Consulta: subjectFacets:"Imágenes de satélite"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 07/06/2024 04:32:54

Análisis multitemporal de la dinámica en el cambio de uso del suelo rural-urbano en la región de Atlixco, Puebla.
Provedor de dados: 32
Autores: Luna Fernández, Víctor Genaro.
La presente investigación se llevó a cabo en la región de Atlixco, Puebla, en las comunidades de San Pedro Benito Juárez y Nexatengo. Tuvo como objetivo conocer la dinámica en el cambio de uso del suelo en la región de Atlixco durante el periodo de 1977 al 2007 y la relación que existe en función de los factores sociales, económicos, agrícolas y ambientales. La importancia de estudiar estas relaciones desde un enfoque sistémico radica en tratar de comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes, desde el punto de interés del todo y no solo el de las partes que son inherentes al problema. Debido a que el problema analizado se encuentra dentro de un...
Palavras-chave: Análisis Multitemporal; Cambio de uso del suelo; Imágenes de satélite; Rural-urbano; SIG's; GIS; Land use; Multi-temporal analysis; Rural-urban; Satellite imagery; EDAR; Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional; Doctorado.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/651

Tecnologías para ofrecer servicios de asesoramiento en riego.
Provedor de dados: 32
Autores: Espinosa Espinosa, José Luis.
La tarea de los sistemas de asesoramiento de riego suele ser costosa en recursos humanos y materiales por la necesidad de hacer un seguimiento intensivo en campo, en áreas extensas y se suele enfrentar al reto de transferir la información al usuario, agricultor o técnico, en la vía adecuada y en el momento oportuno. Asimismo, las nuevas tecnologías de observación de la tierra, ha contribuido a que millones de hectáreas sean monitoreadas mediante sensores a bordo de satélites siendo más eficaz el seguimiento en campo, ya que proporcionan imágenes de la superficie terrestre. De igual forma las tecnologías de la información, el internet y la telefonía móvil, permiten que la información generada por los sistemas de asesoramiento de riego, incluida la imagen...
Palavras-chave: Sensores remotos; Imágenes de satélite; Indice de vegetación; NDVI; Visor web; Remote sensing; Satellite imagery; Vegetation index; Web viewer; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2135

Evaluación de métodos para la cartografía digital de clases de  tierra campesinas
Provedor de dados: 32
Autores: Cruz Cárdenas, Gustavo.
El mapeo digital de suelos consiste en emplear algoritmos computacionales y predictores que  representan las variables para la generación de mapas de suelos. Existen evidencias que estos  mapas son confiables. Sin embargo, para la elaboración de mapas de clases de tierra  campesinas, utilizando técnicas digitales se tiene poca información y los mapas producidos  son de baja calidad porque han utilizado sólo los valores de reflectancias de las clases de  tierras como predictores y algoritmos limitados en cuanto a su configuración. Por lo anterior,  en esta investigación se evaluó la calidad de los mapas de clases de tierra campesinas  generados en México, en condiciones ambientales contrastantes (árida, templada y tropical), a  partir de técnicas empleadas...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Precisión y exactitud de mapas; Imágenes de satélite; Atributos topográficos; Inteligencia artificial; Tamaño y diseño de muestro espacial; Doctorado; Edafología; Precision and accuracy of maps; Remote sensing data; Topographic attributes; Artificial intelligence; Size and spatial sampling design.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1483

Estimación de la evapotranspiración mediante un balance de energía utilizando sensores remotos.
Provedor de dados: 32
Autores: Castañeda Ibáñez, Carlos Raúl.
En la agricultura uno de los elementos indispensables para promover el uso eficiente del agua, consiste en estimar con precisión la Evapotranspiración (ET). Sin embargo la principal limitante de las técnicas tradicionales para estimar la ET, es que están basadas en el coeficiente de cultivo (Kc), lo que representa una gran desventaja cuando se requieren estimaciones precisas en áreas agrícolas extensas como distritos de riego. Las imágenes de satélites representan una alternativa viable para realizar estimaciones precisas de la ET a alta resolución espacial y temporal. METRIC (Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration) es un algoritmo desarrollado por la Universidad de Idaho que estima la ET como un residual del balance...
Palavras-chave: Evapotranspiración; Coeficientes de cultivo; Imágenes de satélite; METRIC; Eficiencia; Evapotranspiration; Crop coefficients; Satellite imagery; Efficiency; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2046

Estimación de coeficientes de cultivo mediante sensores remotos en el distrito de riego Río Yaqui, Sonora, México
Provedor de dados: 115
Autores: Castañeda-Ibáñez,Carlos R.; Martínez-Menes,Mario; Pascual-Ramírez,Fermín; Flores-Magdaleno,Héctor; Fernández-Reynoso,Demetrio S.; Esparza-Govea,Salvador.
Las estimaciones tradicionales de la evapotranspiración (ET) están basadas en el coeficiente de cultivo (Kc), lo cual es una desventaja cuando se requieren estimaciones precisas de consumo de agua para los cultivos en los Distritos de Riego. Mediante el uso de imágenes de satélite es posible estimar índices de vegetación (IV), como el de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) y el de vegetación ajustado para suelo (SAVI), que permiten monitorear el desarrollo de los cultivos y estimar con precisión la variabilidad espacial y temporal del Kc. El objetivo del presente estudio fue validar el uso de IV para estimar Kc y ET en el Distrito de Riego del Río Yaqui, Sonora, México, con ocho imágenes de los sensores TM y ETM+ de los satélites LANDSAT 5 y 7, y...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Evapotranspiración; Coeficientes de cultivo; Imágenes de satélite; Índices de vegetación; Sensores remotos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952015000200009

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA SENCILLA PARA LA GEORREFERENCIACIÓN Y MEDICIÓN DE DISTANCIAS A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE SISTEMÁTICAMENTE GEORREFERENCIADAS
Provedor de dados: 50
Autores: Gónima,Leonardo; Ruiz,Libardo E.; González,Marcos E.
Uno de los principales problemas para una precisa georreferenciación y medición de distancias a partir de imágenes de satélite, especialmente en zonas geográficas con una gran dinámica morfológica y ambiental, reside no solamente en la dificultad para la identificación de puntos de control (GCPs, por su sigla en inglés), sino también en las limitaciones reales para el acceso a dichos lugares. En el presente trabajo se propone una metodología relativamente simple para la georreferenciación y la medición de distancias a partir de imágenes de satélite, basada en la utilización de imágenes de la reflectancia de la superficie previamente calculadas y luego orientadas hacia el norte (georreferenciación sistemática). A partir de estas imágenes y fijando un punto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imágenes de satélite; Radiometría; Georreferenciación; Medición de distancias; Errores estadísticos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-97612010000100001