Consulta: subjectFacets:"Imagens orbitais"
Registros recuperados: 10
Data/hora: 09/06/2024 09:33:26

Características espectrais da soja ao longo do ciclo vegetativo com imagens landsat 5/TM em área agrícola no oeste do Paraná
Provedor de dados: 70
Autores: Mercante,Erivelto; Lamparelli,Rubens A. C.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Rocha,Jansle V.
O objetivo deste trabalho foi estudar as mudanças no comportamento espectral da cultura da soja, por meio dos perfis espectrais temporais dos índices de vegetação NDVI e GVI, expressos em diferentes valores físicos: fator de reflectância bidirecional (FRB) aparente, de superfície e normalizado derivados de imagens Landsat 5/TM. Foi monitorada área de cultura de soja localizada próxima ao município de Cascavel - PR, utilizando cinco imagens da safra de 2004/2005, sendo realizados nessas imagens os procedimentos de transformação radiométrica, correção atmosférica e normalização, determinando valores físicos dos fatores de reflectância bidirecional aparente, de superfície e normalizado, respectivamente. Com o intuito de caracterizar a resposta espectral da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens orbitais; Correção atmosférica; Normalização de imagens.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200016

Mapeamento de semeaduras de soja (Glycine max (L.)Merr.) mediante dados MODIS/Terra E TM/Landsat 5: um comparativo
Provedor de dados: 70
Autores: Lamparelli,Rubens A. C.; Carvalho,Waste M. O. de; Mercante,Erivelto.
O objetivo deste trabalho foi comparar mapeamentos de semeadura da cultura da soja na região oeste do Paraná, realizados com imagens MODIS/Terra e TM/Landsat 5. Primeiramente, construiu-se máscara de referência, considerando seis imagens TM ao longo do ciclo da cultura, utilizando-se dos algoritmos Paralelepípedo e MaxVer com posterior análise visual. As imagens MODIS foram classificadas com o algorítimo Paralelepípedo, em quatro passagens referentes ao pico vegetativo. O desempenho das classificações foi avaliado por meio de Matrizes de Erros, calculadas pela análise de 100 pontos amostrais (soja ou não-soja), aleatoriamente distribuídos em cada um dos oito municípios da área de estudo. Os principais resultados mostraram que a Exatidão Global (EG) e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Monitoramento; Matriz de erros; Previsão de safras; Imagens orbitais; Culturas agrícolas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200014

Sistema de Informações Geográficas da Área de Drenagem do Rio Atibaia.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARÃES, M.; BATISTELLA, M.; CRISCUOLO, C.; ASSIS, M. C. de; PANCIERA, F.; VALLADARES, G. S.; MANGABEIRA, J. A. de C.
A fim de apoiar a iniciativa de recuperação e revitalização do Rio Atibaia e seus afluentes, a SANASA solicitou a Embrapa Monitoramento por Satélite a execução de uma base de dados georreferenciados da área de drenagem do Rio Atibaia, situada entre as captações de Jundiaí e Campinas. Esta base de dados, geradas através de ferramentas de geoprocessamento e processamento digital de imagens orbitais, contemplou variáveis dos meios físico, biótico e uso e ocupação das terras, permitindo a análise circunstanciada e atualizada da região, com vistas à elaboração de prognósticos voltados à sua recuperação. O relatório, divulga os resultados deste levantamento.
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento ambiental; Base de dados georreferenciados; Imagens orbitais; Recuperação; Revitalização; Área de Drenagem; Rio Atibaia; Rios afluentes; Jundiaí; Campinas; São Paulo.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/17137

Comparativo de Imagens Orbitais de Média Resolução: Sensores Aster e Landsat - TM.
Provedor de dados: 14
Autores: FILIPPINI ALBA, J. M.; NÓBREGA, M. R.; CUNHA, H. N. da.
bitstream/item/136167/1/Comunicado-320.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagens orbitais.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1032417

Potencialidade do uso de imagens orbitais para detecção de mudanças temporais: estudo de caso no município de Montenegro-RS, 1993 - 2008.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHRODER, V. F.; FILIPPINI ALBA, J. M.
bitstream/item/36418/1/comunicado-240.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagens orbitais.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/884278

Classificação de imagens orbitais com auxílio da análise por componentes principais no município de Montenegro, RS, 2009.
Provedor de dados: 14
Autores: SCHRODER, V. F.; FILIPPINI ALBA, J. M.
bitstream/item/36320/1/comunicado-242.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagens orbitais.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/884267

Uso de imagens de satélite na discriminação de solos desenvolvidos de basalto e arenito na região de Paraguaçu Paulista
Provedor de dados: 86
Autores: Demattê,José Alexandre M; Moreti,Dolorice; Vasconcelos,Ana Carolina Feitosa de; Genú,Aline Marques.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de discriminação de solos, mediante informações espectrais obtidas por sensor remoto em satélite. Os solos apresentaram variações na forma da curva espectral e intensidades de reflectância. Os Nitossolos apresentaram baixa intensidade de reflectância e os Neossolos, bastante alta. Os Latossolos Vermelhos, com diferentes texturas, apresentaram aumento na intensidade de reflectância, na seqüência dos mais argilosos para os mais arenosos. Solos eutróficos apresentaram maiores intensidades de reflectância que os álicos. A análise discriminante indicou um erro geral de 0,028%. As amostras confundidas geralmente ocorreram entre os solos com características semelhantes. A metodologia empregada na coleta de dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens orbitais; Reflectância; Mapa de solos; Fertilidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000700011

Análise da qualidade visual da paisagem da região de Tibagi, PR, aplicando o sensoriamento remoto
Provedor de dados: 91
Autores: Landovsky,Geraldo S.; Batista,Daniela B.; Araki,Hideo.
A avaliação da qualidade visual de paisagens tem-se mostrado ferramenta eficiente para a determinação de diretrizes de usos adequados do solo, levando-se em conta o potencial atrativo dos diversos tipos de cobertura da superfície terrestre. Dentre os empregos das imagens orbitais, é bastante difundida a geração de mapas de ocupação do solo que podem, por sua vez, servir de base para a avaliação da paisagem. Com o presente trabalho objetivou-se propor e testar uma metodologia para a avaliação da qualidade visual da paisagem, através do emprego de imagem orbital classificada e pós-processada e da implementação de um algoritmo específico, para avaliação dos diversos usos da superfície na área em estudo. Para tanto e com base no método indireto de avaliação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Valoração; Uso da terra; Imagens orbitais.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100028

Evolução e mapeamento do uso da terra, através de imagens aerofotogramétricas e orbitais em Santa Bárbara D'Oeste (SP)
Provedor de dados: 63
Autores: Borges,M.H.; Pfeifer,R.M.; Demattê,J.A.M.
Em Santa Bárbara D'Oeste,SP, foram realizados dois mapeamentos do uso da terra em área de 14.625 ha. No primeiro utilizou-se fotografias aéreas verticais pancromáticas (data de 25/6/78), na escala 1:35.000, e no segundo utilizou-se imagens orbitais do satélite LANDSAT-5 com sensor "Thematic Mapper" (data de 12/8/91), escala 1: 100.000, nas bandas 3, 4 e 5 e composição colorida 3/4/5. Para auxiliar a confecção desses mapas, obteve-se chaves de interpretação, tanto para as aerofotos como para as imagens orbitais. As fotografias aéreas proporcionaram um maior nível de detalhamento na identificação do uso da terra. A banda 3 e a composição colorida 3/4/5 foram as mais eficientes entre as imagens orbitais. Entre 1978 e 1991, a área de ocorrência de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mapeamento; Uso da terra; Fotografía aérea; Imagens orbitais.
Ano: 1993
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161993000300008

Modelagem de um complexo de inundação por meio de sistema de informações geográficas
Provedor de dados: 53
Autores: Chicati,Marcelo Luiz; Nanni,Marcos Rafael; Oliveira,Roney Berti de; Cezar,Everson.
O rio Paraná é o principal formador da bacia do Prata. Parte significativa dessa bacia está incluída na Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. A compartimentalização dessas áreas assume caráter transitório, possibilitando no decorrer do tempo, mudanças para reordenação do sistema ambiental, devido ao fato de essa região ser alagada anualmente, seja pelas enchentes dos rios, seja pela ocorrência de precipitações pluviais diretas. Assim, o objetivo deste trabalho foi o estabelecimento do período de ocorrência bem como as áreas atingidas pelas enchentes do rio Ivaí. Os estudos concentraram-se no município de Querência do Norte (PR) onde se procedeu levantamento cartográfico e altimétrico do terreno e a incorporação de dados em um SIG -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alagamento; APA; Rio Paraná; Imagens orbitais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200028