Consulta: subjectFacets:"Infiltração"
Registros recuperados: 31
Data/hora: 12/06/2024 05:44:56

Uso do cilindro infiltrômetro único em diferentes solos
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Simões,Welson L.; Figueirêdo,Vladimir B.; Silva,Elio L. da.
O infiltrômetro de anéis concêntricos (IAC) tem sido empregado para a determinação da velocidade de infiltração básica de água no solo (VIB), porém, para sistemas de irrigação por aspersão, a melhor técnica é a que apresenta carga hidráulica zero, como nos simuladores de chuva. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o uso de infiltrômetro de cilindro único (ICU), comparando-o com o IAC e com um simulador de chuva. O experimento foi realizado em dois tipos de solo classificados como Latossolo Vermelho distroférrico e Cambissolo, onde se utilizou um ICU com 0,20 m de diâmetro e 0,50 m de altura. As cargas hidráulicas utilizadas variaram de 0,03 m a 0,30 m com intervalos crescentes de 0,03 m, com três repetições. Utilizou-se de um IAC de 0,30 e 0,90 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltrômetro; Infiltração; Irrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200009

Avaliação da variabilidade espacial de parâmetros físicos do solo sob plantio direto em São Paulo - Brasil.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CARVALHO, J. R. P. de; VIEIRA, S. R.; MARINHO, P. R.; DECHEN, S. C.; MARIA, I. C. de; POTT, C. A.; DUFRANC, G.
Este trabalho utiliza aplicações de métodos de geoestatística como semivariogramas e krigagem, para analisar a variabilidade espacial de alguns parâmetros físicos como permeabilidade, infiltração e condutividade hidráulica, sob plantio direto, como subsídio para averiguar possíveis causas de variação do rendimento de grãos em sistemas de rotação de culturas, sob Latossolo Vermelho-escuro na região de São Paulo.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoestatística; Variabilidade espacial; Rotação de culturas; Parâmetros físicos; Latossolo Vermelho-Escuro; Krigagem; Semivariogramas.; Condutividade Hidráulica; Infiltração; Permeabilidade; Plantio Direto; Solo.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/8285

Caracterização físico-hídrica dos principais solos da região de Marabá-Carajás, Estado do Pará.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; RODRIGUES, T. E.; SILVA, J. M. L. da; VALENTE, M. A.
bitstream/item/48881/1/Boletim-Pesquisa-205-CPATU.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Região de Carajás; Marabá; Pará; Brasil; Soils; Chemicophysical properties; Soil water relation; Infiltration.; Condutividade Hidráulica; Infiltração; Propriedade Físico-Química; Relação Solo-Água; Solo.; Amazonia; Hydraulic conductivity; Permeability.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/376600

Caracterização físico-hídrica de solos do Sudeste paraense.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; VALENTE, M. A.; RODRIGUES, T. E.
bitstream/item/34521/1/ORIENTAL-BP20.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Propriedade fisico-hidrica do solo; Densidade do solo; Pará; Brasil; Infiltration.; Análise do Solo; Infiltração; Perfil do Solo; Relação Solo-Água; Retenção de Água no Solo.; Amazonia; Soil density; Soil profiles; Soil analysis; Soil water retention.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/375928

Fracao de agua infiltrada durante a lavacao de segmentos de raizes de batata-doce e consideracoes sobre seus perigos.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: CALBO, A. G.
bitstream/item/103105/1/pa-5.pdf
Tipo: Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Batata-doce; Ferimento; Infiltration; Woreding.; Infiltração; Ipomoea Batatas; Lavagem.; Sweet potatoes; Washing.
Ano: 1997
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/759533

Contribuicao da EMBRAPA ao desenvolvimento do trigo na regiao dos Cerrados.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: SILVA, A. R. da; ANDRADE, J. M. V. de; LEITE, J. C.
Ha dez anos nao se considerava possivel a producao de trigo na regiao central do Pais e, muito menos, nos solos pobres e acidos dos Cerrados. E fato que, na decada de 40 e inicio de 50, houve varia tentativas para se desenvolver a cultura do trigo, nas terras ferteis e em varzeas, em varios pontos do Brasil Central. No entanto, esse esforcos nao obtiveram resultados praticos, a cultura nao se estabeleceu e a pesquisa ficou praticamente paralisada. A partir de 1965, voltou-se a realizar pesquisas coordenadas em Minas Gerais e Goias, pelo IPEACO, do Ministerio da Agricultura, de 1953 a 1968, deu-se continuidade ao plantio de material para melhoramento de trigo, apra o sul, em Anapolis, GO, com o objetivo de avancar uma geracao e acelerar o trabalho de...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Trigo sequeiro; Cultivo; Brasil; Cultivation; Trigo irrigado; Wheats.; Cerrado; Grão; Infiltração; Irrigação; Produção; Triticum Aestivum; Várzea.; Brazil; Irrigation; Savannas.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/547552

SIG na avaliação do impacto ambiental por agroquímicos.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: NEVES, M. C.; GOMES, M. A. F.; LUIZ, A. J. B.; SPADOTTO, C. A.
bitstream/item/151968/1/1998PL005-Neves-SIG-3701.pdf
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Informações ambientais; Condições climáticas; Solos; Processamento de imagem; Riscos.; Condutividade Hidráulica; Contaminação; Escoamento; Infiltração; Método.; Meio Ambiente.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13167

Abordagem prática do dimensionamento da demanda hídrica em projetos de piscicultura.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: ITUASSU, D. R.; SPERA, S. T.
A criação de animais aquáticos é o maior agronegócio do planeta atualmen¬te, movimentando 144,4 bilhões de dólares por ano (MARTINEZ-PORCHAS; MARTINEZ-CORDOVA, 2012; FAO, 2014). Esta importância tende a se intensificar devido à demanda que será criada com o aumento populacional mundial, aumento de renda, urbanização e acesso a uma dieta diversificada (FAO, 2014). A piscicultura no Brasil está ganhando importância, apesar da produção ainda incipiente, quando comparada com o potencial que o país apresenta. No Brasil foram produzidas cerca de 392 mil toneladas de pescado oriundo da aquicultura (PRODUÇÃO..., 2013), quantidade ainda insuficiente para atender a demanda interna (MELO; NIKOLIK, 2013), suprida pela importação. A atratividade da piscicultura como...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Dimensionamento.; Recurso hidrico; Piscicultura; Evaporação; Infiltração; Tanque; Vazão; Corrente de água; Viveiro.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087678

Conceitualização de um sistema de suporte à decisão para o dimensionamento e manejo de pivô central em condições de irrigação de precisão.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; AZEVEDO, J. A. de; SILVA, E. M. da.
RESUMO: Embora a água seja um dos principais componentes de produção a afetar a produtividade das culturas, sua variabilidade dentro da área irrigada é frequentemente ignorada. Acredita-se que isto seja devido à falta de instrumentos confiáveis para sua medição em tempo real como, por exemplo, aqueles existentes para medição de nitrogênio. Nota-se que há, nesta área do conhecimento, uma grande oportunidade para utilização de modelos computacionais, os quais são usualmente utilizados no dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação e que, agora, poderão ser utilizados na geração de mapas de umidade do solo, os quais poderão auxiliar o projetista no momento de interpretar os mapas de rendimento. O objetivo do presente trabalho foi apresentar a...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Irrigation equipment; Precision farming; Infiltration water.; Agricultura de Precisão; Água; Evapotranspiração; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Evapotranspiration; Soil.; Runoff.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571365

Procedimento para estimativa da intensidade de precipitação máxima admissível em pivô-central com base nas características do equipamento e do solo.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: RODRIGUES, L. N.; PRUSKI, F. F.; SILVA, E. M. da.
ABSTRACT: A procedure to estimate the center pivot maximum application rate, based on equipment and soil characteristic is presented. It was developed to minimize the surface runoff. To achieve this objective, the Green and Ampt (GA) infiltration equation was modified to include surface sealing and surface storage. The highest application rate is determined by solving a system of equations which incout to application rate and its derivative and the GA and its derivative. Sensitivit analysis showed that the procedure represented adequately the variation in the main parameters that interfere in the value of the maximum application rate. This methodology can be used to desing the optimum center pivot irrigation system for given combination of soil, climate...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Escoamento superficial; Interceptação; Armazenamento superficial; Precision farming; Surface runoff; Infiltration water; Plant cover; Interception; Superficial storage.; Agricultura de Precisão; Água; Cobertura Vegetal; Infiltração; Irrigação; Pivô Central; Solo.; Agriculture; Irrigation; Soil; Water management.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/567998

Caracterização físico-hídrica de quatro perfis de solos da região da Transamazônica, trecho Altamira-Itaituba.
Provedor de dados: Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
Autores: OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de; RODRIGUES, T. E.; VALENTE, M. A.; SILVA, J. M. L. da.
bitstream/item/32818/1/CPATU-BP206.pdf
Tipo: Séries anteriores (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Transamazonica; Altamira; Itaituba; Pará; Brasil; Soils; Chemicophysical properties; Soil water-relation; Infiltration.; Condutividade Hidráulica; Infiltração; Propriedade Físico-Química; Relação Solo-Água; Solo.; Amazonia; Hydraulic conductivity.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/376593

Monitoramento e avaliação do risco de contaminação por pesticidas em água superficial e subterrânea na região de Guaíra
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Filizola,Heloisa Ferreira; Ferracini,Vera Lúcia; Sans,Luís Marcelo Aguiar; Gomes,Marco Antônio Ferreira; Ferreira,Celso João Alves.
O objetivo deste trabalho foi determinar os níveis de ocorrência de pesticidas em água, tendo em vista preservar a água de contaminação por esses produtos na região de Guaíra, SP. A hipótese foi que o uso intensivo de pesticidas nessa região propiciaria a contaminação das águas superficiais e subterrâneas por seus resíduos. Para a caracterização das propriedades, das características e da dinâmica da água do solo, foi selecionada a Fazenda Macaúba por possuir relevo e solos característicos da região. Aproximadamente 80% da área da fazenda é constituída por Latossolo Vermelho distroférrico típico (LVdf), profundo. As áreas cultivadas apresentam um horizonte superficial (Ap) completamente desprovido de sua estrutura natural e, abaixo deste, um horizonte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Infiltração; Resíduos de pesticida; Propriedades físicoquímicas do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000500011

DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA E DA SORVIDADE DE UM SOLO NÃO-SATURADO UTILIZANDO-SE PERMEÂMETRO A DISCO
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: BORGES,EDVANE; ANTONINO,ANTONIO CELSO DANTAS; DALL'OLIO,ATTILIO; AUDRY,PIERRE; CARNEIRO,CLEMENTE JOSÉ GUSMÃO.
Dois métodos, utilizando permeâmetros a disco, foram usados para medir a sorvidade e a condutividade hidráulica em três horizontes de um solo de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, utilizando-se potenciais de fornecimento de água de 0, -2,5, -5 e -10 cm de água. No primeiro método, a condutividade hidráulica foi obtida através de estimativas da sorvidade e do fluxo estacionário, utilizando-se apenas um permeâmetro. No segundo, as medidas da sorvidade e da condutividade hidráulica foram feitas utilizando-se valores dos fluxos estacionários, obtidos a partir de dois permeâmetros de diferentes raios. Esse segundo método apresentou resultados mais consistentes dos tempos -- gravitacional e geométrico --, e do raio característico de poros que o primeiro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Permeâmetro; Infiltração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001100015

Condutividade hidráulica não saturada de um podzólico amarelo da zona da mata norte de Pernambuco
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: MACIEL NETTO,ANDRÉ; ANTONINO,ANTONIO CELSO DANTAS; AUDRY,PIERRE; CARNEIRO,CLEMENTE JOSÉ GUSMAO; DALL'OLIO,ATTÍLIO.
A determinação da condutividade hidráulica de um Podzólico Amarelo foi obtida a partir de experimento montado em uma parcela de 3,5 m x 3,5 m, localizada na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), de Itapirema, Goiana, PE. Foi utilizado o método de drenagem interna para calcular a condutividade hidráulica (K(q)) como função da umidade do solo, nos três horizontes característicos do solo. Os perfis de umidade e de potencial matricial, em função do tempo, obtidos no experimento de drenagem interna mostram claramente a existência de um joelho que marca a transição entre as fases de drenagem rápida e lenta. Várias funções do tipo potência, soma de duas e três exponenciais, foram usadas para modelar essa transição entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades hidráulicas do solo; Água do solo; Permeabilidade; Drenagem; Infiltração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000600019

Movimento de um soluto aplicado em duas concentrações a um solo não saturado via um permeâmetro de disco
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Borges,E.; Libardi,P. L.
Um dos principais fatores que tornam necessário conhecer o movimento de solutos e os processos que determinam a interação destes com o solo é o problema da poluição do lençol freático. A percolação profunda de produtos químicos aplicados na superfície do solo, juntamente com observações em laboratório da diminuição na concentração de solutos em uma solução que atravessa o solo, levou os pesquisadores a considerar a água (ou solução) no solo em duas fases: uma móvel e outra imóvel. Neste trabalho, a umidade volumétrica na fase móvel (θm) da solução foi determinada para um solo não saturado no campo, utilizando duas concentrações de solução de KCl (0,1 e 0,05 mol L-1). No experimento, foram montadas três parcelas no solo da área experimental do Departamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor móvel da solução; KCl; Infiltração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200001

Continuidade espacial da condutividade hidráulica saturada do solo na bacia hidrográfica do Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Alvarenga,Camila Cristina; Mello,Carlos Rogério de; Mello,José Marcio de; Viola,Marcelo Ribeiro.
A distribuição espacial da condutividade hidráulica saturada (k0) é essencial para estudos relacionados a erosão do solo e escoamento superficial. Este trabalho objetivou estudar a continuidade espacial do atributo hidrológico do solo k o na Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande, MG, e realizar seu mapeamento por meio de técnicas geoestatísticas, utilizando dados sem e com transformação logarítmica. Os modelos de semivariograma esférico e exponencial foram ajustados ao semivariograma experimental pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Mínimos Quadrados Ponderados (MQP). Técnicas de validação cruzada e preditiva foram aplicadas para a escolha do melhor modelo. Os resultados indicaram que, ao se trabalhar com o logaritmo dos dados de k o, houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Geoestatística; Hidrologia do solo; Recarga subterrânea.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500029

Variabilidade espacial dos parâmetros hidrodinâmicos de duas parcelas agrícolas no estado da Paraíba
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Souza,Eduardo Soares de; Antonino,Antonio Celso Dantas; Jaramillo,Rafael Angulo; Netto,Andre Maciel; Montenegro,Suzana Maria Gico Lima; Silva,Edvane Borges da.
O conhecimento das curvas de retenção e da condutividade hidráulica da água do solo é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Essas propriedades são afetadas por numerosas fontes de variabilidade, geralmente associadas a fatores espacial e temporal, e relacionadas com o manejo agrícola. O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade espacial dos parâmetros das curvas de retenção da água (van Genuchten) e da condutividade hidráulica (Brooks &amp;amp; Corey) da água do solo, obtidos com o método "Beerkan", que se baseia em ensaios de infiltração simplificados e nas informações texturais do solo. Esses parâmetros são de forma ou texturais (parâmetros de ajuste que dão forma às curvas) e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades hidráulicas; Escala integral; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500001

Comparação de métodos de determinação da condutividade hidráulica em um latossolo vermelho-amarelo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Ghiberto,Pablo Javier; Moraes,Sergio Oliveira.
A determinação da condutividade hidráulica como variável do conteúdo de água volumétrico, K(θ), é essencial para resolver, por exemplo, problemas de drenagem. Todavia, diferentes métodos de determinação podem produzir resultados distintos, dependendo dos pressupostos assumidos. Objetivou-se com este estudo avaliar o desempenho de métodos diretos no campo (perfil instantâneo, métodos do fluxo e da umidade) e indireto no laboratório (a partir da condutividade hidráulica do solo saturado e da curva de retenção) na estimativa da relação K(θ). O experimento foi realizado em Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil, em um Latossolo Vermelho-Amarelo textura argiloarenosa, entre os meses de junho e agosto de 1999, por serem de baixa precipitação pluvial média...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Infiltração; Perfil instantâneo; Gradiente unitário; Tensiômetro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400011

Influência da aplicação de águas residuárias de suinocultura na capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Oliveira,Rubens Alves; Campelo,Paulo Luis Gonçalves; Matos,Antônio Teixeira; Martinez,Mauro Aparecido; Cecon,Paulo Roberto.
Este trabalho foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, com o objetivo de se avaliar a influência de aplicações sucessivas de águas residuárias de suinocultura, com diferentes concentrações de sólidos totais sobre a capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo. O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições, em que os tratamentos se constituíram da aplicação de água e de águas residuárias com concentrações de sólidos totais de 2,4, 7,0, 16,3 e 26,9 g L-1. Quinze infiltrômetros de anel foram instalados em uma área de 60 m², dividida em parcelas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Água residuária; Podzólico vermelho-amarelo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200022

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte II: teste do modelo HidroBacia
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Sousa,Elias F.; Almeida,Frederico T. de; Sugawara,Márcio T.; Silva,José M. A. da.
Este trabalho consistiu na modelagem hidrológica de uma microbacia hidrográfica utilizando-se o modelo HidroBacia, no qual o processo de infiltração da água no solo é representado por meio da equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson. Obtiveram-se, dentre os parâmetros desta equação, o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica e a umidade do solo na zona de transmissão, através de diversos métodos apresentados na literatura; desta forma, foram preparadas e testadas 36 combinações de dados de entrada, visando identificar as que apresentam melhor desempenho nas simulações do hidrograma de escoamento superficial com o modelo e se selecionaram, dentre os eventos de chuva-vazão registrados na microbacia, os 14 mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400010

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM SOLO, DETERMINADA POR SIMULADOR DE CHUVAS E PELO MÉTODO DOS ANÉIS
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Costa,Édio Luiz da; Silva,Antônio Marciano da; Colombo,Alberto; Abreu,Agostinho R. de.
RESUMO Devido à grande variabilidade que ocorre no processo de obtenção da capacidade de infiltração do solo, o método a ser adotado na sua obtenção deve ser o mais coerente possível com o sistema de irrigação a ser utilizado fornecendo, assim, dados confiáveis ao projeto. Avaliaram-se, neste trabalho, dois métodos de determinação da capacidade de infiltração, usando-se um infiltrômetro de anéis concêntricos e um de aspersão tipo simulador de chuvas, com o solo na capacidade de campo até a profundidade de 40 cm, cujos resultados mostraram que a capacidade de infiltração determinada pelos anéis, que é o método mais usado, resulta em valores maiores que os determinados pelo simulador de chuvas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de chuvas; Infiltração; Velocidade de infiltração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200131

Caracterização hidrodinâmica de solos: aplicação do método Beerkan
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Netto,André Maciel.
O conhecimento das propriedades hidráulicas do solo, tais como as curvas de retenção da água no solo teta(h) e da condutividade hidráulica K(teta), é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Várias técnicas experimentais têm sido propostas para determinar essas características do solo diretamente no campo, porém a complexidade, os custos elevados e o tempo de execução dessas medidas, são fatores que limitam bastante a obtenção dessas informações em grande escala. Apresenta-se, no presente trabalho, uma metodologia conhecida como "Beerkan", com a qual se busca minimizar esses fatores utilizando-se dados experimentais de infiltração, da distribuição granulométrica e da massa específica do solo, para então se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros hidrodinâmicos; Solo não saturado; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200004

Adequação dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson em condições de campo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Montebeller,Claudinei A.
O modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) é um dos mais empregados na modelagem da infiltração; entretanto, alguns de seus parâmetros não condizem com a situação real do processo de infiltração da água no solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do modelo de GAML, testando diferentes combinações de metodologias de obtenção dos parâmetros de entrada. Os ensaios foram realizados em um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Podzólico, com utilização de simulador de chuvas, em solo com e sem cobertura. Realizaram-se simulações baseadas na combinação de duas metodologias para a determinação da umidade na zona de transmissão (θt); duas para condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) e três para o potencial matricial na frente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Simulação; Infiltração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000001

Infiltração da água no solo: parte I infiltrômetro de anéis versus infiltrômetro de aspersores
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Miranda,Jarbas Honorio de; Duarte,Sergio Nascimento.
O presente experimento teve como objetivo comparar valores de velocidade de infiltração de água no solo, determinados por duas metodologias distintas: infiltrômetro de anéis concêntricos (IANC) e infiltrômetro de aspersores (IAS). Em uma parcela de controle com dimensões de 12 x 12 m obtiveram-se, pela metodologia do IANC, 36 curvas de infiltração de água no solo e a velocidade básica de infiltração de água nesta área, através da metodologia do IAS. Comparando-se os resultados obtidos em ambas as metodologias, constatou-se que a média aritmética dos valores obtidos pela metodologia do IANC superestimou a velocidade de infiltração de água no solo, obtida pela metodologia do IAS, e que somente os valores da média geométrica e da moda obtidas com o IANC se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Infiltração; Velocidade básica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200001

AJUSTE DA EQUAÇÃO DE HOLTAN MODIFICADA PARA UM SOLO BRUNO NÃO CÁLCICO DA REGIÃO SEMI-ÁRIDA
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Aguiar,José Vanglesio de; Libardi,Paulo Leonel; Saunders,Luis Carlos Uchôa; Paz,Vital Pedro da Silva.
RESUMO O estudo da infiltração da água no solo é de grande importância para o conhecimento da dinâmica da água no solo e a elaboração de modelos para o monitoramento da umidade no solo. O presente trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental do Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará, localizada em região semi-árida, e teve como objetivo estudar a infiltração da água em um solo Bruno Não-Cálcico, utilizando-se a equação de Holtan modificada, cujo estudo consistiu na realização de testes de infiltração para obtenção da capacidade máxima de infiltração, infiltração em regime estacionário utilizando cilindros infiltrômetros e porosidade total do solo; foi determinada, também a velocidade de infiltração da água em função do conteúdo de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Taxa de infiltração; Equação de infiltração.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300253

Variabilidade espacial de classes de textura, salinidade e condutividade hidráulica de solos em planície aluvial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Montenegro,Abelardo A. A.; Montenegro,Suzana M. G. L.
Visando-se avaliar a distribuição de classes texturais e sua correlação espacial com a infiltrabilidade e salinidade de uma área aluvial, no Agreste de Pernambuco, utilizou-se a geoestatística indicadora segundo uma distribuição binária baseada na presença/ausência de solos francos. Considerando-se pontos de amostragem e de testes de infiltração dispostos ao longo do eixo principal do aluvião, e aleatoriamente distribuídos, analisou-se a variabilidade espacial das classes de solo predominantes, da velocidade de infiltração básica (condutividade hidráulica saturada) e da condutividade elétrica do extrato de saturação da camada subsuperficial, cujos alcances dos semi-variogramas ajustados foram de 333, 320 e 520 m, respectivamente. Verificou-se que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aluvião; Geoestatística indicadora; Infiltração.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100005

EFEITO DAS VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DOS PARÂMETROS DE KOSTIAKOV-LEWIS NA INFILTRAÇÃO ACUMULADA
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Carvalho,Joaquim José de; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Gomes,Everaldo Mariano; Henrique,Jacqueline; Dantas Neto,José.
RESUMO Avaliaram-se os efeitos das variações espacial e temporal dos parâmetros da equação de Kostiakov-Lewis, na estimativa da infiltração acumulada. Foram realizadas avaliações de campo num sistema de irrigação por sulco, para cada evento de irrigação ao longo da estação de cultivo, durante a qual foram observadas variações espaciais máximas de 94,7, 44,3 e 55,2% e, espacialmente, as variações temporais máximas foram 80,0, 42,5 e 43,8%, respectivamente, nos parâmetros fo, k e a. Constatou-se, que quando fo, k e a variaram, respectivamente, de 0,000033 a 0,000419 m3 min-1 m-1, de 0,00438 a 0,02497 m3 min-1 m-1 e de 0,000 a 0,419, os reflexos na infiltração acumulada, para um tempo de oportunidade de infiltração de 177 min, foram de 0,047 a 0,115 m3 m-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulco; Infiltração; Manejo de água para irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300268

Modelagem da infiltração de água no solo sob condições de estratificação utilizando-se a equação de Green-Ampt
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Cecílio,Roberto A.; Silva,Demetrius D.; Pruski,Fernando F.; Martinez,Mauro A.
A infiltração de água no solo é um dos mais significantes processos do ciclo hidrológico. A equação de Green-Ampt (GA) é bastante utilizada na modelagem da infiltração; entretanto, diversos autores alertam para a necessidade de adequação de seus parâmetros de entrada (umidade de saturação (tetas); condutividade hidráulica do solo saturado (K0) e potencial matricial na frente de umedecimento (psi). Neste sentido, avaliou-se a aplicabilidade do modelo de GA, assim como as diversas proposições de adequação de K0 e psi, em um Latossolo Vermelho-Amarelo sob condições de estratificação. Determinaram-se a infiltração acumulada (I), a taxa de infiltração (Ti) e as características físicas do perfil necessárias para a aplicação do modelo. Foram feitas simulações com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Green-Ampt.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300002

OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS EM TEMPO REAL
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Merkley,Gary P.; Walker,Wynn R.
RESUMO Um modelo matemático computacional de otimização não-linear foi desenvolvido para interagir com um modelo hidráulico de ondas cinemáticas, na obtenção dos parâmetros de Kostiakov-Lewis, a partir do avanço medido (problema inverso da irrigação por sulcos). Este modelo faz parte de um programa computacional, denominado SIRTOM (Surface Irrigation Real-Time Optimization Model), desenvolvido por Azevedo (1992) para solucionar o problema inverso. O modelo foi testado para diferentes condições de campo e as análises demonstraram que, mesmo na presença de vales estreitos e profundos, formados por mínimos locais, o modelo de otimização mostrou-se capaz de sair desses vales e alcançar as regiões mais baixas, onde se encontrava o mínimo global. O modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Avanço; Desempenho; Manejo de irrigação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100043

ANÁLISE DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO DE KOSTIAKOV-LEWIS NA IRRIGAÇÃO POR SULCOS
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Castro,Luiz Carlos Almeida de; Souza,Francisco de.
RESUMO Este trabalho apresenta a análise das irrigações realizadas numa área da Fazenda Experimental do Perímetro Irrigado de Morada Nova, CE, de solo Aluvial eutrófico de textura franco-siltosa. Foram utilizados três sulcos-testes e realizadas quatro irrigações. Os dados de campo foram coletados e os resultados analisados, enfatizando-se o comportamento dos parâmetros de infiltração da equação de Kostiakov-Lewis e sua influência na infiltração acumulada; da análise, conclui-se que os valores de a cresceram da primeira para a quarta irrigação, com exceção da segunda, sendo 0,1196, 0,0410, 0,2855 e 0,4529, respectivamente, para as primeira, segunda, terceira e quarta irrigações. O parâmetro k atingiu, para essas mesmas irrigações, os valores de 0,0156,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Sulcos; Kostiakov-Lewis.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200167

Impacto do manejo nos atributos físicohídricos de um Latossolo Vermelho sob cerrado, no município de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul - DOI: 10.4025/actasciagron.v28i1.1284
Provedor de dados: Acta Scientiarum: Agronomy
Autores: Silva, Monica Martins da; ESALQ - USP; Alves, Marlene Cristina; UNESP; Sousa, Antônio de Pádua; UNESP-FCA; Fernandes, Flávia Carvalho Silva; ESALQ- USP.
Verificouse a influência da semeadura direta, convencional e quatro plantas de cobertura na condutividade hidráulica saturada, infiltração, retenção, armazenamento de água e potencial mátrico em um Latossolo Vermelho de cerrado cultivado com milho, na Unesp de Ilha Solteira, Estado de São Paulo. Utilizouse o delineamento experimental de blocos casualizados, no esquema em faixas com parcelas subdivididas, com 4 blocos. As parcelas foram constituídas pelas plantas de cobertura: Mucuna aterrima, Pennisetum americanum, Crotalaria juncea e Cajanus cajan e área de pousio, e as subparcelas pelos sistemas de semeadura direta (SD) e convencional (SC). Nas camadas de 0,00,10 e 0,100,20 m nas tensões entre 6 e 100 kPa, a SC obteve maior armazenamento de água no solo;...
Palavras-chave: 5.01.01.00-5    Ciência do Solo condutividade hidráulica do solo saturado; Infiltração; Retenção água no solo; Armazenamento de água no solo; Potencial mátrico 5.01.01.00-5    Ciência do Solo.
Ano: 2006
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1284