Consulta: subjectFacets:"Itatinga"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 01/06/2024 07:53:36

Aspectos ecológicos de um trecho de floresta de brejo em Itatinga, SP: florística, fitossociologia e seletividade de espécies
Provedor de dados: Revista Brasileira de Botânica
Autores: Ivanauskas,Natália Macedo; Rodrigues,Ricardo Ribeiro; Nave,André Gustavo.
(Aspectos ecológicos de um trecho de floresta de brejo em Itatinga, SP: florística, fitossociologia e seletividade de espécies). No presente trabalho estudou-se um trecho de floresta de brejo localizada na fazenda Santa Irene, de propriedade da EUCATEX Ltda., no município de Itatinga-SP (48º38'52,2"W e 23º17'41,6"S), com uma área de 2 ha. O levantamento fitossociológico foi realizado através do método de censo de 1 ha do remanescente florestal, onde foram amostrados todos os indivíduos com PAP (perímetro à altura do peito) &gt; a 15 cm. Foram amostrados 1310 indivíduos, pertencentes a 28 famílias, 34 gêneros e 39 espécies do estrato arbustivo-arbóreo. As famílias que apresentaram os maiores valores de IVC foram Clusiaceae (53,49), Burseraceae (41,30),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phytosociology; Swamp forest; Ciliar forest; Itatinga.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84041997000200005

Capacidad de uso de la tierra en la cuenca de la Corriente del Lobo, Itatinga, São Paulo, Brasil
Provedor de dados: Acta Agronómica
Autores: Campos,Sérgio; Barbosa,Ana Paula; de Barros,Zacarias Xavier; Cardoso,Lincoln Gehring; Carrega,Ellen Fittipaldi B.
El objetivo del trabajo fue definir las clases de capacidad de uso de 2.403,25 ha de la cuenca de la Corriente del Lobo - Itatinga (SP) (22° 03' 56" - 22° 59' 12" de latitud S y 48° 38' 47" - 48° 41' 25" de longitud O). La capacidad de uso de la tierra se obtuvo mediante el SIG-IDRISI 32 del cruzamiento de las cartas clinográfica y de suelos y de la Tabla de juzgamiento de clases de capacidad de uso de la tierra y del levantamiento utilitario del medio físico. Las áreas de las clases y subclases de capacidad de uso presentaron los siguientes valores: IIIa - 68.60 ha (2.85%), IIIe,s - 1919.15 ha (79.86%); IIIe - 210.60 ha (8.76%); IVe - 3.38 ha (0.14%); IVe,s - 157.42 ha (6.55%) y VIe,s - 44.10 ha (1.84%). Las tierras de la cuenca se distribuyeron en tres...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brasil; Capacidad de uso de la tierra; Cuenca hidrográfica; Itatinga; Sistema de información geográfica; Uso de la tierra.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122011000400009