Consulta: subjectFacets:"Landsat"
Registros recuperados: 28
Data/hora: 13/06/2024 01:24:43

MONITORAMENTO DA CULTURA DE CAFÉ NA REGIÃO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG, COM BASE NA ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS MODIS
Provedor de dados: 25
Autores: Luciano, Almeida Pinto; Melchiades, Cardeal da Costa; Paulo Henrique, Lima Magalhães; Getulio, Teixeira Batista; Yhasmin, Mendes de Moura.
Resumo apresentado no Encontro de Iniciação Científica, XIII Mostra de Pós-graduação - 16 a 20 de outubro de 2012, no Campus do Bom Conselho, Universidade de Taubaté - Taubaté – SP
Tipo: Other
Palavras-chave: Café; Sensoriamento Remoto; Landsat; Imagens de satélite.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/2315/252

Fronteira de expansão dos plantios de eucalipto no geoecossistema do médio vale do rio Paraíba do Sul (SP/RJ)
Provedor de dados: 25
Autores: Vianna, Lílian Gabriela Gomes; Sato, Anderson Mululo; Fernandes, Manoel do Couto; Coelho Netto, Ana Luiza.
Since early 21 century the landscape mosaic of middle Paraíba do Sul river valley (MPSRV) has been rapidly modified by spreading of Eucalyptus patches in substitution to cattle grazing grasslands. This work aims to recognize the modifications caused by the insertion of this new economical cycle in MPSRV landscape mosaic. The study area is located between Mar and Mantiqueira range, including Sesmarias, Barreiro de Baixo and Bananal drainage basins, where previous studies have been conducted. A headwater zone of a first order drainage basin in Sesmarias basin was chosen in 2006 to measure Eucalyptus plantations hydrological responses to biota-soil-water interactions. Two use and cover maps (2000 and 2007 years) were made using Landsat-7 and Landsat-5 images,...
Tipo: Article
Palavras-chave: Eucalyptus; Landsat; Fragmentos florestais; Gramíneas; Uso e cobertura; Dinâmica da paisagem.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/122

Dinámica de uso del suelo y su efecto en el escurrimiento superficial en la cuenca del río grande, Tlalchapa, Guerrero
Provedor de dados: 32
Autores: Miranda Aragón, Liliana.
Esta tesis presenta los resultados obtenidos en la investigación sobre la dinámica de  uso del suelo y su efecto en el escurrimiento en la cuenca del Río Grande, Tlalchapa,  Guerrero. La metodología consistió en obtener los usos del suelo mediante: (1) técnicas de clasificación supervisada en imágenes de satélite Landsat (1973, 1986, 2001) y (2) digitalización en monitor sobre una imagen de muy alta resolución espacial QuickBird (2006).  El proceso lluvia-escurrimiento se modeló con el sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) para los escenarios: 1973, 1986, 2001 y 2006. Entre los principales parámetros empleados en el modelo fueron: (1) la tormenta sintética tipo II (SCS) y (2) la curva numérica ponderada por subcuenca...
Palavras-chave: Landsat; QuickBird. HEC-HMS; Curva numérica Landsat; QuickBird; HEC-HMS; Curve number.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/904

Dinámica de uso del suelo y su efecto en el escurrimiento superficial en la cuenca del río grande, Tlalchapa, Guerrero
Provedor de dados: 32
Autores: Miranda Aragón, Liliana.
Esta tesis presenta los resultados obtenidos en la investigación sobre la dinámica de  uso del suelo y su efecto en el escurrimiento en la cuenca del Río Grande, Tlalchapa,  Guerrero. La metodología consistió en obtener los usos del suelo mediante: (1) técnicas de clasificación supervisada en imágenes de satélite Landsat (1973, 1986, 2001) y (2) digitalización en monitor sobre una imagen de muy alta resolución espacial QuickBird (2006).  El proceso lluvia-escurrimiento se modeló con el sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) para los escenarios: 1973, 1986, 2001 y 2006. Entre los principales parámetros empleados en el modelo fueron: (1) la tormenta sintética tipo II (SCS) y (2) la curva numérica ponderada por subcuenca...
Palavras-chave: Landsat; QuickBird. HEC-HMS; Curva numérica Landsat; QuickBird; HEC-HMS; Curve number.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/862

Dinámica de uso del suelo y su efecto en el escurrimiento superficial en la cuenca del río grande, Tlalchapa, Guerrero
Provedor de dados: 32
Autores: Miranda Aragón, Liliana.
Esta tesis presenta los resultados obtenidos en la investigación sobre la dinámica de  uso del suelo y su efecto en el escurrimiento en la cuenca del Río Grande, Tlalchapa,  Guerrero. La metodología consistió en obtener los usos del suelo mediante: (1) técnicas de clasificación supervisada en imágenes de satélite Landsat (1973, 1986, 2001) y (2) digitalización en monitor sobre una imagen de muy alta resolución espacial QuickBird (2006).  El proceso lluvia-escurrimiento se modeló con el sistema HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) para los escenarios: 1973, 1986, 2001 y 2006. Entre los principales parámetros empleados en el modelo fueron: (1) la tormenta sintética tipo II (SCS) y (2) la curva numérica ponderada por subcuenca...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Landsat; QuickBird.; Curva numérica; QuickBird; HEC-HMS; Curve number.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1189

TOPOGRAPHYC SHADOW INFLUENCE ON OPTICAL IMAGE ACQUIRED BY SATELLITE IN THE SOUTHERN HEMISPHERE
Provedor de dados: 70
Autores: França,Michelle M.; Fernandes Filho,Elpidio I.; Ferreira,Williams P. M.; Lani,João L.; Soares,Vicente P.
ABSTRACT During image acquisition, is usually chosen scenes with a lesser cloud cover to avoid loss of spectral information. However, when training samples are collected for image classification, the user finds shadowed areas. Such situation is similar to the presence of clouds since spectral information of these classes is the same in all optical bands of the sensor. This fact becomes more pronounced in mountainous relief areas due to shadow projection on the terrain, which can vary among all seasons during the solar year. With the goal to obtain images with a lower presence of shadow, it was simulated, under the same relief conditions, shading variation in function of latitude (0° to 40° S). Solar radiation models were processed for the days and times...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Remote sensing; Solar radiation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000500728

Mapeamento das áreas de cana-de-açúcar na região norte fluminense - RJ por uso de técnicas de sensoriamento remoto
Provedor de dados: 70
Autores: Mendonça,José C.; Freitas,Ramon M. de; Aguiar,Daniel A. de; Sousa,Elias F. de; Muniz,Rodrigo de A.; Esteves,Barbara dos S.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a dinâmica da ocupação do uso do solo cultivado com a cultura da cana-de-açúcar nos seis principais municípios produtores da região Norte Fluminense - RJ, entre o período de 1984 a 2007. Foram utilizadas 18 imagens do sensor TM-Landsat, técnicas de interpretação visual e de Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME), para gerar mapas temáticos das áreas ocupadas com a cultura. Com base nesses mapas, foi possível analisar a espacialização das áreas de cana e quantificá-las em cada município. Dos resultados obtidos, pode-se concluir que, entre os anos de 2004 a 2007, ocorreu um decremento total na área ocupada com a cultura, em 43.308,33 ha. A partir do ano de 2000 até 2007, houve um incremento de 24.422,72 ha,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo linear de mistura espectral; Uso do solo; Landsat.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300016

Estimativa da batimetria do açude do Saco-PE com auxílio de dados orbitais
Provedor de dados: 70
Autores: Lima,Josimar R. da C.; Shinozaki-Mendes,Renata A.; Almeida,André Q. de.
A batimetria de um corpo d'água pode ser medida em campo, a partir de sondas batimétricas; no entanto, é um processo oneroso e que demanda tempo. Com isso, o objetivo principal deste estudo foi ajustar modelos de estimativa de batimetria de um lago a partir de dados orbitais. O trabalho foi realizado no açude do Saco, localizado na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, na cidade de Serra Talhada - PE. Foram ajustados modelos de regressão entre os valores batimétricos, coletados com auxílio de uma sonda, as bandas espectrais verde e infravermelho próximo do satélite Landsat 5 TM e o índice da diferença normalizada da água. A avaliação dos modelos ajustados foi realizada pela análise do coeficiente de determinação, do erro quadrado médio e da eficiência do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; NDWI; Rio Pajeú; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000500013

Influence of urbanization on land surface temperature in Recife city
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Taciana O. dos; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B. da; Oliveira,Leidjane M. M. de; Machado,Celia C. C.
Urbanization has caused significant environmental impacts, replacing natural surfaces by buildings, decreasing green vegetated areas, soil sealing and atmospheric pollution which contribute to increase the land surface temperature in such areas. Thus, this study aimed to analyze the influence of urbanization on land surface temperature (Ts) in Recife city - Pernambuco (PE), in Brazil, using the Thematic Mapper (TM) sensor images from Landsat 5 satellite. To perform the study, images of August 4, 1998 and September 6, 2010 were obtained and processed to generate Ts thematic maps of Recife-PE and of two districts of this city (Curado and Casa Amarela), in order to analyze the transformation dynamics that has occurred in the area. Through the profile produced...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Urban climate; Landsat; Ambient comfort; Thermal infrared.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600016

Variabilidade local e regional da evapotranspiração estimada pelo algoritmo SEBAL
Provedor de dados: 70
Autores: Moreira,Luis C. J.; Durand,Bruno J.; Teixeira,Adunias dos S.; Andrade,Eunice M.
Em face da importância em conhecer a evapotranspiração (ET) para uso racional da água na irrigação no contexto atual de escassez desse recurso, algoritmos de estimativa da ET a nível regional foram desenvolvidos utilizando-se de ferramentas de sensoriamento remoto. Este estudo objetivou aplicar o algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land) em três imagens do satélite Landsat 5, do segundo semestre de 2006. As imagens correspondem a áreas irrigadas, floresta nativa densa e a Caatinga do Estado do Ceará (Baixo Acaraú, Chapada do Apodi e Chapada do Araripe). Este algoritmo calcula a evapotranspiração horária a partir do fluxo de calor latente, estimado como resíduo do balanço de energia na superfície. Os valores de ET obtidos nas três regiões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Balanço de radiação; Landsat.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600015

Relatório de curso de treinamento intensivo: aplicações de imagens MSS/LANDSAT em estudos de vegetação.
Provedor de dados: 14
Autores: SA, I. B.
O presente treinamento teve como objetivo mostrar as técnicas de obtenção e a metodologia de interpretação de dados de sensoriamento remoto e sua relevante importância para a caracterização dos recursos naturais.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem; Natural resource.; Sensoriamento remoto; Recurso natural; Vegetação.; Remote sensing; Landsat; Vegetation.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/935118

Método Sumário de Avaliação e Interpretação de dados Ambientais Aplicado ao Planejamento Regional.
Provedor de dados: 14
Autores: CARNEIRO, P. J. R.
A interpretacao de imagens de satelite Landsat, Mapeador Tematico, feita com base na informacao geologica correlacionada com dados pedalogicos e fitofisionomicos obtidos diretamente no campo, permite aumentar a rapidez e a eficiencia dos trabalhos de avaliacao de recursos naturais, com finalidade de aplicacao para o planejamento regional vendo que um estudo de regionalizacao do municipio de Paracatu, MG, segundo suas caracteristicas morfopedologicas basicas.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem; Paracatu; Minas Gerais; Avaliação; Brasil; Evaluation.; Cerrado; Sensoriamento Remoto; Recurso Natural; Solo.; Landsat; Brazil; Remote sensing; Natural resources; Soil.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/546932

Imagens orbitais como base de dados em projetos de reforma agrária.
Provedor de dados: 14
Autores: VILELA, M. de F.; SOARES, V. P.; F. FILHO, E. I.; RIBEIRO, C. A. A. S.; PEREIRA, R. de A.
bitstream/CPAC-2009/25321/1/p2004_40.pdf
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Satelites; Agrarian reform; Imagem.; Satélite; Reforma Agrária; Sensoriamento Remoto.; Landsat; Remote sensing.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568324

Mapeamento de cobertura vegetal do bioma Cerrado: estratégias e resultados.
Provedor de dados: 14
Autores: SANO, E. E.; ROSA, R.; BRITO, J. L. S.; FERREIRA, L. G.
ABSTRACT: Mapping Cerrado's vegetation cover is difficult because of its geographical extemt (~ 204,7 million hectares), high seasonality, and high spatial and temporal dynamics of its land use activities. The objective of this study was to map the vegetation cover of the Cerrado biome in the 1:250,000 scale using Landsat satellite imageries from the year of 2002. The following classes of land use were considered: croplands, planted pasturelands, reforestations, urban settlements and mining areas. For natural vegetation classes, we used the Brazilian System of Vegetation Classification, developed by the IBGE - Brazilian Institute for Geography and Statistics. The methodological approach involved segmentation of the Landsat imagery, followed by the visual...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; Geoprocessing; Imagem; Land cover mapping.; Cerrado; Mapa; Sensoriamento Remoto.; Satélite; Landsat; Remote sensing.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/570887

Identificação de alvos agrícolas em imagens digitais Landsat: uma aplicação em Guaíra, SP.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, J. I.
Uma classificação supervisionada, usando analise discriminante por máxima verossimilhança (maxver), foi usada em uma área do município de Guaíra, SP, para identificar em sete classes diferentes alvos agrícolas: cultura anual, cana-de-açúcar, solo nu, solo semicoberto, pasto, floresta e água, usando imagens do satélite Landsat 5, sensor TM, em formato digital nas bandas 3, 4, e 5 (vermelho, infravermelho próximo e médio, respectivamente). A matriz final de classificação do maxver apresentou performance global de 85%, que e o exato valor mínimo aceitado na literatura. A imagem temática do resultado mostra um bom nível de identificação das classes, onde pode-se confirmar o bom desempenho da técnica de máxima verossimilhança para classificar imagens digitais...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Classificacao supervisionada; Guaíra; Sensoriamento remoto; Geologia; Fisiografia; Clima; Solo; Água; Agricultura; Remote sensing; Landsat.
Ano: 1996
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/12453

Toward Long-Term Aquatic Science Products from Heritage Landsat Missions
Provedor de dados: 5
Autores: Pahlevan, Nima; Balasubramanian, Sundarabalan V.; Sarkar, Sudipta; Franz, Bryan A.
This paper aims at generating a long-term consistent record of Landsat-derived remote sensing reflectance (R-rs) products, which are central for producing downstream aquatic science products (e.g., concentrations of total suspended solids). The products are derived from Landsat-5 and Landsat-7 observations leading to Landsat-8 era to enable retrospective analyses of inland and nearshore coastal waters. In doing so, the data processing was built into the SeaWiFS Data Analysis System (SeaDAS) followed by vicariously calibrating Landsat-7 and -5 data using reference in situ measurements and near-concurrent ocean color products, respectively. The derived R rs products are then validated using (a) matchups using the Aerosol Robotic Network (AERONET) data...
Tipo: Text
Palavras-chave: Landsat; Coastal/inland waters; Atmospheric correction; Vicarious calibration; Validation; Water quality; Time-series applications.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00585/69696/67581.pdf

Georeferencing specimens by combining digitized maps with SRTM digital elevation data and satellite images: a Bornean case study
Provedor de dados: 16
Autores: Raes, N.; Mols, J.B.; Willemse, L.P.M.; Smets, E.F.
For numerous scientific purposes collection records need to be georeferenced. Although the geographic coordinates of many of the collection localities are available in gazetteers, especially collections from tropical areas of the world are still not georeferenced. In an attempt to georeference these localities for Indonesian Borneo we used digitized old maps which were georegistered with SRTM digital elevation data, and Landsat 7- and JERS-1 SAR radar satellite images. This enabled us to georeference 2 577 additional collections from Indonesian Borneo, belonging to 1 744 taxa, which were collected at 134 previously not georeferenced localities. This applied methodology enables researchers to georeference their historical collections for biodiversity,...
Tipo: Article / Letter to the editor
Palavras-chave: Borneo; Georeferencing; Georegistration; Historical map; JERS-1 SAR; Landsat; SRTM digital elevation data.
Ano: 2009
URL: http://www.repository.naturalis.nl/record/524933

Correlação de variáveis espectrais e estoque de carbono da biomassa aérea de sistemas agroflorestais
Provedor de dados: 86
Autores: Bolfe,Édson Luis; Batistella,Mateus; Ferreira,Marcos César.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre variáveis espectrais e o estoque de carbono da biomassa aérea de sistemas agroflorestais da região de Tomé‑Açu, PA. Foram testados 24 índices de vegetação de três grupos (razão simples, diferença normalizada e complexos), gerados a partir de imagens do sensor TM/Landsat‑5, adquiridas em 2008. As variáveis obtidas foram correlacionadas, por meio de regressão linear simples, ao estoque de carbono de quatro classes de sistemas agroflorestais, de diferentes idades e composições florísticas. As correlações obtidas entre as variáveis espectrais e o estoque de carbono foram significativas em 47% dos índices testados e variaram de acordo com as diferenças de biomassa nos sistemas analisados. As melhores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Integração lavoura‑pecuária‑floresta; Landsat; Sensoriamento remoto; Uso e cobertura da terra.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900011

Land use dynamics in the Brazilian Cerrado in the period from 2002 to 2013
Provedor de dados: 86
Autores: Sano,Edson Eyi; Rosa,Roberto; Scaramuzza,Carlos Alberto de Mattos; Adami,Marcos; Bolfe,Edson Luis; Coutinho,Alexandre Camargo; Esquerdo,Júlio César Dalla Mora; Maurano,Luís Eduardo Pinheiro; Narvaes,Igor da Silva; Oliveira Filho,Francisco José Barbosa de; Silva,Elaine Barbosa da; Victoria,Daniel de Castro; Ferreira,Laerte Guimarães; Brito,Jorge Luís Silva; Bayma,Adriana Panhol; Oliveira,Gustavo Henrique de; Bayma-Silva,Gustavo.
Abstract: The objective of this work was to analyze land use dynamics in the Brazilian Cerrado region from 2002 to 2013. This analysis was based on the interpretation of Landsat satellite images carried out by the projects Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) and TerraClass Cerrado 2013, both coordinated by Ministério do Meio Ambiente. In 2002, 38.9% of the Cerrado was covered by some type of anthropic activity. In 2013, this percentage increased to 43.4%. One of the main highlights is the emergence of a new agricultural frontier in the northern region of the study area, known as Matopiba.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Probio; Remote sensing; TerraClass Cerrado.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2019000103700

Contribuições do solo e dossel em modelo de estimativa de biomassa aérea no Bioma Pampa
Provedor de dados: 86
Autores: Terra,Fabrício da Silva; Fonseca,Eliana Lima da; Saldanha,Dejanira Luderitz.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho preditivo do submodelo espectral do modelo JONG, com a inserção de variáveis espectrais que considerassem a densidade de biomassa do dossel e as contribuições dos diferentes solos subjacentes. Índices calculados pela diferença e razão simples - entre as bandas 4 e 3, 4 e 5, 4 e 7, do sensor orbital ETM+/Landsat 7 - foram sugeridos para representar a contribuição espectral dos solos subjacentes e a influência das diferenças estruturais dos dosséis. A parametrização da componente espectral foi implementada por regressão linear múltipla e, em seguida, foi comparada aos dados de biomassa obtidos em campo. As variáveis espectrais que melhor expressaram as variações da disponibilidade inicial de forragem foram a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade de forragem; Landsat; Modelo agrometeorológico-espectral; Variáveis espectrais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000400006

Mapeamento semidetalhado do uso da terra do Bioma Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Sano,Edson Eyji; Rosa,Roberto; Brito,Jorge Luís Silva; Ferreira,Laerte Guimarães.
O objetivo deste trabalho foi mapear o uso da terra do Bioma Cerrado na escala de 1:250.000. As seguintes classes de uso da terra foram consideradas: culturas agrícolas, pastagens cultivadas, reflorestamentos, áreas urbanas e áreas de mineração. A metodologia envolveu a segmentação de imagens do satélite Landsat, a classificação visual dos segmentos e a análise da exatidão global do mapa final. Aproximadamente 39,5% do Cerrado apresentaram algum tipo de uso de terra. Pastagens cultivadas e culturas agrícolas foram as classes predominantes, com 26,5 e 10,5%, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; PROBIO; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000100020

Parâmetros biofísicos obtidos por sensoriamento remoto em região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Joel M.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B. da; Lopes,Pabricio M. O.; Silva,Ênio F. de F. e.
Apesar de ser o único bioma brasileiro cujos limites estão restritos ao território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da diversificada paisagem da Caatinga. Em virtude da carência de dados de campo para monitorar os parâmetros biofísicos da Caatinga em região semiárida do Nordeste brasileiro, este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica espaço-temporal por meio de técnicas e produtos de Sensoriamento Remoto. A área de estudo compreendeu a Unidade de Conservação do Parque Nacional da Furna Feia e suas adjacências, situada entre os municípios de Mossoró e Baraúna (RN, Brasil). Utilizaram-se seis imagens orbitais do TM LANDSAT 5, órbita 216 e ponto 63, no período de 2007 a 2010. Com auxílio da ferramenta Sistema de Informação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Modelagem; Mudanças climáticas; Uso e ocupação do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100010

Evapotranspiration mapping of commercial corn fields in Brazil using SAFER algorithm
Provedor de dados: 63
Autores: Venancio,Luan Peroni; Mantovani,Everardo Chartuni; Amaral,Cibele Hummel do; Neale,Christopher Michael Usher; Filgueiras,Roberto; Gonçalves,Ivo Zution; Cunha,Fernando França da.
ABSTRACT SAFER (Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving) is a relatively new algorithm applied successfully to estimate actual crop evapotranspiration (ET) at different spatial scales of different crops in Brazil. However, its use for monitoring irrigated crops is scarce and needs further investigation. This study assessed the performance of SAFER to estimate ET of irrigated corn in a Brazilian semiarid region. The study was conducted in São Desidério, Bahia State, Brazil, in corn-cropped areas in no-tillage systems and irrigated by central pivots. SAFER algorithm with original regression coefficients (a = 1.8 and b = –0.008) was initially tested during the growing seasons of 2014, 2015, and 2016. SAFER performed very poorly for estimating corn...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Water consumption; Maize; Remote sensing.
Ano: 2021
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162021000400102

โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย
Provedor de dados: 106
Autores: Amornrat Intrman; Sommai Lerthna; Nelson, Andrew; Setiyono, Tri Deri; Holecz, Francesco; Barbieri, Massimo.
The Remote Sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging Economics (RIICE) is a project to find ways of helping Asian countries are faced with a natural disaster. Especially floods and droughts caused by the cooperation of the three organizations, namely International Research Institute (IRRI), SARMAP and Rice Department. By the year 2013-2015 in the area of responsibility of Suphan Buri Rice Research Center. Nakhon Ratchasrima Rice Research Center and the objecttive of the project is to reduce vulnerability of smallholders in rice production through better and cheaper information systems on crop growth which will in turn lead to applications such as micro-insurance schemes. On the long run rice production should have increased, thanks to...
Tipo: PhysicalObject
Palavras-chave: Remote sensing; Crop insurance; Rice production; GIS; Landsat; Rice; ข้าว; การประกันภัยพืชผล; การผลิตข้าว; ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์; ภาพถ่ายดาวเทียม; การสำรวจระยะไกล.
Ano: 2014
URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5644

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Provedor de dados: 106
Autores: Pheraphit Yongchalermchai; Thirada Yongsatitsak; Chao Yongchalermchai.
Tipo: PhysicalObject
Palavras-chave: Shrimp farming; Geographic information; Landsat; พื้นที่นากุ้ง; เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ; ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
Ano: 2011
URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5200

Reconstructing historical forest cover change in the Lower Amazon floodplains using the LandTrendr algorithm
Provedor de dados: 36
Autores: FRAGAL,Everton Hafemann; SILVA,Thiago Sanna Freire; NOVO,Evlyn Márcia Leão de Moraes.
ABSTRACTThe Amazon várzeas are an important component of the Amazon biome, but anthropic and climatic impacts have been leading to forest loss and interruption of essential ecosystem functions and services. The objectives of this study were to evaluate the capability of the Landsat-based Detection of Trends in Disturbance and Recovery (LandTrendr) algorithm to characterize changes in várzeaforest cover in the Lower Amazon, and to analyze the potential of spectral and temporal attributes to classify forest loss as either natural or anthropogenic. We used a time series of 37 Landsat TM and ETM+ images acquired between 1984 and 2009. We used the LandTrendr algorithm to detect forest cover change and the attributes of "start year", "magnitude", and "duration"...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wetlands; Flooded forest; Land use change; Monitoring; Landsat.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672016000100013

Estimativa de áreas agrícolas municipais, utilizando sistema de amostragem simples sobre imagens de satélite
Provedor de dados: 53
Autores: Epiphanio,José Carlos Neves; Luiz,Alfredo José Barreto; Formaggio,Antonio Roberto.
Estimativas da área cultivada são importantes para diversas aplicações. Entretanto, como os campos de cultivo são distribuídos irregularmente, os levantamentos agrícolas tornam-se operações complexas e dispendiosas. As imagens de satélite, por possuírem caráter de cobertura abrangente e serem obtidas repetidamente, podem auxiliar no levantamento da área ocupada pelas culturas, municipal ou nacional. Propõe-se um método amostral aleatório simples para a quantificação de áreas de culturas expressivas no município de Ipuã, SP. Com base na interpretação não exaustiva das áreas de soja e milho, de uma imagem Landsat-5, de janeiro de 2000, contabilizaram-se as áreas parciais de soja e de milho como 26,5% e 3% do município respectivamente. Amostraram-se 521...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Sensoriamento remoto; Agricultura; Estatística agrícola; Safra; Soja; Milho.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000200012

Estimativa da disponibilidade de forragem do bioma Campos Sulinos a partir de dados radiométricos orbitais: parametrização do submodelo espectral
Provedor de dados: 65
Autores: Fonseca,Eliana Lima da; Formaggio,Antônio Roberto; Ponzoni,Flavio Jorge.
Este trabalho apresenta a parametrização do submodelo espectral do modelo JONG, um modelo agrometeorológico-espectral para a previsão da disponibilidade de forragem das pastagens naturais do bioma Campos Sulinos. A parametrização foi feita testando-se a capacidade de diferentes variáveis espectrais obtidas a partir de imagens do sensor ETM+/Landsat 7 representando a disponibilidade de forragem em diferentes fases do ciclo fenológico da vegetação campestre natural do bioma Campos Sulinos. Verificou-se que as variáveis Wetness e reflectância da banda ETM+7/Landsat 7 representam o status inicial da vegetação de forma eficiente, mas não tiveram sensibilidade suficiente para eliminar os efeitos do tipo de solo na resposta espectral da vegetação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Landsat; Modelos agrometeorológicos-espectrais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000600025