Consulta: subjectFacets:"LatossoloVermelho-Escuro"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 09/06/2024 01:33:38

Técnicas de geoprocessamento e de amostragem para o mapeamento de atributos anisotrópicos do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Valeriano,M. M.; Prado,H.
Este trabalho abordou a utilização de geoestatística para a otimização de esquemas de amostragem, concentrando-se especialmente no impacto da anisotropia na estruturação geométrica do desenho experimental e no processo de geração de imagens contínuas. O atributo estudado foi o teor de argila na camada superficial do solo, levantada em novembro de 1998, em área de Latossolo Vermelho-Escuro, localizada no município de Campos Novos Paulista (SP). A variabilidade espacial e a anisotropia do teor de argila foram determinadas por meio do exame dos semivariogramas obtidos, os quais foram ajustados a modelos teóricos para a obtenção de seus parâmetros (tipo de modelo de semivariograma, pepita, patamar e alcance). O fator de anisotropia observado implicou uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SIG-Sistemas de Informação Geográfica; Imagem digital; Interpolação de dados tabulares; Teor de argila; LatossoloVermelho-Escuro.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832001000400022