Consulta: subjectFacets:"Levantamento de solo"
Registros recuperados: 11
Data/hora: 01/06/2024 08:43:49

Levantamento de reconhecimento de solos de média intesidade da Gleba Machadinho-RO.
Provedor de dados: 14
Autores: VALLADARES, G. S.; BOGNOLA, I. A.; GOUVÊA, J. R. F.
O trabalho realizou o levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos do Projeto de Assentamento Gleba Machadinho, nos municípios de Machadinho d´Oeste e Anari, R0.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento de solo; Machadinho d´Oeste; Rondônia.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/17128

Levantamento semidetalhado de solos do município de Paty do Alferes e sub-bacias do Córrego do Saco-Rio Ubá, RJ.
Provedor de dados: 14
Autores: LUMBRERAS, J. F.; CUNHA, T. J. F.; NAPOLEÃO, R. P.
Este trabalho refere-se ao estudo de solos realizado no município de Paty do Alferes e em parte dos municípios de Miguel Pereira e Paraíba do Sul, localizados na região serrana e Vale do Paraíba no Estado do Rio de Janeiro. Constitui um levantamento de solos semidetalhados, realizado na escala 1:20.000, tendo como objetivo principal atender as metas previstas nos projetos "Interações ambientais tendo em vista o desenvolvimento sustentável das microbacias dos afluentes do Córrego do Saco-Rio Ubá nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira, RJ" e "Adaptação e desenvolvimento de tecnologias para gestão agroambiental sustentável em regiões acidentadas, Mata Atlântica e Serra do Mar.
Tipo: Livros
Palavras-chave: Levantamento de solo; Brasil; Rio de Janeiro; Paty do Alferes.
Ano: 1998
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/336400

LEVANTAMENTO de reconhecimento de média intensidade dos solos da bacia hidrográfica do Rio São Domingos - municípios de São José de Ubá e Itaperuna, RJ.
Provedor de dados: 14
Visando subsidiar o planejamento integrado e aspectos relacionados à recarga do aquífero da área da bacia hidrográfica do rio São Domingos, que abrange 289,22 km2, procedeu-se à identificação, caracterização e cartografia dos solos, relacionando-os aos aspectos da paisagem, segundo metodologia da Embrapa, compreendendo um levantamento de reconhecimento de média intensidade, na escala 1:50.000. A área da bacia se encontra em terrenos pré-cambrianos, constituídos por rochas gnáissicas de origem orto e paraderivadas, de alto grau metamórfico, incluídos na Faixa Ribeira e, com menor expressão, ocorrem sedimentos recentes, aluvionares e colúvio-aluvionares, nas áreas de baixadas e rampas de baixa declividade. Encontra-se inserida no domínio geoambiental...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento de solo; Relação solo-paisagem; Solo Tropical; Reconhecimento do Solo.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/919013

Solos do município de Delmiro Gouveia - Estado de Alagoas
Provedor de dados: 14
Autores: PARAHYBA, R. da B. V.; LEITE, A. P.; OLIVEIRA NETO, M. B. de.
bitstream/CNPS-2010/14931/1/comtec36-2006-delmiro-gouveia.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento de solo.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856028

Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos do Parque Nacional da Serra dos Órgãos - Parnaso, Rio de Janeiro, escala 1:100.000.
Provedor de dados: 14
Autores: MARTINS, E. de S.; CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; SOUZA, V. V. de; COUTO JÚNIOR, A. F.; OLIVEIRA, S. N. de; GOMES, R. A. T.; REATTO, A.
bitstream/CPAC-2010/30250/1/bolpd-209.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Soil survey.; Levantamento de solo; Reconhecimento do solo; Classificação do solo.; Soil classification.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571870

Solos do município de Pariconha - Estado de Alagoas
Provedor de dados: 14
Autores: PARAHYBA, R. da B. V.; LEITE, A. P.; OLIVEIRA NETO, M. B. de.
bitstream/CNPS-2010/14932/1/comtec35-2006-pariconha.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento de solo.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856029

Solos do município de Olho D´Água do Casado, estado de Alagoas.
Provedor de dados: 14
Autores: PARAHYBA, R. da B. V.; LEITE, A. P.
bitstream/CNPS-2010/14951/1/comtec45-2007-olho-dagua-casado.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Levantamento de solo.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856134

Aptidao agricola das terras da Bacia do Olaria, Distrito Federal.
Provedor de dados: 14
Autores: SPERA, S. T.; REATTO, A.; MARTINS, E. de S.; CORREIA, J. R.; BLOISE, G. de L. F.; SILVA, A. V. da; FARIAS, M. F. R.
bitstream/CPAC-2010/22719/1/bolpd-15.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: ECOSOL110; Bacia do Olaria; Distrito Federal; Brasil; Levantamento de solo; Plintossolo; Gleissolo; Plinthic soil; Savanna soil.; Aptidão Agrícola; Cambissolo; Cerrado; Fertilidade do Solo; Latossolo; Oxisol; Perfil do Solo; Reconhecimento do Solo; Textura do Solo; Uso da Terra.; Solo; Inceptisols; Land suitability; Land use; Soil surveys.
Ano: 2001
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/566072

Modelos de elevação para obtenção de atributos topográficos utilizados em mapeamento digital de solos
Provedor de dados: 86
Autores: Pinheiro,Helena Saraiva Koenow; Chagas,César da Silva; Carvalho Júnior,Waldir de; Anjos,Lúcia Helena Cunha dos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar modelos digitais de elevação (MDE), obtidos por diferentes fontes de dados, e selecionar um deles para derivar variáveis morfométricas utilizadas em mapeamento digital de solos. O trabalho foi realizado na Bacia Guapi‑Macacu, RJ. Os dados primários utilizados nos modelos gerados por interpolação (MDE‑carta e MDE‑híbrido) foram: curvas de nível, drenagem, pontos cotados e dados de sensor remoto transformados em pontos. Utilizaram-se, na comparação, modelos obtidos por sensor remoto e por aerorrestituição (MDE SRTM e MDE IBGE). Todos os modelos apresentaram resolução espacial de 30 m. A avaliação dos modelos de elevação foi baseada na análise de: atributos derivados (declividade, aspecto e curvatura); depressões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos de terreno; Bacias de contribuição; Levantamento de solo; Modelagem digital; SRTM.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900024

Mapeamento digital de solos com base na extrapolação de mapas entre áreas fisiograficamente semelhantes
Provedor de dados: 86
Autores: Höfig,Pedro; Giasson,Elvio; Vendrame,Pedro Rodolfo Siqueira.
O objetivo deste trabalho foi testar metodologias de mapeamento digital de solos (MDS) e avaliar a possibilidade de extrapolação de mapas entre áreas fisiograficamente semelhantes. A área de referência para o treinamento do modelo localizou-se no Município de Sentinela do Sul, RS, e a extrapolação foi feita para o Município Cerro Grande do Sul, RS. Desenvolveram-se pelo MDS modelos com o uso de variáveis ambientais, como preditoras, e as classes de solos - obtidas de um levantamento convencional na escala 1:50.000 - como variáveis dependentes. Testou-se o uso combinado de dois modelos de árvore de decisão (AD), treinados em duas paisagens com diferentes classes de drenagem. Para Sentinela do Sul, a concordância dos mapas preditos com os produzidos pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Árvore de decisão; Classe de drenagem; Levantamento de solo; Topodata.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014001200958

Utilização de imagens TM/LANDSAT-5 como ferramenta no mapeamento de solos
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Zuleide M. C.; Ribeiro,Mateus R.; Lima,Alexandre T. de O.
Imagens orbitais TM/LANDSAT-5 foram tratadas por técnicas de processamento digital, com o objetivo de se testar a viabilidade da utilização desta técnica em mapeamento de solos. A área estudada, parte da bacia do Rio Brígida, no sertão do Estado de Pernambuco, está delimitada pelas coordenadas UTM 428.000 a 420.000 mE, e 9.074.000 a 9.062.000 mN, totalizando 96 km². Usando-se a transformação RGB das imagens do visível e do infravermelho, e a aplicação dos principais componentes associada a técnicas de realce pelos programas WFM e Álgebra do ERDAS, versão 7.4, juntamente com informações de campo, verificou-se bom desempenho do tratamento digital na delimitação dos contornos das unidades de mapeamento e na individualização de alguns desses solos. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Levantamento de solo; TM/LANDSAT-5; Tratamento de imagem; ERDAS.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300010