Consulta: subjectFacets:"Máquinas agrícolas"
Registros recuperados: 38
Data/hora: 09/06/2024 08:28:06

Modelo de programação linear para seleção de pulverizadores agrícolas de barras
Provedor de dados: 70
Autores: Baio,Fábio H. R.; Antuniassi,Ulisses R.; Balastreire,Luiz A.; Caixeta Filho,José V.
A seleção de pulverizadores agrícolas que se adaptem às necessidades da propriedade, é um processo trabalhoso, sendo uma das etapas mais importantes dentro do processo produtivo. O objetivo do presente trabalho foi o de desenvolver e utilizar um modelo de programação linear para auxiliar na seleção de pulverizadores agrícolas de barras, baseado no menor custo horário do equipamento. Foram utilizadas as informações técnicas referentes a 20 modelos de pulverizadores disponíveis no mercado, sendo quatro autopropelidos, oito de arrasto e oito do tipo montado. A análise de sensibilidade dos componentes dos custos operacionais mostrou que as taxas de reparo e depreciação foram os fatores que mais interferiram na variação do custo horário do conjunto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Tratamento fitossanitário; Máquinas agrícolas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200014

Distribuição de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja
Provedor de dados: 70
Autores: Kunz,Vilson L.; Gabriel Filho,Antonio; Primo,Marcelo A.; Gurgacz,Flavio; Fey,Emerson.
A dificuldade de obter distribuição uniforme dos resíduos, na largura de corte da plataforma da colhedora, tem sido constatada visualmente em culturas comerciais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição transversal de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja. Foram avaliadas nove colhedoras nas condições de operação e regulagem que estavam sendo usadas pelo operador. Foi utilizado o coeficiente de variação para a comparação das máquinas e a avaliação da uniformidade de distribuição, e realizada análise multivariada para avaliar a similaridade entre as colhedoras em função do coeficiente de variação, umidade da palha e largura da plataforma de corte. Todas as colhedoras apresentaram distribuição desuniforme...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Plantio direto; Resíduo vegetal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100013

Caracterização da produção agroecológica do sul do Rio Grande do Sul e sua relação com a mecanização agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Sandro S.; Machado,Antônio L. T.; Reis,Ângelo V. dos; Oldoni,André.
A agricultura agroecológica tem-se destacado como uma das alternativas de renda para os pequenos agricultores devido à crescente busca por parte da população por alimentação mais saudável. No Rio Grande do Sul, a Associação Regional de Produtores Agroecológicos da Região Sul (Arpasul), constituída por 48 famílias, é representativa do processo de produção e de comercialização de produtos agroecológicos, servindo como referencial para o presente estudo. O objetivo principal deste trabalho foi o levantamento das necessidades dos produtores agroecológicos em relação à mecanização agrícola. As informações obtidas foram baseadas no sistema de produção utilizado, sendo caracterizados aspectos referentes à propriedade, às operações agrícolas e às necessidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroecologia; Pesquisa de campo; Máquinas agrícolas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100016

Programa computacional para o dimensionamento de colhedoras considerando a pontualidade na colheita de soja
Provedor de dados: 70
Autores: Borges,Iackson O.; Maciel,Antonio J. S.; Milan,Marcos.
A colheita de soja (Glycine max (L.) Merril) é uma operação crítica que pode sofrer atrasos resultando em perdas na quantidade e na qualidade do material colhido. Embora o valor das perdas seja desconhecido no País, os produtores empregam colhedoras com reserva de capacidade para concluir a operação no menor prazo possível. O excesso de capacidade aumenta os custos fixos e a falta dela aumenta os custos das perdas por atraso e, em ambos os casos, reduzem a renda líquida da operação, ao que se denomina custo de pontualidade. O problema do dimensionamento consiste em ajustar o custo do capital extra investido na capacidade da máquina para garantir a pontualidade e o custo das perdas por atraso, buscando maximizar a renda líquida. Devido à importância da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Perdas na colheita; Simulação/computadores.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100015

Uniformidade de picado processado por colhedora de forragem
Provedor de dados: 70
Autores: Schlosser,José F; Dornelles,Marçal E; Pinheiro,Eder D; Durigon,Reges; Russini,Alexandre.
A ensilagem de plantas é prática comum no Brasil, onde se busca o armazenamento de alimentos com altos teores de energia, provenientes de plantas forrageiras para utilização em períodos de escassez. A obtenção de silagem de boa qualidade começa com a uniformidade de processamento das culturas pelas máquinas ensiladoras. Assim, este trabalho buscou avaliar a uniformidade de tamanho do picado de milho e sorgo forrageiro processado por colhedora de forragem, avaliando a metodologia para a determinação granulométrica das partículas e definindo a melhor regulagem para o uso da colhedora. Foram avaliadas duas regulagens da colhedora para tamanhos de corte entre 4 e 22 mm, sobre as culturas de milho e sorgo forrageiro. Foi determinado que a regulagem de corte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Ensilagem; Avaliação; Colhedora de forragem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200012

Demanda de potência de uma semeadora com dois tipos de sulcadores em áreas compactadas pelo pisoteio de animais no sistema integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 70
Autores: Andreolla,Veruschka R. M.; Gabreil Filho,Antonio.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a potência requerida na barra de tração do trator por uma semeadora com dois tipos de elementos sulcadores, na semeadura da soja, em áreas compactadas pelo pisoteio de animais em sistema de integração lavoura-pecuária. Foi utilizado o delineamento em parcela subdividida inteiramente casualizado, sendo os tratamentos principais compostos de solo úmido com pastejo, solo seco com pastejo e solo sem pastejo, e nos secundários foram utilizados sulcadores de haste ou discos duplos. Foram avaliadas a densidade e a resistência do solo à penetração, a força de tração exercida pela semeadora, a velocidade e a potência requerida na barra de tração do trator. As alterações no solo causadas pelo pisoteio do gado não foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Tração; Soja.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300014

Proposta de um sistema de medição de desempenho aplicado à mecanização agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Peloia,Paulo R.; Milan,Marcos.
As organizações líderes dos mais diferentes setores têm como característica medir o próprio desempenho de modo sistêmico, porém nas empresas agrícolas ainda não é comum o emprego desse conceito, incluindo o setor de mecanização. A mecanização tem um forte impacto na composição dos custos de produção, e conhecer o seu desempenho é primordial para o sucesso de empresa agrícola. A importância que as medidas de desempenho têm no auxílio à gestão e o que a mecanização representa para os custos de produção justificaram o desenvolvimento deste trabalho, que tem como objetivo propor um sistema de medição de desempenho integrado para dar suporte à gestão da mecanização agrícola. A metodologia foi dividida em duas etapas: adaptação de um modelo conceitual sistêmico,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Mecanização agrícola; Sistemas de informação; BSC.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400012

Conformidade de acessos e de saídas de postos de operação em tratores agrícolas segundo norma NBR/ISO 4252
Provedor de dados: 70
Autores: Mattar,Danielle M. P.; Dallmeyer,Arno U.; Schlosser,José F.; Dornelles,Marçal E.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a conformidade dos acessos e de saídas dos postos de operação em tratores agrícolas, por meio de população amostral dos tratores fabricados no Brasil. Para a avaliação, diversos itens referentes aos acessos e às saídas dos postos de operação foram analisados qualitativa e quantitativamente com base nos padrões da Norma NBR/ISO 4252. Ao final do trabalho, foi observado que os tratores classificados na Classe III, quanto à potência nominal do motor, atendem ao maior número de requisitos da Norma em comparação a tratores da Classe II. Dentre os itens avaliados, a altura da plataforma até o teto dos postos de operação foi atendida por todos os modelos. As presenças de batentes de proteção sobre os degraus e de corrimão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Máquinas agrícolas; Segurança operacional.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100008

Manutenção de tratores agrícolas e condição técnica dos operadores
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Gustavo N. dos; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P. da; Grotta,Danilo C. C.; Câmara,Felipe T. da.
A manutenção dos tratores agrícolas pode ser considerada um conjunto de procedimentos que visa a manter o equipamento nas melhores condições de funcionamento, propiciando aumento da vida útil, evitando danos prematuros, eliminando os já observados e concorrendo para maior segurança no trabalho. Essa conduta, apesar de simples, exige atenção e cuidado semelhante ou até maior quando comparado a outro veículo automotor. O presente trabalho teve por objetivo analisar a regularidade e a qualidade da manutenção dos tratores da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Produção da UNESP - Jaboticabal, utilizados para os mais variados tipos de trabalho, como aração, gradagem, pulverização e jardinagem, e avaliar a condição técnica dos operadores responsáveis pelas máquinas....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Vida útil; Manutenção preventiva.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100031

Analisando a percepção dos agricultores de três municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul sobre a oferta de produtos e serviços agrícolas
Provedor de dados: 194
Autores: Kunkel, Cristina; Andrioli, Mônica; Visentini, Monize Sâmara.
Este trabalho visa identificar, em municípios na região de Santa Rosa-RS, como os agricultores percebem a estrutura comercial no setor de máquinas e implementos agrícolas, que os atende e fornece subsídios para o desenvolvimento de suas atividades. Para tanto, elaborou-se um estudo descritivo e quantitativo, utilizando o método survey para a coleta dos dados com 65 agricultores dos municípios de Alecrim, Cândido Godói e Santo Cristo. Dentre os resultados da pesquisa, identificou-se que a maioria dos respondentes prefere realizar a manutenção do seu maquinário em suas propriedades ao invés de concessionárias. Os agricultores de Cândido Godói e de Santo Cristo utilizam mais os serviços oferecidos por empresas do município em que residem do que os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Implementos agrícolas; Agricultores.
Ano: 2015
URL: http://periodicos.ufsm.br/extensaorural/article/view/15978

Oportunidades para eletrônica embarcada em máquinas agrícolas.
Provedor de dados: 14
Autores: INAMASU, R.
bitstream/item/88162/1/2280001.pdf
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Máquinas agrícolas.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31694

Sulcador acoplavel a semeadeiras-adubadeiras para implantacao de lavouras irrigadas por sulcos.
Provedor de dados: 14
Autores: FRANZ, C. A. B.; ALONCO, A. dos S.
bitstream/item/99068/1/cirtec-24.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Semeadora; Adubadora; Máquinas agrícolas; Sulcos.; Adubadeira; Irrigação; Sulcador.; Irrigation.
Ano: 1986
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/549434

Redes embarcadas em máquinas e implementos agrícolas: o protocolo CAN (Controller Area Network) e a ISO11783 (ISOBUS).
Provedor de dados: 14
Autores: SOUSA, R. V. de; GODOY, E. P.; PORTO, A. J. V.; INAMASU, R. Y.
bitstream/CNPDIA-2009-09/11046/1/DOC27_2007.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Eletrônica; Máquinas agrícolas; ISOBUS.; Comunicação.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/30801

Influência da altura das garras dos pneus de um trator em área de plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Monteiro,Leonardo A.; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P. S.; Jesuino,Paulo R.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os parâmetros de desempenho de um trator agrícola equipado com um conjunto de pneus diagonais com garras altas (pneu novo) e outro conjunto de pneus diagonais de mesma dimensão, com garras mais baixas, em solo com cobertura vegetal (palha de milho). Utilizaram-se as velocidades teóricas de 4, 5, 6 e 7 km h-1, informadas no painel do trator, uma força de tração constante de 25 kN, e se mediram a força de tração, a velocidade de deslocamento, a patinagem dos rodados, o consumo horário e específico de combustível; enfim, foram calculadas a potência disponível na barra de tração e a razão entre o consumo horário e o consumo específico de combustível com a potência e o coeficiente de tração. Concluiu-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Ensaio de trator; Palha; Carro dinamométrico; Eficiência trativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000015

Desempenho de semeadoras-adubadoras de soja em Latossolo Vermelho muito argiloso com palha intacta de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Aratani,Ricardo G.; Maria,Isabella C. de; Castro,Orlando M. de; Peche Filho,Afonso; Duarte,Aildson P.; Kanthack,Ricardo A. D.
Como a dificuldade da semeadura da soja sob grande quantidade de palha do milho safrinha intacta, sem a fragmentação ou incorporação dos resíduos, em solos muito argilosos, tem desmotivado a utilização do sistema plantio direto pelos agricultores da região paulista do Médio Paranapanema, objetivou-se, com este trabalho, comparar o desempenho quanto ao embuchamento, bem como avaliar a qualidade da semeadura entre semeadoras-adubadoras original e adaptada, na cultura da soja. O sistema modificado proporcionou menor número de paradas do conjunto trator-semeadora, em função de embuchamento. As freqüências de solo exposto e profundidades de deposição da semente e do sulco em ambas as semeadoras e, ainda, o número de plantas emergidas para a semeadora-adubadora...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Máquinas agrícolas; Haste sulcadora.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200037

Capacidade de produção e consumo específico de energia em picadoras forrageiras tipo desintegrador/picador/moedor
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Luiz H. de; Vieira,Luciano B.; Dias,Gutemberg P.; Regazzi,Adair J.
Avaliaram-se a capacidade de produção e o consumo específico de energia em picadoras de forragem tipo Desintegrador/Picador/Moedor no processamento de capim-elefante considerando-se, como tratamentos, três picadoras (DPM-1, DPm-2 e DPM-4), cinco diferentes rotações, três ângulos oblíquos das facas e dois ângulos do gume das facas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com duas repetições e os resultados avaliados por meio da análise de regressão. O ângulo oblíquo de 10º propiciou, aos três DPMs, maior eficiência e, em algumas situações o ângulo oblíquo de 38º proporcionou melhor desempenho aos DPMs 1 e 2; enquanto em outras, o ângulo de 30º proporcionou ao DPM-4, melhor desempenho. É possível baixar o custo de produção quando se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Demanda energética; Eficiência energética.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100013

Compactação e recalque superficial de um Latossolo Vermelho em condição de campo e laboratório
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Ródney F.; Reis,Elton F. dos; Viana,Paulo M. F.; Holtz,Vandoir; Oliveira,Lorena A. de; Alves,Sueli M. de F.
A aplicação de cargas dinâmicas no solo pelos rodados agrícolas, produz tensões na interface solo/pneu em superfície e profundidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a compactação e o recalque superficial de um Latossolo Vermelho quando submetido a diferentes níveis de tráfego em condições de campo e laboratório e propor uma metodologia para o ensaio de cargas dinâmicas oriundas de tráfegos de rodados pneumáticos, aplicável em laboratório. No campo foi utilizado um trator agrícola e no laboratório um simulador de tráfego. Nos dois experimentos foi adotado o delineamento em blocos ao acaso no esquema de parcelas subdivididas com quatro repetições. As parcelas foram constituídas de duas pressões de inflagem dos pneus: 96,5 e 137,9 kPa e as subparcelas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Simulador de tráfego; Grau de compactação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100016

Demanda energética e mobilização do solo com o uso de escarificadores em sistemas de semeadura direta
Provedor de dados: 91
Autores: Bellé,Mateus P.; Alonço,Airton dos S.; Francetto,Tiago R.; Rossato,Fernando P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
A redução das janelas de semeadura e a intensificação da produção no sistema de semeadura direta impulsionaram o aumento na frequência de utilização de máquinas, provocando compactação pelo tráfego. A compactação, além de prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a demanda de potência dos implementos justificando a utilização de escarificadores para a descompactação do solo. Avaliou-se o desempenho de dois escarificadores (Haste + ponteira), sendo um comercial e um experimental, com vistas a entender a operação de escarificação quando adaptada ao sistema de semeadura direta, utilizando como parâmetros variáveis energéticas e de solo. O elemento descompactador experimental teve um desempenho superior ao comercial nas principais variáveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Preparo conservacionista do solo; Escarificação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500013

NOTA TÉCNICA: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL EM TRATOR AGRÍCOLA EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE E PROFUNDIDADE DE TRABALHO NAS OPERAÇÕES DE ARAÇÃO E GRADAGEM - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p65-70
Provedor de dados: 107
Autores: Luiz Henrique Souza; UFMG/ICA; Caio Gontijo Rabelo; UGMG/ICA; Christian Dias Cabacinha; UFMG/ICA; Mateus Junior Silva Pinto; UFMG/ICA; Leandro de Matos; UFMG/ICA.
O consumo horário de combustível é um dos fatores mais importantes no gerenciamento da produção de uma propriedade agrícola. A correta seleção da velocidade e da profundidade de trabalho é uma prática simples que pode contribuir para a economia da operação e aumento de produção agrícola. Objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo horário de combustível de um trator agrícola nas operações de aração e gradagem em três velocidades de deslocamento, 5,0; 6,0; e 8,0 km h-1 e 2 profundidades de trabalho; 0,10 e 0,20 m. O experimento foi conduzido no Instituto de Ciências Agrárias localizado na cidade de Montes Claros/MG. Foram utilizados dois sensores medidores de fluxo de combustível, um colocado na linha de alimentação do trator e o outro na linha de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola e Ambiental-Mecanização Agrícola preparo periódico; Máquinas agrícolas; Mecanização agrícola.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/502

MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA SELEÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA CANA-DE-AÇÚCAR
Provedor de dados: 107
Autores: Rodney Ferreira Couto; UEG; João Paulo Barreto Cunha; Universidade Federal de Lavras; Elton Fialho dos Reis; UEG.
O engenheiro que exerce atividades na agricultura, muitas vezes, se defronta com o problema de projetar um sistema mecanizado, para uma dada operação, como por exemplo, a aplicação de agroquímicos em cana-de-açúcar. O objetivo do presente trabalho foi o de desenvolver e utilizar um modelo de programação linear para auxilio no processo de seleção das diferentes formas de pulverização agrícola utilizadas na cultura da cana-de-açúcar, baseado no menor custo horário dos equipamentos. Foram utilizadas informações técnicas referentes às três formas de aplicação utilizadas na referida cultura, podendo ser realizadas com pulverizadores de arrasto, autopropelidos e por meio de aplicações aéreas. As análises de sensibilidade para o custo horário com variação da área...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola agroquímicos; Máquinas agrícolas; Programação linear.
Ano: 2012
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/371

NOTA TÉCNICA: AVALIAÇÃO DE UM SENSOR DE FLUXO UTILIZANDO PLACA MICROCONTROLADORA ARDUINO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n2p162-168
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Ferreira Garcia; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Rodrigo Cavalcante de Lima; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Carmen Maria Coimbra Manhães; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
O presente trabalho teve como objetivo utilizar uma plataforma de computação física de código fonte aberto e de baixo custo para avaliação de um sensor de fluxo, utilizado na determinação de consumo de combustível de máquinas agrícolas pelo Laboratório de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em ensaios na área de mecanização agrícola. Utilizou-se uma placa microcontroladora e um sensor de fluxo volumétrico para desenvolver o sistema de aquisição de dados. No ambiente Arduino, foi criado um aplicativo especificamente com a função de realizar a leitura de dados do sensor de fluxo de fluido e observou-se ótimo funcionamento do aplicativo desenvolvido na função de determinar o volume de fluido por meio do sensor.
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização agrícola aquisição de dados; Automatização; Combustível; Máquinas agrícolas; Transdutor.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/569

INSPEÇÃO TÉCNICA DE TRATORES E PULVERIZADORES UTILIZADOS EM PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA
Provedor de dados: 107
Autores: Marçal Elizandro Dornelles; UFSM; José Fernando Schlosser; UFSM; Walter Boller; UPF; Alexandre Russini; André Luis Casali; UFSM.
Os projetos de inspeção de tratores e pulverizadores são realizados já a longo tempo. Estes projetos buscam obter informações sobre a qualidade dos equipamentos em uso nas pulverizações agrícolas. As inspeções fundamentam-se na necessidade de que aplicações sejam eficientes evitando contaminações desnecessárias do ambiente, seres humanos e animais. Objetivou-se com este trabalho, realizar inspeção e levantar informações sobre o estado de conservação dos pulverizadores e tratores na Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul. Durante a inspeção, foram avaliados os itens: manômetros, depósito de calda, filtros, bicos de pulverização, itens de proteção e segurança e verificações sobre o trator. Houve classificação das máquinas em aprovação, reprovação...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola pulverização; Máquinas agrícolas; Manutenção.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/222

DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE FERTILIZANTES POR DOSADORES DE SEMEADORASADUBADORAS EM LINHAS
Provedor de dados: 107
Autores: Gustavo José Bonotto; Universidade Federal de Santa Maria; Airton dos Santos Alonço; Universidade Federal de Santa Maria; Paulo Roberto Bedin; Universidade Federal de Santa Maria; Alexandre Siqueira Altmann; Universidade Federal de Santa Maria; Lauri Junior Moreira; Universidade Federal de Santa Maria.
Este trabalho teve por objetivo determinar e comparar o desempenho de cinco mecanismos dosadores de fertilizantes de semeadoras-adubadoras em linhas, quanto a sua distribuição longitudinal, com três fertilizantes, em diferentes vazões. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foram avaliados três mecanismos dosadores do tipo sem-fim, dois com sistema de regulação de fluxo e outro com descarga por gravidade, um modelo de rotor acanalado e outro do tipo disco estrela. Os fertilizantes utilizados foram uma mistura de grânulos 02-20-20, uma mistura granulada 16-16-16 e uma mistura farelada 00-15-30. As vazões utilizadas foram 6, 18 e 31 g s-1. A...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola uniformidade de vazão; Máquinas agrícolas; Razão de distribuição.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/405

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TRIGGER AND FOLLOWER BARS OF A SEEDER
Provedor de dados: 107
Autores: Volpato, Carlos; Magalhães, Ricardo; Barbosa, Jackson; Carvalho, Wanielle.
In order to determine the durability of agricultural machines, it must firstly understand stresses level of the components in analysis. The level of stresses can be obtained by experimental tests which demand high costs for prototypes and instrumentation, or analytically which demands timing and most of cases, calculations become unfeasible due to geometry complexity. An alternative which helps agriculture engineering for the stresses calculation is the Finite Element Method, but the use of this method for straw cutting seeder is still incipient. This work proposes finite element analysis of a four bars mechanism, similar to a real one, used in straw cutting seeder, for stresses evaluation. Von Mises stresses were extracted and analyzed from commercial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização Agrícola Análise de tensões; Máquinas agrícolas; Modelagem geométrica.
Ano: 2016
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/649

UTILIZAÇÃO DO QFD COMO FERRAMENTA PARA SELEÇÃO DE REQUISITOS DE PROJETO DE UMA SEMEADORA À TRAÇÃO ANIMAL - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a04
Provedor de dados: 107
Autores: Norberto Luiz Marques Andersson; Universidade Federal de Pelotas; Angelo Vieira dos Reis; Universidade Federal de Pelotas; Sandro Silva Teixeira; Instituto Federal de Educação Sul Rio-Grandence; Antonio Lilles Tavares Machado; Universidade Federal de Pelotas; Mauro Fernando Ferreira; Universidade Federal de Pelotas.
O ato de semear pode ser aplicado através da tração com animal ou mecanizada. No caso da Agricultura Familiar é muito comum o uso de bovinos ou eqüinos que irão tracionar um equipamento que seja adequado para pequenas áreas e que tenha a função de depositar em linha, as sementes no solo. Uma definição do tipo ideal de maquinário para realizar este serviço é de fundamental importância. Foram estudadas as necessidades dos agricultores familiares e, através da criação de um modelo decisório baseado na Matriz da Casa de Qualidade, obtiveram-se informações importantes no sentido de embasar o projeto de uma semeadora direcionada aos agricultores familiares que utilizam animais como meio de tração. Os resultados permitiram verificar que o emprego da metodologia...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola casa da qualidade; Máquinas agrícolas; Agricultura familiar.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/495

Origens, evolução e tendências da indústria de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 123
Autores: Vian,Carlos Eduardo de Freitas; Andrade Júnior,Adilson Martins; Baricelo,Luis Gustavo; Silva,Rodrigo Peixoto da.
O presente trabalho contribui com o estudo da gênese e da evolução histórica da indústria de máquinas e implementos agrícolas, destacando o papel de algumas empresas e como suas estratégias moldaram a estrutura produtiva e de mercado atuais, um "oligopólio diferenciado-concentrado mundial". Do ponto de vista metodológico, este é um texto qualitativo-quantitativo, exploratório e descritivo. A pesquisa bibliográfica mostrou que existiam poucos trabalhos sobre a evolução da estrutura de mercado e das empresas atuantes neste segmento, o que gerou a necessidade de um levantamento exploratório de dados e uma ampla revisão de literatura. O texto mostra a importância do progresso técnico e dos ganhos de escala no processo competitivo deste setor. O trabalho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; História setorial; Competitividade; Inovação; Estratégias competitivas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000400006

Qualidade das operações de preparo de solo por controle estatístico de processo
Provedor de dados: 63
Autores: Milan,Marcos; Fernandes,Ricardo Alves Thomaz.
A concorrência em escala mundial obriga as empresas a buscar maior eficiência administrativa e operacional. As técnicas de controle estatístico de processo (CEP) são uma das ferramentas que permitem a melhoria da qualidade e produtividade nas empresas. Desenvolvido e largamente aplicado nas indústrias, o CEP tem grande potencial de utilização na agropecuária. Tendo em vista o desenvolvimento desse potencial, esse trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da utilização do controle de qualidade em operações agrícolas de preparo do solo para a cultura do milho utilizando-se como ferramenta de análise o CEP. A utilização do controle na operação de escarificação proporcionou redução da variabilidade de dados de profundidade de trabalho média em 38,4% e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Mecanização; Máquinas agrícolas; Implemento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000200009

ESTUDIO DE PARÁMETROS OPERACIONALES DE DISCOS DOBLES Y CINCELES PARABÓLICOS PARA PRÁCTICAS CULTURALES EN ÁREAS CON RESIDUOS VEGETALES
Provedor de dados: 113
Autores: Camacho,Jesús H.; Magalhães,Paulo S. G.
Una de las principales limitantes en cero labranza es el manejo de residuos de cosecha para la aplicación de enmiendas y fertilizantes, pues cuando no se realiza simultáneamente con la siembra, es necesario distribuir estos productos en la superficie, para mantener el suelo con cobertura. El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad operacional de un prototipo compuesta por discos dobles y cinceles, que permita la fertilización en una profundidad entre 0 y 0,30 m. El diseño experimental fue de bloques al azar, con siete tratamientos y cuatro repeticiones. Se analizó el comportamiento de las fuerzas horizontal y vertical, área de suelo disturbada, profundidad de trabajo y resistencia específica. Los resultados reportaron que el uso de discos...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Mecanización agrícola; Labranza de suelo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072004000100007

Suspensão pantográfica para corte de base de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 65
Autores: Gray,Guilherme Ribeiro; Magalhães,Paulo Sergio Graziano; Braunbeck,Oscar Antônio.
A colheita da cana-de-açúcar envolve cinco operações básicas, que são o corte dos colmos na base, o corte dos colmos no ponteiro, a alimentação dos colmos para o interior da colhedora, a retirada das folhas e a picagem do colmo, que é opcional. No entanto, ainda hoje há uma carência de processos para efetuar estas operações de forma eficiente. O corte de base utilizado nas colhedoras convencionais é composto de discos duplos posicionados na entrelinha, entretanto, não é adaptado para o sistema de plantio no sulco e, como não apresenta recursos de flutuação independente para cada disco, implica a movimentação de grande quantidade de solo. A ausência de mecanismo flutuante provoca aumento dos índices de impurezas na carga, que implicam a redução da qualidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Auxílio mecânico; Máquinas agrícolas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000300020

Inspeção técnica de pulverizadores agrícolas: histórico e importância
Provedor de dados: 65
Autores: Dornelles,Marçal Elizandro; Schlosser,José Fernando; Casali,André Luis; Brondani,Leonardo Basso.
Os projetos de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas são realizados já há bastante tempo em diversos países e têm por objetivo levantar informações e levar orientação aos usuários de pulverizadores agrícolas. Tendo em vista a minimização das contaminações humanas e ambientais durante o manuseio de agrotóxicos e a importância da eficiência das aplicações, esses projetos são implantados em regiões onde ainda não são realizados como forma de orientação aos usuários e inspeção sobre o estado de conservação e uso dos pulverizadores. Embora seja um país estruturalmente agrícola, o Brasil não tem uma política direcionada a esse tipo de projeto que ajude o agricultor, por meio da otimização nas aplicações, o meio ambiente, por meio da menor contaminação, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Pulverização; Avaliação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000500049

Estrutura funcional de uma semeadora de tração humana
Provedor de dados: 65
Autores: Stefanello,Giusepe; Machado,Antônio Lilles Tavares; Reis,Ângelo Vieira dos; Machado,Roberto Lilles Tavares; Morais,César Silva de.
O milho e o feijão são semeados em praticamente todas as pequenas unidades familiares de produção, normalmente, em sistema convencional de cultivo. Há interesse no sistema de semeadura direta, porém não estão disponíveis semeadoras adequadas às suas necessidades. As semeadoras manuais, utilizadas por esses agricultores, inclusive para semeadura direta, possuem restrições de capacidade e de desempenho operacional, além de problemas ergonômicos. É necessário o desenvolvimento de máquinas desse porte, que garantam maior qualidade na operação de semeadura dessas culturas. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer a estrutura funcional de uma semeadora puncionadora de tração humana para semeadura direta de milho e feijão. Foi aplicada uma metodologia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Projeto de máquinas; Semeadora manual; Máquinas agrícolas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000901583

Avaliação técnica de um transportador pneumático de grãos por aspiração
Provedor de dados: 65
Autores: Bortolaia,Luís Antônio; Andrighetto,Pedro Luís; Benatti,Mateus.
Este trabalho apresenta os resultados da avaliação técnica do protótipo do transportador pneumático de grãos por aspiração ASP 200. O equipamento foi construído para uso em instalações armazenadoras agrícolas, na limpeza de pés de elevadores, moegas e renovação do ar em galerias de silos. Os testes avaliaram características mecânicas do equipamento, descargas de material e ar, perdas de carga, vedação do equipamento, eficiência dos captores e o diâmetro das mangueiras. Os resultados subsidiaram diversas recomendações para melhoria no projeto do equipamento, que aumentarão a sua eficiência operacional. Embora o transporte pneumático seja considerado uma ciência experimental, os autores notaram a falta de procedimentos, parâmetros e orientações para testes e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Projeto de máquinas agrícolas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000200037

Avaliação técnica de uma máquina para a correção de microrrelevo do solo de áreas destinadas ao cultivo de arroz irrigado
Provedor de dados: 65
Autores: Alonço,Airton dos Santos; Marini,Vinicius Kaster; Massoco,Daniel Biazus; Pinheiro,Eder Dornelles.
Testar e ensaiar máquinas agrícolas consiste, fundamentalmente, em obter informações visando a uma tomada de decisão. É amplamente aceito o fato de que as invenções tecnológicas resultantes de conhecimento implícito na maquinaria agrícola moderna geraram muitos benefícios a fabricantes, agricultores e à sociedade em geral. Com esse objetivo foi avaliado o protótipo de uma máquina para correção do microrrelevo do solo, para verificar sua real capacidade para executar a referida função. O trabalho constou de dois tratamentos e quatro repetições, no qual foi registrada a rugosidade do terreno antes e após a passagem do equipamento. Os resultados obtidos foram considerados inadequados em relação à função original da máquina. A partir desses resultados, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Projeto de máquinas; Invenções tecnológicas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000500049

Nível de conhecimento da simbologia gráfica utilizada para caracterizar comandos e controles de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Alonço,Airton dos Santos; Machado,Antônio Lilles Tavares; Ferreira,Mauro Fernando Pranke; Medeiros,Fabrício Ardais.
Este trabalho foi realizado no período compreendido entre março de 2000 a junho de 2005, com entrevistados de várias regiões do Brasil, e teve por objetivo realizar uma pesquisa analítica a respeito do grau de conhecimento sobre símbolos gráficos, para a identificação dos comandos e controles de operação e manutenção em máquinas agrícolas, dos principais clientes envolvidos no processo, desde o projeto da máquina agrícola até sua utilização e conseqüente manutenção. Os resultados encontrados indicam que o conhecimento sobre o significado que possuem os símbolos gráficos utilizados para caracterizar comandos e controles de máquinas agrícolas é bastante reduzido por parte dos principais envolvidos no processo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Normas técnicas; Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Segurança; Ergonomia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000100020

Índice de mecanização de propriedades orizícolas no Rio Grande do Sul, Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Schlosser,José Fernando; Machado,Otávio Dias da Costa; Debiasi,Henrique; Pinheiro,Eder Dornelles.
Caracterizada como atividade de alta expressão econômica no Rio Grande do Sul, a orizicultura é praticada de forma intensa, sobretudo na aplicação da mecanização. Tendo como objetivo diagnosticar o nível de mecanização (kW/ha), em função da área agrícola utilizada com arroz (AARR) e da área agrícola total (AAGT), foi analisada uma amostra de 87 propriedades, que, dentre suas atividades, desenvolvem a orizicultura. Para a representação da escala das propriedades no índice estudado, foram aplicados oito estratos em função da área agrícola total das mesmas, sendo considerada a potência dos tratores agrícolas em atividade e as áreas produtivas declaradas. A participação diferenciada da área de cultivo de arroz nos diferentes estratos acarretou diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de mecanização; Arroz; Máquinas agrícolas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300021

Controle automático de registros de descarga com acionamento pneumático em unidades de armazenagem agrícola
Provedor de dados: 65
Autores: Andrighetto,Pedro Luís; Valdiero,Antonio Carlos; Souza,Maurício de.
Este trabalho apresenta os resultados dos testes de um sistema de posicionamento pneumático usado no controle automático da abertura da gaveta dos registros de descarga. Esses registros são empregados para controlar o carregamento dos grãos por gravidade nos equipamentos de transporte nas unidades de beneficiamento e armazenagem de grãos, tais como os elevadores de caçamba e as correias transportadoras. Os experimentos permitiram avaliar o desempenho do posicionamento da gaveta de um protótipo de registro de descarga, acionada por um cilindro pneumático cuja posição é controlada por um controlador eletrônico do tipo ON-OFF. Nos testes mediu-se a resposta transitória da posição da gaveta a uma mudança em degrau no sinal de referência e foram avaliados o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Pós-colheita.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000900036

Análise ergonômica do trabalho em atividades desenvolvidas com uma roçadora manual motorizada
Provedor de dados: 65
Autores: Alonço,Airton dos Santos; Medeiros,Camila Ardais; Medeiros,Fabrício Ardais; Werner,Valmir.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a operação de roçadoras manuais motorizadas, visto que estas cada vez mais são usadas nas operações de limpeza no meio rural e urbano. Além disso, procurou-se demonstrar, por meio da análise realizada a campo, que muitas das ações e métodos utilizados para desenvolver o trabalho contrapõem-se às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Alerta-se os trabalhadores e empregadores sobre os riscos de acidentes de trabalho e/ou de doenças ocupacionais e sugere-se maneiras mais adequadas para a execução destas tarefas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Máquinas agrícolas; Ergonomia.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000500048

Comparação econômica da produção de grãos secos e silagem de grãos úmidos de milho cultivado em sistema de plantio direto
Provedor de dados: 64
Autores: Jasper,Samir Paulo; Seki,André Satoshi; Silva,Paulo Roberto Arbex; Biaggioni,Marco Antônio Martin; Benez,Sérgio Hugo; Costa,Ciniro.
No presente trabalho que foi realizado na Fazenda Experimental Lageado, da Universidade Estadual Paulista em Botucatu, SP, objetivou-se avaliar os custos envolvidos na produção de silagem de grãos úmidos de milho, tendo como referência o processamento seco deste cereal, ambos cultivados em sistema de plantio direto. Para a avaliação foram determinados os custos envolvidos nas operações de máquinas agrícolas, insumos e na etapa de pós-colheita. Os resultados observados permitiram concluir que o custo por hectare para produção de silagem de grãos úmidos foi de R$1.398,06, sendo 8,8% menor do que os custos para produção de milho seco (R$ 1.533,78).
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise econômica; Máquinas agrícolas; Rentabilidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000500027