Consulta: subjectFacets:"Mikania glomerata Sprengel"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 09/06/2024 05:29:44

Aspectos anatômicos e fisiológicos de plantas de guaco submetidas a diferentes fotoperíodos
Provedor de dados: Horticultura Brasileira
Autores: Castro,Evaristo Mauro de; Pinto,José Eduardo B.P.; Melo,Hyrandir C. de; Soares,Ângela Maria; Alvarenga,Amauri A. de; Lima Júnior,Érico de C.
O guaco (Mikania glomerata Sprengel) é espécie de uso medicinal conhecida pela atividade broncodilatadora. Muitos estudos têm evidenciado mudanças nas características anatômicas e fisiológicas de plantas medicinais sob influência de condições de radiação. Neste trabalho analisou-se a influência de fotoperíodos (8; 12; 16 e 20 h) na anatomia foliar, nos teores de clorofila e condutância estomática em três regiões da planta. Após 90 dias de tratamento, plantas adultas e com diferentes tamanhos influenciados pelos fotoperíodos foram submetidas às avaliações anatômicas e fisiológicas. Os teores de clorofila foram maiores nos fotoperíodos de 8 e 12 h nas regiões superior e mediana da planta e menores no fotoperíodo de 8 h na região basal. A condutância e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mikania glomerata Sprengel; Luz; Clorofila; Condutância estomática; Anatomia foliar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000300031

NOTA TÉCNICA: DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA DE GUACO COM FORNO MICROONDAS
Provedor de dados: Revista Engenharia na Agricultura
Autores: Ronicely Pereira Rocha; Universidade Federal de Viçosa; Evandro de Castro Melo; Universidade Federal de Viçosa; Lauri Lourenço Radunz; Universidade Regional Integrada.
Objetivo deste estudo foi desenvolver um método rápido para determinar o teor de água das folhas de guaco (Mikania glomerata Sprengel), focando no apoio a pesquisa sobre plantas medicinais e aromáticas. Um forno de microondas foi utilizado para essa finalidade. Folhas de guaco com teor de umidade de 7 a 82% b.u. foram utilizados nos testes. Quatro níveis diferentes de calibração de energia (340, 570, 660 e 880W) e três períodos de tempo de exposição à radiação (3, 4, 5 minutos) foram usados para determinar o teor de água de folhas de guaco. A fim de determinar as equações de regressão, os resultados do teor de água encontrado utilizando-se o método de microondas foram correlacionados com os valores encontrados com o método padrão (método gravimétrico). Os...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola secagem; Tempo de secagem; Matéria seca; Mikania glomerata Sprengel; Estufa.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/208