Consulta: subjectFacets:"Modèle hydro-sédimentaire"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 05/06/2024 10:20:22

Modèle hydro-sédimentaire du bassin de Marennes-Oléron : présentation et principaux résultats
Provedor de dados: 5
Autores: Raillard, Olivier; Le Hir, Pierre; Lazure, Pascal.
Depuis plusieurs années l'écosystème conchylicole de Marennes-Oléron est l' objet de modélisations de complexité croissante qui tendent à intégrer de plus en plus de processus physiques et biologiques (Bacher, 1989 ; Raillard, 1991) afin d'accroître le réalisme et le champ d'investigation de l'outil (Héral et al., 1991 ) . Confrontés au problème de la variabilité spatiale et temporelle des concentrations du matériel dissous et particulaire de l'eau, les travaux les plus récents ont pu mettre en évidence les limitations des modèles d'écosystème qui asservissent spatialement et temporellement la représentation des processus physiques à celle des mécanismes biologiques (Raillard, 1991). Le but de cette étude est de développer une modélisation de l'écosystème...
Tipo: Text
Palavras-chave: Modèle hydro-sédimentaire; Concentration particulaire; Concentration dissoute; Production primaire; Production secondaire; Bassin de Marennes Oléron; Charente Maritime Dep.
Ano: 1992
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00102/21305/18918.pdf

Modèle hydro-sédimentaire du bassin de Marennes-Oléron : présentation et principaux résultats. 1992
Provedor de dados: 5
Autores: Raillard, Olivier; Le Hir, Pierre.
Le bassin conchylicole de Marennes-Oléron fait l'objet d'une étude par modèle mathématique. L'outil est élaboré par étapes successives qui voient la mise en jeu de nouveaux processus et l'introduction de nouvelles variables (Bacher, 1989 ; Raillard, 1991). La forte variabilité spatio-temporelle des matériaux dissous et particulaire de la baie a focalisé l'attention sur les processus hydrodynamiques. Les modèle de couplage des processus physiques et biologiques développés jusqu'à présent ont privilégié la représentation des phénomènes biologiques en moyennant dans le temps et l'espace les phénomènes physiques. Un tel choix s'est avéré inadapté pour simuler la variabilité spatiale et temporelle du bassin de Marennes-Oléron (Raillard, 1991). L'objectif du...
Tipo: Text
Palavras-chave: Modèle hydro-sédimentaire; ¨Production primaire; Production secondaire; Simulations; Bassin de Marennes Oléron; Charente Maritime.
Ano: 1993
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00102/21302/18922.pdf

Modélisation hydrosédimentaire du bassin de Marennes-Oléron
Provedor de dados: 5
Autores: IFREMER - Laboratoire LABEIM La Tremblade; CETIIS - Aix en Provence.
La modélisation de la dynamique sédimentaire est conduite en conformité avec les objectifs susmentionnés. L'étude est scindée en deux parties. En considérant une maille égale à 500 m (au lieu de 1000 m) et la même implantation géographique du maillage, le premier chapitre a pour objectif de valider le calcul hydrodynamique et de diagnostiquer le calcul hydro-sédimentaire dans sa ' nouvelle configuration. Sur la base des résultats précédemment acquis, des choix sont réalisés et appliqués au niveau de la calibration du modèle (chapitre 2). Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de nos compétences, le chapitre de l'agitation (houle, clapot) n'a pu être abordé dans le cadre de cette étude.
Tipo: Text
Palavras-chave: Modélisation; Hydro-sédimentologie; Bassin de Marennes Oléron; Modèle hydro-sédimentaire.
Ano: 1994
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00144/25478/23631.pdf