Consulta: subjectFacets:"Modelos de simulación"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 04/06/2024 16:34:08

Potencial para producir Jatropha curcas L. como materia prima para biodiésel en el estado de Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Inurreta Aguirre, Héctor Daniel.
Existe gran interés alrededor del mundo en utilizar el aceite de Jatropha curcas L. como materia prima para biodiésel; sin embargo, con el fin de aumentar la eficiencia energética y económica de su cultivo, es necesario identificar áreas con condiciones agroecológicas óptimas y estimar su productividad en zonas marginales para evitar competencia con la producción de alimentos. El objetivo de este trabajo fue conocer la variación del potencial productivo de Jatropha curcas L. en respuesta a las distintas condiciones edafoclimáticas del estado de Veracruz. Se utilizó el modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT) para simular el rendimiento de semilla de Jatropha curcas L. Las unidades de cálculo fueron las Unidades de Respuesta Hidrológica (URH), definidas...
Palavras-chave: SWAT; Modelos de simulación; Zonificación; SIG; Simulation models; Zoning; GIS; Agroecosistemas locales; Maestría.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/1700

Zonificación del potencial productivo de biomasa para etanol de segunda generación en agroecosistemas con pasto Pennisetum purpureum en el estado de Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: López Escudero, Roberto de Jesús.
El etanol lignocelulósico generado a partir de la biomasa seca de especies como Pennisetum purpureum puede ser la solución a problemáticas actuales como la crisis energética, la ineficiencia de los biocombustibles de primera generación, el desplazamiento de tierras destinadas al sustento humano y el cambio en el uso de los suelos. Sin embargo, con la finalidad de aumentar la eficiencia energética de esta especie, es necesario identificar áreas con condiciones agroecológicas óptimas que no compitan con la producción de alimentos. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue cartografiar y generar un índice de productividad de Pennisetum purpureum con base a las condiciones agroecológicas del estado de Veracruz. Se utilizó el modelo Soil and Water...
Palavras-chave: Etanol; Pennisetum purpureum; Modelos de simulación; SWAT; URH; Ethanol; Simulation models; Agroecosistemas Tropicales; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2343

Evaluación de tres genotipos de cebada maltera en el estado de Hidalgo
Provedor de dados: 32
Autores: Gómez Mercado, René.
Los modelos de simulación para establecer el rendimiento de cultivos requieren de  información no siempre disponible para cubrir los requerimientos de predicción, que  explican de manera teórica los fenómenos que influyen en el rendimiento. La  información faltante se refiere al  tipo de cultivares (fenología, fisiología y genética) y  su interacción con el clima y los suelos. El objetivo del presente estudio fue simular el  crecimiento, desarrollo y rendimiento, para evaluar la producción de materia seca  y  su relación con el  rendimiento y determinar diferencias entre genotipos por medio del  uso de modelos de simulación dinámica como una herramienta de investigación.  La  metodología propuesta parte del método de la FAO para estimar el rendimiento con...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Materia seca; Modelos de simulación; Hordeum vulgare; Doctorado; Edafología; Dry matter; Simulation models.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1484

Estimación de la conductividad hidráulica saturada in situ en un suelo tratado con vinaza
Provedor de dados: 109
Autores: Rojas D,Ludwig M; Rojas Palacio,Hernán; Menjívar Flórez,Juan Carlos.
Se estimaron los cambios en la conductividad hidráulica saturada mediante las técnicas de caída de carga" y "fuente localizada de agua en un suelo Ustipsamment típico arenoso isohipertérmico con dosis diluidas de vinazas. La investigación se realizó en el centro experimental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira (3° 25'39.81" N y 76° 25'45.70" o, 953 m.s.n.m, 24 °C y 60% HR, 1.020 mm). Los dos métodos no difirieron de forma significativa (p&lt;0.05) en la estimación de la conductividad hidráulica saturada promedio, la cual se redujo de forma exponencial al incrementar la concentración de vinaza. Los resultados obtenidos nos indican una reducción de la conductividad hidráulica del 50% para una concentración de vinaza de 2° Brix en un suelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Método de aplicación localizada; Modelos de simulación; Método de caída de carga; Riego.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122008000200007

Un Modelo de Simulación de Sistemas de Engorda de Bovinos a Pastoreo
Provedor de dados: 113
Autores: Castellaro G,Giorgio; Klee G,Germán; Chavarría R,Jorge.
Se elaboró un modelo de simulación de sistemas de producción de carne basado en utilización de pasturas, cuyo objetivo fue evaluar diferentes alternativas pratenses bajo distintas modalidades de manejo, tipos de bovinos, densidades de carga, estrategias de suplementación y precios de insumos. El modelo se estructuró sobre la base de un programa computacional, cuyo módulo principal maneja archivos de datos de manejo y genera archivos de resultados. La sección dinámica está estructurada en subrutinas orientadas a resolver ecuaciones que simulan los procesos biológicos, siendo los más importantes el consumo de energía metabolizable y el cambio de peso vivo. El crecimiento y valor nutritivo de los pastizales fue simulado empíricamente a partir de la...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Sistemas de producción; Modelos de simulación; Trébol subterráneo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072007000200006

VALIDACIÓN DE MODELOS: UN ENFOQUE APLICADO
Provedor de dados: 113
Autores: Barrales V.,Luis; Peña R.,Iván; Fernández de la Reguera B.,Pedro.
Los variados procedimientos estadísticos usados en la validación de modelos y las objeciones tanto fundamentales como prácticas, formuladas por diversos autores a muchos de estos procedimientos, ha llevado a que los modeladores recurran a métodos no inferenciales para validar empíricamente sus modelos. El procedimiento presentado por &lt;A HREF="#freese"&gt;Freese (1960)&lt;/A&gt; para validar modelos en el área forestal y la modificación presentada por &lt;A HREF="#rennie"&gt;Rennie y Wiant (1978)&lt;/A&gt;, son perfectamente aplicables en otras áreas. Estos procedimientos y las extensiones propuestas, permiten cubrir un escenario de datos provenientes de modelos que presenten o no sesgos en sus estimaciones, donde el error máximo admisible se exprese en...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Dócima de ji ² de Freese; Validación de modelos; Modelos de simulación; Corrección de sesgos; Error límite.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072004000100008