Consulta: subjectFacets:"Neoglaziovia variegata"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 19:28:27

Variabilidade genética de populações naturais de caroá por meio de marcadores RAPD
Provedor de dados: 86
Autores: Silveira,Daniela Garcia; Amorim,Edson Perito; Jesus,Onildo Nunes de; Souza,Fernanda Vidigal Duarte; Pestana,Kátia Nogueira; Santos,Vânia Jesus dos; Santana,José Raniere Ferreira de.
O objetivo deste trabalho foi quantificar a variabilidade genética entre e dentro de populações de caroá (Neoglaziovia variegata), por meio de marcadores "random amplified polymorphic DNA" (RAPD). Foram analisados 180 genótipos de caroá, provenientes dos municípios de Guanambi, Juazeiro e Valente, no Estado da Bahia. Foi observado elevado polimorfismo entre as populações de caroá. As dissimilaridades genéticas entre os genótipos variaram de 0,08 a 0,95, com média de 0,44.Avariância molecular mostrou que 56% da variação total foi explicada pelas diferenças entre indivíduos dentro de locais. As diferenças entre municípios explicaram 17% da variação total, enquanto as diferenças entre locais dentro dos municípios explicaram 26% da variação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neoglaziovia variegata; Bromeliaceae; Divergência genética; Marcadores moleculares.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000300010

Avaliação dos efeitos da acetilação nas propriedades das fibras de caroá
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T. de; Nascimento,José W. B. do; Vasconcelos,Robelsa F.; Dantas,Júlio M. E.
As fibras de vegetais são altamente higroscópicas, característica que se apresenta como um dos principais problemas em sua aplicabilidade na produção de fibrocimentos, induzindo a variações dimensionais sob a influência da umidade, deposição dos produtos da matriz em seus poros e a degradação. Visando encontrar alternativas para minimizar os impasses gerados nos compósitos cimentíceos com relação às fibras de caroá objetivou-se, neste trabalho, avaliar a aplicação do tratamento de acetilação em diferentes níveis. Sua eficiência foi determinada considerando-se a redução da hidrofilicidade, a manutenção do desempenho mecânico das fibras e as modificações na composição química, avaliadas por meio de ensaios de determinação das propriedades físicas, químicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neoglaziovia variegata; Tratamento de fibras; Resistência.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100012