Consulta: subjectFacets:"Obstrução"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 09/06/2024 18:33:43

Vazão de gotejadores com distintos tempos de irrigação aplicando água residuária de suinocultura e água de abastecimento
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A. de; Figueiredo,Vladimir B.; Silva,Ketson B. da; Ferreira,Daianni A. da Costa.
Este trabalho objetivou analisar o efeito das proporções do tempo de irrigação com água residuária de suinocultura (ARS) e água de abastecimento (AA) na alteração da vazão de gotejadores. O experimento foi montado no esquema de parcelas subsubdivididas, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, tendo nas parcelas as proporções de tempo de irrigação (1E3A - 1 h de ARS e 3 h de AA; 2E2A - 2 h de ARS 2 h de AA; 3E1A - 3 h de ARS e 1 h de AA, e 4E - 4 h de ARS); nas subparcelas, os tipos de gotejadores (G1, G2 e G3) e nas sub-subparcelas os tempos das avaliações (0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140 e 160 h). Os atributos físico-químicos e biológicos da ARS e AA foram obtidos a cada 20 h e 80 h, respectivamente. Realizou-se a medição de vazão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Emissores; Obstrução; Efluente.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600022

Uso de traçador salino para avaliação da colmatação e das condições hidrodinâmicas em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Matos,Mateus P.; Sperling,Marcos V.; Matos,Antonio T.; Passos,Ricardo G.
RESUMO A colmatação é um fenômeno intrínseco aos sistemas alagados construídos (SACs) utilizados no tratamento de esgotos, sendo decorrente dos mecanismos de remoção de poluentes. Dentre os métodos disponíveis para a avaliação da colmatação, destaca-se o uso de traçadores para a obtenção das condições hidrodinâmicas dos SACs. No entanto, não há um traçador ideal; os salinos, por exemplo, são passíveis de absorção, mecanismo influenciado pelo estádio no qual a planta se apresenta. Assim, objetivou-se, com a realização do trabalho, avaliar a utilização do NaCl para caracterização do grau de colmatação e das condições hidrodinâmicas de SACs de escoamento horizontal subsuperficial, plantado e não plantado, verificar a confiabilidade do uso desse traçador em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cloreto de sódio; Eficiência volumétrica; Esgotos; Obstrução; Plantas; Wetlands construídos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601137

Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Avaliou-se a suscetibilidade de cinco tipos de gotejadores ao processo de entupimento de origem biológica, testando-se os seguintes modelos da marca comercial Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20; para tanto, utilizou-se delineamento estatístico em blocos ao acaso em parcela subdividida, constituído de cinco tratamentos (modelo de gotejador) na parcela e tempo de funcionamento (9 níveis) na subparcela com quatro repetições. A água utilizada no ensaio provinha de fonte hídrica superficial, utilizada para irrigação, e dela foram isolados diversos gêneros de bactérias, multiplicadas em meio de cultura e utilizadas para manter um nível populacional de bactéria no reservatório da bancada de ensaio superior a 50.000 UFC mL-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactéria; Obstrução; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300011

Aplicação de hipoclorito de sódio para recuperação de gotejadores entupidos em irrigação com água ferruginosa
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souza,José A. A. de; Cordeiro,Élio de A.; Costa,Édio L. da.
O entupimento dos emissores é o maior problema do sistema de irrigação localizada. Geralmente, esta obstrução causa tanto redução quanto aumento da sua vazão, porém sempre se dá diminuição da uniformidade de distribuição de água do sistema, fato que pode ser minimizado pela aplicação de produtos químicos. O objetivo com este trabalho foi avaliar a aplicação de doses de cloro (50, 100 e 150 mg de cloro livre L-1 de água, T1, T2 e T3, respectivamente) na recuperação da vazão nominal (QN) de gotejadores Netafin-Ram 17, que apresentavam vazão média (QM) superior à QN, em razão de entupimentos ocorridos em dois anos de irrigação com água contendo 1,7 mg L-1 de ferro total. Avaliou-se a recuperação da QN e a uniformidade de distribuição de água dos gotejadores....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Obstrução; Ferro; Uniformidade; Gotejamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100001

Efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Coelho,Rubens D.; Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Mendoza,Christian J.; Ribeiro,Pedro H. P.; Cunha,Fernando N.; Teixeira,Marconi B.
Na irrigação localizada com gotejadores posicionados de modo subsuperficial há o risco potencial de partículas de solo serem succionadas através do orifício de saída de água, em virtude da ocorrência de vácuo podendo resultar no entupimento dos mesmos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo e posicionados de modo subsuperficial. Os tratamentos consistiram da aplicação dos níveis de sucção de -10, -15, -20 e -40 kPa, em solos de textura arenosa e argilosa, em 23 modelos de gotejadores usados com mais de 1 ano de funcionamento. O desempenho dos emissores no gotejamento subsuperficial foi influenciado pela textura do solo. De modo geral,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento subsuperficial; Obstrução; Redução de vazão.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900001

MODELOS EMPÍRICOS DA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA COM ESGOTO SANITÁRIO TRATADO
Provedor de dados: Revista Engenharia na Agricultura
Autores: Rafael Oliveira Batista; Antonio Alves Soares; UFV; José Antonio Rodrigues de Souza; UFV; Raquel Oliveira Batista; UFV.
Este trabalho teve por objetivo obter modelos empíricos que relacionam os fatores de entupimento, tempo de operação, manganês total, ferro total, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, pH e coliformes totais, com o desempenho hidráulico de sistemas de irrigação por gotejamento aplicando esgoto sanitário tratado. Para tal, montou-se uma bancada experimental com três tipos de gotejadores (M1 - não autocompensante e comprimento de labirinto de 177 mm; M2 - autocompensante e comprimento de labirinto de 260 mm; e M3 - não autocompensante e comprimento de labirinto de 396 mm). Realizou-se a medição da vazão dos gotejadores e análises física, química e biológica do efluente, a cada 80 h de funcionamento do sistema. Os resultados indicaram que os gotejadores com...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais água residuária; Fertirrigação; Gotejadores; Obstrução.
Ano: 2008
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/38

Alterações hemogasométricas em equinos submetidos à distensão do cólon menor
Provedor de dados: Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia
Autores: Sabes,A.F.; Gravena,K.; Herdandez-Tovar,M.C.; Canello,V.A.; Bernardi,N.S.; Queiroz,D.J.; Oliveira,J.A.; Lacerda-Neto,J.C.
RESUMO O objetivo do presente estudo foi avaliar a hemogasometria venosa de equinos com lesões isquêmicas induzidas experimentalmente no cólon menor. Foram utilizados oito equinos sadios, com idades entre cinco e oito anos, sem raça definida. Os animais foram submetidos à celiotomia e a quatro horas de obstrução intraluminal do cólon menor. Foram realizadas coletas de amostras de sangue imediatamente antes da indução anestésica (T0), no momento em que a anestesia foi estabilizada (T1), quatro horas após a obstrução intraluminal (T4), e, durante o pós-cirúrgico, as coletas foram realizadas em intervalos de 12 horas até completar 72 horas (T16, T28, T40, T52, T64 e T76). Notou-se em T4 alcalose metabólica, com compensação respiratória por meio da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cavalo; Gases sanguíneos; Obstrução.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352017000501083

Comparações sazonais do efeito da Xylella fastidiosa em cultivares de cafeeiro
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Queiroz-Voltan,Rachel Benetti; Cabral,Luciane Perosin; Paradela Filho,Osvaldo.
Há muitos anos, o cafeeiro vem apresentando problemas de atrofia e seca dos ramos, atribuídos a um esgotamento nutricional devido às altas taxas de produção. Entretanto, hoje sabe-se que esse problema é causado pela presença da bactéria Xylella fastidiosa Wells et al. cujos sintomas estão relacionados a fatores de estresse. Embora essa bactéria tenha sido muito estudada nos Estados Unidos, devido aos danos causados à videira, pouco se conhece sobre a relação patógeno-hospedeiro-vetor nas diferentes culturas. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a obstrução de elementos de vaso do xilema nas diferentes partes da planta, em ramos com e sem sintomas externos de infecção, de cultivares de cafeeiro (porta-enxertados ou pé-franco), em duas épocas do ano, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cafeeiro; Condução; Nutrientes; Obstrução; Sazonalidade; Xilema.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052004000300008

Colecistectomia videolaparoscópica em felino com colelitíase
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Guedes,Rogério Luizari; Feranti,João Pedro Scussel; Oliveira,Marília Teresa de; Sprada,Arícia Gomes; Beck,Carlos Afonso de Castro; Brun,Maurício Veloso.
A colelitíase, ou litíase biliar, é rara em felinos. O presente relato descreve o caso de um felino, macho, sem raça definida, com seis anos de idade que apresentava anorexia, dor abdominal, vômito e hipertermia. Ao exame ultrassonográfico de abdômen, a vesícula biliar apresentava formato irregular, paredes espessas e estruturas hiperecogênicas na região do seu colo e saída do ducto cístico, sugerindo presença de cálculos biliares. O paciente foi submetido à videolaparoscopia seguida de colecistectomia. Após sete dias, o animal obteve alta hospitalar e, aos 60 dias de pós-operatório, não demonstrou recidiva dos sinais clínicos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Laparoscopia; Obstrução; Doença hepatobiliar; Gatos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000400019