Consulta: subjectFacets:"Oxygène dissous"
Registros recuperados: 15
Data/hora: 10/06/2024 08:15:02

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre février et octobre 2017
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2017 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Elle fait également partie du réseau COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètres qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55218/56693.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure HF MOLIT en baie de Vilaine en 2018 et 2019
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2018 et 2019 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètres qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence horaire. Ce rapport synthétise les informations qui ont permis de...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00636/74842/75193.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine de février à octobre 2016
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Retho, Michael.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2016 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètre qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence d’une mesure horaire. Ce rapport synthétise les...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2017
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00384/49565/50056.pdf

Répartition spatio-temporelle de l’oxygène. Sous-région marine Méditerranée occidentale. Evaluation initiale DCSMM.
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Lefèvre, Dominique.
Tipo: Text
Palavras-chave: Méditerranée; Oxygène dissous; Distribution; Evolution saisonnière; Répartition spatiale.
Ano: 2012
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00331/44191/43760.pdf

Etude de la matière organique et demande en oxygène des sédiments en baie de vilaine
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Merceron, Michel.
After the fish mortality through an anoxia, which occured during the summer of 1982 in the bay of Vilaine, the oxygen consumption of the sediment was investigated during spring and summer. It was found moderately important, submitted to limited evolutions along time and on different zones. A significant correlation with the organic carbon content of sediment could not be established.    The oxygen consumption of the bottom waters was approached. In the bay of Vilaine as a whole, it was found more important than the sediment consumption. It could vary in a wide range, till leading to pronounced hypoxias, especially during phytoplankton. (Not controlled OCR)
Tipo: Text
Palavras-chave: Organic matter; Water oxygen consumption; Sediment oxygen consumption; Anoxia; Dissolved oxygen; Coastal waters; Matière organique; Respiration de la phase liquide; Respiration du sédiment; Anoxie; Oxygène dissous; Eaux côtières.
Ano: 1986
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/1986/rapport-2666.pdf

Hydrologie : des mesures sur l'eau
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Guesdon, Stephane; Soletchnik, Patrick.
Ce poster présente les stratégies spatio temporelles de mesures hydrologiques dans les pertuis charentais; (1) la "basse fréquence", par prélèvements d'échantillons d'eau de mer et (2) la "haute fréquence", par mesure in situ à partir de sonde multi paramètres immergées. Les objectifs de ces réseaux sont la surveillance et la recherche. Un exemple de déssalure "furtive" est présenté en rivière Seudre
Tipo: Text
Palavras-chave: Marennes Oléron Bassin; Nutriment; Oxygène dissous; Chlorophylle; Matières en suspension; Turbidité; Salinité; Température; Hydrologie.
Ano: 2008
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/2008/acte-4039.pdf

Modélisation mathématique de l'oxygène dissous dans l'estuaire de la Loire. Première phase
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Thouvenin, Benedicte; Romana, Louis-alexandre.
Depuis plusieurs années, on observe en période post-estivale un très important déficit en oxygène dissous dans l'estuaire de la Loire, accompagné par une mortalité élevée de certaines espèces halieutiques migratrices. L'origine de cette anoxie est imputée au stock de matière organique particulaire biodégradable qui est piégée dans la zone de turbidité maximale. A la demande de l'Association pour la Protection de l'Environnement de l'Estuaire de la Loire, un modèle mathématique a été mis en place pour décrire les mécanismes hydrodynamiques et hydrosédimenraires dans l'estuaire, ainsi que l'évolution de l'oxygène dissous et la dégradation de la matière organique. Dans une première phase, ce modèle reproduit l'évolution longitudinale et temporelle de...
Tipo: Text
Palavras-chave: Modèle mathématique; Estuaire; Loire; Oxygène dissous; Matière organique.
Ano: 1992
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00439/55039/56471.pdf

Incertitudes des méthodes d’évaluation « eaux littorales » : utilisation de modèles linéaires dynamiques pour l’évaluation des incertitudes des paramètres hydrologiques
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Soudant, Dominique; Auby, Isabelle; Daniel, Anne.
L’incertitude associée à une mesure a pour origine d’une part la variabilité environnementale et d’autre part l’ensemble du processus d’acquisition depuis le prélèvement jusqu’à la saisie de la donnée dans une base. L’estimation de l’ensemble de cette variabilité est un exercice complexe à réaliser dans le cadre d’un plan d’expérience. En revanche, les longues séries temporelles de données présentent la caractéristique d’intégrer toutes les variabilités. L’analyse de ces séries en termes de signal et bruit doit permettre de quantifier l’amplitude des incertitudes. Toutefois, les séries temporelles d’observation présentent un ensemble de caractéristiques les rendant difficiles à analyser. Les modèles linaires dynamiques constituent une approche adaptée à...
Tipo: Text
Palavras-chave: Incertitude; Température; Turbidité; Matières en suspension; Oxygène dissous; Nutriments; Modèle linaire dynamique; Bassin d’Arcachon; REPHY.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55306/56821.pdf

Simulation de l'effet d'une variation réaliste des apports azotés et phosphorés de la Loire et de la Vilaine sur la production primaire dans la zone Loire/Vilaine
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Dussauze, Morgan.
Cette étude financée à 50% par l’Agence de l’Eau Loire/Bretagne avait pour but de modéliser la production primaire et l’oxygène dissous dans la zone Loire/Vilaine au moyen du modèle Ifremer ECO-MARS 3D. Après validation des résultats à l’aide de données in situ et satellitaires, elle a permis de déterminer la classification DCE des différentes masses d’eaux de la zone suivant les critères ‘biomasse phytoplanctonique’ et ‘oxygène dissous’. Elle a également donné pour la première fois une idée de l’étendue de la zone potentiellement sensible à l’hypoxie. Différents scénarios de réduction des apports azotés et phosphorés (-20%, -50% et +20%) ont été réalisés. En voici les principales conclusions : -les diatomées sont assez peu sensibles aux différentes...
Tipo: Text
Palavras-chave: Zone Loire/Vilaine; Modélisation 3D; Production primaire; Oxygène dissous; Classement DCE.
Ano: 2011
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00061/17207/14713.pdf

Répartition spatio-temporelle de l’oxygène. Sous-région marine Golfe de Gascogne. Evaluation initiale DCSMM.
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Sourisseau, Marc; Daniel, Anne; Rogé, Marine.
Tipo: Text
Palavras-chave: Golfe de Gascogne; Oxygène dissous; Répartition spatio-temporelle; Dynamique.
Ano: 2012
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00329/44007/43579.pdf

Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre mars et octobre 2015
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Retho, Michael; Gabellec, Raoul.
Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2015 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètre qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence d’une mesure horaire. Ce rapport synthétise les...
Tipo: Text
Palavras-chave: MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Ano: 2016
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/44324.pdf

Premiers résultats sur l'hydrologie, l'oxygène dissous et les pigments photosynthétiques en Manche Occidentale après l'échouage de l"Amoco Cadiz"
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Aminot, Alain; Kerouel, Roger.
During the cruises "SUROIT 1", "SUROIT 3" and "THALIA 1", many analyses of dissolved oxygen and chlorophyll have been carried out in order to ascertain some effects of oil spill of "AMOCO CADIZ" on oxygen concentrations and phytoplancton behaviour. These first results show an under-saturation of oxygen, four weeks after stranding, in sea-water standing between 10 to 20 milles eastward of "AMOCO CADIZ". These data allow to do some considerations about oxydation of hydrocarbons in sea-water. In estuaries, especially Aber Wrac'h, one of the most polluted, the analyses do not show obvious anomaly one month after oil spill. Quantitative results on chlorophyll "a" and phaeopigments don't seem to show any noticeable disturbance, neither off, nor near the coast,...
Tipo: Text
Palavras-chave: Amoco Cadiz; Chlorophylle; Oxygène dissous; Manche; Amoco Cadiz; Chlorophyll; Dissolved oxygen; Engllsh Channel.
Ano: 1978
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00306/41719/40930.pdf

Répartition spatio-temporelle de l’oxygène. Sous-région marine Mers celtiques. Evaluation initiale DCSMM.
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Sourisseau, Marc; Daniel, Anne; Rogé, Marine.
Tipo: Text
Palavras-chave: Mers celtiques; Oxygène dissous; Répartition spatio-temporelle; Dynamique.
Ano: 2012
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00328/43929/43502.pdf

Répartition spatio-temporelle de l’oxygène. Sous-région marine Manche - Mer du Nord. Evaluation initiale DCSMM.
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Sourisseau, Marc; Daniel, Anne; Rogé, Marine.
Tipo: Text
Palavras-chave: Manche; Mer du Nord; Oxygène dissous; Répartition spatio-temporelle; Dynamique.
Ano: 2012
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00327/43825/43399.pdf

Détermination des "bassins récepteurs" marins des principaux fleuves français de la façade Manche-Atlantique, et de leurs rôles respectifs dans l'eutrophisation phyto-planctonique des masses d'eau DCE et des sous-régions DCSMM. Phase 1 (2013) : Calcul de scénarios optimaux à partir des " bassins récepteurs". Phase 2 (2014) : Simulation de scénarios imposés et des scénarios optimaux
Provedor de dados: Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
Autores: Menesguen, Alain; Dussauze, Morgan.
- This study (granted up to 50% by the French Office for Water and Aquatic Environments ONEMA) aimed at determining by modelling (hydrodynamical/biogeochemical ECOMARS3D model) the marine "receiving basins" of the main tributaries to the French waters of the English Channel and the Bay of Biscay. Knowing the respective part of each of these marine "receiving basins" in winter nutrient distribution, some optimal scenarios of nutrient loading reduction can be computed for nitrate or phosphate in order to bring back any marine water to the Good Ecological Status regarding eutrophication, at the best efficiency/cost ratio. - The study encompasses 45 watersheds (or clusters of neighboring watersheds) which have been retained because of their sizes and flow...
Tipo: Text
Palavras-chave: Zone Manche-Atlantique; Modélisation 3D; Bassins versants; Bassins récepteurs marins; Nitrate; Phosphate; Réduction d'apports; Situation "pristine"; Production primaire; Oxygène dissous; Classement DCE; Bon Etat Ecologique; Optimisation linéaire; Simplexe; Optimisation quadratique; Méthode de Beale.; English Channel; Bay of Biscay; 3D modelling; Watersheds; Receiving basins; Nitrate; Phosphate; Nutrient loading reduction; Pristine situation; Primary production; Dissolved oxygen; WFD classification; Good Ecological Status; Linear optimisation; Simplexe method; Quadratic optimisation; Beale's method.
Ano: 2015
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00333/44422/44083.pdf