Consulta: subjectFacets:"Processamento de imagens"
Registros recuperados: 18
Data/hora: 08/06/2024 10:48:09

Análisis espacio-temporal del paisaje en la microcuenca dos afonsos - municipio de redençao da serra - Sp
Provedor de dados: 25
Autores: Biffi, Pedro Victor Barreto; Rossin, Sergio; Valerio, Mario.
In this project "space-temporary Analysis of the landscape in the basin Dos Afonsos" was analyzed the patterns of change of use of the soils and the fragmentation of the wood, located in the basin Dos Afonsos, and inside the limits of the Redençao da Serra district that belongs to the Região do Vale do Paraíba-SP state. For it a was carried out an multitemporal analyzed on an area approximated of 6802,59 of hectares, using for that program SPRING, for the image of Landsat processing of the followings years 1984, 1994, 2005 and the images of CBERS of the 2005 years The analysis of detection of changes was made for the followings classes: Lake - Lagoon, Macrophytes, Wood, Grass, degraded Grass, implanted Grass, Burned, reforests and Bare soils. Concluding...
Tipo: Article
Palavras-chave: Remote sensing; Soils; Processamento de imagens; Sensoriamento remoto; The basin; Image processing.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/111

Procedimento para minimização do efeito de alta freqüência resultante de fusão entre bandas TM Landsat e pancromáticas Spot e Quickbird
Provedor de dados: 25
Autores: Sestini, Marcelo Francisco; Ferri, Clotilde Pinheiro.
The image fusion is a technique used to integrate images at different spatial resolutions to obtain better spatial information with spectral characteristics of the targets and is a important tool for environmental studies, including drainage and hydric resources. The IHS transformation is a technique used for to integrate images of different spatial resolution, but the resultant images presents redundant areas enhancement, due to abrupt transitions caused to high tonal variations. In this study, a procedure is described which aims to smooth the spatial high frequency areas and to improve the image quality, reducing the footprint by low pass filters. The study area is Igaratá and Jacarei cities, in São Paulo State, and and was applied a merge of Landsat TM...
Tipo: Article
Palavras-chave: IHS transformation; Fusão de imagens; Remote sensing; Image processing; Image fusion; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Transformação IHS.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/77

Discriminação entre estágios nutricionais na cultura do trigo com técnicas de visão artificial e medidor portátil de clorofila
Provedor de dados: 70
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Queiroz,Daniel M. de; Santos,Nerilson T.; Khoury Júnior,Joseph K.
O ajuste da adubação nitrogenada é um tema que suscita preocupações econômicas e ambientais em todo o mundo. Isso decorre da elevada resposta das culturas, especialmente gramíneas, ao nitrogênio e da falta de métodos adequados de quantificação de sua disponibilidade no solo. Com o objetivo de avaliar a discriminação de três estágios nutricionais na cultura do trigo, foram utilizadas imagens digitais e um medidor portátil de clorofila (SPAD -502). Os dados foram coletados em três épocas (8; 14 e 20 dias após a adubação nitrogenada em cobertura - DAA), em parcelas de trigo submetidas a três doses de N (0; 30 e 60 kg ha-1). As imagens foram processadas para desenvolvimento dos classificadores multivariados, utilizando-se de nove índices espectrais com as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Taxas variáveis; Processamento de imagens.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100019

Comparação de classificadores de imagens digitais na determinação da cobertura do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Cruz,Eleandro S.; Carvalho,Daniel F.; Varella,Carlos A. A.; Silva,Leonardo D. B.; Souza,Wanderley J.; Pinto,Francisco A. C.
Com o objetivo de comparar dois classificadores de imagens para a estimativa da cobertura vegetal do solo, foram avaliadas as coberturas proporcionadas pela semeadura de leguminosas e de gramíneas, sob diferentes espaçamentos, preparo do solo e condições de céu com e sem nuvens. O experimento foi conduzido em quatro parcelas experimentais de perda de solo, com 22 m x 3,5 m, instaladas em um Argissolo Vermelho-Amarelo. Os tratamentos consistiram: a) mucuna-cinza (Mucuna pruriens) em nível; b) crotalária (Crotalaria juncea) em sulcos dispostos em nível; c) milho (Zea mays L.) em sulcos dispostos em nível, e d) milho semeado no sentido do declive. Foram tomadas fotografias das parcelas dos 15 aos 85 dias após a semeadura para posterior análise, utilizando o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão do solo; Plantas de cobertura; Manejo do solo; Processamento de imagens.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200004

Fusão de imagens por IHS para melhorar a identificação de uso do solo em elementos amostrais
Provedor de dados: 70
Autores: Adami,Marcos; Deppe,Flavio; Rizzi,Rodrigo; Moreira,Mauricio A.; Rudorff,Bernardo F. T.; Fonseca,Leila M. G.; Faria,Rogério T.
Fotografias aéreas métricas atuais sobre áreas específicas nem sempre estão disponíveis. Esse é um dos principais problemas no Brasil para aplicação de técnicas de amostragem de área para a estimativa de safras. Este trabalho avaliou a técnica de fusão IHS aplicada em imagens Landsat7-ETM+ para a substituição das fotografias aéreas de arquivo, em trabalhos de coleta de dados de campo e delimitação de elementos amostrais para os sistemas de estimativas de área de culturas agrícolas. As bandas 3; 4; 5 e 7 do sensor de ETM+ foram usadas nas diferentes combinações de RGB e fundidas por IHS com a faixa pancromática para produzir imagens com melhor definição espacial. As imagens resultantes foram impressas na escala de 1:25.000 e usadas no trabalho de campo, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amostragem; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300023

Avaliação da dinâmica do cultivo da cana-de-açúcar no estado de São Paulo por meio de perfis temporais de dados MODIS
Provedor de dados: 70
Autores: Antunes,João F. G.; Lamparelli,Rubens A. C.; Rodrigues,Luiz H. A.
RESUMO As imagens do sensor MODIS fornecem dados que cobrem áreas de grande extensão com alta periodicidade, características fundamentais que possibilitam o monitoramento de culturas agrícolas estratégicas para o Brasil, como as da cana-de-açúcar. Técnicas matemáticas vêm sendo empregadas no estudo de longas séries temporais de índices de vegetação, baseado nas mudanças que acontecem na superfície terrestre, o que facilita o entendimento da dinâmica temporal. O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação da dinâmica do cultivo da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo por meio de perfis temporais de dados MODIS, ao longo das safras de 2004/2005 a 2011/2012. A Transformada de Wavelet Daubechies 8 aplicada à série temporal do EVI2 do MODIS mostrou ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Índice de vegetação; Séries temporais.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601127

Análise de imagens digitais para a avaliação do comportamento de pintainhos de corte
Provedor de dados: 70
Autores: Cordeiro,Marcelo B.; Tinôco,Ilda F. F.; Filho,Roque M. de Mesquita; Sousa,Fernanda C. de.
Na busca por respostas quanto às condições de bem-estar animal, visou-se a avaliar neste trabalho o comportamento de pintainhos nas duas primeiras semanas de vida, por meio de processamento de imagens digitais. O experimento foi realizado em dois galpões comerciais, utilizados para criação de 15.200 aves de corte por galpão, durante um ciclo produtivo, dotados com fornalha a lenha de aquecimento indireto do ar. Foram instaladas duas câmeras de vídeo por galpão para aquisição de imagens digitais. Uma das câmeras possuía inclinação angular de 45º, e a outra, inclinação angular de 90º em relação ao solo. As imagens foram analisadas para cada condição climática diária e binarizadas, sendo depois processadas por meio de descritor de agrupamento/dispersão e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento animal; Pintainhos de corte; Processamento de imagens.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300002

Filtro de Canny para detecção de bordas: implementação Java.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, J. I.; CAMARGO NETO, J.
O objetivo deste comunicado é apresentar a implementação JavaTM do filtro para detecção de bordas de Canny (Canny, 1986). A implementação é uma necessidade de uso em projetos desenvolvidos na Embrapa Informática Agropecuária na área de processamento de imagens aplicado à agropecuária.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Processamento de imagens; Análise de imagens; Imagens digitais; Filtro de difusão linear.; Difusão anisotópica.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/31826

Introdução à visão computacional e ao processamento de imagens com OpenCV: Módulo I - processamento de imagens.
Provedor de dados: 14
Autores: EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA.
Objetivo. Programação. Público-alvo e requisitos. Ministrante. Organização.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Visão computacional; Biblioteca de software de código aberto OpenCV; Processamento de imagens; Image processing.; Computer vision.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/921243

Fusão espectral de imagens de satélite no espaço de cores.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, J. I.; MARABITA, M. A.
Espaço de cores RGB (red, green, blue). Espaço de cores IHS (intensity, hue, saturation). Espaço de cores LHS (lightness, hue, saturation). Métodos de interpolação. Estudo de caso.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Java; Imagens de satélites; Processamento de imagens; Agropecuária.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/488

Representação de ciclos harmônicos de séries temporais Modis para análise do cultivo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Antunes,João Francisco Gonçalves; Lamparelli,Rubens Augusto de Camargo; Rodrigues,Luiz Henrique Antunes.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar o cultivo da cana-de-açúcar, em análise harmônica aplicada a uma série temporal de índices de vegetação Modis, com a representação dos termos harmônicos. Os dados diários de precipitação pluvial para o Estado de São Paulo foram obtidos do Agritempo, acumulados para o período de 16 dias das composições Modis, ao longo das safras de 2004/2005 a 2011/2012. Utilizaram-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e o índice de realce da vegetação (EVI) em séries temporais decompostas em termos harmônicos pela análise harmônica. Para visualizar a condição de crescimento da vegetação de áreas agrícolas, em especial a informação de fase, aplicou-se a transformação HLS aos termos harmônicos obtidos com o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise harmônica; Índices de vegetação; Processamento de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001101868

EXTRAÇÃO DE SOLO EXPOSTO E INFERÊNCIA DO TIPO DE SOLO A PARTIR DO ESTUDO DA DRENAGEM USANDO-SE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Motta,Jedman Dantas; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Gonzaga,Eduardo da Nóbrega.
RESUMO Este trabalho procura obter uma região de solo exposto a partir da observação do atributo cor e inferir sobre determinado tipo de solo a partir de um mapa de drenagem obtido através de imagens temáticas TM-Landsat (banda 5 e composições coloridas 7R/2G/1B, 7R/5G/2B e 5R/4G/3B) georefenciadas. A região considerada localiza-se próximo à cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, onde existem poucos trabalhos utilizando produtos Landsat, e quase nenhum trabalho cartográfico, devido à grande concentração de nuvens durante todo o ano, o que dificulta a obtenção dos dados por meio aéreo ou espacial.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; SGI; Drenagem.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100029

USO DE FERRAMENTAS DA INTERNET NO ENSINO DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Edilberto Bezerra de; Candeias,Ana Lúcia Bezerra.
RESUMO Esta pesquisa consistiu no desenvolvimento de uma metodologia de ensino, a partir da utilização de ferramentas da INTERNET, para a disciplina de Sensoriamento Remoto I, ministrada no DEAg (Departamento de Engenharia Agrícola) da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e está vinculada ao programa da UFPB para informatização de disciplinas dos cursos de Engenharia. Nesta metodologia são abordados todos os tópicos do seu programa. Na abordagem, apesar de ser dirigida aos cursos de Engenharia Agrícola, os temas básicos e aplicações são de interesse de diversos cursos de engenharia e áreas afins. A deficiência de material didático básico para dar suporte a tal disciplina é muito grande, principalmente nos cursos de Engenharia Agrícola, que tratam de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola e ambiental; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Sistemas geográficos de informação; Multimídia.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100107

Avaliação de métodos automáticos de limiarização para imagens de plantas de milho atacadas por Spodoptera frugiperda
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Gomide,Reinaldo L.; Teixeira,Mauri M.
Um dos passos fundamentais no processamento de imagens para um sistema de visão artificial é a segmentação dos objetos de interesse na cena, e um dos métodos mais utilizados é a limiarização, em especial quando o objetivo é agrupar os pixels em duas classes. Neste método, o valor do limiar determina o número de pixels atribuídos a cada classe, além de influenciar a dimensão e a forma dos objetos nas imagens segmentadas. A utilização de métodos automáticos para definição do limiar, não só evitaria a influência de operadores mas, também, tornaria mais rápida a escolha dos limiares no campo, onde a variação da iluminação influencia os valores dos pixels. Este trabalho objetivou implementar e avaliar dois métodos automáticos de limiarização para identificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processamento de imagens; Visão artificial; Agricultura de precisão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200030

Análise de imagens digitais de plântulas para avaliação do vigor de sementes de milho
Provedor de dados: 95
Autores: Teixeira,Everton Felix; Cicero,Silvio Moure; Dourado Neto,Durval.
A análise de imagens digitais tem grande potencial de uso na determinação do vigor de sementes. Associada ao teste de crescimento de plântulas, essa técnica possibilita a análise dimensional de imagens com rapidez e precisão. O resultado é a extensão total de cada plântula via quantificação computadorizada do comprimento de suas partes constituintes. Assim, o objetivo do trabalho foi estudar o vigor de lotes de sementes de milho, por meio do teste de crescimento de plântulas, utilizando-se a análise de imagens. Plântulas de milho (genótipo AG122) foram retiradas do germinador ao quarto dia de desenvolvimento e ordenadas sobre uma folha de poliéster transparente na superfície de um "scanner" para a captação das imagens. Desenvolveu-se uma rotina de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagem digital; Processamento de imagens; Semente; Sistema radicular; Teste de vigor.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31222006000200022

Distribuição do sistema radicular do milho em terra roxa estruturada latossólica: II. Comparação entre cultura irrigada e fertirrigada
Provedor de dados: 63
Autores: Bassoi,L.H.; Fante Júnior,L.; Jorge,L.A.C.; Crestana,S.; Reichardt,K.
A distribuição do sistema radicular do milho irrigado, até 1 m de profundidade, em uma terra roxa estruturada latossólica em Piracicaba, SP, foi analisada aos 126 dias após a emergência das plantas. As raízes expostas pela abertura de trincheiras longitudinalmente às Unhas de plantas foram filmadas e essas imagens digitalizadas e processadas para a contabilização de sua distribuição no perfil do solo, por meio do sistema SIARCS desenvolvido para esse fim. A densidade de raiz de milho a 0-60 cm foi maior para a aplicação de N via solo, enquanto que a 60-100 cm a fertirrigação proporcionou uma maior presença de raízes. Por meio de tensiômetros e da sonda de nêutrons, notou-se, respectivamente, que a maior amplitude de variação do potencial matricial da água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição radicular; Milho; Irrigação; Processamento de imagens.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000300028

Distribuição do sistema radicular do milho em terra roxa estruturada latossólica: I. Comparação de metodologias
Provedor de dados: 63
Autores: Fante Jr,L.; Reichardt,K.; Jorge,L.A.C.; Crestana,S.
A distribuição do sistema radicular do milho (Zea mays, L.) em terra roxa estruturada foi avaliada pelos métodos do trado, do cilindro volumétrico e de processamento de imagens, esse último um novo método auxiliar no estudo destes sistemas. A amostragem do sistema radicular foi definida num plano perpendicular à linha da cultura, em regiões de 20 X 20 cm, abrangendo uma área total de 100 X 100 cm. Os resultados da quantificação radicular mostraram uma maior concentração de raízes na camada de 0-20 cm, cerca de 70% de massa seca para uma presença radicular de aproximadamente 40%. O método de processamento de imagens mostrou-se como uma ferramenta poderosa no estudo detalhado de sistemas radiculares.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processamento de imagens; Sistema radicular.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000300024

Localização de áreas de monitoramento telemétrico em ambientes aquáticos da Amazônia
Provedor de dados: 36
Autores: Lima,Ivan Bergier Tavares de; Barbosa,Cláudio Clemente; Novo,Evlyn Márcia Leão de Moraes; Carvalho,João Carlos; Stech,José Luiz.
O presente trabalho demonstra a aplicabilidade de imagens de sensoriamento remoto e de métodos de processamento de imagens digitais para definição de locais adequados à instalação de sistemas telemétricos de monitoramento de variáveis ambientais em sistemas aquáticos, localizados em regiões de difícil acesso. A técnica consiste essencialmente da aplicação de operações Booleanas entre mapas da pluma do Rio Amazonas e de zonas inundadas do Lago de Curuai em diferentes etapas do ciclo hidrológico. A localização exata para o sistema de monitoramento telemétrico será vital para o desenvolvimento de modelos de troca de gases traço entre a planície de inundação Amazônica e a atmosfera.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ecohidrologia; Processamento de imagens; Séries temporais.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300007