Consulta: subjectFacets:"Pulverizador"
Registros recuperados: 22
Data/hora: 09/06/2024 11:49:07

Desempenho de um pulverizador pneumático costal motorizado sob diferentes condições
Provedor de dados: 70
Autores: Gadanha Júnior,Casimiro D.; Costa,Marco A. F. da; Milan,Marcos.
O objetivo do trabalho foi avaliar a uniformidade de vazão de um pulverizador pneumático costal motorizado, utilizado no controle do mosquito vetor da dengue, sob várias condições operacionais de aplicação. O experimento foi planejado como um delineamento inteiramente casualizado, no esquema fatorial 2 x 7, com cinco repetições, sendo os fatores de variação dois diâmetros de orifício do disco dosador e sete ângulos de aplicação em relação ao plano horizontal. Foi avaliado também o efeito das pressões sobre a vazão por meio dos testes de Pearson. A interação dos fatores diâmetro do orifício do disco dosador e ângulo de aplicação foi significativa para a vazão. O disco dosador com diâmetro de 0,42 mm apresentou maior uniformidade entre as vazões médias,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aedes aegypti; Controle químico; Pulverizador.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300023

Controle do percevejo Euschistus heros em soja com inseticidas químicos pulverizados com drone.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSETTO FILHO, J. J.; ESTABELE, D. L.; OLIVEIRA, T. L. de; GOMES, L. R. O.; PINHO, C. A.; MATULAITIS, A. K. Y.; ADEGAS, F. S.; SOARES, R. M.; ROGGIA, S.
Acesso aberto. Open access.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Percevejo; Soja; Inseticida; Euschistus Heros; Pulverizador; Controle Biológico; Drones (insects).
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1139094

Método alternativo para estimar deposição de agrotóxico com uso de papel sensível a água.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; MAIA, A. de H. N.; PESSOA, M. C. P. Y.; HERMES, L. C.
Vários fatores contribuem para que a quantidade de defensivo que sai do bico dos pulverizadores não seja a mesma que atinge o alvo. A quantificação do material que alcança é feita com processos onerosos ou sofisticados. Neste trabalho, para estimar o volume de calda que atinge determinado alvo, descreve-se um método matemático que se utiliza da microscopia ótica para medição das gotas, permitindo a conversão do diâmetro das manchas ou impressões de gotículas de pulverização em volume/centímetro quadrado. Estima-se o volume das gotas que atingem determinada área, por meio da medição de suas manchas ou impressões criadas em alvos artificiais, cujos diâmetros sãoo corrigidos por respectivos fatores de espalhamento. As gotas são classificadas em diferentes...
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Medição de gotas; Eficiência; Deriva; Agrotóxico; Contaminação; Impacto Ambiental; Pulverizador; Herbicida; Medição; Spraying equipment; Droplet size; Measurement.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13123

Manual de tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.
Este livro visa à maior eficiência na aplicação de agrotóxicos. Estruturado em seis capítulos, esta publicação aborda os principais fatores que afetam tanto a eficiência das aplicações quanto a regulagem de pulverizadores. Descreve ainda, de forma detalhada, a calibração da pulverização, numa abordagem simples e fácil entendimento.
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverização; Agrotóxico; Método de aplicação; Tecnologia agrícola; Pulverizador; Manutenção.; Application technology.; Pesticides.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/663946

KIT TECNOLÓGICO para mecanização da cotonicultura familiar: programa 5: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana apresenta o Kit Tecnológico para mecanização da cotonicultura familiar. O Kit faz parte de uma série de soluções para mecanização da cotonicultura, ideais para áreas na pequena propriedade familiar. O kit é composto de cultivadores dentados e enxadas para o preparo do solo, semeadoras para o plantio do algodão com sementes deslintadas por flambagem, colheitadeiras e pulverizadores com barra e uma estrutura de reboque de duas rodas pneumáticas para o transporte da produção. Participam do programa o pesquisador Odilon Reny e o analista Waltemilton Cartaxo, da Embrapa Algodão.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Algodão; Colheitadeira; Cotonicultura; Mecanização; Pulverizador; Semeadeira; Semente.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1142486

Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de.
O uso de agrotóxicos é necessário para a proteção da videira e para a manutenção da produtividade. Portanto, conhecer os aspectos tecnológicos relacionados à aplicação de produtos para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas é fundamental. A qualidade na tecnologia de aplicação de agrotóxicos é de extrema importância, pois envolve o uso de substâncias tóxicas, normalmente perigosas para a saúde humana e para o ambiente.
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Aplicação; Agrotóxico; Pulverizador; Uva; Viticultura.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/543661

Método para calibração de pulverizadores utilizados em videiras.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; PESSOA, M. C. P. Y.
bitstream/CNPMA/5834/1/comunicado_9.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Fungicida; Pulverizador; Uva.
Ano: 2002
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/14546

CUIDADOS na aplicação de defensivos agrícolas: Programa 29: Norte.
Provedor de dados: 14
Estudos sobre técnicas de aplicação de agrotóxicos demonstram que 50% dos produtos que são aplicados em plantas não atingem adequadamente os alvos intencionados. Um dos cuidados na aplicação de defensivos é a correta calibração dos pulverizadores. O objetivo da calibração dos pulverizadores é colocar a quantidade correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma deposição eficiente, o controle será mais efetivo e o número de aplicações poderá ser reduzido. No programa desta semana, o pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, Unidade localizada em Jaguariúna, São Paulo, explica como fazer a calibração correta dos pulverizadores. Segundo ele, com essa técnica é possível evitar o desperdício...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração do pulverizador; Aplicação de defensivo; Agrotóxico; Pulverizador; Pulverização.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015912

IMPORTÂNCIA da regulagem de pulverizadores utilizados na fruticultura: programa 20
Provedor de dados: 14
bitstream/item/61337/1/PGM20sul-regulagem-pulverizadores.mp3
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverizador; Fruticultura.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/926979

Bico pneumático eletrostático para aplicação de inseticidas biológicos em floresta de eucalipto.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAIM, A.; LARANJEIRO, A. J.; CAPALBO, D. M. F.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e testar um modelo de bico pneumático eletrostático adaptável aos pulverizadores tratorizados do tipo canhão, tendo em vista o uso desse equipamento nos tratamentos fitossanitários de floresta. Foram testadas diferentes dimensões de eletrodo de indução, orifício de pulverização, vazão de liquido e de ar. Uma das melhores combinações proporcionou um nível de carga da ordem de 7,5 uC/g para uma vazão de liquido de 2,7 mL/s, tensão de 1,000 V e consumo de ar de 368 L/min. Esse bico operou com diâmetros de orifício de pulverização e eletrodo de indução de 9,5 mm e 8,0 mm respectivamente, proporcionando um campo eletrostático com, aproximadamente, 660.000 V/m.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pulverizador tratorizado; Pulverizacao pneumatica; Deposicao; Eficiencia; Tecnologia de aplicação.; Pulverizador; Agrotóxico; Eucalipto.; Spraying equipment; Nozzles; Sprayers.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13122

CUIDADOS na aplicação de defensivos agrícolas: Programa 28: Semi-Árido.
Provedor de dados: 14
Estudos sobre técnicas de aplicação de agrotóxicos demonstram que 50% dos produtos que são aplicados em plantas não atingem adequadamente os alvos intencionados. Um dos cuidados na aplicação de defensivos é a correta calibração dos pulverizadores. O objetivo da calibração dos pulverizadores é colocar a quantidade correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma deposição eficiente, o controle será mais efetivo e o número de aplicações poderá ser reduzido. No programa desta semana, o pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, Unidade localizada em Jaguariúna, São Paulo, explica como fazer a calibração correta dos pulverizadores. Segundo ele, com essa técnica é possível evitar o desperdício...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Calibração de pulverizador; Defensivo; Pulverizador; Agrotoxico.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015369

KIT TECNOLÓGICO para mecanização da cotonicultura familiar: programa 5: Nordeste/Vale do Jequitinhonha.
Provedor de dados: 14
O Prosa Rural desta semana apresenta o Kit Tecnológico para mecanização da cotonicultura familiar. O Kit faz parte de uma série de soluções para mecanização da cotonicultura, ideais para áreas na pequena propriedade familiar. O kit é composto de cultivadores dentados e enxadas para o preparo do solo, semeadoras para o plantio do algodão com sementes deslintadas por flambagem, colheitadeiras e pulverizadores com barra e uma estrutura de reboque de duas rodas pneumáticas para o transporte da produção. Participam do programa o pesquisador Odilon Reny e o analista Waltemilton Cartaxo, da Embrapa Algodão.
Tipo: Gravações de som
Palavras-chave: Algodão; Colheitadeira; Cotonicultura; Mecanização; Pulverizador; Semeadeira; Semente.
Ano: 2022
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1142491

Tecnologia de aplicação de agrotóxicos.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de; PALLADINI, L. A.; FERREIRA, M. da C.
o sistema de produção de uvas praticado atualmente é altamente dependente da aplicação de agrotóxicos. Em regiões como o Norte e Noroeste do Paraná, onde não existe um período de chuvas bem definidos e com o inverno apresentando temperaturas altas e com dois ciclos de produção no ano (safra e safrinha), há um clima ideal para o desenvolvimento de doenças, exigindo dos produtores muitas aplicações de fungicidas durante o ano. Nas regiões caracterizadas por clima temperado, onde ocorre a dormência das plantas durante o inverno, o desenvolvimento vegetativo inicia nos meses de agosto e setembro, portanto, em época sujeita a temperaturas noturnas baixas. Esta condição é desfavorável ao desenvolvimento de fungos e ocorre menor necessidade de aplicações em...
Tipo: Parte de livro
Palavras-chave: Equipamento de pulverização; Gota; Viticultura; Uva; Agrotóxico; Pulverização; Tecnologia; Pulverizador.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/931530

CUIDADOS na aplicação de defensivos agrícolas: programa 28: Centro-Oeste/Sudeste
Provedor de dados: 14
Estudos sobre técnicas de aplicação de agrotóxicos demonstram que 50% dos produtos que são aplicados em plantas não atingem adequadamente os alvos intencionados. Um dos cuidados na aplicação de defensivos é a correta calibração dos pulverizadores. O objetivo da calibração dos pulverizadores é colocar a quantidade correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma deposição eficiente, o controle será mais efetivo e o número de aplicações poderá ser reduzido. O pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, Unidade localizada em Jaguariúna, São Paulo, explica como fazer a calibração correta dos pulverizadores. Segundo ele, com essa técnica é possível evitar o desperdício dos fungicidas e...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Defensivo agrícola; Agrotóxico; Pulverizador; Fungicida; Inseticida; Meio ambiente; Produto químico.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1015433

CUIDADOS na aplicação de defensivos agrícolas: programa 27: Sul.
Provedor de dados: 14
Estudos sobre técnicas de aplicação de agrotóxicos demonstram que 50% dos produtos que são aplicados em plantas não atingem adequadamente os alvos intencionados. Um dos cuidados na aplicação de defensivos é a correta calibração dos pulverizadores. O objetivo da calibração dos pulverizadores é colocar a quantidade correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma deposição eficiente, o controle será mais efetivo e o número de aplicações poderá ser reduzido. O pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, Unidade localizada em Jaguariúna, São Paulo, explica como fazer a calibração correta dos pulverizadores. Segundo ele, com essa técnica é possível evitar o desperdício dos fungicidas e...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Defensivo agrícola; Agrotóxico; Pulverizador; Fungicida; Inseticida; Produto químico; Meio ambiente.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1016163

Tecnologia de aplicação para a viticultura.
Provedor de dados: 14
Autores: SOUZA, R. T. de.
o acompanhamento conjunto do vinhedo, por produtores e assistência técnica, deve considerar as particularidades da área, bem como época de surgimento e severidade do ataque de pragas e doenças na cultura, para, então, tomar a decisão entre fazer ou não a aplicação de agrotóxicos. Se for necessária a aplicação, supõe-se que o equipamento de pulverização esteja revisado, seus componentes (cardan, bomba, agitador, indicador de nível de calda, manômetro, filtros e bicos), funcionando adequadamente e o conjunto, livre de vazamentos. A determinação da velocidade correta do trator éum dos itens necessários para calcular a dosagem e o volume exato da calda a ser aplicada, para o qual o tacômetro e os manuais são indicativos. Porém, para obter a velocidade correta...
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Aplicação; Viticultura; Uva; Tecnologia; Pulverizador; Agrotóxico.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/970887

Distribución volumétrica, simetría del chorro y diámetro de gotas de las boquillas TF-VS2
Provedor de dados: 87
Autores: Román,R.A.A; Ferreira,M.C; Carvalho,G.F.G; Baggio,M.V.
El conocimiento de las características de las diferentes boquillas de pulverización tiene una importancia imprescindible para la adecuada y correcta recomendación de su uso. El objetivo de este trabajo fue determinar el espaciamiento máximo en la barra horizontal de pulverización, la simetría del chorro y el diámetro de gotas en boquillas de pulverización TF-VS2. El trabajo fue realizado en mesa de deposición, en donde fueron utilizadas las presiones de 100, 200 y 300 kPa en las alturas de trabajo de 40 y 50 cm. La simetría del chorro fue determinada en función de dos metodologías (empírica y trigonométrica). También se determinó el tamaño de las gotas, utilizando el método de difracción de rayos laser, en función de dos caldos de pulverización...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnología de aplicación; Tamaño de gotas; Pulverizador.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582010000400023

Aferição da exatidão dos saquinhos plásticos, empregados na determinação da vazão de pulverizadores
Provedor de dados: 87
Autores: Matuo,T.
A utilização de sacos plásticos graduados para a medida da vazão de pulverizadores está ba stante di fundida entre técnicos e agricultores. 0 seu emprego é simples, consistindo, basicamente, em se coletar o líquido pulverizado por um bico durante o período equivalente ao deslocamento de 50 metros. O volume coletado é indicado numa escala graduada impr essa nos sacos calib rad ores e fornece diretament e a vazão em 1/ha. Firmas que comercializam os agro fármacos distribuem esses instrumentos aos agricultores, muitas vezes com propósitos puramente promocionais. Cinco sacos graduados de cada uma das 6 marcas diferentes foram aferidos. Agua a 20°C foi adicionada até as marcas de 100 1/ha, 250 1/ha e 400 1/ha. Esses volumes foram medidos em pro veta graduada e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Pulverizador; Pulverização.
Ano: 1984
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581984000100008

Exposição dérmica do aplicador de agrotóxicos na cultura da uva, com diferentes pulverizadores
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Hamilton H.; Maziero,José V. G.; Yanai,Kiyoshi; Corrêa,Ila M.; Severino,Francisco J.; Kanno,Oscar Y.; Martins,Paulo S.; Mura,Cláudio; Morgano,Marcelo A.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar a exposição do aplicador à calda de agrotóxico, durante pulverização na cultura da videira, com 4 diferentes pulverizadores. Os equipamentos avaliados foram um pulverizador semi-estacionário típico, um pulverizador de barras adaptado a uma barra semi-circular com os bicos voltados para cima, um turbopulverizador marca Hatsuta modelo café, com sistema de turbina adaptado para utilização na cultura da uva, e um turbo-pulverizador marca KO, modelo Jales, regulados pelos produtores. Para avaliação da exposição dérmica potencial (EDP) amostradores foram distribuídos sobre 22 partes do corpo do aplicador, que pulverizou uma calda contendo 3000 ppm do cátion Cu+2 durante 35 a 40 min. Em laboratório o Cu+2 foi recuperado e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxicos; Pulverizador; Exposição dérmica; Uva.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100031

Eficiência de diferentes ramais de pulverização e volumes de calda no controle de Brevipalpus phoenicis na cultura do café
Provedor de dados: 92
Autores: Fernandes,Ana Paula; Ferreira,Marcelo da Costa; Oliveira,Carlos Amadeu Leite de.
O ácaro Brevipalpus phoenicis é encontrado nos cafezais do Brasil desde a década de 50. Responsável por perdas indiretas por ser o vetor de uma doença virótica requer constantes medidas de controle, sendo a mais utilizada baseada na pulverização de acaricidas. Avaliou-se a mortalidade do ácaro B. phoenicis em função da cobertura de calda aplicada em plantas de café, com dois tipos de ramais utilizados em pulverizadores de jato transportado e quatro volumes de aplicação. O produto utilizado para o trabalho foi o acaricida abamectina (Vertimec 18 CE® na dose de 0,4 L/ha). Os tratamentos utilizados foram a aplicação do acaricida abamectina, nos volumes de 250, 400, 550 e 700 L/ha, com dois tipos de ramais de bicos. Em cada tratamento foram avaliadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle químico; Diâmetro de gotas; Pulverizador; Pontas de pulverização.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0085-56262010000100018

Características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'¹
Provedor de dados: 53
Autores: Ramos,Hamilton Humberto; Matuo,Tomomassa; Bernardi,José Augusto; Gonzalez Maziero,José Valdemar.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar algumas das características da pulverização produzida por pontas Yamaho da série 'D'. Avaliaram-se os tamanhos de gotas das pontas D3, D4, D5, D6 e D8 nas pressões de 703, 1.055, 1.406, 1.758, 2.110, 2.461 e 2.813 kPa (100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 psi), por meio de um equipamento laser marca Malvern, modelo Mastersizer. Avaliou-se, também, a vazão dessas pontas às pressões de 703, 1.125, 1.406, 1.828, 2.110, 2.532 e 2.813 kPa (100, 160, 200, 260, 300, 360 e 400 psi), comparando-as com as especificadas pelo fabricante. As gotas produzidas por todas as pontas, em todas as pressões analisadas, caracterizaram uma pulverização muito fina, o que, na agricultura, pode potencializar perdas por evaporação e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxicos; Pulverizador; Pontas de pulverização.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000300010

Simulação da deriva de agrotóxicos em diferentes condições de pulverização
Provedor de dados: 64
Autores: Cunha,João Paulo Arantes Rodrigues da.
A deriva nas aplicações de agrotóxicos é considerada um dos maiores problemas da agricultura. Entre os fatores que a influenciam, o tamanho das gotas pulverizadas e a velocidade do vento têm-se mostrado primordiais. Objetivou-se, no presente trabalho, determinar a distância horizontal teórica percorrida por gotas de tamanho conhecido, submetidas a diferentes alturas de lançamento e velocidades do vento. Utilizando-se de equações clássicas da mecânica dos fluidos e da metodologia de superfície de resposta, determinou-se a distância que as gotas podem ser arrastadas quando liberadas de alturas variadas, em função do tamanho das gotas pulverizadas, da densidade do líquido e da velocidade horizontal. A análise dos dados permitiu estimar a distância horizontal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Pulverizador; Tamanho de gotas; Pontas de pulverização.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000500039