Consulta: subjectFacets:"RAS"
Registros recuperados: 27
Data/hora: 01/06/2024 18:40:54

Composición química de las aguas del cause Tula-Moctezuma-Claro, estado de Hidalgo
Provedor de dados: 32
Autores: Ríos Trujillo, Rosa María.
Las aguas superficiales que circulan en el cauce fluvial Tula–Moctezuma-Claro  riegan zonas  agrícolas de Tepéji del Río, Valle del Mezquital, Hidalgo y  Tamazunchale, S. L. P. Se recolectaron muestras de agua en estaciones de  muestreo; 35 en primavera 2006 y 47 en otoño 2007. Con los valores analíticos  químicamente determinados se establecieron las siguientes relaciones  funcionales: miligramos por litro-conductividad eléctrica mg L ̄ ¹ = f (CE);  presión  osmótica-conductividad eléctrica MPa = f (CE). Se evaluaron los valores de la  Relación de Adsorción de Sodio en sus diferentes formulaciones: Relación de  Adsorción de Sodio explicita RAS, Relación de Adsorción de Sodio Ajustada  RASaj y Relación de Adsorción de Sodio corregida RAS°. Con las...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad RAS; Carbonato de Sodio Residual (CSR); Maestría; Hidrociencias; Salinity; Sodicity; RAS; Carbonate of Residual Sodium (CSR).
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1512

Calidad de las aguas para riego en la cuenca del oriental y sierra norte, estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Can Chulim, Alvaro.
En el estado de Puebla el agua es de gran importancia, ya que condiciona fuertemente la posibilidad de incrementar el desarrollo económico. La mayor proporción de agua subterránea disponible se encuentra en la Cuenca del Oriental, la cual abarca porciones del estado de Tlaxcala y Veracruz. Con respecto a las aguas superficiales, la mayor proporción en el estado de Puebla se encuentra en la Sierra Norte. El agua es empleada principalmente en la agricultura, seguida de la industria, geotermia, acuicultura y terapia. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteó una investigación de tipo observacional, prospectiva, transversal y descriptiva. Desde la perspectiva agrícola, mediante la asociación de variables físico-químicas...
Palavras-chave: RAS; PSI; Lagos cráter; Los Humeros; Acoculco; Crater lakes; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/387

Índice de salinidad de la red hidrográfica del estado de Morelos, México
Provedor de dados: 32
Autores: Ramírez García, Jazmin.
En la Red Hidrográfica del estado de Morelos el agua ocupa un lugar primordial, su disponibilidad y riqueza ha constituido un elemento de soporte básico para el desarrollo económico. Alrededor de 63000 hectáreas son irrigadas en Morelos y dado que las actividades agropecuarias, industriales y recreacionales compiten por este recurso, se hace necesario conocer las características químicas de las aguas y los efectos adversos sobre los terrenos en donde se aplican. Los objetivos de este trabajo fueron determinar las concentraciones iónicas del sistema y establecer índices para conocer el efecto sobre las propiedades físicas de los suelos. Se colectaron muestras de agua en 66 estaciones durante julio de 2007 y 78 en mayo de 2008 (primer y segundo muestreo...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Calidad del agua; Riego; Eutrofización; Sodicidad; RAS; PSI; Maestría; Hidrociencias; Quality of the water; Watering; Eutrophication; Sodicity; SAR; ESP.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1621

Caracterización de las aguas y suelos de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, estado de Hidalgo, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Castro Luna, Israel.
En el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, México, se riega con aguas de origen urbano-industrial provenientes de la ciudad de México. Estas aguas se utilizan prácticamente sin ningún tratamiento, esto conlleva a la acumulación de las sales solubles y a la sodificación paulatina de los suelos. El objetivo de este trabajo de investigación de carácter descriptivo, permitió conocer como varían las composiciones iónicas y las concentraciones electrolíticas de las aguas residuales y estimar los niveles de sodio intercambiable, además de conocer valores máximos y mínimos, con base en la Relación de Adsorción de Sodio bajo diferentes formulaciones RASor, RASaj y RAS°corr. Se determinaron los siguientes parámetros: 1. Composición iónica de las muestras de agua...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Presión osmótica; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Osmotic pressure; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/398

Calidad agrícola de las aguas urbano-industriales del Valle del Mezquital, Hidalgo.
Provedor de dados: 32
Autores: López García, Alma Delia.
Las aguas residuales generadas en el Valle de México, son usadas en el riego de cultivos en el Valle del Mezquital, a lo largo de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpán-Zimapán. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteo una investigación de tipo Observacional, Prospectiva, Transversal y Descriptiva. Mediante la asociación de variables físico-químicas específicas medidas en las aguas se hace inferencia sobre los niveles de sodio intercambiable en los suelos que son regados con estas  aguas. Las variables de mayor relevancia son: pH, CE, RAS, PSI y B. Los valores obtenidos, expresados en máximos y mínimos son: pH  6.53- 9.85, CE 108-3109 μS cm-1, RAS = 9.65-0.09, PSI = 14.02-0.06, B = 2.65-0.003 mg L-1. La calidad del...
Palavras-chave: RAS; PSI; B; SAR; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/455

Variaciones iónicas en las aguas residuales del Valle del Mezquital.
Provedor de dados: 32
Autores: Cuéllar Carrasco, Edwin.
En México, se riegan con aguas residuales aproximadamente 200,000 ha en diferentes valles intermontanos en la zona del Mezquital. Las aguas residuales utilizadas en el Valle del Mezquital no han recibido ningún tratamiento. Debido al tamaño del área de cultivo de 80,000 ha con antigüedad de 97 años en operación continua, la región es un ejemplo de uso de aguas residuales para riego, que derivan de la zona metropolitana del Valle de México. El Valle del Mezquital se localiza dentro del límite suroeste del estado de Hidalgo (latitud norte 20° 02 ́ y longitud oeste 99° 15 ́). Está situado en lo alto de la meseta mexicana, a 60 km de la ciudad de México con una altitud entre 1,640 m y 2,400 msnm. Está conformado por 27 municipios de los 84 que conforman el...
Palavras-chave: Aguas residuales; Salinidad; Sodicidad; Conductividad eléctrica; RAS; Wastewater; Salinity; Sodicity; Electrical conductivity; Sodium adsorbed; Relationship; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2180

Calidad de las aguas del río Lerma en relación con el riego agrícola
Provedor de dados: 32
Autores: Lomelí Meza, José María.
El río Lerma nace en el estado de México desde una altitud cercana a 2600 m, y desemboca en  el Lago de Chapala a 1525 m, y tiene una longitud de 700 km. Debido principalmente a la  gran cantidad de aguas residuales de origen urbano, industrial y agropecuario que este río  recibe, se hizo necesario determinar la calidad de estas aguas desde el punto de vista del riego  agrícola en puntos distribuidos a lo largo de su curso. Se hicieron dos colectas: una en 29  sitios a finales de julio de 2006, y otra en los mismos sitios, a finales de mayo de 2007.  Utilizando los métodos de APHA (1989), se determinaron: pH, CE, Ca2+, Mg2+, Na+, K+,  CO32-, HCO3-, Cl- y SO42-. La inexistencia de CO32- en las aguas de uno de los muestreos está  relacionada con un pH menor...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: CE; CSR; SE; RAS; Maestría; Hidrociencias; EC; RSC; ES; SAR.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1250

Indices de salinidad y calidad de las aguas superficiales de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Mancilla Villa, Oscar Raúl.
En la actualidad se utiliza prácticamente toda agua disponible para satisfacer los requerimientos de humedad en diferentes cultivos que se explotan activamente en agricultura de riego, utilizándose aguas superficiales y subterráneas de variada composición química y concentración de sales. En Tlaxcala, Puebla y Veracruz son irrigadas más de 1 022 000 ha con diversos cultivos, otros usos del agua son la industria, la geotermia, la acuicultura y la recreación. Para conocer las características fisicoquímicas de estas aguas, se llevó a cabo una investigación de tipo observacional, prospectiva, transversal y descriptiva, con recorridos científicos y muestreos de agua en 2009, 2010 y 2011, con 548 muestras totales. En cada muestra de agua se realizaron 26...
Palavras-chave: RAS; PSI; Riego; Metales pesados; Vía evolutiva geoquímica; SAR; ESP; Irrigation; Heavy metals; Geochemical evolutionary path; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/742

Calidad de las aguas del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac
Provedor de dados: 32
Autores: Carrera Villacrés, David Vinicio.
El sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac, Estado de Tlaxcala está formado por la confluencia de  los ríos Zahuapan y Atoyac cerca del poblado de Panzacola, Tlaxcala. En las estribaciones de la  sierra de Tlaxco, se tienen escurrimientos que derivan a la laguna de Jalnené. El Río Zahuapan  nace en la laguna de Jalnené. El río Atoyac se origina en las  estribaciones de la sierra de  Calpulalpan, Tlaxcala. Los ríos Zahuapan y Atoyac reciben en su cauce aguas urbano-industriales  de las zonas económicas del valle de Tlaxcala y Zacatelco; además de numerosas poblaciones  aguas arriba. El río Atoyac atraviesa la ciudad de Puebla siguiendo su cauce hasta la presa Manuel  Ávila  Camacho. Gran parte del territorio del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac pertenece...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; PSI; RAS; Maestría; Hidrociencias; Salinity; Sodicity; ESP; SAR.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/10521/1251

Calidad agrícola de las aguas urbano-industriales del Valle del Mezquital, Hidalgo.
Provedor de dados: 32
Autores: López García, Alma Delia.
Las aguas residuales generadas en el Valle de México, son usadas en el riego de cultivos en el Valle del Mezquital, a lo largo de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpán-Zimapán. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteo una investigación de tipo Observacional, Prospectiva, Transversal y Descriptiva. Mediante la asociación de variables físico-químicas específicas medidas en las aguas se hace inferencia sobre los niveles de sodio intercambiable en los suelos que son regados con estas  aguas. Las variables de mayor relevancia son: pH, CE, RAS, PSI y B. Los valores obtenidos, expresados en máximos y mínimos son: pH  6.53- 9.85, CE 108-3109 μS cm-1, RAS = 9.65-0.09, PSI = 14.02-0.06, B = 2.65-0.003 mg L-1. La calidad del...
Palavras-chave: RAS; PSI; B; SAR; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/455

Caracterización de las aguas de la red hidrográfica México DF - Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán-Tamazunchale-Pánuco.
Provedor de dados: 32
Autores: Mercado Fernández, Teobaldis.
La presente investigación fue de carácter observacional, prospectivo, transversal y  descriptivo-analítico. A través de la caracterización físico-química de las aguas y la asociación de variables y parámetros, fue posible conocer la variación de la composición iónica y la concentración electrolítica, y estimar los valores mínimos y máximos del sodio intercambiable ( ), a partir de las diferentes formulaciones de la relación de adsorción de sodio   ( ). En el sector México DF-Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, por donde circulan las aguas residuales que riegan el Valle del Mezquital, predominan los iones sodio ( ) y bicarbonato ( ); la relación funcional   con una pendiente de 0.7069 corresponde a aguas de tipo bicarbonatadas. De la población...
Palavras-chave: Salinidad; Sales hipotéticas; Sodicidad; RAS; PSI; Flujos freáticos; Salinity; Hypothetical salts; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Ground water flows; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/467

Calidad de las aguas residuales urbano-industriales que riegan el Valle del Mezquital, Hidalgo, México
Provedor de dados: 32
Autores: Mendoza Saldivar, Isabel.
En la actualidad se ha usado prácticamente toda agua disponible para satisfacer los requerimientos de humedad de los diferentes cultivos que activamente se explotan en la agricultura bajo riego. Cada vez más se utilizan hasta el límite las aguas superficiales y subterráneas de la más variada composición química y concentración de sales. En México, se riegan aproximadamente 180 000 ha en diferentes valles intermontanos del Valle del Mezquital con aguas residuales urbano-industriales que derivan de la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente sin ningún tratamiento. En este trabajo de investigación se analizan y discuten los efectos de los elementos inorgánicos que afectan la calidad del agua de riego residual urbano-industrial de la red...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Doctorado; Hidrociencias; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1552

Calidad de aguas naturales y residuales en el sistema hidrográfico Valle del Mezquital, Hidalgo México.
Provedor de dados: 32
Autores: Barrios Castillo, Isaac Mateo.
Actualmente se ha usado prácticamente toda el agua disponible para satisfacer los requerimientos de los diferentes cultivos que se explotan en la agricultura bajo riego. Cada vez más se utilizan hasta el límite las aguas superficiales y subterráneas de la más variada composición química y concentración de sales. En México, se riegan aproximadamente 180,000 ha en diferentes lugares del Valle del Mezquital con aguas residuales urbano-industriales que derivan de la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente sin ningún tratamiento. En esta investigación se analizan los efectos de los elementos inorgánicos que afectan la calidad del agua de riego residual urbano-industrial de la red hidrográfica Valle del Mezquital, Hidalgo. Se analizan los problemas...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2281

Caracterización de las aguas y suelos de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, estado de Hidalgo, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Castro Luna, Israel.
En el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, México, se riega con aguas de origen urbano-industrial provenientes de la ciudad de México. Estas aguas se utilizan prácticamente sin ningún tratamiento, esto conlleva a la acumulación de las sales solubles y a la sodificación paulatina de los suelos. El objetivo de este trabajo de investigación de carácter descriptivo, permitió conocer como varían las composiciones iónicas y las concentraciones electrolíticas de las aguas residuales y estimar los niveles de sodio intercambiable, además de conocer valores máximos y mínimos, con base en la Relación de Adsorción de Sodio bajo diferentes formulaciones RASor, RASaj y RAS°corr. Se determinaron los siguientes parámetros: 1. Composición iónica de las muestras de agua...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Presión osmótica; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Osmotic pressure; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/398

Calidad de las aguas para riego en la cuenca del oriental y sierra norte, estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Can Chulim, Alvaro.
En el estado de Puebla el agua es de gran importancia, ya que condiciona fuertemente la posibilidad de incrementar el desarrollo económico. La mayor proporción de agua subterránea disponible se encuentra en la Cuenca del Oriental, la cual abarca porciones del estado de Tlaxcala y Veracruz. Con respecto a las aguas superficiales, la mayor proporción en el estado de Puebla se encuentra en la Sierra Norte. El agua es empleada principalmente en la agricultura, seguida de la industria, geotermia, acuicultura y terapia. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteó una investigación de tipo observacional, prospectiva, transversal y descriptiva. Desde la perspectiva agrícola, mediante la asociación de variables físico-químicas...
Palavras-chave: RAS; PSI; Lagos cráter; Los Humeros; Acoculco; Crater lakes; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/387

Caracterización de las aguas de la red hidrográfica México DF - Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán-Tamazunchale-Pánuco.
Provedor de dados: 32
Autores: Mercado Fernández, Teobaldis.
La presente investigación fue de carácter observacional, prospectivo, transversal y  descriptivo-analítico. A través de la caracterización físico-química de las aguas y la asociación de variables y parámetros, fue posible conocer la variación de la composición iónica y la concentración electrolítica, y estimar los valores mínimos y máximos del sodio intercambiable ( ), a partir de las diferentes formulaciones de la relación de adsorción de sodio   ( ). En el sector México DF-Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, por donde circulan las aguas residuales que riegan el Valle del Mezquital, predominan los iones sodio ( ) y bicarbonato ( ); la relación funcional   con una pendiente de 0.7069 corresponde a aguas de tipo bicarbonatadas. De la población...
Palavras-chave: Salinidad; Sales hipotéticas; Sodicidad; RAS; PSI; Flujos freáticos; Salinity; Hypothetical salts; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Ground water flows; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/467

Effect of oxidation–reduction potential on performance of European sea bass (Dicentrarchus labrax) in recirculating aquaculture systems
Provedor de dados: 5
Autores: Li, Xian; Blancheton, Jean-paul; Liu, Ying; Triplet, Sebastien; Michaud, Luigi.
The direct impact of oxidation–reduction potential (ORP) on fish welfare and water quality in marine recirculating aquaculture systems (RAS) is poorly documented. In this study, the effects of the fish size (S1, S2, S3) and ORP level (normal, four successive levels) on the performance of European sea bass (Dicentrarchus labrax) were investigated. Three size fish were distributed into two RAS (RAS and RAS O3). Ozone was injected into RAS O3 to increase the ORP level. The ORP was stabilized to four successive levels: 260–300, 300–320, 320–350, and 300–320 mV in fish tanks during four periods (P1–4). At the last day of each period, the hematological parameters, plasma protein and mortality of sea bass were analyzed. Two-way ANOVA revealed that several...
Tipo: Text
Palavras-chave: ORP; Performance; European sea bass; RAS; Ozone.
Ano: 2014
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00171/28201/26502.pdf

Mass transfer efficiency of a vacuum airlift-Application to water recycling in aquaculture systems
Provedor de dados: 5
Autores: Barrut, Bertrand; Blancheton, Jean-paul; Champagne, Jean-yves; Grasmick, Alain.
In aquaculture, oxygen transfer and carbon dioxide stripping are the first limiting factors to fish rearing intensification. In this study we measured the O-2 and CO2 mass transfer coefficient (K(L)a) for a vacuum airlift in fresh (&lt;1% salinity) and sea water (35 parts per thousand salinity) recirculating aquaculture systems (RAS). The airlift was composed of two concentric tubes: an inner riser tube and an external downcomer tube and can be adjusted at three different heights: 2,4 or 6 m. Several types of air injectors were tested, delivering different sizes of bubble swarms depending on their porosity and functioning conditions (low or high injection pressure), with air flows varying from 0 to 80 L min(-1). Experiments were also carried out at...
Tipo: Text
Palavras-chave: Mass transfer; Airlift; Vacuum; Aquaculture; RAS; Aeration; Degasification; Salinity.
Ano: 2012
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00072/18324/16001.pdf

Water delivery capacity of a vacuum airlift – Application to water recycling in aquaculture systems
Provedor de dados: 5
Autores: Barrut, Bertrand; Blancheton, Jean-paul; Champagne, Jean-yves; Grasmick, Alain.
A study was undertaken to measure the water flow (Qw) delivered by a vacuum airlift designed for recirculating aquaculture systems (RAS) in fresh (&lt;1‰ of salinity) and sea water (35‰ of salinity). The vacuum airlift consists of two concentric tubes connected at their top to a depression chamber. The water rises in the inner tube as a result of air being injected in its lower section and flows back through the external downcomer tube. The vacuum airlift was adjusted at three different lengths: 2, 4 or 6 m and water discharge could be lifted from 0 to 30 cm. Air flow rate (Qg) varied from 0 to 80 L min−1. Different types of air injectors were tested, delivering different bubble sizes (0.1–5 mm) depending on porosity and functioning at low or high...
Tipo: Text
Palavras-chave: Water circulation; Airlift; Vacuum; Aquaculture; RAS; Salinity.
Ano: 2012
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18457/16005.pdf

Foam fractionation efficiency of a vacuum airlift—Application to particulate matter removal in recirculating systems
Provedor de dados: 5
Autores: Barrut, Bertrand; Blancheton, Jean-paul; Callier, Myriam; Champagne, Jean-yves; Grasmick, Alain.
The accumulation of particulate organic matter (POM) in recirculating aquaculture systems (RAS) has become an important issue with the intensification of finfish production. The objective of this study was to assess the foam fractionation efficiency of a vacuum airlift in different conditions (POM concentrations, airflow rates, bubble sizes, water renewal rates and feed addition). In sea water, the vacuum airlift allowed removing 20% of the initial POM concentration per hour (foam fractionation efficiency), corresponding to a 20.7-fold concentration factor between the tank and the foam. In rearing conditions, efficiency increased with decreasing water renewal rate or increasing POM concentration. An increase in airflow rate from 10 to 80 L min−1 in the...
Tipo: Text
Palavras-chave: POM; Vacuum airlift; Foam fractionation efficiency; RAS; Aquaculture.
Ano: 2013
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00138/24910/23576.pdf

Establishment of microbiota in larval culture of Pacific oyster, Crassostrea gigas
Provedor de dados: 5
Autores: Asmani, Katia; Petton, Bruno; Le Grand, Jacqueline; Mounier, Jerome; Robert, Rene; Nicolas, Jean-louis.
This study has two main objectives: (1) to implement a recycling aquaculture system (RS) for the larvae of the oyster Crassostrea gigas, and (2) to characterise the bacterial communities established in different compartments of this system. An RS with 25% fresh seawater addition per hour and another with no addition (0%) were compared with a flow-through system (FT). Larval survival was equivalent in RS and FT, but growth rate was 17% slower in RS than in FT. The physical chemical parameters remained stable, except for pH that decreased to 7.75 and salinity that increased to 37.5‰ in the RS 0%. In both systems, the cultivable bacteria were present in similar numbers in seawater (around 105 ml− 1) and in larvae (103 larva− 1) on day 15.  Bacterial...
Tipo: Text
Palavras-chave: RAS; Bivalve larvae; Microbiota; Pyrosequencing; Hatchery.
Ano: 2016
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00346/45691/45311.pdf

Crescimento e acúmulo de crômio em alface cultivada em dois latossolos tratados com CrCl3 e resíduos de curtume
Provedor de dados: 90
Autores: Aquino Neto,V.; Camargo,O. A.
Resíduos sólidos de curtume e CrCl3 foram aplicados em dois solos, Latossolo Roxo eutrófico (LRe) unidade Ribeirão Preto e Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) unidade Laranja Azeda, que se diferenciaram, dentre outros atributos, pelo teor de manganês facilmente redutível. Os resíduos utilizados foram lodo do efluente de caleiro com concentração 0,06 g kg-1 de crômio (LCL) e um lodo do decantador primário (LCR), contendo 17,4 g kg-1 de crômio, ambos na matéria seca, aplicados em doses correspondentes a 10, 20 e 30 Mg ha-1 e 19, 38 e 57 Mg ha-1 (base seca), respectivamente, de acordo com o teor de nitrogênio total de cada um. O CrCl3 foi aplicado nas doses de 330, 660 e 990 kg ha-1 de Cr, equivalentes às doses do metal aplicadas na forma de lodo (LCR)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodos; Crômio hexavalente; Condutividade elétrica; RAS.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000100025

Relações de aporte de sedimento e implicação de sua utilização no pagamento por serviço ambiental em bacias hidrográfias
Provedor de dados: 90
Autores: Chaves,Henrique Marinho Leite.
Em razão de sua simplicidade, a relação de aporte de sedimento (RAS), dada pela razão entre a produção de sedimento no exutório e a erosão total na bacia, é comumente usada no estudo e na determinação da produção de sedimentos em bacias hidrográficas. Como há uma série de complexidades ligando a produção de sedimentos (Y) e a erosão a montante (E) na bacia, foram desenvolvidas distintas equações de RAS. Programas de pagamento por serviço ambiental relativos ao abatimento de sedimentação, como o Produtor de Água, frequentemente requerem a estimativa da redução da produção de sedimentos nas bacias hidrográficas, em função de implantação do controle de erosão a montante. Os objetivos do presente trabalho foram calcular a RAS da bacia do ribeirão Pipiripau...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial de erosão; Gestão pequenas bacias; RAS; Serviço ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400043

Crescimento de meloeiro e acúmulo de nutrientes na planta sob irrigação com águas salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Michelangelo de O.; Freire,Maria B. G. dos S.; Mendes,Alessandra M. S.; Freire,Fernando J.; Sousa,Carlos E. S. de; Góes,Gleidson B. de.
Neste trabalho, utilizaram-se 4 tipos de solo da região de Mossoró, RN, tradicionalmente cultivados com meloeiro, irrigados com soluções preparadas para corresponderem a oito valores de condutividade elétrica (CE = 100, 250, 500, 750, 1250, 1750, 2250 e 3000 µS cm-1), e dois de relação de adsorção de sódio [RAS = 4 e 12 (mmol L-1)½], combinados como tratamentos de salinidade; assim, o experimento foi arranjo fatorial 4 x 8 x 2 (quatro solos, oito CE e duas RAS), em três repetições, contabilizando-se 192 unidades experimentais. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com uma repetição por bloco. Avaliaram-se variáveis de planta (produção de matéria fresca e seca da parte aérea e composição mineral). A produção de matéria fresca e seca de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; RAS; Cucumis melo L.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600005

Recuperação de solos afetados por sais pela aplicação de gesso de jazida e calcário no Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Maria de F. C.; Fontes,Maurício P. F.; Alvarez V.,Víctor H.; Ruiz,Hugo A.
Objetivando-se avaliar o efeito da aplicação de corretivos químicos sobre as propriedades físicas e químicas, bem como na recuperação de solos afetados por sais do Perímetro Irrigado de Custódia, no Estado de Pernambuco, Brasil, realizou-se um experimento em colunas de solo, instaladas no Laboratório de Salinidade do Solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em um delineamento em blocos casualizados, com arranjamento fatorial de quatro solos, dois métodos de aplicação de gesso e gesso + calcário (aplicados na superfície e incorporados nos primeiros 5 cm da coluna de solo), duas combinações dos corretivos (100% de gesso + 0% de calcário e 80% de gesso + 20% de calcário), calculados com base na necessidade de gesso dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos salino-sódicos; Gesso; Calcário; Salinidade; RAS.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100009

Correção de solos salino-sódicos pela aplicação de gesso mineral
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Ronaldo M.; Barros,Maria de F. C.; Santos,Paulo M. dos; Rolim,Mário M.
Com o objetivo de quantificar os parâmetros que determinam a efetividade do gesso na recuperação de solos salino-sódicos do perímetro irrigado de Custódia, localizado em Pernambuco, visando ao aumento das áreas disponíveis para a agricultura irrigada um experimento foi realizado usando-se colunas de solo instaladas no laboratório de Mecânica do Solo e Aproveitamento de Resíduos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial de dois solos e seis níveis de gesso de jazida, equivalentes a 25, 50, 75, 100, 125 e 150% da necessidade de gesso, determinados pelo método de laboratório Schoonover M-1, incorporados aos primeiros 5 cm da coluna de solo com três repetições. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica; Sodicidade; RAS.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400007

Steroidogenic enzymes mRNA expression profile and steroids production in bovine theca cells cultured in vitro and stimulated with angiotensin II
Provedor de dados: 65
Autores: Rigo,Melânia Lazzari; Dau,Andressa Minussi Pereira; Glanzner,Werner Giehl; Martins,Manoel; Zanella,Renato; Rizzetti,Tiele Medianeira; Comim,Fabio Vasconcellos; Gonçalves,Paulo Bayard Dias.
The main objective of this study was to detect the steroidogenic effects of Ang II in bovine theca cells in vitro. Bovine theca cells were obtained from follicles (larger than 10mm of diameter) collected from a local abattoir and submitted to different treatments in a sequence of experiments. In experiment 1, CYP17A1 mRNA profile was evaluated in LH- (10ng ml-1) and Ang II-treated (0.1µM) theca cells. In experiment 2, a dose-response effect of Ang II (0.001; 0.1 e 10µM) plus insulin (100ng ml-1) and LH (100ng ml-1) was evaluated on steroidogenesis of bovine theca cells. Experiment 3 explored the effects of saralasin (an antagonist of Ang II receptors) on steroid production and steroidogenic enzymes regulation in theca cells. After 24 hours, culture media...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: RAS; LH; Steroidogenesis; Ovary.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000400704