Consulta: subjectFacets:"Recursos Hídricos e Ambientais autodepuração"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 15:12:08

COEFICIENTE DE REAERAÇÃO EM TRÊS TRECHOS DO RIO POMBA (MG), OBTIDOS NOS PERÍODOS CHUVOSO E SECO
Provedor de dados: Revista Engenharia na Agricultura
Autores: Antonio Teixeira de Matos; Universidade Federal de Viçosa; Thomé Vidigal de Almeida; CEFET - Rio Pomba; Demetrius David da Silva; UFV; José de Alencar Pinto Farage; UNIPAC - Leopoldina.
Para caracterização do potencial de autodepuração do curso d’água, foi determinado o coeficiente de reaeração (K2) em três trechos do Rio Pomba, Minas Gerais, Brasil, em dois períodos distintos do ano de 2005 (de julho a agosto e de outubro a novembro). O valor de K2 foi obtido por cálculo, com a substituição das variáveis temperatura da água, altitude local, concentração de OD no ponto de mistura, DBO5d-20ºC, velocidade, valor de K1, distância percorrida e concentração de OD no final do trecho na equação de Streeter-Phelps. Foram obtidos valores de K2 entre 0,4 a 2,0 d-1, no período seco, e entre 0,6 a 0,9 d-1, no período chuvoso. Os maiores valores de K2 foram obtidos na região de relevo mais montanhoso, onde o Rio Pomba é mais raso e turbulento....
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais autodepuração; Coeficiente de oxigenação; Qualidade da água.
Ano: 2011
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/322