Consulta: subjectFacets:"Relação água-madeira"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 09/06/2024 05:32:04

Avaliação dos gradientes de umidade formados durante a secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii.
Provedor de dados: 14
Autores: PEREIRA, J. C. D.; FERRAZ, E. S. de B.; TOMASELLI, I.
Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de compreender melhor o processo de secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii, através do estudo dos gradientes de umidade, como subsídio para o controle da mancha marrom. A técnica utilizada foi a de atenuação de raios gama. Observou-se que a secagem inicia-se pelo lenho inicial, evolui da superfície para o interior das peças e, posteriormente, para o lenho tardio. A água capilar encontra-se presente na superfície da madeira, mesmo em estágios mais avançados do processo de secagem.
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Relação água-madeira; Espécie exótica.; Energia; Madeira; Pinus Elliottii; Secagem.
Ano: 2004
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/311306