Consulta: subjectFacets:"SAR"
Registros recuperados: 37
Data/hora: 08/06/2024 02:50:03

Inductores de resistencia a TuMV en Arabidopsis thaliana (L). Heynh.
Provedor de dados: 32
Autores: Salgado Siclán, Martha Lidya.
Las respuestas de la planta contra patógenos implican grandes cambios en la expresión de los mecanismos de defensa. Una de las primeras manifestaciones es la reacción de hipersensibilidad (HR) que deriva en  muerte celular localizada en el lugar de la infección dando lugar a lesiones necróticas, a nivel celular se observa la producción de especies reactivas de oxígeno, fuga de electrolitros, peroxidación de lípidos, refuerzo de pared celular y presencia de fitoalexinas. La rápida activación transcripcional de genes relacionados con patogénesis (genes PR) se ve relacionada con la activación de la respuesta sistémica adquirida (SAR). Dicha resistencia actúa en toda la planta y es alimentada por rutas de señalización que sensibilizan a la planta contra una...
Palavras-chave: SAR; THA1; TuMV; Inductores; Resistencia; Inductors; Resistance; Fitopatología; Doctorado; TGA1; MPK1; PR1.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/754

Índice de salinidad de la red hidrográfica del estado de Morelos, México
Provedor de dados: 32
Autores: Ramírez García, Jazmin.
En la Red Hidrográfica del estado de Morelos el agua ocupa un lugar primordial, su disponibilidad y riqueza ha constituido un elemento de soporte básico para el desarrollo económico. Alrededor de 63000 hectáreas son irrigadas en Morelos y dado que las actividades agropecuarias, industriales y recreacionales compiten por este recurso, se hace necesario conocer las características químicas de las aguas y los efectos adversos sobre los terrenos en donde se aplican. Los objetivos de este trabajo fueron determinar las concentraciones iónicas del sistema y establecer índices para conocer el efecto sobre las propiedades físicas de los suelos. Se colectaron muestras de agua en 66 estaciones durante julio de 2007 y 78 en mayo de 2008 (primer y segundo muestreo...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Calidad del agua; Riego; Eutrofización; Sodicidad; RAS; PSI; Maestría; Hidrociencias; Quality of the water; Watering; Eutrophication; Sodicity; SAR; ESP.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1621

Caracterización de las aguas y suelos de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, estado de Hidalgo, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Castro Luna, Israel.
En el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, México, se riega con aguas de origen urbano-industrial provenientes de la ciudad de México. Estas aguas se utilizan prácticamente sin ningún tratamiento, esto conlleva a la acumulación de las sales solubles y a la sodificación paulatina de los suelos. El objetivo de este trabajo de investigación de carácter descriptivo, permitió conocer como varían las composiciones iónicas y las concentraciones electrolíticas de las aguas residuales y estimar los niveles de sodio intercambiable, además de conocer valores máximos y mínimos, con base en la Relación de Adsorción de Sodio bajo diferentes formulaciones RASor, RASaj y RAS°corr. Se determinaron los siguientes parámetros: 1. Composición iónica de las muestras de agua...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Presión osmótica; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Osmotic pressure; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/398

Calidad agrícola de las aguas urbano-industriales del Valle del Mezquital, Hidalgo.
Provedor de dados: 32
Autores: López García, Alma Delia.
Las aguas residuales generadas en el Valle de México, son usadas en el riego de cultivos en el Valle del Mezquital, a lo largo de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpán-Zimapán. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteo una investigación de tipo Observacional, Prospectiva, Transversal y Descriptiva. Mediante la asociación de variables físico-químicas específicas medidas en las aguas se hace inferencia sobre los niveles de sodio intercambiable en los suelos que son regados con estas  aguas. Las variables de mayor relevancia son: pH, CE, RAS, PSI y B. Los valores obtenidos, expresados en máximos y mínimos son: pH  6.53- 9.85, CE 108-3109 μS cm-1, RAS = 9.65-0.09, PSI = 14.02-0.06, B = 2.65-0.003 mg L-1. La calidad del...
Palavras-chave: RAS; PSI; B; SAR; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/455

Calidad de las aguas del río Lerma en relación con el riego agrícola
Provedor de dados: 32
Autores: Lomelí Meza, José María.
El río Lerma nace en el estado de México desde una altitud cercana a 2600 m, y desemboca en  el Lago de Chapala a 1525 m, y tiene una longitud de 700 km. Debido principalmente a la  gran cantidad de aguas residuales de origen urbano, industrial y agropecuario que este río  recibe, se hizo necesario determinar la calidad de estas aguas desde el punto de vista del riego  agrícola en puntos distribuidos a lo largo de su curso. Se hicieron dos colectas: una en 29  sitios a finales de julio de 2006, y otra en los mismos sitios, a finales de mayo de 2007.  Utilizando los métodos de APHA (1989), se determinaron: pH, CE, Ca2+, Mg2+, Na+, K+,  CO32-, HCO3-, Cl- y SO42-. La inexistencia de CO32- en las aguas de uno de los muestreos está  relacionada con un pH menor...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: CE; CSR; SE; RAS; Maestría; Hidrociencias; EC; RSC; ES; SAR.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1250

Indices de salinidad y calidad de las aguas superficiales de Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Provedor de dados: 32
Autores: Mancilla Villa, Oscar Raúl.
En la actualidad se utiliza prácticamente toda agua disponible para satisfacer los requerimientos de humedad en diferentes cultivos que se explotan activamente en agricultura de riego, utilizándose aguas superficiales y subterráneas de variada composición química y concentración de sales. En Tlaxcala, Puebla y Veracruz son irrigadas más de 1 022 000 ha con diversos cultivos, otros usos del agua son la industria, la geotermia, la acuicultura y la recreación. Para conocer las características fisicoquímicas de estas aguas, se llevó a cabo una investigación de tipo observacional, prospectiva, transversal y descriptiva, con recorridos científicos y muestreos de agua en 2009, 2010 y 2011, con 548 muestras totales. En cada muestra de agua se realizaron 26...
Palavras-chave: RAS; PSI; Riego; Metales pesados; Vía evolutiva geoquímica; SAR; ESP; Irrigation; Heavy metals; Geochemical evolutionary path; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/10521/742

Calidad de las aguas del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac
Provedor de dados: 32
Autores: Carrera Villacrés, David Vinicio.
El sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac, Estado de Tlaxcala está formado por la confluencia de  los ríos Zahuapan y Atoyac cerca del poblado de Panzacola, Tlaxcala. En las estribaciones de la  sierra de Tlaxco, se tienen escurrimientos que derivan a la laguna de Jalnené. El Río Zahuapan  nace en la laguna de Jalnené. El río Atoyac se origina en las  estribaciones de la sierra de  Calpulalpan, Tlaxcala. Los ríos Zahuapan y Atoyac reciben en su cauce aguas urbano-industriales  de las zonas económicas del valle de Tlaxcala y Zacatelco; además de numerosas poblaciones  aguas arriba. El río Atoyac atraviesa la ciudad de Puebla siguiendo su cauce hasta la presa Manuel  Ávila  Camacho. Gran parte del territorio del sistema hidrográfico Zahuapan-Atoyac pertenece...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; PSI; RAS; Maestría; Hidrociencias; Salinity; Sodicity; ESP; SAR.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/10521/1251

Calidad agrícola de las aguas urbano-industriales del Valle del Mezquital, Hidalgo.
Provedor de dados: 32
Autores: López García, Alma Delia.
Las aguas residuales generadas en el Valle de México, son usadas en el riego de cultivos en el Valle del Mezquital, a lo largo de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpán-Zimapán. Para establecer las características físico-químicas de estas aguas, se planteo una investigación de tipo Observacional, Prospectiva, Transversal y Descriptiva. Mediante la asociación de variables físico-químicas específicas medidas en las aguas se hace inferencia sobre los niveles de sodio intercambiable en los suelos que son regados con estas  aguas. Las variables de mayor relevancia son: pH, CE, RAS, PSI y B. Los valores obtenidos, expresados en máximos y mínimos son: pH  6.53- 9.85, CE 108-3109 μS cm-1, RAS = 9.65-0.09, PSI = 14.02-0.06, B = 2.65-0.003 mg L-1. La calidad del...
Palavras-chave: RAS; PSI; B; SAR; Maestría; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/455

Caracterización de las aguas de la red hidrográfica México DF - Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán-Tamazunchale-Pánuco.
Provedor de dados: 32
Autores: Mercado Fernández, Teobaldis.
La presente investigación fue de carácter observacional, prospectivo, transversal y  descriptivo-analítico. A través de la caracterización físico-química de las aguas y la asociación de variables y parámetros, fue posible conocer la variación de la composición iónica y la concentración electrolítica, y estimar los valores mínimos y máximos del sodio intercambiable ( ), a partir de las diferentes formulaciones de la relación de adsorción de sodio   ( ). En el sector México DF-Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, por donde circulan las aguas residuales que riegan el Valle del Mezquital, predominan los iones sodio ( ) y bicarbonato ( ); la relación funcional   con una pendiente de 0.7069 corresponde a aguas de tipo bicarbonatadas. De la población...
Palavras-chave: Salinidad; Sales hipotéticas; Sodicidad; RAS; PSI; Flujos freáticos; Salinity; Hypothetical salts; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Ground water flows; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/467

Arabidopsis thaliana un modelo en el estudio de expresión de los genes CoI1, PDF1.2 y PR2 en la interacción compatible e incompatible con Nacobbus aberrans.
Provedor de dados: 32
Autores: Méndez Inocencio, Carlos.
Los nemátodos fitopatógenos Nacobbus aberrans y Meloidogyne mayaguensis son de interés económico por su agresividad y rango de hospederos. En este trabajo se usó Arabidopsis thaliana ecotipo Columbia como modelo de estudio en la interacción con estos nemátodos. Para esto, se evaluó la respuesta sistémica inducida (ISR) en follaje, de genes relacionados con la ruta de señalización de Ácido Jasmónico (JA): COI1 y PDF1.2 (PR12) y el gen de la ruta del Ácido Salicílico: BGL2 (PR2). Los experimentos fueron completamente al azar con inoculación de 100 J2. La evaluación fue a los 1, 2, 3 y 7 días después de la inoculación (ddi). Los niveles relativos de transcritos en roseta se determinaron mediante análisis de PCR en tiempo real (qRT-PCR). Los transcritos de...
Palavras-chave: Col-0; Nemátodo falso agallador; M. enterolobii; ISR; SAR; PR12; PR2; False root-knot nematode; Fitopatología; Doctorado.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2119

Calidad de las aguas residuales urbano-industriales que riegan el Valle del Mezquital, Hidalgo, México
Provedor de dados: 32
Autores: Mendoza Saldivar, Isabel.
En la actualidad se ha usado prácticamente toda agua disponible para satisfacer los requerimientos de humedad de los diferentes cultivos que activamente se explotan en la agricultura bajo riego. Cada vez más se utilizan hasta el límite las aguas superficiales y subterráneas de la más variada composición química y concentración de sales. En México, se riegan aproximadamente 180 000 ha en diferentes valles intermontanos del Valle del Mezquital con aguas residuales urbano-industriales que derivan de la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente sin ningún tratamiento. En este trabajo de investigación se analizan y discuten los efectos de los elementos inorgánicos que afectan la calidad del agua de riego residual urbano-industrial de la red...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Doctorado; Hidrociencias; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1552

Calidad de aguas naturales y residuales en el sistema hidrográfico Valle del Mezquital, Hidalgo México.
Provedor de dados: 32
Autores: Barrios Castillo, Isaac Mateo.
Actualmente se ha usado prácticamente toda el agua disponible para satisfacer los requerimientos de los diferentes cultivos que se explotan en la agricultura bajo riego. Cada vez más se utilizan hasta el límite las aguas superficiales y subterráneas de la más variada composición química y concentración de sales. En México, se riegan aproximadamente 180,000 ha en diferentes lugares del Valle del Mezquital con aguas residuales urbano-industriales que derivan de la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente sin ningún tratamiento. En esta investigación se analizan los efectos de los elementos inorgánicos que afectan la calidad del agua de riego residual urbano-industrial de la red hidrográfica Valle del Mezquital, Hidalgo. Se analizan los problemas...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2281

Caracterización de las aguas y suelos de la red hidrográfica Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, estado de Hidalgo, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Castro Luna, Israel.
En el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, México, se riega con aguas de origen urbano-industrial provenientes de la ciudad de México. Estas aguas se utilizan prácticamente sin ningún tratamiento, esto conlleva a la acumulación de las sales solubles y a la sodificación paulatina de los suelos. El objetivo de este trabajo de investigación de carácter descriptivo, permitió conocer como varían las composiciones iónicas y las concentraciones electrolíticas de las aguas residuales y estimar los niveles de sodio intercambiable, además de conocer valores máximos y mínimos, con base en la Relación de Adsorción de Sodio bajo diferentes formulaciones RASor, RASaj y RAS°corr. Se determinaron los siguientes parámetros: 1. Composición iónica de las muestras de agua...
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; RAS; PSI; CSR; Presión osmótica; Salinity; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Osmotic pressure; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/398

Caracterización de las aguas de la red hidrográfica México DF - Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán-Tamazunchale-Pánuco.
Provedor de dados: 32
Autores: Mercado Fernández, Teobaldis.
La presente investigación fue de carácter observacional, prospectivo, transversal y  descriptivo-analítico. A través de la caracterización físico-química de las aguas y la asociación de variables y parámetros, fue posible conocer la variación de la composición iónica y la concentración electrolítica, y estimar los valores mínimos y máximos del sodio intercambiable ( ), a partir de las diferentes formulaciones de la relación de adsorción de sodio   ( ). En el sector México DF-Zona Metropolitana-Zumpango-Ixmiquilpan-Zimapán, por donde circulan las aguas residuales que riegan el Valle del Mezquital, predominan los iones sodio ( ) y bicarbonato ( ); la relación funcional   con una pendiente de 0.7069 corresponde a aguas de tipo bicarbonatadas. De la población...
Palavras-chave: Salinidad; Sales hipotéticas; Sodicidad; RAS; PSI; Flujos freáticos; Salinity; Hypothetical salts; Sodicity; SAR; ESP; RSC; Ground water flows; Doctorado; Hidrociencias.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/467

Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): their potential as antagonists and biocontrol agents
Provedor de dados: 74
Autores: Beneduzi,Anelise; Ambrosini,Adriana; Passaglia,Luciana M.P.
Bacteria that colonize plant roots and promote plant growth are referred to as plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). PGPR are highly diverse and in this review we focus on rhizobacteria as biocontrol agents. Their effects can occur via local antagonism to soil-borne pathogens or by induction of systemic resistance against pathogens throughout the entire plant. Several substances produced by antagonistic rhizobacteria have been related to pathogen control and indirect promotion of growth in many plants, such as siderophores and antibiotics. Induced systemic resistance (ISR) in plants resembles pathogen-induced systemic acquired resistance (SAR) under conditions where the inducing bacteria and the challenging pathogen remain spatially separated. Both...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Antagonism; Siderophore; Antibiotic; SAR; ISR.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47572012000600020

Indução de resistência não deve ser o único mecanismo de defesa associado a um controle biológico eficiente para o míldio da videira.
Provedor de dados: 14
Autores: CAVALCANTI, F. R.
bitstream/item/222995/1/CircTec-157-online-2021.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Resposta sistêmica; SAR; Bioestimulante; Ativador de metabolismo; Fertilizante foliar; Mecanismo de proteção; Videira; Oomiceto Plasmopara viticola; Controle Biológico; Míldio; Doença de Planta; Plasmopara viticola.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1131630

Copolarized and Cross‐Polarized SAR Measurements for High‐Resolution Description of Major Hurricane Wind Structures: Application to Irma Category 5 Hurricane
Provedor de dados: 5
Autores: Mouche, Alexis; Chapron, Bertrand; Knaff, John; Zhao, Yili; Zhang, Biao; Combot, Clement.
C‐Band high resolution radar (SAR) is the only space‐borne instrument able to probe at very high resolution and over all ocean basins the sea surface under extreme weather conditions. When co‐analyzed with Stepped Frequency Microwave Radiometer (SFMR) wind estimates, the radar backscatter signals acquired in major Hurricanes from Sentinel‐1 and Radarsat‐2 SAR, reveal high sensitivity in the cross‐polarized channel for wind speeds up to 75 m/s. The combination of the two co‐ and cross‐ polarized channels can then be used to derive high resolution surface wind estimates. The retrieval methods and impacts of intense rainfall are discussed in the context of a Hurricane Irma (2017) case study. On September 7, 2017, Sentinel‐1 measurements intercepted Hurricane...
Tipo: Text
Palavras-chave: SAR; Copolarization and cross-polarization; High resolution; Category 5 Hurricane; Hurricane Irma.
Ano: 2019
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00497/60898/64236.pdf

Measuring ocean waves in sea ice using SAR imagery: A quasi-deterministic approach evaluated with Sentinel-1 and in situ data
Provedor de dados: 5
Autores: Ardhuin, Fabrice; Stopa, Justin; Chapron, Bertrand; Collard, Fabrice; Smith, Madison; Thomson, Jim; Doble, Martin; Blomquist, Byron; Persson, Ola; Collins, Clarence O., Iii; Wadhams, Peter.
Measurements of wave heights in marginal ice zones are limited to very few in situ data. Here we revisit the linear and quasilinear theories of Synthetic Aperture Radar imaging of waves in the particular case of waves in sea ice. Instead of only working with spectra, we have developed an iterative nonlinear algorithm to estimate phase-resolved deterministic maps of wave-induced orbital velocities, from which elevation spectra can be derived. Application of this algorithm to Sentinel 1A wave mode images in the Southern Ocean shows that it produces reasonable results for swells in all directions except when they propagate at a few degrees off the range direction. The estimate of wave parameters is expected to work best when the shortest wave components,...
Tipo: Text
Palavras-chave: SAR; Sentinel-1A; Ocean waves; Sea ice.
Ano: 2017
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00361/47214/47451.pdf

Perspectives for directional spectra assimilation : Results from a study based on joint assimilation of CFOSAT synthetic wave spectra and observed SAR spectra from Sentinel-1A
Provedor de dados: 5
Autores: Aouf, L.; Hauser, D.; Tison, C.; Mouche, Alexis.
Tipo: Text
Palavras-chave: Assimilation; Surface ocean wave model; SAR; CFOSAT; Forecast; Surface ocean wave spectra.
Ano: 2016
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00377/48801/51082.pdf

SAR Imaging Features of Shallow Water Bathymetry
Provedor de dados: 5
Autores: Pivaev, P. D.; Kudryavtsev, V. N.; Balashova, E. A.; Chapron, Bertrand.
Purpose. The aim of the article is to study manifestations of the underwater topography features in the northern part of the White Sea in the images made by the spaceborn synthetic aperture radars (SAR) Sentinel-1A, Sentinel-1B. Methods and Results. In the SAR images, the bottom features are revealed as bright and dark brightness anomalies. The anomalies were observed at the wind speed ranging from 2.6 to 10.8 m/s, and became reverse (bright anomalies turned dark and vice versa), when a tidal current changed its direction. It is shown that the observed SAR imagery contrasts correlate to divergence of a current formed by interaction of a tidal flow with the bottom topography inhomogeneities. The simulated SAR contrasts agree with the observations, and...
Tipo: Text
Palavras-chave: Bottom topography; Sentinel-1; SAR; Wave breaking; Current divergence.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00648/75989/76890.pdf

Simultaneous ocean surface current and wind vectors retrieval with squinted SAR interferometry: Geophysical inversion and performance assessment
Provedor de dados: 5
Autores: Martin, Adrien Ch; Gommenginger, Christine P.; Quilfen, Yves.
Simultaneous measurements of ocean surface current and wind vectors at the ocean submesoscale (O [1–10 km]) are needed to improve our understanding of upper ocean mixing, air-sea interactions, ocean biophysical processes and large-scale oceanic transports. A new satellite mission concept called SEASTAR aims to do just that. The concept is a Ku-band along-track interferometric Synthetic Aperture Radar (SAR) system with two squinted beams pointing ±45° from broadside and incidence angles around 30°. The paper presents an inversion strategy to retrieve simultaneously ocean surface current and wind vectors and reports on the performance obtained with different wind/current conditions and instrument configurations. Results are based on numerical simulations...
Tipo: Text
Palavras-chave: Ocean surface current vector; Ocean wind vector; Doppler; Scatterometer; SAR; Along-track interferometry.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00445/55693/57436.pdf

Offshore wind climatology based on synergetic use of Envisat ASAR, ASCAT and QuikSCAT
Provedor de dados: 5
Autores: Hasager, Charlotte B.; Mouche, Alexis; Badger, Merete; Bingol, Ferhat; Karagali, Ioanna; Driesenaar, Tilly; Stoffelen, Ad; Pena, Alfredo; Longepe, Nicolas.
The offshore wind climatology in the Northern European seas is analysed from ten years of Envisat synthetic aperture radar (SAR) images using a total of 9256 scenes, ten years of QuikSCAT and two years of ASCAT gridded ocean surface vector wind products and high-quality wind observations from four meteorological masts in the North Sea. The traditional method for assessment of the wind resource for wind energy application is through analysis of wind speed and wind direction observed during one or more years at a meteorological mast equipped with well-calibrated anemometers at several levels. The cost of such measurements is very high and therefore they are only sparsely available. An alternative method is the application of satellite remote sensing....
Tipo: Text
Palavras-chave: Offshore wind; SAR; QuikSCAT; ASCAT; Wind energy; Resource; Northern Europe.
Ano: 2015
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00239/35007/33542.pdf

Field determination of the leeway of drifting objects
Provedor de dados: 5
Autores: Allen, Arthur; Roth, Jens-christian; Maisondieu, Christophe; Breivik, Oyvind; Forest, Bertrand.
The leeway (windage) of five typical SAR/HAZMAT objects (person in water, mine, small sailboat, small open boat and a 20-ft container) and is studied. The method is applicable to objects smaller than 30m
Tipo: Text
Palavras-chave: SAR; HAZMAT; Trajectory models; Leeway; Windage; Surface drift; Operational oceanography.
Ano: 2010
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00254/36492/35036.pdf

Observing Sea States
Provedor de dados: 5
Autores: Ardhuin, Fabrice; Stopa, Justin; Chapron, Bertrand; Collard, Fabrice; Husson, Romain; Jensen, Robert E.; Johannessen, Johnny; Mouche, Alexis; Passaro, Marcello; Quartly, Graham D.; Swail, Val; Young, Ian.
Sea state information is needed for many applications, ranging from safety at sea and on the coast, for which real time data are essential, to planning and design needs for infrastructure that require long time series. The definition of the wave climate and its possible evolution requires high resolution data, and knowledge on possible drift in the observing system. Sea state is also an important climate variable that enters in air-sea fluxes parameterizations. Finally, sea state patterns can reveal the intensity of storms and associated climate patterns at large scales, and the intensity of currents at small scales. A synthesis of user requirements leads to requests for spatial resolution at kilometer scales, and estimations of trends of a few centimeters...
Tipo: Text
Palavras-chave: Sea state; Waves; Altimeter; SAR; Swell; Remote sensing; Buoy; Microseisms.
Ano: 2019
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00489/60090/63432.pdf

Simulation of radar backscatter and Doppler shifts of wave-current interaction in the presence of strong tidal current
Provedor de dados: 5
Autores: Hansen, M. W.; Kudryavtsev, V.; Chapron, Bertrand; Johannessen, J. A.; Collard, Fabrice; Dagestad, K. -f.; Mouche, A.a.
A radar imaging model including a Doppler shift module is presented for quantitative studies of radar observations of wave-current interaction in a strong tidal current regime. The model partitions the Doppler shift into the relative contribution arising from the motion of the backscattering facets including Bragg waves, specular points, and breaking waves that are advected by and interact with the underlying surface current. Simulated and observed normalized radar cross sections and Doppler shifts for different environmental conditions and radar parameters are compared and discussed. (C) 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.
Tipo: Text
Palavras-chave: SAR; Tidal current; Waves; Normalized radar cross section; Doppler velocity.
Ano: 2012
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00083/19438/17086.pdf

Wind-induced drift of objects at sea: The leeway field method
Provedor de dados: 5
Autores: Breivik, Oyvind; Allen, Arthur A.; Maisondieu, Christophe; Roth, Jens Christian.
A method for conducting leeway field experiments to establish the drift properties of small objects (0.1-25 m) is described. The objective is to define a standardized and unambiguous procedure for condensing the drift properties down to a set of coefficients that may be incorporated into existing stochastic trajectory forecast models for drifting objects of concern to search and rescue operations and other activities involving vessels lost at sea such as containers with hazardous material. An operational definition of the slip or wind and wave-induced motion of a drifting object relative to the ambient current is proposed. This definition taken together with a strict adherence to a 10 m wind speed allows us to refer unambiguously to the leeway of a...
Tipo: Text
Palavras-chave: Search and rescue; SAR; Leeway; Trajectory modelling; Surface currents; Drifting objects; Drifters; Ocean modeling.
Ano: 2011
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00037/14814/12152.pdf

Estimates of ocean wave heights and attenuation in sea ice using the SAR wave mode on Sentinel-1A
Provedor de dados: 5
Autores: Ardhuin, Fabrice; Collard, Fabrice; Chapron, Bertrand; Ardhuin, Fanny; Guitton, Gilles; Mouche, Alexis; Stopa, Justin.
Swell evolution from the open ocean into sea ice is poorly understood, in particular the amplitude attenuation expected from scattering and dissipation. New synthetic aperture radar (SAR) data from Sentinel-1A wave mode reveal intriguing patterns of bright oscillating lines shaped like instant noodles. We investigate cases in which the oscillations are in the azimuth direction, around a straight line in the range direction. This observation is interpreted as the distortion by the SAR processing of crests from a first swell, due to the presence of a second swell. Since deviations from a straight line should be proportional to the orbital velocity toward the satellite, swell height can be estimated, from 1.5 to 5 m in the present case. The evolution of this...
Tipo: Text
Palavras-chave: Ocean waves; SAR; Sea ice.
Ano: 2015
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36718/35332.pdf

Analysis of the SAR imaging process of the ocean surface using Volterra models
Provedor de dados: 5
Autores: Le Caillec, Jm; Garello, R; Chapron, Bertrand.
In this paper, the synthetic aperture radar (SAR) process of the ocean surface mapping is studied using a decomposition based on a Volterra model. By a mathematical expansion of the complex exponential of the complete SAR transform, these models decompose the nonlinear distortion mechanisms of the SAR spectrum over different spectra of polynomial interactions. Thus, they offer an alternative modeling (to the exact SAR transform) giving a theoretical separation between the SAR Fourier components linearly derived from the sea surface elevation and the artifacts created by nonlinearities of. the SAR mapping of the. ocean surface. The main results of this paper consist of the systematic assessment of such an approximation of the ocean surface SAR imaging...
Tipo: Text
Palavras-chave: Higher order statistics; Radar mapping; SAR; Sea surface; Volterra models.
Ano: 2002
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/10606/9500.pdf

C-Band SAR Winds for Tropical Cyclone Monitoring and Forecast in the South-West Indian Ocean
Provedor de dados: 5
Autores: Duong, Quoc-phi; Langlade, Sébastien; Payan, Christophe; Husson, Romain; Mouche, Alexis; Malardel, Sylvie.
Tropical cyclone (TC) monitoring and forecast in the South West Indian Ocean (SWIO) basin remain challenging, notably because of the lack of direct observations. During the 2018–2019 cyclone season, S-1 Sentinel SAR images were acquired, as part of the ReNovRisk-Cyclone research program, giving access to unprecedented detailed TC wind structure description without wind speed limitation. This paper assesses the quality of these data and the impact of their assimilation for TC forecasts. SAR observations are compared with analyses from a convection-permitting, limited area model AROME OI 3D-Var and with wind products used for operational TC monitoring. Their bias depends on the angle of incidence of the radar and the observation error is larger for extreme...
Tipo: Text
Palavras-chave: SAR; 3D-Var; Data assimilation; Tropical cyclone; Sentinel; IDAI; GELENA.
Ano: 2021
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00692/80373/83490.pdf

Storm waves focusing and steepening in the Agulhas current: Satellite observations and modeling
Provedor de dados: 5
Autores: Quilfen, Yves; Yurovskaya, M.; Chapron, Bertrand; Ardhuin, Fabrice.
Strong ocean currents can modify the height and shape of ocean waves, possibly causing extreme sea states in particular conditions. The risk of extreme waves is a known hazard in the shipping routes crossing some of the main current systems. Modeling surface current interactions in standard wave numerical models is an active area of research that benefits from the increased availability and accuracy of satellite observations. We report a typical case of a swell system propagating in the Agulhas current, using wind and sea state measurements from several satellites, jointly with state of the art analytical and numerical modeling of wave-current interactions. In particular, Synthetic Aperture Radar and altimeter measurements are used to show the evolution of...
Tipo: Text
Palavras-chave: Extreme waves; Wave-current interactions; Satellite altimeter; SAR.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00451/56289/57867.pdf

Wave Attenuation Through an Arctic Marginal Ice Zone on 12 October 2015: 2. Numerical Modeling of Waves and Associated Ice Breakup
Provedor de dados: 5
Autores: Ardhuin, Fabrice; Boutin, Guillaume; Stopa, Justin; Girard-ardhuin, Fanny; Melsheimer, Christian; Thomson, Jim; Kohout, Alison; Doble, Martin; Wadhams, Peter.
Many processes that affect ocean surface gravity waves in sea ice give rise to attenuation rates that vary with both wave frequency and amplitude. Here we particularly test the possible effects of basal friction, scattering by ice floes, and dissipation in the ice layer due to dislocations, and ice breakup by the waves. The possible influence of these processes is evaluated in the marginal ice zone of the Beaufort Sea, where extensive wave measurements were performed. The wave data includes in situ measurements and the first kilometer-scale map of wave heights provided by Sentinel-1 SAR imagery on 12 October 2015, up to 400 km into the ice. We find that viscous friction at the base of an ice layer gives a dissipation rate that may be too large near the ice...
Tipo: Text
Palavras-chave: Wind-waves; Sea ice; WAVEWATCH III; SAR; Beaufort; Arctic.
Ano: 2018
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00462/57372/59439.pdf

Imagens multipolarizadas do sensor Palsar/Alos na discriminação das fases fenológicas da cana‑de‑açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Picoli,Michelle Cristina Araujo; Lamparelli,Rubens Augusto; Sano,Edson Eyji; Rocha,Jansle Vieira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial das imagens multipolarizadas do sensor‑radar Palsar/Alos em diferenciar as fases fenológicas da cana‑de‑açúcar. Valores digitais de quatro imagens do sensor, dos meses de fevereiro, maio, agosto e outubro de 2008, com polarizações HH (emissão e recebimento de onda na polarização horizontal) e HV (emissão de onda na polarização horizontal e recebimento na vertical), foram convertidos para coeficientes de retroespalhamento (σ°), para a análise de dados de cana‑de‑açúcar, cultivadas em talhões na região nordeste do Estado de São Paulo. Foram selecionadas três variedades, em diferentes estágios fenológicos: RB85‑5156, seis talhões; RB86‑7515, dez talhões; e RB92‑5345, dez talhões. As diferenças entre as fases...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Fase de crescimento; Radar de abertura sintética; Retroespalhamento; SAR.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900016

Use of threshold electrolyte concentration analysis to determine salinity and sodicity limit of irrigation water
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Heitor R. de; Almeida,Brivaldo G. de; Almeida,Ceres D. G. C. de; Bennett,John M.; Silva,Emanuelle M. da; Freire,Maria B. G. dos S.
ABSTRACT This research studied threshold electrolyte concentration (TEC) of irrigation water and its effect on the infiltration rate of two contrasting soils from Pernambuco state, Brazil. The experiment was conducted in the Soil Chemistry and Salinity Laboratory of Federal Rural University of Pernambuco. Each soil was packed in five Buchner funnels, where one funnel from each soil was submitted to treatment with solution of electrical conductivity (EC) of 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 or 8.0 dS m-1. For each funnel containing soil, an increasing ratio of NaCl to CaCl2 was applied in a treatment solution to achieve 10 increasing values of sodium adsorption ratio (SAR) from 0 to 100. These solutions were applied through a Mariotte bottle, with a constant hydraulic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Saturated hydraulic conductivity; SAR.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300053

Simulated multipolarized MAPSAR images to distinguish agricultural crops
Provedor de dados: 63
Autores: Silva,Wagner Fernando; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Formaggio,Antonio Roberto; Paradella,Waldir Renato; Mura,José Claudio.
Many researchers have shown the potential of Synthetic Aperture Radar (SAR) images for agricultural applications, particularly for monitoring regions with limitations in terms of acquiring cloud free optical images. Recently, Brazil and Germany began a feasibility study on the construction of an orbital L-band SAR sensor referred to as MAPSAR (Multi-Application Purpose SAR). This sensor provides L-band images in three spatial resolutions and polarimetric, interferometric and stereoscopic capabilities. Thus, studies are needed to evaluate the potential of future MAPSAR images. The objective of this study was to evaluate multipolarized MAPSAR images simulated by the airborne SAR-R99B sensor to distinguish coffee, cotton and pasture fields in Brazil....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SAR; Crop discrimination; Multipolarized L-band; Radar; Remote sensing.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162012000300005

Espécies ativas de oxigênio na resposta de defesa de plantas a patógenos
Provedor de dados: 102
Autores: Resende,Mário Lúcio V.; Salgado,Sônia M. L.; Chaves,Zuleide M.
A explosão oxidativa é uma resposta de defesa da planta após o reconhecimento do patógeno, conduzindo à reação de hipersensibilidade (HR). Esta resposta é devido à geração de espécies ativas de oxigênio (ROS ou EAO's), tais como H2O2, O2-, e OH- As espécies ativas de oxigênio possuem várias funções na resposta de defesa da planta. Peróxido de higrogênio (H2O2) pode ser diretamente tóxico ao patógeno e está envolvido com o fortalecimento da parede celular, uma vez que o H2O2 é necessário para a biossíntese de lignina. Peróxido de hidrogênioatua também como mensageiro secundário, sendo responsável pela ativação da hidrolase do ácido benzóico, enzima responsável pela conversão do ácido benzóico em ácido salicílico. A explosão oxidativa não está confinada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência; Explosão oxidativa; HR; SAR.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-41582003000200001

Ação do acibenzolar-S-metil aplicado em tubérculos e plantas de batata contra canela preta, incitada por Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum atípica
Provedor de dados: 102
Autores: Benelli,Adilce I. H.; Denardin,Norimar D.; Forcelini,Carlos A.
A resistência sistêmica adquirida (SAR = systemic acquired resistance) é um importante mecanismo de resistência a doenças em plantas. Neste estudo, a ação do acibenzolar-S-metil (ASM), derivado benzotidiazólico ativador de resistência em plantas foi avaliada sobre a brotação de tubérculos de batata (Solanum tuberosum) e quanto à ação deste na indução de resistência à canela-preta, incitada por Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum atípica (Pcaa), nas cultivares Asterix, Baronesa e Monalisa. Nas doses, 60, 120, 150, 200 e 250 mg i.a. l -1, o produto não inibiu o número de brotos. Contudo, em concentrações mais elevadas influenciou o comprimento destes. Em casa de vegetação, nas concentrações de 60 e 120 mg i.a. l -1 ASM, tanto no tratamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; SAR; Benzotiadiazole.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-41582004000300004

2,3,8-Trisubstituted Quinolines with Antimalarial Activity
Provedor de dados: 42
Autores: MARTINEZ,PABLO D.G.; KRAKE,SUSANN H.; POGGI,MAITIA L.; CAMPBELL,SIMON F.; WILLIS,PAUL A.; DIAS,LUIZ C.
ABSTRACT Combination therapy drugs are considered a fundamental way to control malaria as it mimimizes the risk of emergence of resistance to the individual partner drugs. Consequently, this type of therapy constitutes a driving force for the discovery of new drugs with different modes of action, since this will provide options for combining different drugs to achieve the optimum antimalarial treatment. In this context, a 2,3,8-trisubstitued quinoline compound was found in a high throughput screen (HTS) to show an excellent inhibition of P. falciparum NF54 (IC50 = 22 nM) and low cytotoxicity. We performed a detailed evaluation of the substituents to improve the metabolic stability and solubility liabilities of the original hit and identified derivatives...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Antimalarial activity; Trisubstituted quinoline; SAR; Resistance.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-37652018000301215