Consulta: subjectFacets:"Sensores remotos"
Registros recuperados: 21
Data/hora: 09/06/2024 05:28:41

Propiedades ópticas de trigo y deficiencias de nitrógeno
Provedor de dados: 32
Autores: Jiménez Meza, Víctor Manuel.
El presente trabajo estudió la relación entre la reflectancia en el espectro visible e infrarrojo cercano y la concentración de nitrógeno en plantas de trigo con el objetivo de encontrar un procedimiento económico, rápido y confiable para conocer el estado de nutrición nitrogenada del cultivo. Las propiedades ópticas de plantas de trigo con diferentes concentraciones de nitrógeno se midieron por cuatro métodos, utilizando un radiómetro, un medidor portátil de clorofila, imágenes obtenidas con cámara digital e imágenes obtenidas con escáner. A partir de las mediciones se generaron modelos de tipo lineal y cuadrático para relacionar las propiedades ópticas con la concentración de nitrógeno en las plantas. El método que utilizó las imágenes de escáner para...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Reflectancia; Radiómetro; Diagnóstico de nutrición; Sensores remotos; Maestría; Edafología; Reflectance; Radiometer; Nutritional diagnosis; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://hdl.handle.net/10521/1657

Reflectancia en hojas de pimiento y fresa para el diagnóstico nutrimental.
Provedor de dados: 32
Autores: Cruz Durán, Jairo Aarón de la.
El desarrollo de los sensores remotos por los países desarrollados, ha permitido generar imágenes satelitales de alta resolución, e instrumentos que proporcionan información precisa: cámaras digitales, espectrómetros, ceptómetros, sensores quánticos lineales, analizadores de dosel, entre otros; así como también equipo de cómputo de alta capacidad y potencia, programas de cómputo para digitalización y análisis de la información en tiempo real. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue generar nuevas tecnologías que den mayor certidumbre y competitividad a la comercialización, mayor valor de la producción en los mercados futuros, valor de aseguramiento del cultivo y su producción, a través de generación de conocimiento e información en tiempo real...
Palavras-chave: Biotelemática; Espectroradiómetro; Reflectancia; Capsicum annuum; Fragaria x ananassa; Sensores remotos; Escáner de escritorio; Biotelematic; Spectroradiometer; Reflectance; Remote sensing; Desktop scanner; Doctorado; Edafología.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/1902

Identificación de la deficiencia de magnesio en pepino mediante espectroradiometría.
Provedor de dados: 32
Autores: Aguilar Ramírez, María del Rocío.
La utilización de sensores remotos se describe como una técnica de diagnóstico nutrimental promisoria en diferentes aspectos de la agricultura. En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar estrés por magnesio en pepino, a través de técnicas de percepción remota. Se determinó la reflectancia de hojas recientemente maduras de pepino mediante el uso de Radiómetro, y de imágenes obtenidas con escáner y con cámara digital; también se estimó la concentración de clorofila utilizando un medidor portátil (SPAD 502) y la concentración de magnesio de referencia fue determinada por espectrofotometría de emisión atómica. A partir de estas mediciones se generaron modelos de tipo polinómico, logarítmico y exponencial para relacionar las propiedades...
Palavras-chave: Sensores remotos; Propiedades ópticas; Firmas espectrales; Magnesio; Reflectancia; Remote sensing; Optical properties; Spectral signatures; Magnesium; Reflectance; Maestría; Edafología.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/401

Determinación de superficies cultivadas en terrenos de ladera a partir de imágenes de satélite y ortofotos digitales
Provedor de dados: 32
Autores: Vázquez Rivera, Mauricio.
El presente estudio generó y probó una metodología para la estimación de superficies  cultivadas en terrenos de ladera, a partir de imágenes de satélite y ortofotos digitales. La  metodología se probó en una zona agrícola de lomerío del Municipio de Tenango del Valle,  Estado de México. Se utilizaron imágenes Spot 5 e Ikonos y una ortofoto digital. La  metodología aplicó dos niveles de corrección geométrica. En el primer nivel las imágenes  fueron rectificadas sin considerar la elevación del terreno. En el segundo nivel las imágenes se  ortorrectificaron utilizando datos de un modelo digital de elevaciones y de las imágenes de  satélite. Se realizaron cortes de 29 parcelas con cinco grados de pendiente y se estimaron las  superficies a partir de una...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Sensores remotos; Ikonos; Spot 5; Ortorrectificación; Laderas; Maestría; Edafología; Remote sensing; Orthorectification; Hillsides.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1265

Alcances y limitaciones de la información espectral multi-angular para la clasificación de la vegetación
Provedor de dados: 32
Autores: Cano González, Alejandro de Jesús.
El uso de información espectral multi-angular se ha justificado como una estrategia  para aumentar la precisión de los sistemas de clasificación de cultivos y vegetación  natural. En este trabajo se discuten los esquemas de caracterización de la  información espectral multi-angular asociada a la vegetación, así como su uso en los  sistemas de clasificación. Los resultados mostraron que, dejando fijo el fondo de la  vegetación, es posible discriminar sistemas arbolados y, cuando el fondo de la  vegetación varía, existe confusión con coberturas aéreas bajas. Por lo tanto, se  planteo un segundo experimento, presentando un modelo de los efectos del ángulo  cenital de visión e iluminación en las reflectancias bi-cónicas (Conical-Conical  Reflectance Factor,...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Clasificación; Información espectral muti-angular; Sensores remotos; CCRF; Doctorado; Hidrociencias; Classification; Multi angular spectral information; Remote sensing.
Ano: 2008
URL: http://hdl.handle.net/10521/1240

Modelación de la relación precipitación-escurrimiento en lotes de escurrimiento en laboratorio, usando un simulador de lluvias tipo Morín e información hidrológica y espectral
Provedor de dados: 32
Autores: Marín Sosa, Isabel.
La respuesta hidrológica de un medio depende fuertemente de las características  hidráulicas de los suelos y de la condición de vegetación. A nivel de cuenca estas  condiciones presentan una alta variabilidad espacial y temporal, lo que dificulta su  modelación en forma simple. Aunque existen diferentes métodos de modelación de  la relación precipitación-escurrimiento, donde sobresale el método del Número de  Curva, están limitados debido a la poca disponibilidad de información espacial y  temporal confiable. Ante esto, los sensores remotos tienen la ventaja de adquirir  información espacialmente exhaustiva y en tiempos de visita cortos al mismo punto  de la superficie terrestre, por lo que en este trabajo se presentan los desarrollos, en  cuanto al uso de...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Sensores remotos; Relación precipitación-escurrimiento; Suelo desnudo; Mezcla suelo-vegetación; Maestría; Hidrociencias; Remote sensing; Precipitation-runoff relation; Bare soil; Soil-vegetation mix.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/10521/1304

Reflectancia en hojas de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.) para estimar contenido de nitrógeno.
Provedor de dados: 32
Autores: Gasga Peña, Rosalino.
Con la finalidad de encontrar un procedimiento económico, rápido y confiable que estime el contenido de nitrógeno (N), se estableció un experimento en los invernaderos del Colegio de Postgraduados. La unidad experimental consistió de una planta de chile manzano sembrada en maceta de polietileno negro calibre 600 de 40x45 cm a una distancia de 1.5 m entre hileras y 0.5 m entre macetas. Como sustrato se utilizó tezontle rojo. Se emplearon soluciones nutritivas con cuatro niveles de N: 4, 8, 12 y 16  molc m-3 (en el último tratamiento 2 molc m-3 corresponden a NH4+), a partir de la solución Steiner. El  diseño experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones. En plena fructificación, en cada unidad experimental, se seleccionaron seis hojas y se...
Palavras-chave: Reflectancia; Capsicum pubescens R. y P.; Sensores remotos; Escáner de escritorio; Reflectance; Remote sensing; Desktop scanner; Doctorado; Edafología.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/468

Tecnologías para ofrecer servicios de asesoramiento en riego.
Provedor de dados: 32
Autores: Espinosa Espinosa, José Luis.
La tarea de los sistemas de asesoramiento de riego suele ser costosa en recursos humanos y materiales por la necesidad de hacer un seguimiento intensivo en campo, en áreas extensas y se suele enfrentar al reto de transferir la información al usuario, agricultor o técnico, en la vía adecuada y en el momento oportuno. Asimismo, las nuevas tecnologías de observación de la tierra, ha contribuido a que millones de hectáreas sean monitoreadas mediante sensores a bordo de satélites siendo más eficaz el seguimiento en campo, ya que proporcionan imágenes de la superficie terrestre. De igual forma las tecnologías de la información, el internet y la telefonía móvil, permiten que la información generada por los sistemas de asesoramiento de riego, incluida la imagen...
Palavras-chave: Sensores remotos; Imágenes de satélite; Indice de vegetación; NDVI; Visor web; Remote sensing; Satellite imagery; Vegetation index; Web viewer; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2135

Estimación de la evapotranspiración de un cultivo de vid con apoyo de imagen satelital y validación utilizando  Eddy Covariance.
Provedor de dados: 32
Autores: Gordillo Salinas, Víctor Manuel.
Experimentalmente, el cálculo de la evapotranspiración se realiza con una precisión razonable usando lisímetros de pesada, técnicas de Eddy Correlation y relación de Bowen. Estos métodos son limitados, ya que proporcionan valores puntuales de evapotranspiración para un lugar en específico y no proporciona la ET a una escala regional. La aplicación  de una estimación de la evapotranspiración mediante el uso de mediciones de satélites puede llegar a superar estas limitaciones. El objetivo fue el de utilizar el modelo METRICTM (Mapping Evapotranspiration at High Resolution using Internalized Calibration), para estimar la evapotranspiración mediante un balance de energía, y compararla contra datos medidos en un sistema de Eddy Correlation para el cultivo de...
Palavras-chave: Evapotranspiración; Sensores remotos; Balance de energía; Modelo METRIC TM; Evapotranspiration; Remote sensing; Energy balance; METRIC TM model; Hidrociencias; Maestría.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/1910

Desarrollo de un algoritmo para clasificación de objetos en imágenes RapidEye.
Provedor de dados: 32
Autores: Esparza Govea, Salvador.
El uso de imágenes de satélite para determinar y mapear el uso actual del suelo mediante la clasificación de objetos terrestres se ha vuelto una herramienta muy importante en los estudios de recursos naturales en los últimos años, por lo que es necesario tener certeza de la correspondencia entre los datos obtenidos a partir de una imagen de satélite y los datos observados en campo. En el presente trabajo, se desarrolló un algoritmo de clasificación genérica de objetos terrestres a partir de 17 imágenes de los diferentes satélites RapidEye con coberturas distribuidas alrededor del mundo y tomadas en diferentes fechas entre abril del 2009 y junio de 2011. Se generaron convoluciones de las firmas espectrales de varios objetos de interés a partir de diferentes...
Palavras-chave: Imágenes RapidEye; Hidrociencias; Maestría; Sensores remotos; Clasificación genérica; Algoritmo de clasificación; Remote sensing; Generic classification; Classification algorithm; RapidEye imagery.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2256

Reflectancia en hojas de chile manzano (Capsicum pubescens R. y P.) para estimar contenido de nitrógeno.
Provedor de dados: 32
Autores: Gasga Peña, Rosalino.
Con la finalidad de encontrar un procedimiento económico, rápido y confiable que estime el contenido de nitrógeno (N), se estableció un experimento en los invernaderos del Colegio de Postgraduados. La unidad experimental consistió de una planta de chile manzano sembrada en maceta de polietileno negro calibre 600 de 40x45 cm a una distancia de 1.5 m entre hileras y 0.5 m entre macetas. Como sustrato se utilizó tezontle rojo. Se emplearon soluciones nutritivas con cuatro niveles de N: 4, 8, 12 y 16  molc m-3 (en el último tratamiento 2 molc m-3 corresponden a NH4+), a partir de la solución Steiner. El  diseño experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones. En plena fructificación, en cada unidad experimental, se seleccionaron seis hojas y se...
Palavras-chave: Reflectancia; Capsicum pubescens R. y P.; Sensores remotos; Escáner de escritorio; Reflectance; Remote sensing; Desktop scanner; Doctorado; Edafología.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/468

Variables ambientales registradas por sensores remotos como indicadores de la distribución geográfica de Triatoma infestans (Heteroptera: Reduviidae)
Provedor de dados: 67
Autores: Gorla,David E.
El trabajo presenta un análisis de la distribución geográfica de Triatoma infestans basado en variables biofísicas calculadas a partir de datos obtenidos por satélites meteorológicos. Se consideran datos derivados de un Análisis Temporal de Fourier sobre imágenes mensuales que contienen un conjunto de 14 descriptores estadísticos del promedio, mínimo, máximo, variabilidad, amplitud y fase de la temperatura del aire, la temperatura de superficie, la radiación infrarroja media y el índice de vegetación calculados con datos colectados por el sensor AVHRR. La serie temporal considerada cubre el período 1982-2000 y el área abarca desde Panamá hasta Tierra del Fuego. El análisis de variables individuales mostró que la fase anual del índice de vegetación...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triatoma infestans; Enfermedad de Chagas; Distribución geográfica; Sensores remotos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2002000200005

Heterogeneidad de la vegetación en pastizales naturales de la región basáltica de Uruguay
Provedor de dados: 67
Autores: Lezama,Felipe; Altesor,Alice; León,Rolando J; Paruelo,José M.
En este trabajo se describe la heterogeneidad de la vegetación herbácea y su relación con factores ambientales en una extensa región de origen basáltico dominada por pastizales naturales ubicada en el centro y noroeste del Uruguay (aproximadamente 1.5 millones de hectáreas). Usando el método fitosociológico se registró en cada stand relevado la composición florística y un conjunto de variables ambientales (profundidad del suelo, textura de los primeros 10 cm de suelo, pendiente, rocosidad, pedregosidad, características macro y microtopográficas y abundancia de fecas de ganado). A partir de imágenes Landsat TM se calculó el Índice Verde Normalizado (IVN), un estimador de la productividad primaria, para cada uno de los censos. La matriz de especies por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitosociología; Comunidades; Sensores remotos; Tipos funcionales de plantas; Disponibilidad de agua.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2006000200008

Caracterización regional de la estructura y de la productividad de la vegetación de la Puna mediante el uso de imágenes MODIS
Provedor de dados: 67
Autores: Baldassini,Pablo; Volante,José N; Califano,Laura M; Paruelo,José M.
La Puna es una región semiárida ubicada por encima de los 3300 m.s.n.m. en el noroeste argentino. Si bien existen descripciones florísticas parciales de la vegetación en el área, no existen trabajos que describan su fisonomía y su funcionamiento, aspectos claves para el manejo de la vegetación de la región. El objetivo de este trabajo fue cartografiar los diferentes tipos fisonómicos presentes y caracterizar su funcionamiento a partir de la estimación de la productividad primaria neta aérea (PPNA) en un área de 69210 km2 en las provincias de Salta y Jujuy. La aproximación metodológica combinó la utilización de datos provistos por sensores remotos, modelos biofísicos para estimar la productividad y censos fisonómico-florísticos. De las clases vegetadas, las...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índices espectrales; Sensores remotos; Recursos forrajeros; Funcionamiento ecosistémico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2012000100003

Integração de dados do quickbird e atributos do terreno no mapeamento digital de solos por redes neurais artificiais
Provedor de dados: 90
Autores: Chagas,César da Silva; Carvalho Júnior,Waldir de; Bhering,Silvio Barge.
No presente estudo, foi realizada uma avaliação de diferentes variáveis ambientais no mapeamento digital de solos em uma região no norte do Estado de Minas Gerais, utilizando redes neurais artificiais (RNA). Os atributos do terreno declividade e índice topográfico combinado (CTI), derivados de um modelo digital de elevação, três bandas do sensor Quickbird e um mapa de litologia foram combinados, e a importância de cada variável para discriminação das unidades de mapeamento foi avaliada. O simulador de redes neurais utilizado foi o "Java Neural Network Simulator", e o algoritmo de aprendizado, o "backpropagation". Para cada conjunto testado, foi selecionada uma RNA para a predição das unidades de mapeamento; os mapas gerados por esses conjuntos foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedologia; Mapeamento de solos; Inteligência artificial; Sensores remotos; Geomorfometria.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000300004

Tendencia del NDVI en el período 2000-2014 como indicador de la degradación de tierras en Argentina: ventajas y limitaciones
Provedor de dados: 114
Autores: Gaitán,J.J; Donaldo Bran,D.E; Azcona,C.
La degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales de la Argentina. Para gestionar esta problemática se requieren sistemas de monitoreo que permitan detectar su tendencia y proporcionen alertas tempranas. Recientemente se han desarrollado metodologías de monitoreo basadas en índices de imágenes satelitales, siendo NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) el más utilizado. Se analizó la tendencia del NDVI (del sensor MODIS), entre 2000-2014, como posible indicador de la degradación de tierras en la Argentina. Para cada año (del 01/07 al 30/06 del año siguiente) se calculó la integral anual del NDVI y su tendencia mediante regresión lineal simple para cada pixel. De acuerdo al signo y significancia estadística de la pendiente se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Indicadores; Sensores remotos; Servicios ecosistémicos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2015000200001

Análisis ambiental de los cambios en el uso de las tierras en el partido de Azul (Buenos Aires, Argentina)
Provedor de dados: 114
Autores: Vazquez,P; Zulaica,L; Requesens,E.
Desde el comienzo de la difusión de la soja transgénica a mediados de la década del noventa, la agricultura argentina experimentó una notable expansión territorial con cambios de dominancia entre los principales cultivos y diversas consecuencias ambientales. Este trabajo pretende analizar los cambios de uso de suelo en un partido del centro de la provincia de Buenos Aires (Azul), Argentina, entre 1995 y 2011, a fin de caracterizar el proceso de agriculturización mediante la definición de paisajes. Se utilizaron imágenes satelitales clasificadas de 1995 y 2011, estadísticas oficiales de superficies sembradas por cultivo, estudios antecedentes y se realizaron relevamientos de campo. El estudio realizado sugiere que en el partido se incrementó la superficie...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agriculturización; Sensores remotos; Paisajes; Impactos ambientales.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2016000100002

Sobre la clasificación de sistemas arbolados usando información espectral multi-angular
Provedor de dados: 115
Autores: Cano-González,Alejandro; Paz-Pellat,Fernando; Bolaños-González,Martín; Palacios-Vélez,Enrique; Mejía-Sáenz,Enrique; Oropeza-Mota,José L.; Valdez-Lazalde,Rene; Chávez-Chan,José; Zarco-Hidalgo,Alfonso.
El uso de información espectral multi-angular se ha justificado como una estrategia para aumentar la precisión de los sistemas de clasificación de cultivos y de la vegetación natural, los cuales ahora sólo usan información espectral, con un esquema de análisis multivariado o de árboles de decisión, entre otros. En este trabajo se discuten los esquemas de caracterización de la información espectral multi-angular asociada a la vegetación, asi como su uso en los sistemas de clasificación. Para revisar la factibilidad de uso de datos espectrales multi-angulares, se diseñó un experimento tipo maqueta con sistemas arbolados, cinco especies forestales y se realizaron mediciones asociadas a la función de distribución bidireccional de las reflectancias. La...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: BRDF; Clasificación; Sistemas arbolados; Sensores remotos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952009000300007

Estimación de la capacidad de carga animal en agostaderos usando un índice de vegetación de pendientes normalizadas
Provedor de dados: 115
Autores: Villa-Herrera,Adán; Paz-Pellat,Fernando; Pérez-Hernández,María J.; Rojas-Montes,Camerino; Rodríguez Arvizu,Misael; Ortiz-Acosta,Sandra; Casiano-Domínguez,Marcos; Díaz-Solís,Heriberto.
La estimación de la capacidad de carga animal es un requisito para el manejo ganadero sustentable, por lo que es necesario el desarrollo de marcos teóricos y experimentales innovadores que permitan realizar esta tarea en términos operacionales y a bajo costo. El uso de sensores remotos ofrece una alternativa que debe explorarse a profundidad para conocer sus limitaciones. Bajo esta perspectiva, en este trabajo se analiza la situación de la utilización de información de campo de reflectancias en una o dos visitas al mismo sitio, por lo que se expandió el marco teórico asociado a los patrones espectrales de las líneas de igual vegetación en el espacio espectral de las bandas del rojo e infrarrojo cercano; esto permitió desarrollar un índice de vegetación de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índices de vegetación; Sensores remotos; Capacidad de carga animal.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952014000600003

Inventario y mapeo del bosque templado de Hidalgo, México mediante datos del satélite SPOT y de campo
Provedor de dados: 115
Autores: Muñoz-Ruiz,Miguel Á.; Valdez-Lazalde,José R.; de los Santos-Posadas,Héctor M.; Ángeles-Pérez,Gregorio; Monterroso-Rivas,Alejandro I.
Los sensores remotos, en combinación con métodos de análisis geoespacial, ofrecen herramientas importantes para la medición de variables biofísicas del bosque con costo menor que el inventario forestal tradicional y en escalas espaciales y temporales mayores. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de México y datos espectrales provenientes de imágenes de la plataforma SPOT para estimar espacialmente el área basal, el volumen maderable y la cobertura arbórea traslapada en los bosques templado y mesófilo de Hidalgo, México. Cuatro enfoques de análisis se aplicaron para generar modelos que describen el inventario y la distribución de las variables de interés: 1) regresión...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensores remotos; Inventario forestal; Área basal; Volumen; Cobertura arbórea traslapada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952014000800007

Estimación de coeficientes de cultivo mediante sensores remotos en el distrito de riego Río Yaqui, Sonora, México
Provedor de dados: 115
Autores: Castañeda-Ibáñez,Carlos R.; Martínez-Menes,Mario; Pascual-Ramírez,Fermín; Flores-Magdaleno,Héctor; Fernández-Reynoso,Demetrio S.; Esparza-Govea,Salvador.
Las estimaciones tradicionales de la evapotranspiración (ET) están basadas en el coeficiente de cultivo (Kc), lo cual es una desventaja cuando se requieren estimaciones precisas de consumo de agua para los cultivos en los Distritos de Riego. Mediante el uso de imágenes de satélite es posible estimar índices de vegetación (IV), como el de vegetación de diferencias normalizadas (NDVI) y el de vegetación ajustado para suelo (SAVI), que permiten monitorear el desarrollo de los cultivos y estimar con precisión la variabilidad espacial y temporal del Kc. El objetivo del presente estudio fue validar el uso de IV para estimar Kc y ET en el Distrito de Riego del Río Yaqui, Sonora, México, con ocho imágenes de los sensores TM y ETM+ de los satélites LANDSAT 5 y 7, y...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Evapotranspiración; Coeficientes de cultivo; Imágenes de satélite; Índices de vegetación; Sensores remotos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952015000200009