Consulta: subjectFacets:"Sensoriamento remoto"
Registros recuperados: 175
Data/hora: 06/06/2024 05:57:32

Análisis espacio-temporal del paisaje en la microcuenca dos afonsos - municipio de redençao da serra - Sp
Provedor de dados: 25
Autores: Biffi, Pedro Victor Barreto; Rossin, Sergio; Valerio, Mario.
In this project "space-temporary Analysis of the landscape in the basin Dos Afonsos" was analyzed the patterns of change of use of the soils and the fragmentation of the wood, located in the basin Dos Afonsos, and inside the limits of the Redençao da Serra district that belongs to the Região do Vale do Paraíba-SP state. For it a was carried out an multitemporal analyzed on an area approximated of 6802,59 of hectares, using for that program SPRING, for the image of Landsat processing of the followings years 1984, 1994, 2005 and the images of CBERS of the 2005 years The analysis of detection of changes was made for the followings classes: Lake - Lagoon, Macrophytes, Wood, Grass, degraded Grass, implanted Grass, Burned, reforests and Bare soils. Concluding...
Tipo: Article
Palavras-chave: Remote sensing; Soils; Processamento de imagens; Sensoriamento remoto; The basin; Image processing.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/111

Mapeamento do conflito de uso em áreas de preservação permanente na microbacia Santa Cruz, município de Porto Nacional – Tocantins – Brasil
Provedor de dados: 25
Autores: Barros, Emmanuel Kirlian Evangelista; Martins, Alan Kardec Elias; Bonatto, Frederico; Faria, Viviane Machado Lettry de.
The present work had as objective to use techniques of systems of geographic information and remote sensing to mapear the use and covering of the land in the basin Santa Cruz located in the city of Porto Nacional-TO, qualitying and quantitying the level of degradation in areas of permanent preservation of the edges of the water courses having for base the limits established for the forest code and the Resolution nº 303 of the CONAMA. The results had pointed efficiency of the used tools and although the existence of conflicts of use in areas of permanent preservation the basin discovers conserved well.
Tipo: Article
Palavras-chave: Remote sensing; Bacia; SIG; Sensoriamento remoto; GIS; Basin.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/94

IDENTIFICAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES DA PAISAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) DE 1500 A 2000
Provedor de dados: 25
Autores: Morelli, Ademir Fernando; Cavalheiro, Felisberto  (Orientador).
MORELLI, A.F. Identificação e Transformação das Unidades da Paisagem no Município de São José Dos Campos (SP) de 1500 a 2000. Rio Claro, 2002. 404 p. Tese (Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas de Rio Claro. 2002. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
Tipo: Thesis
Palavras-chave: Ecologia da paisagem; Unidades da paisagem; História da paisagem; Planejamento da paisagem; Sensoriamento remoto; Geoprocessamento; Transformação da paisagem; São José dos Campos.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/67

Definição de zonas de captura e concentração de águas subterrâneas, em  parte do Vale do Paraíba e serras do Mar e Mantiqueira - SP: Uma Abordagem por Sensoriamento Remoto Orbital
Provedor de dados: 25
Autores: Mattos, Juércio Tavares de; Silva, Anderson Rodrigo da; Prata, Bruno Laisner.
This research is based on a study of landforms using remote sensing techniques. A satellite image and topographic maps were used for identifying groundwater resources. Precipitation information and well flow data were also used. The final result is a thematic map showing the location of recharge areas, circulation and concentration of groundwater.
Tipo: Article
Palavras-chave: Underground hydric resources; Análise ambiental; Sensoriamento remoto; Recursos hídricos Subterrâneos; Analysis environmental; Remote sensing.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/116

Histórico e Sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: Geoprocessamento e Hidrologia
Provedor de dados: 25
Autores: Batista, G. T.; Targa, M. S.
Apresentado na forma de seminário no Encontro de Iniciação Científica da Universidade de Taubaté em ATIVIDADES ACADÊMICAS, CULTURAIS e CIENTÍFICAS | ENIC | MPG | SEMEX Para alunos, professores, pesquisadores e comunidade em geral, na 4ª FEIRA - DIA 17 DE OUTUBRO de 2012.
Tipo: Presentation
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Hidrologia; Recursos hídricos; Bacia hidrográfic.
Ano: 2012
URL: http://hdl.handle.net/2315/251

Saldo de radiação e fluxo de calor no solo na região do município de Juiz de Fora, MG
Provedor de dados: 25
Autores: Andrade, Ricardo Guimarães; Sediyama, Gilberto Chohaku; Delgado, Rafael Coll; Lima, Evaldo de Paiva; Menezes, Sady Júnior Martins da Costa de.
The techniques of remote sensing have been applied extensively for obtaining the information regarding the management of the natural resources. The SEBAL is an algorithm that has as advantage the capability to estimate the energy fluxes from the soil surface in an effective and economical way. This work was carried out to estimate the radiation balance and the soil heat flux in regional scale by means of the SEBAL algorithm (Surface Energy Balance Algorithm for Land) and Landsat 5 images TM. The estimates of the radiation balance (Rn) and soil heat flux (G) for the 06/07/2003 presented average values in the scene of 548.57 Wm-2 and 47.48 Wm-2, respectively.
Tipo: Article
Palavras-chave: Remote sensing; Fluxo de calor no solo; Balanço de radiação; Sensoriamento remoto; Soil heat flux; Radiation balance.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/123

Procedimento para minimização do efeito de alta freqüência resultante de fusão entre bandas TM Landsat e pancromáticas Spot e Quickbird
Provedor de dados: 25
Autores: Sestini, Marcelo Francisco; Ferri, Clotilde Pinheiro.
The image fusion is a technique used to integrate images at different spatial resolutions to obtain better spatial information with spectral characteristics of the targets and is a important tool for environmental studies, including drainage and hydric resources. The IHS transformation is a technique used for to integrate images of different spatial resolution, but the resultant images presents redundant areas enhancement, due to abrupt transitions caused to high tonal variations. In this study, a procedure is described which aims to smooth the spatial high frequency areas and to improve the image quality, reducing the footprint by low pass filters. The study area is Igaratá and Jacarei cities, in São Paulo State, and and was applied a merge of Landsat TM...
Tipo: Article
Palavras-chave: IHS transformation; Fusão de imagens; Remote sensing; Image processing; Image fusion; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Transformação IHS.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/2315/77

ANÁLISE DA CARGA DE SEDIMENTOS DA REPRESA DE PARAIBUNA COM BASE EM DADOS MULTIESPECTRAIS
Provedor de dados: 25
Autores: Dias, Nelson W.; Batista, Getulio T.; Targa, Marcelo S.; Catelani, Celso S.
Neste estudo foram utilizadas duas imagens Landsat TM de fevereiro e outubro de 2003 cobrindo as bacias contribuintes da represa de Paraibuna, estado de São Paulo. O objetivo foi comparar o aporte de sedimentos carreados das bacias, do Rio Paraitinga e do Rio Paraibuna, as quais apresentam diferentes condições de cobertura do solo e qualidade dos recursos hídricos, e avaliar as diferenças entre as respostas espectrais da água de diversos trechos da represa. As imagens foram classificadas pelo método supervisionado para determinação das classes de cobertura do solo. A área da represa, separada por máscara, foi classificada pelo método não-supervisionado para identificação das classes de turbidez. A análise de regressão dos números digitais dos píxels de...
Tipo: Article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Turbidez; Sedimentação; Represa.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/58

MAPEAMENTO DO USO DO SOLO COM DADOS DO SENSOR ASTER PARA DELIMITAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS
Provedor de dados: 25
Autores: Horikoshi, Andréa Sanae; Batista, Getulio Teixeira; Catelani, Celso de Souza; Fisch, Gilberto Fernando.
Resumo. O processo histórico de ocupação e transformação do espaço geográfico na região sudeste do Brasil, numa área denominada Alto Vale do Paraíba no Estado de São Paulo, deixou como legado um modelo de uso da terra baseado no desmatamento e na fragmentação florestal. Atualmente essa fragmentação está aumentando numa curva crescente e contínua devido aos efeitos do crescimento populacional dos centros regionais próximos. Isso fomenta o aumento da procura por propriedades situadas na zona rural e, conseqüentemente, geram pressões econômicas e especulação imobiliária que determinam significativas mudanças na distribuição fundiária da região. Vários estudos investigaram os efeitos da fragmentação florestal em regiões e áreas diferentes. Entretanto, esses...
Tipo: Article
Palavras-chave: Fragmento Florestal; Uso da terra; Atlantic Forest; Land use; Thermal remote sensing; ASTER sensor; Forest fragmentation; Sensoriamento remoto.
Ano: 2006
URL: http://hdl.handle.net/2315/49

Geotecnologias para mapear lavouras de café nos estados de Minas Gerais e São Paulo
Provedor de dados: 70
Autores: Moreira,Mauricio A.; Rudorff,Bernardo F. T.; Barros,Marco A.; Faria,Viviane G. C. de; Adami,Marco.
O uso operacional de imagens de satélites de sensoriamento remoto para mapear lavouras de café em grandes áreas, para fins de obtenção de estatísticas agrícolas confiáveis e oportunas, ainda se encontra em desenvolvimento. Diversos são os fatores que dificultam a correta identificação e mapeamento do parque cafeeiro. Contudo, os avanços tecnológicos observados nos últimos anos em termos de aquisição de imagens com melhor qualidade e em maior quantidade, bem como o desenvolvimento de novas ferramentas de análise, propiciam o desenvolvimento de um método operacional que pode contribuir na formação das estatísticas agrícolas oficiais do café no Brasil. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo relatar a metodologia e apresentar os resultados do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Imagens de satélite; Geoprocessamento; Estatísticas agrícolas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600013

Utilização da técnica por componentes principais (acp) e fator de iluminação, no mapeamento da cultura do café em relevo montanhoso
Provedor de dados: 70
Autores: Lamparelli,Rubens A. C.; Nery,Luiz; Rocha,Jansle V.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as informações obtidas das imagens do satélite Landsat/TM5, utilizando técnicas de Análise por Componentes Principais (ACP) e Fator de Iluminação oriundo de um Modelo de Elevação do Terreno, calculado a partir de imagens ASTER, no mapeamento de áreas de café em terreno montanhoso. As imagens utilizadas (três) foram corrigidas para o efeito da atmosfera e cobriram, temporalmente, o ciclo da cultura. Foram calculadas as componentes principais e escolhidas as duas primeiras, as quais possuíam 94% das informações, para a definição das amostras. As amostras resultantes da ACP foram utilizadas na classificação supervisionada cujo resultado foi comparado com uma classificação convencional e uma classificação multitemporal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; ASTER; Correção atmosférica; Normalização radiométrica; Processamento digital de imagens.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300018

Caracterização espectral de áreas de gramíneas forrageiras infectadas com a doença "mela-das-sementes da braquiária" por meio de imagens CCD/CBERS-2
Provedor de dados: 70
Autores: Rosatti,José C.; Silva,Erivaldo A. da; Silva,Hélio R.; Kruppa,Pedro C.
Imagens CCD/CBERS-2, nas bandas espectrais CCD2, CCD3 e CCD4, dos anos de 2004 e 2005, de Mirante do Paranapanema - SP, foram transformadas em reflectância de superfície usando o modelo 5S de correção atmosférica e normalizadas radiometricamente. O objetivo principal foi caracterizar espectralmente áreas de pastagens de Brachiaria brizantha em fase de florescimento, isentas e infectadas com a doença "mela-das-sementes da braquiária", possibilitando a sua detecção por meio da comparação entre os valores de reflectância de superfície denominada de Fator de Reflectância Bidirecional de Superfície (FRBS). Teve-se, também, o objetivo de avaliar a eficácia das imagens CCD/CBERS-2 para a obtenção de respostas espectrais de pastagens. Os dosséis sadios e doentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Brachiaria brizantha; ACWSI.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300019

Classificação espectral de área plantada com a cultura da cana-de-açúcar por meio da árvore de decisão
Provedor de dados: 70
Autores: Delgado,Rafael C.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Marcos H.; Soares,Vicente P.; Andrade,Ricardo G.
O objetivo deste trabalho foi testar o classificador "árvore de decisão", em dados provenientes de sensores orbitais, para identificar área plantada com cana-de-açúcar, em diferentes épocas de plantio na Fazenda Boa Fé, localizada no Triângulo Mineiro, mais especificamente no município de Conquista, Minas Gerais. Acoplaram-se técnicas de Sensoriamento Remoto (SR) em um módulo de Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitindo uma análise temporal do uso e ocupação do solo, especialmente com vistas a identificar e a monitorar as áreas agrícolas. Com base no cálculo do viés médio (VM), o presente estudo mostrou que, em áreas de cana-de-açúcar, onde a irrigação é frequente e ocorrem chuvas significativas que antecedem a passagem do satélite Landsat-5, os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Árvore de decisão; Sensoriamento remoto; SIG; Cana-de-açúcar.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000200017

Relação entre índice de área foliar e frações de componentes puros do modelo linear de mistura espectral, usando imagens ETM+/Landsat
Provedor de dados: 70
Autores: Xavier,Alexandre C.; Vettorazzi,Carlos A.; Machado,Ronalton E.
O índice de área foliar (IAF) é uma das mais importantes variáveis biofísicas da vegetação, estando relacionado diretamente com a evapotranspiração, com a produtividade da vegetação e com a interceptação da chuva pelo dossel. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do IAF de diversos tipos de cobertura do solo com Frações de Componentes Puros (FCPs) do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME). A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, localizada no município de Piracicaba - SP. O IAF foi medido, no campo, com o equipamento LAI-2000, em 32 áreas com diferentes coberturas vegetais. A imagem utilizada foi do sensor ETM+ a bordo do satélite Landsat-7. No MLME, foram considerados três componentes puros (vegetação, solo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Modelo Linear de Mistura Espectral; LAI-2000.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200022

Mapeamento multitemporal da cobertura de terra, por meio de árvore de decisão, na bacia hidrográfica do rio Marombas-SC
Provedor de dados: 70
Autores: Caten,Alexandre Ten; Safanelli,José L.; Ruiz,Luis F. C.
RESUMO O conhecimento sobre a cobertura da terra é fundamental como informação para o planejamento e o estudo dos efeitos da substituição de paisagens naturais por paisagens antropizadas. Este estudo objetivou analisar a dinâmica da cobertura da terra entre os anos de 1989 e 2011, na bacia hidrográfica do rio Marombas (SC), empregando o classificador árvore de decisão (AD). Foram utilizadas bandas espectrais do satélite Landsat 5, índices de vegetação e atributos de terreno extraídos do modelo digital de elevação. Esses dados foram utilizados como atributos de classificação da cobertura da terra, nos anos de 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2004 e 2011. A qualidade do classificador AD foi avaliada por um conjunto de 500 pontos aleatórios e independentes,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Classificação supervisionada; Uso da terra; Mineração de dados.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601198

Diagnóstico das áreas de preservação permanente na bacia hidrográfica do Rio Tijuco, Ituiutaba - MG, utilizando tecnologia SIG
Provedor de dados: 70
Autores: Valle Júnior,Renato F. do; Pissarra,Teresa C. T.; Passos,Andréa de O.; Ramos,Tiago G.; Abdala,Vera L.
O presente trabalho teve como objetivo elaborar o mapa de uso da terra e cobertura vegetal da bacia hidrográfica do Rio Tijuco, município de Ituiutaba - MG, com base nas imagens digitais obtidas do satélite CBERS 2, através de delimitação automática das áreas de preservação permanente, seguindo-se a identificação de ocorrência de conflito de uso, tendo como referência legal o Código Florestal Brasileiro (Lei nº. 4.771/1965) e a resolução nº 303/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Este artigo analisa, por meio de parâmetros quantitativos e uso do Sistema de Informação Geográfica, a manutenção de faixas de preservação permanente de larguras recomendadas pela legislação ao longo dos corpos d'água. Os resultados mostraram um déficit de áreas preservadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reserva legal; Geoprocessamento; Uso da terra; Sensoriamento remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300013

Fusão de imagens por IHS para melhorar a identificação de uso do solo em elementos amostrais
Provedor de dados: 70
Autores: Adami,Marcos; Deppe,Flavio; Rizzi,Rodrigo; Moreira,Mauricio A.; Rudorff,Bernardo F. T.; Fonseca,Leila M. G.; Faria,Rogério T.
Fotografias aéreas métricas atuais sobre áreas específicas nem sempre estão disponíveis. Esse é um dos principais problemas no Brasil para aplicação de técnicas de amostragem de área para a estimativa de safras. Este trabalho avaliou a técnica de fusão IHS aplicada em imagens Landsat7-ETM+ para a substituição das fotografias aéreas de arquivo, em trabalhos de coleta de dados de campo e delimitação de elementos amostrais para os sistemas de estimativas de área de culturas agrícolas. As bandas 3; 4; 5 e 7 do sensor de ETM+ foram usadas nas diferentes combinações de RGB e fundidas por IHS com a faixa pancromática para produzir imagens com melhor definição espacial. As imagens resultantes foram impressas na escala de 1:25.000 e usadas no trabalho de campo, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amostragem; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300023

Estimativa da batimetria do açude do Saco-PE com auxílio de dados orbitais
Provedor de dados: 70
Autores: Lima,Josimar R. da C.; Shinozaki-Mendes,Renata A.; Almeida,André Q. de.
A batimetria de um corpo d'água pode ser medida em campo, a partir de sondas batimétricas; no entanto, é um processo oneroso e que demanda tempo. Com isso, o objetivo principal deste estudo foi ajustar modelos de estimativa de batimetria de um lago a partir de dados orbitais. O trabalho foi realizado no açude do Saco, localizado na bacia hidrográfica do Rio Pajeú, na cidade de Serra Talhada - PE. Foram ajustados modelos de regressão entre os valores batimétricos, coletados com auxílio de uma sonda, as bandas espectrais verde e infravermelho próximo do satélite Landsat 5 TM e o índice da diferença normalizada da água. A avaliação dos modelos ajustados foi realizada pela análise do coeficiente de determinação, do erro quadrado médio e da eficiência do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; NDWI; Rio Pajeú; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000500013

Avaliação da dinâmica do cultivo da cana-de-açúcar no estado de São Paulo por meio de perfis temporais de dados MODIS
Provedor de dados: 70
Autores: Antunes,João F. G.; Lamparelli,Rubens A. C.; Rodrigues,Luiz H. A.
RESUMO As imagens do sensor MODIS fornecem dados que cobrem áreas de grande extensão com alta periodicidade, características fundamentais que possibilitam o monitoramento de culturas agrícolas estratégicas para o Brasil, como as da cana-de-açúcar. Técnicas matemáticas vêm sendo empregadas no estudo de longas séries temporais de índices de vegetação, baseado nas mudanças que acontecem na superfície terrestre, o que facilita o entendimento da dinâmica temporal. O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação da dinâmica do cultivo da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo por meio de perfis temporais de dados MODIS, ao longo das safras de 2004/2005 a 2011/2012. A Transformada de Wavelet Daubechies 8 aplicada à série temporal do EVI2 do MODIS mostrou ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Índice de vegetação; Séries temporais.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601127

Sazonalidade de variáveis biofísicas em regiões semiáridas pelo emprego do sensoriamento remoto
Provedor de dados: 70
Autores: Rodrigues,Joseilson O.; Andrade,Eunice M. de; Teixeira,Adunias dos S.; Silva,Bernardo B. da.
Para investigar alterações no albedo, no Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), no saldo de radiação e no fluxo de calor no solo, em decorrência do regime pluviométrico no semiárido cearense, desenvolveu-se um estudo na bacia do Rio Trussu - Ceará, empregando-se sensoriamento remoto. Foram utilizadas duas imagens Landsat 7 ETM+, datadas de 25-10-2000 e 24-7-2001, sendo as variáveis estimadas pelo emprego do algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land). Os resultados mostraram que as variáveis investigadas apresentaram alterações entre as duas estações, sendo os maiores valores de albedo registrados na estação seca. O NDVI apresentou maior sensibilidade ao regime hídrico, mostrando alto potencial de recuperação da vegetação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Albedo; NDVI; Sensoriamento remoto; Saldo de radiação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300012

Quantificação das classes de erosão por tipo de uso do solo no município de Franca - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Endres,Paula F.; Pissarra,Teresa C. T.; Borges,Maurício J.; Politano,Walter.
Impactos ambientais causados pelas atividades agropecuárias sobre o meio rural podem ser constatados quando são analisadas as paisagens da região. Vários estudos demonstraram que informações da paisagem obtidas a partir de imagens fotográficas são indispensáveis para o diagnóstico do processo erosivo do solo, aspecto indispensável no planejamento conservacionista. Neste trabalho, utilizando-se de técnicas de fotointerpretação, foi realizada a quantificação das classes de erosão acelerada no município de Franca - SP, relacionando-as com os tipos de cobertura vegetal. A coleção de fotografias aéreas empregadas foi produzida pela Base Aerofotogrametria e Projetos S.A., com escala aproximada 1:35.000, em outubro de 1990. Elaboraram-se cartas temáticas do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Erosão; Uso/ocupação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100022

Avaliação de áreas potenciais ao cultivo de biomassa para produção de energia e uma contribuição de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas
Provedor de dados: 70
Autores: Miura,Adalberto K.; Formaggio,Antonio R.; Shimabukuro,Yosio E.; Anjos,Sergio D. dos; Luiz,Alfredo J. B.
A humanidade sempre utilizou a biomassa para fins energéticos, porém com o aumento da demanda, ameaças à segurança energética e os danos para o ambiente e para a saúde decorrentes da utilização dos combustíveis fósseis, a importância desta fonte renovável vem sendo resgatada. Neste cenário, o planejamento agroenergético passa a ser de grande importância para países tropicais como o Brasil, pois permite viabilizar a produção de biomassa para energia onde esta é requerida, de forma sustentável, sem deixar de considerar os aspectos sociais e ambientais. Desta forma, o presente artigo tem por objetivo apresentar importantes questões relacionadas ao planejamento energético regional, como forma de contribuir para soluções e políticas públicas relacionadas à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroenergia; Biocombustíveis; SIG; Sensoriamento remoto; Modelagem dinâmico-espacial; Modelo conceitual.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300020

Identificação de ilhas de calor na área urbana de Ilha Solteira - SP através da utilização de geotecnologias
Provedor de dados: 70
Autores: Costa,Douglas F. da; Silva,Hélio R.; Peres,Leonardo de F.
Com a mudança climática prevista para as próximas décadas, os cientistas indicam que uma das consequências será o aumento das temperaturas médias e também o número de dias quentes, o que intensificará o desconforto térmico na população. Assim, esta pesquisa teve por objetivo principal identificar as variações térmicas localizadas na área urbana do município de Ilha Solteira - SP. A metodologia consistiu na aplicação de um algoritmo, utilizando o módulo LEGAL do sistema de informação geográfica SPRING 4.3, que realizou a transformação dos níveis de cinza gerados pelo TM/Landsat-5 em valores de temperatura de superfície. Os resultados mostraram temperaturas de superfície entre 21 ºC e 23 ºC nas áreas que apresentaram maior quantidade de vegetação, como, por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Landsat-5; Infravermelho termal; Correção atmosférica; Desconforto térmico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500019

Evolução do uso da terra entre 1996 e 1999 no município de Botucatu-SP
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Sérgio; Silva,Marilda; Piroli,Edson L.; Cardoso,Lincoln G.; Barros,Zacarias X.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a evolução do uso da terra no município de Botucatu - SP, no período de três anos, considerando-se seis tipos de cobertura vegetal (cana-de-açúcar, reflorestamento, floresta nativa, pastagem, cítrus e outros), tendo como base as imagens de satélite Landsat 5, bandas 3; 4 e 5, órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 8 de junho de 1999. O Sistema de Informações Geográficas - IDRISI for Windows 3.2, foi utilizado para as análises. Os resultados mostraram que esse programa foi eficiente para auxiliar na identificação e mapeamento das áreas com uso da terra, facilitando o processamento dos dados. As imagens de satélite TM/LANDSAT 5 forneceram um excelente banco de dados para a classificação supervisionada. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagem de satélite; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100024

Uso de fotografias aéreas coloridas 35 mm na avaliação de produtividade de grãos
Provedor de dados: 70
Autores: Araújo,João C. de; Molin,José P.; Vettorazzi,Carlos A.
Este trabalho foi realizado em duas lavouras monitoradas intensivamente como áreas- piloto de agricultura de precisão. Vários dados estão sendo obtidos como mapeamento de produtividade, levantamentos de propriedades físicas e químicas do solo, pragas, doenças e plantas invasoras, bem como fotografias aéreas coloridas no formato 35 mm. As fotografias receberam orientação por bandeiras georreferenciadas em solo com DGPS para a correção geométrica das imagens e, após selecionadas, foram digitalizadas por meio de scanner. Foram, então, analisados os coeficientes de determinação entre o valor digital das imagens e a produtividade. Os coeficientes de determinação para as duas áreas, em todos os períodos analisados, apresentaram valores baixos, não havendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Variabilidade espacial; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300021

Técnicas de mineração de dados para identificação de áreas com cana-de-açúcar em imagens Landsat 5
Provedor de dados: 70
Autores: Nonato,Robson T.; Oliveira,Stanley R. de M.
Neste trabalho, verificou-se a aderência de técnicas de mineração de dados voltadas para problemas de classificação de dados na identificação automatizada de áreas cultivadas com cana-de-açúcar, em imagens do satélite Landsat 5/TM. Para essa verificação, foram estudadas imagens de áreas cultivadas com cana-de-açúcar em três fases fenológicas diferentes. Os pixels foram convertidos em valores de refletância de superfície, nas vizinhanças das cidades de Araras, São Carlos e Araraquara, no Estado de São Paulo. Foram gerados cinco modelos de árvores de decisão binária, induzidos pelo algoritmo C4.5, em que todos produziram taxas de acerto superiores a 90%. A introdução de atributos de textura trouxe ganhos significativos na acurácia do modelo de classificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mapeamento agrícola; Classificação de imagens; Árvore de decisão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600019

Variabilidade local e regional da evapotranspiração estimada pelo algoritmo SEBAL
Provedor de dados: 70
Autores: Moreira,Luis C. J.; Durand,Bruno J.; Teixeira,Adunias dos S.; Andrade,Eunice M.
Em face da importância em conhecer a evapotranspiração (ET) para uso racional da água na irrigação no contexto atual de escassez desse recurso, algoritmos de estimativa da ET a nível regional foram desenvolvidos utilizando-se de ferramentas de sensoriamento remoto. Este estudo objetivou aplicar o algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithms for Land) em três imagens do satélite Landsat 5, do segundo semestre de 2006. As imagens correspondem a áreas irrigadas, floresta nativa densa e a Caatinga do Estado do Ceará (Baixo Acaraú, Chapada do Apodi e Chapada do Araripe). Este algoritmo calcula a evapotranspiração horária a partir do fluxo de calor latente, estimado como resíduo do balanço de energia na superfície. Os valores de ET obtidos nas três regiões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Balanço de radiação; Landsat.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600015

DE OLHO na qualidade das pastagens: programa 48: Sul.
Provedor de dados: 14
A pecuária brasileira é desenvolvida predominantemente a pasto e a degradação das pastagens tem sido um grande entrave para o setor, causando prejuízos econômicos e ambientais. A Embrapa Monitoramento por Satélite (Campinas/SP) vem aplicando tecnologias como o sensoriamento remoto para a identificação e monitoramento desse fenômeno em diferentes regiões do Brasil. Diversos levantamentos estimam que mais de 50% dos 170 a 200 milhões de hectares de pastagens no país apresentam algum grau de degradação. A recuperação das pastagens degradadas pode favorecer o aumento da produção e a produtividade sem a necessidade de expandir novas terras. Há um potencial de terras hoje subutilizadas que, se recuperadas, poderiam aumentar ainda mais as áreas de cultivo no...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotecnologia; Projeto GeoDegrade; Imagem de satélite; Pastagem; Pecuária; Sensoriamento remoto; Desmatamento; Matéria orgânica; Políticas públicas.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972824

Modelagem da hidrografia em planos de manejo e critérios para definição de árvores em APP pelo Modeflora.
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; MOURA, D. C. de S.; FIGUEIREDO, S. M. de M.; PAPA, D. de A.
Novas tecnologias, sendo advindas do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, vêm sendo desenvolvidas a fim de auxiliar no processo de delimitação das APPs e demarcação das árvores. No entanto, faltam estudos para investigar e comprovar sua eficácia. Não há registro de trabalhos, publicados no Brasil, que utilizem diferentes metodologias na definição de APPs para avaliá-las. O presente trabalho teve como objetivo propor uma metodologia precisa para o mapeamento de áreas de preservação permanente e definição de árvores protegidas e exploráveis na região de influência das APPs, comprovando a sua aplicabilidade nos PMFS.
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Código Florestal; Área de proteção ambiental; Área de Preservação Permanete (APP); Geotécnica; Manejo florestal; Biometria florestal; Embrapa Acre; Manejo de precisão; Sistema de posicionamento global; Forest biometry; Modelagem 3D; Modeflora; Acre; Rio Branco (AC); Biometría forestal; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Agricultura de precisión; Mapeamento; Cubierta (plantas); Inventario forestal; Ley ambiental; Manejo forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Teledetección.; Sensoriamento remoto; Sistema de informação geográfica; Agricultura de precisão; Inventário florestal; Administração florestal; Vegetação; Hidrografia; Cartografia; Hidrologia.; Precision agriculture; Forest management; Global positioning systems; Geographic information systems; Forest inventory; Hydrology; Canopy; Environmental law.; Cartography; Remote sensing.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/852921

Classificação digital de imagens de sensoriamento remoto: tutorial básico.
Provedor de dados: 14
Autores: QUARTAROLI, C. F.; BATISTELLA, M.
bitstream/item/102831/1/DOC-56-06.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Processamento de imagens de satélite; Imagem digital; Sensoriamento remoto.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/987327

A integração Google Earth-SIG-Servidor de mapas e o monitoramento ambiental.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; PIMENTA, F. M.; LANDAU, E. C.
bitstream/item/79549/1/circ-183.pdf
Tipo: Circular Técnica (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapa; Sistema de Informação Geográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/953711

Mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de Goiás e no Distrito Federal-Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; REIS, R. J. dos.
As áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de Goiás e no Distrito Federal foram levantadas através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens do satélite Landsat 5-TM de 2010, exibido no programa Google Earth. Foram identificados 2.367 pivôs centrais no Estado de Goiás e 181 no Distrito Federal, ocupando uma área irrigada de 182.308 ha e 11.733 ha, respectivamente. A maior concentração de pivôs centrais ocorreu nos municípios de Cristalina/GO (572 pivôs, 48.073,8 ha), Brasília/DF (181 pivôs, 11.733,2 ha) e Morrinhos/GO (128 pivôs, 7.343,9 ha). Os municípios com maior área relativa ocupada por pivôs foram: Cristalina/GO, Vicentinópolis/GO e Itaberaí/GO. Quase 71% da área irrigada pelo sistema localizaram-se na bacia hidrográfica...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Agricultura; Sensoriamento remoto; Irrigation; Agriculture; Remote sensing.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/974474

DE OLHO na qualidade das pastagens: programa 48: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
A pecuária brasileira é desenvolvida predominantemente a pasto e a degradação das pastagens tem sido um grande entrave para o setor, causando prejuízos econômicos e ambientais. A Embrapa Monitoramento por Satélite (Campinas/SP) vem aplicando tecnologias como o sensoriamento remoto para a identificação e monitoramento desse fenômeno em diferentes regiões do Brasil. Diversos levantamentos estimam que mais de 50% dos 170 a 200 milhões de hectares de pastagens no país apresentam algum grau de degradação. A recuperação das pastagens degradadas pode favorecer o aumento da produção e a produtividade sem a necessidade de expandir novas terras. Há um potencial de terras hoje subutilizadas que, se recuperadas, poderiam aumentar ainda mais as áreas de cultivo no...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotecnologia; Projeto GeoDegrade; Imagem de satélite; Pastagem; Sensoriamento remoto; Desmatamento; Pecuária; Matéria orgânica; Políticas públicas.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972773

Expansão geográfica da agricultura irrigada por pivôs centrais na Região do Matopiba entre 1985 e 2015.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; SOUSA, D. L. de.
Foram mapeadas as áreas irrigadas por pivôs centrais em 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 e 2015 na Região do Matopiba, através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens dos satélites Landsat 4, 5, 7 e 8, exibidos no programa Google Earth. Foi identificada expansão significativa da área irrigada por pivôs centrais no período, tendo passando de 13 para 1.548 pivôs entre 1985 e 2015, em que a área irrigada aumentou de 1.418 ha para 160.172 ha. Mais da metade dos pivôs tem se concentrado na Microrregião de Barreiras e Santa Maria da Vitória, no oeste do Estado da Bahia, na Bacia do Médio Rio São Francisco. Os municípios com maior densidade e área relativa ocupada por pivôs centrais têm sido Barreiras/BA, Luís Eduardo Magalhães/BA, São...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Agricultura; Sensoriamento remoto; Pivo central.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1062686

GeoPortal Embrapa Milho e Sorgo: plataforma para disponibilização de bases de dados de informações multidisciplinares georreferenciadas.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; PIMENTA, F. M.; GUIMARAES, D. P.; HIRSCH, A.; SEVERNINI, L. F.; NERY, R. N.; NEVES, A. E.
O GeoPortal da Embrapa Milho e Sorgo constitui uma base de dados digitais organizada para disponibilização de informações georreferenciadas e publicações baseadas em análises de dados espaciais resultantes de projetos de pesquisa e ações da Embrapa Milho e Sorgo, gerados utilizando técnicas de geoprocessamento, sensoriamento remoto ou modelagem espacial. Permite a atualização e ampliação periódicas, possibilitando a integração espacial de informações multidisciplinares resultantes de diferentes projetos, podendo gerar subsídios para a identificação de padrões geográficos ou espaço-temporais, programas de diagnóstico e monitoramento, tomada de decisões baseadas em análises abrangendo diversas áreas do conhecimento. Atualmente, a solução de problemas e a...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; Geotecnologia; Geotechnology; Base de dados; Sensoriamento remoto; Databases; Remote sensing.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/974899

Produtos disponibilizados via GEONETCast.
Provedor de dados: 14
Autores: LEIVAS, J. F.; TORRESAN, F. E.; ANDRADE, R. G.; VICTORIA, D. de C.; VICENTE, L. E.; BOLFE, E. L.
A Embrapa Monitoramento por Satélite (CNPM) é uma das instituições participantes do projeto internacional GEONETCast. A principal finalidade do projeto é o estabelecimento de um sistema de difusão de informações ambientais que permita a distribuição de dados de satélites, produtos e serviços do programa Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). Coordenado pela Comunidade Europeia, visa oferecer gratuitamente uma série de produtos de observação da Terra para países em desenvolvimento por meio da instalação de antenas de recepção de baixo custo.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Satélite; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/952253

Mapeamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de Minas Gerais.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.
O levantamento das áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de Minas Gerais em 2010 foi realizado através da identificação visual em mosaico formado por 35 imagens do satélite Landsat 5 TM exibido no Google Earth no formato kml (Keyhole Markup Language). Foram identificados 4.432 pivôs centrais ocupando uma área irrigada de 303.368 hectares em todo o estado, estando a maior concentração espacial nos municípios de Unaí (44.258 ha), Paracatu (40.179 ha) e Rio Paranaíba (12.676). Cerca de 40% da área irrigada por este sistema localiza-se nas bacias hidrográficas dos rios Paranaíba (74.330 ha) e Araguari (46.546 ha). A metodologia adotada, sobrepondo mosaicos no Google Earth, permitiu uma maior facilidade na demarcação das áreas irrigadas e a validação dos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite; Geoprocessamento; Irrigação; Sensoriamento remoto; Agricultura; Irrigation; Remote sensing; Agriculture.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/920200

Coeficientes técnicos para o inventário e manejo florestal com emprego do Modelo Digital de Exploração Florestal (MODEFLORA).
Provedor de dados: 14
Autores: FIGUEIREDO, E. O.; LIMA, Q. S. de.
Devido à crescente demanda por informações sobre os coeficientes técnicos do Modelo Digital, esta publicação apresenta os principais coeficientes técnicos envolvidos no inventário florestal, abertura de estradas e pátios, abate de árvores, arraste de toras e carregamento.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Biometría forestal; Forest biometry; Biometria florestal; Modeflora; Modelagem 3D; Sistema de posicionamento global; Manejo forestal; Agricultura de precisión; Análisis económico; Geoespatial technology; Insumos agrícolas; Inventario forestal; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Tecnología geoespacial; Teledetección.; Sistema de informação geográfica; Administração florestal; Agricultura de precisão; Inventário florestal; Sensoriamento remoto; Insumo.; Análise econômica; Forest management; Precision agriculture; Geographic information systems; Farm inputs.; Economic analysis; Remote sensing; Global positioning systems; Forest inventory.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/511370

Uso do LiDAR no manejo florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.
A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Manejo forestal.; Administração florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Forest management; Remote sensing; Lidar; Lásers.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1078727

Método para estratificação em levantamentos agrícolas com mais de uma variável.
Provedor de dados: 14
Autores: LUIZ, A. J. B.; SHULTZ, B.; TRABAQUINI, K.; EBERHARDT, I. D. R.; FORMAGGIO, A. R.
Resumo: O presente trabalho propõe bases teóricas e práticas para metodologias voltadas à obtenção de estimativas de áreas agrícolas, utilizando técnicas estatísticas de amostragem, conjugadas com estratificação e auxiliadas por sensoriamento remoto, quando se tem três culturas de interesse no mesmo levantamento.
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estratificação; Sensoriamento remoto; Estatística agrícola; Amostragem; Remote sensing; Agricultural statistics.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1032268

Relatório de curso de treinamento intensivo: aplicações de imagens MSS/LANDSAT em estudos de vegetação.
Provedor de dados: 14
Autores: SA, I. B.
O presente treinamento teve como objetivo mostrar as técnicas de obtenção e a metodologia de interpretação de dados de sensoriamento remoto e sua relevante importância para a caracterização dos recursos naturais.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem; Natural resource.; Sensoriamento remoto; Recurso natural; Vegetação.; Remote sensing; Landsat; Vegetation.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/935118

Geotecnologias e geoinformação: o produtor pergunta, a Embrapa responde.
Provedor de dados: 14
Autores: TOSTO, S. G.; RODRIGUES, C. A. G.; BOLFE, E. L.; BATISTELLA, M.
bitstream/item/107363/1/500P-Geotecnologias-e-geoinformacao-ed01-2014.pdf
Tipo: Col Criar Plantar ABC 500P/500R Saber (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Mudança climática; Sensoriamento remoto; Zoneamento agrícola; Zoneamento climático.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/988805

GeoPortal da Embrapa Milho e Sorgo: revisão e ampliação da base de dados para disponibilização de informações multidisciplinares georreferenciadas.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; SANTOS, A.; NERY, R. N.; PIMENTA, F. M.; GUIMARAES, D. P.; HIRSCH, A.; SEVERNINI, L. F.; NEVES, A. E.
O GeoPortal da Embrapa Milho e Sorgo é um ambiente digital organizado para a disponibilização de bases de dados georreferenciados e publicações baseadas em análises de dados espaciais resultantes de projetos de pesquisa e ações da Embrapa Milho e Sorgo, gerados utilizando técnicas de geoprocessamento. Permite atualização e ampliação periódicas, possibilitando a integração espacial de informações multidisciplinares resultantes de diferentes projetos, podendo gerar subsídios para a identificação de padrões geográficos ou espaço-temporais, programas de diagnóstico e monitoramento, tomada de decisões baseadas em análises abrangendo diversas áreas do conhecimento. A solução de problemas e definição de estratégias abrangendo grandes áreas geográficas depende...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; Geotecnologia.; Sensoriamento remoto; Base de Dados.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038727

Estruturas da paisagem que afetam a abundância do bicudo-do-algodoeiro.
Provedor de dados: 14
Autores: PIMENTA, M.; SOUZA, L. M. de; PIRES, C. S. S.; FONTES, E. M. G.; SILVA, J. P. da; MELO, L. A. M. P. de; MIRANDA, J. E.; SILVA, D. L. E.; SUJII, E. R.
A paisagem adjacente das áreas de cultivo pode influenciar as populações de insetos-praga, servindo como fonte de recurso alimentar e de refúgio. Neste trabalho, avaliamos o efeito das características da paisagem (uso do solo, complexidade e heterogeneidade ambiental) sobre a densidade do bicudo-do-algodoeiro, Anthonomus grandis. A ocorrência do bicudo-do-algodoeiro foi amostrada com o uso de armadilhas de feromônio no entorno de lavouras de algodoeiro localizadas nos municípios de Luziânia e Cristalina, Goiás, durante as safras de 2007 a 2014. Em cada safra, vinte pontos que representavam extremos de alta e baixa densidade de coleta de bicudos foram selecionados desde o período de plantio até 30 dias após a semeadura. Estes dados de amostragem foram...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Distribuição espacial; Refúgio.; Sensoriamento remoto; Anthonomus Grandis.; Curculionidae.
Ano: 2016
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1066432

Sensoriamento remoto: conceitos básicos e aplicações na agricultura de precisão.
Provedor de dados: 14
Autores: SHIRATSUCHI, L. S.; BRANDAO, Z. N.; VICENTE, L. E.; VICTORIA, D. de C.; DUCATI, J. R.; OLIVEIRA, R. P. de; VILELA, M. de F.
A agricultura de precisão (AP) oferece uma infinidade de benefícios potenciais em rentabilidade, produtividade, sustentabilidade, qualidade da cultura, proteção ambiental, qualidade de vida, segurança alimentar e desenvolvimento econômico rural. A AP utiliza abordagens científicas e modernas, combinadas com os conhecimentos tradicionais e tecnologias de informação para uma produção agrícola inteligente. Nesse sentido, as técnicas de sensoriamento remoto, onde as informações da lavoura são obtidas de forma não-destrutiva, rápida e por vezes à distância, têm se tornado de fundamental importância na obtenção e tratamento dos dados de campo. Técnicas de sensoriamento remoto (SR) desempenham um papel importante no campo em diagnósticos como a estimativa da...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Efeito da refletância; Sensores; Índices de vegetação; Monitoramento de culturas; Sensoriamento remoto; Remote sensing.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1004018

Mosaicos de imagens Landsat 8 dos estados brasileiros.
Provedor de dados: 14
Autores: GUIMARAES, D. P.; LANDAU, E. C.; SOUSA, D. L. de.
A grande extensão territorial, a diversidade de biomas e as condições climáticas aliadas às dinâmicas complexas dos sistemas de produção agrícola são fatores que dificultam o gerenciamento do uso, manejo e ocupação dos solos no Brasil. Os avanços nas técnicas de sensoriamento remoto e o aumento da oferta de imagens de satélite vêm trazendo enormes benefícios para o gerenciamento dos recursos naturais. Nesse contexto, merece destaque o Programa Landsat de observação da Terra, que disponibiliza gratuitamente imagens do globo terrestre desde o início da década de 1970. A geração de mosaicos de imagens dos Estados brasileiros obtidas pelo satélite Landsat 8 permite estabelecer retratos fidedignos do uso e ocupação dos solos no território nacional, fornecendo...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Sensoriamento remoto; Satélite.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1037957

Mapeamento de uso e cobertura da terra de uma bacia de drenagem no Bioma Mata Atlântica com uso de imagem de alta resolução.
Provedor de dados: 14
Autores: TÁVORA, G. S. G.; TURETTA, A. P. D.; FIDALGO, E. C. C.; PRADO, R. B.
A proteção da natureza não é um fenômeno exclusivo dos dias atuais. A preocupação com a preservação dos recursos naturais já se constituía em um desafio para as sociedades antigas. O desenvolvimento de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento contribuem sobremaneira com esse objetivo, tendo em vista a possibilidade de avaliações de uso e cobertura das terras nas mais diversas escalas de análise. O presente trabalho teve como objetivo mapear o uso e cobertura da terra de uma bacia de área de montanha no Rio de Janeiro, utilizando-se uma imagem de alta resolução do ano de 2010. Pretende-se, nesse trabalho, apresentar resultados referentes ao mapeamento no ano de 2010 e compará-lo com o mapeamento já realizado na área, no ano de 2004, e assim...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Bacia de drenagem; Planejamento territorial; SIG; Reconhecimento do solo; Mapa; Cobertura do solo; Uso da terra; Planejamento agrícola; Bacia hidrográfica; Córrego; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/980219

A missão MOMS da nave Colúmbia.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, L. E.
Este teste espacial e o primeiro de uma serie de uso civil que utiliza uma concepção de imageamento optoeletrônica onde as imagens são obtidas através da separação óptica de diferentes bandas do espectro eletromagnético visível.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Teledetecção.; Sensoriamento remoto; Satélite.; Remote sensing; Landsat.
Ano: 1984
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991565

Uso do Lidar como ferramenta para o manejo de precisão em florestas tropicais.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, M. V. N. d'.; FIGUEIREDO, E. O.; PAPA, D. de A.
A equipe da Embrapa Acre vem contribuindo, ao longo das últimas duas décadas, para o desenvolvimento de técnicas de manejo florestal adequadas a pequenos e grandes produtores, promovendo a diminuição de custos e aumento dos rendimentos das operações florestais. Nos últimos anos, especialmente pelo uso de geotecnologias, foi possível desenvolver o Modeflora, um conjunto de ferramentas e de técnicas que constituem uma metodologia inovadora de manejo digital de precisão que tem sido adotada por empresários do setor florestal e órgãos governamentais estaduais e federais na gestão de PMF. Com este livro damos mais um passo à frente no manejo de precisão pela incorporação do perfilamento a laser (Lidar - light detection and range) como ferramenta de planejamento...
Tipo: Livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Plano de manejo florestal; Manejo de precisão; Floresta Estadual do Antimary (AC); Acre; Amazônia Ocidental; Western Amazon; Amazonia Occidental; Bosques tropicales; Madera tropical; Inventario forestal; Teledetección.; Cubierta vegetal; Floresta tropical; Essência florestal; Cobertura vegetal; Inventário florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Tropical forests; Tropical wood; Vegetation cover; Forest inventory; Remote sensing; Lidar; Lásers.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1029435

Concentração de áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de São Paulo - Brasil.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; SILVA, P. A. de A.; SOUZA, D. L. de.
Foram mapeadas as áreas irrigadas por pivôs centrais no Estado de São Paulo em 2013, através da identificação visual, com base no mosaico formado por imagens do satélite Landsat 8 OLI / TIRS de 2013, exibido no programa Google Earth. Foram identificados 3.528 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 168.674,19 ha. A maior concentração de pivôs centrais ocorreu nos municípios de Guaíra (314 pivôs, 13.554,24 ha), Casa Branca (264 pivôs, 11588,22 ha), Itaí (264 pivôs, 13.835,65 ha), Paranapanema (247 pivôs, 11.670,20 ha) e Itapeva (204pivôs, 11.385,07 ha). Mais de 90% das áreas irrigadas por pivôs centrais localizaram-se nas bacias hidrográficas dos RiosParanapanema (48,57%) e Grande (41,91%). O tamanho dos pivôs variou entre 1,60 ha e 232,34 ha. Com o...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Irrigação; Agricultura; Produtividade; Equipamento de irrigação; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1002772

Laboratório móvel para monitoramento, avaliação e gerência de atributos de sistemas de produção agrícola.
Provedor de dados: 14
Autores: GOMIDE, R. L.; INAMASU, R. Y.; KOBAYASHI, M. K.; AVELAR, G. de; MANTOVANI, E. C.
bitstream/CNPMS/18890/1/Doc_49.pdf
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2005
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/489738

Mapeamento do uso e cobertura da terra na Bacia Experimental do Córrego Sarandi, DF em escala 1:5.000.
Provedor de dados: 14
Autores: CHAVES, T. A.; LIMA, J. E. F. W.; AQUINO, F. de G.; VILELA, M. de F.; GOMES, R. A. T.; CARVALHO JÚNIOR, O. A. de; GUIMARÃES, R. F.
bitstream/item/128194/1/bolpd-320.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geoprocessamento; Gestão territorial; Aerophotogrammetry; GIS; Savanna.; Sensoriamento remoto; Aerofotogrametria.; Land management.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1021541

Variação da área irrigada por pivôs centrais no Brasil entre 2013 e 2014.
Provedor de dados: 14
Autores: LANDAU, E. C.; GUIMARAES, D. P.; SOUZA, D. L. de.
Foram comparadas as áreas irrigadas por pivôs centrais no Brasil em 2013 e 2014, mapeadas através da identificação visual a partir de mosaicos formados por imagens do satélite Landsat 8 ? OLI / TRS de 2013 e 2014, respectivamente, exibidas no programa Google Earth. Em 2013 foram identificados 17.878 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 1.179.176 ha. Em 2014, foi observado aumento de 11% no número de pivôs centrais e de 8% na área irrigada (19.928 pivôs centrais, 1.279.072 ha irrigados). Em 2013, praticamente 90% dos pivôs concentravam-se nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul, situação também observada para o ano de 2014. Em alguns Estados foi verificado aumento maior do que 20% no número de pivôs entre 2013 e...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Irrigação; Agricultura; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1038191

Estruturação de banco de dados orbitais do Rio Grande do Sul na Embrapa em Bento Gonçalves, RS.
Provedor de dados: 14
Autores: HOFF, R.
Desde agosto de 2005, a Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves vem obtendo imagens de satélite, mosaicos georreferenciados e dados altimétricos via Web.
Tipo: Artigo de divulgação na mídia (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Banco de dados; Imagem de satélite; Dado altimétrico; Mosaico georeferenciado; Embrapa Uva e Vinho; Bento Gonçalves; Rio Grande do Sul; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/656676

Identificação de alvos agrícolas em imagens digitais Landsat: uma aplicação em Guaíra, SP.
Provedor de dados: 14
Autores: MIRANDA, J. I.
Uma classificação supervisionada, usando analise discriminante por máxima verossimilhança (maxver), foi usada em uma área do município de Guaíra, SP, para identificar em sete classes diferentes alvos agrícolas: cultura anual, cana-de-açúcar, solo nu, solo semicoberto, pasto, floresta e água, usando imagens do satélite Landsat 5, sensor TM, em formato digital nas bandas 3, 4, e 5 (vermelho, infravermelho próximo e médio, respectivamente). A matriz final de classificação do maxver apresentou performance global de 85%, que e o exato valor mínimo aceitado na literatura. A imagem temática do resultado mostra um bom nível de identificação das classes, onde pode-se confirmar o bom desempenho da técnica de máxima verossimilhança para classificar imagens digitais...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Classificacao supervisionada; Guaíra; Sensoriamento remoto; Geologia; Fisiografia; Clima; Solo; Água; Agricultura; Remote sensing; Landsat.
Ano: 1996
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/12453

Modeflora: modelo digital de exploração florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.
O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) é uma inovação tecnológica, na área de manejo florestal sustentável, que integra o Sistema de Posicionamento Global (GPS), o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto (SR) para planejar, executar e monitorar as atividades de manejo com alta precisão. O uso desses recursos permite representar previamente no computador os aspectos espaciais da realidade florestal. Informações como localização das árvores e nascentes, igarapés, APP, curvas de nível, pontos barométricos e relevo compõem o banco de dados do plano de manejo. Como resultado, o Modelo Digital de Exploração Florestal gera um microzoneamento da área de manejo florestal com escala de até 1:15 metros. Com isso é possível fazer...
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Biometria florestal; Forest biometry; Biometría forestal; Sistema de posicionamento global; Modelagem 3D; Modeflora; Manejo forestal; Inventario forestal; Geoespatial technology; Agricultura de precisión; Teledetección.; Tecnología geoespacial; Sistemas de información geográfica; Sistemas de posicionamiento global; Administração florestal; Inventário florestal; Agricultura de precisão; Sistema de informação geográfica; Sensoriamento remoto; Forest management; Forest inventory; Precision agriculture; Geographic information systems; Global positioning systems; Remote sensing.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1005198

DE OLHO na qualidade das pastagens: programa 48: Norte.
Provedor de dados: 14
A pecuária brasileira é desenvolvida predominantemente a pasto e a degradação das pastagens tem sido um grande entrave para o setor, causando prejuízos econômicos e ambientais. A Embrapa Monitoramento por Satélite (Campinas/SP) vem aplicando tecnologias como o sensoriamento remoto para a identificação e monitoramento desse fenômeno em diferentes regiões do Brasil. Diversos levantamentos estimam que mais de 50% dos 170 a 200 milhões de hectares de pastagens no país apresentam algum grau de degradação. A recuperação das pastagens degradadas pode favorecer o aumento da produção e a produtividade sem a necessidade de expandir novas terras. Há um potencial de terras hoje subutilizadas que, se recuperadas, poderiam aumentar ainda mais as áreas de cultivo no...
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotecnologia; Projeto GeoDegrade; Imagem de satélite; Pastagem; Sensoriamento remoto; Desmatamento; Pecuária; Matéria orgânica; Políticas públicas.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/972810

Tratamento de imagens MSS - LANDSAT nos laboratórios do ORSTOM - França - Atlelier ATOB.
Provedor de dados: 14
Autores: MANTOVANI, L. E.; FOTIUS, G.
Realizar em caráter experimental uma cartografia automatizada (classificação supervisada) de uma área representativa de diversas situações agroecológicas do Tropico Semi-Árido. Área escolhida compreende município de Juazeiro(BA) e toda porção meridional do município de Petrolina(PE). Esta cartografia se apoia sobre imagens de satélite do sensor MSS da série LANDSAT e visa estabelecer procedimentos e métodos gerais utilizáveis para zoneamentos agro ecológicas ao nível de municípios do TSA.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Imagem de satélite.; Recurso natural; Sensoriamento remoto; Satélite; Tratamento; Zoneamento Agrário.; Zoneamento Ecológico; Landsat.
Ano: 1985
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/991563

Using remote sensing images for stratification of the cerrado in forest inventories
Provedor de dados: 190
Autores: Silva, Sérgio Teixeira da; Mello, José Marcio de; Acerbi Junior, Fausto Weimar; Reis, Aliny Aparecida dos; Raimundo, Marcel Regis; Silva, Iasmim Louriene Gouveia; Scolforo, José Roberto Soares.
Remote sensing imagery can be a very useful auxiliary tool for native forests inventory. Thus, the objective of this study was to evaluate the stratification of a cerrado (Brazilian savanna) patch based on visual image interpretation techniques as well as to compare the errors from two sampling designs, the Stratified Random Sampling (SRS) and the Systematic Sampling (SS).The study area corresponds to a cerrado sensu stricto patch located in the municipality of Papagaios, Minas Gerais, Brazil. The cerrado wood volumes were obtained from a forest inventory field campaign where 32 plots were measured systematically. The study area was stratified based on a visual interpretation of a Landsat 5 TM image, and the strata formed were: “Strata I”, “Strata II”,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Systematic sampling; Tratified Random Sampling; Visual image interpretation; Remote Sensing Engenharia Florestal; Manejo e Inventário Florestal; Sensoriamento Remoto Amostragem Sistemática; Amostragem Casual Estratificada; Interpretação visual de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/742

Design considerations for tropical forest inventories
Provedor de dados: 190
Autores: McRoberts, Ronald Edward; Tomppo, Erkki Olavi; Vibrans, Alexander Christian; Freitas, Joberto Veloso de.
Forests contribute substantially to maintaining the global greenhouse gas balance, primarily because among the five economic sectors identified by the United Nations Framework Convention on Climate Change, only the forestry sector has the potential to remove greenhouse gas emissions from the atmosphere. In this context, development of national forest carbon accounting systems, particularly in countries with tropical forests, has emerged as an international priority. Because these systems are often developed as components of or in parallel with national forest inventories, a brief review of statistical issues related to the development of forest ground sampling designs is provided. This overview addresses not only the primary issues of plot configurations...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sampling design; Plot configuration; Remote sensing; Uncertainty Desenho amostral; Formato de parcelas; Sensoriamento remoto; Incerteza; Estudos de caso.
Ano: 2013
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/430

Análise Multitemporal da Cobertura Florestal da Microbacia do Arroio Grande, Santa Maria, RS
Provedor de dados: 190
Autores: Kleinpaul, Joel Juliano; Pereira, Rudiney Soares; Hendges, Elvis Rabuske; Benedetti, Ana Carolina Paim; Zorzi, Cícero; Ferrari, Renata.
Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise multitemporal da cobertura florestal da microbacia do Arroio Grande, Santa Maria, RS. Foram utilizadas quatro imagens de satélite: LANDSAT 5 (1987), LANDSAT 5 (1995), LANDSAT 7 (2002) e CBERS 2 (2005). As imagens foram classificadas empregando-se o algoritmo Bhattacharya. Após a classificação das imagens, foi realizado o cruzamento dos mapas temáticos. Como resultado, obteve-se mapas com os seguintes usos da terra: cobertura florestal, regeneração e desmatamento, ou seja, as florestas que permaneceram inalteradas de uma época para outra, as que regeneraram e as que foram desmatadas. Para um período de 18 anos, a cobertura florestal aumentou 10,24% na área da microbacia, passando de 14.135,42 ha (40,01%)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; SIG; Dados multitemporais. Remote sensing; GIS; Multitemporal data; Brazil.
Ano: 2011
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/235

Estudo da dinâmica espaço-temporal do bioma Pantanal por meio de imagens MODIS
Provedor de dados: 86
Autores: Adami,Marcos; Freitas,Ramon Morais de; Padovani,Carlos Roberto; Shimabukuro,Yosio Edemir; Moreira,Mauricio Alves.
O objetivo deste trabalho foi avaliar dados multitemporais, obtidos pelo sensor "moderate resolution imaging spectroradiometer" (MODIS), para o estudo da dinâmica espaço-temporal de duas sub-regiões do bioma Pantanal. Foram utilizadas 139 imagens "enhanced vegetation index" (EVI), do produto MOD13 "vegetation index", dados de altimetria oriundos do "shuttle radar topography mission" (SRTM) e dados de precipitação do "tropical rainfall measuring mission" (TRMM). Para a redução da dimensionalidade dos dados, as imagens MODIS-EVI foram amostradas com base nas curvas de nível espaçadas em 10 m. Foram aplicadas as técnicas de análise de autocorrelação e análise de agrupamentos aos dados das amostras, e a análise de componentes principais na área total da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Série temporal; Análise de agrupamento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008001000016

Imagens mono e multitemporais Modis para estimativa da área com soja no estado de Mato Grosso
Provedor de dados: 86
Autores: Bernardes,Tiago; Adami,Marcos; Formaggio,Antônio Roberto; Moreira,Maurício Alves; França,Daniela de Azeredo; Novaes,Maikon Roberth de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar uma nova metodologia para mapeamento da cultura da soja no Estado de Mato Grosso, por meio de imagens Modis e de diferentes abordagens de classificação de imagens. Foram utilizadas imagens diárias e imagens de 16 dias. As imagens diárias foram diretamente classificadas pelo algoritmo Isoseg. As duas séries de imagens de 16 dias, referentes ao ciclo total e à metade do ciclo da cultura da soja, foram transformadas pela análise de componentes principais (ACP), antes de serem classificadas. Dados de referência, obtidos por interpretação visual de imagens do sensor TM/Landsat-5, foram utilizados para a avaliação da exatidão das classificações. Os melhores resultados foram obtidos pela classificação das imagens do ciclo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Classificação de imagens; Componentes principais; Estatísticas agrícolas; Processamento digital; Sensoriamento remoto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001100015

Processamento de imagens RapidEye no mapeamento de uso do solo em ambiente de Mar de Morros
Provedor de dados: 86
Autores: Costa,Elias Mendes; Antunes,Mauro Antonio Homem; Debiasi,Paula; Anjos,Lúcia Helena Cunha dos.
Resumo O objetivo deste trabalho foi analisar características de imagem do satélite RapidEye, bem como avaliar sua qualidade, quanto à ortorretificação, e sua aplicação no mapeamento de uso do solo, em ambiente de Mar de Morros. As imagens passaram por correção atmosférica, seguida por avaliação dos seguintes aspectos: resposta espectral a diferentes alvos, na imagem sem correção e na corrigida; acurácia da imagem ortorretificada; e exatidão da classificação supervisionada. A correção atmosférica permitiu melhor avaliação da resposta espectral dos alvos. A avaliação da ortorretificação da imagem, quanto ao Padrão de Exatidão Cartográfico, enquadrou-se na classe C da escala 1:20.000. A classificação supervisionada quantificou áreas e percentagem de cada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acurácia de imagem; Conservação dos solos; Correções radiométricas; Sensoriamento remoto.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901417

Relações empíricas entre características dendrométricas da Caatinga brasileira e dados TM Landsat 5
Provedor de dados: 86
Autores: Almeida,André Quintão de; Mello,Anabel Aparecida de; Neto,Antônio Luiz Dória; Ferraz,Raphael Cavalcanti.
O objetivo deste trabalho foi ajustar modelos para estimar características dendrométricas da Caatinga brasileira a partir de dados do sensor TM do Landsat 5. Medidas de diâmetro e altura das árvores foram obtidas de 60 parcelas de inventário (400 m2), em dois municípios do Estado de Sergipe. A área basal e o volume de madeira foram estimados com uso de equação alométrica e de fator de forma (f = 0,9). As variáveis explicativas foram obtidas do sensor TM, após correção radiométrica e geométrica, tendo-se considerado, na análise, seis bandas espectrais, com resolução espacial de 30 m, além dos índices de razão simples (SR), de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e de vegetação ajustado ao solo (Savi). Na escolha das melhores variáveis explicativas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação; NDVI; REDD; Redução de emissões; Savi; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2014000400306

Determinação indireta do teor de hematita no solo a partir de dados de colorimetria e radiometria
Provedor de dados: 86
Autores: Campos,Rogério Costa; Demattê,José Alexandre M.; Quartaroli,Carlos Fernando.
A cor do solo é uma propriedade que deriva de alguns atributos do próprio solo, entre eles, do teor de óxidos de ferro. Desse modo, o estabelecimento de relações funcionais entre dados referentes à caracterização da cor e teores de óxidos de ferro apresenta-se como uma alternativa simples e rápida para a semiquantificação dos teores dos referidos óxidos. O objetivo do presente trabalho foi semiquantificar os teores de hematita na fração argila, em laboratório, a partir da avaliação automatizada das cores de amostras de solos do Estado de São Paulo, utilizando um colorímetro e um espectrorradiômetro. Os dados obtidos por radiometria serviram de base para a determinação da cor nos sistemas L*a*b* e Munsell, bem como para o cálculo de índices de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Óxido de ferro; Cor; Reflectância; Sensoriamento remoto.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000400011

Discriminação da cobertura vegetal do Cerrado matogrossense por meio de imagens MODIS
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Gustavo Bayma Siqueira da; Formaggio,Antonio Roberto; Shimabukuro,Yosio Edemir; Adami,Marcos; Sano,Edson Eyji.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de uso do modelo linear de mistura espectral (MLME), aplicado em imagens "Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer" (MODIS), para discriminar as classes de cobertura vegetal natural e antropogênica do Cerrado matogrossense. O monitoramento do bioma Cerrado está se tornando muito importante devido à sua forte antropização, principalmente nas últimas quatro décadas. Nesse contexto, o sensor MODIS apresenta-se como opção devido à sua alta resolução temporal. Entretanto, considerando sua moderada resolução espacial, é indicada a decomposição de sua resposta espectral. O MLME apresenta-se como uma técnica viável, pois permite estimar o percentual dos componentes do pixel. Os dados utilizados nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Modelo linear de mistura espectral; Análise temporal.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000200010

Sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de nitrogênio, produção de biomassa e produtividade do algodoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Rossato,Otavio Bagiotto; Andrade‑Sanchez,Pedro; Guerra,Saulo Philipe Sebastião; Crusciol,Carlos Alexandre Costa.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização dos sensores de reflectância e fluorescência na avaliação de teores de N‑NO3‑ no pecíolo, na produção de biomassa e na produtividade do algodoeiro. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso em arranjo fatorial 3x4, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de três variedades de algodão (ST‑4288‑B2RF, ST‑4498‑B2RF e DP-164‑B2RF) e quatro doses de N (0, 45, 90 e 135 kg ha‑1). Aos 120 dias após a semeadura, foram realizadas leituras com sensores ópticos de reflectância e fluorescência. Não houve correlação significativa dos teores de N‑NO3‑ no pecíolo com os índices de reflectância; porém, houve correlação destes com a produção de biomassa (0,39) e a produtividade (0,32 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium; Agricultura de precisão; Estado nutricional; Índices de vegetação; NDVI; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000800014

Simulação da dinâmica do carbono do solo numa microbacia rural pelo modelo Century
Provedor de dados: 86
Autores: Lopes,Fabíola; Merten,Gustavo Henrique; Mielniczuk,João; Tornquist,Carlos Gustavo; Oliveira,Elisandra Solange.
O objetivo deste trabalho foi combinar o modelo Century com técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, para avaliar a dinâmica espaço-temporal do carbono orgânico total do solo (COT). O estudo foi implementado numa microbacia rural, na encosta superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, RS, que apresentava inicialmente uma cobertura florestal que foi convertida para agricultura, ao longo de 80 anos. A calibração adequada do modelo, principalmente dos parâmetros relacionados à decomposição do COT, nos anos iniciais de exploração agrícola, foi fundamental para possibilitar a simulação coerente dos valores de COT. Em relação à distribuição espacial do COT, foi verificado que o maior impacto da agricultura, sobre o estoque original de COT, ocorreu nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nicotiana tabacum; Carbono orgânico do solo; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000600011

Correção atmosférica e de "crosstalk" em dados Aster para mapeamento da relação mineralógica de solos
Provedor de dados: 86
Autores: Baptista,Gustavo Macedo de Mello; Vivaldi,Daniella Dias; Meneses,Paulo Roberto.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das correções atmosférica e de "crosstalk" (vazamento de radiação entre detectores) da qualidade das imagens RCGbscale, em dados SWIR do Aster, sobre a identificação da relação mineralógica RCGb [caulinita/(caulinita + gibbsita)], em uma mancha de solos expostos derivados do Complexo de Niquelândia, composto por gabronoritos, noritos e piroxenitos. Utilizaram-se dados brutos L1A, L1B (radiância no topo da atmosfera), produtos AST07 (reflectância de superfície sem correção de "crosstalk") e AST07XT (reflectância de superfície com correção de "crosstalk"), os módulos de correção atmosférica Flaash e Quac, e o programa de correção "crosstalk" CRSTK30. Os resultados foram ordenados de acordo com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Complexo de Niquelândia; Minerais opacos; Relação mineralógica RCGb; Sensoriamento remoto.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901272

Imagens do sensor MODIS associadas a um modelo agronômico para estimar a produtividade de soja
Provedor de dados: 86
Autores: Rizzi,Rodrigo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor.
O objetivo deste trabalho foi estimar a produtividade de soja no Rio Grande do Sul, nas safras de 2000/2001 a 2002/2003, por meio de um modelo agronômico implementado em um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Duas abordagens foram utilizadas: o modelo agronômico (AGRO), com valores de índice de área foliar (IAF) obtidos da literatura; e o modelo agronômico-espectral (AGROESPEC), com valores de IAF estimados a partir das imagens MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer). As estimativas de produtividade obtidas pelo modelo foram comparadas àquelas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o uso do teste t para pares de observação. Nas safras 2000/2001 e 2001/2002, não foram observadas diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatísticas agrícolas; Modelagem; Sensoriamento remoto; Índice de área foliar.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100010

Avaliação espectral de solos desenvolvidos em uma toposseqüência de diabásio e folhelho da região de Piracicaba, SP
Provedor de dados: 86
Autores: DEMATTÊ,JOSÉ ALEXANDRE M.; CAMPOS,ROGÉRIO C.; ALVES,MARCELO C.
Este trabalho teve como objetivo estudar as alterações de solosdesenvolvidos numa toposseqüência composta por diabásio e folhelho (Piracicaba, SP), e sua relação com os dados espectrais. Ocorrem na toposseqüência os solos Latossolo Roxo (LR), Latossolo Vermelho-Escuro (LE), Podzólico Vermelho-Escuro (PE), Litossolo (Li) e Aluvial (Al) dos quais foram coletadas amostras a três profundidades. Foram obtidos dados de reflectância bidirecional dessas amostras em laboratório com espectrorradiômetro na faixa de 350 a 2.500 nm. As alterações da reflectância das amostras de solo das camadas superficiais e subsuperficiais foram relacionadas às diferenças nos teores de matéria orgânica e argila, que foram parâmetros importantes na caracterização espectral dos solos....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Radiometria; Reflectância; Intemperismo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001200016

Cronologia e impacto ambiental do uso da terra na Microbacia Hidrográfica do Ceveiro, em Piracicaba, SP
Provedor de dados: 86
Autores: FIORIO,PETERSON RICARDO; DEMATTÊ,JOSÉ ALEXANDRE MELO; SPAROVEK,GERD.
Este trabalho objetivou avaliar a cronologia e o impacto ambiental do uso da terra na Microbacia Hidrográfica do Ceveiro (MHC), nos anos de 1962, 1965, 1978 e 1995. Utilizou-se a fotointerpretação e geoprocessamento, o que permitiu uma rápida e eficiente integração entre os dados levantados. Os solos da área são basicamente Litossolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos. A cultura anual, que em 1965 chegou a ocupar 42% da área da microbacia, em 1995 ocupava 0,15%. Nesse mesmo período, o plantio da cana-de-açúcar passou de 16% para 66%, sendo esta cultura a principal causa da diminuição das culturas anuais na microbacia. O maior aumento do plantio da cana-de-açúcar ocorreu de 1978 a 1995, caracterizando, assim, a influência dos incentivos governamentais para o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotointerpretação; Sensoriamento remoto; Cana-de-açúcar; Sistema de informações geográficas.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400001

Classificação orientada a objetos aplicada na caracterização da cobertura da terra no Araguaia
Provedor de dados: 86
Autores: Fernandes,Rener Ribeiro; Nunes,Gustavo Manzon; Silva,Thiago Sanna Freire.
O objetivo deste trabalho foi utilizar a classificação orientada a objetos em imagens TM/ Landsat‑5, para caracterizar classes de uso e cobertura da terra, na região do Médio Araguaia. A cena 223/068, adquirida em 5/9/2010, foi submetida a correção radiométrica, atmosférica e geométrica, como etapas de pré‑processamento. Em seguida, foram geradas duas imagens por meio das matemáticas de bandas espectrais do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e do índice de água por diferença normalizada modificado (MNDWI), utilizados na classificação de imagens. Para a segmentação destas, utilizaram-se os parâmetros de escala 250, 200, 150, 100, 50, os algoritmos "assign class" e "nearest neighbor", e os descritores de média, área e relação de borda. Foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação digital de imagens; Fitofisionomias do Cerrado; MNDWI; NDVI; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900010

Sensor óptico no auxílio à recomendação de adubação nitrogenada em cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Amaral,Lucas Rios do; Molin,José Paulo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de um sensor óptico ativo terrestre como auxiliar na recomendação da aplicação de nitrogênio em taxa variável, na cultura da cana-de-açúcar. Foram instalados experimentos em delineamento de blocos ao acaso, com uso de diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1). A resposta da cana-de-açúcar ao N foi avaliada por diferentes métodos - sensor óptico, clorofilômetro e teor foliar de N -, quando a altura média dos colmos atingiu 0,2, 0,4 e 0,6 m. Observou-se baixa correlação entre o teor foliar de N e a quantidade de clorofila nas folhas mensuradas por clorofilômetro. Portanto, essas características foram insuficientes para avaliar a eficiência do sensor óptico, uma vez que os valores mensurados se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Nitrogênio; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001200008

Representação de ciclos harmônicos de séries temporais Modis para análise do cultivo da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Antunes,João Francisco Gonçalves; Lamparelli,Rubens Augusto de Camargo; Rodrigues,Luiz Henrique Antunes.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar o cultivo da cana-de-açúcar, em análise harmônica aplicada a uma série temporal de índices de vegetação Modis, com a representação dos termos harmônicos. Os dados diários de precipitação pluvial para o Estado de São Paulo foram obtidos do Agritempo, acumulados para o período de 16 dias das composições Modis, ao longo das safras de 2004/2005 a 2011/2012. Utilizaram-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e o índice de realce da vegetação (EVI) em séries temporais decompostas em termos harmônicos pela análise harmônica. Para visualizar a condição de crescimento da vegetação de áreas agrícolas, em especial a informação de fase, aplicou-se a transformação HLS aos termos harmônicos obtidos com o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise harmônica; Índices de vegetação; Processamento de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001101868

Estatística multivariada aplicada à diminuição do número de preditores no mapeamento digital do solo
Provedor de dados: 86
Autores: ten Caten,Alexandre; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Pedron,Fabrício Aráujo; Mendonça-Santos,Maria de Lourdes.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibildade de se gerar um menor conjunto de preditores não correlacionados e potencialmente aplicáveis ao mapeamento digital de solos, pelo uso da estatística multivariada. Os atributos de terreno, elevação, declividade, distância à drenagem, curvatura planar, curvatura de perfil, radiação relativa disponível, logaritmo natural da área de contribuição, índice de umidade topográfica e capacidade de transporte de sedimento, foram transformados pelo método Varimax nas variáveis: altimetria, hidrologia e curvatura. Essa transformação representou uma concentração de 65,57% da variabilidade dos dados originais nas três novas componentes. As novas variáveis possibilitam o emprego de menor quantidade de dados nos modelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de componentes principais; Atributos de terreno; Pedometria; Sensoriamento remoto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000500014

Painel amostral para estimativa de áreas agrícolas
Provedor de dados: 86
Autores: Adami,Marcos; Moreira,Mauricio Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Freitas,Corina da Costa; Faria,Rogério Teixeira de; Deppe,Flavio.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver metodologia que integre sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas (SIG) para criar um painel amostral e alocar segmentos regulares por meio de um sistema de amostragem aleatória estratificada. Diferentes estratos foram obtidos por meio da classificação de imagens de satélite. Em cada estrato foi realizado sorteio para a seleção dos segmentos amostrais, os quais foram visitados para delimitar as diversas culturas e estimar a área. Na estimativa da área plantada por cultura, para toda a região, utilizou-se o estimador por expansão direta por meio de um procedimento semi-automático. A metodologia reduziu tanto a subjetividade do percentual da área agrícola estimada no estrato, quanto o tempo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatísticas agrícolas; Sensoriamento remoto; SIG.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100011

Índices de vegetação simulados de diferentes sensores na estimativa das variáveis biofísicas do feijoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Monteiro,Priscylla Ferraz Câmara; Angulo Filho,Rubens; Xavier,Alexandre Cândido; Monteiro,Rodrigo Otávio Câmara.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os índices de vegetação e bandas do vermelho e do infravermelho próximo, gerados a partir dos sensores HRVIR, ETM+ e Modis, nas estimativas de índice de área foliar e produtividade da cultura do feijoeiro. O experimento foi realizado em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, com quatro lâminas de irrigação (179,5, 256,5, 357,5 e 406,2 mm), três doses de N (0,0, 80,0 e 160,0 kg ha-1) e quatro repetições. As medidas de reflectância foram obtidas com o Spetron SE-590, no estádio R6 da cultura, nas 48 parcelas. Foram testados: a razão simples, o índice de vegetação por diferença normalizada, índice de vegetação ajustado ao solo e índice de vegetação realçado. Os índices de vegetação foram eficientes na estimativa do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Agricultura; Reflectância espectral; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2013000400012

Comparação de dados dos satélites Ikonos-II e Landsat/ETM+ no estudo de áreas cafeeiras
Provedor de dados: 86
Autores: Ramirez,Gláucia Miranda; Zullo Junior,Jurandir; Assad,Eduardo Delgado; Pinto,Hilton Silveira.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do aumento da resolução espacial e radiométrica da imagem pancromática do Ikonos-II na identificação de plantios de café (Coffea arabica), em comparação com as imagens do Landsat/ETM+. A área de estudo está localizada no Município de Pedregulho, SP, onde foram selecionados 50 talhões com plantios de café, e foram levantados dados referentes à altura, idade, espaçamento e variedade de cada talhão. As imagens permitiram a identificação de talhões com características diferentes em campo, tendo-se destacado a imagem do Ikonos-II, que apresentou melhor desempenho. Para os talhões com características iguais em campo, as imagens analisadas não se mostraram eficientes, independentemente do satélite utilizado. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Sensoriamento remoto; Imagem pancromática.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000400017

Resposta espectral de solos em razão do ângulo de visada, da umidade e da rugosidade superficial
Provedor de dados: 86
Autores: ACCIOLY,LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA; HUETE,ALFREDO RAMON.
Este trabalho teve por objetivo avaliar as variações do fator de refletância bidirecional (FRB) de três séries de solo (McAllister, Stronghold e Epitaph) da microbacia experimental de Walnut Gulch (Arizona, EUA) em razão do ângulo de visada, da rugosidade superficial e do teor de umidade. Foram consideradas as faixas espectrais do visível e do infravermelho próximo e médio presentes no sensor TM, e os resultados foram expressos em termos de FRB em relação à resposta no Nadir (FRB relativo). O anisotropismo variou de solo para solo e foi maior nas menores faixas espectrais, nos ângulos de visada maiores localizados na direção do retroespalhamento, nos ângulos solar-zenitais maiores, e na condição de solo seco. No solo Epitaph (único solo submetido ao estudo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Refletância; Espectrometria.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001200018

Índices de vegetação Modis aplicados na discriminação de áreas de soja
Provedor de dados: 86
Autores: Risso,Joel; Rizzi,Rodrigo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Adami,Marcos; Shimabukuro,Yosio Edemir; Formaggio,Antônio Roberto; Epiphanio,Rui Dalla Valle.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do índice de vegetação realçado (EVI) e do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) - ambos do sensor "moderate resolution imaging spectroradiometer" (Modis) -, para discriminar áreas de soja das áreas de cana‑de‑açúcar, pastagem, cerrado e floresta, no Estado do Mato Grosso. Foram utilizadas imagens adquiridas em dois períodos: durante a entressafra e por ocasião do pleno desenvolvimento da cultura da soja. Para cada classe analisada, foram selecionadas 31 amostras de mapas de referência e avaliadas as diferenças nos valores de cada índice de vegetação, para a classe soja, foram avaliadas frente às demais classes, por meio do teste de Tukey‑Kramer. Em seguida, foram avaliadas as diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação multitemporal de imagens; Dados Modis; Estimativas de área agrícola; Imagens de satélite; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900017

Análise espectral e temporal da cultura do café em imagens Landsat
Provedor de dados: 86
Autores: Moreira,Mauricio Alves; Adami,Marcos; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor.
A definição da resposta espectral da cultura do café é uma das etapas na identificação de lavouras cafeeiras em imagens de satélites de sensoriamento remoto, para fins de mapeamento e estimativa de área plantada. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial das imagens adquiridas pelos satélites da série Landsat, no mapeamento da cultura do café para a previsão de safras. Foi feita uma análise temporal do comportamento espectral de lavouras de café-formação e café-produção por meio de imagens livres de nuvens adquiridas nos anos de 1999 e 2001. Também foi analisado o comportamento espectral das classes pastagem e mata, que compõem os alvos de maior ocupação na área de estudo. As imagens do período seco foram mais eficientes no mapeamento de lavouras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Sensoriamento remoto; Geoprocessamento; Previsão de safra.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000300004

Estimativa de áreas com culturas de verão no Paraná, por meio de imagens multitemporais EVI/Modis
Provedor de dados: 86
Autores: Johann,Jerry Adriani; Rocha,Jansle Vieira; Duft,Daniel Garbellini; Lamparelli,Rubens Augusto Camargo.
O objetivo deste trabalho foi estimar e mapear as áreas com as culturas de soja e milho, no Paraná, com uso de imagens multitemporais EVI/Modis. Foram avaliados os anos‑safra de 2004/2005 a 2007/2008. Em razão da alta dinâmica temporal e da heterogeneidade de datas de semeadura das culturas no estado, foram utilizadas cenas que contemplavam as fases de pré‑plantio e de desenvolvimento inicial das culturas, para gerar a imagem de mínimo EVI (IMIE), e cenas que consideravam o pico vegetativo das culturas, para gerar a imagem de máximo EVI (IMAE). Estas imagens foram utilizadas para gerar a composição colorida RGB (R, IMAE; GB, IMIE), o que permitiu a confecção de máscara das áreas com soja e milho. As estimativas das áreas de máscara por município foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação de imagens; Distribuição espacial de culturas; Índice de vegetação; Mapeamento; Previsão de safras; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900015

Avaliação de fluxos de calor e evapotranspiração pelo modelo SEBAL com uso de dados do sensor ASTER
Provedor de dados: 86
Autores: Santos,Thiago Veloso dos; Fontana,Denise Cybis; Alves,Rita Cássia Marques.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da aplicação do modelo SEBAL em estimar os fluxos de energia em superfície e a evapotranspiração diária, numa extensa área de cultivo de arroz irrigado, no município de Paraíso do Sul, RS, tendo como parâmetros dados do sensor ASTER. As variáveis estudadas constituem importantes parâmetros do tempo e do clima em estudos agrometeorológicos e de racionalização no uso da água. As metodologias convencionais de estimativa desses parâmetros são pontuais e geralmente apresentam incertezas, que aumentam quando o interesse é o comportamento espacial desses parâmetros. Aplicou-se o algoritmo "Surface Energy Balance Algorithm for Land" (SEBAL), em uma imagem do sensor "Advanced Spaceborne Thermal Emission and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arroz; Calor latente; Calor sensível; Sensoriamento remoto; Uso da água; Resolução espacial.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000500008

Comportamento do NDVI obtido por sensor ótico ativo em cereais
Provedor de dados: 86
Autores: Povh,Fabrício Pinheiro; Molin,José Paulo; Gimenez,Leandro Maria; Pauletti,Volnei; Molin,Rudimar; Salvi,José Vitor.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, com um sensor ótico ativo, o comportamento do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI - "normalized difference vegetation index"), nas culturas de trigo, triticale, cevada e milho. Cinco experimentos foram conduzidos no Paraná e São Paulo, com variação de classes de solo, doses e fontes de N, e variedades de trigo. As seguintes variáveis foram avaliadas: NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade das culturas. Análises de regressões foram realizadas entre as doses de N aplicadas e NDVI, teor de N foliar, matéria seca e produtividade. Análises de correlação entre as variáveis foram realizadas. O trigo, triticale e cevada apresentaram resposta às aplicações de doses crescentes de N, pelo aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Índice de vegetação; Nitrogênio; Sensoriamento remoto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000800018

Análise comparativa de classificadores digitais em imagens do Landsat-8 aplicados ao mapeamento temático
Provedor de dados: 86
Autores: Garofalo,Danilo Francisco Trovo; Messias,Cassiano Gustavo; Liesenberg,Veraldo; Bolfe,Édson Luis; Ferreira,Marcos César.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho dos classificadores digitais SVM e K-NN para a classificação orientada a objeto em imagens Landsat-8, aplicados ao mapeamento de uso e cobertura do solo da Alta Bacia do Rio Piracicaba-Jaguari, MG. A etapa de pré-processamento contou com a conversão radiométrica e a minimização dos efeitos atmosféricos. Em seguida, foi feita a fusão das bandas multiespectrais (30 m) com a banda pancromática (15 m). Com base em composições RGB e inspeções de campo, definiram-se 15 classes de uso e cobertura do solo. Para a segmentação de bordas, aplicaram-se os limiares 10 e 60 para as configurações de segmentação e união no aplicativo ENVI. A classificação foi feita usando SVM e K-NN. Ambos os classificadores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação orientada a objetos; Gestão territorial; Sensoriamento remoto; Resolução espacial; Uso e cobertura do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000700593

Mapeamento da temperatura da superfície terrestre com uso do sensor AVHRR/NOAA
Provedor de dados: 86
Autores: Gusso,Aníbal; Fontana,Denise Cybis; Gonçalves,Glauber Acunha.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação do uso do sensor AVHRR/NOAA (Advanced Very High Resolution Radiometer/National Oceanic and Atmospheric Administration) para mapeamento da temperatura da superfície terrestre (TST) no Estado do Rio Grande do Sul, por meio da comparação entre três algoritmos clássicos. Foram comparados os métodos de Becker &amp;amp; Li, Sobrino et al. e Kerr et al. para estimativa das TST mínimas, utilizando imagens noturnas e logo após o amanhecer. Os dados de emissividade e TST foram obtidos por meio de combinações matemáticas da radiação detectada nas faixas do visível, infravermelho próximo e termal do sensor AVHRR/NOAA. O sensor AVHRR é adequado para o mapeamento de TST para as condições do tipo de cobertura do solo que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Janela dividida; Temperatura do ar; Infravermelho; Termal.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000200012

Correlação de variáveis espectrais e estoque de carbono da biomassa aérea de sistemas agroflorestais
Provedor de dados: 86
Autores: Bolfe,Édson Luis; Batistella,Mateus; Ferreira,Marcos César.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre variáveis espectrais e o estoque de carbono da biomassa aérea de sistemas agroflorestais da região de Tomé‑Açu, PA. Foram testados 24 índices de vegetação de três grupos (razão simples, diferença normalizada e complexos), gerados a partir de imagens do sensor TM/Landsat‑5, adquiridas em 2008. As variáveis obtidas foram correlacionadas, por meio de regressão linear simples, ao estoque de carbono de quatro classes de sistemas agroflorestais, de diferentes idades e composições florísticas. As correlações obtidas entre as variáveis espectrais e o estoque de carbono foram significativas em 47% dos índices testados e variaram de acordo com as diferenças de biomassa nos sistemas analisados. As melhores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Integração lavoura‑pecuária‑floresta; Landsat; Sensoriamento remoto; Uso e cobertura da terra.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900011

Estimativa da produtividade de café com base em um modelo agrometeorológico-espectral
Provedor de dados: 86
Autores: Rosa,Viviane Gomes Cardoso da; Moreira,Maurício Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Adami,Marcos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar um modelo agrometeorológico-espectral, para estimar a produtividade de cafezais. Utilizaram-se imagens do sensor MODIS e dados agrometeorológicos do modelo regional de previsão do tempo (ETA), para fornecer as variáveis de entrada para o modelo agrometeorológico-espectral da mesorregião geográfica sul/sudoeste do estado de Minas Gerais nos anos-agrícolas de 2003/2004 a 2007/2008. A variável espectral de entrada do modelo agrometeorológico-espectral, índice de área foliar (IAF), usada no cálculo da produtividade máxima, foi estimada com o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), obtido de imagens MODIS. Outras variáveis de entrada no modelo foram: dados meteorológicos gerados pelo modelo ETA e a capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea; Estatísticas agrícolas; Índice de área foliar; Modelagem; Sensoriamento remoto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010001200020

Redes neurais artificiais para a modelagem do volume de madeira e biomassa do cerradão com dados de satélite
Provedor de dados: 86
Autores: Miguel,Eder Pereira; Rezende,Alba Valéria; Leal,Fabrício Assis; Matricardi,Eraldo Aparecido Trondoli; Vale,Ailton Teixeira do; Pereira,Reginaldo Sérgio.
Resumo:O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da aplicação de modelos de análise de regressão e redes neurais artificiais (RNAs) na predição do volume de madeira e da biomassa acima do solo, da vegetação arbórea em área de cerradão. Volume de madeira e biomassa foram estimados com equações alométricas desenvolvidas para a área de estudo. Os índices de vegetação, como variáveis preditoras, foram estimados a partir de imagens do sensor LISS-III, e a área basal foi determinada por medições na floresta. A precisão das equações foi verificada pela correlação entre os valores estimados e observados (r), erro-padrão da estimativa (Syx) e gráfico residual. As equações de regressão para o volume de madeira total e do fuste (0,96 e 0,97 para r, e 11,92 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação; Inventário florestal; Produção; Regressão; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000900829

Classificação orientada a objeto em associação às ferramentas reflectância acumulada e mineração de dados
Provedor de dados: 86
Autores: Grande,Thallita Oliveira de; Almeida,Tati de; Cicerelli,Rejane Ennes.
Resumo:  O objetivo deste trabalho foi utilizar as técnicas de reflectância acumulada e mineração de dados, seguidas por classificação orientada a objeto, em imagens do sensor Operational Land Imager (OLI), satélite Landsat 8, para a classificação de vegetação nativa e cobertura agropecuária do Cerrado. Quatro imagens de reflectância foram utilizadas para a discriminação de seis classes - agricultura, pecuária, campo limpo úmido, savana, floresta e campo -, para a classificação do Parque Nacional das Emas, no Estado de Goiás, e adjacências. As imagens foram segmentadas para a extração de atributos espectrais de amostras e a aplicação de combinações de atributos (média + moda, todos os atributos) na mineração de dados. O programa Weka foi utilizado para a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise baseada em objeto; Análise multitemporal; Antropização; Classificação supervisionada; Mineração; Sensoriamento remoto.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001201983

Mapeamento semidetalhado do uso da terra do Bioma Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Sano,Edson Eyji; Rosa,Roberto; Brito,Jorge Luís Silva; Ferreira,Laerte Guimarães.
O objetivo deste trabalho foi mapear o uso da terra do Bioma Cerrado na escala de 1:250.000. As seguintes classes de uso da terra foram consideradas: culturas agrícolas, pastagens cultivadas, reflorestamentos, áreas urbanas e áreas de mineração. A metodologia envolveu a segmentação de imagens do satélite Landsat, a classificação visual dos segmentos e a análise da exatidão global do mapa final. Aproximadamente 39,5% do Cerrado apresentaram algum tipo de uso de terra. Pastagens cultivadas e culturas agrícolas foram as classes predominantes, com 26,5 e 10,5%, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; PROBIO; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000100020

Uso do sensoriamento remoto orbital no monitoramento da dispersão de macrófitas nos reservatórios do complexo Tietê
Provedor de dados: 87
Autores: Galo,M.L.B.T.; Velini,E.D.; Trindade,M.L.B.; Santos,S.C.A.
A presença de algumas substâncias na água, como pigmentos fotossintetizantes, particulados, etc., afeta sua cor, provocando mudanças na radiância da água registrada por sensores orbitais. Nesse sentido, o sensoriamento remoto pode se constituir em uma fonte complementar de dados para o monitoramento da qualidade da água em grandes reservatórios (Novo et al., 1994). No contexto de um projeto de pesquisa realizado na AES Tietê S.A., com o objetivo de desenvolver técnicas para a avaliação da área com infestação de plantas aquáticas, imagens orbitais multiespectrais foram usadas tanto para mapear a dispersão espacial e estimar a área de ocorrência de macrófitas aquáticas, em duas épocas distintas, quanto para orientar a definição de pontos de amostragem in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Resposta espectral da água; Mapeamento da dispersão espacial de macrófitas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582002000400002

Comportamento espectral de materiais de solos e de estruturas biogênicas associadas
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,J. A. M.; Mafra,A. L.; Bernardes,F. F.
No presente estudo, verificou-se a interferência da macrofauna edáfica sobre os atributos físicos e químicos e sua relação com a reflectância espectral de um Latossolo Vermelho-Amarelo (LV), Terra Roxa Estruturada latossólica (TR) e Vertissolo (V). Esses solos localizam-se em três pontos ao longo de uma toposseqüência da região de Piracicaba (SP). As amostras foram direcionadas para os agregados formados pelas formigas cortadeiras (Atta sp.), cupins (Cornitermes cumulans) e minhocas (Pontoscolex corethrurus), os quais foram comparados com o solo-controle sem atividade visível e recente dos animais (testemunha). Foram avaliadas a granulometria e a composição química das amostras de solo. O comportamento espectral do solo foi obtido em laboratório,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Espectroradiometria; Formiga cortadeira; Térmitas; Minhoca; Pedofauna; Sensoriamento remoto.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000400007

ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA E PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE TRIGO SUBMETIDAS A DOSES DE NITROGÊNIO
Provedor de dados: 90
Autores: Rissini,Adriano Luiz Lodi; Kawakami,Jackson; Genú,Aline Marques.
RESUMO O manejo da adubação nitrogenada na cultura do trigo tem se evidenciado fator limitante à produtividade da cultura na Região Sul do Brasil, e a utilização de novas técnicas como o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) pode auxiliar na estimativa do potencial produtivo da cultura e, consequentemente, na determinação da adubação nitrogenada. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do NDVI, obtido por sensores passivo e ativo, como ferramenta para estimar a produtividade de grãos de cultivares de trigo submetidas a doses de nitrogênio. O experimento foi conduzido em Guarapuava, PR, em blocos ao acaso, seguindo o esquema fatorial 4 × 5, com quatro cultivares e cinco doses de N. As avaliações realizadas compreenderam leituras de NDVI,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação nitrogenada; Sensoriamento remoto; Triticum aestivum.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000601703

Detecção de solos erodidos pela avaliação de dados espectrais
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,J. A. M.; Focht,D.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência da reflectância espectral na discriminação e diagnóstico de diferentes níveis de erosão. Para tanto, quatro perfis de solos (Latossolo Vermelho-Amarelo, Terra Roxa Estruturada latossólica, Cambissolo de basalto e Vertissolo), localizados numa toposseqüência na região de Piracicaba, São Paulo, Brasil, foram submetidos à avaliação de atributos químicos, físicos e mineralógicos para verificar sua influência na reflectância. Os dados espectrais foram coletados, utilizando espectrorradiômetro no intervalo de 400 a 2.500 nm, em laboratório. O processo erosivo dos solos foi considerado de acordo com as profundidades de coleta de amostras no perfil, sendo: 0-5, 10-20, 40-60 e 60-80 cm, correspondentes à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Erosão; Radiometria.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200023

Avaliação de atributos de Latossolo Bruno e de Terra Bruna Estruturada da região de Guarapuava, Paraná, por meio de sua energia refletida
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,J. A. M.; Garcia,G. J.
Este trabalho teve por objetivo estudar espectralmente amostras de Latossolo Bruno e Terra Bruna Estruturada, provenientes de rochas vulcânicas ácidas na região Centro Sul do estado do Paraná, nas profundidades de 0-20 e 40-60 cm. Foram realizadas a caracterização, discriminação e previsão dos atributos desses solos por meio de sua energia refletida, obtidas em laboratório, pelo sensor IRIS, na faixa espectral de 400 a 2.500 nm. Foi possível discriminar os solos pela intensidade de reflectância e feições de absorção, apesar de apresentarem altos teores de óxidos de ferro, matéria orgânica e textura muito argilosa. A análise discriminante foi 100% eficiente na separação dos solos por sua energia refletida. A gibbsita, a matéria orgânica, a CTC e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectância; Química e física de solos; Mineralogia de solos; Sensoriamento remoto.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200018

Espectros Vis-NIR do Solo e Fuzzy K-Médias Aplicados na Delimitação de Unidades de Mapeamento de Solos em Topossequências
Provedor de dados: 90
Autores: Rizzo,Rodnei; Demattê,José A.M; Lacerda,Marilusa Pinto Coelho.
RESUMO O conhecimento dos solos é cada vez mais importante para que o uso dele seja realizado corretamente na agropecuária, no crescimento urbano, na conservação dos recursos naturais, entre outros. Entretanto, verifica-se carência de profissionais qualificados para a caracterização e os mapeamentos pedológicos, particularmente em escalas de maior detalhamento. Essa carência, aliada aos avanços das ferramentas computacionais e do sensoriamento remoto, promoveu o surgimento do Mapeamento Digital de Solos (MDS), que busca auxiliar e agilizar as atividades de levantamento pedológico. Assim, este trabalho objetivou desenvolver uma metodologia de delimitaçao de unidades de solos em topossequências por meio do comportamento espectral dos solos no comprimento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Espectroscopia de solos; Topossequências; Comportamento espectral.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000601533

Variações espectrais em solos submetidos à aplicação de torta de filtro
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,José Alexandre M.; Silva,Maria Ligia de Souza; Rocha,Genelício Crusoé; Carvalho,Laércio Alves de; Formaggio,Antônio Roberto; Firme,Lílian Pittol.
Este trabalho teve por objetivo avaliar as alterações nas curvas espectrais de solos submetidos à aplicação da torta de filtro. Foi usado um espectrorradiômetro operando na faixa espectral entre 450 e 2.500 nm, em condições de laboratório. Amostras de quatro classes de solos, Latossolo Vermelho distrófico típico (LVd), Latossolo Vermelho distróférrico típico (LVdf), Argissolo Vermelho distrófico típico(PVd) e Cambissolo Háplico alumínico típico (CXa) foram subdivididas em subamostras que receberam tratamentos equivalentes a 0, 40 e 80 t ha-1 de torta de filtro, subproduto da produção de açúcar e álcool. A reflectância espectral dessas amostras foi obtida pelo espectrorradiômetro FieldSpec. A alteração da reflectância do solo com a aplicação da torta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Reflectância de solos; Radiometria; Química do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300001

Variações induzidas de atributos químicos e sua influência na reflectância espectral de três solos do estado do Paraná
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,J. A. M.; Garcia,G. J.; Prochnow,L. I.
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência de alterações induzidas em alguns atributos químicos da caulinita e dos solos Latossolo Roxo, Latossolo Bruno e Terra Bruna Estruturada, encontrados no Estado do Paraná, sobre a sua reflectância espectral. Foram realizados tratamentos para saturação das amostras dos solos e mineral de argila, com soluções de acetado de cálcio e acetato de sódio, bem como incubações com carbonato de cálcio e com bicarbonato de sódio. Dados espectrométricos das amostras de argila e de solos foram obtidos na faixa espectral entre 400 e 2.500 nm em laboratório. Os tratamentos com acetado de cálcio e com acetato de sódio, nas amostras dos três solos e nas amostras do mineral de argila caulinita, promoveram aumentos no teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Espectrorradiometria; Química do solo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000300014

Metodologia para reconhecimento de três solos por sensores: laboratorial e orbital
Provedor de dados: 90
Autores: Demattê,J. A. M.; Toledo,A. M. A.; Simões,M. S.
O presente trabalho teve como objetivo estabelecer um método para a utilização de dados espectrais, obtidos em laboratório e imagens do Landsat 5, no reconhecimento e discriminação de três classes de solos do estado de São Paulo. Foram coletadas amostras de solo e obtidos os dados de reflectância por espectrorradiômetro em laboratório como padrão de um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf), um Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) e Neossolo Quartzarênico (RQ). Foram extraídos dados de reflectância das imagens, com os quais se efetuou a classificação digital pelo classificador Spectral Angular Mapper. As curvas espectrais obtidas por espectrorradiômetro em laboratório mostraram três padrões distintos de comportamento espectral, baseados nas diferenças da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação de solos; Sensoriamento remoto; Classificação digital; Imagem de satélite; Mapeamento; Radiometria.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000500010

Ocupação do solo, fragmentação da paisagem e qualidade da água em uma pequena bacia hidrográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Henrique M. L.; Santos,Loyane B. dos.
A intensidade de uso e ocupação do solo e a fragmentação da paisagem, estimadas através de técnicas de processamento de imagens de satélite, foram relacionadas a parâmetros químicos e físicos de qualidade de água, medidos em 3 pontos de captação do córrego Ponte de Terra, localizado no Distrito Federal. Os parâmetros analisados, coletados mensalmente na bacia (A = 9,8 km²), foram: a cor, a turbidez, a condutividade elétrica, a concentração de amônia, a demanda química de oxigênio (DQO) e o índice de qualidade da água (IQA). Estudou-se, também, a estacionariedade das séries históricas dos parâmetros entre os anos de 1992 e 2005, quando a bacia sofreu um processo significativo de ocupação do solo. Indicadores de intensidade de ocupação do solo (LUIm) e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica do uso do solo; Sensoriamento remoto; Impacto; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700015

Uso de imagens do sensor ASTER na identificação de níveis de degradação em pastagens
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Melchior C.; Riva,Rogério D. D.; Chagas,César da S.; Oliveira,Henrique de; Dias,Luiz E.; Fernandes Filho,Elpídio I.; Soares,Vicente P.
O manejo inadequado e a baixa disponibilidade de nutrientes nos solos da Zona da Mata de Minas Gerais, têm resultado em baixas produtividades de pastagens, aparecimento de solos descobertos e perdas de solo por erosão. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade das imagens do sensor ASTER em identificar diferentes níveis de degradação de pastagens. A área de estudo inclui parte dos municípios de Viçosa, Teixeiras e São Miguel do Anta, perfazendo cerca de 3.314 ha. Devido às características das pastagens da região, foram utilizados quatro níveis de degradação: leve, moderada, forte e muito forte. A classe que apresentou maior erro de classificação foi a pastagem com nível de degradação muito forte (Pastagem 4), com 53,91% dos pixels classificados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagens degradadas; Sensoriamento remoto; Classificação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100029

Albedo da superfície por meio de imagens TM-Landsat 5 e modelo numérico do terreno
Provedor de dados: 91
Autores: Giongo,Pedro R.; Vettorazzi,Carlos A.
Objetivou-se, na presente pesquisa, estimar o albedo da superfície na Bacia do Rio Corumbataí, localizada no Estado de São Paulo, Brasil, com uso de imagens do Mapeador Temático (TM) do satélite Landsat 5, juntamente com o Modelo Numérico do Terreno (MNT) para considerar a inclinação e o sentido de declive do terreno, além da aplicação do algoritmo Mapping Evapotranspiration at High Resolution and with Internalized Calibration (METRIC). Utilizaram-se dados complementares disponíveis em estação meteorológica localizada na região de estudo e dez imagens datadas de 01/02/2009, 04/02/2010, 22/04/2009, 24/05/2009, 12/06/2010, 08/07/2008, 30/07/2010, 31/08/2010, 13/09/2009 e 31/10/2009. O uso de imagens TM-Landsat 5 com o algoritmo METRIC e o MNT permitiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Sensoriamento remoto; Refletividade; METRIC.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800008

Mapeamento de áreas aluvionares no semiárido brasileiro por meio de dados colaterais e imagens orbitais
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Helio L.; Cabral,Jaime J. da S. P.; Araújo Filho,José C. de; Montenegro,Suzana M. G. L.
A região semiárida do Brasil possui grande potencial para armazenamento de água em áreas aluvionares, podendo potencializar a pequena agricultura. Verifica-se a necessidade de uma metodologia para mapeamento dessas áreas, com o objetivo de futuros estudos in loco para implantação de barragens subterrâneas e manejo correto dos solos aluvionares. Neste sentido, objetivou-se a aplicação de imagens Landsat- Mapeador Temático 5 em conjunto com dados colaterais, como a rede de drenagem, mapa de classes de solo e mapa de relevo para auxiliar na classificação de terraços aluviais. Teve-se, como área de estudo, a bacia do Rio Pajeú, no sertão do estado de Pernambuco. Buscou-se também, por meio de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), a avaliação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos aluviais; Classificação supervisionada; Sensoriamento remoto; Relevo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700011

Evolução do uso do solo em uma área piloto da região de Vacaria, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fabíola; Mielniczuk,João; Oliveira,Elisandra S.; Tornquist,Carlos G.
A região dos Campos de Cima da Serra, RS foi ocupada, tradicionalmente, pela pecuária extensiva, porém nos anos 50 se iniciou a transição de campo nativo para a agricultura empresarial, mecanizada com culturas anuais e pomares. Este trabalho avaliou, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, as modificações na cobertura do solo decorrentes de atividades antrópicas verificadas nesta época até os dias atuais, em uma área piloto ao norte envolvendo parte da zona urbana de Vacaria, RS. A década de 60 a ocupação da terra foi identificada através da interpretação de aerofotos datadas de 1964. A partir de 1972 foram utilizadas imagens LANDSAT - sensor MSS, datadas de 1976 e sensor - TM, datadas de 1987 e 1996, e Eros A de 2005, todas classificadas em mapas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Análise da cobertura do solo; Campos de Cima da Serra.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000003

EXTRAÇÃO DE SOLO EXPOSTO E INFERÊNCIA DO TIPO DE SOLO A PARTIR DO ESTUDO DA DRENAGEM USANDO-SE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Motta,Jedman Dantas; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Gonzaga,Eduardo da Nóbrega.
RESUMO Este trabalho procura obter uma região de solo exposto a partir da observação do atributo cor e inferir sobre determinado tipo de solo a partir de um mapa de drenagem obtido através de imagens temáticas TM-Landsat (banda 5 e composições coloridas 7R/2G/1B, 7R/5G/2B e 5R/4G/3B) georefenciadas. A região considerada localiza-se próximo à cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, onde existem poucos trabalhos utilizando produtos Landsat, e quase nenhum trabalho cartográfico, devido à grande concentração de nuvens durante todo o ano, o que dificulta a obtenção dos dados por meio aéreo ou espacial.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; SGI; Drenagem.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100029

USO DE FERRAMENTAS DA INTERNET NO ENSINO DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Edilberto Bezerra de; Candeias,Ana Lúcia Bezerra.
RESUMO Esta pesquisa consistiu no desenvolvimento de uma metodologia de ensino, a partir da utilização de ferramentas da INTERNET, para a disciplina de Sensoriamento Remoto I, ministrada no DEAg (Departamento de Engenharia Agrícola) da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e está vinculada ao programa da UFPB para informatização de disciplinas dos cursos de Engenharia. Nesta metodologia são abordados todos os tópicos do seu programa. Na abordagem, apesar de ser dirigida aos cursos de Engenharia Agrícola, os temas básicos e aplicações são de interesse de diversos cursos de engenharia e áreas afins. A deficiência de material didático básico para dar suporte a tal disciplina é muito grande, principalmente nos cursos de Engenharia Agrícola, que tratam de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola e ambiental; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Sistemas geográficos de informação; Multimídia.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100107

Dinâmica do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica do semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Victor H. R.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Almeida,Cristiano das N.; Lima,Eduardo R. V. de; Ribeiro Neto,Alfredo; Moura,Glawbber S. S. de.
As mudanças no uso e na ocupação do solo, provocadas pelas ações antrópicas, têm gerado grandes impactos nas paisagens. Esses impactos podem ser mitigados através do monitoramento do uso e da cobertura do solo utilizando-se informações espaço-temporais das modificações ocorridas na paisagem. Este trabalho apresenta uma análise espaço-temporal detalhada da dinâmica do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do riacho São Paulo, localizada na região semiárida do Estado de Pernambuco, entre os anos de 1991 e 2010. Partindo da classificação de três imagens de satélite dos anos de 1991, 2000 e 2010, foram utilizadas matrizes de transição, associadas à álgebra de mapas e métricas da paisagem. Os resultados mostraram que durante o período estudado as classes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Métricas da paisagem; Região semiárida.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100009

Implantação de Reservas Legais: uma nova perspectiva na conservação dos recursos naturais em paisagem rural
Provedor de dados: 91
Autores: Déstro,Guilherme F. G.; Campos,Sérgio.
A partir do Código Florestal de 1965, tornou-se obrigatória, a toda propriedade rural, a destinação de parte de suas terras para implantação da Reserva Legal. Quando se faz um diagnóstico pelo Brasil verifica-se que são raras as unidades produtivas que cumprem tal instrumento legal. Este trabalho teve como objetivo geral debater formas para a implantação de Reservas Legais a partir da análise da deterioração ambiental em uma bacia hidrográfica, razão pela qual se realizou um diagnóstico ambiental com base em três diagnósticos correlatos: físico-conservacionista, socioeconômico e qualidade ambiental. Conseguiu-se, através deste estudo, identificar os relevantes fatores de agressão à Bacia estudada e indicar as principais vulnerabilidades às quais a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SIG-SPRING; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Deterioração ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800014

Capacidade de um sensor ótico em quantificar a resposta da cana-de-açúcar a doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Frasson,Flávia R.; Amaral,Lucas R.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
Técnicas de agricultura de precisão são alternativas para otimizar a utilização de insumos, dentre eles o nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade de uso de um sensor ótico ativo comercial na cultura da cana-de-açúcar, verificando sua capacidade em identificar a resposta da cultura a diferentes doses de nitrogênio (N). Para tanto um experimento em blocos ao acaso foi instalado em área experimental de cana-de-açúcar de terceiro corte, colhida mecanicamente, com diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1) e quatro repetições. Aos 30, 60 e 90 dias após o corte (DAC) realizou-se a mensuração do NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada) a partir do sensor ótico. Não se obteve resposta do NDVI mensurado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; NDVI.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200014

Influência da direção de semeadura do milho nas variáveis reflectância e índice de vegetação verde normalizado
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G. de; Orlando,Gracielle A.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Silva,Edson A. da; Scharf,Peter.
Com este trabalho, objetivou-se estudar a influência da direção de semeadura do milho (Zea Mays L.) na sua reflectância na banda 550 nm (r550) e no Índice de Vegetação Verde da Diferença Normalizado - IVVDN, visando fornecer informações necessárias à viabilização de um sistema de aplicação localizada de nitrogênio (N) em tempo real. O sistema de semeadura utilizado foi o direto, administrando-se os nutrientes de acordo com análise do solo e com uma taxa de N de 160 kg ha-1. As linhas de semeadura foram localizadas na direção Norte-Sul e Leste-Oeste. Conclui-se que o milho semeado na direção Leste-Oeste apresentou valores para reflectância r550 e índice de vegetação IVVDN menores e menos dependente da hora do dia que o milho semeado na direção Norte-Sul. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; IVVDN; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100012

Uso de imagens MODIS no monitoramento do fluxo de sedimentos no reservatório de Três Marias
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Carlos E. T.; Menezes,Paulo H. B. J.; Martinez,Jean-Michel; Roig,Henrique L.; Villar,Raúl A. E.
Objetivou-se, neste trabalho, monitorar o fluxo de entrada de sedimentos no braço do Rio Indaiá no reservatório de Três Marias, MG, com base em dados das imagens de satélites. Foram adquiridas séries temporais de 12 anos das imagens MODIS (Terra e Aqua), compostas de 8 dias. Estimativas de reflectância da superfície foram calculadas usando-se o algoritmo MOD3R. Dados hidrossedimentométricos da estação de monitoramento do Rio Indaiá foram integrados às análises para se entender a relação entre as respostas das imagens de satélites e as medições de campo. Os resultados apontaram uma forte relação entre os dados de reflectância e a descarga sólida calculada no Rio Indaiá; há, também, uma forte variação da reflectância ao longo do braço do reservatório no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Assoreamento; Cor das águas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500007

Correlação espacial do índice de vegetação (NDVI) de imagem Landsat/ETM+ com atributos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Zanzarini,Fabricio V.; Pissarra,Teresa C. T.; Brandão,Flavia J. C.; Teixeira,Daniel D. B.
As tecnologias de agricultura de precisão, como o uso da variabilidade espacial dos atributos do solo, vêm sendo muito estudadas para a cultura de cana-de-açúcar. Dentre essas tecnologias se destaca o uso de índices de vegetação derivados de produtos de sensoriamento remoto, como poderosas ferramentas indicadoras do desenvolvimento da vegetação. Objetivou-se, neste estudo, analisar a variabilidade espacial dos teores de argila, fósforo e o pH de um Latossolo Vermelho-amarelo em área com produção de cana-de-açúcar e correlacioná-los com o índice espectral de vegetação (NDVI). Foram estudados, a partir de uma malha georreferenciada, os atributos do solo (argila, fósforo e pH) e gerados mapas de variabilidade espacial. Para esses mesmos locais calculou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Variabilidade espacial; Argila; PH; Fósforo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600006

Diagnose nutricional com o uso de sensor óptico ativo em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. de A.; Molin,José P.; Motomiya,Wagner R.; Biscaro,Guilherme A.
Este trabalho objetivou avaliar a resposta espectral do dossel de plantas à variação de doses de nitrogênio (N) e sua relação com os teores foliares de N, índice de clorofila e produtividade na cultura do algodoeiro. O experimento foi conduzido em Chapadão do Sul, MS, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco doses de N: 0, 30, 70, 110 e 150 kg ha-1, divididas em duas aplicações aos 28 e 41 dias após a emergência utilizando-se, como fonte, o fertilizante ureia. As maiores correlações dos índices de clorofila e do índice de vegetação por diferença normalizada com a produtividade foram observadas na quarta leitura, aos 56 dias após a emergência, indicando que neste período a produtividade já pode estar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação; Gossypium hirsutum; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100003

Índices de vegetação no milho em função da hora do dia e da taxa de nitrogênio aplicada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G.; Rocha,Teoferson; Uribe-Opazo,Miguel A.; Nóbrega,Lúcia H. P.
Métodos têm sido propostos visando à melhoraria da administração de nitrogênio (N) e, simultaneamente, ao aumento de produtividade com a proteção do meio ambiente, diminuindo a concentração de nitratos no solo e na água, em que um deles, a agricultura de precisão, consiste na aplicação localizada dos insumos agrícolas em função da necessidade específica local. Neste contexto, a medição da reflectância espectral foliar da planta se apresenta como método promissor para o sensoriamento instantâneo da deficiência de N em milho, através do cálculo de índices de vegetação; entretanto, não são bem conhecidas as características da interação das plantas com a radiação solar. Avaliou-se, neste trabalho, o comportamento dos índices de vegetação em relação à hora do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Reflectância; Sensoriamento remoto; Zea mays L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700008

Qualidade ambiental dos fragmentos florestais na Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim entre 1972 e 2013
Provedor de dados: 91
Autores: Fengler,Felipe H.; Moraes,Jener F. L. de; Ribeiro,Admilson I.; Peche Filho,Afonso; Storino,Moisés; Medeiros,Gerson A. de.
A localização da Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim, próximo a grandes centros urbanos e parques industriais, tem contribuído para a valorização das suas terras; em consequência, a região apresenta intenso processo de urbanização, que resultou em um aumento crescente da perturbação ambiental nas áreas florestais. Dada à necessidade de manutenção da vegetação natural, visto que a bacia hidrográfica é a fonte da água utilizada no abastecimento de Jundiaí, SP, este trabalho avaliou as modificações na qualidade ambiental dos fragmentos florestais da bacia hidrográfica entre 1972 e 2013. A qualidade ambiental foi determinada por meio da avaliação de nove indicadores de perturbação ambiental obtidos através de técnicas de Geoprocessamento e integrados pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multicritério; Perturbação ambiental; Uso e ocupação do solo; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400402

Zoneamento agroecológico do município de Lagoa Seca, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Íris do S.; Andrade,Leonaldo A. de; Almeida,José A. P. de.
Visa-se, cinzelar, neste estudo um zoneamento em que se considerem os aspectos agrícolas, ecológicos e sociais inerentes ao município de Lagoa Seca, PB, elaborado através da análise dos vários cenários apresentados na área. O uso de um conjunto de recursos, como fotointerpretação, processamento de imagens georreferenciadas, posicionamento por satélites, associados à teoria sistêmica de Bertrand, possibilitou a identificação, delimitação e análise das áreas de uso antrópico, agrícola e das áreas com remanescentes vegetais significativos, que caracterizam o município. Foram elaborados para a área em estudo, arquivos digitais georreferenciados, relativos aos temas: limite municipal, áreas urbanizadas, infra-estrutura viária, rede de drenagem, altimetria,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapeamento; Paisagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500016

AVALIAÇÃO DO INCREMENTO DE AÇUDES E SUA RELAÇÃO COM O USO DO SOLO, ATRAVÉS DO USO DE IMAGENS TM/LANDSAT-5: ESTUDO DE CASO
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Joedla Rodrigues de; Barbosa,Marx Prestes; Dantas Neto,José.
RESUMO O presente trabalho teve o objetivo de estudar as bacias hidrográficas dos açudes Pilões e São Gonçalo, na região do semi-árido do Estado da Paraíba, Brasil, para avaliar o incremento de açudes e sua relação com o uso da terra para os anos de 1984 (precipitação 940mm) e 1990 (precipitação de 442mm). Nas imagens Landsat, ambas as bacias apresentam características fisico-hidrológicas semelhantes e apresentam a mesma quantidade de açudes com espelho d'água acima de 4,0ha. Devido ao tamanho diferenciado das bacias hidrográficas, elas possuem densidades diferentes de açudes. Este estudo verificou que o aumento no número de açudes não está diretamente relacionado com o uso agrícola intensivo do solo, os dois fatores corroboraram para este fato: o primeiro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Semi-árido; Bacia hidrográfica.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200243

Utilização de redes neurais artificiais na classificação de níveis de degradação em pastagens
Provedor de dados: 91
Autores: Chagas,César S.; Vieira,Carlos A. O.; Fernandes Filho,Elpídio I.; C. Júnior,Waldir de.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência dos classificadores redes neurais artificiais (RNA) e o de máxima verossimilhança (Maxver) na classificação do uso da terra no município de Viçosa, MG, a partir de imagens do sensor ASTER, com ênfase nos níveis de degradação das pastagens. Neste estudo, foram identificados três níveis de degradação das pastagens (moderado, forte e muito forte) e avaliada uma composição da imagem do sensor ASTER contendo as 3 bandas do visível e infravermelho próximo, com resolução espacial de 15 m. O simulador de redes neurais empregado foi o "Java Neural Network Simulator" e o algoritmo de aprendizado, o backpropagation. Os resultados mostram que a classificação por redes neurais, embora apresente resultado ligeiramente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aster; Sensoriamento remoto; Classificação supervisionada.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300014

Série temporal de índice de vegetação sobre diferentes tipologias vegetais no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Kuplich,Tatiana M.; Moreira,Andreise; Fontana,Denise C.
Com este trabalho objetivou-se identificar a dinâmica fenológica das principais tipologias vegetais do Rio Grande do Sul, para o período de 2000 a 2010, utilizando-se dados de Enhanced Vegetation Index, através da transformada de ondaleta. A identificação da fenologia em ciclos ou padrões sazonais em séries temporais de índices de vegetação, obtidos por sensores orbitais, permite a observação de anomalias e os efeitos de mudanças climáticas ou ambientais. Um perfil temporal do Enhanced Vegetation Index foi construído para o Rio Grande do Sul e retiradas amostras para quatro tipologias vegetais: campo nativo, floresta ombrófila mista, cultivo de soja e de arroz. Essas amostras foram submetidas à transformada de ondaleta, que permitiu a decomposição da série...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação melhorado; Ondaleta; Fenologia; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000014

Curvas de nível obtidas de aerofotos verticais
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Zacarias Xavier de; Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Pollo,Ronaldo Alberto.
Objetiva-se, com este trabalho, obter curvas de nível a partir de fotografias aéreas verticais, utilizando-se de gráfico linear de correção, em áreas com diferentes classes de declividade. A análise estatística dos dados foi efetuada por meio de regressões múltiplas das variáveis, erro horizontal e erro vertical, em função das variáveis independentes: altitude; altitude e declividade. Os erros médios horizontais e verticais pouco dependem da altitude, bem como da altitude e declividade, induzindo à conclusão de que não há necessidade de se levar em conta compartimentos de relevo com declividades uniformes e constantes para o traçado das curvas de nível em aerofotos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotografias aéreas; Curvas de nível; Sensoriamento remoto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100020

Evolução da cobertura vegetal e uso agrícola do solo no município de Lagoa Seca, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Íris do S.; Andrade,Leonaldo A. de; Almeida,José A. P. de.
O presente estudo consiste no levantamento de informações relacionadas aos aspectos biofísicos, mapeamento e quantificação da vegetação natural e das áreas agricultáveis, mediante interpretação de fotos aéreas de 1984, análise visual de imagem digital do satélite Landsat, canais Tm³, TM4 e TM5, datada de 10 de julho de 1989 e no levantamento de coordenadas através do Sistema de Posicionamento Global (GPS), 2001. Foram elaborados, para a área em estudo, arquivos digitais georreferenciados, referentes aos temas limite municipal, cobertura vegetal natural e uso agrícola do solo, em ambos os períodos, 1984 e 2001, utilizados para a classificação da vegetação secundária dominante, na circunscrição das áreas de uso agrícola, de acordo com a prática agrícola...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapeamento; Vegetação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500015

Relações empíricas entre a estrutura da vegetação e dados do sensor TM/LANDSAT
Provedor de dados: 91
Autores: Accioly,Luciano J. de O.; Pachêco,Admilson; Costa,Thomaz C. e C. da; Lopes,Osvaldo F.; Oliveira,Maria A. J. de.
A utilização de dados espectrais, na estimativa de parâmetros estruturais da vegetação, constitui-se num dos mais importantes papéis do sensoriamento remoto dos ecossistemas naturais. Neste trabalho foram aplicadas transformações espectrais, como os índices de vegetação e a fração de vegetação obtida pelo modelo de análise de misturas em dados do sensor TM/LANDSAT, com o objetivo de se estimar parâmetros estruturais da Floresta Nacional do Araripe, no Ceará. As imagens foram calibradas para radiância, ao nível do solo, e antes do processamento foram removidos seus "outliers". Tanto a fração de vegetação verde quanto os índices de vegetação e as respostas de bandas individuais, apresentaram correlação positiva e significativa com as estimativas da altura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Análise de misturas espectrais; Índices de vegetação; Variáveis estruturais; Tipologias de vegetação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300019

CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DAS FEIÇÕES ASSOCIADAS AOS SOLOS LATERÍTICOS, ATRAVÉS DO SENSORIAMENTO REMOTO E DAS TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS APLICADAS ÀS IMAGENS DE SATÉLITE
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Edilberto Bezerra de; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Vertamatti,Eugênio.
RESUMO Este trabalho apresenta uma metodologia para a caracterização e extração das feições associ- adas aos solos lateríticos, baseada nos estudos de Sensoriamento Remoto e em técnicas de processamento de imagens. A área teste está localizada no Estado de São Paulo, próximo à cidade de Campinas, a qual possui várias classes de latossolo. Tem-se o mapa de solo (1:50.000) desta região e as imagens TM-LANDSAT de um período seco, quando a superfície do solo está quase totalmente exposta. Técnicas de processamento de imagens, tal como restauração linear de contraste, stretching, transformação IHS, atributo de cor e filtro de fechamento e abertura, foram aplicadas para auxiliar na caracterização e extração das feições de tais solos. O sistema de informação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Sensoriamento remoto; Processamento de imagem; Morfologia matemática.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100051

Discriminação de áreas de soja por meio de imagens EVI/MODIS e análise baseada em geo-objeto
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Junior,Carlos A. da; Frank,Thiago; Rodrigues,Taíssa C. S.
Neste trabalho objetivou-se estimar e mapear áreas plantadas com soja [Glycine max (L.) Merr.] por meio de imagens multitemporais EVI/MODIS e classificação de imagens baseada em geo-objeto. A área de estudo compreendeu o Sul do estado do Maranhão. Para o mapeamento das lavouras de soja foram utilizados o índice de vegetação realçado (EVI) e o índice de valorização das culturas (CEI) para a classificação das imagens do sistema-sensor Terra/MODIS. Para tal cálculo foram utilizadas doze imagens compreendendo entressafra e safra da cultura, conforme calendário agrícola do Estado. Além disto, foi empregada a segmentação utilizando-se parâmetros de escala 250, os algoritmos "classification" e "merge region" e extração de atributos para classificação baseada em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação digital de imagens; Estimativa de área agrícola; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100007

O USO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA DETERMINAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DE PARTE DO SETOR LESTE DA BACIA DO RIO SERIDÓ, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Maria de Fátima; Barbosa,Marx Prestes; Silva,Miguel José da.
RESUMO Com esta pesquisa, desenvolveu-se uma metodologia baseada em técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, com o objetivo de gerar um banco de dados que permita a determinação da aptidão agrícola das terras de parte do setor leste da bacia do Rio Seridó, no Estado da Paraíba. Utilizando-se o sistema de informações geográficas, SGI versão 2.5E, foi criada a estruturação de uma base de dados georreferenciada. Conforme o mapa de aptidão obtido, três classes foram definidas como: 3(bc) - aptidão restrita para lavouras com os níveis de manejo B e C; 5(n) - restrita para pastagem natural e sem aptidão para silvicultura; e 6 - sem aptidão para uso agrícola, exceto em casos especiais, e recomendada para a preservação da flora e da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Sensoriamento remoto; Aptidão agrícola.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200195

Uso de imagens TM/Landsat-5 e termometria na identificação e mapeamento de solos afetados por sais na região de Sousa, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Cícero O.; Barbosa,Marx P.; Lima,Vera L. A. de; Silva,Miguel J. da.
A região de São Gonçalo/Baixada de Sousa é um dos principais centros agrícolas do Estado da Paraíba. O manejo inadequado das terras e da irrigação tem sido responsável pela redução do rendimento das culturas e pela degradação dos solos, por salinização. Na mitigação das vulnerabilidades agrícolas, o geoprocessamento está consolidado como ferramenta poderosa no estudo e monitoramento do meio ambiente, visando ao desenvolvimento sustentável, com diminuição dos riscos a desastres. O objetivo deste trabalho foi o uso de imagens TM/Landsat-5 (análise visual e processamento digital), de medidas superficiais de temperatura e de um SIG na identificação e mapeamento de solos afetados por sais. Os resultados mostraram que, ao longo dos últimos anos, houve incremento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sensoriamento remoto; Termometria; SIG.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200032

Identificação da dinâmica espaço-temporal para estimar área cultivada de soja a partir de imagens MODIS no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Juliana S. dos; Fontana,Denise C.; Silva,Thiago S. F.; Rudorff,Bernardo F. T.
Com este trabalho propõe-se definir um método para estimar a área cultivada de soja na região norte do Rio Grande do Sul. Foram propostos seis métodos baseados no perfil espectro-temporal e de valores mínimos e máximos de imagens NDVI/MODIS referentes às etapas de semeadura, máximo desenvolvimento e colheita das áreas de soja. As estimativas obtidas foram comparadas com dados oficiais do IBGE a partir de análises estatísticas e da análise espacial fuzzy. Os resultados indicaram que estimativas agrícolas satisfatórias são dependentes de características como o tamanho, o tipo de manejo e a época de plantio e de colheita das lavouras. Para todos os métodos avaliados foram obtidos valores de coeficientes de determinação e da análise fuzzy superiores a 0,8 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens multitemporais; Fenologia; Previsão de safras; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100008

Vulnerabilidade à erosão do solo da região do Alto Rio Pardo, Pardinho, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Fernanda L.; Campos,Sérgio.
Com este trabalho se visou à elaboração de um banco de dados com informações cadastrais e de um mapa temático de vulnerabilidade natural à erosão para futuros zoneamento ecológicos da bacia do Alto Rio Pardo, Pardinho, SP, através do Sistema de Informações Geográficas SPRING, utilizando-se da imagem digital do sensor Landsat 7 ETM+, e como fonte de dados: mapa de solos, cartas topográficas, geológicas e geomorfológicas e dados de precipitação. O mapa de vulnerabilidade à erosão foi elaborado a partir de regiões espectralmente homogêneas, sendo os pesos médios para cada tema associado a um valor de vulnerabilidade, gerando uma grade resultante da média zonal que, fatiada em termos de vulnerabilidade, resultou no mapa de vulnerabilidade à erosão. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso do solo; SIG-SPRING; Sensoriamento remoto.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600012

Albedo à superfície a partir de imagens Landsat 5 em áreas de cana-de-açúcar e cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Giongo,Pedro R.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B.; Rocha,Humberto R. da; Medeiros,Sérgio R. R. de; Nazareno,Aérica C.
Propôs-se, neste trabalho, estimar dados de albedo à superfície terrestre usando-se o sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT 5 e compará-lo com dados de duas estações agrometeorológicas localizadas em região de Cerrado e a outra em cultivo da cana-de-açúcar. A região de estudo está localizada no município de Santa Rita do Passa Quatro, SP, Brasil. Para a realização do estudo obtiveram-se seis imagens orbitais do satélite Landsat 5 sensores TM, na órbita 220 e ponto 75, nas datas de 22/02, 11/04, 29/05, 01/08, 17/08 e 21/11, todas do ano de 2005, a que correspondem os dias juliano de 53, 101, 149, 213, 229 e 325, respectivamente. As correções geométricas para as imagens foram realizadas e geradas as cartas de albedo. O algoritmo SEBAL estimou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Radiação atmosférica; SEBAL.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300007

Tecnologias geoespaciais no gerenciamento da cultura da maçã
Provedor de dados: 94
Autores: Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Aulicino,Luigi Carli Marroni; Moreira,Mauricio Alves.
No presente trabalho, foram utilizadas tecnologias geoespaciais visando a auxiliar o gerenciamento e o manejo da cultura da maçã. Um GPS de navegação foi utilizado para delimitar 201 quadras de maçã na Fazenda Rio Verde situada no município de Fraiburgo-SC. As coordenadas dos pontos (waypoints) foram introduzidas num sistema de informações geográficas (SIG), obtendo-se um mapa com a distribuição dos limites das quadras de maçã. Estes limites foram associados a um banco de dados contendo informações cadastrais, tais como: variedade, data de plantio e área. Imagens do sensor ETM+ do satélite Landsat-7, adquiridas em 07 de janeiro de 2000 e 05 de agosto de 2001, foram utilizadas para mapear o uso e ocupação do solo nas áreas restantes da fazenda. O tamanho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maçã; Sistema de Informações Geográficas; SIG; Sensoriamento remoto.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452003000100031

Espectroscopia VIS-NIR-SWIR na avaliação de solos ao longo de uma topossequência em Piracicaba (SP)
Provedor de dados: 124
Autores: Demattê,José A. M.; Araújo,Suzana Romero; Fiorio,Peterson Ricardo; Fongaro,Caio Troula; Nanni,Marcos Rafael.
RESUMOObjetivou-se neste trabalho caracterizar diferentes solos por espectrorradiometria de reflectância ao longo de uma topossequência na região de Piracicaba, SP. Amostras de solo foram coletadas e analisadas em campo, em laboratório de análises químicas e por sensores Vis-NIR (400-2500 nm). Alterações nos solos da topossequência foram identificáveis nas informações espectrais. Constituintes dos solos, tais como, matéria orgânica, mineralogia, formas de óxidos de ferro e granulometria foram determinantes nas variações das feições de absorção e intensidades de reflectância. Cada perfil mostrou características espectrais diferenciadoras entre horizontes, relacionadas à intensidade, feições de absorção e morfologia da curva. A avaliação morfológica não pode...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos-espectroscopia; Sensoriamento remoto; Mapeamento de solos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000400679

USOS DE GEOPROCESSAMENTO NA AVALIAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE PASTAGENS NO ASSENTAMENTO ILHA DO COCO, NOVA XAVANTINA – MATO GROSSO, BRASIL
Provedor de dados: 107
Autores: Ferreira, Gabriel Caymmi Vilela; Ferreira Neto, Jose Ambrosio.
A pecuária extensiva tem sido a principal forma de produção da bovinocultura de corte no Brasil. A pastagem, por sua vez, tem papel central neste sistema, pois é a principal fonte de alimentação. Neste trabalho, buscou-se apresentar técnicas de sensoriamento remoto que possam identificar e classificar pastagens em diferentes processos de degradação, por meio da Cobertura Vegetal da Pastagem – CVP. Constataram-se cinco classes diferentes de degradação no Assentamento Ilha do Coco – MT, além do processo de evolução da pastagem ao longo do tempo, ao comparar-se o período inicial de criação com o período atual (2014). Verificou-se que, ao longo do tempo, a degradação da pastagem diminui neste assentamento, fruto de uma diminuição na taxa de lotação do gado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Ambientais pastagem degradada; Sensoriamento remoto; Assentamento rural.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/894

NOTA TÉCNICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DO DESMATAMENTO E EXPANSÃO AGRÍCOLA ENTRE 1984 A 2010 NA SUB-BACIA DO RIO URUÇUÍ-PRETO, PIAUÍ - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n03a08
Provedor de dados: 107
Autores: João Batista Lopes Silva; Universidade Federal do Piauí; Weslem Lima Ferreira; Universidade Federal do Piauí; Karla Nayara Santos Almeida; Universidade Federal do Piauí; Kaise Barbosa Souza; Universidade Federal do Piauí; Julio Cezar Azevedo Nobrega; Universidade Federal do Recôncavo Baiano.
Objetivou-se, nesse trabalho, quantificar a evolução do uso e ocupação do solo entre os anos de 1984 a 2010 na sub-bacia do rio Uruçuí-Preto à montante do riacho da Colher (5.184 km2). Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 5 sensor TM dos anos de 1984, 1990, 1996, 2000, 2006 e 2010. A análise foi realizada por classificação automática supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança, usando as seguintes classes para as fisionomias da área: Cerrado, Caatinga, Mata Ciliar, Queimadas e Solo Exposto/Talhão Agrícola. Após a classificação foi realizada o cômputo das áreas de cada classe. O Cerrado foi fortemente degradado durante esse período (1984 a 2010), com redução de 44,45% de sua área (1.770,89 km2), concomitantemente houve um...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Degradação do cerrado; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/523

USO DE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO NA DETECÇÃO DE PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO DE PASTAGENS
Provedor de dados: 107
Autores: Ricardo Guimarães Andrade; Embrapa Monitoramento por Satélite; Cristina Aparecida Gonçalves Rodrigues; Embrapa Monitoramento por Satélite; Ieda Del'Arco Sanches; UNICAMP; Fábio Enrique Torresan; Embrapa Monitoramento por Satélite; Carlos Fernando Quartaroli; Embrapa Monitoramento por Satélite.
Neste trabalho, objetivou-se aplicação de técnicas de sensoriamento remoto na detecção de processos de degradação de pastagens em três microbacias localizadas no município de Guararapes, SP. Para o estudo, utilizou-se uma imagem do satélite Landsat 5 – TM do dia 02/02/10 e dados georreferenciados das condições das pastagens coletados entre os dias 26 e 29/01/10. Os resultados mostram variação do índice de área foliar (IAF) em função da condição da pastagem e do parâmetro L utilizado na equação do índice de vegetação SAVI. A metodologia de avaliação da cobertura vegetal da pastagem (CVP) e de obtenção de indicadores de degradação de pastagem (IDP) mostrou-se satisfatória para diferenciação de três níveis de degradação. Conforme o IDP, as pastagens das...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola\Manejo e Conservação do Solo cobertura vegetal; Indicadores ambientais; Pastagens degradadas; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/368

YIELD ESTIMATE OF IRRIGATED COFFEE BY SPECTRAL AGRO ECOLOGICAL ZONE METHOD
Provedor de dados: 107
Autores: Almeida, Thomé Simpliciano; Sediyama, Gilberto Chohaku; de Alencar, Leônidas Pena.
The notorious role of coffee in Brazilian economy justifies and motivates the realization of scientific researches that contribute to the improvement of the culture monitoring, refine the productivity estimation and offer political support for planning and commercialization. In this context, the present thesis aimed the monitoring and the productivity estimation of  coffee plantations – located in the northwest of Minas Gerais – by means of an agrometeorological-spectral model. The spectral monitoring was done through the behavior of the EVI and NDVI vegetation indexes, fed by spectral data from MODIS sensor with the MOD13Q1 product. The original mathematical agrometeorologycal model is based on the penalization of cultivation potential productivity due to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia Agrícola balanço hídrico; Modelo agrometeorológico; Sensoriamento remoto.
Ano: 2017
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/727

NOTA TÉCNICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DO DESMATAMENTO NA BACIA DO RIACHO DA ESTIVA, PIAUÍ - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n4p363-370
Provedor de dados: 107
Autores: Silva, João Batista Lopes; Sousa, Pedro Armando; Souza, Kaíse Barbosa; Almeida, Karla Nayara Santos; Pires, Luanna Chácara.
A bacia do riacho da Estiva (3.009,00 km2), afluente do rio Uruçuí-Preto, localizada no sul Estado do Piauí, sofre um processo de abertura de novas áreas e, consequentemente, supressão da vegetação nativa, devido á incorporação de novas áreas para o cultivo da soja, a qual pode ser potencialmente e efetivamente uma das práticas que mais provoca impactos ambientais na região. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho analisar a evolução temporal do uso e ocupação do solo na bacia do riacho da Estiva entre os anos de 1984 a 2010. Foram utilizadas seis cenas do sensor TM do satélite Landsat 5 referentes aos anos 1984, 1990, 1996, 2003, 2006 e 2010. Inicialmente fez-se o pré-processamento das imagens, contraste e correções geométricas. Após as correções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais agricultura; Cerrado; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/600

Potencialidade do uso da terra na microbacia hidrográfica do córrego do ceveiro na região de Piracicaba
Provedor de dados: 63
Autores: Fiorio,Peterson Ricardo; Demattê,José Alexandre M.; Melém Júnior,Nagib Jorge; Mazza,Jairo Antonio.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ocupação agrícola da Microbacia Hidrográfica do Ceveiro para o ano de 1995 e estabelecer a sua potencialidade. Para tanto, foi utilizado o Sistema de Análise Ambiental para Planejamento Agrícola. A microbacia localiza-se na região de Piracicaba, SP, com aproximadamente 1990 ha. Predominam os Podzólicos e os solos Litólicos de textura média e argilosa. O uso da terra foi determinado por fotointerpretação, cujos os limites foram digitalizados e cruzados com os dados de declividade e solos, gerando mapas de intensidade de uso e aptidão agrícola. Os dados indicaram que apenas 27% da área da bacia estava sendo utilizada adequadamente, 48% estava sendo sub-utilizada e 23% excessivamente utilizada, com sérios riscos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aptidão agrícola; Uso da terra; Sensoriamento remoto.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161999000500032

Detecção de Heterodera glycines em plantio de soja mediante espectrorradiometria no visível e infravermelho próximo
Provedor de dados: 102
Autores: SANTOS JUNIOR,RENATO F. DOS; SANTOS,JAIME M. DOS; RUDORFF,BERNARDO F. T.; MARCHIORATO,IVO A.
O ataque do nematóide de cisto da soja, Heterodera glycines, limita o potencial de expansão e maior produtividade de áreas plantadas com soja (Glycine Max). O conhecimento da distribuição espacial desse patógeno na lavoura é fundamental, para elaboração de estratégias de manejo. A área em estudo estava localizada em lavoura de soja, variedade BRS133, localizada no Município de Florínea, SP, com solos naturalmente infestados por H. glycines. Foram obtidas medidas de espectrorradiometria de campo, 112 dias após o plantio, nas regiões do visível e do infravermelho próximo do espectro eletromagnético, a fim de se conhecer o padrão da resposta espectral de plantas atacadas pelo fitonematóide. Paralelamente, foram retiradas amostras de solo e encaminhadas ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Espectrorradiometria de campo; Resposta espectral; Fitonematóides.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-41582002000400004

Geoprocessamento aplicado na identificação e localização potencial de conflitos de uso em áreas de preservação permanente na microbacia do córrego Monte Belo, Botucatu (SP, Brasil)
Provedor de dados: 109
Autores: Campos,Sérgio; Lisboa Pessoa,Mariana; Barbosa,Ana Paula; Mazzer Rodrigues,Flávia; Tarlé Pissarra,Teresa Cristina; Benedictes Mora,Victor.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o geoprocessamento aplicado na identificação e localização potencial de conflitos de uso de 1592 ha em áreas de preservação permanentes (APPs) da microbacia do Córrego Monte Belo - Botucatu (SP, Brasil) (22° 45’ a 22° 48’ de latitude S e de 48° 15’ a 48° 21’ de longitude WGr.) através do uso de Sistema de Informações Geográficas e de imagem de satélite digital, bandas 3, 4 e 5 do Sensor TM, do Landsat 5, da órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 23.10.2006. Os resultados permitiram constatar que 62.78% da área é ocupada com reflorestamento e 37.22% é mata, e que somente 2.65% da área vem sendo usado inadequadamente com reflorestamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Paisaje; Aspectos fisiográficos; Evolução paisagística; Microbacia; Sensoriamento remoto.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122009000400010

Mapeamento da antiga cobertura vegetal de várzea do Baixo Amazonas a partir de imagens históricas (1975-1981) do Sensor MSS-Landsat
Provedor de dados: 36
Autores: Renó,Vivian Fróes; Novo,Evlyn Marcia Leão Moraes; Almeida-Filho,Raimundo; Suemitsu,Chieno.
Este estudo apresenta um mapa da cobertura vegetal da planície de inundação do Rio Amazonas entre as cidades de Parintins (AM) e Almeirim (PA), com base em imagens Landsat-MSS adquiridas entre 1975 e 1981. O processamento digital dessas imagens envolveu a transformação para imagens-fração de vegetação, solo e água escura (sombra), seguido da aplicação de técnicas de segmentação e classificação por região. O mapa resultante da classificação foi organizado em quatro classes de cobertura do solo: floresta de várzea, vegetação não-florestal de várzea, solo exposto e água aberta. A precisão do mapa foi estimada a partir de dois tipos de informações coletadas em campo: 1) pontos de descrição: para validação das classes de cobertura não sujeitas a grandes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapeamento automático; Floresta de várzea; Landsat-MSS.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672011000100006

Abordagem metodológica baseada em imagens do SAR-R99B para identificar prováveis pistas de pouso não-homologadas na Amazônia
Provedor de dados: 36
Autores: Alves,Sergio Alexandre Saloio; Assante,Luis Ricardo; Sano,Edson Eyji; Meneses,Paulo Roberto.
Este estudo apresenta uma abordagem metodológica baseada em imagens de radar e nos critérios de tonalidade, tamanho e forma geométrica para identificar prováveis pistas de pouso não-homologadas na Amazônia. Os seguintes procedimentos foram conduzidos: georreferenciamento da imagem do sensor SAR-R99B do município paraense de Itaituba, adquirida na banda L, polarização HH e resolução espacial de três metros; subtração do ruído speckle com filtro mediana; classificação com a técnica não-supervisionada ISODATA; vetorização da classe indicativa dos alvos de interesse; e cálculo e seleção automática dos alvos de interesse por critérios de índice de circularidade e de tortuosidade. Foram identificados dez alvos, dos quais dois foram considerados como prováveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radar; Sensoriamento remoto; Índice de circularidade; Índice de tortuosidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672009000300031

Técnicas avançadas de sensoriamento remoto aplicadas ao estudo de mudanças climáticas e ao funcionamento dos ecossistemas amazônicos
Provedor de dados: 36
Autores: Novo,Evlyn Márcia Leão de Moraes; Ferreira,Laerte Guimaraes; Barbosa,Cláudio; Carvalho,Claudio; Sano,Edson E.; Shimabukuro,Yosio; Huete,Alfreado; Potter,Christopher; Roberts,Dar.A.; Hess,Laura L.; Melack,John J.; Yoshioka,Hiroki; Klooster,Steven; Kumar,Vipin; Myneni,Ranga; Ratana,Piyachat; Didan,Kamel; Miura,Tomoaki.
Este artigo se propõe a apresentar exemplos de questões científicas que puderam ser respondidas no contexto do Projeto LBA (Large Sale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia) graças à contribuição de informações derivadas de sensoriamento remoto. Os métodos de sensoriamento remoto permitem integrar informações sobre os vários processos físicos e biológicos em diferentes escalas de tempo e espaço. Nesse artigo, são enfatizados aqueles avanços de conhecimento que jamais seriam alcançados sem a concorrência da informação derivada de sensoriamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Padrões; Processos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672005000200016

Mapeamento do uso e cobertura da terra a partir da segmentação e classificação de imagens-fração solo, sombra e vegetação derivadas do modelo linear de mistura aplicado a dados do sensor TM/Landsat5, na região do reservatório de Tucuruí - PA
Provedor de dados: 36
Autores: Vasconcelos,Cíntia Honório; Novo,Evlyn Márcia Leão de Moraes.
Técnicas de sensoriamento remoto são fundamentais para o monitoramento das mudanças de uso da terra, principalmente em áreas extensas como a Amazônia. O mapeamento de uso da terra, geralmente é realizado por métodos de classificação manual ou digital pixel a pixel, os quais consomem muito tempo. Este estudo aborda a aplicação do modelo linear de mistura em uma imagem Landsat-TM segmentada para o mapeamento das classes de uso da terra na região do reservatório de Tucuruí-PA para os anos de 1996 e 2001.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mapeamento de uso da terra; Sensoriamento remoto; Segmentação de imagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672004000300014

Utilização de dados MODIS para a detecção de queimadas na Amazônia
Provedor de dados: 36
Autores: Piromal,Rodrigo Alexandre Sbravatti; Rivera-Lombardi,Roberto Javier; Shimabukuro,Yosio Edemir; Formaggio,Antonio Roberto; Krug,Thelma.
O objetivo do presente artigo foi o de avaliar o produto MOD14 quanto à sua performance para detectar áreas queimadas na Amazônia, mais específicamente no norte do Estado do Mato Grosso, considerando o período entre 21/06/2004 e 07/07/2004, comparando os resultados fornecidos pelo MOD14 e interpretações visuais de áreas queimadas obtidas de imagens TM/Landsat-5. O produto MOD14 detectou 51,58% do total de áreas queimadas, cujo tamanho médio foi de 83,14 ha; os restantes 48,42% não detectados tinham tamanho médio de 38,74 ha. O produto MOD14 superestima a quantidade de áreas queimadas ao classificar solos expostos, florestas e outros tipos de coberturas da terra como pixels "hot spots"; além disso, este produto não detecta áreas queimadas de dimensões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Áreas queimadas; Algoritmo de detecção de focos de calor.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672008000100009

Dinâmica do uso e cobertura da terra no sudeste de Roraima utilizando técnicas de detecção de mudanças
Provedor de dados: 36
Autores: Xaud,Maristela Ramalho; Epiphanio,José Carlos Neves.
A ocupação e consolidação do território na Amazônia apresentam diferentes características relacionadas à dinâmica das conversões de uso e cobertura da terra, que podem ser analisadas utilizando imagens orbitais de sensoriamento remoto. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os produtos de detecção de mudanças gerados por análise de vetor de mudança (AVM) e subtração de imagens, a partir de imagens-fração derivadas das imagens ópticas TM/Landsat, para o estudo das conversões de uso e cobertura da terra presentes em área de colonização agrícola na região sudeste de Roraima. Analisaram-se as imagens de mudança provenientes da aplicação do AVM (magnitude, alfa e beta) e da subtração das imagens-fração (solo, sombra e vegetação) quanto à sua capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso da terra; Detecção de mudança; Imagens-fração; Sensoriamento remoto; Amazônia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672014000100011

Validação do balanço de radiação obtido a partir de dados MODIS/TERRA na Amazônia com medidas de superfície do LBA
Provedor de dados: 36
Autores: Oliveira,Gabriel de; Moraes,Elisabete Caria.
Este estudo tem como objetivo estimar os componentes do balanço de radiação em duas regiões do estado de Rondônia (sudoeste da Amazônia brasileira), a partir de dados do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS/TERRA) por intermédio do modelo Surface Energy Balance Algorithms for Land (SEBAL), e validar os resultados com informações adquiridas por torres micrometeorológicas do projeto LBA sob as condições de pastagem (Fazenda Nossa Senhora Aparecida) e floresta (Reserva Biológica do Jaru). A implementação do modelo SEBAL foi realizada diretamente sobre os dados MODIS e incluiu etapas envolvendo o cômputo de índices de vegetação, albedo e transmitância atmosférica. A comparação das estimativas geradas a partir de dados MODIS com as observações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de radiação na superfície; Albedo; Sensoriamento remoto; Modelo SEBAL; Radiômetros.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672013000300011

Avaliação de técnicas de segmentação e classificação automática de imagens landsat-tm no mapeamento do uso do solo na Amazônia1
Provedor de dados: 36
Autores: ALMEIDA FILHO,Raimundo; NASCIMENTO,Paulo Sérgio Rezende; BATISTA,Getulio Teixeira.
O mapeamento do uso da terra é fundamental para o entendimento dos processos de mudanças globais, especialmente em regiões como a Amazônia que estão sofrendo grande pressão de desenvolvimento. Tradicionalmente estes mapeamentos têm sido feitos utilizando técnicas de interpretação visual de imagens de satélites, que, embora de resultados satisfatórios, demandam muito tempo e alto custo. Neste trabalho é proposta uma técnica de segmentação da imagens com base em um algoritmo de crescimento de regiões, seguida de uma classificação não-supervisionada por regiões. Desta forma, a classificação temática se refere a um conjunto de elementos (pixels da imagem), beneficiando-se portanto da informação contextual e minimizando as limitações das técnicas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mapeamento temático automatizado; Segmentação de imagens; Classificação não-supervisionada por regiões; Mudanças no uso da terra; Sensoriamento remoto.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59671998000100041

Estimativa da produtividade e determinação de zonas de manejo, em culturas de grãos, por meio de videografia aérea multiespectral - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i3.1406
Provedor de dados: 1
Autores: Araújo, João Célio de; EAFI; Vettorazzi, Carlos Alberto; ESAQL - USP; Molin, José Paulo; ESALQ - USP.
O sensoriamento remoto tem sido investigado como uma possível alternativa na geração de mapas de variabilidade espacial em agricultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar imagens obtidas por meio de videografia aérea digital multiespectral, quanto ao seu potencial na estimativa da produtividade de grãos e na determinação de zonas de manejo. Foram utilizados mapas de produtividade, referentes às duas áreas cultivadas, primeiramente com trigo, no inverno de 2001 e na seqüência com soja, no verão de 2002. As imagens foram corrigidas geometricamente e normalizadas radiometricamente. Foi realizada uma regressão linear simples entre as imagens e os mapas de produtividade, pixel-a-pixel, com resultados diversos para as duas áreas de estudo. O mesmo ocorreu...
Palavras-chave: 5.01.00.00-9    Agronomia agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; NDVI 5.01.00.00-9    Agronomia.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1406

Mapeamento de solos através do caráter espectral, da rede de drenagem e da vegetação
Provedor de dados: 43
Autores: Marchetti,D.A.; Garcia,G.J.
O presente trabalho reuniu três metodologias conhecidas para o estudo de solos, todas associadas às técnicas de sensoriamento remoto. Para uma mesma área, os solos foram relacionados aos seus parâmetros espectrais obtidos digitalmente de imagens de satélite; os índices de drenagem da área foram também relacionados aos respectivos solos; a conhecida relação entre tipos de cerrado e respectivos solos suporte foi também estudada. Para cada situação foi preparado um mapa de solos, que se aproximava do mapa já existente. Quando as informações de tais mapas foram agregadas em um único mapa, a aproximação com o mapa de controle foi altamente satisfatória evidenciando a aplicabilidade da metodologia.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Mapeamento; Sensoriamento remoto.
Ano: 1990
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761990000100012

Raiva bovina segundo os mosaicos de uso e cobertura da terra no estado de São Paulo entre 1992 e 2003
Provedor de dados: 45
Autores: Gomes,M.N.; Monteiro,A.M.V.; Escada,M.I.S.
O objetivo deste trabalho foi descrever a influência dos mosaicos de uso e de cobertura da terra na distribuição espacial da raiva bovina na região de maior incidência do Estado de São Paulo, entre 1992 e 2003. Geotecnologias foram utilizadas para gerar três camadas sobrepostas: a enfermidade caracterizada por uma função kernel, os tipos de uso e classes de cobertura da terra obtidos por classificação de imagens de satélites e a altitude. A enfermidade esteve fortemente moldada pelas áreas de vegetação rasteira (pastagens). O relevo pareceu formar os mosaicos de uso e cobertura da terra, os quais acabaram determinando os locais de grassamento ou não da enfermidade. Grandes áreas contínuas do mesmo tipo de uso e classe de cobertura da terra tenderam a ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; SIG; Desmodus rotundus; Análise espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-09352011000200003

DINÂMICA E FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL NA SUB-BACIA DO MÉDIO IGUAÇU (PR) NO PERÍODO DE 2000 A 2015
Provedor de dados: 193
Autores: Santos, Renan; Alvarenga de Mattos Landim, Isabela; Dalla Corte, Ana Paula; Sanquetta, Carlos Roberto.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica e o grau de fragmentação florestal na sub-bacia do Médio Iguaçu, Paraná, no período de 2000 a 2015. Para tanto, foram utilizadas 4 imagens dos satélites Landsat 7 (2000) e 4 imagens do satélite Landsat 8 (2015), sendo estas submetidas aos procedimentos de georreferenciamento, segmentação e classificação orientada ao objeto, a fim de gerar arquivos vetoriais com as classes de interesse (Florestas Nativas e Não Florestas). A classe floresta foi classificada em 6 classes de tamanho, considerando apenas os fragmentos maiores do que 1 ha, o que foi utilizado como base para a análise de fragmentação. Analisando o período 2000-2015, foi possível identificar que as áreas de florestas naturais apresentaram uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo Florestal; Sensoriamento Remoto Floresta; Métricas de paisagem; Sensoriamento remoto.
Ano: 2017
URL: http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/55342

Unidades fitofisionômicas em mesoescala no Pantanal Norte e suas relações com a geomorfologia
Provedor de dados: 49
Autores: Fantin-Cruz,Ibraim; Girard,Pierre; Zeilhofer,Peter; Collischonn,Walter; Cunha,Cátia Nunes da.
Este trabalho teve por objetivo caracterizar e quantificar as unidades fitofisionômicas em mesoescala e estabelecer suas relações com a intensidade e duração da inundação e com a topografia. O estudo foi realizado no Sítio de Amostragem de Longa Duração (SALD), implantado em uma área de 25 km² localizado na planície de inundação do rio Cuiabá, Pantanal de Mato Grosso. As unidades fitofisionômicas foram determinadas a partir da classificação supervisionada de imagens CBERS 2B sensor CCD. Os mapas de intensidade e duração da inundação e topografia foram gerados a partir da interpolação espacial de levantamentos planialtimétricos de campos. Foi evidenciada a existência de quatro unidades, sendo o Campo (pastagem inundável) a unidade com maior área de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidade e duração da inundação; Topografia; Vegetação da planície de inundação; Sensoriamento remoto; Rio Cuiabá; Ecohidrologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-06032010000200002

Estimativa de áreas agrícolas municipais, utilizando sistema de amostragem simples sobre imagens de satélite
Provedor de dados: 53
Autores: Epiphanio,José Carlos Neves; Luiz,Alfredo José Barreto; Formaggio,Antonio Roberto.
Estimativas da área cultivada são importantes para diversas aplicações. Entretanto, como os campos de cultivo são distribuídos irregularmente, os levantamentos agrícolas tornam-se operações complexas e dispendiosas. As imagens de satélite, por possuírem caráter de cobertura abrangente e serem obtidas repetidamente, podem auxiliar no levantamento da área ocupada pelas culturas, municipal ou nacional. Propõe-se um método amostral aleatório simples para a quantificação de áreas de culturas expressivas no município de Ipuã, SP. Com base na interpretação não exaustiva das áreas de soja e milho, de uma imagem Landsat-5, de janeiro de 2000, contabilizaram-se as áreas parciais de soja e de milho como 26,5% e 3% do município respectivamente. Amostraram-se 521...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Sensoriamento remoto; Agricultura; Estatística agrícola; Safra; Soja; Milho.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052002000200012

Variação espectral e eficiência de uso da radiação fotossinteticamente ativa em ensaio com genótipos de trigo
Provedor de dados: 53
Autores: Moreira,Mauricio Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Felício,João Carlos; Freitas,José Guilherme de; Targa,Marcelo dos Santos.
Medidas de radiometria de campo são utilizadas para quantificar a variação espectral e a eficiência de uso da radiação solar na produção de fitomassa (épsilonF), em um experimento com 20 genótipos de trigo, cultivado na área experimental da Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, durante o período de maio a outubro de 1999. A cultura foi irrigada em intervalos semanais, visando manter o solo próximo à capacidade de campo. Foram obtidas oito medidas do fator de refletância da cultura do trigo, entre a emergência das plântulas e a maturação fisiológica dos grãos com o radiômetro Spectron SE-590. Essas medidas foram transformadas no índice de vegetação com diferença normalizada (IVDN) e, juntamente com dados de radiação fotossinteticamente ativa (RFA), foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Sensoriamento remoto; Eficiência de uso da radiação; Produção de biomassa.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000300003

Uso das terras da parte norte da bacia do Rio Descoberto, Distrito Federal, Brasil
Provedor de dados: 53
Autores: Chaves,Aurélio Alves Amaral; Lacerda,Marilusa Pinto Coelho; Kato,Eiyti; Goedert,Wenceslau J.; Ramos,Maria Lucrécia Gerosa.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso das terras da porção norte da Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto, englobando as microbacias dos Córregos Barrocão, Bucanhão e Capão da Onça, com auxílio de técnicas de geoprocessamento. Elaborou-se o mapa de uso das terras a partir de processamentos da imagem de satélite SPOT 4, obtida em 2003, por meio do software ENVI 3.6. Posteriormente, verificou-se a adequabilidade do uso das terras, com base em técnicas de cruzamento e operações de tabulação cruzada entre os mapas de uso e aptidão agrícola das terras, utilizando-se o software ArcView 8.3, permitindo a geração do mapa de adequabilidade de uso das terras. Pelos resultados, constatou-se que a maior parte da área estudada a utilização das terras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aptidão agrícola; Geoprocessamento; Microbacias; Sensoriamento remoto; Sistemas de informações geográficas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000300024

Influência da matéria orgânica e de formas de ferro na reflectância de solos tropicais
Provedor de dados: 53
Autores: Demattê,José Alexandre M.; Epiphanio,José Carlos Neves; Formaggio,Antonio Roberto.
Este trabalho teve por objetivo analisar o efeito dos conteúdos de matéria orgânica e de ferro cristalino e amorfo na reflectância espectral de solos tropicais ocorrentes no Brasil, pela utilização de um espectrorradiômetro em condições de laboratório, na faixa espectral entre 400 e 2500 nm. Os solos estudados foram: a) Nitossolo Vermelho, designado como TR (Typic Argiudoll); b) Latossolo Vermelho Eutroférrico, LR (Typic Eutrorthox); c) Argissolo Vermelho, PE (Typic Argiudoll); d) Latossolo Vermelho, LE (Typic Haplortox), sudividido em três categorias de acordo com a textura; e) Neossolo Quartzarênico, AQ (Ty.pic Quartzipsamment) e f) Argissolo Vermelho-Amarelo, PV (Typic Paleudalf). Foram coletadas amostras superficiais e subsuperficiais, e analisadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Espectrorradiometria; Bandas de absorção; Fator de reflectância.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052003000300012

Diferenciação espectral de solos utilizando dados obtidos em laboratório e por sensor orbital
Provedor de dados: 53
Autores: Fiorio,Peterson Ricardo; Demattê,José A. M.; Nanni,Marcos Rafael; Formaggio,Antonio Roberto.
Um grande número de amostras de solos seria necessário para delimitar com precisão os limites das unidades de solos. Assim, técnicas que possam auxiliar em levantamentos pedológicos como o sensoriamento remoto tem provado ser de grande valia. O objetivo foi avaliar a possibilidade de diferenciar solos por meio de dados espectrais em laboratório e orbitais. Para o trabalho foi escolhida uma área de 473 ha com solo exposto, proveniente de dois materiais de origem distintos, o arenito com cimento argiloso e o basalto. Foi estabelecida uma grade (100 m x 100 m) em toda a área de estudo, totalizando 473 pontos de amostragem, todos georreferenciados. Para cada ponto da grade, foram coletadas amostras de solo nas profundidades 0-20 cm (superfície, A) e 80-100 cm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equações discriminantes; Reflectância; Sensoriamento remoto; Mapeamento de solos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000200025

Índice de vegetação do sensor MODIS na estimativa da produtividade agrícola da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 53
Autores: Picoli,Michelle Cristina Araujo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Rizzi,Rodrigo; Giarolla,Angélica.
A participação da cultura da cana-de-açúcar no fornecimento de matéria prima para produção de açúcar e também de álcool, como fonte alternativa de energia, tem sido relevante para o crescimento econômico do Brasil. Consequentemente, a disponibilidade de informações precisas sobre a produção agrícola dessa cultura é importante para auxiliar no planejamento e na tomada de decisões em toda a cadeia produtiva. O presente trabalho teve como objetivo estimar a produtividade agrícola de talhões de cana-de-açúcar para as safras 2004/2005 e 2005/2006, a partir de um modelo agronômico ajustado com dados orbitais. A inovação deste modelo consiste no uso do índice de área foliar (IAF) estimado a partir do produto índice de vegetação NDVI (Normalized Difference...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo agronômico; NDVI; Sensoriamento remoto; Imagens de satélite; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000300028

Espectrorradiometria de solos e comparação com sensores orbitais
Provedor de dados: 53
Autores: Genú,Aline Marques; Demattê,José A. M.
Este trabalho teve por objetivo caracterizar e comparar o comportamento espectral de diferentes classes de solo obtidos de sensores orbitais e terrestres. Para tanto, em Rafard (SP), uma área de 184 ha foi estaqueada em grade regular de 100 x 100 m e amostras de solo foram coletadas e seus pontos georreferenciados. Posteriormente, foram obtidas as curvas espectrais das amostras com o sensor IRIS e os pontos amostrais, sobrepostos às imagens Landsat e ASTER da área para coleta dos dados espectrais orbitais. Na sequência, as amostras de terra foram divididas por classe de solo e geradas curvas espectrais médias, por classe de solo, para todos os sensores. Verificou-se que essas classes foram diferenciadas pela textura, matéria orgânica e pelo ferro total...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Pedologia; Atributos do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000100013

Árvore de decisão e a densidade mínima de amostras no mapeamento da cobertura da terra
Provedor de dados: 65
Autores: Ruiz,Luis Fernando Chimelo; Caten,Alexandre ten; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz.
A cobertura da terra é uma informação espacial de extrema relevância para uma série de modelos, sendo utilizada para estimar a produção de sedimentos e para mensurar a potencialidade da paisagem em sequestrar carbono. A classificação da cobertura da terra pelo método de classificação supervisionado necessita de áreas de treino, já que essas áreas devem ser representativas para cada classe de cobertura da terra. Para o algoritmo de classificação por árvore de decisão (AD), a complexidade da AD resulta em diferentes valores de acurácias para os mapas temáticos. Desse modo, o objetivo deste estudo foi determinar a densidade mínima de amostras em um modelo por AD, a fim de discriminar as classes de cobertura da terra e avaliar o tamanho da AD gerada quanto ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação supervisionada de imagem; Mineração de dados; Sensoriamento remoto; Uso da terra.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600008

A aptidão de uso da terra como base para o planejamento da utilização dos recursos naturais no município de São João do Polêsine - RS
Provedor de dados: 65
Autores: Pedron,Fabrício de Araújo; Poelking,Everton Luís; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Azevedo,Antonio Carlos de; Klant,Egon.
A falta de conhecimento da aptidão de uso da terra e do planejamento adequado da sua utilização tem sido fato freqüente ocasionando impactos negativos ao meio ambiente. Neste sentido, os objetivos deste trabalho foram determinar a aptidão de uso, uso atual e os conflitos de uso da terra, visando contribuir para o planejamento racional dos recursos naturais no município de São João do Polêsine (SJP), RS. A análise ambiental foi efetuada através da integração de diferentes planos de informações como solos, relevo, hidrografia, aptidão agrícola, uso das terras e áreas de preservação permanente (APP). SJP apresenta mais de 50% de sua área destinada a atividades agropecuárias, 14,8% do município enquadra-se como APP, sendo a metade dessa área utilizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Levantamento de solos; Aptidão agrícola; Conflitos de uso das terras; Sensoriamento remoto; SIG.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000100016

Dinâmica das áreas de floresta nativa no Rio Grande do Sul no período de 1988 a 2020
Provedor de dados: 65
Autores: Hendges,Elvis Rabuske; Pereira,Rudiney Soares; Andres,Juliano.
Os padrões de uso da terra e a utilização dos recursos naturais motivam atualmente muitas pesquisas no campo da simulação de cenários em diversas regiões do mundo. Igualmente, o presente trabalho pretende simular o cenário de florestas nativas do Rio Grande do Sul a fim de localizar e quantificar em um mapa a evolução das florestas deste Estado para o ano de 2020. Para tanto, foram classificados os padrões de uso da terra em imagens dos satélites referentes aos anos de 1988, 1998 e 2007. O mapa da evolução florestal, ao ser cruzado com vários mapas temáticos de aspectos físicos e humanos, definiu, respectivamente, a matriz de transição Markov e os pesos de evidências, ambos requisitos na calibração do modelo estocástico. Como resultado, a simulação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação de cenários; SIG; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000500011

Utilização de um veículo aéreo não-tripulado em atividades de imageamento georeferenciado
Provedor de dados: 65
Autores: Medeiros,Fabrício Ardais; Alonço,Airton dos Santos; Balestra,Mônica Regina Gonzatti; Dias,Vilnei de Oliveira; Landerhal Júnior,Mário Luiz.
Este trabalho teve por objetivo desenvolver subsídios para propor um procedimento alternativo para aquisição de dados, telemetria, monitoramento e georeferenciamento das atividades agrícolas, por meio da acoplagem de equipamentos eletrônicos a um Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT). Para tal, foi desenvolvido um VANT na Universidade Federal de Santa Maria, no qual foram acoplados equipamentos para a coleta de imagens e a aquisição de pontos de referência. O equipamento desenvolvido mostrou imenso potencial para ser utilizado como ferramenta auxiliar na localização de áreas com falhas de germinação, na infestação de invasoras e no mapeamento de área. O maior entrave a um melhor emprego deste equipamento refere-se à baixa qualidade das imagens geradas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola; Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; Imagens aéreas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000800046

Geração de imagem georreferenciada do município de Santa Maria utilizando imagem de satélite e sistemas de informações geográficas
Provedor de dados: 65
Autores: Piroli,Edson Luís; Pereira,Rudiney Soares.
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, do Departamento de Engenharia Rural, da Universidade Federal de Santa Maria, tendo como objetivo a criação de uma imagem georreferenciada do Município de Santa Maria - RS. Foram utilizados para o seu desenvolvimento os sistemas de informações geográficas IDRISI e SITER e imagens do satélite Landsat 5 - TM. Os procedimentos para a obtenção da imagem georreferenciada foram basicamente de elaboração de composição falsa-cor, georreferência e corte da área abrangida pelo Município de Santa Maria. Os aplicativos SIG utilizados e as imagens de satélite foram suficientes e eficazes para a elaboração de imagem georreferenciada do município de Santa Maria.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Imagem georreferenciada; Sistemas de informações geográficas.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781999000300016

Medida da cor em solos do Rio Grande do Sul com a carta de Munsell e por colorimetria
Provedor de dados: 65
Autores: Botelho,Márcio Ramos; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Pedron,Fabrício de Araújo; Azevedo,Antonio Carlos de; Rodrigues,Rodrigo Borkowski; Miguel,Pablo.
A cor do solo é uma característica facilmente determinada através da comparação visual com a carta de Munsell e está relacionada com a presença de óxidos de ferro e matéria orgânica no solo. A obtenção da cor por instrumentos via sensoriamento remoto, como colorímetros, resulta em maior precisão por apresentar condições controladas e não subjetivas. Os objetivos deste trabalho foram comparar a cor de diferentes solos do Rio Grande do Sul determinadas pela carta de Munsell e por colorimetria e correlacioná-las com os atributos do solo. A precisão dos observadores na determinação da cor através da carta de Munsell para uma mesma amostra apresentou menor variabilidade para o componente matiz e maior para o croma. Os coeficientes de correlação mostraram que há...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedologia; Morfologia do solo; Gênese do solo; Sensoriamento remoto.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000400021

Discriminação de variedades de citros em imagens CCD/CBERS-2
Provedor de dados: 65
Autores: Sanches,Ieda Del'Arco; Gürtler,Salete; Formaggio,Antonio Roberto.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar as imagens CCD/CBERS-2 quanto à possibilidade de discriminarem variedades de citros. A área de estudo localiza-se em Itirapina (SP) e, para este estudo, foram utilizadas imagens CCD de três datas (30/05/2004, 16/08/2004 e 11/09/2004). Um modelo que integra os elementos componentes da cena citrícola sensoriada é proposto com o objetivo de explicar a variabilidade das respostas das parcelas de citros em imagens orbitais do tipo CCD/CBERS-2. Foram feitas classificações pelos algoritmos Isoseg e Maxver e, de acordo com o índice kappa, concluiu-se que é possível obterem-se exatidões qualificadas como muito boas, sendo que as melhores classificações foram conseguidas com imagens da estação seca.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Citros; Sensor CCD/CBERS-2; Classificação automática; Isoseg; Maxver.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000100017

Relação entre os constituintes do solo e seu comportamento espectral
Provedor de dados: 65
Autores: Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Gonçalves,Cristiano Nunes; Klamt,Egon; Dick,Deborah Pinheiro.
A reflectância espectral de solos é a expressão que registra o fluxo de radiação eletromagnética refletida pelo solo em relação ao fluxo radiante. Como os solos apresentam diferentes constituintes, os mesmos podem ser identificados e em certos casos quantificados pela análise de sua resposta espectral. Os principais constituintes dos solos que influenciam seu comportamento espectral são a matéria orgânica, óxidos de ferro, argilominerais, além da distribuição granulométrica e umidade. A utilização da reflectância espectral visando obter informações na identificação e quantificação de características do solo de maneira rápida e não invasiva, tanto em nível laboratorial como em nível orbital, tem ocorrido principalmente em países desenvolvidos. No Brasil, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Comportamento espectral; Matéria orgânica; Óxidos de ferro.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000200042

Análise da dinâmica espacial da ocupação das terras e seus conflitos de uso no perímetro urbano de Santa Maria - RS (1975 - 2002)
Provedor de dados: 65
Autores: Pedron,Fabrício de Araújo; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Azevedo,Antonio Carlos de; Botelho,Marcio Ramos; Rosa,Alessandro Samuel.
As cidades brasileiras, em escala variável, têm apresentado problemas resultantes do uso indevido do espaço urbano, principalmente, em relação aos recursos naturais. Neste caso, o estudo da dinâmica de uso das terras é importante na compreensão dos processos ocorridos no ambiente urbano. O objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica espacial e temporal de ocupação das terras em áreas urbanas de Santa Maria - RS, determinando seus conflitos de uso através do Sistema de Avaliação do Potencial de Uso Urbano das Terras (SAPUT), considerando informações do período de 1975 a 2002. O uso urbano das terras cresceu de 9%, em 1975, para 33%, em 2002. Os conflitos de uso das terras aumentaram de 19%, em 1975, para 37%, em 1995, reduzindo para 33% em 2002. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação das terras; Pedologia; Sensoriamento remoto.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600014

Utilização do sistema de avaliação do potencial de uso urbano das terras no diagnóstico ambiental do município de Santa Maria - RS
Provedor de dados: 65
Autores: Pedron,Fabrício de Araújo; Dalmolin,Ricardo Simão Diniz; Azevedo,Antonio Carlos de; Poelking,Everton Luis; Miguel,Pablo.
A expansão urbana acelerada tem provocado diversos impactos negativos ao ambiente. A necessidade de novas metodologias que permitam um planejamento mais adequado dos recursos naturais é cada dia mais evidente. O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico ambiental em áreas urbanas de Santa Maria - RS, determinando-se os conflitos de uso das terras através, do Sistema de Avaliação do Potencial de Uso Urbano das Terras (SAPUT). Foram utilizados produtos e técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento de imagens. Os problemas de uso indevido das terras identificados estão relacionados com a fragilidade do material geológico e do recurso solo. Até 33% da área vem apresentando utilização acima do seu potencial devido ao seu uso inadequado para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Levantamento de solos; Pedologia; Solos; Uso das terras; Sensoriamento remoto.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000200017

Estimativa da área de soja no Estado do Rio Grande do Sul por um método de amostragem
Provedor de dados: 65
Autores: Rizzi,Rodrigo; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Adami,Marcos.
Este trabalho objetivou avaliar um método de amostragem por segmentos regulares na estimativa da área plantada com soja no Estado do Rio Grande do Sul. Um mapa temático das áreas com soja, oriundo da classificação multitemporal de imagens do satélite Landsat, ano-safra 2000/01, foi utilizado como dado de referência para comparação dos resultados. A área de estudo foi dividida em segmentos regulares de 1 x 1km e estratificada em relação ao percentual de soja cultivado no município, em três extratos: a) 0-20; b) 20-40 e c) 40-67%. Um método probabilístico foi utilizado para definir quatro números amostrais, representando 0,06, 0,12, 0,24 e 0,48% da área de estudo, sendo cada um sorteado aleatoriamente cem vezes. A estimativa da área de soja para cada sorteio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Estatísticas agrícolas; Sistemas de informação geográfica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000100005

Estimativa da disponibilidade de forragem do bioma Campos Sulinos a partir de dados radiométricos orbitais: parametrização do submodelo espectral
Provedor de dados: 65
Autores: Fonseca,Eliana Lima da; Formaggio,Antônio Roberto; Ponzoni,Flavio Jorge.
Este trabalho apresenta a parametrização do submodelo espectral do modelo JONG, um modelo agrometeorológico-espectral para a previsão da disponibilidade de forragem das pastagens naturais do bioma Campos Sulinos. A parametrização foi feita testando-se a capacidade de diferentes variáveis espectrais obtidas a partir de imagens do sensor ETM+/Landsat 7 representando a disponibilidade de forragem em diferentes fases do ciclo fenológico da vegetação campestre natural do bioma Campos Sulinos. Verificou-se que as variáveis Wetness e reflectância da banda ETM+7/Landsat 7 representam o status inicial da vegetação de forma eficiente, mas não tiveram sensibilidade suficiente para eliminar os efeitos do tipo de solo na resposta espectral da vegetação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Landsat; Modelos agrometeorológicos-espectrais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000600025

Identificação de fragmentos de floresta nativa, por diferentes intérpretes, com a utilização de imagens landsat e cbers em lavras, MG
Provedor de dados: 64
Autores: Ferreira,Elizabeth; Santos,Jacinto Pereira; Barreto,Antônio Carlos; Dantas,Antonio Augusto Aguilar.
Neste trabalho, as imagens dos satélites Landsat 7 e Cbers 2 foram analisadas com o objetivo de identificar áreas com fragmentos de floresta semidecídua e de avaliar a exatidão da classificação feita por diferentes intérpretes e técnicas de interpretação. O estudo foi realizado em Lavras, MG, utilizando o SIG-SPRING, que possui recursos para realização da classificação digital e visual. Na comparação das diferentes classificações e avaliação da exatidão, foram empregadas as exatidões global, do consumidor, do produtor e o coeficiente Kappa. Pelos resultados, verificou-se que a exatidão global foi maior que 90% e o coeficiente Kappa variou de 50% a 77% nas comparações feitas por diferentes intérpretes, em imagens Landsat e Cbers. Os mapas de fragmentos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Índice Kappa; Floresta semidecídua.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000300021