Consulta: subjectFacets:"TDR"
Registros recuperados: 31
Data/hora: 09/06/2024 09:27:23

Cultivo de alface em solos com hidrogel utilizando irrigação automatizada
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Santos,Hugo T. dos; Carvalho,Daniel F. de; Souza,Claudinei F.; Medici,Leonardo O.
RESUMO Visando à otimização do uso da água na produção de alimentos, este artigo teve como objetivo avaliar o desempenho da TDR e de um acionador automático para irrigação na produção da alface em solos com diferentes doses de um polímero hidrofílico. Em casa de vegetação, foram realizados dois ensaios em vasos de 3 litros cultivados com alface. O primeiro foi realizado na primavera de 2011, utilizando 2 texturas de solo (arenosa e argilosa) e a presença/ausência do hidrogel. O segundo ensaio foi realizado no outono de 2012, utilizando 4 doses de hidrogel (0; 8; 16 e 24 g por vaso) no solo de textura arenosa. Aos 38 (2011) e 44 (2012) dias após o transplantio (DAT) das mudas, foram realizadas as colheitas e a avaliação das plantas cultivadas. O hidrogel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polímero hidrofílico; TDR; Automação e gotejamento.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500852

Wet bulbs from the subsurface drip irrigation with water supply and treated sewage effluent
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: ELAIUY,MARCELO L. C.; SANTOS,LEONARDO N. S. DOS; SOUSA,ALLAN C. M. DE; SOUZA,CLAUDINEI F.; MATSURA​,EDSON E.
The use of treated sewage effluent (TSE) combined with the subsurface drip irrigation (SDI) method in agriculture can decrease the costs of agricultural production, in attempts to fertigate crops more efficiently. In this study it was compared the dimensions of the wet bulb formed by the application of TSE and municipal water supply (MWS) in an Oxisoil. We have evaluated the effect of water quality and discharge between drippers used in sugarcane crop. Three trenches were opened and 21 three-rod TDR probes were setup in a mesh and a dripper was buried at 0.30 m, for each constant discharge of 1.0 L h-1and 1.6 L h-1. Comparing results from different wetted soil profiles it was observed that the vertical and horizontal dimensions of the wet bulb are similar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oxisoil; Wastewater; TDR; Water content; Electrical conductivity.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000200242

DEFICIT IRRIGATION OF SUBSURFACE DRIP-IRRIGATED GRAPE TOMATO
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Mendonça,Thaís G.; Silva,Marília B. da; Pires,Regina C. de M.; Souza,Claudinei F.
ABSTRACT Agriculture is one of the segments that most uses water and developments have been made to save irrigation water. Deficit irrigation is a technique that can contribute to production and water saving in agriculture. This study aimed to evaluate the viability of deficit irrigation in tomato production irrigated by subsurface drip in a greenhouse and estimate water saving. The experiment was conducted at the CCA/UFSCar, in Araras, São Paulo, Brazil, with grape tomato cultivation. It consisted of three treatments, 100 % water depth and deficit irrigation (75 and 50 % of water depth), with a randomized block design. Irrigation management was performed using mean soil moisture data collected through TDR probes installed in each treatment. Tomato plants...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Water resources; Irrigation management; Water content.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000400453

Estimativa da condutividade elétrica da solução do solo a partir do teor de água e da condutividade elétrica aparente do solo
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.
O crescente uso da técnica de fertirrigação não tem sido acompanhado com pesquisas para disponibilizar informações capazes de proporcionar o correto manejo dessa técnica. A reflectometria no domínio do tempo (TDR) possibilita o monitoramento simultâneo e contínuo do teor de água (teta) e da condutividade elétrica aparente do solo (CEa). A literatura apresenta diversos modelos que relacionam teta e CEa com a condutividade elétrica da solução do solo (CEw), com vistas à predição da CEw a partir de dados de teta e CEa obtidos por meio da técnica da TDR. Porém, muitas pesquisas demonstram a necessidade de avaliação e calibração desses modelos para solos de diferentes classes texturais. Neste trabalho, foram avaliados seis modelos com o objetivo de conhecer a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Modelos matemáticos; Manejo de fertirrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300003

Manejo da irrigação associada a coberturas mortas vegetais no cultivo orgânico da beterraba
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Oliveira Neto,Dionizio H. de; Ribeiro,Raul de L. D.; Guerra,José G. M.; Rouws,Janaína R. C.
Práticas agrícolas orgânicas, como a cobertura do solo com palha, foram testadas em área irrigada por gotejamento na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. O cultivo de inverno da beterraba nesta região é favorecido por temperaturas mais amenas, coincidindo com a época de maior disponibilidade do produto no Estado. No cultivo da beterraba, foram adotados três tipos de cobertura do solo e seis lâminas de irrigação (0; 29; 48; 78; 100 e 148% da ETc) determinadas com base no balanço de água no solo utilizando a técnica da TDR. O delineamento estatístico adotado foi blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições. Sob cobertura morta de Pennisetum purpureum, de Gliricidia sepium e na ausência de cobertura morta, os valores máximos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Gliricidia sepium; Pennisetum purpureum; Olericultura orgânica; Gotejamento; TDR.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200007

Sonda de tdr para a estimativa de umidade em bagaço de Cana-de-açúcar
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Souza,Claudinei F.; Cirilo,Lucas da S; Bastos,Reinaldo G.; Peres,José G.; Oliveira,Aline F.
RESUMO O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como suporte sólido para cultivo de microrganismos, e apesar de fundamental, o monitoramento da umidade em tempo real nesses processos ainda é pouco pesquisado. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo propor e validar a TDR para estimar a umidade em bagaço de cana-de-açúcar, visando a seu uso como suporte para cultivo em estado sólido, considerando a produção de ácido cítrico. A sonda de TDR proposta foi analisada fisicamente, e, posteriormente, para a validação dos resultados, realizou-se uma calibração com leituras da constante dielétrica do bagaço de cana-de-açúcar até à saturação do material, os quais foram comparados com o método-padrão e equação universal de Topp. Também, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Monitoramento de umidade; Cultivo em estado sólido; Aspergillus Níger; Constante dielétrica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100024

SOIL SOLUTION DISTRIBUTION IN SUBSURFACE DRIP IRRIGATION IN SUGARCANE
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Souza,Claudinei F.; Bizari,Douglas R.
Abstract Given the lack of studies on subsurface drip irrigation in sugarcane plantations, there has been a growing demand for such information, mainly regarding soil solution profile and availability to plants. Thus, this study aimed to evaluate the effects of soil-water solution distribution on qualitative and quantitative traits of sugarcane irrigated by subsurface drip irrigation at two flows (1.6 and 3.5 L h−1). For each application rate, four PVC containers (500 L) were used and filled with sandy soil, where a set of 36 TDR probes was installed. Drippers were placed at a depth of 0.30 m. Irrigation was managed based on TDR daily measurements, maintaining soil moisture within the root zone at field capacity. Sugarcane variety used was RB 845210, being...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertigation; Flow rate; Wetted soil volume; TDR.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000200217

SEMIAUTOMATIC IRRIGATION MANAGEMENT IN TOMATO
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Souza,Claudinei F.; Conchesqui,Maria E. S.; Silva,Marília B. da.
ABSTRACT The use of new technologies to meet the demands of the agricultural market is increasing; however, technical information on application is scarce for some areas of knowledge, including irrigation management. The objective of this study is to evaluate an automatic irrigation system with capacitance sensors connected to a local wireless network for the semiautomatic management of irrigation in tomato crops compared with a manual control system based on time-domain reflectometry (TDR)-type sensors. The experiments were carried out in a protected environment, and the seedlings were transplanted following surface drip lines. The study adopted a completely randomized block design consisting of two treatments and 12 repetitions, totaling 24 subplots. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Digital assistant; Irrigation management; TDR; Capacitance; Solanum lycopersicum L.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000800118

Water requirement and yield of fig trees under different drip irrigation management
Provedor de dados: Engenharia Agrícola
Autores: Andrade,Irineu P. de S.; Carvalho,Daniel F. de; Almeida,Wilk S. de; Silva,Jonathas B. Gonçalves; Silva,Leonardo D. B. da.
This work aimed to study the effect of drip irrigation management on growth and yield of the 'Roxo de Valinhos' fig tree (Ficus carica L.), at three years old, and to determine crop coefficients (Kc) and its water requirement (ETc) under Baixada Fluminense climate and soil conditions, state of Rio de Janeiro, Brazil. The study was carried out in the experimental area of SIPA (Sistema Integrado de Produção Agroecológica) in Seropédica, Rio de Janeiro State, from July 2011 to May 2012. The experimental area was divided in two blocks, named B1 (sandy clay loam texture) and B2 (loamy sand texture). In each block, irrigation frequencies (IF) of two (T1) and four days (T2) were evaluated, as well as the irrigation absence (T3). Irrigation management and water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crop coefficient; Ficus carica L.; TDR; Irrigation frequency; Water balance.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100003

Evapotranspiração e coeficientes de cultivo da beterraba orgânica sob cobertura morta de leguminosa e gramínea
Provedor de dados: Horticultura Brasileira
Autores: Oliveira Neto,Dionízio H; Carvalho,Daniel F de; Silva,Leonardo DB da; Guerra,José Guilherme M; Ceddia,Marcos B.
As práticas agrícolas que maximizam a produtividade e o uso da água são de vital importância para a agricultura. Assim, foram testados três tipos de manejo do solo com objetivo de determinar a evapotranspiração (ETc) e os coeficientes de cultivo (kc) da beterraba. Os tipos de manejo foram a utilização de coberturas mortas vegetais, denominadas capim cameroon (Pennisetum purpureum), gliricídia (Gliricidia sepium) e solo sem cobertura morta em área experimental do SIPA (Sistema Integrado de Produção Orgânica) localizado em Seropédica, Brasil. A lâmina de irrigação foi estimada com base no balanço de água no solo, cujo monitoramento foi realizado com a técnica da TDR. As ETc acumuladas para a cultura da beterraba foram 59,41; 55,31 e 119,62 mm,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Gliricidia sepium; Pennisetum purpureum; TDR; Kc; Mulching orgânico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362011000300012

Estimating water application efficiency for drip irrigation emitter patterns on banana
Provedor de dados: Pesquisa Agropecuária Brasileira
Autores: Silva,Alisson Jadavi Pereira da; Coelho,Eugênio Ferreira; Miranda,Jarbas Honorio de; Workman,Stephen Ray.
The objective of this work was to evaluate root and water distribution in irrigated banana (Musa sp.), in order to determine the water application efficiency for different drip irrigation emitter patterns. Three drip emitter patterns were studied: two 4-L h-1 emitters per plant (T1), four 4-L h-1 emitters per plant (T2), and five 4-L h-1 emitters per plant (T3). The emitters were placed in a lateral line. In the treatment T3, the emitters formed a continuous strip. The cultivated area used was planted with banana cultivar BRS Tropical, with a 3-m spacing between rows and a 2.5-m spacing between plants. Soil moisture and root length data were collected during the first production cycle at five radial distances and depths, in a 0.20x0.20 m vertical grid. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Root distribution; Rootzone processes; TDR; Water use efficiency.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000700013

Dielectric constant obtained from TDR and volumetric moisture of soils in southern Brazil
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Kaiser,Douglas Rodrigo; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Minella,Jean Paollo Gomes.
Soil moisture is the property which most greatly influences the soil dielectric constant, which is also influenced by soil mineralogy. The aim of this study was to determine mathematical models for soil moisture and the dielectric constant (Ka) for a Hapludalf, two clayey Hapludox and a very clayey Hapludox and test the reliability of universal models, such as those proposed by Topp and Ledieu and their co-workers in the 80's, and specific models to estimate soil moisture with a TDR. Soil samples were collected from the 0 to 0.30 m layer, sieved through a mesh of 0.002 m diameter and packed in PVC cylinders with a 0.1 m diameter and 0.3 m height. Seven samples of each soil class were saturated by capillarity and a probe composed of two rods was inserted in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical models; Soil moisture; TDR; Calibration.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300006

Efeito de volumes de água de irrigação no regime hídrico de solo coeso dos tabuleiros e na produção de coqueiro
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Cintra,Fernando Luis Dultra; Resende,Ronaldo Souza; Leal,Maria de Lourdes da Silva; Portela,Jeane Cruz.
A formação dos solos dos tabuleiros está relacionada a sedimentos arenoargilosos e argilosos do grupo Barreiras do Terciário, que são, em geral, arenosos, pobres em nutrientes e em matéria orgânica, tipicamente cauliníticos e caracterizados por camadas adensadas (camadas coesas) localizadas, quase sempre, entre 20 e 60 cm de profundidade. Por apresentarem elevados níveis de adensamento e se situarem próximas à superfície do solo, as camadas coesas promovem alterações expressivas no movimento de água no solo, com repercussão negativa no desenvolvimento e na produtividade das plantas. Esse trabalho teve como objetivo comparar volumes de água de irrigação quanto ao movimento e distribuição de água em Argissolo Amarelo coeso dos Tabuleiros Costeiros e seu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabuleiros costeiros; Coqueiro-anão-verde; TDR.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000400028

Electrical conductivity of soil irrigated with swine wastewater estimated by time-domain reflectometry¹
Provedor de dados: Revista Brasileira de Ciência do Solo
Autores: Soncela,Rosimaldo; Sampaio,Silvio Cesar; Vilas Boas,Marcio Antonio; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Souza,Claudinei Fonseca; Soncela,Adriana Smanhotto.
Wastewater application to soil is an alternative for fertilization and water reuse. However, particular care must be taken with this practice, since successive wastewater applications can cause soil salinization. Time-domain reflectometry (TDR) allows for the simultaneous and continuous monitoring of both soil water content and apparent electrical conductivity and thus for the indirect measurement of the electrical conductivity of the soil solution. This study aimed to evaluate the suitability of TDR for the indirect determination of the electrical conductivity (ECse) of the saturated soil extract by using an empirical equation for the apparatus TDR Trase 6050X1. Disturbed soil samples saturated with swine wastewater were used, at soil proportions of 0,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Soil salinity; Soil water content; Water reuse.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400023

Distribuição de água no solo aplicado por gotejamento enterrado e superficial
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Barros,Allan C.; Folegatti,Marcos V.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno L.
Devido à falta de estudos sobre o movimento da água quando aplicada abaixo da superfície, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a distribuição de água aplicada pelo sistema de gotejamento enterrado e convencional. O experimento de campo foi conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP - Piracicaba, SP. Para o estudo, trincheiras foram abertas e instaladas sondas de TDR, dispostas a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 e 0,45 m profundidade, e a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 m comprimento, totalizando 17 sondas por trincheira. Os tratamentos foram baseados na profundidade de aplicação (0,0 e 0,10 m) e vazão aplicada (2 e 4 L h-1): ENT2; ENT4; SUP2 e SUP4. A cada hora era aplicado 1 L de água (total de 10 L), seguida de leituras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo úmido; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600006

Potassium estimation in the soil solution based on electrical conductivity and soil water content
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Andrade Neto,Torquato M. de; Coelho,Eugênio F.; Santana,José A. do V.; Santana Júnior,Edvaldo B.; Alves,Márcio da S.
The objective of this work was to evaluate and to validate models for estimating potassium in the soil solution as a function of bulk electrical conductivity (ECw), soil water content (q) and a soil solution electrical conductivity (ECss). Treatments consisted of using three concentrations of injecting solution of potassium chloride (1.0, 2.5 and 4.0 g L-1) which were applied by two trickle irrigation systems (microsprinkler and drip) during the first cycle of the banana crop cv. Terra Maranhão. Results showed that it is feasible to estimate potassium concentration in the soil solution from data of ECss and q obtained by time domain reflectometry (TDR) using an equation that combined a linear and a potential model. The estimated values of potassium...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Trickle irrigation; Fertirrigation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600005

Reflectometria no domínio do tempo na determinação do conteúdo de água no solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Pereira,Sidney; Oliveira Filho,Delly; Mantovani,Everardo C.; Ramos,Márcio M.; Martins,José H.
Teve-se como objetivo principal, neste estudo, determinar a correlação existente entre a constante dielétrica aparente e o conteúdo de água para um solo de textura argilosa e outro de textura arenosa, por meio de ajuste de modelo do tipo polinômio cúbico. Propõe-se um sistema TDR para medição da umidade do solo, formado por: osciloscópio; gerador de pulsos eletromagnéticos; cabo coaxial de 50 ômega; cabo de antena de TV; casador de impedâncias; sondas (hastes metálicas paralelas) com comprimentos de 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 e 0,35 m, com dois diâmetros de hastes (d1 = 3,2 e d2 = 6,5 mm). Para o solo arenoso, o melhor ajuste ocorreu para a sonda de 0,30 m de comprimento e diâmetro de hastes de 3,2 mm, obtendo-se um coeficiente de determinação ajustado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Sonda; Automação e irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200009

Relação entre potássio na solução do solo, umidade e condutividade elétrica aparente do solo
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.
Através de modelos que relacionam umidade (teta), condutividade elétrica aparente do solo (CEa) e condutividade elétrica da solução do solo (CEw), objetivou-se avaliar, para condição de laboratório, a viabilidade de se estimar a concentração de potássio na solução do solo (K), para solos de classe textural franca (CTf) e franco-arenosa (CTfa). Cinco soluções de cloreto de potássio, referentes a cinco condutividades elétricas (1,0, 2,5, 4,0, 5,5 e 7,0 dS m-1), foram aplicadas sobre o solo acondicionado em colunas de PVC, de forma a se obter cinco teta do solo (17,0 ± 1,4, 19,0 ± 1,8, 21,4 ± 2,2, 23,4 ± 2,2 e 26,0 ± 3,0%, em volume). Efetuaram-se leituras de teta e CEa com um aparelho de reflectometria no domínio do tempo (TDR) e se extraiu solução do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração iônica; TDR; Manejo da fertirrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200003

Distribuição da água no solo para o dimensionamento da irrigação por gotejamento
Provedor de dados: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental
Autores: Souza,Claudinei F.; Matsura,Edson E.
O objetivo do dimensionamento de um sistema de irrigação por gotejamento é escolher adequadamente o "layout" e os componentes do sistema para promover a distribuição precisa da água (e fertilizante) para todas as plantas, ao longo do campo. Com vistas a este propósito, avaliaram-se as contribuições capazes de fornecer elementos básicos para o dimensionamento da irrigação por gotejamento, utilizando-se sondas de TDR. Assim, o estudo experimental foi dividido em duas partes; na primeira, tem-se o efeito de irrigações sucessivas nas dimensões dos raios horizontal e vertical do bulbo molhado, analisado em condições de laboratório e, na segunda, o processo de distribuição da água na formação do bulbo molhado em campo. Com os resultados apresentados nesta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo molhado; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100002

Efficiency of water application of irrigation systems based on microsprinkling in banana plantations
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Silva,Alisson Jadavi Pereira da; Coelho,Eugênio Ferreira; Miranda,Jarbas Honório de.
Further food production may be limited by the reduced availability of water resources. Since irrigated agriculture is the productive sector that presents a higher demand of water, this sector has been under intense pressure in order to ensure food production with improved efficiency of water use. This study aimed to use the Time Domain Reflectometry (TDR) technique to measure percolation losses and to determine water application efficiency of banana (Musa spp.) trees using microsprinkler irrigation systems. Three systems were studied: (i) one 32 L h-1 microsprinkler for four plants; (ii) one 60 L h-1 microsprinkler for four plants; and (iii) one 60 L h-1 microsprinkler for two plants. Systems that replace water to the soil with the lowest variation of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Musa spp.; Root distribution; Irrigation management.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162013000300001

Soil moisture calibration of TDR multilevel probes
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Serrarens,Daniel; MacIntyre,Jim L.; Hopmans,Jan W.; Bassoi,Luis H.
Time domain reflectometry (TDR) probes are increasingly used for field estimation of soil water content. The objective of this study was to evaluate the accuracy of the multilevel TDR probe under field conditions. For this purpose, eight such TDR probes were installed in small plots that were seeded with beans and sorghum. Data collection from the probes was such that soil moisture readings were automated and logged using a standalone field unit. Neutron probe measurements were used to calibrate the TDR probes. Soil-probe contact and soil compaction were critical to the accuracy of the TDR, especially when a number of TDR probes are combined for a single calibration curve. If each probe is calibrated individually, approximate measurement errors were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Soil water content; Neutron probe.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162000000200024

Spatial and temporal characterization of water and solute distribution patterns
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Souza,Claudinei Fonseca; Folegatti,Marcos Vinícius.
The use of drip irrigation and marginal water is growing rapidly in some areas, highlighting the need to develop sound fertigation practices that combine environmental and crop production concerns. In this study the spatial and temporal water and solute distribution patterns are characterized to underpin fertirrigation design and management systems. Time domain reflectometry (TDR) probes were used to monitor the distributions of potassium nitrate (KNO3) and water from drippers discharging at a constant flow rate of 4 L h-1 in soil-filled containers. In the interactions between the different profiles, a gradient distribution of the solution in the soil was observed, with greater storage of solution close to the dripper, which decreased gradually as it...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Drip irrigation; Wetted soil volume.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162010000100002

Spatial and temporal patterns of soil water content in an agroecological production system
Provedor de dados: Scientia Agricola
Autores: Neves,Hugo Hermsdorff das; Mata,Maria Gabriela Ferreira da; Guerra,José Guilherme Marinho; Carvalho,Daniel Fonseca de; Wendroth,Ole Otto; Ceddia,Marcos Bacis.
ABSTRACT: Spatial and temporal patterns of soil water content (SWC) can not only improve the understanding of soil water processes but also the water management in the field. The spatial distribution of SWC depends on the spatial variability of soil attributes, vegetation and landscape features. The aim of this study was to evaluate: i) the spatial and temporal variability pattern in an agroecological system; ii) understand the factors affecting the spatial variations of SWC; iii) determine if wet and dry zones conserve their spatial position; iv) evaluate the possibility of using this information to reduce the number of SWC measurements. The experiment was carried out in an area of 2,502 m2, where a regular grid with spacing of 10 m was laid out. At each...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Time series; Spatial pattern; Temporal pattern; Agroecology.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162017000500383

ลักษณะความชื้นในดินโซนรากองุ่นต่างพันธุ์
Provedor de dados: Thai Agricultural Research Repository
Autores: Kannika Phetmak; Somchai Anusontporm; Irb kheoruenromne; Surasak Nilnond.
Tipo: Collection
Palavras-chave: Vitaceae; Grape; Moisture characteristic; Root zone; Grape varieties; Soil property; TDR; องุ่น; ความชื้นดิน; โซนราก; พันธุ์องุ่น; ทีดีอาร์; การดูดยึดความชื้นของดิน; สมบัติดิน; หลังคาคุมแปลง.
Ano: 2009
URL: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5841

Variabilidade espacial e temporal do teor de água do solo sob duas formas de uso
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Vieira,Sidney Rosa; Garcia,Miguel Angel González; González,Antonio Paz; Siqueira,Glécio Machado.
O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade espacial do teor de água do solo, ao longo do tempo, em duas condições distintas de uso. Para tanto, foram efetuadas medições do teor de água no solo em área com vegetação natural e outra cultivada com culturas anuais em Galícia, Espanha. O solo foi classificado como Umbrisol (FAO) e as medições foram tomadas em uma parcela plana de 190 m², da qual metade foi mantida com vegetação natural e metade cultivada com culturas anuais. As medições do teor de água foram efetuadas utilizando o aparelho TDR (Time Domain Reflectometry) a 15 cm de profundidade em 29/10/1993, 16/3/1994 e 13/10/1994 em um reticulado quadrado de 1 m, compreendendo aproximadamente 100 pontos na parcela com vegetação natural e 90 pontos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; TDR; Geoestatística; Umbrisol.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000100023

Spatial variability and temporal stability of water storage in a cultivated tropical soil
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Gonçalves,Antonio Carlos Andrade; Trintinalha,Marcos Antonio; Folegatti,Marcos Vinicius; Rezende,Roberto; Tormena,Cássio Antonio.
Irrigated agricultural fields usually show variable crop water demand. If water application is done to match this spatially variable demand, the water use efficiency can be substantially improved. Soil water management by irrigation has been one of the most important factors to increase crop yield. To look for the economic viability of the process, the use of several inputs, particularly water, should be done with high efficiency levels. Historically, irrigation uniformity has been evaluated above the soil surface, in which applied water was the only factor to be taken into account. However, the crop will respond to soil water content uniformity, which can differ from the uniformity of water application. To evaluate temporal stability of spatial pattern of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Geostatistics; Soil water uniformity; TDR.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000500016

Analyzing spatial and temporal variability of soil water content
Provedor de dados: Bragantia
Autores: Vieira,Sidney Rose; Grego,Célia Regina; Topp,George Clarke.
During the last two decades geoestatistical methods have been intensively used for in-depth descriptions of spatial variability. The objective of this study was to assess the spatial and temporal variability of soil water content. The measurements were taken with a TDR equipment to a 20 cm depth, in a nearly flat 1.2 ha field at the Central Experimental Farm of the Agriculture Canada, Ottawa. The soil classified as a Rideau soil series, is a clay loam soil. A square grid with 10 m spacing was laid out, resulting in 164 sampling points at which two TDR rods were installed to measure the water content down to 20 cm depth. Measurements were taken on 33 dates during the frost free months in 1987, 1988 and 1989. The spatial variability was analyzed examining...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Temporal stability; Semivariogram; Geostatistics.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052008000200022

Reflectometria no domínio do tempo em estudos de lixiviação de potássio em colunas de solo não-saturado
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Souza,Anderson Luiz de; Matsura,Edson Eiji; Miranda,Jarbas Honorio de; Roque,Marcio Willian; Bizari,Douglas Roberto; Roque,Wellington.
Este trabalho tem como objetivos projetar e avaliar o potencial de colunas de solo não-saturado equipadas com sondas de TDR (Time domain reflectometry) e acopladas a um sistema automatizado de aquisição de dados no monitoramento da dinâmica da água e de potássio no solo. O ensaio experimental foi conduzido em uma coluna de acrílico de 35cm de diâmetro interno e 105cm de comprimento preenchida com terra fina seca ao ar. A técnica da TDR possibilitou a obtenção de uma malha espaço-temporal em curtos intervalos de tempo e da umidade e da condutividade elétrica (Ce) nas diferentes profundidades consideradas. Tal resultado pode trazer uma importante contribuição para o entendimento da dinâmica da água e do potássio na terra, auxiliando os trabalhos para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Dinâmica de solutos; Coluna de solo não-saturado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000400041

Yield, water use efficiency, and yield response factor in carrot crop under different irrigation depths
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Oliveira Neto,Dionizio Honório de; Felix,Luiz Fernando; Guerra,José Guilherme Marinho; Salvador,Conan Ayade.
ABSTRACT: The aim of the present study was to evaluate the effect of different irrigation depths on the yield, water use efficiency (WUE), and yield response factor (Ky) of carrot (cv. 'Brasília') in the edaphoclimatic conditions of Baixada Fluminense, RJ, Brazil. Field trials were conducted in a Red-Yellow Argisol in the 2010-2011period. A randomized block design was used, with 5 treatments (depths) and 4 replicates. Depths were applied by drippers with different flow rates, and the irrigation was managed by time domain reflectometry (TDR) technique. The reference (ETo) and crop (ETc) evapotranspiration depths reached 286.3 and 264.1mm in 2010, and 336.0 and 329.9mm in 2011, respectively. The root yield varied from 30.4 to 68.9t ha-1 as a response to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota; Crop water requirement; Soil water balance; TDR; Organic production.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000701145

Caracterização física de dois substratos orgânicos para plantas e a estimativa da umidade por meio da reflectometria no domínio do tempo
Provedor de dados: Ciência Rural
Autores: Valero,Roger Manuel Mestas; Matsura,Edson Eiji; Souza,Anderson Luiz de.
O crescente uso de substratos na produção agrícola e no cultivo em ambiente protegido, promove produção em grande escala. Nesse sentido, as caracterizações químicas, biológicas e físicas desses materiais se fazem necessárias à proposição e à avaliação de padrões de qualidade que devem preceder a sua comercialização. As propriedades físicas dos substratos influenciam no bom desenvolvimento da plantas, sobretudo, no manejo de irrigação, onde a compreensão da relação retenção de água e aeração é imprescindível. Para tanto, mostra-se necessário que também se determine o volume de água presente nos substratos utilizados. Nesse sentido, o uso da reflectometria no domínio do tempo (TDR) pode representar um avanço em estudos dessa natureza. Dessa forma, baseado na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade; Retenção de água; Manejo de irrigação; TDR; Substratos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000200042

Distribuição da umidade num perfil de solo irrigado por gotejamento superficial e subsuperficial
Provedor de dados: Ciência e Agrotecnologia
Autores: Souza,Elves de Almeida; Coelho,Eugênio Ferreira; Paz,Vital Pedro da Silva.
Conduziu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar a distribuição de água no perfil de um Latossolo cultivado com mamoeiro do grupo Formosa, irrigado por dois gotejadores por planta instalados a 0,30 m da mesma. Usou-se gotejamento superficial com emissores de vazão de 3,75 L.h-1 e subsuperficial com emissores de vazão foi 2 L.h-1 a 0,25 m de profundidade. Os valores de umidades foram obtidos por meio de sondas de TDR instaladas e distribuídas em perfis de solo. As leituras foram realizadas em intervalos de dez minutos, durante dois ciclos de irrigação, utilizando um sistema de aquisição de dados composto por uma TDR, um datalogger e quatro multiplexadores. Os dados foram analisados a partir de isolinhas de distribuição de umidade e os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Volume molhado; Monitoramento da água no solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400032