Consulta: subjectFacets:"Volúmenes"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 16/06/2024 07:01:35

Estimación de la eficiencia de aplicación del riego mediante imágenes satelitales, primera unidad, distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, Tamaulipas, México.
Provedor de dados: 32
Autores: Pineda Morín, Joel.
El manejo y cuidado del agua ha tomado gran importancia debido a la escasez de este recurso, por lo que es necesario determinar donde enfocar los esfuerzos para aumentar la eficiencia en los diversos niveles de conducción y aplicación del agua. En este trabajo se estimó la eficiencia de aplicación del riego y se procesaron imágenes satelitales de enero a junio de 2011 para generar el Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI) en cada lote, en la primera unidad del Distrito de Riego 026, Bajo Rio San Juan, Tamaulipas, México, que cuenta con una superficie de 4,901.2 hectáreas y 335 lotes cultivables. Con el índice de vegetación se determinó la eficiencia de aplicación, ya que se comporta de manera muy semejante al coeficiente de desarrollo de...
Palavras-chave: NDVI; Coeficiente de desarrollo de cultivo; Volúmenes; Lámina de riego; Crop development coefficient; Volumes; Irrigation depth; Hidrociencias; Maestría Tecnológica.
Ano: 2013
URL: http://hdl.handle.net/10521/2043