Consulta: subjectFacets:"Umidade do solo"
Registros recuperados: 70
Data/hora: 01/06/2024 03:08:54

Definição do posicionamento de sensores para monitoramento da água no solo em bananeira irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Coelho,Eugênio F.; Silva,Alisson J. P. Da; Miranda,Jarbas H. De.
O uso eficiente da água na irrigação localizada dependerá, além de outros fatores, também do correto monitoramento da água no solo. Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar as zonas efetivas de comprimento de raízes e de extração de água, bem como indicar o correto posicionamento de sensores de água no solo para o manejo da irrigação por gotejamento na bananeira em fase de produção. No experimento, conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, foram estudados diferentes sistemas de irrigação localizada, diante dos seguintes tratamentos: T1 - dois emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T2 - quatro emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T3 - cinco emissores de 4 L h-1 por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Manejo de irrigação; Tensiometria; Irrigação localizada.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400005

Utilização da TDR para monitoramento da solução de nitrato de potássio em Latossolo Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: 70
Autores: Lopes,Leonardo do N.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno de L.
O conhecimento da distribuição e armazenamento da solução no solo é de grande importância para a agricultura, pois a interação entre os nutrientes e a água é um dos fatores que influenciam diretamente no rendimento das culturas. Das várias técnicas utilizadas para o monitoramento da solução no solo, a reflectometria no domínio do tempo (TDR) vem sendo bastante difundida entre os pesquisadores por apresentar inúmeras vantagens, dentre as quais a mensuração em tempo real e a possibilidade de leituras automatizadas. O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar a distribuição da solução de KNO3 no perfil de um Latossolo Vermelho-Amarelo. Sondas de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) foram utilizadas para monitorar a distribuição de solução no solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo; Condutividade elétrica do solo; Volume de solo molhado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500015

Emissão de CO2 do solo associada à calagem em área de conversão de laranja para cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Eliton de F.; Moitinho,Mara R.; Teixeira,Daniel de B.; Pereira,Gener T.; La Scala Junior,Newton.
A emissão de CO2 do solo (FCO2) em áreas agrícolas é resultante da interação de diversos fatores, sendo alterada pela prática de manejos do solo e da cultura, além das condições edafoclimáticas locais. Neste estudo, objetivou-se quantificar a FCO2 em função da calagem e posição da aplicação (antiga linha e entrelinha) da cultura da laranja em área de conversão para a cultura da cana-de-açúcar, no município de Frutal-MG. Os tratamentos avaliados foram: Linha/CC (linha com aplicação de calcário); Entrelinha/CC (entrelinha com aplicação de calcário); Linha/SC (linha sem aplicação de calcário), e Entrelinha/SC (entrelinha sem aplicação de calcário). FCO2, temperatura do solo (Ts) e umidade do solo (Us) foram avaliadas durante 12 dias. O maior valor médio da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calagem; Respiração do solo; Temperatura do solo; Umidade do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500008

Avaliação dos efeitos da cobertura de palha de cana-de-açúcar na umidade e na perda de água do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Peres,José G.; Souza,Claudinei F.; Lavorenti,Norberto A.
No período de 23 de junho a 23 de julho de 2006, nas condições edafoclimáticas da região de Araras - SP, estudou-se a influência da cobertura de palha de cana-de-açúcar colhida mecanicamente nos valores da umidade volumétrica de um Latossolo Vermelho-Escuro, distrófico, A moderado, de textura argilosa. A variação da umidade volumétrica do solo foi avaliada nas camadas de 0 a 0,20 m e 0,20 a 0,40 m de profundidade. Os tratamentos consistiram na cobertura do solo com quantidades de palha de cana-de-açúcar equivalentes a 0 e 1,5 kg m-2 (0 e 1,5 10(4) kg ha-1); o primeiro tratamento representando a condição sem palha, e o segundo, a condição com palha. Os resultados coletados na camada de 0-0,20 m mostraram que, no período estudado houve redução dos valores da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura morta; Palhada de cana-de-açúcar; Umidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500010

Blindagem eletromagnética, aterramento e proteção contra surtos de tensão em equipamentos para monitoramento automático do teor de água no solo
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Claudia F. A.; Moraes,Sergio O.
O objetivo do presente trabalho foi implementar um sistema de blindagem eletromagnética, aterramento e proteção contra surtos de tensão na instalação de instrumental para o monitoramento automático do teor de água no solo. O experimento foi instalado em Piracicaba, São Paulo, em que os equipamentos utilizados foram um testador de cabos marca Tektronix, que opera pelo princípio da reflectometria no domínio do tempo e um sistema de aquisição de dados marca Campbell Scientific Inc. (CSI), que controla e analisa as formas de onda produzidas pelo testador de cabos. A umidade volumétrica foi obtida indiretamente por meio de sensores inseridos no solo, os quais medem a constante dielétrica do mesmo. Utilizaram-se tubos galvanizados para a blindagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Proteção eletrônica; Proteção magnética.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100027

Evapotranspiração e coeficientes de cultivo simples e dual do coentro
Provedor de dados: 75
Autores: Silva,Vicente de PR da; Tavares,Alexandra L; Sousa,Inajá Francisco de.
O estudo foi conduzido na Unidade de Produção de Hortaliças localizada no município de Itabaiana-SE, com a cultura de coentro, de 2 de agosto a 12 de outubro de 2011. O objetivo do trabalho foi determinar a evapotranspiração e os coeficientes de cultivo simples e dual do coentro cultivada em climas tropicais. O coeficiente de cultivo dual foi obtido de acordo com a metodologia da FAO-56. A evapotranspiração da cultura foi obtida pelo método do balanço hídrico no solo e a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, utilizando-se os dados coletados numa estação automática localizada próxima à área experimental. Os valores do coeficiente de cultivo do coentro nos estádios fenológicos inicial, desenvolvimento, médio e final foram,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum; Balanço hídrico no solo; Necessidades hídricas; Umidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362013000200013

Umidade atual.
Provedor de dados: 14
Autores: VIANA, J. H. M.; TEIXEIRA, W. G.; DONAGEMMA, G. K.
A umidade atual representa o conteúdo de água presente na amostra em determinado momento e local, podendo ser determinada in situ ou por amostragem, para determinação em laboratório.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise do solo; Análise física; Umidade do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087253

MONITORAMENTO da umidade do solo para definição da época de plantio: programa 28: Centro-Oeste/Sudeste.
Provedor de dados: 14
Hoje em dia já é possível identificar a quantidade de água no solo, em tempo real, pela internet, gratuitamente, graças à tecnologia desenvolvida pela Embrapa Agropecuária Oeste. Trata-se de um sistema desenvolvido no site Guia Clima, que pode ser acessado pelo computador, celular ou qualquer aparelho que tenha internet. A tecnologia do Guia Clima é coordenada pelo pesquisador Carlos Ricardo Fietz, da Embrapa Agropecuária Oeste.
Tipo: Prosa Rural (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Umidade do solo; Plantio; Água; Tecnologia.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1074617

Calibração e validação de sensor dielétrico para estimativa de teor de água em solos do Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SÁ, M. A. C. de; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos S.; SANO, E. E.
bitstream/CPAC-2010/30267/1/bolpd-223.pdf
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solo; Condutividade hidráulica; Manejo do solo; Textura do solo; Umidade do solo; Soil; Hydraulic conductivity; Soil management; Soil texture.
Ano: 2008
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/571893

Adaptabilidade de gramíneas forrageiras na região semi-árida do submédio São Francisco.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, C. M. M. S.; SILVA, A. S.; MAIA, A. de H. N.
A adaptabilidade de forrageiras, em relacao aos parametros agua, solo e planta, foi avaliada na Embrapa Tropico Semi-Arido, por meio de quatro gramineas forrageiras, estabelecidas em parcelas de 4 x 8m. Determinou-se a variabilidade espaco-temporal da temperatura e o teor de agua disponivel no solo, em diferentes profundidades. A avaliacao da estabilidade da producao de gramineas foi determinada atraves dos indices de umidade e de sustentabilidade. As maximas temperaturas do solo (36oC), a profundidade de 0-15 cm, coincidiram com o menor indice de umidade no mesmo, nao afetando a produtividade das especies mais adaptadas as condicoes adversas de temperatura e umidade. Atraves do indice de umidade, C. gayana cv. Masaba apresentou grande variabilidade de...
Tipo: Folhetos
Palavras-chave: Adaptação; Adaptation; Humidity index; Humity of soil; Índice de sustentabildiade; Indice de umidade; Pernambuco; Plant soil relation; Regiao semiárida; Sub Medio Sao Francisco; Sustentabilidade; Biloela; Cenchrus ciliares; Gramínea forrageira; Aclimatação; Capim; Capim de Rhodes; Capim Urochloa; Temperatura do solo; Umidade do solo; Urochloa mosambicensis; Relação solo-planta; Sistema radicular; Forage grasses; Plant adaptation; Semiarid zones.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/963786

Indicadores biológicos e bioquímicos da qualidade do solo: manual técnico.
Provedor de dados: 14
Autores: FRIGHETTO, R. T. S.; VALARINI, P. J.
Sumário: Recomendações especiais, 11 I. Estratégias para análise integrada do solo, 13 II. Métodos quimiométricos na análise integrada de dados, 19 III. Determinação da umidade, Ph e capacidade de retenção de agua do solo, 37 IV. Problemas encontrados na avaliação de microrganismos do solo, 41 V. Métodos básicos para contagem de patógenos do solo: meios seletivos para isolamento, avaliação e identificação, 45 VI. Determinação de actinomicetos, leveduras, bactérias esporulantes e solubilizadores de fosfato no solo, 53 VII. Avaliação de fungos micorrízicos arbusculares e sua importância ambiental, 61 VIII. Metodologia para avaliação de fixadores simbióticos de nitrogênio do solo, 77 IX. A importância da celulase na degradação de matéria orgânica, 89 X. Uso...
Tipo: Documentos (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Analise integrada; Qualidade do solo; Métodos quimiométricos; Patógenos do solo; Actinomicetos; Leveduras; Solubilizadores; Bactérias esporulantes; Fungos micorrízicos; Avaliação; Metodologia; Degradação; Atividade microbiana; Comunidade fúngica; Biomassa microbiana; Indicador biológico.; Solo; Retenção de água no solo; Umidade do solo; Fungo; Bactéria; Fauna edáfica; Microbiologia do solo; Identificação; Isolamento.
Ano: 2000
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13251

Umidade residual e fator "f".
Provedor de dados: 14
Autores: VIANA, J. H. M.; DONAGEMMA, G. K.; TEIXEIRA, W. G.
A umidade residual representa o conteúdo de água presente na amostra preparada e seca ao ar ou estufa. O fator f é usado para correção da massa de solo nas determinações analíticas em laboratório.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Análise do solo; Análise física; Umidade do solo.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1087256

Aplicações da curva de resistência no controle da qualidade física de um solo sob pastagem
Provedor de dados: 86
Autores: IMHOFF,SILVIA; SILVA,ALVARO PIRES DA; TORMENA,CÁSSIO ANTONIO.
A degradação da qualidade física do solo pode estar associada com a compactação causada pelo pisoteio dos animais. A resistência do solo à penetração (RP) é um parâmetro físico utilizado para estabelecer o grau de compactação do solo. Contudo, esta varia com a umidade (teta) e densidade do solo (Ds). O objetivo deste trabalho foi obter a curva de resistência do solo e utilizá-la na avaliação da qualidade física do solo num sistema de pastejo intensivo rotacionado de capim-elefante. A curva de resistência do solo foi determinada por meio de 48 amostras indeformadas, obtidas na profundidade de 0-10 cm numa Terra Roxa Estruturada utilizada com pastagem em sistema intensivo de exploração. Os resultados demonstraram correlação negativa entre a RP e teta, e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Umidade do solo; Resistência mecânica do solo; Gramíneas forrageiras; Crescimento de raízes.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000700025

Variabilidade espacial da infiltração de água no solo
Provedor de dados: 86
Autores: Lima,Cícero Aurélio Grangeiro; Silans,Alain Passerat de.
Dados de infiltração de água no solo foram obtidos em diversos pontos de uma malha retangular de uma parcela agrícola da Fazenda Experimental da EMEPA-PB, com o objetivo de caracterizar a variabilidade espacial da infiltração e dos parâmetros hidrodinâmicos do solo. Foram utilizadas as leis de Philip e de Green &amp;amp; Ampt para ajustamento dos valores obtidos. Medições de granulometria, densidade do solo e umidade volumétrica antes e depois dos testes de infiltração foram efetuadas. Técnicas de análises estatísticas clássicas e geoestatísticas foram utilizadas para descrever a variabilidade espacial dos parâmetros de infiltração, obtidos pelo ajustamento às leis teóricas. Dos parâmetros estudados, o de sucção da equação de Green &amp;amp; Ampt se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Textura; Umidade do solo; Geoestatística.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001200018

Flutuação populacional de Rotylenchulus reniformis em solo cultivado com algodoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Asmus,Guilherme Lafourcade; Ishimi,Cassiana Miki.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a flutuação populacional de nematoide reniforme (Rotylenchulus reniformis) em solo cultivado com algodoeiro, em função de variáveis edafoclimáticas. Em uma área naturalmente infestada - com média de 680 nematoides por 200 cm³ de solo, em Aral Moreira, MS - foi estabelecida uma grade de amostragem com 30 pontos, equidistantes em 50 m. No período de outubro de 2004 a junho de 2006, amostras de solo (0,0-0,2 m e 0,2-0,4 m) foram coletadas mensalmente, para avaliação da abundância e composição dos diferentes estágios da população do nematoide. Foram também mensuradas a precipitação, a temperatura e a umidade do solo a 0,15 e 0,30 m. Foi possível observar que a densidade e a composição populacional de R. reniformis são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Anidrobiose; Nematoide reniforme; Temperatura do solo; Umidade do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000100008

Biomassa microbiana em amostras de solos secadas ao ar e reumedecidas
Provedor de dados: 86
Autores: Gonçalves,Antônio Samarão; Monteiro,Marcela Teixeira; Guerra,José Guilherme Marinho; De-Polli,Helvécio.
O objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade do condicionamento de amostras como terra fina secada ao ar (TFSA) por curto período, para a determinação do carbono da biomassa microbiana (BMS-C), pelo método da fumigaçãoextração, e verificar a respiração microbiana basal (RB) do solo. O condicionamento como TFSA, procedendo-se à fumigação para a análise da BMS-C imediatamente ou 24 horas após o reumedecimento, proporcionou valores de BMS-C para os solos Podzólicos, Latossolo Vermelho-Amarelo álico e Orgânico, semelhantes aos valores dos seus controles. Os solos Glei Pouco Húmico e Vertissolo apresentaram valores de BMS-C similares aos do controle a partir de 24 horas de incubação; o solo Planossolo arenoso apresentou valores similares aos do controle com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono; Fumigação do solo; Umidade do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000500010

Determinação da tensão de água em solo agrícola usando um sensor de dissipação de calor
Provedor de dados: 86
Autores: Oliveira,Carlos Alberto da Silva.
Um estudo foi realizado sob condições de laboratório e de campo objetivando avaliar um sensor de solo utilizado para determinação da temperatura e da tensão da água no solo. Devido à solubilidade do gesso, material poroso utilizado na fabricação dos sensores, houve redução em área da seção transversal e volume, e aumento da porosidade efetiva desses sensores, em relação aos valores observados antes do início dos testes. Os valores médios da temperatura observados com os sensores foram praticamente iguais aos observados com um termômetro de referência com precisão de 0,1°C. Quando sensores saturados foram instalados a 5 cm de profundidade em um solo franco-argilo-siltoso secado ao ar, em relação a valores de Delta T, o tempo de resposta do sensor à secagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Potencial matricial; Temperatura do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000800014

Efeito do conteúdo de água e da compactação do solo na produção de soja
Provedor de dados: 86
Autores: Beutler,Amauri Nelson; Centurion,José Frederico.
A compactação do solo tem sido fator físico limitante ao crescimento das plantas. Este trabalho objetivou avaliar a produção de soja (Glycine max cv. EMBRAPA 48) em razão do conteúdo de água e da compactação do solo. Usou-se o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x2, ou seja, quatro níveis de resistência à penetração (entre 0,27 e 4,32 MPa) e dois níveis de retenção de água pelo solo (0,05 e 0,01 MPa). Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho textura média (LVd) e Latossolo Vermelho textura argilosa (LVef), coletadas na profundidade de 020 cm, passadas em peneira de 0,4 cm e compactadas em camadas de 3 cm, em vasos de 20 cm de altura e 25 cm de diâmetro (9,82 L). Os níveis de resistência à penetração foram determinados com o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Resistência do solo; Umidade do solo; Densidade do solo; Manejo do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700009

Variabilidade espacial de atributos físicos de solo coeso sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Ribeiro,Letícia da Silva; Oliveira,Ismênia Ribeiro de; Dantas,Jussara Silva; Silva,Camila Vieira da; Silva,Grazieli Brito da; Azevedo,James Ribeiro de.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da umidade, da densidade e da porosidade de solo coeso cultivado com soja sob sistemas de manejo convencional e de plantio direto. Foram instaladas duas malhas regulares, uma para cada tipo de manejo. O solo foi coletado na profundidade de 0,00-0,20 m, e a variabilidade espacial de seus atributos foi analisada por meio de parâmetros do semivariograma e do interpolador geoestatístico krigagem ordinária. O solo apresentou maior densidade e conservação da umidade no plantio direto, e maior porosidade no manejo convencional.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Krigagem ordinária; Porosidade do solo; Qualidade física do solo; Umidade do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901699

Determinação de capacidade de campo in situ ou através de equações de regressão
Provedor de dados: 86
Autores: FABIAN,ADELAR JOSÉ; OTTONI FILHO,THEOPHILO BENEDICTO.
Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de testar as equações globais obtidas por Macedo para determinar a capacidade de campo (CC) in situ em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo; avaliar a câmara de fluxo desenvolvida por Fabian &amp;amp; Ottoni Filho; e verificar se os valores de CC obtidos com esse equipamento se comparam aos determinados pelo método da Embrapa. Os testes foram realizados em 1994, num Podzólico Vermelho-Amarelo, em Itaguaí, RJ. A motivação desta comparação é o fato de o movimento lateral da água ser praticamente eliminado dentro da câmara. Confirmou-se que os valores medidos de CC em tal equipamento reproduziram as determinações de CC obtidas pelo método da Embrapa. Como a área da câmara é de 0,50 m², o resultado sugere a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água no solo; Umidade do solo; Equipamento de drenagem; Drenagem interna; Medição de pedofunções.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500022

Eficiência do s-metolachlor no controle de Brachiaria plantaginea na cultura do feijão sob dois manejos de irrigação
Provedor de dados: 87
Autores: Procópio,S.O.; Silva,A.A.; Ferreira,L.R.; Miranda,G.V.; Santos,J.B.; Araújo,G.A.A.
Objetivou-se neste trabalho avaliar a eficiência do s-metolachlor no controle de Brachiaria plantaginea na cultura do feijão, em duas condições de irrigação associadas às aplicações do herbicida. O trabalho foi conduzido a campo, entre os meses de setembro e dezembro de 1998, em solo Podzólico Câmbico, fase terraço, com 35,0 dag kg-1 de argila e 3,6 dag kg-1 de matéria orgânica. Foram realizados dois ensaios, tendo como única diferença na metodologia entre ambos o fato de que no primeiro foi aplicada uma lâmina de 20 mm de água imediatamente antes do tratamento com o herbicida, e, no segundo, a aplicação da mesma lâmina foi imediatamente após a aplicação do herbicida. Foram avaliadas seis doses do s-metolachlor (0; 0,48; 0,72; 0,96; 1,20; e 1,92 kg ha-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Planta daninha; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582001000300016

Efeito da irrigação inicial na profundidade de lixiviação do herbicida s-metolachlor em diferentes tipos de solos
Provedor de dados: 87
Autores: Procópio,S.O.; Silva,A.A.; Santos,J.B.; Ferreira,L.R.; Miranda,G.V.; Siqueira,J.G.
Muitas vezes a profundidade de lixiviação dos herbicidas aplicados ao solo afeta a seletividade destes às culturas. O objetivo deste trabalho foi estudar a lixiviação do herbicida s-metolachlor em cinco tipos de solos (Podzólico Vermelho-Amarelo, Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Areia Quartzosa-turfosa e Areia Quartzosa), bem como avaliar o efeito do manejo das primeiras irrigações antes e após a aplicação do herbicida sobre esse processo, por meio de bioensaios, relacionando os resultados encontrados com possíveis efeitos fitotóxicos ocorridos em algumas culturas comerciais. Os experimentos foram realizados em casa de vegetação, utilizando-se colunas de lixiviação, sendo compostos de oito tratamentos, formados da combinação de dois tipos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Herbicida; Umidade do solo; Planta daninha; Bioensaio.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582001000300014

Efeito da Gliricidia sepium sobre nutrientes do solo, microclima e produtividade do milho em sistema agroflorestal no Agreste Paraibano
Provedor de dados: 90
Autores: Marin,Aldrin Martin Pérez; Menezes,Rômulo Simões César; Silva,Emanuel Dias; Sampaio,Everardo Valadares de Sá Barreto.
Gliricidia sepium é uma leguminosa arbórea que tem sido utilizada em sistemas em aléias no semi-árido nordestino por apresentar bom desenvolvimento em condições de estresse hídrico. Entretanto, há pouca informação disponível sobre o efeito da introdução dessa espécie nos agroecossistemas da região. No presente estudo, objetivou-se avaliar a influência da distância de plantas de Gliricidia sepium sobre características da cultura do milho e do solo e microclima no Agreste Paraibano. O estudo foi realizado no município de Esperança (PB), em área de 0,5 ha, onde, em 1996, foram plantadas fileiras de G. sepium espaçadas 6 m entre si e com 1 m entre as árvores. Nesta área, em 2002, foram delimitadas quatro parcelas de 6 x 8 m e, em cada parcela, foi estabelecido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semi-árido; Matéria orgânica leve; Umidade do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300015

Efeito do controle de invasoras em propriedades físicas e micropedológicas de um podzólico vermelho-amarelo
Provedor de dados: 90
Autores: Faria,J. C.; Schaefer,C. E. R.; Ruiz,H. A.; Costa,L. M.
Nos trópicos, o impacto das gotas de chuva é capaz de destruir agregados e a porosidade natural do solo, influenciando o montante de água infiltrada e sua redistribuição. Em tais condições, a cobertura vegetal produzida pelas plantas invasoras não pode ser vista, simplesmente, como competidora com a cultura de interesse. Este projeto de pesquisa foi concebido para examinar, em condições de campo, a influência de diferentes tipos de manejo de invasoras sobre a umidade, estrutura e selamento do solo, visando contribuir para o desenvolvimento de técnicas compatíveis com uma agricultura sustentada. Quatro tipos de manejo de invasoras (coberturas): capina, sem vegetação (aplicação combinada do herbicida de pré-emergência Arsenal-250® (Imazapir) 2,0 L ha-1 e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso do solo; Selamento; Micropedologia; Podzólico Vermelho-Amarelo; Umidade do solo; Controle de invasoras.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000400019

PROPRIEDADES MECÂNICAS E PERMEABILIDADE AO AR EM TOPOSSEQUÊNCIA ARGISSOLO-GLEISSOLO: VARIAÇÃO NO PERFIL E EFEITO DE COMPRESSÃO
Provedor de dados: 90
Autores: Braga,Fabiano de Vargas Arigony; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Vogelmann,Eduardo Saldanha; Padrón,Richard Alberto Rodríguez.
Uma topossequência apresenta solos com características estruturais e morfológicas distintas que podem alterar a susceptibilidade à deformação estrutural em curtas distâncias espaciais. Os objetivos deste estudo foram avaliar a capacidade de suporte de carga e a suscetibilidade à compactação e mensurar o efeito que cargas acima e abaixo da pressão de preconsolidação causam na permeabilidade ao ar de solos numa topossequência da Depressão Central do Rio Grande do Sul, Brasil. Amostras indeformadas foram coletadas nos horizontes de três perfis de Argissolos (Ap, A1, AB, BA, Bt1 e Bt2; Ap, A1, A2, AB, BA, Bt1 e Bt2; e Ap, A1, BA, Bt1 e Bt2) e dois de Gleissolos (A1, A2, Bg; A, Bg e Cg), no longo de uma topossequência. Essas amostras foram submetidas ao teste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas; Compressibilidade; Fluxo de ar; Porosidade; Umidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000401025

Efeito da escarificação sobre alguns parâmetros físicos de um planossolo
Provedor de dados: 90
Autores: Machado,R.L.T.; Turatti,A.L.; Alonço,A.S.; Machado,A.L.T.; Reis,A.V.
Em face da importância do planossolo (Albaqualf) nas atividades agrícolas desenvolvidas na região Sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, estudou-se o efeito de um escarificador sobre alguns parâmetros físicos desse solo, no Campo Experimental de Máquinas Agrícolas da EMBRAPA-CPACT, no Município do Capão-do-Leão, em novembro de 1994. Analisou-se esse efeito sobre a densidade, porosidade e agregação do solo, utilizando três velocidades de operação do escarificador (4,76; 3,63 e 2,58 km h-1) e dois teores de água (119,6 e 71,7 g kg-1) no solo. Não houve efeito significativo da interação teor de água x velocidade de operação sobre os parâmetros físicos do solo. As condições físicas do solo foram melhoradas, quando o solo foi preparado com maior teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas; Umidade do solo; Velocidade de operação do escarificador; Planossolo.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000300023

Estabilidade temporal da distribuição espacial da umidade do solo em área irrigada por pivô central
Provedor de dados: 90
Autores: Gonçalves,A. C. A.; Folegatti,M. V.; Silva,A. P.
A heterogeneidade do solo faz com que o armazenamento de água seja variável, sendo necessária uma amostragem intensa, para caracterizar a sua distribuição espacial em uma área irrigada. Para fins de manejo da irrigação, é importante o monitoramento da umidade do solo durante o processo de secagem entre duas irrigações sucessivas. O presente trabalho tem por objetivos avaliar a estabilidade temporal da distribuição espacial da umidade do solo, a correlação da umidade com conteúdo de argila e avaliar se há estrutura de dependência espacial dessas variáveis. Quanto mais estável for a distribuição espacial da umidade e mais estreita a correlação com a textura, menos intensas poderão ser as amostragens para fins de controle das irrigações. Em área irrigada por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Geoestatística; Umidade do solo; Estabilidade temporal.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000100019

Variabilidade espacial de atributos físicos do solo em diferentes formas do relevo sob cultivo de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,Z. M.; Marques Júnior,J.; Pereira,G. T.
A utilização intensiva de máquinas e implementos agrícolas no nordeste do estado de São Paulo tem contribuído para aumentar as áreas com problemas de compactação, provavelmente pela ausência de um cronograma de trabalho bem definido ou de modelos capazes de estimar a capacidade de suporte do solo. O trabalho foi desenvolvido em Guariba (SP), com o objetivo de avaliar a variabilidade espacial da resistência à penetração do solo, umidade e densidade do solo em um Latossolo Vermelho eutroférrico sob cultivo de cana-de-açúcar. Os solos foram amostrados nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos regulares de 10 m, perfazendo um total de 100 pontos, nas profundidades de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m. O coeficiente de variação indicou baixa variabilidade para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Resistência à penetração; Densidade do solo; Umidade do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000600001

Variabilidade Espacial da Resistência à Penetração em Neossolo Litólico Degradado
Provedor de dados: 90
Autores: Corado Neto,Fabriciano da Cunha; Sampaio,Fabricio de Menezes Telo; Veloso,Marcos Emanuel da Costa; Matias,Sammy Sidney Rocha; Andrade,Fabricio Ribeiro; Lobato,Marcio Godofredo Rocha.
RESUMO A resistência à penetração permite avaliar o comportamento do solo diante do manejo adotado. Este estudo teve como objetivo avaliar o comportamento da resistência à penetração nos períodos seco e chuvoso por meio da variabilidade espacial em uma área degradada em Gilbués, PI. O estudo foi conduzido em uma área experimental de 4 ha, pertencente à Embrapa Meio Norte, no período de 2010/2011. O solo da área é um Neossolo Litólico Eutrófico com exposição do horizonte C. Construíram-se um grid irregular e uma transecção próximos à parte central da área, espaçada da seguinte forma: os pontos de número 1 a 21 apresentaram espaçamento de 30 × 30 m; de 22 a 52, distanciamento a cada 5 m; de 52 a 53, com 15 m de espaçamento; e de 54 a 79, a cada 30 m,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desertificação; Geoestatísica; Umidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000501353

Determinação da permeabilidade ao ar em amostras indeformadas de solo pelo método da pressão decrescente
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Álvaro Pires da; Leão,Tairone Paiva; Tormena,Cássio Antonio; Gonçalves,Antonio Carlos Andrade.
A permeabilidade do solo ao ar (Ka) determina o fluxo convectivo de gases na matriz do solo e a troca de gases na interface do sistema solo-atmosfera, influenciando diretamente a qualidade do ambiente físico para o crescimento de plantas e a taxa de ocorrência de processos dependentes da concentração de gases no solo. A Ka pode ser estimada por um método simplificado baseado em uma modificação da lei de Darcy para fluxo de gases no solo em pressão decrescente. Os objetivos deste trabalho foram modificar e aprimorar um permeâmetro para quantificar, em laboratório, a permeabilidade de amostras indeformadas de solos ao ar utilizando o método da pressão decrescente. Foram utilizados dois sistemas de aquisição de dados: um sistema eletrônico automatizado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Densidade do solo; Umidade do solo; Funcionalidade do solo; Processos do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000600003

Curva de retenção de água no solo pelo método do papel-filtro
Provedor de dados: 90
Autores: Lucas,Juliana Fenner Ruas; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Cardoso,Décio Lopes; Cássaro,Fabio Augusto Meira.
O método mais tradicional para determinação da curva de retenção de água no solo emprega a câmara de pressão de Richards. Por questões práticas, a busca por métodos alternativos ao de Richards, financeiramente mais acessíveis e menos morosos, faz-se interessante. Diante disso, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o uso do método do papel-filtro. Para isso, realizou-se inicialmente coleta, caracterização física e preparo de amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico típico e ensaio em câmara de Richards, utilizando pressões de 0, 10, 30, 60, 100, 300, 500, 1000 e 1500 kPa. No ensaio com o papel-filtro, mediu-se o potencial matricial da água em amostras cujas umidades foram previamente estabelecidas, utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Câmara de pressão de Richards; Método alternativo; Potencial matricial; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600013

Estabilidade temporal e variabilidade espacial da distribuição da armazenagem de água no solo numa sucessão feijão/aveia-preta
Provedor de dados: 90
Autores: Salvador,Monica Martins Silva; Libardi,Paulo Leonel; Brito,Alexsandro dos Santos; Moreira,Neilo Bergamin.
A armazenagem de água no solo é muito variável no tempo e no espaço devido à influência de vários fatores ambientais e topográficos. Objetivou-se neste estudo: quantificar a armazenagem de água no solo; avaliar sua estabilidade temporal e sua variabilidade espacial em um local próximo e outro distante do sistema radicular numa sucessão feijão/aveia-preta; e constatar sua variabilidade espacial em função do relevo. Em área experimental de 1.500 m², situada em Piracicaba-SP (latitude de 22° 42' 30" S, longitude de 47° 38' 00" W e 546 m de altitude), estabeleceram-se 60 pontos de amostragem, distanciados entre si de 5 m, numa grade de 10 por 6 pontos (50 x 30 m). Os valores da armazenagem de água no solo apresentaram comportamento-padrão para o solo estudado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relevo; Umidade do solo; Diferença relativa.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000500007

Efeito da adsorção de fosfato em parâmetros físicos e na compressibilidade de solos tropicais
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,R. B.; Lima,J. M.; Dias Junior,M. S.
A elevada adsorção de fosfato em solos tropicais oxídicos altera o balanço de cargas nas superfícies das partículas e pode aumentar a dispersão. Conseqüentemente, isto pode influir na distribuição de tamanhos de poros, estabilidade de agregados e suscetibilidade à compactação. Para avaliar o efeito da adsorção de fosfato nas curvas de compressão e limites de consistência de solos, foram amostradas as camadas de 0-3 e 27-30 cm de um Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e de um Cambissolo (C), ambos de textura muito argilosa, na microrregião dos Campos da Mantiqueira (MG). Foi adicionada solução de fosfato à metade das amostras para atingir a sua capacidade máxima de adsorção. As pressões de preconsolidação foram obtidas a partir das curvas de compressão, que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Compactação; Balanço de cargas.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000200005

Dinâmica físico-hídrica de uma toposseqüência de solos sob Savana Florestada (Cerradão) em Assis, SP
Provedor de dados: 90
Autores: Juhász,Carlos Eduardo Pinto; Cursi,Patrícia Ribeiro; Cooper,Miguel; Oliveira,Thalita Campos; Rodrigues,Ricardo Ribeiro.
Este trabalho teve como objetivo a caracterização morfológica e físico-hídrica de uma toposseqüência de solos sob floresta nativa de uma parcela permanente de 320 x 320 m, instalada na Estação Ecológica de Assis (SP). A vegetação da parcela consiste em um remanescente de Savana Florestada (Cerradão) da zona limítrofe sul do grande domínio do Cerrado. O estudo da geometria bidimensional (horizontal e vertical) dos horizontes em uma toposseqüência possibilitou o detalhamento da morfologia do solo. Para estudar a dinâmica da água no ambiente de desenvolvimento das plantas nativas, foram obtidas curvas de retenção, análise granulométrica e medidas de condutividade hidráulica saturada no campo, utilizando o permeâmetro de Guelph. O monitoramento da umidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cerrado; Latossolo; Vertente; Umidade do solo; Retenção de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000300002

Padrão espaço-temporal da umidade volumétrica do solo em uma bacia hidrográfica com predominância de latossolos
Provedor de dados: 90
Autores: Ávila,Léo Fernandes; Mello,Carlos Rogério de; Mello,José Márcio de; Silva,Antônio Marciano da.
A umidade volumétrica do solo possui alta variabilidade espacial e temporal devido à influência de vários fatores ambientais e de uso do solo. Desse modo, seu entendimento assume papel fundamental na modelagem dos processos que envolvem o escoamento superficial, a erosão do solo e o transporte de sedimentos. Nesse contexto, objetivou-se neste estudo avaliar o padrão espacial e temporal da umidade volumétrica na camada superficial do solo, nas diferentes estações do ano, em uma bacia hidrográfica experimental, com predominância de latossolos, localizada na região Sul de Minas Gerais. Para isso, utilizou-se o conceito de estabilidade temporal e escalonamento de semivariogramas, o qual possibilitou a comparação da estrutura espacial dos modelos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estabilidade temporal; Estrutura da variabilidade espacial; Semivariograma; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500034

Aplicabilidade do lisem (limburg soil erosion) para simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica tropical
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Mello,Carlos Rogério de; Silva,Antônio Marciano da; Beskow,Samuel.
As variáveis de entrada do modelo LISEM, mais importantes do ponto de vista da gênese do escoamento superficial direto (umidade do solo antecedente aos eventos de precipitação pluvial (θap) e espessura da camada de solo considerada no balanço hídrico) foram calibrados para eventos individuais de precipitação pluvial ocorridos na bacia hidrográfica do ribeirão Marcela, da região Alto Rio Grande, MG. Avaliou-se, também, a influência de diferentes cenários nas variáveis do escoamento superficial direto. O modelo apresentou elevada sensibilidade à umidade do solo, sendo este sua principal variável de calibração. A influência da camada de balanço hídrico esteve associada à umidade de calibração, observando-se que, quanto maior a profundidade, maior a umidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem distribuída; Uso do solo; Escoamento superficial; Umidade do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600025

Estimativa do teor de água no solo utilizando dados de radar de abertura sintética
Provedor de dados: 90
Autores: Máximo,O. A.; Saad,A. M.; Kux,H. H.
Em virtude da crescente demanda mundial por alimentos, um monitoramento eficaz e em larga escala da umidade do solo constitui fator de grande importância para a previsão de safras. Este trabalho teve por objetivo apresentar uma técnica para o cálculo do teor de água no solo, utilizando modelos preditivos de umidade do solo, baseados em dados de radar de abertura sintética (SAR). Foram utilizados dados do SAR a bordo do JERS-1 ("Japanese Earth Resources Satellite") e dois modelos empíricos. O primeiro relaciona o coeficiente de retroespalhamento com a permissividade complexa (modelo de Dubois), e o segundo relaciona a permissividade complexa com o teor de água do solo e algumas de suas características físico-hídricas, tais como percentagem de areia e argila...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Milho; Modelos preditivos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300030

Sonda espiral de TDR para a medida da umidade no perfil do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Manieri,Juliana Maria; Vaz,Carlos Manoel Pedro; De Maria,Isabella Clerici.
A técnica da reflectometria no domínio do tempo (TDR) tem sido uma das mais utilizadas para determinação da umidade volumétrica (teta) dos solos, devido às características favoráveis, como alta precisão, não-utilização de radiação ionizante e pequena influência da salinidade, densidade e textura do solo. Entretanto, uma das limitações é que a maioria dos equipamentos e sondas de TDR disponíveis não possibilita a medida no perfil do solo, como, por exemplo, permite a técnica da sonda de nêutrons. Com a TDR há necessidade de abrir buracos para a instalação de sondas nas profundidades desejadas, restringindo-se o número de pontos amostrados no perfil do solo. Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar e testar uma sonda de TDR que possibilitasse a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo; Textura.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000200001

Balanço hídrico em Neossolo regolítico cultivado com braquiária (Brachiaria Decumbens Stapf)
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Renan Almeida Brito da; Lima,José Romualdo de Sousa; Antonino,Antônio Celso Dantas; Gondim,Patrícia Sousa de Sales; Souza,Eduardo Soares de; Barros Júnior,Genival.
Um dos principais fatores de produção para as culturas é a disponibilidade de água no solo, de forma que a quantificação das entradas e saídas dessa água, por meio do método do balanço hídrico, pode ser um instrumento valioso para melhorar o manejo dado a ela. Desse modo, este trabalho teve como objetivo analisar os componentes do balanço hídrico (variação do armazenamento de água no solo, drenagem, ascensão capilar e evapotranspiração) e o perfil do sistema radicular em Brachiaria decumbens, em nove meses do ano de 2011 (março a novembro). Também foi avaliada a razão entre evapotranspiração (ET) e evapotranspiração de referência (ETo). Esta pesquisa foi realizada na fazenda Riacho do Papagaio, em São João, na mesorregião do Agreste do Estado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Drenagem.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100014

Desempenho de modelos de calibração de guias de onda acopladas a TDR e a multiplexadores em três tipos de solos
Provedor de dados: 90
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Vellame,Lucas de Melo; Coelho Filho,Mauricio Antonio; Ledo,Carlos Alberto da Silva.
O trabalho teve como objetivo avaliar modelos de calibração para dois tipos de guias de onda de TDR, referentes a dois equipamentos (Trase System e TDR 100), acopladas diretamente ao analisador de umidade ou a multiplexadores. Amostras de três tipos de solo foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC e saturadas. Dois tipos de guias de onda de três hastes, com capacitor e com resistor foram inseridas dentro de cada segmento de tubo com solo e conectadas a dois equipamentos de TDR, diretamente no testador de cabos ou via multiplexadores. Dados de umidade obtidos por gravimetria e da constante dielétrica foram tomados em cada coluna durante a secagem do solo da saturação até umidades próximas do limite inferior de disponibilidade de água por meio de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Constante dielétrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100003

Sonda de TDR para estimativa da umidade e condutividade elétrica do solo, com uso de multiplexadores
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.
Com esse trabalho, objetivou-se a caracterização e avaliação de sondas de TDR para determinação da umidade e da condutividade elétrica do solo. As sondas foram construídas para uso direto com a TDR, ou para serem conectadas a multiplexadores, avaliadas para dois tipos de cabo coaxial e para diferentes comprimentos desses cabos (4 a 19 m). A constante K da equação de Giese-Tieman e as impedâncias das sondas foram determinadas e realizadas leituras de diferentes níveis de condutividade elétrica no solo, para diferentes umidades e temperaturas. Verificou-se, comprovada a necessidade do uso de um resistor de 15 ômega em série com a haste central das sondas de TDR para uso com multiplexadores com leitura automática por computador. O cabo de maior espessura da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400006

SIMASS - MODELO PARA SIMULAR O TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS NO SOLO I: DESENVOLVIMENTO E TESTE DE SENSIBILIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Martins,José Helvécio; Ferreira,Paulo Afonso.
RESUMO Desenvolveu-se um modelo matemático, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de água e soluto no solo, sob condições de escoamento não-permanente. As equações de transporte de água e de solutos, são resolvidas numericamente pelo método de diferenças finitas. O modelo permite, entre outras características, obter-se a distribuição de umidade e de solutos no solo, a utilização de condições de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funções, através das quais se estima a condutividade hidráulica do solo não-saturado. A avaliação do desempenho do SIMASS em simular, sob condições de solo saturado, as curvas de efluentes e os perfis de distribuição de nitrato em colunas de solo, foi realizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Umidade do solo; Transporte de solutos; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200183

Necessidade hídrica do meloeiro irrigado com água de diferentes salinidades e cultivado com ou sem cobertura do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Francisco A. S. B. de; Medeiros,José F. de; Silva,Marcelo C. de C.; Alves,Leonardo P.; Souza,Tonny H.de; Levien,Sérgio L. A.
A necessidade hídrica das culturas pode ser estimada a partir da evapotranspiração de referência (ETo) e do coeficiente de cultura (kc). Com o objetivo de se estimar a necessidade hídrica de duas cultivares de melão (Gold mine e Trusty) cultivadas com e sem cobertura do solo com filme de polietileno e irrigadas por gotejamento com água de diferentes salinidades (1,2, 2,5 e 4,4 dS m-1) instalou-se um experimento no município de Mossoró, RN, em um Argissolo Vermelho Amarelo. Para se obter a necessidade hídrica da cultura, realizou-se o balanço hídrico nas parcelas, obtendo-se os coeficientes de cultura. Para medir a variação de armazenamento de água no perfil do solo e o fluxo subterrâneo, foram instaladas baterias com três tensiômetros em cada parcela de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Coeficiente de cultura; Mulch.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200014

Variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho após cultivo de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Diego dos; Souza,Eduardo G. de; Nóbrega,Lúcia H. P.; Bazzi,Claudio L.; Gonçalves Júnior,Affonso C.
Os atributos químicos e físicos do solo apresentam, frequentemente, dependência espacial. Portanto, é imprescindível estudar sua variabilidade espacial visando ao manejo mais preciso da lavoura, a redução do impacto ambiental, a otimização do uso de máquinas e o aumento da eficiência das equipes de trabalho. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho distroférrico típico após o cultivo de soja. Os dados foram coletados em uma área de 2 ha cultivada sob sistema de plantio direto utilizando-se uma grade amostral de 30 x 33 m, em que foram avaliados os parâmetros: macroporosidade, microporosidade, porosidade total, densidade e umidade do solo, na camada de 0 - 0,1 m; após as análises...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Porosidade do solo; Umidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800005

Modelos para determinação dos parâmetros da equação de van Genuchten para um Cambissolo
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Oliveira,Geraldo C. de; Ferreira,Daniel F.; Lima,José M. de; Lopes,Diego.
Com este trabalho, objetiva-se a geração de modelos matemáticos para predição dos 4 parâmetros da equação de van Genuchten (tetaR, tetaS, alfa e n) e para a umidade correspondente à capacidade de campo em função dos atributos areia, argila, matéria orgânica e densidade do solo, ambas de fácil e rotineira determinação em laboratório, além da profundidade. Coletaram-se 36 amostras não deformadas e deformadas nas profundidades de 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90 cm, em Cambissolo originado de gnaisse, determinando-se as umidades correspondentes às tensões de 2, 6 e 10 kPa em mesa de tensão e as referentes a 33, 100, 500 e 1500 kPa, em câmara de Richards. Para ajuste dos modelos, trabalhou-se com o programa SAS for Windows, com a rotina Proc Reg, e procedimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Umidade do solo; Curva característica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100004

Desenvolvimento e calibração de guias de onda para TDR
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Camilo de L. T. de; Costa,Édio L. da; Albuquerque,Paulo E. P. de.
A medição da umidade do solo é crucial para a pesquisa e o manejo de irrigação. Entre os métodos mais recentes de determinação da umidade está o da reflectometria no domínio do tempo (TDR) que se baseia na correlação entre a capacidade dielétrica do solo e a sua umidade. A obtenção do perfil de umidade do solo requer a utilização de um grande número de guias de onda, cujo custo ainda é elevado. Por outro lado, as curvas de calibração relacionando umidade com a capacidade dielétrica do solo foram desenvolvidas para outros meios porosos, solos desestruturados e solos de países com clima temperado. O objetivo deste trabalho foi construir uma guia de onda com materiais facilmente encontrados no mercado nacional e calibrá-la para solos tropicais. As curvas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Umidade do solo; Irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100028

Balanço hídrico da cultura da mamona sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cícero de; Andrade,Alberício P. de; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Silva,Ivandro de F. da.
O estudo dos componentes do balanço de água no solo é essencial para se compreender sua dinâmica, fornecendo subsídios para o manejo agrícola e otimização do uso de água. O presente trabalho objetivou determinar os componentes do balanço de água em solo cultivado com mamona sob condições de sequeiro. Para tal foram instalados, numa área de 4 ha da Fazenda Experimental Chã do Jardim, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m) três sítios tensio-neutrônicos cada um contendo um tubo de acesso para a sonda de nêutrons até a profundidade de 1,60 m e oito tensiômetros nas profundidades de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,20 e 1,60 m, além de um pluviógrafo para medir a precipitação. Com vista à determinação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Evapotranspiração; Drenagem; Umidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100001

Calibração de um modelo de umidade para um solo aluvial sem cobertura vegetal
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Eduardo C. B. de; Aguiar,José V. de; Costa,Raimundo N. T.
O presente trabalho foi conduzido na região semi-árida em solo aluvial eutrófico, em área irrigada da Fazenda Experimental Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará. O experimento se desenvolveu no período de 4/10/99 a 10/3/00, mantendo-se o solo sem vegetação, com objetivo de calibrar o modelo de umidade do solo para atividades agrícolas (MUSAG) e determinar os parâmetros associados às funções que compõem o modelo (infiltração, percolação e evaporação). A calibração consistiu em se medir a umidade no solo, na profundidade de 0 a 0,30 m, com uma sonda de nêutrons, e comparar essas medidas com a umidade no solo estimada pelo modelo parametrizado. O MUSAG permitiu valores estimados de armazenamento hídrico, estatisticamente não diferentes dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo; Umidade do solo; Sonda de nêutrons.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300013

Estimativa da evapotranspiração da mangueira com base no balanço hídrico do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de; Silva,Bernardo B. da; Bassoi,Luís H.; Teixeira,Antonio H. de C.; Soares,José M.; Silva,José A. M. e.
No Projeto Irrigado de Bebedouro, em Petrolina, PE (latitude: 09º09'S, longitude: 40º22'W, altitude: 365,5 m) foram avaliados, nos anos de 1998 e 1999, a distribuição radicular e o consumo de água da mangueira, cv. Tommy Atkins, com sete anos de idade, cultivada em espaçamento de 5 x 8 m e irrigada por gotejamento. A profundidade efetiva das raízes foi de 1,80 m e o consumo médio de água foi de 4,6 e 4,1 mm d-1 em 1998 e 1999, respectivamente. Os resultados indicaram que o método do balanço hídrico do solo fornece estimativa da evapotranspiração real da mangueira, para períodos de sete dias com erro de 8%, que diminui a medida em que se aumenta o período analisado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Raízes; Tensiômetro; Umidade do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300015

Estado nutricional do coqueiro cultivado em solos submetidos a diferentes níveis de compactação e umidade
Provedor de dados: 91
Autores: Valicheski,Romano R.; Marciano,Cláudio R.; Peçanha,Anderson L.; Bernardes,Rejane S.; Monnerat,Pedro H.
Com o objetivo de avaliar o efeito da compactação e da umidade do solo na absorção de nutrientes pelo coqueiro anão-verde, implantou-se um experimento em casa de vegetação em Campos dos Goytacazes, RJ. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com tratamentos distribuídos em esquema fatorial (2 x 4 x 4), com três repetições, sendo duas classes de solo (Argissolo Amarelo Distrocoeso latossólico e Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico gleico), quatro níveis de compactação em subsuperfície e quatro condições hídricas. Os solos atuaram de forma diferenciada no suprimento de nutrientes, sendo determinado o teor foliar de Mg e Cu mais elevado nas plantas cultivadas no Cambissolo e os de K e Ca nas cultivadas no Argissolo. O incremento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Umidade do solo; Absorção de nutrientes; Cocos nucifera L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100007

Evapotranspiração e produtividade da mangueira sob diferentes tratamentos de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,João H. B. da C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de; Borges,Cícera J. R.; Soares,José M.; Moura,Magna S. B. de; Silva,Bernardo B. da.
Este trabalho objetivou determinar a evapotranspiração e a produtividade da mangueira e investigar o manejo da irrigação mais apropriado para esta frutífera. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro tratamentos e quatro repetições; os tratamentos de irrigação foram baseados no coeficiente de cultura de referência (Kcr) como: tratamento T1 (Kcr - 20%), tratamento T2 (Kcr), tratamento T3 (Kcr + 20%) e tratamento T4 (controle). Obteve-se a evapotranspiração do pomar de mangueira por meio do método do balanço hídrico no solo e os componentes de produção, também foram avaliados. A umidade do solo foi estimada com base em doze baterias de tensiômetros de mercúrio posicionadas sob o dossel das plantas, cujas medidas foram realizadas três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangífera indica L.; Umidade do solo; Manejo de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200007

Simulação do deflúvio e vazão de pico em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R.; Lima,José M.; Silva,Antônio M. da.
A predição da resposta hidrológica em microbacias hidrográficas a partir de diferentes usos do solo é de fundamental importância para nortear ações de manejo ambiental, razão por que se objetivou, neste trabalho, desenvolver, em primeira mão, uma modelagem hidrológica para predizer o deflúvio total e a vazão de pico em uma microbacia hidrográfica experimental, de escoamento efêmero, ocupada por eucalipto e pastagem, e após esta etapa, aplicá-la a diferentes cenários de ocupação da microbacia por ambas as coberturas vegetais, estimando-se as respostas hidrológicas das situações simuladas. O monitoramento hidrológico foi realizado entre novembro/02 e abril/03, por meio de estação meteorológica e calha Parshall, conjugada a linígrafo automático. A umidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Uso do solo; Umidade do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400011

CALIBRAÇÃO DO SENSOR CAPACITIVO EC-5 EM UM LATOSSOLO EM FUNÇÃO DA DENSIDADE DO SOLO
Provedor de dados: 107
Autores: Antunes Júnior, Elson de Jesus; Alves Júnior, José; Casaroli, Derblai.
A determinação do conteúdo de água no solo, de forma não destrutiva e instantânea, facilita o manejo da água no solo, bem como o entendimento da dinâmica de água no mesmo. O estudo teve como objetivo calibrar o sensor capacitivo ECH2O EC-5 (Decagon) para um Latossolo Vermelho distrófico em diferentes densidades. O sensor foi calibrado em laboratório para as densidades do solo: 1,10; 1,20; 1,25; 1,30 e 1,35 Mg m-3. O solo foi saturado e seco em estufa à 40 ºC em intervalos de 2 horas, esperando-se 1 hora para que as amostras resfriassem à temperatura ambiente. Em cada intervalo, o conteúdo de água foi determinado por gravimetria e pelo sensor. Os resultados demonstraram que a equação de calibração padrão do fabricante superestimou em 38,4% o conteúdo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Hídricos e Ambientais instrumentação agrícola; Manejo da água no solo; Permissividade dielétrica; Sensor FDR; Umidade do solo.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/864

FERTIRRIGAÇÃO NITROGENADA E NÍVEIS DE HIDROGEL PARA A CULTURA DA ALFACE IRRIGADA POR GOTEJAMENTO - DOI: 10.13083/1414-3984.v22n05a07
Provedor de dados: 107
Autores: Gabriel Queiroz de Oliveira; Universidade Federal da Grande Dourados; Guilherme Augusto Biscaro; Universidade Federal da Grande Dourados; Leandro Henrique Jung; Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; Érica de Oliveira Araújo; niversidade Federal da Grande Dourados; Paulo Sergio Vieira Filho; niversidade Federal da Grande Dourados.
A busca pelo um sistema de produção que otimize a eficiência produtiva da planta é tema de várias pesquisas, logo, é importante o estudo sobre a aplicação de nitrogênio e água no solo para aproveitamento da cultura da alface. O objetivo desse trabalho foi avaliar a cultura da alface, tipo “Mimosa Roxa”, sobre influência de doses de nitrogênio e hidrogel em Latossolo Vermelho distroférrico. O trabalho foi realizado na Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas com três blocos. As parcelas foram compostas por seis doses de nitrogênio aplicadas na água de irrigação (zero, 40, 80, 120, 160 e 200 kg ha-1 de N) e, as subparcelas foram compostas por cinco níveis de...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Lactuca sativa; Produtividade; Eficiência no uso da água; Umidade do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/508

Relações hídricas em seringal no município de Piracicaba, SP
Provedor de dados: 63
Autores: Mendes,M.E.G.; Villagra,M.M.; Souza,M.D. de; Bacchi,O.O.S.; Reichardt,K.
Em um estudo das relações hídricas de um seringal de 5 anos de idade, implantado na região sudeste do Brasil em 1984 são mostradas variações de umidade do solo, potencial da água no solo, distribuição radicular, interceptação de precipitação pluvial e escoamento superficial. Resultados indicam a estreita faixa de retenção de água da terra roxa estruturada e a alta correlação entre as variações de potencial da água no solo e a distribuição radicular. O seringal apresentou um sistema radicular com raízes superficiais (0-30cm) se estendendo até a projeção das copas e raízes profundas, atingindo mais de 2,5m. O perfil de solo não apresentou escoamento subsuperficial de água ao longo do declive de 10%, mas apresentou significantes perdas superficiais, chegando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Seringueira; Distribuição radicular; Umidade do solo; Potencial da água no solo; Runoff; Interceptação de chuva.
Ano: 1992
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161992000400014

Frações de fósforo e simbiose micorrízica em floresta secundária em resposta a disponibilidade de água e nutrientes na Amazônia oriental
Provedor de dados: 36
Autores: MAIA,Rodrigo da Silva; VASCONCELOS,Steel Silva; CARVALHO,Claudio José Reis de.
A disponibilidade de nutrientes, especialmente fósforo, e de água no solo influenciam fortemente a simbiose micorrízica em ecossistemas florestais. O objetivo do estudo foi avaliar o impacto da remoção de serapilheira e do aumento da disponibilidade de água no solo sobre a densidade de esporos e a colonização micorrízica em raízes apogeotrópicas e não-apogeotrópicas em floresta secundária na Amazônia oriental. Foram analisadas a porcentagem de colonização micorrízica de raízes finas (diâmetro ≤ 2 mm) apogeotrópicas e não-apogeotrópicas (presentes na camada de 0-10 cm do solo), a densidade de esporos, o teor de glomalina e a disponibilidade de fósforo no solo. A remoção de serapilheira não reduziu a disponibilidade de fósforo no solo. A densidade de esporos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Floresta sucessional; Glomalina; Umidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672015000300255

Variação temporal do efluxo de CO2do solo em sistemas agroflorestais com palma de óleo na Amazônia Oriental
Provedor de dados: 36
Autores: SILVA,Carolina Melo da; VASCONCELOS,Steel Silva; MOURÃO JÚNIOR,Moisés; BISPO,Carlos José Capela; KATO,Osvaldo Ryohei; SILVA JUNIOR,Alberto Cruz da; CASTELLANI,Débora Cristina.
RESUMOA dinâmica do efluxo de dióxido de carbono (CO2) do solo e seus fatores controladores em sistemas agroflorestais da Amazônia são pouco compreendidas. O objetivo deste estudo foi avaliar a variação temporal do efluxo de CO2 do solo em sistemas agroflorestais onde a palma de óleo é a cultura principal e sua relação com fatores bióticos (carbono microbiano do solo, carbono total do solo, respiração microbiana do solo, raízes finas do solo, indivíduos componentes dos sistemas agroflorestais (SAFs) ) e abióticos (umidade e temperatura do solo). As medições foram realizadas nos períodos menos chuvoso (dezembro de 2010) e chuvoso (maio de 2011). O efluxo de CO2do solo foi mais alto no período chuvoso, provavelmente, devido à maior atividade microbiana nesse...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efeito estufa; Biomassa microbiana do solo; Respiração do solo; Umidade do solo; Temperatura do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672016000100001

Efluxo de CO2 do solo em floresta de transição Amazônia Cerrado e em área de pastagem
Provedor de dados: 36
Autores: Pinto-Junior,Osvaldo Borges; Sanches,Luciana; Dalmolin,Andrea Carla; Nogueira,José Souza de.
O objetivo deste trabalho foi (a) estimar o efluxo de CO2 do solo em uma Floresta de Transição Amazônica Cerrado e em uma área de Pastagem localizadas no norte do Mato Grosso, e (b) verificar a influência da umidade e temperatura do solo, e serrapilheira acumulada no efluxo de CO2. As medições foram realizadas com aparelho de absorção de CO2 por infravermelho (EGM/WMA-2 PP System, Hitchin Hertz, UK) de maio/2005 a abril/2006. Os valores médios do efluxo de CO2 do solo na Floresta e na área de Pastagem foram de 5,45 e 4,95 µmolm-2s-1, respectivamente. Uma resposta satisfatória do efluxo de CO2 do solo e a serrapilheira acumulada, ocorreu somente na estação seca. Na estação seca o comportamento do efluxo de CO2 do solo foi semelhante na Floresta de Transição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Respiração do solo; Umidade do solo; Temperatura do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672009000400009

A qualidade do solo afeta a germinação das sementes e o desenvolvimento das plântulas de Dimorphandra mollis Benth. (Leguminosae: Mimosoideae)
Provedor de dados: 39
Autores: Fagundes,Marcílio; Camargos,Maria Gisely; Costa,Fernanda Vieira da.
Os frutos de Dimorphandra mollis são coletados de forma indiscriminada para fins comerciais, comprometendo a viabilidade das populações naturais. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da qualidade do solo na germinação das sementes e no desenvolvimento de plântulas de D. mollis. Solos de três procedências (cerrado arenoso, cerrado argiloso e mata seca) foram usados como substratos nos testes de germinação e desenvolvimento das plântulas. As sementes de D. mollis apresentaram maior germinabilidade em solo de cerrado arenoso (60,5%), seguido por solo de cerrado argiloso (29,7%) e solo de mata seca (13,6%). Além disto, o índice de velocidade de germinação (IVG) das sementes de D. mollis foi maior no solo de cerrado arenoso. As raízes das plântulas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cerrado; Fava D'anta; Plantas medicinais; Rutina; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062011000400018

Comparison of the TDR and ECHO systems to measure soil moisture, in a clayey soil and in sand - DOI: 10.4025/actasciagron.v26i3.1841
Provedor de dados: 1
Autores: Trintinalha, Marcos Antonio; Gonçalves, Antônio Carlos Andrade; Tormena, Cassio Antonio; Costa, Antonio Carlos Saraiva da; Folegatti, Marcos Vinicius; Freitas, Paulo Sergio Lourenço de; Rezende, Roberto.
TDR technique has been intensively applied around the world to measure volumetric soil water content. Although its good results, this system is rather expensive.   Other systems have been developed to measure soil dielectric constant or electric potential under lower cost conditions. ECHO system has been used on some soil conditions with good results. For tropical soils conditions, there is no investigation about its application. This work was carried out to evaluate TDR and ECHO applications on a tropical soil Typic Paleudalf, which presents 73% of clay, commonly found at the Northeast region of Paraná, Brazil, and on a “washed sand” material. Mathematic models were fit, by linear regression analyses, to describe relations between soil volumetric water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias TDR; Umidade do solo; ECHO; Calibração 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1841

Estudo comparativo do método das pesagens e o método gravimétrico padrão para a determinação do teor de umidade do solo
Provedor de dados: 43
Autores: Ghelfi Filho,H.
São comparados neste trabalho, o Método das Pesagens, no qual é utilizado um Erlenmeyer de 500ml de capacidade e uma balança com precisão de 0,lg, e o Método Gravimétrico Padrão, tido como comparador universal por ser o mais exato, no qual seca-se a amostra de solo em estufa a 105-110°C durante 18-24 horas. Para testar o método em questão, foram utilizados três solos, série Luiz de Queiroz, série Sertãozinho e série Monte Olimpo. Os dados obtidos foram tratados estatisticamente e os resultados obtidos pelos dois métodos foram semelhantes, com um índice de correlação de 0,9719, 0,9458 e 0,9489 respectivamente para os solos em questão.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Método das pesagens; Método gravimétrico padrão; Umidade do solo; Irrigação; Drenagem.
Ano: 1988
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761988000100007

Variabilidade espacial e temporal do teor de água do solo sob duas formas de uso
Provedor de dados: 53
Autores: Vieira,Sidney Rosa; Garcia,Miguel Angel González; González,Antonio Paz; Siqueira,Glécio Machado.
O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade espacial do teor de água do solo, ao longo do tempo, em duas condições distintas de uso. Para tanto, foram efetuadas medições do teor de água no solo em área com vegetação natural e outra cultivada com culturas anuais em Galícia, Espanha. O solo foi classificado como Umbrisol (FAO) e as medições foram tomadas em uma parcela plana de 190 m², da qual metade foi mantida com vegetação natural e metade cultivada com culturas anuais. As medições do teor de água foram efetuadas utilizando o aparelho TDR (Time Domain Reflectometry) a 15 cm de profundidade em 29/10/1993, 16/3/1994 e 13/10/1994 em um reticulado quadrado de 1 m, compreendendo aproximadamente 100 pontos na parcela com vegetação natural e 90 pontos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; TDR; Geoestatística; Umbrisol.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000100023

Teste de um modelo de monitoramento de água no solo para uma cultura de sorgo submetida a diferentes tratamentos de irrigação
Provedor de dados: 53
Autores: Camargo,Marcelo Bento Paes de; Hubbard,Kenneth G.; Flores-Mendoza,Francisco.
Um modelo de balanço hídrico diário utilizando informações de estação meteorológica automática, fenologia e informações edáficas foi ajustado e testado para uma cultura de sorgo usando experimentos de campo com diferentes tratamentos de irrigação durante o verão de 1990 e 1991, em Mead, Estado de Nebraska-EUA. Estimativas do total de água no solo a partir do balanço hídrico compararam-se bem com as leituras de sonda de nêutrons tomadas nos diferentes tratamentos. O desempenho do modelo, por camadas de solo, indicou pequena subestimativa da umidade nas camadas superiores, pequena superestimativa nas inferiores e boa estimativa nas intermediárias. A eliminação desses erros resultaria em melhor desempenho do modelo nas diferentes camadas. Boas estimativas do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Sorgo; Sorghum bicolor L.; Evaporação; Transpiração; Umidade do solo.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051994000100010

Produtividade do cafeeiro e cultivos intercalares sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: 53
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Siqueira,Rubens.
O efeito de diferentes regimes hídricos na produtividade do cafeeiro e cultivos intercalares foi determinado em um experimento em Latossolo Vermelho distroférrico, em Londrina, PR, durante sete anos. Os tratamentos consistiram de aplicação de irrigação para manter a camada de solo de 0,7 m com mais de 50% da água disponível (40 kPa a 0,25 m) e 30% de água disponível (70 kPa a 0,25 m), além de um tratamento não irrigado. Após o terceiro ano de implantação da lavoura, na fase reprodutiva do cafeeiro, a camada de manejo de irrigação foi aumentada para 1 m e os tratamentos irrigados foram desdobrados em dois tratamentos: com irrigação durante o ano todo e com irrigação de setembro a março. Durante os dois anos iniciais de formação da lavoura, foram cultivados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Café; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000400008

Variação sazonal do potencial da água nas folhas de cafeeiro em Mococa, SP
Provedor de dados: 53
Autores: Kobayashi,Emilio Seigui; Sakai,Emilio; Silva,Emerson Alves da; Arruda,Flavio Bushmeyer; Silveira,Jane Maria de Carvalho; Souza,Paulo Sergio de; Pires,Regina Célia de Matos.
Para avaliar o potencial da água nas plantas de Coffea arabica L., foi desenvolvido um experimento em Mococa (SP), de agosto de 2005 a julho de 2006, com as cultivares Mundo Novo (MN), Obatã (OB) e Ouro-Verde (OV). As cultivares OB e OV tinham oito anos de idade, e as plantas do MN haviam sido recepadas há cinco anos. Os espaçamentos entre as plantas de MN, OB e OV foram de 3,6 x 1,0 m; 2,5 x 1,0 m e 3,5 x 0,74 m respectivamente. As avaliações dos potenciais da água das plantas na antemanhã (ψam) foram realizadas a cada duas semanas. O potencial da água na folha durante o período diurno (ψa) foi medido no final de abril. Os dados de ψam na folha variaram em função da quantidade de água no solo, com as oscilações decorrentes da precipitação pluvial sazonal....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Déficit hídrico; Umidade do solo; Potencial da água na planta.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052008000200018

Cultivar de trigo IAC-24: rendimento de grãos e caracteres agronômicos em três faixas de umidade do solo
Provedor de dados: 53
Autores: Freitas,José Guilherme de; Camargo,Carlos Eduardo de Oliveira.
Num experimento conduzido em casa de vegetação, no Instituto Agronômico de Campinas, SP, em 1985, para estudar o comportamento do cultivar de trigo IAC-24 em três faixas de umidade (0,01-0,03; 0,03-0,50 e 0,50-1,50 MPa), empregaram-se vasos contendo latossolo roxo eutrófico e determinaram-se os seguintes caracteres agronômicos: comprimento da espiga, número de espigas por vaso e por planta, número total de espiguetas e espiguetas desenvolvidas por espiga, número de grãos por espigueta e por espiga e rendimento de grãos. Com o aumento da água disponível no solo, houve acréscimo significativo em todos os caracteres estudados, exceto para grãos por espigueta. Para as condições deste experimento e para os caracteres agronômicos estudados, a faixa de umidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Cultivar IAC-24; Componentes de produção; Umidade do solo; Irrigação.
Ano: 1987
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051987000200001

Biorremediação de um solo contaminado com antraceno sob diferentes condições físicas e químicas
Provedor de dados: 65
Autores: Jacques,Rodrigo Josemar Seminoti; Silva,Kelly Justin da; Bento,Fátima Menezes; Camargo,Flávio Anastácio de Oliveira.
O antraceno e os demais hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) podem ser removidos do solo pela biorremediação, cuja eficiência é limitada se as condições físicas e químicas não forem favoráveis à sobrevivência e à atividade dos microrganismos degradadores. O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do pH, da umidade e da disponibilidade de nitrogênio, de fósforo, de ferro e de enxofre na biorremediação de um solo contaminado com antraceno. Para tanto, amostras de um solo arenoso foram contaminadas em laboratório com 500mg kg-1 de antraceno e a mineralização desse poluente foi quantificada por respirometria. As maiores mineralizações ocorreram nos tratamentos com as maiores umidades e os pH avaliados. A adição de 100kg ha-1 ou mais de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodegradação; Hidrocarboneto aromático policíclico; Bioestimulação; Acidez do solo; Umidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000200009

Densidade crítica ao crescimento de plantas considerando água disponível e resistência à penetração de um Argissolo Vermelho distrófico arênico
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Dalbianco,Leandro.
O estabelecimento de culturas está associado a condições restritivas impostas pelo tipo e pelo manejo de solo. O objetivo deste estudo foi avaliar o intervalo de densidade crítica de um Argissolo Vermelho distrófico arênico, considerando a disponibilidade de água para as culturas e os valores restritivos de resistência à penetração (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5MPa). A amostragem de um Argissolo Vermelho distrófico arênico sob plantio direto desde 1989, com estrutura de solo preservada, foi feita nas camadas de 0,00 a 0,10 m e 0,10 a 0,20m. As amostras (oito repetições) foram saturadas em água, equilibradas em diferentes potenciais (-0,001; -0,004; -0,006; -0,033; -0,07 e -0,1MPa) e dois grupos de amostras foram secadas em laboratório, por um período de 7 e 9...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Densidade do solo; Resistência à penetração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000400042

Redes neurais artificiais na estimativa da retenção de água do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Russi,Jumar Luis; Vivan,Gisele Aparecida.
O trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de metodologia para estimativa da curva de retenção de água, para solos do Estado do Rio Grande do Sul, a partir do uso de redes neurais artificiais. Para o desenvolvimento do trabalho, foi montado um banco de dados com informações disponíveis na literatura, de textura e estrutura dos solos do Estado do Rio Grande do Sul. Para o desenvolvimento das redes, utilizou-se o software Matlab, no qual foram treinadas diferentes arquiteturas, variando os números de neurônios na camada de entrada e camada intermediária. A eficiência das redes foi analisada graficamente pela relação 1:1, entre os dados estimados versus os observados, por meio de indicadores estatísticos. Observou-se, a partir dos resultados, que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedofunções; Inteligência artificial; Umidade do solo; Potencial matricial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000200016

AVALIAÇÃO TEMPORAL DA UMIDADE DO SOLO COMO CONSEQÜÊNCIA DO TIPO E PERCENTAGEM DE COBERTURA VEGETAL
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Ben-Hur Costa de; Reinert,Dalvan José; Albuquerque,Jackson Adriano; Nicolodi,Renato.
No sistema de plantio direto a cobertura vegetal do solo favorece a infiltração de água da chuva e/ou irrigação e diminui as perdas por evaporação, mantendo a umidade em valores mais elevados em períodos de estiagem, principalmente, na camada superficial. Este trabalho foi desenvolvido de maio de 1991 a maio de 1992, em área do Departamento de Solos, no Campus da UFSM. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes tipos de coberturas vegetais sobre a umidade da camada superficial do solo, para a cultura do milho cultivada em sistema de plantio direto. Os tratamentos constaram das espécies de inverno: chícharo (Lathyrus sativus), tremoço (Lupinus angustifolius), ervilhaca (vicia sativa), aveia preta (Avena strigosa) e pousio invernal, antecedendo a cultura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Variação temporal; Cobertura do solo; Plantio direto.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781994000300002