Consulta: repository:"91"
Registros recuperados: 2.883
Máximo de registros impressos: 2500
Data/hora: 02/06/2024 02:41:18

Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002

Potencial pedoclimático do Estado da Bahia para o cultivo da atemóia
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Moura,Magna S. B. de; Sediyama,Gilberto C.
A cultura da atemóia tem despontado como opção de exploração comercial no Estado da Bahia, mas a expansão de áreas produtoras está sendo realizada sem prévio conhecimento das suas exigências climáticas e pedológicas. Em decorrência disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um zoneamento pedoclimático para o cultivo da atemóia no Estado da Bahia, com base em indicadores de clima e solo estabelecidos de acordo com as exigências da cultura. Constatou-se, a partir do cruzamento das informações entre os mapas temáticos climático e pedológico, que 19,3% do território baiano apresentam condições adequadas para o cultivo da atemóia. Áreas marginais e inaptas também foram identificadas cobrindo, respectivamente, 13,9 e 24,3% do estado. Verificou-se também que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona cherimola x Annona squamosa; Zoneamento agrícola; Planejamento agroclimático.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500009

Estado nutricional e qualidade fisiológica de sementes de soja com água residuária da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Passarin,Olga M.; Sampaio,Silvio C.; Rosa,Danielle M.; Reis,Ralpho R. dos; Correa,Marcus M.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010200001

Use of digital images to estimate soil moisture
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,João F. C. dos; Silva,Heider R. F.; Pinto,Francisco A. C.; Assis,Igor R. de.
ABSTRACT The objective of this study was to analyze the relation between the moisture and the spectral response of the soil to generate prediction models. Samples with different moisture contents were prepared and photographed. The photographs were taken under homogeneous light condition and with previous correction for the white balance of the digital photograph camera. The images were processed for extraction of the median values in the Red, Green and Blue bands of the RGB color space; Hue, Saturation and Value of the HSV color space; and values of the digital numbers of a panchromatic image obtained from the RGB bands. The moisture of the samples was determined with the thermogravimetric method. Regression models were evaluated for each image type: RGB,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil color; Image processing; RGB; HSV.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201051

Escoamento superficial em Latossolo Amarelo distrófico típico sob diferentes agroecossistemas no nordeste paraense
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Cristiane F. G. da; Figueiredo,Ricardo de O.; Oliveira,Francisco de A.; Santos,Izabela P. de O.
Na bacia dos igarapés Timboteua e Buiuna, no Estado do Pará, avaliou-se a influência das mudanças de uso da terra e do manejo do solo sobre as taxas de escoamento superficial. Foram estabelecidas 18 parcelas experimentais (1 m²) sendo três em cada um dos seis agroecossistemas avaliados, a saber: i) Capoeira de 20 anos (CP); ii) Sistema agroflorestal / derruba-e-queima (SQ); iii) Sistema agroflorestal / corte-e-trituração (ST); iv) Cultivo de mandioca / corte-e-trituração - Roça (RT); v) Cultivo de mandioca / derruba-e-queima - Roça (RQ); vi) Pastagem / derruba-e-queima (PQ). Adicionalmente foram instalados, na mesma localidade, dois pluviômetros e três coletores de água de chuva (CH) para monitoramento da precipitação. Em 26 datas ao longo da estação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Derruba-e-queima; Corte-e-trituração; Uso da terra; Fluxos hídricos; Amazônia oriental.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200007

Parâmetros de conforto térmico e fisiológico de ovinos Santa Inês, sob diferentes sistemas de acondicionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco M. M.; Dantas,Renilson T.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,Jose W. B.; Medeiros,Ariosvaldo N.
Através do presente trabalho, objetivou-se determinar os parâmetros fisiológicos e produtivos e os índices de conforto térmico em ovinos da raça Santa Inês, criados em dois apriscos, um coberto com telha de barro (TBA) e o outro com telha de fibrocimento (TFC), no município de São João do Cariri, nos meses de agosto a outubro de 2003. Utilizaram-se 20 animais machos, castrados e distribuídos em baias individuais. Os índices ambientais analisados foram a temperatura ambiente, do globo negro, umidade relativa do ar, velocidade do vento, índice de temperatura do globo negro e umidade e carga térmica de radiação. Os índices fisiológicos se referem à temperatura retal (TR) e à freqüência respiratória (FR) e os índices produtivos, o ganho de peso, conversão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bioclimatologia; Ruminantes; Ambiência.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400029

Energia alternativa de biomassa: bioetanol a partir da casca e da polpa de banana
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Ozair; Schulz,Marco A.; Fischer,Gustavo A. A.; Wagner,Theodoro M.; Sellin,Noeli.
A conversão de biomassas agroindustriais em bioetanol com consequente valorização de rejeitos e resíduos, tem sido objeto de estudos de várias pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Neste trabalho foi avaliada a potencialidade do uso da polpa e da casca da banana (Musa cavendishii ), tanto in natura como previamente hidrolisada por ácido e enzimas, como substrato da fermentação alcoólica. Os rendimentos médios em bioetanol (em base úmida de biomassa) obtidos com a polpa (0,48 ± 0,05 g g-1) e com a casca (0,34 ± 0,11 g g-1), ambos in natura, possibilitaram a eficiência do processo de conversão, da ordem de 95% do rendimento teórico. A produtividade máxima alcançada em bioetanol foi de 3,0 ± 0,7 g L-1 h-1 com o uso da polpa e de 1,32 ± 0,03 g L-1 h-1 com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bioálcool; Biocombustíveis; Resíduos agrícolas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800015

Cultivo hidropônico de cultivares de alface em soluções nutritivas organominerais otimizadas com a ferramenta SOLVER
Provedor de dados: 91
Autores: Monteiro Filho,Antonio F.; Pereira,Gilmara L.; Azevedo,Márcia R. Q. A.; Fernandes,Josely D.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o cultivo de cultivares de alface em sistema hidropônico tipo floating com soluções nutritivas otimizadas pela ferramenta SOLVER, do Microsoft Office Excel. O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual da Paraíba adotando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado disposto em esquema fatorial 4 x 3, com três repetições. Os fatores foram 4 soluções nutritivas (S1 = 100% de solução mineral; S2 = 90% de solução mineral + 10% de solução orgânica; S3 = 84% de solução mineral + 16% de solução orgânica e S4 = 78% de solução mineral + 22% de solução orgânica) e 3 cultivares de alface (C1 - Crespa; C2 - Manteiga e C3 - Rubi). Avaliaram-se a altura da planta, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Fertilizante; Otimização.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400009

Avaliação agronômica de biossólidos tratados por diferentes métodos químicos para aplicação na cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Ivaldete T.; Andreoli,Cleverson V.; Souza Junior,Ivan G. de; Costa,Antonio C. S. da.
A presença de patógenos e metais potencialmente tóxicos, são as principais limitações do lodo de esgoto para a reciclagem agrícola. Este trabalho avaliou a aplicação de biossólidos, tratados quimicamente, em um Latossolo Vermelho distrófico, na produção de matéria seca e na absorção de nutrientes pela cultura de milho. O lodo de esgoto foi tratado com cal, hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido acético e peracético. Nos biossólidos tratados com os ácidos orgânicos fez-se a neutralização com cal. Os biossólidos foram aplicados em vasos, na dose de 50 t ha-1, cultivado com milho pelo período de 55 dias, quando foram determinadas a produção de matéria seca e concentração de nutrientes na parte aérea das plantas. A maior produção de matéria seca...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Produção vegetal; Reciclagem agrícola.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600014

Os aspectos ambientais no processo decisório do produtor rural: estudo de caso Núcleo Rural Taquara
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Antonio C. F.; Brites,Ricardo S.; Junqueira,Ana M. R.
A pesquisa foi realizada em uma amostra de 75 produtores rurais utilizando-se questionário do tipo estruturado/semi-aberto. Verificou-se que o produtor rural decide, sob a luz do modelo econômico vigente, fundamentando suas decisões em elementos voltados à priorização de resultados econômicos, ou seja, a maximização do lucro. Neste sentido, seu processo decisório é conduzido na lógica da obtenção de maior volume de produção ao menor custo, fazendo uso de sua experiência e tradição, da tecnologia disponível e da assistência técnica, atento às condições do clima, à obtenção de um produto de qualidade e às sinalizações do mercado, em especial às relacionadas ao preço. Os aspectos ambientais só são contemplados, de forma prioritária, quando participam ou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomada de decisão; Produtores rurais; Priorização dos resultados; Meio ambiente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300022

Condicionamento térmico primário de instalações rurais por meio de diferentes tipos de cobertura
Provedor de dados: 91
Autores: Carneiro,Thaisa A.; Guiselini,Cristiane; Pandorfi,Héliton; Lopes Neto,José P.; Loges,Vivian; Souza,Ricardo F. L. de.
RESUMOObjetivou-se, com este trabalho, avaliar o conforto térmico proporcionado por diferentes tipos de cobertura, com base nas análises térmicas e nos índices de conforto térmico humano e zootécnico. A pesquisa foi realizada no período de 20 de março a 29 de maio de 2014, na UFRPE, no município de Recife, PE. Os tipos de cobertura analisados foram: telha de fibrocimento (Tfib), telha reciclada (Trec), telhado verde, grama, Zoysia japonica (Tgra) e telhado verde, amendoim, Arachis repens (Tame), com quatro repetições cada um; as variáveis meteorológicas foram registradas interna e externamente aos modelos. A análise térmica das coberturas foi realizada por meio de imagens termográficas e o conforto térmico das instalações foi obtido por meio dos índices de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Climatização natural; Conforto térmico; Termografia; Telhado verde.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101086

Genótipos de feijoeiro comum sob deficiência hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Del Peloso,Maria J.; Oliveira,Jaison P. de.
Objetivou-se com este trabalho estudar a adaptação de genótipos de fejoeiro comum à deficiência hídrica. Avaliaram-se 49 genótipos no delineamento de blocos ao acaso, com três repetições, em experimentos com e sem deficiência hídrica, na Estação Experimental da SEAGRO, em Porangatu, GO, em 2006 e 2007. Aplicou-se a análise multivariada através do método de Ward e se classificaram os genótipos em quatro grupos, considerando-se os valores médios das produtividades observadas em cada ambiente hídrico, nos dois anos de condução dos experimentos. Verificou-se que as produtividades médias dos grupos diferiram significativamente entre si tanto no ambiente com como naquele sem deficiência hídrica. Os genótipos BRA 130583 CIAT G 6490 e FT 84 - 292 foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Componentes da produtividade; Temperatura das folhas; Tolerância à deficiência hídrica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700001

Estudio de la actividad biologica de dos suelos de los tableros costeros del NE de Brasil enmendados con residuos agricolas: vinaza y torta de canã de azúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Tenório,Zelson; Carvalho,Orozimbo Silveira; Silva,Odilon Reny Ribeiro Ferreira da; Montes,José Maria Gascó; López,Francisca Guerrero.
Se han seleccionado los epipediones de dos suelos representativos de la zona de Tableros Costeros de Brasil, dedicados mayoritariamente al monocultivo de la caña de azúcar. Estos fueron enmendados con torta de caña de azúcar (T), de relación C/N = 19,33, en dosis de 10, 20 y 30 t ha-1, (T1, T2 y T3), respectivamente; la enmienda con vinaza de caña (V), de relación C/N = 32,17, fue de 30, 60 y 90 m³ ha-1, (V1, V2 y V3), respectivamente. Dichas enmiendas se incorporanon al suelo sin compostaje previo. Fueron incubados en condiciones controladas de temperatura y de humedad en el laboratorio según el método de Gucker durante 39 dias; los 27 primeros sin encalar y hasta el final del proceso añadiendo 2 t ha-1 de CaCO3. En ambos suelos, el tratamiento T3 no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mineralización; Enmienda orgánica; Materia orgánica; Incubación.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100013

COMPORTAMENTO EM COMPRESSÃO DE ARGAMASSAS REFORÇADAS COM FIBRAS NATURAIS II. CURVA TENSÃO-DEFORMAÇÃO ANALÍTICA E RELAÇÃO CONSTITUTIVA DE COMPRESSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Toledo Filho,Romildo Dias; England,George Leslie; Ghavami,Khosrow.
RESUMO Esta é a segunda parte de um artigo dividido em duas partes que visa avaliar, analítica e experimentalmente, o comportamento em compressão de argamassas reforçadas com fibras naturais. No presente artigo são apresentadas relações analíticas para prever a completa curva tensão-deformação de argamassas reforçadas com fibras naturais, bem como propriedades-chave, tais como a resistência à compressão e o módulo de elasticidade, em função dos parâmetros de reforço das fibras e das propriedades da matriz. Uma relação constitutiva entre o módulo de elasticidade e a resistência a compressão é proposta para os compósitos reforçados com fibras naturais, com base na relação empírica proposta para o concreto simples. A precisão da expressão analítica usada para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Materiais compósitos; Fibras de sisal; Fibras de coco; Curva tensão-deformação analítica; Relação constitutiva de compressão.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100089

Demanda hídrica do milho de cultivo de inverno no Estado do Rio de Janeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Cruz,Eleandro S. da; Silva,Wilson A. da; Sobrinho,Teodorico A.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimar a demanda de irrigação suplementar para a cultura do milho, no Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se coeficientes de cultivo (Kc) corrigidos para as diferentes fases de desenvolvimento da cultura. Através de dados climáticos de 34 estações meteorológicas, a demanda de irrigação foi simulada para a cultura do milho cu1tivada no inverno, por meio de um programa computacional. Os valores de Kc corrigidos para o milho variaram de 0,57 a 0,71, para a fase I; de 0,9 a 1,12, para a fase III e de 0,63 a 0,86, para a fase IV. Com esses valores de Kc em comparação com os valores de Kc padrão, obteve-se uma diferença média na lâmina de irrigação de 71,5 mm.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de cultivo; Lâmina de irrigação; Zea mays L.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100017

Microclimate under different shading screens in greenhouses cultivated with bromeliads
Provedor de dados: 91
Autores: Holcman,Ester; Sentelhas,Paulo C.
This study had as its objective the evaluation of the influence of shading screens of different colors on the different microclimate variables in a greenhouse covered with transparent low-density polyethylene (LDPE). The experiment was conducted with five treatments: thermo-reflective screen (T1); a control - without screen (T2); red screen (T3); blue screen (T4); and black screen (T5), all of them with 70% of shading. An automatic micrometeorological station was installed in each treatment, measuring air temperature (T), relative humidity (RH), incoming solar radiation (Rg), photosynthetically active radiation (PAR) and net radiation (Rn) continuously. The control (T2) and red screen (T3) treatments promoted the highest solar radiation transmissivity,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solar radiation; Air temperature; Protected crops.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800007

Defoliation percentage in two soybean cultivars at different growth stages
Provedor de dados: 91
Autores: Glier,Cláudio A. da S.; Duarte Júnior,José B.; Fachin,Gabriel M.; Costa,Antonio C. T. da; Guimarães,Vandeir F.; Mrozinski,Chrismam R.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the agronomic variables due to the effects of different levels of defoliation in the phenological phases of two soybean cultivars. The experiment was conducted during the 2011/2012 season, in a randomized block design with three replicates, in a 2 x 4 x 5 factorial scheme. Two cultivars were exposed to defoliations of 0, 25, 50, 75 and 100% at the stages of V4, V9, R3 and R5. The cultivar 'NK 7059RR' showed less sensitivity to defoliation than the cultivar 'IN 4990RG'. 25% defoliation levels reduced the yield of the cultivar 'IN 4990RG', while levels of 75 and 100% reduce the number of grains per pod in both cultivars. The defoliation performed in the V4 stage lead to lower grain yield than defoliation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Yield; Leaf area indices.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600567

Produtividade e composição mineral de plantas de milho em solo adubado com lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Samuel B. V.; Nascimento,Clístenes W. A.; Biondi,Caroline M.
O lodo de esgoto contém quantidades consideráveis de elementos essenciais às plantas e elevado teor de matéria orgânica, podendo desempenhar importante papel na produção agrícola e na manutenção da fertilidade do solo. Objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a produtividade, a composição mineral de plantas de milho e a dose de lodo para máxima eficiência agronômica em solo tratado com diferentes doses de lodo de esgoto, da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). O experimento foi montado em condições de campo e constituído pela aplicação das doses de 0; 7,7; 15,4; 29,7; 45,1 e 60,5 t ha-1 de lodo a um Argissolo Amarelo. A produção de grãos aumentou em função das doses de lodo de esgoto, até a aplicação de 26 t ha-1, a qual proporcionou a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos orgânicos; Biossólido; Absorção de nutrientes; Zea mays L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500002

USO DO INSTRUMENTO TDR PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA EM DIFERENTES CAMADAS DE UM LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Elio Lemos da; Gervásio,Eliezer Santurbano.
RESUMO O presente estudo teve como objetivo verificar a validade dos dados de umidade volumétrica fornecidos pelo instrumento TDR - "Time Domain Reflectometer - Trase System", para as camadas 0 - 20, 0 - 40 e 0 - 60 cm de um Latossolo Roxo Distrófico de textura argilosa, sob experimento de cafeicultura irrigada na Universidade Federal de Lavras. As relações entre a umidade real (determinada pelo método padrão de estufa) e a constante dielétrica Ka (característica do solo obtida pelo TDR) e entre a umidade real e a umidade dada pelo instrumento, permitiram ajustar-se, para cada camada, uma equação do terceiro grau, para umidade versus Ka e uma equação linear para a umidade real versus a umidade dada pelo instrumento. Constatou-se, através do teste F, que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria; Constante dielétrica; Umidade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300417

Redistribuição de nutrientes em folhas de pinhão-manso entre estádios fenológicos
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane. L. S. de; Severino,Liv S.; Cazetta,Jairo O.; Azevedo,Carlos A. V. de; Sofiatti,Valdinei; Arriel,Nair H. C.
A redistribuição dos nutrientes minerais das folhas maduras para as estruturas em crescimento é um importante processo na fisiologia das plantas. Cada nutriente é redistribuído em proporções e fases variadas. Objetivou-se, com este trabalho, quantificar a redistribuição de macro e micronutrientes em folhas de pinhão-manso (Jatropha curcas) em função do estádio fenológico. Portanto, os tratamentos se constituíram em cinco estádios fenológicos da folha (folha em crescimento, folha jovem, folha madura, folha senescente e folhedo) com cinco repetições. Os nutrientes P, K, Cu e Zn são intensamente redistribuídos das folhas mais velhas para os tecidos mais jovens da planta de pinhão-manso enquanto há pouca redistribuição de N, Ca, Mg, Fe e Mn. Com a senescência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Translocação de nutrientes; Nutrição.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100010

Vertical and horizontal oscillation of three models of self-propelled boom sprayers
Provedor de dados: 91
Autores: Reynaldo,Étore F.; Machado,Thiago M.; Taubinger,Leandro; Quadros,Dionathan de.
ABSTRACT The spray boom is one of the sprayer components that most affect the application quality and may cause phytotoxicity and overlay application problems. Therefore, this study aimed to evaluate the displacement in the vertical and horizontal movements of the spray booms in three models of self-propelled boom sprayers. The vibrations of the spray boom in the vertical direction was measured using three receivers (GNSS) with RTK differential correction. The vibration measurements in the horizontal direction were determined using a high resolution camera. At the end, the processed data were entered into a spreadsheet for the descriptive statistics. The smallest spray boom movement in the horizontal direction was obtained by the specimen 2. No statistical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sprayer; Application technology; Vibration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000941

Produtividade de três cultivares de cana-de-açúcar sob manejos de sequeiro e irrigado por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Gava,Glauber J. de C.; Silva,Marcelo de A.; Silva,Rodrigo C. da; Jeronimo,Elisangela M.; Cruz,Juliana C. S.; Kölln,Oriel T.
O objetivo neste trabalho foi estudar o efeito da tecnologia de irrigação por gotejamento, em cultivares de cana-de-açúcar, em dois ciclos de produção (cana-planta e cana-soca). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, constituídos pela combinação de três cultivares de cana-de-açúcar: RB867515; RB855536 e SP80-3280, e dois manejos da cultura: sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo e sistema de sequeiro, totalizando seis tratamentos. O primeiro ciclo teve duração de 336 dias, ocorrendo precipitação de 1.480 mm. O volume de água disponibilizado pelo sistema de irrigação por gotejamento foi de 400 mm, totalizando 1.880 mm. O segundo ciclo teve duração de 365 dias, cujo volume de água por meio de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Disponibilidade hídrica; Irrigação; Produção.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300005

Crescimento e produção do pinhão-manso irrigado com água residuária sob condições de estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Maria B. R.; Fernandes,Pedro D.; Dantas Neto,José; Nery,Aparecida R.; Rodrigues,Luis N.; Viégas,Ricardo A.
O pinhão-manso é uma espécie nativa do Brasil, da família das Euforbiáceae. Objetivou-se, com esta pesquisa, estudar os efeitos de diferentes níveis de reposição da evapotranspiração sob as variáveis de crescimento e produção do pinhão-manso irrigado com efluente de esgoto doméstico. O experimento foi desenvolvido em lisímetros de drenagem sob ambiente protegido. O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repetições; estudaram-se cinco níveis de reposição de água (Nr1 = 0,25; Nr2 = 0,50; Nr3 = 0,75, Nr4 =1,00 e Nr5 = 1,25 da evapotranspiração) e a altura das plantas, o diâmetro caulinar, o número de folhas, a área foliar e o número de cachos. A unidade experimental foi constituída pela média de duas plantas cultivadas em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Irrigação; Número de cachos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600013

Coeficientes de cultura do abacaxizeiro nas condições edafoclimáticas de Uberaba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Márcio J. de; Souza,Olegário P. de; Camargos,Ayza E.V.; Andrade,João P.R.
Dentre as culturas irrigadas o abacaxi vem-se destacando por sua importância econômica e social. É uma cultura exigente em tratos culturais dentre os quais a irrigação exerce forte influência na produção e qualidade dos frutos. O objetivo deste trabalho foi determinar os valores dos coeficientes de cultura e evapotranspiração do abacaxizeiro irrigado e cultivado em Uberaba, MG. O experimento foi conduzido no setor de Fruticultura do IFTM, campus Uberaba, MG. A cultivar utilizada foi a Smooth Cayenne. A irrigação foi realizada por tubogotejadores de duas formas: enterrados e superficiais. Para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) foi utilizada a equação de Penman-Monteith e para obtenção da evapotranspiração da cultura (ETc) o balanço de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus (L.) Merril; Manejo de irrigação; Kc.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600005

Função de resposta da melancia aos níveis de água e adubação nitrogenada, no Vale do Curu, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,José I.; Costa,Raimundo N. T.; Silva,Luiz A. C. da; Gondim,Rubens S.
Estudar as relações entre lâminas de água e adubação nitrogenada e o rendimento da cultura da melancia, estabelecendo uma função de produção visando à otimização econômica do uso da água e da adubação nitrogenada a partir de uma estrutura de preços, foi o principal objetivo deste trabalho. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas subdivididas e com quatro repetições, cujos tratamentos se constituíram pela combinação de cinco lâminas de irrigação (312,1, 288,5, 252,6, 205,2 e 142,5 mm) e quatro níveis de adubação nitrogenada (0, 75, 150 e 300 kg ha-1). Utilizou-se a cultura da melancia, variedade Crimson Sweet e as irrigações, controladas por tensiômetros instalados a 0,15 m de profundidade, indicando o momento de irrigar, quando o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus Thumb. Mansf.; Função de produção; Irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200006

Superação da dormência e o uso de fungicida em diásporos de teca
Provedor de dados: 91
Autores: Coimbra,Elza C.; Vazquez,Gisele H.; Nogueira,Thaissa O.
Objetivou-se, nesta pesquisa, testar métodos de superação da dormência além de avaliar a eficiência do uso de fungicida no armazenamento de diásporos de teca que já sofreram tratamentos pré-germinativos. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 2 x 2 (sete métodos de superação; com e sem fungicida e dois tempos de avaliação, zero e após 120 dias). Os métodos utilizados foram: imersão em água corrente (24 h) e em água quente (85-90 ºC por 8 min); escarificação com lixa + imersão em água parada (48 h); escarificação com ácido sulfúrico por 15 min + água corrente (72 h); aquecimento em estufa a 80 ºC (4 h por 3 dias) + imersão em água parada (12 h); solarização por 48 h + imersão em água parada (12 h) além da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tectona grandis; Escarificação; Solarizador.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200012

Emissão de metano por decomposição de resíduo florestal inundado
Provedor de dados: 91
Autores: Zanoni,Maria M. V.; Zanatta,Josiléia A.; Dieckow,Jeferson; Kan,Akemi; Reissmann,Carlos B.
A construção de represas pode aumentar a emissão de gases do efeito estufa (GEE), principalmente metano (CH4) pela decomposição anaeróbica dos resíduos florestais, como galhos, ramos, folhas e miscelânea inundados. Objetivou-se, neste estudo, avaliar a emissão de CH4 após a inundação do solo coberto com resíduos florestais. Unidades experimentais foram construídas com tubos de PVC contendo solo e diferentes combinações de dose (0; 21,2; 42,3 e 64,1 Mg ha-1) e tipo de resíduos (folhas, ramos e miscelânea, galhos e composição original) e água de rio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com arranjo fatorial e três repetições. As taxas de emissão de CH4 foram monitoradas em 19 eventos durante um ano (Fevereiro/2012 a Março/2013). Cerca de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo alagado; Fitomassa; Decomposição anaeróbica; Metanogênese; Gases do efeito estufa.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200173

Comparação entre métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) na região Norte Fluminense, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,José C.; Sousa,Elias F. de; Bernardo,Salassier; Dias,Gutemberg P.; Grippa,Sidney.
Este estudo foi desenvolvido na Estação Evapotranspirométrica da UENF, instalada na área da Estação Experimental da PESAGRO-Rio, em Campos dos Goytacazes, RJ. Um lisímetro de pesagem com 6 m² de área, dotado de células de carga, foi instalado no centro de uma área de 900 m², cultivada com grama tipo Batatais (P. notatum L.). O objetivo deste estudo foi propor coeficientes de ajuste regional entre o método lisimétrico e os métodos de Penman-Monteith-FAO, Makkink, Linacre, Jensen-Haise, Hargreaves-Samani, Radiação Solar, Tanque Classe "A"e Atmômetro SEEI modificado para os períodos de 1, 3, 7 e 10 dias. Os resultados obtidos indicam que, com exceção do Atmômetro, todos os métodos avaliados atendem satisfatoriamente à estimativa da ETo na região Norte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisímetro; Consumo de água.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200015

Impact of changes in land use in the flow of the Pará River Basin, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Evandro L.; Elmiro,Marcos A. T.; Braga,Francisco de A.; Jacobi,Claudia M.; Rossi,Rafael D.
Plant cover plays an essential role in the maintenance and balance of the hydrological cycle, performing functions in the control of water availability, which guarantee flow permanence. The use of mathematical models is an alternative to represent the hydrological system and help in the understanding of phenomena involving the variables of the water cycle, in order to anticipate and predict impacts from potential changes in land use. In the present study, the hydrological model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) was used to analyse the dynamics of flow and water flow in the Pará River Basin, Minas Gerais, Brazil, aiming to evaluate the impact caused by changes in land use in water availability. The adjusted model was assessed by the coefficient of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: 'Cerrado'; Seasonal semideciduous forest; Flow.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100070

Interação entre salinidade e bioestimulante na cultura do feijão caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Oliveira,Mychelle K. T. de; Souza,Antônia A. T.; Ferreira,José A.; Souza,Mateus S.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a interação entre salinidade e o uso de bioestimulante (Stimulate®) sobre o desenvolvimento do feijão caupi. A semeadura foi feita em vasos utilizando-se, como substrato, um Argissolo Vermelho Amarelo. O experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 7. Os tratamentos se constituíram da combinação de dois níveis de sais da água de irrigação e seis formas de aplicação de bioestimulante (Ausência, Tratamento de sementes, Foliar aos 20 dias após semeadura (DAS), Foliar aos 40 DAS, Tratamentos de sementes + Foliar aos 20 DAS, Tratamento de sementes + foliar aos 40 DAS e Aplicação foliar aos 20 e 40 DAS). Foram realizadas duas avaliações não destrutivas (20 e 40 DAS) e uma destrutiva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Estresse salino; Fitorreguladores.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500001

Sulfamethoxazole sorption in eutrophic Regolithic Neosol
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Márcia A. M. F. de; Antonino,Antônio C. D.; Schuler,Alexandre R. P.; Lima,José R. de S.; Gondim,Manuella V. S.; Lima,Valmir F. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate sulfamethoxazole sorption kinetics and isotherms using batch method. The experiment was carried out in typic eutrophic Regolithic Neosol (0-20 and 20-60 cm layers) located in the private reserve of the Riacho do Papagaio farm, in São João, PE, Brazil. The tests were carried out under laboratory conditions at 24 ºC and sulfamethoxazole concentration was determined by high-performance liquid chromatography. The sorption experiment through the batch method used sulfamethoxazole solutions with concentrations of 10-3, 5.10-4, 10-4, 5.10-5, 10-5 and 5.10-6 mol L-1 to obtain the analytical curve. For this soil, sulfamethoxazole sorption kinetics was best described by a second-order model and the sorption isotherms were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil contamination; Interaction; Adsorption.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700506

Influência das adubações nitrogenada e orgânica no tomateiro sobre os teores de N-NO3- e N-NH4+ no perfil do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Magna M. M.; Ferreira,Gilvan B.; Fontes,Paulo C. R.; Dantas,José P.
Os teores de N-NO3-, N-NH4+ e N mineral (N-NO3- + N-NH4+), em solo cultivado com tomateiro em resposta a doses de nitrogênio e a adubação orgânica, foram avaliados em um experimento de campo conduzido na época de outono/primavera (mai/99 a out/99) e instalado na Horta do Fundão da Universidade Federal de Viçosa, em solo da classe Argissolo Vermelho-Amarelo Câmbico. As doses de N aplicadas foram 0, 110, 220, 440 e 880 kg ha-1 e as de matéria orgânica, na forma de esterco bovino curtido, foram 0 e 8 t ha-1, em base seca. O experimento seguiu o delineamento em blocos ao acaso, no arranjo fatorial 5x2, com quatro repetições. Foram feitas amostragens de solo nas profundidades de 0-20, 20-40 e 40-60 cm ao final do ciclo da planta. Em todas as profundidades e nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Adubação nitrogenada; Esterco bovino.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200008

Liquid organomineral fertilizer containing humic substances on soybean grown under water stress
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Marcelo R. V.; Weber,Oscarlina L. dos S.; Moraes,Milton F.; Santos,Carlos L. R. dos; Tunes,Morgana S.
ABSTRACT This study evaluated the effect of an organomineral fertilizer enriched with humic substances on soybean grown under water stress. The experiment was performed in a greenhouse using a Red Latosol (Oxisol) with adequate fertility as substrate, in which soybean plants were cultivated with and without water stress. The experimental design was randomized blocks, in a 2 x 5 factorial scheme (two moisture levels and five fertilizer doses: 0, 1, 2, 4 and 8 mL dm-3), totaling 10 treatments, with four replicates. The organomineral fertilizer was applied in the soil 21 days after plant emergence and the water regimes were established one week thereafter. The fertilizer was not able to attenuate the effects of water stress, reducing soybean grain yield by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Humic and fulvic acids; Biostimulants; Plant mineral nutrition.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500408

Reflexos da clarificação do caldo de cana com moringa sobre compostos inorgânicos do açúcar VHP
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Gustavo H. G.; Masson,Igor S.; Freita,Lidyane A. de; Roviero,Juliana P.; Mutton,Márcia J. R.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os reflexos da clarificação do caldo de cana utilizando extrato de folhas e sementes de moringa (Moringa oleifera Lamarck) como auxiliares de sedimentação sobre os teores dos compostos inorgânicos do caldo clarificado e do açúcar VHP (Very High Purity - Tipo Exportação) produzido. O delineamento experimental utilizado foi o fatorial 5 x 2 com quatro repetições; o primeiro fator correspondeu aos auxiliares de sedimentação: extrato de folhas e sementes de moringa, polieletrólito sintético e testemunha; já o segundo fator correspondeu a duas variedades de cana-de-açúcar: RB92579 e RB867515. O caldo extraído foi clarificado através de caleagem simples, concentrado até 60 oBrix e submetido ao processo de cozimento. No caldo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caleagem simples; Polieletrólito; Setor sucroenergético; Cristalização; Especificação de açúcar.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200154

Variabilidade espacial de atributos físicos em solos de vale aluvial no semiárido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Karla S.; Montenegro,Abelardo A. A.; Almeida,Brivaldo G. de; Montenegro,Suzana M. G. L.; Andrade,Tafnes da S.; Fontes Júnior,Robertson V. de P.
As características físicas e hidráulicas do solo se constituem em condicionantes a planos de manejo agrícola. Objetivou-se avaliar atributos físicos em solos de um vale aluvial e sua variabilidade, no semiárido do Estado de Pernambuco, na bacia hidrográfica do Rio Ipanema. Técnicas estatísticas e geoestatísticas foram utilizadas a fim de se investigar o grau de dependência e a variabilidade espacial dos atributos, em lotes de agricultura familiar. O coeficiente de variação apresentou-se alto para a condutividade hidráulica do solo e médio para a resistência à penetração de raízes e para as frações granulométricas areia, argila e silte. Tal coeficiente foi baixo para a densidade do solo e de partículas e porosidade total. Foram investigadas as estruturas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Resistência do solo à penetração; Geoestatística.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800003

Comportamento reológico de méis de florada de silvestre
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Silva,Claudécia L. da; Mata,Mario Eduardo R.M.C.
Estudou-se o comportamento reológico de méis de Apis mellifera produzidos no estado do Piauí, no semi-árido brasileiro, elaborados com florada predominante de silvestre (Serjania glabrata). As amostras foram coletadas ao longo do ano 2000, a partir de coletas realizadas por apicultores, associações e cooperativas de apicultura da região abrangida pelos municípios de Picos, Itainópolis, Vera Mendes e Isaías Coelho. Após as coletas as amostras passaram pelos processos de centrifugação, filtragem e decantação. As medidas reológicas foram feitas nas temperaturas de 20 a 40 ºC utilizando-se um viscosímetro Brookfield, modelo RVT. As leituras de velocidade de rotação e torque foram transformadas em valores de taxa de deformação e tensão de cisalhamento. Os dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Apis mellifera L.; Serjania glabrata; Viscosidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200009

Distribuição vertical e horizontal de temperaturas do ar em ambientes protegidos
Provedor de dados: 91
Autores: Furlan,Raquel A.; Folegatti,Marcos V.
Este trabalho foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, SP, Brasil, em dois ambientes protegidos construídos no sentido leste-oeste, com área total de 112 m² e coberto com plástico (150 micra), tratado contra raios ultravioleta. Para caracterizar a distribuição espacial da temperatura do ar no ambiente protegido, instalaram-se termopares (cobre-constantã) formando malhas, com espaçamento horizontal entre eles de 3,0 m e nas alturas de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 m em relação ao solo. Os dados foram armazenados a cada 15 min por sistemas automáticos de aquisição de dados nos ambientes protegidos. O sistema de nebulização constituiu-se de duas linhas com 70 bocais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isotermas; Nebulização; Estufa; Manejo de temperatura do ar; Plasticultura; Abertura de cortinas laterais.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100017

Análise espacial da umidade do solo cultivado com soja sob dois sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Zanette,Syonei V.; Sampaio,Silvio C.; Silvestre,Marciane G.; Boas,Márcio A. V.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Queiroz,Manoel M. F. de.
Abordaram-se, neste trabalho, aspectos básicos da geoestatística para análise espacial de dados de umidade do solo, com ênfase na análise de semivariograma como metodologia para determinação da dependência espacial. O objetivo consistiu na análise da umidade sob condições de campo, na região de Toledo, PR, em solo argiloso, nas profundidades de 15 e 30cm, sob sistema de manejo plantio direto e preparo convencional do solo; o local da pesquisa foi constituído de duas áreas de 14x14m. Realizou-se, em cada área do experimento, um levantamento por amostragem em uma malha de 64 pontos espaçados 2m, e se utilizou, para análise das amostras, o método convencional (gravimétrico). Os dados foram analisados através da estatística clássica e da geoestatística. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semivariograma; Geoestatística; Dependência espacial.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300001

Stem heat balance method to estimate transpiration of young orange and mango plants
Provedor de dados: 91
Autores: Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.; Paz,Vital P. S.; Coelho,Eugênio F.
The present study had as its main objective the evaluation of the heat balance method in young orange and mango plants under protected environment. The work was carried out at Embrapa Cassava and Tropical Fruits, Cruz das Almas, BA. Later on, estimates of sap flow were conducted for two mango plants cultivated in pots of 15 and 50 L installed on weighting platforms of 45 and 140 kg; sap flow was determined in three orange plants, two of which were also installed on weighing platforms. The values of sap flow were compared to the transpiration measured by lysimeters at integrated intervals of 1, 2, 4 and 24 h. The heat balance method showed good precision for estimating daily transpiration (R² = 0.95 and R² = 0.90), accompaning the availability of energy in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sap flow; Lysimeters; Citrus; Water stress.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600005

Produção e qualidade de frutos de melões amarelo e charentais cultivados em ambientes sombreados
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Francisco H. F.; Puiatti,Mário; Finger,Fernando L.; Cecon,Paulo R.; Aquino,Leonardo A. de.
Objetivou-se, neste estudo, avaliar a produção e a qualidade de frutos de melões, tipos Amarelo ('Gold Mine') e Charentais ('Fleuron'), em experimento conduzido na Universidade Federal de Viçosa, no período de 24/11/2003 a 11/03/2004. Os tratamentos foram constituídos de quatro ambientes de cultivo: Controle (pleno sol) e sob sombreamento com malhas Aluminet® 30%-O, Cromatinet® 30%-O e Sombrite® 30%. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. Dentre os tratamentos com sombreamento a malha Aluminet® 30%-O foi o que mais se destacou não diferindo em produção nem em qualidade, de frutos do tratamento sob condições de pleno sol. Fatores climáticos registrados em cada ambiente de cultivo e genéticos inerentes aos híbridos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Sombreamento; Produtividade; Sólidos solúveis totais; Etileno.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900006

Avaliação de cápsulas de cerâmica e instrumentos de medida de tensão usados em tensiômetros
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Neuzo B. de; Medeiros,José F. de; Levien,Sérgio L. A.; Oliveira,Alison M. de S.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de cápsulas de cerâmica procedentes do Estado do Ceará e dos Estados Unidos e testar o desempenho do transdutor de pressão acoplado a um tensiômetro de câmara de ar em condições de campo, em duas profundidades diferentes, na quantificação do potencial matricial da água no solo, em comparação com tensiômetros de manômetro de mercúrio. O trabalho de campo foi realizado em Mossoró, RN, utilizando o delineamento experimental de blocos ao acaso, com repetições, no esquema fatorial 2 x 2 x 2, sendo eles: procedência das cápsulas; medidor de tensão e profundidades. Realizaram-se medidas pelo período de 40 dias consecutivos e se verificou que nos testes de campo a origem das cápsulas proporcionou iguais valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medidor de tensão; Tensiômetros; Manejo da irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100009

ANÁLISE DA EQUAÇÃO DE PERDA DE CARGA DE HAZEN-WILLIAMS, ASSOCIADA AOS REGIMES HIDRÁULICOS PARA TUBOS DE PVC E POLIETILENO DE PEQUENO DIÂMETRO
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos Rogério de; Carvalho,Jacinto de Assunção.
RESUMO Objetivou-se, com o presente trabalho, ajustar a equação de Hazen-Williams, a partir da equação de Darcy-Weisbach, aos regimes hidráulicos, melhorando sua precisão, e avaliar a variação do coeficiente C, com o diâmetro e a velocidade, mostrando a imprecisão gerada por esta equação em tubos de PVC e polietileno de pequeno diâmetro, quando nenhum ajuste é feito. Para tanto, trabalhou-se com transformações matemáticas a partir da combinação das equações de Hazen-Williams e Darcy-Weisbach; utilizando-se a regressão linear múltipla dos dados para o regime turbulento misto, modelou-se uma equação explícita para o fator f da equação de Darcy-Weisbach, aplicando-a às transformações matemáticas obtidas. Para os demais regimes, utilizaram-se as definições de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga; Equações de perda de carga; Tubos plásticos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300247

Mobilidade do zinco e do cobre em Argissolo com aplicação de argila bentonita
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise A.; Chaves,Lucia H. G.; Guerra,Hugo O. C.
A mobilidade dos metais pesados no solo é influenciada pelas características do solo, pela mineralogia das argilas e pelo teor do metal. Objetivando avaliar o efeito da bentonita na mobilidade do zinco e do cobre no solo, colunas de lixiviação preenchidas com um Argissolo foram submetidas a ensaios de mobilidade utilizando-se doses de bentonita (0, 30 e 60 t ha-1) e concentrações de zinco e cobre, de 50, 250 e 450 mg kg-1. As colunas de solo foram mantidas saturadas e sob fluxo de água permanente; em seguida foram determinados densidade, velocidade do fluxo, fator de retardamento, coeficiente de dispersão-difusão e número de Peclet. Os parâmetros de transporte foram definidos através do modelo computacional DISP. A incorporação de bentonita ao solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Percolação; Fator de retardamento; Coeficiente de dispersão-difusão.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900003

Crescimento e fotossíntese de cana-de-açúcar em função de variáveis biométricas e meteorológicas
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Junior,Ricardo A.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Teodoro,Iêdo; Santos,Marcos A. dos; Porfirio,Anthony C. S.
O crescimento da cana-de-açúcar pode ser obtido por modelos biofísicos em que a fotossíntese bruta (FB) é obtida em função da radiação solar. O objetivo do trabalho é avaliar variedades de canas-de-açúcar em regime irrigado em relação à radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAINT) e a estimativa da FB acumulada. Para isto, conduziu-se um estudo na Universidade Federal de Alagoas, entre 2008 e 2009, com variedades de cana RB. Foram realizadas medidas biométricas, variáveis de produção e dos elementos meteorológicos. A irradiância fotossintética (RFA) interceptada foi obtida pela diferença entre RFA e RFA transmitida (RFAT). A RFAT foi determinada pela Lei de Beer. Na estimativa da FB diária usou-se uma integração numérica, com uma abordagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação fotossintética; Modelos de crescimento; Saccharum spp.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100012

Low-cost automatic station for compost temperature monitoring
Provedor de dados: 91
Autores: Jordão,Marcelo D. L.; Paiva,Kary de; Firmo,Heloisa T.; Inácio,Caio T.; Rotunno Filho,Otto C.; Lima,Tomé de A. e.
ABSTRACT Temperature monitoring is an important procedure to control the composting process. Due to cost limitation, temperature monitoring is manual and with daily sampling resolution. The objective of this study was to develop an automatic station with US$ 150 dollars, able to monitor air temperature at two different points in a compost pile, with a 5-min time resolution. In the calibration test, the sensors showed an estimated uncertainty from ± 1 to ± 1.9 ºC. In the field validation test, the station guaranteed secure autonomy for seven days and endured high humidity and extreme temperature (&gt; 70 °C).
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic waste; Automation; Social technology; Arduino.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100809

Qualidade pós-colheita de frutos de meloeiro fertirrigado com diferentes doses de potássio e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Vásquez,Manuel A. N.; Folegatti,Marcos V.; Dias,Nildo da S.; Sousa,Valdemício F. de.
Em função de se desejar avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de meloeiro fertirrigado com diferentes níveis de irrigação e doses de potássio, conduziu-se um estudo em ambiente protegido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, localizado no município de Piracicaba, SP. Os tratamentos foram compostos da combinação de três fatores: duas posições de instalação das linhas porta-gotejadores (superficial, P1 = 0 e enterrado P2 = 0,2 m da superfície do solo), três lâminas de irrigação (L1 = 33%; L2 = 67% e L3 = 100% da evaporação diária do mini-tanque evaporimétrico) e quatro doses de potássio (K0 = 0; K1 = 6; K2 = 9 e K3 = 12 g de K2O por planta). O delineamento experimental adotado foi o de blocos casu-alizados completos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da fertirrigação; Porta-gotejadores; Cucumis melo L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200008

Chlorophyll index for real-time prediction of nutritional status of 'Prata' banana
Provedor de dados: 91
Autores: Arantes,Alessandro de M.; Donato,Sérgio L. R.; Siqueira,Dalmo L. de; Amorim,Edson P.; Rodrigues Filho,Vagner A.
ABSTRACT This study aimed to select regression equations based on the correlation between chlorophyll index and leaf nutrient contents, for real-time prediction of the nutritional status of 'Prata' banana. Six cultivars of 'Prata' banana were used as treatments, with five replicates and four plants per plot, arranged in a completely randomized design. Nutrient levels were evaluated based on laboratorial analysis and chlorophyll indices using a portable chlorophyll meter, in the third leaf from the apex to the base. Data were subjected to analysis of variance, calculating the correlations between leaf nutrient contents and chlorophyll indices, and the regression equations were adjusted to the associations that were significant and with greater magnitude....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Cultivars; Nutrients; Chlorophyll.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200099

Development and validation of a data logger for thermal characterization in laying hen facilities
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Letícia C. da S. R.; Tinôco,Ilda de F. F.; Gates,Richard S.; Barbari,Matteo; Cândido,Márcia G. L.; Toledo,João V.
ABSTRACT The environmental monitoring in animal facilities that includes collected data storage in a robust, practical and feasible way is a constant challenge. The aim of this study was to develop a reliable data logger for monitoring the air temperature and air relative humidity of aviaries and to assess the adequacy of the design using commercially available reference standard instruments. The experimental data logger was installed together with a commercial data logger, a mercury thermometer and a calibrated Vaisala HMP110 air relative humidity probe in a meteorological shelter. Linear regression analysis was performed with the collected air temperature and air relative humidity to develop calibration equations. The Nash-Sutcliffe Index and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electronic device; Environmental monitoring; Poultry facilities.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000787

Eficiência da interação biodigestor e lagoas de estabilização na remoção de poluentes em dejetos de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Vivan,Marcelo; Kunz,Airton; Stolberg,Joni; Perdomo,Carlos; Techio,Vânia H.
A suinocultura é considerada atividade de alto poder poluidor, face ao elevado número de contaminantes nos seus efluentes, maximizado com o modelo de criação intensiva. Com o objetivo de contribuir para a reversão deste quadro, o presente trabalho teve a finalidade de avaliar o desempenho de um sistema de tratamento composto de um biodigestor e lagoas de estabilização (lagoa anaeróbia, uma facultativa e duas lagoas de maturação) ligadas em série alimentadas com lodo proveniente de uma estação de tratamento de dejetos de suínos. O sistema mostrou-se eficiente para estabilização do resíduo, principalmente da carga orgânica; no entanto, apresenta algumas limitações para redução de nutrientes, sobretudo do nitrogênio, pela contribuição de volatilização de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Efluentes; Alternativas de tratamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300013

Ocupação do solo, fragmentação da paisagem e qualidade da água em uma pequena bacia hidrográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Henrique M. L.; Santos,Loyane B. dos.
A intensidade de uso e ocupação do solo e a fragmentação da paisagem, estimadas através de técnicas de processamento de imagens de satélite, foram relacionadas a parâmetros químicos e físicos de qualidade de água, medidos em 3 pontos de captação do córrego Ponte de Terra, localizado no Distrito Federal. Os parâmetros analisados, coletados mensalmente na bacia (A = 9,8 km²), foram: a cor, a turbidez, a condutividade elétrica, a concentração de amônia, a demanda química de oxigênio (DQO) e o índice de qualidade da água (IQA). Estudou-se, também, a estacionariedade das séries históricas dos parâmetros entre os anos de 1992 e 2005, quando a bacia sofreu um processo significativo de ocupação do solo. Indicadores de intensidade de ocupação do solo (LUIm) e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica do uso do solo; Sensoriamento remoto; Impacto; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700015

Composição química do solo e das folhas e eficiência do uso de nutrientes por espécies de manguezal
Provedor de dados: 91
Autores: Madi,Ana P. L. M.; Boeger,Maria R. T.; Reissmann,Carlos B.
A composição química do solo e das folhas e a eficiência do uso de nutriente por Avicennia schaueriana Stapf &amp; Leachman, Laguncularia racemosa (L.) Gaertn e Rhizophora mangle L. foram analisadas num manguezal de Guaratuba, PR. Dada à complexa interação entre os fatores bióticos e abióticos dos manguezais, empregou-se o estudo da eficiência do uso de nutrientes (EUN). Dez indivíduos, por espécie, foram demarcados para coleta das folhas. Amostras de solo entre 0-10 cm de profundidade foram coletadas na projeção de cada árvore selecionada. As características químicas do solo pouco diferiram entre as espécies com exceção dos valores de C, N e MO, que foram maiores na área de R. mangle. As três espécies estudadas apresentaram concentrações foliares de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicennia schaueriana; Laguncularia racemosa; Rhizophora mangle.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500433

Simulação sequencial de atributos diagnósticos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alessandra F. da; Pereira,Maria J.; Zimback,Célia R. L.; Landim,Paulo M. B.; Soares,Amilcar.
A simulação sequencial gera um conjunto de imagens equiprováveis com a mesma variabilidade espacial dos valores experimentais. O objetivo deste estudo foi analisar a dependência espacial dos atributos diagnósticos do solo e aplicar a simulação sequencial para caracterizar a distribuição de probabilidade local dos atributos e verificar as zonas de incerteza. A área de estudo, com 1.200,32 ha, compreende a fazenda experimental Edgardia da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP. Os atributos do solo foram obtidos a partir de uma grade de amostragem de 90 pontos. A partir do modelo de dependência espacial foi realizada a simulação sequencial direta e a simulação sequencial indicativa. Os atributos do solo apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação sequencial direta; Simulação sequencial indicativa; Variável categórica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500418

Caracterização hidráulica do microaspersor Rondo, da Plastro
Provedor de dados: 91
Autores: Holanda Filho,Roberto S.F. de; Porto Filho,Francisco de Q.; Miranda,Neyton de O.; Medeiros,José F. de.
Com o objetivo de se determinar as características hidráulicas do microaspersor Rondo 50 L h-1, de bocal azul, fabricado pela Plastro, conduziram-se testes no Laboratório de Hidráulica da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, determinando-se a equação característica vazão - pressão, o coeficiente de variação de fabricação (CVf), o perfil de distribuição, o diagrama pluviométrico e a uniformidade de distribuição de água pelo microaspersor. A equação característica obtida foi q = 3,4312H0,516, caracterizando fluxo turbulento; o CVf médio foi considerado excelente e o microaspersor apresentou um raio de alcance igual a 3,3 m. O espaçamento com melhor uniformidade de distribuição e superposição, foi o de 1,2 x 1,2 m, embora para espaçamentos de até 3,6 x...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microirrigação; Uniformidade de distribuição; Equação característica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100004

Relação entre solos afetados por sais e concentração de metais pesados em quatro perímetros irrigados no Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Cleyton S. M.; Hernandez,Fernando F. F.; Silva,Francisco N. da; Escobar,Maria E. O.; Magalhães,Diego R.; Anjos,David C. dos.
RESUMO O trabalho teve como objetivo verificar a relação entre atributos químicos relacionados com a salinidade (CTC, pH, PST e CE) e concentrações de metais pesados (Fe, Al, Si, Ti, Mn, Zn, Cr, V, Ni, Cu, Co, B, Pb, Se, Cd, Mo, Zr) e suas inter-relações em solos afetados por sais relativo a quatro perímetros irrigados no Ceará. Foram coletadas amostras de solo, de diferentes texturas, nas profundidades de 0–10 e 10-20 cm em 10 pontos dentro de cada perímetro, totalizando oitenta (80) amostras. Foram utilizadas a análise de correlação canônica (ACC) e a análise fatorial com extração dos fatores em componentes principais (AF) para verificar as possíveis relações entre os dois conjuntos de variáveis. Os atributos do solo relacionadas com a salinidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Salinização; Análise multivariada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300080

Transporte de crômio trivalente influenciado pelo pH, horizonte do solo e fontes do crômio
Provedor de dados: 91
Autores: Alcântara,Marco A. K. de; Camargo,Otávio A. de.
Neste trabalho estudou-se qualitativamente a eluviação de Cr(III) em colunas, influenciada: (i) pelo pH, (ii) pelo horizonte e (iii) por fontes de crômio. Utilizaram-se amostras dos horizontes A e B de dois solos, com diferentes teores de matéria orgânica, do Estado de São Paulo: Latossolo Vermelho Eutroférrico, textura argilosa (LVe) e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico, textura média (LVd) em que as amostras do horizonte superficial receberam adição de carbonato de cálcio. Realizaram-se experimentos de lixiviação em colunas, para obtenção das curvas de eluição de três fontes de crômio: a) em solução salina (Cr-SAL); b) complexado (Cr-EDTA) e c) associado a um resíduo de curtume (Cr-RESÍDUO). A eluviação do crômio foi maior no LVd de textura média que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lixiviação; Metal pesado; Complexação; Matéria orgânica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300022

Evapotranspiração e produção do melão Gália irrigado com água de diferentes salinidades e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Talyana K. de; Medeiros,José F. de; Espínola Sobrinho,José; Figueirêdo,Vladimir B.; Pereira,Vagna da C.; Campos,Marcos de S.
Este trabalho objetivou determinar a evapotranspiração e a produção do melão Gália irrigado com água de diferentes níveis de salinidade e doses de nitrogênio. Para tanto, conduziu-se um experimento no município de Mossoró, RN, no delineamento em blocos ao acaso, em parcelas subdivididas 5 x 3, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos dos níveis de salinidade: S1 = 0,65; S2 = 1,65; S3 = 2,83; S4 = 3,06 e S5 = 4,73 dS m-1 e das doses de nitrogênio aplicado em fertigação: N1 = 42,5; N2 = 85,0 e N3 = 127,5 kg ha-1. A evapotranspiração da cultura foi medida por lisímetros de pesagem, que representava uma área ocupada pelas plantas de 3,2 m² e se encontravam instalados nos níveis de salinidade S1 e S5 em duas repetições. Observou-se que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Água salina; Lisímetro de pesagem; Manejo da irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200004

Quality monitoring of soybean seed tests using Statistical Process Control
Provedor de dados: 91
Autores: Alcântara,Aline S.; Prado,Jéssica P. do; Corrêa,Rafael de G.; Silva,Rouverson P. da; Voltarelli,Murilo A.; Vieira,Roberval D.
ABSTRACT The success of soybean cultivation depends on several factors, one which is the use of high-quality seeds, which can guarantee growth of the desired plant population. The objective of this study was to monitor possible failures during the seed production process, and to determine the association between germination and tetrazolium tests through tools of Statistical Process Control (CEP). The experimental design was based on premises of the CEP, using percentage of germination, seed viability, mechanical damage, bed bug, and moisture as indicators of quality. It is possible to detect flaws in the soybean production process through control charts, as well as through germination and tetrazolium tests; results indicated that germination failures are...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Control charts; Quality indicators; Seed viability.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000689

Gas exchanges and photochemical efficiency of hydroponic bell pepper under salinity and plant density
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante,Antônio R.; Santos Júnior,José A.; Furtado,Guilherme de F.; Chaves,Lúcia H. G.
ABSTRACT Gas exchanges and chlorophyll a fluorescence are ways to physiologically analyze the response of plants to salt stress. In this context, the present work was conducted between August and November 2016 in a greenhouse at the Federal University of Campina Grande (7°12’52” S, 35°54’24” W, mean altitude of 550 m), using bell pepper plants cv. All Big, exposed to levels of nutrient solution electrical conductivity (1.7, 3.7, 5.7, 7.7, 9.7 and 11.7 dS m-1) and cultivated in hydroponic system, spaced by 0.2 and 0.3 m, focusing on the analysis of gas exchanges and photochemical efficiency. The experimental design was completely randomized, in a 6 x 2 factorial scheme, with five replicates. Plant density influenced the sensitivity of the gas exchanges to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Low-cost hydroponics; Photosynthesis.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100003

Erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento em solos de estradas não pavimentadas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,João F. de; Griebeler,Nori P.; Correchel,Vladia; Silva,Valtercides C. da.
A falta de um sistema adequado para drenagem de águas pluviais em estradas não pavimentadas é um dos principais fatores que causam a sua degradação e, para que referidos sistemas possam ser adequadamente planejados e dimensionados é necessário o conhecimento de parâmetros de resistência dos solos. Com este trabalho se teve, por objetivo, determinar a erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento para diferentes solos de estradas não pavimentadas. Utilizou-se um simulador de escoamento superficial instalado diretamente nos canais das estradas, sob condição natural e se determinou a perda de solo para diferentes lâminas de escoamento. A erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento foram determinadas por meio do ajuste de curvas relacionando-se a perda...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Estradas vicinais; Modelo hidrológico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700019

Semeadora-adubadora: mecanismos de corte de palha e cargas verticais aplicadas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Paulo R. A.; Benez,Sérgio H.; Jasper,Samir P.; Seki,André S.; Masiero,Fabrício C.; Riquetti,Neilor B.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar o desempenho dos mecanismos de corte de palha de uma semeadora-adubadora em diferentes coberturas vegetais e cargas verticais aplicadas. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso e esquema fatorial 3 x 4, com 4 repetições. Os trabalhos foram realizados com três diferentes mecanismos de corte de palha (disco liso, disco corrugado e disco ondulado) utilizando-se quatro diferentes cargas verticais (750, 1500, 2250 e 3000 N) em cinco coberturas de palha (milho, sorgo, aveia preta, triticale e nabiça). Os resultados mostraram que quanto maior a quantidade de matéria seca da cobertura vegetal maior também é a demanda de forças horizontal e vertical. O disco de corte ondulado possibilita os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Cultura de cobertura; Interação ferramenta-solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200015

Zoneamento e época de plantio para o algodoeiro no Norte do Estado do Espírito Santo
Provedor de dados: 91
Autores: Beltrão,Napoleão E. de M.; Araújo,Alexandre E. de; Benassi,Antônio C.; Amaral,José A. B. do; Severino,Liv S.; Cardoso,Gleibson D.
O zoneamento e a definição da época de plantio foram realizados no intuito de se estabelecer as áreas e períodos convenientes à exploração do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium) no Estado do Espírito Santo. O plantio em época adequada reduz os riscos de perdas na produção por falta ou excesso de água nos estádios críticos da cultura e contribui para a otimização do controle de pragas e doenças. Para a identificação da época de plantio e zoneamento, as exigências do algodoeiro foram relacionadas aos dados de precipitação pluvial, do período chuvoso, aos fatores ambientais (temperatura e umidade do ar) relevo e outras informações extraídas do Mapa de Unidade Naturais do Norte do Estado do Espírito Santo. Dez municípios apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodão; Zoneamento; Condições ambientais; Gossypium hirsutum L. r. latifolium.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100016

Caracterização morfométrica de bacias hidrográficas através de dados SRTM
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Paulo T. S. de; Alves Sobrinho,Teodorico; Steffen,Jorge L.; Rodrigues,Dulce B. B.
Visa-se, neste trabalho, avaliar os dados Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) na caracterização morfométrica de bacias hidrográficas, através da comparação das características obtidas a partir de dados SRTM e de cartas topográficas, processados em Sistema de Informação Geográfica (SIG). O estudo foi realizado tomando-se por base a bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra, com área aproximada de 540 km². A diferença percentual obtida nos dados morfométricos entre os métodos estudados foi inferior a 11%, exceto no índice de circularidade (22%) e declividade média (55%). A utilização de dados SRTM em ambiente SIG permite a caracterização morfométrica de bacias hidrográficas, podendo auxiliar a gestão e o gerenciamento dos recursos hídricos, mostrando-se uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo digital de elevação; Gestão de recursos hídricos; Hidrologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800005

Modelagem das perdas causadas por Sitophilus zeamais e Rhyzopertha dominica em trigo armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Arienilmar A. L. da; Faroni,Lêda Rita D'Antonino; Guedes,Raul N. C.; Martins,José H.; Pimentel,Marco A. G.
Modelaram-se as perdas associadas à infestação de S. zeamais e R. dominica em trigo armazenado. Durante 90 dias de armazenagem, avaliaram-se a população de insetos, a umidade dos grãos, o percentual de grãos danificados por insetos, o peso hectolítrico e a perda de matéria seca da massa de grãos, em temperaturas de 16 a 36 °C. Segundo a Norma Brasileira de Classificação e Comercialização, o trigo que ultrapassar 1,5% de grãos danificados é classificado como "abaixo do padrão"e os modelos calculam que seria necessária uma população de S. zeamais de 180 insetos kg-1 para se atingir o percentual de 1,5% de grãos danificados, associado a umedecimento de 0,13%, redução no peso hectolítrico de 0,4 kg hL-1 e perda de 0,7% de matéria seca. Para R. dominica, uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sitophilus zeamais; Rhyzopertha dominica; Trigo; Perdas; Modelos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200018

Efeito dos eventos ENOS e das TSM na variação pluviométrica do semi-árido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes Neto,João M. de; Barbosa,Marx P.; Araújo,Alexandre E. de.
Os efeitos dos eventos ENOS (El Niño Oscilação Sul) e das TSM (temperatura da superfície do mar) do Atlântico sobre a pluviometria do semi-árido paraibano foram avaliados utilizando-se o teste de Wilcoxom-Mann-Whitney, com base nos dados pluviométricos do período 1970/2000, cedidos pelo LMRS-PB (Laboratório de Meteorologia Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto do Estado da Paraíba). Os resultados mostraram haver uma diferença significativa a nível de 5% de probabilidade entre os períodos com e sem influência dos eventos ENOS e das TSM do Atlântico para o Estado. Para os municípios de Sousa (Alto Sertão) e Sumé (Cariri Ocidental) esta diferença também foi de 5%, porém para o município de Picuí (Seridó/Curimataú) ela foi de 10%, evidenciando que os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: El Niño; Influência; Temperatura; Paraíba.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100008

Estoque de energia na biomassa e no ar do dossel de Vochysia divergens Pohl
Provedor de dados: 91
Autores: Sanches,Luciana; Silva,Ludymilla B. da; Lima,Suzy D. de; Pereira,Osvaldo A.; Carrilho S.,Flair J.; Nogueira,José de S.
A variação da energia armazenada na biomassa e no ar do dossel pode ser estimada por meio de medidas da temperatura da biomassa e do ar e da distribuição da biomassa, constituindo-se um componente significativo do balanço de energia. Apesar de que estimativas acuradas desse componente do balanço de energia são de difícil obtenção e normalmente desprezadas nos cálculos, sobretudo em análises de períodos longos. Colaborando com a compreensão do fechamento do balanço de energia existente na floresta, este trabalho estimou o estoque de energia disponível na biomassa por meio de dados micrometeorológicos em uma floresta de Vochysia divergens Pohl no Pantanal, em 2007. O armazenamento de energia na biomassa e no ar do dossel foi superior na estação chuvosa em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área alagada; Balanço de energia; Inundação; Pantanal; Sazonalidade.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900012

Productive traits of rye cultivars grown under different sowing seasons
Provedor de dados: 91
Autores: Kleinpaul,Jéssica A.; Cargnelutti Filho,Alberto; Carini,Fernanda; Pezzini,Rafael V.; Chaves,Gabriela G.; Thomasi,Rosana M.
ABSTRACT This study aimed to adjust the Gompertz and Logistic nonlinear models for the fresh and dry matter of aerial part and indicate the model that best describes the growth of two rye cultivars in five sowing seasons, as well as to characterize the growth of the cultivars regarding the fresh and dry matter of aerial part. Ten uniformity trials were conducted with the rye crop in 2016. A weekly sampling and evaluation of 10 plants per trial was performed from the time the plants presented one expanded leaf. For each plant, the fresh and dry matter of aerial part were weighed. The Gompertz and Logistic models were adjusted to the accumulated thermal time based on the measures of each trait in each assessment. Also the parameters a, b, and c for each...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secale cereale; Growth models; Nonlinear models; Soil cover plant.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200937

Utilização do amido da amêndoa da manga Tommy Atkins como espessante em bebida láctea
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Geraildo A. S.; Cavalcanti,Mônica T.; Almeida,Maria C. B. de M.; Araújo,Alfredina dos S.; Chinelate,Gerla C. B.; Florentino,Eliane R.
O processamento industrial da manga gera um grande volume de resíduos que não são reaproveitados mas descartados de forma inadequada. O objetivo deste trabalho foi extrair o amido da amêndoa da manga Tommy Atkins e utilizá-lo como espessante em bebida láctea. Para ser utilizado em bebida láctea em três concentrações (1,2; 0,6 e 0,3%) o amido foi caracterizado através de análises físico-químicas e microbiológicas e, por microscopia eletrônica de varredura, a morfologia dos grânulos, capacidade de gelificação (1,2; 0,6 e 0,3%) e só então submetido à análise sensorial. O amido apresentou rendimento de extração de 59,82% em peso de amêndoas com umidade de 10,14%, proteína de 2,33%, cinzas de 0,35% e lipídios de 4,67%, além da isenção de micro-organismos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Aproveitamento de resíduos; Produtos lácteos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200011

No-tillage system participatory quality index
Provedor de dados: 91
Autores: Telles,Tiago S.; Righetto,Ana J.; Lourenço,Marco A. P.; Barbosa,Graziela M. C.
ABSTRACT The no-tillage system participatory quality index aims to evaluate the quality and efficiency of soil management under no-tillage systems and consists of a weighted sum of eight indicators: intensity of crop rotation, diversity of crop rotation, persistence of crop residues in the soil surface, frequency of soil tillage, use of agricultural terraces, evaluation of soil conservation, balance of soil fertilization and time of adoption of the no-tillage system. The aim of this study was to assess the extent to which these indicators correlate with the no-tillage system participatory quality index and to characterize the farmers who participated in the research. The data used were provided by ITAIPU Binacional for the indicators of the no-tillage...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Farmers; Conservation agriculture; Crop rotation; Soil and water conservation; Sustainable agriculture.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200128

TEORES DE BIXINA E PROTEÍNA EM SEMENTES DE URUCUM EM FUNÇÃO DO TIPO E DO PERÍODO DE ARMAZENAGEM
Provedor de dados: 91
Autores: Pedrosa,Juarez Paz; Cirne,Luiza Eugênea da M. R.; M. Neto,João Miguel de.
RESUMO Objetivando-se avaliar os efeitos do tipo e do período de armazenagem sobre os teores de bixina e proteína, sementes de urucum (Bixa orellanaL.) variedade Sangüínea, foram armazenadas em silos de zinco e em sacos de nylon durante oito meses, nas condições climáticas de Campina Grande, PB. Os teores de bixina foram determinados segundo metodologia utilizada pela empresa Refinações de Milho Brasil e os de proteína pelo método de diagnóstico foliar micro Kjeldhal Guming. Foi utilizado um delineamento estatístico em esquema fatorial 2 x 5 inteiramente casualizado com 3 repetições e a comparação das médias dos tratamentos foi feita pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados mostraram que tanto os teores de bixina como os de proteína,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teores de bixina e proteína; Bixa orellana; Armazenamento.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100121

Adubação nitrogenada para o milho cultivado em sistema plantio direto, no Estado de Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Cruz,Simério C. S.; Pereira,Francisco R. da S.; Santos,José R.; Albuquerque,Abel. W. de; Pereira,Rodrigo G.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os efeitos de doses de N sobre os componentes de produção da cultura do milho cultivado em Sistema Plantio Direto. Utilizaram-se quatro doses de nitrogênio (0, 40, 80 e 120 kg ha-1) e cinco cultivares (AG-9010, TRACTOR, DOW-8550, DKB-395 e AL-34). Todos os tratamentos, exceto a testemunha, receberam 20, 115, 60 e 4 kg ha-1 de N, P(2)0(5) e K2O e Zn, respectivamente. O delineamento estatístico foi em blocos casualisados com quatro repetições em esquema de parcelas subdivididas. Os componentes da produção estudados, foram: população final de plantas por hectare, comprimento de espigas, número de fileira de grãos por espigas, número de espigas e massa de 100 grãos. As produtividades dos materiais utilizados no experimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivares; Níveis de adubação; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100009

Produção de serapilheira em um fragmento adjacente a uma cava de mineração, Ribeirão Grande, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Leandro S.; Cerqueira,Roberta M.; Henderson,Bruna L. R.
RESUMORealizou-se este estudo com o objetivo de avaliar a produção de serapilheira em um fragmento florestal adjacente a uma cava de mineração de calcário, Ribeirão Grande (SP). O material foi coletado mensalmente entre os meses de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012. Foram utilizados 14 coletores de madeira (0,25 x 0,25 m), suspensos 20 cm acima da superfície do solo. Em laboratório o material interceptado nos coletores foi triado nas frações: folhas, caules, flores, frutos e sementes, ramos com até 2 cm de diâmetro e restos (material fecal, insetos e plântulas), secado em estufa a 70 °C e pesado em balança analítica. A produção anual média de serapilheira para a área foi de 2809,02 g m-2. Dentre as frações da serapilheira a que mais contribuiu para a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Floresta Estacional Semidecídua Montana; Funções ecossistêmicas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900892

Nutritional quality of the epicarp and mesocarp flours of baru fruits submitted to drying
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Daiana V.; Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Silva,Marco A. P. da; Barcelos,Keyla R.
ABSTRACT Baru (Dipteryx alata Vogel) is a native tree of the Cerrado. The drying and milling process can be an alternative for the use and conservation of baru fruits. The objective of this study was to evaluate the effect of drying on the nutritional characteristics of the epicarp + mesocarp flour of baru fruits. The fruits were collected in the municipality of Santa Helena de Goiás, Goiás, sanitized and submitted to drying in an oven with air circulation at temperatures of 40, 60, 80 and 100 ºC until they had a constant mass. The analyses were performed in triplicate and the results evaluated by analysis of variance and Tukey test (p ≤ 0.05). Flours produced from dehydrated fruits had a reduction in lipid content (treatments 100 °C), energy value (60 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dipteryx alata Vogel; Antioxidant activity; Phenolics; Carotenoids.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100065

Uso de imagens do sensor ASTER na identificação de níveis de degradação em pastagens
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Melchior C.; Riva,Rogério D. D.; Chagas,César da S.; Oliveira,Henrique de; Dias,Luiz E.; Fernandes Filho,Elpídio I.; Soares,Vicente P.
O manejo inadequado e a baixa disponibilidade de nutrientes nos solos da Zona da Mata de Minas Gerais, têm resultado em baixas produtividades de pastagens, aparecimento de solos descobertos e perdas de solo por erosão. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade das imagens do sensor ASTER em identificar diferentes níveis de degradação de pastagens. A área de estudo inclui parte dos municípios de Viçosa, Teixeiras e São Miguel do Anta, perfazendo cerca de 3.314 ha. Devido às características das pastagens da região, foram utilizados quatro níveis de degradação: leve, moderada, forte e muito forte. A classe que apresentou maior erro de classificação foi a pastagem com nível de degradação muito forte (Pastagem 4), com 53,91% dos pixels classificados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagens degradadas; Sensoriamento remoto; Classificação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100029

Evaluation of wood volume in young eucalyptus trees with and without irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Adriano da S.; Folegatti,Marcos V.; Oliveira,Gabriel Q. de; Fanaya Júnior,Eder D.; Belchior,Isabela B.; Brito,Kelvin R. M.
Irrigation management has mostly been performed without criteria and, studies in relation to field-irrigated eucalyptus development are scarce. The aim of this study was to evaluate wood volume equations based on stem (trunk) diameter of two eucalyptus hybrids in initial development, with and without irrigation. The experiment was set up in Aquidauana, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, from April, 2011 to March, 2012, with the eucalyptus hybrids, Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis (Grancam) and Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (Urograndis). Evaluations were performed during the first year of crop development in which five mathematical models were tested for estimation of wood volume (Berkhout; Koperzik &amp;amp; Gehrhardt;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus spp; Volume equations; Drip irrigation; Micro-spray irrigation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000014

Resposta do arroz irrigado à adubação residual e aos níveis de adubação em solo de várzea
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand Kumar; Santos,Alberto Baêta dos; Zimmermann,Francisco José P.
Informações sobre o efeito residual da adubação na produção de arroz irrigado em solos de várzeas no Brasil, são escassas. Conduziu-se um experimento de campo, durante três anos consecutivos, para se avaliar o efeito residual da adubação e de níveis de adubação aplicados no sulco de plantio sobre a produção de arroz irrigado em um solo Glei Pouco Húmico (Inseptissolo) de várzea, período em que a produção de matéria seca da parte aérea e de grãos foi significativamente afetada pela adubação no sulco e não pela adubação residual. As produções máximas de matéria seca e de grãos foram obtidas com o tratamento T7 (efeito residual da adubação média + adubo verde + 75 kg N ha-1, 90 kg P2O5 ha-1 e 60 kg K2O ha-1). O tratamento T4 (efeito residual da adubação média...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acumulação de nutrientes; Oryza sativa; Propriedades químicas do solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200008

Suscetibilidade de dois tipos de solo à compactação
Provedor de dados: 91
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Rosa,André L. T. da; Gomes,Jaime A.
Com vistas ao aumento da produção agrícola, optou-se no Brasil, pelo acréscimo de área cultivada; para tal o uso indiscriminado da motomecanização mostrou-se eficiente em um primeiro momento, porém acarretando problemas à física do solo no decorrer dos anos. Paralelamente, práticas conservacionistas se fazem presentes, vide semeadura sob a palha (Plantio Direto), uma realidade no sul do Brasil. Sendo assim, avaliou-se a suscetibilidade de compactação de dois tipos de solo, ambos com sistema de semeadura sob a palha. Para dimensionar a suscetibilidade a compactação, utilizou-se ensaio de Proctor. Os solos foram ensaiados com e sem a presença de matéria orgânica livre. Os resultados demonstraram que para o Cambissolo, textura média, não houve diferença nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaio de Proctor; Plantio direto; Matéria orgânica.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200027

Applicability of Moringa oleifera Lam. pie as an adsorbent for removal of heavy metals from waters
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves Junior,Affonso C.; Meneghel,Ana P.; Rubio,Fernanda; Strey,Leonardo; Dragunski,Douglas C.; Coelho,Gustavo F.
This study evaluated the efficacy of moringa seeds (Moringa oleifera Lam.) as an adsorbent material for removing toxic heavy metals such as cadmium, lead, and chromium from contaminated solutions. The effect of the adsorbent mass was investigated at two pH conditions (5.0 and 7.0). The optimized conditions were 0.300 g of adsorbent at pH 5.0, used for the isotherms construction, and linearized according to Langmuir and Freundlich models. Results showed that cadmium adsorption was similar in both the models used. For lead, the Freundlich model had the best adjustment and chromium was better adjusted by the Langmuir model. It was concluded that the adsorbent was effective in the remediation of solutions containing cadmium, lead and chromium, thus, its use as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adsorption; Isotherms; Remediation.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100013

Produção de aquênio do girassol irrigado com água salobra
Provedor de dados: 91
Autores: Travassos,Kaline D.; Soares,Frederico A. L.; Gheyi,Hans R.; Silva,Débora R. S.; Nascimento,Ana K. S. do; Dias,Nildo da S.
Objetivou-se com este trabalho verificar os componentes de produção e a produção de aquênios do girassol (Helianthus annuus L., variedade Embrapa 122/V-2000), sob irrigação com diferentes níveis de salinidade de água em ambiente protegido. Os tratamentos foram compostos de seis níveis de salinidade da água de irrigação (CEa): N1 - 0,5; N2 - 1,0; N3 - 2,0; N4 - 3,0; N5 - 4,0 e N6 - 5,0 dS m-1 a 25 oC, em delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Avaliaram-se: o diâmetro interno do capítulo, número de aquênios, massa de 100 aquênios, massa total de aquênios, fitomassa seca da parte aérea e da raiz, relação fitomassa seca da raiz e da parte aérea, consumo de água, condutividade elétrica da água drenada e do extrato de saturação do solo. A massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Salinidade; Condutividade elétrica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400007

Modelagem do crescimento de cultivares de cana-de-açúcar no período de formação da cultura
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Evandro L. da S.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides; Lyra,Gustavo B.; Silva,Thieres G. F. da; Boehringer,Davi.
Este estudo teve como objetivo ajustar modelos de crescimento ao acúmulo de matéria seca da parte aérea da cana-de-açúcar durante o período de formação da cultura, para as cultivares RB92579, RB867515, RB928064 e RB855453. Dados de matéria seca foram obtidos durante a execução de experimento em condições de campo entre 26/08/11 e 18/05/12. Os dados experimentais foram coletados a partir dos 45 dias após o plantio, em intervalos de uma ou duas semanas, totalizando 17 datas de amostragem. Os valores obtidos foram submetidos à análise de regressão não linear para determinação dos parâmetros dos modelos expolinear, logístico e Gompertz. Todos os modelos avaliados foram capazes de simular adequadamente o acúmulo de matéria seca pelas cultivares ao longo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Modelos de crescimento; Análise de crescimento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000009

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DE UM TUBO GOTEJADOR
Provedor de dados: 91
Autores: Frizzone,José Antonio; Vieira,Angelita Teresinha; Paz,Vital Pedro da Silva; Botrel,Tarlei Arriel.
RESUMO Foram estudadas as características hidráulicas do tubo gotejador Rain Bird, constituído de polietileno flexível, parede com 225 microns de espessura, emissores tipo labirinto integrados à parede do tubo e espaçados 0,30m. O tubo gotejador foi submetido a diferentes pressões para a determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores, coeficiente de variação de fabricação, resistência à ruptura, perda de carga, fator de redução de perda de carga e comprimento máximo para linhas laterais. Os emissores apresentam valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 1,97% e regime de fluxo turbulento (x = 0,4563). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função do aumento da pressão, e a ruptura ocorreu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Hidráulica; Tubo gotejador.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300278

Crioconservação de sementes de mamona das variedades nordestina e pernambucana
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de A. C.; Morais,Ailton M. de; Carvalho,Julita M. F. C.; Gouveia,Josivanda P. G. de.
É grande a importância da mamoneira (Ricinus communis L.) para a economia do semi-árido nordestino, que é responsável por 80% da produção nacional, no entanto durante 1970 e 2000, a produção líquida dessa oleaginosa foi reduzida na mesma percentagem. Registrou-se também a existência de aproximadamente 90 tipos diferentes de sementes empregadas no cultivo desta Euforbiaceae. Devido a este problema, o trabalho desenvolvido no Laboratório de Processamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas do DEAg/UFPB, objetivou desenvolver técnicas de crioconservação para duas variedades de Ricinus communis, com vistas a uma armazenagem segura e por tempo indefinido. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com os dados obtidos nos 7º e 14º...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nível máximo de umidade; Ricinus commumis L.; Nitrogênio líquido.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200019

Albedo da superfície por meio de imagens TM-Landsat 5 e modelo numérico do terreno
Provedor de dados: 91
Autores: Giongo,Pedro R.; Vettorazzi,Carlos A.
Objetivou-se, na presente pesquisa, estimar o albedo da superfície na Bacia do Rio Corumbataí, localizada no Estado de São Paulo, Brasil, com uso de imagens do Mapeador Temático (TM) do satélite Landsat 5, juntamente com o Modelo Numérico do Terreno (MNT) para considerar a inclinação e o sentido de declive do terreno, além da aplicação do algoritmo Mapping Evapotranspiration at High Resolution and with Internalized Calibration (METRIC). Utilizaram-se dados complementares disponíveis em estação meteorológica localizada na região de estudo e dez imagens datadas de 01/02/2009, 04/02/2010, 22/04/2009, 24/05/2009, 12/06/2010, 08/07/2008, 30/07/2010, 31/08/2010, 13/09/2009 e 31/10/2009. O uso de imagens TM-Landsat 5 com o algoritmo METRIC e o MNT permitiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Sensoriamento remoto; Refletividade; METRIC.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800008

Alterações químicas e físico-químicas em grãos de abóbora durante o armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Belmiro,Tailândia M. C.; Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Fernandes,Tâmila K. S.; Bezerra,Maria da C. T.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de verificar as alterações químicas e físico-químicas em grãos de abóbora secados durante o armazenamento convencional (temperatura ambiente), visando avaliar a qualidade do produto em relação às características qualitativas iniciais. Os grãos de abóbora foram submetidos a secagem em estufa a 100 °C com o intuito de se produzir amostras secadas com 2, 4, 6, 8 e 10% de teor de água; T1, T2, T3, T4 e T5, respectivamente. As amostras, já secas, foram armazenadas em embalagem rígida de polipropileno, com tampa, durante 180 dias, a temperatura ambiente. A cada 30 dias os grãos secos foram submetidos a análises química e físico-química, ao longo do armazenamento, determinando-se o teor de água, cinzas, pH, acidez total...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita moschata; Resíduos agrícolas; Propriedades nutricionais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900013

Relationship between biospeckle laser technique and firmness of Acrocomia aculeata fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Anderson G.; Pinto,Francisco A. C.; Braga,Roberto A.; Motoike,Sergio Y.; Gracia,Luis M. N.
ABSTRACT Knowing the maturation of the Acrocomia aculeata (macaw palm) fruit is decisive for harvest to be performed when the fruit has a higher content and quality of oil. There are different approaches to monitor maturation and they can be classified as destructive and non-destructive. Variables obtained by optical instruments have been used to determine maturation stage. The present study evaluated the relationship between the biological activity measured by the optical technique of biospeckle laser and firmness, measured in the Acrocomia aculeata fruit pulp between the 41st and 61st week after flowering. The biological activity was quantified by biospeckle images, while the fruit pulp firmness was determined by digital penetrometer. Correlations...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Macaw palm; Maturation; Harvesting; Optical techniques.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100068

Influence of physical attributes and pedotransfer function for predicting water retention in management systems
Provedor de dados: 91
Autores: Auler,André C.; Pires,Luiz F.; Pineda,Maria C.
ABSTRACT The aims of this study were to evaluate the effects of the soil structural physical attributes on the water retention and to develop pedotransfer functions (PTFs) for the estimation of the soil water content (θ) at different matric potentials of a Dystrophic Red Latosol (Hapludox) under conventional tillage (CT) and no-tillage (NT) soil management systems. The effects of long-term CT and NT (over 25 years) management on the soil bulk density (BD), total porosity (TP), macroporosity (Ma), microporosity (Mi) and water retention were investigated. The PTFs were developed to predict θ and used to evaluate the soil water retention curve only for the NT system. The NT system was characterized by smaller values of the soil BD and higher values of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-tillage; Conventional tillage; Soil porosity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100746

Avaliação da interferência do laser no material biológico vivo
Provedor de dados: 91
Autores: Botega,Juliana V. L.; Braga Júnior,Roberto A.; Machado,Maurício P. P.; Lima,Luiz A.; Faria,Rafael O.
Algumas das características especiais do laser associadas a fenômenos ópticos, permitem uma série de aplicações na área biológica, baseadas no fenômeno conhecido como "biospeckle". A técnica do biospeckle tem sido desenvolvida como uma ferramenta para análise da atividade de materiais biológicos, monitoramento de umidade, nível de atividade e presença de parasitos, dentre outros atributos. Apesar do monitoramento ocorrer através da iluminação do material por uma fonte de laser de baixa potência, a influência da luz na atividade biológica do espécime passa a ser sempre uma variável a ser investigada. Com este trabalho se objetivou avaliar a influência do laser na análise da atividade biológica medida pelo biospeckle de um tecido vegetal, caso em que uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biospeckle; Análise de imagem; Café.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400017

Qualidade de pintos em função do microclima, tempo de espera e idade de matrizes
Provedor de dados: 91
Autores: Camargo,Juliano R. de; Silva,Iran J. O. da; Nazareno,Aérica C.; Vieira,Frederico M. C.; Castro,Ariane C. de; Dias,Raphael A. P.
RESUMOPropôs-se avaliar a influência das condições microclimáticas do tempo de espera na sala de pintos do incubatório sobre a qualidade final dos pintos de um dia, oriundos de matrizes de diferentes idades. Foi mensurada a massa de 1440 ovos férteis, divididos em três lotes de 480 ovos cada um referentes às idades de matrizes (46, 54 e 64 semanas). Após o nascimento os pintos foram selecionados, sexados e subdivididos nas três idades de matrizes e em três tempos de espera (0, 14 e 28 h). Também foram instalados dataloggers na sala de espera e nas caixas de pintos para o monitoramento da temperatura do ar, umidade relativa e entalpia específica. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3 x 3 com 50...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Conforto térmico; Pintos de um dia; Pós-eclosão; Jejum.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101079

Potassium fertilization and sowing seasons on protein yield in soybean cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Maria D. de; Pelúzio,Joenes M.; Mandarino,José M. G.; Lima,Divania.
ABSTRACT The present study was conducted in order to determine the effects of potassium (K) fertilizer doses on the protein yield of different soybean cultivars, sown in two seasons, in the agricultural year 2013/14 (12/05/13 and 01/23/14), in Palmas-TO, Brazil. The experimental design, in each sowing season, was randomized blocks with 60 treatments and three replicates. The treatments were arranged in a 10 × 6 factorial scheme, represented by ten cultivars (BRS 325RR, M 9144RR, BRS 33871RR, TMG 1288RR, BRS 333RR, P 98Y70RR, TMG 1180RR, BRS 9090RR, M 8766RR and BRS 8990RR) and six doses of K fertilizer (0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg ha-1 K2O). The late sowing decreased the protein yield. K fertilization increased the protein yield in soybean cultivars....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Potassium; Planting; Industrial yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600392

Initial growth of Schizolobium parahybae in Brazilian Cerrado soil under liming and mineral fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Coneglian,Ademilson; Ribeiro,Pedro H. P.; Melo,Bruno S.; Pereira,Rennan F.; Dorneles Junior,Joáz.
ABSTRACT High prices and the scarcity of hardwoods require the use of alternative wood sources, such as the Guapuruvu (Schizolobium parahybae), an arboreal species native to the Atlantic Forest, which has fast growth and high market potential. However, there is no information on its cultivation in the Brazilian Cerrado. Thus, this study aimed to analyze the contribution of mineral fertilization and liming in a Cerrado soil on the initial growth of Schizolobium parahybae. The experiment was set in a randomized block design, with 4 treatments (Cerrado soil; soil + liming; soil + fertilizer; and soil + fertilizer + liming) and 15 replicates. The following variables were analyzed: plant height, stem diameter, number of leaves, total, shoot, leaf, root and stem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Guapuruvu; Native species; Timber potential.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000908

Production and water yield of cauliflower under irrigation depths and nitrogen doses
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Reginaldo M. de; Oliveira,Rubens A. de; Vidigal,Sanzio M.; Oliveira,Ednaldo M. de; Guimarães,Lorença B.; Cecon,Paulo R.
ABSTRACT Cauliflower is a brassica produced and consumed in Brazil, whose cultivation depends on the adequate supply of water and nutrients. The objective of this study was to evaluate the effect of irrigation depths and nitrogen doses on the production components and water yield of cauliflower hybrid Barcelona CMS. The treatments consisted of five irrigation water depths (0, 75, 100, 125 and 150% of the crop evapotranspiration) combined with five nitrogen doses (0, 75, 150, 300 and 450 kg ha-1). The experiment was conducted in a completely randomized design with a split-plot arrangement. The effects of these factors were evaluated using the response surface methodology. The water yield of the crop decreases with increasing irrigation water depth;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica oleracea L.; Irrigation management; Nitrogen fertilization.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800561

Germinação e formação de mudas de coqueiro irrigadas com águas salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Francisco J. L.; Gheyi,Hans R.; Fernandes,Pedro D.
O cultivo de coqueiro vem crescendo no Nordeste, com aumento de produtividade, quando irrigado. Sendo comuns na região águas salinas e se considerando a carência de dados de pesquisa de salinidade em coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.), objetivou-se, através deste trabalho, avaliar os efeitos da irrigação com águas salinas (CEa = 2,2, 5, 10, 15 e 20 dS m-1) sobre a germinação e o crescimento inicial de plântulas, até 120 dias após semeadura (fase I), estendendo-se a avaliação, posteriormente, após repicagem para o viveiro, quando passaram a ser irrigadas com água de CEa = 2,2 dS m-1, durante 120 dias (fase II), estudando-se o efeito residual dos níveis de salinidade aplicados na fase I. Em ambos os experimentos, o delineamento foi inteiramente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera; Estresse salino; Fitomassa.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300007

Força de tração e potência de uma semeadora em duas velocidades de deslocamento e duas profundidades de deposição de sementes
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,João C. M. da; Modolo,Alcir J.; Silva,Suedêmio de L.; Gabriel Filho,Antonio.
Para este trabalho, avaliou-se o requerimento de força de tração de uma semeadora de fluxo contínuo com 14 linhas, na semeadura da aveia preta (Avena strigosa L.) em experimento conduzido em um Latossolo Vermelho distroférico, numa área com declividade média de 0,03 m m-1. O delineamento experimental foi constituído de quatro tratamentos (duas profundidades de deposição de sementes e a duas velocidades de deslocamento) com quatro repetições, totalizando dezesseis parcelas experimentais de 4 x 50 m (200 m²) em sistema de plantio direto sob resteva de milho. Com o aumento da profundidade de deposição de sementes de 1,97 cm para 2,68 cm, o requerimento de força de tração aumentou de 3,78 kN para 5,51 kN. O aumento da velocidade de deslocamento de 5,24 km h-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora de fluxo contínuo; Força de tração; Velocidade de deslocamento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100019

Requerimento hídrico e coeficiente de cultura da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M.; Vieira,Vinícius J. de S.; G. F. Júnior,Walter.
O objetivo deste trabalho foi determinar o requerimento hídrico e o coeficiente de cultura (Kc) da cana-de-açúcar irrigada durante o ciclo de soca, variedade RB 92-579, na região semiárida do Submédio do Vale do São Francisco. O experimento foi conduzido em área de cultivo comercial de cana-de-açúcar situada no município de Juazeiro, BA. Obteve-se o requerimento hídrico da cultura por meio do método do Balanço de Energia Razão de Bowen. Foram monitoradas também a biomassa acumulada e a fração da radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela cultura (fRFA). Com os resultados constatou-se que a evapotranspiração da cana-de-açúcar atingiu uma taxa média diária de 4,7 mm, em resposta ao acúmulo de biomassa e, mas a fRFA apresentou, entretanto,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia razão de Bowen; Evapotranspiração; Irrigação; Tombamento da cultura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100009

Development of biofilm in anaerobic reactors treating wastewater from coffee grain processing
Provedor de dados: 91
Autores: Fia,Fátima R. L.; Borges,Alisson C.; Matos,Antonio T. de; Duarte,Iolanda C. S.; Fia,Ronaldo; Campos,Lidiane C. de.
In recent decades the use of anaerobic fixed bed reactors has been established in Brazil for the treatment of different effluents. As the capability of retaining microorganisms by support media (fixed bed) is a factor influencing the performance of these reactors, the present study aims at evaluating the influence of three fixed bed on the effectiveness of treating an effluent with high pollution potential: wastewater from coffee grain processing (WCP), with organic matter concentrations varying from 812 to 5320 mg L-1 in the form of chemical oxygen demand (COD). Support media used for the immobilization of biomass were: blast furnace slag, polyurethane foam and #2 crushed stone with porosities of 53, 95 and 48%, respectively. The mean efficiency of COD...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anaerobic treatment; Microbial biomass; Support media; Coffee.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200013

Development of a filtration system with high-frequency flow reversal
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Alves,Dinara G.; Saretta,Ezequiel; Camargo,Antonio P. de; Botrel,Tarlei A.
ABSTRACT The aim of this study was to develop a filtration system with high-frequency flow reversal and minimum requirement of water for cleaning routines. The system was developed in the period from 2011 to 2013 and consists of three screen filters and eleven solenoid valves electronically controlled by a controller that operates based on head loss measurements. The following evaluations were carried out: head loss curve as a function of flow rate; filtrating efficiency as a function of solids concentration, frequency of flow reversal and increment in head loss. The experimental design was completely randomized in a factorial scheme with three replicates and two treatment levels for each factor. The filtration efficiency was equal to 98.6% for particles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Emitter clogging; Screen filter.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400295

Dimensionamento econômico de sistemas de drenagem para a produção de cana-de-açúcar usando o modelo SISDRENA
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Sergio N.; Miranda,Jarbas H. de; Folegatti,Marcos V.
Entre as culturas produzidas no Brasil, a cana-de-açúcar (Saccharum spp) possui caráter relevante, econômico e social. Praticamente, toda a cana produzida no Estado de São Paulo é cultivada em condições de sequeiro e o aproveitamento de novas áreas para a sua produção, nas quais há necessidade de drenagem, torna-se importante. Com este trabalho, objetivou-se avaliar, por intermédio de um modelo de simulação de produtividades, diferentes espaçamentos entre drenos abertos, variando de 10 a 100 m com intervalo de 10 m implantados em três tipos de solo, com condutividade hidráulica saturada diferente (1,0, 0,5 e 0,1 m d-1). Os espaçamentos que propiciaram maiores rentabilidades econômicas foram 50, 40 e 20 m, respectivamente para os solos de textura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Dimensionamento econômico; Modelo de simulação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100001

Determinação do fator de cobertura do melão cultivado sob diferentes lâminas e salinidades da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Dutra,Indalécio; Medeiros,José Francismar de; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Costa,Maristélio da Cruz.
Dois experimentos foram conduzidos com objetivo de se comparar metodologias de determinação do coeficiente de cobertura do solo pelo melão, quando submetido a condições diferenciadas de lâminas e nível de salinidade da água, em Mossoró, RN. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, no arranjo fatorial 2 x 2 x 6. Foram testados dois métodos (Stocking e régua), dois níveis de salinidade da água de irrigação (0,55 e 2,65 dS m-1) e seis lâminas (0,55, 0,70, 0,85, 1,00, 1,15 e 1,30 da ETm). Os métodos de medida do fator de cobertura do solo mostraram-se eficientes, detectando-se, em ambos, diferenças significativas entre os efeitos da qualidade da água e da lâmina de irrigação no desenvolvimento do melão. Os resultados obtidos pelo método da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Coeficiente de cobertura; Irrigação localizada.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200003

Substrates and controlled-release fertilizations on the quality of eucalyptus cuttings
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Richardson B. G. da; Silva,Magali R. da; Simões,Danilo.
To produce cuttings with quality, the most appropriate nutritional management strategies should be sought to reduce wastage of fertilizer, while accounting for the characteristics of each substrate. This study evaluated the effect of substrates and doses of controlled-release fertilizer on the quality of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake cuttings. The substrates consisted of several mixtures: vermiculite+carbonized rice chaff+coconut fibre (1:1:1); vermiculite+coconut fibre (1:1); and vermiculite+carbonized rice chaff (1:1). These mixtures were added to 2, 4, 6 and 8 kg of controlled-release fertilizer per cubic meter of substrate. The substrates that do not support root development and have lower water retention,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrients; Fertilizer; Root system; Water retention; Forest nursery.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100005

Use of LST images from MODIS/AQUA sensor as an indication of frost occurrence in RS
Provedor de dados: 91
Autores: Simões,Débora de S.; Fontana,Denise C.; Vicari,Matheus B.
ABSTRACTAlthough frost occurrence causes severe losses in agriculture, especially in the south of Brazil, the data of minimum air temperature (Tmin) currently available for monitoring and predicting frosts show insufficient spatial distribution. This study aimed to evaluate the MDY11A1 (LST – Land Surface Temperature) product, from the MODIS sensor on board the AQUA satellite as an estimator of frost occurrence in the southeast of the state of Rio Grande do Sul, Brazil. LST images from the nighttime overpass of the MODIS/AQUA sensor for the months of June, July and August from 2006 to 2012, and data from three conventional weather stations of the National Institute of Meteorology (INMET) were used. Consistency was observed between Tmin data measured in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Minimum air temperature; Land surface temperature; Remote sensing.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000920

Parâmetros biofísicos na detecção de mudanças na cobertura e uso do solo em bacias hidrográficas
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Helio L.; Candeias,Ana L. B.; Accioly,Luciano J. O.; Sobral,Maria do C. M.; Pacheco,Admilson P.
O estudo de parâmetros biofísicos como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), albedo e temperatura da superfície (LST), aplicado a ecossistemas, tem sido relevante para o entendimento de mudanças relacionadas à degradação do meio ambiente. Algumas alterações que provocam desequilíbrio de interações ecológicas em ecossistemas, como o desmatamento, a mineração, a agricultura inadequada e o superpastejo, entre outros, estão interrelacionadas. Para avaliação de mudanças temporais relacionadas à degradação do ecossistema caatinga obtiveram-se as imagens da diferença de três parâmetros: NDVI, albedo e temperatura da superfície, para os anos de 1985 e 2001 (estação seca), utilizando-se imagens TM. Este estudo foi aplicado à bacia do rio Brígida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura da superfície; Albedo; Índice de vagetação; Degradação da caatinga; Modelagem de dados.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100011

Termografia infravermelho na estimativa de conforto térmico de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Guilherme R. do; Nääs,Irenilza A.; Baracho,Marta S.; Pereira,Danilo F.; Neves,Diego P.
As instalações avícolas devem assegurar um ambiente de conforto térmico que proporcione ao animal expressar todo o seu potencial genético para produção motivo pelo qual novas ferramentas estão sendo aplicadas para medir o conforto térmico animal destacando-se as câmeras termográficas. Neste trabalho objetivou-se avaliar a associação da temperatura superficial das aves com as das instalações e estimar a transferência de calor sensível. Para isto foram registradas as condições térmicas de alojamento em dois aviários com sistemas de ventilação distintos, no período de março a abril de 2011. Os aviários foram divididos em seis quadrantes para a coleta das temperaturas superficiais obtidas através de uma câmera termográfica infravermelho. Em cada quadrante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bem-estar; Temperatura superficial; Termorregulação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600014

Productive characteristics and water use efficiency in cotton plants under different irrigation strategies
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vamberto G. de F.; Andrade,Albericio P. de; Fernandes,Pedro D.; Silva,Ivandro de F. da; Azevedo,Carlos A. V. de; Araújo,Jucilene S.
Studies have been carried out on efficient water use in irrigation. The present study evaluates the yield of cotton plants (Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch), and the use of water for different irrigation strategies. The experiment was conducted under greenhouse conditions, and the cultivar used was CNPA-7H Precocious grown in plastic pots; each pot contained 20 kg of dry soil. The irrigation strategies were selected by taking into account the available water in the soil, the irrigation frequency and the irrigation suppression during flowering and boll development. Water consumption, boll weight, yield, harvest index and water use efficiency were evaluated and the results showed that water consumption resulting from the irrigation strategies used...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Phenology; Water availability; Water saving.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500001

Controle automatizado de casas de vegetação: variáveis climáticas e fertigação
Provedor de dados: 91
Autores: Teruel,Bárbara J.
A aplicação de técnicas de automação e controle em casas de vegetação teve início nos anos 50, com o controle da temperatura através de termostatos; desde então, as mudanças tecnológicas têm abarcado todos os aspectos que compõem o sistema, do projeto estrutural até aspectos relacionados à sustentabilidade. Dentre os parâmetros que devem ser controlados, a temperatura e umidade relativa do ar, a radiação solar, a concentração de CO2, a ventilação e a fertigação têm tido uma evolução significativa, dos quais se apresenta uma panorâmica através da revisão do estado da arte de trabalhos publicados nessas temáticas, nos últimos anos. Na atualidade, temas relacionados com a redução do impacto ao meio ambiente e a produção eficiente e com qualidade, estão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura; Umidade relativa; Concentração de CO2; Ventilação; Solução nutritiva.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300001

Armazenamento de figo-da-índia em pó
Provedor de dados: 91
Autores: Lisbôa,Cícera G. C. de; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.
Neste trabalho foram avaliadas a estabilidade do figo-da-índia em pó acondicionado em embalagens laminadas durante 100 dias de armazenamento, sob condições controladas de temperatura e umidade relativa e as amostras a cada 20 dias, por meio do teor de água, atividade de água, acidez total titulável, açúcares redutores e cor (luminosidade, intensidade de vermelho e de amarelo). Observou-se que as embalagens laminadas não evitaram a absorção de água, enquanto a atividade de água aumentou e os açúcares redutores diminuíram com o tempo; por outro lado, a acidez total titulável diminuiu mas apenas nos primeiros vinte dias; enfim, todas as amostras sofreram escurecimento durante o armazenamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia fícus-indica; Embalagem; Vida de prateleira.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200013

Métodos de amostragem de solos em áreas sob plantio direto no Sudoeste Goiano
Provedor de dados: 91
Autores: Acqua,Nelson H. D.; Silva,Gilson P.; Benites,Vinicius M.; Assis,Renato L. de; Simon,Gustavo A.
A amostragem de solo é a etapa mais importante do programa de avaliação da sua fertilidade; ressalta-se que a recomendação de corretivos e de fertilizantes é definida a partir da interpretação dos resultados de análises químicas realizadas na amostra. Com o objetivo de avaliar esses resultados em função do método de amostragem amostras de solo foram retiradas em 12 áreas distintas cultivadas há 2, 5 e 10 anos sob o sistema plantio direto. Utilizaram-se o trado holandês e a furadeira elétrica retirando-se as amostras de solo em 3 posições e 2 profundidades e se avaliando a fertilidade do solo em função do tempo de adoção do sistema plantio direto. Constatou-se incremento do teor de P nas áreas cultivadas há 10 anos sob plantio direto, em relação às demais....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de solo; Fertilidade do solo; Gradiente; Equipamentos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200001

Lettuce growth and water consumption in NFT hydroponic system using brackish water
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Hammady R.; Silva,Ênio F. de F. e; Silva,Gerônimo F. da; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Santos,Alexandre N.
The qualitative aspects of water, such as the preparation or replenishment of the nutrient solution, are critical to the success of hydroponic crops. Therefore, the aim of this study was to evaluate the behavior of “Americana” lettuce (cv. Tainá) under increasing levels of saline stress (0.2 - control, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 and 5.2 dS m-1), replenishing the evapotranspiration with brackish water in Experiment I and supply water (0.2 dS m-1) in Experiment II, both used in the preparation of the nutrient solution. In both experiments, the treatments were arranged in a randomized block design, with six treatments and four replicates. Shoot fresh matter, shoot dry matter and leaf area in Experiment I suffered reductions of 15.22, 12.67 and 15.6% per unit increase...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Hydroponics; Salinity.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700636

Germinação e formação de mudas de arroz irrigado sob estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luis N.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Viana,Sergio B. A.
Um experimento foi instalado em condições de casa-de-vegetação com o objetivo de se estudar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre a germinação e formação de mudas da cultivar de arroz 'Formoso' (Oryza sativa L.), lançada recentemente pela EMBRAPA para áreas irrigadas. Para os estudos de germinação adotou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 5 níveis de salinidade da água de irrigação (N1 = 0,5, N2 = 2,5, N3 = 4,5, N4 = 6,5 e N5 = 8,5 dS m-1) e 5 repetições. Para o vigor de plântulas foi adotado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (5 x 2) envolvendo 5 níveis de salinidade e 2 épocas de avaliação, com 5 repetições; os níveis de salinidade foram os mesmos e o vigor foi avaliado em duas épocas, aos 8 (E1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade da água; Irrigação; Vigor; Oryza sativa L.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300003

ESTUDO DA ORIENTAÇÃO DE LARANJAS IMERSAS EM ÁGUA
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Maria Elita Duarte; Gasparetto,Carlos Alberto.
RESUMO À medida que o custo de métodos tradicionais de transporte mecânico ou manual aumenta, existe a possibilidade de que o transporte hidráulico de laranjas em canais, como já é empregado em algumas indústrias nacionais, se torne economicamente atrativo. O transporte hidráulico de frutas é particularmente vantajoso, considerando-se que a água é relativamente barata e existe ainda a possibilidade de se unir outras áreas do processamento ao transporte. Isto leva a que se analise o comportamento do fruto imerso n'água para correlacionar a sua orientação com os parâmetros densidade, esfericidade e aspecto físico; para isto, laranjas foram devidamente caracterizadas e imersas em água e seu comportamento devidamente observado. Para as diversas orientações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte hidráulico; Laranjas; Orientação; Seleção.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100095

Determinação de parâmetros de transporte de metais pesados em Latossolo compactado
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Izabel C. D.; Nascentes,Cleidimar R.; Matos,Antonio T. de; Azevedo,Roberto F. de.
Neste trabalho são comparados os valores de coeficiente de dispersão hidrodinâmica e de fator de retardamento do zinco, do manganês e do cádmio, em Latossolo (horizonte B) compactado, obtidos através dos métodos de análise tradicional e de massa acumulada para ensaios em coluna de lixiviação. Para facilitar a utilização do método da massa acumulada, desenvolveu-se um programa computacional, baseado em procedimento de otimização. Os valores dos parâmetros de transporte obtidos não foram influenciados pelas metodologias de determinação empregadas, mesmo quando no método da massa acumulada se usou um número reduzido de volume de poros efluentes das colunas de lixiviação. Utilizando-se o método da massa acumulada e se tendo por base um número reduzido de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de dispersão hidrodinâmica; Fator de retardamento; Ensaio em coluna de lixiviação; Método da massa acumulada.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400028

Energia estática na atmosfera sobre o Nordeste do Brasil: fluxo e variação sazonal de energia
Provedor de dados: 91
Autores: Nóbrega,Ranyére S.; Souza,Enio P.; Cavalcanti,Enilson P.
Neste trabalho estudou-se a variação sazonal de energia estática da atmosfera sobre a região Nordeste do Brasil (NEB). Foram utilizados dados climatológicos de Reanálises do "National Center for Environmental Prediction - National Center for Atmospheric Research" (NCEP-NCAR) referentes à média do período de 12 anos (1982 a 1993), em 17 níveis de pressão. Analisaram-se os perfis verticais médios das energias estáticas seca, úmida e saturada, assim como os campos do fluxo e da divergência do fluxo das respectivas energias, para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Os resultados revelam que os valores de energia total indicam diferença quase insignificante mês a mês; entretanto, as diferenças entre as energias úmidas e saturadas são significativas e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CAPE; Instabilidade; Precipitação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100020

Qualidade de um Argissolo submetido a práticas de manejo recuperadoras de sua estrutura física
Provedor de dados: 91
Autores: Sequinatto,Letícia; Levien,Renato; Trein,Carlos R.; Mazurana,Michael; Müller,Jônatan.
Neste trabalho propôs-se avaliar a eficiência de alternativas de manejo na recuperação de um solo fisicamente degradado após oito anos. Para isto, um experimento manejado com semeadura direta vem sendo conduzido desde 2002, em Eldorado do Sul, RS, em um Argissolo Vermelho que, inicialmente, era campo natural degradado, com elevado grau de compactação. Os tratamentos englobaram três coberturas do solo no inverno (pousio, aveia preta + ervilhaca e nabo forrageiro), duas profundidades de atuação da haste sulcadora de adubo da semeadora (0,12 e 0,21 m) e três condições de tráfego (tráfego de rodados de trator, colhedora e sem tráfego). No verão são semeados milho e soja em rotação anual. Constatou-se aumento nos teores de matéria orgânica do solo e de suas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantas de cobertura; Tráfego controlado; Matéria orgânica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300015

Mapeamento do ambiente térmico de aviários de postura abertos em sistema vertical de criação
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Diogo J. de R.; Tinoco,Ilda de F. F.; Vieira,Maria de F. A.; Mendes,Múcio A. dos S. A.; Sousa,Fernanda C. de; França,Luís G. F.
RESUMOObjetivou-se, com este trabalho monitorar, em tempo real, o ambiente térmico de um aviário de postura e realizar o mapeamento completo da distribuição das variáveis temperatura do ar, umidade relativa do ar e índice de temperatura e umidade no alojamento. O trabalho foi conduzido no mês de janeiro de 2013 em uma granja comercial de aves de postura, sistemas verticais, com seis andares de gaiolas. O aviário é totalmente automatizado possuindo 100.000 aves alojadas na densidade de 300 cm2 ave-1. A partir dos dados coletados foram determinadas as médias de temperatura e umidade relativa do ar para período diurno e noturno de diferentes posições na instalação. Os mapas térmicos resultantes demostram que ocorreu uma variabilidade térmica em diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de postura; Distribuição térmica; Conforto térmico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000996

Calibração e avaliação do modelo CROPGRO para a cultura do feijão caupi no Recôncavo Baiano
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Filho,Aristides F.; Coelho Filho,Mauricio A.; Heinemann,Alexandre B.
Objetivou-se, com este trabalho, calibrar e avaliar o modelo CROPGRO para a cultura do feijão caupi nas condições edafoclimáticas do Recôncavo da Bahia. Foram instalados cinco experimentos em campo, em diferentes épocas de semeadura: março de 2007, janeiro de 2010, maio de 2010, outubro de 2010 e julho de 2011. Na calibração utilizou-se o cultivo de maior produtividade. Para a validação do modelo o índice de área foliar máximo foi subestimado em 6,8% e a diferença entre as produtividades simulada e observada foi de 1%. Na avaliação foram utilizados os demais experimentos sendo as diferenças máximas entre dados observados e simulados de sete dias para as fases fenológicas e as diferenças de produtividade se situaram entre -30,8% (experimento com déficit...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Vigna unguiculata; DSSAT.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200006

Qualidade dos grãos de milho em função da umidade de colheita e da temperatura de secagem
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Wederson M.; Faroni,Lêda R. D'Antonino; Queiroz,Daniel M. de; Corrêa,Paulo C.; Galvão,João C. C.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o efeito imediato e latente de quatro teores de umidade de colheita, associados a quatro níveis de temperatura do ar de secagem sobre a qualidade do milho, colhido com 25, 22, 16,5 e 15% b.u. e secado nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100 ºC, até a umidade final de 13% b.u. Os grãos foram submetidos às análises de teor de impureza e matéria estranha, massa específica aparente, índice de danos, índice de trincas e susceptibilidade à quebra. De modo geral, pode-se inferir que os grãos colhidos com os teores de umidade de 15 e 16,5% e secos nas temperaturas do ar de secagem de 40 e 60 ºC, foram os tratamentos que menos afetaram a qualidade do milho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Armazenamento; Danos mecânicos; Perdas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300017

Performance of spray nozzles to control fusarium head blight and mycotoxin in the barley crop
Provedor de dados: 91
Autores: Reynaldo,Étore F.; Machado,Thiago M.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the performance of spray nozzles to control fusarium head blight (FHB) and mycotoxins in barley grains. The barley cultivar used in the test was ‘BRS Aliansa’, with a density of 300 plants m-2. Fungicide applications were performed using a mechanized set formed by a sprayer (Jacto, model Falcon Vortex) and a tractor (Massey Ferguson, Model 283). The spray volume used was 150 L ha-1. The nozzles used were single fan, single fan with air induction, hollow cone and double fan. The assay was performed in strips, totaling an area of 350 m2 and the variables yield and concentration of mycotoxin in the grains were determined along the strips. The data were submitted to descriptive statistics; the results were compared by F...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hordeum vulgare L.; Technology application; Yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300209

Programa Pupunha: software para avaliação econômica da irrigação da pupunha
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Patricia A. A.; Marques,Tadeu A.
O programa Pupunha permite a variação dos fatores que interferem no custo da irrigação, favorecendo as condições reais do produtor, através de uma análise direcionada e real da viabilidade de se irrigar a cultura da pupunha (Bactris gasipaes H.B.K). Para se constatar se os custos adicionais da irrigação podem ser pagos pela cultura da pupunha irrigada, o programa calcula o acréscimo de produção necessário para pagar este custo adicional, relacionado à produção de palmito de primeira. São permitidos vários estudos, variando os principais fatores que interferem no custo total anual e, como resultado principal, obtém-se uma família de curvas comparativas para diversas situações, mostrando o acréscimo necessário para vários níveis de produção de palmito de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactris gasipaes H.B.K; Viabilidade econômica; Programa.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200033

Eficiência do uso da água pelo maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Frizzone,José A.; Folegatti,Marcos V.; Viana,Thales V. de A.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação na eficiência do uso da água (EUA) pelo maracujazeiro amarelo, associados com doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Fazenda Areão da ESALQ/USP, Piracicaba, SP (22º 42' 30"e 47º 38' 00'' W). Os níveis de irrigação foram determinados com base no balanço médio de entrada e saída de água em quatro lisímetros (L), equivalentes a 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 de L, respectivamente. As doses de K2O (kg planta-1 ano-1) foram: 0 (K0), 0,225 (K1), 0,450 (K2), 0,675 (K3) e 0,900 (K4). A EUA foi determinada pela relação entre a produtividade comercial (PC) do maracujazeiro e os diferentes níveis de água (V). Os maiores (34,05 kg ha-1 L-1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo de fertirrigação; Irrigação localizada.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300002

Desempenho de diferentes substratos na decomposição de carcaça de frango de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Cestonaro,Taiana; Abreu,Paulo G. de; Abreu,Valeria M. N.; Coldebella,Arlei; Tomazelli,Inaiara L.; Hassemer,Marla J.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de diferentes substratos na decomposição de carcaça de frango de corte. Utilizaram-se seis câmaras de uma composteira, medindo 0,80 m de largura, 1,20 m de profundidade e 1,50 m de altura cada uma. Os substratos utilizados foram: acícula de pinus, bagaço de cana, palha de milho, casca de amendoim, capim e maravalha. A compostagem foi acompanhada de 4 períodos. A pilha de cada câmara foi montada em 5 camadas, de cujo total foram depositadas, em duas camadas, 5 carcaças de aves, distribuídas uniformemente. A cada 10 dias se realizou o tombamento das pilhas com o objetivo de aerar o substrato e se lhe adicionou água. Após 30 dias realizou-se o tombamento final. Na montagem das pilhas e nos tombamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compostagem; Composição físico-química; Fertilizantes orgânicos; Composto; Composteira.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200010

Frequency of recirculation of nutrient solution in hydroponic cultivation of coriander with brackish water
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mairton G. da; Soares,Tales M.; Gheyi,Hans R.; Oliveira,Itamar de S.; Silva Filho,José A. da; Carmo,Francicleiton F. do.
ABSTRACT The present study used a hydroponic system with leveled channels, in order to evaluate coriander cultivation under different intervals of nutrient solution recirculation and the use of freshwater and brackish water. The experiment was carried out in a randomized block design with five replicates, in a 2 x 4 factorial scheme, from February to March 2014. Two levels of electrical conductivity (EC) of water (0.32 and 4.91 dS m-1) and four frequencies of nutrient solution recirculation (at intervals of 0.25, 2, 4 and 8 h) were evaluated. This experimental design was adopted in the evaluations performed at 10, 15 and 25 days after transplantation (DAT). Additionally, at 21 DAT subplots were established for the evaluation of plant position (initial,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; DFT hydroponics; Water salinity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500447

Physical and chemical changes in soil fertilized with poultry manure with and without chiseling
Provedor de dados: 91
Autores: Eguchi,Edson S.; Cecato,Ulysses; Muniz,Antonio S.; Mari,Gracielle C.; Murano,Raphael A. C.; Sousa Neto,Eurico L. de.
ABSTRACT Poultry manure and mechanical management may influence the distribution of nutrients in the soil profile. The objective was to evaluate physical and chemical changes in a soil with palisade grass ( Brachiaria brizantha cv. Marandu) fertilized with doses of poultry manure with and without use of soil chiseling, after 180 days of application. The design was a randomized blocks with four replicates, in a 5 x 2 factorial arrangement with five doses of manure (0, 1.073, 2.074, 4.148 and 6.222 Mg ha-1), with and without soil chiseling at 0.20 m. Soil chiseling caused physical changes with an increase of macroporosity in the layer of 0-0.2 m and reduction in soil density and increase in macroporosity and total porosity in the layer of 0.2-0.4 m. With...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Palisade grass; Fertilization; Forage cultivation; Residue.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400316

Propriedades térmicas de cinco variedades de café cereja descascado
Provedor de dados: 91
Autores: Borém,Flávio M.; Ribeiro,Ruben C. de M. S.; Corrêa,Paulo C.; Pereira,Rosemary G. F. A.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se determinar, experimentalmente, os valores do calor específico, da condutividade térmica e da difusividade térmica de cinco diferentes variedades de café (Catuaí, Catucaí Vermelho, Catucaí Amarelo, Acaiá e Rubi) em pergaminho e avaliar sua interação com diferentes níveis de umidade. Para determinação do calor específico, utilizou-se o método das misturas. A condutividade térmica foi determinada por meio de um equipamento experimental baseado no método do cilindro teoricamente infinito e na hipótese de condução unidimensional, na direção radial, do calor gerado por um fio condutor. A difusividade térmica foi definida pelo método indireto, utilizando-se os valores obtidos para a massa específica aparente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calor específico; Condutividade térmica; Difusividade térmica.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300016

Processing on the sanitary quality of seeds of Panicum maximum cv. ‘Tanzânia’
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Lilian F.; Silva,Givanildo Z. da; Panizzi,Rita C.; Martins,Cibele C.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the sanitary quality of seeds of Panicum maximum cv. ‘Tanzânia’, following the several phases of the seed processing process. Seeds were sampled before processing and after leaving the air and screen machine (upper and intermediary screens and bottom); first gravity table (drift, upper and intermediate spouts); second gravity table (upper, intermediate, and lower spouts), and treating machine for dyeing the seeds. The sanitary analyses were conducted according to the filter paper method, with and without superficial disinfestation of the seeds, which were incubated at a temperature of 20 ± 2 °C with photoperiod of 12 h for seven days. Some seed processing steps may reduce the incidence of seeds of P. maximum...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processing; Seed pathology; Health.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000715

Cultivo do milho e disponibilidade de P sob adubação com cama-de-frango
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thais R. da; Menezes,June F. S.; Simon,Gustavo A.; Assis,Renato L. de; Santos,Catarina J. de L.; Gomes,Graciely V.
Objetivou-se com este experimento avaliar o efeito de doses e épocas de incubação de cama-de-frango no desenvolvimento inicial de plantas de milho e na disponibilidade de teores de P no solo. O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, na FESURV - Universidade de Rio Verde, de novembro/2007 a janeiro/2008. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados e os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 5 x 4 + 1, com quatro repetições. Os tratamentos constaram de doses de cama-de-frango (4; 7; 14; 21 e 28 t ha-1), as épocas de incubação (0, 7, 15 e 30 dias antes do plantio) e mais um adicional (adubação mineral). Antes e após 45 dias do plantio do milho retiraram-se amostras de solo para determinação dos teores de P...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos orgânicos; Esterco; Fertilizante fosfatado.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900005

Metodologia para racionalização do uso de energia elétrica para obtenção de força motriz em fábrica de ração: estudo de caso
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F. de; Martins,José H.
No cenário energético atual, a racionalização do uso de energia elétrica é uma ferramenta de apoio imprescindível para o crescimento econômico. No Brasil, as rações de suínos e aves são formuladas, basicamente, a partir de milho e farelo de soja, que, em geral, necessitam ser moídos para que a ração tenha uma granulometria específica. Com o objetivo de racionalizar o uso da energia elétrica, realizou-se um estudo de adequação de força motriz dos equipamentos em funcionamento, da fábrica de ração da Universidade Federal de Viçosa - UFV. Fez-se a avaliação do índice de carregamento e do rendimento dos motores, para a condição de carga de serviço. Para adequação do uso de força motriz, consideraram-se substituições dos motores elétricos que estavam acoplados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerenciamento do lado da demanda; Motor elétrico; Economia de energia elétrica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100021

Variação vertical da temperatura do ar no dossel de plantas de batata
Provedor de dados: 91
Autores: Tazzo,Ivonete F.; Heldwein,Arno B.; Streck,Luciano; Trentin,Gustavo; Grimm,Edenir L.; Maass,Guilherme F.; Maldaner,Ivan C.
A temperatura do ar é um dos elementos meteorológicos mais importantes no condicionamento da infecção causada por patógenos, ante o que se propôs, com este trabalho, determinar a variação vertical da temperatura do ar no dossel de plantas de batata, cultivar Macaca; para tal, dois experimentos foram realizados, um na primavera, de 15/10 a 05/12/2003, em uma propriedade rural no município de Silveira Martins, RS, e o segundo no outono, de 27/03 a 08/06/2004, no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, RS. Foram instaladas uma torre com cinco níveis de medições psicrométricas contínuas e três repetições de psicrômetros, a meia altura das plantas e a 1,0 m de altura. Cada par psicrométrico constou de dois termômetros de resistência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Temperatura média; Perfis térmicos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500007

Climatização na pré-ordenha de vacas Girolando no inverno do semiárido
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida Neto,Luiz A. de; Pandorfi,Héliton; Almeida,Gledson L. P. de; Guiselini,Cristiane.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar tempos de exposição dos animais à climatização no curral de espera sobre os índices de conforto, variáveis fisiológicas e produção de leite de vacas da raça Girolando, no inverno do semiárido pernambucano. Foram utilizadas 16 vacas com composição genética de 7/8 Holandês-Gir, divididas em quatro grupos, submetidos a três tempos de climatização 10, 20, 30 min e controle (sem climatização) adotando-se delineamento em quadrado latino 4 x 4. Para determinação da eficiência térmica da climatização foram registradas as variáveis temperatura e umidade relativa do ar, frequência respiratória, temperatura de pelame, temperatura retal e produção de leite, para os dois turnos de ordenha (manhã e tarde). A climatização por 10, 20 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência animal; Conforto térmico; Bovinos de leite.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000013

Isotermas de sorção do resíduo agroindustrial de casca do abacaxi (Ananas comosus L. Mer)
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marinévea M. de; Campos,Ana R. N.; Gomes,Josivanda P.; Silva,Flávio L. H. da.
No estudo do processo de enriquecimento protéico da casca do abacaxi (Ananas comosus L. Mer) através da levedura Saccharomyces cerevisiae e Aspergillus niger em meio semi-sólido, a atividade de água (aw) é uma das variáveis que mais afetam o processo fermentativo e o armazenamento do enriquecido. Realizou-se o presente trabalho com o objetivo de estudar o comportamento das isotermas de dessorção da casca do abacaxi nas temperaturas usuais dos processos das fermentações: 25, 30, 35 e 40 ºC, de modo a correlacionar atividade de água e umidade. As isotermas obtidas foram analisadas mediante os modelos de GAB e Henderson em que, em geral, o modelo de GAB foi o que melhor ajustou os dados experimentais. A partir dessas isotermas encontraram-se faixas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade de água; Fermentação semi-sólida; Modelo de GAB; Modelo de Henderson.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400020

Modeling of soil water infiltration with rainfall simulator in different agricultural systems
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Souza,Edivan R. de; Montenegro,Abelardo A. A.
ABSTRACT This study aimed to compare models for predicting soil water infiltration rate and erosive rates using a rainfall simulator in different systems of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivation. The evaluated mathematical models were: Kostiakov, Kostiakov-Lewis, Green-Ampt and Horton. Infiltration tests were carried out considering six treatments: bean cultivated on contour with rock barriers spaced at 0.5 m between crop rows (BC1); bean cultivated on contour with rock barriers spaced at 1.0 m between crop rows (BC2); bean cultivated downslope (BDS); bean cultivated on contour with mulch (BCM); bare soil (BS) and soil under natural cover (NC). Four replicates were considered, totaling 24 field tests. Kostiakov-Lewis's equation showed the lowest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiarid; Bean; Soil management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600513

Effect of aluminum stress on mineral nutrition in rice cultivars differing in aluminum sensitivity
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Cristiane E. C.; Jan,Veronique V. S.
The effects of aluminum (Al) stress on ion concentration and distribution were investigated in four rice cultivars (Aiwu and IKP, Al sensitive; IRAT112 and IR6023, Al resistant). Macro and micronutrient levels in plant tissues were markedly affected by Al and the magnitude of this effect depended on the cultivar group (Al resistance versus Al sensitivity) and on the concentration of Al in the nutrient solution. Al decreased Ca, P, K, Mg and Mn concentrations in shoot and K, Mg and Mn in root. It increased Ca and P in root and caused an increase in shoot and root Al contents. All these effects were observed in both cultivar groups, but were more apparent in Al sensitive ones. In conclusion, the results support the idea that, compared to the Al sensitive...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanism resistance; Nutrients allocation; Oryza sativa.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400005

Medições e modelagem da pegada hídrica da cana-de-açúcar cultivada no Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Albuquerque,Monik F. de; Araújo,Lincoln E. de; Campos,João H. B. da C.; Garcêz,Silvia L. A.; Almeida,Rafaela S. R.
RESUMO O conceito de pegada hídrica tem tido bastante interesse atualmente haja vista que a água doce é um recurso global utilizado em todos os ramos de atividades e pode ser fundamental para ajudar a compreender como as atividades e os produtos estão relacionados com a escassez de água. O objetivo deste estudo é comparar as medições da pegada hídrica da cana-de-açúcar derivadas pelo método tradicional utilizado na sua estimativa usando o balanço hídrico completo no solo em condições de campo. O experimento de campo foi realizado na Fazenda Capim II, localizada no litoral do estado da Paraíba, Brasil, no período de outubro de 2009 a agosto de 2010 com cana-de-açúcar, cultivar RB 92 579. Os resultados evidenciaram que os valores da pegada hídrica verde e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência do uso de água; Modelo Cropwat; Evapotranspiração.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600521

Razão entre radiação fotossinteticamente ativa e radiação global no cultivo do tomateiro em casa-de-vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.
Propôs-se, com este trabalho, determinar e analisar as variações da razão entre a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e a radiação global (Rg) durante o período de crescimento do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill., cv. Duradoro) cultivado em substrato de areia sob condições de ambiente protegido. Medições de Rg e RFA foram conduzidas no interior de uma casa-de-vegetação, coberta com filme plástico de polietileno, durante a estação seca, em Viçosa, MG. Paralelamente, a Rg foi medida também em uma estação meteorológica automática. A razão RFA/Rg sofreu uma redução de 1,691 para 1,574 mol MJ-1, no período compreendido entre as 1ª e 9ª semanas após o transplante e se manteve praticamente estável entre as 9ª e 13ª semanas, oscilando entre 1,571 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente protegido; Lycopersicon esculentum; Radiação solar.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600009

Potassium fertilization and irrigation with treated wastewater on gas exchange of colored cotton
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Breno L. de C.; Silva,Ênio F. de F. e; Santos,Hugo R. B.; Souza,Edivan R. de.
ABSTRACT The use of treated domestic wastewater in agriculture is promising because it contains essential nutrients for crops, especially for cotton plants. Information on leaf gas exchanges helps to understand the responses of plants to different water and nutrient managements, since they directly affect physiological processes. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of potassium fertilization and irrigation with treated wastewater on the gas exchange of naturally colored cotton plants grown in the semi-arid region of the state of Pernambuco, Brazil, providing a reference for evaluations of responses of cotton plants to abiotic factors. The experiment was conducted in a randomized block design, in a 5 × 5 factorial arrangement, with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Photosynthesis; Stomatal conductance.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100741

Número e espaçamento entre hastes de guia de onda para medida da umidade do solo com TDR
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Caldas,Ranulfo C.; Santos,Delfran B. dos; Ledo,Carlos A. da S.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho de diferentes modelos matemáticos para ajuste dos dados de umidade, em função da constante dielétrica aparente do solo, e a viabilidade de uso de guias de onda de duas e três hastes, com diferentes espaçamentos. Amostras de solo deformadas foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC de 0,075 m de diâmetro. Construíram-se 24 guias de onda com capacitor e 24 guias de onda sem capacitor, sendo que, para cada tipo, 12 guias de onda de duas hastes e 12 de três hastes, com espaçamento entre hastes de 0,009 a 0,022 m, de impedâncias previamente determinadas, foram inseridas no solo, após a saturação em cada segmento de tubo. Dados de umidade do solo determinados por gravimetria e da constante dielétrica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200005

Drying kinetics of crushed mass of ‘jambu’: Effective diffusivity and activation energy
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Francileni P.; Osvaldo,Resende; Sousa,Elisabete P.; Oliveira,Daneil E. C. de; Araújo Neto,Francisco R. de.
ABSTRACT The aim of this paper was to analyze the drying kinetics, test the Akaike information criterion (AIC) and Schwarz’s Bayesian information criterion (BIC) in the selection of models, determine the effective diffusivity and activation energy of the crushed mass of ‘jambu’ leaves for different conditions of temperature and layer thicknesses. The experiment was carried out at the Food Laboratory of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) in Macapá-AP. Drying was carried out in air circulation oven with speed of 1.0 m s-1 at various temperatures (60, 70 and 80 ºC) and layer thicknesses (0.005 and 0.010 m). The experimental data were fitted to 11 mathematical models. Coefficient of determination (R2), mean relative error (P), mean...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vegetable; Convective drying; Acmella oleracea.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700499

Variabilidade espacial de parâmetros físico-químicas do solo e biofísicos de superfície em cultivo do sorgo
Provedor de dados: 91
Autores: Bernardi,Alberto C. de C.; Rabello,Ladislau M.; Inamasu,Ricardo Y.; Grego,Célia R.; Andrade,Ricardo G.
O conhecimento da variabilidade espacial das propriedades do solo e das culturas é importante para as tomadas de decisão sobre o manejo agrícola. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a variabilidade espacial de parâmetros químicos e físicos do solo e biofísicos de superfície de área cultivada com sorgo. O estudo foi conduzido em área de 12 ha de um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico. A amostragem de solo georreferenciada e a medição da condutividade elétrica do solo foram realizadas antes do plantio do sorgo. As imagens do satélite Landsat 5 foram utilizadas para calcular os parâmetros biofísicos de superfície. Ferramentas de geoestatística foram utilizadas para se determinar e modelar a variabilidade espacial dos atributos em estudo em que os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica do solo; Landsat 5 - TM; SEBAL.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600009

Crescimento da alface sob saturação temporal do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Nobre,Reginaldo G.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Brito,Marcos E. B.; Silva,Luanna A. da.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de estudar o crescimento de cultivares de alface 'Elba' e 'Irene', submetidas a saturação temporal do solo. O início do encharcamento ocorreu aos 17 dias após o transplante das mudas (DAT) e constou de sete tempos de duração (0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 h de encharcamento), realizando-se as avaliações aos 22, 28 e 38 DAT, esta última por ocasião da colheita das plantas; fatorialmente combinados às duas cultivares, resultaram em 14 (7 x 2) tratamentos. O experimento foi instalado em blocos ao acaso, com três repetições, sendo a parcela constituída de um vaso com quatro plantas. O aumento da duração do encharcamento reduziu o crescimento e a produção de alface, sendo a fitomassa fresca da parte aérea a variável de maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Deficiência de oxigênio; Estresse abiótico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700011

Influência da aplicação de águas residuárias de suinocultura na capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens Alves; Campelo,Paulo Luis Gonçalves; Matos,Antônio Teixeira; Martinez,Mauro Aparecido; Cecon,Paulo Roberto.
Este trabalho foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, com o objetivo de se avaliar a influência de aplicações sucessivas de águas residuárias de suinocultura, com diferentes concentrações de sólidos totais sobre a capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo. O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições, em que os tratamentos se constituíram da aplicação de água e de águas residuárias com concentrações de sólidos totais de 2,4, 7,0, 16,3 e 26,9 g L-1. Quinze infiltrômetros de anel foram instalados em uma área de 60 m², dividida em parcelas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Água residuária; Podzólico vermelho-amarelo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200022

Growth, production and yield of common bean under water replacement levels
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Ivomberg D.; Lyra,Guilherme B.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Ferraz,Rener L. de S.; Cavalcante Júnior,Constantino A.
ABSTRACT The bean is a world-class crop and requires adequate water management for higher yield. The objective of this study was to evaluate the growth and the production and to fit multiple regression models to estimate the production components, total biomass accumulation and grain yield of ‘Rosinha’ bean under levels of replacement of evapotranspired water. The experimental design was randomized blocks with four repetitions. Treatments consisted of fractions of crop evapotranspiration (25, 50, 75, 100, 125 and 150% ETc). Growth variables (plant height, number of leaves, leaf area per plant, leaf area index, stem dry mass and leaf dry mass) and production components (number of pods per plant, pod length, pod diameter, pod dry mass, total biomass, pod...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Irrigation; Multivariate.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000754

Diseño y predicción del funcionamiento de inyectores Venturi en riego localizado
Provedor de dados: 91
Autores: Manzano,Juan; Azevedo,Benito M. de; Bomfim,Guilherme V. do; Royuela,Álvaro; Palau,Carmen V.; Viana,Thales V. de A.
En la Universitat Politècnica de València, Valencia, España, se ha estudiado el diseño y funcionamiento de cuatro prototipos del inyector Venturi con técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), comparándo las con ensayos en laboratorio. Para cada prototipo, las geometrías definidas y analizadas han permitido simular el funcionamiento sin (G1) y con inyección (G2) para quimigación. En el caso G1, se presentan los gráficos del perfil de presiones en el eje del inyector para diversas velocidades, así como la distribución del campo de presiones y de la evolución de las diferencias de presión y pérdidas de carga frente al caudal principal. Para comparar los resultados obtenidos con CFD frente al resultado experimental, se calculó el error relativo. En...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinámica de fluidos computacional; RANS; Quimigación.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200002

Sistemas de drenagem agrícola. Parte I: desenvolvimento do modelo e análise de sensibilidade
Provedor de dados: 91
Autores: Borges Júnior,João C. F.; Ferreira,Paulo A.; Pruski,Fernando F.; Silva Júnior,Aziz G. da.
Este trabalho contempla o desenvolvimento de um modelo computacional, visando suprir as principais lacunas em relação aos modelos existentes, e realizar análise de sensibilidade, objetivando verificar o efeito dos parâmetros de entrada sobre os resultados obtidos pela aplicação do modelo. O modelo contabiliza diariamente os principais componentes do balanço hídrico em um volume de controle de base unitária e altura igual à distância entre a superfície do solo e a camada impermeável, situado a meia distância entre dois drenos paralelos, à mesma profundidade simulando, assim, a movimentação do lençol freático. O modelo utiliza funções de produção que consideram o estresse causado por excesso e por falta de água na zona radicular, realiza análise econômica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem agrícola; Modelo de simulação; Análise econômica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300001

Compósitos à base de gesso com resíduos de EVA e vermiculita
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marilia P. de; Barbosa,Normando P.; Torres,Sandro M.; Leal,Antonio F.; Silva,Cibelle G.
O gesso é um dos materiais de construção mais antigos de que se tem conhecimento. Algumas de suas propriedades lhes conferem vantagens, tais como resistência ao fogo e isolamentos térmico e acústico. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar as propriedades físico-mecânicas de compósitos à base de gesso com a incorporação de resíduos da indústria de calçados, o etileno acetato de vinila (EVA) e a vermiculita. O desenvolvimento desses compósitos tem como propósito a produção de elementos de revestimento para proteção térmica de alvenarias. Para determinar a influência dos teores de resíduo de EVA e vermiculita e da relação água/gesso nas propriedades massa específica aparente e nas resistências a flexão e a compressão, foram incorporados cinco diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência à flexão; Resistência à compressão; Massa específica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600014

Soil physical and hydraulic properties in the Donato stream basin, RS, Brazil. Part 1: Spatial variability
Provedor de dados: 91
Autores: Siqueira,Tirzah M.; Louzada,José A. S.; Pedrollo,Olavo C.; Castro,Nilza M. dos R.; Oliveira,Marquis H. C. de.
ABSTRACT The processes of water flow and water storage in the soil are directly associated with its hydraulic properties, which may vary significantly in space. Therefore, this study aimed to perform a spatial analysis of saturated hydraulic conductivity and the parameters of the soil water retention curve in the Donato basin, located in the municipality of Pejuçara, in the northwest region of the state of Rio Grande do Sul, Brazil, with geographic coordinates between 28º 25’ 34” S and 53º 40’ 30” W, and 28º 24’ 50” S and 53º 41’ 30” W, 590 m of altitude. Undisturbed soil samples (total of 55) were collected from August to November of 2012. The results have demonstrated larger variability for hydraulic conductivity and for the parameter α of the retention...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saturated hydraulic conductivity; Retention curve; Soil heterogeneity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900669

Hidrograma de projeto em função da metodologia utilizada na obtenção da precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Damé,Rita de C. F.; Teixeira,Claudia F. A.; Terra,Viviane S. S.; Rosskoff,José L. C.
Os dados de precipitação diária obtidos de pluviômetros, são mais facilmente encontrados que os pluviográficos, constituindo uma limitação uma vez que, em aplicações hidrológicas, como a transformação chuva-vazão, necessita-se de dados de precipitação de curtas durações. A solução desse problema vem sendo buscada ao longo do tempo através do desenvolvimento de modelos de desagregação de precipitação diária. O objetivo do trabalho é comparar os hidrogramas de projeto resultantes dos hietogramas estimados pelas relações Intensidade-Duração-Frequência (IDF), obtidos por dados pluviométricos e pluviográficos, para a localidade de Pelotas, RS. Para a desagregação da precipitação diária utilizou-se o Método das Relações, enquanto para a lâmina escoada e sua...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hietograma; Método das relações; Intensidade-duração-frequência; Vazão máxima de projeto.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100007

Photosynthetic efficiency, gas exchange and yield of castor bean intercropped with peanut in semiarid Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Dutra,Wellison F.; Melo,Alberto S. de; Dutra,Alexson F.; Brito,Marcos E. B.; Filgueiras,Luanna M. B.; Meneses,Carlos H. S. G.
ABSTRACT To evaluate the photosynthetic efficiency, gas exchange and yield of castor bean intercropped with peanut under Brazilian semiarid conditions, a field experiment was set up with six treatments and four replicates arranged in a randomized block design. The experiment consisted of the cultivation of castor bean ‘BRS Energia’ in a monocrop system and intercropped with peanut ‘BR 1’. One treatment was formed by monocropped castor bean and the others by the castor bean intercropped with peanut with different intercrop establishment times, i.e. peanut sowing times (0, 10, 15, 20 and 25 days after castor bean sowing). The castor bean photosynthetic and carboxylation efficiencies were higher in the intercrop system with a 25-day interval between sowings....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chlorophyll fluorescence; Photosynthesis; Ricinus communis L.; Yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200106

Estimates of reference evapotranspiration in the municipality of Ariquemes (RO) using neural networks GMDH-type
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Roberto L. da S.; Delgado,Angel R. S.
ABSTRACT Reference evapotranspiration is a climatological variable of great importance for water use dimensioning in irrigation methods. In order to contribute to the climatic understanding of Ariquemes, Rodônia state, Brazil, the study aims to model the behavior of the time series of reference evapotranspiration using a GMDH-type (Group Method of Data Handling) artificial neural network (ANN) and to compare it with the SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) methodology. Data from the National Institute of Meteorology - INMET, obtained at the Automatic Weather Station of Ariquemes, from January 2011 to January 2014, were used. Data analysis was performed using software R version 3.3.1 through the GMDH-type ANN package. Modeling by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climatology; Times series; Metaheuristic.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500324

Consumo relativo de água do feijoeiro no plantio direto em função da porcentagem de cobertura morta do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Moreira,José A. A.; Stone,Luís F.; Carvalho,Jacinto de A.
Grande parte do feijoeiro irrigado da região dos Cerrados é cultivado no sistema plantio direto, na palhada da cultura anterior. O nível de cobertura do solo pela palhada afeta o requerimento de água e reflete no manejo da irrigação. O objetivo deste trabalho foi determinar coeficientes relativos de cultura (Kr) para o feijoeiro, cultivar Pérola, sob plantio direto, em relação a diferentes porcentagens de cobertura morta do solo. O experimento foi conduzido no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) da Embrapa, em Santo Antônio de Goiás, GO, em um Latossolo Vermelho perférrico, em delineamento de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco porcentagens de cobertura morta: 0, 25, 50, 75 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Economia de água; Irrigação; Cobertura morta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100007

Aplicação da cinza da casca do arroz em argamassas de assentamento
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Izabelle M. T.; Souza,Jozilene; Carvalho,João B. Q. de; Neves,Gelmires A.
A cinza produzida pela queima da casca do arroz tem potencial para ser utilizada na confecção de argamassas por possuir, em sua constituição, alto teor de sílica (SiO2), podendo ser utilizada também como material pozolânico. Esta pesquisa objetivou verificar a viabilidade da utilização da cinza da casca do arroz (CCA) em argamassas de assentamento. Realizou-se a caracterização química e mineralógica da CCA e se determinou o índice de atividade pozolânica. Para as argamassas foi determinado o índice de consistência e, em seguida, confeccionados corpos de prova de referência (sem CCA) e também com percentuais de 6, 9, 15, 20 e 30% de CCA, como substituição parcial do cimento, para o traço 1:2:9, em massa, e ensaiados após períodos de cura de 28, 63 e 91 dias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Argamassa de assentamento; Pozolanas; Resíduos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600015

QUALIDADE DE GRÃOS DE MILHO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE SECA-AERAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Devilla,Ivano Alessandro; Couto,Sandra Maria; Queiroz,Daniel Marçal de; Damasceno,Guido de Souza; Reis,Fernando Pinheiro.
RESUMO Com o presente trabalho, objetivou-se a avaliação do processo de seca-aeração na qualidade final de grãos de milho ( Zea mays L.) da variedade Pioneer 3041. Amostras de milho foram submetidas ao processo de seca-aeração, com três temperaturas de secagem (45, 55 e 65C) e cinco períodos de repouso (0, 4, 8, 12 e 16 h). Ao final do processo, o teor de umidade do produto e a sua qualidade foram avaliados, usando-se os parâmetros susceptibilidade a quebra, danos internos e externos, grãos ardidos e presença de micotoxinas. Conclui-se que, quanto maior a temperatura de secagem e o tempo de repouso, maior também será a redução no teor de umidade final. O processo de seca-aeração reduziu a susceptibilidade à quebra do produto e à percentagem de grãos, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Qualidade; Seca-aeração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200211

Water use optimization through alternative water depths in the Formoso Irrigation District
Provedor de dados: 91
Autores: Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Frizone,José A.; Paz,Vital P. da S.
This study aimed to propose an optimal cultivation plan using a separable linear programming model, with alternative water depths, that allows maximizing the net revenue of the Formoso Irrigation District (FID), specifically with respect to the area of family plots. The model used in this study was based on data from the 2010 Annual Agricultural Report of the 2nd Regional Superintendency of CODEVASF (São Francisco and Parnaíba Valley Development Company), the 2011 Service and Extension Plan for the Formoso Irrigation District and further information provided by this government department. Based on the studied crops and their respective water response functions, on the constraints of cultivated area, prices and production costs, the maximization of the net...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Irrigation; Economic efficiency.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700621

Simulação do manejo do nitrogênio em arroz de terras altas com o modelo ORYZA/APSIM 2000
Provedor de dados: 91
Autores: Stone,Luís F.; Heinemann,Alexandre B.
É importante definir a estratégia de manejo da adubação nitrogenada para o arroz de terras altas, pois o nitrogênio é o nutriente mais absorvido pelas plantas dessa cultura e, devido à facilidade de lixiviação no solo, pode poluir o meio ambiente. Objetivou-se, com este trabalho simular, com o modelo ORYZA/APSIM 2000, diferentes estratégias de manejo da adubação nitrogenada visando maximizar a produtividade e minimizar a lixiviação de N. Na simulação foi considerada a aplicação da dose de 100 kg ha-1 de N em cinco modos: TP - 1/5 na semeadura, 2/5 no início do perfilhamento (IP) e 2/5 na diferenciação da panícula (DP); T1 - todo na semeadura; T2 - todo aos 20 dias antes da semeadura; T3 - 1/5 na semeadura e 4/5 no IP e T4 - 1/5 na semeadura e 4/5 na DP, os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Adubação nitrogenada; Lixiviação de N; Data de semeadura.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600004

Sonda de TDR para estimativa da umidade e condutividade elétrica do solo, com uso de multiplexadores
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.
Com esse trabalho, objetivou-se a caracterização e avaliação de sondas de TDR para determinação da umidade e da condutividade elétrica do solo. As sondas foram construídas para uso direto com a TDR, ou para serem conectadas a multiplexadores, avaliadas para dois tipos de cabo coaxial e para diferentes comprimentos desses cabos (4 a 19 m). A constante K da equação de Giese-Tieman e as impedâncias das sondas foram determinadas e realizadas leituras de diferentes níveis de condutividade elétrica no solo, para diferentes umidades e temperaturas. Verificou-se, comprovada a necessidade do uso de um resistor de 15 ômega em série com a haste central das sondas de TDR para uso com multiplexadores com leitura automática por computador. O cabo de maior espessura da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400006

SECAFÉ Parte I: modelamiento y simulación matemática en el secado mecánico de café pergamino
Provedor de dados: 91
Autores: Parra-Coronado,Alfonso; Roa-Mejía,Gonzalo; Oliveros-Tascón,Carlos E.
Se implementó en lenguaje de programación Microsoft Visual Basic 6.0, dos programas de simulación matemática para el secado de café pergamino, tomando como base los modelos de Thompson y de la Universidad del Estado de Michigan (MSU), para lo cual se utilizaron los parámetros determinados en Cenicafé para la simulación matemática del secado de café pergamino. Los programas estiman el funcionamiento de cada uno de los secadores mecánicos de café existentes en Colombia. Se compararon los resultados obtenidos mediante simulación para cada uno de los secadores, con los resultados experimentales obtenidos en Cenicafé, concluyéndose que éstos predicen adecuadamente el secado del café pergamino. Con base en los buenos resultados de la evaluación de los programas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secadores mecánicos; Modelo de Thompson; Modelo MSU.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400013

Development and water requirements of cowpea under climate change conditions in the Brazilian semi-arid region
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante Junior,Edmilson G.; Medeiros,José F. de; Espínola Sobrinho,José; Figueirêdo,Vladimir B.; Costa,João P. N. da; Santos,Wesley de O.
ABSTRACT This study aimed to determine the impacts that climate change may cause on the development and evapotranspiration of cowpea, in semi-arid climate region of Northeast Brazil. The study was conducted in the municipalities of Apodi, Ipanguaçu and Mossoró, in the state of Rio Grande do Norte. In order to evaluate the influence of climate change on crop water consumption, changes in air temperature and relative humidity were simulated using the PRECIS climate model. Two scenarios of emissions were evaluated based on the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: a pessimistic named A2 and an optimistic B2. The duration of the crop cycle showed an average reduction of 14 and 23 days for the optimistic and pessimistic scenarios,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperature; Relative humidity; Evapotranspiration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900783

Germinação e vigor de sementes peletizadas de tomate
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ademar P. de; Bruno,Riselane de L. A.; Alves,Edna U.
Definir o tipo de substrato, a temperatura e a forma de hidratação mais adequados para avaliar a germinação e o vigor de sementes peletizadas de tomate foi o objetivo principal deste trabalho, razão pela qual se realizou o experimento em laboratório, utilizando-se delineamento inteiramente casualizado, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 3 x 4 x 2, com os fatores temperaturas (25, 30 ºC constantes e 20-30 ºC alternada), substratos (entre papel, sobre papel, entre areia e entre vermiculita) e formas de hidratação (água destilada ou nitrato de potássio) em quatro repetições. Analisaram-se os seguintes parâmetros: porcentagem de germinação, primeira contagem e velocidade de germinação e massa seca de plântulas. Os substratos entre areia e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Substratos; Temperaturas; Qualidade de sementes.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200017

Fluxos de calor no dossel vegetativo e infiltração de água no solo, em floresta tropical
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Vanessa de A.; Silva,Vicente de P. R. da; Costa,Antonio C. L. da; Chagas,Glayson F. B. das.
Este estudo analisou as variações sazonais e anuais dos fluxos de calor sensível e latente, armazenados pelo dossel vegetativo de floresta tropical úmida, bem como a taxa de infiltração de água no solo em duas parcelas experimentais, uma com exclusáo de chuva e outra submetida às condições reais de precipitação pluvial. Os dados aqui usados foram obtidos do projeto ''Estudo da Seca da Floresta (ESECAFLOR), subprojeto do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), conduzido na reserva florestal de terra firme em Caxiuaná, PA. Os dados de temperatura e umidade relativa do ar foram coletados no perfil da floresta amazônica, em intervalos de 8 m, deSd e a superfície até 32 m, durante o ano de 2008, em intervalos horários, para se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reserva de Caxiuanã; Modelo de Horton; Saldo de radiação; Temperatura do ar.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200008

Use of fish-farming wastewater in lettuce cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Isaías P.; Oliveira,Francisco de A. de; Torres,Salvador B.; Pereira,Francisco E. C. B.; França,Francisco D. de; Oliveira,Mychelle K. T. de.
ABSTRACT Lettuce stands out as the main leafy vegetable consumed in Brazil, with divergence regarding adaptability to different environmental conditions, which include salinity. The objective of the work was to evaluate the response of lettuce cultivars to the use of saline wastewater from fish farming. The experiment was conducted in a completely randomized design with four replicates, in a factorial 7 x 4, corresponding to seven cultivars (Regiane, Vera, Isabela, Elisa, Amelia, Lavinia and Angelina) and four salt concentrations (1.2, 2.2, 3.2 and 4.2 dS m-1). The evaluated characteristics were: number of leaves, leaf area, crown diameter and shoot fresh and dry matter. Diluted wastewater from fish farming can be used in the preparation of solution for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Water resources; Salinity; Sustainability.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800728

Pós-tratamento de efluente de reator UASB utilizando sistemas "wetlands" construídos
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,José Tavares de; van Haandel,Adrianus C.; Cosentino,Paulo Rogério da Silva; Guimarães,Adriana Valéria Arruda.
O presente trabalho avalia o desempenho de sistemas "wetlands" utilizados no pós-tratamento de efluente de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), com relação à remoção de matéria orgânica e formas de nitrogênio e fósforo. O reator UASB tratava esgotos sanitários brutos provenientes da cidade de Campina Grande, PB, e o efluente produzido era bombeado para os quatro sistemas "wetlands", em escala piloto, sendo três cultivados com macrófitas emergentes (Juncus sp) e um sem cultivo, para o controle da pesquisa. Todos os sistemas foram operados com diferentes cargas hidráulicas: 4,5; 3,3 e 2,3 cm dia-1. Os resultados obtidos durante as vinte e seis semanas de operação foram promissores e se observaram eficiências médias de remoção de matéria orgânica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: "wetlands" construído; Pós-tratamento; Remoção de nutrientes; Macrófitas.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100016

Vigas mistas de madeira de reflorestamento e bambu laminado colado: análise teórica e experimental
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Dias,Antônio A.
Neste trabalho, apresenta-se e se discute a análise teórica e experimental de vigas de madeira, reforçadas com bambu. Para tanto, o comportamento mecânico de cinco vigas mistas e duas de madeira foi estudado. A parte interna das vigas mistas foi constituída de Pinus elliottii e o reforço de bambu Dendrocalamus giganteus; este reforço foi disposto tanto na parte inferior como na superior das vigas, além de analisadas diferentes espessuras de reforço. São apresentadas curvas carga vs. deslocamentos e carga vs. deformação. Observou-se aumento da ordem de 50% na rigidez das vigas de Pinus elliottii, quando da presença do reforço de bambu. Finalmente, um estudo numérico em que se utilizou o método dos elementos finitos é apresentado, observando-se boa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura; Bambu; Reforço.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300025

Efeito do bebedouro e da densidade no desempenho de frangos alojados em alta temperatura
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José H.V.; Jordão Filho,José; Silva,Edson L.; Ribeiro,Marcelo L. G.; Furtado,Dermeval A.
Com o objetivo de avaliar o efeito do bebedouro pendular (BP) e do bebedouro alternativo (BALT), e de diferentes densidades (10 e 14 aves m-2) sobre o desempenho de 240 frangos de corte de 12 a 18, 19 a 38 e de 39 a 46 dias de idade, realizou-se este experimento em condições de temperatura média de 27,6 ºC e umidade relativa de 70,4%, no qual foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 (dois bebedouros x duas densidades), resultando em quatro tratamentos constituídos de cinco repetições de 10 aves. O BALT foi desenvolvido com base no conceito de amplo espaço de calha circular e alta profundidade de lâmina de água (5 cm) para permitir a imersão do bico e das faces da ave. Na alimentação das aves, foram utilizadas rações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de bebedouro; Desempenho avícola; Estresse calórico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400030

Droplets spectrum of air-assisted boom sprayers under different environmental and operational conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Sasaki,Robson S.; Teixeira,Mauri M.; Fernandes,Haroldo C.; Zolnier,Sérgio; Maciel,Christiam F. S.; Alvarenga,Cleyton B. de.
ABSTRACT During pesticide spraying, the psychrometric conditions of the air may cause evaporation of the droplets along their trajectory from the nozzle to the target. Thus, this study aimed to evaluate the effect of air psychrometric conditions and operating pressure on the droplet spectrum of air-assisted boom sprayers. The test was performed using a prototype equipped with an axial fan, a flow homogenizer, temperature and relative air humidity sensors, a spray nozzle and a gas-heating system to warm up the airflow. With the assembled system and the aid of a particle analyser, the JSF 11002 spray nozzle was evaluated with respect to droplet spectrum in four air psychrometric conditions (7, 14, 21 and 28 hPa) and at four operating pressures (200, 300, 400...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporation; Spraying; Pesticides.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100092

Resistencia mecánica, tasa respiratoria y producción de etileno de caqui 'Fuyu' durante el almacenamiento
Provedor de dados: 91
Autores: Dussán-Sarria,Saul; Honório,Sylvio L.; Matias,Melissa de L.
El caqui 'Fuyu' presenta escasa revisión de literatura en lo que respecta a propiedades mecánicas y comportamiento fisiológico. En este trabajo fue evaluada la alteración de la resistencia mecánica a la compresión del caqui 'Fuyu', el comportamiento respiratorio y la evolución de la producción de etileno durante el almacenamiento. Las frutas fueron cosechadas con dos índices de cosecha: Índice 1, frutas cosechadas 15 a 20 días antes de la madurez comercial y, Índice 2, frutas cosechadas con madurez comercial. Las frutas fueron seleccionadas, empacadas en empaque comercial (caja de cartón) y almacenadas bajo dos condiciones de conservación: 1. Con refrigeración (0 ± 1 ºC y 65 ± 1% de HR; 2. Sin refrigeración (22 ± 3 ºC y 71 ± 6% de HR). El módulo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Frutas; Postcosecha; Conservación; Diospyros kaki.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500009

Desenvolvimento inicial de trigo sob doses de nitrogênio em Latossolo Vermelho de Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Pietro-Souza,William; Bonfim-Silva,Edna M.; Schlichting,Alessana F.; Silva,Matheus de C.
As condições de solo, clima, topografia e variedades adaptadas, têm favorecido o cultivo de trigo no Cerrado; contudo, no que concerne à adubação nitrogenada, ela é responsável pelo incremento de produção. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento inicial e a produção de massa seca de plantas de trigo cv. Guamirim adubado com nitrogênio em Latossolo Vermelho do Cerrado. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Mato Grosso - Campus Universitário de Rondonópolis, em vasos com capacidade para 5 dm³. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com seis doses de nitrogênio (0, 80, 160, 240, 320 e 400 mg dm-3), cinco repetições e cinco plantas por vaso. Os períodos de avaliações foram: 26, 33,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Crescimento; Ureia.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600001

Perda de pressão estática em uma coluna de grãos de quinoa
Provedor de dados: 91
Autores: Gratão,Poliana T. da S.; Devilla,Ivano A.; Servulo,Ana Claudia O.; Jesus,Flívia F. de; Ferreira,Daiane de A.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os efeitos do fluxo de ar sobre a queda da pressão estática em massa granular de quinoa, cultivar Real, com diferentes teores de impurezas; ajustar os modelos matemáticos aos dados experimentais obtidos e selecionar o modelo que melhor represente o fenômeno. Inicialmente, o produto estava isento de impurezas e com teor de água de 17% base seco. Foram feitas adições de impurezas nos percentuais de 1, 2, 3, 4 e 5. Utilizando-se um equipamento devidamente projetado e construído e fluxos de ar variando de 0,1 a 0,4 m³ s-1 m-2, foram determinadas as pressões estáticas da quinoa limpa e com impurezas. Os dados experimentais de perda de carga foram ajustados às equações comumente utilizadas para descrever o fenômeno. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chenopodium quinoa Willdenow; Fluxo de ar; Impurezas; Resistência ao fluxo de ar.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800008

Manejo da irrigação em pastagem irrigada por pivô-central
Provedor de dados: 91
Autores: Xavier,Alexandre C.; Coelho,Rubens D.; Lourenço,Leandro F.; Machado,Ronalton E.
A aplicação de lâminas de irrigação em pastagem irrigada sob pivô-central é, de maneira geral, realizada sem um critério técnico pertinente ao sistema, pois se deve considerar que para um mesmo período a pastagem se encontra em diferentes estádios de desenvolvimento em cada parcela, apresentando taxas de evapotranspiração diferenciadas dentro da área irrigada; todavia, usualmente se aplica uma única lâmina para toda a área. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo para aplicação de lâminas de irrigação distinta para cada parcela do pivô o qual, de modo geral, considera: i) a capacidade do pivô-central de aplicar lâminas distintas na área; ii) o nível de desenvolvimento da cultura em cada parcela; iii) o período de retorno do gado a determinada parcela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capim Tanzânia; Manejo da água; Coeficiente de cultura.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200011

Análise do NDVI/NOAA em cana-de-açúcar e Mata Atlântica no litoral norte de Pernambuco, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Lucas,Abdoral de A.; Schuler,Carlos A. B.
Neste trabalho se realizou a análise espaço-temporal do NDVI (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada) na cultura da cana-de-açúcar, considerando-se a idade fenológica e a influência da precipitação pluvial dos meses atual e anterior relativos à safra 2003/2004. A metodologia foi aplicada em três áreas, ou seja, duas com cana-de-açúcar e uma de Mata Atlântica; cada área representa um pixel do satélite NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Os pontos amostrais P1 e P2 indicam áreas com plantio de cana e o ponto P3, um fragmento de Mata Atlântica, todos localizados na Usina São José, no Litoral Norte de Pernambuco. O estádio fenológico da cana-de-açúcar foi relacionado com o NDVI e com a precipitação referente a 6 épocas do ciclo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resolução temporal; Sensor AVHRR; Estádio fenológico.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600009

Evapotranspiration of sorghum from the energy balance by METRIC and STSEB
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,João G. A.; Sánchez,Juan M.; Piqueras,José G.; Espínola Sobrinho,José; Viana,Paula C.; Alves,Aline da S.
ABSTRACT The estimate of the actual surface evapotranspiration (ET) contributes to quantifying the water needs of crops. An alternative to the use of lysimeter for an accurate estimation of water needs, which has proved to be of great value in recent years, is the use of remote sensing combined with models based on surface energy balance. There is wide variety of models that can be classified into two types: one-source models, such as the Mapping EvapoTranspiration at high Resolution with Internalized Calibration (METRIC) algorithm, or two-source models, such as the Simplified Two-Source Energy Balance (STSEB). The objective of this study was to analyze how METRIC and STSEB can be used to estimate ET, in comparison with the lysimeter data, for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Irrigation management; Remote sensing; Irrigation.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100024

Qualidade do ovo de galinhas poedeiras criadas em galpões no semi-árido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Trindade,Jair L.; Nascimento,José W. B.; Furtado,Dermeval A.
Avaliar índices ambientais dos galpões e os zootécnicos em aves de postura leve da linhagem Lohamann, em condições de verão e inverno de 2005 na região do semi-árida paraibana, foi o objetivo primordial deste trabalho, no qual se utilizaram 34.500 aves com diferentes idades: 32, 50, 60 e 71 semanas, acondicionadas em quatro galpões. Avaliaram-se os índices ambientais temperatura do ar, umidade relativa do ar, índice de temperatura do globo negro e umidade, carga térmica de radiação e velocidade do vento; e os produtivos (produção total de ovos, peso do ovo, peso do albúmen, peso da gema e peso das cascas), parâmetros geométricos (área e volume) e a unidade Haugh (UH) do ovo, em função da idade. Quanto ao ambiente no interior dos aviários, não houve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índices zootécnicos; Parâmetros geométrico do ovo; Unidade Haugh.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600015

Urea coated with poultry litter as an option in the control of nitrogen losses
Provedor de dados: 91
Autores: Dall’Orsoletta,Daniel J.; Rauber,Luiz P.; Schmitt,Djalma E.; Gatiboni,Luciano C.; Orsolin,Jhonatan.
ABSTRACT The volatilization of ammonia (NH3) and nitrate leaching (NH3-) are the main processes of nitrogen (N) loss in the soil. The objective of the study was to evaluate N losses by NH3 volatilization and mineral N transformations in the soil with urea coated with poultry litter (urea + litter) compared with other sources of N, under two moisture conditions. The experiment was conducted in a controlled environment with a 5 x 2 factorial arrangement with four replicates, five N sources (urea, SuperN®, Kimcoat®, urea + litter and control without fertilizer) and two moisture contents [80 and 100% of field capacity (FC)]. The total volatilized NH3 did not differ between the sources, regardless of the soil moisture condition, ranging from 10.8 to 13.2% of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Volatilization; Nitrification; Mineral nitrogen.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600398

Classificação da composição iônica da água de irrigação usando regressão linear múltipla
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Celsemy E.; Morais,Elís R.C. de; Oliveira,Maurício de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, desenvolver uma metodologia para classificação da composição iônica da água de irrigação, através da regressão linear múltipla, tendo-se, como variável dependente, a condutividade elétrica e, como variáveis independentes, as concentrações de cátions e ânions da água de irrigação, classificada de acordo com o peso de cada íon no modelo estatístico. A fonte secundária de dados para a pesquisa foi o Banco de Dados do Laboratório de Análise de Água e Fertilidade do Solo, da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (LAAFS/ESAM). As regressões foram ajustadas utilizando-se o método da seleção por etapas, conhecido como the stepwise regression procedure, no qual a variável dependente foi a condutividade elétrica e, como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação de águas; Água de irrigação; Regressão linear múltipla.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100010

Yield and quality of inflorescences of 'Golden Torch' heliconia in different shaded environments
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rafaela R. de; Beckmann-Cavalcante,Márkilla Z.; Silva,Alcilane A.; Silva,Everaldo M. da; Brito,Leonardo P. da S.; Silva,Adriano O.
ABSTRACT Light is one of the factors that most affect crop growth and yield. However, the control of light intensity is difficult, because, under certain environmental conditions, light energy may exceed or limit the capacity of plants to use it. In this sense, the productive behavior of plant species in shaded environments needs to be known. This study aimed to evaluate the effect of different shaded environments with black shade nets [0 (full sun), 35 and 50%, and overlap 35 + 50% shading nets] on flowering, yield and quality of inflorescences of Heliconia psittacorum (cv. 'Golden Torch'). The shaded environments caused a reduction in the number of days for inflorescence emergence and in the cycle of H. psittacorum (cv. 'Golden Torch'). The yield and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Flowering; Heliconiaceae; Luminosity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200128

Modelos da distribuição temporal de chuvas intensas em Piracicaba, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Cruciani,Décio E.; Machado,Ronalton E.; Sentelhas,Paulo C.
O estudo da variação temporal de chuvas intensas é de grande importância na hidrologia, para a análise e previsão de eventos extremos, necessárias em projetos de controle de engenharia. Com esse objetivo, foram analisados dados de pluviogramas da cidade de Piracicaba, SP, do período de 1966 a 2000, para se determinar a distribuição temporal de chuvas intensas de 60 e de 120 min de duração. As chuvas de 60 min foram subdivididas em três intervalos iguais e sucessivos de 20 min cada um, enquanto as chuvas de 120 min foram subdivididas em quatro intervalos iguais e sucessivos de 30 min cada um. O modelo de distribuição da precipitação que predominou para as chuvas de 60 e 120 min, foi do tipo exponencial negativo, com 85,7 e 50,7% dos casos, respectivamente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Distribuição temporal; Modelos; Probabilidade.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100014

O estado da arte sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Romualdo R.; Neves,Gelmires de A.; Ferreira,Heber C.
Os resíduos industriais e urbanos vêm-se tornando um dos mais sérios problemas que a sociedade moderna enfrenta. Sua deposição de forma inadequada provoca a degradação do meio ambiente e a contaminação dos mananciais de água e do solo. Por outro lado, técnicos da indústria cerâmica se deparam com a escassez de reservas de matérias-primas de boa qualidade em locais economicamente viáveis de exploração. Assim, este trabalho objetiva apresentar uma visão geral da possibilidade de utilização dos resíduos industriais e urbanos como matérias-primas cerâmicas alternativas, enfocando a indústria cerâmica como uma fonte economicamente viável e ecologicamente correta para reciclagem de resíduos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Resíduos; Matérias-primas; Indústria cerâmica.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200020

Sorção e dessorção de tiametoxam e atrazina em solo sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Schmidt,Thayne D.; Salton,Julio C.; Scorza Júnior,Rômulo P.
RESUMO A sorção e dessorção de agrotóxicos no solo são fatores importantes que contribuem para o processo de retenção, bem como seu destino ambiental e biodisponibilidade. Objetivou-se avaliar a sorção e a dessorção do tiametoxam e atrazina em um Latossolo Vermelho distroférrico típico submetido a diferentes sistemas de manejo em um experimento de longa duração. Os sistemas de manejo do solo avaliados foram convencional, integração lavoura pecuária e plantio direto. Para tal, utilizou-se o método da batelada além de amostras de solo coletadas nas profundidades de 0-10 e 10-30 cm. Observou-se baixa retenção de ambos os agrotóxicos no solo para os sistemas de manejo. Para sorção, considerando ambas as profundidades e todos os sistemas, os valores dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção; Comportamento ambiental; Isoterma de Freundlich; Histerese.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600613

Torrefação e carbonização de briquetes de resíduos do processamento dos grãos de café
Provedor de dados: 91
Autores: Protásio,Thiago de P.; Bufalino,Lina; Mendes,Rafael F.; Ribeiro,Marcelo X.; Trugilho,Paulo F.; Leite,Edson R. da S.
Objetivou-se, nesse trabalho, avaliar os briquetes dos resíduos do processamento dos grãos de café submetidos aos processos de carbonização e torrefação. Os briquetes foram carbonizados utilizando-se taxa de aquecimento de 1,67 ºC min-1 com temperatura inicial de 50 ºC e final de 450 ºC, por 30 min. A torrefação dos briquetes foi realizada em uma mufla em duas taxas de aquecimento: 1,5 e 3,0 ºC min-1 até 250 ºC, temperatura mantida durante 60 min. Foram determinados os rendimentos em briquetes torrificados e carbonizados, em líquido pirolenhoso, em gases não condensáveis e em carbono fixo. Para todos os briquetes foram quantificados os teores de carbono fixo, cinzas, voláteis, dos componentes elementares (C, H, N, S, O), o poder calorífico superior, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono; Pirólise; Energia; Tratamento térmico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100015

Parâmetros fitotécnicos e condições microclimáticas para videira vinífera conduzida sob dupla poda sequencial
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Hernandes,Jose L.; Pedro Jr.,Mário J.; Rolim,Glauco S.
A qualidade do vinho depende da qualidade da uva produzida. As condições microclimáticas incidentes no período de crescimento e desenvolvimento da videira, especialmente na fase do estabelecimento do fruto até a colheita, afetam a qualidade do fruto. A dinâmica da água no solo tem papel importante sobre a qualidade do mosto produzido à vinificação. Em São Paulo, nas bacias de maior concentração atual da vitivinicultura ocorre um período chuvoso que se estende de novembro a fevereiro, que alcança grande parte das variedades da região em fase de crescimento e maturação da baga, o que afeta negativamente a qualidade da uva e do vinho, na maioria das safras. Por outro lado, nas mesmas regiões ocorre um período mais favorável, que é o outono/inverno com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis; Qualidade da uva; Vinho.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200006

Performance of explicit approximations of the coefficient of head loss for pressurized conduits
Provedor de dados: 91
Autores: Pimenta,Bruna D.; Robaina,Adroaldo D.; Peiter,Marcia X.; Mezzomo,Wellington; Kirchner,Jardel H.; Ben,Luis H. B.
ABSTRACT One of the parameters involved in the design of pressurized hydraulic systems is the pressure drop in the pipes. The verification of the pressure drop can be performed through the Darcy-Weisbach formulation, which considers a coefficient of head loss (f) that can be estimated by the implicit Colebrook-White equation. However, for this determination, it is necessary to use numerical methods or the Moody diagram. Because of this, numerous explicit approaches have been proposed to overcome such limitation. In this sense, the objective of this study was to analyze the explicit approximations of the f for pressurized conduits in comparison to the Colebrook-White formulation, determining the most precise ones so that they can be used as an alternative...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Head loss; Darcy-Weisbach; Turbulent flow regime; Performance index.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500301

Qualidade de frutos de laranjeira Valência cultivada sob sistema tecnificado
Provedor de dados: 91
Autores: Grizotto,Regina K.; Silva,José A. A.; Miguel,Fernando B.; Modesto,Rodolfo T.; Vieira Jr.,João B.
Estudou-se, neste estudo, o efeito de um pacote tecnológico implementado no pomar laranjeira Valência em comparação com o sistema convencional tendo-se por base a produção e a qualidade dos frutos colhidos. As tecnologias praticadas constam de adensamento, adubação na implantação e formação, tratamento fitossanitário, manejo de plantas invasoras, irrigação e poda de formação. Os resultados obtidos dos frutos da primeira colheita mostraram que o sistema tecnificado com irrigação (ST + I) promoveu aumento significativo no rendimento de colheita, o qual foi maior em pomares com maior adensamento de 727 plantas ha-1 (espaçamento 5,5 x 2,5 m) ou 667 plantas ha-1 (espaçamento 6,0 x 2,5 m). A irrigação em sistema tecnificado resultou em frutos com maior tamanho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus sinensis O.; Rendimento; Irrigação; Tecnologia.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700012

Simulação do saldo de radiação na Serra da Mantiqueira
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Pabricio M. O.; Valeriano,Dalton M.; Silva,Bernardo B. da; Moura,Geber B. de A.; Silva,Alexsandro O. da.
A influência do desmatamento da Mata Atlântica sobre o microclima da Serra da Mantiqueira ainda não é totalmente compreendida. Para conhecer as consequências do desmatamento sobre o clima serrano é necessário realizar estudos sobre o balanço de radiação na superfície. A falta de dados possibilita conjugar imagens de satélite com dados meteorológicos em um Sistema de Informação Geográfica na determinação do balanço de radiação. O presente estudo teve por objetivo avaliar o modelo MTCLIM em dias de céu claro ou nublado para simular o balanço de radiação na Serra da Mantiqueira, divisa entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Brasil. Imagens diárias, semanais e dezesseis dias do sensor MODIS disponíveis em 2003 foram utilizadas em rotinas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modis; Desmatamento; MTCLIM; Krigagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700013

Doses de fósforo e irrigação na nutrição foliar do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Dominghetti,Anderson W.; Scalco,Myriane S.; Guimarães,Rubens J.; Silva,Douglas R. G.; Carvalho,João P. S.; Pereira,Vinícius A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, em doses crescentes de fósforo, o efeito de lâminas de irrigação no teor foliar de fósforo de cafeeiros em estágio de primeiro ano de produção. O plantio (Topázio MG-1190) foi realizado em janeiro de 2010 e os tratamentos diferenciados a partir de novembro de 2011. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso com três repetições, com tratamentos dispostos no esquema fatorial 5 x 4 os quais se compunham por cinco lâminas de irrigação correspondentes às frações (0,4; 0,7; 1,0; 1,3 e 1,6) da lâmina calculada pelo coeficiente de cultura e quatro doses de fósforo (0, 80, 240 e 720 kg ha-1). Foi utilizado o sistema de irrigação por gotejamento enquanto a adubação fosfatada (monoamônio fosfato purificado) foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Adubação fosfatada; Fertirrigação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200005

Compactación inducida por el tránsito vehicular sobre un suelo en producción hortícola
Provedor de dados: 91
Autores: Terminiello,Antonino Marcelo; Balbuena,Roberto Hernan; Claverie,Jorge Alejandro; Casado,Juan Pablo.
Se realizaron ensayos en campo con el objeto de caracterizar el estado de compactación de un suelo en producción hortícola inducida por el tránsito, luego del desarrollo del ciclo de un cultivo de repollo (Brassica oleracea L. grupo capitata ) y su incidencia sobre el rendimiento. Se efectuaron determinaciones de resistencia a la penetración, densidad aparente y humedad gravimétrica sobre el suelo y biomasa aérea al finalizar el ciclo del cultivo en los sectores de mayor y menor número de pasajes de vehículos. Los valores de resistencia a la penetración fueron de 1,7 y 1,3 MPa, significativamente mayores para el tratamiento de más de 7 y 3 pasadas respectivamente en el rango de profundidad de 0-100 mm . No se manifestaron diferencias en el parámetro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactación de suelo; Resistencia a la penetración; Biomasa aérea; Repollo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200027

Uso de um esquema implícito e de splines para a simulação numérica do processo de resfriamento de frutas esféricas
Provedor de dados: 91
Autores: Amendola,Mariângela; Teruel,Bárbara.
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um estudo teórico através do modelo matemático de Fourier, em sua forma unidimensional e em coordenadas esféricas, o que é descrito por uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem, para a obtenção das curvas e do tempo de resfriamento de frutas esféricas. Utilizou-se o Método das Diferenças Finitas (MDF) segundo o esquema implícito no ambiente computacional Matlab 6.1, analisando-se e comparando os principais resultados através do método de ajuste spline. O modelo matemático foi validado com dados experimentais do resfriamento de laranja Valência num sistema com ar forçado (Q = 1933 m³ h-1, e velocidade em torno de 1 m s-1), com temperatura inicial de 26,57 ºC e resfriada até 1 ºC. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Laranjas Valencia; Tempo de resfriamento; Coeficiente convectivo de transferência de calor.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100012

Efficiency of portable chlorophyll meters in assessing the nutritional status of wheat plants
Provedor de dados: 91
Autores: Schlichting,Alessana F.; Bonfim-Silva,Edna M.; Silva,Matheus de C.; Pietro-Souza,William; Silva,Tonny J. A. da; Farias,Lorraine do N.
ABSTRACT The objective of this study was to verify the efficiency of two portable chlorophyll meters (Minolta SPAD® 502 and Falker ClorofiLOG® 1030) in assessing the nutritional status of wheat plants, correlating the indices from the devices and the direct determination of chlorophyll content with the concentration of nitrogen (N) in the plant. The experiment was conducted in a greenhouse, in pots with 5 dm3 of Oxisol, in a completely randomized design, with six N doses (0, 80, 160, 240, 320 and 400 mg dm-3) and five replicates. At 47 days after emergence, the readings of SPAD and Falker indices and the quantification of chlorophyll content and N concentration in wheat plants were performed, as well as analysis of variance and correlation test, both at...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SPAD; Falker; Triticum aestivum.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201148

Vibrações mecânicas: um agente estressor no transporte de pintos
Provedor de dados: 91
Autores: Donofre,Ana C.; Silva,Iran J. O. da; Nazareno,Aérica C.
As vibrações mecânicas, presentes no transporte de cargas vivas, podem comprometer a estabilidade fisiológica e o futuro desempenho dos animais de produção. O objetivo desta pesquisa foi avaliar, por meio de simulações, o efeito de dois níveis de aceleração (9,64 e 15,19 m s-2) sobre o estresse e o desempenho de pintos de corte de um dia. As vibrações foram simuladas utilizando-se um agitador mecânico e as intensidades de vibração estudadas por valores de aceleração geral. O período de simulação durou duas horas para cada tratamento e as aves tiveram seus parâmetros (diferença de peso; frequência respiratória e desempenho na primeira semana) comparados a grupos-controle (sem vibração). Realizou-se um delineamento inteiramente casualizado em que os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Aceleração; Frequência respiratória.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400014

Desenvolvimento de protótipos de microaspersores através de prototipagem rápida e torneamento mecânico
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Souza,Wanderley J.; Oliveira,Marcelo F.; Camargo,Antonio P.
Objetivou-se, com este trabalho, construir protótipos de microaspersores, com boa uniformidade de distribuição para irrigações com sobreposição em hortas agrícolas, utilizando-se os processos de prototipagem rápida e torneamento mecânico. O estudo foi conduzido na ESALQ/USP e no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI). Utilizou-se o coeficiente de uniformidade de Christiansen na avaliação do desempenho dos emissores. O PVC e o tecnyl foram os materiais que apresentaram mais facilidade na construção dos protótipos no processo de torneamento mecânico, porém o PVC foi o escolhido devido ao melhor acabamento. Os protótipos construídos com torneamento mecânico apresentaram resultados satisfatórios ressaltando tratar-se de um processo bastante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Hortas agrícolas; Inovações tecnológicas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700001

Efeito da calagem em atributos químicos do solo e na produção da laranjeira
Provedor de dados: 91
Autores: Anjos,Joézio L. dos; Sobral,Lafayette F.; Lima Junior,Mario A.
Objetivou-se com este trabalho estudar o comportamento do método da saturação por bases, no que se refere às quantidades de calcário recomendadas, seus efeitos em atributos químicos de um Argissolo dos tabuleiros costeiros, na produção e nos teores foliares de cálcio e magnésio da laranja. Adotou-se o delineamento de blocos casualisados, com quatro tratamentos, seis repetições e quatro plantas úteis por parcela. Os tratamentos foram 1) Testemunha; 2) V = 40%; 3) V = 60%; 4) V = 80% que ao final do experimento corresponderam às seguintes doses de calcário dolomítico: 0,0; 2,1; 5,5 e 9,5 Mg ha-1. As quantidades de calcário calculadas inicialmente não se mostraram suficientes para elevar a saturação por bases para os valores desejados, na profundidade 0 - 0,2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Métodos de calagem; Profundidade de incorporação; Solo de tabuleiro costeiro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100005

Consumo e custo de energia elétrica em equipamentos utilizados em galpão de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Turco,José E. P.; Ferreira,Luiz F. S. A.; Furlan,Renato L.
Este trabalho teve por objetivo analisar o consumo e o custo da energia elétrica em um galpão comercial de frangos de corte, durante dois ciclos de criação, inverno e verão. Foram realizadas medidas de consumo dos ventiladores, nebulizadores, lâmpadas e comedouros durante o manejo de 10.500 aves, em um galpão de 12 m de largura e 80 m de comprimento, localizado na Granja Água Branca, município de Jardinópolis, SP, nos períodos de junho a julho de 1997 e de outubro a dezembro de 1998. Para se determinar os custos com energia elétrica dos equipamentos, foi obtido o valor da tarifa junto à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). Os resultados desse estudo mostraram que, para o primeiro ciclo (inverno), a estimativa de consumo de energia elétrica ativa dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Consumo de energia; Custo de energia; Frangos de corte.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300023

Composto de resíduos da fabricação de papel e celulose na produção de mudas de eucalipto
Provedor de dados: 91
Autores: Toledo,Fábio H. S. F. de; Venturin,Nelson; Carlos,Leandro; Dias,Bruna A. S.; Venturin,Regis P; Macedo,Renato L. G.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de testar substratos obtidos a partir da combinação de um composto orgânico oriundo de resíduos do processo de fabricação de celulose, com um substrato base de controle. O estudo foi realizado no viveiro florestal da Universidade Federal de Lavras utilizando-se sementes do híbrido Eucalyptus “urograndis”. Foram testados seis tratamentos com doses crescentes de composto orgânico. O experimento foi implantado em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, cinco repetições e 30 mudas por parcela. A avaliação dos substratos foi mensurada através da análise do crescimento das plantas, ao longo do tempo e de sua qualidade, ao final do processo de produção. Quanto às análises de crescimento e à qualidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Composto orgânico; Viveiro florestal; Qualidade de mudas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700711

Estimativa da difusividade térmica de grãos de soja pelo método da compactação
Provedor de dados: 91
Autores: Borges,Pedro A. P.; Fengler,Caroline; Cervi,Angéli.
A medição da difusividade térmica de grãos, como trigo, arroz e cevada torna-se impraticável com métodos que dependam da introdução de sensores no interior do grão. Propôs-se, neste trabalho, um método para a determinação da difusividade do grão com base nas variações da difusividade da massa de grãos submetida a diferentes níveis de compactação e em curvas de temperatura por tempo, medidas em pontos internos e na fronteira de cilindros da massa de grãos. O problema de transferência de calor (problema direto) foi resolvido numericamente pelo método das diferenças finitas. A difusividade da massa de grãos foi estimada resolvendo o problema inverso. Com os valores da difusividade se sugeriu uma função de ajuste relacionando-se a difusividade e a densidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Problema inverso; Secagem de grãos; Glycine Max (L.).
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500012

Investimento em climatização na pré-ordenha de vacas girolando e seus efeitos na produção de leite
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Guiselini,Cristiane; Almeida,Gleidiana A. P. de; Morril,Waldirene B. B.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os efeitos da climatização na pré-ordenha sobre o acondicionamento térmico, fisiologia, produção de leite e relação custo/benefício do sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE). Utilizaram- -se 16 vacas com produção de 18 kg de leite d-1, adotando-se delineamento em quadrado latino 4 x 4 e comparação entre as médias pelo teste de Tukey (P &lt; 0,05). Os tratamentos adotados foram os tempos de exposição dos animais ao SRAE no curral de espera, 0, 10, 20 e 30 min. A temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade relativa (UR) foram registradas a cada minuto o que permitiu determinar a eficiência do SRAE por meio do índice de temperatura e umidade (ITU) e entalpia (h). A frequência respiratória (FR), temperatura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bem-estar animal; Bovinocultura de leite; Conforto térmico; Resfriamento evaporativo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200013

Caracterização hidráulica de tubos porosos oriundos de pneus reciclados utilizados em irrigação subsuperficial
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Camargo,Antonio P. de; Rettore Neto,Osvaldo; Frizzone,José A.
Mesmo diante do apelo ecológico pelo reaproveitamento de resíduos, os produtos de irrigação, como é caso de tubos porosos oriundos de pneus reciclados, devem ser avaliados quanto à sua viabilidade técnica. A caracterização hidráulica é um dos requisitos necessários para tal finalidade além de fornecer dados essenciais ao dimensionamento de sistemas de irrigação. Diante do exposto objetivou-se caracterizar tubos porosos quanto aos fatores perda de carga, vazão em função da pressão e variação de vazão. Foram utilizadas cinco amostras de tubo para determinação da perda de carga e oito para a determinação da curva vazão-pressão e do coeficiente de variação, sendo ensaiados sete níveis de pressão. A perda de carga foi determinada com tubo impermeabilizado e com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microirrigação; Vazão; Perda de carga.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100001

Use of mulches and their effects on the radish crop
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Jerffson L.; Fernandes,Cinira de A. F.; Oliveira,Luan S.; Jesus,Cristina M. de; Porto,John S.; Rebouças,Tiyoko N. H.
ABSTRACT This work aimed to evaluate the influence of green fertilization and the compost on the production of radish, cv. ‘Cometa’. The experimental design was randomized blocks with 6 treatments and 4 replicates: T1 - Leucaena, T2 - ‘Madeira-nova’, T3 - Compost (maize straw and composted cattle manure), T4 – ‘Sempre verde’ grass + compost and T5 – ‘Sempre verde’ grass and T6 - control without fertilization, totaling 24 experimental plots. The total area of the experimental plot was 1.44 m2, with useful area of 0.80 m2 and 21.0 t ha-1 of fertilizer (dry basis) were incorporated in each treatment. The radish crop was directly sown in the beds, in 2- to 3-cm-deep holes, leaving one plant at spacing of 20 cm between rows and 5 cm between plants. Twenty-nine...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Raphanus sativus; Leucaena leucocephala; Pterogyne nitens Tull; Panicum maximum; Production.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100955

Produção de diferentes variedades de mandioca em sistema agroecológico
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alineaurea F.; Santana,Luiz M. de; França,Carla R. R. S.; Magalhães,Clésio A. de S.; Araújo,Cândido R. de; Azevedo,Sérgio G. de.
Neste trabalho, conduzido na comunidade de Morro Alto, município de Acauã, PI, localizada na Serra da Parreira, situada a 620 m de altitude, objetivou-se avaliar o crescimento e a produção da mandioca em cultivo consorciado com guandu, sorgo, caupi, algodão e girassol, em sistema agroecológico de produção. A altura, retenção foliar e sobrevivência das plantas de mandioca, não apresentaram diferenças significativas, considerando-se os tipos de consórcio. Observou-se diferença apenas entre variedades na sobrevivência das plantas, sendo que a variedade Do Céu (BGM 537) apresentou a maior porcentagem de sobrevivência. As espécies consorciadas mantiveram diferentes teores de umidade do solo destacando-se o guandu como a cultura onde se encontrou maior teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de sequeiro; Calagem; Consórcio; Forragem da parte aérea.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100005

Desenvolvimento e avaliação de sistema multimídia para ensino e aprendizado de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A.; Mota,Renata da S.; Farias,Carlos V.; Bastos,Leacir N.; Ramos,Márcio M.
Este trabalho possibilitou desenvolver-se e avaliar um software educacional utilizando recursos hipermídia, voltado para o ensino e aprendizado de irrigação, denominado "Curso Básico de Irrigação: Sistemas e Manejo", que consta de um CD-Rom dividido em 7 capítulos, acompanhado de manual. Para elaboração do software foi constituída uma equipe multidisciplinar com profissionais das áreas de Irrigação, Educação e Ciência da Computação. O pressuposto teórico para desenvolvimento do curso foi o "behaviorismo". Na avaliação do software foram distribuídas cópias do CD-Rom a produtores rurais em Janaúba, MG, e Sousa, PB, e a estudantes de cursos de nível médio e de graduação ligados à área agrícola, nas cidades de Rio Pomba, Viçosa, e Montes Claros, MG, e em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Irrigação; Software educacional; Multimídia.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300030

Características tecnológicas da Prosopis juliflora (Sw.) DC. e alternativas para o uso racional
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Juáres J.; Toledo Filho,Romildo D.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da; Nóbrega,Marcilene V. da.
Objetivando contribuir para maior conhecimento sobre as essências arbóreas existentes no nordeste brasileiro, buscou-se através deste trabalho determinar as características tecnológicas da algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC e indicar alternativas de uso de sua madeira para construções rurais. A caracterização da espécie foi feita conforme valores, referentes à condição padrão de umidade (12%), obtidos em ensaios realizados de acordo com a NBR 7190 da Associação Brasileira de Norma Técnicas. Foram realizados ensaios de densidades básica e aparente, teor de umidade e de resistência à compressão paralela, tração paralela e cisalhamento, paralelo às fibras. Os resultados foram analisados pela comparação dos valores obtidos com aqueles encontrados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algaroba; Propriedades físicas e mecânicas; Construções rurais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500015

Aggregate stability and penetration resistance after mobilization of a dystrocohesive Ultisol
Provedor de dados: 91
Autores: Tavares,Uilka E.; Rolim,Mario M.; Simões Neto,Djalma E.; Pedrosa,Elvira M. R.; Magalhães,Adriana G.; Silva,Ênio F. de F. e.
ABSTRACT Evaluation of mobilized soil profiles can provide important information on soil compaction reduction processes. In this context, the objective of this study was to evaluate alterations in soil penetration resistance and the impact on the aggregate stability of a cohesive Ultisol cultivated with sugarcane. The experiment was carried out at the Carpina Sugarcane Experimental Station (EECAC/UFRPE), located in the city of Carpina, PE. Penetration resistance, mobilized area and depth, and percentage of soil aggregates were evaluated before and after soil tillage. Soil mobilization improved soil aggregate uniformity and decreased penetration resistance in the 0-0.20 m layer. Coarse soil fraction, moisture and organic carbon positively contributed to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Furrowing; Harrowing; Soil resistance.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100752

Produção de água e sedimentos em bacia representativa do semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Jr,Valdemir P; Montenegro,Abelardo A. A; Silva,Tatiana P. N; Guerra,Sergio M. S; Santos,Eduardo S.
A erosão hídrica é um dos principais processos responsáveis pela degradação física dos solos, em particular em áreas semiáridas, susceptíveis a chuvas de alta intensidade e com limitada cobertura vegetal, principalmente nos períodos secos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar experimentalmente as características hidrossedimentológicas da bacia hidrográfica do Riacho Mimoso, no semiárido pernambucano, no município de Pesqueira, PE. A bacia representativa do Riacho Mimoso apresentou respostas hidrológicas com altos picos de vazão, em seção de controle com regime hidrológico intermitente. A produção de descarga sólida em suspensão do Riacho Mimoso é elevada, tendo-se registrado concentrações de sedimentos de 10,91 e 0,91 t ha-1 ano-1, para os anos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descarga líquida; Sedimentologia; Descarga sólida.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000012

Utilization of bedded cattle confinement for organic manure of maize crop
Provedor de dados: 91
Autores: Mota,Vania C.; Andrade,Ednilton T.; Pinto,Sandra M.; Abreu,Luiz R. de; Leite,Daniel F.
ABSTRACT The use of organic wastes from housing systems in a compost bedded pack barn model could supply much of the fertiliser demand in the farm. Moreover, with the increase in food consumption from sustainable livestock, the use of compost generated in the farm itself becomes economically viable. This study aimed to evaluate the effect of organic manure from bedded cattle confinement applied at different moments on maize crop. The experiment was carried out in a randomized blocks with five treatments and five repetitions. The data were submitted to analysis of variance and the means were compared by Scott-Knott test at p ≤ 0.05. The treatments with addition of fresh compost and mature compost with nitrogen cover had higher production of maize shoot dry...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Dairy cattle; Sustainable livestock; Compost Barn.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800620

Sistema de geoespacialização da demanda de irrigação suplementar para o Estado de Minas Gerais I: descrição
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Marcos O.; Ribeiro,Aristides; Sediyama,Gilberto C.
Com este trabalho objetivou-se desenvolver um sistema automático e monitorado de regionalização da demanda de irrigação suplementar das principais culturas irrigadas no Estado de Minas Gerais, disponibilizando tais informações via rede mundial de computadores (Internet) com três atualizações semanais. O sistema, denominado IRGNET, utiliza dados de estações climáticas automáticas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para estimativa da perda de água pela cultura por evapotranspiração e a reposição da água no solo, pela precipitação. Utilizou-se um sistema de informações geográficas para espacializar e gerar mapas temáticos de evapotranspiração de referência e de precipitação diária do Estado e se desenvolveu um programa computacional para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Sistema de informações geográficas; Internet.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100010

RELAÇÕES ENTRE AS TSM's GLOBAIS E OS VOLUMES DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA PARAÍBA
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes Filho,Manoel F.; Aragão,José Oribe; Srinivasan,Vajapeyam S.
RESUMO Apresenta-se a análise estatística baseada em correlações entre as temperaturas da superfície dos oceanos (TSM's) globais e os volumes dos principais reservatórios (açudes) da Paraíba. Os campos globais dos coeficientes de correlação obtidos referem-se às correlações entre temperaturas médias para o trimestre novembro a janeiro e os volumes dos açudes para cada um dos meses individuais de janeiro a junho, a época chuvosa na região dos reservatórios; os resultados mostram que existem fortes correlações negativas entre as tsm's das regiões do Pacífico, denominadas NINO1+2 e NINO3, e os volumes mencionados. Outra característica apresentada é um cinturão de correlações positivas em ambos os hemisférios, sobre a latitude de 30° norte e sul.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura da superfície do mar (TSM) recursos hídricos; Açudes; Precipitação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100074

Crescimento e produtividade do girassol cultivado na entressafra com diferentes lâminas de água
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mirian de L. O. e; Faria,Manoel A. de; Morais,Augusto R. de; Andrade,Gustavo P.; Lima,Elvis M. de C.
Neste trabalho se utilizaram dados experimentais obtidos na UFLA, no período de março a julho de 2004, com o objetivo de avaliar a produtividade de grãos e de óleo além de outras características agronômicas de dois genótipos de girassol (Helianthus annuus L.): H250 e H251, no período de entressafra; esses dados provieram de quatro experimentos conduzidos com tratamentos de lâminas de água referentes à reposição pela irrigação por gotejamento, de 0 (L0), 75 (L1), 100 (L2) e 130% (L3) da evapotranspiração estimada para a cultura correspondendo, respectivamente, às lâminas de água de 117,20, 350,84, 428,70 e 522,14 mm. A produtividade de grãos e de óleo, a altura das plantas e o diâmetro dos capítulos, aumentaram em função do aumento das lâminas de água,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oleaginosa; Produtividade; Irrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500006

Viabilidade de inserção dos efeitos da uniformidade de irrigação em modelos de crescimento de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Mantovani,Everardo C.; Frizzone,José A.
Os experimentos que compõem o presente estudo, foram conduzidos para as culturas do milho e do feijão, ensejando a avaliação do efeito da uniformidade de aplicação de água na produção das culturas. Para cultura do milho, os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação e duas uniformidades de aplicação, uma alta (CUC &gt; 82%) e outra baixa (CUC &lt; 67%) e, no feijão, de quatro uniformidades de aplicação de água (CUC - 94,1, 85,6, 65,6 e 57,9%). Ajustou-se uma equação de regressão para os valores da produtividade da cultura do milho em função da lâmina d’água, para os tratamentos com alta uniformidade, enquanto para os de baixa uniformidade na cultura do milho e para todos os tratamentos na cultura do feijão não foi possível ajuste, observando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Cultura do milho e do feijão; Modelos de simulação de crescimento; CUC.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300005

Ammonia emissions from a naturally and a mechanically ventilated broiler house in Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Mendes,Luciano B.; Tinoco,Ilda F. F.; Ogink,Nico W. M.; Rocha,Keller S. O.; Osorio S.,Jairo A.; Santos,Marilú S.
This study was conducted with the aim of monitoring NH3 emissions from a mechanically and a naturally ventilated broiler house (MVB and NVB, respectively) and calculate their ammonia emission factors (fNH3). Bird stocking density was 13.5 and 11.1 birds m-2 for the MVB and NVB, respectively. The marketing age was 43 days and bedding consisted of dried coffee husks in its first time of use. Ventilation rates were calculated with the metabolic carbon dioxide mass balance method. Values of fNH3 were 0.32 ± 0.10 and 0.27 ± 0.07 g bird-1 d-1 for the MVB and NVB, respectively, and are in agreement to what was presented in other studies performed under similar conditions. The fNH3 estimated on yearly basis was 58 g bird-place-1 year-1. It was concluded that the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emission factor; Inventory; Ventilation rate; Tropical conditions.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100013

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,José Elenildo; Mendonça,Izaque F. C. de; Santos,Rivaldo Vital dos.
RESUMO Dois procedimentos de cálculo da condutividade hidráulica do solo saturado, medida pelo método do poço na presença do lençol freático, são analisados e discutidos, cujos resultados mostraram não haver diferença significativa entre eles; entretanto, o método com a regressão do tipo exponencial apresenta a vantagem de evitar o uso de tabelas, além de ser mais apropriado para cálculos através do uso de programas computacionais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Método do poço; Parâmetros empíricos.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100113

Métodos de estimativa de precipitação máxima para o Estado de Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Antonini,Jorge C. dos A.; Fioreze,Ana P.; Silva,Mellissa A. S. da.
A ausência de estações pluviográficas e de séries históricas longas tem levado os engenheiros a utilizarem de relações que permitam a estimativa da chuva crítica de projeto, com base em dados de pluviômetros. Com o objetivo de avaliar o desempenho das metodologias da desagregação, isozonas e de Bell, empregadas na estimativa das precipitações máximas associadas a uma duração e freqüência, empregaram-se séries históricas diárias de chuva disponíveis para alguns municípios do Estado de Goiás. Avaliou-se o desempenho dos modelos através do coeficiente de Willmott que permite a análise porcentual dos desvios entre os valores estimados e os obtidos pelas relações precipitação-duração-frequência, ajustadas a partir de pluviogramas. Dentre as metodologias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva intensa; Desagregação; Isozonas; Modelo de Bell.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600008

Trends of rainfall and temperature in Northeast Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Ailton A. de; Montenegro,Abelardo A. de A.; Silva,Hernande P. da; Lopes,Iug; Morais,José E. F. de; Silva,Thieres G. F. da.
ABSTRACT For climate change scenarios, there is a high degree of complexity, with impacts on the future availability of water resources. In this context, studies related to changes in rainfall time series are essential in order to identify environmental vulnerability. The objective of this study was to analyze trends in the rainfall regime, number of rainy days and temperature for stations located at different continentality and altitude conditions in Northeast Brazil. Meteorological data of the Instituto Nacional de Meteorologia were used, being classified according to the location in relation to the continent: coastal strip (14 stations), strip of 150-300 km up to 300 m altitude (14 stations) and above 300 m (five stations), between 400 and 600 km from...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Continentality; Rainfall modeling; Climate variability.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100015

Modelagem e análise de um sistema de controle automático da altura de corte em colhedoras
Provedor de dados: 91
Autores: Rafull,Leidy Z. L.; Queiroz,Daniel M. de; Souza,Cristiano M. A. de; Pinto,Francisco de A. de C.
Neste estudo, desenvolveu-se um modelo de simulação para analisar a dinâmica de um sistema a fim de controlar automaticamente a altura de corte em colhedoras. Este modelo foi implementado com base nas equações diferenciais, que descrevem a dinâmica da plataforma de corte, o comportamento do sistema hidráulico e o controlador. O sistema de controle realimentado simulado foi constituído de uma célula de carga, destinada a medir a força de contato entre o solo e o mecanismo de corte, um controlador PID e um sistema hidráulico de atuação, composto de uma válvula proporcional direcional de quatro vias e um atuador. Analisou-se a influência da velocidade de deslocamento da máquina (1,0, 1,5 e 2,0 m s-1), da pressão de suprimento do sistema hidráulico (6,8, 13,7...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Controlador PID; Válvula proporcional de 4 vias.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300031

Estimativa da produção de sedimentos em função da mudança de uso e cobertura do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Galharte,Caroline A.; Villela,João M.; Crestana,Silvio.
Os processos de mudança de uso e cobertura do solo despertam grande preocupação quanto a se compreender e melhor planejá-los a fim de evitar impactos, como perda da biodiversidade, erosão do solo e contaminação dos recursos hídricos. O trabalho propõe estimar a produção de sedimentos em cenários da microbacia hidrográfica do ribeirão das Guabirobas, localizada no município de São Carlos, SP. Para isto foi aplicado o modelo de simulação espacial CLUE-S (Conversion of Land Use and its Effects at Small Region Extent), com o objetivo de gerar cenários para o ano de 2025 da área de estudo. A posteriori, foi estimada a produção de sedimentos desses cenários com o auxílio do modelo de simulação SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Dois cenários foram simulados:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mudança da paisagem; Agricultura; Modelagem; Simulação; Erosão do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200010

Number of leaves and phenology of rice hybrids simulated by the SimulArroz model
Provedor de dados: 91
Autores: Ribas,Giovana G.; Streck,Nereu A.; Duarte Junior,Ary J.; Nascimento,Moises F. do; Zanon,Alencar J.; Silva,Michel R. da.
ABSTRACT Process-based-models can predict leaf and reproductive development of agricultural crops. The objective of this study was to calibrate and evaluate the SimulArroz model in simulating the number of leaves on the main culm and the phenology of three hybrid rice cultivars in Rio Grande do Sul, Brazil. Field experiments were conducted in Santa Maria, Cachoeirinha, Uruguaiana and Santa Vitória do Palmar, in Rio Grande do Sul state, in two growing seasons. Observations were made to determine the number of leaves in the main culm through the Haun scale and the phenology of three hybrid cultivars (PRIME CL, INOV CL and QM 1010 CL) and a conventional rice cultivar used as a control (IRGA 424). The calibration of the SimulArroz model was efficient for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Haun stage; Thermal time.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400221

Desenvolvimento e simulação de um sistema avançado de controle ambiental em cultivo protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Romanini,Carlos E. B.; Garcia,Angel P.; Alvarado,Leonardo M.; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.
A produção em ambientes protegidos é uma técnica por meio da qual se objetiva proteger flores e hortaliças contra a ação dos elementos meteorológicos que a afetam, além de permitir ambientes favoráveis de produção durante todo o ano, com vantagens produtivas e comerciais. Um fator importante da produção em estufas é o controle da temperaturae da umidade relativa do ar. A automação do controle do ambiente possibilita o aumento da qualidade dos produtos, maior eficiência e uso racional dos recursos. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um sistema de controle de temperatura e umidade relativa do ar para o protótipo de uma ambiente protegido em escala reduzida, utilizando-se dos conceitos da lógica Fuzzy. As variáveis de entrada foram a temperatura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microclima; Ambiente protegido; Inferência Fuzzy.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100009

Empirical models in the description of prickly pear shoot (Nopal) drying kinetics
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Emmanuel M.; Silva,Wilton P. da; Gomes,Josivanda P.; Silva,Cleide M. D. P. da S. e; Formiga,Anderson dos S.; Costa,Franciscleudo B. da.
ABSTRACT The objective of this study was to describe the technological process involved in the drying kinetics of fresh-cut prickly pear shoots through numerical and analytical solutions. Shoots of two different prickly pear species were used, ‘Gigante’ and ‘Miúda’. Drying was performed at different temperatures (50, 60, 70 and 80 °C) and weighing procedures were made continuously. The experimental data were expressed as moisture ratio. The Page model showed the best fit to the drying kinetics of minimally processed ‘Gigante’ and ‘Miúda’ prickly pear shoots, with the best coefficients of determination and Chi-square. Peleg and Wang &amp; Singh models can not be used to simulate the drying of ‘Gigante’ and ‘Miúda’ prickly pear shoots within the evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; Opuntia; Nopalea; Minimal processing.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100798

Energy performance of a production system of eucalyptus
Provedor de dados: 91
Autores: Romanelli,Thiago L.; Milan,Marcos.
Maximizing yields is opposed to the goal of minimizing the use of inputs. In the context of system rationalization, the addition of non-economic parameters in the decision making and the magnitude of eucalyptus plantation in Sao Paulo State, Brazil led to this study. The objective was to establish the flows and to evaluate the performance of energy transformations on eucalyptus production. The evaluated system presented three alternatives of soil acidity management: lime, ash and sludge application. The applied indicators were energy return on investment, energy intensity and energy balance, which meant, respectively, the return over energy investment, the energy content of biomass and the energy obtained per area. For the basic scenario, lime, EROI was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustainability; Environmental analysis; EROI; Energy balance.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800015

Doses and forms of Azospirillum brasilense inoculation on maize crop
Provedor de dados: 91
Autores: Santini,José M. K.; Buzetti,Salatiér; Teixeira Filho,Marcelo C. M.; Galindo,Fernando S.; Coaguila,Daniel N.; Boleta,Eduardo H. M.
ABSTRACT In search of a more sustainable agriculture, the use of beneficial microorganisms has been highlighted, because they are low-cost and can reduce the use of fertilizers and increase grain yield. The present study aimed to evaluate the efficiency of A. brasilense inoculation and the best form and dose of inoculation in maize, measuring the impact on some physical characteristics and on its nutrition. The experiment was conducted in a greenhouse, in Ilha Solteira, SP, Brazil, in a completely randomized design, with four replicates and eight treatments: 1) control; 2) Seed 1x; 3) Seed 2x; 4) Soil 1x; 5) Soil 2x; 6) Leaf 1x; 7) Leaf 2x; 8) Seed 1x + Leaf 1x, respectively representing in each treatment the site and dose of application (1x, dose...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diazotrophic bacteria; Plant growth promoters; Plant nutrition; Zea mays L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600373

Thermal comfort monitoring in aviaries by a real-time data acquisition system
Provedor de dados: 91
Autores: Camargo,Tiago F. B.; Silva,Robson L.; Higa,Márcio; Coutinho,Mônica R.; Oliveira,Júlio C. D. de; Conceição,Wagner A. dos S.
ABSTRACT Thermal comfort inside broiler husbandry facilities is essential in obtaining good results in the production activity. Assessment of adequate thermodynamic conditions requires measurement and control, usually implying costs and specialized maintenance. The objective of this research was to monitor the temperature, relative humidity and air speed distributions by a developed low-cost, open-source and easy-to-use measurement system, using Arduino (hardware) and Scilab (software) for real-time data acquisition. Sensors were installed in a real facility (Cianorte, PR), with measurements for internal ambient (20 sensors for temperature/relative humidity, and two sensors for differential pressure, respectively 0.5 and 1.5 m high) and external ambient...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Measuring system; Ventilation; Computational fluid dynamics; Poultry production.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900694

Produção de feijão caupi em função da salinidade e regulador de crescimento
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Alves,Rita de C.; Lima,Luan A.; Santos,Sandy T. dos; Régis,Lúcia R. de L.
RESUMOO uso eficiente de água salina depende da tolerância da cultura e da adoção de tecnologia que reduzam o efeito da salinidade. O trabalho foi desenvolvido em Mossoró-RN, para avaliar o uso do bioestimulante Stimulate® e da salinidade na cultura do feijão caupi. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 × 4, sendo quatro concentrações salinas na água de irrigação (0,5; 2,0; 3,5 e 5,0 dS m-1) e quatro de bioestimulante aplicadas através de pulverização (0; 0,5; 1,0 e 1,5 L ha-1), com quatro repetições. Foram analisadas as seguintes variáveis: número de vagens por planta, comprimento das vagens, número de grãos por vagem, produção de grãos e índice de colheita. A análise estatística dos dados revelou que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp.; Estresse salino; Fitorreguladores.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101049

Rendimento de maxixe em solo arenoso em função de doses de esterco bovino e biofertilizante
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ademar P. de; Silva,Ovídio P. R. da; Bandeira,Natália V. da S.; Silva,Damiana F. da; Silva,Juliete A.; Pinheiro,Suany M. G.
Este trabalho foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, entre janeiro a junho de 2013, com o objetivo de avaliar a produtividade de frutos de maxixe adubado com esterco bovino e biofertilizante, em delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 2, com os fatores cinco doses de esterco bovino (0, 15, 30, 45 e 60 t ha-1) e presença e ausência de biofertilizante no solo. As doses de 26,3 e 27,7 t ha-1 de esterco bovino foram responsáveis pelas máximas produtividades comerciais de frutos de maxixe de 12,4 e 10,0 t ha-1, respectivamente, com e sem biofertilizante. A dose de esterco responsável pela máxima produção de frutos na presença do biofertilizante se correlacionou com 18,6 g dm-3 de matéria orgânica residual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis anguria L.; Adubação orgânica; Produção de frutos; Matéria orgânica residual.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100006

Controlling factors of ‘Caatinga’ and sugarcane evapotranspiration in the Sub-middle São Francisco Valley
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Herica F. de S.; Moura,Magna S. B. de; Silva,Thieres G. F. da; Rodrigues,Carlos T. A.
ABSTRACT In the Sub-middle São Francisco Valley, the main controlling factors of ‘Caatinga’ and irrigated sugarcane ETr were investigated in this study. Between 2015 and 2016, environmental variables were measured by sensors coupled to two micrometeorological towers, one in the preserved ‘Caatinga’ and the other in an irrigated sugarcane crop. Soil moisture and vegetation cover index were also evaluated and biometric data were obtained only in the sugarcane. Actual evapotranspiration was determined based on the latent heat flux, by the energy balance method. Therefore, the ratio between actual and reference evapotranspiration was calculated. Response variables were formed by the actual evapotranspiration and by its ratio with the reference...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correlation; Micrometeorological variables; Growth.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400225

Urban solid waste in the production of Lafoensia pacari seedlings
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Alan H. M. de; Marzola,Leticia B.; Melo,Lucas A. de; Leles,Paulo S. dos S.; Abel,Elton L. S.; Alonso,Jorge M.
ABSTRACT This study aimed to verify the potential of urban solid wastes as substrate for production of seedlings of Lafoensia pacari. Five treatments were tested, four with solid wastes and one standard substrate, namely: sewage sludge from Alegria Wastewater Treatment Plant (WTP); sewage sludge from Ilha do Governador WTP; sewage sludge from Sarapuí WTP; domestic garbage compost (Fertlurb); and a commercial substrate made of biostabilized pine bark (standard substrate). The wastes received 20% (in volume) of shredded coconut fiber. At 105 days after sowing, the seedlings were evaluated for different quality parameters. Seedlings produced with Sarapuí WTP sewage sludge showed the best results in all the parameters, followed by seedlings produced with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sewage sludge; Urban waste; Biosolid.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200083

Comportamento contrátil de barreiras selantes de solo estabilizado para base de lagoas de tratamento
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Otoniel P. da; Lollo,José A. de.
Barreiras selantes são dispositivos de proteção do subsolo em áreas de disposição de resíduos. No ambiente rural podem ser de grande utilidade para impermeabilização de fundo de lagoas de tratamento de resíduos porém sua construção deve ser simples e de baixo custo. Uma solução interessante é se usar, nesses casos, o solo local com pequena adição de cal ou cimento, de forma a atingir as propriedades de interesse. Um cuidado especial diz respeito ao comportamento contráctil desses materiais, que poderá comprometer seu uso. O presente trabalho apresenta resultados de ensaios de retração em laboratório em corpos-de-prova de solo arenoso, estabilizado com cal e cimento. As alterações na estrutura das misturas com o tempo foram verificadas com uso de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Barreiras de solo; Solo arenoso fino; Retração de solos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100015

Modelo de previsão de rendimento de culturas de sequeiro, no semi-árido do Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Guedes,Maria J. F.; Lima,Wagner F. A.; Campos,João H. B. C.
Em sistema de sequeiro, o rendimento das culturas é altamente dependente das interações entre suas fases fenológicas e as variações climáticas provocadas principalmente pela irregularidade do regime pluviométrico. Nesse estudo foram utilizadas as anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) dos oceanos Atlântico e Pacífico e os rendimentos anuais das culturas de feijão, milho, algodão herbáceo e mandioca, cultivadas em sistema de sequeiro no Nordeste do Brasil, nos anos agrícolas de 1974 a 1996. Obtiveram-se modelos de previsão de rendimento das culturas de sequeiro em função dos fenômenos oceânicos El Niño e Dipolo do Atlântico, utilizando-se apenas as anomalias significativas de TSM dos oceanos Atlântico e Pacífico, caracterizadas pelos picos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anomalias de TSM; Rendimento de culturas; Modelo de previsão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100015

Adaptação metodológica no cálculo de cargas contaminantes de fósforo em bacias hidrográficas gaúchas
Provedor de dados: 91
Autores: Gebler,Luciano; Louzada,José A. S.; Bertol,Ildegardis; Ramos,Roger R.; Miquelluti,David J.; Schrammel,Bruna M.
O fósforo em excesso no ambiente pode provocar diversos impactos negativos, com especial referência à qualidade das águas. Por isso, é necessária a adequação de metodologias para a avaliação de seu risco em relação aos recursos hídricos enfatizando, na escala de uma bacia hidrográfica, as fontes difusas agrícolas, que impõem maior dificuldade de estimativa. O objetivo deste trabalho é propor uma adaptação metodológica para quantificar o arraste de fósforo reativo dissolvido e total em áreas agrícolas, com base na influência de culturas arbóreas, de porte herbáceo e de campo nativo, além do seu manejo no Estado do Rio Grande do Sul. A metodologia utilizada foi o estudo do arraste do fósforo reativo de parcelas cobertas por diferentes culturas agrícolas e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Licenciamento ambiental; TMDL; Contaminação agrícola.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700010

Respuesta del duraznero a diferentes patrones de aplicación del agua
Provedor de dados: 91
Autores: Morales,Pablo; García-Petillo,Mario; Hayashi,Raquel; Puppo,Lucía.
Se realizó un experimento durante tres años (2004/05 a 2006/07) sobre un monte de duraznero recién implantado en el sur de Uruguay. Se aplicaron cinco tratamientos de riego: secano (T1), goteros de 1,6 L h-1 a 0,4 m (T2), goteros de 4 L h-1 a 1 m (T3), microjets de 21 L h-1 a 5 m (T4) y goteros de 2 L h-1 a 1 m, dos líneas por fila (T5), en un diseño experimental en cuadro latino. Las parcelas eran de siete plantas en un marco de plantación de 2,5 x 4,5 m. En todos los tratamientos con riego se aplicó la misma dosis de agua, de forma de cubrir el 100% de la ETc. El porcentaje de volumen de suelo mojado fue de 16, 18, 22 y 44% para los tratamientos T2, T3, T4 y T5 respectivamente. En las variables peso de poda, potencial hídrico foliar y xilemático,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Patrones de mojado; Prunus persica; Riego localizado; Volumen de suelo mojado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100003

Mapeamento de áreas aluvionares no semiárido brasileiro por meio de dados colaterais e imagens orbitais
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Helio L.; Cabral,Jaime J. da S. P.; Araújo Filho,José C. de; Montenegro,Suzana M. G. L.
A região semiárida do Brasil possui grande potencial para armazenamento de água em áreas aluvionares, podendo potencializar a pequena agricultura. Verifica-se a necessidade de uma metodologia para mapeamento dessas áreas, com o objetivo de futuros estudos in loco para implantação de barragens subterrâneas e manejo correto dos solos aluvionares. Neste sentido, objetivou-se a aplicação de imagens Landsat- Mapeador Temático 5 em conjunto com dados colaterais, como a rede de drenagem, mapa de classes de solo e mapa de relevo para auxiliar na classificação de terraços aluviais. Teve-se, como área de estudo, a bacia do Rio Pajeú, no sertão do estado de Pernambuco. Buscou-se também, por meio de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), a avaliação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos aluviais; Classificação supervisionada; Sensoriamento remoto; Relevo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700011

Growth and gas changes of melon seedlings submitted to water salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valéria F. de O.; Costa,Caciana C.; Diniz,Genilson L.; Santos,João B. dos; Bomfim,Marinês P.; Lopes,Kilson P.
ABSTRACT The melon is an outstanding fruit crop in Brazil, mainly in the Northeast region due to favorable conditions for cultivation. Water salinity affects the growth and production of several species, but there is tolerance among cultivars of the same species. The objective of this study was to evaluate the growth and gas exchange in melon seedlings subjected to water salinity. Experiment was carried out in a greenhouse belonging to the Center of Sciences and Agri-Food Technology, Federal University of Campina Grande, Pombal, PB, Brazil, from September to October 2016. The experimental design was a randomized complete block design in a 6 x 5 factorial scheme, with four replicates, for six cultivars of melon (Natal, Solares, Goldex, Iracema, Mandacaru...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Cultivars; Physiology.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200090

Acumulação de nitrogênio e carbono no solo pela adubação orgânica e mineral contínua na cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Celsemy E.; Cantarutti,Reinaldo B.
No presente trabalho, avaliou-se o efeito do uso contínuo das adubações orgânica e mineral na cultura do milho e sobre a acumulação e a disponibilidade do nitrogênio em um Argissolo Vermelho-Amarelo. Estudou-se a produção de milho em função das doses de 0 e 40 m³ ha-1 ano-1 de composto orgânico (palhada de soja e feijão com esterco bovino), combinadas com 0, 250 e 500 kg ha-1 ano-1 da fórmula 4-14-8 aplicados no plantio, e 0, 100 e 200 kg ha-1 ano-1 de sulfato de amônio em cobertura. O uso contínuo da adubação orgânica aumentou a produtividade de milho com o efeito da adubação química sendo menos expressivo. Observou-se, ainda, aumento do C total. Com base nos resultados observados, pôde-se concluir que o uso contínuo da adubação orgânica proporcionou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono orgânico; Ensaio de longa duração; Adubação contínua.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100006

Hygroscopic behavior of lyophilized acerola pulp powder
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Luciana C.; Costa,José M. C. da; Afonso,Marcos R. A.
ABSTRACT Powder products are characterized by their practicality and long life. However, fruit powders have high hygroscopicity and tend to agglomerate due to its hydrophilic nature. The isotherms of equilibrium moisture content apply to the study of dehydrated food preservation potential. Acerola is a nutritionally rich fruit, with great economic and industrial potential. The objective of this study was to analyse acerola powder adsorption isotherms obtained by lyophilization and characterize the powder obtained from lyophilized acerola pulp. Analysis of hygroscopicity, solubility and degree of caking were performed. Isotherms were represented by the mathematical models of GAB, BET, Henderson and Oswin, at temperatures of 25, 35 and 45 °C. According to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malpighia glabra; Hygroscopicity; Drying.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300269

Potencialidades da metacaolinita e do tijolo queimado moído como substitutos parciais do cimento Portland
Provedor de dados: 91
Autores: Farias Filho,João de; Rolim,Joselma Santos; Toledo Filho,Romildo Dias.
Avalia-se, neste trabalho, a potencialidade do uso da metacaolinita e dos resíduos de produção de tijolos cerâmicos queimados finamente moídos, como substitutos parciais do cimento Portland. Os materiais foram caracterizados física, química e mineralogicamente, além de determinado o índice de atividade pozolânica com cimento Portland. A evolução da resistência a compressão e a flexão das argamassas foi avaliada até as idades de, respectivamente, 365 e 208 dias. As porcentagens de substituição do cimento Portland, em peso, pelos materiais pozolânicos, variaram de 20 a 50%, enquanto o fator água/cimento variou de 0,37 a 0,45. Os resultados obtidos indicaram que a metacaolinita e o tijolo moído queimado possuem elevada atividade pozolânica e que a resistência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cimento Portland; Metacaolinita; Argamassa; Resistência a compressão; Resistência a flexão.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300021

Avaliação do desempenho de ensaio não destrutivo em vigas de madeira de Eucalyptus citriodora e Pinus elliottii
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Raquel; Bartholomeu,André.
A madeira sempre foi e continua sendo importante material, quer seja para uso na construção civil ou na confecção de móveis; entretanto, o Brasil sempre foi marcado pelo desmatamento indiscriminado e pela falta de preocupação com a preservação e recuperação das espécies nativas. Esta devastação se deve a vários fatores, dentre eles, a falta de preparo técnico da indústria madeireira. Aliado a isto, a falta de conhecimento do material, por parte dos profissionais que se utilizam da madeira, faz com que haja tendência de se utilizar as mesmas espécies até seu total desaparecimento. Neste cenário, surge a perspectiva do uso das espécies de reflorestamento e, com ela, um desafio: conhecer e divulgar suas características e possibilidades de emprego. Neste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaios não destrutivos; Ultra-som; Caracterização da madeira; Eucaliptus; Pinus.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200023

Avaliação hidráulica de um simulador de chuvas pendular
Provedor de dados: 91
Autores: Montebeller,Claudinei A.; Carvalho,Daniel F. de; Alves Sobrinho,Teodorico; Nunes,Antonio C. da S.; Rubio,Emiliane.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o diâmetro médio de gotas, a intensidade de precipitação e a uniformidade de distribuição de um simulador de chuvas, para diferentes combinações de diâmetro de bico e pressão de serviço. Após ter sido realizado o teste de diâmetro médio de gotas, foi utilizado um programa computacional, para se avaliar a relação entre a energia cinética da chuva simulada pelo equipamento e a energia da chuva natural; além disso, realizaram-se, também, testes de intensidade de precipitação e uniformidade de distribuição. Os resultados mostraram que a relação da energia cinética da chuva produzida pelo simulador e a energia cinética da chuva natural, apresentou valores acima de 75% quando foi utilizado o bico VeeJet 80.150, para todas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltrômetro de aspersão; Diâmetro de gota; Intensidade de precipitação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100001

Estimativa da produtividade do milho em função da disponibilidade hídrica em Guarapuava, PR, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Wagner,Marcus V.; Jadoski,Sidnei O.; Maggi,Marcio F.; Saito,Larissa R.; Lima,Adenilson dos S.
Com este trabalho objetivou-se estimar o potencial médio de produção da cultura do milho em função das variações da disponibilidade hídrica considerando-se a realização da semeadura em diferentes momentos dentro do período recomendado para o município de Guarapuava, Estado do Paraná. Os estudos foram realizados com base na série ininterrupta de dados climáticos do período de 1984 a 2007. A duração do ciclo da cultura foi calculada pelo acúmulo de soma térmica e a disponibilidade de água avaliada pelo balanço hídrico da cultura, ponderando-se a distribuição da precipitação pluvial e a evapotranspiração da cultura. A probabilidade de redução de produtividade de grãos por deficiência hídrica foi estimada considerando-se a porcentagem de redução de produção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação pluvial; Deficiência hídrica; Produção de grãos; Zea mayz L.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200008

Temporal variability of nitrogen and phosphorus concentrations in a German catchment: water sampling implication
Provedor de dados: 91
Autores: Pott,Cristiano A.; Jadoski,Sidnei O.; Schmalz,Britta; Hörmann,Georg; Fohrer,Nicola.
Daily time series were used to verify the temporal variability and to characterize the nitrogen (N) and phosphorus (P) pollution in a 462 km² catchment of the Stör river, a typical rural lowland catchment in Germany. Also, this study aimed to identify the best sampling frequency of pollution by N and P. Total phosphorus (TP), soluble orthophosphate-phosphorus (PO4-P), particulate-phosphorus (PP), total nitrogen (TN), nitrate-nitrogen (NO3-N) ammonium-nitrogen (NH4-N) and total suspended sediment (TSS) were analysed. Daily monitoring from August 8, 2009 until August 10, 2011 was conducted with an automatic water sampler at the outlet of the catchment. The results show a seasonal variability of water quality parameters with more N and P concentration in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Nitrate; Phosphate; Autocorrelation; Automatic water sampler; Seasonal variability.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800005

Teores de metais pesados no solo e em girassol adubado com lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Altina L.; Sampaio,Regynaldo A.; Junio,Geraldo R. Zuba; Carneiro,João P.; Fernandes,Luiz A.; Rodrigues,Márcio N.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os teores de metais pesados no solo e em plantas de girassol adubadas com doses de lodo de esgoto. O experimento foi desenvolvido em Cambissolo Háplico, no período de abril a setembro de 2011. Os tratamentos, distribuídos no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, corresponderam a um tratamento com adubação química e cinco doses de lodo de esgoto aplicadas com base nos teores de N do resíduo e na exigência de N do girassol (0; 4,84; 9,68; 19,36 e 29,04 t ha-1, em base seca). Os teores de Zn no solo e na planta foram maiores nos tratamentos com a aplicação de lodo de esgoto quando comparados com a adubação química. A aplicação de lodo de esgoto resulta em aumento nos teores de Cu, Ni e Pb no solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Biossólido; Adubação orgânica; Poluição do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300008

Storage of cut Heliconia bihai (L.) cv. Lobster Claw flowers at low temperatures
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Andreza S.; Nogueira,Luis C.; Santos,Venézio F. dos; Camara,Terezinha R.; Loges,Vivian; Willadino,Lilia.
The postharvest conservation of cut Heliconia flowers is an important factor to the success of commercialization, especially with regard to exportation. In the present study, the maximal storage time of cut inflorescences of Heliconia bihai cv. Lobster Claw at two different temperatures (12 and 19 °C) was evaluated and compared to laboratory conditions (25 °C, control treatment). Changes in visual quality, fresh weight and bract color (L*, a* and b*) were determined. The visual quality of the inflorescences and fresh weight decreased with time in all treatments. Symptoms of chilling injury were observed on the inflorescences stored at 12 °C for six and eight days. Bract color was not affected by temperature, storage time or the senescence process. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chilling injury; Colorimetry; Senescence; Tropical flower; Vase life.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900013

Erosive rainfall in Rio do Peixe Valley in Santa Catarina, Brazil: Part I - Determination of the erosivity index
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.; Pola,Augusto C.; Ladwig,Nilzo I.; Schwalm,Hugo.
ABSTRACT This study aimed to determine the rainfall erosivity index in the Valley of Rio do Peixe, in the state of Santa Catarina, Brazil. The data series of three rain gauge stations in the cities of Campos Novos, Videira, and Caçador were used to determine the rainfall erosivity based on the EI30 index and to adjust the equations in order to estimate the EI30 value from the rainfall coefficient. On average, it was observed that erosive rains represents 81.4-88.5% of the annual precipitation. The adjusted equations can be used to estimate rainfall erosivity in locations with only rainfall data. The regional equation specified for the erosivity estimation is EI30 = 74.23 Rc0.8087. The R factor is 8,704.8; 7,340.8; and 6,387.1 MJ mm ha-1 h-1 year-1 for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil loss; Soil conservation; Water erosion; Precipitation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100774

Medida de regularidade do espaçamento de plantas de milho em diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Storck,Lindolfo; Modolo,Alcir J.; Brum,Betania; Trogello,Emerson; Franchin,Marcia F.; Adami,Paulo F.
Objetivou-se, neste estudo, obter a medida de regularidade (MR) do espaçamento entre plantas de milho e o número ótimo de plantas em sequência para estimar a MR em diferentes sistemas de manejo. No primeiro estudo foram avaliados os efeitos de quatro manejos da palha em parcelas principais, dois mecanismos sulcadores (disco duplo e haste sulcadora) em subparcelas e duas velocidades da máquina (4,5 e 7,0 km h-1) em subsubparcelas e no segundo se avaliaram quatro intensidades de pastejo em parcelas principais além de dois mecanismos sulcadores, em subparcelas. Foram avaliadas a produção de grãos e a distância entre as 40 plantas consecutivas no primeiro estudo e 18 plantas no segundo. Em cada unidade experimental foi calculada a média da distância entre as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dossel de plantas; Uniformidade de distribuição; Controle de qualidade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100039

Isotherms and thermodynamic properties of water adsorption in ‘Cumari-do-Pará’ pepper seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Karen C.; Silva,Hellismar W. da; Silva,Isneider L.; Santos,Samuel G. F. dos; Silva,Daniel P. da; Rodovalho,Renato S.
ABSTRACT Studies related to water sorption in seeds are essential for the design and optimization of storage systems. The objective of this research was to determine and model the adsorption isotherms and calculate the latent heat of water vaporization, differential enthalpy and entropy, the isokinetic theory and Gibbs free energy for ‘Cumari-do-Pará’ pepper seeds. The equilibrium moisture contents were obtained by the static gravimetric method at temperatures of 30, 35 and 40 °C and water activities between 0.290 and 0.900 (decimal). The Chen-Clayton model is the one that best represents the water adsorption isotherms in ‘Cumari-do-Pará’ pepper seeds under the studied conditions, with 9.94% mean relative error, 0.40 mean estimated error and random...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum chinense L.; Hygroscopicity; Latent heat; Isokinetic.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400280

Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e da produtividade em um Latossolo Bruno distrófico da região de Cascavel, PR
Provedor de dados: 91
Autores: Johann,Jerry A.; Opazo,Miguel A. U.; Souza,Eduardo G. de; Rocha,Jansle V.
Através de técnicas de geoestatística foram confeccionados mapas de contorno, produzidos por interpolação através da krigagem ordinária representando, desta forma, a variabilidade espacial dos atributos físicos densidade do solo [kg dm-3], teor de água do solo [g g-1] e resistência mecânica a penetração [MPa] nas camadas de 0-10,10-20 e 20-30 cm de profundidade, além da produtividade de soja [t ha-1]. Os atributos do solo e a produtividade se derivaram de um plano de amostragem estratificada sistemática desalinhada, do ano agrícola 1998/99, subdividido em parcelas sem manejo localizado (SML) e parcelas com manejo localizado (CML). De maneira geral, os mapas de produtividade apresentaram um padrão de variabilidade semelhante quanto à distribuição na área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Geoestatística; Soja.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200008

Estimativa do risco de sodificação de solos de Pernambuco pelo uso de águas salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Freire,Maria B. G. dos S.; Ruiz,Hugo A.; Ribeiro,Mateus R.; Ferreira,Paulo A.; Alvarez V.,Víctor H.; Freire,Fernando J.
Com o objetivo de se avaliar o risco de sodificação em solos irrigados com águas de diferentes condutividades elétricas (CE) e relações de adsorção de sódio (RAS), realizou-se um ensaio como permeâmetros de coluna vertical e carga constante. Os tratamentos corresponderam a nove amostras de solo e soluções percolantes com três CE (175, 500 e 1.500 mS cm-1) e seis RAS (de 0 a 30 para solos arenosos, de 0 a 25 para solos de textura média e de 0 a 15 para solos de textura argilosa). Inicialmente, realizou-se o ajuste da relação Na:Ca no complexo de troca catiônico dos solos, utilizando-se soluções na concentração de 50 mmol c L-1, nos níveis de RAS descritos; em seguida, iniciou-se a passagem das soluções de diferentes CE porém mesma RAS até escoamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica; Relação de adsorção de sódio; Sódio trocável.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200007

Simultaneous optimization of coffee quality variables during storage
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Giselle F. de; Rosa,Sttela D. V. F. da; Cirillo,Marcelo A.; Malta,Marcelo R.; Clemente,Aline C. S.; Borém,Flávio M.
ABSTRACT The objective of the study was to use methodology of simultaneous optimization of multiple responses applied to an experimental design to determine the best combination of storage period and conditions for preservation of coffee beans. Coffea arabica L. fruits were harvested in the ripe stage of maturation, processed using wet and dry methods, and dried to 11% (wet basis) moisture content. Part of the beans was hulled, while the other part was hulled only after the beans were stored under two different environmental conditions: cooled air at 10 ºC with 50% relative humidity; and at 25 ºC without controlling the relative humidity. Samples were taken at 3, 6, and 12 months intervals in order to evaluate quality. The data were submitted to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Processing; Hulling.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100056

'Tommy Atkins' mango yield and photosynthesis under water deficit in semiarid region of Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Marcelo R. dos; Martinez,Mauro A.; Donato,Sérgio L. R.; Coelho,Eugênio F.
The aim of this study was to evaluate the 'Tommy Atkins' mango yield and photosynthesis in regulated deficit irrigation (RDI) in semiarid conditions of Bahia, Brazil. The experimental design was a randomized block with five treatments and six replications: T1, irrigation supplying 100% crop evapotranspiration (ETc) in phases: I (beginning of flowering to early fruit growth), II (start of expansion until early physiological maturity) and phase III (physiologically mature fruits); T2, RDI with 50% ETc in phase I; T3, RDI with 50% ETc in phase II; T4, RDI with 50% ETc in phase III; T5, No irrigation. The soil water deficit causes a reduction in photosynthesis. Mango yield in treatment 4 was approximately 5.5 and 2 times greater than in treatments 5 and 2,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera; Water use efficiency; Regulated deficit irrigation; Partial root zone drying.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900004

Influência das atividades antrópicas na qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Salitre
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Luiza T. de L.; Srinivasan,Vajapeyam S.; Silva,Aderaldo de S.; Gheyi,Hans R.; Galvão,Carlos de O.; Hermes,Luiz C.
Avaliar os impactos das atividades agrícolas sobre a qualidade das águas da bacia hidrográfica do Rio Salitre, foi o objetivo deste estudo. Para isto, 92 fontes hídricas localizadas em áreas irrigadas ou não, foram analisadas nos períodos de chuva e sem chuva de 2001, avaliando-se os principais indicadores para consumo humano e irrigação. A partir dos resultados, observou-se a influência da irrigação sobre a qualidade das águas, ocorrendo aumentos significativos na condutividade elétrica da água e no extrato de saturação dos solos; esses aumentos indicam baixa eficiência dos sistemas de produção, constatando-se que, em média, 35 e 77% das fontes hídricas foram classificadas como C3 e C4, respectivamente; também, que 78% dessas fontes estão localizadas sob...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Impactos ambientais; Irrigação; Recursos hídricos; Semi-árido.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400025

Tillage systems and cover crops on soil physical properties after soybean cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Rafael B.; Borges,Monica C. R. Z.; Roque,Cassiano G.; Oliveira,Marcela P.
ABSTRACT Soil management alters soil physical attributes and may affect crop yield. In order to evaluate soil physical attributes in layers from 0 to 0.40 m and soybean grain yield, in the 2012/2013 agricultural year, an essay was installed in the experimental area of the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS/CPCS). Soil tillage systems were: conventional tillage (CT), minimum tillage (MT) and no tillage (DS), the cover crops used were millet, sunn hemp and fallow. The experimental design was randomized blocks with split plots. For the layer of 0.20-0.30 m, millet provided the best results for soil bulk density, macro and microporosity. The resistance to penetration (RP) was influenced in the layer of 0-0.10 m, and millet provided lower RP. The DS...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil resistance to penetration; Direct sowing; Soil density.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201057

Ozonização como tecnologia pós-colheita na conservação de frutas e hortaliças: Uma revisão
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Caroline C. de S.; Freitas-Silva,Otniel; Campos,Rodrigo da S.; Bezerra,Valeria S.; Cabral,Lourdes M. C.
As podridões em frutas e hortaliças, resultantes da atividade de agentes fitopatogênicos e da senescência natural, acarretam perdas qualitativas e quantitativas e, em consequência, perdas econômicas. Este artigo tem, como objetivo, discutir a eficácia, os benefícios e os limites do emprego do ozônio (O3) enquanto agente sanitizante, na minimização da ocorrência de doenças fúngicas em produtos hortícolas. Neste contexto, a presente revisão bibliográfica realizada no banco de dados do SciELO e ScienceDirect, discute estudos encontrados sobre o emprego do ozônio e sua eficácia como agente sanitizante em alimentos. Desta forma, a revisão apresenta uma avaliação crítica das vantagens e desvantagens da ozonização, a contribuição e o impacto desta tecnologia para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ozônio; Sanitização; Inativação microbiana.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400369

Estudo qualiquantitativo do biogás produzido por substratos em biodigestores tipo batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Galbiatti,João A.; Caramelo,Anaira D.; Silva,Flavia G.; Gerardi,Eliana A. B.; Chiconato,Denise A.
A presente pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Engenharia Rural da FCAV/UNESP, SP, Brasil, com o objetivo de se estudar, qualiquantitativamente, o biogás produzido por 5 substratos que, após utilizados na digestão anaeróbia, foram caracterizados como: 1 - Esterco de aves de corte com cama de capim napier (EACN); 2 - Esterco de aves de corte com cama de capim napier triturado (EACNT); 3 - Esterco suíno (ES); 4 - Esterco bovino (EB) e 5 - Esterco de bovino misturado com 50% de bagaço de cana-de-açúcar (EB50C). Dos dados levantados concluiu-se que: o substrato EACN e o ES produziram volumes maiores e menores de biogás, respectivamente, comparados com os demais; a mistura de bagaço de cana-de-açúcar no substrato EB prejudica a produção acumulada de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metano; Qualidade; Energia; Esterco.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400013

Uso do sistema de resfriamento adiabático evaporativo no conforto térmico de vacas da raça girolando
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Guiselini,Cristiane; Henrique,Hugo M.; Almeida,Gleidiana A. P. de.
Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar diferentes tempos de exposição dos animais à climatização no curral de espera sobre os índices de conforto, parâmetros fisiológicos e produção de leite de vacas girolando 7/8. Consideraram-se tratamentos quatro tempos de exposição dos animais ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE), 0, 10, 20 e 30 min. O experimento foi realizado durante a estação de verão, com duração de 56 dias. Utilizaram-se 16 vacas com produção média de 18 kg de leite, adotando-se delineamento em quadrado latino 4 x 4. A temperatura de bulbo seco (Tbs, ºC) e a umidade relativa (UR, %), foram registradas a cada minuto o que permitiu determinar a eficiência do SRAE por meio do índice de temperatura e umidade (ITU) e entalpia (h)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Biometeorologia animal; Bovinos leiteiros.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700015

Phytoremediation of chlorobenzenes in sewage sludge cultivated with Pennisetum purpureum at different times
Provedor de dados: 91
Autores: Alvarenga,Anarelly C.; Sampaio,Regynaldo A.; Pinho,Gevany P.; Cardoso,Paulo H. S.; Sousa,Izabelle de P.; Barbosa,Mário H. C.
ABSTRACT One of the major limitations of sewage sludge agricultural use is the presence of chlorobenzenes (CBs), which are toxic to the environment. The use of techniques of sewage sludge phytoremediation can be an important alternative for the degradation of these substances in the waste. The aim of this study was to evaluate the effect of Pennisetum purpureum cultivation time on the reduction of the concentrations of 1,4-CB and 1,3,5-CB in sewage sludge. The experiment was conducted in a greenhouse, using a randomized block design. The treatments consisted of five periods of Poaceae cultivation in sewage sludge plots (30, 60, 90, 120 and 150 days) and a control (sludge plots not cultivated). At 150 days, the control, in the layer of 0-20 cm, showed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sewage sludge; Toxic organic substance; Environmental pollution.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800573

Mapeamento da declividade em microbacias com Sistemas de Informação Geográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Valeriano,Márcio de M.
Este trabalho busca estabelecer procedimentos ótimos para o mapeamento digital da declividade em microbacias com Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Através dos testes, avaliaram-se os métodos de geoprocessamento, de acordo com análises de regressão dos resultados digitais com um conjunto de dados cartográficos medidos manualmente. Análises estatísticas e geoestatísticas dos resultados de declividade indicaram alta variabilidade, o que compromete mapeamentos generalizados. Dados de campo, por sua vez, mostraram pouca concordância com os resultados cartográficos e de SIG. Concluiu-se que o cálculo da declividade requer alta resolução do Modelo Digital do Terreno (MDT) interpolado através de krigagem. A suavização do MDT diminuiu a exatidão do cálculo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; MDE/MNT/MDT; Resolução; Suavização; Erros.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200020

Efeitos de extratos alcoólicos de plantas sobre o caruncho do feijão vigna (Callosobruchus maculatus)
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de A. C.; Almeida,Silvana A. de; Santos,Nilene R. dos; Gomes,Josivanda P.; Araújo,Maria E. R.
Através de três métodos, extratos vegetais foram aplicados, ao Callosobruchus maculatus na fase adulta, inoculados ou não em uma massa de sementes, e na fase imatura (ovo) com o objetivo de se controlar esta praga do feijão armazenado. Utilizaram-se flores, folhas, frutos e caule secos de oito espécies vegetais na obtenção dos extratos, em percolador, com solvente álcool etílico (70%). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial, cujos fatores quantitativos foram revelados pela regressão na análise de variância. Mediante os resultados obtidos, concluiu-se que a mortalidade dos insetos está relacionada com o tipo de extrato, os métodos de aplicação e com a dosagem aplicada, sendo os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Insetos-praga; Mortalidade; Sementes.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400023

EFEITO DE LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO SOBRE O RENDIMENTO E QUALIDADE DA FIBRA DE CULTIVARES DE ALGODOEIRO HERBÁCEO (Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch)
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes Filho,José; Sá,Vital Artur de Lima e; Oliveira Júnior,Ivan Souto de; Coutinho,João Luiz Barbosa; Santos,Venézio Felipe dos.
RESUMO Estudou-se o rendimento e a qualidade da fibra de três cultivares (C) de algodoeiro herbáceo (CNPA 7H, CNPA Precoce 1 e CNPA 6H) submetidas a quatro lâminas de irrigação (LI1 = 671 mm, LI2 = 785 mm; LI3 = 872 mm e LI4 = 927 mm) aplicadas em sulcos nivelados e fechados. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas, sendo a parcela principal (LI) e a subparcela (C) com quatro repetições; as equações de regressão, ajustadas aos dados de produtividade de algodão em caroço, seguiram um modelo quadrático com alta significância para a variável lâmina de irrigação, tendo-se obtido rendimentos máximos de 3051, 2763 e 2423 kg.ha-1 para as cultivares CNPA 7H, CNPA Precoce 1 e CNPA 6H, através de 836, 882 e 821mm de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Sulcos; Produtividade; Algodão.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300295

Alteração no diâmetro e na perda de carga em tubos de polietileno submetidos a diferentes pressões
Provedor de dados: 91
Autores: Vilela,Luís A. A.; Soccol,Olívio J.; Gervásio,Eliézer S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.
Procedeu-se à avaliação das alterações de diâmetro e da perda de carga em tubos de polietileno de baixa densidade, com diâmetros nominais DN12 e DN20, quando submetidos a pressões de operação de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Os diâmetros foram medidos com um paquímetro digital, suas alterações por meio de dois dendrômetros interligados a um datalogger e as perdas de carga por um transdutor de pressão diferencial. Verificou-se a influência da pressão de operação sobre os diâmetros internos e na perda de carga, principalmente para o tubo DN20. Foram ajustadas equações correlacionando-se a vazão e a perda de carga, para cada uma das pressões, além de outra obtida com todos os pares de valores, para cada modelo de tubo. As equações foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100030

Evolução do uso do solo em uma área piloto da região de Vacaria, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fabíola; Mielniczuk,João; Oliveira,Elisandra S.; Tornquist,Carlos G.
A região dos Campos de Cima da Serra, RS foi ocupada, tradicionalmente, pela pecuária extensiva, porém nos anos 50 se iniciou a transição de campo nativo para a agricultura empresarial, mecanizada com culturas anuais e pomares. Este trabalho avaliou, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, as modificações na cobertura do solo decorrentes de atividades antrópicas verificadas nesta época até os dias atuais, em uma área piloto ao norte envolvendo parte da zona urbana de Vacaria, RS. A década de 60 a ocupação da terra foi identificada através da interpretação de aerofotos datadas de 1964. A partir de 1972 foram utilizadas imagens LANDSAT - sensor MSS, datadas de 1976 e sensor - TM, datadas de 1987 e 1996, e Eros A de 2005, todas classificadas em mapas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Análise da cobertura do solo; Campos de Cima da Serra.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000003

Características produtivas e qualitativas de melão rendilhado adubado com nitrogênio e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Matheus de C.; Silva,Tonny J. A. da; Bonfim-Silva,Edna M.; Farias,Lorraine do N.
O melão é uma das frutas frescas mais exportadas pelo Brasil com crescente área plantada no Estado de Mato Grosso. Em razão de se encontrar associada aos aspectos quantitativos e qualitativos do fruto, a adubação nitrogenada e a potássica são fatores de destaque na produção do meloeiro. Objetivou-se, através deste estudo, avaliar as características produtivas e qualitativas dos frutos de melão rendilhado cultivado em casa de vegetação em função de doses de nitrogênio e potássio. O estudo foi conduzido no período de abril a agosto de 2012 em delineamento experimental de blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 x 5, com quatro repetições. As doses de nitrogênio foram de 0; 40, 80, 120 e 160 mg dm-3 e as de potássio corresponderam a 0, 80 160, 240 e 320 mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação de meloeiro; Cucumis melo; Cantaloupe; Cultivo protegido.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600003

Salinity tolerance of halophyte Atriplex nummularia L. grown under increasing NaCl levels
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Sandro A.M. de; Silveira,Joaquim A.G.; Almeida,Tânia D.; Rocha,Iza M.A.; Morais,Déborah L.; Viégas,Ricardo A.
The current study reports effects of salt stress on growth, K+ nutrition and organic composition of Atriplex nummularia. The upper limit of the NaCl gradient imposed on the plants was close to seawater salinity (600 mM). An external NaCl of 150 mM improved the growth of this species, which corroborates its halophytic nature. Evidence show that Atriplex nummularia was responsive to NaCl, but the mechanisms of this response are still not known. In such stress condition, Na+ and Cl- accumulation in leaves was far greater than that in roots; therefore salinity tolerance of Atriplex nummularia is not due to ion exclusion mechanism. In spite of a reduction of K+ content of tissues under salinity conditions, no corresponding physiological relevance of this in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycophytes; Salinity stress; Ionic imbalance.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400010

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo do tomate caqui cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ligia S.; Souza,José L. de; Azevedo,Carlos A. V. de.
Os parâmetros aerodinâmicos de uma cultura cultivada em ambiente protegido podem ser considerados dependentes do nível de radiação global, temperatura do ar e umidade do ar, com base em leis exponenciais. Assim sendo se propôs com este trabalho, estimar a evapotranspiração e o coeficiente de cultivo da cultura do tomate caqui em ambiente protegido, sob irrigação por gotejamento, utilizando-se o modelo de Penman-Monteith. Os parâmetros aerodinâmicos foram medidos com sensores conectados à estação automática instalada dentro do ambiente protegido. A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada experimentalmente por meio de lisímetros de drenagem e a umidade do solo foi medida através de sensores instalados a uma profundidade de 20 cm. O desempenho do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de água; Lisimetria; Penman-Monteith.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300010

SUNLIT AND SHADED MAIZE CANOPY WATER LOSS UNDER VARIED WATER STRESS
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio Odair; Bergamaschi,Homero; Fuchs,Marcel; Rosa,Luís Mauro G.; Bergonci,João Ito.
ABSTRACT The precise estimation of transpiration from plant canopies is important for the monitoring of crop water use and management of many agricultural operations related to water use planning. The aim of this study was to estimate transpiration from sunlit and shaded fractions of a maize ( Zea mays L.) canopy, using the Penman-Monteith energy balance equation with modifications introduced by Fuchs et al. (1987) and Fuchs &amp; Cohen (1989). Estimated values were validated by a heat pulse system, which was used to measure stem sap flow and by a weighing lysimeter. A relationship between incident radiation and leaf stomatal conductance for critical levels of leaf water potential was used to estimate transpiration. Results showed that computed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transpiration; Penman-Monteith; Heat pulse; Zea mays L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300261

Use of stabilization pond sludge in cultivation of roses
Provedor de dados: 91
Autores: Paixão Filho,Jorge L. da; Gabrielli,Giuliano; Coraucci Filho,Bruno; Tonetti,Adriano L.
One option for the increasing production of sewage sludge (SS) is its agricultural use in crops with high nutritional demand, such as the rose. Therefore, the aim of this work was to study the application of SS from primary stabilization pond in roses of the variety 'Carola'. For the experiment, the roses were planted in 20 L recipients using increasing doses of sludge (T2 - 12 Mg ha-1, T3 - 24 Mg ha-1 and T4 - 36 Mg ha-1), mineral fertilizer (T5) and control treatment (T1, without N) in a randomized block design. The evaluated parameters were: roots dry mass, aerial dry mass, total biomass, leaflets area and nitrogen concentration in the leaf. The SS application resulted in better development of the rose, increasing the roots and the aerial biomasses, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogen; Roots; Leaf area; Agriculture; Facultative ponds.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100011

Agronomic performance of canola submitted to desiccation with herbicides at different maturation stages
Provedor de dados: 91
Autores: Rosa,Willian B.; Duarte Júnior,José B.; Perego,Ivonei; Almeida,Bruno H. de; Costa,Antonio C. T. da; Tomm,Gilberto O.
ABSTRACT Uneven maturation in canola is an important challenge for its management in regions subject to frost and high rainfall at the end of the cycle. In order to identify practices to maximize grain yield under these growing conditions, this work evaluated the effects of desiccation with herbicides at different phenological stages on Hyola 433, one of the most commonly used hybrids in Brazil. The experiment was conducted in a randomized block design with four repetitions in a 6 x 4 factorial scheme, with five herbicides: paraquat, diquat and ammonium glufosinate at dose of 400 g a.i. ha-1, glyphosate at 1,440 g a.i. ha-1 and saflufenacil at 70 g a.i. ha-1, plus the control, at four phenological stages of silique maturation (G2, G3, G4 and G5)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Harvest antecipation; Grain yield; Oil content.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600419

Produção do inhame em solo adubado com fontes e doses de matéria orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Tony A. G.; Oliveira,Ademar P. de; Cavalcante,Lourival F.; Dantas,Damiana F. da S.; Bandeira,Natália V. da S.; Dantas,Stênio A. G.
Objetivou-se neste trabalho avaliar o comportamento do inhame, cultivar Da Costa, adubado com fontes e doses de matéria orgânica. O delineamento experimental foi em blocos casualizados distribuídos em esquema fatorial 6 x 2, correspondendo a seis doses (0, 6, 12, 18, 24 e 30 t ha-1) e duas fontes de matéria orgânica (esterco bovino e caprino), em três repetições. O comprimento de túberas aumentou de forma linear com valor máximo de 27,5 cm na dose de 30 t ha-1 de esterco caprino e o esterco bovino proporcionou túberas com comprimento médio de 23,64 cm. O diâmetro foi de 9,1 e 9,3 cm nas doses de 20 e 21,6 t ha-1 de esterco caprino e bovino, respectivamente. A máxima massa média de túberas de 1,4 kg foi obtida com a dose 17,4 t ha-1 de esterco caprino e, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dioscorea cayennensis; Adubação orgânica; Produtividade de túberas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000006

Uso do índice S na determinação da condutividade hidráulica não-saturada de solos do cerrado brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.
O emprego de modelos numéricos permite determinar a condutividade hidráulica não-saturada, K(h), de modo mais rápido e a um custo menor que a medição em campo; para tanto, é necessário o desenvolvimento de modelos cada vez mais acurados. Propôs-se, neste trabalho, verificar se o modelo baseado no índice S (declividade da curva característica de retenção da água do solo em seu ponto de inflexão) e na tensão da água nesse ponto de inflexão (hi) é adequado para a determinação da condutividade hidráulica não-saturada de solos de diferentes classes texturais. O estudo foi realizado sobre 2166 amostras de solo, das quais constavam informações sobre textura, condutividade hidráulica saturada e retenção da água do solo, registradas nos bancos de dados dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água; Textura do solo; Tensão da água do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400002

Cana-de-açúcar com irrigação por gotejamento em dois espaçamentos entrelinhas de plantio
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Junior,Ricardo A.; Souza,José L. de; Escobedo,João F.; Teodoro,Iêdo; Lyra,Guilherme B.; Araújo Neto,Renato A. de.
O manejo de irrigação por gotejamento e a colheita mecanizada na cultura da cana-de-açúcar estão sugerindo espaçamento entrelinhas de plantio do tipo combinado. Neste contexto, o objetivo do estudo foi avaliar o crescimento da variedade RB98710 irrigada por gotejamento em dois tipos de espaçamentos entrelinhas de plantio; para isto foram realizados dois plantios em agosto de 2011, sendo um com espaçamento entrelinhas de plantio único (1,0 m) e outro combinado (0,6 e 1,4 m). Os dados analisados foram variáveis de crescimento (índice de área foliar, altura do dossel, comprimento dos colmos e plantas por metro quadrado), variáveis de produção e elementos meteorológicos. O valor do fator de forma para a área foliar foi igual a 0,65; em ambos os espaçamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum ssp; Índice de área foliar; Altura do dossel; Plantas por metro quadrado; Graus-dia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800003

Produtividade de banana submetida a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação: segundo ciclo
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Ancélio R. de O.; Medeiros,José F. de; Carmo,Gilcimar A. do; Pereira,Francisco H. F.; Gheyi,Hans R.; Tavares,José C.
Tendo em vista a grandeza dos problemas de salinidade na região Nordeste e a inexistência de informações de como utilizar as águas salinas adequadamente na cultura de bananeira, objetivou-se, com este trabalho verificar os efeitos de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação sobre a produtividade de banana (Musa spp.), no segundo ciclo. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, no esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas de três níveis de salinidade da água de irrigação (1,7, 2,8 e 4,0 dS m-1) e as subparcelas por duas cultivares de banana (Pacovan - AAB e Marmelo - ABB). Verificou-se reduções de 21,27, 17,90, 19,67, 5,89, 1,93 e 17,90%, respectivamente para a massa total das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bananeira; Condutividade elétrica; Rendimento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100006

Water potential and gas exchanges in sugarcane irrigated with saline waters
Provedor de dados: 91
Autores: Lira,Raquele M. de; Silva,Ênio F. de F. e; Barros,Marcone da S.; Gordin,Leandro C.; Willadino,Lilia G.; Barbosa,Rodrigo F.
ABSTRACT In Pernambuco, state in the northeastern region of Brazil, in the coastal areas, due to the intrusion of seawater, the waters used for sugarcane irrigation can have high salt contents and cause serious problems to soil and plant. The present study aimed to evaluate the effects of irrigation with saline water on the physiology of sugarcane, variety RB867515, irrigated under five salinity levels of 0.5; 2.0; 3.5; 5.0 and 6.5 dS m-1 in a completely randomized design, with four replicates in drainage lysimeters. The study was conducted in the period from December 2014 to June 2015, at the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE). Salinity levels were obtained by dissolving NaCl and CaCl2 in water from the local supply system (ECw = 0.5 dS m-1)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Salinity; Irrigation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000679

Potencial de água no solo e na folha da videira "Sugraone" sob déficit hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Lígia B.; Rodrigues,José J. V.; Soares,José M.; Santos,Isnaldo S.; Brandão,Elieth O.; Lima Filho,José M. P.
Propôs-se com este estudo conhecer a variação do potencial da água no solo e na folha da videira "Superior Seedless", tal como o crescimento da baga da uva sob diferentes condições de irrigação na fase de maturação da uva, na Fazenda Agrobrás Tropical do Brasil S/A, em Casa Nova, BA, em outubro de 2007. A videira foi irrigada nas épocas 21, 13 e 5 dias antes da colheita, com lâminas de 100, 50 e 0% da evapotranspiração da cultura e um tratamento adicional ("manejo do produtor"). O potencial da água na folha e no solo foi aferido com a câmara de pressão e tensiômetros, respectivamente. O potencial da água da folha variou de -0,95 a -1,80 MPa, ao meio- dia e de -0,10 a -0,27 MPa, ao alvorecer. O potencial mátrico da água do solo atingiu valores de -5 a -79,5...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera L; Estresse hídrico; Relações água-planta-solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100002

Analisis fisiográfico para el levantamiento pedológico semidetallado
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Osvaldo A.; Bertani,Luis A.; Fernandez,Fidelia R.H.; Mendoza,Raúl P.
Dentro de un levantamiento edafológico semidetallado, se realizó un análisis fisiográfico del área entre los municipios de La Unión, La Victoria, Toro y Obando (Departamento Valle del Cauca, Colombia). El objetivo del trabajo fue la evaluación de la utilización de la metodología del análisis fisiográfico y su clasificación por el sistema CIAF. En el sector se encuentran dos provincias fisiográficas: la Depresión Cauca-Patía y la Cordillera Occidental. En la primera dominan los procesos agradacionales, mientras en la segunda predominan los degradacionales. En la zona plana, los elementos que permitieron el reconocimiento de las unidades de paisaje son: canales de drenaje, uso de la tierra, condición de drenaje y procesos pedogenéticos, que en algunas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotointerpretación; Análisis fisiográfico; Levantamiento edafológico semidetallado; Sistema CIAF.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200007

Drying kinetics of ‘babassu’ mesocarp
Provedor de dados: 91
Autores: Rosa,Jhonatas C.; Mendonça,Andreza P.; Oliveira,Angélica dos S.; Ribeiro,Sylviane B.; Batista,Andréia do R.; Araújo,Maria E. R.
ABSTRACT ‘Babassu’ mesocarp flour has been used by the pharmaceutical, human food and animal feed industries. However, there is lack of standardization in the production, as well as absence of information on the management of the product’s quality. Thus, the objective of this study was to dry the ‘babassu’ mesocarp in forced-air oven and solar dryer, adjust different mathematical models to the experimental data, as well as to quantify the levels of proteins and crude fiber of the produced flour. The criteria for the adjustment were the coefficient of determination, magnitude of the mean relative error, standard deviation of estimate and the residual distribution trend. Drying in the shortest time occurred in oven at 60 °C (370 min), leading to water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Orbignya phalerata Mart.; Mathematical models; Protein.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000709

Ajuste do modelo Chistiansen-Hargreaves para estimativa da evapotranspiração do feijão no cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Omar C.; Guerra,Antônio F.; Azevedo,Hamilton M. de.
Os produtores de feijão da região do Cerrado contam com apenas uma tecnologia, já estabelecida, para o manejo das irrigações: a tensiometria. Muito embora essa metodologia tenha alto potencial de uso não tem sido amplamente adotada pelos produtores, razão pela qual a utilização de modelos de estimativa de evapotranspiração tem se mostrado bastante aplicável à realidade da região. Assim, este trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho do modelo Chistiansen-Hargreaves na estimativa da evapotranspiração da cultura do Feijão Preto, no período seco do Cerrado brasileiro, almejando colocar à disposição dos produtores um modelo ajustado, que permita um manejo eficiente da irrigação no sistema produtivo da região. A evapotranspiração do feijoeiro foi medida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Lisímetro de pesagem; Manejo de irrigação; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200013

Qualidade de frutos de acessos de umbu-cajazeira (Spondias sp.)
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Perla J. S.; Silva,Silvanda de M.; Pereira,Walter E.; Dantas,Ana L.; Chaves Neto,José R.; Santos,Luana F. dos.
Os frutos da umbu-cajazeira (Spondias sp.) são amplamente consumidos frescos ou processados, em decorrência de suas características sensoriais, apresentando-se com boas perspectivas de cultivo e comercialização. No entanto, a avaliação da qualidade pós-colheita de frutos de acessos das suas áreas de ocorrência se faz necessária, no sentido não apenas de identificar materiais com características promissoras de interesse para a indústria ou consumo fresco, mas também para dar suporte aos programas de melhoramento. Neste trabalho foram avaliados frutos colhidos na maturidade comercial (coloração totalmente amarela) de oito acessos provenientes do município de Areia, Brejo paraibano, quanto às características físicas e físico-químicas. A massa fresca média dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pós-colheita; Características físicas; Características físico-químicas; Padrões de identidade e qualidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100013

COEFICIENTES DE SENSIBILIDADE AO DÉFICIT HÍDRICO PARA A CULTURA DA BATATA NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DA REGIÃO DE PIRACICABA, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Francisco Marcus Lima; Angelocci,Luiz Roberto; Minami,Keigo.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se determinar o fator de sensibilidade da cultura da batata ao déficit hídrico (ky) em estádios isolados e no ciclo total da cultura, usando-se o modelo sugerido por Doorenbos e Kassam. O experimento foi conduzido em um solo Terra Roxa estruturada Latossólico, localizado no Campus da ESALQ, Piracicaba, SP, Brasil. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e oito tratamentos, definidos em função da época de indução do déficit hídrico nos três estádios fenológicos da batata, correspondendo à ocorrência de déficit hídrico em um, dois ou três estádios. O déficit correspondeu à aplicação da metade da lâmina média d'água do tratamento sem déficit hídrico e os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Coeficiente de sensibilidade; Estádios fenológicos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300322

Phosphorus behavior on an Oxisol fertilized by phosphate alkaline biosolid and cultivated with common bean
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luiz C. da; Lucchesi,Luiz A. C.; Koehler,Henrique S.; Campos,Milton C. C.
This study aimed to evaluate the extractable phosphorus Mehlich-1 in a distrophic Red-Yellow Latosol (Oxisol) which received alkaline sewage sludge (alkaline biosolid) along with 0, 0.436, 0.872 and 1.745 dag kg-1 of P from three different sources and cultivated with common bean (Phaseolus vulgaris cv. IPR Uirapuru) in greenhouse. It also aimed to quantify the phosphorus uptake by the plant, plant production and the relative agronomic effectiveness index. For the establishment of the treatment the recommended dose was 45.85 kg ha-1 of P from the treatments, except the control (0 dag kg-1 of P). This dose was calculated for 2.5 kg of this Oxisol from Contenda, Paraná State, Brazil, contained in recepients of 3 dm3 with 6 cultivated bean plants (cv. IPR...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phosphorus; Dose; Grains; Dry mass; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200001

Resposta do cafeeiro cv. Topázio MG-1190 submetido a diferentes épocas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Karasawa,Shiguekazu; Faria,Manoel A. de; Guimarães,Rubens J.
O presente trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG, usando-se o cafeeiro da cultivar Topázio MG-1190, de 28 meses de idade, sistema de cultivo adensado com espaçamento de 1,80 x 0,70 m, irrigado por gotejamento, formando uma faixa molhada, com emissores de vazão de 4 L h-1, espaçados 40,0 cm. Os tratamentos constaram de uma testemunha não irrigada e 5 diferentes épocas de irrigação: sem irrigação (T0); abril a julho (T1); abril a junho (T2); setembro a novembro (T3); maio a junho (T4); e agosto a outubro (T5), com irrigação nas terças e sextas-feiras. Para o manejo da irrigação utilizaram-se os dados de evaporação do tanque "Classe A" (ECA) em que a quantidade fornecida foi 83% da ECA. O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Coffea arabica L.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100006

Análise ambiental do uso de fontes de nutrientes associadas a sistemas de manejo do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Pandolfo,Carla M.; Ceretta,Carlos A.; Massignam,Angelo M.; Veiga,Milton da; Moreira,Isabel C. L.
Os modelos matemáticos de análises são ferramentas integradoras que podem contribuir para uma avaliação mais eficaz do potencial poluente de dejetos quando dispostos no ambiente. Utilizou-se, para avaliar os impactos do uso de fontes de nutrientes, um experimento conduzido durante nove anos, em um Nitossolo Vermelho Distrófico, com uma combinação de aplicação de cinco fontes de nutrientes (três fontes orgânicas, uma mineral e uma testemunha) associadas a cinco sistemas de manejo do solo, com delineamento em blocos subdivididos e três repetições. Os atributos utilizados foram os teores no solo de Zn e Cu disponíveis, formas lábeis de P, índice de diversidade da mesofauna edáfica, teores de carbono e nitrogênio no solo, além de dois questionários de opinião...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dejetos; Resíduos orgânicos; Modelo de análise.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500012

Chemical control of stalk regrowth in glyphosate-resistant transgenic cotton
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Alexandre C. de B.; Bogiani,Julio C.; Sofiatti,Valdinei; Silva Filho,João L. da.
ABSTRACT Cotton stalk regrowth must be controlled after harvest to ensure the phytosanitary quality and sustainability of cotton farming systems. Mechanical destruction generally does not conform to the no-tillage system, and the control of cotton stalk regrowth by herbicides is little studied in Brazil. The objective of this study was to evaluate the efficiency of herbicides to control glyphosate-resistant transgenic cotton stalk regrowth. The study was conducted in three environments of the Brazilian Cerrado region, two in Santa Helena de Goiás (SHGO), during 2013 and 2014, and one in Luís Eduardo Magalhães (LEM-BA) in 2014. In each of the three environments, the experiment was carried out in a randomized complete block with four replications. Each...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Transgenic; Stalk regrowth; Herbicides; Environment.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800530

Saldo de radiação em cafeeiros e limeiras: relações com saldo de radiação de gramado e radiação global
Provedor de dados: 91
Autores: Simon,Jones; Angelocci,Luiz R.
O balanço de radiação da copa das árvores (Rnc) é uma das principais variáveis de interesse em estudos hídricos e de crescimento de culturas de espécies lenhosas, mas sua determinação direta é tarefa difícil e limitada a trabalhos experimentais. O uso da técnica de varredura da copa por radiômetros com integração espaço-temporal da absorção pela folhagem permite testar modelos de estimativa e estabelecer relações entre Rnc e variáveis meteorológicas, como saldo de radiação de gramado (Rng) e radiação solar global (Rg). A técnica de varredura foi usada em um trecho de renque de pomar de limeira ácida e de cafezal, em Piracicaba, SP, tendo-se verificado bons ajustes por equações lineares e polinomiais quadráticas, para a relação de Rnc com Rng e com Rg nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saldo de radiação; Pomar; Citros; Cafezal.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200003

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: II. Crescimento e partição de matéria seca
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A presença de certos nutrientes na solução do solo pode estimular o crescimento de plantas quando cultivadas sob estresse salino. Desenvolveu-se um estudo para avaliar a resposta do tomateiro, híbrido Facundo, a diferentes doses de N e K, sob irrigação com água salina. O trabalho foi desenvolvido em um ambiente protegido e os tratamentos se compunham da combinação de três doses de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta) e três doses de K (8, 16 e 24 gK2O por planta) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições sendo que, à água de irrigação, também foram adicionados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio para obtenção de condutividade elétrica da água de 9,5 dS m-1. A altura, o diâmetro da haste, a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Fertirrigação; Área foliar; Salinidade; Florescimento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100005

Development of RR soybean in function of glyphosate doses and Bradyrhizobium inoculation
Provedor de dados: 91
Autores: Bossolani,João W.; Poloni,Nadia M.; Lazarini,Edson; Bettiol,João V. T.; Fischer Filho,João A.; Negrisoli,Matheus M.
ABSTRACT Soybean has traditionally been produced in systems that include the use of herbicides, often in higher than recommended doses. The process of symbiotic nitrogen fixation in legumes can be hampered by these herbicides, both by direct effects on rhizobia and indirect effects on the host plant. An outdoor experiment was performed to evaluate the effects of different doses of a glyphosate herbicide on Bradyrhizobium strains and biological nitrogen fixation in soybean BMX Potência RR plants. Soybean seeds were inoculated with Bradyrhizobium elkanii (SEMIA 5019) and Bradyrhizobium japonicum (SEMIA 5079) strains in a commercial liquid inoculant. The treatments consisted of the absence and presence of Bradyrhizobium genotypes inoculated via seed and four...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bradyrhizobium sp.; Glycine max (L.) Merril; Herbicide.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200854

Numerical simulation of fecal coliform reduction at a constructed wetland
Provedor de dados: 91
Autores: Amendola,Mariângela; Souza,Anderson L. de; Roston,Denis M.
The aim of this research was to use experimental planning to collect data and also to establish a methodology to compare them with theoretical data, where both are associated to the dynamics of reduction in pollutants in a natural treatment system for wastewater. The experimental data were collected and evaluated from two of these systems, built according to Valentim &amp;amp; Amendola (1999) and Collaço (2001), at the Center of Mechanization and Agricultural Automation of the Agricultural Institute of Campinas, located in Jundiaí, SP, Brazil. These systems were rectangular in shape; one with crushed stone and another with chopped tires used as support bed to hold the plants, both with macrophyte species Typha sp. The theoretical data were obtained from a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Numerical simulation; Pollutant-reduction; Constructed wetland.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300021

Reúso da água da despesca na produção de camarão
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Renato C.; Cavalcante,Regina R. R.; Ribeiro,Esaú M.; Claudino,Rayanne L.; Maciel,Naylson M.; Rosa,Morsyleide de F.
A carcinicultura causa impactos ambientais significativos devidos, sobremaneira, à elevada demanda de água e ao descarte de efluentes, agravando o problema de assoreamento e poluição dos mananciais. Este trabalho teve como objetivo buscar uma alternativa para o reaproveitamento do efluente da carcinicultura na própria atividade e assim mitigar os impactos causados. Os experimentos foram realizados em três etapas, a primeira relacionada à toxicidade, para as pós-larvas das águas de despesca, a segunda com a mortalidade das pós-larvas em curto prazo e a terceira relacionada com a sobrevivência em longo prazo e produtividade do camarão ao longo de um ciclo de engorda, utilizando-se água de despesca. Os resultados mostraram que o índice de sobrevivência é de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Camarão; Água residuária; Reciclagem; Produtividade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200014

Avaliação de desempenho de reator UASB no tratamento de águas residuárias de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luciano S.; Silva,Israel J. da; Zocrato,Manon C. de O.; Papa,Débora N.; Sperling,Marcos V.; Oliveira,Paulo R. de.
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um sistema de tratamento de águas residuárias de suinocultura constituído de decantador e seguido de reator anaeróbio de manta de lodo (reator UASB), em escala real. O reator UASB foi construído de alvenaria e concreto armado. Coletaram-se amostras do esgoto bruto e do efluente do decantador e reator UASB, e se monitoraram os seguintes parâmetros: temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis totais (AVT), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), de acordo com os métodos estabelecidos pelo Standard Methods (APHA, 1998). Os resultados médios de remoção total de DQO e de DBO foram de 93 e 92%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Digestão anaeróbia; Dejetos de suínos; Escala real; Reator UASB.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100013

Distribuição de probabilidades para precipitação máxima diária na Bacia Hidrográfica do Rio Verde, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Franco,Camila S.; Marques,Rosângela F. P. V.; Oliveira,Alisson S.; Oliveira,Luiz F. C. de.
Estimativas probabilísticas de eventos extremos são de grande relevância para o planejamento das atividades humanas. As distribuições de probabilidade possibilitam a estimativa de eventos de precipitação máxima diária anual associados às suas frequências de ocorrência. Objetivou-se, com este trabalho, identificar, dentre as distribuições Gumbel, Gama a 2 parâmetros e Generalizada de Valores Extremos (GEV), qual a mais indicada para aplicação às séries históricas de precipitação máxima diária anual na bacia hidrográfica do rio Verde, no Sul de Minas Gerais. Os parâmetros de cada distribuição foram estimados pelos métodos dos momentos, máxima verossimilhança e momentos-L. Para tal, foram empregadas, neste estudo, oito estações pluviométricas com séries...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eventos extremos; Estimativa de parâmetros; Inferência estatística; Testes de aderência.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700010

Produção de melão rendilhado em sistema hidropônico com rejeito da dessalinização de água em solução nutritiva
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nildo da S.; Lira,Raniere B. de; Brito,Raimundo F. de; Sousa Neto,Osvaldo N. de; Ferreira Neto,Miguel; Oliveira,André M. de.
Desenvolveu-se esta pesquisa visando o aproveitamento do rejeito da dessalinização da água no cultivo hidropônico do meloeiro. O experimento foi conduzido no Departamento de Ciências Ambientais da UFERSA, localizado no município de Mossoró, RN, em vasos com substrato de fibra de coco sob condições protegidas. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com 3 repetições cujos tratamentos corresponderam a cinco níveis de salinidade da solução nutritiva obtidos com ou sem a necessidade de diluição do rejeito da dessalinização da água (2,1; 3,6; 4,9; 6,0 e 7,0 dS m-1). Avaliaram-se: altura de plantas, diâmetro de colo, área foliar, rendimento total e comercial de frutos por planta e, ainda, peso médio de frutos comerciais e totais. Em geral, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Ambiente protegido; Água salina.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700011

Parâmetros físicos do solo e erosão hídrica sob chuva simulada, em área de integração agricultura-pecuária
Provedor de dados: 91
Autores: Panachuki,Elói; Alves Sobrinho,Teodorico; Vitorino,Antônio C. T.; Carvalho,Daniel F. de; Urchei,Mário A.
Este trabalho foi realizado em Dourados, MS, com o objetivo de se avaliar as perdas de solo e de água em pastagens e em plantio direto, em área cultivada no sistema de integração agricultura-pecuária, utilizando-se um simulador de chuva portátil. Estudou-se o efeito de quatro intensidades de precipitação (40, 60, 80 e 100 mm h-1), as quais constituíram quatro tratamentos, dispostos em um delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. Os valores médios acumulados de perdas de solo variaram de 1,33 a 10,50 g m-2 e as perdas de água assumiram valores variáveis entre 1,34 x 10-3 e 34,64 x 10-3 m³ m-2. As maiores intensidades de precipitação promoveram também maiores perdas de solo e de água, com maior perda de solo no plantio direto e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de cultivo; Perda de solo; Simulador de chuvas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200003

Nitrogen efficiency in oat yield through the biopolymer hydrogel
Provedor de dados: 91
Autores: Scremin,Osmar B.; Silva,José A. G. da; Mamann,Ângela T. W. de; Mantai,Rubia D.; Brezolin,Ana P.; Marolli,Anderson.
ABSTRACT The retainers of water in the soil can favor nitrogen (N) use efficiency in oat yield. The aim of the study was to determine if the conditions of use of the biopolymer hydrogel increase the fertilizer-N use efficiency in oat yield in succession systems of high and low residual-N release. In each succession system (soybean/oat, corn/oat), two experiments were conducted in 2014 and 2015, one to quantify biomass yield and the other to estimate grain yield and lodging. The design was randomized blocks with four replicates in a 4 x 4 factorial scheme for hydrogel doses (0, 30, 60 and 120 kg ha-1), added in the furrow with the seed, and N fertilizer doses (0, 30, 60 and 120 kg ha-1) applied in the fourth-expanded-leaf stage. The use of hydrogel...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa L.; Biodegradable; C/N ratio; Lodging; Biomass.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600379

Comportamento higroscópico de partes aéreas de pimenta-de-macaco (Piper aduncum L.)
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Carolina de L. O. C. e; Faria,Lênio J. G. de; Costa,Cristiane M. L.
Isotermas de dessorção de pimenta-de-macaco foram determinadas pelo método gravimétrico estático nas temperaturas de 35, 45 e 55 ºC, com umidade relativa variando de 5,5-81%. Três modelos matemáticos foram aplicados para analisar os dados experimentais. O modelo de GAB modificado apresentou o melhor ajuste aos dados experimentais. O calor isostérico e a entropia diferencial foram determinados pela aplicação das equações de Clausius-Clapeyron e Gibbs-Helmholtz, respectivamente. O calor isostérico e a entropia da isoterma de dessorção apresentaram comportamento similar. A teoria da compensação entalpia-entropia foi aplicada às isotermas indicando que o mecanismo de dessorção de umidade das partes aéreas de pimenta-de-macaco é controlado pela entalpia.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade de água; Isotermas de dessorção; Calor isostérico; Termodinâmica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400376

Chuvas intensas para o estado de Sergipe com base em dados desagregados de chuva diária
Provedor de dados: 91
Autores: Aragão,Ricardo de; Santana,Geizon R. de; Costa,Clarissa E. F. F. da; Cruz,Marcus A. S.; Figueiredo,Eduardo E. de; Srinivasan,Vajapeyam S.
A freqüência de inundações tem crescido em diversas partes do Brasil e do mundo, como conseqüência de impactos antrópicos ou de mudanças climáticas. Para mitigar os efeitos das inundações, obras hidráulicas são projetadas com vazão de projeto que pode ser determinada através do emprego de estatística aplicada a séries históricas de vazão ou de precipitação, via equação de chuvas intensas (IDF). Para a determinação da IDF são utilizados dados pluviográficos ou dados pluviométricos diários desagregados. Dada à escassez, no Estado de Sergipe, de dados pluviográficos como também de equações IDF foram desenvolvidas, neste trabalho, as equações IDF para todo o Estado, utilizando-se dados de chuva diária de 48 postos, desagregados com base em fatores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Enchentes; Vazão de projeto; Função IDF.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300001

Desenvolvimento de capim Xaraés e fertilidade de Latossolo Vermelho adubado com resíduo ruminal bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Trautmann-Machado,Raquel J.; Pierangeli,Maria A. P.; Geron,Luiz J. V.; Sousa Neto,Eurico L. de; Eguchi,Edson S.; Silva,Fernando L.
Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a aplicação de doses crescentes (0, 10, 21 e 84 Mg de MS ha-1) de resíduo ruminal bovino (RRB) seco (90,00% MS) ou úmido (7,16% MS) com teor de nitrogênio (N) de 1,43% na MS estimando-se que apenas 33% de N do RRB seriam disponibilizados para atender à exigência da Urochloa brizantha cv. Xaraés de 0, 50, 100 e 400 kg N ha-1 sobre a fertilidade de Latossolo Vermelho distrófico (pHágua; complexo sortivo; P, N e matéria orgânica) após 30 dias da adubação orgânica e sobre a produção de biomassa (BIO) seca, altura, teores de nitrogênio (N) e proteína bruta (PB) após 60 e 120 dias de cultivo do capim Xaraés. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em fatorial 4 x 2 (quatro doses de adubação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria brizantha; Ciclagem de nutrientes; Gestão ambiental; Urochloa brizantha.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100006

SIMASS - MODELO PARA SIMULAR O TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS NO SOLO I: DESENVOLVIMENTO E TESTE DE SENSIBILIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Martins,José Helvécio; Ferreira,Paulo Afonso.
RESUMO Desenvolveu-se um modelo matemático, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de água e soluto no solo, sob condições de escoamento não-permanente. As equações de transporte de água e de solutos, são resolvidas numericamente pelo método de diferenças finitas. O modelo permite, entre outras características, obter-se a distribuição de umidade e de solutos no solo, a utilização de condições de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funções, através das quais se estima a condutividade hidráulica do solo não-saturado. A avaliação do desempenho do SIMASS em simular, sob condições de solo saturado, as curvas de efluentes e os perfis de distribuição de nitrato em colunas de solo, foi realizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Umidade do solo; Transporte de solutos; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200183

Necessidade hídrica do meloeiro irrigado com água de diferentes salinidades e cultivado com ou sem cobertura do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Francisco A. S. B. de; Medeiros,José F. de; Silva,Marcelo C. de C.; Alves,Leonardo P.; Souza,Tonny H.de; Levien,Sérgio L. A.
A necessidade hídrica das culturas pode ser estimada a partir da evapotranspiração de referência (ETo) e do coeficiente de cultura (kc). Com o objetivo de se estimar a necessidade hídrica de duas cultivares de melão (Gold mine e Trusty) cultivadas com e sem cobertura do solo com filme de polietileno e irrigadas por gotejamento com água de diferentes salinidades (1,2, 2,5 e 4,4 dS m-1) instalou-se um experimento no município de Mossoró, RN, em um Argissolo Vermelho Amarelo. Para se obter a necessidade hídrica da cultura, realizou-se o balanço hídrico nas parcelas, obtendo-se os coeficientes de cultura. Para medir a variação de armazenamento de água no perfil do solo e o fluxo subterrâneo, foram instaladas baterias com três tensiômetros em cada parcela de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Coeficiente de cultura; Mulch.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200014

Cu e Zn na cultura do sorgo cultivado em três classes de solos: II. Composição mineral
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Hemmannuella C.; Fraga,Vânia S.; Raposo,Roberto W. C.; Pereira,Walter E.
Os micronutrientes Cu e Zn possuem importantes funções no metabolismo vegetal, mas, infelizmente, estudos sobre as exigências em micronutrientes para a cultura do sorgo, são escassos. Com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de Cu e Zn nos atributos nutricionais da cultura do sorgo e no teor de proteína bruta, realizou-se um experimento em ambiente protegido e se utilizou delineamento em blocos casualizados, com a combinação de cinco doses de Cu (0, 0,26, 0,90, 1,54 e 1,80 mg kg-1) e cinco doses de Zn (0, 0,32, 1,1, 1,88 e 2,2 mg kg-1), combinadas na matriz Composto Central de Box, perfazendo 9 tratamentos, os quais foram aplicados em três classes de solo (Latossolo, Luvissolo e Neossolo), com 3 repetições; aos 96 dias após a semeadura avaliaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Micronutrientes; Nutrição mineral.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200004

Qualidade fisiológica das sementes de soja armazenadas em diferentes condições
Provedor de dados: 91
Autores: Smaniotto,Thaís A. de S.; Resende,Osvaldo; Marçal,Kaique A. F.; Oliveira,Daniel E. C. de; Simon,Gustavo A.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a qualidade fisiológica das sementes de soja ao longo do armazenamento durante 180 dias em diferentes teores de água e em duas condições de temperatura. Foram utilizadas sementes de soja, cultivar CD 242 RR com teores de água iniciais de 12, 13 e 14% (b.u.). As sementes foram adquiridas com o teor de água de 11,0% (b.u.); em seguida, foram umedecidas em câmara BOD a 20 ºC e 85% de umidade relativa, homogeneizadas e acondicionadas em sacos plásticos de polipropileno; as embalagens foram mantidas em dois ambientes distintos. Com vista à avaliação das sementes ao longo do armazenamento foram realizadas as análises de teor de água, germinação, primeira contagem da germinação, índice de velocidade de germinação e condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor de água; Temperatura; Glycine max (L.).
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400013

Distribuição e amostragem de Sitophilus zeamais (M.) em grãos de trigo armazenado em silo metálico
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Anderson K.; Faroni,Lêda R. D’Antonino; Santos,Jamilton P. dos; Guedes,Raul N. C.; Rozado,Adriano F.
O objetivo deste trabalho foi encontrar, em uma massa de grãos, o tipo de distribuição populacional de Sitophilus zeamais (Mostch., 1895) e calcular o número de amostras necessárias para um programa de monitoramento dessa praga. Utilizou-se um silo metálico com 12,5 t de trigo tipo durum, da safra de setembro/1998. Durante o carregamento do silo, o trigo foi infestado com S. zeamais, de tal forma que obtivesse 1 inseto kg-1 de grãos. Em intervalos de oito dias e por um período de três meses, realizou-se uma amostragem em três profundidades do silo. Depois de pesadas, as amostras eram peneiradas para retirada dos insetos. Para caracterizar o tipo de distribuição populacional de Sitophilus, foram comparadas três técnicas: "Iwao’s patchiness", "Taylor’s power...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: MIP; Amostragem; Sitophilus zemais; Trigo; Armazenamento; MIP; Sampling; Sitophilus zeamais; Wheat; Storage.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300017

Avaliação no campo de um TDR segmentado para estimativa da umidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Cichota,Rogerio; Jong van Lier,Quirijn de.
O uso da técnica da reflectometria no domínio do tempo (TDR), para determinação da umidade do solo, vem ganhando cada vez mais espaço e a medição da umidade por camadas do solo através de hastes segmentadas é um recurso que amplia a utilidade desta técnica. Estudos do desempenho do TDR com hastes segmentadas são poucos e sugerem problemas na sua utilização. Um experimento com 48 hastes TDR de cinco segmentos, instaladas em uma transeção num Latossolo Vermelho-amarelo, de textura média, foi conduzido em dois períodos nos anos de 2000 e 2001, com a coleta de dados de umidade através de tensiometria e da leitura do TDR. Efetuou-se uma determinação intensiva de curvas de retenção da água no solo, de modo a se utilizar, como padrão, a umidade determinada por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor de umidade no solo; Calibração no campo; Tensiometria.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100011

Características técnicas de bicos de pulverização hidráulicos de jato plano
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.
A utilização de bicos de pulverização de boa qualidade, que proporcionem cobertura homogênea com espectro de gotas uniforme, é importante para se obter uma aplicação de defensivo agrícola eficiente, sem prejuízos ao meio ambiente. Assim, com este trabalho teve-se, como objetivo, a avaliação das características técnicas de quatro bicos de pulverização hidráulicos disponíveis no mercado, sob diferentes pressões de trabalho e altura da barra porta-bicos, visando-se fornecer subsídios para uma seleção correta de bicos. Em ambiente controlado, determinou-se o perfil de distribuição de cada bico, a vazão, o coeficiente de variação da distribuição volumétrica superficial conjunta dos bicos, o diâmetro mediano volumétrico, o diâmetro mediano numérico, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotas; Pontas de pulverização; Tecnologia de aplicação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200028

Crescimento e composição mineral do milho em função da compactação do solo e da aplicação de composto orgânico
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Pedro N. F.; Rolim,Mário M.; Bezerra Neto,Egídio; Pedrosa,Elvira M. R.; Oliveira,Veronildo S.
O objetivo com este trabalho foi verificar o efeito da aplicação de composto orgânico e da compactação de dois solos na matéria seca (MS) e nos macronutrientes da parte aérea do milho (Zea mays) cultivar Itapuã 700. Visando aprimorar este estudo se aplicaram, em 54 vasos, três doses de composto orgânico resultante do processamento de resíduos da Central de Abastecimento (CEASA), em dois solos, sendo um Argissolo Vermelho Escuro (AVE) e o outro Argissolo Vermelho Amarelo (AVA), coletados no horizonte Ap, na profundidade de 0 a 0,20 m, e sob três níveis de compactação formando um arranjo fatorial 2 × 3 × 3, com três repetições. As variáveis avaliadas foram biomassa seca e teores de N, P, K, Ca e Mg da parte aérea do milho. Os resultados obtidos mostraram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos; Fertilizante; Nutrientes; Zea mays.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100014

Dripper testing: Application of statistical quality control for measurement system analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Hermes S. da; Marques,Patricia A. A.; Camargo,Antonio P. de; Reis,Douglas L. dos; Silva,Eric A. da; Frizzone,José A.
ABSTRACT Laboratory tests for technical evaluation or irrigation material testing involve the measurement of many variables, as well as monitoring and control of test conditions. This study, carried out in 2016, aimed at using statistical quality control techniques to evaluate results of dripper tests. Exponentially weighted moving average control charts were elaborated, besides capability indices for the measurement of the test pressure and water temperature; and study on repeatability and reproducibility (Gage RR) of flow measurement system using 10 replicates, in three work shifts (morning, afternoon and evening), with 25 emitters. Both the test pressure and water temperature remained stable, with “excellent” performance for the pressure adjustment...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dripper flow; Statistical process control; Repeatability and repro; Control charts; Stability and capability; For measurement process.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900587

Potassium fertilization via fertigation and conventional application on quality of tomato fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Rebouças Neto,Mário de O.; Azevedo,Benito M. de; Viana,Thales V. de A.; Mesquita,José B. R. de; Carvalho,Marco A. R. de; Carvalho,Lilian C. C. de.
ABSTRACT The tomato crop plays an important environmental, economic and even social role, especially for creating employment and income. The present work aims to evaluate the effects of potassium (K) drip fertigation and of conventional K fertilization on the tomato crop quality. The experiment was conducted under field conditions, in the period between August 2011 and December 2011, in Fortaleza, CE, Brazil. The experimental design was in randomized blocks in a factorial arrangement and the treatments corresponded to doses (D1 = 200, D2 = 400 and D3 = 800 kg K2O ha-1) and K fertilizing methods (F1 - Fertigation and F2 - Conventional fertilization), plus an additional control (without K fertilization) for each fertilizing method, with four replicates. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Fertigation; KCl; Postharvest.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000913

Sedimentación de partículas con distribución de tamaño fractal
Provedor de dados: 91
Autores: Filgueira,Roberto R.; Pachepsky,Yakov A.; Fournier,Lidia L.; García,Mirta G.; Sarli,Guillermo O.
Desde hace varios años, el modelo de fragmentación fractal ha atraido la atención de los investigadores, como un camino lógico para describir e interpretar distribuciones de partículas observadas. El análisis textural de un suelo ha mostrado ser muy importante, pues se utiliza para diagnosticar y predecir el funcionamiento y uso del mismo. Los métodos más populares para determinar la textura han sido los de sedimentación en agua utilizando el hidrómetro o la pipeta. Ambos tienen como objetivo encontrar la fracción de masa de partículas que se encuentran en suspensión a tiempos prefijados y relacionarla con los diámetros de las mismas. En este trabajo se ha desarrollado una nueva función potencial que relaciona la fracción de masa en suspensión con el...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suelos; Textura; Fragmentación.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200005

The role of green rust in the environment: a review
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Lucia H. G.
Iron(II)-iron(III) hydroxy-salts known as green rusts (GRs) initially were identified and studied as corrosion products of steel and iron. Recently they were discovered as minerals present in hydromorphic soils and sediments. Different studies have suggested that GRs, due to their high reactivity, play an important role in the fate and transport of many contaminants in suboxic soils, sediments and aquifers where microbial reduction rates are limited by low carbon content. Also, GRs have considerable potential for applications such as water-purification processes and gas adsorbents. However, as GRs are only a transient state during the reduction of ferric iron and are converted to more stable forms, it is still necessary to continue studies about their...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fe(II)Fe(III)-hydroxides; Abiotic transformations; Remediation.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200021

Qualidade da madeira de cinco espécies florestais para o envelhecimento da cachaça
Provedor de dados: 91
Autores: Catão,Catarina G.; Paes,Juarez B.; Gomes,Josivanda P.; Araújo,Gilmar T.
Realizou-se esta pesquisa com o objetivo de avaliar as características das madeiras de amburana (Amburana cearencis (Fr. Allem.) A.C. Sm.), bálsamo (Myroxylon peruiferum L.f.), ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.), jatobá (Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang.) e jequitibá-rosa (Cariniana legalis (Mart.) Kuntze) no armazenamento de cachaças; comparar as cachaças com amostra armazenada em barril de carvalho (Quercus sp.), analisar o efeito do envelhecimento e comparar os valores obtidos com os padronizados pela Legislação Brasileira. Para tanto, as cachaças foram armazenadas em barris de madeira e em recipiente de vidro e analisadas suas características químicas (acidez volátil, álcool metílico, álcool superior,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Aguardente; Características químicas; Características organolépticas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700013

Acúmulo de matéria seca e nutrientes no meloeiro irrigado sob estratégias de manejo da salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Terceiro Neto,Cícero P. C.; Medeiros,José F. de; Gheyi,Hans R.; Dias,Nildo da S.; Oliveira,Francisco R. A. de; Lima,Keivianne da S.
O presente estudo foi realizado com o objetivo de investigar estratégias de uso de água salobra sobre o acúmulo de matéria seca e nutrientes, duas cultivares de melão (Sancho- C1 e Medellín- C2) irrigadas com água de baixa (S1 = 0,61 dS m-1) e alta (S2 = 4,78 dS m-1) salinidade por fase da cultura: S1S1S2S2- T1, S2S1S2S2- T2, S2S2S1S2- T3 (os 1, 2, 3 e 4º termos correspondem, respectivamente, às fases de crescimento, floração, crescimento dos frutos e maturação e colheita) e, ainda a irrigação alternada, durante todo o ciclo, com água S1 por 2 dias consecutivos seguido com água S2 por um dia (S12dias + S21dia- T4) e a irrigação com água S2 durante todo o ciclo- T5. Além disto foi utilizada, como testemunha, a irrigação com a mistura de 37% da água S1 e 63%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Estresse salino; Nutrição de plantas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000006

Compatibilidade de fibras vegetais com cimento Portland e sua relação com as propriedades físicas
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Maria L.; Luzardo,Francisco H. M.; Velasco,Fermin G.; González,Luis Nieto; Silva,Everton J. da; Lima,Wellington G. de.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010600001

Efeito da umidade da superfície do solo no desempenho do método de Penman original e modificado
Provedor de dados: 91
Autores: Lunardi,Dalva M. Curi; Lunardi,Marco A.; Furlan,Marco A.
Neste estudo, avaliou-se o efeito da umidade da superfície do solo na precisão de estimativa da evapotranspiração de referência ETo pelo método de Penman original e modificado, através de duas funções de vento, sendo a evapotranspiração medida com lisímetros de nível freático. No Período I, a área externa aos lisímetros não recebeu irrigação e a superfície dos lisímetros permaneceu seca, estando o nível freático a 46 cm de profundidade. Nos dias com precipitação, os mesmos foram cobertos com plástico. No Período II, a área de bordadura recebeu irrigação e a profundidade do nível freático, 30 cm, permitiu que a sua superfície permanecesse úmida. No Período I, o método de Penman superestimou a evapotranspiração e a função de vento gerada apresentou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Lisímetros; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100016

Sobrecompactación del suelo agricola parte I: influencia diferencial del peso y del número de pasadas
Provedor de dados: 91
Autores: Jorajuria,Daniel; Draghi,Laura.
Han sido objetivos principales de este trabajo, tanto el discriminar la responsabilidad de las variables independientes, peso y número de pasadas, en la distribución vertical de la compactación inducida, como obtener evidencia que permita decidir la conveniencia entre conjuntos ligeros que rueden muchas veces sobre la superficie trabajada, o conjuntos más grandes y pesados que resuelvan la tarea con menos pasajes. Se trabajó sobre un suelo de textura fina, con alta humedad presente. Las variables experimentales independientes configuraron dos tratamientos, tractor pesado y ligero, y tres diferentes número de pasadas, 1, 5 y 10, resultaron en seis subtratamientos de diferente intensidad de tráfico, más una parcela testigo sin tráfico. Los resultados no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidad del tráfico; Densidad daparente; Resistencia a la penetración; Producción del pastizal.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300022

Dinâmica de nitrogênio e fósforo em reservatório na região semiárida utilizando balanço de massa
Provedor de dados: 91
Autores: Vidal,Ticiana F.; Capelo Neto,José.
Muitos reservatórios são alvo de impactos resultantes de diversas atividades antrópicas, principalmente os localizados nos domínios das bacias metropolitanas. O açude Gavião, responsável pelo abastecimento de água potável da Região Metropolitana de Fortaleza, apresenta a presença excessiva de fitoplâncton, consequência direta do enriquecimento da água por nutrientes, dificultando substancialmente o tratamento da água no reservatório e elevando os custos de tratamento. Torna-se imprescindível, portanto, estudos, planos de gerenciamento, ações corretivas e/ou preventivas a fim de que, futuramente, a qualidade das águas não seja prejudicada a ponto de culminar na necessidade da modificação da tecnologia de tratamento utilizada na estação. A determinação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Macronutrientes; Eutrofização; Qualidade de água.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400007

Gas exchange and photosynthetic pigments in bell pepper irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Hidelblandi F. de; Souza,Edivan R. de; Duarte,Heitor H. F.; Cunha,Jailson C.; Santos,Hugo R. B.
ABSTRACT The tools that evaluate the salinity effects on plants have great relevance as they contribute to understanding of the mechanisms of tolerance. This study aimed to evaluate gas exchanges and the contents of photosynthetic pigments in bell peppers cultivated with saline solutions (0, 1, 3, 5, 7 and 9 dS m-1) prepared using two sources: NaCl and a mixture of Ca, Mg, K, Na and Cl salts, in randomized blocks with a 6 x 2 factorial scheme and 4 replicates, totaling 48 experimental plots. The net photosynthesis (A), stomatal conductance (gs), transpiration (E), internal CO2 concentration (Ci), instantaneous carboxylation efficiency (A/Ci) and water use efficiency (WUE), besides chlorophyll a, b and carotenoids were evaluated. The gas exchange parameters...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salt stress; Photosynthesis; Chlorophyll; Brazilian semi-arid region.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100038

Condicionadores químicos e orgânicos na recuperação de solo salino-sódico em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Marcelo A.; Oliveira,Emanoel E. M. de; Santos,Karen C. F. dos; Freire,Maria B. G. dos S.; Almeida,Brivaldo G. de.
A salinização vem promovendo a degradação de solos no Semiárido do Brasil, os quais precisam ser recuperados para que possam ter utilização agrícola. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de condicionadores orgânicos e químicos em atributos físico-hídricos de um Neossolo Flúvico salino-sódico, no Sertão de Pernambuco. O experimento foi instalado em colunas de solo, sendo aplicados 10 tratamentos: esterco ovino, esterco bovino, gesso, seis doses de polímero sintético e a testemunha, em delineamento em blocos casualizados. As colunas foram submetidas a lixiviação durante 70 dias e analisadas as soluções percoladas aos sete e 70 dias e os solos após a lixiviação. Nos lixiviados foram medidos o pH e a CE e determinados os teores de Na+, K+ e Cl-;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos salinos; Solos sódicos; Melhoradores.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500008

Sorção de potássio em amostras de solo submetidas à aplicação de vinhaça
Provedor de dados: 91
Autores: Nicochelli,Lorena M.; Nascentes,Rejane; Lima,Eliana B. N. R.; Soares,Fernanda S. C.
No processo de produção do etanol a vinhaça é um subproduto gerado em grande escala, em média, na razão de aproximadamente 13 L de vinhaça por litro de álcool destilado. Este volume produzido representa um problema no acondicionamento e nos processos de tratamento deste efluente que, na maioria das vezes, é lançado no solo por fertirrigação. Tendo em vista os altos teores de nutrientes, com destaque para o potássio e o alto teor de matéria orgânica, a disposição da vinhaça no solo necessita de estudos, uma vez que pode ocorrer lixiviação de vários desses elementos às águas subsuperficiais. Foram realizados ensaios de batelada, o que permitiu a avaliação do efeito de diferentes fatores, como a variação da razão solo: solução e do tempo de contato na sorção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaio de batelada; Isoterma; Resíduo agroindustrial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700008

Interação entre salinidade da água de irrigação e adubação nitrogenada na cultura da berinjela
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Alves,Rita de C.; Linhares,Paulo S. F.; Medeiros,Arthur M. A. de; Oliveira,Mychelle K. T. de.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a interação de níveis de salinidade da água de irrigação associada a doses de nitrogênio sobre a produção de frutos de berinjela. O experimento foi conduzido em ambiente protegido do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas - UFERSA. O experimento obedeceu a um delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 6, com quatro repetições e quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (0,5; 2, 4 e 6 dS m-1) além de seis doses de nitrogênio (5, 10, 15, 20, 25 e 30 g planta-1). Seis colheitas foram realizadas nas quais se analisaram as seguintes variáveis: número de frutos, comprimento, diâmetro e massa média de frutos e produção total de frutos por planta. Após a análise estatística dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongena L.; Estresse salino; Nitrogênio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500003

Aggregation, carbon, and total soil nitrogen in crop-livestock-forest integration in the Eastern Amazon
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Jéssica C. N.; Silva,Arystides R.; Veloso,Carlos A. C.; Dantas,Edilândia F.; Sacramento,José A. A. S. do.
ABSTRACT Sustainable agricultural production systems can improve physical attributes of soil as well as increase carbon and nitrogen stocks in soils. The objective of this study was to evaluate changes in the stability of soil aggregates and contents and stocks of carbon and nitrogen after the conversion of native forest to crop-livestock-forest integration systems in the region of Western Pará. Soil samples from five management systems (including a control) were collected at three depths in a randomized block design, with five replications. The stability of the aggregates, soil density, particle density, and total soil porosity, as well as total carbon and nitrogen and their respective stocks were evaluated. The native forest had the highest percentages...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic carbon; Soil physics; Sustainability; Brazilian Amazon.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200837

Bioactivity of diatomaceous earth to Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) in different application conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Adalberto H.; Faroni,Lêda R. A.; Andrade,Gilberto S.; Freitas,Romenique S.; Pimentel,Marco A. G.
The objective of this study was to evaluate the insecticidal activity of diatomaceous earth (DE) at different ambient temperatures on adult Sitophilus zeamais and progeny, using different doses and exposure periods. The experiments were performed in Petri dishes containing 40 g of the whole corn kernel, treated with DE at doses of 0, 0.25, 0.5 and 1.0 kg Mg-1. Each dish was infested with 25 S. zeamais adults and kept at climatic chambers under temperatures of 20, 25, 30, 35 and 40 ºC. The insect mortality was recorded after six and 15 days from the beginning of the bioassays. The grains evaluated at 15 days were separated from insects and kept in the dishes for another 75 days under the same temperature conditions. After this period the effect of ambient...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Corn weevil; Inert dusts; Storage; Insect control.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900011

Compostagem de bagaço de cana-de-açúcar triturado utilizado como material filtrante de águas residuárias da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Marcos A. de; Matos,Antonio T. de; Denículi,Wilson; Tinoco,Ilda de F. F.
A suinocultura moderna, de produção animal confinada, em virtude de ser concentradora de dejetos em pequenas áreas, gera vultosos volumes de águas residuárias de grande potencial poluidor para o solo, o ar e a água, já que se trata de efluente rico em sólidos em suspensão e, dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo, dentre outros), agentes patogênicos, metais pesados e sais diversos. No presente trabalho avaliou-se o processo de compostagem de resíduo orgânico (bagaço de cana-de-açúcar triturado), utilizado como material filtrante para águas residuárias de suinocultura, imediatamente após este material perder a capacidade filtrante e ter sido descartado da coluna filtrante. Os resultados obtidos permitiram concluir-se que o composto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtro orgânico; Resíduo orgânico; Tratamento biológico.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200030

Algoritmo para classificação de plantas de milho atacadas pela lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda, Smith) em imagens digitais
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Queiroz,Daniel M. de; Mantovani,Evandro C.
Foi desenvolvido e testado, no presente estudo, um algoritmo de processamento e análise de imagens digitais para identificação de plantas de milho atacadas pela lagarta do cartucho, o qual consistiu em duas etapas de classificação dos objetos presentes na cena de uma lavoura de milho. Na primeira etapa, denominada classificação grosseira, utilizou-se a técnica de limiarização em blocos da imagem com 60 x 60 pixels de dimensão e, na segunda etapa, denominada classificação refinada, utilizaram-se redes neurais artificiais em blocos com 3 x 3 pixels de dimensão. A exatidão de cada etapa do algoritmo foi acessada através da determinação da matriz de contingência, com base em 80 e 75 blocos, para a classificação grosseira e refinada, respectivamente. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Visão artificial; Agricultura de precisão; Redes neurais artificiais.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300023

Produção da mamoneira submetida a combinações com fontes de fósforo e calagem
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,Thiago C.; Pegoraro,Rodinei F.; Portugal,Arley F.; Resende,Alvaro V. de.
A mamoneira é considerada cultura exigente em fósforo haja vista que a nutrição fosfatada adequada com a utilização de fontes solúveis em conjunto com fontes naturais, pode aumentar a eficiência de absorção do fósforo e a produtividade de mamona. Objetivou-se avaliar os componentes de produção da mamoneira após a combinação de adubações com fosfato solúvel e natural, na ausência e na presença de calagem. O estudo foi conduzido em esquema fatorial 2 x 5 envolvendo duas doses de calcário (com e sem calcário) e cinco combinações de adubação fosfatada: testemunha (0 kg ha-1 de P2O5); 100% de fosfato natural (560 kg ha-1), fosfato natural (560 kg ha-1 ) + MAP (188 kg ha-1); fosfato natural (560 kg ha-1 ) + ½ MAP (94 kg ha-1) e 100% MAP (188 kg ha-1) com quatro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fosfato natural; Fosfato monoamônico; Massa de bagas; Massa de grãos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100052

Evolução da qualidade do substrato de uma área minerada no cerrado revegetada com Stylosanthes spp
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lucas C. R.; Corrêa,Rodrigo S.
A retirada da camada superficial do solo e a escavação do subsolo pela mineração deixam expostos materiais inadequados ao estabelecimento e desenvolvimento de plantas. Nesses locais a regeneração natural é incipiente, de modo que intervenções que visem à melhoria do substrato são necessárias para o restabelecimento da vegetação. Este trabalho teve por objetivo avaliar a evolução física, química e biológica de um substrato minerado no Distrito Federal após a introdução de uma cobertura herbácea de Stylosanthes spp. Os resultados mostram que as operações necessárias para a implantação do estrato herbáceo e o desenvolvimento das plantas melhoraram significativamente os atributos avaliados. Os parâmetros químicos foram os mais modificados e os físicos, os que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recuperação; Reabilitação; Revegetação; Mineração; Carbono.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800007

Reúso de água residuária na produção de pimentão (Capsicum annuum L.)
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,José T. de; Ceballos,Beatriz S. O. de; Henrique,Israel N.; Dantas,José P.; Lima,Suzana M. S.
Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho da cultura do pimentão (Capsicum annuum L.), submetida a cinco tratamentos distintos: 1) irrigação com água de poço e solo sem adubação; 2) irrigação com água de poço e solo com adubação mineral completa; 3) irrigação com água de poço e solo com adubação orgânica (vermicomposto); 4) irrigação com efluente de lagoa de polimento, e 5) irrigação com efluentes de reator UASB. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições, cujos dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. A cultura do pimentão com adubação orgânica apresentou a maior produtividade (38,3 t ha-1); outrossim, não houve diferença significativa em relação ao peso médio dos frutos e à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem de nutrientes; Agricultura no semi-árido; Fertirrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100014

Resposta de cultivares de alface à salinidade da solução nutritiva com rejeito salino em hidroponia
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nildo da S; Sousa Neto,Osvaldo N. de; Cosme,Christiano R; Jales,Antonio G. de O; Rebouças,Jonatas R. L; Oliveira,André M. de.
No processo de dessalinização se gera, além da água potável, um rejeito altamente salino e de poder poluente elevado, o qual pode ser utilizado na produção agrícola rentável dependendo da adoção de práticas culturais adequadas e da tolerância das plantas às condições salinas. Nos últimos anos a tendência tem sido a substituição da agricultura convencional por sistemas hidropônicos de cultivos, considerados um dos mais eficientes no uso de água. O objetivo desta pesquisa foi analisar a resposta de duas cultivares de alface sob sistema hidropônico de cultivo (Lactuca sativa L., cvs. Verônica e Babá de verão) em diferentes níveis de salinidade da solução nutritiva preparadas com água de abastecimento, água de rejeito coletada no dessalinizador e da sua...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Osmose reversa; Reúso de água; Nutrição de plantas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000001

Water distribution model for center pivot end gun sprinklers
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Giuliani; Colombo,Alberto; Barreto,Antônio C.
ABSTRACT End gun sprinklers can increase the irrigated area by center pivot irrigation systems without a substantial investment. This study was carried out at the Universidade Federal de Lavras, MG state, Brazil, and aimed to describe and validate a water distribution model for center pivot end gun sprinklers. The gun sprinkler PLONA-RL250®, attached at the end point of a center pivot, was used to evaluate the model in field tests. The sprinkler working conditions considered were nozzle diameters of 14 x 6 mm, working pressure of 292 kPa, and four asymmetric wetted angle adjustments (95 + 20º; 90 + 90º; 60 + 60º; 45 + 45º). These tests were carried out for wind speed lower than 0.9 m s-1. The measured and simulated irrigation depths showed an average...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nozzle diameter; Wetted angle; Working pressure.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700477

ANÁLISE DE FLUXO DE RAÇÃO AVÍCOLA E FARELO DE TRIGO EM SILOS PRISMÁTICOS
Provedor de dados: 91
Autores: Bandeira,Ivanoska Salgado de Assis; Nascimento,José Wallace Barbosa do; Silva,Francisco de Assis Santos e.
RESUMO Objetivando-se analisar o comportamento do fluxo de ração avícola e farelo de trigo, foi confeccionado um modelo reduzido de silo prismático, com paredes em acrílico transparente e conformação ziguezague. No presente trabalho determinou-se, também, a vazão média dos produtos em função da altura do corpo do silo. Para obtenção dos resultados da análise de fluxo foram feitas seqüências fotográficas do produto original, intercalado por camadas do produto tingido de vermelho, enquanto para a vazão média de descarga foi adotado o delineamento estatístico inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 3 x 3 x 2 (teor de gordura, relação altura/lado e área do orifício de saída) com três repetições, cujos resultados mostraram que o acréscimo do teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fluxo; Ração; Farelo de trigo; Modelo reduzido.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200233

An irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension: I - Design, development and laboratory evaluations
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Raine,Steven R.; Camargo,Antonio P. de; Pinto,Marinaldo F.; Salvador,Conan A.
ABSTRACT The objective of this study was to develop and evaluate an irrigation controller that was mechanically actuated by soil-water tension within laboratory conditions. The controller was designed and constructed using readily available hydraulic fittings and other componentry. The main components of the controller were a tensiometer; a rubber diaphragm that moves according to the variation in tension inside of the tensiometer; an activation rod that transfers the movement from diaphragm to the switch valve; and a steel spring that regulates the activation of soil water tension. Six irrigation controller samples were tested in the laboratory to evaluate the mechanical performance and component forces required to activate the controllers. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation scheduling; Tensiometer; Automation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600369

Sorghum yield after liming and combinations of phosphorus sources
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,Thiago C.; Pegoraro,Rodinei F.; Kondo,Marcos K.; Portugal,Arley F.; Resende,Álvaro V.
ABSTRACT Phosphate fertilization has increased sorghum yield, but few studies are available on sorghum production and efficient fertilizer management related to liming and phosphorus (P) sources. This work evaluates production, dry matter partitioning and agronomic efficiency (AEI) in successive sorghum cycles after application of limestone and combinations of phosphorus sources. Two cycles were conducted in sequence in the same experimental field, in a 2 x 6 factorial scheme, corresponding to soil with or without liming and six combinations of P2O5 sources: control (0 kg ha-1 P2O5), 100% Itafós natural phosphate (NP), 75% NP + 25% single superphosphate (SS), 50% NP + 50% SS, 25% NP + 75% SS and 100% SS. Pots with capacity for 8 dm3 were used in a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Residual fertilization; Phosphorus content; Agronomic efficiency index.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400243

Plantas de cobertura e qualidade química de Latossolo Amarelo sob plantio direto no cerrado maranhense
Provedor de dados: 91
Autores: Bressan,Sara B.; Nóbrega,Júlio C. A.; Nóbrega,Rafaela S. A.; Barbosa,Ronny S.; Sousa,Lusiene B.
Objetivando-se avaliar, com este trabalho, o efeito de plantas de cobertura sobre os atributos químicos do solo da região de Balsas - Maranhão, amostras de um Latossolo Amarelo Distrófico sob as coberturas vegetais de milheto [Pennisetum americanum (L.) Leeke], braquiária (Brachiaria ruziziensis) e cerrado nativo (cerrado de porte médio), foram coletadas em três profundidades (0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m). As coberturas vegetais de milheto e de braquiária promoveram aumento do pH do solo e reduções nos teores de Al3+ e na saturação por Al3+, em relação à área com cerrado nativo. Maior quantidade de resíduo foi verificada na superfície do solo da área sob cerrado nativo devido ao maior aporte de resíduos vegetais e à menor taxa de decomposição. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teores de nutrientes; Pennisetum americanum (L.) Leeke; Brachiaria ruziziensis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400003

Morphophysiology of buffel grass grown under different water supplies in the dry and dry-rainy seasons
Provedor de dados: 91
Autores: Maranhão,Samuel R.; Pompeu,Roberto C. F. F.; Souza,Henrique A. de; Araújo,Ricardo A. de; Fontinele,Renato G.; Cândido,Magno J. D.
ABSTRACT The lack of information on the growth of forage grasses in semi-arid environment, especially from the perspective of irrigation, is one of the obstacles to regular forage supply, as well as to the rational use of irrigation water. The objective with this study was to evaluate the leaf gas exchanges, biomass flow and structural characteristics of buffel grass cultivar Gayndah under different water supplies (30, 60, 90 and 120% of the reference evapotranspiration - ETo) during the dry season and dry-rainy season, in completely randomized design in a split-plot scheme with three repetitions. The experiment was conducted in Sobral, CE, Brazil (3° 45’ 00.77” S and 40° 20’ 38.55” W, altitude of 101 m) from September 2015 to January 2016. A higher...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pennisetum ciliare; Biomass flow; Irrigation depths; Semi-arid; Gas exchanges.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800566

Teores de macronutrientes em folhas de goiabeira fertirrigada com nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Maciel,José L.; Alves,Aaron de S.; Azevedo,Carlos A. V. de; Fernandes,Pedro D.; Lima,Vera L. A. de.
O objetivo deste estudo foi diagnosticar os teores de macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio nas folhas de goiabeira, em função de diferentes lâminas de irrigação (1144, 1465, 1785 e 2106 mm no primeiro ciclo, e 915, 1308, 1686 e 2093 mm no segundo ciclo produtivo) e níveis de fertilizantes nitrogenados (50, 100, 150 e 200 kg ha-1). Verificou-se efeito apenas isolado dos fatores lâminas de água e adubação nitrogenada sobre as concentrações dos macronutrientes estudados. A lâmina de água exerceu efeito linear positivo na concentração de fósforo e efeito quadrático na concentração de magnésio, nos dois ciclos produtivos, enquanto a adubação nitrogenada não influenciou os teores desses elementos. A concentração de potássio respondeu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Fruticultura brasileira; Nutrição de plantas; Irrigação localizada.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900008

Size of samples and homogenizers during classification of damaged soybeans
Provedor de dados: 91
Autores: Quirino,José R.; Resende,Osvaldo; Fonseca,Natalia N.; Oliveira,Daniel E. C. de; Parizzi,Fatima C.; Souza,Tiago A. de.
ABSTRACT Grain quality determination involves important stages such as collection of the representative sample, homogenization, and dilution. The interrelation among sampling, homogenization, and working sample size is essential to the reliability of the information generated. Therefore, this work aimed to analyse the performance of mechanical homogenizers used in the commercialization of grains in Brazil, as a function of the size of the working sample masses during grain classification. The samples were homogenized and diluted in Boerner, 16:1 multichannel splitter, and 4:1 multichannel splitter until reaching masses of 0.025, 0.050, 0.075, 0.100 and 0.125 kg to determine the level of damaged grains. A 3 x 4 x 5 factorial design was used, meaning three...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dilution; Sampling process; Standardization.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500378

Eficácia do fungicida epoxiconazol aplicado via pivô central no feijoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Vieira,Rogério F.; Barbosa,Luiz C. de A.
No Brasil, a fungigação na cultura do feijão vem sendo empregada pelos agricultores desde o início de 1980, porém ainda são poucos os trabalhos desenvolvidos para avaliar a eficiência desta técnica. Assim, com o presente trabalho objetivou-se avaliar a eficácia do fungicida epoxiconazol, aplicado via água de irrigação no controle de doenças da parte aérea do feijoeiro, nos sistemas de plantio convencional e direto e avaliar o efeito da lâmina de água na eficiência da fungigação. Aplicou-se o fungicida epoxiconazol via pivô central na cultura do feijão, nos plantios direto e convencional, em diferentes lâminas de água (3, 5 e 7 mm) avaliando-se a severidade de doenças em parcelas tratadas e não-tratadas. Para comparação, o produto também foi aplicado de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Tecnologia de aplicação; Doenças do feijoeiro; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300014

Caracterización y monitoreo de paisaje semiárida en la Región del Maule mediante datos satelitales
Provedor de dados: 91
Autores: Frau,Carlos M.; Santos,João R.; Maldonado,Francisco D.; Valenzuela,John G.; Valeriano,Marcio M.; Rojas,Yony O.; Hernández,Yohana M.
El objetivo del trabajo es aplicar la técnica Rotación Radiométrica Controlada por Eje de No-cambio (RCEN) en imágenes Landsat TM de los años 2004 y 2008, para la región semi-árida del Maule, Chile. Esta aplicación tiene el fin de obtener la distribución espacial de los cambios del paisaje forestal. El procedimiento de RCEN permite el uso de imágenes sin corrección atmosférica, combinado a un método empírico para seccionar y legendar la imagen de cambio basado en las observaciones de campo. El índice Kappa para la imagen temática del cambio fue 0.74 indicando que, durante el período considerado por la detección, los porcentajes de recuperación y la degradación la vegetación fueron 17 y 5% respectivamente. Datos altimétricos de SRTM (Shuttle Radar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiárido; Detección de cambios; Percepción remota; Rotación radiométrica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600013

CLIMABR parte II: geração do perfil de precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Vicente de P. S. de; Zanetti,Sidney S.; Pruski,Fernando F.
As pesquisas sobre precipitação no Brasil têm-se restringido à previsão da lâmina total máxima ou da intensidade máxima provável, esta feita com base em séries históricas. Poucos trabalhos, no entanto, consideram o perfil correspondente a essas precipitações. A falta de modelos representativos tem forçado o uso daqueles desenvolvidos no exterior; contudo, os resultados obtidos demonstram, muitas vezes, que eles não representam adequadamente as condições climáticas típicas do Brasil. Objetivou-se, com o presente trabalho, detalhar complementarmente o desenvolvimento do modelo denominado CLIMABR, descrito por Oliveira et al. (2003), e mostrar sua aplicação para a geração do perfil instantâneo associado às séries sintéticas de precipitação, para as condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva; Modelo hidrológico; Gerador climático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300010

Nodulação e crescimento do feijoeiro em resposta à aplicação de molibdênio e inoculante rizobiano
Provedor de dados: 91
Autores: Matoso,Stella C. G.; Kusdra,Jorge F.
O feijoeiro (Phaseolus vulgaris) possui a capacidade de se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio; entretanto, o sucesso deste processo é influenciado por diversos fatores. O objetivo deste trabalho foi dimensionar a magnitude da contribuição do molibdênio (fontes e doses) e rizóbios (nativos e introduzidos) para nodulação, acúmulo de nitrogênio e crescimento do feijoeiro IPR 139. O experimento foi realizado no ano de 2011 em casa de vegetação, no delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5 x 2 que, nas sementes, corresponde respectivamente à aplicação, de duas fontes (molibdato de sódio e molibdato de amônio) e cinco doses (0, 1, 2, 3 e 4 g kg-1 de sementes) de Mo na presença e ausência de inoculante rizobiano (Rhizobium tropici...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fixação biológica de nitrogênio; Phaseolus vulgaris; Rhizobium tropici; IPR 139.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600001

Mineral composition and growth of babycorn under swine wastewater combined with chemical fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Meneghetti,Adriana M.; Nóbrega,Lúcia H. P.; Sampaio,Silvio C.; Ferques,Rafael G.
The objective of this study was to evaluate the application of wastewater from swine manure (ARS) and chemical fertilization on foliar concentrations of macronutrients and micronutrients, and its relationship with the growth of babycorn. An experiment was conducted in completely randomized design with eight treatments and three replications in 4 x 2 factorial arrangement, which consisted of the application of four doses of swine wastewater (0, 40, 80 and 120 kg N ha-1) and two levels of chemical fertilization (0 and 40 kg ha-1). The results indicated that the increase in fertilization using swine wastewater manure resulted in significant differences for babycorn's foliar concentrations of N and P, promoting levels below the adequate for N and K,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Leaf content nutrients.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100008

Nitrogen as top-dressing and sowing densities on agronomic characteristics of maize crop
Provedor de dados: 91
Autores: Serpa,Antoniele de F.; Mendes,Marcelo C.; Faria,Marcos V.; Ávila,Fabricio W. de; Szeuczuk,Kathia; Albuquerque,Carlos J. B.
ABSTRACT The main objective of this study was to evaluate the agronomic characteristics of commercial maize hybrids with modern and old architecture, under the influence of nitrogen (N) as top dressing with different plant populations. Two independent experiments were conducted, one in the municipality of Guarapuava (reduced spacing = 0.45 m) and the other in the municipality of Laranjeiras do Sul (conventional spacing = 0.90 m), in the Paraná state, Brazil, in the 2012/2013 growing seasons. The experiments were set in a randomized block design, with three replicates, in a factorial scheme (6 x 3 x 3), corresponding to six maize hybrids (with modern and old architecture), three plant populations (60000, 75000 and 90000 plants ha-1) and three N doses as top...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plant architecture; Grain yield; Zea mays.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000703

Efeito do ambiente térmico e níveis de suplementação nos parâmetros fisiológicos de caprinos Moxotó
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Carlos A. V.; Furtado,Dermeval A.; Medeiros,Ariosvaldo N.; Silva,Divan S.; Pimenta Filho,Edgard C.; Lima Júnior,Valdi de.
Objetivou-se, com este trabalho, determinar o efeito do ambiente térmico e de diferentes níveis de suplementação sobre os parâmetros fisiológicos de caprinos Moxotó, criados em confinamento no semi-árido nordestino. Utilizaram-se 16 animais machos, que receberam duas dietas compostas de palma forrageira (Opuntia ficus indica), feno de maniçoba (Manihot glaziowii) e dois níveis de suplementação (0,5 e 1,5% do peso vivo). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em regime de subparcelas, com 2 tratamentos e 8 repetições. No interior do aprisco os índices de conforto ambiental ficaram elevados a partir das 11 h e, no período da tarde, esses índices ficaram acima do ideal para os animais, ou seja, fora da zona de conforto térmico,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alimentação; Bioclimatologia; Fatores ambientais; Estresse térmico.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200015

Manejo da cobertura do solo e de práticas conservacionistas nas perdas de solo e água em Sumé, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W.; Lombardi Neto,Francisco; Srinivasan,Vajapeyam S.; Santos,José R.
Foram estudados os efeitos do manejo e da cobertura do solo sobre as perdas de solo e água provocadas por chuvas erosivas, num solo Bruno Não-Cálcico. Os dados correspondentes aos anos de 1983 a 1990 foram obtidos na Bacia Experimental de Sumé, PB, inserida dentro da Bacia Representativa de Sumé e operada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus II, Campina Grande. O experimento constituiu-se de uma parcela desmatada e mantida em alqueive contínuo, de duas desmatadas, uma com caatinga nativa, de duas parcelas com cobertura morta, uma com palma cultivada morro abaixo e de uma parcela com palma cultivada em nível. A parcela desmatada em alqueive contínuo contribuiu com perdas anuais de solo e água de 23,1 t ha-1 e 201 mm, respectivamente. Nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Manejo do solo; Semi-árido.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100024

Relações entre precipitações intensas de diferentes durações ocorridas no município de Urussanga, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.
Neste trabalho se analisaram os pluviogramas do período de 1981 a 2004 da estação meteorológica de Urussanga, SC (Latitude 28° 31' S, longitude 49° 19' W, altitude 49 m). A partir das séries de chuvas máximas anuais foram estimadas, por meio da distribuição de Gumbel-Chow, as chuvas máximas com durações variando de 5 min a 24 h, e também para a duração de 1 dia considerando-se os períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 anos. A aderência dos dados ao modelo de Gumbel-Chow foi comprovada através do teste de Kolmogorov-Smirnov, com nível de significância de 5%. A razão entre a precipitação máxima de 24 h e a precipitação máxima de 1 dia variou de 1,17 para o período de retorno de 2 anos até 1,11 para o período de retorno de 100 anos, com média de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Hidrologia; Drenagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200010

Balanço energético de uma cultura de tomate
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F. de; Pereira,Sidney; Souza,Luís H. de; Russo,José R.
É importante destacar que o consumo de energia envolvido ao longo do cultivo de tomate depende de fatores que tornam complexa a sua estimativa. Neste trabalho considerou-se, basicamente, a energia contida na mão-de-obra, no combustível necessário à produção e aplicação de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e na produção e operação de tratores e equipamentos, durante o desenvolvimento da cultura. A metodologia utilizada para se obter o balanço energético da cultura foi proposta por Serra et al. (1979). O consumo de energia total observado foi igual a 2.661.945 MJ ha-1, enquanto a planta do tomateiro produziu 26.013 MJ ha-1. A energia solar global média disponível foi igual a 2.515.303 MJ ha-1 e a produtividade média de tomate foi igual a 23,94 t ha-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poder calorífico; Eficiência energética; Fertilizante.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300021

Avaliação da salinidade de neossolo usando-se dispositivo de indução eletromagnética
Provedor de dados: 91
Autores: Montenegro,Abelardo A. A.; C. Netto,Manoel L.; Montenegro,Suzana M. G.; Silva,Ênio F. F.; Fontes Júnior,Robertson V. P.
A concentração de sais nos solos e nas águas disponíveis em áreas irrigadas no semiárido pode comprometer a produção agrícola. Neste trabalho, desenvolvido em um vale aluvial, a salinidade do solo foi estimada a partir de leituras com o aparelho de indução eletromagnética EM38, considerando-se a condutividade elétrica aparente do solo (EM). Além de disposto na superfície do solo, o equipamento foi posicionado a diferentes alturas acima da superfície, de modo a incluir distintas escalas verticais na estimativa da condutividade elétrica real do solo (CEr). Modelos de regressão linear múltipla foram desenvolvidos para as condições locais e os resultados analisados através da estatística clássica e de metodologia geoestatística. As estimativas de CEr se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica; Vales aluviais; EM38.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600007

Estabilidade de geleias convencionais de umbu-cajá durante o armazenamento em condições ambientais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Emanuel N. A. de; Santos,Dyego da C.; Rocha,Ana P. T.; Gomes,Josivanda P.; Silva,Wilton P. da.
Neste trabalho propôs-se estudar a estabilidade física e química de geleias convencionais de umbu-cajá durante o armazenamento por 180 dias em condições ambientais. As geleias foram formuladas por meio de planejamento experimental fatorial 22 com 2 experimentos no ponto central resultando em 6 experimentos, variando-se as concentrações de açúcar cristal (50, 55 e 60%) e pectina de alto teor de metoxilação (0,5; 1,0 e 1,5%). As formulações foram aquecidas e concentradas em tacho aberto até atingir teor de sólidos solúveis totais de â‰ˆ65 ºBrix, envasadas em recipientes de vidro transparente e estocadas em temperatura e umidade relativa médias de 23,25 ºC e 81%, respectivamente, com análises físicas e químicas a cada 30 dias de armazenamento. De acordo com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spondias spp; Estocagem; Vida-de-prateleira.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300013

Disponibilidade de fósforo para a cana-de-açúcar em solo tratado com compostos orgânicos ricos em silício
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Claudivan C.
Avaliou-se a disponibilidade de P para a cultura da cana-de-açúcar em solo tratado com compostos orgânicos ricos em silício. Para tanto, cinco compostos foram obtidos a partir da mistura dos seguintes materiais: bagaço de cana-de-açúcar, cinzas de bagaço de cana, torta de filtro e farelo de mamona, enriquecidos com pó de rochas silicatadas. Os tratamentos, constituídos pela aplicação de 5 doses (0, 13, 26, 52 e 104 t ha-1) dos referidos compostos + 1 tratamento adicional com adubação química (NPK). Após sua aplicação amostras de solo foram coletadas e determinados P-remanescente, Si "disponível", C total e fracionamento das substâncias húmicas. Aos 150 dias de cultivo foram coletadas amostras da planta para análise de P foliar. A aplicação dos compostos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silício "disponível"; Substâncias húmicas; Fixação de P.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200002

Estudo da correlação entre a temperatura da superfície dos oceanos Atlântico e Pacífico e o NDVI, no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Julio R.; Fontana,Denise; Mello,Ricardo W.
Parte da variabilidade interanual da precipitação pluvial e da temperatura do ar no Estado do Rio Grande do Sul, está associada à variabilidade da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) dos oceanos Pacífico e Atlântico; este conhecimento é de grande relevância, dada a importância desses elementos sobre o crescimento vegetal. Objetivou-se através deste trabalho, avaliar a correlação entre a TSM, em regiões dos dois oceanos, e a cobertura vegetal no Rio Grande do Sul; para isto, utilizaram-se imagens de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) obtidas do satélite NOAA, e dados de TSM médio mensal, obtidos do NCEP e NCAR. Os dados de TSM do Oceano Pacífico equatorial e do Oceano Atlântico subtropical foram correlacionados aos de NDVI no Estado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação; TSM; Coeficiente de correlação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400013

Conservação de sementes de ipê-roxo
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Leila; Lago,Antonio A. do; Cícero,Silvio M.
O objetivo desta pesquisa foi estudar o comportamento fisiológico de sementes de ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo) durante o amazenamento. Frutos colhidos manualmente de 15 plantas-matrizes foram colocados em ambiente sombreado para secagem complementar e posterior extração manual das sementes; primeiro, determinou-se o grau de umidade inicial das sementes (15,6%) e, em seguida, as sementes remanescentes foram submetidas a secagem para obtenção dos demais graus de umidade desejados (11,5, 8,0 e 4,3%). As amostras correspondentes aos diferentes graus de umidade foram armazenadas em câmaras, na temperaturas de 10, 20 e -196 °C. No início e após 120, 240 e 360 dias de armazenamento, as sementes foram submetidas a diversas avaliações fisiológicas....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bignoniaceae; Tabebuia heptaphylla; Pau-d’arco-roxo; Propagação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100014

Nutritional status of jatropha under cattle manure and natural phosphate in rainfed conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane L. S. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Gheyi,Hans R.; Carvalho Júnior,Genelicio S.; Cazetta,Jairo O.; Arriel,Nair H. C.
ABSTRACTThere is little information on the technical recommendation of fertilization for jatropha in the semi-arid region. This study aimed to evaluate the nutritional status of jatropha plants fertilized with cattle manure and natural phosphate under rainfed conditions. The experiment was set in a randomized block design, with three replicates, arranged in a 4 x 4 factorial scheme, corresponding to 4 doses of cattle manure (0, 4, 8 and 12 t ha-1) and 4 doses of natural phosphate (0, 250, 500 and 750 kg ha-1). The application of 8 t ha-1 of cattle manure, in isolation or associated with 500 kg ha-1 of natural phosphate, promotes adequate conditions to obtain jatropha plants with sufficient levels (g kg-1) of N (29.8), P (5.1), K (33.8), Ca (17.1), Mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Alternative sources of fertilizer; Mineral nutrition.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101028

Relação da vegetação de caatinga com a condição geomorfométrica local
Provedor de dados: 91
Autores: Bispo,Polyanna da C.; Valeriano,Márcio de M.; Kuplich,Tatiana M.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o potencial das variáveis geomorfométricas extraídas de dados SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) para identificação de tipos vegetacionais da Reserva Particular do Patrimônio Natural de Serra das Almas, CE. Em estudo conduzido na escala de 1:100.000, as variáveis geomorfométricas (elevação, declividade, orientação de vertente, curvatura vertical e curvatura horizontal) foram confrontadas com o mapa de vegetação referência, através de análises de histogramas e análises discriminantes. As variáveis mais importantes na distinção entre os tipos vegetacionais, foram a elevação, a declividade e a curvatura vertical, embora se pudesse observar preferências de tipos mapeados em relação às demais variáveis....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Topografia; Floresta; Bioma; SRTM; Serra das Almas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500010

Potência necessária para acionamento de uma colhedora de fluxo axial para feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Dias,Gutemberg P.; Pinto,Francisco de A. de C.
O objetivo deste trabalho foi determinar a potência necessária para acionamento de uma colhedora de fluxo axial para feijão. Testes experimentais foram conduzidos, sendo determinados o torque e a rotação na tomada de potência do trator, a força necessária para arrastar a máquina, a velocidade de trabalho, a quantidade de produto colhido e o tempo necessário para colhê-lo. Para se estudar o comportamento das variáveis investigadas, realizaram-se análises de metodologia de superfície de resposta. A potência exigida no motor do trator para tracionar a colhedora, com carregamento máximo do tanque graneleiro, foi equivalente a 7,90 kW e o acionamento dos órgãos internos demandou 45,28 kW. A potência total exigida pela máquina foi de 53,18 kW. A maior capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita; Máquina de arrasto; Consumo de energia.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300028

Drying kinetics of atemoya pulp
Provedor de dados: 91
Autores: Galdino,Plúvia O.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Galdino,Pablícia O.
ABSTRACT This study was conducted in order to obtain drying curves of whole atemoya pulp through the foam-mat drying method. The suspension was prepared with whole atemoya pulp mixed with 2% of Emustab® and 2% of Super Liga Neutra® with mixing time of 20 min, and dried in a forced-air oven at different temperatures (60; 70 and 80 °C) and thicknesses of the foam layer (0.5, 1.0 and 1.5 cm). The drying rate curves were plotted against the water content ratio and the semi-theoretical models of Henderson &amp; Pabis, Page and Midilli were used. All tested models showed coefficient of determination (R2) above 0.993, and the Midilli model showed the best fit for all conditions. Drying curves were affected by temperature and layer thickness.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona cherimoya Mill. x Annona squamosa L.; Dehydration; Modeling.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700672

EFEITO DA LUZ E DA TEMPERATURA NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE COAÇU (Triplaris surinamensis Cham.)
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lígia Maria de Medeiros; Matos,Valderez Pontes.
RESUMO A luz e a temperatura são consideradas fatores ambientais de fundamental importância no controle da germinação. Com o objetivo de se avaliar a influência da qualidade da luz e da temperatura na germinação, os frutos-semente de coaçu (Triplaris surinamensis Cham.) foram colocados sobre o substrato papel mata-borrão, previamente umedecido com água destilada, e submetidos à luz branca, vermelha, vermelho claro e à ausência de luz nas temperaturas constantes de 25 e 30ºC. Os resultados demonstram que as sementes germinam bem quando submetidas à luz branca e vermelha nas temperaturas de 25 e 30ºC; portanto, a espécie estudada é fotoblástica positiva e germina melhor em condições de áreas abertas ou de grandes clareiras, podendo também germinar em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Luz; Temperatura; Germinação de sementes.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100094

MASSA ESPECÍFICA APARENTE E REAL E POROSIDADE DE GRÃOS DE CAFÉ EM FUNÇÃO DO TEOR DE UMIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Sandra Maria; Magalhães,Anderson Chagas; Queiroz,Daniel Marçal de; Bastos,Itaciane Toledo.
RESUMO Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de se obter valores para algumas características físicas do café, necessárias ao desenvolvimento de unidades de separação aerodinâmicas e ao dimensionamento de secadores e silos. Investigou-se o efeito do teor de umidade nos valores da massa específica real e aparente, e nos da porosidade de grão de café das variedades Catuaí e Timor. Os grãos, colhidos em dois estádios de maturação (verde e cereja) foram submetidos a um processo de secagem em terreiro de cimento; trabalhou-se com dois lotes de café da variedade Catuaí, colhidos em épocas diferentes e a época de colheita não produziu alterações relevantes nos valores das massas específicas real e aparente; por outro lado, a massa específica real do café...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Massa específica real; Massa específica aparente; Porosidade; Coffee arabica L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100061

Variabilidade espacial das frações da matéria orgânica do solo em área degradada sob recuperação
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Luiz F. C.; Ferreira,Juscélia da S.; Veloso,Marcos E. da C.; Mousinho,Francisco E. P.; Rocha Junior,Agenor F.
Objetivou-se, neste estudo, avaliar a variabilidade espacial das frações da matéria orgânica do solo em uma área degradada em recuperação com pinhão-manso; para isto se estabeleceu, em um Argissolo Vermelho-Amarelo, uma malha de 30 por 30 m para amostragem, totalizando 55 pontos. Em cada ponto foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e determinados carbono orgânico total (COT), carbono lábil (CL) e o carbono das frações ácido fúlvico (C-FAF), ácido húmico (C-FAH) e humina (C-HUM). Os maiores teores de COT foram observados na camada de 0-0,05m e variaram de 2,0 a 15,5 g kg-1. O C-FAF nas camadas de 0-0,05 e 0,10-0,20 m e o C-FAH na camada de 0,10-0,20 m apresentaram altos coeficientes de variação (CV) de 66, 74 e 77%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono orgânico do solo; Substâncias húmicas; Geoestatística; Krigagem.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400394

Efficiency of use of supplementary lighting in rearing of dairy calves during milk feeding stage
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Baptista,Fátima; Guiselini,Cristiane; Cruz,Vasco F. da; Almeida,Gleidiana A. P. de.
ABSTRACTThe objective of this study was to evaluate programs of supplementary lighting for calves in individual shelters with different roof materials, as a strategy to stimulate concentrate consumption and the reduction of the milk feeding period and increase financial viability. Twenty seven dairy crossed Holstein × Gir female calves were randomly distributed in individual shelters with three different roofing materials (cement fiber tile, recycled tile and thatched roofs), associated with three different light duration (12, 16 and 20 h) and with three repetitions. The experimental design was completely randomized in 3 × 3 factorial arrangement. There was no interaction between the types of roofs × supplemental light; also, there was no significant...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Animal welfare; Dairy cattle; Economic viability.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000989

Resistência do solo à penetração em função do sistema de cultivo e teor de água do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Joaquim O.; Siqueira,Jair A. C.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Silva,Suedêmio de L.
As variações da resistência do solo à penetração, no cultivo mínimo (escarificação mais semeadura) e plantio direto, foram avaliadas em um Latossolo Roxo distrófico (Oxisol, segundo a Soil Taxonomy) com textura argilosa, com os teores de água do solo de 33, 37 e 39%, na cultura do milho. Determinou-se a resistência do solo à penetração antes e imediatamente após o preparo do solo e após a colheita, em que os resultados obtidos permitiram concluir-se que tanto os teores de água do solo como os sistemas de cultivo revelaram efeito significativo na resistência do solo à penetração, após o preparo. O teor de água, de 33%, propiciou redução da resistência do solo à penetração, em ambos os sistemas, com maior redução no sistema de cultivo mínimo e os teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo à penetração; Plantio direto; Cultivo mínimo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100030

Quality of raw materials from different regions of Minas Gerais State utilized in ration industry
Provedor de dados: 91
Autores: Coradi,Paulo C.; Lacerda Filho,Adílio F.; Melo,Evandro C.
The present work aimed at evaluating the quality of raw materials destined for animal feed production, as well as the quality of corn produced in different areas of the Minas Gerais State. The study was conducted in a feed mill for poultry, with production capacity of 1,000 t d-1. Samples of corn, soybean, flours, animal meals, and feed, during the year of 2008 were collected for analysis of moisture, acidity, peroxides, crude protein, ethereal extract, and physical classification of the corn for "type". The collection of samples, physical-chemical analysis and classification of corn according to "type" were performed at the Industrial Laboratory and at the Department of Agricultural Engineering of Federal University of Viçosa. It was concluded that: raw...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Corn; Bran; Flour.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400015

Compósitos à base de cimento reforçado com polpa celulósica de bambu. Parte II: Uso de resíduos cerâmicos na matriz
Provedor de dados: 91
Autores: Anjos,Marcos A. S. dos; Ghavami,Khosrow; Barbosa,Normando P.
Este é o segundo dos dois artigos relativos aos resultados experimentais da combinação de matriz cimentícia reforçada com polpa celulósica de bambu. Neste trabalho, são mostrados os resultados da investigação da substituição parcial do cimento por resíduo de fábrica de blocos cerâmicos. O cimento foi substituído em percentagens de 20, 30 e 40% em relação à massa de cimento. Essas combinações foram reforçadas com polpa de bambu refinada. Os procedimentos e programas experimentais foram os mesmos adotados no artigo anterior (Parte 1). Considerando-se os resultados dos ensaios de obtenção das propriedades mecânicas, a substituição de 20% foi a que apresentou melhor performance.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compósito; Fibra vegetal; Polpa de bambu; Resíduo cerâmico.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200027

Utilização de redes neurais artificiais para avaliação de produtividade do solo, visando classificação de terras para irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Bucene,Luciana C.; Rodrigues,Luiz H. A.
Objetivando classificar terras para irrigação, faz-se necessário analisar e determinar alguns parâmetros, entre eles a produtividade do solo. A classificação de produtividade (comumente chamada fertilidade aparente) é delimitada em cinco classes: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa, e em cada classe é preciso avaliar certos atributos do solo, como pH, CTC (capacidade de troca de cátions), V% (índice de saturação por bases), P (fósforo), Mg (magnésio) e K (potássio). Neste trabalho, objetivou-se identificar a produtividade na qual atributos do solo, da parte inicial da microbacia hidrográfica do Rio Pardo, localizada em Pardinho, SP, foram analisados e classificados nas classes que a delimitam, através de Redes Neurais Artificiais (RNAs)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Inteligência artificial; Reconhecimento de padrões; Perceptron múltipla camada.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200025

Crescimento e capacidade fotossintética da cultivar de amendoim BR 1 sob condições de salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Graciano,Erika S. A.; Nogueira,Rejane J. M. C.; Lima,Danúbia R. M.; Pacheco,Cinthya M.; Santos,Roseane C.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento e a capacidade fotossintética da cultivar de amendoim BR 1, submetida a salinidade. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com quatro níveis de salinidade da solução, expressos em condutividade elétrica (1,0; 3,5; 6,0 e 8,5 dS m-1) e seis repetições. A cultivar BR 1 apresentou, quando cultivada sob estresse salino, mecanismos fisiológicos capazes de assegurar seu crescimento. O crescimento do sistema radicular e a estabilidade dos pigmentos fotossintéticos foram as variáveis maìs relacionadas com a tolerância à salinidade. Contudo, a cultivar BR 1 é sensível à salinidade quando a condutividade elétrica é de 8,5 dS m-1, afetando a condutância estomática...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea; Estresse salino; Crescimento; Fotossíntese.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800005

Growth and mineral nutrition of baru (Dipteryx alata Vogel) in nutrient solution
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Diana S. N. da; Venturin,Nelson; Rodas,Cleber L.; Macedo,Renato L. G.; Venturin,Regis P.; Melo,Lucas A. de.
ABSTRACT This study analyzed the initial growth of baru in nutrient solutions with individualized omission of mineral nutrients in greenhouse. The experimental design was completely randomized with 13 treatments and four replicates: Complete Hoagland &amp; Arnon solution and with individualized omissions of N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn. At 60 days the following morphological characteristics were evaluated: height, root collar diameter, number of leaves and number of leaflets. In addition, the Dickson quality index and root/shoot ratio were calculated and root dry matter, shoot dry matter and the contents and accumulations of nutrients in the shoots of the seedlings were analyzed. Analysis of variance of the collected data was performed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Native forest species; Hydroponics; Lacking nutrient technique.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201101

Características agronômicas e índice de colheita de diferentes genótipos de amendoim submetidos a estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Elizabeth A. A.; Melo Filho,Péricles de A.; Santos,Roseane C.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os componentes agronômicos e o índice de colheita de genótipos de amendoim ereto e rasteiro submetidos a 27 dias de suspensão hídrica, no inicio da fase vegetativa. O experimento foi conduzido em casa de vegetação sob o delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial 8 x 2 (genótipos x tratamentos hídricos) com cinco repetições. As variáveis analisadas foram: peso seco da planta total, peso seco das raízes, altura da haste principal, produção de vagens planta-1, índice de colheita e índice de tolerância à seca. Verificou-se que os genótipos eretos apresentaram melhor ajuste fisiológico quando submetidos ao estresse hídrico prolongado destacando-se genotipo 55 437 como mais tolerante. Todos os genótipos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea; Tolerância à seca; Semiárido; Cultivar.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800007

Salinity and flow rates of nutrient solution on cauliflower biometrics in NFT hydroponic system
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Hammady R. e; Silva,Ênio F. de F. e; Silva,Gerônimo F. da; Cruz,Adiel F. da S.; Santos Júnior,José A.; Rolim,Mário M.
ABSTRACT The use of brackish water in hydroponic crops represents an alternative for vegetable production. In this context, two experiments were conducted to evaluate the effect of using brackish water to prepare the nutrient solution and replace the evapotranspired depth, applied at different flow rates, on cauliflower biometrics in NFT (nutrient film technique) hydroponic system. In both experiments, the experimental design was completely randomized with four repetitions, in a 6 x 2 factorial scheme: six levels of water electrical conductivity (ECw) in interaction with two flow rates of nutrient solution application in the hydroponic channels (1.5 and 2.5 L min-1). In Experiment I, brackish waters with different EC (1.5, 2.5, 3.5, 4.5 and 5.5 dS m-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica oleracea var. botrytis L.; Hydroponics; Horticulture; Brackish water.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400258

EXTRAÇÃO DE SOLO EXPOSTO E INFERÊNCIA DO TIPO DE SOLO A PARTIR DO ESTUDO DA DRENAGEM USANDO-SE TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Motta,Jedman Dantas; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Gonzaga,Eduardo da Nóbrega.
RESUMO Este trabalho procura obter uma região de solo exposto a partir da observação do atributo cor e inferir sobre determinado tipo de solo a partir de um mapa de drenagem obtido através de imagens temáticas TM-Landsat (banda 5 e composições coloridas 7R/2G/1B, 7R/5G/2B e 5R/4G/3B) georefenciadas. A região considerada localiza-se próximo à cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, onde existem poucos trabalhos utilizando produtos Landsat, e quase nenhum trabalho cartográfico, devido à grande concentração de nuvens durante todo o ano, o que dificulta a obtenção dos dados por meio aéreo ou espacial.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; SGI; Drenagem.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100029

Efeitos da erosão e de técnica de manejo sobre a produção do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Lacerda,Nilda B. de; Silva,José R.C.
Com este trabalho objetivou-se caracterizar os efeitos da erosão e da conservação do solo nas propriedades de um Luvissolo e avaliar o comportamento da rotação algodão/adubo verde com e sem inoculação de rizóbio na melhoria da produtividade do solo e do rendimento do algodoeiro. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação da UFC/CCA, utilizando-se cilindros de PVC com 11 kg de solo. Os tratamentos foram definidos como: camada ligeiramente erodida (CI e C) e camada severamente erodida (DI e D) cultivada com adubo verde com e sem inoculação de rizóbio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 6 repetições. Avaliaram-se: altura de plantas, número de maçãs por planta, matéria seca da parte aérea, massa de capulho por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rotação de culturas; Degradação do solo; Inoculação com rizóbio.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400006

Produtividade de biomassa em sistemas agroflorestais e tradicionais no Cariri Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Júlio C. R.; Menezes,Rômulo S. C.; Sampaio,Everardo V. S. B.; Santos,Ailton F. dos; Nagai,Mona A.
As produtividades de biomassa de sistemas tradicionais (cultivos de milho e feijão, capim buffel ou palma) e agroflorestais (cultivos entre fileiras de gliricídia ou maniçoba) foram comparadas em experimento em parcelas subdivididas, de 2006 a 2009, em Taperoá, Paraíba. A precipitação média é de 600 mm. Nas parcelas agroflorestais as fileiras de árvores distavam 6 m, com 1 m entre árvores. No sistema tradicional, os cultivos produziram 33% mais biomassa e a biomassa de milho e feijão foi o dobro da produzida nos sistemas agroflorestais. O capim buffel foi o cultivo que mais produziu no sistema agroflorestal. No sistema tradicional os cultivos que mais produziram foram buffel e consórcio milho e feijão. A gliricídia produziu nove vezes mais biomassa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroecosisstemas; Semiárido; Manihot glaziovii; Gliricidia sepium.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600002

Composição elementar e caracterização da fração lipídica de seis cultivares de caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Castellón,Rolando E. R.; Araújo,Francisca M. M. C. de; Ramos,Márcio V.; Andrade Neto,Manoel; Freire-Filho,Francisco R.; Grangeiro,Thalles B.; Cavada,Benildo S.
A composição bioquímica elementar de sementes de seis cultivares de feijão de corda (Vigna unguiculata) foi determinada e a fração lipídica de cada cultivar, caracterizada. Os resultados sugerem que todas as farinhas de semente compartilham composição bioquímica similar, embora as cultivares Br-14 e CE-315 difiram das Br-9 e Br-17 no teor de umidade. As frações lipídicas purificadas foram caracterizadas quanto ao teor e tipos de ácidos graxos presentes. A cultivar Br-17 possui alto conteúdo de ácido palmítico (58,2%) e o menor conteúdo de ácido linoléico (6,4%) enquanto a Vita 7 apresenta alto conteúdo de ácido linoléico (21,8%) e relativamente baixo conteúdo de ácido palmítico (41%) em uma base comparativa. Os ácidos graxos pentacosanóico e eicosanóico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ácidos graxos; Cromatografia; Feijão de corda; Vigna unguiculata L. Walp.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100024

Estimativa do padrão de preferência térmica de matrizes pesadas (frango de corte)
Provedor de dados: 91
Autores: Curto,Fábio P. F.; Naas,Irenilza de A.; Pereira,Danilo F.; Salgado,Douglas D.
A produtividade de matrizes pesadas (frango de corte) está ligada aos princípios de conforto térmico, diretamente relacionados ao microclima da instalação. Neste trabalho objetivou-se o monitoramento do comportamento de matrizes pesadas usando-se a tecnologia de radiofreqüência, identificadores eletrônicos injetáveis e leitores no interior de modelo de galpão de produção em escala reduzida e distorcida. Utilizaram-se no experimento oito aves com identificação eletrônica. Três antenas foram dispostas em três pontos dentro do modelo: no piso do ninho, na passagem entre a parede lateral e o comedouro e sob o bebedouro. Registraram-se continuamente as temperaturas de bulbo seco (TBS), bulbo úmido (TBU) e de globo negro (TGN). Os resultados apontam para um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento; Modelo probabilístico; Identificação eletrônica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200012

Salicylic acid in the physiological priming of onion seeds subjected to water and salt stresses
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José E. S. B. da; Paiva,Emanoela P. de; Leite,Moadir de S.; Torres,Salvador B.; Souza Neta,Maria L. de; Guirra,Keylan S.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of physiological priming with salicylic acid on the mitigation of water and salt stresses on onion (Allium cepa L.) seeds. For this, seeds of onion, cultivar IPA 11, were soaked in salicylic acid solution (50 µM) for 24 h and placed to germinate at different water and saline potentials. For water stress, the experiment was conducted in a completely randomized design, in a 2 x 5 factorial scheme (salicylic acid with 0 and 50 µM and osmotic potentials of 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 MPa induced by polyethylene glycol 6000), with four repetitions of 50 seeds per plot. In salt stress, the adopted experimental design was completely randomized, with treatments distributed in a 2 x 4 factorial scheme (salicylic acid...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa; Mitigator; Water deficit; Osmotic potential.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200919

Modeling hourly air temperature based on internationally agreed times and the daily minimum temperature
Provedor de dados: 91
Autores: Radons,Sidinei Z.; Heldwein,Arno B.; Loose,Luís H.; Bortoluzzi,Mateus P.; Brand,Silvane I.; Engers,Lana B. de O.
ABSTRACT There are several fields that require knowledge of air temperature variation throughout the day, such as disease prediction or calculation of chill-hours. However, automatic meteorological stations are not always located in the vicinity to accurately monitor this variable. In this sense, models that describe the daily temporal variation of air temperature can be used to meet this demand, and transform the climatic data series of conventional meteorological stations into an estimated hourly series. The aim of this study was to adjust and validate models for the hourly air temperature variation through data obtained at internationally agreed times (0, 12 and 18 h Universal Time Coordinated: UTC) and the daily minimum air temperature. The hourly...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorological data; Sinusoidal and linear models; Weather station.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100807

Precipitação média anual e vazão específica média de longa duração, na Bacia do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Pereira,Silvio B.; Novaes,Luciano F. de; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
O Rio São Francisco abrange uma área de drenagem da ordem de 640.000 km² e é responsável pela sustentabilidade de 503 municípios situados na bacia, onde vivem cerca de 14 milhões de pessoas. Neste trabalho analisou-se a variação da precipitação média anual e da vazão específica média de longa duração na Bacia do São Francisco. Foram analisados os dados hidrológicos de 178 estações pluviométricas e 77 estações fluviométricas, sendo a vazão específica média de longa duração obtida dividindo-se a vazão média anual pela área de drenagem da estação fluviométrica considerada e a precipitação média em cada área de drenagem, calculada pelo método do Polígono de Thiessen. Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: as precipitações diminuem da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento hidrológico; Disponibilidade hídrica; Recursos hídricos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200013

Variabilidade espacial da salinidade de um solo aluvial no semi-árido Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Lázaro Costa de; Queiroz,José Elenildo; Gheyi,Hans Raj.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade espacial do pH da pasta de saturação (pHps), condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) e porcentagem de sódio trocável (PST) de um solo aluvial afetado por sais. Foram coletadas amostras de solo nas camadas 0-20, 20-40 e 40-60 cm, numa área do Projeto de Irrigação Capoeira, localizado em São José do Bonfim, Estado da Paraíba, utilizando-se um esquema sistemático de amostragem numa malha regular de 10 x 15 m. Os dados foram analisados através da estatística descritiva e geoestatística. Verificou-se baixa variabilidade para o pHps (CV &lt; 12 %) e elevada para a CEes e PST (CV &amp;gt; 60 %). Modelos esférico e gaussiano foram ajustados aos semivariogramas das variáveis que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinização; Porcentagem de sódio trocável; Geoestatística.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100007

Seguimento do perfil do solo no corte e/ou levantamento de produtos agrícolas rasteiros
Provedor de dados: 91
Autores: Braunbeck,Oscar A.; Magalhães,Paulo S. G.
Durante a colheita ou o carregamento de produtos rasteiros como feijão, cana-de-açúcar e alguns produtos hortícolas, torna-se necessário seguir com precisão o perfil do solo sem que os garfos levantadores se afastem nem penetrem no solo, para evitar perdas no primeiro caso ou contaminação do produto com sílica e bactérias, no segundo caso. O seguimento do perfil poderá ser feito por mecanismos ativos ou passivos, cujos cortadores ou levantadores possam ser sustentados por barras articuladas com centros instantâneos de rotação virtual ou real, de cuja localização depende o desempenho de flutuação o qual, por sua vez, depende também da localização do ponto de referência utilizado para o controle de altura, que deve estar próximo do ponto de levantamento ou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita; Carregamento; Varredura do solo; Mecanismos; Controle.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100027

Drip irrigation in coffee crop under different planting densities: Growth and yield in southeastern Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Assis,Gleice A. de; Scalco,Myriane S.; Guimarães,Rubens J.; Colombo,Alberto; Dominghetti,Anderson W.; Matos,Nagla M. S. de.
Irrigation associated to reduction on planting spaces between rows and between coffee plants has been a featured practice in coffee cultivation. The objective of the present study was to assess, over a period of five consecutive years, influence of different irrigation management regimes and planting densities on growth and bean yield of Coffea arabica L.. The treatments consisted of four irrigation regimes: climatologic water balance, irrigation when the soil water tension reached values close to 20 and 60 kPa; and a control that was not irrigated. The treatments were distributed randomly in five planting densities: 2,500, 3,333, 5,000, 10,000 and 20,000 plants ha-1. A split-plot in randomized block design was used with four replications. Irrigation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigated coffee cropping; Coffea arabica L.; Plant spacing.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100004

Air quality in swine growing and finishing facilities with different building typologies
Provedor de dados: 91
Autores: Cecchin,Daiane; Campos,Alessandro T.; Cruz,Vasco F. da; Sousa,Francine A.; Amaral,Pedro I. S.; Yanagi Junior,Tadayuki.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the concentration of gases in three swine growing and finishing facilities with different building typologies, regarding floor and dividers. The experiment compared three treatments: pen with water depth, pen with partially slotted floor on the sides, and pen with partially slotted floor on sides and in the center. Measurements of instantaneous concentrations of ammonia (NH3 ppm) and carbon dioxide (CO2 ppm) were taken at animal level. The levels of sound pressure (dB) at animal level and at 1.50 m from the floor were also recorded. It was observed that the pen with water depth was the one with the highest average concentration of NH3. Although there was a significant difference in CO2 concentrations,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Animal welfare; Rural buildings; Gas concentration; Sound pressure.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500339

Maize yield after long-term application of pig slurry
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,June F. S.; Silva,Mariana P. da; Caetano,Jeander O.; Cantão,Veridiana C. G.; Benites,Vinícius de M.
ABSTRACT Organic wastes produced in large quantities in pig farms, such as liquid swine manure (LSM), can become a good alternative source of nutrients for agriculture, thus enabling total or partial replacement of mineral fertilizers in agricultural crops. The aim of this study was to evaluate the use of LSM as a substitute of mineral fertilizer in the maize crop under Cerrado soil conditions. The treatments consisted of using mineral fertilization recommended for the maize crop; without fertilization; and LSM doses (25, 50,100 and 200 m3 ha-1). Maize grain yield was evaluated in the 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012 and 2013/2014 crop seasons. The mineral fertilization in maize can be replaced by pig slurry doses from 100...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilizer; Sustainable waste disposal; Swine.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000686

Avaliação da resistência mecânica de grãos de milho via teste de impacto
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Dielle C. de; Albuquerque,Maria C. de F. e; Caneppele,Maria A. B.; Brito,Jorje; Costa,Jaison.
Objetivou-se com este trabalho verificar a resistência de grãos de milho a danos mecânicos via teste de impacto. Sete híbridos foram avaliados: AS1535, AS1570, AS1575, AS3430, AG7000, P30F80 e DKB390. Os grãos receberam o impacto através de diferentes pesos (50, 100, 150 e 200 g) e alturas (7, 17 e 23 cm) sendo que os mesmos foram impactados em duas regiões: face dorsal e face ventral e depois submetidos aos testes de tintura de iodo e de severidade dos danos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 7 x 3 x 2, sendo sete híbridos, três pesos e duas regiões. Para cada tratamento foram utilizadas quatro subamostras de 25 grãos. Foi possível separar os híbridos em três níveis de resistência, suscetíveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Danos mecânicos; Qualidade de grãos; Teste de iodo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700011

Qualidade de sementes de feijão-azuki dessecadas com saflufenacil e submetidas ao armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Tavares,Cássio J.; Araújo,Alana C. F.; Jakelaitis,Adriano; Resende,Osvaldo; Sales,Juliana de F.; Freitas,Marco A. M.
RESUMO Objetivou-se, nesta pesquisa, avaliar o efeito do uso do herbicida saflufenacil como dessecante em pré-colheita e do armazenamento sobre a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de feijão-azuki. Foram testadas seis doses do herbicida saflufenacil (0, 50, 75, 100, 150 e 200 g a.i. ha-1) e duas épocas de avaliação da qualidade das sementes: colheita e seis meses após a colheita. A aplicação do dessecante ocorreu na maturidade fisiológica do feijoeiro azuki e as sementes colhidas foram armazenadas em sacos de papel (Kraft) em ambiente natural, a 25,4 ± 3 ºC de temperatura e 67,3 ± 3% umidade relativa. O saflufenacil pode ser utilizado até a dose de 65 g a.i. ha-1 sem prejudicar a qualidade fisiológica das sementes. O armazenamento provocou queda...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna angularis Willd.; Vigor; Herbicidas; Patógenos; Ambiente natural.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201197

Potencialidade dos extratos tânicos de três espécies florestais no curtimento de peles caprinas
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Carlos R. de; Paes,Juarez B.; Lima,Vera L. A. de; Delgado,Maria F. F.; Lima,Renivaldo A.
A pesquisa objetivou avaliar a capacidade curtente dos taninos de jurema-preta e de jurema-vermelha e compará-las com o angico-vermelho, espécie utilizada nos curtumes tradicionais do semiárido brasileiro. O curtimento e recurtimento das peles ocorreram em um curtume industrial e as caracterizações físico-mecânicas das peles curtidas foram determinadas no Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado "Albano Franco". Os taninos obtidos da jurema-preta tiveram melhor potencial durante o curtimento e recurtimento das peles. As características físico-mecânicas das peles curtidas com os taninos de jurema-preta foram superiores as das demais espécies. Com base no curtimento, resistência das peles curtidas e da dispersão da jurema-preta no semiárido brasileiro,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantas do semiárido; Casca; Taninos; Curtimento vegetal.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100015

Interceptação da luz pelo cajueiro
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Thiago F.; Annunciação,Luiz de; Matos,Victor A. T. de; Campelo Júnior,José H.; Lobo,Francisco de A.; Ortíz,Carmen E. R.
A interceptação da luz pelas plantas pode ser utilizada na simulação de vários processos ecofisiológicos que influenciam a produtividade e a qualidade de frutos, tornando-se fator estratégico no manejo de plantas no pomar. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o modelo de Charles-Edward &amp;amp; Thornley de interceptação da luz em plantas isoladas de cajueiro anão. O trabalho foi realizado na fazenda experimental da Universidade Federal de Mato Grosso, no período de 03/09/2012 a 09/11/2012. A simulação da luz interceptada foi efetuada em intervalos de 60, 120, 180, 240 e 300 min. A interceptação variou entre as plantas e entre as escalas temporais adotadas. Em escala de 60 min os dados simulados apresentaram tendência de subestimar valores de radiação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Coeficiente de extinção da luz; Lei de Beer; Modelagem de culturas; Transferência de radiação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900013

Correlação da produtividade do feijão com a resistência à penetração do solo sob plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Guilherme J.; Carvalho,Morel de P.; Freddi,Onã da S.; Martins,Mariana V.
A resistência mecânica do solo à penetração (RP) exerce grande influência sobre o desenvolvimento vegetal, uma vez que o crescimento das raízes, tal como a produtividade das culturas, variam de forma inversamente proporcional ao seu valor. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar a correlação entre a produtividade de feijão (PG) e a RP do Latossolo Vermelho cultivado a quatro anos no sistema plantio direto, pertencente a FEIS/UNESP. Os atributos RP e PG, foram determinados em uma malha regular contendo 119 pontos amostrais. A RP foi determinada nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,15, 0,15-0,20, 0,20-0,25 e 0,25-0,30 m. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva, assim como a correlação linear e geoestatística. A correlação linear...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de cone; Variabilidade espacial; Geoestatística; Compactação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300033

Exogenous application of phytohormones mitigates the effect of salt stress on Carica papaya plants
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Brito,Marcos E. B.; Silva,Luderlândio de A.; Moreira,Rômulo C. L.; Paiva,Emanoela P. de; Souto,Lauter S.
ABSTRACT The salinity has complex effects on the physiological, nutritional and hormonal interactions of plants. This study aimed to evaluate the mitigating action of exogenous application of different types and concentrations of phytohormones on Carica papaya under salt stress. The experiment was conducted in greenhouse, using a randomized block design with treatments formed from a 2 x 3 x 5 factorial scheme, relative to two concentrations of salts in the irrigation water (0.6 and 2.4 dS m-1), three types of phytohormones [Auxin = indole-3-acetic acid; Cytokinin = CPPU (N-(2-chloro-pyridyl)-N-phenylurea) and Gibberellin = gibberellic acid(AG3)], and five concentrations of the phytohormone (0, 12.5, 25.0, 37.5 and 50.0 µM L-1), with three repetitions,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Auxins; Cytokinins; Gibberellins; Salinity.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300170

Avaliação de métodos para estimativa de coeficientes da cultura de amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luiz C.; Rao,Tantravahi V. R.
A cultura do amendoim é uma alternativa agrícola importante para os perímetros irrigados do Nordeste brasileiro, em especial aqueles localizados em áreas de solos de textura arenosa, por sua baixa exigência hídrica, ciclo curto e uma demanda não atendida no mercado regional. Realizou-se este trabalho buscando-se avaliar diferentes métodos que determinam as necessidades hídricas da cultura do amendoim. O consumo hídrico da cultura foi determinado através de medições em evapotranspirômetros de lençol freático constante. A evapotranspiração de referencia foi obtida através de diferentes métodos. Constatou-se que a demanda hídrica da cultura é da ordem de 650 mm e o coeficiente de cultura (kc) obtido pelos métodos do Tanque Classe A, Hargreaves e Thornthwaite,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Arachis hypogaea.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100019

Características hidráulicas de tubos de bambu gigante
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida Neto,José Adolfo de; Testezlaf,Roberto; Matsura,Edson Eiji.
Tendo em vista a falta de estudos e pesquisas que possibilitem o desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de bambu gigante (Dendrocalamus giganteus) como conduto de água procurou-se, com este trabalho, verificar a validade das equações de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams e Manning, na estimativa da perda de carga em tubulações de bambu submetidos a dois processos de remoção de nós dos colmos: ao método de impacto por lâminas circulares e ao de um dispositivo mecânico desenvolvido especialmente para este fim, foram estimados os seguintes parâmetros hidráulicos: coeficientes das equações de Hazen-Williams (C), Manning (η), e rugosidade absoluta (ε), estimada através das equações de Hopf e Colebrook. A análise foi realizada sob as seguintes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dendrocalamus giganteus; Perda de carga; Coeficientes de atrito; Remoção de nós.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100001

Tolerância da cultura do pepino a salinidade em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Pedro R. F. de; Duarte,Sérgio N.; Dias,Carlos T. S.
Neste trabalho se objetivou avaliar a cultura do pepino conduzido sobre condição salina, proveniente de sais fertilizantes, com seis níveis de salinidade do solo (1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 e 6,5 dS m-1). O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, Piracicaba, SP. O plantio foi realizado em vasos utilizando-se solo arenoso. A época de plantio foi de 28/08/07 a 20/10/07. Como principais resultados, verificou-se que a produtividade máxima obtida foi 2,45 kg m-2 para o nível de salinidade 3,5 dS m-1; com os valores de produção relativa obteve-se a salinidade limiar (SL) de 4,08 dS m-1, com uma queda de produção, após o ponto limiar na ordem de 19,33% por dS m-1, para cada aumento de uma unidade de salinidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Extrator de solução; Condutividade elétrica; Produtividade relativa.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400006

Biomassa e nutrição mineral de forrageiras cultivadas em solos do semiárido adubados com esterco
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Eduardo R.; Silva,Tácio O. da; Menezes,Rômulo S. C.; Fraga,Vânia da S.; Sampaio,Everardo V. de S. B.
A produção de biomassa e as absorções de N, P e K de quatro espécies forrageiras foram comparadas em três solos representativos da região semi-árida da Paraíba, cultivadas sem e com adubação orgânica. As espécies foram jureminha (Desmanthus virgatus), orelha-de-onça (Macroptilium martii), feijão-de-rolinha (Macroptilium lathyroides) e capim buffel (Cenchrus ciliaris); os solos foram Neossolo Flúvico, Neossolo Regolítico e Planossolo Háplico e a adubação foi realizada com esterco bovino (20 Mg ha-1) comparado com a testemunha. A adubação com esterco promoveu grandes incrementos na produção de biomassa e nas acumulações dos nutrientes, em todas as plantas e solos. O esterco parece ter suprido P às plantas em quantidades suficientes mas não de N e K,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Fósforo; Potássio; Leguminosas; Adubação orgânica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900003

FERTIRRIGAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L.) POR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Cruciani,Décio Eugênio; Maia,Pedro César Soares; Paz,Vital Pedro da Silva; Frizzone,José Antonio.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada, aplicada através da água de irrigação sobre o rendimento de grãos, acúmulo de matéria seca e absorção de nitrogênio pelo feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas e cinco repetições e a fonte utilizada de nitrogênio foi uréia, aplicada a uma taxa de 40kg/ha. Os tratamentos foram: i) parcelas sem adubação de cobertura; ii) parcelas com adubação de cobertura, aplicada manualmente em dosagem única aos 30 dias após a germinação; e iii) adubação nitrogenada de cobertura, aplicada através da água de irrigação, aos 30, 42 e 50 dias após a germinação. A análise dos resultados permitiu concluir que a adubação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Nitrogênio; Feijoeiro.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100063

Crescimento e respostas enzimáticas do feijoeiro caupi sob estresse hídrico e nematoide de galhas
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Carmem C. M. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Oliveira Filho,Ronaldo A. de; Souza,Marcela A. L. M. de; Pereira Filho,João V.
Considerando a importância do feijoeiro caupi no Nordeste brasileiro, o presente estudo teve, por objetivo, avaliar o crescimento e os aspectos bioquímicos do cultivar EPACE-10 submetido a estresse hídrico e parasitismo de Meloidogyne incognita em condições de casa de vegetação. O delineamento adotado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 2 (com e sem nematoide) × 2 (com e sem estresse hídrico), com seis repetições. O nível de estresse hídrico aplicado (50% da capacidade do campo) diminuiu a reprodução do nematoide; entretanto, o desenvolvimento das plantas aferido pelas biomassas frescas e secas do caule e folhas, número de folhas, índice de área foliar, altura da planta e pela biomassa fresca da raiz, não foi afetado pelo estresse hídrico aplicado....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Meloidogyne incognita; Enzimas oxidativas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200113

Adubação nitrogenada do arroz de terras altas no Sistema Plantio Direto
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.
Este trabalho objetivou determinar a dose e o modo de aplicação de nitrogênio (N) mais adequados para o arroz cultivado após pastagem ou soja, sob Sistema Plantio Direto (SPD). Os experimentos foram conduzidos em 1999/2000, em Santo Antônio de Goiás, GO, depois da pastagem de Brachiaria decumbens, e em Campo Verde, MT, após soja. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3. Os tratamentos consistiram de cinco doses de N (12 ou 7, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1) combinadas com três modos de aplicação: totalmente na semeadura, metade na semeadura e metade na cobertura, e dois terços na semeadura e um terço na cobertura. A dose de 12 kg de N ha-1 foi aplicada no experimento após pastagem que a de 7 kg de N ha-1, em seguida à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Relação C:N; Modo de aplicação do N.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200004

Contamination of soil and pineapple fruits under fertilization with sewage sludge
Provedor de dados: 91
Autores: Mota,Mauro F. C.; Pegoraro,Rodinei F.; Santos,Silvânio R. dos; Maia,Victor M.; Sampaio,Regynaldo A.; Kondo,Marcos K.
ABSTRACT Sewage sludge is rich in organic matter and nutrients for the plants, and can be used in pineapple production, but there are few studies with scientific evaluation of possible inorganic and biological contaminants in pineapple plantations. In view of the above, this study aimed to evaluate the contamination of the soil and in fruits of pineapple fertilized with sewage sludge. The study was conducted in the municipality of Janaúba-MG. Treatments were arranged in a randomized block design, with four replicates, in a 2 x 5 factorial scheme, consisting of two different fertilizers: sewage sludge (SS) and mineral fertilizers (MF), and five pineapple varieties (Pérola, Vitória, Smooth Cayenne, MD-2, Fantastic IAC). Nitrogen was adopted as the base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus; Biosolids; Coliform bacteria; Toxic elements.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500320

Características de frutos de café sob compressão
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Sandra M.; Batista,Cláudia da S.; Devilla,Ivano A.; Paim,Vivian T.
As condições necessárias para a realização de ensaios de compressão em frutos de café visando à obtenção de resultados confiáveis das forças envolvidas no colapso do produto, foram investigadas neste trabalho e determinados os requerimentos de forças, deformações e energias para o colapso do material sob compressão. As variáveis independentes investigadas foram: presença do pedúnculo no fruto, velocidade de compressão, grau de maturação dos frutos e posição do produto durante a compressão. Os frutos testados encontravam-se em três estádios de maturação: 'cereja', 'verdoengo' e 'verde'. As análises dos resultados mostraram que, para se ter um erro menor ou igual a 10% na estimativa das forças de colapso do produto, são necessárias amostras de, pelo menos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Forças; Deformação; Colapso.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100021

Conforto e estresse térmico em ovinos no Norte da Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Mário M. V. B. R.; Oliveira,Gertrudes M. de; Almeida,Andrea C. de; Sousa,Pedro H. F. de.
O clima é fator determinante para o sucesso da atividade produtiva; logo, a interação animal x clima deve ser considerada visando a uma eficiência maior na exploração pecuária, de vez que os animais apresentam diferentes respostas às peculiaridades do clima de cada região. Neste trabalho objetivou-se avaliar o conforto térmico de ovinos das raças Santa Inês, Dorper e Sem Raça Definida - SRD, criados a céu aberto. A pesquisa foi conduzida no Campus III da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, no período de 15 de novembro de 2009 a 14 de fevereiro de 2010. Os animais foram divididos em quatro grupos, de acordo com a cor da pelagem: branco, castanho-claro, castanho-escuro e preto. Para se obter medidas reais das condições microclimáticas enfrentadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura elevada; Radiação solar; Condições climáticas adversas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200015

Water use and crop coefficient of subsurface drip-irrigated lettuce in Central Arizona
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Aureo S. de; Martin,Edward C.; Slack,Donald C.; Pegelow,Edward J.; Folta,Allen D.
A two year field study (1996/97 and 1997/98 growing seasons) was carried out at the Maricopa Agricultural Center (33º04'07" N; 111º57'18" W) of the University of Arizona, USA, to investigate the water use and to derive Kc's for subsurface drip-irrigated head lettuce grown in small weighable lysimeters. Measurement periods ranged from 480 to 1100 ºC-day (96/97) and from 439 to 1098 ºC-day (97/98). These intervals corresponded essentially to the second half of the crop cycle which amounted to a 1100 ºC-day, on average. The lysimeters were weighed periodically and the computation of the water balance revealed an average water use of 117 mm. Basal crop Kc was expressed as a function of cumulative growing degree days following a multiple linear regression...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SDI; Lactuca sativa; Lysimeter; Evapotranspiration.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100006

Frações de cobre e zinco em solos de vinhedos no Meio Oeste de Santa Catarina
Provedor de dados: 91
Autores: Brunetto,Gustavo; Schmitt,Djalma E.; Comin,Jucinei J.; Miotto,Alcione; Moraes,Marcel P. de; Heinzen,Janaina.
Este trabalho objetivou avaliar a migração e a modificação de frações de Cu e Zn em solos de vinhedos. Em outubro de 2010 foram selecionados, em Água Doce (SC) três vinhedos com idades crescentes e uma área de campo natural com o objetivo de determinar o teor natural dos elementos no solo. Amostras de solo dos vinhedos e campo natural foram coletadas em camadas estratificadas e analisadas. Nas amostras foram realizados o fracionamento químico e a extração de Cu e Zn por EDTA e pelo método 3050B da USEPA. O Cu e o Zn foram acumulados nas camadas mais superficiais dos solos dos vinhedos e maiores concentrações foram observadas no vinhedo com maior idade. A maior parte do Cu e do Zn nos solos dos vinhedos foi distribuída na fração residual que possui baixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Toxidez; Contaminação ambiental; Vitis vinifera.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800004

Comparação da evapotranspiração real simulada e observada em uma bacia hidrográfica em condições naturais de cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E.F.W.; Silva,Cícero L. da; Oliveira,Carlos A. da S.
Através deste trabalho, objetivou-se: (i) simular a evapotranspiração real de uma microbacia sob vegetação natural de cerrado, ao longo de um ano, compreendido entre os dias 04/08/98 e 03/08/99; (ii) comparar e analisar o comportamento da evapotranspiração real, do escoamento total e da lâmina de água armazenada no solo, através dos valores medidos e simulados. Utilizando-se a equação do balanço hídrico, determinou-se a evapotranspiração real total do período (830,53 mm) ao longo do qual foram efetuadas medições intermediárias que permitiram a realização do balanço hídrico em 21 intervalos de tempo. Os valores simulados de evapotranspiração real e de escoamento total ao longo do período analisado não apresentaram boa correlação com os dados obtidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço hídrico; Penman-FAO; Recursos hídricos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100007

Growth and chlorophyll in noni seedlings irrigated with saline water in substrate with vermicompost
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Daiane G. dos; Diniz,Belísia L. M. T.; Diniz Neto,Manoel A.; Silva,João H. C. S.; Oliveira Filho,William N. de; Ferreira Filho,Roberto M.
ABSTRACT Irrigation is a limiting factor for the development of crops, and all water sources contain salts, which can accumulate in the soil and in the plant, compromising its development. The use of vermicompost is one of the alternatives to mitigate the negative effects of salts on plants. This organic compost is a soil conditioner and a nutrient source for plants. Thus, this study aimed to evaluate the growth and chorophyll of noni (Morinda citrifolia L.) in response to the salinity of irrigation water in substrates with and without vermicompost. A completely randomized design in a 4 × 3 factorial scheme was used, corresponding to four levels of electrical conductivity of the irrigation water (0.5, 1.5, 3.0 and 4.5 dS m-1), in three soil substrates...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morinda citrifolia; Salt stress; Organic input.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800586

Estudo comparativo do resfriamento de laranja valência, em três sistemas de resfriamento
Provedor de dados: 91
Autores: Teruel,Bárbara; Cortez,Luís; Fo,Lincoln N.
Este trabalho apresenta um estudo com o qual se pretende comparar o resfriamento de laranja Valência (Citrus Sinensis Osbeck) em três sistemas: ar forçado, água gelada e em câmara de estocagem convencional. O sistema de resfriamento com ar forçado operou com um fluxo de ar de 1933 m³ h-1, a 1ºC e umidade relativa (UR) de 88,4% ± 2,0, com velocidade do ar em torno de 1 m s-1. Nos experimentos com água gelada foi utilizado um sistema de imersão, com capacidade de 0,23 m³ de água, a 1ºC. A câmara de resfriamento utilizada tinha capacidade de 2,90 J s-1. O tempo de meio e de sete oitavos do resfriamento foi determinado partindo-se das leituras da temperatura no centro dos frutos, com duas repetições. O resfriamento do leito de frutos com ar forçado não se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Refrigeração; Tempo de resfriamento; Resfriamento rápido.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300019

Estabilidade da polpa do Cereus jamacaru em pó durante o armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Arali da S.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Brito,Juliana G. de.
Neste trabalho se avaliou a estabilidade do fruto do mandacaru em pó formulado com 10% de maltodextrina nas dextroses equivalentes (DE) de 10 e 14, acondicionado em embalagens laminadas durante 50 dias de armazenamento em condições controladas (25 ºC e umidade relativa de 57,7%). Durante o armazenamento foram realizadas, a cada 10 dias, as análises do teor de água, atividade de água, acidez total titulável, ácido ascórbico, cor e molhabilidade. Verificou-se que as embalagens laminadas não conseguiram impedir a absorção de água com escurecimento do produto. A atividade de água das amostras é considerada microbiologicamente segura em razão de ter atingido o valor máximo de 0,351. A molhabilidade do fruto em pó foi maior utilizando-se a maltodextrina com DE...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cereus jamacaru; Maltodextrina; Dextrose equivalente; Embalagem; Vida de prateleira.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200147

Formulação adimensional do fluxo em injetores de fertilizantes
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Neto,Iran E.
Nesta pesquisa, desenvolveu-se uma solução analítica para previsão e análise do desempenho de injetores de fertilizantes. As equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, foram aplicadas ao processo de mistura dos fluidos de sucção e motriz através de uma formulação adimensional. Injetores de alto desempenho foram avaliados experimentalmente, utilizando-se água, tanto como fluido motriz como de sucção, de forma que os coeficientes de perda de carga em cada componente desses equipamentos, fossem obtidos através de calibração. A formulação proposta apresentou estreita concordância com os dados experimentais e forneceu valores adequados para os coeficientes de perda de carga implícitos nas equações. Através de curvas teóricas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Quimigação; Performance; Solução analítica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200001

Distribuição de água no solo aplicado por gotejamento enterrado e superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Allan C.; Folegatti,Marcos V.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno L.
Devido à falta de estudos sobre o movimento da água quando aplicada abaixo da superfície, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a distribuição de água aplicada pelo sistema de gotejamento enterrado e convencional. O experimento de campo foi conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP - Piracicaba, SP. Para o estudo, trincheiras foram abertas e instaladas sondas de TDR, dispostas a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 e 0,45 m profundidade, e a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 m comprimento, totalizando 17 sondas por trincheira. Os tratamentos foram baseados na profundidade de aplicação (0,0 e 0,10 m) e vazão aplicada (2 e 4 L h-1): ENT2; ENT4; SUP2 e SUP4. A cada hora era aplicado 1 L de água (total de 10 L), seguida de leituras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo úmido; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600006

Produtividade da canola sob irrigação e doses de adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Sanches,Arthur C.; Gomes,Eder P.; Ramos,Walquíria B.; Mauad,Munir; Santos,Sidnei dos; Biscaro,Guilherme A.
O trabalho foi conduzido no período de maio a setembro de 2012, no Campus da Universidade Federal da Grande Dourados, com o objetivo de avaliar a produtividade e os componentes morfológicos e produtivos da cultura da canola (híbrido Hyola 61) submetidos a diferentes doses de nitrogênio em cobertura e irrigação. O delineamento experimental foi em blocos casualizado em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas em irrigado e não irrigado. As subparcelas foram constituídas por três tratamentos com adubação nitrogenada em cobertura: 30, 60 e 90 kg ha-1 de nitrogênio. Com o uso da irrigação obtiveram-se os melhores resultados na altura de plantas, massa seca da parte aérea e no número de síliqua por planta. O teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica napus L.; Componentes morfológicos; Lâmina de irrigação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700003

Modelagem para o dimensionamento de microtubos em irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodrigo O. R. de M.; Botrel,Tarlei A.
Com o intuito de oferecer embasamento técnico-científico para o desenvolvimento de uma irrigação de baixo custo e alto nível tecnológico, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma equação para dimensionamento de microtubos em que a perda de carga localizada, a perda de carga ao longo do tubo e a energia de velocidade, estão representados na equação. O presente trabalho foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, onde foi estabelecida, com base nos resultados dos ensaios dos microtubos, a relação entre pressão, comprimento, vazão e diâmetro para três diferentes modelos matemáticos de representação do fenômeno de perda de energia no microtubo. Dentre os modelos propostos, o que considerou a perda de carga localizada nesse fenômeno,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Perda de carga.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100003

Abstração inicial da precipitação em microbacia hidrográfica com escoamento efêmero
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Lima,José M. de; Silva,Antônio M. da; Lopes,Diego.
O uso do método CN (Curve Number) em bacias hidrográficas no Brasil é comum, porém sua precisão pode ser questionável, em especial para bacias com escoamento efêmero, onde as respostas hidrológicas possuem comportamento diferenciado. Este trabalho objetiva estudar as abstrações iniciais das precipitações ocorridas em uma microbacia hidrográfica com escoamento efêmero, propondo um modelo para cálculo da lâmina de abstração, que é uma das variáveis de entrada do método CN. Foram analisados 25 eventos de chuva-escoamento durante o ano hidrológico 2002/2003, determinando-se os valores da abstração inicial para cada evento e, pelo método CN, o armazenamento potencial da microbacia. A abstração (lâmina e tempo) foi correlacionada a variáveis hidrológicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; Método CN; Bacia efêmera; Escoamento superficial.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300015

Influência da irrigação sobre o albedo
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Mário de Miranda V.B.R.; Oliveira,Gertrudes Macario de.
Uma análise dos efeitos e da influência da irrigação sobre o albedo de uma cultura de amendoim, ao longo do ciclo de desenvolvimento e, em particular, durante um dia em que houve irrigação, é realizada neste estudo, cuja pesquisa de campo foi desenvolvida no perímetro irrigado da Estação Experimental da CODEVASF, no município de Rodelas, BA, no período de setembro a dezembro de 1996. Os resultados mostraram que o albedo variou significativamente nos dias em que foram efetuadas irrigações e nos dias imediatamente posteriores. Sob condições normais, o albedo variou de um máximo de 29,8% na fase inicial do experimento, com o solo ainda descoberto, a um mínimo de 18,6% no final da fase de desenvolvimento de vagem; contudo, nos dias de irrigação, dependendo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de radiação; Irrigação; Amendoim.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200014

Alterações químicas de Argissolo irrigado com percolado de aterro sanitário e água de abastecimento
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela da C. L.; Batista,Rafael O.; Oliveira,Adriana de F. M.; Silva,Ketson B. da.
RESUMO Este trabalho objetivou analisar os efeitos da aplicação de dosagens de percolado de aterro sanitário (PATS) + água de abastecimento (AA) na alteração química de argissolo cultivado com capim elefante. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, no delineamento em blocos casualizados com cinco repetições tendo, nas parcelas, as dosagens de PATS + AA (T1 - 0 mm de PATS + AA; T2 - 1 mm de PATS + AA; T3 - 2 mm de PATS + AA; T4 - 3 mm de PATS + AA; e T5 - 4 mm de PATS + AA), nas subparcelas as profundidades analisadas (0 a 0,2 m e 0,2 a 0,4 m) e nas subsubparcelas os tempos de amostragem (0, 30, 60, 90 e 120 dias). Amostras de solo foram realizadas a cada 30 dias, durante 120 dias para determinação de características químicas. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo líquido urbano; Impactos no solo; Reúso.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600598

Mathematical modeling of the drying of orange bagasse associating the convective method and infrared radiation
Provedor de dados: 91
Autores: Sánchez-Sáenz,Carolina M.; Nascimento,Vânia R. G.; Biagi,João D.; Oliveira,Rafael A. de.
ABSTRACT Mathematical modeling enables dimensioning of dryers, optimization of drying conditions and the evaluation of process performance. The aim of this research was to describe the behavior of orange bagasse drying using Page's and Fick's second law models, and to assess activation energy (using Arrhenius equation), moisture content, water activity and bulk density of product at the end of the process. The drying experimental assays were performed in 2011 with convective air temperature between 36 and 64 ºC and infrared radiation application time in the range from 23 to 277 s in accordance with the experimental central composite rotatable design. Analysis of variance and F-test were applied to results. At the end of the drying process, moisture content...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Effective diffusivity; Water activity; Fick’s model; Page’s model; Activation energy.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201178

Mapeamento de cianobactérias por meio da fluorescência da ficocianina e de análise geoestatística
Provedor de dados: 91
Autores: Utsumi,Alex G.; Galo,Maria de L. B. T.; Tachibana,Vilma M.
O florescimento de cianobactérias em águas continentais é um problema mundial que deve ser monitorado pelo potencial risco que representa à saúde humana. O objetivo deste estudo foi mapear a ocorrência de cianobactérias por meio da integração de medidas de fluorescência in vivo do pigmento ficocianina e da análise geoestatística. Os dados fluorimétricos foram coletados em 59 pontos de amostragem georreferenciados no reservatório de Nova Avanhandava, São Paulo, em dezembro de 2011. Analisaram-se, para caracterização do ambiente aquático, parâmetros limnológicos da água além da identificação dos grupos fitoplanctônicos constatando-se a presença de gêneros tóxicos de cianobactérias. Os valores de concentração de ficocianina variaram entre 1 a 10 μg L-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fluorescência in vivo; Grupos fitoplanctônicos; Krigagem ordinária.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300273

Physiological and sanitary quality of maize seeds preconditioned in ozonated water
Provedor de dados: 91
Autores: Maximiano,Christian V.; Carmona,Ricardo; Souza,Nara O. S.; Alencar,Ernandes R. de; Blum,Luiz E. B.
ABSTRACT The technique of controlled hydration of seeds has been used as a method of physiological conditioning to improve their performance in the field. Solution aeration with ozone gas is a promising option in controlling phytopathogens. The objective of the present study was to evaluate the physiological and sanitary quality of maize seeds preconditioned in ozonated water. In the evaluation of the physiological and sanitary quality, maize seeds were submitted to four concentrations of ozone gas (0, 10, 20 and 30 mg L-1) for five soaking periods (0, 30, 60, 90 and 120 min), with four replicates. Preconditioning maize seeds in ozonated water, followed by natural drying, resulted in a more pronounced initial development of seedlings, measured by means of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Ozonation; Health; Conditioning.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500360

Morphological and physiological responses of açaí seedlings subjected to different watering regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Silvestre,Walter V. D.; Pinheiro,Hugo A.; Souza,Rodrigo O. R. de M.; Palheta,Lenilson F.
ABSTRACT Seedlings of açaí obtained from plant material native to floodplains (from Laranjeira and Muaná) and adapted to upland areas (cv. BRS-Pará and ecotype Hideo) were cultivated between March and October 2013 in a greenhouse, to test the hypothesis that water requirement for seedling production varies according to the origin of plant material. The seedlings were subjected to watering regimes corresponding to 40, 70, 100 and 130% of field capacity. Regardless of plant material, the production of vigorous seedlings was feasible only under irrigation of 100 and 130% of field capacity. The seedlings produced under 130% of field capacity showed higher plant height, stem diameter, number of leaves, total leaf area, leaf and root biomass, total plant biomass...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Waterlogging; Growth; Water déficit; Euterpe oleracea.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400364

Influência de ventilação e aspersão em sistemas de sombreamento artificial para vacas em lactação em condições de calor
Provedor de dados: 91
Autores: Nääs,Irenilza de A.; Arcaro Júnior,Irineu.
O presente trabalho foi desenvolvido na Estação Central do Instituto de Zootecnia, localizada em Nova Odessa, SP, e teve por objetivo avaliar três diferentes métodos físicos destinados a promover a redução do estresse térmico em vacas em lactação. Os tratamentos testados foram: sombras artificiais produzidas por tela de propileno 80%; sombras idênticas às anteriores, acrescidas de ventilação, e sombras combinando ventilação e aspersão. Utilizaram-se 18 fêmeas bovinas distribuídas ao acaso dentro dos tratamentos. O experimento teve a duração de 180 dias, sendo realizado durante o período de outono. Os parâmetros avaliados foram: produção e composição do leite, temperatura retal, freqüência respiratória, freqüência cardíaca e parâmetros meteorológicos do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de leite; Ambiência; Sombreamento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100026

Caracterização hidrodispersiva de dois solos da região irrigada do Vale do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Carmo,André I. do; Antonino,Antônio C. D.; M. Netto,André; Corrêa,Marcus M.
A caracterização hidrodispersiva de um Latossolo e de um Neossolo Quartzarênico, ambos da região do Vale do São Francisco, foi realizada em laboratório por meio de ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis em colunas de solo deformado. Os ensaios compreenderam o deslocamento de um pulso de 1,0 volume de poros da solução de KBr nas vazões de 2,4.10-5; 4,8.10-5; 7,2.10-5; 9,6.10-5 e 1,2-10-4 m³ h-1 e nas concentrações de 11,89; 59,49 e 118,99 g L-1, e três repetições para cada ensaio, sob condições de saturação e fluxo em regime estacionário. Por meio do programa CXTFIT 2.0, que ajusta a solução analítica da equação do modelo convectivo-dispersivo (CDE) aos pontos da curva experimental de eluição, foi possível obter os parâmetros hidrodispersivos do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de eluição; Parâmetros hidrodispersivos; Modelo CDE.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700003

Crescimento e acúmulo de macronutrientes na cultura da cebola em Baraúna (RN) e Petrolina (PE)
Provedor de dados: 91
Autores: Aguiar Neto,Pedro; Grangeiro,Leilson C.; Mendes,Alessandra M. S.; Costa,Nivaldo D.; Marrocos,Saulo de T. P.; Sousa,Valdívia F. L. de.
Com o objetivo de avaliar o crescimento e o acúmulo de nutrientes por cultivares de cebola experimentos foram desenvolvidos na estação experimental de Bebedouro (Petrolina, PE) pertencente à Embrapa Semiárido, no período de maio a outubro de 2009 e em Baraúna, RN, em área comercial, no período de junho a outubro de 2009. O delineamento utilizado em cada experimento foi em blocos casualizados completos, com quatro repetições em esquema fatorial 2 x 6. Os tratamentos resultaram da combinação de duas cultivares de cebola (IPA 11 e Texas Grano 502) e seis épocas de coleta (15, 30, 45, 60, 75 e 90 DAT). Em cada coleta foram utilizadas seis plantas por repetição. A cebola, cultivares IPA 11 e Texas Grano, apresentou crescimento inicial lento intensificando-o a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Acúmulo de massa seca; Marcha de absorção; Nutrição de plantas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400003

USO DE FERRAMENTAS DA INTERNET NO ENSINO DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Edilberto Bezerra de; Candeias,Ana Lúcia Bezerra.
RESUMO Esta pesquisa consistiu no desenvolvimento de uma metodologia de ensino, a partir da utilização de ferramentas da INTERNET, para a disciplina de Sensoriamento Remoto I, ministrada no DEAg (Departamento de Engenharia Agrícola) da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e está vinculada ao programa da UFPB para informatização de disciplinas dos cursos de Engenharia. Nesta metodologia são abordados todos os tópicos do seu programa. Na abordagem, apesar de ser dirigida aos cursos de Engenharia Agrícola, os temas básicos e aplicações são de interesse de diversos cursos de engenharia e áreas afins. A deficiência de material didático básico para dar suporte a tal disciplina é muito grande, principalmente nos cursos de Engenharia Agrícola, que tratam de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Engenharia agrícola e ambiental; Sensoriamento remoto; Processamento de imagens; Sistemas geográficos de informação; Multimídia.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100107

Influência da altura das garras dos pneus de um trator em área de plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Monteiro,Leonardo A.; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P. S.; Jesuino,Paulo R.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os parâmetros de desempenho de um trator agrícola equipado com um conjunto de pneus diagonais com garras altas (pneu novo) e outro conjunto de pneus diagonais de mesma dimensão, com garras mais baixas, em solo com cobertura vegetal (palha de milho). Utilizaram-se as velocidades teóricas de 4, 5, 6 e 7 km h-1, informadas no painel do trator, uma força de tração constante de 25 kN, e se mediram a força de tração, a velocidade de deslocamento, a patinagem dos rodados, o consumo horário e específico de combustível; enfim, foram calculadas a potência disponível na barra de tração e a razão entre o consumo horário e o consumo específico de combustível com a potência e o coeficiente de tração. Concluiu-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Ensaio de trator; Palha; Carro dinamométrico; Eficiência trativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000015

Desempenho de rede de sensores sem fio em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Teruel,Barbara; Alves,Elaine C. de S.; Roccia,Clerivaldo J.; Arnold,Francisco J.; Bravo-Roger,Leonardo L.
A potência de sinal é um importante parâmetro a ser considerado em um projeto de implantação de rede de sensores sem fio no meio agrícola. Este trabalho tem como objetivo coletar dados de qualidade de sinal transmitido entre uma estação base e um nó sensor situado no interior de uma casa de vegetação, localizada no campo experimental da Faculdade de Engenharia Agrícola - UNICAMP, com o auxílio de ferramentas computacionais. Após a implantação do nó sensor foram realizados experimentos com vista a se verificar alcance e qualidade do sinal de acordo com sua potência. Através desses ensaios foi possível concluir que uma potência de sinal com valor de -12,2 dBm é suficiente para manter a transmissão entre a estação base e nó sensor. Testes também foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de sinal; Atenuação; Agricultura; Fragaria ananassa Duch.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200016

Deriva de equipamentos costais na aplicação de glyphosate
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Euripedes B.; Abi-Saab,Otavio J. G.; Gandolfo,Marco A.; Oliveira,Rone B. de; Hasegawa,Marcio M.
RESUMOObjetivou-se, neste trabalho, comparar o risco potencial de deriva provocada por três equipamentos que utilizam diferentes taxas de aplicação do herbicida glyphosate. Os equipamentos avaliados foram: pulverizador costal de acionamento manual, pulverizador costal pressurizado e um pulverizador de micronização centrífuga acionado eletricamente. Os equipamentos foram testados com as pontas de pulverização AXI 110015 e AXI 11003. O risco potencial de deriva foi avaliado em túnel de vento com coletas nas distâncias de 5, 10 e 15 m em relação ao local de pulverização e nas alturas de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 m em referência ao túnel de vento. O pulverizador de micronização centrífuga acionado eletricamente apresentou risco de deriva inferior aos demais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Herbicida; Pontas de pulverização; Tecnologia de aplicação; Pulverizadores costais.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001001012

Determinação do tempo térmico para o desenvolvimento de mudas de eucalipto na fase de enraizamento
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Aline S. de; Steidle Neto,Antonio J.; Ribeiro,Aristides; Rascon,Nilton Jr. L.; Rody,Yhasmin P.; Almeida,André Q. de.
O gênero Eucalyptus possui destaque em plantios florestais comerciais em virtude de apresentar crescimento rápido e ser adaptado às condições climáticas do Brasil. Dentre as fases de maior importância para produção de mudas de eucalipto via propagação vegetativa, destaca-se a de enraizamento em razão das exigências hídricas, nutricionais e de manejo, passíveis de comprometer a qualidade das mudas na crescente demanda silvicultural brasileira. Realizou-se esta pesquisa objetivando-se determinar a soma térmica para o enraizamento de estacas clonais de eucalipto (Eucalyptus grandis x E. urophylla) e gerar equações de estimativa para o acúmulo de biomassa na mesma fase de produção, com base no conceito de graus-dia (tempo térmico). O trabalho foi conduzido em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silvicultura; Soma térmica; Casa de vegetação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100011

Relações matemáticas entre porosidade drenável e condutividade hidráulica do solo saturado
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Kátia D.; Nascimento,João M. S. do; Gomes,Natalino M.; Lima,Luiz A.; Menezes,Stélio M.
A estimativa de algumas propriedades do solo através do uso de equações empíricas apresenta-se importante para redução do tempo e custo das análises laboratoriais, especialmente para aplicação rápida e precisa desses valores em projetos agrícolas, razão por que se objetiva, com este trabalho, testar e avaliar alguns modelos matemáticos existentes na literatura para estimativa da porosidade drenável em função da condutividade hidráulica do solo saturado. Trabalhou-se, então, com a camada superficial (0-15 cm) de solos da sub-bacia do Ribeirão Marcela (município de Nazareno, MG), utilizando-se 165 pontos amostrais. A equação proposta por Poulsen et al. (1999a) foi a que melhor se ajustou, indicando os menores valores de erro padrão de estimativa.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físico-hídricas do solo; Modelos matemáticos; Erro padrão de estimativa.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600008

Economia de água e energia em projetos de irrigação suplementar no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Roberto A. de; Soares,Antônio A.; Sediyama,Gilberto C.; Ribeiro,Carlos A. Á. S.
Dados climatológicos cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram usados em um modelo de balanço hídrico associado a um sistema de informações geográficas, para gerar mapas temáticos do Estado de Minas Gerais apresentando as classes de demanda de irrigação real necessária (demanda total) e de irrigação suplementar real necessária (demanda suplementar) para a cultura do milho (Zea mays L). Gerou-se, um mapa, no qual se registraram as diferenças entre a demanda de irrigação total e a suplementar, para verificar a conveniência de incluir ou não a contribuição das precipitações em um projeto de irrigação localizado no Estado de Minas Gerais, e outro mapa temático em que se estimou o custo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação suplementar; SIG; Custo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200001

Umidade do solo no semiárido pernambucano usando-se reflectometria no domínio do tempo (TDR)
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A.A.; Silva,Demetrius D.
Objetivou-se com o presente trabalho investigar a variabilidade temporal do conteúdo superficial da água no solo, através da reflectometria no domínio do tempo (TDR), em consequência das características de precipitação ocorridas no semiárido pernambucano, estudando esta dinâmica sob diferentes tipos de cobertura superficial do solo. O estudo foi realizado em uma encosta de uma bacia representativa, em um Argissolo Amarelo Eutrófico típico, onde foram instaladas quatro parcelas experimentais dotadas de duas sondas TDR, para investigação da umidade do solo e do sistema para monitoramento do escoamento superficial. Os tratamentos adotados foram: cobertura natural (CN), solo descoberto (SD), palma forrageira (P) e barramentos, associados à cobertura morta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conteúdo de água do solo; Precipitação; Condições de superfície; Variabilidade temporal; REHISA.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700004

Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Avaliou-se a suscetibilidade de cinco tipos de gotejadores ao processo de entupimento de origem biológica, testando-se os seguintes modelos da marca comercial Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20; para tanto, utilizou-se delineamento estatístico em blocos ao acaso em parcela subdividida, constituído de cinco tratamentos (modelo de gotejador) na parcela e tempo de funcionamento (9 níveis) na subparcela com quatro repetições. A água utilizada no ensaio provinha de fonte hídrica superficial, utilizada para irrigação, e dela foram isolados diversos gêneros de bactérias, multiplicadas em meio de cultura e utilizadas para manter um nível populacional de bactéria no reservatório da bancada de ensaio superior a 50.000 UFC mL-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactéria; Obstrução; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300011

Variabilidade espacial de propriedades químicas do solo e da produtividade de citros na Amazônia Oriental
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Paulo C. G.; Farias,Paulo R. S.; Lima,Herdjania V.; Fernandes,Antonio R.; Oliveira,Francisco A.; Pita,Javier D.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar a variabilidade espacial da concentração de macronutrientes em laranjeiras e no solo, correlacionando-as com a produtividade e o tamanho dos frutos. O estudo foi realizado em um pomar de laranjas "Pêra-Rio" implantado em um Argissolo Amarelo de textura média, localizado no município de Capitão Poço, PA. Para a análise foliar selecionaram-se 120 plantas e se coletaram as 3ª e 4ª folhas dos ramos, no perímetro médio da altura da copa, abrangendo todos os quadrantes, totalizando 50 folhas por planta. A coleta de solo foi realizada na camada de 0-20 cm de profundidade, considerando-se a projeção da copa em todos os quadrantes. Os dados foram submetidos a análises de geoestatística. Através dos mapas de krigagem foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Macronutrientes; Agricultura de precisão.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600007

Influência do tempo de contagem na determinação da densidade de nêutrons
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Antônio R. S. de; Jadoski,Sidnei O.; Guerra,Hugo C.; Guerrini,Ivan A.
Com o objetivo de se estudar a influência do tempo de contagem na determinação da densidade de nêutrons moderados com uma sonda de nêutrons, num Latossolo localizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural, da Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, SP, coletaram-se dados no interior de uma estufa de polietileno, a três profundidades no solo, 15, 30 e 45 cm, com tempos de contagem de 1, 4, 16, 32, 64, 128 e 256 s, com cinco repetições. Para avaliação da variabilidade entre as leituras, utilizaram-se métodos estatísticos descritivos: variância, desvio-padrão, valores de amplitude e coeficiente de variação. Para se determinar a influência do tempo de contagem no valor das leituras, utilizou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Sonda de nêutrons; Tempo de contagem; Distribuição de Poisson.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300008

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: III. Produção e qualidade de frutos
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A aplicação de doses elevadas de fertilizantes pode aumentar a tolerância das culturas aos sais, reduzindo o desequilíbrio nutricional causado pela salinidade. Para testar a hipótese, desenvolveu-se um estudo para avaliar a produção e a qualidade de frutos de tomate, híbrido Facundo, irrigado com água salina, sob diferentes doses de N e K. O trabalho foi conduzido em um ambiente protegido e os tratamentos se compunham da combinação de três níveis de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta de N) e três níveis de K (8, 16 e 24 g por planta de K2O) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições sendo que, à água de irrigação, também foram adicionados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio para obtenção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Fertirrigação; Nutrição de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200003

Aplicação de hipoclorito de sódio para recuperação de gotejadores entupidos em irrigação com água ferruginosa
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,José A. A. de; Cordeiro,Élio de A.; Costa,Édio L. da.
O entupimento dos emissores é o maior problema do sistema de irrigação localizada. Geralmente, esta obstrução causa tanto redução quanto aumento da sua vazão, porém sempre se dá diminuição da uniformidade de distribuição de água do sistema, fato que pode ser minimizado pela aplicação de produtos químicos. O objetivo com este trabalho foi avaliar a aplicação de doses de cloro (50, 100 e 150 mg de cloro livre L-1 de água, T1, T2 e T3, respectivamente) na recuperação da vazão nominal (QN) de gotejadores Netafin-Ram 17, que apresentavam vazão média (QM) superior à QN, em razão de entupimentos ocorridos em dois anos de irrigação com água contendo 1,7 mg L-1 de ferro total. Avaliou-se a recuperação da QN e a uniformidade de distribuição de água dos gotejadores....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Obstrução; Ferro; Uniformidade; Gotejamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100001

Caracterização morfológica e molecular de acessos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.)
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Walma N. R.; Martins,Luiza S. S.; Silva,Edson F. da; Ferraz,Gabriela de M. G.; Oliveira,Francisco J. de.
O objetivo deste trabalho foi analisar a diversidade genética de 22 acessos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) oriundos dos Estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco, que compõem a Coleção de Germoplasma do Departamento de Agronomia da UFRPE, através de marcadores RAPD e caracterizar quatorze desses genótipos através de marcadores morfológicos. Para caracterização da variabilidade genética foram utilizados 60 locos polimórficos. Pela análise de agrupamento verificou-se a formação de dois grupos, quatro subgrupos e elevada variabilidade genética entre os acessos. Os acessos mais próximos geneticamente, foram FA-01 e FA-02, provenientes do Ceará, com grau de similaridade de 85,4%, e os mais distantes, foram FA-07 e FA-20 oriundos do Ceará e Pernambuco,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diversidade genética; Fava; Marcadores RAPD; Marcadores morfológicos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100005

INTERVALO ÓTIMO DE POTENCIAL DA ÁGUA NO SOLO: UM CONCEITO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO E MANEJO DA ÁGUA NA AGRICULTURA IRRIGADA
Provedor de dados: 91
Autores: Tormena,Cássio Antônio; Silva,Álvaro Pires da; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO O manejo de irrigação tem sido estabelecido considerando-se apenas o potencial da água no solo, como fator limitante para o crescimento das plantas. O conteúdo de água do solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, foi definido como água disponível para as plantas; entretanto, a resistência à penetração e a aeração do solo também podem limitar o crescimento de plantas, mesmo com o potencial da água no solo estando dentro do intervalo correspondente à água disponível. O Intervalo Ótimo do Potencial da Água no Solo (IOP) é um conceito que incorpora os potenciais da água do solo associados à água disponível e, também, os potenciais da água do solo, nos quais há uma limitação para o crescimento de plantas associada a resistência à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Densidade global; Manejo de irrigação; Qualidade física do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300286

Mudança climática e seus efeitos na cultura da mandioca
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel,Luana F.; Streck,Nereu A.; Uhlmann,Lilian O.; Silva,Michel R. da; Silva,Stefanía D. da.
O objetivo nesta revisão é reunir informações da literatura quanto à provável resposta da cultura da mandioca à mudança climática. Na maioria das plantas a taxa de crescimento tende a aumentar com a elevação da concentração de CO2 atmosférico, visto que o CO2 é o substrato para fotossíntese. Porém o aumento da temperatura do ar poderá anular os efeitos benéficos do CO2 na produtividade das culturas, em virtude do encurtamento do ciclo e do aumento da respiração de manutenção. Resultados de experimentos em casa de vegetação, a campo e numéricos, indicam que a resposta da planta de mandioca ao aumento de CO2 é positiva, ou seja, o aumento do CO2 atmosférico resulta em aumento na produtividade de raízes tuberosas de mandioca. O aumento de temperatura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta; Efeito estufa; Aquecimento global; Produção de alimentos; Segurança alimentar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100012

Análise da pluviometria e dias chuvosos na região Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente P. R. da; Pereira,Emerson R. R; Azevedo,Pedro V. de; Sousa,Francisco de A. S. de; Sousa,Inajá F. de.
Os dados diários de chuva de 600 estações meteorológicas foram analisados para avaliar a variabilidade da pluviometria na região Nordeste do Brasil. No estudo foram construídos mapas do número de dias chuvosos, do coeficiente de variação (CV) da precipitação pluvial e do número de dias chuvosos. A análise de correlograma também foi aplicada aos totais anuais da precipitação pluvial na região. Os resultados evidenciam que as áreas do semiárido da região de estudo têm os maiores valores de CV da precipitação pluvial e do número de dias chuvosos que as áreas localizadas no litoral e agreste. Os maiores valores de coeficiente de variação estão associados aos menores valores de precipitação pluvial e ao número de dias chuvosos. A variabilidade da precipitação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Autocorrelograma; Coeficiente de variação; Semiárido.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200004

Identificação e interferência de plantas daninhas em pinhão-manso
Provedor de dados: 91
Autores: Fey,Rubens; Schulz,Deisinara G.; Dranski,João A. L.; Duarte Júnior,José B.; Malavasi,Marlene M.; Malavasi,Ubirajara C.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a população de plantas daninhas presentes em pinhão-manso e o período crítico de competição a partir dos 8 meses de transplante no campo. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso em esquema fatorial composto por três procedências e 5 períodos de convivência e de controle das plantas daninhas (0, 90, 180, 270 e 360 dias) com 3 repetições. Determinou-se o índice de valor de importância para caracterizar a população de plantas daninhas. O período crítico foi determinado pelo período anterior à convivência (PAI), período total de proteção da interferência (PTPI) e período crítico de proteção à convivência (PCPI) em função das variáveis: diâmetro do caule, diâmetro da copa, ramificações e altura. As perdas máximas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Crescimento; Competição.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900007

Análise de eventos hidrológicos extremos, usando-se a distribuição GEV e momentos LH
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Manoel M. F. de; Chaudhry,Fazal H.
A distribuição de probabilidade generalizada de valores extremos (GEV), tem facilitado muitas aplicações em hidrologia, utilizada na modelação de eventos extremos naturais. Estudos sobre o assunto mostram que estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros da GEV são instáveis em pequenas amostras, podendo fornecer valores absurdos do parâmetro de forma, quando então são recomendados estimadores de momentos LH, baseados na combinação linear de estatísticas de altas ordens, introduzidas para caracterizar a parte mais alta da distribuição e os valores extremos dos dados; contudo, não se dispõe de programas computacionais para PC, que modelem eventos extremos via momentos LH. Objetivou-se, com este trabalho, apresentar a modelação de eventos hidrológicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de freqüência; Estimação; Teste de hipótese; Eventos extremos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200020

CONFORTO TÉRMICO EM GALPÕES AVÍCOLAS, SOB COBERTURAS DE CIMENTO-AMIANTO E SUAS DIFERENTES ASSOCIAÇÕES
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Sandra Regina Pires de; Tinôco,Ilda de Fátima Ferreira; Baêta,Fernando da Costa; Cecon,Paulo Roberto.
RESUMO Realizou-se um experimento com modelos reduzidos de galpões avícolas, usando-se telhas de cimento-amianto como testemunha e associações de forro de polietileno, aspersão de água sobre a cobertura, dupla lâmina reflexiva de alumínio sob a cobertura, pintura branca na face superior da telha, poliuretano na face superior da cobertura, poliuretano na face inferior, com o objetivo de se estudar o conforto térmico no interior dos modelos, através do Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) e da Carga Térmica de Radiação (CTR) obtidos na altura do centro de massa das aves, a cada 2 horas, das 8 às 18 horas, com 15 repetições/tratamento, durante o verão. Todos os tratamentos possibilitaram redução nos valores de ITGU, sendo o mais eficiente a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência avícola; Cobertura; Conforto térmico.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100089

Rendimento da Atriplex nummularia irrigada com efluentes da criação de tilápia em rejeito da dessalinização de água
Provedor de dados: 91
Autores: Porto,Everaldo R.; Amorim,Miriam C. C. de; Dutra,Maria T.; Paulino,Renata V.; Brito,Luiza T. de L.; Matos,Ana N. B.
Com o objetivo de avaliar a influência no rendimento da erva-sal (Atriplex nummularia) e em algumas características do solo, quando irrigada com efluentes da criação de tilápia (Oreochromis sp.) em rejeito da dessalinização de água salobra no semi-árido brasileiro, a erva-sal foi irrigada durante um ano com quatro volumes de efluentes na Embrapa Semi-Árido, em Petrolina, PE, cuja salinidade média foi, de 8,29 dS m-1. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos T1, T2, T3 e T4 correspondem, respectivamente, aos volumes de efluentes aplicados semanalmente, de 75, 150, 225 e 300 L planta-1 . A salinidade média do solo na profundidade 0 - 90 cm foi de 0,40 dS m-1, antes de serem iniciadas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erva-sal; Salinidade; Irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100015

Modelagem matemática da secagem da pimenta Cumari do Pará
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Renata C.; Barbosa,Ludmilla S.; Lima,Mateus de L.; Reis,Jacqueline de S.; Devilla,Ivano A.; Ascheri,Diego P. R.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar e modelar as curvas de secagem da pimenta Cumari do Pará (Capsicum chinense Jacqui), nas temperaturas de 45, 55 e 65 ºC e estimar seu coeficiente de difusão. As pimentas foram coletadas no município de Ceres, GO, e transportadas para UEG - Anápolis, GO; a secagem foi conduzida em secador experimental com controle de temperatura e fluxo de ar de 60 m³ min-1 m-2; os dados experimentais foram ajustados aos nove modelos matemáticos; as magnitudes do coeficiente de determinação (R²), do erro médio relativo (P) e do erro médio estimado (SE) foram utilizadas para verificar o grau de ajuste dos modelos. Concluiu-se que: a) o comportamento das curvas de secagem da pimenta Cumari do Pará foi semelhante ao da maioria dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos matemáticos; Curvas de secagem; Secador; Capsicum chinense Jacqui.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400003

Association of morphological and water factors with irrigated forage cactus yield
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Marcela L.; Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Silva,Servulo M. S. e; Morais,José E. F. de; Assis,Mery C. de S.
ABSTRACT This study aimed to understand the relationship of morphological characteristics and actual evapotranspiration of forage cactus clones with their productive capacity under different water regimes. The data used in this study were collected between the years 2012 and 2013, in Serra Talhada, State of Pernambuco. The clones Sertânia IPA - IPA, Miúda - MIU and Orelha de Elefante Mexicana - OEM were submitted to three irrigation depths (2.5, 5.0 and 7.5 mm) and three irrigation intervals (7, 14 and 28 days). Cladode and plant morphology, accumulated actual evapotranspiration and yield were obtained at the moment of harvest. Pearson’s correlation matrix was elaborated and, in the sequence, multicollinearity, canonical and path analysis were applied....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Nopalea sp.; Opuntia sp.; Brazilian Semi-arid region.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900600

Water depths for different soybean cultivars in center pivot
Provedor de dados: 91
Autores: Gava,Ricardo; Lima,Sebastião F. de; Santos,Osvaldir F. dos; Anselmo,Jefferson L.; Cotrim,Mayara F.; Kühn,Irineu E.
ABSTRACT Reductions in soybean yields are mainly linked to the occurrence of dry spells, which are becoming more frequent due to climate change. Thus, the aim of this study was to evaluate soybean cultivars irrigated with different water depths under center pivot. The experiment was conducted during the 2014/15 growing season, under center-pivot irrigation in Chapadão do Sul, MS, Brazil. The design was a randomized block in split plot with four replicates, where plots consisted of 4 water depths (0, 50, 75 and 100% of crop evapotranspiration - ETc) and the subplots of 6 soybean cultivars (NA 5909 RR, DM 5958 IPRO, Anta 82 RR, M 7110 IPRO, Desafio RR, M 7739 IPRO). The cultivar Desafio RR was the one that best responded to irrigation, increasing yield to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill.; Drought; Water deficit.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100010

Seed germination of Bowdichia virgilioides Kunth, under water stress
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lígia M. de M.; Aguiar,Ivor B. de; Rodrigues,Teresinha de J.D.
Bowdichia virgilioides (Leguminosae-Papilionoideae) is a native tree species in Brazil characteristic of the savannah vegetation. Seeds of this species were submitted to different osmotic potentials induced by polyethyleneglycol (PEG-6000) in order to verify their resistance to drought conditions. Seeds were previously scarified with sulphuric acid and incubated at 25 ºC with an eight hours photoperiod, at osmotic potentials of 0.0, -0.1, -0.3, -0.5, -0.7, -0.9 and -1.1 MPa. It was found that water stress resistance limit ranged from -0.7 to -0.9 MPa. Significant reduction in germination velocity from -0.3 MPa, and final percentage of germination from -0.5 MPa in relation to control, were observed. Germination under drastic conditions of water stress was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forest seed; Physiological quality; Osmotic potential; Polyethyleneglycol.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100021

Intensity and duration of water deficit on the pathosystem sugarcane x Meloidogyne incognita
Provedor de dados: 91
Autores: Quintela,Matheus P.; Pedrosa,Elvira M. R.; Willadino,Lilia; Rolim,Mario M.; Silva,Ênio F. de F. e; David,Mariana F. de L.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the interaction between intensity and duration of water deficit (90, 56 and 22% of pot capacity [PC] for 30, 60 and 90 days under continuous stress) associated to the parasitism of the nematode Meloidogyne incognita on the growth of the sugarcane variety RB92579 and the activity of the enzymes catalase and ascorbate peroxidase. The experiment was conducted in completely randomized design in a 7 x 2 factorial scheme (seven water deficit treatments: control [90% PC], 56% PC for 30, 60 and 90 days, 20% PC for 30, 60 and 90 days; and two densities of M. incognita: 0 and 20000 eggs plant-1), with four replicates. The water stress corresponding to 56% PC for 30 or 60 days did not affect RB92579 development. The evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Enzyme activity; Biomass; Root-knot nematode; Saccharum.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600581

Vigas de concreto reforçadas com bambu Dendrocalamus giganteus. I: análise experimental
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Mesquita,Ligia P.; Fabro,Gilmar; Willrich,Fábio L.; Czarnieski,Cleber J.
Neste trabalho, apresenta-se e se discute um estudo experimental sobre o comportamento estrutural de vigas de concreto reforçadas com bambu. Ensaiaram-se dez vigas de concreto armado, sendo oito vigas armadas longitudinalmente com varas de bambu Dendrocalamus giganteus e duas vigas de referência, armadas com barras de aço. Duas variáveis foram estudadas: a taxa de armadura longitudinal (1,6 e 3,2%) e a relação área/perímetro das varas de bambu (0,25 e 0,33 cm). Para cada combinação de variáveis foram confeccionadas duas vigas. Curvas força vs. deslocamento e força vs. deformação dos materiais são apresentadas e discutidas. Constatou-se que o comportamento estrutural das vigas de concreto reforçadas com bambu segue a teoria de flexão de Bernoulli-Kirchoff,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concreto armado; Vigas; Reforço não metálico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400031

Economic analysis of irrigated melon cultivated in greenhouse with and without soil plastic mulching
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Elvis M. de C.; Carvalho,Jacinto de A.; Viol,Miguel A.; Rezende,Fátima C.; Thebaldi,Michael S.; Diotto,Adriano V.
ABSTRACT The objective of this study was to analyze technically and economically the irrigated ‘Gália’ melon (Hybrid Nectar), cultivated in greenhouse with and without using plastic mulch covering on the soil. Simultaneously, two experiments were conducted using a completely randomized design (CRD), in which melon plants were submitted to five water availability levels, defined by 50, 75, 100, 125, and 150% of crop evapotranspiration, with four replicates. The difference between experiments were only about the soil covering with plastic mulch: with (CC) or without (SC) plastic mulch. The economically optimal irrigation depths were 208.83 and 186.88 mm, resulting in yields of 50.85 and 44.51 t ha-1 for the experiments with and without mulching,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water depth; Irrigation management; Yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700471

Crescimento de cultivares de melão amarelo irrigadas com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Alencar,Renato D.; Porto Filho,Francisco de Q.; Medeiros,José F. de; Holanda,José S. de; Porto,Vânia C. N.; Ferreira Neto,Miguel.
Neste trabalho, estudaram-se os efeitos de cinco níveis (N) de salinidade da água de irrigação (1,51; 2,79; 3,93; 5,15 e 7,22 dS m-1), no desenvolvimento inicial de duas cultivares de melão amarelo (Gold mine e AF646). O cultivo foi realizado na horta do Departamento de Fitotecnia da ESAM, localizada no município de Mossoró, RN, no período de 4 de novembro a 12 de dezembro de 1998, em recipientes plásticos com capacidade para 9 L, conduzidos ao ar livre, tendo como substrato Argissolo vermelho-amarelo eutrófico abrupto do horizonte Ap1, utilizando-se o delineamento em blocos inteiramente casualizados arranjados no esquema fatorial 2x5, com três repetições. As características: peso seco da parte aérea, área foliar e salinidade média e final do solo, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação condutividade elétrica Cucumis melo; L. salinidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200006

EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÁXIMA E COEFICIENTE DE CULTURA NOS ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DA MELANCIA IRRIGADA
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Francisco Marcus Lima; Oliveira,Cláudio Henrique Chaves de.
RESUMO De outubro a dezembro de 1997 foi conduzido na área experimental do Laboratório de Hidráulica e Irrigação do Departamento de Engenharia Agrícola - UFC, Fortaleza, CE, um experimento com a cultivar de melancia Crimson Sweet para determinar a evapotranspiração máxima (ETm) e o coeficiente de cultura (kc) nos seus diferentes estádios fenológicos. O coeficiente de cultura foi obtido pela relação entre a evapotranspiração máxima da cultura, calculada pelo método balanço hídrico e a evapotranspiração de referência, estimada pelos métodos: Penman Monteith, Radiação FAO-24 e Blaney Criddle FAO-24. Os resultados mostraram que a ETm foi crescente até os 45 dias após emergência, quando a cultura atingiu o estádio de enchimento dos frutos, variando de 2,2 mm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrulus lanatus; Balanço hídrico; Penman-Monteith.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200173

Compatibility of vegetable fibers with Portland cement and its relationship with the physical properties
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Maria L.; Luzardo,Francisco H. M.; Velasco,Fermin G.; González,Luis Nieto; Silva,Everton J. da; Lima,Wellington G. de.
ABSTRACT The use of vegetable fiber residue in cementitious matrices can be a sustainable technological alternative; however, it still has problems related to the chemical compatibility between the cement and the fibers. The present study evaluated the compatibility of vegetable fibers with cement using three methods of calculation and determined certain physical properties of the fibers and the curve of the temporal evolution of temperature for each composite. The surfaces of the composites were evaluated through atomic force microscope images and the results showed that the pretreatment of fiber washing significantly favors the compatibility with cement for fibers of eucalyptus, coconut and cocoa, with no influence for water hyacinth fiber. Bivariate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aptness; Composite; Lignocellulosic materials; Hydration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500466

Modelagem da retenção de herbicidas em zonas ripárias
Provedor de dados: 91
Autores: Pinho,Alexandra P. de; Matos,Antônio T. de; Costa,Liovando M. da; Morris,Lawrence A.; Martinez,Mauro A.
O presente trabalho teve como objetivo investigar a retenção de atrazina e picloram, transportados via escoamento superficial, em zona ripária. Para isto, simulou-se um escoamento superficial, contendo uma mistura de caulinita, atrazina e picloram, dentro de zonas ripárias estabelecidas ao longo de plantações de pinheiros do Nordeste do Estado da Geórgia, EUA. Cinco parcelas foram instaladas dentro de zonas ripárias, apresentando declividades diferentes (2, 5, 10, 15 e 20%). Os efeitos da umidade do solo e da presença do horizonte O na retenção dos dois herbicidas foram avaliados. Um modelo exponencial, comumente utilizado na estimativa de redução da DBO e de nutrientes em tratamento por escoamento superficial, foi empregado na estimativa de redução de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Mata ciliar; Atrazina; Picloram; Horizonte O.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400017

Efeito de diferentes profundidades de cama sobre parâmetros ambientais para suínos em crescimento e terminação
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Érico K.; Lucia Jr.,Thomaz; Gil-Turnes,Carlos; Corrêa,Marcio N.; Bianchi,Ivan; Corezzolla,José L.; Ulguim,Rafael R.
A suinocultura, embora considerada atividade de alto potencial poluidor em virtude da grande concentração de animais e ao volume de dejetos líquidos produzidos por unidade de área, enfrenta um grande desafio que se refere ao desenvolvimento de sistemas alternativos para a produção de suínos, que diminuam o potencial poluidor desta atividade. Pela potencialidade de absorver o esterco e a urina dos suínos, o sistema de cama pode ser uma alternativa viável para o manejo dos efluentes, mas este sistema apresenta aspectos negativos para o conforto térmico dos suínos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes alturas de cama com casca de arroz, utilizada no sistema de produção sobre cama durante as fases de crescimento e terminação, sobre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meio ambiente; Dejetos; Conforto térmico; Compostagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500016

Variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho após cultivo de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Diego dos; Souza,Eduardo G. de; Nóbrega,Lúcia H. P.; Bazzi,Claudio L.; Gonçalves Júnior,Affonso C.
Os atributos químicos e físicos do solo apresentam, frequentemente, dependência espacial. Portanto, é imprescindível estudar sua variabilidade espacial visando ao manejo mais preciso da lavoura, a redução do impacto ambiental, a otimização do uso de máquinas e o aumento da eficiência das equipes de trabalho. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho distroférrico típico após o cultivo de soja. Os dados foram coletados em uma área de 2 ha cultivada sob sistema de plantio direto utilizando-se uma grade amostral de 30 x 33 m, em que foram avaliados os parâmetros: macroporosidade, microporosidade, porosidade total, densidade e umidade do solo, na camada de 0 - 0,1 m; após as análises...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Porosidade do solo; Umidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800005

Germinação e crescimento inicial de variedades de sorgo forrageiro submetidas ao estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela S.; Simões,Welson L.; Mendes,Alessandra M. S.; Dantas,Bárbara F.; Rodrigues,José A. S.; Souza,Moisés A. de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a tolerância à salinidade de seis variedades de sorgo forrageiro a partir da porcentagem de germinação e do crescimento inicial das plântulas submetidas a seis níveis de salinidade. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 6 x 6, com quatro repetições contendo 25 sementes. Os tratamentos foram seis variedades (V) de sorgo forrageiro [F305 (V1), BRS 655 (V2), BRS 610 (V3), Volumax (V4), 1.015.045 (V5), 1.016.005 (V6)] e seis níveis de salinidade [0 (água destilada); 2,5; 5,0; 7,5; 10 e 12,5 dS m-1]. O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Embrapa Semiárido, em agosto de 2012. Foram avaliados a percentagem de germinação, o comprimento da parte aérea (PA) e da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Salinidade; Plântulas; Tolerância.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100004

Mudanças climáticas e a cana-de-açúcar no Brasil: Fisiologia, conjuntura e cenário futuro
Provedor de dados: 91
Autores: Marin,Fabio; Nassif,Daniel S. P.
Com base na revisão de literatura, o manuscrito analisa qualitativamente um futuro cenário para a cana-de-açúcar no Brasil, com base na tendência de expansão da cultura observada ao longo da última década, a conjuntura atual do setor e as projeções de mudanças climáticas globais regionalizadas para este século. O principal foco foi associar os resultados científicos sobre a fisiologia da cana-de-açúcar e suas respostas à elevação na concentração de dióxido de carbono atmosférico e eficiência de uso da água com as perspectivas socioeconômicas do setor canavieiro do Brasil. Prováveis efeitos sobre plantas daninhas, pragas e doenças da cana-de-açúcar, também foram abordados. A base do conhecimento disponível na literatura indica que a cana-de-açúcar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dióxido de carbono; Fisiologia; Plantas C4; Eficiência de uso da água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200015

Biophysical controls of evapotranspiration in cowpea cultivation under different water regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Daniely F. S. de; Pinto,João V. de N.; Costa,Deborah L. P.; Vieira,Igor C. de O.; Silva,Thieres G. F. da; Souza,Paulo J. de O. P. de.
ABSTRACT The objective of this study was to analyze the variations of the decoupling factor and the aerodynamic and stomatal conductances for cowpea subjected to different levels of water availability during the reproductive phenological stages of the crop. The study was conducted in the municipality of Castanhal located in the northeast of the state of Pará, Brazil, in an area planted with cowpea, in 2013, 2014 and 2015 with four irrigation treatments: T100 - replacement of 100% of the crop evapotranspiration (ETc); T50 - replacement of 50% ETc; T25 - replacement of 25% ETc; and T0 - without any replacement (without irrigation). The interaction between the crop and the atmosphere in water vapor exchange was estimated through the decoupling factor (Ω),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp; Decoupling factor; Aerodynamic conductance; Stomatal conductance.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000725

Evapotranspiração de referência nos perímetros irrigados do estado de Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Inajá F. de; Silva,Vicente de P. R. da; Sabino,Fabiana G.; A. Netto,Antenor de O.; Silva,Bruce K. N.; Azevedo,Pedro V. de.
O conhecimento da evapotranspiração de referência (ETo) é essencial no manejo de irrigação de culturas agrícolas em todo o mundo. Neste trabalho se utilizaram dados meteorológicos diários de evaporação do tanque "Classe A", temperaturas máximas e mínimas, insolação, velocidade do vento a 2 m de altura e umidade relativa do ar, referentes ao período de 1989 a 1993, coletados em quatro perímetros irrigados do Estado de Sergipe, para estimativa da ETo com base nos métodos do Tanque Classe "A", Radiação Solar, Hargreaves &amp;amp; Samani, Linacre e Penman-Monteith (FAO/56). Comparam-se os valores diários da ETo para a região estudada, através dos quais, quando comparados com o modelo de Penman-Monteith (FAO/56) se obtiveram os melhores desempenhos com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Demanda hídrica; Evaporação; Método de Penman-Monteith; Planejamento de irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600010

Distribuição de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. de L.; Alencar,Cristina M.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a uniformidade de distribuição temporal e espacial de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento, instalado numa área cultivada com maracujazeiro amarelo, em Piracicaba, SP. O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com emissores de vazão de 2,4 L h-1. A fertirrigação foi realizada com uma bomba injetora de fertilizante de acionamento hidráulico e o tempo de injeção da solução no sistema foi de 1,0 h. Para se avaliar a uniformidade de distribuição de nutrientes nas linhas de irrigação, coletaram-se amostras da solução nas linhas laterais aos 2, 12, 22, 32, 42 e 52 min após o início da aplicação dos fertilizantes, nos gotejadores da primeira planta (2 m), e nos das plantas localizadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Condutividade elétrica; Uniformidade de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100031

O modelo SASIS: validação da simulação da irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Pordeus,Roberto V.; Azevedo,Carlos A. V. de; Dantas Neto,José; Lima,Vera L. A. de; Azevedo,Márcia R. de Q. A.; Matos,José de A. de.
Nesta pesquisa se objetivou validar a simulação da irrigação por sulco, realizada pelo modelo SASIS através do procedimento matemático de ondas cinemáticas. Utilizam-se, na validação do modelo SASIS, 7 conjuntos de dados que representam diferentes condições de campo, em que o comprimento de sulco variou de 67 a 403 m, a declividade de 0,0016 a 0,0173 m m-1, a vazão de 1,1 a 2,0 L s-1 e o tipo de textura do solo de franco-arenoso a franco silte-argiloso. Para maior consistência da validação, as simulações realizadas por este modelo foram comparadas com as do modelo SIRMOD, além das comparações com as medições de campo. Para a maioria dos dados de campo estudados, as simulações da fase de avanço pelo modelo SASIS mostraram discrepâncias no tempo de avanço,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação superficial; Modelo de ondas cinemáticas; Manejo de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100002

Application of artificial neural networks in the prediction of sugarcane juice Pol
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Anderson P.; Bettiol,João V. T.; Dalri,Alexandre B.; Fischer Filho,João A.; Faria,Rogério T. de; Palaretti,Luiz F.
ABSTRACT Innovative techniques that seek to minimize the costs of production and the laboriousness of certain operations are one of the great challenges in the sugar-energy sector nowadays. Thus, the objective of the present study was to estimate the Pol values ​​of sugarcane juice as a function of °Brix and wet cake weight (WCW) using artificial neural network (ANN) modeling. A database was organized consisting of 204 technological analyses from a field experiment with 15 treatments and 2 years of evaluation. 75% of the data were used for the calibration of the model and 25% for its validation. Multilayer Perceptron ANNs were used for calibration and validation of the data. Before calibration, the variables were normalized. The training algorithm used was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trs; Brix; Sucrose; Technological quality.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100009

Efeitos residuais da aplicação de biossólidos e da irrigação com água residuária no crescimento do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Fabiana X.; Lima,Vera L. A. de; Beltrão,Napoleão E. de M.; Azevedo,Carlos A. V. de; Soares,Frederico A. L.; Alva,Iacer D. M. de.
Objetivou-se, com este trabalho, quantificar os efeitos isolados e conjuntos da irrigação com água residuária e de doses de biossólidos no crescimento do milho, após o cultivo da mamona. Conduziu-se um experimento inteiramente casualizado em esquema fatorial [(2 x 3) + 1], com tratamentos englobando dois tipos de água (abastecimento e residuária tratada), três doses de biossólido (0, 75 e 150 kg ha-1) e uma testemunha com fertilizante químico na fórmula NPK, com três repetições, resultando em 21 parcelas. Verificou-se que todas as variáveis de crescimento do milho foram superiores para os tratamentos que receberam água residuária. O biossólido apresentou efeito significativo apenas para a variável altura de plantas, aos 20 dias após semeadura.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água de esgoto tratada; Rotação de culturas; Lodo de esgoto; Nutrientes.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600004

Caracterização da poligalacturonase produzida por fermentação semi-sólida utilizando-se resíduo do maracujá como substrato
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rosane L. A. de; Oliveira,Líbia de S. C.; Silva,Flávio L. H. da; Amorim,Beatriz C.
As enzimas pectinolíticas ou pectinases são um grupo heterogêneo de enzimas que hidrolisam as substâncias pécticas presentes nas células vegetais. Essas enzimas estão sendo aplicadas em diversas áreas tornando-se importante conhecer suas características visando uma aplicação eficiente. Assim, este trabalho, objetivou-se caracterizar o resíduo seco da casca e do albedo do maracujá (Passiflora edulis) e posterior caracterização da enzima poligalacturonase, produzida através da fermentação em estado sólido e, como agente da fermentação, o fungo filamentoso Aspergillus niger. O resíduo do maracujá apresenta teor de pectina de 13,10%. A atividade de poligalacturonase alcançou um pico em 66 h de processo, para 40% de umidade inicial e 1% da concentração da fonte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Pectinases; Aspergillus niger; Pectina.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900011

RENDIMENTO DO FEIJOEIRO IRRIGADO SUBMETIDO A DIFERENTES LÂMINAS DE ÁGUA COM IRRIGAÇÃO POR SULCO
Provedor de dados: 91
Autores: Folegatti,Marcos Vinícius; Paz,Vital Pedro da Silva; Oliveira,Antonio Sanchez de.
RESUMO O presente trabalho teve como objetivo analisar o rendimento do feijoeiro sob diferentes lâminas de água aplicadas com irrigação por sulco. Foi considerada uma declividade de 0,6% no sulco e adotadas as vazões de 0,35 L s-1 e 1,0 L s-1, sendo que esta última, após o avanço, foi reduzida para 0,5 L s-1. As lâminas de água aplicadas foram de 53,8, 33,3 e 27,3 mm e o delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos. Três tratamentos corresponderam, respectivamente, a 100, 50 e 0% de lâmina útil no final do sulco, enquanto o quarto tratamento serviu de testemunha e não recebeu irrigação. A aplicação de 50% da lâmina de água útil no final da parcela não alterou significativamente a produtividade do feijoeiro. A diminuição da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulco; Feijoeiro; Produção; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300281

Irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension: II - Field evaluations
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Raine,Steven R.; Camargo,Antonio P. de; Pinto,Marinaldo F.; Salvador,Conan A.
ABSTRACT In this study, a field evaluation of the performance of an irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension (SWT) was performed. The controller employs a tensiometer used as a sensor of SWT to directly control a mechanically actuated hydraulic valve. Six controllers were installed in an orchard to control the irrigation for six rows of plants over 64 days. Each controller controlled the irrigation of one lateral drip line. The drip irrigation system was gravity-fed from a water source placed 7 m above the soil surface. The SWT and the pressure in each lateral line were measured to evaluate the performance of the controllers. All the controllers tested in the field autonomously initiated and terminated the irrigation during the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation scheduling; Technological innovation; Tensiometer; Automation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500298

Variabilidade genética na busca de eficiência à produção de sementes e biomassa de capim Sudão
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José A. G. da; Arenhardt,Emilio G.; Gewehr,Ewerton.
Objetivou-se, com o estudo, conhecer a variabilidade genética de caracteres ligados à inflorescência em populações de capim Sudão e a contribuição dessas variáveis na definição do caráter mais efetivo na seleção para a produtividade de sementes. Além disto, fornecer subsídios em indicar que a pressão de seleção sobre os componentes da panícula visando aos incrementos na produção de sementes, não compromete os caracteres de interesse forrageiro. Os experimentos foram realizados nos anos de 2009 e 2010, na seleção de plantas para os caracteres perfilhamento, produção de biomassa e dos que compõem a inflorescência da espécie; verificou-se que existe variabilidade genética entre as populações de capim Sudão, principalmente nos caracteres massa de panícula,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum sudanense; Melhoramento genético; Correlação; Seleção; Componentes da panícula.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100003

Evidence of nitrogen and potassium losses in soil columns cultivated with maize under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Lacerda,Claudivan F. de; Ferreira,Jorge F. da S.; Suarez,Donald L.; Freitas,Emanuel D.; Liu,Xuan; Ribeiro,Aureliano de A.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the accumulation of salts in the soil from irrigation water and of N and K from fertilization. The experiment was conducted in PVC columns (20 cm in diameter and 100 cm in height), filled with non-saline soil, and cultivated with maize. A completely randomized block design in a 4 x 4 factorial was used, with four levels of salinity (0.5, 2.5, 5.0 and 7.5 dS m-1), four N rates, and five replicates. Nitrogen was applied as urea and potassium nitrate at the following rates: N1: N recommendation for maize (2.6 g column-1); N2: 0.3 times (0.78 g column-1) the recommended N1 dose; N3 and N4 with N based on N1 and N2 doses, respectively, reduced proportionally based on the evapotranspiration reduction caused by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Nitrate; Nutrients leaching.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800553

Características hidráulicas e perdas de solo e água sob cultivo do feijoeiro no semi-árido
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A. A.; Pedrosa,Elvira M. R.
A região semi-árida apresenta chuvas escassas, irregulares e de secas freqüentes, sendo usual a ocorrência de eventos de alta intensidade. Os solos são pedregosos e rasos, dificultam a prática regular da agropecuária, comprometem freqüentemente a produtividade e tornam esses ambientes vulneráveis à erosão. Objetivou-se avaliar o desempenho de práticas conservacionistas sob a cultura do feijoeiro, no controle de perdas de solo e água por erosão hídrica, em Neossolo Flúvico do semi-árido, com cultivo de sequeiro. Chuvas simuladas com intensidades de 60 mm h-1 foram aplicadas sobre os seguintes tratamentos: cultivo em nível (N1) com barramentos de pedra entre cada fileira de plantio, no espaçamento de 0,5 m; cultivo em nível (N2) com barramentos de pedra no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo de sequeiro; Escoamento superficial; Práticas conservacionistas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300001

Manejos da fertirrigação e doses de N e K no cultivo de pimentão em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Duarte,Sérgio N.; Medeiros,José F. de; Dias,Nildo da S.; Silva,Ricardo C. P. da; Lima,Carlos J. G. de S.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar os efeitos de manejos de fertirrigação e níveis de nitrogênio e potássio sobre o crescimento e a produção de pimentão cultivado em ambiente protegido. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com 18 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos resultaram da combinação de três manejos da fertirrigação e com seis doses de nitrogênio e potássio. Foram realizadas seis colheitas e, nelas, avaliações quanto ao número, massa média e produção de frutos além de indicadores de crescimento (área foliar, altura e acúmulo de fitomassa). Os resultados obtidos demonstram que o crescimento e o rendimento do pimentão dependem, além das doses de N e K, do manejo de fertirrigação adotado. O manejo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Concentração iônica; Extratores de cápsula porosa; Nitrogênio; Potássio.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100004

Teores plasmáticos de hormônios, produção e composição do leite em sala de espera climatizada
Provedor de dados: 91
Autores: Arcaro Junior,Irineu; Arcaro,Juliana R. P.; Pozzi,Cláudia R.; Fagundes,Helena; Matarazzo,Soraia V.; Oliveira,Claudio A. de.
Através do presente trabalho, avaliou-se a eficiência da climatização do ambiente da sala de ordenha (ventilação ou ventilação mais aspersão) sobre a produção e composição do leite (gordura, proteína, lactose) e os níveis plasmáticos de cortisol, triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Foram utilizadas 21 vacas em lactação, com produção média de 21 kg d-1 de leite, distribuídas em um delineamento inteiramente casualisado. O período experimental foi de 90 dias, entre os meses de agosto e outubro. Os tratamentos utilizados foram: 1) sala de espera sem climatização - controle (CONTR); 2) sala de espera com ventilação artificial (V) e 3) sala de espera com ventilação artificial mais aspersão (VA). Os dados referentes à produção de leite foram coletados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse térmico; Climatização; Produção de leite; Cortisol; Tiroxina; Triiodotironina.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200028

Influência da cobertura de resíduos de culturas nas fases da evaporação direta da água do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L.; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Luiz C.
No presente trabalho, analisou-se a influência dos resíduos de culturas do milho e do trigo nas fases de evaporação da água do solo para duas classes texturais. Os tratamentos constaram de três taxas de resíduo de culturas, 0, 50 e 100% da matéria seca e de três demandas evaporativas. A taxa de evaporação da água do solo descoberto apresentou comportamento distinto para as três demandas evaporativas utilizadas. Para a demanda evaporativa de aproximadamente 3 mm d-1, o tratamento com solo descoberto permaneceu no primeiro estágio de evaporação, pelo período de 21 dias do experimento. O conceito U, estabelecido por Ritchie (1972) para definir o final do primeiro estágio, não foi observado para as demandas evaporativas de 5,2 e 3 mm d-1. Para essas demandas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classes de solo; Demanda evaporativa; Estágio de evaporação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100016

Efeito do estresse salino em genótipos tetraplóides de bananeira
Provedor de dados: 91
Autores: Willadino,Lilia; Gomes,Eline W. F.; Silva,Ênio F. de F. e; Martins,Luiza S. S.; Camara,Terezinha R.
O presente trabalho avaliou 12 genótipos de bananeira no que se refere à tolerância à salinidade em fase inicial de crescimento, período do ciclo fenológico de maior sensibilidade. As plantas foram cultivadas, durante 21 dias, e submetidas a um tratamento com 100 mM de NaCl e a um controle, sem NaCl. Avaliaram-se atributos biométricos e teores de elementos minerais no tecido vegetal. Seis genótipos (Calipso, FHIA-02, PA 42-44, Bucaneiro, FHIA-03 e PV 42-142) dos doze estudados, apresentaram sintomas de toxidez causados pelo tratamento salino. O genótipo PA 42-44 se destacou como mais sensível, com os maiores teores de Na+, tanto no limbo foliar quanto nas raízes e rizoma, associados a uma redução da massa seca, da ordem de 18,5%. Os elevados teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp; Potássio; Sódio; Relação Na+/K+.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100008

Avaliação de dano de Sitophilus zeamais, Oryzaephilus surinamensis e Laemophloeus minutus em grãos de arroz armazenados
Provedor de dados: 91
Autores: Copatti,Carlos E.; Marcon,Roberta K.; Machado,Monaliza B.
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito de predação de inseto praga primário, Sitophilus zeamais, e secundários, Oriza ephilus surinamensis e Laemophloeus minutus em grãos de arroz armazenados. As populações foram expostas a condições controladas de temperatura e fotoperíodo (20, 25 e 30 ºC, 14 h de fotofase) em cinco diferentes densidades de infestação (10, 20, 40, 80 e 120 indivíduos). Os tratamentos foram: S. zeamais isolado; O. surinamensis isolado; L. minutus isolado; S. zeamais + O. surinamensis e; S. zeamais + L. minutus. As análises de danos dos grãos de arroz ocorreram com 7 e 14 dias após o início dos experimentos separando os insetos praga dos grãos. As maiores perdas ocorreram com o aumento de temperatura e densidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Insetos praga; Coexistência; Temperatura; Densidade de infestação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800009

Crescimento de meloeiro sob estresse salino e doses de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Gurgel,Marcelo T.; Uyeda,Cláudio A.; Gheyi,Hans R.; Oliveira,Fábio H. T. de; Fernandes,Pedro D.; Silva,Francisco V. da.
O Estado do Rio Grande do Norte, em destaque a região da Chapada do Apodi, se destaca na produção e exportação de melão no País, em regime de irrigação, devido à distribuição pluvial baixa e irregular. A Chapada do Apodi possui dois aqüíferos subterrâneos; a do lençol menos profundo de alta salinidade, porém com menor custo de bombeamento, ocorrendo o contrário com o de maior profundidade. Objetivou-se, ante o exposto, avaliar o efeito de duas águas de salinidades diferentes (0,52 e 2,41 dS m-1), combinadas com cinco doses de K2O (218, 273, 328, 383 e 438 kg ha-1) sobre o crescimento do meloeiro (Cucumis melo L.), cultivar Goldex, utilizando-se do delineamento de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas; amostras de planta foram coletadas aos 21, 28, 35,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L; Salinidade; Fertigação potássica; Fitomassa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100001

Efeito residual da adubação orgânica sobre a produtividade de milho em sistema agroflorestal
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Ailton F. dos; Menezes,Rômulo S. C.; Fraga,Vânia S.; Pérez-Marin,Aldrin M.
O objetivo deste trabalho foi estudar, ao longo de dois anos, o efeito residual da adubação orgânica com esterco ou biomassa de gliricídia sobre os nutrientes do solo e sobre a produtividade e acúmulo de nutrientes pelo milho cultivado isolado (SA) ou consorciado em aléias de gliricídia (CA). O trabalho foi desenvolvido em Esperança, PB instalado em parcelas subdivididas, arranjadas em blocos casualizados, em que os sistemas (CA) e (SA) corresponderam aos tratamentos principais e os tratamentos de adubação com esterco, gliricídia e as parcelas-controle, aos tratamentos secundários, com quatro repetições. A adubação com esterco demonstrou maior efeito residual sobre a produtividade do milho nas parcelas do tratamento SA. No sistema CA o efeito residual foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esterco; Gliricídia; Aléias; Região semiárida.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200003

Aprimoramento de mecanismo dosador de rebolos para o plantio mecanizado de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Dias Neto,Américo F.; Magalhães,Paulo S. G.; Braunbeck,Oscar A.
No Brasil, o complexo sucroalcooleiro ocupa lugar de destaque, com 5,4 milhões de hectares de cana colhida para a indústria em 2000, dos quais 2,5 milhões no Estado de São Paulo. O setor agrícola representa cerca de 65% dos custos na produção de álcool e açúcar e aproximadamente 45% desse custo são destinados à etapa de plantio. O baixo rendimento das operações de plantio onde um trabalhador planta, em média, 0,27 ha d-1, justifica o desenvolvimento de um mecanismo dosador de rebolos de cana-de-açúcar, tendo como objetivo a distribuição uniforme de mudas. Utilizando-se recursos computacionais de engenharia como WM3D e MatLab, procurou-se aprimorar um dispositivo de dosagem de rebolos existente. O modelo otimizado, quando simulado com apenas um dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Plantio; Simulação dinâmica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300029

Armazenamento de água e densidade do solo sob três condições de superfície, em um Cambissol gleico de Lugo, Espanha
Provedor de dados: 91
Autores: González,Antonio P.; Alves,Marlene C.
Objetivou-se, com o presente trabalho, investigar as variações de armazenamento de água e da densidade do solo de um Cambissol gleico, em Lugo, Espanha, sob três condições de superfície. A avaliação do teor de água e da densidade do solo no campo foi acompanhada com leituras durante 16 meses, usando-se uma sonda de nêutrons gama. Três condições de superfícies foram estudadas: pastagem (Lolium perenne) com 4 anos; pastagem com 2 anos e solo descoberto. As avaliações foram realizadas nas profundidades de 0,20, 0,30, 0,60 e 1,20 m. Com base nos resultados, concluiu-se que: as condições de superfície proporcionaram diferenças no armazenamento de água, até a profundidade de 0,60 m; as variações de armazenamento de água influenciaram a avaliação da densidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Sonda de nêutrons gama; Retenção de água.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100007

Utilização do inversos de freqüência em sistemas de irrigação para controle de vazão
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de Assunção; Mello,Carlos Rogério de; Braga Júnior,Roberto Alves; Reinato,Carlos Henrique; Santana,Márcio José de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o uso de um inversor de freqüência de 25 cv na irrigação, considerando-se diferentes demandas de água como manejo. A avaliação consistiu de uma análise de custos e benefícios, ambos anuais. O custo foi calculado com base no fator de recuperação do capital, para taxas de juros de 6 e 12% e períodos de amortização de 5 e 15 anos. O benefício consistiu da economia de energia proporcionada pelo inversor de freqüência em relação aos procedimentos usuais de controle da vazão. Relacionaram-se os parâmetros econômicos e de manejo da irrigação, com o objetivo de se avaliar o equipamento para qualquer situação de projeto. Como exemplo de aplicação, analisaram-se duas situações de controle de vazão comparadas ao inversor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Inversor de freqüência; Análise econômica; Energia.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100010

Escolha de um programa de controle da qualidade da água para consumo humano: aplicação do Método AHP
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Lucijane Monteiro de; Granemann,Sérgio Ronaldo; Gartner,Ivan; Bernardes,Ricardo Silveira.
Este trabalho relata uma aplicação de métodos multicritérios no apoio à tomada de decisão para a escolha de um programa de controle da qualidade da água potável para consumo humano no Brasil. Dentre esses métodos, foi escolhido o AHP (Analytic Hierarchy Process) em função de permitir a agregação de informações quantitativas e qualitativas. A possibilidade de tratamento das variáveis qualitativas mostra um avanço nos métodos de análise de decisão, visto que elas introduzem a subjetividade à decisão, por exprimir as preferências e valores dos tomadores de decisão.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Monitoramento; Análise multicritério; Qualidade de água.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200021

Efeito da irrigação sobre o rendimento produtivo da alface americana, em cultivo protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Joaquim A. de; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Costa,Gustavo G.; Vilas Boas,Renato C.; Yuri,Jony E.
Visando reduzir as dificuldades do produtor no cultivo da alface americana, especificamente quanto à falta de informações técnicas sobre a quantidade de água a ser aplicada, objetivou-se estudar o efeito de diferentes lâminas de água referentes às características produtivas da alface americana. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Lavras, no período de março a maio de 2008, em casa de vegetação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco fatores de evaporação, correspondentes a 0,30, 0,60, 0,90, 1,20 e 1,50 EVm (lâmina evaporada), baseado na lâmina evaporada de um minitanque. Os resultados permitiram concluir que o número de folhas internas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuta sativa L.; Lâmina de irrigação; Ambiente protegido.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800002

Production and yield response factor of sunflower under different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Benito M. de; Vasconcelos,Denise V.; Bomfim,Guilherme V. do; Viana,Thales V. de A.; Nascimento Neto,Joaquim R. do; Oliveira,Kárcia M. A. S. de.
ABSTRACT Local information about irrigation depths for sunflower can be used in the design of projects and irrigation management to increase crop yield and to reduce costs. This study aimed to evaluate the effects of irrigation depths on sunflower and calculate its yield response factor. The experiment was conducted in Fortaleza-CE, Brazil, in a randomized block design, with six treatments, four replicates and ten evaluated plants per plot. The treatments were applied in the phenological stages II, III and IV with irrigation depths equivalent to 25, 50, 75, 100, 125 and 150% of crop evapotranspiration. The yield response factor was calculated according to FAO Bulletin nº 33. The water supply, equivalent to 79.7 and 91.1% of crop evapotranspiration,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Water requirement; Drip irrigation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500427

Growth-promoting potential of bacterial biomass in the banana micropropagated plants
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Christiana de F. B. da; Brito,Thaís L. de; Taniguchi,Carlos A. K.; Lopes,Larissa A.; Pinto,Gustavo A. S.; Carvalho,Ana C. P. P. de.
ABSTRACT In the banana production system, a sustainable alternative for producing quality plantlets would be inoculation with plant growth-promoting bacteria (PGPB). Therefore, this study aimed to evaluate the growth-promoting potential of a bacterial biomass in micropropagated banana plantlets cultivar Prata Catarina, and to identify the mechanisms involved in plant-microorganism interactions. In vitro, the biochemical assays tested were the solubilisation of phosphates, production of enzymes, production of ammonia, siderophores, and indole acetic acid. In the in vivo tests, the plants were bacterised (109CFU mL-1) in two phases: acclimatisation, and cultivation in plastic bags. The design was a randomised block with 9 and 7 repetitions per treatment,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacillus spp.; Musa spp.; Plant growth-promoting rhizobacteria.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100782

Dual crop coefficient for the early-cycle soybean cultivar SoyTech 815 RR
Provedor de dados: 91
Autores: Bariviera,Guilherme; Dallacort,Rivanildo; Freitas,Paulo S. L. de; Barbieri,Joao D.; Daniel,Diego F.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the dual crop coefficient of an early-cycle soybean cultivar for the city of Tangará da Serra, MT, Brazil, using high-precision lysimeters. The method used was the dual crop coefficient (dual Kc) of FAO Bulletin 56, constitued by soil evaporation coefficient (Ke), determined by microlysimeters, and by basal crop coefficient (Kcb), determined by weighing lysimeters. Reference evapotranspiration (ETo) was calculated using the Penman-Monteith equation. Soybean sowing and harvesting were performed in the 2015/16 season with spacing of 0.45 m between rows. The reference evapotranspiration (ETo) estimated for the cultivation period was 267.06 mm; the crop evapotranspiration was 323.61 mm throughout its cycle....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merril; Water balance; Lysimeters; Microlysimeters.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200075

Agronomic aspects of soybean plants subjected to deficit irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,Antônia C.; Bezerra,Francisco M. L.; Silva,Roberta A. e; Silva Júnior,José L. C. da; Gonçalves,Flávia B.; Santos,Geovana A.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the behavior of soybean plants subjected to irrigation management with controlled water deficits in different phenological stages. The research was conducted in an experimental area of the Federal University of Tocantins (UFT), in Palmas-TO, Brazil. The experimental design was randomized blocks with four replicates, and treatments arranged in a split-plot scheme. The plots consisted of irrigation levels that induced plants to water deficit in the vegetative stage, reproductive stage and throughout the entire cycle, based on potential crop evapotranspiration (ETpc). The subplots corresponded to two soybean cultivars (M9144RR and TMG1288RR). The following agronomic variables were evaluated: days until flowering, days...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation management; Yield; Glycine max (L.) Merril.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700654

Dinâmica da regeneração do subsolo de áreas degradadas dentro do bioma Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Graciela B.; Maltoni,Kátia L.; Cassiolato,Ana Maria R.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de se avaliar as modificações ocorridas nas propriedades físicas e químicas do subsolo revegetado, em áreas degradadas dentro do bioma Cerrado e verificar qual das coberturas vegetais estudadas promoveu melhores condições para a recuperação do solo. A pesquisa foi conduzida em áreas degradadas remanescentes da construção da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, em Ilha Solteira (SP). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e três repetições. Avaliaram-se: áreas em regeneração natural, áreas com braquiária, com Pinus sp., com solo exposto e cerrado (utilizado como controle). Foram avaliados: porosidade do solo, densidade, estabilidade de agregados, taxa de infiltração, temperatura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Fertilidade do solo; Pinus; Braquiária; Savana.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100010

Nitrogen and phosphorus fertilization of sunflower crop in alkaline Cambisol
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Daniely F.; Oliveira,Fabio H. T. de; Santos,Hemmannuella C.; Araújo,Adelson P.; Zonta,Everaldo.
ABSTRACT Sunflower is a crop that has aroused the interest of farmers because of its adaptability to wide climatic conditions and for its use in biodiesel production. However, there are only a few studies on sunflower fertilization in alkaline soils. This study aimed to evaluate nitrogen (N) and phosphorus (P) fertilization in sunflower (Helianthus annuus L.) cultivated in alkaline soil. A field experiment was carried out in Baraúnas-RN, Brazil, in a Haplic Cambisol derived from calcareous rock, where the sunflower H-251 hybrid was cultivated. The treatments were a combination of four doses of N (30, 60, 90 and 120 kg ha-1) and four doses of P2O5 (30, 60, 90 and 120 kg ha-1). Sunflower growth and yield increased with the doses of N and P2O5. Doses of 30 kg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Oilseed crop; Nitrogen; Phosphorus.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200101

Conservação dos recursos hídricos em brejos de altitude: o caso de Brejo dos Cavalos, Caruaru, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Ricardo A. P.; Cabral,Jaime J.S.P.; Montenegro,Suzana M.G.L.; Perrier Júnior,Geraldo S.
Brejos de altitude são formações vegetais disjuntas da Mata Atlântica, que ocorrem no Agreste de Pernambuco e Paraíba, como ilhas de umidade no ambiente semi-árido da Caatinga. O Parque Vasconcelos Sobrinho, situado na Serra dos Cavalos, em Caruaru, PE, é um exemplo do pouco que resta desses brejos na região. Com 359 ha, abriga uma floresta exuberante e diversos corpos d'água, porém vem sofrendo intenso processo de degradação, em decorrência da agricultura irrigada em seu interior e da exploração de argila no entorno. Para uma caracterização dos recursos hídricos foram obtidos, no período de 1998 a 2000, dados de chuva, de vazão nos riachos do Chuchu e Capoeirão, e de qualidade da água, nos dois cursos d'água e nos três maiores reservatórios existentes no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Relação floresta-água; Usos da água; Gestão ambiental; Mata atlântica; Áreas protegidas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300028

Vinhaça de alambique e nitrogênio na cana-de-açúcar, em ambiente irrigado e não irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ednaldo L. de; Andrade,Luiz A. de B.; Faria,Manoel A. de; Custódio,Telde N.
Com o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de vinhaça de alambique com e sem complementação nitrogenada na produtividade e qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, em ambiente irrigado e não irrigado, conduziu-se este trabalho em área do Alambique João Mendes (JM), localizado no município de Perdões, região sul do Estado de Minas Gerais. Para cada condição (com irrigação e sem irrigação) se estudaram os seguintes tratamentos: T1 (0 m³ ha-1 de vinhaça + 0 kg ha-1 de N); T2 (100 m³ ha-1 de vinhaça + 0 kg ha-1 de N); T3 (150 m³ ha-1 de vinhaça + 0 kg ha-1 de N); T4 (200 m³ ha-1 de vinhaça + 0 kg ha-1 de N); T5 (0 m³ ha-1 de vinhaça + 60 kg ha-1 de N); T6 (100 m³ ha-1 de vinhaça + 60 kg ha-1 de N); T7 (150 m³ ha-1 de vinhaça + 60 kg ha-1 de N) e T8 (200...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Cana-soca; Irrigação; Sequeiro.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600005

Plantas de cobertura e adubação nitrogenada na produção de milho em sistema de plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W. de; Santos,José R.; Moura Filho,Gilson; Reis,Ligia S.
A utilização de plantas de cobertura do solo pode otimizar o aporte de material orgânico e nutrientes e proteger o solo dos processos erosivos enquanto o N é um dos nutrientes mais exigidos pelas culturas agrícolas, podendo tornar-se um fator limitante de seu rendimento. Neste contexto, realizou-se um experimento para avaliar a influência de três diferentes leguminosas usadas como plantas de cobertura sobre os componentes morfológicos e de produção do milho cultivado em sucessão sob sistema de plantio direto, na ausência e na presença de adubação nitrogenada mineral (80 kg ha-1 de N) na forma de sulfato de amônio. O estudo foi desenvolvido em Latossolo Amarelo nos tabuleiros costeiros do estado de Alagoas. Os componentes de produção do milho apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Palhada; Sistema conservacionista.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700005

Adsorption isotherms of the red mombin powder produced in spouted bed dryer
Provedor de dados: 91
Autores: Lins,Analha D. F.; Rocha,Ana P. T.; Gomes,Josivanda P.; Feitosa,Regilane M.; Araujo,Gilmar T.; Santos,Dyego da C.
ABSTRACT Red mombin is a seasonal fruit and susceptible to degradation reactions due to its high water content. This highlights the need to use processes that prolong its life and make it available all year round, including to markets away from the production sites. Thus, the objective of this study was to produce red mombin pulp powder in spouted bed dryer, evaluate it regarding physical and chemical parameters and assess its hygroscopic behavior at temperatures of 20, 30 and 40 °C, fitting the models of the GAB, Oswin and Peleg to the experimental data. The results of the physical and chemical analyses showed intermediate wetting time of 0.39 g min-1, solubility higher than 60% and mean flowability with Hausner ratio and Carr index of 1.26-1.34 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spondias purpurea L.; Drying; Hygroscopicity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800562

Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e lençol freático
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mellissa A. S. da; Griebeler,Nori P.; Borges,Lino C.
De maneira geral, a vinhaça apresenta elevadas concentrações de nitrato, potássio e matéria orgânica; sua utilização pode alterar as características do solo promovendo modificações em suas propriedades químicas, favorecendo o aumento da disponibilidade de alguns elementos para as plantas. Por outro lado, a vinhaça também pode promover modificações das propriedades físicas do solo, de duas formas distintas: essas alterações podem melhorar a agregação, ocasionando a elevação da capacidade de infiltração da água no solo e, consequentemente, aumentar a probabilidade de lixiviação de íons, de forma a contaminar as águas subterrâneas quando em concentrações elevadas, além de promover a dispersão de partículas do solo, com redução da sua taxa de infiltração de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água subterrânea; Contaminação; Resíduo agroindustrial.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100014

Produtividade de forrageiras utilizadas em rampas de tratamento de águas residuárias da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Pinto,Andressa B.; Pereira,Odilon G.; Soares,Antonio A.; Lo Monaco,Paola A.
Gramíneas forrageiras foram cultivadas com o objetivo de se selecionar espécies para serem utilizadas como cobertura vegetal em rampas de tratamento de águas residuárias, por escoamento superficial. Essas forrageiras, azevém comum, aveia preta comum e milheto, foram submetidas à aplicação de águas residuárias da lavagem e despolpa de frutos do cafeeiro (ARC) sob uma taxa de 250 kg ha-1 d-1 de DBO5. As mesmas espécies vegetais foram cultivadas como testemunhas, recebendo adubação convencional e água proveniente da rede de abastecimento local, no mesmo volume em que as demais receberam ARC. Os rendimentos acumulados de matéria seca foram de 11,71, 10,04 e 5,04 t ha-1 e os de proteína bruta, de 1.934, 1.583 e 875 kg ha-1 para o azevém comum, o milheto e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Despolpa do café; Escoamento sobre o solo; Gramíneas forrageiras.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100025

Quantitative and qualitative responses of Catharanthus roseus to salinity and biofertilizer
Provedor de dados: 91
Autores: Neves,Antônia L. R.; Lacerda,Claudivan F. de; Oliveira,Adriana C. de; Sousa,Carlos H. C.; Oliveira,Francisco I. F.; Ribeiro,Maria da S. de S.
ABSTRACT The development of agriculture in the northeastern semi-arid region depends, at least in part, on the correct exploitation and efficient use of natural resources. The objective of this study was to evaluate the effects of the use of saline water on morphophysiological responses and sensory analysis of ‘Boa noite’ plants (Catharanthus roseus) in soil fertilized with bovine biofertilizer. A completely randomized design was used in the split plot arrangement, the plots being formed by the five irrigation water salinity levels (0.5, 2.5, 5.0, 7.5 and 10 dS m-1), and the subplots by two frequencies of application of the 150 mL pot-1 of liquid bovine biofertilizer (divided into one and five times), with five replicates. The analysed variables were: leaf...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ornamental plants; Salt tolerance; Sensory analysis.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100022

Potencial de descompactação de um Argissolo promovido pelo capim-tifton 85
Provedor de dados: 91
Autores: Severiano,Eduardo C.; Oliveira,Geraldo C.; Dias Junior,Moacir S.; Costa,Kátia A. P.; Castro,Matheus B.; Magalhães,Eduardo N.
A produção de forragens conservadas utilizando-se um tráfego intenso de maquinário sob condições inadequadas de água no solo, tem condicionado compactação do solo e a degradação das pastagens. No enfrentamento desta grave questão faz-se necessário o conhecimento do potencial de descompactação do solo, promovido por algumas forrageiras. Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a descompactação de um Argissolo ao ser cultivado com capim-tifton 85 e sua produção. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Lavras, no período de fevereiro a junho de 2007, em delineamento inteiramente casualizado cultivando-se o capim-tifton nos seguintes graus de compactação do solo: 66, 83, 88, 92 e 98%. Avaliaram-se os atributos físicos, o comportamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cynodon dactylon; Recuperação de pastagem; Qualidade estrutural; Capacidade de suporte de carga do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100006

Modelagem estatística da precipitação mensal e anual e no período seco para o estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da.
Objetivou-se, com o presente estudo, ajustar modelos lineares para predição da precipitação média mensal (no período úmido) e anual e no período seco, baseados nas coordenadas geográficas (latitude e longitude) e altitude para o Estado de Minas Gerais. Aplicaram-se dados diários de precipitação, provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA) de 209 estações meteorológicas, das quais 197 foram usadas para ajuste dos modelos e 12 para sua validação final. O coeficiente de determinação ajustado (r²), o erro médio absoluto (%), a tendência das estimativas (%) e significância dos parâmetros, foram considerados na avaliação dos modelos. De maneira geral, os modelos apresentaram bons parâmetros estatísticos de validação, com r² maior que 0,70, erro médio menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos estatísticos; Climatologia; Hidrologia; Precipitação pluvial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100010

Crescimento da cultura do girassol irrigado com diferentes tipos de água e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Cley A. S. de; Silva,Alexandre R. A. da; Bezerra,Francisco M. L.; Andrade,Ricardo R. de; Mota,Francisco S. B.; Aquino,Boanerges F. de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o crescimento vegetativo do girassol irrigado com diferentes lâminas de esgoto doméstico tratado e água de poço freático e adubado com diferentes doses de nitrogênio. O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa sobre Tratamento e Reúso de Águas Residuárias, em Aquiraz, CE. O delineamento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso, no esquema de parcelas subsubdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas foram avaliados os efeitos dos dois tipos de água de irrigação sobre os parâmetros de crescimento da cultura e, nas subparcelas, os efeitos das cinco lâminas de irrigação baseadas em percentuais da evaporação do tanque classe A (ECA), que corresponderam à multiplicação da ECA pelos fatores 0,25; 0,50;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Esgoto tratado; Gotejamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000001

Zoneamento agroclimático para a cultura do pinhão-manso no estado de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Possas,José M. C.; Correa,Marcus M.; Moura,Geber B. de A.; Lopes,Pabrício M. O.; Caldas,Anildo M.; Fontes Júnior,Robertson V. de P.
Propõe-se, com o presente trabalho, realizar o zoneamento agroclimático da cultura do pinhão-manso (Jathopra curcas L.) no estado de Pernambuco, motivo pelo qual foram utilizados dados climáticos de temperatura do ar média e precipitação pluviométrica de 146 postos meteorológicos, dos quais 73 com série histórica de dados acima de 30 anos e outros 73 com série abaixo de 30 anos porém maior que 20 anos de observações. A escolha do pinhão-manso foi motivada pelo potencial desta cultura como fonte de energia renovável em substituição aos combustíveis fósseis, tanto quanto pela sua rusticidade, tornando-se uma nova opção para regiões de clima semiárido, como ocorre em grande parte da região Nordeste. A seleção da região de estudo está relacionada à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aptidão climática; Biocombustíveis; Krigagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900010

Características agronômicas do trigo em função de Azospirillum brasilense, ácidos húmicos e nitrogênio em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luan F. O. S.; Guimarães,Vandeir F.; Silva,Mônica B. da; Pinto Junior,Artur S.; Klein,Jeferson; Costa,Andreia C. P. R. da.
Objetivou-se, neste estudo, verificar o efeito do uso combinado de Azospirillum brasilense, ácidos húmicos e diferentes doses de nitrogênio nas características agronômicas do trigo. Os experimentos foram instalados no dia 21 de maio de 2011 e a colheita foi procedida no dia 13 de setembro de 2011. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 4, com quatro repetições. O primeiro fator se refere à combinação da estirpe Ab-V5 de A. brasilense com os ácidos húmicos, sendo utilizados os seguintes tratamentos: controle; Ab-V5; ácido húmico e Ab-V5+ácido húmico e o segundo fator se refere às doses de nitrogênio (0, 30, 60 e 90 kg ha-1 N). A maioria das variáveis em análise apresentou efeito linear positivo dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Azospirillum brasilense; Substâncias húmicas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100005

Determinación del consumo de agua del duraznero por lisimetría
Provedor de dados: 91
Autores: Puppo,Lucía; García-Petillo,Mario.
En el año 2004 se instaló un lisímetro de compensación de 2 x 2 x 0,80 m con capa freática constante en un monte de durazneros, con el objetivo de estudiar el consumo de agua de ese cultivo en la región sur del Uruguay. Las mediciones se hicieron en las tres primeras temporadas de crecimiento. El consumo en la primera temporada alcanzó valores de 5 mm d-1, equivalente a 56 L en el marco de plantación. En la segunda temporada llegó a 6 mm d-1 (68 L), aunque alcanzó valores extremos de más de 7 mm d-1. Cuando el árbol alcanzó su tamaño adulto, el consumo máximo se mantuvo alrededor de los 6 mm d-1, aunque este valor se alcanzó más temprano que en la temporada anterior. Este adelanto se correspondió con un mayor índice de área foliar (IAF). El coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente basal de cultivo; Coeficiente de cultivo; Evapotranspiración; Prunus persica L. Batsch; Riego.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100004

Análise da cinética de secagem de folhas de sálvia
Provedor de dados: 91
Autores: Radünz,Lauri L.; Mossi,Altemir J.; Zakrzevski,Cláudio A.; Amaral,Antonio S. do; Grassmann,Lucas.
O presente trabalho propôs estudar a secagem de sálvia a diferentes temperaturas do ar e posterior ajuste dos dados experimentais obtidos com os diferentes modelos matemáticos. Para condução do experimento de secagem foram utilizados 6 secadores de bandeja, empregando-se as temperaturas de 40, 50, 60, 70, 80 e 90 °C. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições, colocando-se 800 g de folha fresca em cada bandeja. Para o ajuste dos modelos matemáticos aos dados experimentais, realizou-se análise de regressão não-linear, pelo método Quasi-Newton, através do programa computacional Statistica 6.0®, em que os valores dos parâmetros dos modelos foram estimados em função da temperatura do ar de secagem. Os resultados mostraram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantas medicinais; Desidratação; Modelos matemáticos; Salvia officinalis L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900010

Investigação de mudanças do status salino do solo pelo emprego de análise multivariada
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Eunice M.; Meireles,Ana. C. M.; Alexandre,Deborah M. B.; Palácio,Helba A. Q.; Lima,Cleene A.
Objetivou-se investigar a aplicabilidade da técnica de estatística multivariada, análise de agrupamento, como ferramenta para identificar a similaridade nas concentrações de sais em campos irrigados. A pesquisa foi desenvolvida em três áreas, sendo uma Mata Nativa e duas irrigadas do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (DIJA), nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, Ceará. As coletas de solo foram realizadas mensalmente, de dezembro/1999 a dezembro/2000 e nos meses de setembro a dezembro de 2001, nas profundidades de 0-30 e 30-60 cm. Foram considerados os seguintes atributos: CEes (condutividade elétrica do extrato de saturação do solo), Ca2+ + Mg2+, Cl-, Na+ e k+ e a RAS (razão de adsorção do sódio). A aplicação da análise de agrupamento resultou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Semiárido; Análise de agrupamento; Irrigação-impacto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400013

Variabilidade da precipitação no Sertão do São Francisco, estado de Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Wanderley,Henderson S.; Sediyama,Gilberto C.; Justino,Flávio B.; Alencar,Leonidas P. de; Delgado,Rafael C.
Foram estudadas, neste trabalho, a homogeneidade e a existência de tendências na distribuição temporal da precipitação para a microrregião do Sertão do São Francisco, no estado de Alagoas. Os totais médios mensais de precipitação utilizados foram divididos em três períodos climatológicos: 1931-1960,1961-1990 e 1991-2011. Para essas séries temporais foram aplicados os testes estatísticos de Pettitt-Mann-Kendal e a regressão linear com o teste de Student para o coeficiente angular da reta, respectivamente, para identificar a homogeneidade e a tendência nas séries de precipitação. A distribuição temporal da precipitação para os períodos de 1931-1960 e 1961-1990 não apresentou mudanças nem tendência, as quais foram detectadas para o período de 1991-2011, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Homogeneidade; Tendência; Mudança abrupta; Mudanças climáticas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700014

Continuidade e distribuição espacial da umidade do solo em bacia hidrográfica da Serra da Mantiqueira
Provedor de dados: 91
Autores: Ávila,Léo F.; Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da.
O entendimento associado à continuidade espacial da umidade do solo é imprescindível para compreensão e predição de fenômenos relacionados aos processos hidrológicos. A metodologia geoestatística tem sido empregada muitas vezes, para estudos desta natureza. Neste contexto, o semivariograma é utilizado para modelar a continuidade espacial de uma variável para, seu posterior mapeamento. O objetivo no presente estudo foi modelar a continuidade espacial da umidade do solo em uma bacia hidrográfica experimental na região da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, e posteriormente o mapeamento da umidade do solo ao longo do tempo. Os modelos de semivariograma exponencial, esférico e gaussiano, foram ajustados por Mínimos Quadrados Ordinários, Mínimos Quadrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semivariograma; Validação cruzada; Mapeamento; Geoestatística.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200002

Modelagem para o dimensionamento de um sistema de microirrigação utilizando microtubos ramificados
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Dinara G; Pinto,Marinaldo F; Salvador,Conan A; Almeida,Alexsandro C. S; de Almeida,Ceres D. G. C; Botrel,Tarlei A.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de se modelar e avaliar o comportamento hidráulico de microtubos ramificados, com base na relação entre vazão e comprimento dos microtubos para uma pressão de entrada, operando sob regime laminar. Dois modelos matemáticos foram estudados, em que um considerou a perda localizada de carga no dimensionamento dos microtubos ramificados e o outro a desconsiderou. O experimento para validação dos modelos foi conduzido no Laboratrio de Hidráulica da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ-USP), Piracicaba, SP, medindo-se a vazão dos emissores para as pressões de 14,7; 18,6; 39,2 e 58,9 kPa. A configuração do sistema de irrigação consistiu de uma linha lateral com diâmetro nominal (DN) de 10,0 mm, na qual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emissores; Tecnologia de irrigação; Perda de carga; Modelo matemático; Baixo custo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200001

Qualidade do percolado de solos que receberam vinhaça em diferentes doses e tempo de incubação
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Fabio L.; Rolim,Mario M.; Silva,Jose A. A. da; Pedrosa,Elvira M. R.
Neste estudo, objetivou-se avaliar a qualidade do percolado de solos que receberam doses de vinhaça em diferentes tempos de incubação. Para isto, foram reproduzidos, em 27 colunas de PVC de 20 x 110 cm (diâmetro x altura) solos classificados como Nitossolo Háplico, Argissolo Amarelo e Espodossolo Cárbico, com horizontes, espessuras e densidades semelhantes aos do solo original. Os solos foram tratados com vinhaça em doses equivalentes a 0 (Testemunha), 350 e 700 m³ ha-1 submetidos aos tempos de incubação de 30 e 60 dias. Os efluentes coletados foram analisados quanto a DBO5, DQO, CE, SDT e pH. Os resultados indicaram que as variações verificadas nos parâmetros analisados, decorrentes da aplicação da vinhaça ao solo, não trazem maiores preocupações quanto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduos; Cana-de-açúcar; Qualidade ambiental.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300012

Zoneamento agroclimático da palma forrageira (Opuntia sp.) para o estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Bergson G.; Araújo,Jucilene S.; Pereira,Daniel D.; Laurentino,Gustavo Q.; Silva,Lindenberg L. da.
A palma forrageira tornou-se, ao longo dos anos, uma importante alternativa forrageira no semiárido brasileiro (SAB) principalmente em longos períodos de estiagens. Apesar de sua magnitude para a agropecuária, seu cultivo tem dispensando tratos culturais básicos e embasamento técnico-científico quanto às suas exigências climáticas. Assim, o principal objetivo deste estudo foi elaborar o zoneamento agroclimático da cultura da palma forrageira (Opuntia sp.) para o estado da Paraíba. O zoneamento agroclimático da palma forrageira foi elaborado com base nos indicadores climáticos delineados na literatura e nos dados climatológicos de precipitação e temperatura (média, máxima e mínima) de 97 localidades do estado da Paraíba. De acordo com os resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climatologia; Balanço hídrico climático; Indicadores climáticos; Precipitação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700013

Estimativa de recarga da bacia do Rio das Fêmeas através de métodos manuais e automáticos
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Ana C. L. S.; Chaves,Henrique M. L.
Na região do oeste baiano, na qual se encontra a bacia do Rio das Fêmeas, a água subterrânea tem sido progressivamente procurada como fonte de abastecimento, haja vista a baixa densidade de drenagem da região e a crescente demanda por água, sobremaneira para projetos de irrigação. O objetivo do presente estudo é, a partir de dados de vazão, calcular a recarga da água subterrânea por meio de duas metodologias: Arnold &amp;amp; Allen (1999) e Rutledge &amp;amp; Daniel (1994), para o período de 1977 a 2007. A precipitação média anual para a bacia do Rio das Fêmeas foi de 1121,83 mm ano-1 e a vazão média anual igual a 50,28 m³ s-1, ambas apresentando tendência de queda significativa ao longo dos anos. As taxas de recarga foram de 4% da P total (Arnold...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recarga da água subterrânea; Hidrograma de recessão; Hidrologia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100003

Thermal and ammonia concentration gradients in a rabbit barn with two ventilation system designs
Provedor de dados: 91
Autores: Flores-Velázquez,Jorge; Villarreal-Guerrero,Federico; Ojeda,Waldo; Ruíz-García,Agustín.
ABSTRACT Rabbit barns are of economic importance in central Mexico, where rabbit breeders use rustic buildings for production. In such barns, climate conditioning is mostly based on natural ventilation (NV) where the lack of a well-designed NV system may be a limiting factor. In this study, computational fluid dynamics was used to analyse the performance of the NV system in a 24 x 4 x 4.8 m typical Central Mexico rabbit barn with a density of 20 rabbits m-2 of cage. The barn included both side vents at 1.2 m in height from the ground. Results indicated exchange rates of 0.052 and 2.9 x 10-4 m3 m-2 s-1 when the wind direction was simulated as orthogonal and parallel to the side vents, respectively, suggesting the orthogonal direction favoured the exchange...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Turbbulence model; Pressure; Convective effect; CFD simulation; Animal confort.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200134

Aplicação da análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da; Elesbon,Abrahão A. A.; Ribeiro,Celso B. M.; Matos,Antonio T. de; Soares,José H. P.
RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água e identificar os grupos de poluição presentes no médio Rio Pomba, por meio de técnica estatística multivariada. Duas campanhas no período de out/2008 a jan/2009 foram realizadas em nove pontos georreferenciados, localizados ao longo do médio Rio Pomba, compreendendo a análise de 18 variáveis de qualidade de água. A técnica estatística multivariada por meio da aplicação da análise fatorial/análise de componentes principais promoveu a redução no número de variáveis de qualidade de água, uma vez que o melhor comportamento das variáveis ocorreu com a inclusão de 15 das 18 variáveis analisadas. Pelo emprego da análise fatorial/análise de componentes principais identificou-se que o melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multivariada; Aspectos limnológicos; Análise fatorial; Análise de componentes principais; Qualidade de água em rios.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500012

Resposta do cafeeiro à aplicação de níveis de irrigação e adubação com Alfertil
Provedor de dados: 91
Autores: Evangelista,Adão W. P.; Alves Júnior,José; Melo,Paulo C. de.
Propôs, neste trabalho, avaliar os efeitos da irrigação e a aplicação do fertilizante Alfertil® sobre a produtividade e rendimento do cafeeiro. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas contendo quatro repetições. As parcelas receberam tratamentos constituídos de quatro lâminas de irrigação calculadas com base em percentagens de evaporação do tanque Classe A (ECA) ou seja: L0 = 0 (Testemunha); L40 = 40%ECA; L80 = 80%ECA e L120 = 120%ECA e as subparcelas receberam os tratamentos de adubação constituídos de três formas de aplicação de Alfertil®, sendo: A0 = Testemunha (S/Alfertil®); Af = via foliar (Alfertil® na forma líquida na concentração de 5% peso/peso) e As = via solo (100 g cova-1 planta-1 na forma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de água; Coffea arábica L.; Nutrição mineral.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400006

Absorption of nutrients by cowpea irrigated with saline water under different leaching fractions
Provedor de dados: 91
Autores: Tagliaferre,Cristiano; Guimarães,Diogo U. G.; Gonçalves,Lorena J.; Amorim,Carlos H. F.; Campos,Willian V.; Rocha,Felizardo A.
ABSTRACT Salinity is one of the main environmental problems that negatively affect plant growth and metabolism, besides being one of the factors responsible for the decrease in the yield of crops, especially in arid and semiarid regions. Thus, the aim of this study was to evaluate the effects of soil salinity on the mineral nutrition of irrigated cowpea. The experiment was conducted in drainage lysimeters in a greenhouse, in a completely randomized design with seven treatments, one irrigated with freshwater (control) and six irrigated with saline water with different leaching fractions (5, 10, 15, 20, 30 and 40%) of the applied irrigation depth, with three replicates. The irrigation with saline water treatments did not affect significantly the contents of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Leaching depths; Irrigation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201067

Otimização do processo de secagem osmótica na obten ção de produtos secos da manga Tommy Atkins
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de A. C.; Ribeiro,Carmelita de F. A.; Tobinaga,Satoshi; Gomes,Josivanda P.
Frutas tropicais como a manga (Mangifera indica L.) uma das mais populares do mundo, embora muito apreciadas, são altamente perecíveis e requer técnicas especiais para sua conservação e comercialização, razão por que se objetivou otimizar seu processo de secagem osmótica e estudar o efeito da temperatura, concentração de sacarose e tempo de imersão, em relação à perda de água e ganho de sólidos. A influência de cada variável e sua interação sobre as respostas, foram avaliada através da análise de variância (teste F e coeficiente de determinação). Verificou-se que os três fatores mostraram efeito significativo quanto à perda de água e ganho de sólidos de manga, dentro das faixas estudadas. A condição ótima encontrada para desidratação utilizada como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Sacarose; Desidratação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400022

EFEITO DE DIFERENTES LÂMINAS DE ÁGUA NO DESENVOLVIMENTO DO CAFEEIRO (Coffea arabica L.) EM FASE INICIAL DE FORMAÇÃO DA LAVOURA
Provedor de dados: 91
Autores: Gervásio,Eliezer Santurbano; Lima,Luiz Antônio.
RESUMO Avaliou-se o desenvolvimento do cafeeiro, em fase inicial de formação da lavoura, quando submetido a diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) utilizando-se o delineamento experimental de blocos casualizados com 6 tratamentos (40,60,80,100,120 e 140% da lâmina evaporada de um tanque "Classe A" - ECA) e 7 repetições. Observou-se que os primeiros sintomas visuais de murchamento das plantas ocorreram quando a umidade do solo estava em tomo de 0,21 g.g1; determinou-se, também, o potencial matricial de água no solo, verificando-se que nos tratamentos correspondentes às lâminas de 120 e 140% ECA, os valores oscilaram entre -10 a -20kPa e os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Cafeeiro; Evaporação; Café.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100068

Características fisiológicas, nutricionais e rendimento de forrageiras fertigadas com água residuária de bovinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Erthal,Virgílio J. T.; Ferreira,Paulo A.; Pereira,Odilon G.; Matos,Antônio T. de.
A disposição de águas residuárias no sistema solo-planta, feita sem critérios agronômico e ambiental, pode causar problemas de contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e toxicidade às plantas. Com o objetivo de avaliar os efeitos da fertigação com água residuária de bovinocultura (ARB) sobre as características fisiológicas, nutricionais e de produtividade do capim-Tifton 85 (Cynodon spp.) e da aveia-preta (Avena strigosa Schreb), realizou-se um experimento utilizando-se quatro taxas de aplicação da ARB (25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de K) em condições de lisímetros de drenagem em casa de vegetação. As variáveis fisiológicas, nutricionais e de rendimento avaliadas foram: taxa fotossintética, taxa transpiratória, condutância estomática, teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variáveis fisiológicas; Composição mineral; Capim-Tifton 85; Aveia-preta.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500002

Veranico e a produção agrícola no Estado da Paraíba, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Hudson E. A.; Brito,José I. B. de; Lima,Rhodolffo A. F. de A.
Visou-se, no presente estudo, verificar a relação entre a duração, em dias, dos maiores veranicos e as produções de cana-de-açúcar, arroz, abacaxi, algodão, sisal, milho e feijão, para as mesorregiões do Estado da Paraíba. Os dados meteorológicos utilizados consistem de séries diárias de precipitação de postos pluviométricos localizados no Estado, no período de 1 de janeiro de 1963 a 31 de dezembro de 1999. Por outro lado, foram utilizados dados de produção agrícola anual de cana-de-açúcar em milhões de toneladas, arroz, algodão, sisal, milho e feijão, em milhares de toneladas e abacaxi, em milhões de frutos para o Estado da Paraíba, no período de 1975 a 1994. Verificou-se que as produções de cana-de-açúcar, arroz e abacaxi, na mesorregião [1] são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Limiar; Variabilidade temporal; Coeficiente de correlação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200009

Efeito da aplicação de águas residuárias de suinocultura sobre a produção do milho para silagem
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Wallisson da S.; Oliveira,Rubens A. de; Pinto,Fernando A.; Cecon,Paulo R.; Galvão,João C. C.
Este trabalho foi conduzido com o objetivo de se avaliar o efeito da aplicação de quatro lâminas de água e águas residuárias de suinocultura, bruta e peneirada, sobre os componentes de produção da cultura do milho (Zea mays L.) para silagem. Foram instalados 24 lisímetros de percolação, sendo que em 8 deles se aplicou água (A), em 8 água residuária bruta (ARB) e nos demais água residuária peneirada (ARP). As lâminas aplicadas correspondiam a 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 ET0. A colheita foi realizada 140 dias após o plantio, quando se avaliaram os componentes de produção: altura de plantas, peso, altura, produtividade e índice de espigas e produtividade de matéria verde. As produtividades médias de matéria verde nos tratamentos com ARB e ARP foram equivalente a 45 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação águas residuárias de suinocultura lisímetro Zea mays; L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100018

Influência das precipitações na produtividade agrícola no Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lindenberg L. da; Costa,Rafael F. da; Campos,João H. B. da C.; Dantas,Renilson T.
Neste estudo, realizado em quatro microrregiões da Paraíba no período de 1990 a 2005, objetivou-se determinar as correlações entre as precipitações pluviais durante a safra para as culturas de cana-de-açúcar e abacaxi, nas microrregiões do Litoral e Brejo, e as correlações entre as precipitações durante o período chuvoso e as produtividades de algodão herbáceo, na microrregião do Sertão e do sisal, no Cariri/Curimataú. Os testes realizados com as equações de regressões polinomiais utilizando-se apenas a precipitação pluvial da pré-estação chuvosa ou do período chuvoso como variável independente, não foram suficientes para estimar a produtividade da cana-de-açúcar no Litoral, vez que pequenos volumes de precipitação não suprem as necessidades hídricas da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Abacaxi; Algodão herbáceo; Cana-de-açúcar; Sisal.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400013

Produção do segundo ciclo do pinhão-manso irrigado com águas salinizadas em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Nery,Aparecida R.; Rodrigues,Luis N.; Fernandes,Pedro D.; Chaves,Lucia H. G.; Ferreira,Denise de J. L.
Propôs-se, neste trabalho, estudar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre a produção do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) após poda realizada aos 396 dias após a semeadura - DAS, em ambiente protegido. A pesquisa foi desenvolvida entre maio de 2008 e janeiro de 2009. A cultura foi conduzida em lisímetros de drenagem (200 L) contendo 230 kg de material de solo, Argissolo Acinzentado, devidamente adubado e corrigido. Testaram-se cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa (0,6; 1,2; 1,8; 2,4 e 3,0 dS m-1, a 25 ºC). Empregou-se o delineamento experimental em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições. As plantas foram podadas a 80 cm, ao final do primeiro ciclo de produção. Aos 240 dias após a poda (DAPd),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Condutividade elétrica; Jatropha curcas L.; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500010

Avaliação do desempenho de diferentes métodos de estimativa da evaporação para duas regiões da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Mário de M. V. B. R.; Oliveira,Gertrudes M. de; Leitão,Ted J. V.
As regiões do Cariri e Sertão da Paraíba, nas cidades de Boqueirão e Patos, no período de 1 de abril de 2002 a 28 de fevereiro de 2003, foram estudadas com o objetivo de se avaliar o desempenho de diferentes métodos e obter-se as melhores estimativas da evaporação para essas regiões; para tanto, usaram-se medidas diárias de evaporação do tanque evaporimétrico padrão de 20 m² (WMO, 1996). Os métodos avaliados foram: Penman (1948); balanço de energia - razão de Bowen; Linacre (1993); Snyder (1992); Kohler et al. (1955); Gangopadhyaya et al. (1966) e Hounam (1973). Os resultados indicaram que os métodos de estimativa de evaporação que utilizam a umidade relativa do ar, velocidade do vento e radiação solar, apresentaram os melhores desempenhos. O método...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Umidade relativa; Vento; Recursos hídricos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600006

Indicadores de qualidade dos solos na microbacia do Ribeirão Extrema, Distrito Federal: parte II
Provedor de dados: 91
Autores: Lago,Wendel N. M.; Lacerda,Marilusa P. C.; Neumann,Marina R. B.
O uso agrícola cada vez mais intensivo dos solos do Distrito Federal pode comprometer a qualidade destes e desencadear problemas ambientais na região. Diante de tal fato, o objetivo deste trabalho foi o estudo de indicadores de qualidade dos solos (QS) em áreas sob plantio direto (PD), com manejos diversificados (rotação milho-soja e sucessão feijão-sorgo) na microbacia do Ribeirão Extrema, Distrito Federal. Densidade do solo (Ds), grau de floculação (GF), teor de matéria orgânica (MO), capacidade de troca catiônica (CTC), respiração basal (Rmic) e carbono da biomassa microbiana (Cmic) constituíram os atributos de QS avaliados. Para execução das análises estatísticas utilizou-se o software estatístico Statistics Analysis System (SAS) e foi realizada a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade agrícola; Atributos físicos do solo; Atributos químicos do solo; Atributos biológicos do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700004

Transpiração em espécie de grande porte na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Rafael F. da; Silva,Vicente de P. R. da; Ruivo,Maria L. P.; Meir,Patrick; Costa,Antonio C. L.; Malhi,Yadvinder S.; Braga,Alan P.; Gonçalves,Paulo H. L.; Silva Jr.,João de A.; Grace,John.
Durante o experimento "O Impacto da Seca Prolongada nos Fluxos de Água e Dióxido de Carbono em uma Floresta Tropical Amazônica" (ESECAFLOR) realizou-se este trabalho. Trata-se de um subprojeto do Experimento de Grande escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia (LBA), localizado na Estação Científica Ferreira Pena, dentro da Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará (1º 42- 30-- S; 51º 31-45-- W; 62 m altitude). A região tem floresta bem preservada, com dossel médio de 35 m. As espécies predominantes em terra-firme, são: Eschweilera coriacea (Mata-matá branco), Voucapoua americana (Acapu) e Protium pallidum (Breu Branco). Medidas foram realizadas entre 03 a 16 de dezembro de 2000 e 12 a 25 de janeiro de 2003, objetivando-se determinar a transpiração de dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amazônia; Eschweilera coriacea; Fluxo de seiva; LBA.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200008

Performance of pressure-compensating emitters using treated sewage effluent for irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Fischer Filho,João A.; Oliveira,Vinicius M. R. de; Dalri,Alexandre B.; Zanini,José R.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the flow variation of pressure-compensating emitters using treated sewage effluent (TSE). A drip irrigation system with four types of pressure-compensating emitters (G1 - Naan Dan Jain Model Top Drip, G2 - Naan Dan Jain Model Naan PC, G3 - Drip-Plan, G4 - Naan Dan Jain Model Naan Amnon) was installed with TSE from the sewage treatment station, filtered through a disc filter (120 mesh). Seven evaluations of flow rate of the drippers were performed (0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600 h of operation) operating at 100 kPa. The experimental design was completely randomized in a 4 x 7 factorial arrangement (4 models and 7 times) with four replicates and Tukey test to compare the means. The relative flow rate (Qr), flow rate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wastewater; Trickle irrigation; Clogging; Water saving.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000869

EFEITO DOS NÍVEIS DE REPOSIÇÃO E FREQÜÊNCIA DE IRRIGAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO E QUALIDADE DO RABANETE
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Ademir José; Blank,Arie Fitzgerald; Souza,Rovilson José de; Oliveira,Paulo Marinho de; Lima,Luiz Antônio.
RESUMO O intuito deste trabalho foi testar efeitos de diferentes níveis de reposição da capacidade de campo e freqüência de irrigação em rabanete (Raphanus sativus). Os tratamentos consistiram de três níveis de reposição da capacidade de campo da água consumida diariamente (100%, 80% e 60%) com base no peso dos vasos, e duas freqüências de irrigação (uma vez e duas vezes ao dia). Observou-se que houve diferença significativa para os parâmetros estudados. Com base nos resultados apresentados, conclui-se que as melhores produções médias de raízes e parte aérea foram obtidas quando se aplicou o maior nível de reposição da capacidade de campo, independentemente da freqüência de irrigação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de água; Capacidade de campo; Raphanus sativus.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100117

Comportamento da palha de cana-de-açúcar submetida ao corte por meio de ensaios de bancada
Provedor de dados: 91
Autores: Bianchini,Aloisio; Magalhães,Paulo S. G.
Do ponto de vista da engenharia, poucos trabalhos a respeito do corte de restos culturais têm sido publicados, sendo escassas, portanto, as informações sobre o assunto. Sendo assim, este trabalho objetivou-se, estudar o comportamento da palha da cana-de-açúcar quanto ao corte, em função de sua umidade, espessura de sua camada e do ângulo oblíquo da lâmina. Para a coleta de dados foram utilizados um transdutor de força, acoplado á base das lâminas, e um sistema automático de coleta de dados, que trabalhou com taxa de aquisição de 9600 Hz. Os resultados demonstraram diferença significativa na força requerida quando se varia o ângulo oblíquo da lâmina e tendência linear desta força, com o aumento da quantidade de palha, entre 4 e 16 t ha-1. Verificou-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Palhiço; Força de corte.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200021

Alteração de atributos químicos no solo de rampas utilizadas no tratamento de águas residuárias
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Pinto,Andressa B.; Pereira,Odilon G.; Barros,Flávia M.
O tratamento de águas residuárias ricas em material orgânico por meio da disposição direta sobre o solo é uma alternativa viável, tendo em vista o baixo custo de implantação e a possibilidade de aproveitamento dos nutrientes contidos nessas águas. Neste trabalho, foram avaliados os efeitos da aplicação de água residuária da lavagem e despolpa dos frutos do cafeeiro (ARC), em alguns atributos químicos de um solo cultivado com três espécies forrageiras (azevém, aveia preta e milheto). A ARC foi aplicada em parcelas de 6 m² e com declividade de 5%, com aplicação de taxa média de 250 kg ha-1 dia-1 de DBO5 da ARC. Os nutrientes aplicados no solo por meio da ARC, à exceção do potássio, não foram suficientes para proporcionar acúmulo na camada superficial do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disposição no solo; Despolpa dos frutos do cafeeiro; Tratamento por escoamento superficial; Gramíneas forrageiras.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300017

Evaluación de la mineralización de biosólidos de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Jorge A.; L.,Patricia Torres; R.,Jaime Mosquera.
Los biosólidos procedentes del tratamiento de aguas residuales municipales tienen alto potencial de aplicación agrícola por sus contenidos de materia orgánica y nutrientes. En esta investigación se evaluó la mineralización de los biosólidos provenientes de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo, Cali- Colombia, mediante el ajuste de modelos de regresión; se realizó el seguimiento del contenido de NH4+, NO3- y NO2- durante 126 días para tres tipos de biosólidos: deshidratado, secado térmicamente y alcalinizado, los cuales fueron aplicados a un suelo Vertic Endoaquepts en dosis de 35.4, 36.4 y 54.5 t ha-1 respectivamente. Para el ajuste de las curvas de regresión, se consideraron los modelos simple exponencial, doble exponencial,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrógeno mineralizado; Fracción de mineralización; Modelo parabólico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400012

Photochemical efficiency in cladodes of ‘Gigante’ cactus pear cultivated under different spacings and organic fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Cleiton F. B.; Donato,Sérgio L. R.; Arantes,Alessandro de M.; Donato,Paulo E. R.; Silva,João A. da.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the photochemical efficiency of ‘Gigante’ cactus pear cultivated under different spacings and bovine manure doses in the semi-arid region. The experiment was conducted in a randomized block design in a 4 x 3 x 7 factorial scheme, with three replicates. The first factor consisted of four doses of organic fertilization (0, 30, 60 and 90 Mg ha-1 year-1 of bovine manure), the second one, of three spacings (1.0 x 0.5, 2.0 x 0.25 and 3.0 x 1.0 x 0.25 m) and the third one of seven reading times (6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18 h). Chlorophyll a fluorescence readings were taken in cactus pear cladodes in the dry and rainy seasons using a pulse-modulated fluorometer. Cladodes of ‘Gigante’ cactus pear cultivated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Arrangement of plants; Chlorophyll fluorescence.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500338

Dinâmica do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica do semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Victor H. R.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Almeida,Cristiano das N.; Lima,Eduardo R. V. de; Ribeiro Neto,Alfredo; Moura,Glawbber S. S. de.
As mudanças no uso e na ocupação do solo, provocadas pelas ações antrópicas, têm gerado grandes impactos nas paisagens. Esses impactos podem ser mitigados através do monitoramento do uso e da cobertura do solo utilizando-se informações espaço-temporais das modificações ocorridas na paisagem. Este trabalho apresenta uma análise espaço-temporal detalhada da dinâmica do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do riacho São Paulo, localizada na região semiárida do Estado de Pernambuco, entre os anos de 1991 e 2010. Partindo da classificação de três imagens de satélite dos anos de 1991, 2000 e 2010, foram utilizadas matrizes de transição, associadas à álgebra de mapas e métricas da paisagem. Os resultados mostraram que durante o período estudado as classes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Métricas da paisagem; Região semiárida.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100009

Desempenho e qualidade de ovos de galinhas poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Daniele L. de; Nascimento,José W. B. do; Camerini,Nerandi L.; Silva,Rafael C.; Furtado,Dermeval A.; Araujo,Tiago G. P.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempenho e a qualidade dos ovos de poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado, alojadas em câmara climática sob três temperaturas: 20, 26 e 32 ºC e U.R, 60%. As gaiolas apresentavam bebedouros, comedouros, ninhos e uma área com areia e lixa. Foram utilizadas 36 poedeiras da linhagem Dekalb White, com 27 semanas de idade, com seis aves/gaiolas. Foram analisados o consumo de ração e água, a produção e a qualidade dos ovos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e seis repetições. Nas condições ambiente de 20 e 26 ºC as aves se mostraram dentro da zona de conforto térmico sem diferença significativa e apresentando efeito positivo na qualidade dos ovos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aves de postura; Bem-estar; Câmara climática.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100014

X-ray computed microtomography in the evaluation of the porous system of soils
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Larissa F.; Balbinot Antonino,Antonio C. D.; Richard J.,Heck; Coutinho,Artur P.; Vasconcelos,Thiago C.; Machado,Cassia B.
ABSTRACT Analysis of shapes, sizes, continuity, orientation and irregularities of pores can help in the study of soil structural modifications induced by soil management. The study of the inter- and intra-aggregate porous space of urban and rural soils by tomographic images is the objective of this work. A morphometric characterization of the pores was carried out with the analysis of distribution of their size, shape and inclination in these two types of soil. The urban soil showed smaller percentage of inter-aggregate voids and more intra-aggregate voids compared with the rural soil. The cumulative distribution of void volumes showed little pore diversity in the urban soil and great presence of large pores (48%), almost twice the voids with same size in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosity; Tomographic images; Soil compaction.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400249

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DO MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Tarcizio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
RESUMO Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido (Embrapa Semi-Árido) com o objetivo de se obter as características hidráulicas do microaspersor Rain bird QN-14. O coeficiente de variação de fabricação (CVF) foi de 0,7%, que, de acordo com a ABNT, é considerado bom. A equação característica, Q = 45,63H0'4866, foi ajustada através de regressão linear, com um coeficiente de determinação (r2)de 0,9998. O emissor apresentou intensidade de precipitação média de 1,64 mm h-1 ao longo do raio; a intensidade de precipitação até 1,00 m do emissor foi inferior a 10% da média, ficando seu raio efetivo limitado entre 1,00 e 3,00 m de distância, enquanto o coeficiente de uniformidade de Christiansen, na ausência de vento, foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Intensidade de precipitação; Equação característica; Coeficiente de variação de fabricação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100030

Influência de tensões compressivas na pressão de precompactação e no índice de compressão do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Macedo,Vera R. M.; Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.
Este trabalho objetivou determinar os parâmetros de compressibilidade de um Argissolo Vermelho através de ensaios de compressão uniaxial, com três tempos de aplicação de pressão compressiva (7,5 s, 1 e 2 min) em duas umidades do solo (0,113 e 0,164 kg kg-1) e verificar o comportamento mecânico do solo após o alívio das cargas. O Argissolo Vermelho foi coletado em experimento conduzido em parcelas fisicamente degradadas e recuperadas na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. A condição de degradação apresentou os maiores valores de pressão de precompactação em relação à condição fisicamente recuperada, nas duas umidades estudadas. Não houve diferença significativa entre os valores das pressões de precompactação do solo determinados com as curvas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros de compressibilidade; Porosidade total; Densidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800010

Desempenho de diferentes guias de ondas para uso com o analisador de umidade TRASE
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Andrade,Camilo de L.T.; Or,Dani; Lopes,Lucy C.; Souza,Claudinei F.
O trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre a umidade e a constante dielétrica aparente do solo e diferentes guias de onda para uso com o analisador de umidade Trase, que opera de acordo com o princípio da reflectometria no domínio do tempo - TDR. Amostras indeformadas e deformadas de duas manchas de textura diferente de um Latossolo Amarelo Distrófico foram retiradas do campo e acondicionadas em recipientes de 10 L, perfazendo quatro repetições para cada textura e estrutura. Foram construídas três diferentes guias de onda, com hastes de 0,15 m, sendo uma com capacitor e uma sem capacitor no início da guia, com espaçamento de 0,009 m entre hastes e outra sem capacitor, com espaçamento de 0,022 m entre hastes. Essas guias de onda, juntamente com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100015

Efeitos da fertirrigação de N e K2O na absorção de macronutrientes pela gravioleira
Provedor de dados: 91
Autores: H. Filho,Roberto S. F. de; Sousa,Valdemício F. de; Azevedo,Benito M. de; Alcantara,Rosa M. C. M. de; Ribeiro,Valdenir Q.; Eloi,Waleska M.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de dosagens de N e K2O via água de irrigação na absorção de macronutrientes pela cultura da gravioleira. O experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, situado no município de Teresina, PI (05º 05' S, 42º 48' W e 74,4 m de altitude). O delineamento experimental utilizado foi por blocos casualizados, com onze tratamentos e quatro repetições, com parcela útil composta de quatro plantas. Os tratamentos consistiram na aplicação de cinco dosagens de N (20, 120, 200, 280 e 380 kg ha-1 ano-1) combinadas com cinco dosagens de K2O (30, 180, 300, 420 e 570 kg ha-1 ano-1) de acordo com o modelo da matriz experimental Plan Plueba III, além de um tratamento com dosagem zero de ambos os nutrientes....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona muricata; Adubação; Plan Plueba III.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100007

Bioestabilização anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos em reatores de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Prasad,Shiva.
O processo de bioestabilização anaeróbio pode ser empregado para o tratamento de uma grande variedade de substratos, dentre os quais pode-se destacar os resíduos sólidos orgânicos. Neste trabalho, o processo de bioestabilização anaeróbio foi utilizado, quando do tratamento de resíduos sólidos orgânicos putrescíveis de origem urbana e rural. Os resíduos de origem urbana eram constituídos, basicamente, de restos de fruta, verduras e folhagens, enquanto o rúmen bovino era o resíduo rural utilizado. As proporções de rúmen empregadas foram de 5, 10 e 15% (percentagem em peso).O trabalho foi realizado em um sistema experimental, constituído basicamente por quatro reatores anaeróbios de batelada, com capacidade unitária de 20 L. A eficiência do processo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos orgânicos; Anaeróbio; Reator de batelada.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100022

Estimativa da duração do período de molhamento por orvalho em um ecossistema cacau
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Hermes A. de; Machado,Regina C. R.
O objetivo deste trabalho foi estimar a duração do período de molhamento por orvalho (DPM), entre 18 e 06 h, utilizando-se dois modelos empíricos: a) o do número de horas com umidade relativa &gt; a 97% (NHUR &gt; 97%) e b) o da depressão do ponto de orvalho &lt; 0,5 °C (NHDPO &lt; 0,5 °C). Uma estação meteorológica foi instalada no interior de uma fazenda de cacau, denominada Caprichosa, município de Camacan, BA, Brasil, onde se coletaram dados de temperatura do ar (tar) e de umidade relativa (UR), que foram utilizados nos cálculos das pressões parciais, de saturação vapor de água e temperatura do ponto de orvalho (to). Obteve-se a depressão do ponto de orvalho (DPO) pela diferença entre a to e a tar. Com os valores de UR e DPO se estabeleceram os modelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cacaueiro; Microclima; Temperatura do ponto de orvalho; Umidade relativa do ar.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600009

Implantação de Reservas Legais: uma nova perspectiva na conservação dos recursos naturais em paisagem rural
Provedor de dados: 91
Autores: Déstro,Guilherme F. G.; Campos,Sérgio.
A partir do Código Florestal de 1965, tornou-se obrigatória, a toda propriedade rural, a destinação de parte de suas terras para implantação da Reserva Legal. Quando se faz um diagnóstico pelo Brasil verifica-se que são raras as unidades produtivas que cumprem tal instrumento legal. Este trabalho teve como objetivo geral debater formas para a implantação de Reservas Legais a partir da análise da deterioração ambiental em uma bacia hidrográfica, razão pela qual se realizou um diagnóstico ambiental com base em três diagnósticos correlatos: físico-conservacionista, socioeconômico e qualidade ambiental. Conseguiu-se, através deste estudo, identificar os relevantes fatores de agressão à Bacia estudada e indicar as principais vulnerabilidades às quais a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SIG-SPRING; Geoprocessamento; Sensoriamento remoto; Deterioração ambiental.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800014

Upland rice yield as affected by Brachiaria coverage management
Provedor de dados: 91
Autores: Nascente,Adriano S.; Stone,Luís F.; Guimarães,Cleber M.
An important point in no-tillage system is the time between cover crop glyphosate desiccation and rice sowing. This study aimed to verify the effect of Brachiaria ruziziensis management time before rice sowing on rice yield and its components. The experiment was conducted under greenhouse conditions and consisted of four types of B. ruziziensis management: with Brachiaria and with herbicide (WBWH), without Brachiaria shoots and with herbicide (NBWH), without Brachiaria shoots and without herbicide (NBNH), and with Brachiaria and without herbicide (WBNH), at four times: 30, 20, 10, and 0 days, preceding the rice sowing. The amount of B. ruziziensis dry matter increased as the management was done closer to the rice sowing date. The WBWH and WBNH managements...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; No-tillage system; Glyphosate; Cover crop.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100015

Qualidade fisiológica das sementes de sorgo sacarino submetidas à secagem em diferentes condições de ar
Provedor de dados: 91
Autores: Ullmann,Renan; Resende,Osvaldo; Chaves,Tarcísio H.; Oliveira,Daniel E. C. de; Costa,Lílian M.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a qualidade fisiológica das sementes de sorgo sacarino submetidas à secagem em diferentes condições de ar. A secagem do sorgo sacarino foi realizada mantendo-se as temperaturas controladas de 40, 55, 70, 85 e 100 °C e umidades relativas de 28,4; 18,6; 12,2; 7,3 e 3,1%, durante os períodos de 3,0; 1,75; 1,42; 1,08 e 0,83 h, respectivamente. Depois da secagem as sementes foram submetidas às análises de condutividade elétrica, porcentagem de germinação, primeira contagem da germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), porcentagem de emergência, primeira contagem da emergência e índice de velocidade de emergência (IVE). Constata-se que o aumento da temperatura do ar de secagem promove maior danificação nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Danificação; Germinação; Vigor.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100064

UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA GRANADOS PARA A OTIMIZAÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS MALHADAS
Provedor de dados: 91
Autores: Leal,Antonio Farias; Gomes,Heber Pimentel.
RESUMO O método Granados de otimização, desenvolvido para redes ramificadas, foi associado à metodologia dos anéis de Hardy Cross e aplicado a redes malhadas. Os resultados obtidos mostram uma economia significativa no custo total das tubulações e revelam a potencialidade dessa ferramenta, que assume, definitivamente, o seu lugar no dimensionamento de redes pressurizadas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Optimização; Redes hidráulicas pressurizadas.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100013

Perda de carga em tubulação de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Tagliaferre,Cristiano; Oliveira,Rubens A. de; Denículi,Wilson; Cecon,Paulo R.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se ajustar equações para cálculo da perda de carga contínua em tubulações de polietileno, conduzindo água residuária de suinocultura com concentrações iguais a 1,15; 1,24; 1,43; e 1,75 g L-1 de sólidos totais. A perda de carga foi determinada em tubulações de polietileno, com diâmetros internos de 12,62; 15,47; 19,79 e 25,76 mm, por meio de quatro piezômetros, distanciados 4 m ao longo da tubulação. Os resultados indicaram que as equações empíricas ajustadas com a aplicação das metodologias de Duffy &amp;amp; Titchener e Hazen-Williams modificada, apresentaram bons ajustes, com coeficiente de determinação igual a 0,99. Desta maneira, recomenda-se a sua aplicação no dimensionamento de projetos com tubulações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluentes; Sólidos totais; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300003

Cultivation of CNPA G3 sesame irrigated with saline water and fertilized with nitrate-N and ammonium-N
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Geovani S. de; Dias,Adaan S.; Soares,Lauriane A. dos A.; Gheyi,Hans R.; Camara Neto,José P.; Oliveira,Luan D. de.
ABSTRACT The study aimed to evaluate the effects of irrigation with saline water and fertilization with nitrate (NO3--N) and ammonium (NH4+-N) ratios on growth, flowering, water consumption and water use efficiency of the sesame cv. CNPA G3. The treatments were distributed in randomized blocks in a 5 x 5 factorial with three replicates, referring to five levels of electrical conductivity of the irrigation water - ECw (0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 3.0 dS m-1) and nitrate (NO3--N) and ammonium (NH4+-N) (200/0, 150/50, 100/100, 50/150, 0/200 mg kg-1) ratios. Irrigation with saline water above 0.6 dS m-1 inhibited the growth, delayed flowering and promoted early maturation of capsules of sesame, cv. CNPA G3. The proportion of 0/200 mg kg-1 of NO3--N/NH4+-N promoted...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sesamum indicum L.; Salt stress; NO3--N and NH4+-N ratios.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100014

Fermentação de esterco de suínos para uso como adubo orgânico
Provedor de dados: 91
Autores: Sediyama,Maria A. N.; Vidigal,Sanzio M.; Pedrosa,Marinalva W.; Pinto,Cláudia L. O.; Salgado,Luís T.
Os principais objetivos deste trabalho, foram: avaliar o processo de fermentação do esterco sólido de suínos, fazer a caracterização física, química e microbiológica dos adubos orgânicos produzidos e identificar o tempo ideal de fermentação. Esterco sólido de suínos, proveniente da separação mecânica, foi arranjado em pilhas de 2,0 m³, sem cobertura e com cobertura com lona plástica e as pilhas foram revolvidas quinzenalmente e umedecidas sempre que necessário, com monitoramento diário da temperatura. Pela análise das características temperatura, relação C:N e pH, verificou-se que o tempo de fermentação de 65 dias foi suficiente para maturação do esterco com características químicas e físicas adequadas. Houve aumento na concentração de nutrientes, exceto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dejeto de suínos; Estabilização; Nutrientes; Microbiota; Sanidade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600011

Variação temporal da qualidade da água no desempenho de filtros utilizados na irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
Uma investigação experimental para se comparar o desempenho dos meios filtrantes disco (130 microns) e manta sintética não-tecida na filtração da água utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento com tratamento químico, foi o que se objetivou através deste trabalho analisando-se, também, a variação temporal durante um ano, dos principais parâmetros da água que causam problemas de entupimento nos emissores. Utilizou-se a técnica da fertirrigação com um fertilizante organico-mineral e o tratamento químico foi feito através da cloração. A comparação dos dois meios filtrantes foi realizada através da análise da água afluente e efluente dos filtros. A água de irrigação mostrou que somente os parâmetros químicos pH e o ferro apresentaram médio risco de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Cloração; Entupimentos; Filtragem; Manta sintética não-tecida.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400002

Agregação de Latossolo Vermelho sob diferentes sistemas de preparo do solo, após um único cultivo com girassol
Provedor de dados: 91
Autores: Ungaro,Maria R. G.; Peche Filho,Afonso; Lino,Antonio C. L.; Duarte,Aildson P.
Avaliou-se, no presente trabalho, o efeito de um único cultivo de girassol na agregação de Latossolo Vermelho submetidos a diferentes sistemas de preparo, em número de quatro: grade aradora + grade niveladora (GA), grade niveladora (GN), semeadura direta na palha (SP) e plantio direto (PD), no outono-inverno; exceto no PD, foi passado o escarificador + grade niveladora na primavera-verão semeando-se, em seguida, a soja e, no outono-inverno o girassol. As avaliações dos agregados de solo foram feitas antes do plantio e após a colheita do girassol, em propriedades particulares em Cândido Mota e Pedrinhas Paulista, SP, cujo cultivo do girassol melhorou a agregação, independentemente do sistema de preparo utilizado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedade física; Agregação do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200013

Physiological characteristics and yield of ‘Pérola’ pineapple in the semi-arid region
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Cleiton F. B.; Santos,Marcelo R. dos; Fonseca,Varley A.; Arantes,Alessandro de M.; Almeida,Jean R. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the physiological characteristics and yield of ‘Pérola’ pineapple subjected to irrigation with saline water in the semi-arid region of Bahia. The experiment was conducted in randomized blocks with five treatments, represented by irrigation depths: 100% ETc, using water with electrical conductivity (ECw) of 0.75 dS m-1, and 50, 75, 100 and 125% ETc, using water with ECw of 3.6 dS m-1. The experiment used a drip irrigation system and pressure-compensating emitters with a discharge of 8 L h-1. In the physiographic conditions of Guanambi-BA, pineapple has limitations of the physiological characteristics of chlorophyll fluorescence and chlorophyll index, under irrigation with both saline water and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; CAM plants; Irrigation management.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200834

Produção de sedimentos pela erosão em entressulcos em três Latossolos do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,Maria C. M.; Cassol,Elemar A.
A distribuição de diâmetro do sedimento produzido pela erosão hídrica dependerá do tipo e da textura do solo. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a distribuição de tamanho de sedimentos produzidos por erosão em entressulcos, em três Latossolos do Rio Grande do Sul (Latossolo Vermelho aluminoférrico-LVaf, Latossolo Vermelho distroférrico-LVdf e Latossolo Vermelho distrófico-LVd), com diferentes classes texturais. Três repetições de chuva simulada com intensidade de 88 mm h-1 e duração de 90 min foram aplicadas sobre os solos, em parcela experimental com área útil de 0,36 m² e declividade de 0,09 m m-1. As amostras do sedimento foram coletadas em um conjunto de peneiras. A distribuição de diâmetro dos sedimentos variou conforme a textura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição de tamanho; Agregados; Diâmetro de partículas; Chuva simulada.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600001

Effect of the ozonization process on the quality of peanuts and crude oil
Provedor de dados: 91
Autores: Alencar,Ernandes R. de; Faroni,Lêda R. D; Soares,Nilda F. F; Carvalho,Marta C. S; Pereira,Katiane F.
The purpose of this study was to evaluate the effect of ozone on the quality of peanut grains and crude oil extracted from these grains. Peanut samples of 1 kg were used, with a moisture content of 8.0% w.b. and stored in 3 L glass recipients. The ozonization process utilized ozone gas concentrations of 13 and 21 mg L-1, temperature of 25 °C, exposure periods of 0, 24, 48, 72 and 96 h, and a flow rate of 1.0 L min-1. Evaluation of peanut quality consisted of analysis for moisture content, electrical conductivity, lipid concentration and peanut color. The qualitative parameters of the crude oil evaluated were free fatty acids, peroxide index and iodine index. In general there was no alteration in peanut quality due to ozone, except for the coloration of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ozone; Qualitative changes; Coloration.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200009

Desidratação osmótica de frutos de duas cultivares de abacaxi em xarope de açúcar invertido
Provedor de dados: 91
Autores: Dionello,Rafael G.; Berbert,Pedro A.; Molina,Marília A. B.; Pereira,Rozimar C.; Viana,Alexandre P.; Carlesso,Vinicius O.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a cinética da desidratação osmótica de fatias de frutos de duas cultivares de abacaxi, Pérola e Smooth Cayenne, em xarope de açúcar líquido invertido sem diluição. Empregaram-se dois níveis de temperatura da solução de desidratação, 40 e 50 ºC, dois níveis de agitação, zero e 60 min-1, tempo de imersão de 2 h e a relação fruta:xarope de 1:10. Verificou-se que a relação fruta:xarope usada, foi suficiente para manter inalterada a concentração da solução osmótica ao longo da desidratação. Houve aumento de cerca de três vezes no teor de sólidos solúveis totais das fatias de abacaxi, não se observando diferenças em função da cultivar e da temperatura de desidratação; observou-se, também, que a redução de massa, a perda de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Pérola; Smooth Cayenne; Desidratação por imersão-impregnação; Pré-processamento de frutas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500013

Avaliação dos efeitos atmosféricos no albedo e NDVI obtidos com imagens de satélite
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Marcus V. C.; Silva,Bernardo B. da; Bezerra,Bergson G.
O albedo é um elemento importante em estudos relacionados aos balanços de radiação e energia. Por conseguinte, alterações ocorridas em diversos biomas trazem grandes implicações ao conforto humano e animal. Neste sentido, o monitoramento do albedo através de imagens orbitais possibilita identificar a antropização de grandes áreas e seus impactos ambientais. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o impacto da correção atmosférica na estimativa do albedo da superfície e do NDVI, utilizando-se a metodologia tradicional do SEBAL (Bastiaanssen, 2000) e a correção atmosférica no cômputo da refletância, banda a banda (Allen et al., 2007b), para quatro imagens Landsat 5 - TM da região do Cariri cearense. Os resultados mostraram diminuição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correção atmosférica; Albedo; NDVI; Landsat 5 - TM.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700009

Avaliação da retenção de sedimentos pela vegetação ripária pela caracterização morfológica e físico-química do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Carloeme A. de; Kliemann,Huberto J.; Correchel,Vladia; Santos,Felipe C. V. dos.
O objetivo do estudo foi avaliar a retenção de sedimentos por meio da caracterização morfológica e físico-química de um Latossolo Vermelho distrófico ao longo de uma transeção de 204 m demarcada no sentido do declive, iniciada no meio da encosta cultivada com algodão em sistema de preparo convencional e finalizada no interior da mata ciliar localizada a jusante da área cultivada em Panamá, GO. Todas as amostras de solo foram coletadas ao longo da transeção em camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Na mata ciliar foram abertas quatro trincheiras para avaliação morfológica dos perfis de solo. A descrição morfológica das duas primeiras trincheiras abertas na entrada da mata indicou a presença de camadas de material não pedogenizado sobre o horizonte A, proveniente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sedimentação; Erosão hídrica; Áreas preservadas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200005

Intervenção ambiental na cobertura e ventilação artificial sobre índices de conforto para aves de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Passini,Roberta; Araújo,Maria A. G. de; Yasuda,Vinícius M.; Almeida,Eduardo A.
Este trabalho objetivou avaliar manejos de cobertura e ventilação artificial sobre índices de conforto de frangos de corte. Aplicou-se, para avaliação dos índices térmicos, delineamento inteiramente casualizado, em parcela subdividida, com arranjo fatorial de tratamentos 2 x 2, sendo: dois manejos de cobertura (com e sem pintura reflexiva) e dois manejos internos (com e sem ventilação artificial) totalizando 4 tratamentos, avaliados durante 40 dias, tidos como repetição. Os estudos foram conduzidos no IFG - Campus Urutaí, de dezembro/2009 a janeiro/2010. Como variáveis ambientais foram coletadas as temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido, globo negro, umidade relativa e velocidade do vento, sendo posteriormente calculados os índices térmicos: ITU, ITGU,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Avicultura; Construções rurais.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300013

Growth and yield of sugarcane as a function of phosphorus doses and forms of application
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W. de; Sá,Leopoldo de A.; Rodrigues,William A. R.; Moura,Adriano B.; Oliveira Filho,Manoel dos S.
ABSTRACT This study aimed to evaluate sugarcane growth and its agricultural and industrial yield influenced by phosphorus (P) sources and forms of application. The experiment was carried out at the Paisa Sugar Mill, in Penedo-AL, Brazil, from February 2012 to February 2013. The adopted experimental design was a randomized block in a factorial arrangement, with four replicates. The treatments consisted of five doses of triple superphosphate applied in the planting furrow (0, 50, 100, 150 and 200 kg ha-1 of P2O5), and three doses of Bayóvar reactive phosphate rock (0, 100 and 200 kg ha-1 of P2O5) applied in the total area. Phosphorus applied in the planting furrow improved sugarcane quality through the reduction of fiber and increases in purity, corrected...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phosphorus fertilizer; Soil management; Agroindustrial yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100029

Kernel smoothing dos dados de chuva no Nordeste
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Nyedja F. M.; Stosic,Borko D.; Stosic,Tatijana; Lopes,Pabrício M. O.; Moura,Geber B. de A.; Melo,José S. P.
O regime de chuvas sobre o Nordeste do Brasil é bastante complexo, sendo considerado sazonal, além de sofrer fortes influências dos fenômenos El Niño, La Niña e outros sistemas meteorológicos, como o dipolo, atuantes sobre as bacias do oceano Atlântico Tropical. Neste trabalho foi aplicada a técnica matemática-computacional de interpolação do Kernel Smoothing nos dados de precipitação pluvial sobre o Nordeste, coletados no período de 1904 a 1998, provenientes de 2.283 estações meteorológicas. Os cálculos foram desenvolvidos por meio do software "Kernel", escrito em linguagem C e Cuda o que possibilitou fazer a interpolação de mais de 26 milhões de medidas de precipitação pluvial, permitindo gerar mapas de intensidade de chuva sobre toda a região e calcular...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Interpolação; Suavização; Precipitação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700011

Índices para a representação da paisagem como apoio para levantamento pedológico em ambiente de geoprocessamento
Provedor de dados: 91
Autores: Prates,Venina; Souza,Luiz C. de P.; Oliveira Junior,Jairo C. de.
O mapeamento de solos tem ganhado destaque dentro da comunidade científica, pois, à medida em que a preocupação com o meio ambiente aumenta, ocorre a necessidade de se entender cada vez mais a distribuição dos solos na paisagem, tal como seu potencial e limitações de uso. Desta forma, o principal objetivo do trabalho foi aplicar índices de representação da paisagem com o apoio de geoprocessamento, suporte na delimitação dos diferentes compartimentos da paisagem. Foram utilizados índices primários Altitude above channel network (AACN) e secundários Channel network base level (CNBL, Multiresolution índex of valley bottom flatness (MRVBF) e Wetness índex (ITW), cujo estudo foi a Fazenda Experimental Canguiri, no município de Pinhais, região Metropolitana de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem numérica do terreno; Índices de representação da paisagem; Análise de agrupamentos.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400011

Reduction of fuel consumption using driving strategy in agricultural tractor
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Marcelo S. de; Schlosser,José F.; Linares,Pilar; Bertollo,Gilvan M.; Martini,Alfran T.
ABSTRACT During the acquisition and use of an agricultural tractor, the consumption of fuel by the engine must be taken into account by the user, considering its nonrenewable origin and the marketing price. Appropriate strategies in driving tractors can help users to reduce production costs. In this context, the objective of this study was to evaluate the fuel consumption of an agricultural tractor using different driving strategies. Load levels were imposed, following the instructions from Organization for Economic Co-operation and Development Code 2, using an instrumented dynamometer car, in a concrete test track. Six load levels (30, 40, 50, 60, 70, and 80% of Q0) and three travel speeds (5.16, 7.29, and 10.48 km h-1) were applied for the strategies...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concrete test track; Load levels; Energy efficiency.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200144

Manejos de cobertura vegetal e velocidades de operação em condições de semeadura e produtividade de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Trogello,Emerson; Modolo,Alcir J.; Scarsi,Marina; Silva,Cristiano L. da; Adami,Paulo F.; Dallacort,Rivanildo.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar parâmetros da qualidade de semeadura e o desenvolvimento e rendimento da cultura do milho semeada no sistema plantio direto sobre diferentes manejos de cobertura vegetal e velocidades de operação da semeadora-adubadora na região sudoeste do estado do Paraná. Utilizou-se esquema de parcelas subdivididas, as quais constituíram os manejos de cobertura vegetal da aveia preta (aveia gradeada, rolada, triturada e dessecada) e as subparcelas as velocidades de operação (4,5 e 7,0 km h-1) no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Avaliaram-se o espaçamento entre plantas, a uniformidade de distribuição de sementes, a profundidade de semeadura, o índice de velocidade de emergência, o estande de plantas, a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de semeadura; Semeadura direta; Cobertura do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700015

Acúmulo de metais pesados e alterações químicas em Cambissolo cultivado com meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Mendes,Alessandra M. S.; Duda,Gustavo P.; Nascimento,Clistenes W. A. do; Lima,José Alexsandro G.; Medeiros,Aluízio D. L.
Com a utilização intensiva de agroquímicos, os solos cultivados podem ter o teor de metais pesados disponíveis às plantas aumentado com possível contaminação subsequente da cadeia trófica. Propôs-se, no presente trabalho, avaliar a influência do tempo de uso agrícola de um Cambissolo Háplico cultivado com meloeiro (Cucumis melo L.) sob o acúmulo de metais pesados e as características químicas do solo. O solo com plantios de meloeiro com um, dois e três anos de implantação foram avaliados, além de uma área de vegetação natural, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade. Os resultados mostraram que o tempo de cultivo alterou as características químicas do solo, com aumento do pH e do teor de N, P e K nas duas camadas de solo estudadas; já os teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elementos traços; Biodisponibilidade de metais; Contaminação de solos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800001

Dry matter and macronutrient extraction curves of potato varieties in the Alto Paranaíba region, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Carlos D. da; Soares,Maria E. P.; Ferreira,Miller H.; Cavalcante,Alian C. P.; Andrade,Guilherme A. V. de; Aquino,Leonardo A. de.
ABSTRACT Information on plant nutrient extraction is of utmost importance for the management of fertilization in crops. The objective of the study was to determine the accumulation of dry matter mass in the tubers and aerial parts of the plants and to generate absorption curves of macronutrients N, P, K, Ca and Mg for the potato varieties Ágata, Asterix, Atlantic and Taurus. The shoot and tuber samples were collected at 6, 13, 54, 66, 70, 82 and 97 days after planting. The highest accumulation of dry matter was observed in the Asterix and Atlantic varieties. The varieties Asterix and Atlantic showed higher N and K extraction and, consequently, higher productivity, while Taurus and Ágata presented lower yields and nutrient extraction. The period of greatest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Absorption; Nutrients.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300176

Potencial agroclimático para a cultura da acerola no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Maria J. H. de; Guimarães,Marilaine C. A.; Guimarães,Carlos D. L.; Freitas,Wallisson da S.; Oliveira,Ângelo M. S.
Objetivou-se realizar o zoneamento agroclimático do Estado de Minas Gerais, visando dar subsídios à seleção de locais para a implantação da cultura da acerola (Malpighia glabra L.). Utilizaram-se dados de temperatura média e precipitação de 110 estações meteorológicas de Minas Gerais e de Estados circunvizinhos; com base nesses dados calculou-se o índice de umidade de Thornthwaite &amp;amp; Mather para uma capacidade de armazenamento de água no solo de 125 mm. Elaboraram-se mapas de aptidão térmica e hídrica, a partir da temperatura média e do índice de umidade, para essa cultura, com a sobreposição dos mapas, obteve-se o mapa de aptidão agroclimática do Estado para a cultura da acerola. Cerca de 12,6% do território de Minas Gerais, região sul, e uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malpighia glabra L.; Fruticultura; Aptidão agroclimática; Aptidões hídrica e térmica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200021

Programa computacional para aquisição de dados para avaliação de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Miyagaki,Olímpio H.; Pinto,Francisco de A. de C.
A aquisição de dados é um dos principais problemas enfrentados por engenheiros e pesquisadores responsáveis pela realização de testes de máquinas agrícolas, devido à alta complexidade dessas máquinas. Para estabelecer os parâmetros relacionados ao seu desempenho, uma série de variáveis precisam ser monitoradas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um programa de computador para aquisição automática de dados a serem utilizados na avaliação de máquinas agrícolas. O sistema foi implementado utilizando-se o programa de computador LabVIEW versão 6i e equipamentos da "National Instruments". Desenvolveram-se Instrumentos Virtuais (VI) para os seguintes tipos de sensores: célula de carga, torquímetro, sensor de rotação tipo sensor indutivo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Automação; LabVIEW; Mecanização; Sensor.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200032

Ozone saturation and decomposition kinetics in porous medium containing different hybrids of maize
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Jefferson V. da S.; Alencar,Ernandes R. de; Junqueira,Ana M. R.; Oliveira,Gustavo P. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate ozone saturation and decomposition kinetics in porous medium containing grains of different hybrids of maize. The following hybrids were used: common maize hybrid AG 1051, super sweet maize hybrids Tropical Plus, GSS 42072, GSS 41499 and GSS 41243. 1 kg grain samples with water contents of 13.0% (w.b.) were placed in glass containers with 3.25 L capacity. The grains were ozonized at the concentration of 1.28 mg L-1, at 25 ºC, with gas flow rate of 5.0 L min-1. Saturation time and concentration, half-life time and physical properties such as apparent specific weight, actual specific weight, porosity, sphericity and circularity of each maize hybrid were determined. The experiments were conducted in a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Ozonation; Saturation concentration; Half-life time.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400286

Produção de cebola cultivada sob diferentes densidades de plantio
Provedor de dados: 91
Autores: Henriques,Gabrielly P. de S. A.; Grangeiro,Leilson C.; Paulino,Renan da C.; Marrocos,Saulo de T. P.; Sousa,Valdívia F. L. de; Ribeiro,Rayanne M. P.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar o desempenho agronômico da cebola em diferentes densidades de plantio, em Mossoró, RN. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados completos em esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de duas cultivares de cebola (Vale Ouro IPA 11 e Bella Dura) e cinco densidades de plantio (80, 120, 160, 200 e 240 plantas m-2). As características avaliadas foram: classificação dos bulbos em função do diâmetro transversal; produtividade total, comercial e não comercial; massa média dos bulbos; massa seca dos bulbos e relação do formato de bulbos. A cultivar mais produtiva foi a IPA 11, com produtividade total de 26,76 t ha-1. A densidade que proporcionou maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Rendimento; Cultivares.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700002

Exatidão de posicionamento de um receptor GPS, operando sob diferentes coberturas vegetais
Provedor de dados: 91
Autores: Angulo Filho,Rubens; Vettorazzi,Carlos A.; Sarries,Gabriel A.
Para avaliar a exatidão de posicionamento planimétrico do receptor GPS Trimble/Pro-XL, operando sob diferentes condições de cobertura vegetal (pastagem, seringueira, eucalipto e pinus), o equipamento foi posicionado alternadamente sobre 6 pontos, locados ao acaso nas áreas de estudo, variando o tempo de permanência (1 , 5 e 10 min) mas com a mesma taxa de aquisição de dados (1 s) fazendo-se, posteriormente, a correção diferencial (DGPS) pós-processada dos dados. Os pontos também tiveram suas coordenadas levantadas pelo método topográfico, segundo a NBR 13133 - Execução de Levantamento Topográfico, para fins de comparação. De acordo com o método empregado e os resultados obtidos, foi possível separar as exatidões de posicionamento planimétrico, conforme o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de posicionamento global; Exatidão; Planimetria.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200023

Germination and tolerance of cowpea (Vigna unguiculata) cultivars to water stress
Provedor de dados: 91
Autores: Paiva,Emanoela P. de; Sá,Francisco V. da S.; Torres,Salvador B.; Brito,Marcos E. B.; Moreira,Romulo C. L.; Silva,Luderlândio de A.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the tolerance of cowpea cultivars to water stress, during seed germination and seedling establishment. For this, a completely randomized experimental design was used in a factorial scheme consisting of nine cultivars of cowpea (BRS Guariba, BRS Potengi, BRS Itaim, BRS 17 Gurguéia, BRS Aracê, Paulistinha, Maratanã, Costela-de-Vaca and Canapu-Branco) and two levels of osmotic potential induced by PEG 6000 (0.0 MPa (control) and -0.4 MPa) in four replicates of 50 seeds. The variables analysed were germination, germination first count, root and shoot lengths, and dry matter accumulation of shoots and roots. The dissimilarity between the genotypes was also determined by Euclidean distance. Germination and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Initial growth; Polyethylene glycol; Osmotic potential.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600407

Copper and zinc fractionation in biosolid cultivated with Pennisetum purpureum in different periods
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ely S. A. de; Cardoso,Paulo H. S.; Sousa,Izabelle de P.; Alvarenga,Anarelly C.; Rodrigues,Márcio N.; Sampaio,Regynaldo A.
ABSTRACT In order to reduce the effect of heavy metals on the biosolid, it is necessary to promote its phytoremediation. It is important to know the total content and chemical forms of these elements in the residue for analyzing its behavior and potential toxicity. Thus, the aim of this study was to evaluate the fractionation and behavior of Cu and Zn in biosolid cultivated with Pennisetum purpureum in different periods. The experiment was carried out using a randomized complete block design. The treatments, with five replicates, corresponded to Pennisetum purpureum cultivation in biosolid for 30, 60, 90, 120 and 150 days after planting. The total contents of Cu and Zn in the biosolid remained below the critical limits established by the CONAMA Resolution...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sequential extraction; Sewage sludge; Speciation of heavy metals.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100003

Cultivares, épocas de plantio e componentes da produção no consórcio de algodão e amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Afrânio C. de; Beltrão,Napoleão E. de M.; Bruno,Genildo B.; Moraes,Martival dos S.
Os cultivos consorciados são praticados pelo pequeno produtor objetivando favorecer não só a dieta mas, também, a renda de sua família, além de diminuir os riscos de perda da produção. Com a finalidade de se estudar a influência de cultivares de algodão e amendoim e épocas relativas de plantio em consórcio verificando-se os componentes de produção, produtividade vegetal e a qualidade dos produtos, instalou-se um experimento no município de Missão Velha, CE, no campo experimental da Embrapa Algodão, no ano agrícola de 2002. Testaram-se 20 tratamentos com 4 repetições em delineamento estatístico de blocos ao acaso, em esquema de análise fatorial 2 x 2 x 4 + 2 + 2, cujos fatores foram duas cultivares de algodão (BRS 186 - precoce 3 e BRS 201), duas cultivares...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Arachis hypogaea; Consorciação; Produtividade; Competição.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200016

ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO SEMI-ÁRIDO
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Luiza Teixeira de Lima; Silva,Dinarte Aéda da; Cavalcanti,Nilton de Brito; Anjos,José Barbosa dos; Rego,Maurício Mariano do.
RESUMO Armazenar água em aquíferos artificiais, por meio de barragens subterrâneas, pode ser uma alternativa capaz de suprir as necessidades de água no meio rural, principalmente para consumo vegetal. Na construção dessas barragens pode-se utilizar material disponível na própria região, como argila, alvenaria, concreto ou lona plástica. Este trabalho objetivou analisar a viabilidade tecnico-econômica de uma barragem subterrânea construida no município de Alexandria, RN, utilizando-se lona plástica de polietileno, confirmando-se que, mesmo na estação seca, o conteúdo de água disponível no solo foi suficiente para suprir as necessidades de água das culturas, possibilitando a exploração agrícola durante todo o ano. Nestas condições, verificou-se aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Barragem submersa; Água; Polietileno; Subirrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100111

Infiltração de água no solo em sistemas de plantio direto e convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Sobrinho,Teodorico Alves; Vitorino,Antônio C. T.; Souza,Luiz C. F. de; Gonçalves,Manoel C.; Carvalho,Daniel F. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, estudar a infiltração de água em solo cultivado sob diferentes sistemas de manejo e rotação de culturas e a análise da adequação das equações de Horton e Kostiakov-Lewis para a estimativa da taxa de infiltração da água no solo, utilizando-se infiltrômetro de aspersão. As estimativas da infiltração foram realizadas em quatro sistemas de sucessão de culturas cultivadas em parcelas de plantio direto e convencional. A qualidade do ajuste dos modelos foi avaliada por meio de regressões não-lineares entre os valores estimados e os valores médios observados em cada tratamento estudado. Concluiu-se que o sistema plantio direto proporcionou valores de taxa de infiltração estável de água no solo superiores aos do preparo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Taxa de infiltração; Infiltrômetro de aspersão; Manejo de solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200001

Experimental silo-dryer-aerator for the storage of soybean grains
Provedor de dados: 91
Autores: Coradi,Paulo C.; Lemes,Ângelo F. C.
ABSTRACT This study aimed to verify the capacity of silo-dryer-aerator prototype equipment operating as a silo-storage-aerator for soybean quality analysis. Soybeans with water content of 17% (wet basis – w.b.) were dried and stored in a silo-dryer-aerator system that was designed using a drying chamber, four independent storage cells, and a static capacity of 164 kg. Another batch of grains was stored in a silo-storage-aerator with a capacity of 1,200 kg. The experiment was set up in a completely randomized factorial 5 × 4 experimental design including five grain batches stored after being dried at 30, 40, and 50 °C (mixed grains were dried at three temperatures) in the silo-dryer-aerator cells and one mixed grain batch stored in the silo-storage-aerator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.); Postharvest; Processing; Quality.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400279

Resposta do pinhão-manso à aplicação de níveis de irrigação e doses de adubação potássica
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ednaldo L.; Faria,Manoel A.; Evangelista,Adão W. P.; Melo,Paulo C.
O cultivo do pinhão-manso vem despertando grande interesse para a produção de biodiesel. Apesar da irrigação e da adubação contribuírem para o aumento da sua produção, poucas pesquisas têm sido realizadas neste contexto. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e a produtividade de sementes de pinhão-manso em resposta a diferentes doses de adubação potássica e lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Lavras (UFLA), na região sul do estado de Minas Gerais. Os tratamentos foram constituídos de quatro lâminas de irrigação calculadas com base em percentagens da evaporação do tanque Classe A (ECA), ou seja, 0, 40, 80 e 120% e quatro doses de adubação potássica (30, 60, 90 e 120 kg ha-1 de K2O). Para avaliar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Biocombustíveis; Manejo de água; Nutrição mineral.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600001

Performance evaluation of injection metering systems
Provedor de dados: 91
Autores: Antuniassi,Ulisses R.; Miller,Paul; Paice,Mark.
A method for measuring the performance of agricultural injection metering systems was developed and used to assess the characteristics of three commercial system designs. Steady-state characteristics were measured using both colored dyes and salt as tracers. Dynamic response characteristics were determined by measuring salt concentration downstream of the injection point by monitoring electrical conductivity of the spray solution. Salt added to a viscous test liquid changed viscosity slightly only at low shear rates and it is concluded that this liquid is appropriate for use in evaluation tests with injection systems. Results from tests with 2 systems specifically designed for operation with agricultural sprayers gave a linear response with both water and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Sprayers; Pesticides.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100028

Variabilidade espacial de cálcio, magnésio, fósforo, potássio no solo e produtividade da pimenta-do-reino
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Eduardo O. de J.; Gontijo,Ivoney; Nicole,Lucas R.
A pimenta-do-reino é uma importante fonte de renda para o produtor rural, razão por que é uma espécie predominantemente cultivada por pequenos produtores porém ainda é pouco conhecida a relação da variação espacial dos nutrientes e da produtividade da cultura. Objetivou-se, no presente trabalho, descrever a variabilidade espacial do Ca, Mg, K, P no solo e a produtividade de uma lavoura de pimenta-do-reino, cultivada em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. O experimento foi conduzido em uma lavoura de pimenta-do-reino, no município de São Mateus, ES, plantada no espaçamento 3,0 x 1,8 m. O projeto foi instalado em uma malha retangular de 100 x 120 m. Em cada ponto amostral foram coletadas amostras de solo, na profundidade de 0-0,20 m e determinada a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piper nigrum L.; Atributos químicos; Geoestatística.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000005

Agroecossistemas de produção familiar da Amazônia e seus impactos nos atributos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Idelfonso C. de; Santos,Felipe C. V. dos; Custódio Filho,Ronaldo de O.; Correchel,Vladia; Silva,Ruy B. da.
A ausência de restrições climáticas para a produção biológica é a principal característica do bioma Amazônia, o que não se traduz em elevadas produtividades por sucessivos anos de cultivos quando a floresta é substituída por agroecossistemas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do manejo do solo nos atributos químicos e físicos do solo pela agricultura familiar, conduzida de forma primitiva. As maneiras de uso avaliadas foram: sistema agroflorestal, pastagem cultivada, roça de toco e mata preservada (usada como referência), todas em Neossolo Quartzarênico. Monólitos de terra foram coletados nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm em dois anos agrícolas consecutivos (2010/2011 e 2011/2012) nos meses de julho e janeiro coletando-se sete...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efeito das cinzas; Indicadores de qualidade; Propriedades químicas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200009

Eventos extremos de precipitação no Alto Rio Grande, MG: Análise probabilística
Provedor de dados: 91
Autores: Junqueira Júnior,José A.; Mello,Carlos R. de; Alves,Geovane J.
As distribuições de probabilidades de valores extremos desempenham importante papel na modelagem de eventos extremos. Elas têm sido amplamente aplicadas em estudos hidrológicos a fim de predizer, para um nível de confiança, valores esperados num dado tempo de retorno. Várias distribuições têm sido empregadas com diferentes métodos de ajuste. Objetivou-se neste trabalho verificar a aderência das distribuições GEV e Gumbel aos dados de precipitação diária máxima anual de doze estações pluviométricas no Alto Rio Grande, MG. Foram consideradas três sub-regiões com características fisiográficas peculiares, cada uma com quatro estações pluviométricas em seus domínios, Planalto Campos das Vertentes (PCV), Serra da Mantiqueira (SM) e uma sub-região de Transição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuições assintóticas; Hidrologia estatística; Inferência estatística.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400301

Hydrochemistry of alluvial aquifer in the Cobra River sub-basin
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Alexandre de O.; Dias,Nildo da S.; Lima Filho,Francisco P.; Ferreira Neto,Miguel; Rego,Priscila R. do A.; Souza,Anderson de M.
ABSTRACT The regional characteristics of waters from alluvial aquifers are different, since they depend on geology and climate. Also, there may be local variation in the quality of the available water when the water source is superficial (rivers and lakes) or is underground due to geology. In order to investigate the groundwater quality of the alluvial aquifer in the Sub-Basin of the Cobra River (RN) for construction of underground dams, five wells, four in the main river and one in the tributary, were monitored in dry and rainy seasons, during two hydrological years. Fifteen water samples from ‘Amazonas’ wells were collected for hydrochemical assessment. Multivariate analysis were performed to evaluate the origin of aquifer recharge and water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Salinization; Environmental impacts.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100785

Yield and vegetative growth of cactus pear at different spacings and under chemical fertilizations
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,João A. da; Donato,Sérgio L. R.; Donato,Paulo E. R.; Souza,Evilasio dos S.; Padilha Júnior,Milton C.; Silva Junior,Ancilon A. e.
ABSTRACT The objective was to evaluate the effect of different spacings and mineral fertilizations on cactus pear growth and production in a randomized block design, with three replicates, in a 3 x 4 factorial scheme: three spacings, 1.00 x 0.50 m, 2.00 x 0.25 m and 3.00 x 1.00 x 0.25 m, and four fertilizations, 000-000-000, 000-150-000, 200-150-000 and 200-150-100 kg ha-1 of N, P2O5 and K2O, respectively. Plant growth was evaluated between 90 and 390 days and production and growth were evaluated at 620 days after planting. There were significant interactions between spacing and fertilization for plant height, number of cladodes and cladode area index from 90 to 390 days and for production of fresh and dry matter at 620 days after planting. Spacing...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Plant arrangement; Fertilization; Yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600564

Estudo da precipitação mensal durante a estação chuvosa em Diamantina, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,João P. G.; Souza,Maria J. H. de; Teixeira,Joseane M.; Carvalho,Felipe P. de.
O objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento da precipitação pluvial no período da estação chuvosa na região de Diamantina, MG. Dados de precipitação pluviométrica mensal, da série histórica de 1977 a 2006, foram utilizados e averiguada a probabilidade para várias classes de precipitação, através da função de frequência acumulada, usando-se a metodologia da distribuição Weibull com averiguação de aderência pelo teste Kolmogorov-Smirnov com nível de significância de 5%; de classes definidas em função de percentis predeterminados. Os resultados mostram que a estação chuvosa, compreendida entre outubro e março, representa 88% do total precipitado anual. Os meses de janeiro e dezembro apontam as maiores probabilidades de ocorrência de precipitação com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroclimatologia; Distribuição WEIBULL; Probabilidade de chuva.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700012

Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
The evapotranspiration (ETc) and crop coefficient (Kc) of cucumber in a greenhouse were determined during the winter-spring season in Piracicaba, SP, Brazil. Crop was irrigated with water of three different levels of salinity: S1 = 1.5, S2 = 3.1 and S3 = 5.2 dS m-1. Electrical conductivity of S1 was obtained only by addition of fertilizers, as fertigation was used, and the S2 and S3 levels in addition to fertilizers received magnesium sulphate, calcium chloride and sodium chloride. Cucumber seedlings, cv. Hokushin, were grafted on squash, transplanted on beds in double rows and directed vertically with a single stem. Irrigation was performed when soil matric potential reached -30 kPa, which was determined by the mean matric potential at 0.15 and 0.30 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water balance; Water flow; Deep percolation; Evaporation pan.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200017

Temperatura superficial de materiais utilizados para cobertura individual de bezerreiros
Provedor de dados: 91
Autores: Barnabé,Janice M. C.; Pandorfi,Héliton; Almeida,Gledson L. P. de; Guiselini,Cristiane; Jacob,Arthur L.
Propôs-se, com este trabalho avaliar, por meio de imagens térmicas, a temperatura superficial das coberturas de abrigos individuais para bezerras na fase de aleitamento. O período experimental foi de janeiro a março de 2012, com duração de 56 dias, conduzido com 24 abrigos individuais para bezerras Girolando. Os tratamentos consistiram em três tipos de cobertura: palha de palmeira, telha de polímero reciclado e telha de cimento amianto. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado efetuando-se a comparação entre as médias pelo teste de Tukey (P &lt; 0,05). Os resultados mostraram diferença significativa entre os tratamentos estudados e as telhas recicladas apresentaram menores valores de temperatura média na superfície superior, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bovinocultura de leite; Conforto térmico; Termografia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500012

Avaliação do desempenho dos diferentes métodos de interpoladores para parâmetros do balanço hídrico climatológico
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Fábio da S.; Pezzopane,José E. M.; Cecílio,Roberto A.; Pezzopane,José R. M.; Xavier,Alexandre C.
A geoestatística está associada a uma classe de técnicas utilizadas para analisar e inferir valores de uma variável distribuída no espaço ou no tempo, mediante o que se propôs, no presente trabalho avaliar, através de diferentes técnicas de interpolação, os seguintes parâmetros climáticos: precipitação, deficiência hídrica, excedente hídrico, evapotranspiração potencial, evapotranspiração real e disponibilidade hídrica, no estado do Espírito Santo. Para tanto, utilizaram-se dados meteorológicos de temperatura do ar e precipitação pluviométrica, compreendidos no período de 1977 a 2006, para o cálculo do balanço hídrico climatológico conforme método proposto por Thornthwaite &amp;amp; Mather (1955), adotando uma capacidade de armazenamento de 100 mm. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Krigagem; Interpolação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800012

Índice S como indicador da qualidade física de solos do cerrado brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.
Neste trabalho o objetivo principal foi verificar a adequação do índice S definido como sendo a declividade da curva característica de retenção da água do solo em seu ponto de inflexão, no diagnóstico da qualidade física de solos de cerrado. Nos bancos de dados dos Laboratórios de Solo das Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Cerrados foram selecionadas 2364 amostras, abrangendo solos sob cerrado das regiões CO, N e NE do Brasil. Valores de índice S obtidos destas amostras foram correlacionados com a densidade do solo, macroporosidade e porosidade total, considerando-se as classes texturais: muito argilosa, argilosa, argilo-arenosa, franco-argilo-arenosa, franco/franco-arenosa e areia-franca/arenosa e se buscaram, na literatura, valores limites de atributos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Textura do solo; Densidade do solo; Porosidade do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400003

Nitrogen and potassium in the cultivation of Piatã grass in Brazilian Cerrado soil
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Léa P. V. X. C. de; Bonfim-Silva,Edna M.; Pacheco,Adriano B.; Abreu,Joadil G. de; Silva,Tonny J. A. da; Polizel,Analy C.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the production and mineral nutrition of Piatã grass as a function of nitrogen and potassium fertilization in Oxisol collected in the Cerrado. The experiment was carried out in a greenhouse, the experimental design was completely randomized, in a 5 x 5 factorial scheme, corresponding to five nitrogen doses (0, 100, 200, 300 and 400 mg dm-3 of N) and five potassium doses (0, 90, 180, 270 and 360 mg dm-3 of K2O), with four replicates. Three cuts of the shoots were performed every 30 days. Chlorophyll index, dry mass of shoots and roots, and nitrogen and potassium contents in the leaves were evaluated. The dry mass of shoots showed interaction between nitrogen and potassium in the three cuts; in the second and third cuts,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria brizantha; Nitrogen content; Potassium content; N:K ratio in plants.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100984

Risco climático da cana-de-açúcar cultivada na região nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Oliveira,Sonaly D. de; Santos,Carlos A. C. dos; Silva,Madson T.
Este estudo avalia os impactos das alterações climáticas sobre o zoneamento agrícola de risco climático da cultura da cana-de-açúcar cultivada na região Nordeste do Brasil, baseado nos relatórios do IPCC. Combinado com técnicas de geoprocessamento (SIG) o modelo de balanço hídrico foi utilizado para identificar as áreas da região de estudo nas quais a cultura poderá sofrer restrições de rendimento devido às mudanças climáticas. Os dados utilizados no estudo foram as séries históricas de precipitação com no mínimo 30 anos de dados diários, coeficientes de cultura, evapotranspiração potencial e duração do ciclo da cultura. Adotou-se, como critério de corte para o Índice de Satisfação das Necessidades de Água para a cultura (ISNA) definido como a relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mudanças climáticas; Zoneamento agrícola; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200009

Eggshell as a source of calcium in the production, nutrition and bromatological composition of 'Piatã' and 'Marandu' grasses
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,Nágila H. da; Rabêlo,Flávio H. S.; Rezende,Adauton V. de; Rabelo,Carlos H. S.; Bianchini,Hudson C.
ABSTRACT The demand for environmentally sustainable agricultural production systems encouraged this study, which evaluated the productive aspects and nutritional status of 'Piatã' palisadegrass and productive aspects and bromatological composition of 'Marandu' palisadegrass fertilized with eggshell, replacing other sources of calcium. 'Piatã' palisadegrass was grown in the field, in a randomized block design, and 'Marandu' palisadegrass in pots, in a completely randomized design, both with eggshell doses equivalent to 0, 78, 156, 234, 312 and 390 kg ha-1 of total calcium, using four replicates. The productive aspects of 'Piatã' and 'Marandu' grasses were not significantly altered by the eggshell doses, as well as the contents and accumulations of N, P, K,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pasture fertilization; Alternative sources of nutrients; Industrial by-products; Environmental sustainability; Urochloa brizantha.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200113

Folha diagnótica para avaliação do estado nutricional do feijoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Henrique A. de; Hernandes,Amanda; Romualdo,Liliane M.; Rozane,Danilo E.; Natale,William; Barbosa,José C.
O feijoeiro é uma planta exigente em nutrientes, seja devido ao pequeno e pouco profundo sistema radicular, seja devido ao ciclo curto. Partindo de um trabalho com doses de calcário e boro, realizaram-se correlações entre dois tipos de folha (+1 e +3) do feijoeiro, com os teores dos elementos presentes nas plantas e na produção, objetivando-se estabelecer a folha mais adequada para a diagnose foliar. O experimento foi desenvolvido em condições de casa de vegetação empregando-se sementes de feijoeiro cv. BRS Talismá. As doses de calcário empregadas considerando-se a saturação por bases igual a 70%, foram calculadas como: zero de calcário, metade da dose padrão, dose para elevar V = 70% (padrão), uma vez e meia a dose e duas vezes a dose padrão enquanto para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Calcário; Boro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200005

Susceptibility of different genotypes of rice to Sitophilus zeamais Motschulsky 1885 attack (Coleoptera: Curculionidae)
Provedor de dados: 91
Autores: Colares,Tatiane; Dionello,Rafael G.; Radunz,Lauri L.
ABSTRACT Rice (Oryza spp.), the most important cereal in the world, is grown and consumed in all continents. Brazil is among the top ten producing countries. Stored grains can be attacked by pests (rodents, insects, fungi and mites) that cause serious qualitative and quantitative losses. Because of these losses, one way to alleviate the problem caused by insects during rice storage is the use of resistant materials (grains). Thus, the aim of this study was to evaluate grains from nine different genotypes of rice, in order to identify the existence of materials less susceptible to the attack of Sitophilus zeamais, during 180 days of storage. The mean time of biological cycle (days), susceptibility index (IS) and the number of weevils emerged were evaluated....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistance; Rice genotypes; Storage; Weevil.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300275

Fuel consumption in an air blower for agricultural use under different operating conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Robson L. da.
ABSTRACT Evaluation of fuel consumption in internal combustion engines (ICE) of agricultural machinery and equipment is important in determining the performance under various operating conditions, especially when using biofuels. This study consisted of experimental evaluation of the gasoline (petrol)/ethanol consumption in a two-stroke 1-cylinder ICE, Otto cycle, functioning as an air blower for agriculture and related applications. A methodology for tests of non-automotive ICE, based on ABNT/NBR technical standards, was considered. The presented results refer to operation with commercial and non-commercial fuel blends. Characteristic curves for the tested equipment are presented, identifying consumption conditions and trend in the whole operating range of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural machines; Energy in agriculture; Internal combustion engines; Biofuels.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800579

Storage of soybean seeds: Packaging and modified atmosphere technology
Provedor de dados: 91
Autores: Capilheira,André F.; Cavalcante,Jerffeson A.; Gadotti,Gizele I.; Bezerra,Bruna R.; Hornke,Nander F.; Villela,Francisco A.
ABSTRACT The characteristics of materials used in packages for seed storage may have a negative influence in the deterioration process, causing future problems during the period of storage and in emergence in the field. In this study, the objective was to evaluate the physiological quality of soybean seeds, stored in different packages with and without the addition of CO2 (modified atmosphere), for different periods of storage and in uncontrolled environmental conditions. In order to carry out the experiment, a completely randomized design was used in a split-plot scheme, with three types of packages (permeable, hermetic package inside the permeable package and hermetic package inside the permeable package with CO2 injection) in the main plot and six...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Storage; Physiological quality.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100876

Production components of corn as function of seed distribution along the planting row
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Flavio H. da; Cunha,Paulo C. R. da; Almeida,André C. de S.; Araújo,Lucas da S.; Jakelaitis,Adriano; Silveira,Pedro M. da.
ABSTRACT High corn yields in high-tech systems are related to proper crop implementation. This study aimed to evaluate the effects of variability in the distribution of seeds along the planting row on corn production components. The study was conducted under Cerrado conditions in the municipality of Urutaí, GO, Brazil. The experimental design was randomized blocks in a 5 x 2 factorial scheme, with four replicates. The effects of five coefficients of variation (0, 20, 40, 60 and 80%) of non-uniformity in the spatial distribution of seeds along the planting row of two corn hybrids (P30F53HX and P3646HX) were evaluated. No interactions were observed for the analysed corn variables. However, as the non-uniformity in seed distribution along the planting row...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coefficient of variation; Grain yield; Non-uniformity; Zea mays.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201172

Efeitos de diferentes sistemas de acondicionamento ambiente sobre o desempenho produtivo de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Dantas,Renilson T.; Nascimento,José W. B. do; Santos,José T.; Costa,Fernando G. P.
O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a influência ambiental nos índices de conforto térmico e produtivo, em instalações abertas de frangos de corte, cobertos com telha de cimento amianto, com três sistemas de acondicionamento térmico: ventilação artificial e aspersão sobre a cobertura (TAVA), ventilação artificial (TACV) e ventilação artificial e nebulização (TAVN), localizados no distrito de São José da Mata, município de Campina Grande, PB. A avaliação ambiental foi feita com base na umidade relativa do ar (UR), no índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU), na carga térmica radiante (CTR) e pela umidade da cama. Os índices produtivos foram avaliados pelo peso final, ganho de peso diário, conversão alimentar e taxa de mortalidade....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Conforto térmico; Ambiência.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200033

FATOR DE SENSIBILIDADE AO DÉFICIT HÍDRICO DA CULTURA DO FEIJÃO CAUPI (VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP.)
Provedor de dados: 91
Autores: Cordeiro,Lucileudo Gomes; Bezerra,Francisco Marcus Lima; Santos,João José Anselmo dos; Miranda,Eugênio Paceli de.
RESUMO Este trabalho foi conduzido na área experimental do Laboratório de Hidráulica e Irrigação da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, com o objetivo de determinar o fator de rendimento da cultura (ky) do feijão caupi, sob regime de déficit hídrico em seus estádios fenológicos. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições e oito tratamentos, os quais foram definidos em função da época de indução do déficit hídrico nos diferentes estádios fenológicos do feijão, correspondendo à ocorrência de déficit hídrico em um, dois ou três estádios; este déficit foi obtido aplicando-se metade da lâmina usada para o tratamento sem déficit. As evapotranspirações máxima e real da cultura do feijão foram determinadas pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna ungüiculata; Déficit hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200153

Ozone as fungicide in rice grains
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Raquel R.; Faroni,Lêda R. D.; Cecon,Paulo R.; Ferreira,Ana P. S.; Pereira,Olinto L.
ABSTRACT The fungistatic activity, especially during storage, can lead to rapid deterioration in the nutritional quality of grains, and reduce their use and disposal in industrial process due to contamination with toxins (aflatoxins and others). Among the technologies identified as promising in controlling these microorganisms, there is ozonation. The objective of this study was to determine the concentration and the saturation time of ozone gas in rice grains and set the effective ozonation disinfection time in filamentous fungi and yeast. Rice grains (14.3% w.b.) were inoculated with Penicillium spp. and Aspergillus spp. and, subsequently, ozonized at the concentration of 10.13 mg L-1, under continuous flow of 1.0 L min-1, in five periods of exposure...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Penicillium spp.; Aspergillus spp.; Fungistatic activity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300230

Isotermas de adsorção do pedúnculo seco do caju
Provedor de dados: 91
Autores: Alcântara,Siumara R.; Almeida,Francisco de A. C.; Silva,Flávio L. H. da; Gomes,Josivanda P.
A atividade de água constitui um fator importante no processo de fermentação semi-sólida, haja vista sua relação com a quantidade de água disponível ao microrganismo responsável pelo metabolismo do produto, sendo necessário à obtenção de isotermas de sorção para caracterização do substrato. Ante o exposto, objetivou-se a construção das isotermas de adsorção do pedúnculo seco do caju (Anacardium occidentale L.) nas temperaturas usuais de fermentação (25, 30, 35 e 40 ºC). Ajustaram-se as isotermas com os modelos de BET, GAB, Oswin, Henderson e Smith. Observou-se que o modelo de GAB apresentou melhor ajuste, de vez que, na faixa de atividade de água que maximiza a biossíntese do microrganismo, para produção de pectinases por Aspergillus niger, a umidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade de água; Anacardium occidentale L.; Fermentação semi-sólida; Pectinase; Aspergillus niger.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100012

Estimatation of evapotranspiration and crop coefficient of melon cultivated in protected environment
Provedor de dados: 91
Autores: Lozano,Cláudia S.; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo S. L. de; Hachmann,Tiago L.; Santos,Fernando A. S.; Andrean,André F. B. A.
ABSTRACT The objective of this work was to determine the water consumption and the crop coefficient of melon in a protected environment. The experiment was conducted in a greenhouse at the Technical Center of Irrigation of the State University of Maringá, in Maringá, PR. The melon hybrid used was Sunrise and the irrigations were performed daily by drip irrigation. Crop water requirement was quantified based on its evapotranspiration directly measured through constant water table lysimeters. Weather information was collected in an automatic weather station, installed inside the protected environment, which allowed to calculate the reference evapotranspiration by the Penman-Monteith method. The total water consumption of the melon crop was 295 mm, reaching...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Irrigation; Lysimeter.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100758

Avaliação dos níveis de ruído, luz e calor em máquinas de colheita florestal
Provedor de dados: 91
Autores: Minette,Luciano J.; Silva,Emília P. da; Souza,Amaury P. de; Silva,Kátia R.
Esta pesquisa foi desenvolvida com dados coletados em áreas de colheita de madeira em três empresas do Estado de Minas Gerais; o objetivo geral foi avaliar os níveis de ruído, luz e calor, em máquinas de colheita florestal. Foram avaliados os postos de trabalho das seguintes máquinas: Feller-Buncher, Skidder, Garra-Traçadora, Traçador Mecânico e Carregador Florestal e os níveis de ruído medidos com o uso de um dosímetro, a iluminação através de um luxímetro digital e a exposição ao calor com o IBUTG. Na empresa 1, os dois tratores florestais avaliados enquanto parados emitem o mesmo nível de ruído, possuem luz interna e boas condições térmicas; na empresa 2, para as três máquinas avaliadas o nível de ruído está abaixo do limite recomendado pela NR 15, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condições de trabalho; Ergonomia; Riscos ambientais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600017

Crop yield and nutrient balance influenced by shoot biomass management and pig slurry application
Provedor de dados: 91
Autores: Pandolfo,Carla M.; Veiga,Milton da.
ABSTRACT Crop systems that export large amounts of nutrients from the farm may require higher doses of animal manure than those needed for grain production. This study aimed to evaluate the yield of crops and to determine the simplified nutrient balance in three management systems of shoot biomass of crops (cover-grain, cover-silage and hay-silage) associated with five fertilization treatments (control, soluble fertilizer and three doses of pig slurry). The experimental design was a split plot, arranged in randomized blocks with four replicates. The management systems of shoot biomass did not affect the yield of the winter pasture, but there was an increase in yield with the application of pig slurry. The summer crops responded differently to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Black oat; Rye; Sorghum; Corn; Organic manure; Silage; Hay.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400302

Uso do penetrômetro eletrônico na avaliação da resistência do solo cultivado com cana-de-açucar
Provedor de dados: 91
Autores: Iaia,Antonio M.; Maia,João C. S.; Kim,Michely E.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência do solo a penetração, por meio de um penetrógrafo eletrônico de velocidade constante, em dois solos: Latossolo Vermelho distrófico Típico, textura argilosa e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico Típico, textura média, submetidos aos processos de mecanização e transporte na cultura de cana-de-açúcar, em função de diferentes números de corte e diferentes profundidades de trabalho. Os dados foram analisados estatisticamente sob dois formatos: (a) pela estatística convencional, comparando-se as médias dos tratamentos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e (b) pela geoestatística, utilizando-se a semivariância para produzir modelos que representassem dependência espacial dos dados. Os resultados de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Mecanização; Geoestatística.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200038

Tijolos prensados de solo-cimento confeccionados com resíduos de concreto
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Márcia I. B.; Segantini,Antonio A. S.; Pereira,Joelma A.
Neste trabalho são apresentados resultados de ensaios de laboratório, através dos quais se objetivou avaliar a possibilidade de aproveitamento dos resíduos de concreto na confecção de tijolos prensados de solo-cimento. Foram realizados ensaios de caracterização do solo utilizado, das composições desse solo com resíduos de concreto e das misturas de solo-cimento produzidas com essas composições. Conforme os resultados de ensaios realizados em corpos-de-prova cilíndricos e em tijolos de solo-cimento, verificou-se que a adição dos resíduos proporcionou melhoria nas propriedades mecânicas do solo-cimento, favorecendo a redução do consumo de cimento e a obtenção de tijolos de melhor qualidade.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Resíduos de construção; Meio-ambiente.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200014

Avaliação da amônia emitida de camas sobrepostas e piso concretado utilizados na criação de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Paulo,Robson M. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Oliveira,Paulo A. V. de; Souza,Cecília de F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.
A criação de suínos em camas sobrepostas surgiu como alternativa ao uso excessivo de água utilizada na atividade, mas veio, também, o problema da emissão de gases poluentes, principalmente a amônia. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a quantidade de amônia emitida pelas camas de maravalha, casca de arroz e pelo piso de concreto, comparando-a com os níveis aceitáveis para a produção de suínos criados em camas, entre dezembro de 2002 e abril de 2003, no município de Concórdia, SC; três edificações (12,0 x 10,0 m) foram utilizadas, cada uma com 216 animais (Landrace X Large White) e se avaliou a qualidade do ar quantificando-se a emissão diária de amônia, às dez e quatorze horas; a cama de maravalha, por sua vez, apresentou melhor eficiência na absorção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maravalha; Casca de arroz; Gases.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200016

Land use and vegetation cover on native symbionts and interactions with cowpea
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Beatriz C. F.; Santos,Enésia O. da S.; Santos,José G. D.; Takako,Adriana K.; Castro,Fabio J.
ABSTRACT Arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobia are important components of agroecosystems and they respond to human interference. The objective of this study was to investigate native communities of those microorganisms in soil collected under the native forest, four pastures (Brachiaria brizantha, Panicum maximum, Arachis pintoi and Stylosanthes guianensis) and a fallow soil after maize cultivation, in interaction with cowpea (Vigna unguculata). The cowpea grew in a greenhouse until flowering. They were randomly distributed depending on soil, in five replications. The lowest mycorrhizal fungi sporulation and mycorrhizal root colonization occurred under the Panicum and forest soil. In the soils under forest and Stylosanthes, the cowpea did not exhibit...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arbuscular mycorrhiza; Rhizobia; Legal Amazon; Nodulation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200116

Copper and zinc forms in soil fertilized with pig slurry in the bean crop
Provedor de dados: 91
Autores: Grohskopf,Marco A.; Correa,Juliano C.; Cassol,Paulo C.; Nicoloso,Rodrigo S.; Fernandes,Dirceu M.
ABSTRACT The application of pig slurry may have different influence on copper (Cu) and zinc (Zn) dynamics in the soil compared with mineral fertilization. The aim of this research was to determine the different forms of Cu and Zn in soil and their uptake by bean plants in response to the application of mineral fertilizer and pig slurry (PS). The treatments were: mineral fertilizer (Cu and Zn oxides) and liquid pig slurry, at increasing rates (0/0, 1.7/6.0, 3.4/12.0 and 6.8/24.0 kg ha-1 Cu/Zn, respectively) applied in a Rhodic Kandiudox. PS increased the Cu content in soil in the exchangeable form, Fe oxides and residual, while the mineral fertilizer increased Cu contents in the fraction associated with soil organic matter. Soil Zn contents in the fractions...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Swine slurry; Uptake; Metals fractionation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900823

Técnicas de cultivo de arroz irrigado: relação com a qualidade de água, protozoários e diversidade fitoplanctônica
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Ricardo D.; Luca,Sérgio J. de.
O efeito de técnicas de cultivo do arroz irrigado sobre a qualidade da água efluente foi avaliado através de parâmetros físicos, químicos e biológicos. A pesquisa foi desenvolvida na Estação Experimental do Instituto Riograndense do Arroz (IRGA) no município de Cachoeirinha, RS, bacia do Rio Gravataí. Os testes foram realizados com 3 técnicas distintas e usuais de plantio: convencional, pré-germinado e direto. Constatou-se que, nos primeiros 30 dias de irrigação, os parâmetros medidos dentro dos quadros de plantio apresentaram valores superiores aos da entrada; após este período, a situação se inverteu. Com o crescimento, as plantas de arroz funcionaram como um banhado natural, extraindo da água e do solo uma quantidade significativa de nutrientes, não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Qualidade ambiental; Água irrigação; Técnicas de plantio.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100027

Evolução da salinidade em um Argissolo sob cultivo de melão irrigado por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nildo da S.; Medeiros,José F. de; Gheyi,Hans R.; Silva,Francisco V. da; Barros,Adilson D. de.
Com objetivo de estudar a evolução da salinidade em Argissolo sob cultivo de melão irrigado por gotejamento com diferentes níveis de salinidade e práticas diferenciadas de manejo de irrigação, desenvolveu-se um experimento na Fazenda São João, Município de Mossoró, RN. Os tratamentos estudados se compunham da combinação de três fatores: salinidade da água de irrigação com 3 níveis (S1 - 1,2; S2 - 2,5 e S3 - 4,5 dS m-1), duas cultivares de melão (C1 - Honey Dew cultivar Orange flesh e C2 - Cantaloupe híbrido Trusty) e duas freqüências de irrigação (F1 - intervalos de um dia até os 30 dias após a semeadura (DAS) e duas vezes por dia a partir dos 30 DAS e F2 - intervalos de dois dias até os 30 DAS e uma vez por dia, a partir dos 30 DAS). O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica; Manejo de água; Cucumis melo L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200012

Drying kinetics and physiological quality of ‘Cabacinha’ pepper seeds during storage
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Hellismar W. da; Vale Junior,Luís S. R.; Silva,Camila F.; Souza,Rannie do C.; Soares,Renato S.
ABSTRACT Drying air temperature has direct influence on seed quality, especially for vegetable species harvested with high moisture content. This study aimed to determine and model the drying curves of ‘Cabacinha’ pepper seeds (Capsicum chinense L.) at different temperatures, and to evaluate their physiological quality after drying and during storage. The experimental design was completely randomized in a 3 x 3 factorial scheme, with three drying temperatures (35, 38 and 42 °C) and three storage periods (0, 4 and 8 months), with four replicates. Seed quality was evaluated by germination test, first germination count, accelerated aging, electrical conductivity, seedling emergence, and speed of emergence. The Two Terms is the model that best represents the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum chinense L.; Drying temperature; Germination; Vigor.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400292

Uso da terra e atributos de solos do estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Paulo C. do; Bissani,Carlos A.; Levien,Renato; Losekann,Marno E.; Finato,Tatiana.
A região da Encosta Inferior do Nordeste, no estado do Rio Grande do Sul, apresenta, na atividade agrícola, variações no tipo de uso do solo e sistemas de produção podendo levar à diferenciação nos atributos do solo e a processos de degradação. Com o objetivo de avaliar a granulometria e os atributos químicos do solo e compará-los em diferentes tipos de uso e manejo 78 glebas foram amostradas com oito diferentes tipos de uso, em sistemas de produção convencional e de base agroecológica (orgânico) entre 2009 e 2010 enquanto amostras de solo foram coletadas na camada de 0 a 20 cm e realizadas determinações de uma série de atributos. Os resultados destacaram, entre outros, o pH, a condutividade elétrica e os teores de zinco e fósforo com maiores valores no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de produção; Produção agroecológica; Uso e manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900007

Impacts of climatic changes on the vegetative development of olive cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Florêncio,Gabriel W. L.; Martins,Fabrina B.; Ferreira,Mábele de C.; Pereira,Rodolfo A. de A.
ABSTRACT The aim of this study was to simulate the vegetative development of the olive cultivars Arbequina and MGS ASC315 cultivated in Maria da Fé, MG, Brazil (22° 18’ 29” S, 45° 22’ 31” W, 1.276 m of altitude). The development of these cultivars was simulated in nine transplanting dates, considering three distinct scenarios for three periods (2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100). Climate changes influence the olive crop management. The increase in air temperature modifies the development rate and the duration of the seedling phase of the cultivars Arbequina and MGSASC315. In colder months, there is accelerated vegetative development and shorter seedling phase duration. Conversely, in warmer months, there is delayed development with longer seedling phase...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Olea europaea L.; Phenology; Air temperature.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900641

Use of sweet ‘Pêra’ peel as an adsorbent in the treatment of textile effluents
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Ketyla K. R. do; Vieira,Fernando F.; Almeida,Marcello M. de; Buriti,Josué da S.; Barros,Aldre J. M.; Oliveira,Rodrigo J. de.
ABSTRACT The disposal of industrial wastewater into aquatic bodies without proper treatment can cause severe damage to the environment and human health. The objective of this study was to perform the drying of the sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck) peel cultivar Pêra and evaluate the viability of its use as biosorbent in the removal of a direct dye. Drying was carried out in an oven with air circulation at temperatures of 60 and 80 ºC. The mathematical models of Page, Henderson and Pabis, Logarithmic, Midilli and Two-term exponential were fitted to the moisture data as a function of time. The material was characterized by scanning electron microscopy, point of zero charge, and infrared spectroscopy. In the adsorption study, a complete 24 factorial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dyes; Experimental design; Wastes.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900716

Destinação de águas residuárias provenientes do processo de dessalinização por osmose reversa
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Tales M.; Silva,Iran J. O. da; Duarte,Sergio N.; Silva,Ênio F. de F. e.
Nos últimos anos, inúmeros aparelhos de dessalinização por osmose reversa foram instalados no Brasil, sobretudo na Região Nordeste, onde se têm, historicamente, graves problemas econômicos e sociais devido à escassez de água. A dessalinização das águas pode constituir-se em uma ferramenta concreta de desenvolvimento regional no semi-árido do Nordeste brasileiro; entretanto, é necessário que se considerem os riscos ambientais decorrentes, isto porque, na dessalinização se gera, além da água potável, uma água residuária (rejeito), altamente salina e de poder poluente elevado. No presente texto são revisados trabalhos conduzidos no Brasil e em outros paises, os quais utilizam diversas alternativas para a destinação e o uso deste rejeito.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dessalinizador; Rejeito; Impacto ambiental; Salinidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300028

EFICIÊNCIA DE USO DE FÓSFORO PELOS GENÓTIPOS DE FEIJÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand Kumar.
RESUMO A deficiência de fósforo é um dos fatores mais importantes que limitam a produção de feijão em solos de cerrado. Nesta situação, o uso de genótipos eficientes pode ser solução para a melhoria da produção em solos deficientes em fósforo, como de cerrado. Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão, com o objetivo de se avaliar a eficiência do uso de P pelos 15 genótipos de feijão ( Phaseolus vulgaris L.) em níveis baixo, médio e alto de P, em um Latossolo Vermelho-Escuro. Diferenças significativas foram obtidas entre genótipos com o uso de fósforo. Os genótipos Rio Doce, São José, IPA 9 e Roxo 9 foram classificados como eficientes e responsivos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Produção de matéria seca da parte aérea; Comprimento das raízes; Nutrição mineral.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200128

Crescimento e fenologia de espécies de Jatropha durante a estação chuvosa
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Messias F. de; Fernandes,Pedro D.; Dantas Neto,José; Arriel,Nair H. C.; Marinho,Francisco J. L.; Leite,Saulo F.
Jatropha curcas L., Jatropha mollissima (Pohl) Baill e Jatropha gossypiifolia L. são Euforbiáceas com potencial para produção de biodiesel e uso na indústria farmacêutica e em cosméticos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliá-las em termos de crescimento e fenologia em pesquisa de campo. Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualisados contendo na parcela 18 plantas e tendo área útil de 15 m². Nos estudos fenológicos das plantas foram consideradas as seguintes fases: estabelecimento/crescimento vegetativo, floração, frutificação e maturação/colheita. As fases fenológicas das espécies diferiram cronologicamente. Jatropha mollissima cresceu mais do que as outras espécies em altura de plantas enquanto Jatropha curcas cresceu mais em diâmetro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Euforbiácea; Oleaginosas; Ciclo fenológico; Altura de planta; Diâmetro de caule.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400008

Agro-economic efficiency of polycultures of arugula-carrot-lettuce fertilized with roostertree at different population density proportions
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Lenilton A. de A.; Bezerra Neto,Francisco; Barros Júnior,Aurélio P.; Silva,Maiele L. da; Oliveira,Ocimara F. N.; Lima,Jailma S. S. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the agro-economic efficiency of agrosystems of two croppings of arugula (A) and two of lettuce (L) intercropped with carrot (C) under different biomass amounts of roostertree incorporated into the soil and population density proportions between the component crops. The experimental design was a randomized block with four replications, with the treatments arranged in a 4 × 4 factorial scheme. The first factor was made up of the amounts of roostertree biomass incorporated into the soil (10, 25, 40 and 55 t ha-1 on a dry basis) and the second factor by the population density proportions of the component crops in the polycultures (50A-50C-50L%, 40A-50C-40L%, 30A-50C-30L% and 20A-50C-20L% of the population recommended for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eruca sativa; Daucus carota; Lactuca sativa; Calotropis procera; Agronomic and economic advantages.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100791

Posição da folha e estádio fenológico do ramo para análise foliar do pinhão-manso
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane. L. S. de; Severino,Liv S; Cazetta,Jairo O; Azevedo,Carlos A. V. de; Sofiatti,Valdinei; Arriel,Nair H. C.
A análise foliar é uma ferramenta imprescindível na predição de possíveis desordens nutricionais e avaliação do estádio nutricional das plantas. Este procedimento só é efetivo se a amostragem for feita com padronização da posição da folha no ramo e do tipo de ramo. Objetivou-se com este trabalho definir a posição da folha no ramo e o tipo de ramo mais apropriado para diagnosticar o estádio nutricional de plantas de pinhão-manso. O ensaio consistiu de uma combinação fatorial (5 x 2), com cinco posições da folha no ramo (1º, 2º, 3º, 5º e 10º nós do ramo do ápice para a base) e dois tipos de ramo (vegetativo ou florífero) em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Cada amostra de folha foi colhida em 4 ramos secundários de 20 plantas na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L; Nutrição mineral; Diagnose foliar.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000011

Nitrificação de efluente de abatedouro de tilápia em função da aeração e tempo de reação
Provedor de dados: 91
Autores: Zenatti,Dilcemara C.; Gomes,Simone D.; Fazolo,Ajadir; Costanzi,Ricardo N.; Hasan,Salah D. M.; Gentelini,André L.
A ocorrência de compostos nitrogenados em água residuária de abatedouro de tilápia acima dos limites legais, tem causado sérios problemas de poluição em corpos d'água receptores. O processo biológico para remoção dessas substâncias comumente encontradas sob a forma de nitrogênio amoniacal, é conhecido como nitrificação. Objetivou-se, com o presente trabalho, estudar o efeito do tempo de reação (TR) e da aeração na eficiência da remoção de nitrogênio amoniacal e na conversão do nitrogênio amoniacal a nitrato, de água residuária de abate de tilápia em um reator em batelada sequencial com biofilme. O experimento foi executado usando-se dois TR(6 e 12 h) e dois níveis de vazão de ar (3 e 6 L min-1); avaliaram-se quatro tratamentos a partir da combinação dessas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Tempo de reação; RBS; Remoção de nitrogênio.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600013

Comportamento morfofisiológico da mamoneira BRS Energia submetida à irrigação com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,João B. dos; Santos,Delfran B. dos; Azevedo,Carlos A. V. de; Rebequi,Alex M.; Cavalcante,Lourival F.; Cavalcante,Ítalo H. L.
Um experimento foi conduzido na estação experimental de Irrigação e Drenagem do Instituto Federal Baiano, para avaliar o crescimento da mamoneira BRS Energia, em função da salinidade da água de irrigação, em sistema de lisimetria. Os tratamentos foram constituídos dos níveis de salinidade da água de 0,12; 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 e 4,8 dS m-1, dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições e quatro plantas por tratamento. Quinzenalmente foram avaliados, dos 20 até os 80 dias após a emergência, o crescimento e as taxas de crescimento absoluto e relativo da altura de plantas, diâmetro do caule e a área foliar das plantas. O crescimento avaliado pela altura, diâmetro do caule, área foliar e as taxas de crescimento absoluto e relativo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis; Água de qualidade inferior; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200005

Caracterização físíca e hídrica em solos dos Tabuleiros Costeiros no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis
Provedor de dados: 91
Autores: Cintra,Fernando L. D.; Portela,Jeane C.; Nogueira,Luis C.
Dentre os principais problemas relacionados á produção de fruteiras no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis, destaca-se a carência de informações sobre os atributos físíco e hídricos dos solos e suas relações com o manejo da irrigação e a produtividade das culturas. Este fato assume grande relevância, em virtude da provável existência de variações significativas entre os solos quanto á capacidade de armazenamento e suprimento de água para as plantas, e suas conseqüências na eficácia da irrigação e no custo da atividade agrícola. A comparação entre as áreas estudadas indicou que, apesar da proximidade e de se situarem no mesmo plano da paisagem, as propriedades físicas e hídricas foram afetadas pelas camadas coesas, em intensidade variável, a depender da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caracterização do solo; Propriedades físicas; Irrigação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100007

Tomato water stress index as a function of irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cícero J. da; Silva,César A. da; Freitas,Carlos A. de; Golynski,Adelmo; Silva,Luiz F. M. da; Frizzone,José A.
ABSTRACT Infrared thermometry allows evaluating plants under water stress, by measuring the canopy temperature, without the need of physical contact with the leaves. The aim of this study was to determine the water stress index of the tomato crop for industrial processing (Hybrid ‘BRS Sena’), as a function of irrigation depths applied by subsurface drip irrigation, in Southern Goiás, Brazil, in 2015 and 2016. The experiment was conducted in a randomized block design, with four replicates. The treatments consisted in five irrigation depths: 50, 75, 100, 125 and 150% of crop evapotranspiration. The water stress index of the tomato crop was evaluated using two methodologies, as a function of the canopy temperature, air temperature and other local...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsurface drip; Industrial tomato; Canopy temperature; Solanum lycopersicom L.; Crop evapotranspiration.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200095

Variações sazonais de aspectos fisiológicos de espécies da Caatinga
Provedor de dados: 91
Autores: Trovão,Dilma M. de B. M.; Fernandes,Pedro D.; Andrade,Leonaldo A. de; Dantas Neto,José.
No intuito de compreender as estratégias de sobrevivência utilizadas pelas espécies da Caatinga para se adaptarem às condições oferecidas pelo clima da região, avaliaram-se o potencial hídrico e a eficiencia quântica da fotossíntese obtida pela fluorescência das espécies: Myracrodruon urundeuva, Schinopsis brasiliensis, Amburana cearensis,Capparys cynophallophora, Anadenanthera colubrina var. cebil, Pseudobombax sp, Commiphora leptophloeos, Ziziphus joazeiro Bumelia sartorum, Caesalpinia ferrea, Maytenus rigida, considerando-se dois períodos de observação: estiagem (1) e chuvoso (2), para se verificar os possíveis identificadores de estresse. Com relação ao potencial hídrico verificaram-se diferenças estatísticas entre as duas estações, porém o fato que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial hídrico; Eficiência quântica; Semi-árido e recursos naturais.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300010

Compactação do solo na cultura do feijoeiro. II: efeito sobre o desenvolvimento radicular e da parte aérea
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Moreira,José A. A.
O que se objetivou através deste trabalho, foi estudar o efeito da compactação do solo sobre o desenvolvimento radicular e da parte aérea do feijoeiro, em casa-de-vegetação da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, em colunas de solo acondicionadas em tubos de PVC de 40 cm de altura e 25 cm de diâmetro, nas quais foram avaliadas duas cultivares de feijoeiro, Pérola e BAT 477, nas densidades do solo de 1,0, 1,2, 1,4 e 1,6 kg dm-3. As densidades foram produzidas artificialmente na camada de 0 - 20 cm de profundidade, sendo o solo mantido a um potencial da água no solo entre -35 e -10 kPa. Foram avaliadas, aos 15, 30, 45, 60 e 72 dias após a emergência, a massa da matéria seca, a densidade de comprimento e a espessura radicular, a massa da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Variedades de feijão; Densidade do solo; Crescimento da planta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200005

A eficiência na produção de biomassa e grãos de aveia pelo uso do nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Mantai,Rubia D.; Silva,José A. G. da; Sausen,Airam T. Z. R.; Costa,Juliane S. P.; Fernandes,Sandra B. V.; Ubessi,Cassiane.
A produção de biomassa e grãos de aveia depende diretamente das formas de fornecimento de nitrogênio (N). Propôs-se, com este estudo, determinar a eficiência de aproveitamento de N-fertilizante na elaboração de biomassa e grãos de aveia em distintos sistemas de cultivo e estimar a máxima eficiência técnica e econômica de produtividade de grãos na identificação de cultivares mais eficientes no uso do N. O estudo foi conduzido nos anos de 2011 e 2012, em delineamento experimental de blocos casualizados com quatro repetições em esquema fatorial 4 x 2 para Doses de Nitrogênio (0, 30, 60 e 120 kg ha-1) e Cultivares de Aveia (Barbarasul e Brisasul) no sistema soja/aveia e milho/aveia. Há tendência de crescimento na taxa de biomassa em aveia com o incremento das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa L.; Ureia; Razão C/N; Eficiência técnica e econômica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400343

Produtividade de milho adubado com composto de lodo de esgoto e fosfato natural de Gafsa
Provedor de dados: 91
Autores: Junio,Geraldo R. Z.; Sampaio,Regynaldo A.; Nascimento,Altina L.; Santos,Guilherme B.; Santos,Leonardo D. T.; Fernandes,Luiz A.
Neste trabalho propôs-se avaliar a produtividade e os teores de nutrientes no solo e na planta de milho em resposta à adubação com doses de composto de lodo de esgoto e de fosfato natural. O trabalho foi realizado em Cambissolo Háplico com os tratamentos em esquema fatorial 2 x 4 correspondentes a 2 doses de fosfato natural de gafsa (0 e 90 kg ha-1 de P2O5) e 4 doses de composto de lodo de esgoto (0, 25, 50 e 75 t ha-1, em base seca). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 3 repetições. A produtividade do milho e os teores de nutrientes no solo e na planta não foram, de modo geral, influenciados pela adubação com fosfato natural. Entretanto, a produtividade de milho e os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Biossólido; Fosfato natural reativo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700003

Isotermas de sorção de água de frutos de Coffea canephora
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Botelho,Fernando M.; Botelho,Silvia de C. C.; Goneli,André L. D.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar e modelar as curvas de equilíbrio higroscópico obtidas pelos processos de adsorção e dessorção para os frutos de café (Coffea canephora) maduros (cerejas) para diferentes condições psicrométricas do ar. Nos processos de sorção foram utilizadas diferentes condições de temperatura (entre 10 e 50 °C) e umidade relativa (entre 10 e 95%) até que o produto atingisse o teor de água de equilíbrio com a condição do ar especificada. Aos dados experimentais de sorção foram ajustados diversos modelos matemáticos frequentemente utilizados para representação da higroscopicidade de produtos agrícolas. Verificou-se que o teor de água de equilíbrio dos frutos de café aumentou com a umidade relativa para dada temperatura e diminuiu com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Histerese; Adsorção; Dessorção; Modelagem matemática.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000009

Insecticide activity of clove essential oil on bean weevil and maize weevil
Provedor de dados: 91
Autores: Jairoce,Carlos F.; Teixeira,Cristiano M.; Nunes,Camila F. P.; Nunes,Adrise M.; Pereira,Claudio M. P.; Garcia,Flávio R. M.
ABSTRACT Bean weevil and maize weevil can cause considerable damage to stored grains. These insects are mainly controlled with synthetic chemical insecticides, which may bring serious problems to human and environmental health. Therefore, this study aimed to evaluate the efficiency of the essential oil of clove [Syzygium aromaticum (L.) Merrill &amp; Perry (Myrtaceae) (origin: Bahia, season Sep.2014-Feb.2015)] in the control of S. zeamais and A. obtectus under laboratory conditions. The essential oil was extracted through the classic hydrodistillation process and its chemical components were identified via gas chromatography. Oil efficiency was tested at the doses of 35, 17.9, 8.9, 3.6, 1.8, 0.4 and 0.2 μL g-1 (derived from a pilot study) for insect...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Control strategies; Insect infestations; Grain storage.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100072

Matéria orgânica e atributos físicos de um Latossolo Vermelho após aplicações de dejeto de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Agne,Sandra A. A.; Klein,Vilson A.
A atividade suinícola gera grande quantidade de dejetos que podem ser utilizados como fertilizante em áreas de lavouras e pastagens. A adição continuada desses dejetos pode alterar os atributos físicos do solo. Neste trabalho objetivou-se verificar a influência da aplicação de doses 0, 48, 96, 144, 192 e 240 m³ ha-1 ano-1, de dejeto líquido suíno durante quatro anos, num Latossolo Vermelho com pastagem perene. O teor médio de matéria seca do dejeto líquido de suínos foi de 1,72%. Amostras de solo com estrutura preservada e não preservada foram coletadas nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15; 0,15-0,20; 0,20-0,25 e 0,25-0,30 m. Avaliaram-se o teor de matéria orgânica, a argila dispersa em água, a densidade do solo e dos sólidos e a relativa, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção animal; Resíduo orgânico; Alterações edáficas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700008

Variación en la calidad del agua de riego en un huerto de cítricos
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Otávio A. de; Gisbert,Juan M.
Con el objetivo de evaluar la variación en la calidad del agua de riego por goteo en un huerto de cítricos y sus consecuencias sobre el suelo y las plantas se realizó un ensayo en la finca "El Saladar", situada en la población de Sueca, Valencia, España. Durante toda la temporada del estudio se muestreó periódicamente las aguas de la A. R. del Júcar, del canal de conducción para el riego de arroz, y la utilizada para el riego de cítricos en la finca, en el sitio destinado a la captación, para determinar su calidad y su variación. También se hizo muestreo con la misma periodicidad del agua de drenaje, colectada en pozos de observaciones instalados en cada cuadrante del área del experimento. Considerando los resultados obtenidos, se puede concluir que la...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidad; Sodicidad; Suelos salinos; Agua salina.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100010

Determination of desorption isotherms, latent heat and isosteric heat of pequi diaspore
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Kelly A. de; Resende,Osvaldo; Carvalho,Bruno de S.
ABSTRACT The objective was to determine water sorption isotherms of diaspores of pequi fruits in order to obtain information on the amount of water that this product desorbs at the temperatures of 10, 20, 30 and 40 °C and water activities from 0.20 to 0.89, adjusting different mathematical models to experimental data, and to determine its latent heat and isosteric heat. The equilibrium moisture content was obtained through the indirect static method, using the device Hygropalm Model Aw 1. The Modified Henderson model was the one that best fitted the data and was selected to predict the equilibrium moisture content of pequi diaspore. It was observed that the higher the temperature for the same equilibrium moisture content (% d.b.), the higher the water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hygroscopic equilibrium; Water activity; Thermodynamic properties.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500493

Avaliação de equações de drenagem para regime não permanente em condições de laboratório
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Sérgio N.; Cruciani,Décio E.; Cararo,Denis C.; Passos,Karina S.; Lopes,Alexsandro D.V.
Na drenagem agrícola, os drenos são instalados, geralmente, sobre a camada impermeável ou a certa distância acima desta. A profundidade de instalação dos drenos e a do perfil, a condutividade hidráulica e a porosidade drenável são parâmetros de importância no cálculo do espaçamento de drenos. Diversas equações são sugeridas para o cálculo deste espaçamento, porém não há uma única equação que se adapte bem a todas as situações. Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz/USP", utilizando-se um modelo reduzido para simulações, preenchido com areia, com o objetivo de definir a equação mais apropriada quando os drenos são instalados em duas situações distintas, ou seja, sobre uma camada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos; Equações; Modelo reduzido.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200001

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte II: teste do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Sousa,Elias F.; Almeida,Frederico T. de; Sugawara,Márcio T.; Silva,José M. A. da.
Este trabalho consistiu na modelagem hidrológica de uma microbacia hidrográfica utilizando-se o modelo HidroBacia, no qual o processo de infiltração da água no solo é representado por meio da equação de Green-Ampt modificada por Mein e Larson. Obtiveram-se, dentre os parâmetros desta equação, o potencial matricial na frente de umedecimento, a condutividade hidráulica e a umidade do solo na zona de transmissão, através de diversos métodos apresentados na literatura; desta forma, foram preparadas e testadas 36 combinações de dados de entrada, visando identificar as que apresentam melhor desempenho nas simulações do hidrograma de escoamento superficial com o modelo e se selecionaram, dentre os eventos de chuva-vazão registrados na microbacia, os 14 mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400010

Carbon stocks of an Oxisol after thirty-eight years under different tillage systems
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhaes,Sulamirtes S. de A.; Ramos,Fabricio T.; Weber,Oscarlina L. dos S.
ABSTRACT Soil carbon (C) stock determination can subsidize discussions on the continuity of an agricultural management. This study aimed to evaluate the stocks of total organic C (STOC) and labile C (SLC), and the indices of C lability (CLI), C compartment (CCI) and C management (CMI), and correlate them with chemical and physical attributes of a Red Yellow Latosol (Oxisol) managed for 38 years with different tillage systems in a Cerrado region of Mato Grosso, Brazil. Disturbed and undisturbed soil samples were collected in three layers (0-0.05, 0.05-0.10 and 0.10-0.20 m). The CMI (CLI x CCI) showed higher STOC possibly as the tillage depth decreased, because none of the tillage systems conserved STOC and SLC in the layers of 0-0.05 and 0.05-0.10 m,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil conservation; Crop rotation; Soil organic matter.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100085

Yield of lettuce grown in hydroponic and aquaponic systems using different substrates
Provedor de dados: 91
Autores: Jordan,Rodrigo A.; Ribeiro,Evaldo F.; Oliveira,Fabricio C. de; Geisenhoff,Luciano O.; Martins,Elton A. S.
ABSTRACT This study had as objective to evaluate the effect of the substrate on the yield of lettuce grown in aquaponic and hydroponic systems. The study was conducted at the Federal University of Grande Dourados, located in Dourados, MS. A randomized complete block design was used, with three treatments and 16 replicates. The cultivation systems were analyzed independently. The substrates analyzed were: coconut shell fiber, phenolic foam and expanded vermiculite. The plants were grown in two systems (aquaponic and hydroponic), using the NFT (Nutrient Film Technique) system. The crop used was lettuce cv. ‘Alcione’. The parameters analyzed were: crop yield and percentage of roots per plant. In addition, macronutrient contents were analyzed in the leaves....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Soilless cultivation; Coconut shell fiber; Tilapia.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800525

Fruit quality of ‘Eva’ e ‘Princesa’ apples grown under nitrogen fertigation in semiarid climate
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,João M. de S.; Cavalcante,Ítalo H. L.; Oliveira,Inez V. de M.; Lopes,Paulo R. C.; Assis,Joston S. de.
ABSTRACTThe production of high quality fruits is a necessary factor for the adaptation and production of plant species with economic viability. Thus, an experiment was conducted from July 2012 to January 2013 to evaluate the fruit quality of the ‘Eva’ and ‘Princesa’ apple cultivars as a function of nitrogen fertilization in Petrolina, PE, Brazil. The experimental design consisted of randomized blocks, with treatments distributed in a factorial arrangement 2 x 4, corresponding to apple cultivars (Eva and Princesa) and nitrogen doses (40; 80; 120 and 160 kg of N ha-1), with four replications and three plants in each plot. The fruit characteristics, such as fruit mass, skin color (luminosity, chromaticity, and colour angle), size (width and length), pulp...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malus domestica; Nitrogen; Post-harvest.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000967

Análise de fatores ambientais em marcenarias no Distrito Federal
Provedor de dados: 91
Autores: Fiedler,Nilton C.; Venturoli,Fábio; Minetti,Luciano J.
Esta pesquisa foi realizada em marcenarias localizadas no Distrito Federal cujo objetivo foi analisar a exposição dos trabalhadores de marcenarias aos fatores ambientais como conforto térmico e iluminância, e fornecer subsídios para uma organização ou reorganização ergonômica do trabalho, visando à melhoria da saúde, segurança, bem-estar, conforto, satisfação, qualidade e produtividade do trabalho. As máquinas escolhidas para a análise foram serra circular esquadrejadeira, tupia, desempenadeira, furadeira horizontal e lixadeira de cinta. Os dados foram coletados ao longo da jornada de trabalho pelas medições do Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo (Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo) e de iluminância do ambiente de trabalho. Realizaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Avaliação ergonômica; Ambiente de trabalho.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300021

Desenvolvimento inicial do milho submetido à adubação com manipueira
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Adriana G.; Rolim,Mario M.; Duarte,Anamaria de S.; Bezerra Neto,Egídio; Tabosa,José N.; Pedrosa,Elvira M. R.
Objetivou-se, com este estudo, verificar o efeito da adubação utilizando manipueira no desenvolvimento inicial do milho. O experimento foi conduzido em ambiente protegido na UFRPE, Recife, PE. Os tratamentos constaram de um arranjo fatorial 5 x 3, sendo 5 doses de manipueira equivalentes a: 0; 12,6; 25,2; 50,4 e 75,6 m³ ha-1 e 3 idades de corte: aos 20, 40 e aos 52 dias após a germinação - DAG, com quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado. Utilizou-se um híbrido de milho forrageiro, AG 1051, dispondo uma planta por vaso de 20 L. Foram avaliados: altura das plantas, diâmetro do colmo, número de folhas, matéria fresca e matéria seca das folhas e colmo do milho. A dose equivalente a 63 m³ ha-1 propiciou maior ganho de diâmetro de colmo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento de resíduo; Fenologia; Matéria seca; Qualidade ambiental; Zea mays.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700001

Semillas de Spondias tuberosa oriundas de frutos cosechados en cuatro estadios de maduración y almacenadas
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Adalgisa A. de; Bruno,Riselane de L. A.; Lopes,Kilson P.; Cardoso,Gleibson D.; Pereira,Walter E.; Cazé Filho,Jorge.
Las condiciones climatológicas que son peculiares de la región semiárida ofrece de forma natural plantas propicias a la explotación humana, las cuales se destaca la Spondias tuberosa Arruda Câmara, cuyo fruto es cosechado de forma extractivita y desordenada, poniendo en riesgo su perpetuación. El propósito de esta investigación fue analizar el tiempo de almacenamiento de semillas, el ambiente y el estadio de maduración del fruto que sea más adecuado a una buena propagación de esa especie fructífera. El ensayo se llevó a cabo en casa de vegetación del Centro de Ciencias Agrarias, CCA, Areia, PB. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, en esquema factorial 5 x 2 x 4, con cuatro repeticiones. Las variables estudiadas fueron el porcentaje de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umbucero; Ambiente; Vigor; Germinación.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300012

Pré-condicionamento in vitro de plantas de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) para tolerância ao estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Gemima M. de; Barbosa,Marta R.; Dias,André L. de F.; Willadino,Lilia; Camara,Terezinha R.
RESUMO Avaliou-se a capacidade de adaptação à salinidade de mudas de cana-de-açúcar da variedade RB98710 após pré-condicionamento (priming) in vitro com cloreto de sódio (NaCl). O experimento foi conduzido no período de maio a outubro de 2013. Plantas foram micropropagadas em biorreatores de imersão temporária, com tratamentos de priming caracterizados pela adição de 25 mM de NaCl, durante 0, 12, 24 e 36 horas. Concluídos os períodos de priming, as plantas foram cultivadas em meio de enraizamento sem NaCl, aclimatizadas e submetidas a tratamento salino gradativo: S0 = sem NaCl; S1 = regas com 20→40→60 mM de NaCl acrescido à solução nutritiva, durante 30 dias. Procedeu-se à supressão do NaCl e avaliaram-se as plantas 15 dias depois. As variáveis foram:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: RB98710; Priming in vitro; Salinidade; Cloreto de sódio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300027

Uso eficiente del agua para el cultivo de rosa cv. Freedom bajo invernadero
Provedor de dados: 91
Autores: Arévalo-H,John J.; Vélez,Javier E.; Camacho-Tamayo,Jesús H.
Determinar el requerimiento de agua y el momento adecuado de distribución, es un factor fundamental para el cultivo de flores. El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de tres láminas de riego sobre el desarrollo y producción del cultivo de la Rosa cv. Freedom, bajo invernadero. El experimento se realizó con tres láminas de riego en un cultivo de rosa (Rosa spp.) cv. Freedom. Se analizó el crecimiento de los tallos florales, la vida en florero, la producción y la eficiencia en el uso del agua. Los tratamientos se basaron en tres niveles de evapotranspiración de cultivo (ETc) (70, 80 y 100%). Durante el estudio, el cultivo se mantuvo en producción constante. Se aplicaron 384,87, 254,25 y 218,97 m³ correspondiente a 100, 80...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiración; Curva de crecimiento; Manejo del agua; Riego deficitario.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800002

Estresse hídrico e condicionamento osmótico na qualidade fisiológica de sementes de faveleira Cnidoscolus juercifolius
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lígia M. de M.; Aguiar,Ivor B. de; Morais,Deborah L. de; Viégas,Ricardo A.
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar o efeito do potencial hídrico induzido por polietilenoglicol, e do condicionamento osmótico na qualidade fisiológica de sementes de Cnidosculus juercifolius (faveleira). Para simular o estresse hídrico, as sementes foram germinadas em substrato papel de filtro umedecido com soluções de nistatina a 0,2%, sem (controle) ou com polietilenoglicol (PEG 6000), apresentando os seguintes valores de potencial osmótico: 0,0, -0,1, -0,2, -0,3, -0,5, -0,7, -0,9, -1,1 e -1,3 MPa. O condicionamento osmótico consistiu em se colocar as sementes para embeberem, em solução de PEG 6000, com potencial osmótico ajustado para -0,7 MPa, a 30 ºC, por 24, 48, 72 e 96 h. As sementes apresentaram bom desempenho germinativo até o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial osmótico; Semente florestal; Polietilenoglicol.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100010

Physico-chemical composition of native fruits of the Ceará coast at different development stages
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Nigéria P.; Lucena,Eliseu M. P. de; Bonilla,Oriel. H.; Tavares,Francisca J. C.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the physico-chemical composition of native fruits of the Ceará coast at different development stages. The fruits of ‘guajiru’, ‘manipuçá’, ‘murici-pitanga’ and ‘murta’ were collected during the year 2014, and the following evaluations were made: total soluble solids, total titratable acidity, pH, total soluble solids and titratable acidity ratio. A completely randomized design was used, with 5 or 6 treatments, depending on the maturation stage and 4 replicates. For total soluble solids, ‘murta’ obtained a minimum of 2.6 °Brix in stage 1 and ‘manipuçá’ obtained maximum of 24.53 °Brix in stage 5. For the total titratable acidity, ‘guajiru’ showed minimum of 0.09% in stages 3 and 4, and ‘murici-pitanga’ showed maximum of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Byrsonima gardneriana; Chrisobalanus icaco; Eugenia punicifolia; Mouriri cearensis.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900640

EMPREGO DE EMBALAGENS PARA CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE UVAS
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Josalba Vidigal de; Park,Kil Jin; Honório,Sylvio Luís.
RESUMO Neste trabalho avaliou-se o uso de filmes plásticos (polietileno de 0,05 e 0,08 mm de espessura, 'Everfreshbag' e sacolinhas sanfonadas), de caixas de madeira e de papelão ondulado na qualidade de uvas Itália, durante armazenamento refrigerado. Os cachos de uva foram avaliados semanalmente quanto a percentagem de perda de peso, a taxa de desgrana, a mudança de cor das bagas, a ocorrência de bagas deterioradas, ao aspecto do cacho e a qualidade do engaço. Considerando-se em conjunto os vários parâmetros de qualidade da uva avaliados, constatou-se que a embalagem sacolinha plástica demonstrou ser adequada para conservar uvas Itália por até seis semanas em refrigeração.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uvas finas de mesa; Pós-colheita; Filmes plasticos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100035

Adubação orgânica e inorgânica de batatinha em solos arenosos: produtividade, nutrientes na planta e lixiviação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Fabio F. de; Salcedo,Ignacio H.; Galvão,Sandra R. S.
As relações entre os teores de nutrientes em solos com adubação orgânica e inorgânica e os teores de nutrientes e produtividade de batatinha foram determinadas tal como as relações entre aportes e a lixiviação de N e bases trocáveis. Amostras de solo foram coletadas das camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 cm em 18 áreas de produção com adições anuais de esterco variando entre 2 e 40 anos e, como controle, quatro áreas sob pastagem não adubadas. Amostras de solo e planta foram analisadas quanto aos teores de N, P, K, Ca e Mg. A produtividade de tubérculo com padrão comercial apresentou relação positiva com a quantidade de N aplicada e a produtividade total indicou relação com o estoque de N do solo; somente o Ca no solo se correlacionou com os teores na planta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Esterco; Lixiviação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200003

Previsão da temperatura média mensal de Uberlândia, MG, com modelos de séries temporais
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Maria I. S.; Guimarães,Ednaldo C.; Tavares,Marcelo.
Modelos de séries temporais têm sido amplamente usados no estudo de variáveis climatológicas, como temperatura e precipitação. Diversos são os objetivos traçados neste trabalho a fim de se analisar a série de temperatura média mensal da cidade de Uberlândia, MG, descrevendo seus componentes, e fazer previsões para períodos subseqüentes através de modelos ajustados para a série. A análise permitiu identificar, na série, a presença dos componentes, tendência e sazonalidade. Modelos do tipo SARIMA foram ajustados e, por meio dos critérios AIC (Akaike Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion) e MSE (Mean Square Error) foi selecionado o modelo SARIMA (3,1,0)(0,1,1) para fins de previsão.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo SARIMA; Regressão; Sazonalidade; Tendência.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500006

Pupillary stress index: A new thermal comfort index for crossbred goats
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Marques,Jordânio I.; Furtado,Dermeval A.; Lopes,Fernanda F. de M.; Borges,Valéria P.; Araújo,Tiago G. P.
ABSTRACT Goats are homeothermic animals considered as rustic from the bioclimatic point of view, but the reduction of their productive efficiency may occur in unfavorable thermal conditions. The present study was carried out to evaluate pupil dilation as an indicator of thermal stress in Boer crossbred goats maintained under controlled environmental conditions. Six male crossbred goats of the Boer breed were distributed in a completely randomized design submitted to temperatures of 26, 29 and 33 °C. The pupillary dilation and pupillary temperature, respiratory frequency, heart rate, surface and rectal temperatures were monitored. The significant increase in physiological responses occurred in response to the increase in air temperature. An increase of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Physiology; Pupillometry; Thermal stress; Physiological responses.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200866

Balanço de nutrientes em povoamento de Eucalyptus saligna implantado sobre Cambissolo Háplico no RS
Provedor de dados: 91
Autores: Mazurana,Michael; Baptista,José; Levien,Renato; Conte,Osmar.
A fragilidade de um sistema florestal pode ser avaliada através do balanço de nutrientes, destacando a eficiência da ciclagem sendo que, em certos casos, a adubação deve ser utilizada para manter ou elevar a produtividade do sistema. Objetivou-se com este estudo avaliar o comportamento de diferentes sistemas de preparo de solo em Cambissolo Háplico e sua influência nas perdas de nutrientes transportados por erosão em área cultivada com Eucalyptus saligna. Os tratamentos foram constituídos por quatro métodos de preparo do solo: subsolagem interrompida com resíduo (SIR), subsolagem contínua com resíduo (SCR), subsolagem contínua sem resíduo (SSR) e coveamento mecânico (CME), em delineamento de blocos ao acaso com três repetições por tratamento. O sistema SSR...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparos de solo; Nutrição mineral; Erosão do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900008

Adequação de propriedades rurais ao Código Florestal Brasileiro: estudo de caso no estado do Paraná
Provedor de dados: 91
Autores: Okuyama,Kássio K.; Rocha,Carlos H.; Weirich Neto,Pedro H.; Almeida,Dayana; Ribeiro,Diogenes R. S.
O Código Florestal Brasileiro de 1965 conceitua e regulamenta as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Para regulamentar a adequação das propriedades agrícolas ao código florestal, o estado do Paraná instituiu o SISLEG - Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente. Neste estudo foram quantificadas, com auxílio do sistema de posicionamento global (GPS) e programas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), as APPs e RLs de 147 propriedades em oito municípios das regiões centro-oriental e sudeste do Paraná, visando analisá-las frente ao Código Florestal vigente. Observou-se expressiva cobertura florestal formada por fragmentos de Floresta Ombrófila Mista; as superfícies disponíveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reserva legal; Área de preservação permanente; Agricultura familiar.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900013

Desempenho de gotejadores autocompensantes com diferentes efluentes de esgoto doméstico
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lívia P. da; Silva,Manassés M. da; Correa,Marcus M.; Souza,Fillipe C. D.; Silva,Ênio F. de F. e.
RESUMO Objetivou-se, com esse trabalho, avaliar o desempenho hidráulico do gotejador Katif, da marca Plastro Brasil, tipo externo, autocompensante, utilizando-se efluentes oriundos de três diferentes formas de tratamento de esgoto doméstico. O experimento foi desenvolvido em condições de campo e laboratório. Os ensaios de campo consistiram na avaliação de um sistema de irrigação por gotejamento, sendo determinados, em três ocasiões, os testes de uniformidade. Em laboratório objetivou-se comparar o desempenho hidráulico dos emissores usados com um lote de emissores novos, em quatro faixas de pressão: 100, 150, 200 e 250 kPa. Foram obtidos os valores dos coeficientes de uniformidade de distribuição (CUD), de uniformidade estatística (CUE), e coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso; Entupimento; Desempenho hidráulico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500003

Method for estimating leaf coverage in strawberry plants using digital image processing
Provedor de dados: 91
Autores: Sandino,Juan D.; Ramos-Sandoval,Olga L.; Amaya-Hurtado,Darío.
ABSTRACT In farming the measurement of leaf coverage is considered as an exhaustive task for the researchers due to most of the time they do not have access to the adequate tool for this purpose. A new algorithm, implemented in this investigation, allows to estimate by means of a non-destructive method, the leaf coverage value of strawberry plants (fragaria x ananassa) of the cultivar Albion in the Cajicá region, Colombia, by using digital image processing techniques ( DPI). The DPI based technique includes the smoothing, dilatation, contour detection, threshold and edges detection operations. The image acquisition system was conducted by means of photographic images in plants in study, directly from the beds of the crop and the captures were subsequently...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imaging; Fragaria x ananassa; Non-destructive method.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800716

Crescimento inicial do tomateiro-cereja sob irrigação com águas salinas em solo com biofertilizantes bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Reinaldo F.; Cavalcante,Lourival F.; Mesquita,Francisco O.; Rodrigues,Rummenigge M.; Sousa,Geocleber G.; Diniz,Adriana A.
Um experimento foi desenvolvido no período de outubro de 2009 a fevereiro de 2010, em ambiente telado do Departamento de Solos e Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, para avaliar a influência da salinidade da água de irrigação no crescimento inicial do tomate-cereja em solo não salino, sem e com dois tipos de biofertilizante bovino. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x3, com seis repetições, referente aos valores de condutividade elétrica da água de irrigação: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 dS m-1, em solo sem biofertilizante, com biofertilizante comum e enriquecido com leite, melaço e gesso agrícola. Depois de diluídos em água não salina (0,5 dS m-1) na razão de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Licopersicon pimpinellifolium; Insumo orgânico; Salinização.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500011

Growth, production and water consumption of coriander in hydroponic system using brackish waters
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mairton G. da; Oliveira,Itamar de S.; Soares,Tales M.; Gheyi,Hans R.; Santana,Geocassia de O.; Pinho,Jozelmo de S.
ABSTRACT An experiment was carried out in an adapted DFT (deep film technique) hydroponic system in PVC pipes to evaluate the growth, production and water consumption of coriander cv. ‘Verdão’, during June-July 2014. The experiment was carried out in a randomized block design with five replicates, in a 2 x 4 factorial scheme, totaling 40 plots. Two intervals of nutrient solution recirculation (0.25 and 2 h) and four levels of water electrical conductivity (ECw 0.26, 2.47, 4.91 and 7.0 dS m-1) were evaluated. At 25 days after transplanting (DAT), the reductions in plant height and in the shoot fresh and dry matter of the bunch were 2.95, 6.08 and 3.32% per unit increase of ECw (in dS m-1). Despite the reductions in growth and production, saline stress did...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; Soilless cultivation; Nutrient solution recirculation; Salinity.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800547

Estudos com penetrometria: novos equipamentos e amostragem correta
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Dias,Carlos T. dos S.; Carbonera,Lucelha.
RESUMO O indicador mais comumente utilizado para o diagnóstico de compactação do solo é o Índice de Cone (IC), obtido a partir de penetrômetros. No mercado estão disponíveis vários modelos, com diferentes princípios de funcionamento; ressalta-se que a comparabilidade de resultados entre eles precisa ser suficientemente conhecida. Neste trabalho objetivou-se comparar três penetrômetros com princípios diferentes de funcionamento e estabelecer um número ideal de repetições para cada ponto amostrado. Utilizaram-se um penetrômetro de impacto, um penetrômetro de registro eletrônico de dados e de acionamento manual e um de acionamento hidráulico, em três ambientes. De maneira geral, os equipamentos não produziram valores de IC comparáveis em tendências e em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrômetro; Compactação do solo; Densidade amostral.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500015

Compactación inducida por el tráfico de máquinas en suelo forestal
Provedor de dados: 91
Autores: Claverie,Jorge; Balbuena,Roberto; Terminiello,Antonino; Casado,Juan; Manghi,Eduardo; Jorajuría,Daniel.
Se realizaron ensayos en campo para evaluar los efectos del tráfico de cosecha y extracción sobre las propiedades físicas del suelo en una plantación de álamos (Populus sp.). Fueron evaluadas: a) zonas sin tránsito vehicular y b) zonas transitadas por maquinaria de cosecha y extracción. Para ambas situaciones se efectuaron mediciones de resistencia a la penetración, humedad y densidad aparente. La resistencia a la penetración en las zonas transitadas resultó significativamente mayor hasta los 150 mm de profundidad, siendo el efecto del tránsito detectable hasta los 380 mm. A partir de los 150 mm ambos tratamientos superaron valores de 1,5 MPa, que reducirían el crecimiento radicular. La densidad en los sectores con tránsito resultó significativamente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tránsito; Densidad aparente; Resistencia a la penetración.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200026

Alterações na temperatura do ar mediante telas nas laterais de ambientes protegidos cultivados com tomateiro
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Larissa A; Schöffel,Edgar R; Mendez,Marta E. G; Schallenberger,Euclides.
Este trabalho avaliou a influência do uso de telas anti-insetos nas laterais de ambientes protegidos sobre a temperatura do ar de um cultivo de tomate. O experimento foi realizado em Itajaí, SC (27º 34' S; 48º 30' W), no período de 17/03 a 25/07/2003, onde foram instalados quatro ambientes cobertos com filme plástico de PEBD, sendo que um deles não possuía revestimento lateral e três estavam revestidos lateralmente, cada um com um tipo de tela anti-insetos. As telas anti-insetos utilizadas foram: clarite (5 fios por cm), citros (10 fios por cm) e antiafídeo (20 fios por cm). O ambiente revestido com tela antiafídeo nas laterais apresentou maiores valores de temperatura máxima do ar durante o outono-inverno, o que ocasionou aumento médio de 2,0 °C na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tela anti-inseto; Ganho térmico; Estufa; Cultivo orgânico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200006

Fertigação em mudas de citros utilizando-se mangueiras e microtubos sob regime de escoamento turbulento
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Wanderley J.; Botrel,Tarlei A.; Carvalho,Daniel F. de; Silva,Leonardo D. B. da.
A irrigação localizada utilizando-se microtubo como emissor operando em regime de escoamento turbulento, pode ser uma alternativa viável, tanto técnica como economicamente para a produção de mudas de citros. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o desempenho de um sistema de fertigação na produção de mudas de laranja em viveiro projetado pelo modelo matemático universal, utilizando-se microtubos como emissores, sob regime de escoamento turbulento e comparar o desenvolvimento das plantas fertigadas por microtubos com o sistema em que se utiliza o método tradicional com mangueiras. No dimensionamento do comprimento dos emissores considerou-se o coeficiente K de dissipação de energia localizada através de um microtubo com diâmetro interno de 0,761 mm. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emissor; Entupimento; Irrigação localizada; Irrigação de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800008

Metais pesados em milho fertilizado com fosfato natural e composto de lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Zuba Junio,Geraldo R; Sampaio,Regynaldo A; Santos,Guilherme B; Nascimento,Altina L; Prates,Fabiano B. de S; Fernandes,Luiz A.
Em virtude do elevado teor de nutrientes e matéria orgânica o lodo de esgoto tem sido reportado em diversos trabalhos, como excelente adubo orgânico. Entretanto, a presença de metais pesados pode inviabilizar sua utilização agrícola. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os teores de metais pesados no solo e em folhas de milho fertilizado com fosfato natural e composto de lodo de esgoto. O trabalho foi realizado em área experimental do ICA/UFMG, em CAMBISSOLO HÁPLICO, em Montes Claros, MG. Os tratamentos, em esquema fatorial 2 x 4, foram constituídos de 2 doses de fosfato natural reativo (0 e 90 kg ha-1 de P2O5) e 4 doses de composto de lodo de esgoto (0; 25; 50 e 75 Mg ha-1). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 3...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biossólido; Adubação orgânica; Poluição do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000013

Variabilidade espacial de plantas daninhas em dois sistemas de manejo de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Schaffrath,Valter R.; Tormena,Cássio A.; Gonçalves,Antônio C. A.; Oliveira Junior,Rubem S. de.
Estudos sobre a distribuição espacial das plantas daninhas são importantes no contexto agronômico e ambiental. O objetivo deste trabalho foi descrever a distribuição espacial de plantas daninhas em dois sistemas de manejo de solo. O estudo foi realizado em um Latossolo Vermelho distroférrico, em Campo Mourão, PR, utilizado em sistema de plantio direto (PD) e preparo convencional do solo (PC). Estabeleceu-se uma malha referenciada em coordenadas x e y, totalizando 128 pontos amostrais. Avaliou-se a biomassa da parte aérea das plantas, a densidade de plantas, a densidade de Commelina benghalensis e a densidade de Bidens pilosa. Os dados foram submetidos à análise exploratória e à análise variográfica. A variabilidade espacial foi estudada através da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo localizado; Dependência espacial; Mapas de interpolação; Semivariogramas; Krigagem.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100007

Thermal environment of masonry-walled poultry house in the initial life stage of broilers
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Diogo J. de R.; Tinôco,Ilda F. F.; Souza,Cecília F.; Baptista,Fátima J. F.; Barbari,Matteo; Oliveira,Kelle P.
ABSTRACT The aim of this study was to monitor and evaluate the thermal environment and undertake a complete mapping of the variables air temperature, air relative humidity, and temperature-humidity index for broilers. The research was conducted during the winter, in Brazil, in a commercial poultry house fully walled with concrete-block masonry, equipped with a full-time negative-pressure mechanized ventilation system and indoor-environment air heating by a wood-burning furnace located outside the facility. The shed was fully automated and housed 30,000 birds at a density of 15 birds m-2. Thermal-environment data analysis revealed that the masonry-wall model did not ensure homogeneous thermal distribution within the poultry house, with the central region...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Industrial poultry farming; Poultry facilities; Animal environment.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300203

Avaliação de barreiros e finalidade da água armazenada na região semi-árida da Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Nilton de B.; Resende,Geraldo M.
Fazer-se um levantamento do tipo e da quantidade de barreiros utilizados pelos pequenos agricultores das comunidades de Curaçá, Casa Nova e Jaguarari, municípios do Estado da Bahia, foi a meta principal deste trabalho, realizado no período de janeiro de 1998 a dezembro de 1999, em que os resultados obtidos demonstraram que os pequenos agricultores utilizam algum tipo de barreiro para armazenar água de chuva. A água é utilizada para o consumo humano e animal.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento; Barreiro; Pequenos agricultores.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300033

Periods of constant and falling-rate for infrared drying of carrot slices
Provedor de dados: 91
Autores: Botelho,Fernando M.; Corrêa,Paulo C.; Goneli,André. L. D.; Martins,Márcio A.; Magalhães,Felipe E. A.; Campos,Sílvia C.
The aim of this work was to study the infrared drying process of carrot slices and to determine coefficients related to the heat and mass transfer of the process. Fresh carrots were used, dried until constant weight in a dryer with infrared heating source. Different models were utilized to fit the experimental data of constant and falling drying rate periods. It was verified that the coefficients of heat and mass transfer, during the constant drying rate, significantly increased with temperature on rise. The Diffusion Approximation, Two Terms, Midili and Verna models satisfactory represented the falling period of drying rate of carrot slices. The effective diffusion coefficient increased with temperature and this relationship can be represented by the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modeling; Dehydration; Water diffusion.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800012

Germinação, vigor e crescimento de cultivares de feijoeiro em soluções salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Patrícia R. dos; Ruiz,Hugo A.; Neves,Júlio C.L.; Almeida,Everson F. de; Freire,Maria B. G. S.; Freire,Fernando J.
Para se isolar os efeitos de concentrações elevadas de diferentes sais em solução, com respostas à pressão osmótica, tipos de sais e pH, realizaram-se dois ensaios com duas cultivares de feijoeiro: Diamante Negro e OPNS 331. Os tratamentos constituíram-se de soluções de NaNO3, NaCl, NaHCO3, KNO3, KCl ou KHCO3, e um controle sem acréscimo de sais, em delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições; no primeiro ensaio, estudaram-se a germinação e o vigor em soluções de 60 mmol L-1 e o crescimento em solução nutritiva salina e, no segundo, as sementes foram germinadas em água deionizada e as plântulas transplantadas para a solução nutritiva acrescida de 60 mmol L-1 dos sais, nos valores de pH indicados, com um tratamento adicional em que a solução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Alcalinidade; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700010

Construction and calibration of weighing lysimeters with an automated drainage system
Provedor de dados: 91
Autores: Sanches,Arthur C.; Souza,Débora P. de; Mendonça,Fernando C.; Maffei,Rodolfo G.
ABSTRACT Quantification of the drained volume is one of the difficulties involved in using weighing lysimeters. Typically, this volume is measured by accessing a moat at the base of a lysimeter. However, it is not feasible to install the moat in small devices. Thus, the aim of this study involves developing, installing, calibrating, and checking the efficiency of small weighing lysimeters with automated drainage systems to test their functionality in field conditions. Each lysimeter is composed of a round PVC water tank with a diameter of 1.22 m and a depth of 0.58 m that is placed over a metal frame with three electronic load cells with the nominal capacity of each cell corresponding to 500 kg. The drainage system is composed of a small reservoir with a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Water balance; Water consumption.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700505

Metodologia de diagnóstico energético em estação de captação de água
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Sampaio,Ricardo P; Moraes,Maria J. de; Pizziolo,Tarcísio de A; Damião,Jorge H. A. de C.
Objetivou-se, com este trabalho, o desenvolvimento de metodologia para diagnosticar energeticamente sistemas de captação de água com vistas ao abastecimento da irrigação e para meio urbano. Foram avaliados: (i) a qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária em relação aos quesitos nível e desbalanceamento do sinal de tensão da rede; (ii) o consumo e a demanda de energia elétrica na estação de captação; (iii) o levantamento das características elétricas e hidráulicas das cargas; (iv) o enquadramento e a otimização tarifárias; (v) a capacidade de armazenamento de água e (vi) o gerenciamento dos horários de funcionamento. Esta metodologia foi testada e validada para a estação de bombeamento de água em uma cidade de cerca de 70.000 habitantes....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Redução de custo de energia elétrica; Estações de bombeamento de água; Motores elétricos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000015

Nutrient solution and substrates for ‘cedro doce’ (Pochota fendleri) seedling production
Provedor de dados: 91
Autores: Smiderle,Oscar J.; Souza,Aline G.; Pedrozo,Cassia A.; Lima,Christinny G. B.
ABSTRACT This study assessed the effect of different substrates and addition of nutrient solution on the production of Pochota fendleri seedlings, leaf contents of macro and micronutrients and chlorophyll a and b. The experimental design was completely randomized, in a 3 x 2 factorial scheme, with four replicates. The factors were three substrates, with or without addition of nutrient solution, composing six treatments: (T1) = sand; (T2) = soil; (T3) = sand + soil (1:1); (T4) = sand + nutrient solution; (T5) = soil + nutrient solution; (T6) = sand + soil + nutrient solution. Growth characteristics (height, collar diameter, shoot dry matter, root dry matter, root/shoot ratio and total dry matter) and contents of macro- and micronutrients and chlorophyll a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sweet cedar; Leaf contents; Chlorophylls a and b; Seedling morphometry; Forest nurseries.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400227

Disponibilidade de nitrogênio pela oxidação do carbono lábil com permanganato de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Celsemy E.; Cantarutti,Reinaldo B.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a liberação do nitrogênio associado ao carbono lábil oxidado com KMnO4 333 mmol L-1 e verificar a capacidade supridora de nitrogênio pela sua correlação com o nitrogênio absorvido pelas plantas. O solo utilizado foi proveniente de um experimento com milho em um Argissolo Vermelho-Amarelo, cultivado com milho desde 1984, cuja produtividade vem sendo avaliada em função das doses de 0 e 40 m³ ha-1 ano-1 de composto orgânico (palha de soja e feijão com esterco bovino) combinadas com 0, 250 e 500 kg ha-1 ano-1 da fórmula 4-14-8 aplicados no plantio, e 0, 100 e 200 kg ha-1 ano-1 de sulfato de amônio em cobertura. Os resultados mostraram que o uso da matéria orgânica contribuiu para uma quantidade maior de nitrogênio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono orgânico; Oxidação do carbono; Experimento de longa duração; Adubação contínua.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300014

Aplicações de tecnologias pós-colheita para bananas 'Prata-Anã' produzidas em Roraima
Provedor de dados: 91
Autores: Prill,Marcos A. de S.; Neves,Leandro T. B. C.; Campos,André J. de; Silva,Samuel; Chagas,Edvan A.; Araújo,Wellington F.
Neste trabalho objetivou-se manter a qualidade e aumentar o tempo de prateleira durante a pós-colheita de bananas 'Prata-Anã' e se avaliou a eficiência do armazenamento refrigerado (AR) e da atmosfera modificada (AM) pelo uso de embalagens plásticas de polietileno de baixa densidade (PEBD), do vácuo e da utilização de sachê adsorvedor de etileno. Os tratamentos foram: T1: Controle (sem embalagem, sistema de adsorção de etileno e sem vácuo); T2: Embalagem de polietileno de baixa densidade (PEBD); T3: PEBD + adsorvedor de etileno; T4: PEBD + vácuo e T5: PEBD + adsorvedor de etileno + vácuo. As análises foram realizadas em intervalos de 5 dias após a colheita, até 35 dias de AR. Verificou-se que os frutos submetidos à embalagem de PEBD apresentaram as menores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa sp.; Atmosfera modificada; Etileno; Vácuo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100013

Desenvolvimento e produção de duas cultivares de cebola irrigadas por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Boas,Renato C. Vilas; Pereira,Geraldo M.; Souza,Rovilson J. de; Geisenhoff,Luciano O.; Lima Júnior,Joaquim A. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre o desenvolvimento e produção de duas cultivares de cebola irrigadas por gotejamento. O experimento foi conduzido na área experimental do DAG/UFLA, no período de junho a outubro de 2008; o delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 6, com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de duas cultivares de cebola, cultivar híbrida Optima F1 e cultivar não híbrida Alfa Tropical, além de seis tensões da água no solo, 15, 25, 35, 45, 60 e 75 kPa. Concluiu-se que o híbrido Optima F1 apresentou melhores respostas com relação às seguintes características analisadas: produtividade total de bulbos, produtividade de bulbos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Irrigação localizada; Tensão da água no solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700002

Avaliação da qualidade da água para irrigação na região Centro Sul no Estado do Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Barroso,Andréia de A. F.; Gomes,Germano E.; Lima,Adriano E. de O.; Palácio,Helba A. de Q.; Lima,Cleene A. de.
O semiárido nordestino é caracterizado por ser uma região de altas temperaturas e chuvas irregulares durante o ano, em que a deficiência de recursos hídricos é o principal fator limitante da produção agrícola. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas para irrigação na região Centro Sul, Ceará. As amostras de água foram realizadas em 23 pontos distintos, sendo oito representativos de águas superficiais e quinze de águas subterrâneas, compreendendo as cidades de Jucás, Cariús e Quixelô. O período de coleta ocorreu de abril a junho de 2010 e as análises foram efetuadas no Laboratório de Solos, Águas e Tecidos Vegetais do IFCE Campus Iguatu. Os parâmetros investigados foram: cálcio, magnésio, sódio, potássio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Composição iônica; Diagrama de Piper.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600008

Estado nutricional do arroz cultivado em diferentes épocas e adubações sob cobertura morta
Provedor de dados: 91
Autores: Parry,Maurício M.; Carvalho,Janice G. de; Kato,Maria do S. A.; Vielhauer,Konrad.
Com o objetivo de se avaliar o efeito de épocas de plantio e da adubação sobre o estado nutricional do arroz (Oryza sativa L. variedade "Maravilha") no final do ciclo, conduziu-se um experimento no município de Igarapé-Açu, Pará, num Latossolo Amarelo coeso típico. Testaram-se quatro épocas de plantio e duas adubações, com delineamento experimental em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas. A avaliação do estado nutricional foi feita na palhada e nos grãos. As maiores concentrações de N, P, Ca, B e Cu, foram observadas nos grãos e as maiores concentrações de K, Mg, S, Fe, Mn e Zn, na matéria seca das plantas. As concentrações dos nutrientes foram afetadas significativamente pelas épocas de plantio 1 e 2, sem que este fato impedisse a observação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrição de plantas; Fertilidade do solo; Latossolo Amarelo; Amazônia Oriental.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100009

Least limiting water range in Spodosol and initial growth of sugarcane under soil bulk densities and salinities
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Raphaela R.; Silva,Ênio F. de F. e; Siqueira,Glécio M.; Dantas,Daniel da C.; Almeida,Brivaldo G. de; Silva,Alexsandro O. da.
ABSTRACT The impacts of agricultural mechanization and soil management on sugarcane activity may compromise the growth of plants. This study aimed to evaluate the initial growth of sugarcane (Saccharum officinarum) at soil densities under two salinity conditions, associated with the least limiting water range (LLWR), and obtain the critical density for the Spodosol. The treatments consisted of the use of five bulk densities (1.40; 1.50; 1.60; 1.70 and 1.80 Mg m-3) and two conditions of soil salinity (ECse = 0.5 and 3.0 dS m-1). Morphological variables and biomass of sugarcane plants were measured and, simultaneously, undisturbed soil samples were collected in the layers of 0.02-0.08 m to determine the water retention curve, soil resistance to penetration...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Soil compaction; Soil resistance to root penetration; Soil physical quality.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100833

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR ASPERSÃO CONVENCIONAL NA SUPERFÍCIE E NO PERFIL DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Elder Manoel de Moura; Costa,Raimundo Nonato Távora; Mapurunga,Shirley Maria da Silva; Castro,Paulo Teodoro de.
RESUMO Este trabalho foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, região metropolitana de Fortaleza, para se avaliar a uniformidade de distribuição superficial e subsuperficial da água aplicada na irrigação por aspersão convencional, através dos coeficientes de uniformidade: Christiansen (CUC), Wilcox-Swailes (CUE), Hart (CUH), Criddle (CUD) e HSPA (UDH). Os elevados valores de uniformidade (85%) observados no perfil do solo, mesmo quando os coeficientes obtidos na superfície foram aquém dos valores mínimos recomendados, mostraram que a água no interior do solo e quando comparada com os níveis de distribuição na superfície, é mais uniformemente distribuída e pouco depende da uniformidade superficial. Os coeficientes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Coeficientes de uniformidade; Distribuição superficial e subsuperficial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200154

Size of plots for experiments with cactus pear cv. Gigante
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Bruno V. C.; Donato,Sérgio L. R.; Aspiazú,Ignacio; Azevedo,Alcinei M.; Carvalho,Abner J. de.
ABSTRACT The definition of experimental plot size is an essential tool to ensure precision in statistical analysis in experiments. The objective of this study was to estimate the plot size for the cactus pear cv. Gigante using the Modified Maximum Curvature Method, under the semi-arid conditions of Northeastern Brazil. The uniformity test was conducted at the Federal Institute of Bahia, Guanambi Campus, Bahia state, Brazil, during the agricultural period from 2009 to 2011. The spatial arrangement was composed of ten rows with 50 plants each, whose evaluated area was formed by the eight central rows with 48 plants per row, making 384 plants and area of ​​153.60 m2. The following variables were evaluated: plant height; length, width and thickness of cladode;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformity; Descriptors; Opuntia ficus-indica.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500347

Escoabilidade de leitos de partículas inertes com polpa de frutas tropicais: efeitos na secagem em leito de jorro
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Maria de F. D. de; Alsina,Odelsia L. S. de; Rocha,Sandra C.; Jerônimo,Carlos E. de M.; Mata,Ana L. de M. L. da; Medeiros,Uliana K. L. de; Furtunato,Andréa A.
Neste trabalho, foram caracterizados seis tipos de material inerte, utilizados na secagem de polpa de frutas em leito de jorro. Determinou-se o ângulo de repouso das partículas, com e sem adição de água e de polpa de diversas frutas tropicais. Correlacionou-se a escoabilidade com as propriedades das partículas e com a composição química das polpas. Analisou-se a influência do ângulo de repouso sobre o desempenho do secador, no que se refere à produção. Os resultados mostraram que, em geral, as polpas com elevadas concentrações de gordura e sólidos insolúveis e baixos teores de açúcares redutores, facilitam a escoabilidade. Uma análise dos resultados obtidos na secagem de polpa de frutas tropicais, utilizando-se partículas de poliestireno de baixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoabilidade; Ângulo de repouso; Leito de jorro; Polpa de frutas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300018

Aspectos quantitativos e qualitativos do grão de trigo influenciados por nitrogênio e lâminas de água
Provedor de dados: 91
Autores: Boschini,Ana P. M.; Silva,Cícero L. da; Oliveira,Carlos A. da S.; Oliveira Júnior,Manuel P. de; Miranda,Martha Z. de; Fagioli,Marcelo.
Com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes lâminas de água e doses de nitrogênio e a interação dos dois fatores sobre a produtividade e qualidade de grãos do trigo BRS 254 instalou-se, em 2009, um experimento em Latossolo Vermelho-Amarelo. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com parcelas subdivididas e quatro repetições. Nas parcelas foram estabelecidas cinco doses de nitrogênio (N): 20, 50, 100, 200 e 400 kg ha-1 e nas subparcelas as lâminas de água: 120; 264; 342 e 392 mm. A produtividade média e a maioria de seus componentes diferiram significativamente em função da lâmina de água e da dose de N; a exceção foi o número de espiguetas por espiga, não influenciado por nitrogênio. A produtividade mínima e máxima observada foi de 1.136...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Adubação nitrogenada; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500003

Ambiente térmico e concentração de gases em instalações para frangos de corte no período de aquecimento
Provedor de dados: 91
Autores: Menegali,Irene; Tinôco,Ilda de F. F.; Baêta,Fernando da C.; Cecon,Paulo R.; Guimarães,Maria C. de C.; Cordeiro,Marcelo B.
Atualmente, demandas do mercado nacional e internacional pregam, em geral, ações voltadas, sobretudo para a preservação ambiental, incluindo os levantamentos de dados de concentração ou emissão de gases nocivos, gerados pela atividade de produção animal. O tema ainda é palpitante para as condições do Brasil, devido à carência de informações, razão por que se objetivou, com este trabalho, diagnosticar as concentrações de monóxido e dióxido de carbono, associadas ao conforto térmico em galpões de frango de corte na fase de aquecimento e submetidos a dois diferentes sistemas de acondicionamento de renovação de ar: ventilação por pressão negativa e por pressão positiva, em condições de inverno, na região sul do Brasil. Para avaliação do ambiente térmico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Monóxido de carbono; Dióxido de carbono; Produção de frangos de corte.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700022

Simulação do efeito do manejo da palha e do nitrogênio na produtividade da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Leandro G.; Marin,Fabio R.; Nassif,Daniel S. P.; Pinto,Helena M. S.; Lopes-Assad,Maria L. R. C.
Propôs-se, com este trabalho, modelar o crescimento e a produtividade da cana-de-açúcar em sistemas de colheita mecanizada avaliando o efeito da remoção da palhada remanescente em combinação com doses de adubação nitrogenada de 60, 120 e 180 kg ha-1. Utilizou-se o modelo APSIM-Sugar calibrado com base em dois experimentos localizados em Piracicaba, SP, e Salinas, MG, conduzidos com a variedade SP80-1842. Avaliou-se a sensibilidade do modelo aos parâmetros de solo e de variedade, em especial aqueles relacionados à dinâmica da matéria orgânica do solo e do nitrogênio. O modelo mostrou-se capaz de descrever adequadamente o crescimento da cana-de-açúcar nos dois ambientes produtivos. As simulações indicaram que a remoção da palha para utilização na indústria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Palha de cana; Cogeração; Adubação nitrogenada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500001

Análise de risco e otimização de recursos hídricos e retorno financeiro em nível de fazenda
Provedor de dados: 91
Autores: Tavares,Bianca S.; Borges Júnior,João C. F.; Corrêa,Marcus M.; Lima,José R. S.; Dantas Neto,José.
Este trabalho teve como objetivo analisar padrões de cultivo em uma propriedade rural, visando à otimização do uso de recursos hídricos e a maximização do retorno financeiro, para um estudo de caso no Agreste Meridional Pernambucano. O modelo de programação linear com horizonte de planejamento de três anos utilizado, foi implementado na planilha Microsoft® Excel. Este modelo visou à maximização do valor presente líquido total do empreendimento. Para a análise de risco foram utilizadas duas técnicas complementares: a simulação de risco, procedida com o programa @Risk, e a análise de sensibilidade. No primeiro padrão de cultivo, PC1, com restrição hídrica mensal para irrigação de 8.500 m³, o máximo valor presente líquido total, VPLt , foi de R$ 8.771,10 (ha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Método de Monte Carlo; Valor presente líquido.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400002

Biophysical and economic models for assessing impacts of change on grazingland ecosystems
Provedor de dados: 91
Autores: Souza Neto,José de; Conner,James R.; Stuth,Jerry W.
PHYGROW, a hydrologic-based forage simulation model, was parameterized to represent a typical South Texas ranch engaged in the production of cattle and meat goats with an indigenous population of white-tailed deer. Forage production and associated stocking rates for two cattle:goat ratios were simulated with POPMIX for 20 years. Two ten-year weather scenarios, one representing normal conditions (30% drought years) and one representing dryer weather conditions (50% drought years) were analyzed. Management decision rules (ASPC) were developed for the region to produce estimates of annual animal production and operating costs for the enterprises on each of the four scenarios. These performance and cost data were then used as input into FLIPSIM, a firm level...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulation; Model integration; Economic impacts; Grazingland ecosystems; Management strategies.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100025

Viabilidade econômica de sistemas de preparo do solo e métodos de controle de Tiririca em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Arruda,Francineuma P. de; Andrade,Alberício P. de; Beltrão,Napoleão E. de M.; Pereira,Walter E.; Lima,João R. F.
As plantas infestadas são responsáveis por perdas significativas na produção do algodão a nível mundial, cujo controle é difícil e oneroso. Com o objetivo de se estimar custos de produção e analisar economicamente a eficiência da plasticultura e de métodos de controle de ervas daninhas na cultura do algodoeiro herbáceo irrigado e em sequeiro, utilizaram-se dados obtidos de ensaios conduzidos nos municípios de Barbalha e Missão Velha, no Cariri Cearense, determinando-se o custo de produção, a receita líquida, o índice de lucratividade e os indicadores de viabilidade econômica: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Relação Benefício-Custo (B/C). Verificou-se que tanto no cultivo irrigado como no cultivo de sequeiro, o método de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plasticultura; Cyperus rotundus; Custo de produção e lucratividade.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400007

Resíduos de serragem de mármores como corretivo da acidez de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Raymundo,Valério; Neves,Mirna A.; Cardoso,Marcos S. N.; Bregonci,Izaias S.; Lima,Julião S. S.; Fonseca,Arthur B.
O grande volume de resíduos gerados pela indústria de rochas ornamentais e sua composição com elementos essenciais à produção vegetal, indicam possibilidades de aproveitamento como corretivo de acidez de solos. Este estudo teve como objetivo a comparação em relação à capacidade de neutralização de acidez de solo, entre um resíduo de mármore serrado em tear diamantado, outro serrado em tear convencional e um calcário comercial. No experimento utilizaram-se, como substrato, amostras de solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e trÄ™s materiais testados em quatro diferentes níveis (75, 100, 150, 300% e testemunha) de uma recomendação padrão de correção de solo. As unidades experimentais foram acondicionadas em sacos de polietileno...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rochas ornamentais; Calagem; Agrominerais.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100007

Ozonated water in the post-harvest treatment of coffee fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Fernando J. B.; Biaggioni,Marco A. M.; Sperotto,Felipe C. S.; Fujita,Erika; Santos,Paula L.; Silva,Magnun A. P. da.
ABSTRACT Ozone is used in many countries for the treatment of effluents, becoming a viable alternative in sanitation of coffee wastewater. However, the strong ozone oxidation, responsible for its germicidal effect, can also compromise grain and beverage quality. The objective of this study was to evaluate the quality of Arabica coffee in different periods of treatment with ozonated water and its effect after drying. Coffee fruits were subjected to ozonation at regular intervals of 0, 5, 10, 20, and 30 min, with continuous stirring promoted by a recirculating water system at constant rate of 1 ppm of solubilized ozone. The design was completely randomized with five treatments and four replicates. After obtaining the data, the analysis of variance was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Fungi; Ozone; Beverage quality.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900862

Eficiência técnica na suinocultura: efeitos dos gastos com meio ambiente e da renúncia fiscal
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Benedito D.; Maia,João C. de S.; Camilot,Rosalina.
A criação de suínos em escala industrial resulta em intensa produção de dejetos nas propriedades rurais, conseqüências que se manifestam no solo, no ar, na fauna, na flora e no ambiente socioeconômico; neste contexto, externalidades negativas podem interagir com outras variáveis ou ações econômicas representadas, por exemplo, pelos gastos com a conservação do meio ambiente e, em particular, em Mato Grosso, pela participação no Programa Granja de Qualidade, um instrumento estadual de renúncia fiscal. Depois de estimados os índices de eficiência técnica com dados de dez suinoculturas situadas em Mato Grosso a partir de função de produção, cuja variável dependente é representada pela produção de leitões e as independentes, pelo consumo de água, de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Externalidades; Conservação; Política fiscal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200013

Propriedades mecânicas e de fluxo de produtos agroindustriais
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Carlos A. da; Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Diniz,Marineide J.; Silva,Valneide R. da.
No cálculo de estruturas de silos vem-se utilizando, ao longo dos tempos, novas ferramentas e métodos visando à determinação das características dos produtos armazenáveis. Objetivou-se, com a pesquisa, determinar as propriedades mecânicas e de fluxo de produtos granulares como grãos de arroz e milho triturado, com teores de umidade de 10, 12 e 14% e de farinha de mandioca, produto este considerado pulverulento com teores de umidade de 10 e 12%. Para a determinação das propriedades mecânicas foram realizados ensaios de compressão em célula especialmente confeccionada para esta finalidade. Foram utilizadas quatro cargas de compressão (5, 10, 15 e 20 kN). Os ensaios de propriedades de fluxo foram realizados utilizando-se equipamento de cisalhamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Módulo de elasticidade; Coeficiente de Poisson; Compressão.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700016

Caracterização isoenzimática de clones de bananeira nanicão submetidos à salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Ulisses,Cláudia; Camara,Terezinha R.; Willadino,Lilia; Albuquerque,Cynthia C. de; Martins,Luíza S. S.; Freitas,Nara S. A. de.
O presente trabalho teve o objetivo de identificar possíveis variações isoenzimáticas em plantas de bananeira, provenientes de gemas da cultivar nanicão, submetidas à pressão de seleção in vitro, com 80 e 100 mol m-3 de NaCl. Após aclimatadas, as plantas foram transferidas para solo com diferentes níveis de salinidade do extrato de saturação do solo (CEe de 0,2, 7,0 e 14,0 dS m-1) e cultivadas, durante 30 dias, em casa-de-vegetação. Em solo com CEe de 14,0 dS m-1 as plantas não resistiram à salinidade. Dos sistemas isoenzimáticos analisados, apenas o sistema peroxidase apresentou atividade em todas as amostras de tecido foliar analisadas. As plantas regeneradas a partir de gemas submetidas ao estresse salino in vitro, apresentaram bandas anódicas e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp; Isoenzimas; Peroxidase; Variação somaclonal.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200029

Potassium leaching in different soils as a function of irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Mendes,Walter da C.; Alves Júnior,José; Cunha,Paulo C. R. da; Silva,Anderson R. da; Evangelista,Adão W. P.; Casaroli,Derblai.
ABSTRACT Potassium (K) can be easily lost by the leaching process. The objective of this study was to quantify K leaching in clayey and sandy soils under increasing irrigation depths. The experiment was conducted in 2014, in a protected environment, after extraction of undisturbed soil columns, with diameter of 144 mm and height of 300 mm. The columns were arranged in a randomized complete block in a factorial design with three replicates, corresponding to eight treatments: two soil types and four water depths, equivalent to 50, 100, 150 and 200% of the amount of water necessary to bring the soil moisture to field capacity. Potassium chloride, with 58% of K2O, was used as K source. Water replacement in the columns was performed every three days, for a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilization; Soil texture; Nutrient loss; Water management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100972

Qualidade de mudas clonais de Eucalyptus urophylla x E. grandis em função do substrato
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Richardson B. G. da; Simões,Danilo; Silva,Magali R. da.
Considerando a crescente demanda por mudas florestais e a escassez de matérias-primas dos substratos utilizados para o crescimento das plantas, faz-se necessário avaliar novos componentes e formulações que assegurem a qualidade das mudas. Nesse experimento foram estudados o desenvolvimento e a qualidade de mudas clonais de Eucalyptus urophylla x E. grandis, provenientes de miniestacas, em função de nove composições de substrato produzidos a partir de vermiculita granulometria fina, casca de arroz carbonizada e fibra de coco em tubetes de 50 mL. Foram avaliados as propriedades físicas dos substratos, o desenvolvimento morfológico e a qualidade do sistema radicular das mudas, aos 90 dias após o estaqueamento. Os substratos com maior porosidade total promovem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema radicular; Fibra de coco; Eucalipto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300010

Estudo de alguns cenários climáticos para o Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,David N. dos; Silva,Vicente de P. R. da; Sousa,Francisco de A. S.; Silva,Roberta A. e.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar as condições climáticas atuais da região Nordeste do Brasil e elaborar os cenários climáticos para os anos de 2050 e 2100. Utilizaram-se as séries temporais da temperatura do ar média correspondentes ao período de 1961 a 2007, e as médias climatológicas de precipitação pluvial de 89 localidades no Nordeste do Brasil. O teste não-paramétrico de Mann-Kendall foi empregado para avaliar o nível de significância das tendências das séries temporais da temperatura do ar média e o "software" SEVAP, para obtenção da evapotranspiração potencial anual e dos índices de aridez, umidade e hídrico. Os resultados obtidos indicam tendências crescentes nas séries temporais de temperatura do ar, estatisticamente significativas pelo teste de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração potencial; Índice de aridez; Teste de Mann-Kendall.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500006

Produção de mudas de mamoeiro irrigadas com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Brito,Marcos E. B.; Melo,Alberto S. de; Antônio Neto,Pedro; Fernandes,Pedro D.; Ferreira,Ilkelan B.
Diante da relevância socioeconômica e alimentar do mamoeiro para a região nordeste, onde naturalmente ocorrem águas com teores elevados de sais, notadamente no Semiárido, objetivou-se avaliar a emergência de plantas e o crescimento de duas cultivares de mamoeiro irrigadas com águas salinas. O experimento foi realizado em casa de vegetação do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, da Universidade Federal de Campina Grande (CCTA-UFCG), Campus Pombal, PB, no período de maio a julho de 2011, usando-se um delineamento experimental de blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 4 x 2, constituídos de quatro níveis de salinidade da água (1,2; 2,4; 3,6 e 4,8 dS m-1) além de duas cultivares de mamoeiro (Sunrise Solo e Tainung-1)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L.; Crescimento; Estresse.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000004

Mapeamento do potencial de erosão laminar na bacia do rio Japaratuba, SE, via SIG
Provedor de dados: 91
Autores: Aragão,Ricardo de; Almeida,José A. P. de; Figueiredo,Eduardo E. de; Srinivasan,Vajapeyam S.
A erosão do solo é a principal causa do empobrecimento precoce de terras produtivas e dentre as suas formas está a erosão laminar. Esta se caracteriza não apenas pela remoção de uma camada relativamente uniforme da superfície, mas também por seus nutrientes, sendo intensificada, portanto, pelas ações antrópicas. Para evitar ou reduzir seus impactos, fazem-se necessárias diretrizes para a adequação do uso e da ocupação às condições de cobertura vegetal, tipo de solo e topografia, através de mapas do potencial erosivo laminar da região de interesse, obtidos via sistemas de informações geográficas (SIG). Neste trabalho foi desenvolvido o mapeamento do potencial erosivo laminar da bacia do rio Japaratuba, SE (1685 km²); trata-se de uma região sujeita a intensa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo; Impactos antrópicos; Perda de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700012

Conformidade dos comandos de operação de tratores agrícolas nacionais com a norma NBR ISO 4253
Provedor de dados: 91
Autores: Rozin,Dinorvan; Schlosser,José F.; Werner,Valmir; Perin,Gismael F.; Santos,Paula M. dos.
Objetivou-se, neste trabalho comparar a localização dos comandos de operação em tratores agrícolas em relação ao Ponto Índice do Assento (SIP) com as recomendações da norma NBR ISO 4253 - Acomodação do assento do operador. Fizeram parte desta análise tratores agrícolas novos, de fabricação brasileira de todas as marcas comerciais presentes no País. O pedal de embreagem foi o comando que melhor atendeu à norma NBR ISO 4253 (51,4%), seguido dos pedais de freio (48,2%) e do pedal de acelerador (14,3%). Apenas 23,1% dos postos de operação amostrados atenderam à referida norma, considerando a localização do centro do volante de direção dentro dos limites da área ótima especificada pela mesma. A melhor conformidade com a NBR ISO 4253 foi encontrada no posto de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Posto de operação; Segurança; SIP.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900015

Modelagem das perdas de água por evaporação e arraste de sprays de placa oscilante
Provedor de dados: 91
Autores: Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.; Silva,João J. da; Sant’Ana,José A. do V; Beskow,Samuel; Nörenberg,Bernardo G.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Ensaios de campo; Deriva.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800719

Avaliação do desempenho de semeadoras manuais
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Menegatti,Leonardo A. A.; Gimenez,Leandro M.
Um grande número de pequenas propriedades rurais no Brasil utiliza semeadoras manuais para a operação de semeadura. O fator limitante para a utilização de tratores e equipamentos de maior rendimento nessas condições são terrenos pedregosos ou declivosos e disponibilidade de capital. As semeadoras manuais existentes no mercado mantêm o mesmo princípio desde o início de sua utilização e não sofreram grandes melhorias. Neste trabalho avaliaram-se semeadoras existentes no mercado, classificando-as quanto à regularidade de vazão dos seus mecanismos dosadores. Para a avaliação estabeleceu-se, como meta, a vazão de duas sementes por ciclo. Algumas semeadoras resultaram em baixo desvio-padrão e média próximo de duas sementes por ciclo, enquanto outras apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora manual; Agricultura familiar; Semeadura em covas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200027

Substratos e tempo de renovação da água residuária no crescimento do girassol ornamental em sistema semi-hidroponia
Provedor de dados: 91
Autores: Santos Júnior,José A.; Gheyi,Hans R.; Dias,Nildo da S.; Medeiros,Salomão de S.; Filho,Doroteu H. G.
O aproveitamento do potencial hídrico e nutricional da água residuária é uma alternativa viável para incrementar a oferta de água, principalmente em regiões semiáridas. Dentro desta lógica, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento do crescimento de plantas de girassol (Helianthus annuus L.) cv. Embrapa 122-V2000 para fins ornamentais, cultivadas em sistema semi-hidropônico utilizando-se diferentes substratos e água residuária em lugar da solução nutritiva. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado, analisado em esquema fatorial 4 x 3, com três repetições, totalizando 36 unidades experimentais. Testaram-se quatro intervalos de tempo de renovação/substituição da água residuária (diariamente, a cada dois, três e quatro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Semiárido brasileiro; Floricultura.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800002

Potassium estimation in the soil solution based on electrical conductivity and soil water content
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Neto,Torquato M. de; Coelho,Eugênio F.; Santana,José A. do V.; Santana Júnior,Edvaldo B.; Alves,Márcio da S.
The objective of this work was to evaluate and to validate models for estimating potassium in the soil solution as a function of bulk electrical conductivity (ECw), soil water content (q) and a soil solution electrical conductivity (ECss). Treatments consisted of using three concentrations of injecting solution of potassium chloride (1.0, 2.5 and 4.0 g L-1) which were applied by two trickle irrigation systems (microsprinkler and drip) during the first cycle of the banana crop cv. Terra Maranhão. Results showed that it is feasible to estimate potassium concentration in the soil solution from data of ECss and q obtained by time domain reflectometry (TDR) using an equation that combined a linear and a potential model. The estimated values of potassium...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Trickle irrigation; Fertirrigation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600005

Soybean nutritional status and seed physiological quality with swine wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Passarin,Olga M.; Sampaio,Silvio C.; Rosa,Danielle M.; Reis,Ralpho R. dos; Correa,Marcus M.
ABSTRACT Swine wastewater application is a practice that can become viable in agriculture, for minimizing fertilization costs and improving soil conditions. Therefore, it is essential to establish criteria that define appropriate application doses from the agronomic and environmental perspectives. The objective of this study was to evaluate the effects of swine wastewater doses associated with mineral fertilization on soybean nutritional status and physiological quality of seed. The experiment was conducted in the agricultural year of 2010/2011, using twenty-four drainage lysimeters in randomized block design in 4 x 2 factorial scheme, with four swine wastewater doses (0, 100, 200 and 300 m3 ha-1) applied before sowing, associated with presence and absence...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mineral fertilization; Swine waste; Water reuse.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100016

Equipamentos de pulverização aérea e taxas de aplicação de fungicida na cultura do arroz irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Bayer,Tânia; Costa,Ivan F. D; Lenz,Giuvan; Zemolin,Carla; Marques,Leandro N; Stefanelo,Maurício S.
O controle eficiente de doenças na cultura do arroz irrigado depende da seleção correta do equipamento, da taxa de aplicação e da indicação certa do produto químico. O objetivo deste trabalho foi verificar a deposição de gotas na cultura do arroz comparando-se bicos hidráulicos no sistema convencional, eletrostático e atomizador rotativo de disco, em diferentes taxas de aplicação por via aérea; para tanto, foram estudadas a densidade e a penetração de gotas nos estratos médio e inferior, produtividade e rendimento de engenho do arroz. Os tratamentos avaliados foram: bico hidráulico 20 e 30 L ha-1, eletrostático 5 e 10 L ha-1 e atomizador rotativo de disco 6, 10 e 15 L ha-1. Não foram verificadas diferenças de produtividade e os equipamentos bico hidráulico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bico hidráulico; Atomizador de disco; Sistema eletrostático; Aplicação aérea.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200007

Planejamento agrícola e implantação de sistema de cultivo de cana-de-açúcar com auxílio de técnicas geoestatísticas
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Milton C. C.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.; Souza,Zigomar M. de; Montanari,Rafael.
A posição de importância ocupada pela cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) no agronegócio brasileiro justifica o uso de técnicas que propiciem a implantação de um sistema avançado de cultivo, a partir do conhecimento da variabilidade espacial dos atributos do solo. O objetivo deste trabalho foi realizar o planejamento agrícola e a implantação de um sistema de cultivo da gramínea, com o auxílio de técnicas geoestatísticas, na região de Pereira Barreto, SP. Para o mapeamento de uma área de 505 ha utilizando-se equipamento de sistema de posicionamento global (GPS) elaborou-se, em seguida, o Modelo Digital de Elevação (MDE); depois coletaram-se amostras de solo na profundidade de 0-0,25 m, a cada 7 ha, para caracterização química e granulométrica. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos do solo; Zonas de manejo específico; Krigagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300011

Organic residues on rooting and yield of sugarcane in Typic Quartzipsamments soil
Provedor de dados: 91
Autores: Pina,José C.; Bono,José A. M.; Oliveira,Ademir K. M. de; Rufino,Rodrigo dos S.; Amorim,Diogo O.
The use of renewable residues as a source of nutrients, associated with chemical input, can provide better efficiency, greater amount of nutrients available to the plant and reduce its application. The objective of this study was to evaluate the influence of different organic residues associated with chemical fertilizer (NPK) on sugarcane rooting and yield. The experiment was conducted in a Typic Quartzipsamments soil, located in Campo Grande-MS, Brazil, from October 2010 to September 2013. The plots were 4 x 5 m (20 m2), set in a randomized block design with four replicates. The treatments consisted of poultry litter (10 t ha-1), filter cake (10 t ha-1), vermicompost (10 t ha-1) and vinasse (300 m3 ha-1), all associated with basic NPK fertilizer, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Sustainability; Renewable residues; Yield.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700650

Variabilidade espacial de atributos físicos do solo associados ao uso e ocupação da paisagem
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Natalino M.; Faria,Manoel A. de; Silva,Antônio M. da; Mello,Carlos R. de; Viola,Marcelo R.
O presente trabalho teve-se como objetivo diagnosticar o uso atual das terras e suas implicações na variabilidade espacial dos atributos físicos densidade do solo (Ds), matéria orgânica (MO), frações texturais (areia, silte e argila) e argila dispersa em água (ADA), na bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela, Região Alto Rio Grande, MG, através de técnicas de geoestatística, com a finalidade de observar padrões de ocorrência desses atributos na paisagem. Coletaram-se amostras de solo na camada de 0 a 0,15 m em malha, com intervalos regulares de 240 x 240 m (macroescala) e de 60 x 60 m (microescala), totalizando 165 pontos. A Ds apresentou-se com valores na faixa de 1,05 a 1,15 g cm-3 acima, portando, do valor característico para Latossolos (0,95 g cm-3),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Krigagem; Uso e ocupação do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400013

Comportamento suíno influenciado por dois modelos de maternidade
Provedor de dados: 91
Autores: Sabino,Luana A.; Sousa Júnior,Vilmar R. de; Abreu,Paulo G. de; Abreu,Valéria M. N.; Lopes,Letícia dos S.; Coldebella,Arlei.
Neste estudo foram avaliados dois modelos de maternidade. O modelo um (MOD 1) era formado por duas salas similares, cada sala composta de oito celas parideiras individuais. O escamoteador era de alvenaria com tampa de madeira e aquecimento no piso, por resistência elétrica. A sala do modelo dois (MOD 2), continha 20 celas parideiras individuais, dentre as quais foram avaliadas apenas 16. Os escamoteadores eram de madeira com aquecimento por lâmpada incandescente de 60 W. Foram avaliadas as condições de ambiente das salas e do interior dos escamoteadores. O comportamento dos leitões foi avaliado no ambiente das salas e nos escamoteadores. O ambiente mais favorável para os leitões foi no MOD 1 com o maior percentual de valores de temperatura e umidade dentro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente; Escamoteador; Leitão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200015

Desenvolvimento e avaliação de um protótipo de cortador de base para colhedoras de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Volpato,Carlos E. S.; Braunbeck,Oscar A.; Oliveira,Carlos A. A. de.
Um protótipo de cortador de base para o seguimento pantográfico do perfil em colhedoras de cana-de-açúcar, foi projetado e construído e seu desempenho de flutuação foi avaliado em função da força normal de reação do perfil (F N). O trabalho foi conduzido em uma caixa de solo, o protótipo montado sobre um carro porta-ferramentas e submetido a ensaios nos quais variaram três tipos de perfil: senoidal, rampa ascendente e rampa descendente, duas amplitudes do perfil, 0,025 e 0,05 m e cinco velocidades de deslocamento: 0,69, 1,12, 1,48, 1,82 e 2,12 m s-1. Os melhores resultados foram verificados para os perfis em rampa, tanto ascendente quanto descendente, independentemente da amplitude do perfil e da velocidade de deslocamento e, também, para perfil senoidal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Colhedora; Cortador de base; Seguimento pantográfico.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200026

Soil resistance to penetration in cotton rows and interrows
Provedor de dados: 91
Autores: Baio,Fábio H. R.; Scarpin,Igor M.; Roque,Cassiano G.; Neves,Danilo C.
ABSTRACT The soil physical quality is one of the most determinant factors for the development of any crop. This study aimed to assess the sample representativeness in soil resistance to penetration mappings taken in rows and interrows of the cotton crop, under two soil moisture conditions. Thirty control points were sampled in a cotton field of 91 ha. Soil resistance to penetration and soil moisture were measured at these georeferenced points. Regardless of soil moisture, the sampling position of soil resistance to penetration is indifferent (row, interrow, or in both positions) when the analysed depth is greater than 0.20 m in the cotton crop. The decrease of soil moisture causes the increment of soil resistance to penetration, regardless of the sampling...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cone index; Penetrometer; Soil compaction.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600433

Physiological quality of soybean seeds artificially cooled and stored in different packages
Provedor de dados: 91
Autores: Virgolino,Zirvaldo Z.; Resende,Osvaldo; Gonçalves,Douglas N.; Marçal,Kaique A. F.; Sales,Juliana de F.
ABSTRACT The aeration of seeds with artificially cooled air and their storage in big-bag packages aim to lengthen the shelf life while maintaining the quality. Thus, the objective was to study the effects of cooling before storage on germination and vigor of soybean seeds stored in trifoliate kraft paper bag and big bag in non-air-conditioned environment. Seeds of soybean cultivar NA 7337 RR were mechanically harvested in March 2013, holding an average moisture content of 18% w.b. In June, 16,000 kg of seeds were processed and cooled to 18 °C. Equal amount of non-cooled seeds was used as a control. Equally divided in kraft paper and in big bags, and combining cooling and packaging, the seeds were stored for three months and analyzed for moisture content,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Storage; Temperature; Moisture contente; Vigor; Germination.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500473

Estudo exploratório do uso da vinhaça ao longo do tempo: II. Características da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Paulino,Janaina; Zolin,Cornélio A.; Bertonha,Altair; Freitas,Paulo S. L.; Folegatti,Marcos V.
O presente trabalho foi realizado em Cidade Gaúcha, PR, e teve como objetivo avaliar a resistência mecânica do solo, compactação, níveis de cálcio, magnésio e potássio, além da saturação de bases no solo e a densidade de raízes de cana-de-açúcar fertirrigados com vinhaça durante 1, 2, 3, 4, 12 e 20 anos e em uma área que não recebeu aplicação. A compactação foi avaliada com um penetrômetro de cone até 0,50 m de profundidade; a cada 0,02 m as análises químicas foram realizadas em amostras de solo coletadas entre 0 e 0,20 e 0,20 e 0,40 m de profundidade e a densidade de raízes avaliada com a pesagem de massa seca das raízes extraídas de monólitos de solos retirados a cada 0,10 m de profundidade, até 0,50 m. A maior resistência mecânica do solo ocorreu na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicação de vinhaça; Produtividade; Resistência mecânica do solo; Enraizamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300004

RECICLAGEM DE REJEITOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA USO EM ARGAMASSAS DE BAIXO CUSTO
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Luciana Viana; Pereira,Ana Silvia Gomes; Neves,Gelmires de Araújo; Ferreira,Heber Carlos.
RESUMO Com o objetivo de se obter aglomerantes pozolânicos a partir da reciclagem de rejeitos da construção civil, foram estudadas duas amostras de entulho, uma de resíduo de cerâmica vermelha e uma pozolana artificial, e duas amostras de cal. As amostras foram caracterizadas através de análise química, análise térmica diferencial, difração de raios-X, área específica e determinação da atividade pozolânica. As amostras de entulho e resíduo cerâmico foram moídas em moinho de bolas por 90 min e a de pozolana artificial em moinho de discos. Foram preparadas argamassas alternativas, no traço 1:3 e, como aglomerante, cal pozolânica, em composições 30-70%, 40-60% e 50-50% de cal e pozolana. Os corpos de prova foram curados por períodos de 7, 28 e 60 dias e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Entulhos; Meio ambiente; Argamassa alternativa.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200222

Metodologia para estruturação de cadeias de suprimentos no agronegócio: um estudo exploratório
Provedor de dados: 91
Autores: Furlanetto,Egidio L.; Cândido,Gesinaldo A.
O sucesso do agronegócio está fortemente ligado ao grau de articulação de seus diferentes elos e, conseqüentemente, da eficiência de seus mecanismos de coordenação em responderem às imposições do mercado, sendo fundamental que suas cadeias sejam estruturadas e coordenadas sob esta ótica. Objetivando contribuir com o tema, o presente trabalho apresenta uma metodologia voltada à estruturação de cadeias de suprimentos do agronegócio, a qual é fruto de três estudos de caso, realizados em diferentes formas de estruturação e coordenação dos sistemas de produção do agronegócio: uma cooperativa agrícola, uma integradora de frangos e a cadeia de suprimentos de carne bovina de uma rede de supermercados. Procurou-se, neste estudo, analisar o processo de estruturação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cadeia produtiva; Gestão; Suprimentos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300034

Variação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água em um sistema de irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. da S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.
O presente trabalho teve como objetivo pesquisar, uma fonte hídrica superficial utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento, com o fim de se analisar a variação temporal, durante um ano, dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da sua água e que causam problemas de entupimento nos emissores: sólidos suspensos, turbidez, pH, ferro, sulfetos, condutividade elétrica, sólidos dissolvidos, dureza, índice de Langelier, algas e bactérias Os critérios para avaliação das impurezas presentes na água de irrigação se basearam em estudos realizados por Bucks &amp;amp; Nakayama (1986), no sentido de dar uma orientação de caracter quantitativo que propuseram uma classificação da água, indicando critérios para avaliação do risco de entupimento dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de langelier; Qualidade de água; Entupimento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300001

Doses of NPK formulations combined with humic substance at sowing in barley cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Szeuczuk,Kathia; Mendes,Marcelo C.; Stadler,Alan J.; Pagliosa,Eduardo S.; Schroeder,Bruno; Muller,Marcelo M. L.
ABSTRACT This study aimed to evaluate NPK formulations used in fertilization at sowing associated with and without humic substances (HS) in terms of the agronomic characteristics and grain quality for malt from the barley cultivars BRS Brau and BRS Elis, focusing on the agricultural years 2015 and 2016 in Guarapuava, PR. The experimental design was a randomized block, in a factorial 5 x 2 format, with five fertilizations: 0 kg ha-1 (control); 100 kg ha-1 of NPK; 100 kg ha-1 NPK + HS; 250 kg ha-1 of NPK; and 250 kg ha-1 NPK + HS, using two barley cultivars, BRS Brau and BRS Elis, replicated four times. The variables evaluated were hectoliter weight, grain yield, malt quality by means of sort 1, 2 and 3, and the protein percentage. The data evaluated were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hordeum vulgare; NPK fertilization; Agronomic characteristics; Malt quality.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000683

Tolerância ao déficit hídrico em genótipos de feijão-caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Sebastião P. do; Bastos,Edson A.; Araújo,Eugênio C. E.; Freire Filho,Francisco R.; Silva,Everaldo M. da.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito do déficit hídrico sobre as características fisiológicas e produtivas do feijão-caupi e selecionar genótipos tolerantes à seca. Avaliaram-se a condutância estomática, o potencial hídrico foliar, a temperatura das folhas e a produtividade de grãos de 20 genótipos de feijão-caupi nas condições de solo e clima de Teresina, Piauí, no ano de 2008 e se conduziram dois experimentos em delineamento de blocos ao acaso com 20 tratamentos e quatro repetições, um sob déficit hídrico durante a fase reprodutiva e outro sob irrigação plena, para fins de comparação. O déficit hídrico, que foi obtido aplicando-se aproximadamente metade da lâmina requerida pelo feijão-caupi, reduziu em 72% a condutância estomática, 62% o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata(L.) Walp.; Potencial de água na folha; Condutância estomática; Temperatura foliar.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800013

Cultivo do pimentão em condições protegidas sob diferentes doses de nitrogênio via fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Jucilene S.; Andrade,Alberício P. de; Ramalho,Cícera I.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Com o objetivo de avaliar o efeito de doses de nitrogênio aplicadas via fertirrigação sobre o rendimento do pimentão cultivado em ambiente protegido, conduziu-se este trabalho no Centro de Ciências Agrárias-UFPB, consistindo de cinco tratamentos (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 de N) e 4 repetições. Avaliou-se o rendimento de frutos total, comercial e não-comercial e se determinou a relação entre a área foliar (AF) e o índice de área foliar (IAF) com o rendimento. Todas as doses de nitrogênio influenciaram, linear e positivamente, os rendimentos de frutos total e comercial e, de forma quadrática, o rendimento de frutos não-comercial. A acumulação térmica do pimentão para se atingir a fase de maior rendimento foi de 1,668 ºC e, para que completasse todo o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum; Nutrição de plantas; Ambiente protegido.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500008

Water sorption kinetics of damaged beans: GAB model
Provedor de dados: 91
Autores: Baptestini,Fernanda M.; Corrêa,Paulo C.; Vanegas,Jaime D. B.; Leite,Rafael; Botelho,Fernando M.; Campos,Renata C.
ABSTRACT The objective of this study was to model the water sorption kinetics of damaged beans. Grains with initial moisture content of 53.85%, dry basis (d.b.), were used. One portion of the grains was used to obtain desorption isotherms, while the other was subjected to drying until the moisture content of 5.26% (d.b.), so that it was subjected to the adsorption. For the induction of damage, a Stein Breakage Tester was used. To obtain the equilibrium moisture content, grains were placed in a climatic chamber at 20, 30, 40 and 50 ± 1 °C combined with relative humidity of 30, 40, 50, 70 and 90 ± 3%. The GAB model fitted well to the equilibrium moisture experimental data of damaged grains and control. With increasing temperature, the monolayer moisture...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hysteresis; Adsorption; Desorption; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800550

Yield of onion in soil with cattle manure and nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Belem,Aline B.; Oliveira,Ademar P. de; Guimarães,Luciana M.; Chaves,Josyelem T. L.; Bertino,Antonio M. P.
ABSTRACT Onion is the third vegetable crop in economic importance for Brazil, only behind potato and tomato, and responds with increased production to the use of organic and mineral fertilizers. The objective of this study was to evaluate the effect of doses of cattle manure and nitrogen (N) on onion growth and yield. The experimental design used was randomized blocks, in 6 x 2 factorial scheme, corresponding to six doses of cattle manure (0; 10; 20; 30; 40 and 50 t ha-1), in the presence and absence of N, with four repetitions. The variables studied were: shoot fresh and dry masses, total and marketable bulb yields, percentage of bulbs classified and leaf N content. There was an interactive effect (p ≤ 0.05) of cattle manure and N doses on shoot fresh and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Organic fertilization; Mineral fertilization.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300149

Análise produtiva e econômica do pimentão-vermelho irrigado com diferentes lâminas, cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Aquino,Reinaldo F.; Freitas,Wellington A. de; Oliveira,Eduardo C.
O manejo da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das culturas mas, também, por minimizar os problemas de doenças, lixiviação de nutrientes e gastos com consumo de água e energia. Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produção do pimentão-vermelho em função de lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em ambiente protegido, com delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e quatro repetições. Os resultados permitiram concluir que o número de frutos por planta, o peso médio dos frutos e, consequentemente, a produção por planta, foram afetados pelos níveis de reposição de água no solo. A máxima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Função de produção; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600005

Formation of ‘Crioula’ guava rootstock under saline water irrigation and nitrogen doses
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Leandro de P.; Nobre,Reginaldo G.; Silva,Evandro M. da; Lima,Geovani S. de; Pinheiro,Francisco W. A.; Almeida,Luana L. de S.
ABSTRACT The objective of this research was to evaluate the growth and formation of fresh and dry weight of ‘Crioula’ guava rootstock irrigated with waters of different saline levels and nitrogen (N) doses, in an experiment conducted in plastic tubes under greenhouse conditions. The experimental design was randomized blocks, in a 5 x 4 factorial scheme with four replicates, and the treatments consisted of five levels of water electrical conductivity - ECw (0.3, 1.1, 1.9, 2.7 and 3.5 dS m-1) and four N doses (70, 100, 130 and 160% of the N dose recommended for the cultivation of guava seedlings, cv. ‘Paluma’). The dose referring to 100% corresponds to 773 mg of N dm-3. The highest growth of ‘Crioula’ guava rootstock was obtained with ECw of 0.3 dS m-1 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Water electrical conductivity; Nitrogen.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800739

Avaliação da qualidade nutricional de composto orgânico produzido com resíduos de fumo
Provedor de dados: 91
Autores: Primo,Dário C.; Fadigas,Francisco de S.; Carvalho,José C. R.; Schmidt,Carlos D. S.; Borges Filho,Antonio C. S.
O aproveitamento de resíduos agroindustriais na forma de composto orgânico, pode resultar em maior sustentabilidade para sistemas agrícolas. Propôs-se, neste trabalho, analisar a qualidade final do composto orgânico em relação à composição em nutrientes e à presença de substâncias toxocologicamente ativas. Avaliaram-se as combinações de talo de fumo triturado, esterco e rúmen bovino (TF+EB+RB), talos de fumo, esterco bovino e Microsept-Pó (TF+EB+MP) e talos de fumo mais esterco bovino (TF+EB). Amostras médias de cada composto foram analisadas para determinação da concentração em macro e micronutrientes, aos 60 e 120 dias e, para verificar a concentração de nicotina e a presença ou não de resíduos agrotóxicos na matéria-prima (TF) nos compostos obtidos aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise química; Potencial nutricional; Nicotiana tabacum L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700009

Effects of water salinity and organomineral fertilization on leaf composition and production in Passiflora edulis
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,José T. A.; Nunes,Járisson C.; Cavalcante,Lourival F.; Nunes,Juliete A. da S.; Pereira,Walter E.; Freire,José L. de O.
ABSTRACT An experiment was undertaken in Remígio County, Paraíba State, Brazil, from July 2013 to May 2014, in order to evaluate the effects of saline water irrigation, bovine biofertilizer, and potassium type on soil salinity, leaf macronutrient composition, and production of yellow passion fruit cv. BRS Gigante Amarelo. Treatments were distributed in randomized blocks, arranged in a 2 × 2 × 2 factorial design, with reference to electrical conductivity of the water (0.35 and 4.00 dS m-1), soil with and without bovine biofertilizer, and application of potassium chloride as a conventional treatment (KCl) and in an organic polymer-coated form, supplied monthly. Bovine biofertilizer was diluted in non-saline water (proportion, 50%) and applied via water at a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Yellow passion fruit; Bovine biofertilizer; Salinity.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800535

Utilização de imagens TM/LANDSAT-5 como ferramenta no mapeamento de solos
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Zuleide M. C.; Ribeiro,Mateus R.; Lima,Alexandre T. de O.
Imagens orbitais TM/LANDSAT-5 foram tratadas por técnicas de processamento digital, com o objetivo de se testar a viabilidade da utilização desta técnica em mapeamento de solos. A área estudada, parte da bacia do Rio Brígida, no sertão do Estado de Pernambuco, está delimitada pelas coordenadas UTM 428.000 a 420.000 mE, e 9.074.000 a 9.062.000 mN, totalizando 96 km². Usando-se a transformação RGB das imagens do visível e do infravermelho, e a aplicação dos principais componentes associada a técnicas de realce pelos programas WFM e Álgebra do ERDAS, versão 7.4, juntamente com informações de campo, verificou-se bom desempenho do tratamento digital na delimitação dos contornos das unidades de mapeamento e na individualização de alguns desses solos. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Levantamento de solo; TM/LANDSAT-5; Tratamento de imagem; ERDAS.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300010

MODIFICAÇÕES NA ESTABILIDADE DE AGREGADOS NO SOLO DECORRENTES DA INTRODUÇÃO DE PASTAGENS EM ÁREAS DE CERRADO E FLORESTA AMAZÔNICA
Provedor de dados: 91
Autores: Longo,Regina Márcia; Espíndola,Carlos Roberto; Ribeiro,Admilson Írio.
RESUMO Com o presente trabalho objetivou-se avaliar os impactos decorrentes da remoção das coberturas originais e seu posterior uso agrícola tomando-se, para tanto, duas distintas condições fisiográficas brasileiras - cerrado e floresta amazônica, tendo como atributos primordiais de análise as modificações da estrutura/agregação dos solos. As áreas selecionadas para as investigações foram Porto Velho, RO (floresta) e Senador Canedo, GO (cerrado) de ocorrência de Latossolos argilosos, cujas amostras foram coletadas ao longo de transeções contendo 24 pontos (pequenas trincheiras de 60 cm de profundidade), 12 sob vegetação natural (floresta e cerrado) e 12 sob pastagem plantada, em cada uma das áreas de estudo; em seguida, estas foram analisadas quanto à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agregação; Pastagem; Floresta amazônica; Cerrado.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300276

Influência da utilização e do tipo de amortecedores de ricochete em ensaios de aplicadores a lanço
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José Paulo; Mazzotti,Henrique Costabile.
O ensaio de uniformidade de distribuição de aplicadores a lanço demanda tempo, seja na coleta, seja na análise dos resultados. As normas que padronizam ensaio relatam a necessidade do uso de anteparos sob os coletores para evitar o ricochete de partículas, sem os quais pode comprometer os resultados. A limitação de seu uso é a sua pouca praticidade quando se realizam os ensaios. Este trabalho objetivou avaliar a necessidade ou não da utilização desses dispositivos, além da influência de diferentes tipos de cobertura, auxiliando na definição de uma metodologia mais adequada a esse tipo de ensaio. O estudo foi conduzido em campo, explorando-se especificamente a aplicação de calcário e uréia. Utilizaram-se, nos ensaios, coletores de plástico obtidos por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicador a lanço; Ricochete de partículas; Ensaio de distribuição tranversal.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200025

Tempo de uso em pastagens e volume dos macroporos do solo na Amazônia Central
Provedor de dados: 91
Autores: Tarrá,Ivan L. C.; Luizão,Flávio de J.; Wandelli,Elisa V.; Teixeira,Wenceslau G.; Morais,Wellington J.; Castro,José G. D.
A qualidade do solo em funcionamento através do tempo no interior dos agroecossistemas é um aspecto indispensável para melhorar a sustentabilidade de uso do solo nas regiões tropicais. Neste cenário, quantificar os efeitos do tempo de uso em pastagens sobre os diferentes componentes do solo (macroporos), é importante para determinar os planos de manejo e recuperação mais adequados para essas áreas. Neste estudo se avaliou o efeito do tempo de uso em pastagem (4, 5, e 8 anos) sobre o volume dos macroporos após dez anos de abandono e nove de recuperação mediante sistemas de capoeiras e agroflorestais. O volume dos macroporos foi medido em três profundidades (0-5; 5-10 e 10-15 cm) em cilindros de aço com 100 cm³. O volume dos macroporos do solo diminuiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagens degradadas; Recuperação; Pecuária.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600015

Índices morfofisiológicos e de produção de alface sob estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Viana,Sergio B. A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Soares,Frederico A. L.; Carneiro,Paulo T.
No Nordeste brasileiro, a alface é uma importante olerícola cultivada sob condições de irrigação em que são utilizadas águas de qualidade variada; uma das características da região é a variação espacial e temporal da qualidade dos recursos hídricos. Mesmo assim, são escassos os trabalhos referentes aos efeitos da salinidade na formação de mudas e seu reflexo sobre a produção. Neste trabalho estudaram-se os efeitos de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa: 0,3, 1,0, 1,7, 2,4 e 3,1 dS m-1), em relação aos índices morfofisiológicos da alface 'Elba', a partir de mudas produzidas com águas de 0,3 e 3,1 dS m-1. Não houve efeito interativo entre os fatores estudados. O índice raiz/parte-aérea e a taxa de crescimento absoluto, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Condutividade elétrica; Balanço iônico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100004

Cana-de-açúcar fertirrigada com vinhaça e adubos minerais via irrigação por gotejamento subsuperficial: ciclo da cana-planta
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Eduardo A. A.; Arruda,Flavio B.; Pires,Regina C. M.; Silva,Tonny J. A. da; Sakai,Emilio.
O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da irrigação, a aplicação de vinhaça e fertirrigação mineral via irrigação por gotejamento enterrado nos valores biométricos na fase de maturação, produção de colmos, qualidade do caldo da cana-de-açúcar e rendimento de açúcar teórico recuperável. O experimento foi instalado em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram: adubação mineral sem irrigação; irrigação e fertirrigação de NPK com adubos minerais; irrigação e fertirrigação com vinhaça, suprindo o K e complementação do NP com adubos minerais, além de irrigação e fertirrigação com vinhaça, suprindo o NK e complementação do P com adubos minerais. O sistema de irrigação utilizado foi o gotejamento subsuperficial. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de colmos; Qualidade do caldo; Rendimento de açúcar; Saccharum officinarum L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900005

Growth, tolerance and zinc accumulation in Senna multijuga and Erythrina crista-galli seedlings
Provedor de dados: 91
Autores: Scheid,Douglas L.; Marco,Rudinei D.; Grolli,André L.; Silva,Rodrigo F. da; Da Ros,Clovis O.; Andreazza,Robson.
ABSTRACT Zinc (Zn) is a micronutrient that is reaching toxic levels in the soil, with the intensification of agricultural and industrial activities. The objective of this study was to evaluate the growth, accumulation and tolerance of Erythrina crista-galli and Senna multijuga seedlings in soil with addition of increasing Zn levels. The study was conducted in a greenhouse for 120 days, using a completely randomized design in a 2 x 6 factorial arrangement, corresponding to two tree species (S. multijuga and E. crista-galli) and six doses of zinc in the soil (0, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg kg-1) with six replicates. E. crista-galli and S. multijuga seedlings decreased root and shoot dry weight with increasing Zn doses. E. crista-galli and S. multijuga...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Native woody species; Heavy metal; Soil contamination; Phytostabilization.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700465

Microstructure and flow properties of lyophilized mango pulp with maltodextrin
Provedor de dados: 91
Autores: Afonso,Marcos R. A.; Rodrigues,Brena K. M.; Costa,José M. C. da; Rybka,Ana C. P.; Wurlitzer,Nedio J.
ABSTRACT The present study had as objective to determine the flow properties and behavior of lyophilized mango pulp powder as a function of different concentrations of maltodextrin. In the samples of the powders contain 5, 10 and 15% of maltodextrin the angle of effective internal friction, wall friction angle, flow index and bulk density were determined. The microstructure was evaluated by scanning electron microscopy. The freeze-dried samples are characterized as having an amorphous structure, and the drying aid used modified the surface of the particles. The flow index was 3.19, 4.28 and 4.53 for samples containing, respectively, 5, 10 and 15% maltodextrin. Increasing the concentration of maltodextrin in the mango pulp decreased the effective angles of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Powdered fruit; Microscopy; Flow index; Powder rheology.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200133

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE TRILHA E SEPARAÇÃO MECÂNICA DO MILHO-PIPOCA
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cristiano Márcio Alves de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Mantovani,Evandro Chartuni; Queiroz,Daniel Marçal de.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecânica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulação do processo de trilha numa máquina com mecanismo de cilindro de barras e côncavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho-pipoca, Zélia e CMS-43, combinadas com três rotações do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansão e a eficiência de separação do côncavo, em que a variedade Zélia apresentou maior capacidade de expansão e maior porcentagem de injúria em relação à CMS-43. O erro na determinação da eficiência de separação do côncavo pelo modelo matemático implementado foi de 3,96%, considerado satisfatório para aplicações em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita; Eficiência de separação do côncavo; Danos mecânicos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200212

Hysteresis and thermodynamic properties of water sorption in ‘Malagueta’ pepper seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Hellismar W. da; Rodovalho,Renato S.; Silva,Isneider L.
ABSTRACT The objective of this study was to determine hysteresis, enthalpy, entropy, enthalpy-entropy compensation theory and Gibbs free energy for water adsorption and desorption in ‘Malagueta’ pepper seeds. Hygroscopic equilibrium moisture contents were determined by the static gravimetric method, with water activity in the range from 0.29 to 0.90 and temperatures of 30, 40 and 50 °C. The hysteresis of the ‘Malagueta’ pepper seeds reduces with the increase of temperature. Enthalpy, entropy and Gibbs free energy of adsorption and desorption increase with the reduction of the moisture content of the seeds. The enthalpy-entropy compensation theory is valid for the sorption processes. The sorption of water between seeds and the surrounding air is a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum frutescens L.; Enthalpy; Entropy; Gibbs free energy.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900658

Potencial erosivo da chuva de Cuiabá, MT: distribuição e correlação com a precipitação pluviométrica
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Cristiana O. S; Amorim,Ricardo S. S; Couto,Eduardo G; Eltz,Flávio L. F; Borges,Laurienne E. C.
O objetivo do presente trabalho foi: (a) determinar o fator de erosividade (R) para o município de Cuiabá, seu período de retorno e sua probabilidade de ocorrência; (b) estudar a distribuição anual, sazonal e mensal do índice de erosividade (EI30); (c) definir o período de retorno para os valores dos índices anuais de erosividade e para os valores máximos mensais mais erosivos; e (d) correlacionar o EI30 médio mensal com o coeficiente de chuva e precipitação mensal. Foram estudadas, de uma série, 889 chuvas individuais consideradas erosivas, nos períodos de 1972 a 1975, 1977 a 1985 e 1995 a 1999; os pluviogramas dessas chuvas foram cotados, digitalizados e, posteriormente, analisados para obtenção do índice de erosividade EI30. Para o município de Cuiabá,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Dados pluviográficos; Coeficiente da chuva.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200011

Acúmulo de matéria seca e óleo nas sementes de pinhão-manso e qualidade do óleo extraído
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Silmara B. dos; Martins,Marcio A; Aguilar,Paulo R. M; Caneschi,Ana L; Carneiro,Angélica de C. O; Dias,Luiz A. dos S.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o efeito do estádio de maturação dos frutos sobre o rendimento em massa de matéria seca e óleo das sementes de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) , e sobre a qualidade do óleo extraído. Frutos de pinhão-manso foram classificados em quatro diferentes estádios de maturação, de acordo com sua coloração: verde, amarela, marrom-amarela e marrom. Amostras dos frutos de cada estádio foram retiradas para a determinação do teor de água, dimensões principais, volume e contagem de sementes por fruto. As sementes foram extraídas para determinação do teor de água, dimensões principais, volume, massa seca de mil sementes, percentual em massa de óleo e percentual de ácidos graxos livres do óleo extraído. A colheita de frutos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L; Época de colheita; Maturidade de massa.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200012

Condutividade hidráulica, porosidade, resistência mecânica e intervalo hídrico ótimo em Latossolos artificialmente compactados
Provedor de dados: 91
Autores: R.,Euriel Millan; Ruiz,Hugo A.; Fernandes,Raphael B. A.; Costa,Liovando M. da.
A quantificação do impacto do uso e do manejo na compactação do solo, é fundamental no desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. Objetivou-se, no trabalho realizado com amostras de dois Latossolos argilosos, quantificar a condutividade hidráulica em meio saturado, a macro e a microporosidade em resposta ao índice de compactação definido pela relação entre a densidade do solo e a densidade máxima determinada pelo ensaio de compactação de Proctor, além de quantificar a resistência à penetração em resposta ao indice de compactação no intervalo de -60 a -15.000 hPa e calcular o intervalo hídrico ótimo. As unidades experimentais foram cilindros de solo artificialmente compactados em laboratório para atingir índices de compactação no intervalo de 0,70...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de compactação; Ensaio de compactação de Proctor; Densidade do solo; Potencial mátrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000003

Estratégias adaptativas de populações de Stylosanthes scabra provenientes de três regiões ecogeográficas de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Rosilda de M.; Marcon,Gothardo; Anunciação Filho,Clodoaldo J. da; Matos,Valderez P.; Cisneiros,Roberta de A.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade genética de 15 populações de Stylosanthes scabra (alfafa do nordeste) como resultado da estratégia adaptativa a diferentes ambientes das regiões da Mata, Agreste e do Sertão do Estado de Pernambuco. Estas populações, obtidas de coleta de amostras representativas de sementes, foram utilizadas em ensaio no Campo Experimental da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA) o qual serviu de base para o estudo da distribuição fracionária de energia. A distribuição fracionária de energia para as partes da planta descrita em função da massa de matéria seca, classificou as populações como estrategistas r e K, avaliadas durante o 1° ciclo reprodutivo. Os resultados obtidos mostram existir grande...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alocação de energia; Evolução; Forrageira; Leguminosa Stylosanthes.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200024

Capacidade de um sensor ótico em quantificar a resposta da cana-de-açúcar a doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Molin,José P.; Frasson,Flávia R.; Amaral,Lucas R.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
Técnicas de agricultura de precisão são alternativas para otimizar a utilização de insumos, dentre eles o nitrogênio. O presente trabalho teve como objetivo verificar a possibilidade de uso de um sensor ótico ativo comercial na cultura da cana-de-açúcar, verificando sua capacidade em identificar a resposta da cultura a diferentes doses de nitrogênio (N). Para tanto um experimento em blocos ao acaso foi instalado em área experimental de cana-de-açúcar de terceiro corte, colhida mecanicamente, com diferentes doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1) e quatro repetições. Aos 30, 60 e 90 dias após o corte (DAC) realizou-se a mensuração do NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada) a partir do sensor ótico. Não se obteve resposta do NDVI mensurado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensoriamento remoto; NDVI.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200014

Resistência à penetração de um solo em recuperação sob sistemas agrosilvopastoris
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Fabiana da S. de; Alves,Marlene C.
Na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (UNESP) Campus de Ilha Solteira, localizada em Selvíria, no Estado de Mato Grosso do Sul, conduziu-se um estudo com o objetivo de investigar a resistência de um solo à penetração, solo este altamente degradado pela construção de uma Usina Hidrelétrica. A área experimental tem aproximadamente 15552 2 cultivado com Pinus. Na determinação da resistência à penetração foi utilizado o penetrográfo PenetrographerPat SC-60 nas profundidades de 0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey, a 5%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Degradação do solo; Retenção de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300032

Manejo da irrigação utilizando sensor da umidade do solo alternativo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Wellington A. de; Carvalho,Jacinto de A.; Braga,R. A.; Andrade,Messias J. B. de.
Um sensor alternativo utilizando a medida da capacitância para determinação da umidade do solo foi desenvolvido e calibrado em laboratório, e avaliado por meio da comparação com tensiômetros, no manejo da irrigação da cultura do feijoeiro. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições e esquema fatorial com dois métodos de manejo (alternativo e tensiometria) além tensões de água no solo (20, 40 e 60 kPa). Observou-se que, independente do método empregado, a produção do feijoeiro foi maior quando submetido a tensão de 39 kPa; entretanto, o manejo da irrigação utilizando-se o método alternativo levou a um número maior de irrigações e também do volume de água aplicado, com consequente redução da eficiência do uso da água em comparação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacitância; Feijão; Tensão de água no solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300006

ANÁLISE COMPARATIVA DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DE CORPOS-DE-PROVA, TIJOLOS E PAINÉIS DE SOLO-CIMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Rolim,Mário Monteiro; Freire,Wesley Jorge; Beraldo,Antonio Ludovico.
RESUMO Dentre as muitas utilizações do solo-cimento, destaca-se seu uso na fabricação de tijolos de alvenaria. Neste trabalho, um solo arenoso contendo 72% de areia, foi tratado com 8% de cimento Portland, em relação ao peso do solo seco, sendo com a mistura moldados corpos-de-prova cilíndricos de 10 x 12,73 cm, de diâmetro e altura, respectivamente, tijolos de dimensões 5 x 11 x 23 cm, e um painel de alvenaria de 60 x 60cm2. Os tijolos de solo-cimento foram moldados em prensa manual, e o painel, construído com nove fiadas de tijolos, sendo instrumentado para medição das deformações. A resistência apresentada pelos tijolos de solo-cimento satisfez os requisitos exigidos pelas normas; por outro lado, no painel de alvenaria de tijolos de solo-cimento, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo-cimento; Elementos construtivos; Resistência.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100093

Atributos físicos do solo e produtividade de soja em sistema de consórcio milho e braquiária
Provedor de dados: 91
Autores: Chioderoli,Carlos A.; Mello,Luiz M. M. de; Grigolli,Paola J.; Furlani,Carlos E. A.; Silva,José O. R .; Cesarin,André L.
Em virtude das altas taxas de decomposição do material orgânico em regiões tropicais, um dos problemas para a manutenção e sustentabilidade do sistema de plantio direto é a necessidade de produção de grandes quantidades de palha. Com o objetivo de identificar, no sistema de integração agricultura-pecuária, as variações dos atributos físicos do solo e a produtividade de grãos de soja sobre palhada de braquiárias, este trabalho foi conduzido na FEPE-UNESP de Ilha Solteira, SP, e o delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com nove tratamentos em esquema fatorial (3 x 3), com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por três espécies de braquiárias e três modalidades de consórcio das braquiárias com o milho. Os atributos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura simultânea; Cobertura do solo; Palhada; Sucessão de culturas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100005

Método para estimativa do IAF de árvores isoladas ou de plantações com dossel fechado
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho Filho,Maurício A.; Villa-Nova,Nilson A.; Angelocci,Luiz R.; Marin,Fábio R.; Righi,Ciro A.
RESUMO Objetivou-se, com o presente trabalho, descrever e testar um método simplificado de baixo custo (IAF-LUX) para estimativa do índice de área foliar (IAF) em comparação com um equipamento comercial (LAI-2000, Li-Cor®). Ambos foram avaliados em um seringal e em árvores de lima ácida "Tahiti"; posteriormente, os dois métodos foram comparados com medidas destrutivas de área foliar realizadas em uma árvore adulta de lima ácida 'Tahiti'; notou-se, então, que os desvios dos resultados pelo IAF-LUX em relação aos do LAI-2000 foram no máximo de 7,4% na seringueira e de 3,6% em lima ácida "Tahiti". A estimativa da área foliar total utilizando-se o LAI 2000, mostrou boa concordância com as medidas diretas; resultados semelhantes foram obtidos com o IAF-LUX (5%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: LAI-2000; Luxímetro; Citros; Hevea spp.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500009

Pontos de abastecimento de pulverizadores agrícolas: uma revisão comparando os modelos em uso
Provedor de dados: 91
Autores: Gebler,Luciano.
Pontos de abastecimento de pulverizadores são locais destinados ao preparo das caldas agroquímicas e carregamento de equipamentos de pulverização agrícola, classificados pela legislação ambiental e trabalhista como equipamento de segurança ambiental. Há suficiente bibliografia técnica que recomenda e descreve os processos construtivos e de manejo de tais locais, mas há pouca clareza sobre como se chegou a esta forma consensual, aliado ao pouco embasamento científico de seus benefícios e riscos agregados. Alguns aspectos como impermeabilização, constituição do material, manejo do piso e dos resíduos de agroquímicos, interferem na capacidade de evitar que os possíveis contaminantes atinjam o solo e as águas, interferindo no descarte final. Aspectos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biobed; Pisos para manuseio de agrotóxicos; Contenção de contaminantes.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100011

Desenvolvimento e avaliação do desempenho de uma semeadora puncionadora para plantio direto de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Frabetti,Douglas R; Resende,Ricardo C; Queiroz,Daniel M; Fernandes,Haroldo C; Solza,Caetano M.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de desenvolver uma semeadora pontual para o semeio de milho em sistema de plantio direto e avaliar seu sistema de dosagem e distribuição de sementes. Primeiro, elaborou-se uma lista de requisitos os quais a máquina deveria atender; depois, foi feito o projeto conceitual do corpo da máquina e, em seguida, o projeto detalhado de todas as partes e conjuntos, para posterior construção do protótipo. Em bancada de ensaio avaliou-se o desempenho do sistema dosador e distribuidor de sementes, em relação à variação da velocidade e da quantidade de punções utilizada. O delineamento experimental foi em blocos casualizados arranjados em parcelas subdivididas com a parcela principal composta por 6, 9 e 12 punções e a subparcela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semear; Espaçamento entre sementes; Projeto de máquinas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200013

Desenvolvimento e avaliação de um descaroçador e prensa enfardadeira itinerantes para o beneficiamento do algodão
Provedor de dados: 91
Autores: Jerônimo,Jeane F.; Silva,Odilon R. R. F. da; Almeida,Francisco de A. C.; Sofiatti,Valdinei; França,Pablo R. C. de; Brandão,Ziany N.
Novas tecnologias vêm sendo incorporadas ao sistema produtivo da cotonicultura brasileira, visando verticalizar a produção por meio do beneficiamento do algodão em caroço possibilitando, aos produtores ou associações, a agregação de valor à sua produção. Objetivou-se então, com o presente trabalho, desenvolver e avaliar um equipamento de beneficiamento composto de descaroçador e prensa enfardadeira itinerantes. O descaroçador se compõe de: limpador, cilindro de serras, cilindro de escovas, condensador e rolo. A prensa enfardadeira é constituída de chapas de prensagem, cilindros hidráulicos, bomba hidráulica, válvula de controle de acionamento, dispositivos de filtragem do óleo hidráulico e manômetro. Esses equipamentos são montados sobre um reboque...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina beneficiadora de algodão; Reboque; Qualidade de fibras.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300011

Produção e qualidade de melancia cultivada com água de diferentes salinidades e doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Andréa R. F. C. da; Medeiros,José F. de; Porto Filho,Francisco de Q.; Silva,José S. da; Costa,Fabricia G. B.; Freitas,Djanira C. de.
O uso de águas salinas na agricultura é um dos principais fatores que limitam a produção e a qualidade dos frutos no Estado do Rio Grande do Norte, sendo a seleção de híbridos tolerantes à salinidade e a utilização de adubação nitrogenada, alternativas para se evitar perdas de rendimento e qualidade desses frutos. Assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar o comportamento produtivo e a qualidade dos frutos de três cultivares de melancia (Quetzali, Shadow e Leopard) submetidas a diferentes salinidades da água de irrigação e doses de nitrogênio, na região de Mossoró, RN. Os tratamentos consistiram em aplicação de água de irrigação com cinco condutividades elétricas (0,57; 1,36; 2,77; 3,86 e 4,91 dS m-1) e três doses de nitrogênio (48, 96 e 144 kg ha-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus L.; Cultivares; Condutividade elétrica; Adubação nitrogenada.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900006

EFEITO DO MANEJO DA IRRIGAÇÃO NA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E NA PRODUTIVIDADE DO AMENDOIM CV. BR1
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luiz Carlos; Beltrão,Napoleão Esberard de Macêdo; Rao,Tantravahi Venkata Ramana; Fideles Filho,José.
RESUMO Com o objetivo de se definir a lâmina e o intervalo de irrigação para a cultura do amendoim cv. BR1, um experimento foi conduzido em Rodelas, Bahia, nos anos de 1994 e 1995. O solo na área experimental foi classificado como Regossol com mais de 89% de areia no perfil de 0 a 80cm. A demanda evaporativa do ar foi superior a 8mm por dia. Foram testados três lâminas totais de água, 300, 500 e 700mm e três intervalos de irrigação, 2, 4 e 6 dias, em delineamento de blocos ao acaso e esquema de análise fatorial 3x3, com irrigação por sulcos. Verificou-se que a produtividade de amendoim em grão e em casca foi significativamente afetada pelos dois fatores estudados, sendo o máximo, 3235kg.ha-1 de amendoim em casca, obtido com lâmina total de água de 700mm e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea; Índice de colheita; Função de produção; Teor de óleo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200175

Padrões de precipitação e índices de erosividade para as chuvas de Seropédica e Nova Friburgo, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Montebeller,Claudinei A.; Franco,Elenilson M.; Valcarcel,Ricardo; Bertol,Ildegardes.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de determinar os diferentes padrões de chuvas erosivas naturais, calcular os índices de erosividade EI30 e KE &gt; 25 e ajustá-los aos dados mensais de precipitação para as regiões de Seropédica e Nova Friburgo, RJ. Com os resultados obtidos conclui-se que o padrão de chuva avançado é o de maior ocorrência para as duas regiões, correspondendo a 61 e 58% do número total das chuvas analisadas seguido, respectivamente, pelos padrões intermediário, com 24 e 24%, e atrasado, com 15 e 18%; os valores médios anuais de EI30 foram de 5.472,5 e de 5.431,2 MJ mm ha-1 h-1, para Seropédica e Nova Friburgo, respectivamente, enquanto os valores médios anuais de K E&gt; 25 foram, respectivamente, de 76,8 e 83,5 MJ ha-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas erosivas; EI30; Padrões de precipitação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100002

Dimensionamento hidráulico de drenos subterrâneos: proposta de equação geral
Provedor de dados: 91
Autores: Deniculi,Wilson; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da.
Objetivou-se, através deste trabalho, desenvolver uma equação geral para o dimensionamento hidráulico de drenos subterrâneos, visto que na literatura disponível só existem equações obtidas a partir de valores de rugosidade do tubo e de temperatura da água específicas. Para o equacionamento do problema, admitiu-se que a vazão coletada aumenta linearmente a partir do início do dreno, considerado fechado na sua extremidade inicial. As equações apresentadas podem ser usadas para o dimensionamento de drenos subterrâneos com quaisquer características hidráulicas e qualquer equação válida para condutos livres em regime permanente e uniforme, adaptando-se às características de rugosidade do tubo e do fluido em escoamento. Desta forma, os cálculos feitos com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos subterrâneos; Equação geral; Vazão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200002

Biological treatment of drippers clogged by the use of treated domestic wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Danniely O.; Batista,Rafael O.; Vale,Hudson S. M.; Sousa,Amanda B. de; Dombroski,Solange A. G.; Alves,Sandra M. C.
ABSTRACT This study aimed to recover the flow rate of clogged drippers with different doses and permanence times of the product MaxBio. The experiment was conducted in a completely randomized design in split-split-plot scheme, where the plots corresponded to product doses (80, 160, 240 and 320 mg L-1), subplots to the applied treatments (T1 - without biological treatment, T2 - 1st application of the product, and T3 - 2nd application of the product) and in sub-subplots the types of emitters (Plastro Hydrodrip Super, Netafim Tiran and Netafim PCJ-CNJ), with three replicates. The four irrigation units operated with treated domestic wastewater for 400 h in order to clog the emitters. After applying the product MaxBio, the flow rate of the drippers and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emitters; Wastewater; Unclogging; Bactéria.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700595

Environmental variables in packing houses and their effects on the quality of grapes
Provedor de dados: 91
Autores: Vasconcelos,Osvaldo C.; Dacanal,Cristiane; Turco,Sílvia H. N.; Freitas,Sergio T.; Ramos,Clóvis M. C.; Lima,Paula M. L. de.
ABSTRACT The aim of this study was to characterize the thermal environment in the selection and packing areas of a packing house and its effects on the quality of table grapes produced in the São Francisco Valley, Brazil. The thermal environment was monitored during the winter and summer seasons. The highest value of air temperature (Tair) and the lowest relative humidity (RH) observed in the packing house were 35 °C and 40.0%, respectively, obtained during the summer, for 8 h. After observing the thermal environment data of the packing house, simulations were performed to evaluate the effect of the ideal environmental storage conditions and observed thermal conditions on the postharvest quality of “Thompson” grapes. Grapes were harvested and stored...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Spatial distribution; Post harvesting.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200125

Estrutura diamétrica de um fragmento de Floresta Atlântica em matriz de cana-de-açúcar, Catende, Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Alves Junior,Francisco T.; Ferreira,Rinaldo L. C.; Silva,José A. A. da; Marangon,Luiz C.; Costa Junior,Roberto F.
Objetivou-se, neste trabalho, analisar a estrutura diamétrica do componente arbóreo de um fragmento de Floresta Atlântica inserido em uma matriz de cana-de-açúcar, utilizando-se o quociente "q" de De Liocourt. O estudo foi realizado no fragmento denominado Mata das Caldeiras, no município de Catende, Pernambuco. Os indivíduos amostrados foram distribuídos em classes de diâmetro com amplitude de 5 cm, em que o centro da primeira classe tem o valor de 6,5 cm. Com o uso do quociente "q" de De Liocourt, aqui empregado, construíram-se as curvas de distribuição diamétrica, observadas e estimadas para a amostragem geral e para as espécies de maior Valor de Importância (VI). O fragmento Mata das Caldeiras apresentou déficit de árvores nas classes de diâmetro,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição diamétrica; Quociente de De Liocourt; Floresta ombrófila.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300015

Componentes de produção, produtividade e eficiência da irrigação do feijão-caupi no cerrado de Roraima
Provedor de dados: 91
Autores: Locatelli,Viviana da E. R.; Medeiros,Roberto D. de; Smiderle,Oscar J.; Albuquerque,José de A. A. de; Araújo,Wellington F.; Souza,Kelly T. S. de.
Neste trabalho objetivou-se avaliar os componentes de produção, produtividade e eficiência da irrigação do feijão-caupi em lâminas de irrigação no cerrado de Roraima. Conduziu-se o experimento no Campo experimental Água Boa, da Embrapa Roraima, em cultivo sobre palhada sob irrigação por aspersão convencional, de fevereiro a abril e de setembro a novembro de 2012. Foram testadas cinco lâminas de irrigação 30, 60, 90, 120 e 150% da evapotranspiração de referência (ETo) e três cultivares de caupi: BRS Guariba, BRS Novaera e BRS Pajeú. Foram estabelecidas as lâminas com base em frações da ETo diária do tanque classe A. O delineamento foi em blocos casualizados com tratamentos dispostos em faixas e parcelas subdivididas, com cinco repetições. Avaliaram-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Savana; Cultivares.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600002

Melhoria da fertilidade do solo decorrentes da adição de água residuária da indústria de enzimas
Provedor de dados: 91
Autores: Cavallet,Luiz E.; Lucchesi,Luiz A.C.; Moraes,Aníbal de; Schimidt,Edison; Perondi,Miguel A.; Fonseca,Ricardo A. da.
Em experimento a campo avaliou-se o valor fertilizante de água residuária de uma indústria de enzimas em um Argissolo Vermelho-Amarelo, no qual se cultivou milho (Zea mays, var. AG303), no município de Araucária, PR. Efetuou-se a caracterização química e física da água residuária utilizada e depois, através de aração, incorporaram-se ao solo dosagens de 0, 80, 160 e 320 t ha-1 desta água, comparado a um tratamento com NPK + calcário e tratamento testemunha, em cinco repetições. Antes e após a aplicação, no solo, avaliaram-se os teores de K e P extraíveis, carbono orgânico, pH (CaCl2), Ca+2, Mg+2, (H+ + Al+3) e saturação por bases. Foi notório o incremento na produção de grãos de milho em todos os tratamentos aos quais se aplicou a água residuária, devido à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Milho; Acidez; Uso agrícola; Resíduo industrial.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300027

Mudanças no uso da terra e o particionamento de energia no sudoeste da Amazônia
Provedor de dados: 91
Autores: Webler,Alberto D.; Gomes,Josiane B.; Aguiar,Renata G.; Andrade,Nara L. R. de; Aguiar,Leonardo J. G.
A expressiva taxa de desmatamento na região amazônica tem se tornado uma preocupação mundial. Este processo consiste, substancialmente, na conversão de sistemas florestais em sistemas agropecuários. Este novo ecossistema requer estudos que elucidem quanto ao seu funcionamento buscando o entendimento de como a referida região interage com a atmosfera. Com o intento de investigar o comportamento de componentes do balanço de energia em uma área de pastagem foi realizado um estudo na Fazenda Nossa Senhora, no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, buscando-se analisar os padrões da radiação líquida e dos fluxos de calor latente, sensível e no solo, nos períodos: úmido, úmido-seco, seco e seco-úmido, nos anos de 2000 a 2005. As medidas dos fluxos de calor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pastagem; Fluxos de energia; Correlação de vórtices turbulentos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800011

Aplicación de materiales orgánicos e inorgánicos en la adsorción de fósforo en un Oxisol
Provedor de dados: 91
Autores: Daza-Torres,Martha C.; Álvarez-Herrera,Javier G.; Camacho-Tamayo,Jesús H.
Los oxisoles presentan alta fijación de fósforo (P) ocasionada por hidróxidos y óxidos de hierro y aluminio presentes en las arcillas. La aplicación de mezclas de materiales orgánicos e inorgánicos puede ayudar a disminuir dicha fijación. Se utilizaron dos materiales orgánicos (gallinaza y compost) y dos materiales inorgánicos (Cal y Superfosfato triple). Se establecieron un total de trece tratamientos dispuestos en bloques al azar y compuestos por diferentes combinaciones entre fertilizantes minerales y orgánicos. Se determinó la adsorción de P mediante las isotermas de Langmuir, al momento de la siembra y diez semanas después. Todos los tratamientos mostraron que al incrementar la concentración de P, las curvas de adsorción presentaron una tendencia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gallinaza; Cal; Compost; Superfosfato triple; Quimiadsorción.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500002

Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo com infiltrômetro a disco
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Souza,Eduardo S. de; Maciel Netto,André; Carneiro,Clemente J. G.; Montenegro,Abelardo A. A.
Determinou-se a condutividade hidráulica e a sorvidade, a partir de dados de infiltração acumulada, utilizando-se um infiltrômetro a disco, em duas camadas de um Neossolo Flúvico (uma superficial, 15 - 25 cm de profundidade, argilosa, e outra 50 - 70 cm de profundidade, arenosa) da vazante do açude Flocos, localizado no município de Tuparetama, PE. Para a caracterização hidrodinâmica, os ensaios de infiltração foram realizados aplicando-se potenciais de fornecimento de água de 0, -3, -6 e -12 cm de coluna de água, utilizando um infiltrômetro a disco, com base de 80 mm de diâmetro. Três métodos foram empregados para se determinar a condutividade hidráulica (K) e a sorvidade (S) baseados no conhecimento prévio da curva de retenção da água no solo, obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Sorvidade; Infiltrômetro a disco.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200012

VARIABILIDADE ESPACIAL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-HÍDRICAS E DE ÁGUA DISPONÍVEL EM UM SOLO ALUVIAL NO SEMI-ÁRIDO PARAIBANO
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,João Rodrigues de; Queiroz,José Elenildo; Gheyi,Hans Raj.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial de características físico-hídricas e de água disponível de um solo aluvial para fins de manejo adequado da irrigação. Amostras de solo com estrutura deformada foram coletadas (profundidades de 0 - 0,20 e 0,20 - 0,40 m) numa área do Projeto Capoeira, Município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, através de uma amostragem sistemática (malha regular de 10 x 15 m), totalizando 90 pontos; foi realizada uma análise descritiva geral e identificada a estrutura espacial de variância das seguintes variáveis: porcentagens de areia, silte e argila, capacidade de campo (CC), ponto de murcha permanente (PMP) e porcentagem de água disponível (AD). Constatou-se variabilidade média para as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade; Água disponível; Dependência espacial; Geoestatística.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200140

Estimativa das temperaturas cardinais e modelagem do desenvolvimento vegetativo em batata-doce
Provedor de dados: 91
Autores: Erpen,Lígia; Streck,Nereu A.; Uhlmann,Lilian O.; Langner,Josana A.; Winck,José E. M.; Gabriel,Luana F.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar as temperaturas cardinais da batata-doce e comparar a simulação da emissão de nós com o modelo do plastocrono (linear) e com o modelo de Wang e Engel (não linear) além da melhor forma de entrada da temperatura do ar nos modelos. A calibração e o teste dos modelos foram feitos pelos dados de número de nós na haste principal de plantas de batata-doce, cultivar Princesa, coletados em experimentos conduzidos em Santa Maria, RS, Brasil, em sete épocas de plantio, nos anos 2010, 2011 e 2012. Melhor predição dos modelos foi obtida com o uso das temperaturas cardinais 12, 30 e 40 ºC. Os modelos plastocrono e Wang e Engel apresentaram desempenho semelhante. A versão com a temperatura média foi superior às temperaturas mínima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Fenologia; Plastocrono; Temperatura do ar.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100015

Extraction/export of nutrients in Opuntia ficus-indica under different spacings and chemical fertilizers
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,João A. da; Donato,Sérgio L. R.; Donato,Paulo E. R.; Souza,Evilasio dos S.; Padilha Júnior,Milton C.; Silva Junior,Ancilon A. e.
ABSTRACT This work aimed to evaluate extraction/ export of nutrients and dry matter production in the 'Gigante' cactus pear, grown in different spacings and fertilizations 620 days after planting. Twelve combination of treatments were used consisting of: three spacings - 1.00 x 0.50; 2.00 x 0.25; and 3.00 x 1.00 x 0.25 m, and four fertilizations - 000-000-000; 000-150-000; 200-150-000; and 200-150-100, kg ha-1, of N, P2O5 and K2O, in a 3 x 4 factorial scheme in a randomized block design, with three replicates. Extraction/export of N, P, K, S, Ca, Mg, B, Fe, Mn, Zn, Na and Cu were determined and the means were 304.35; 18.81; 421.04; 62.35; 464.63; 215.77; 0.39; 0.81; 23.74; 1.11; 0.62 and 0.08 kg ha-1, besides the mean dry matter production of 17.11 Mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Nutrient uptake; Concentration; NPK fertilization.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300236

Yield of lettuce grown in aquaponic system using different substrates
Provedor de dados: 91
Autores: Jordan,Rodrigo A.; Geisenhoff,Luciano O.; Oliveira,Fabricio C. de; Santos,Rodrigo C.; Martins,Elton A. S.
ABSTRACT In the aquaponic system, the characteristics of the materials used as substrate directly affect plant development, because besides acting as a support base, they must present a surface to fix microorganisms, responsible for the conversion of nutrients into forms more easily available to plants. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of four growing substrates on the yield of lettuce grown in aquaponic system. The experimental design was randomized blocks with four treatments, which corresponded to the substrates, and six replicates. Plants were grown using the nutrient film technique (NFT) system. The substrates used in the experiment were: coconut shell fiber with crushed stone #3, expanded vermiculite, zeolite and phenolic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biofilter; Biodigestion; Soilless cultivation; Intensive fish farming.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100027

Relação entre a precipitação no setor leste do nordeste do Brasil e a temperatura da superfície nos oceanos Atlântico e Pacífico
Provedor de dados: 91
Autores: Moura,Geber Barbosa de A.; Aragão,José Oribe Rocha de; Lacerda,Francinete Francis; Passavante,José Zanon de O.
Objetivou-se, com este estudo, relacionar a precipitação no setor leste do Nordeste do Brasil (NEB) com a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nos oceanos Atlântico (área do Dipolo) e Pacífico, no período de 1945 a 1985. Através dessa análise pode-se ter uma idéia de como os episódios com anomalias de TSM influenciam na pluviometria da costa leste do NEB (que se estende do Rio Grande do Norte à Bahia). Os resultados mais significativos foram os seguintes: em anos com gradiente de temperatura negativo no Atlântico, aqui também chamado gradiente desfavorável, as chuvas ocorreram abaixo da média de longo período nos estados do Rio Grande do Norte (84%) e Paraíba (74%); em anos com gradiente de temperatura neutro, as chuvas foram normais ou acima do normal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura da superfície do mar (TSM); Precipitação pluviométrica; Nordeste do Brasil; Dipolo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200019

Desempenho do cultivo da berinjela em plantio direto submetida a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Márcio E. de; Carvalho,Daniel F. de; Souza,Adilson P. de; Rocha,Hermes S.; Guerra,José G. M.
Este estudo foi conduzido no município de Seropédica, RJ, com o objetivo de se determinar, em cultivo orgânico e sistema de plantio direto, a produtividade da cultura da berinjela sob diferentes lâminas de irrigação e sistemas de cultivo (consorciada com leguminosa e solteira). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, no esquema de parcela subdividida com quatro repetições caracterizando, na parcela, os tratamentos equivalentes à lâmina de irrigação (40; 70; 100 e 120% ETc) e, na subparcela, os sistemas de cultivo consorciado com feijão caupi e solteiro. Ambos os sistemas de cultivo não influenciaram a produtividade final da berinjela; no entanto, considerando as diferentes lâminas, a maior produtividade comercial foi de 65,41 Mg ha-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongena; Manejo da irrigação; Funções de produção.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600003

Prospecção de zonas potenciais para manejo diferenciado em agricultura de precisão utilizando-se padrões de solo-planta-clima
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Pallone Filho,Wander J.; Ungaro,Maria R. G.; Lino,Antonio C. L.; Radin,Bernadete.
A agricultura de precisão contempla a aplicação da informação tecnológica aos processos produtivos. A implementação de programas nesta linha depende da integração de dados de solo, planta e clima, para a geração de informações úteis. O reconhecimento de padrões em propriedades de solo e planta, é fundamental para a viabilização de práticas nessa área, principalmente para uma abordagem de lavouras por zonas ou classes de manejo. Visando estudar aspectos do delineamento de zonas potenciais para manejo diferenciado e distribuição espacial do potencial produtivo, conduziu-se um experimento na região de Angatuba, SP, Brasil. Uma amostragem intensiva de variáveis de solo e planta, além de dados do microclima, foi realizada em uma área de 40 ha cultivados com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho; Gestão agrícola; Análise de "agrupamentos"; SIG.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300009

Thermodynamic properties of water desorption in Buchenavia capitata (Vahl) Eichler
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Hellismar W. da; Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Costa,Lílian M.
ABSTRACT Thermodynamic properties provide information on energy demand and kinetic parameters in water sorption processes in agricultural products. Such information is essential to analyze and scale drying and storage equipment. The objective of this study was to determine the thermodynamic properties involved in the water desorption process in Buchenavia capitata (Vahl) Eichler seeds with moisture contents ranging from 13.31 to 7.21% dry basis (d.b.), obtained by the indirect static method, at temperatures of 10, 20, 30 and 40 °C. The latent heat of vaporization, differential entropy and Gibbs free energy increase with the reduction of the moisture content of the seeds. The enthalpy-entropy compensation theory is valid for the desorption process, which is...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latent heat; Gibbs free energy; Theory of enthalpy-entropy.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200878

Production and evaluation of briquettes from urban pruning residue and sugarcane bagasse
Provedor de dados: 91
Autores: Smith,Ana K. de G.; Alesi,Letícia S.; Varanda,Luciano D.; Silva,Diego A. da; Santos,Luis R. O.; Yamaji,Fábio M.
ABSTRACT The search for new alternatives in order to reuse residues is one way to minimize environmental impacts by promoting sustainable practices. This study analyzed the technical feasibility of briquettes production from urban pruning residue and sugarcane bagasse, turning them into a product with higher added value besides directing their use and reducing their improper disposal. Five treatments were studied from different ratios of the two residues: T1, T2, T3, T4 and T5, respectively made of 100% of urban pruning; 50% urban pruning and 50% sugarcane bagasse; 25% urban pruning and 75% sugarcane bagasse; 10% urban pruning and 90% sugarcane bagasse; 100% sugarcane bagasse. The materials were characterized physically, chemically and energetically....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bioenergy; Biomass; Reusing waste.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200138

Uso da matéria orgânica como mitigadora de solo multicontaminado e do girassol como fitoextratora
Provedor de dados: 91
Autores: Gabos,Mariana B.; Casagrande,Giseli; Abreu,Cleide A.; Paz-Ferreiro,Jorge.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a torta de filtro e a turfa como fontes de matéria orgânica (MO) para mitigar solo contaminado com boro, sob o cultivo do girassol. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado e os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 2 (materiais orgânicos) x 4 (doses de cada fonte de matéria orgânica), com três repetições. As doses de cada material orgânico adicionado se fundamentaram nos teores de C, sendo equivalentes a 0, 20, 40 e 80 t ha-1. Em cada parcela experimental foram utilizados vasos contendo 5,0 kg de solo contaminado cultivados com três plantas de girassol, durante 65 dias. As plantas não apresentaram sintomas de toxicidade por B, Cu e Zn, embora seus teores na parte aérea tenham...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Boro; Torta de filtro; Turfa; Metais pesados; Fitorremediação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200012

DRENAGEM SUPERFICIAL DE SOLOS ARGILOSOS DO NORTE DO PARANÁ
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO Foi avaliado o desempenho de práticas de drenagem superficial e cobertura morta em uma área de várzea do norte do Paraná. Antes e após o cultivo do arroz, foram comparadas as taxas de drenagem em tratamentos com e sem drenos torpedo e determinadas a vazão e a obstrução dos condutos. Sob o cultivo do feijoeiro, foram avaliados os efeitos dos drenos torpedo e de "camas" na drenagem e de cobertura morta (palha de arroz) na retenção de água do solo. Os resultados indicaram que os drenos torpedo foram mais eficientes se construídos com solo menos úmido, porém sua longevidade foi menor que um ano. Sob o feijoeiro, os drenos torpedo e cobertura morta mantiveram o lençol freático mais profundo e o solo com menor tensão de umidade, mas esses efeitos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos torpedo; Drenagem superficial; Várzeas; Feijão.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200178

Genetic fuzzy system for prediction of respiratory rate of chicks subject to thermal challenges
Provedor de dados: 91
Autores: Ferraz,Patrícia F. P.; Yanagi Junior,Tadayuki; Hernandez-Julio,Yamid F.; Ferraz,Gabriel A. e S.; Silva,Maria A. J. G.; Damasceno,Flavio A.
ABSTRACT The aim of this study was to estimate and compare the respiratory rate (breath min-1) of broiler chicks subjected to different heat intensities and exposure durations for the first week of life using a Fuzzy Inference System and a Genetic Fuzzy Rule Based System. The experiment was conducted in four environmentally controlled wind tunnels and using 210 chicks. The Fuzzy Inference System was structured based on two input variables: duration of thermal exposure (in days) and dry bulb temperature (°C), and the output variable was respiratory rate. The Genetic Fuzzy Rule Based System set the parameters of input and output variables of the Fuzzy Inference System model in order to increase the prediction accuracy of the respiratory rate values. The two...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Broiler; Computational intelligence; Physiological responses.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600412

Perda de nutrientes por lixiviação em um Argissolo Acinzentado cultivado com meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Aguiar,Maria I. de; Lourenço,Isabel P.; Oliveira,Teógenes S. de; Lacerda,Nilda B. de.
Pretendeu-se, com o presente estudo, avaliar as perdas de nutrientes por lixiviação, em função do tipo de matéria orgânica incorporada ao solo e a sua acumulação na cultura do meloeiro. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da UFC/CCA. O solo utilizado foi um Argissolo Acinzentado, coletado na camada de 0-10 cm. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualisado, com 4 repetições. Os tratamentos testados, foram: 0% de matéria orgânica (TEST); 100% de esterco bovino (EB); 100% de palha de arroz (PA) e 50% de esterco bovino + 50% de palha de arroz (EB + PA). Avaliaram-se: densidade do solo, nitrogênio (total NT, mineral NM e orgânico NO), C orgânico total (CO), P, K, Ca, Mg e Na no solo, na água percolada e na planta. Os menores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação orgânica; Adubação mineral; Perda de fósforo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400005

Produção e nutrientes minerais de milheto forrageiro e sorgo sudão adubado com soro de leite
Provedor de dados: 91
Autores: Morrill,Waldirene B. B; Rolim,Mario M; Bezerra Neto,Egídio; Pedrosa,Elvira M. R; Oliveira,Veronildo S; Almeida,Gledson L. P de.
Este estudo objetivou avaliar o desenvolvimento e teores de macronutrientes presentes no milheto e no sorgo Sudão, em resposta à aplicação de doses de soro de leite ao solo. O experimento foi conduzido com solo em vasos com capacidade de 8 dm³ em ambiente protegido utilizando-se delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 2 (aplicação única e parcelada) x 5 (doses de soro) com quatro repetições. As doses foram equivalentes a: 0, 167, 333, 667 e 1000 m³ ha-1 de soro de leite, determinadas com base no teor de K. O soro foi aplicado em dose única, 10 dias antes da semeadura e em dose parcelada (50% 10 dias antes da semeadura e 50% 20 dias após a emergência das plantas). Após 42 dias realizou-se a colheita e se determinaram altura e massa seca da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Forragem; Pennisetum glaucum; Sorghum bicolor.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200008

Nitrogen dynamics in a Latosol cultivated with coffee
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,José A.; Rocha,Genelício C.; Gomes,Mateus de P.; Rezende,Carlos H. S.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate nitrogen losses by NH3 volatilization and quantify the upward and downward NO3- flows in Latosol cultivated with arabica coffee. An experiment was set in 2010, in Viçosa-MG, Brazil (20º 41’ S and 42º 48’ W), in a randomized block design in a (3 x 2) + 1 factorial arrangement with three nitrogen doses (200, 400 and 600 kg ha-1), two forms of urea (conventional and NBPT urease inhibitor-treated) and one additional treatment without nitrogen fertilization, with four replicates. Semi-open type chambers were installed to quantify NH3 volatilization. To determine the concentration and flow of NO3- a soil solution extractor was installed in each plot at a 1-m depth together with three tensiometers at depths of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: NBPT; Urea; Nitrate flow.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600390

Probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos R.; Urchei,Mário A.; Frizzone,José A.
Este trabalho foi elaborado com o propósito de se determinar a probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS. O estudo baseou-se em dados diários de evapotranspiração e de precipitação pluviométrica de um período de aproximadamente 20 anos. A precipitação e os elementos meteorológicos utilizados na estimativa da evapotranspiração, foram coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. A evapotranspiração de referência foi estimada pelo método FAO Penman-Montheith. O déficit hídrico diário foi determinado através de um balanço hídrico seqüencial, enquanto os valores totais de déficit hídrico de cada decêndio formaram séries que foram ajustadas à distribuição normal. Através da função de freqüência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300031

Viability of polycultures of arugula-carrot-coriander fertilized with hairy woodrose under different population densities
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Lúcio J. de; Bezerra Neto,Francisco; Lima,Jailma S. S. de; Oliveira,Eliane Q. de; Moreira,Joserlan N.; Silva,Ítalo N.
ABSTRACT Polycultures from broadleaves with tuberoses are being used in vegetable crop production systems in the semiarid region of Potiguar. The challenge is to determine whether these systems are productively viable when fertilized with organic matter produced by spontaneous species of the Caatinga biome. The objective of this study was to evaluate the agro-economic performance of arugula (A), carrot (C), and coriander (Co) polycultures fertilized with hairy woodrose biomass incorporated into the soil under different population densities among the component crops. The experimental design was a randomized complete block with four replications, with the treatments arranged in a 4 × 4 factorial scheme, from the combination of four amounts of hairy woodrose...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eruca sativa; Daucus carota; Coriandrum sativum; Merremia aegyptia; Multiple cropping.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900611

Adensamento subsuperficial em solos do semi-árido: processos geológicos e/ou pedogenéticos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Maria Sônia L. da; Klamt,Egon; Cavalcanti,Antônio C.; Kroth,Plínio L.
Nos tabuleiros sertanejos do Estado de Pernambuco encontram-se solos com adensamento subsuperficial, que provoca limitações no seu uso e, conseqüentemente diminuição da produtividade agrícola. Com o objetivo de identificar a ocorrência de processos geológicos (descontinuidade litólogica) e/ou pedogenéticos envolvidos na gênese desse adensamento, selecionaram-se três perfis de solo distribuídos numa seqüência topográfica, localizados nos tabuleiros sertanejos, município de Petrolina, zona semi-árida do Estado de Pernambuco, nos quais foram determinados distribuição granulométrica, morfoscopia da fração areia, parâmetros sedimentológicos, densidade e porosidade, e calculadas as frações areia e silte livres de argila e as relações areia fina, areia média e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabuleiro sertanejo; Solos adensados; Processos de formação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200021

PROJETO, CONSTRUÇÃO E TESTE DE UMA FORNALHA A CARVÃO VEGETAL PARA SECAGEM DE CAFÉ DESPOLPADO/DESCASCADO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Iracema Duval da; Silva,Jadir Nogueira da.
RESUMO Fatores como pré-processamento e secagem, influem diretamente na qualidade final do café. Sabe-se que os grãos de café despolpado/descascado geralmente originam um produto final de bebida suave, que alcança preços elevados no mercado porém, durante o processo de secagem, esses grãos são mais susceptíveis aos danos causados pelos fatores temperatura, tempo de exposição e qualidade do ar de secagem. Este trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Agrícola, Viçosa, MG. Realizaram-se três testes com três repetições, nos quais foram utilizadas aberturas diferentes do topo da fornalha e o combustível usado foi carvão vegetal, proveniente de madeira de eucalipto. O ar de secagem foi mantido a temperatura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fornalha; Secagem; Carvão vegetal.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300301

Variabilidade espacial de atributos físicos e mecânicos de um Argissolo sob cultivo de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Tavares,Uilka E.; Rolim,Mario M.; Pedrosa,Elvira M. R.; Montenegro,Abelardo A. A.; Magalhães,Adriana G.; Barreto,Marcela T. L.
Propôs-se, neste trabalho, estudar a relação espacial de atributos físicos e mecânicos de um Argissolo Coeso cultivado com cana-de-açúcar. Estabeleceu-se um grid com 49 pontos georreferenciados para a retirada de amostras, em disposição 7 x 7, resultando uma malha de 120 x 120 m. As trincheiras foram abertas em duas camadas (0-20 e 20-40 cm) para a coleta das amostras deformadas e indeformadas. A distribuição normal foi verificada em todas as variáveis estudadas. Também se observou forte grau de dependência espacial para a maioria das variáveis. O limite de plasticidade apresentou efeito pepita puro. Os maiores alcances encontrados foram para o limite de liquidez (0-20 cm) e grau de compactação (0-20 cm) e os menores para umidade do solo (0-20 cm), IP e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Proctor; Limites de consistência; Dependência espacial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100009

Cultivation of gerbera irrigated with treated domestic effluents
Provedor de dados: 91
Autores: Damasceno,Lisânea M. O.; Andrade Júnior,Aderson S. de; Gheyi,Hans R.
This paper evaluates the nutritional impact on growth, production and quality variables of gerbera crop when fertigated with treated domestic effluents. An experiment was carried out in greenhouse at the Embrapa Meio-Norte in Teresina, in the State of Piauí, Brazil, from July to October 2007. A completely randomized experimental design with five treatments and five replications was adopted. The treatments investigated were T1 - 100% of water and nutritional requirements of crop were met with chemical fertigation (N e K2 O); T2 - 25% volume of water through fertigation and 75% treated wastewater effluents (TWE); T3: 50% volume of water through fertigation and 50% TWE; T4: 75% volume of water with fertigation and 25% TWE; and T5 - 100% volume of water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water reuse; Fertigation; Gerbera jamesonii.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600003

A proposed index to assess quality of waters from desalination plants
Provedor de dados: 91
Autores: Antas,Francisco P. de S.; Freitas,Jair J. R. de; Oliveira,André M. de; Dias,Nildo da S.; Lima,Alexandre de O.; Sousa Neto,Osvaldo N. de.
ABSTRACT Reverse osmosis is the technology commonly used to produce fresh water from brackish groundwater. Due to the reject brine generated in desalination plants by reverse osmosis, vulnerability assessment to define critical areas to monitor waters from desalination has been an important tool for delineating the monitoring networks required for surveillance of potential salinization sites. The objective of this study was to assess the quality of waters sampled in desalination plants by a quality index, which provides a relative assessment of water vulnerability to potential salinization. The present study proposes an index to assess the quality of waters from desalination plants initially using the chemical parameters electrical conductivity, sodium...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil salinization; Brackish well water; Groundwater contamination.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000667

Estimativa do índice de área foliar e da produtividade de pepino em meio protegido - cultivos de inverno e de verão
Provedor de dados: 91
Autores: Galvani,Emerson; Escobedo,João Francisco; Cunha,Antonio Ribeiro da; Klosowski,Elcio Silvério.
Avaliou-se, semanalmente, ao longo do ciclo da cultura de pepino (variedade Hokuho), a área foliar (AF), o índice de área foliar (IAF) e a produtividade (P) em ciclos de outono-inverno e primavera-verão, dentro e fora de casa de vegetação. Os modelos foram gerados através de equações polinomiais de 3a e 4a ordem, tendo como variável dependente o número de semanas após o transplante (SAT) e o IAF; já o ciclo de outono-inverno iniciou-se em 13/05/98, com duração de 18 semanas, para o qual foram obtidos os seguintes modelos: IAFint= 0,869 - 0,73x + 0,18x² - 0,008x³ (R² = 0,964, SD = 0,403) e, IAFext= 0,974 - 1,015x + 0,288x² - 0,024x³ + 0,000584x4 (R² = 0,940, SD = 0,211) em que "x" representa o número de semanas após o transplante. O ciclo de verão, teve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus L.; Índice de área foliar; Modelos; Rendimento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100002

Desenvolvimento vegetativo e produtivo da berinjela submetida a diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Bilibio,Carolina; Carvalho,Jacinto A.; Martins,Minella; Rezende,Fátima C.; Freitas,Elisangela A.; Gomes,Luis A. A.
Os efeitos de diferentes tensões de água no solo aplicadas em dois estádios fenológicos da cultura da berinjela (Solanum melongena L.) foram avaliados por meio de dois experimentos, ambos conduzidos em um delineamento experimental inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 6 repetições. Os tratamentos se constituíram de 5 diferentes tensões de água no solo: 15, 30, 45, 60 e 80 kPa. Os resultados permitiram concluir que efeitos significativos foram encontrados para todas as variáveis analisadas apenas quando os tratamentos foram aplicados na fase de formação de frutos/colheita, demonstrando que esta fase é mais sensível à escassez de água no solo, prejudicando o desenvolvimento da cultura; obtiveram-se maiores produções com irrigação realizada sob a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Hortaliças; Produtividade; Solanum melongena L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700007

GERMINAÇÃO E VIGOR DE SEMENTES DE ARROZ ARMAZENADAS EM DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGEM EM TRÊS MICRORREGIÕES DO ESTADO DA PARAÍBA
Provedor de dados: 91
Autores: Figueirêdo,Rossana Maria Feitosa de; Mata,Mario Eduardo R.M. Cavalcanti; Queiroga,Vicente de Paula.
RESUMO Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a influência de diferentes locais de armazenamento no Estado da Paraíba, representativo das microrregiões homogêneas do Litoral Paraibano (João Pessoa), Agreste da Borborema (Campina Grande) e Depressão do Alto Piranhas (Patos) em condições de armazém aberto, sobre a germinação das sementes de arroz (Oryza sativa L.) em função dos diferentes tipos de embalagem (recipientes metálicos e sacos de aniagem) durante o período de seis meses. O experimento foi montado segundo um esquema fatorial 3 x 2 x 7, utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. As avaliações foram feitas mensalmente, seguindo-se a orientação prescrita pelas "Regras de Análise de Sementes", exceto para o número...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenagem; Embalagem; Germinação; Arroz.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100084

Water infiltration rate in Yellow Latosol under different soil management systems
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Jorge L. X. L.; Coelho,Maria E. H.; Albuquerque,Abel W. de; Silva,Cicero A.; Silva Júnior,Antônio B. da; Carvalho,Islan D. E. de.
ABSTRACTThe management systems affect soil structure, causing changes in porosity that can influence soil water infiltration. In order to study the water infiltration rate in a Yellow Latosol under different tillage systems and different mathematical models, an experiment was conducted from October to December 2012, at the Center for Agricultural Sciences at the Federal University of Alagoas, using a randomized block design with five replicates, in a split-plot scheme. In the plots, the management systems were evaluated (conventional tillage, no-tillage and minimum tillage) and, in the sub-plots, the empirical mathematical models of Kostiakov, Kostiakov-Lewis and Horton, and the ring method. The method used to measure soil water infiltration rate was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Infiltration methods; Soil tillage systems.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101021

Modelos para determinação dos parâmetros da equação de van Genuchten para um Cambissolo
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Oliveira,Geraldo C. de; Ferreira,Daniel F.; Lima,José M. de; Lopes,Diego.
Com este trabalho, objetiva-se a geração de modelos matemáticos para predição dos 4 parâmetros da equação de van Genuchten (tetaR, tetaS, alfa e n) e para a umidade correspondente à capacidade de campo em função dos atributos areia, argila, matéria orgânica e densidade do solo, ambas de fácil e rotineira determinação em laboratório, além da profundidade. Coletaram-se 36 amostras não deformadas e deformadas nas profundidades de 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90 cm, em Cambissolo originado de gnaisse, determinando-se as umidades correspondentes às tensões de 2, 6 e 10 kPa em mesa de tensão e as referentes a 33, 100, 500 e 1500 kPa, em câmara de Richards. Para ajuste dos modelos, trabalhou-se com o programa SAS for Windows, com a rotina Proc Reg, e procedimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Umidade do solo; Curva característica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100004

Caracterização físico-química e dielétrica de óleos biodegradáveis para transformadores elétricos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Claudia R; Carvalho,Maria W. N. C; Conrado,Líbia de S; Fook,Marcus V. L; Leite,Krsthianna P. dos S.
O óleo mineral, originário do petróleo, é o fluido isolante tradicionalmente utilizado em transformadores elétricos. Diante do apelo por fontes de energia limpa e renovável o setor elétrico também é pressionado a apresentar alternativas ao fluido de origem fóssil. Neste estudo, óleos de algodão, babaçu, girassol, milho e soja, foram avaliados quanto ao seu potencial para utilização como fluido dielétrico. As propriedades avaliadas foram densidade, viscosidade, acidez, tensão de ruptura, fator de perda, teor de água e corrosividade. Os resultados obtidos foram comparados aos limites estabelecidos na NBR 15422. Os óleos vegetais apresentaram densidade e viscosidade dentro dos limites recomendados; além disso, não se mostraram corrosivos mas devem ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Óleo mineral; Óleo isolante vegetal; Transformador.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200015

Thermal comfort index, physiological variables and performance of quails fed with protein reduction
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Ladyanne R.; Furtado,Dermeval A.; Costa,Fernando G. P.; Nascimento,José W. B. do; Cardoso,Evaldo de A.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the effects of environment and electrolyte balance on environmental, physiological and productive indices of Japanese quails. For the experiment, 288 quails were distributed in a randomized block design with six treatments and six replicates of eight birds per experimental unit. The treatments consisted of one basal feed with 20.0% of crude protein (CP) and the others with a reduction of 3.0% CP to achieve six electrolyte balance levels (166.54; 153.47; 139.63; 139.63; 117.13 and 166.49). As to the environment, there was an increase in air temperature and temperature-humidity index at the hottest hours of the day, causing discomfort to the birds, which increased respiratory rate, but with the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal comfort zone; Physiological variables; Productive indices.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400378

Resposta do milho a doses de fósforo
Provedor de dados: 91
Autores: Bastos,Adelmo L.; Costa,José P. V. da; Silva,Ivandro de F. da; Raposo,Roberto W. C.; Oliveira,Francisco de A.; Albuquerque,Abel W. de.
Conduziu-se um experimento em casadevegetação, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, AL, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes doses de P recomendadas pela capacidade máxima de adsorção de fósforo - CMAP (%), sobre os teores de P e matéria seca da cultura do milho, em solos de Alagoas. Os solos foram classificados como Latossolo Amarelo coeso, Argissolo Acinzentado, Neossolo Flúvico, Neossolo Quartzarênico, Luvissolo Crômico órtico e Luvissolo Crômico pálico. Retiraram-se subamostras para análises físicas, químicas e mineralógicas. O experimento foi arranjado em esquema fatorial (6 x 4) correspondendo a 6 solos e quatro doses de P (0, 10, 20 e 30% da CMAP), em delineamento em blocos casualizados. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CMAP; Solos; Nutriente na planta.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500005

Potential evapotranspiration estimates for northeast Brazil using GOES-8 data
Provedor de dados: 91
Autores: Bastos,Eduardo J. de Brito; Souza,Jaidete M. de; Rao,Tantravahi V. Ramana.
In this study, an empirical method proposed by Caselles et al. (1992a) is utilized to determine the potential evapotranspiration (ETP) on a regional scale. This method uses the global solar radiation data retrieved by the global radiation model GL1.0, which in turn utilizes data from the visible channel of the GOES-8 satellite. This method is applied to the northeast region of Brazil, using daily and monthly climatological data as the ground truth information to estimate the ETP and the estimated daily ETP data for September, 1997. The methodology involved three steps: 1) to perform a spatial regionalization of the ETP using the method of Ward, which is available in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS); 2) to obtain the correlation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Northeast-Brazil; Potential evapotranspiration; Meteorological satellite.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300008

Dual crop coefficient of common bean in Tangará da Serra, Mato Grosso
Provedor de dados: 91
Autores: Fenner,William; Dallacort,Rivanildo; Freitas,Paulo S. L. de; Faria Júnior,Cleonir A.; Carvalho,Marco A. C. de; Bariviera,Guilherme.
ABSTRACT This study aimed to determine the dual crop coefficient of common bean ( Phaseolus vulgaris L.) for Tangará da Serra-MT, Brazil. The study used the FAO-56 dual kc method, dividing the kc into soil evaporation coefficient (ke), determined in microlysimeters, and basal crop coefficient (kcb), determined in weighing lysimeters. The study was conducted from July 10 (sowing) to October 6, 2014 (harvest), using the common bean cultivar 'BRS Estilo' and a sprinkler irrigation system with a coefficient of uniformity greater than 80%. The total rainfall and irrigation during the crop cycle (84 days) was 524.8 mm; the potential evapotranspiration (ETo) estimated for the period was 327.9 mm, whereas the crop evapotranspiration (ETc) accumulated during the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Basal crop coefficient; Evaporation coefficient; Irrigation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500455

Erosividade da chuva em municípios do Mato Grosso: distribuição sazonal e correlações com dados pluviométricos
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Cristiana O. S; Amorim,Ricardo S. S; Eltz,Flávio L. F; Couto,Eduardo G; Jordani,Sara A.
A erosividade das chuvas constitui um fator imprescindível para predição das perdas de solo por erosão hídrica. Desta forma, o presente trabalho foi desenvolvido com os seguintes objetivos: modelar a relação entre os valores do índice de erosividade da chuva (EI30) mensal obtidos a partir de dados pluviográficos com a precipitação e coeficientes de chuva mensal para quatro municípios (Canarana, São José do Rio Claro, Poxoréo e Vera) do Estado de Mato Grosso; determinar o fator de erosividade (R) a partir de dados pluviométricos para esses quatro municípios, bem como o seu período de retorno e sua probabilidade de ocorrência; e estudar a distribuição anual, sazonal e mensal do EI30 nestes quatro municípios. A relação potencial entre o índice de erosividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Dados pluviográficos; Coeficiente da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200003

Resistência de café em coco e despolpado ao fluxo de ar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Danilo J. P. da; Couto,Sandra M.; Peixoto,Abraão B.; Santos,Ana E. O. dos; Vieira,Stella M. J.
Determinaram-se, neste trabalho, expressões para descrever: (1) variações da massa específica, aparente e real, e porosidade do café (coco e despolpado) em função do teor de umidade do produto e (2) o comportamento dos valores de resistência ao fluxo de ar em colunas de café (coco e despolpado) em função do teor de umidade do produto, intensidade do fluxo e profundidade na coluna. Para café despolpado, as massas específicas, reais e aparentes, e porosidade, são funções lineares do teor de umidade; massas específicas aumentam com o teor de umidade do produto e a porosidade diminui. Para café coco (passa), as duas massas específicas são funções quadráticas do teor de umidade do produto. A porosidade é, praticamente, independente do teor de umidade do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Teor de umidade; Massa específica; Porosidade; Pressão estática.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100025

Desenvolvimento de uma régua para medidas de área foliar do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Fideles Filho,José; Beltrão,Napoleão E. de M.; Pereira,Antonildo S.
Objetivou-se, através deste trabalho, desenvolver e validar uma régua que mede, de maneira rápida e não destrutiva e diretamente no campo, a área foliar do algodoeiro. Aos 90 dias após a emergência da cultura, amostras de folhas de 10 plantas do algodoeiro, cultivar BRS 187 8H, foram coletadas, das quais se retiraram todas as folhas para composição da amostragem e, em seguida, tiradas cópias xerox, e só então feitas medidas de comprimento e, com o auxílio de um planímetro, mediu-se a área foliar para definir a escala da régua. Em uma segunda etapa se utilizaram as cultivares BRS Safira, BRS 201 e BRS Verde, para testar a régua. A análise de regressão entre a área foliar medida na amostra de folhas e a estimada, obteve bom ajuste com coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação de regressão; Folha okra; Análise de crescimento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700008

Características térmicas do solo em Salvador, BA
Provedor de dados: 91
Autores: Rao,Tantravahi V. Ramana; Silva,Bernardo B. da; Moreira,Atílio A.
O comportamento térmico do solo (ciclo anual) de Salvador (13º 01' S; 38º 31' O; 51,4 m), foi estudado através dos dados de temperatura obtidos com geotermômetros instalados nas profundidades de 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50 e 1,00 m, e o ciclo diário o foi com base em dados de temperatura nas profundidades de 0,05, 0,20 e 0,50 m, a intervalos de 20 min, usando-se de uma estação automática da empresa alemã Lambrecht Klimatologiche Messtechnik. Nesta estação experimental, o solo foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico. A difusividade térmica para o ciclo anual foi determinada através do método da amplitude. Para o ciclo diário usaram-se os métodos da Amplitude, da Fase, do Arco tangente, Logarítmico e o Numérico, calculando-se, também, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusividade térmica; Temperatura do solo; Profundidade de amortecimento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400018

Biometrics and grain yield of sorghum varieties irrigated with salt water
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Miguel J. M.; Simões,Welson L.; Oliveira,Anderson R. de; Araujo,Gherman G. L. de; Silva,Ênio F. de F. e; Willadino,Lilia G.
ABSTRACT The objective of this study was to identify sorghum varieties that have growth and grain yield potential under saline conditions. The study was conducted in 2016 at a greenhouse of the Embrapa Semiárido, in Petrolina, state of Pernambuco, Brazil (9° 8’ 8.9’’ S, 40° 18’ 33.6’’ W, and altitude of 373 m). A randomized block experimental design, with a 6 × 5 factorial arrangement, and three replications was used. The treatments consisted of six grain sorghum varieties (1011-IPA, 2502-IPA, 2564-IPA, 2600-IPA, Ponta Negra, and Qualimax), and five salinity levels of the irrigation water (ECw = 0, 1.5, 3.0, 6.0, and 12.0 dS m-1). Plant height, stem diameter, dry matter yield, width and length of the +3 leaf, total leaf area, water use efficiency, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Sorghum bicolor L.; Semi-arid.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400285

Resistência à penetração de um Latossolo Vermelho Amarelo do Cerrado sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Ralisch,Ricardo; Miranda,Tiago M.; Okumura,Ricardo S.; Barbosa,Graziela M. de C.; Guimarães,Maria de F.; Scopel,Eric; Balbino,Luiz C.
Embora associada à adoção de tecnologias de conservação do solo, a intensificação dos sistemas de produção agropecuária tem induzido a um dos principais problemas enfrentados pelos agricultores, a compactação do solo, seja em sistemas de plantio direto ou em sistemas de plantio convencional e pastagem. Este estudo foi realizado em Rio Verde, GO, em Latossolo Vermelho Amarelo, nos seguintes sistemas: plantio direto há 14 anos (SD14); plantio direto há oito anos (SD8); plantio direto há dois anos (SD2); preparo convencional (PC); pastagem (P) e floresta (F). A resistência à penetração do solo foi determinada utilizando-se o penetrômetro de Impacto Modelo IAA/Planalsucar - Stolf, a partir da superfície do solo até a profundidade de 0,40 m; determinaram-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Plantio convencional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400008

Fitoextração de sais pela Atriplex nummularia lindl. sob estresse hídrico em solo salino sódico
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Edivan R. de; Freire,Maria B. G. dos S.; Nascimento,Clístenes W. A. do; Montenegro,Abelardo A. de A.; Freire,Fernando J.; Melo,Hidelblandi F. de.
Objetivou-se avaliar a extração de sais pela Atriplex cultivada em solo salino sódico sob condições de estresse hídrico e comparar propriedades do solo antes e após seu cultivo. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação durante 134 dias, com cultivo em vasos com 20 kg de solo salino sódico em quatro níveis de umidade (35, 55, 75 e 95% da capacidade de campo), com um tratamento controle (sem cultivo), montado em blocos casualizados, com oito repetições. As altas concentrações de Ca2+, Mg2+, K+ e, especialmente Na+ e Cl- nas folhas de Atriplex nummularia, associadas à elevada produção de massa seca, caracterizam esta espécie como planta fitoextratora de sais, chegando a extrair, nas folhas e caule, o equivalente a: 644,25; 757,81; 1.058,55 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitorremediação; Halófitas; Solos afetados por sais.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500007

Nanoparticles and nanostructure morphology of a Red Latosol in rehabilitation
Provedor de dados: 91
Autores: Souto Filho,Sebastião N.; Alves,Marlene C.; Monreal,Carlos M.; Bonini,Carolina dos S. B.
ABSTRACT In the process of rehabilitation of a soil, two points are fundamental: to define optimal interferences to accelerate the rehabilitation process and the most appropriate indicators to diagnose its quality. Therefore, this study aimed to investigate the nanoparticle and nanostructure morphology of a Red Latosol in rehabilitation for eight years. The soil under rehabilitation process was compared with its natural state and degraded. In the topsoil, nanoparticles (ø &lt; 100 nm) and fine clay (ø &lt; 200 nm) were quantified and the nanostructures morphology was studied using images obtained by transmission electron microscopy. Soil porosity, bulk density and carbon, nitrogen and hydrogen contents were analyzed. It was found that the nanoparticles and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degraded soil; Sewage sludge; Electron microscopy; Soil porosity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800530

Inadequacy of the gamma distribution to calculate the Standardized Precipitation Index
Provedor de dados: 91
Autores: Blain,Gabriel C.; Meschiatti,Monica C.
ABSTRACT The Standardized Precipitation Index was developed as a probability-based index able to monitor rainfall deficit in a standardized or normalized way. Thus, the performance of this drought index is affected by the use of a distribution that does not provide an appropriate fit for the rainfall data. The goal of this study was to evaluate the adjustment of the gamma distribution for the rainfall amounts summed over several time scales (Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil), to assess the goodness-of-fit of alternative distributions to these rainfall series and to evaluate the normality assumption of the Standardized Precipitation Index series calculated from several distributions. Based on the Lilliefors test and on a normality test, it is verified...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rainfall departures; Normality test; Goodness-of-fit tests.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201129

Fitotoxicidade e seletividade do herbicida trifloxysulfuron sodium na mamona cultivar BRS Nordestina
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Uilma C. de Q.; Queiroz,Wilton N. de; Beltrão,Napoleão E. de M.
A mamoneira (Ricinus communis L.) da família das Euforbiáceas, é uma planta rústica, heliófila e resistente à seca, caracteriza-se por sua sensibilidade a diversos herbicidas e à competição imposta pelas plantas daninhas. Objetivou-se neste trabalho estudar a influência de distintas doses do herbicida trifloxysulfuron-sodium* em vários estádios de desenvolvimento da mamoneira, cultivar BRS Nordestina. O experimento foi conduzido em 2006, em condições de casa de vegetação da EMBRAPA - Algodão de Campina Grande, PB. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com esquema fatorial 4 x 4 + 1, constando de quatro dosagens 5,0; 7,5; 10,0 e 12,5 g ha-1 de trifloxysulfuron sodium e quatro estádios do desenvolvimento da planta (folhas cotiledonares, duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Euforbiáceas; Redução de crescimento; Matéria seca; Ricinus communis L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700014

Spatial-temporal variability of leaf chlorophyll and its relationship with cocoa yield
Provedor de dados: 91
Autores: Medauar,Caique C.; Galvão,Ícaro M.; Carvalho,Luis C. C.; Silva,Samuel de A.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the spatial-temporal variability of leaf chlorophyll index and its relationship with cocoa yield. The experiment was carried out in an experimental area of cocoa production located in Ilhéus, Bahia State, Brazil. Leaf chlorophyll content was measured in September, October, January, February, March and April in the 2014/2015 season, at each sampling point of a regular grid by using a portable chlorophyll meter. Under the same conditions, yield was evaluated and the data were submitted to descriptive statistics and a linear correlation study. Geostatistical analysis was used to determine and quantify the spatial and temporal variability of leaf chlorophyll index and yield. Leaf chlorophyll index varied...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Theobroma cacao; Geostatistics; Thematic maps.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300164

UM NOVO MÉTODO DE CÁLCULO DA POROSIDADE DRENÁVEL
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,José Elenildo.
RESUMO Um modo alternativo para cálculo da porosidade drenável a partir de medidas simultâneas de taxas de descarga (q) e altura do lençol freático acima do nível do drenos (h) é apresentado e discutido. A porosidade drenável foi calculada a partir de medidas feitas por Queiroz (1987) e de dados obtidos no campo experimental de drenagem da ESALQ/USP. O procedimento proposto permite que se estime a porosidade drenável com precisão e relativa facilidade, podendo ser aplicado em substituição ao procedimento gráfico utilizado na literatura de drenagem, em condições de regime variável.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade drenável; Descargas de drenos; Drenagem.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100117

Variabilidade genética de genótipos de bananeira (Musa spp) submetidos ao estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Eline W. F.; Willadino,Lilia; Martins,Luiza S. S.; Silva,Sebastião de O. e; Câmara,Terezinha R.
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de bananas, sendo Pernambuco o estado que apresenta maior expansão da cultura na região do perímetro irrigado do Vale do São Francisco em cujas áreas, porém, são freqüentes os problemas de salinização do solo o que se pode tornar um fator limitante para a cultura. A utilização de cultivares tolerantes à salinidade apresenta-se como uma alternativa bastante viável; assim, identificar genótipos que se adaptem a solos salinos da Região Nordeste, é de fundamental importância para os programas de melhoramento. Este trabalho teve por finalidade utilizar marcadores moleculares, obtidos por amplificação de DNA via Reação em Cadeia polimerase (PCR) com iniciadores (primers) de RAPD, para determinar a variabilidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; RAPD; Banana.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200004

Distribuição espacial de fósforo em Latossolo tratado com lodo de esgoto e adubação mineral
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Vanessa L.; Maria,Isabella C. de; Camargo,Otávio A.; Grego,Célia R.; Melo,Leônidas C. A.
Em solos agrícolas que recebem aplicação de lodo de esgoto pode ocorrer, quando sujeitos à erosão hídrica, intenso transporte de fósforo (P) para trechos inferiores da paisagem e, eventualmente, para os corpos de água. O objetivo com este trabalho foi avaliar a distribuição espacial de P em um Latossolo Vermelho eutroférrico, cultivado com milho. Os tratamentos foram avaliados com aplicação de adubo mineral (AM) e de lodo de esgoto (LE). Amostras de solo foram coletadas seguindo uma grade amostral de 69 pontos em cada tratamento, em duas épocas, no início e no final do ciclo da cultura, em uma área experimental com 10% de declividade. No tratamento AM houve dependência espacial moderada de P no solo ocorrendo maiores concentrações de P na parte inferior do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo orgânico; Erosão de solo; Fertilização.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300007

Uso de fosfato para remoção de arsênio de solo contaminado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Waleska G. P. da; Amaral Sobrinho,Nelson M. B. do; Mazur,Nelson.
Quando da opção do procedimento de remediação de solos contaminados com metais pesados para determinado sítio, deve-se levar em consideração dados do sítio e do contaminante, o grau de contaminação, o uso futuro da área e a viabilidade econômica do processo de remediação. A Cia. Mercantil Ingá, localizada no município de Itaguaí, RJ, extraía zinco da calamina através do processo de hidrometalurgia. Durante 31 anos a empresa dispôs, no seu pátio e de forma inadequada, cerca de 3 milhões de toneladas de resíduo perigoso. Uma das etapas do processo de extração do zinco consistia na adição de trióxido de arsênio para a remoção de impurezas, tendo-se verificado contaminação do solo com arsênio de áreas próximas ao local de disposição do resíduo. Dentro deste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Remediação ex situ; Cia. Mercantil Ingá; Coagulação; Cloreto férrico; Sulfato de alumínio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100014

Variabilidade da temperatura do solo em função da liteira em fragmento remanescente de mata atlântica
Provedor de dados: 91
Autores: Carneiro,Rayonil G.; Moura,Marcos A. L.; Silva,Vicente de P. R. da; Silva Junior,Rosiberto S.; Andrade,Antonio M. D. de; Santos,Aurilene B. dos.
A temperatura do solo (TS) é um dos elementos importantes na caracterização do microclima havendo poucos estudos sobre sua variabilidade em ambientes florestais. Um estudo experimental foi realizado dentro de um fragmento de Mata Atlântica remanescente, no município de Coruripe, Alagoas, no período entre junho/2009 a maio/2011, com o objetivo de caracterizar a variabilidade da temperatura anual e sazonal e a influência da cobertura de liteira no solo. Os dados foram obtidos através de uma torre micrometeorológica de 26 m de altura instalada dentro da floresta. Para os perfis de temperatura do solo foram utilizados termopares tipo cobre/constantan, nas profundidades 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 cm, no primeiro ano de estudo e de 1, 5, 10, 20 e 50 cm nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Floresta tropical; Fluxo de calor; Saldo de radiação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100013

Adsorção e deslocamento do íon cádmio em solos do cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C.; Lemke-de-Castro,Mara L.; Rodrigues,Cristiane; Borges,Jácomo D.
Comumente, o cádmio é encontrado em resíduos industriais e urbanos, lodo de esgoto e fertilizantes que, quando dispostos no solo, podem representar riscos de poluição do solo e água. Propôs-se, neste trabalho, analisar a adsorção e o deslocamento do íon cádmio nos Latossolo Vermelho Acriférrico, Argissolo Vermelho Eutrófico, Nitossolo Vermelho Eutroférrico e Neossolo Quartzarênico, encontrados em áreas de cultivo do Estado de Goiás. Para a determinação da quantidade de cádmio adsorvido, 50 mL de solução de CaCl2.2H2O (0,01 mol L-1) com diferentes concentrações de Cd (0,10; 1,80; 19,00; 46,60 e 105,70 mg L-1) foram adicionados a 5,0 mL de terra fina secada em estufa e agitados 24 h; cuja sorção foi avaliada pelos modelos potencias e lineares da isoterma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isoterma de sorção; Fator de retardamento; Deslocamento miscível; Dispersão hidrodinâmica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800009

Rentabilidade na semeadura cruzada da cultura da soja
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Paulo R. A.; Tavares,Leandro A. F.; Sousa,Saulo F. G. de; Correia,Tiago P. da S.; Riquetti,Neilor B.
O plantio cruzado da soja consiste em semear a área em duas passadas de modo que a segunda fique perpendicular à primeira, formando um tabuleiro de xadrez. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade e os custos de produção da cultura da soja quando semeada em diferentes arranjos de semeadura cruzada. O experimento foi realizado nas safras 2011/2012 e 2012/2013, em área cultivada em sistema de plantio direto. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 5 tratamentos e 8 repetições. Os tratamentos foram: semeadura em linhas paralelas com adubação e população de plantas recomendada; semeadura cruzada com população e adubo em dobro; semeadura cruzada com população recomendada e adubo em dobro; semeadura cruzada com população...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo operacional; Arranjo espacial de plantas; Produtividade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300293

Avaliação exergética de processos psicrométricos
Provedor de dados: 91
Autores: Leal,Paulo Martins; Cortez,Luís A. B.; Nebra,Silvia A.
Este trabalho teve como objetivo principal a aplicação da metodologia de avaliação dos processos psicrométricos utilizando os conceitos definidos pela combinação das 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica, num sistema adaptado para a geração dos processos psicrométricos. Com equipamentos e instrumental adequados variaram-se, basicamente, em cada processo gerado pelo Sistema Gerador de Processos Psicrométricos (SIGEP), as vazões e as potências elétricas requeridas pelos diferentes sistemas de condicionamento do ar e as temperaturas de bulbo seco e de bulbo úmido de pontos estratégicos, dentro e fora do volume de controle, a fim de se efetuar as análises energéticas e exergética. Pode-se concluir que a metodologia de avaliação pela 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Exergia; Eficiências; Processos psicrométricos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300019

Interação pontas-adjuvantes na estimativa do risco potencial de deriva de pulverizações
Provedor de dados: 91
Autores: Madureira,Ronaldo P.; Raetano,Carlos G.; Cavalieri,Jhonatan D.
É crescente a preocupação com os riscos da deriva em pulverizações com produtos fitossanitários e seus efeitos sobre o ambiente, sendo cada vez mais importante a utilização de tecnologias que forneçam maior segurança. Objetivou-se avaliar pontas de pulverização de jato plano inclinado e jato plano com indução de ar empregadas na pulverização com diferentes adjuvantes de uso agrícola na estimativa do risco potencial de deriva por meio dos depósitos e espectro das gotas. Os tratamentos consistiram de quatro soluções combinadas a duas pontas de pulverização. Os depósitos foram medidos em diferentes distâncias e alturas, em túnel de vento. Os indicadores relativos ao espectro de gotas foram: porcentagem do volume de gotas com diâmetro menor ou igual a 100 µm,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Espectro de gotas; Polímero vegetal; Surfactante; Ester metílico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200180

Saturação do complexo de troca de solos oxídicos com sódio
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Almeida Neto,Onofre B.; Matos,Mateus P. de.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a influência de características físicas, químicas e mineralógicas de três solos oxídicos no potencial de sua sodificação. Nesta avaliação foram utilizadas amostras coletadas no horizonte B, de um Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e um Argissolo Vermelho, que apresentavam, respectivamente, presença marcante dos minerais caulinita, hematita e gibbsita. As amostras foram caracterizadas em termos físicos, químicos e mineralógicos e, após seu acondicionamento em colunas de solo, submetidas à percolação de soluções com condutividade elétrica (CE) de 8,0 dS m-1 e relação de adsorção do sódio (RAS) de 0, 10, 20, 30, 40 e 50 (mmol c L-1)0,5, em três repetições. A porcentagem de sódio trocável (PST) e a relação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dispersão; Porcentagem de sódio trocável; Relação de sódio trocável; Sodificação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500006

Avaliação de um sistema simplificado de tratamento de esgotos visando a utilização em áreas rurais
Provedor de dados: 91
Autores: Tonetti,Adriano L.; Coraucci Filho,Bruno; Bertoncini,Edna I.; Oliveira,Roberto A.; Stefanutti,Ronaldo.
O Brasil enfrenta sérios problemas relacionados a uma grande população que vive na área rural, lançando os esgotos diretamente nos corpos hídricos. Este comportamento contribui a olhos vistos com a degradação do meio ambiente, além de trazer impasses à saúde pública; nesses casos, o emprego de sistemas de tratamento simplificados seria muito vantajoso, pois poderia depurar os esgotos dessas comunidades rurais a um custo baixo e ser operado e construído pela própria mão-de-obra local, embora pouco qualificada. Um dos sistemas estudados na UNICAMP e que se enquadra nessas características é, sem dúvida, a associação dos filtros anaeróbios com filtros de areia. Os resultados desta pesquisa demonstraram que o efluente gerado apresentava valores de matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saneamento; Nitrificação; Fósforo; Águas residuárias; Purificação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200015

Aclimatação ao estresse salino em plantas de arroz induzida pelo pré-tratamento com H2O2
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Fabricio E. L.; Lobo,Ana K. M.; Bonifacio,Aurenivia; Martins,Marcio O.; Lima Neto,Milton C.; Silveira,Joaquim A. G.
Estudou-se o efeito da aplicação exógena de peróxido de hidrogênio (H2O2) na aclimatação ao estresse salino com base nas alterações fotossintéticas, indicadores de estresse oxidativo e atividade de enzimas antioxidativas em folhas de plantas de arroz. Utilizaram-se duas diferentes concentrações de H2O2 (1 e 10 μM) para o pré-tratamento, concentrações essas aplicadas na solução nutritiva dois dias antes da indução do estresse salino (100 μM de NaCl). A limitação fotossintética e estomática resultante da exposição ao NaCl foi amenizada quando as plantas foram pré-tratadas com 1 μM de H2O2. Plantas expostas ao pré-tratamento com H2O2 e expostas ao NaCl apresentaram dano de membrana menor quando comparadas com as plantas submetidas ao NaCl isoladamente. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Peróxido de hidrogênio; Estresse oxidativo; Salinidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400014

Deslocamento miscível de nitrato e fosfato proveniente de água residuária da suinocultura em colunas de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Anami,Marcelo H.; Sampaio,Silvio C.; Suszek,Morgana; Gomes,Simone D.; Queiroz,Manoel M. F. de.
A fertirrigação com águas residuárias da suinocultura vem sendo muito difundida no País, principalmente na região sul do Brasil, entretanto, o alto potencial poluidor dos dejetos pode tornar-se uma ameaça de contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas se utilizados em quantidades excessivas. Neste trabalho o objetivo principal foi avaliar o processo de lixiviação de íons nitrato e fosfato em colunas de solo, obtendo-se os coeficientes de dispersão hidrodinâmico e o fator de retardamento para a determinação do potencial de contaminação dos lençóis de água subterrâneos. Verificou-se, ainda, o efeito da aplicação de águas residuárias da suinocultura tratada com reatores anaeróbios sobre as propriedades físico-químicas do solo, cujos resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimento de íons; Fertirrigação; Contaminação do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100011

Desenvolvimento de um sistema de estimativa da evapotranspiração de referência
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Belo Filho,Adelgicio F.; Silva,Bernardo B. da; Campos,João H. B. da C.
Neste trabalho, apresenta-se um programa computacional denominado SEVAP (Sistema de Estimativa da Evapotranspiração) com o objetivo de se estimar a evapotranspiração através de oito métodos. Os métodos indicados no programa são: Penman-Monteith, Hargreaves, Jensen-Haise, Linacre, Makkink, Priestley &amp;amp; Taylor, Tanque Classe A e Thornthwaite. A eficiência do SEVAP foi avaliada com a aplicação dos dados da estação Meteorológica de Petrolina, PE, referentes ao ano 2002. Foram utilizados as médias mensais desse ano e os valores diários dos meses de março e agosto, do mesmo ano, das seguintes variáveis meteorológicas: temperaturas máxima e mínima do ar, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do vento, evaporação do Tanque Classe A e radiação solar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programa computacional; Método de Penman-Monteith; Software.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400017

Análise da degradação da caatinga no núcleo de desertificação do Seridó (RN/PB)
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Thomaz C. e C. da; Oliveira,Maria A. J. de; Accioly,Luciano J. de O.; Silva,Flávio H. B. B. da.
A condição de aridez associada à pressão antrópica resulta em áreas de degradação extrema, conhecidas como núcleos de desertificação. No núcleo do Seridó a antropização é caracterizada por queimadas, cultivo do algodão no passado, pastoreio e exploração de lenha, que alteraram a composição florística e a estrutura da vegetação potencial. Com este estudo se objetivou identificar níveis de degradação na caatinga arbóreo-arbustiva do Seridó, por meio de técnicas multivariadas que envolveram variáveis do ambiente físico, da florística, fitofisionomia e diversidade da vegetação. O inventário florístico e fitossociológico foi realizado em 16 fragmentos, pelo método Ponto-Quadrante, com a inclusão de plantas com diâmetros no nível do solo 1 cm e altura ≥ 1 m,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Florística; Fitossociologia; Biodiversidade; Análise multivariada.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700020

Estimativa da transpiração em cafeeiros utilizando-se sensores de dissipação térmica
Provedor de dados: 91
Autores: Pimentel,Jussálvia da S.; Silva,Tonny J. A.; Borges Júnior,João C. F.; Folegatti,Marcos V.; Montenegro,Abelardo A. A.
Alguns métodos são capazes de determinar diretamente a quantidade de água consumida por uma planta, entre eles o "método de dissipação de calor" ou método de Granier. Neste trabalho se propôs, como objetivo, construir e calibrar sensores de dissipação térmica, avaliar a transpiração em função da posição de inserção do sensor na planta (Norte, Sul, Leste ou Oeste) e comparar os resultados com os elementos meteorológicos e a evapotranspiração de referência. Em 24 cafeeiros se instalaram sensores de dissipação térmica, adaptados de Granier (1985), em que o conjunto termopar e resistência foi inserido na agulha. Obteve-se a densidade de fluxo de seiva a partir da variação da diferença de temperatura entre as sondas e se acompanhou a transpiração, em função da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Fluxo de seiva; Irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200010

Matéria orgânica, infiltração e imagens tomográficas de Latossolo em recuperação sob diferentes tipos de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Marchini,Débora C.; Ling,Tseng C.; Alves,Marlene C.; Crestana,Silvio; Souto Filho,Sebastião N.; Arruda,Otton G. de.
RESUMO Propôs-se, neste trabalho, verificar os efeitos de manejos em Latossolo em recuperação há sete anos. Os tratamentos estudados foram: dois controles, A - Vegetação natural de Cerrado; B - Solo exposto; além dos tratamentos, C - Área apenas com espécie arbórea Gonçalo-Alves (GA) (Astronium fraxinifolium); D - Gonçalo-Alves + Nabo forrageiro (Raphanus sativus) até 2005, substituído pela crotalária (Crotalaria juncea) (GA + C); E - Gonçalo-Alves + Feijão-de-Porco (Canavalia ensiformis) (GA + FP); F - Gonçalo-Alves + Lodo de esgoto (60 t ha-1) + Brachiaria decumbens (GA + LE +B). Não houve convergência com relação aos indicadores da qualidade do solo em recuperação há sete anos; o tratamento GA + Lodo de esgoto + Brachiaria decumbens foi o que melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microtomografia do solo; Estrutura do solo; Lodo de esgoto; Adubo verde.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600574

Vigor da cultivar BMX Potência RR de soja durante o beneficiamento e períodos de armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Juvino,Adrieli N. K.; Resende,Osvaldo; Costa,Lílian M.; Sales,Juliana de F.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o vigor das sementes de soja durante as etapas do beneficiamento e ao longo do armazenamento. O experimento foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano, Câmpus Rio Verde, e na empresa Sementes Goiás. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, segundo o esquema fatorial triplo 6 x 2 x 4 (seis etapas do beneficiamento, duas condições de armazenamento e quatro tempos de armazenamento) com três repetições. Foram utilizadas sementes de soja Glycine max (L.) Merrill, cultivar BMX Potência RR. As sementes foram avaliadas ao longo do armazenamento (0, 3, 6 e 9 meses) quanto ao teor de água, teste de tetrazólio e emergência em areia. Os dados foram analisados por meio de análise de variância e regressão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Danos mecânicos; Condições de armazenamento; Glycine max (L.) Merrill.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800010

African Mahogany transpiration with Granier method and water table lysimeter
Provedor de dados: 91
Autores: Sérvulo,Ana C. O.; Vellame,Lucas M.; Casaroli,Derblai; Alves Júnior,José; Souza,Pedro H. de.
ABSTRACT The thermal dissipation probe (Granier method) is useful in the water deficit monitoring and irrigation management of African Mahogany, but its model needs proper adjustment. This paper aimed to adjust and validate the Granier sap flux model to estimate African Mahogany transpiration, measure transpiration using lysimeter and relate it to atmospheric water demand. Weather conditions, transpiration and sap flux were monitored in three units of 2.5-year-old African Mahogany trees in constant water table lysimeter, in Goiânia, GO. Sapwood area (SA), leaf area (LA), transpiration measured by lysimeter (TLYS) and estimated by sap flux (TSF) were evaluated. The SA comprised 55.24% of the trunk’s transversal section. The LA varied from 11.95 to 10.66 m2....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Khaya ivorensis; Sap flux; Transpiration; Lysimeter; Sapwood.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500322

Storage of seeds of Cnidosculus phyllacanthus Pax &amp;amp; K. Hoffm.
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Lígia M. de M.; Aguiar,Ivor B. de; Morais,Déborah L. de; Viegas,Ricardo A.; Silveira,Joaquim A. G.
This work aimed to determine the best environment for conservation of physiological quality of seeds of Cnidosculus phyllacanthus during storage. Seeds with 8.5% moisture content and 86% germinative capacity were filled in containers of different permeability, and storaged at different conditions during 360 days. Seeds packed in permeable container (paper bag) were stored at ordinary room temperature (18 to 25 ºC and 55 to 78% RH), and dry chamber (18 ºC and 60% RH) while those packed in semipermeable (polyethylene bag) and impermeable (glass) containers were stored in cold chamber (10 ºC and 75% RH). Seed moisture content, germinative capacity and germination speed were evaluated each 90 days interval. For all the tested storage conditions, seed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservation; Forestry seed; Physiological quality.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400024

Coeficiente de difusão efetivo e modelagem matemática da secagem de sementes de crambe
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Lilian M; Resende,Osvaldo; Sousa,Kelly A; Gonçalves,Douglas N.
O mecanismo através do qual ocorre a difusão da água nos produtos agrícolas, é complexo devido à diversidade da composição química e estrutura física dos produtos. O objetivo no presente trabalho foi ajustar diversos modelos matemáticos ao processo de secagem das sementes de crambe (Crambe abyssinica), em diferentes condições de ar, determinar o coeficiente de difusão efetivo e obter a energia de ativação. As sementes de crambe utilizadas foram colhidas com teor de água de 0,26 (decimal b.s.) e secadas até o teor de 0,09 (decimal b.s.). A secagem do produto foi realizada sob variadas condições controladas nas temperatura de 30, 40, 50, 60 e 70 ºC e umidades relativas de 37,4; 22,3; 14,0; 8,3 e 5,1%, respectivamente. Dentre os modelos que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusão líquida; Movimentação de água; Oleaginosa.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000014

Calibration and evaluation of the DSSAT/Canegro model for sugarcane cultivars under irrigation managements
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Anderson P.; Dalri,Alexandre B.; Fischer Filho,João A.; Faria,Rogério T. de; Silva,Laércio S.; Gomes,Romário P.
ABSTRACT Model calibration is a fundamental factor to obtain high accuracy in the estimation of crop growth and yield. This study aimed to parameterize the genetic and ecotype coefficients of the DSSAT/Canegro model for five sugarcane cultivars kept under three water managements, besides evaluating the accuracy of the model in predicting sugarcane stalk yield, sugar yield and height. Experimental field data were obtained from two years (2016 and 2017) of cultivation at FCAV/Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, SP, Brazil. The cultivars were maintained under supplementary irrigation, deficit irrigation and no irrigation. Data of the supplementary irrigation treatment (without stress) were used for the parameterization of each cultivar. Model...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sacharum spp.; Crop model; Parameterization; Yield.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100052

Efeito da faixa-filtro na retenção de atrazina em escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Ludovice,Maria T. Falsetti; Roston,Denis M.; Teixeira Filho,José.
O presente estudo avaliou a eficácia de faixas-filtro de comprimentos de 0, 5 e 10 m na redução de atrazina em água de escoamento provinda de áreas cultivadas com milho, gerada por 4 chuvas simuladas. Na faixa-filtro utilizou-se braquiária (Brachiaria decumbens) como elemento de retenção da atrazina. A diminuição dos valores mobilizados e transportados de atrazina encontrados, demonstrou a eficiência dessa faixa. A faixa de 5 m reduziu, em relação à parcela sem faixa (0 m de comprimento), nos 4 eventos de chuva simulada, um total de 73,8% da atrazina aplicada ao solo. Na de 10 m os valores foram maiores, tendo havido redução de 89,7%, a qual foi obtida a partir do aumento efetivo da infiltração da água do escoamento superficial na faixa-filtro. Quanto aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Faixa-filtro; Escoamento superficial; Atrazina.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200023

Irrigation and fungicide application on disease occurrence and yield of early and late sown sunflower
Provedor de dados: 91
Autores: Maldaner,Ivan C.; Heldwein,Arno B.; Bortoluzzi,Mateus P.; Loose,Luis H.; Lucas,Dionéia D. P.; Silva,Jocélia R. da.
The objective of this study was to evaluate the effect of irrigation and fungicide application on the occurrence of diseases and cypsela yield of two genotypes of sunflower. The experiments were carried out in Santa Maria-RS, during the regular season in 2007 and the late season, in 2008. Plants were sown on 04/09/2007 and 21/01/2008, in a completely randomized design, with four replicates. A 2 x 6 factorial scheme was used, with the sunflower genotypes Aguará 03 and Hélio 358 and six fungicide application schemes, which were determined by the FAST forecasting system, as follows: FAST 16, FAST 22 and FAST 28, without irrigation, FAST 16 IRR under irrigated condition, in addition to irrigated control (CONTROL IRR) and control (CONTROL). Disease progress was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Alternaria helianthi; Septoria helianthi; Disease forecast; Sowing date.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700630

Tratamento de resíduos sólidos de centrais de abastecimento e feiras livres em reator anaeróbio de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Lopes,Wilton S.; Athayde Júnior,Gilson B.; Dantas,Alberto M. M.
Em feiras livres e centrais de abastecimento são produzidas quantidades bastante significativas de resíduos sólidos, com características favoráveis ao aproveitamento integral em processo de bioestabilização anaeróbia. O processo de bioestabilização é realizado em reatores anaeróbios de batelada (RAB), com tempo de detenção de sólidos variando de 250 a 300 dias originando, como produtos finais, o biogás, com cerca de 60% de gás metano, além de composto orgânico parcialmente bioestabilizado. Neste trabalho, foram utilizados resíduos sólidos orgânicos tipicamente vegetais, advindos de centrais de abastecimento, feiras livres e lodo de esgoto sanitário. O sistema experimental utilizado era constituído basicamente por um reator anaeróbio de batelada, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anaeróbio; Reator de batelada; Resíduos sólidos; Biogás; Lodo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200022

Modelo numérico do terreno obtido por diferentes métodos em cartas planialtimétricas
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Ana P.; Silva,Alessandra F. da; Zimback,Célia R. L.
O modelo numérico do terreno é importante para a determinação da declividade e da capacidade de uso das terras, motivo pelo qual foi desenvolvida uma proposta de metodologia de aquisição de dados de elevação que contemple um algoritmo eficiente para a geração de uma carta de declividades; para isto, buscou-se a obtenção e a avaliação de um modelo numérico do terreno sem a prática da vetorização das curvas de nível em cartas planialtimétricas. A área de obtenção dos dados de altitude (m) foi no município de São Manuel, SP, onde os dados foram coletados através de dois métodos: vetorização das curvas altimétricas e o método por coleta de pontos de altitude sobre as curvas em nível com os pontos de máxima elevação. Os dados de altimetria (m) foram analisados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Interpolação; Krigagem; Declividade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600010

Compressibilidade de um Argissolo Vermelho fisicamente degradado e recuperado
Provedor de dados: 91
Autores: Macedo,Vera R. M.; Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.
A reconstituição da qualidade de solos fisicamente degradados tem sido feita por sistemas de manejos conservacionistas; no entanto, a melhoria da estrutura do solo o torna muito suscetível à compactação quando sofre compressões pela mecanização. A compressibilidade de amostras de um Argissolo Vermelho fisicamente degradado e recuperado, coletadas na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, RS, foi avaliada com ensaios de compressão uniaxial, em duas umidades. A curva de compressão do solo, porosidade, densidade do solo e a resistência à penetração foram determinadas. Amostras de solo recuperado mostraram-se mais compressíveis, principalmente em umidade mais elevada. Após a compressão com pressões...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressibilidade do solo; Porosidade; Densidade; Resistência a compressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800004

Soybean growth affected by seeding rate and mineral nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Werner,Flávia; Balbinot Junior,Alvadi A.; Ferreira,André S.; Silva,Marcelo A. de A. e; Debiasi,Henrique; Franchini,Julio C.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of seeding rates and nitrogen (N) fertilization on plant growth in soybean cultivar with indeterminate growth habit. Two experiments were conducted in the 2013/14 and 2014/15 growing seasons, in a complete block design with split-plot scheme and six replicates. Four seeding rates (150, 300, 440 and 560 000 viable seeds ha-1) and two N doses (0 and 45 kg ha-1) were allocated in the plots and subplots, respectively. The cultivar NK7059 RR was used. The following traits were assessed: leaf, stem and total shoot dry matter, leaf/stem dry matter ratio, stem and leaf N content, SPAD index, plant height, first pod height, number of branches per plant and grain yield. Soybean growth is not affected by the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Plant spatial arrangement; Nitrogen fertilization; Grain yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800734

Modelagem probabilística de eventos de precipitação extrema no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Caldeira,Tamara L.; Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Souza,Mayara R. de; Guedes,Hugo A. S.
A gestão de cheias em bacias hidrográficas brasileiras deve ser discutida e priorizada, porém o cenário atual indica lacunas quanto às informações hidrológicas com variabilidade espacial e temporal condizentes. A modelagem probabilística de eventos extremos de precipitação, buscando a extrapolação para uma frequência e duração, pode servir como excelente ferramenta de análise e tomada de decisões. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o ajuste de diferentes modelos probabilísticos a séries de precipitação máxima diária anual no Rio Grande do Sul. Séries pluviométricas de 342 estações foram ajustadas às distribuições Log-Normal a 2 e 3 parâmetros e Gumbel e a adequação foi realizada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado. Todas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Distribuição de probabilidade; Regionalização hidrológica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300197

Gas exchanges and growth of passion fruit under saline water irrigation and H2O2 application
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Elysson M. G.; Lima,Geovani S. de; Lima,Vera L. A. de; Silva,Saulo S. da; Gheyi,Hans R.; Silva,André A. R. da.
ABSTRACT The study was carried out to evaluate the photosynthetic efficiency and growth of yellow passion fruit, cultivated under different levels of irrigation water salinity and exogenous application of hydrogen peroxide. The experiment was carried out in greenhouse of the Universidade Federal de Campina Grande, PB, Brazil, using drainage lysimeters with capacity for 100 dm3, filled with Entisol of sandy texture. The experimental design was randomized blocks using a 4 x 4 factorial scheme, with three repetitions, corresponding to four water salinity (0.7; 1.4; 2.1 and 2.8 dS m-1) and four concentrations of hydrogen peroxide (0, 20, 40 and 60 µM). The different concentrations of hydrogen peroxide were applied by soaking the seed for a period of 24 h and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Antioxidant enzyme; Salinity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200945

Balanço de energia em um solo cultivado com feijão caupi no brejo paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Soares,Willames de A.; Borges,Edvane; Silva,Ivandro de F. da; Lira,Carlos A. B. de O.
Os componentes do balanço de energia num solo cultivado com feijão caupi nas condições do Brejo Paraibano, foram determinados numa área de 4 ha do Centro de Ciências Agrárias, da UFPB, localizada no município de Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m). Para tal, instalou-se uma torre no centro da área, contendo um pluviógrafo, um piranômetro, um saldo radiômetro e sensores para medida da temperatura e da umidade relativa do ar, em dois níveis acima do dossel da cultura; além disso, dois locais no solo foram instrumentados, cada um com duas sondas térmicas instaladas horizontalmente, nas profundidades de z1 = 2,0 cm e z2 = 8,0 cm, além de uma placa destinada à medida do fluxo de calor no solo, a 5,0 cm. Essas medidas foram armazenadas a cada 30 min, num...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Razão de Bowen; Saldo de radiação; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Fluxo de calor no solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400014

Chemical attributes of soil under cassava wastewater application in Marandugrass cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Marcio G. da S.; Silva,Gualter G. C. da; Difante,Gelson dos S.; Emerenciano Neto,João V.; Oliveira,Ermelinda M. M.; Morais,Éric G.
ABSTRACT There is a worldwide concern regarding the management of agroindustrial residues, involving sustainable practices that contribute to taking advantage of the residues as inputs in productive processes, allowing greater efficiency in the integration of agricultural activities and mitigating their adverse effects on the soil. Therefore, the objective of this study was to assess the effects of application of cassava wastewater on the chemical attributes of the soil cultivated with Brachiaria brizantha cv. Marandu. The experimental design was in randomized blocks with five treatments (0, 15, 30, 60 and 120 m³ ha-1 of cassava wastewater) and four repetitions. To characterize soil chemical attributes soil samples were collected at depths 0 to 10 and 10...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biofertilizer; Macronutrients; ‘manipueira’; Soil fertility.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800579

Filme plástico perfurado em túneis baixos cultivados com alface
Provedor de dados: 91
Autores: Monteiro,José E. B. A.; Silva,Iran J. O. da; Piedade,Sônia M.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições micrometeorológicas no interior de túneis baixos cultivados com alface, através da perfuração do filme plástico, técnica utilizada para melhorar a ventilação no interior dos túneis, porém ainda pouco conhecida. Assim, foram testados túneis sem e com cultura de alface, com 0, 5, 10, 15 e 20% de área de filme perfurada e, também, um canteiro sem túnel, durante a primavera. As variáveis meteorológicas utilizadas para a avaliação dos tratamentos foram temperatura e umidade relativa do ar, verificando-se que, quanto maior o percentual de perfuração, menor a elevação da temperatura no interior do ambiente protegido e maior a perda de umidade para o ambiente exterior. A produção obtida nos ambientes protegidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Plasticultura; Microclima.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300027

Phosphate and potassium fertilization on agronomic and physico-chemical characteristics and bioactive compounds of eggplant
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luciene A. de; Silva,Ernani C. da; Carlos,Lanamar de A.; Maciel,Gabriel M.
ABSTRACT Eggplant is a functional food rich in antioxidants and its consumption brings several benefits to human health. Phenolic compounds and anthocyanins are some of the compounds that interfere in this antioxidant capacity and may be influenced by the mineral nutrition of the plant. The objective was to analyze the effects of potassium and phosphate fertilization on the agronomic and physico-chemical characteristics and bioactive compounds of eggplant fruits. The work was carried out at the Taboquinha Farm, in the municipality of Baldim, MG, at coordinates 19º 17’ 12.5” S and 43º 54’ 01” W, from March to October 2017. The experimental design was randomized blocks in a 4 x 4 factorial scheme with four replicates. The factors under study were phosphorus...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mineral nutrition; Anthocyanins; Phenolic compounds.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400291

Interação entre salinidade e biofertilizante bovino na cultura do feijão-de-corda
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Francisco L. B. da; Lacerda,Claudivan F. de; Sousa,Geocleber G. de; Neves,Antônia L. R.; Silva,Giovana L. da; Sousa,Carlos H. C.
Objetivou-se avaliar a interação entre salinidade e o uso de biofertilizante bovino sobre a condutividade elétrica do solo, crescimento inicial, trocas gasosas e teores de elementos minerais no feijão-de-corda. O experimento foi conduzido em ambiente protegido do Departamento de Ciências dos Solos - UFC. A semeadura foi feita em vasos, utilizando-se, como substrato, um Argissolo Vermelho Amarelo. O experimento obedeceu a um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2, referente a cinco níveis de sais da água de irrigação e dois de biofertilizante bovino. O aumento dos níveis salinos da água de irrigação inibiu o crescimento inicial das plantas, sendo menos afetado no solo com o biofertilizante. O aumento da salinidade da água aliado à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Salinização; Irrigação; Fertilizante orgânico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400009

Aplicação de óleo no controle de Zabrotes subfasciatus e na germinação de Phaseolus vulgaris
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroga,Maiene de F. C. de; Gomes,Josivanda P.; Almeida,Francisco de A. C.; Pessoa,Elvira B.; Alves,Niédja M. C.
Propôs-se, com este trabalho, estudar a qualidade de sementes de feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.) tratadas com óleos vegetais de mamona, soja e oiticica, durante cinco meses de armazenamento. Mediante os resultados obtidos concluiu-se que os óleos vegetais utilizados no tratamento das sementes de feijão Phaseolus foram eficientes na manutenção da viabilidade e no controle da infestação pelo inseto-praga de armazenamento Zabrotes subfasciatus, nos cinco meses de armazenamento, sendo o óleo de oiticica o que apresentou melhor média de germinação, frente às tratadas com óleo de mamona e soja. O óleo de oiticica também foi o mais eficiente no controle de Z. subfasciatus. Verificou-se, ainda, redução da eficiência dos óleos nas suas menores doses, sendo a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle de insetos-praga; Armazenamento de sementes; Óleo vegetal.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700011

Cultivo de sequeiro da mamona adubada com casca de mamona e fertilizante nitrogenado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Marcos A. da; Silva,Francisco E. de A.; Nunes Júnior,Edivan da S.; Costa,Fabiana X.; Melo Filho,José S. de.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento e produção da mamoneira (Ricinus communis L., cv. BRS Energia) cultivada em regime de sequeiro em função da adubação combinada de casca de mamona na forma moída e natural com doses crescentes de fertilizante nitrogenado. O experimento foi realizado entre setembro de 2009 a março de 2010, no Campus IV/UEPB. Realizou-se o plantio em vasos plásticos de 60 L preenchidos com 58 kg de solo. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso em arranjo fatorial 2 x 4, sendo aplicado 3 t ha-¹ de casca de mamona em duas formas de utilização (natural e moída) e quatro doses de nitrogênio (0, 30, 60, 90 kg ha-¹), com quatro repetições totalizando 32 parcelas. Verifica-se que a adubação com a casca moída foi superior a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiárido; Ricinus communis L.; Fertilização.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400007

Monitoramento localizado da produtividade de milho cultivado sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Maziero,José V.G.; Cavalli,Antonio C.; Valeriano,Márcio M.; Oliveira,Henrique de; Moraes,Jener F.L.; Yanai,Kiyoshi.
O aprimoramento do poder de gerenciamento agrícola, através do aumento do nível de informação sobre etapas da produção, tem sido discutido como estratégia de decisão/manejo. O georreferenciamento obtido em tempo real na lavoura, pode permitir o estudo localizado das variáveis de solo e planta. No Brasil, a produção de grãos apresenta grande demanda nesta linha, por ser expressiva e de grande potencial de absorção tecnológica. Com o objetivo de se abordar alguns aspectos do aumento do nível de informação tecnológica em um ambiente agrícola, um experimento foi instalado no ano de 1998, com a perspectiva de abordagem de lavoura de grãos. O experimento foi estabelecido em Angatuba, SP. Em uma área de 34,3 ha, onde está instalado um sistema de irrigação tipo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Informação tecnológica; GPS; Zea mays L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100016

Mobilidade de solutos em colunas de solo com água residuária doméstica e de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Joelma S. dos; Lima,Vera L. A. de; Borges Júnior,João C. F.; Silva,Leda V. B. D.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Com o objetivo de avaliar o fator de retardamento, coeficiente de dispersão-difusão e curva de efluente dos íons cálcio, magnésio, sódio e potássio das águas residuárias de origem doméstica tratada e de suinocultura, realizou-se um experimento em laboratório com colunas de solos Argissolo Vermelho Amarelo e Neossolo Regolítico. Com o auxílio de frascos de Mariotte cerca de dois volumes de poros de água destilada foram passados nas colunas; em seguida, interligou-se outro frasco contendo as águas residuárias, doméstica e da suinocultura, o que lixiviou 3,75 volume de poros divididos em 25 alíquotas, totalizando 600 amostras. Os resultados permitiram concluir que os fatores de retardamento foram mais altos para o sódio no solo Argissolo Vermelho Amarelo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de íons; Fator de retardamento; Coeficientes de difusão-dispersão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100013

Using a field radiometer to estimate instantaneous sky clearness
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G.; Scharf,Peter; Sudduth,Ken A.; Hipple,James. D.
Reflectance measurements of crop plants and canopies show promise for guiding within-season, variable-rate nitrogen (N) application. Most research results have been obtained around solar noon with clear skies. However, for practical application, the system must work under cloudy skies or away from solar noon. The objective of this work was to assess the effect of cloud conditions on reflectance measurements of a corn canopy. The approach was to estimate an instantaneous sky clearness index (ICI) which could be used to correct field radiometer data for variations in cloud cover, such that the same reflectance reading would be obtained (and the same N recommendation made) for the same plants regardless of cloud conditions. Readings were taken from morning...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Nitrogen management; Reflectance; Cloud.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200018

Cultivares de Brachiaria brizantha sob diferentes disponibilidades hídricas em Neossolo Flúvico
Provedor de dados: 91
Autores: Kroth,Bruna E.; Bonfim-Silva,Edna M.; Silva,Tonny J. A. da; Koetz,Marcio; Schlichting,Alessana F.
Propôs-se, com este trabalho, estabelecer a tolerância ao déficit hídrico e ao alagamento do solo na produção de folhas e colmos de três cultivares de Brachiaria brizantha cultivadas em Neossolo Flúvico. O experimento foi realizado em casa de vegetação cujas unidades experimentais foram vasos plásticos com capacidade de solo de 4,2 dm3. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 3, com três cultivares de Brachiaria brizantha (Marandu, Piatã e Xaraés) e três disponibilidades hídricas, sendo solo alagado (0 kPa), capacidade de campo (10 kPa, tratamento controle) e déficit hídrico (50 kPa), em 5 repetições. O solo utilizado foi o Neossolo Flúvico. Para avaliação foram realizados três cortes nos quais foram avaliadas massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse hídrico; Marandu; Piatã; Solo alagado; Xaraés.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500464

Soil water balance simulated by CROPGRO-Drybean model for edaphoclimatic conditions in Maringá
Provedor de dados: 91
Autores: Dallacort,Rivanildo; Freitas,Paulo S. L. de; Faria,Rogério T. de; Gonçalves,Antonio C. A.; Jácome,Aleksandra G.; Rezende,Roberto.
The performance of the CROPGRO-Drybeans model for the prediction of soil water balance, as well as growth components and bean crop yield, was assessed using data from two field experiments conducted at the State University of Maringá Irrigation Technical Center, Paraná - Brazil, (latitude 23º27'S, longitude 51º57' and altitude 542 m), during the 2005 and 2006 growing season. The model simulations correlated well with measured soil moisture (r &gt; 0.7) for both experiments. However, there were high discrepancies between measured and simulated soil moisture values on the days after rainfall. In addition, it was found that the model exaggerates the effect of water stress during the flowering phase, which leds to underprediction (19 and 29%) of crop yield.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water stress; Soil moisture; Simulation.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400002

Extrato etanólico de Senna alata no controle de Fusarium oxysporum, causador da murcha-de-fusarium do meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Erika V. de; Marcelino G.,Viana; Albuquerque,Cynthia C. de; Viana,Francisco A.; Silva,Kathia M. B. e.
A murcha-de-fusarium, causada pelo fungo Fusarium oxysporum, vem-se tornando uma doença importante no meloeiro devido às grandes perdas em áreas de produção no Brasil e no mundo, razão pela qual o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia de extratos etanólicos de partes de Senna alata no controle do crescimento micelial de F. oxysporum isolado de plantas de meloeiro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, distribuído em esquema fatorial 4 x 6 + 1, sendo o primeiro fator partes da planta (caule, folha, raiz e vagem) e, como segundo, seis concentrações (0,25; 0,50; 50; 75; 250; 500 µg mL-1) mais a testemunha, com quatro repetições por tratamento. As variáveis avaliadas foram: taxa de crescimento micelial inibição do crescimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fungicida vegetal; Atividade antimicrobiana; Cucumis melo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100004

Desenvolvimento de equações Intensidade-Duração-Frequência sem dados pluviográficos em regiões semiáridas
Provedor de dados: 91
Autores: Fechine Sobrinho,Vicente; Rodrigues,Joseilson O.; Mendonça,Luiz A. R.; Andrade,Eunice M. de; Tavares,Paulo R. L.
Neste estudo foram feitas a validação da metodologia de desagregação de chuvas das isozonas e sua utilização no desenvolvimento de equações IDF (Intensidade-Duração-Frequência) para três municípios da Região Metropolitana do Cariri, Ceará, desprovidos de pluviógrafos. Na validação utilizaram-se dados de estações localizadas em zonas climatológicas distintas da Região Metropolitana do Cariri e de uma estação localizada na mesma zona. As precipitações máximas diárias anuais foram ajustadas e testadas pelas distribuições de probabilidade de Gumbel, Log-Normal II-P, Log-Normal III-P, Gama II-P e Gama III-P. As intensidades de chuvas estimadas pelo método das isozonas apresentaram altos índices de concordância e desempenho de Willmott, quando comparadas com as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Isozonas; Desagregação; Distribuição de probabilidade.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700009

Spatial and temporal distribution of weeds in no-tillage system
Provedor de dados: 91
Autores: Bottega,Eduardo L.; Pegoraro,Camilo; Guerra,Naiara; Oliveira Neto,Antonio M. de; Queiroz,Daniel M. de.
ABSTRACT Brazil is one of the largest grain producers in the world, due to its extensive arable land and favorable climate for the cultivation of any species. The production could be higher, but problems such as competition between crops and weeds reduces crop yields. This study aimed to analyze the spatial distribution of weeds, especially milkweed (Sonchus oleraceus), horse weed (Conyza spp.) and ‘maria-mole’ (Senecio brasiliensis) in an area under no-tillage system for two harvests. The work was carried out during the 2013/14 and 2014/15 crop years in an area of 22.5 ha, where soybean is grown in the summer and oat in the winter. The weeds were mapped using a sampling grid of 85 points. The number of plants present in 0.25 m2 was recorded at each...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Spatial variability; Sonchus oleraceus; Conyza spp.; Senecio brasiliensis.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201107

Determinação do fator de cobertura e dos coeficientes da MUSLE em microbacias no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Júlio C. N. dos; Andrade,Eunice M. de; Medeiros,Pedro H. A.; Araújo Neto,José R. de; Palácio,Helba A. de Q.; Rodrigues,Rafael do N.
Objetivou-se, neste estudo, calibrar e validar os fatores C da Equação Universal de Perdas de Solo e os coeficientes da Equação Universal de Perdas de Solo Modificada, para as coberturas de Caatinga Nativa, Caatinga Raleada e Capim (pós desmatamento e queima) no semiárido brasileiro. Os dados foram coletados no período de 2009 a 2012. A avaliação dos ajustes do modelo foi realizada pelo coeficiente de Nash-Sutcliffe, índice de Willmott (id) e índice de confiança ou desempenho (c). Para determinação dos fatores C foram usados dados de parcela de erosão (20 m²) empregando-se 50% dos dados na calibração e os demais na validação. Já para calibração e validação dos coeficientes "a" e "b" da MUSLE, foram usados dados obtidos na escala de microbacia (1,15 a 2,8...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de solo; Erosão; Caatinga.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100010

Determinação das curvas de secagem das sementes de andiroba em secador solar
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,Andreza P.; Sampaio,Paulo de T. B.; Almeida,Francisco de A. C.; Ferreira,Raissa F.; Novais,Juliene M.
Comumente, o óleo de andiroba é extraído na Amazônia pelo método tradicional ou ainda por prensa. A eficiência na extração está relacionada ao aquecimento e ao teor de água das sementes. Desta forma, a determinação de um modelo de secagem que represente satisfatoriamente os dados experimentais é de suma importância para minimizar as alterações promovidas pelo processo obtendo-se, consequentemente, produto de qualidade. O objetivo do trabalho foi descrever a cinética de secagem das sementes de andiroba, tal como ajustar os modelos matemáticos aos dados experimentais usando-se secador solar. Foi utilizado, como critério do ajuste dos modelos matemáticos, o coeficiente de determinação, a magnitude do erro médio relativo e o desvio-padrão da estimativa. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos matemáticos; Carapa surinamensis Miq; Carapa guianensis Aubl.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400382

Efeitos da lixiviação e salinidade da água sobre um solo salinizado cultivado com beterraba
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Paulo A.; Moura,Ronaldo F. de; Santos,Delfran B. dos; Fontes,Paulo C. R.; Melo,Ralini F. de.
Os efeitos de cinco lâminas de lixiviação e quatro níveis de salinidade da água de irrigação sobre a salinidade de um Neossolo Flúvico e a produtividade da cultura da beterraba (Beta vulgaris L.) foram estudados em lisímetros de drenagem. Os tratamentos foram dispostos em arranjo fatorial com quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dS m-1, a 25 °C) e cinco lâminas de lixiviação equivalente a 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 e 1,25 do volume de poros do solo ou 53, 106, 159, 206 e 248 mm, respectivamente, no delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os componentes avaliados foram a produtividade da cultura e as salinidades no solo e no lixiviado. Os resultados obtidos mostraram incrementos da salinidade no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetros de drenagem; Lixiviação de sais; Condutividade elétrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300006

Avaliação do sistema de pulverização com funcionamento intermitente, acoplado ao pivô central, Notliada
Provedor de dados: 91
Autores: Armindo,Robson A.; Botrel,Tarlei A.; Dourado Neto,Durval; Mourão,Gerson B.
Teve-se como objetivo, no presente trabalho, avaliar o desvio existente entre as vazões estimadas e observadas dos emissores presentes no sistema de pulverização acoplado ao pivô central, Notliada. Os testes foram realizados em um protótipo do sistema, montado em uma área anexa ao Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Rural (LER) pertencente à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP. Os resultados obtidos mostraram que os modelos gerados dos desvios relativos existentes entre as vazões estimadas e observadas em função da freqüência de operação da válvula solenóide apresentaram excelentes índices de precisão e exatidão. Encontrou-se um tempo mínimo de 1,0 s em que a válvula solenóide deve permanecer ligada para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Válvula solenóide; Automação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100004

Do enzyme inhibitors dicyandiamide and NBPT influence the microbial immobilization of phosphorus in Humic Cambisol?
Provedor de dados: 91
Autores: Dall’Orsoletta,Daniel J.; Gatiboni,Luciano C.; Schmitt,Djalma E.; Arruda,Bruna; Heidemann,Joice C.
ABSTRACT The application of nitrogen fertilizers, both organic and mineral, can cause nitrate losses by leaching. To minimize this effect, enzyme inhibitors are used. However, the effects on microbial biomass, which is the most sensitive and dynamic compartment of nutrients in the soil, as well as its effect on nutrients such as phosphorus (P) are unknown. This study aimed to evaluate the influence of the enzyme inhibitor (EI) on soil microbial phosphorus (Pm) when mineral fertilizer (NPK) or liquid swine manure (LSM) was applied in corn cultivation. The experiment was installed in a Humic Cambisol in Lages – SC, Brazil (27° 47’ 08” S; 50° 18’ 09” W) in the 2012/2013 season. The treatments consisted of: i) NPK; ii) NPK + EI; iii) LSM; iv) LSM + EI, applied...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil microbial biomass; Pig slurry; Nitrification inhibitor.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100788

Atributos químicos de solo sob produção orgânica influenciados pelo preparo e por plantas de cobertura
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Eurâimi de Q; Stone,Luís F; Didonet,Agostinho D; Ferreira,Enderson P. de B; Moreira,José A. A; Leandro,Wilson M.
Este trabalho objetivou determinar a influência das plantas de cobertura crotalária (Crotalaria juncea), guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp), mucuna-preta (Mucuna aterrima), sorgo vassoura (Sorgum technicum) e pousio, nos atributos químicos de solo cultivado com feijão e milho orgânicos, sob semeadura direta (SD) e preparo convencional (PC). O trabalho foi conduzido em Santo Antônio de Goiás, GO, em Latossolo Vermelho distrófico, no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Em novembro de 2003 foram instalados quatro experimentos, dois em SD e dois em PC. Em cada preparo do solo um experimento foi conduzido com feijão e outro com milho. Amostragens de solo foram realizadas em setembro de 2003 e em novembro de 2007, nas camadas de 0-0,10 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L; Zea mays; Semeadura direta; Preparo convencional; Fertilidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000005

Qualidade tecnológica de grãos de quatro genótipos de arroz-vermelho
Provedor de dados: 91
Autores: Boêno,Josianny A; Ascheri,Diego P. R.; Bassinello,Priscila Z.
Estudou-se, no presente trabalho, a qualidade tecnológica de quatro genótipos de arroz-vermelho para verificar sua adaptação às exigências do mercado consumidor e se determinaram, nos grãos, comprimento, grau de polimento, brancura e transparência, temperatura de gelatinização, teor de amilose, teste de panela, tempo mínimo de cocção, expansão de volume e absorção de água. Os grãos foram classificados como longos e médios. A maioria dos genótipos estudados apresentou teor de amilose intermediário, característica de grãos macios e, após resfriamento, característica de grãos duros e soltos, o que não se previa tendo em vista que o arroz-vermelho costuma apresentar baixo teor de amilose. Todos os genótipos tiveram alta temperatura de gelatinização. O genótipo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Qualidade tecnológica; Composição química; Tecnologia de cereais.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700010

Análise da qualidade visual da paisagem da região de Tibagi, PR, aplicando o sensoriamento remoto
Provedor de dados: 91
Autores: Landovsky,Geraldo S.; Batista,Daniela B.; Araki,Hideo.
A avaliação da qualidade visual de paisagens tem-se mostrado ferramenta eficiente para a determinação de diretrizes de usos adequados do solo, levando-se em conta o potencial atrativo dos diversos tipos de cobertura da superfície terrestre. Dentre os empregos das imagens orbitais, é bastante difundida a geração de mapas de ocupação do solo que podem, por sua vez, servir de base para a avaliação da paisagem. Com o presente trabalho objetivou-se propor e testar uma metodologia para a avaliação da qualidade visual da paisagem, através do emprego de imagem orbital classificada e pós-processada e da implementação de um algoritmo específico, para avaliação dos diversos usos da superfície na área em estudo. Para tanto e com base no método indireto de avaliação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Valoração; Uso da terra; Imagens orbitais.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100028

Reference evapotranspiration estimation by the Irrigameter in Southern Tocantins State, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Giovanelli,Luan B.; Oliveira,Rubens A.; Oliveira-Filho,Jair C.; Baptestini,Júlio C. M.; Delazari,Fábio T.; Sediyama,Gilberto C.
ABSTRACT The choice for the most appropriate method to estimate evapotranspiration depends on the availability of meteorological data, required level of precision and cost of equipment acquisition. For this estimate, the Irrigameter is simple to operate, precise and economically viable to farmers. In addition, it collaborates in the application of the necessary water depth to crops, thus avoiding unnecessary energy consumption, environmental degradation, and increasing crop yield and improving crop quality. In this context, the objective of this research was to estimate the reference evapotranspiration using the Irrigameter, for the climatic conditions of the Southern Tocantins state, Brazil. The experimental design was completely randomized with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation management; Irrigated agriculture; Evaporator.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500293

Lime and gypsum to improve root depth of orange crop in an Ultisol of the Coastal Tablelands
Provedor de dados: 91
Autores: Sobral,Lafayette F.; Cintra,Fernando L. D.; Smyth,Jot T.
Coastal Tableland is a landscape unit in the North East of Brazil in which the main soils are Ultisols. In these soils, a compacted layer denominated "cohesive horizon" occurs and root growth is limited by it. An experiment with five treatments and six replications was set up in order to study how liming and gypsum could improve root depth of orange (Citrus sinensis L. Osbeck) crop in an Ultisol in which a compacted layer was found at 0.3 m. Treatments were: A - No liming and no gypsum; B - Liming to achieve 60% base saturation; C - B + 1 t of gypsum ha-1 ; D - B + 2 t of gypsum ha-1 and E - B + 3 t of gypsum ha-1. Gypsum increased calcium and sulfate in the cohesive horizon. Surface application of lime and gypsum did not cause changes in soil density and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compacted layer; Cohesive horizon; Root growth.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700004

Compactação do solo e macronutrientes primários na Brachiaria brizantha cv. Piatã e Panicum maximum cv. Mombaça
Provedor de dados: 91
Autores: Cabral,Carlos E. A.; Bonfim-Silva,Edna M.; Bonelli,Emerson A.; Silva,Tonny J. A. da; Cabral,Carla H. A.; Scaramuzza,Walcylene L. M. P.
Os macronutrientes primários possuem papel relevante na adubação de forrageiras, em função da sua participação no custo de produção, razão pela qual se objetivou avaliar os efeitos da compactação na concentração de macronutrientes primários em folhas diagnósticas dos capins Piatã e Mombaça. O experimento foi realizado em casa de vegetação, com delineamento inteiramente casualizado, composto de oito tratamentos e três repetições, em esquema fatorial 2x4, com duas gramíneas (capim-piatã e capim-mombaça) e de quatro densidades do solo (1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 Mg m-3). Dois cortes foram realizados, o primeiro aos 42 dias após o desbaste e o segundo 46 dias após o primeiro corte. No primeiro período de crescimento das gramíneas forrageiras a compactação do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capim-mombaça; Capim-piatã; Densidade do solo; Folha diagnóstica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400005

Comparative analysis of models for design of infiltration basins in unpaved roads
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Danilo P. da; Pruski,Fernando F.; Silva,José M. A. da; Meireles Filho,Waldir D. M.
Unpaved roads are of great importance for the economic and social development of a country. Water erosion provoked by the concentration of runoff along the road is a principle cause of its degradation. The construction of infiltration basins for runoff retention on unpaved roads is a usually alternative for the problem solution. The use of more coherent methodologies for designing infiltration basins is fundamental for the appropriate road degradation processes control. Therefore, the objective of this work was to perform a comparative analysis of a methodology for the design of infiltration basins that consider an intense rainfall associated to a determined return period, with a methodology that use all events of a determined precipitation series, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Road erosion; Retention basin; Detention basin; Best management practices; Synthetic precipitation series.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600006

Desempenho agronômico de algodão orgânico e oleaginosas consorciados com palma forrageira
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gildivan dos S.; Oliveira,Rodolfo A. de; Queiroz,Nicholas L.; Silva,Melchior N. B. da; Sousa,Manoel F. de; Silva,Sherly A. da.
Neste trabalho o objetivo foi avaliar o desempenho agronômico de algodão orgânico e oleaginosas consorciados com a palma forrageira no semiárido paraibano. No ano agrícola de 2009 foram conduzidos dois experimentos, em duas áreas: (I) na Fazenda Vila Maria Rita, situada no município de Taperoá, no cariri paraibano (II) no Assentamento Queimadas localizado em Remígio, no Curimataú paraibano enquanto os tratamentos, divididos em cultivo solteiro e consorciado, foram: algodão + gergelim + palma forrageira; algodão + amendoim + palma forrageira; algodão + palma forrageira; algodão solteiro; gergelim solteiro; girassol solteiro; amendoim solteiro e palma forrageira solteira. As variáveis analisadas foram: características tecnológicas de fibras, produtividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consórcios; Produção de óleo; Agricultura familiar.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900010

Contribuição da precipitação de mesoescala para o volume de água armazenada no reservatório de Boqueirão
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes Filho,Manoel F.; Galvão,Carlos O.; Ricarte,Rita M.; Silva,Maria C. L. da; Pontes,Alana de L.; Becker,Carmem T.
Apresenta-se uma an&amp;aacutelise da influência do sistema convectivo de mesoescala, que ocorreu no início da noite do dia 14 de fevereiro do ano 2002, sobre o volume de água armazenada no reservatório de Boqueirão, na Paraíba. Esta análise foi realizada a partir da precipitação e do volume observado no período de atuação do sistema e mostra que, na verdade, a sua atividade começou no início da noite do dia 14 e se estendeu até a madrugada do dia 15. Para avaliar a contribuição desse sistema para o volume de água acumulado no reservatório, foram utilizados valores horários do volume e precipitação observados, imagens de satélite e outras variáveis meteorológicas relevantes. O resultado mostra aumento pronunciado no volume armazenado neste reservatório,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Sistema convectivo de mesoescala; Racionamento de água.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200036

Eficiência de uso da radiação solar na produtividade do trigo decorrente da adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Heinemann,Alexandre B.; Stone,Luís F.; Didonet,Agostinho D.; Trindade,Maria da G.; Soares,Bruno B.; Moreira,José A. A.; Cánovas,Abelardo D.
Visando avaliar os efeitos de doses de nitrogênio na eficiência do uso da radiação solar, índice de área foliar na antese, biomassa na antese, na maturação fisiológica e na produção de grãos de trigo de duas cultivares, conduziu-se um experimento na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, em plantio direto na palhada da cultura da soja. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Nas parcelas estabeleceram-se cinco doses de nitrogênio em cobertura, 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 e, nas subparcelas, as cultivares Embrapa 22 e Embrapa 42. As cultivares diferiram apenas quanto à biomassa na antese. As variáveis estimadas apresentaram resposta quadrática às doses de N. A resposta da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Plantio direto; Antese; Maturação fisiológica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200015

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ÁGUAS DO CRISTALINO DO NORDESTE BRASILEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Luiz Gonzaga de Albuquerque; Gheyi,Hans Raj; Medeiros,José Francismar de.
RESUMO Objetivando-se determinar a variação da composição iônica de águas do cristalino do Nordeste brasileiro, realizou-se este trabalho utilizando-se um banco de dados correspondente a 557 resultados de análises químicas de água de diversas fontes, com condutividade elétrica (CEa) até 5.000 µS cm-1, pertencentes às diversas propriedades rurais situadas no cristalino dos Estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Foi determinada a composição iônica percentual das águas, levando-se em conta o local de origem das amostras e o nível de salinidade em que as mesmas se apresentavam; a partir daí, confeccionaram-se gráficos quanto à composição iônica e,para os teores de Na+, Cl-,Ca2+ + Mg2+ e RAS, obtiveram-se equações de regressão linear com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Composição química; Salinidade; Irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100011

Desintensificação do uso da terra e sua relação com a erosão do solo
Provedor de dados: 91
Autores: ten Caten,Alexandre; Minella,Jean P. G.; Madruga,Pedro R. de A.
A conservação dos recursos naturais tais como solo e água, deve ser preocupação de governos e instituições. Processos erosivos são responsáveis pela degradação desses recursos, em várias partes do globo. Objetivou-se, com este estudo, avaliar a dinâmica da cobertura da terra em uma região de topografia complexa e empregar a equação universal de perda de solos modificada (RUSLE) para quantificar a perda de solos em decorrência da erosão. O uso da terra no distrito de Vale Vêneto, município de São João do Polêsine na região central do Estado do Rio Grande do Sul, foi avaliado em imagens Landsat nos anos de 1988, 2000 e 2007. A análise espaço temporal do uso da terra indica que as áreas de floresta tiveram um aumento de 16,2% no período de 19 anos. As áreas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equação universal de perda de solo; Sistema de informação geográfica; Bacia hidrográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900012

Análises da precipitação pluvial no Estado da Paraíba com base na teoria da entropia
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Cavalcanti,Enilson P.; Nascimento,Marília G. do; Campos,João Hugo B. da C.
Os dados diários de precipitação pluvial de 58 postos pluviométricos do Estado da Paraíba e de temperatura média diária de Campina Grande, PB, foram utilizados para avaliar a variabilidade espacial e temporal da precipitação pluvial, com base na teoria da entropia. Analisou-se, também, a variabilidade temporal da temperatura do ar em Campina Grande, com base nessa mesma teoria. Os resultados evidenciaram que a entropia é alta em locais com intensa precipitação, e baixa quando ocorrem, nesses locais, baixos índices pluviométricos; conseqüentemente, nos períodos chuvosos a entropia é alta e, nos períodos de estiagem, é mínima. Este trabalho evidencia, ainda, que qualquer série temporal de entropia decresce exponencialmente com o aumento do seu desvio-padrão.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Entropia de Shannon; Precipitação diária; Temperatura do ar.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200014

Comparação entre equações empíricas para estimativa da evapotranspiração de referência na Bacia do Rio Jacupiranga
Provedor de dados: 91
Autores: Borges,Alisson C.; Mendiondo,Eduardo M.
A evapotranspiração de referência (ETo) representa a perda de água do solo vegetado para a atmosfera devido à evaporação e à transpiração. O modelo de Penman-Monteith demanda variados elementos meteorológicos em sua solução, o que dificulta sua aplicação em estudos agrometeorológicos e hidrológicos em regiões com poucas estações meteorológicas, como a bacia do rio Jacupiranga, SP, Brasil. O estudo foi realizado com o objetivo de se verificar a precisão dos métodos de estimativa de ETo propostos por Camargo, Blaney-Criddle, Hamon, Hargreaves, Thornthwaite e Kharrufa, definindo-se coeficientes de ajuste regional. Dados meteorológicos de duas estações climatológicas locais foram usados nas estimativas. Na comparação das equações com o método FAO...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Métodos baseados em temperatura; FAO Penman-Monteith; Hidrometeorologia; Vale do Ribeira.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300008

Avaliação do uso de fertilizantes organominerais e químicos na fertirrigação do cafeeiro irrigado por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Santinato,Roberto; Drumond,Luís C. D.; Oliveira,Clênio B.de.
Com o objetivo de avaliar a fertirrigação do cafeeiro com a utilização de diferentes fontes de fertilizantes, instalou-se um experimento na Fazenda Escola da Universidade de Uberaba, em Latossolo Vermelho Amarelo textura arenosa, a 850 m de altitude, em lavoura de café Catuaí Vermelho IAC 144. Foram aplicados os seguintes tratamentos: adubação de cobertura convencional química; adubação de cobertura com adubos sólidos convencionais, via fertirrigação; adubação de cobertura com adubos próprios para fertirrigação, de alta solubilidade; adubação de cobertura com fertilizantes organominerais sólidos, produzidos com resíduos orgânicos enriquecidos com minerais e adubação de cobertura com fertilizantes organominerais líquidos. Para efeito de comparação,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrição mineral e orgânica; Café; Quimigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200005

Agronomic characteristics of common bean and castor bean hybrids in intercropping and monocropping
Provedor de dados: 91
Autores: Lisboa,Cristiane F.; Silva,Deyner D. A.; Teixeira,Itamar R.; Silva,Alessandro G. da; Mota,José H.
ABSTRACT Common bean has great importance in the Brazilian economy and castor bean is still emerging in Midwestern Brazil, but with great potential of exploitation by farmers due to the prevailing climatic conditions and flat topography. Hence, this study aimed to evaluate the agronomic characteristics of common bean cultivars and castor bean hybrids in intercropping and monocropping under the edaphoclimatic conditions of the Cerrado region. The randomized block design was used in 4 x 2 + 6 factorial scheme, with three replicates. Treatments were composed of four cultivars of common beans (BRS Pérola, BRS Esteio, BRSMG Realce and BRS Pitanga) intercropped with two castor bean hybrids (Tamar and Ag Ima), plus the respective crops in monocropping. In common...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Ricinus communis L.; Association of crops; Grain yield.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300200

Extração seqüencial de Mn e Zn em solos em função do pH e adição de cama-de-frango
Provedor de dados: 91
Autores: Nachtigall,Gilmar R.; Nogueirol,Roberta C.; Alleoni,Luís R. F.
A disponibilidade de micronutrientes catiônicos e sua distribuição nas frações do solo, são afetadas por diversos atributos, como pH e teor de matéria orgânica do solo. Avaliaram-se a disponibilidade de Mn e Zn por três extratores químicos e o fracionamento desses elementos, por meio de extração seqüencial, em função da variação do pH e da adição de cama-de-frango, em amostras da camada superficial (0 a 10 cm) de um Neossolo Litólico distrófico típico e de um Cambissolo Húmico alumínico da região da Serra do Rio Grande do Sul, cultivados com videira. Após redução dos valores de pH do solo, de 6,5 para 3,8, ocorreu aumento nos teores disponíveis de Mn e Zn e nos de Mn e Zn ligados à fração trocável, com diminuição nos teores desses elementos ligados à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade; Extratores químicos; PH; Matéria orgânica do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300004

Aplicação de ozônio contra Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum em milho armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Rozado,Adriano F.; Faroni,Lêda R. A.; Urruchi,Wilfredo M. I.; Guedes,Raul N. C.; Paes,Juliana L.
Neste trabalho a meta principal foi avaliar a suscetibilidade dos adultos de Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae) e Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) e a qualidade fisiológica dos grãos de milho submetidos ao tratamento com ozônio, em diferentes camadas da massa de grãos, razão pela qual se construíram gaiolas de 3,0 cm de altura e 15,0 cm de diâmetro, em PVC, sendo o fundo e a tampa confeccionados em tecido do tipo organza; as gaiolas foram dispostas em recipientes cilíndricos, também em PVC, com 20 cm de diâmetro, 100 cm de altura e conexões para injeção e exaustão do gás ozônio. Tanto os insetos quanto os grãos de milho foram submetidos a uma atmosfera modificada com 50 mg kg-1 de ozônio injetado a um fluxo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atmosfera modificada; Insetos; Fumigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300009

Bioavailability of phosphorus from composts and struvite in acid soils
Provedor de dados: 91
Autores: Horta,Carmo.
ABSTRACT The objective of this study was to assess the type and fractions of phosphorus (P) forms in composts and struvite and how these P forms affect the bioavailability of P in the soil. P fertilization was performed with compost from sewage sludge (CSS), compost from poultry litter (CPL) and struvite (SV) and compared with single superphosphate (SSP). P forms were quantified through a sequential fractionation scheme. The first extraction was performed with H2O, the second with 0.5 M NaHCO3, the third with 0.1 M NaOH and the fourth with 1 M HCl. The release of P over time, after soil P fertilization, was assessed by incubating the fertilizers with a low-P acid soil. P bioavailability was assessed through a micro-pot experiment with the incubated soils...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Olsen P; Phosphorus fractionation; Phosphorus sustainability; Phosphorus use efficiency.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700459

Tratamentos superficiais visando à melhoria da aderência entre gesso e taliscas de bambu
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cibelle G; Barbosa,Normando P; Oliveira,Marilia P. de.
O gesso é um aglomerante com aplicações sobretudo na fabricação de placas de forro, elementos decorativos e em paredes divisórias. No entanto, utilizando-se de uma baixa relação água/gesso e procedimentos tais como vibração, torna-se possível obter resistências mecânicas compatíveis para outras aplicações na construção civil, como é o caso de elementos estruturais. A investigação reportada no presente trabalho teve como objetivo avaliar, experimentalmente, a possibilidade de se melhorar o compósito estudado. Foram realizados tratamentos para redução da absorção de água pelas taliscas, por meio da utilização de extrato vegetal B Carbon, resina polimérica e piche. Na tentativa de melhorar a aderência na interface gesso/bambu foram utilizados adesivo epóxi,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Absorção de água; Instabilidade dimensional; Compósito.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200014

Índices bioclimáticos para a cultura de café
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Hudson de P.; Melo,Benjamim de; Rabelo,Paulo G.; Silva,Cláudio R. da; Camargo,Reginaldo de.
Além dos graus-dia, vários são os sistemas de unidades bioclimáticas, embora sua utilização e limitação ainda sejam pouco conhecidas na cafeicultura. Diante disto, este trabalho objetivou avaliar o desempenho de quatro índices bioclimáticos para estimativa da duração dos subperíodos florescimento-fruto verde cana, fruto verde cana -fruto cereja e florescimento-fruto cereja, na cultura de café. Durante o ano agrícola 2008/2009 foram avaliados índice térmico, acúmulo da radiação fotossinteticamente ativa, índice heliotérmico de Geslin e acúmulo da evapotranspiração de referência, em dez cultivares de café plantadas em Uberlândia, MG. Os dados obtidos para cada índice bioclimático foram analisados através de estatística clássica, obtendo-se a média, o desvio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Evapotranspiração; Índice heliotérmico de Geslin; Índice térmico; Radiação fotossinteticamente ativa.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600010

Crescimento e absorção de nutrientes pelo algodoeiro e pela mamoneira adubados com gliricídia e esterco
Provedor de dados: 91
Autores: Garrido,Marlon da S.; Menezes,Rômulo S. C.; Sampaio,Everardo V. S. B.; Marques,Tereza R. R.
As quantidades de esterco disponíveis nas propriedades não são suficientes para adubar as áreas agrícolas na região semiárida do Brasil. Além disso, o esterco apresenta, em geral, baixa qualidade e pode causar imobilização de nitrogênio do solo. Sendo assim, os adubos verdes, como as ramas de gliricídia ou a sua mistura com esterco, podem ser boa alternativa para aumentar a disponibilidade e a qualidade de adubos orgânicos. O crescimento inicial e a absorção de nutrientes pelo algodoeiro e pela mamoneira, adubados com esterco e/ou gliricídia, foram medidos em dois cultivos consecutivos, em casa de vegetação, utilizando-se os tratamentos: testemunha; incorporação de 20 t ha-1 de esterco; incorporação de 20 t ha-1 de folhas de gliricídia; e incorporação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis; Gossypium hirsutum; Adubação orgânica; Adubo verde.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500004

Drying kinetics of sunflower grains
Provedor de dados: 91
Autores: Smaniotto,Thaís A. de S.; Resende,Osvaldo; Sousa,Kelly A. de; Oliveira,Daniel E. C. de; Campos,Rafael C.
ABSTRACT The objectives of this study were to fit different mathematical models to experimental data of drying of sunflower grains, determine and evaluate the effective diffusion coefficient and obtain the activation energy for the process during the drying under various conditions of air. The sunflower grains were collected with an initial moisture content of 0.5267 dry basis (d.b.) and dried in an oven with forced air ventilation under five temperature conditions: 35, 50, 65, 80 and 95 °C, until reaching the moisture content of 0.0934 ± 0.0061 (d.b.). Among the analyzed models, Wang and Singh showed the best fit to describe the drying phenomenon. The effective diffusion coefficient of sunflower grains increased with the increment in air temperature and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; Heliantus annus; Liquid diffusivity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300203

Seletividade do halosulfuron-methyl aplicado na dessecação antes da semeadura da cultura do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Renata L. M. da; Costa,Augusto G. F.; Sofiatti,Valdinei.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a seletividade do herbicida halosulfuron-methyl para a cultura do algodoeiro quando aplicado na dessecação antes da semeadura. Dois experimentos foram conduzidos em condições de casa-de-vegetação em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos corresponderam a quatro períodos entre a aplicação do herbicida e a semeadura (0, 7, 14 e 21 dias) e uma testemunha sem aplicação. Os solos utilizados como substrato em cada experimento foram classificados como arenoso e franco-argilo-arenoso. As avaliações realizadas foram: altura de plantas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a emergência (DAE); diâmetro do caule, área foliar, volume de raízes, massa seca de parte aérea e raízes aos 28 DAE. Foi possível...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Herbicida; Sulfonilureia; Tolerância; Gossypium hirsutum.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600011

Levels of shading and application of glyphosate and carfentrazone-ethyl in the control of Macroptilium atropurpureum
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Gustavo A.; Santos,Leonardo D. T.; Ferreira,Guilherme A. de P.; Cruz,Leandro R. da; Machado,Vitor D.; Rocha,Leonardo M.
ABSTRACT Variations in environmental conditions, such as the availability of light, can affect the efficacy of herbicides because they alter the biological characteristics of plants including those that are related to the plant’s sensitivity to herbicides. Therefore, the objective of the present study was to assess the influence of environments with different light availabilities, and of the application of glyphosate and carfentrazone-ethyl (separately or in combination) on the morphophysiology and control of Macroptilium atropurpureum. An experimental design of randomized blocks with five replicates was used, with treatments arranged in a split-plot design. The plots were composed of three levels of shading (full sunlight, 50% shading, and 70% shading);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Physiology; Siratro; Photosynthetic rate; Leaf area.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200819

Substrato e solução nutritiva desenvolvidos a partir de efluente de biodigestor para cultivo do meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Villela Jr.,Luiz V. E.; Araújo,Jairo A. C. de; Barbosa,José C.; Perez,Luiz R.B.
Buscando a sustentabilidade em uma pequena propriedade agrícola visou-se com o presente estudo, ao aproveitamento do efluente de biodigestor proveniente da fermentação anaeróbia de estrume bovino, no cultivo sem solo do meloeiro. O experimento foi conduzido em Jaboticabal, SP, Brasil, localizado na Latitude 21º 15- 22" S e Longitude 48º 18- 58" W. Cultivou-se o meloeiro (Cucumis melo L. cv. Bonus nº 2) em substrato, com semeadura realizada em outubro de 2003 e se utilizou delineamento experimental em blocos casualisados com 16 tratamentos e 5 repetições, em esquema fatorial 4 x 4 (4 substratos e 4 soluções nutritivas). Os 4 substratos se compunham de diferentes proporções da mistura entre a parte sólida do efluente de biodigestor e a areia grossa lavada;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidroponia; Cucumis melo L.; Biofertilizante; Aproveitamento de resíduo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200004

Physiological quality of seed and seedling performance of crambe genotypes under water stress
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Fernando H. B.; David,Andréia M. S. de S.; Cangussú,Lucas V. S.; Figueiredo,Josiane C.; Amaro,Hugo T. R.
ABSTRACT Water stress is a condition that causes physiological changes in different species and even genotypes of the same species. One of the osmotic agents most used to simulate this condition is polyethylene glycol 6000. The aim of this study was to evaluate the effects of water stress on the physiological quality of seeds and performance of seedlings of crambe genotypes. A completely randomized design was used, in a factorial scheme with two genotypes (one cultivar and one line) and five osmotic potentials simulated with aqueous solutions of polyethylene glycol 6000 (control = 0, -0.25, -0.50, -1.0, -1.50 MPa), with four replicates of 50 seeds per treatment. The effects of the treatments were evaluated by means of germination, first count, germination...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crambe abyssinica Hoechst; Germination; Polyethylene glycol.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300175

Poincianella pluviosa as biomonitor of heavy metals in the municipality of Volta Redonda, RJ, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Marcelle S. P. A. de; Santos,Fabiana S. dos; Magalhães,Luis M. S.; Freitas,Welington K. de; Gois,Givanildo de; Oliveira Júnior,José F. de.
ABSTRACT The present study aimed to determine heavy metal concentrations in the tree bark of the species Poincianella pluviosa in Volta Redonda municipality, Rio de Janeiro. Four sets of barks of eight trees with three replicates each from sectors 1 (W), 2 (S), 3 (E), and 4 (N) of the Volta Redonda center corresponding to the cardinal points were collected. The samples were digested in a nitroperchloric mixture and the lead (Pb), cadmium (Cd), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), iron (Fe), and manganese (Mn) contents were determined by atomic absorption spectrophotometry. The cluster analysis (CA) formed 12 groups; among them, group 3 (G3) showed the presence of all seven elements in sector 1 and group 8 (G8) showed the presence of Pb, Zn, Fe, Ni, and Mn...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atmospheric pollution; Urban ecology; Sibipiruna.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100071

Influência de métodos de secagem na conservação de sementes de Ipê-branco
Provedor de dados: 91
Autores: Degan,Patrícia; Aguiar,Ivor B. de; Sader,Rubens; Perecin,Dilermando; Pinto,Luciana R.
Sementes de Tabebuia roseo-alba (ipê-branco) com 21,9% de água e 56,5% de germinação, foram submetidas à secagem em liofilizador, câmara seca e estufa. Depois da secagem, o teor de água das sementes foi reduzido para 3,7, 4,0 e 11,7% e a germinação para 49,0, 44,7 e 45,5%, respectivamente. As sementes liofilizadas foram acondicionadas em embalagem impermeável e as não liofilizadas em embalagens permeável e impermeável. Após o acondicionamento, as sementes foram armazenadas nos ambientes normal de laboratório, de câmara seca e de câmara fria. Avaliações da porcentagem de germinação (capacidade germinativa) das sementes foram feitas periodicamente, durante 300 d de armazenamento. As sementes revelaram, durante o armazenamento, comportamento idêntico ao das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabebuia roseo-alba; Semente florestal; Acondicionamento; Embalagem; Armazenamento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300021

The use of Crambe abyssinica seeds as adsorbent in the removal of metals from waters
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves Jr.,Affonso C.; Rubio,Fernanda; Meneghel,Ana P.; Coelho,Gustavo F.; Dragunski,Douglas C.; Strey,Leonardo.
This study aimed to evaluate the efficacy of crambe seeds (Crambe abyssinica Hochst) as adsorbent material in the removal of the toxic metals cadmium, lead and chromium from contaminated solutions. The byproduct was obtained from oil extraction of crambe seeds in a Soxhlet system. In kinetic tests, the adsorbent masses had varied in solutions containing the metals under pH 5.0 and 7.0. Metal concentrations were determined by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). According to optimal conditions found, the adsorption assays were performed for obtaining the isotherms of each metal, which were linearized in agreement with the mathematical models of Langmuir and Freundlich. According to the obtained results, the adsorbent was effective in removing the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biosorption; Remediation of waters; Sustainability.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300009

Caracterização das vazões em uma pequena bacia hidrográfica do Distrito Federal, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Fernanda A. O. de; Silva,Cícero L. da; Maggiotto,Selma R.; Oliveira Júnior,Manuel P. de.
No Brasil, a região do Distrito Federal é caracterizada pela presença de córregos e pequenos rios, o que torna importante a caracterização das vazões em microbacias. Utilizando uma série de 13 anos provenientes da microbacia do córrego da Capetinga, foram analisadas: a estacionariedade de parâmetros hidrológicos; as distribuições estatísticas que melhor representam a vazão; a aplicação de séries curtas versus séries médias no cálculo de vazões; e a necessidade de pedido de outorga para o uso da água, de acordo com a legislação vigente. As distribuições Lognormal 3 e Pearson 3 foram as que melhor representaram a série de vazões máximas, enquanto que Logpearson 3 foi a distribuição mais indicada para a vazão mínima. A precipitação total anual, a vazão média...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição de probabilidade; Estacionariedade; Uso da água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100002

Cinética del secado de tomillo
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Ronicely P. da; Melo,Evandro de C.; Corbín,José B.; Berbert,Pedro A.; Donzeles,Sérgio M. L.; Tabar,Jon A.
Los objetivos del trabajo fueran estudiar la cinética del secado de tomillo con posterior ajuste de diferentes modelos matemáticos a los datos experimentales y determinar los valores de la difusividad efectiva y energía de activación. Para el desarrollo del experimento de secado fueran utilizadas las temperaturas 30, 40, 50, 60 y 70 oC. El diseño experimental fue de bloques completamente aleatorizados, con tres repeticiones. Para el ajuste de los modelos matemáticos a los datos experimentales fue realizado el análisis de regresión no lineal, por el método Simplex-Quasi-Newton. Los resultados mostraron que el modelo matemático de Page obtuve un mejor ajuste a los datos experimentales, los valores de los coeficientes de difusividad efectiva variaron entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secado; Modelos matemáticos; Thymus vulgaris L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600013

Cinética de secagem de folhas de timbó (Serjania marginata Casar)
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Elton A. S.; Lage,Eduardo Z.; Goneli,André L. D.; Hartmann Filho,Cesar P.; Lopes,Jéssica G.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a cinética de secagem de folhas de timbó (Serjania marginata Casar) e ajustar diferentes modelos matemáticos aos valores experimentais de razão de umidade. As folhas de timbó foram colhidas com teor de água inicial de 2,03 ± 0,10 decimal b.s., sendo submetidas à secagem sob condições controladas de temperatura (40, 50, 60 e 70 ºC), até o teor de água de 0,08 ± 0,02 decimal b.s. Aos dados experimentais foram ajustados dez modelos matemáticos utilizados para representação da secagem de produtos agrícolas. Com base nos resultados obtidos o modelo matemático de Midilli é o que melhor representa a cinética de secagem para as folhas de timbó. O aumento da temperatura promove: uma taxa maior de remoção de água nas folhas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de Midilli; Coeficiente de difusão; Propriedades termodinâmicas; Razão de umidade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300238

Acumulação de cobre e zinco em tecidos do feijoeiro em relação com o extraído do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Marsola,Tatiana; Miyazawa,Mario; Pavan,Marcos A.
Avaliou-se, em casa de vegetação, o efeito de doses variando de Cu (0 a 5,0 mmol kg-1) e de Zn (0 a 2,0 mmol kg-1) adicionados em um Cambissolo na produção de matéria seca e composição mineral do feijoeiro. Adicionaram-se, separadamente, as doses de metais no solo e, após 30 dias de cultivo do feijoeiro, determinaram-se a matéria seca e os teores de Cu e Zn na parte aérea e raízes. Os teores dos metais nos tecidos das plantas foram correlacionados com os respectivos valores extraídos pelas soluções de NH4OAc 1,0 mol L-1 pH 4,8 e pH 7,0 e DTPA 5,0 mmol L-1 pH 6,8 e os teores de Cu da parte aérea e raiz aumentaram proporcionalmente às doses dos metais adicionadas ao solo. O acúmulo de Cu na raiz foi até 10 vezes superior ao da parte aérea, e aumentou com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Metais pesados; Poluição do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100014

A CFD approach to assess the effects of different opening combinations in poultry houses
Provedor de dados: 91
Autores: Saraz,Jairo A. O.; Rocha,Keller S. O.; Damasceno,Flavio A.; Tinoco,Ilda F. F.; Osorio,Robinson; Tobón,Julio C. A.
ABSTRACT The aim of this study was to use computational fluids dynamics (CFD) to evaluate hygiene and comfort conditions in function of temperature level and ammonia (NH3) concentration during the night in commercial poultry houses used in Brazil and countries with tropical and subtropical climates. Four models with different curtain heights and different air inlet and outlet positions were used, adopting the open building typology without thermal insulation. The validated CFD model did not present statistical differences from the experimental data, making it possible to use this model to predict the behavior in the four proposed cases. This model can be used to improve the internal conditions of the poultry facilities during the night and could be an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Natural ventilation; Ammonia concentration; Computational simulation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200852

COMPONENTES QUÍMICOS DA FARINHA DE BANANA (Musa sp.) OBTIDA POR MEIO DE SECAGEM NATURAL
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes Neto,João Miguel de; Cirne,Luiza Eugênia da M. Rocha; Pedroza,Juarez Paz; Silva,Mozaniel Gomes da.
RESUMO Objetivando-se obter farinha de baixo custo e seu possível aproveitamento como alimento adicional para as crianças das creches e escolas da zona rural, banana verde e madura foram submetidas a secagem natural, durante 18 horas. As bananas maduras sofreram secagem adicional em estufa a 60ºC, durante 24 horas; posteriormente, avaliou-se a composição química da farinha por meio das análises de cinzas, carboidratos totais, açúcares redutores e proteínas. A análise estatística revelou que, para os percentuais de açúcares redutores e carboidratos totais, ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos, enquanto para os demais percentuais não se evidenciou tal efeito.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Farinha de banana; Componentes químicos.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300316

Equilíbrio higroscópico de milheto, alpiste e painço: obtenção e modelagem
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; A. Júnior,Paulo C.; Ribeiro,Deise M.; Silva,Fabrício S. da.
Para oferecer informações sobre o equilíbrio higroscópico de milheto (Piptatherum miliaceum), alpiste (Phalaris canariensis L.) e painço (Setaria italica), desenvolveu-se este trabalho com o fim de determinar as isotermas de sorção para diferentes níveis de temperatura do ar (20 e 60 ºC) e de atividade de água do produto (0,20 a 0,80). A temperatura e a umidade relativa do ar foram controladas por meio de uma unidade condicionadora de ar, modelo Aminco-Aire 150/300 CFM, com fluxo de ar aproximadamente constante de 10 m³ min-1 m-2. Os resultados foram avaliados ajustando-se os seguintes modelos matemáticos: Chung-Pfost, Oswin, Smith e Henderson-Modificado. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a equação proposta por Oswin foi, com seus parâmetros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade de água; Umidade de equilíbrio; Modelos matemáticos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100024

Growth and production components of West Indian cherry cultivated with saline waters and potassium fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Geovani S. de; Pinheiro,Francisco W. A.; Dias,Adaan S.; Gheyi,Hans R.; Soares,Lauriane A. dos A.; Silva,Saulo S. da.
ABSTRACT Due to water limitations in terms of both quantity and quality in the semi-arid region of northeastern Brazil, the use of waters with high concentrations of salts become necessary in irrigated agriculture. Thus, this study aimed to evaluate the growth and production of grafted West Indian cherry under saline water irrigation and potassium fertilization. The experiment was carried out in drainage lysimeters under protected environment conditions, using a Regolithic Neosol with sandy loam texture. Treatments resulted from the combination of two levels of electrical conductivity - ECw (0.8 and 3.8 dS m-1) of irrigation water and four doses of potassium (50, 75, 100 and 125% of the recommendation of Musser), arranged in a randomized block design, with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malpighia emarginata; Salt stress; Osmoregulation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400250

Características e dimensões do volume de um solo molhado sob gotejamento superfical e subsuperficial
Provedor de dados: 91
Autores: Nogueira,Carlos César Pereira; Coelho,Eugênio Ferreira; Leão,Moisés Custódio Saraiva.
Objetivou-se, com este trabalho, estabelecer comparações entre os bulbos molhados por gotejadores localizados na superfície do solo, e enterrados no final do ciclo da irrigação, além de avaliar modelos matemáticos para estimativa das dimensões desses volumes molhados. O estudo foi conduzido em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo, em Fortaleza, CE. Em ambos os casos, foi aplicado simultaneamente, o volume de 4,33 x 10-3 m³ (4,33 L) de água numa vazão de 7,22 x 10-7 m³ s-1 (2,6 L h-1). O monitoramento da dinâmica da água no solo foi realizado através de tensiômetros. Ao final de dois ciclos de irrigação observou-se, no volume molhado sob gotejamento enterrado, um teor de água disponível variando entre 44 a 29% maior que no caso do emissor superficial. Dentre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subirrigação; Bulbo molhado; Modelos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300002

Physical properties of safflower grains. Part II: Volumetric shrinkage
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Elton A. S.; Goneli,André L. D.; Gonçalves,Alexandre A.; Hartmann Filho,Cesar P.; Rech,Jerusa; Oba,Guilherme C.
ABSTRACT Agricultural products usually have their size reduced during the drying process. The quantification of the reduction in the dimensions is important for the development and optimization of equipment for the post-harvest of the product. The aim of the present study was to evaluate the effect of the variation in the moisture content during drying on the volumetric shrinkage of safflower grains and their respective axes. Safflower grains were harvested with an initial moisture content of approximately 0.445 decimal d.b. (dry basis) and subjected to drying in an oven with forced air circulation at 40 °C, until the grains reached a final moisture content of 0.073 ± 0.008 decimal d.b. During drying, the contraction of the axes, unit volumetric shrinkage...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carthamus tinctorius L.; Volume; Water content.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500350

Consumo de água e eficiência do uso para duas cultivares de mamona submetidas a estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Barros Junior,Genival; Guerra,Hugo O. C.; Cavalcanti,Mario L. F.; Lacerda,Rogério D. de.
A mamoneira, mesmo tendo sua produtividade diminuída sob déficit hídrico, é considerada resistente a condições de baixa precipitação, apresentando-se como alternativa de geração de renda para o semi-árido. Entre os derivados de sua produção se destaca o ácido graxo ricinoléico utilizado na substituição de derivados de petróleo. A carência de informações sobre os efeitos da escassez de água em regiões nas quais não se consegue satisfazer sua demanda evapotranspirométrica justificou o presente trabalho, em que se estudou o consumo de água e a eficiência do uso da água para duas cultivares (BRs(-1)49 e BRs(-1)88), submetidas a diferentes conteúdos de água no solo. O estudo foi conduzido em uma estufa na UFCG, de 7 de fevereiro a 5 de agosto de 2004, na qual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Escassez de água; Fitomassa.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400003

Temperature mapping of trucks transporting fertile eggs and day-old chicks: Efficiency and/or acclimatization?
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Frederico M. C.; Santos,Rofson F. S.
The aim of this study was to evaluate the thermal profiles of trucks used for transporting fertile eggs and day-old chicks. This study was carried out in a broiler hatchery in the State of Sao Paulo. The experiment was conducted during three months, in which six egg loads and 11 chick loads were observed. Thermal profile assessments were performed in an environmental controlled trucks with thermal control and following dimensions: 7.5 x 2.6 x 2.5 m for eggs, and 8.0 x 2.5 x 2.5 m for chicks. The maximum transport capacities were approximately of 592 boxes of eggs and 630 boxes of chicks, distributed all over the lorry. The thermal profiles were assessed at five-minutes-interval for eggs and in ten-minutes-interval for chicks, using thermal variables such...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aviculture; Ambience; Pre-gate environment; Egg transport; Day-old chicks transport.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200134

Development, yield and quality attributes of sugarcane cultivars fertigated by subsurface drip irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,André L. B. de O.; Pires,Regina C. M.; Ribeiro,Rafael V.; Machado,Eduardo C.; Blain,Gabriel C.; Ohashi,Augusto Y. P.
ABSTRACT The present study aimed to evaluate the development, yield and quality of four sugarcane cultivars fertigated by subsurface drip system. The experiment was carried out in Campinas-SP, Brazil, from January 2012 to November 2013, with the cultivars SP79-1011, IACSP94-2101, IACSP94-2094 and IACSP95-5000 subjected to daily irrigations. The irrigations depths were applied to bring soil moisture to field capacity. Soil moisture was monitored using soil moisture probes. Samples were collected along the crop cycle in order to evaluate crop development and yield, at the end of the first and second ratoons. Stalk height showed good correlation for the estimation of crop yield, with R2 equal to or higher than 0.96. The cultivar IACSP95-5000 showed the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water management; Water déficit; Saccharum spp.; Technological analysis.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600525

Soil physical and hydraulic properties in the Donato stream basin, RS, Brazil. Part 2: Geostatistical simulation
Provedor de dados: 91
Autores: Siqueira,Tirzah M.; Louzada,José A. S.; Pedrollo,Olavo C.; Castro,Nilza M. dos R.; Oliveira,Marquis H. C. de.
ABSTRACT Geostatistical simulation has been the most promising and used technique for the analysis of uncertainties of soil physical and hydraulic properties, with high spatial heterogeneity. This study carried out a stochastic analysis of saturated hydraulic conductivity (Ksat) and soil water retention curve parameters in the Donato stream basin, located in the municipality of Pejuçara, in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, with geographic coordinates between 28º 25’ 34” S and 53º 40’ 30” W, and 28º 24’ 50” S and 53º 41’ 30” W, 590 m of altitude. Soil samples were collected during the period from August to November of 2012. Sequential Gaussian simulation technique was used to generate 100 random fields of each variable. The results showed great...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sequential Gaussian simulation; Random fields; Spatial variability analysis.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900675

Produção de moranga irrigada com esgoto doméstico tratado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Pedro C. P. de; Gloaguen,Thomas V.; Gonçalves,Roberta A. B.; Santos,Dionei L.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a produção de moranga (Cucurbita maxima Duch. Cv Coroa IAC) irrigada com esgoto doméstico tratado. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de : T1- irrigação com lâmina de 150% da demanda hídrica da cultura; T2- irrigação com lâmina de 150% + adição de CaSO4 no solo; T3- irrigação com lâmina de 100% da demanda hídrica da cultura; T4- irrigação com lâmina de 100% + adição de CaSO4 no solo e T5- tratamento testemunha (sem irrigação). Foram avaliados a produtividade da cultura, o peso e o número de frutos, suas características físico-químicas (pH, acidez total, sólidos solúveis, açúcares totais, açúcares redutores e açúcares não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Irrigação; Produtividade agrícola; Aspectos sanitários.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800010

Produção de matéria seca de cultivares de milho sob diferentes níveis de estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Jacirema R. da; Pinho,João L. N. de; Parry,Maurício M.
Objetivando-se identificar algumas características da cultura do milho que lhe confiram melhor estabilidade de produção quando explorado nas condições climáticas do semi-árido nordestino, avaliou-se o desempenho fenotípico de duas cultivares de milho, m(-2)1 e BR-106, face aos diferentes níveis de água disponível (AD) no solo, nos estádios vegetativo e reprodutivo, em relação à produção de matéria seca. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no delineamento blocos ao acaso, com quatro tratamentos (níveis de água disponível): a) testemunha (100% AD); b) plantas com 75% AD; c) 50% AD e, d) plantas submetidas ao ponto de murcha permanente. O estresse aplicado no estádio vegetativo reduziu o conteúdo relativo de água, área foliar, matéria seca das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Avaliação; Estádio fenológico.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500001

Yield of castor bean fertilized with sewage sludge and potassium and magnesium sulphate
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Thâmara F. M.; Zuba,Geraldo R.; Sampaio,Regynaldo A.; Carneiro,João P.; Oliveira,Ely S. A. de; Rodrigues,Márcio N.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: &lt; Italic&gt; Ricinus communis&lt; /italic&gt; L. urban waste soil fertilization.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800773

Separação sólido-líquido em efluentes da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Kunz,Airton; Steinmetz,Ricardo L. R.; Bortoli,Marcelo.
A produção de suínos vem aumentando muito no Brasil e a contribuição da suinocultura industrial, que se baseia nos Sistemas de Produção de Animais Confinados (SPACs), tem sido cada vez mais representativa. Na região Oeste de Santa Catarina o crescente aumento da densidade de animais está associado a um passivo ambiental de grandes proporções, principalmente em virtude dos efluentes da produção dos suínos possuírem uma matriz com altas concentrações de matéria orgânica e nutrientes. São inúmeras as alternativas de processos através dos quais se pode realizar o tratamento dos dejetos de suínos: físicos, físico-químicos e biológicos; esses processos podem ser empregados de forma conjunta e sequencial. Neste trabalho se estudou um processo de separação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dejetos de suínos; Floculação; Coagulação; PAM; Tanino.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100012

Métodos de interpolação espacial para o mapeamento da precipitação pluvial
Provedor de dados: 91
Autores: Viola,Marcelo R.; Mello,Carlos R. de; Pinto,Daniel B. F.; Mello,José M. de; Ávila,Leo F.
A espacialização de variáveis climáticas, notadamente a precipitação pluvial, necessita de estudos constantes, visando ao aperfeiçoamento de interpoladores e desenvolvimento de mapas sem tendência. Objetivou-se, neste contexto, avaliar o desempenho dos interpoladores krigagem (KG), a partir do melhor modelo de semivariograma, cokrigagem (CA), introduzindo a altitude como variável secundária, modelagem estatística (ME), na qual a precipitação média pode ser estimada a partir de coordenadas geográficas, e inverso do quadrado da distância (IQD), para espacialização da precipitação média mensal, precipitação média do período seco e precipitação média anual, em Minas Gerais; para isto se utilizaram informações de 232 postos pluviométricos para modelagem e de 70...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem espacial; Climatologia; Interpoladores.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900009

Distribuição espacial da freqüência de chuvas na região hidrográfica do Atlântico, Leste de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Melo Júnior,Júlio C. F. de; Sediyama,Gilberto C.; Ferreira,Paulo A.; Leal,Brauliro G.; Minusi,Rosandro B.
Este artigo, relacionado à segunda parte de um estudo abrangente da determinação de regiões homogêneas quanto a freqüência de chuvas no Leste do Estado de Minas Gerais, complementa a discussão em relação à distribuição geoespacial das regiões hidroclimaticamente homogêneas obtidas por meio da análise estatística multivariada. Neste trabalho, as variáveis fisiográficas: vegetação natural, orografia e direção do vento e os totais de chuva anual espacializados utilizando-se a técnica geoestatística de krigagem, são utilizadas com o intuito de interpretar a distribuição geoespacial dos grupos que representam as regiões com características homogêneas da freqüência de chuvas, na região hidrográfica em estudo. Em âmbito geral, o interpolador geoestatístico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação pluvial; Regiões homogêneas; Variáveis fisiográficas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200024

Isotermas de sorção de metais pesados em solos do cerrado de Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C.; Lemke-de-Castro,Mara L.; Rodrigues,Cristiane; Borges,Jácomo D.
A contaminação do solo e das águas subterrâneas por metais pesados é, extremamente perniciosa por serem basntante persistentes no ambiente. Objetivou-se, com este trabalho, a análise da sorção do Cu, Cr, Zn, Cd, Pb e Ni em Latossolo Vermelho Acriférrico (LVwf), Argissolo Vermelho Eutrófico (PVe), Nitossolo Vermelho Eutroférrico (NVef) e Neossolo Quartzarênico (RQ) pelos modelos potencial e linear da isoterma Freundlich. Para o estabelecimento de isotermas de sorção adicionaram-se a 5,0 mL de solo e 50,0 mL de solução contendo o metal pesado a ser avaliado com diferentes concentrações, respeitando-se os limites aceitáveis. As isotermas de sorção potencial e linear apresentaram bom ajuste para descrever o comportamento de adsorção dos metais pesados nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isoterma de Freundlich; Fator de retardamento; Adsorção de solutos; Contaminação do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700014

Determinação da força de arrasto e da velocidade terminal de frutos de café pela técnica de elementos finitos
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Sandra M.; Santos,Ana E. O. dos; Vieira,Stella M. J.; Silva,Danilo J. P. da.
Este trabalho apresenta um método alternativo para a determinação de velocidades terminais e de forças de arrasto em frutos de café, ao se variar o teor de umidade do produto e sua configuração geométrica (esférica e elíptica). Especificamente, investigou-se a aplicabilidade da técnica de elementos finitos para a obtenção de: (a) forças de arrasto no produto, usando-se valores experimentais das dimensões do fruto e de sua velocidade terminal e (b) velocidades terminais do produto, empregando-se valores experimentais das dimensões do fruto e de seu peso. A técnica dos elementos finitos mostrou-se ferramenta eficiente para simular velocidades terminais e forças de arrasto em frutos de café submetidos a um fluxo de ar. Independente do teor de umidade dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Configuração geométrica; Força de arrasto; Coffea arabica L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200017

Dimensionamento econômico de profundidades e espaçamentos de drenos para a produção de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Mingoti,Rafael; Duarte,Sergio N.; Miranda,Jarbas H. de; Cruciani,Décio E.
Com o aumento do preço da terra e da demanda por álcool/açúcar tem-se buscado o aumento da produtividade da cultura da cana e o aproveitamento de novas áreas para a produção, as quais podem necessitar de drenagem. Com isso, tornam-se importantes estudos de dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola e sua avaliação econômica. O trabalho teve como objetivo avaliar economicamente, com o auxílio do modelo SISDRENA, a melhor combinação entre profundidade e espaçamento de valas, implantados em três tipos de solo, com condutividades hidráulicas de 1,0, 0,5 e 0,1 m d-1. As profundidades simuladas variaram de 0,20 a 2,00 m, com intervalos de 0,05 m, enquanto os espaçamentos oscilaram de 5 a 100 m, com intervalos de 5 m. Para os três tipos de solo obtiveram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Modelagem; Lençol freático.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300001

Soil moisture in forage cactus plantations with improvement practices for their resilience
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Ailton A. de; Silva,Thieres G. F. da; Souza,Luciana S. B. de; Moura,Magna S. B. de; Araujo,Gherman G. L. de; Tolêdo,Matheus P. S.
ABSTRACT The present study evaluated soil moisture (θ) in forage cactus plantations under resilience practices such as irrigation, mulching and intercropping with sorghum. The experiment was arranged in a randomized block design with five water availability conditions (0, 8.75, 17.5, 26.25 and 35% of the reference evapotranspiration), and three planting systems: forage cactus exclusive system (PE), forage cactus with mulch (PC) and intercropping between forage cactus and sorghum (PS). Water content was measured until a depth of 0.60 m. Meteorological data were recorded between June 2012 and June 2013. Water content was not affected by different resilience practices and the variation coefficient was low to medium (4.0 to 22.1%). The temporal variation of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mulching; Intercropping; Irrigated forage cactus; Capacitive probe.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700481

Water balance of a sugarcane crop: quantitative and qualitative aspects of its measurement
Provedor de dados: 91
Autores: Timm,Luis C.; Oliveira,Julio C. M. de; Tominaga,Tania T.; Cássaro,Fabio A. M.; Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny O. S.
The quantification of soil water balance components was conducted in a sugarcane (Saccharum officinarum L.) field differently managed, as well as a qualitative analysis of the methodologies used for their estimation. The study was conducted in randomized block experiment with four replicates and three treatments: bare soil, mulched soil using trash left on the soil surface after harvest, and soil with burnt trash. The soil was classified as a Rhodic Kandiudalf, locally called 'Terra Roxa Estruturada', the experimental area having a slope of 7.4%. Run-off, soil water fluxes at the lower soil volume limit, and soil water storage changes were not affected by the different soil management practices. Furthermore, it was found that the evaluation of run-off and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water balance; Soil physical properties; Soil management.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100011

Análise do movimento e desenvolvimento de um protótipo de cortador basal com discos bi-articulados
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
O acompanhamento da superfície e a autoproteção, são fatores limitantes no mecanismo cortador de base convencional da cana-de-açúcar, acarretando corte e varredura ineficientes, além de promover a incorporação de elevada quantidade de terra ao material colhido. Um modelo de simulação foi desenvolvido por meio das leis da dinâmica para determinar os deslocamentos angulares do segmento no plano vertical, da faca no plano horizontal e da força de interação do segmento com a superfície. A simulação do mecanismo foi realizada em duas velocidades (400 e 600 rotações min-1), três alturas com relação à superfície (120, 130 e 140 mm) e duas inclinações do rotor (-10 e -12º). O resultado da amplitude de oscilação do segmento, variável relacionada à varredura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Simulação; Mecanismos de máquinas agrícolas.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200015

Efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens D.; Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Mendoza,Christian J.; Ribeiro,Pedro H. P.; Cunha,Fernando N.; Teixeira,Marconi B.
Na irrigação localizada com gotejadores posicionados de modo subsuperficial há o risco potencial de partículas de solo serem succionadas através do orifício de saída de água, em virtude da ocorrência de vácuo podendo resultar no entupimento dos mesmos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo e posicionados de modo subsuperficial. Os tratamentos consistiram da aplicação dos níveis de sucção de -10, -15, -20 e -40 kPa, em solos de textura arenosa e argilosa, em 23 modelos de gotejadores usados com mais de 1 ano de funcionamento. O desempenho dos emissores no gotejamento subsuperficial foi influenciado pela textura do solo. De modo geral,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento subsuperficial; Obstrução; Redução de vazão.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900001

Development of mortar for laying and coating with pineapple fibers
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Afonso R.; Marvila,Markssuel T.; Zanelato,Euzébio B.; Alexandre,Jonas; Xavier,Gustavo C.; Cecchin,Daiane.
ABSTRACT Brazil is one of the largest producers of pineapple in the world, which, in addition to bringing substantial benefits, contributes to increasing waste generation in the stages of processing, aiming at its consumption. The Brazilian environmental legislation has been increasingly more restrictive with respect to the disposal of solid waste, whether domestic, industrial or agro-industrial, which has stimulated studies related to the use of these materials in several matrices. This study aimed to evaluate the potentiality of using the natural fiber of pineapple (Ananas comosus), extracted from its leaves, as reinforcing material in cementitious composites. For this purpose, natural fiber extracted from the pineapple crown was incorporated in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Agroindustrial residues; Mixed mortars.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300187

Operating cost of sugarcane harvester in function of agricultural productivity and harvester age
Provedor de dados: 91
Autores: Banchi,Ângelo D.; Garcia,Angel P.; Grespan,Andrei; Albiero,Daniel; Favarin,Luis G. A.; Galvão,Cezario B.
ABSTRACT The brazilian agriculture has expanded and improved its techniques in the last decades as well as the mechanization of sugarcane cultivation. Overall, the mechanization cost of this cultivation is the highest of the total cost of production in relation to other crops. That cost consists of several elements such as the cost of the harvester. This study aimed to develop a mathematical model that represents the operational cost of the harvester in relation to its operating life and agricultural productivity, parameters that are associated with its operational capacity. Simulations of this cost were conducted, raging the operating life of harvesters between 0 and 17,900 h, and the agricultural productivity of the cultivation from 50 to 130 Mg ha-1....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Economic performance indicators; Multiple regression; Agricultural management; Agricultural machinery efficiency.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700552

Tamanho ótimo de parcela para avaliação do rendimento de grãos do girassol
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Roberto P. de; Silva,Paulo S. L. e; Assis,Janilson P. de; Silva,Jaeveson da; Oliveira,Vianney R. de; Oliveira,Andler M. de P.
Propôs-se, neste trabalho, determinar o tamanho adequado de parcela para avaliação do rendimento de grãos do girassol, razão pela qual foi realizado, no período de maio a julho de 2011, um experimento no delineamento em blocos completos casualizados com 14 cultivares de girassol e 10 repetições. As parcelas foram constituídas de quatro fileiras com seis metros de comprimento espaçadas de 0,7 m e entre plantas de 0,3 m. A área útil da parcela, composta das duas fileiras centrais, foi dividida em 12 unidades básicas (UBs) cada uma de três plantas na fileira, medindo-se o rendimento de grãos do girassol por unidade básica. O rendimento de grãos das UBs adjacentes foi agrupado de modo a formar sete tipos de parcelas de cinco tamanhos diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Método da máxima curvatura; Modelo platô.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100021

Addition of residues and reintroduction of microorganisms in Jatropha curcas cultivated in degraded soil
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Adriana A.; Agustini,José A.; Maltoni,Katia L.; Cassiolato,Ana M. R.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate, through mycorrhization (root colonization and number of spores of arbuscular mycorrhizal fungi - AMF), leaf acid phosphatase and soil chemical characteristics, the effects of the addition of residues (macrophytes and ash), hydrogel and the reintroduction of microorganisms in a degraded area cultivated with jatropha. Degradation occurred when the surface soil was removed during the construction of a hydroelectric power plant. The experiment was set in a randomized block design, using a 2 x 2 x 4 factorial scheme, i.e., two inoculation treatments (with and without soil-inoculum), two hydrogel treatments (with and without) and four with the addition of residues (macrophytes - MAC, ash, MAC + ash and control,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Arbuscular mycorrhiza; Hydrogel; Macrophytes; Cerrado.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400372

Terra e água na reforma agrária do semi-árido norteriograndense
Provedor de dados: 91
Autores: Francelino,Márcio R.; Fernandes Filho,Elpídio I.; Resende,Mauro.
Este trabalho teve como meta principal avaliar os recursos hídricos em dez projetos de assentamento na região Oeste do estado do Rio Grande do Norte. Para isto, analisaram-se parâmetros físico-químicos das águas e se determinou a relação dos assentados com os recursos hídricos de suas respectivas áreas. Os resultados analíticos demonstraram que a qualidade das águas de todos os assentamentos estudados, apresentou restrição para o seu uso na irrigação, enquanto em Cordão de Sombra e Esperança, a água apresentou teores de cloreto acima do máximo recomendado para o consumo humano. Deve-se considerar a limitação das reservas hídricas ao se diagnosticar a sustentabilidade dos agrossistemas na região, pois a água é o fator determinante para o sucesso ou fracasso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caatinga; Sustentabilidade; Rio Grande do Norte; Assentamentos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100033

Água disponível em um Neossolo Quartzarênico após adição de um condicionador mineral do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Cicero S.; Rodrigues,José J. V.; Cavalcanti,Antônio C.; Marinho,Ligia B.; Almeida Neto,Luiz A.; Silva,Tonny J. A.
Objetivou-se, com o estudo, avaliar a adição do estéril resultante da extração da gipsita, como condicionante do solo, sobre a disponibilidade de água em um Neossolo Quartzarênico coletado no Município de Petrolina, PE. A capacidade de campo (CC) foi obtida pela saturação e subseqüente drenagem de um perfil simulado de solo em uma coluna de cilindros de PVC com 100 cm de altura, nas proporções de 0, 20, 40, 60 e 80 g kg-1 do estéril, incorporadas nos 40 cm superiores. O ponto de murcha permanente (PMP) foi determinado pelo método fisiológico; adicionalmente, a CC e o PMP o foram pela metodologia usual utilizando-se o extrator de Richards com uma pressão de 10 e 1500 kPa, respectivamente. A incorporação de doses crescentes do estéril aumentou a água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção e disponibilidade de água; Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500003

Water footprint assessment of the Colombian cocoa production
Provedor de dados: 91
Autores: Ortiz-Rodriguez,Oscar O.; Naranjo,Carlos A.; García-Caceres,Rafael G.; Villamizar-Gallardo,Raquel A.
ABSTRACTThe main objective of the present research was to calculate the water footprint of the Colombian cocoa (Theobroma cacao L.) production. The evaluation of crop water requirement and irrigation requirement were based on climate, soil and crop conditions in the country. The water requirement estimation was based on data from six municipalities selected for their representativeness of the highest yield, productivity and commercial dynamics of the country. The results show that the Water footprint reached 17,100 m3 t-1. At the province level, the highest record for this parameter was observed in Tolima, with 23,239 m3t-1, while Huila registered the lowest level, with 13,475 m3t-1. Water use per crop unit can be influenced not only by agro-meteorological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climate change; Cocoa; Evapotranspiration; Fresh water; Theobroma cacao L.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900823

Biochemical components and dry matter of lemon and mandarin hybrids under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Brito,Marcos E. B.; Figueiredo,Lizaiane C. de; Melo,Alberto S. de; Silva,Luderlândio de A.; Moreira,Rômulo C. L.
ABSTRACT The objective was to study the biochemical changes and dry matter content in lemon and mandarin hybrids under salt stress during rootstock formation. For this, a study was conducted in randomized complete block, using a 2 x 5 factorial scheme, with two salinity levels (0.3 and 4.0 dS m-1) applied in five citrus rootstock genotypes (1. TSKC x CTARG - 019; 2. LRF; 3. TSKC x (LCR x TR) - 040; 4. LCRSTC and 5. LVK), with three replicates and four plants per plot. At 90 days after sowing, saline treatments started to be applied and continued until 120 days after sowing, the moment in which the plants were collected for evaluation of biochemical characteristics and phytomass accumulation. The increase in water salinity negatively affected the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Salinity; Chlorophyll and carotenoids; Water status.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400249

Produção de manga sob diferentes regimes de irrigação, em condições subúmidas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco das C.; Coelho,Eugênio F.; Vasconcelos,Lúcio F. L.; Araújo,Eugênio C. E.
Este trabalho teve como escopo definir uma estratégia de manejo eficiente da irrigação que permita a maximização da produção da cultura da manga, combinada com o uso mais eficiente, racional e sustentável da água. Os trabalhos foram desenvolvidos em área da empresa Mangal - Frutas Tropicais de Exportação Ltda, situada no km 35 da rodovia Teresina - Palmeirais, PI. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (seis regimes de irrigação) e quatro repetições, com a parcela experimental composta de quatro plantas. Os tratamentos, depois de estabelecidos, apresentaram-se da seguinte maneira: sem irrigação e com irrigação de 0,44, 0,55, 0,86, 1,00 e 1,37 da evapotranspiração de referência (ETo) determinada a partir da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300002

One day-old chicks transport: Assessment of thermal profile in a tropical region
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Frederico M. C.; Santos,Rofson F. S.
The aim of this study was to assess the thermal profile of truck with different levels of box placement during one day-old chicks transport. An experiment was conducted through monitoring of 11 transport loads. A acclimatized truck was used in this research, with maximum capacity of 630 one day-old chicks boxes, totalizing 63,000 animals. The assessment of thermal environment was performed in 5 min intervals, through the following variables: temperature, relative humidity and specific enthalpy. The treatments were registered at two levels of the load (first rack and floor) where 17 data loggers were distributed throughout the truck. The experiment used a completely randomized design and geostatistics was used for spatial dependency and Kriging...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poultry production; Thermal comfort; Live load; Day-old chicken; Animal transportation.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700663

Macronutrients in watermelon plants fertilized with potassium and cattle manure
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,José A. M. do; Souto,Jacob S.; Pereira,Walter E.; Medeiros,Sherly A. da S.; Cavalcante,Lourival F.
ABSTRACT Potassium is the nutrient required in greatest quantity by watermelon, especially during the production phase. Therefore, the aim of this experiment was to evaluate the effect of potassium and cattle manure doses on the nutritional composition of ‘Crimson Sweet’ watermelon plants. The treatments were arranged in a randomized block design with three replicates and 21 plants per plot using a 3 × 5 + 1 factorial scheme, referring to three manure doses (0; 1,100 and 2,520 g hole-1), in order to increment the level of soil organic matter from 0.67 present in the soil to 3.0 and 6.0%, five potassium doses (0, 7.5, 15, 22.5 and 30 kg ha-1) in the form of potassium chloride and one additional treatment (without organic and mineral fertilization). At the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Organic matter; Mineral nutrition.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900836

Construção e calibração de lisímetros de alta precisão
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério T. de; Campeche,Fernando de S. M.; Chibana,Eduardo Y.
Os lisímetros de pesagem determinam a evaporação ou evapotranspiração pelo balanço de massa de água e são considerados padrões para aferição dos demais métodos. Para a obtenção de medidas confiáveis, sua calibração deve ser realizada no local de uso. O objetivo deste trabalho foi apresentar detalhes da construção de uma bateria de dez lisímetros de pesagem, calibrá-los e testar sua capacidade de medir variações de massa de água em condições de campo. Cada lisímetro tinha dimensões de 1,4 m de largura, 1,9 m de comprimento e 1,3 m de profundidade e era colocado sobre uma balança com alavancas de redução de peso e uma célula carga, cujo sinal era registrado por um sistema de aquisição de dados. A calibração foi feita utilizando-se recipientes de massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Uso consuntivo; Water balance; Evapotranspiration; Consumptive use.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100035

Extraction/exportation of macronutrients by cladodes of ‘Gigante’ cactus pear under different spacings and organic fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Donato,Paulo E. R.; Donato,Sérgio L. R.; Silva,João A.; Pires,Aureliano J. V.; Silva Junior,Ancilon A. e.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the extraction/exportation of macronutrients by cladodes of ‘Gigante’ cactos pear, grown under diferente spacings and doses of cattle manure applied to the soil 600 days after planting. Twelve treatments were used, three spacing (1.00 x 0.50; 2.00 x 0.25 and 3.00 x 1.00 x 0.25 m) and four doses of cattle manure (0, 30, 60 and 90 Mg ha-1 year-1), arranged in a 3 x 4 factorial scheme in randomized blocks, with three replicates. The extraction/exportation of N, P, K, S, Ca and Mg was determined, whose respective values for maximum dry matter production (21.8 Mg ha-1), with a cattle manure dose of 71.8 Mg ha-1 year-1 were: 287.9, 46.2, 924.2, 40.7, 609.7 and 249.1 kg ha-1, 600 days after planting. The amounts...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Nutritional balance; Manure.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400238

Cassava flour separation using inverse cyclone
Provedor de dados: 91
Autores: Herrera,Carlos A.; Rosillo,Miguel E.; García,Alberto.
In developing countries cassava starch is produced mostly rurally using artisan methods through wet-way processes that consume as much as 37 m³ of water per processed ton. In comparison, the little industrial production consumes 5 m³ of water per processed ton. These waste waters, highly contaminated, are usually discharged in to the rivers without any treatment. With the aim of industrializing the cassava flour production, CIAT and CLAYUCA are developing an alternative dry technology, environmentally sustainable, to produce enriched flour as a starch substitute. The intention is to separate the starch enriched flour (&lt; 44 mum) from the fiber rich coarse flour (&gt; 44 mum). The use of an inversely operated cyclone (related to the conventional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Yucca; Yucca starch; Flour separation; Rural starch production.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500011

RETIFICAÇÃO GEOMÉTRICA DIGITAL DE AEROFOTOGRAMA SOBRE BASE CARTOGRÁFICA EM PROJEÇÃO UTM
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,Izaque Francisco Candeia de; Queiroz,José Elenildo.
RESUMO Retificação geométrica é uma modalidade de transformação de imagem, pela qual sua geometria é feita planimetricamente, eliminando-se as distorções dinâmicas de altitude e/ou atitude (roll, pitch, yaw) inerentes às plataformas de sensores remotos. Esta pesquisa objetivou testar o modelo polinomial linear na retificação geométrica de um aerofotograma relativo ao município de Santa Maria, RS, georeferenciando-o sobre base cartográfica em projeção UTM (Universal Transversa de Mercator). Na geração do modelo foram considerados 17 pontos de controle para os quais prefixou-se um limiar de precisão de 0,000957 unidades de imagem (u.i.). O modelo linear de retificação definiu Erros Médios RMS satisfatórios.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Aerofotograma; Retificação; Projeção UTM.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100115

Tolerance of melon cultivars to irrigation water salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Francisco A. de L.; Medeiros,José F. de; Gheyi,Hans R.; Dias,Nildo da S.; Preston,Welka; Vasconcelos,Cybelle B. e L.
ABSTRACT The use of saline water for irrigation causes severe restriction to nutritional balance, growth and production in many crops due to the effect of salts on plant and soil. The objective of this study was to investigate the response of melon (Cucumis melo L.) cultivars to various levels of irrigation water salinity on yield and fruit quality. A field experiment was conducted in a split-plot randomized block design with four replicates. The factors were five levels of irrigation water salinity (0.54, 1.48, 2.02, 3.03 and 3.90 dS m-1) in the plots and five melon cultivars (C1 - Sancho - Pele de sapo; C2 - Medellín - Pele de sapo; C3 - Mandacaru - Canary; C4 - Néctar - Galia; C5 - Sedna - Cantaloupe) in the sub-plots. According to the results, among...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relative crop yield; Water quality; Salt stress; Cucumis melo L.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200846

Spatialization of soil quality index in the Sub-Basin of Posses, Extrema, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Gabriela C.; Silva,Marx L. N.; Freitas,Diego A. F. de; Cândido,Bernardo M.; Curi,Nilton; Oliveira,Marcelo S. de.
ABSTRACT This study aimed to determine and spatialize the soil quality index (SQI), in relation to chemical and physical attributes, and evaluate its use in the payment for environmental services in the Sub-Basin of Posses, Extrema-MG, Brazil, which represents the Atlantic Forest Biome. SQI values were influenced by both the replacement of native forests by stands of eucalyptus and by pastures and annual crops, reflecting in the reduction of soil quality in the sampled layer in the evaluated systems. The spatialization of SQI showed values ranging from 0.40 to 0.80, with some specific areas with high values and others with values above 1.00 (native forest). The reforestation with eucalyptus conditioned most of the soils with low chemical and physical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Kriging; SQI; Atlantic Forest.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100078

Preservation of roasted and ground coffee during storage Part 1: Moisture content and repose angle
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Oliveira,Gabriel H. H. de; Oliveira,Ana P. L. R. de; Vargas-Elías,Guillermo A.; Santos,Fábio L.; Baptestini,Fernanda M.
ABSTRACT The present study evaluates the influence of the level of roasting and the grind size on the moisture content and repose angle of coffee during storage. Raw coffee beans (Coffea canephora and Coffea arabica), hulled and dried, were roasted to two different levels: medium light (SCAA#65) and moderately dark (SCAA#45). The beans were then ground into three different grind sizes: fine (0.59 mm), medium (0.84 mm) and coarse (1.19 mm). An additional coffee lot was kept whole. Following grinding, samples were stored at two different temperatures (10 and 30 ºC) and analyzed after five different storage durations (0, 30, 60, 120 and 180 days). The moderately dark roast was found to have a lower moisture content. Finely ground samples had higher angles of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arábica; Coffea canephora; Post-harvest.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600581

Utilização de P-Index em uma bacia hidrográfica através de técnicas de geoprocessamento
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fabíola; Merten,Gustavo H.; Franzen,Melissa; Giasson,Elvio; Helfer,Fernanda; Cybis,Luis F. A.
Devido aos grandes problemas de eutrofização de lagos e reservatórios, a identificação de áreas fornecedoras de fósforo possui grande importância no planejamento de medidas de controle da poluição hídrica por atividades agrícolas. Neste trabalho, aplicou-se uma metodologia denominada P-Index, para identificar áreas com potencial de fornecimento de fósforo de ecossistemas terrestres para os corpos d'água, cujo método está baseado no cruzamento de planos de informações referentes à disponibilidade de fósforo no solo e dos processos de transferência deste nutriente, para os cursos de água. Tal procedimento foi aplicado na bacia contribuinte do Sistema de Reservatório Salto, no município de São Francisco de Paula, RS. Com o cruzamento dos planos de informação,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eutrofização; Uso da terra; Sistema de Informações Geográficas.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300011

Arugula production as a function of irrigation depths and potassium fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Elis M. de; Giovanelli,Luan B.; Delazari,Fábio T.; Santos,Márcio L. dos; Pereira,Silvio B.; Silva,Derly J. H. da.
ABSTRACT Arugula is a vegetable that has gained more highlight in the consumption, being rich in potassium, sulfur, iron, omega-3 and vitamins A and C. Availability of water and nutrients are limiting factors for production of this crop. In this context, the objective of this study was to evaluate the production of arugula subjected to different irrigation depths and potassium fertilization. The experiment was conduct between August and September 2015. The experimental design was completely randomized in split-plot scheme. Irrigation depths L1, L2, L3 and L4 (25, 50, 75 and 100% of crop evapotranspiration, respectively) represented the plots and potassium doses K1 and K2 (200 and 400 kg ha-1, respectively) represented the subplots. Although the highest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eruca sativa L.; Drip tape; Plant nutrition.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300197

Transpiração em mangueira pelo método Granier
Provedor de dados: 91
Autores: Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Mauricio A.; Paz,Vital P. S.
Objetivou-se, com esse trabalho avaliar o método Granier (sonda de dissipação térmica) para a cultura da manga quanto à viabilidade de uso em condições de campo e ajustar a equação de determinação do fluxo de seiva com base em medidas lisimétricas, iniciando-se com três mudas da variedade Tommy Atkins, plantadas em vasos que, colocados sobre plataforma de pesagem, funcionaram como lisímetros. A área condutora do caule (AS) foi determinada por meio da aplicação de corantes. Medidas de transpiração por lisimetria nas plantas foram realizadas em vaso e estimativas do fluxo de seiva com sonda de dissipação térmica (SDT). Em um ramo de planta adulta foram instaladas uma sonda de dissipação térmica e um sensor de balanço de calor caulinar. Os resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dissipação térmica; Fluxo de seiva; Gradientes térmicos; Xilema; Mangifera indica L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500002

Recuperação de gotejadores obstruídos devido à utilização de águas ferruginosas
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Gustavo H. S.; Mantovani,Everardo C.; Silva,José G. F. da; Ramos,Márcio M.; Silva,Cláudio M.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar a eficiência da utilização de ácido fosfórico, de hipoclorito de sódio e de um produto comercial, além do impacto mecânico na desobstrução de gotejadores entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. O trabalho foi realizado na Fazenda Vista Alegre, localizada em Jaboticatubas, MG. Um sistema de irrigação por gotejamento foi adaptado para realização dos testes com oito tratamentos, sendo sete com aplicação de produtos químicos e um com impacto mecânico. Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico com pH 2 e pH 3; o hipoclorito de sódio com as dosagens de 100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; e Reciclean com as dosagens de 50 e 25 mg L-1. Diante dos resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Desentupimento; Uniformidade de aplicação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100001

Spatial variability and changes in carbon stocks of a Regosols (Psamments) cultivated with sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Sacramento,José A. A. S. do; Santos,Jorge A. G.; Loureiro,Diego C.; Costa,Oldair V.; Cova,Alide M. W.
ABSTRACT Information on spatial variability and soil carbon stocks after the conversion of Caatinga vegetation to different cropping systems is scarce. This study aimed to characterize the spatial variability and to evaluate the changes in carbon stocks and the emission of greenhouse gases after the conversion of Caatinga vegetation with different sisal cultivation systems. The study was carried out in three areas in the city of Valente, Bahia, two areas that had been cultivated for 20 years with sisal in either a traditional (TSC) or alternative (ASC) system, and the third area containing natural Caatinga vegetation. The cultivated soils were sampled at 40 soil sampling points with 15 × 10 m spacing at depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m. Total organic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geostatistics; Alternative farming; Caatinga; Carbon emission factor.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100764

ANÁLISE ECONÔMICO-COMPARATIVA DE PLANOS DE CULTIVO EM UM SOLO SÓDICO SUBMETIDO A UM MANEJO INTEGRADO DE RECUPERAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Júnior,Nemézio Moreira de; Costa,Raimundo Nonato Távora; Saunders,Luis Carlos Uchôa; Biserra,José Valdeci.
RESUMO A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de se proceder a uma análise econômico comparativa de três planos de cultivo envolvendo duas safras de curcubitáceas e uma de arroz por ano, em cada plano, em um solo aluvial afetado por sais e submetido a um manejo integrado de recuperação, utilizando-se a renda líquida como parâmetro determinante da melhor alternativa econômica. Três planos de cultivo foram utilizados: 1. Arroz (1o semestre) + duas safras de melão (2o semestre); 2. Arroz (1o semestre) + duas safras de melancia (2o semestre); 3. Arroz (1o semestre) + duas safras de abóbora (2o semestre). A análise dos resultados demonstrou que o primeiro plano, constituído de uma safra de arroz (1o semestre) e duas de melão (2o semestre)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sodicidade; Drenos laterais; Análise econômica.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200165

Produtividade e valor nutritivo do capim Tifton 85 irrigado e sobressemeado com aveia
Provedor de dados: 91
Autores: Sanches,Arthur C.; Gomes,Eder P.; Rickli,Max E.; Fasolin,Julia P.; Soares,Mayra R. C.; Goes,Rafael H. T. B. de.
O trabalho foi conduzido no período de abril a novembro de 2012, em uma propriedade de produção leiteira, no município de Mariluz, Região Noroeste do Paraná, com o objetivo de avaliar a produtividade, a composição botânica e o valor nutritivo do capim Tifton 85 sobressemeado com aveia, na presença e ausência de irrigação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados em parcelas sub-subdivididas, com 4 repetições. As parcelas foram sem e com irrigação. As subparcelas foram constituídas de sobressemeaduras de aveia: FMS 2, IAPAR 61, IPR 126 e um tratamento com o Tifton 85 exclusivo. Os ciclos de coleta compuseram as sub-subparcelas. A irrigação incrementou a produtividade da pastagem com média de 2760,4 kg ha-1 ciclo-1, com a maior relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Massa seca; Proteína bruta; Fibra em detergente neutro; Digestibilidade.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200126

Silicon and boron mitigate the effects of water deficit on sunflower
Provedor de dados: 91
Autores: Neves,Jose M. G.; Aquino,Leonardo A. de; Berger,Paulo G.; Neves,Júlio C. L.; Rocha,Genelício C.; Barbosa,Edimilson A.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the effect of Ca and Mg silicate and B on the gas exchange, leaf water potential and chlorophyll fluorescence parameters in the sunflower variety Embrapa 122 -V2000 under water stress conditions. The trial was conducted in Red Yellow Latosol with very clayey texture, with contrasting levels of Si and B and subjected to water deficit. The experimental design was randomized blocks in a 24 factorial arrangement, with five replicates. Treatments consisted of the combination of two acidity corrective agents (calcium magnesium silicate and dolomitic limestone), two levels of base saturation (30 and 70%), two levels of B (0.18 mg dm-3 - value available in the soil and 1.20 mg dm-3) and two water regimes (with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Chlorophyll fluorescence; Gas exchange; Leaf water potential.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300175

Determination of homogeneous zones for liming recommendations of black pepper using geostatistics
Provedor de dados: 91
Autores: Gontijo,Ivoney; Santos,Eduardo O. de J.; Partelli,Fábio L.; Gontijo,Andreia B. P. L.; Pires,Fábio R.
ABSTRACT Studies aimed at determining homogeneous zones and the spatial variability of soil characteristics may improve the efficiency of agricultural input applications. The purpose of this study was to determine homogeneous zones for liming applications and to characterize the spatial variability of characteristics related to soil acidity and productivity in an Oxisol cultivated with black pepper (Piper nigrum L.). This study was carried out in São Mateus, state of Espírito Santo, Brazil. The experimental site was 100 x 120 m. A grid with 126 sampling points was established. Three soil sub-samples were collected at each sampling point in the black pepper canopy areas, at a 0-0.20 m depth. Crop productivity was estimated by harvesting the three plants...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piper nigrum L.; Spatial variability; Fertilization management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000918

Caracterização climatológica da severidade de secas do Estado do Ceará - Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Barra,Tarcisio da S.; Costa,José M. N. da; Rao,Tantravahi V. R.; Sediyama,Gilberto C.; Ferreira,Williams P. M.; Dantas Neto,Francisco S.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar as secas do Estado do Ceará, com base no índice de severidade de seca de Palmer. Foram utilizadas séries históricas de dados pluviométricos e de temperatura do ar de 21 localidades desse Estado, fornecidas, respectivamente, pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME. Foi constatado a ocorrência de secas com diferentes graus de severidade, no Estado do Ceará, sendo as secas moderadas e severas as mais freqüentes.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de severidade de seca de Palmer; Climatologia.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200015

Classificação numérica e modelo digital de elevação na caracterização espacial de atributos dos solos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,João F. da; Siqueira,Diego S.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.
Uma das necessidades da agricultura moderna é a predição da variabilidade espacial dos atributos dos solos em escalas mais detalhadas, visando o gerenciamento sustentável e a otimização das práticas de manejo dos solos. Associada ao conhecimento da variabilidade dos atributos do solo e ao mapeamento das formas do relevo, a modelagem matemática tem auxiliado no planejamento agrícola. Objetivou-se então, no presente trabalho, caracterizar a variabilidade espacial de atributos físicos e químicos de Latossolo e Argissolo utilizando-se a classificação numérica e o modelo digital de elevação em duas áreas, identificadas por duas pedoformas distintas: pela convexa, para o Latossolo (158 ha) e por meio da linear, para o Argissolo (172 ha). Foram retiradas 53...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multivariada; Agricultura precisão; Mapeamento híbrido; Relação solo-paisagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400012

Estimativas das componentes da radiação solar incidente em superfícies inclinadas baseadas na radiação global horizontal
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Adilson P.; Escobedo,João F.; Dal Pai,Alexandre; Gomes,Eduardo N.
Foram avaliadas equações estatísticas de estimativas com agrupamentos de dados anuais e mensais e suas respectivas validações, para as componentes global, direta e difusa da radiação solar incidente em superfícies inclinadas a 12,85, 22,85 e 32,85º, com face para o Norte, nas condições climáticas e geográficas de Botucatu, SP. Empregou-se as frações das três componentes da radiação a do topo da atmosfera em correlação com o coeficiente de transmissividade atmosférica do plano horizontal, em uma base de dados de abril/1998 a dezembro/2007, cujas medidas nas três inclinações ocorreram em diferentes períodos, todavia concomitantes ao plano horizontal. O aumento do ângulo de inclinação da superfície propiciou aumento do espalhamento dos valores diários do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de claridade; Indicativos estatísticos; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300009

Estimativa do saldo de radiação em girassol como função da radiação solar global
Provedor de dados: 91
Autores: Heldwein,Arno B; Maldaner,Ivan C; Radons,Sidinei Z; Loose,Luis H; Lucas,Dionéia D. P; Hinnah,Fernando D.
Objetivou-se com este trabalho a obtenção de modelos para a estimativa do saldo de radiação (Q*) a partir da radiação solar global incidente (Rg) sobre dosseis de plantas de girassol. Os experimentos foram conduzidos na área experimental da Universidade Federal de Santa Maria, nos anos de 2007, 2008 e 2009. O Q* foi medido com saldos radiômetros instalados acima das plantas e a Rg em estações meteorológicas automáticas. Para fins de cálculo foram efetuadas as somas diárias de Q* e de Rg, obtendo-se a relação entre Q* e Rg para cada dia. Obtiveram-se, então, modelos com elevado coeficiente de determinação e baixo RQME no teste entre valores medidos e estimados de um banco de dados independente, indicando precisão na estimativa do saldo de radiação em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrometeorologia; Dossel de plantas; Estação meteorológica automática; Saldos radiômetros; Helianthus annuus.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200010

Water productivity using SAFER - Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving in watershed
Provedor de dados: 91
Autores: Coaguila,Daniel N.; Hernandez,Fernando B. T.; Teixeira,Antônio H. de C.; Franco,Renato A. M.; Leivas,Janice F.
ABSTRACT The Cabeceira Comprida stream’s watershed, located in Santa Fé do Sul, São Paulo state, has great environmental importance. It is essential for supplying water to the population and generating surpluses for sewage dilution. This study aimed to evaluate the annual performance of the components of water productivity from Landsat-8 images of 2015, using the Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving (SAFER), calculating the actual evapotranspiration (ETa), biomass (BIO) and water productivity (WP). The annual averages of ETa, BIO and WP were 1.03 mm day-1, 36.04 kg ha-1 day-1 and 3.19 kg m-3, respectively. The average annual values of ETa for land use and occupation were 1.40, 1.23, 1.05, 0.97 and 1.08 mm day-1 for the remaining forest (RF),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomass; Evapotranspiration; Remote sensing; Typha.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800524

Crescimento e respostas fisiológicas de espécies arbóreas em solo salinizado tratado com corretivos
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Flaubert Q de; Araújo,Josinaldo L; Silva,Alexandre P da; Pereira,Francisco H. F; Santos,Rivaldo V dos; Lima,Geovani S de.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de corretivos sobre a recuperação de um solo afetado por excesso de sais e sódio e sobre o crescimento e respostas fisiológicas de espécies arbóreas nativas da Caatinga. Dois experimentos foram realizados em casa de vegetação, ambos em delineamento inteiramente casualizado. No primeiro se avaliaram cinco tratamentos de correção do solo com quatro repetições e, no segundo experimento, os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 5 x 4, referentes a espécies arbóreas nativas da Caatinga e cinco tratamentos de correção avaliados no primeiro experimento, com três repetições. A aplicação de corretivos, especialmente de enxofre elementar, diminuiu a salinidade e a sodicidade do solo salinizado, favorecendo o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse salino; Correção da salinidade; Espécies nativas arbóreas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200007

Uso de leitos cultivados de fluxo vertical por batelada no pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio compartimentado
Provedor de dados: 91
Autores: Mazzola,Marcelo; Roston,Denis M.; Valentimr,Marcelus A. A.
Neste trabalho avaliou-se o desempenho de um Reator Anaeróbio Compartimentado (RAC) de duas câmaras em série, seguido de três leitos cultivados (constructed wetlands) de fluxo vertical por batelada. A unidade experimental, em escala piloto, foi instalada na Faculdade de Engenharia Agrícola - UNICAMP, Campinas, SP, Brasil. O volume total do reator era de 2,3 m³ (TDH de 12 h). O efluente do RAC foi tratado em três leitos, dois cultivados com macrófitas (gêneros Typha sp. e Eleocharis sp.) e um utilizado como controle (não cultivado). Os leitos, com 2,0 m³ cada um e brita #2 (24 - 35 mm) como meio suporte, operaram com fluxo vertical por batelada (com tempos de reação de 24, 48, 72 e 96 h). Na avaliação do RAC, observou-se tendência de estabilização dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leitos cultivados; Tratamento de água residuária; Reator anaeróbio compartimentado.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200020

Morfologia e propriedades físicas de solo segundo sistemas de manejo em culturas anuais
Provedor de dados: 91
Autores: Fuentes-Llanillo,Rafael; Guimarães,Maria de F.; Tavares Filho,João.
Qualidade física do solo é sua capacidade de sustentar o pleno desenvolvimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi estudar diferentes sistemas de semeadura direta para a produção de grãos em áreas de agricultura familiar sob Latossolo Vermelho no norte do Paraná, Brasil, através do estudo da morfologia e de algumas propriedades físicas do solo. O estudo foi baseado na descrição da estrutura de solo de perfis culturais em áreas cultivadas com lavouras anuais sob diferentes sistemas de manejo de solo (semeadura direta com e sem rotação de culturas, semeadura direta com escarificação eventual e o cultivo mínimo). Concomitantemente à descrição dos perfis foi determinada a resistência do solo a penetração, a densidade do solo, a umidade do solo e o grau...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade; Plantio direto; Perfil cultural; Densidade do solo; Resistência a penetração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500009

Projeto e validação de máquina para produção de extrato de amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Barros Neto,Jaime J. da S.; Almeida,Francisco de A. C.; Gomes,Josivanda P.; Albuquerque,Esther M. B. de.
O extrato de amendoim (leite de amendoim) tem, por finalidade, levar à população uma bebida rica em proteína vegetal. Para sua produção desenvolveu-se uma máquina compacta, funcional e de fácil uso, composta pelos sistemas de alimentação, trituração e acionamento, além de uma base de sustentação. O equipamento desenvolvido foi projetado, avaliado e validado em laboratório, considerando-se: o tempo de processamento do produto e o resíduo produzido; rendimento da máquina e resíduo produzido utilizando-se duas peneiras distintas (1,5 e 0,42 mm); densidade, através de um densímetro e numa relação massa/volume; custo aproximado de sua produção considerando-se o custo do grão, da água mineral e da energia elétrica. Em laboratório a máquina apresentou um tempo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina agrícola; Arachis hypogaea L.; Extrato aquoso vegetal; Leite de amendoim.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100011

Variáveis dimensionais de sementes de soja que influenciam o processo de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Sérgio R. dos; Weirich Neto,Pedro H.; Fey,Emerson; Wobeto,Celso.
No processo de semeadura de soja (Glycine max (L.) Merrill), as semeadoras de precisão comumente utilizadas são as dotadas de mecanismo dosador tipo disco perfurado horizontal. Com vistas a um processo de semeadura eficiente, deve-se levar em consideração a velocidade e a homogeneidade das sementes entre outros. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência das variáveis dimensionais das sementes de soja sobre a qualidade de semeadura. Para isto, foram usados uma semeadora de precisão, três cultivares de soja e quatro discos dosadores de náilon, submetidos a cinco velocidades de deslocamento. Como variáveis dependentes, analisou-se a porcentagem de enchimento do disco dosador e a porcentagem de danos físicos perceptíveis visualmente nas sementes. Com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Sementes de soja; Semeadora de precisão; Discos dosadores.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100029

Maximum leaf photosynthetic light response for three species in a transitional tropical forest in Southern Amazonia
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Eduardo J.; Priante Filho,Nicolau; Priante,Pedro C.; Campelo Jr.,José H.; Suli,George S.; Fritzen,Clóvis L.; Nogueira,José de S.; Vourlitis,George L.
Measurements of CO2 and water vapor flux using eddy covariance are being made from a 40 m tower located in a transitional tropical forest near Sinop Mato Grosso. As complementary information to this study, the photosynthetic light response curves of three species located near the tower were measured at different heights in the forest canopy and light conditions with the objective of understanding seasonal and spatial (height in the forest canopy and gap or shade located plants) trends in the photosynthetic light response. The measurements were made in a canopy emergent tree (30 m tall) identified as Brosimum lactescens, and in two relatively short plants (0.6 to 1.6 m height) identified as Quiina pteridophylla and Diniszia excelsa located in different...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eddy covariance; Tropical forest; Photosynthetic light.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100024

Torta de mamona residual e irrigação com efluente sobre crescimento e produção de algodoeiro herbáceo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Leda V. B. D.; Lima,Vera L. A. de; Silva,Vivianny N. B.; Sofiatti,Valdinei; Pereira,Tamyris L. P.
Objetivou-se, neste estudo, avaliar o efeito residual da adubação orgânica com torta de mamona sobre o crescimento, o acúmulo de nitrogênio foliar e a produção de algodoeiro irrigado com efluente de esgoto doméstico tratado. As plantas de algodoeiro foram cultivadas em vasos com material de solo proveniente de plantio anterior com gergelim submetido aos tratamentos que resultaram da combinação fatorial de cinco doses de torta de mamona (0, 2, 3, 4 e 5 t ha-1) e duas qualidades de água de irrigação (água de abastecimento e efluente doméstico tratado), com três repetições. Aos 30, 50, 70, 90 e 110 dias após a emergência determinaram-se a altura das plantas, a área foliar total e o teor de nitrogênio nas folhas com auxílio de um medidor portátil de clorofila....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação orgânica; Gossypium hirsutum L.; Reúso de água; Nitrogênio.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200003

Sistemas de manejo e atributos físico-hídricos de um Latossolo Vermelho cultivado com milho
Provedor de dados: 91
Autores: Rossetti,Karina de V.; Centurion,José F.
Neste trabalho objetivou-se avaliar os atributos físico-hídricos de um Latossolo Vermelho de Jaboticabal, SP, sob sistemas de uso e tempos de adoção de manejos cultivado com milho. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas, com seis repetições e os tratamentos foram: sistema plantio direto por 6 anos (SPD6), sistema plantio direto por 8 anos (SPD8), sistema plantio direto por 10 anos (SPD10), sistema de preparo convencional (SPC) e uma área adjacente de mata nativa (MN). Avaliaram-se resistência mecânica do solo à penetração (RP), densidade, macroporosidade, microporosidade do solo nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m e condutividade hidráulica saturada (Kθ) a 0,15 m de profundidade. Verificou-se que as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo à penetração; Aeração do solo; Zea mays.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500002

Produção e teor de amido da batata-doce em cultivo sob adubação com matéria orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ademar P. de; Gondim,Petronio C.; Silva,Ovídio P. R. da; Oliveira,Arnaldo N. P. de; Gondim,Saulo C.; Silva,Juliete A.
Este trabalho foi realizado na Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, no período de abril a agosto de 2009, com o objetivo de avaliar o comportamento da batata-doce adubada organicamente, em delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 6, com três fontes de matéria orgânica (esterco bovino, caprino e galinha) seis doses; estercos bovino e caprino (0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha-1) e o esterco de galinha (0, 5, 10, 15, 20 e 25 t ha-1), com três repetições. A fonte de matéria orgânica esterco de caprino e de galinha proporcionou pesos médios de raízes de batata-doce de 264,9 e 197,6 g, respectivamente, nas doses de 39,8 e 12,9 t ha-1. O esterco bovino apresentou massa média de 202,2 g. A produtividade total média em função das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Adubação orgânica; Rendimento e qualidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800005

Responses of basil cultivars to irrigation water salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Sandra S. S.; Silva,Ricardo C. P. da; Oliveira,Francisco de A. de; Silva,Otaciana M. dos P. da; Silva,Ana C. da; Candido,Willame dos S.
ABSTRACT The objective of this work was to verify the response of basil cultivars to the salinity of irrigation water during the period from January 15 to March 20, 2013, in a greenhouse, at the Federal Rural University of the Semi-Arid, Mossoró, RN, Brazil. The experimental design was completely randomized, with treatments arranged in 2 x 4 factorial scheme, constituted of two cultivars of basil (‘Verde’ and ‘Roxo’) and four levels of irrigation water salinity (0.5; 2.0; 3.5 and 5.0 dS m-1), with four replicates. The plants were collected at 65 days after transplanting and the following variables were evaluated: stem diameter; plant height; number of stems and leaves; leaf area; dry matter of leaves, stems, roots, and total dry matter. The increase in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ocimum basilicum L.; Salt stress; Medicinal plants.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100044

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM SOLO, DETERMINADA POR SIMULADOR DE CHUVAS E PELO MÉTODO DOS ANÉIS
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Édio Luiz da; Silva,Antônio Marciano da; Colombo,Alberto; Abreu,Agostinho R. de.
RESUMO Devido à grande variabilidade que ocorre no processo de obtenção da capacidade de infiltração do solo, o método a ser adotado na sua obtenção deve ser o mais coerente possível com o sistema de irrigação a ser utilizado fornecendo, assim, dados confiáveis ao projeto. Avaliaram-se, neste trabalho, dois métodos de determinação da capacidade de infiltração, usando-se um infiltrômetro de anéis concêntricos e um de aspersão tipo simulador de chuvas, com o solo na capacidade de campo até a profundidade de 40 cm, cujos resultados mostraram que a capacidade de infiltração determinada pelos anéis, que é o método mais usado, resulta em valores maiores que os determinados pelo simulador de chuvas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de chuvas; Infiltração; Velocidade de infiltração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200131

Deficiencias de nutrientes en suelos semiáridos. I: ajuste de un método en invernáculo
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Osvaldo A.; Galarza,Félix M.
El presente estudio fue llevado a cabo con el objetivo de estimar las carencias de nutrientes minerales y sus prioridades en suelos agrícolas de regadío del área de influencia de Villa Mercedes (San Luis, Argentina), utilizando una técnica simple que combina métodos sustractivos y aditivos en invernáculo. Las experiencias se realizaron comparando ocho tratamientos sustractivos (C, C-Mg, C-Ca, C-P, C-K, C-S, C-EM, y T), y cuatro aditivos (N, NP, NS, y NPS), en un Haplustoll éntico a dos profundidades (0-20 y 20-40 cm) empleando como planta índice Lolium multiflorum Lam. Los resultados muestran que: 1) no existen deficiencias nutritivas de K, Mg, Ca ni EM (elementos menores), en las profundidades estudiadas, 2) el S fue deficiente en las dos profundidades,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrientes; Deficiencias; Método sustractivo; Método aditivo; Suelos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200008

Physical quality of grains subjected to moistening and drying processes for marketing
Provedor de dados: 91
Autores: Coradi,Paulo C.; Sousa,Alisson H. S. de; Camilo,Lucas J.; Lima,Roney E.; Milane,Lélia V.; Lemes,Ângelo F. C.
ABSTRACT The aim was to evaluate the physical quality of conventional and transgenic corn grains, through drying and wetting processes for marketing. The experimental design was completely randomized in a factorial scheme (7 x 3 x 2), corresponding to seven drying times (0, 20, 40, 60, 80, 100 and 120 min), three temperatures of the drying air (80, 100 and 120 °C) and two hybrids of corn (conventional AG 1051 and transgenic Herculex@ 30S31H). Grain drying was held in convection oven with forced air ventilation while the wetting was done in a B.O.D chamber. The water movement in the grain, the volume and the electrical conductivity were evaluated periodically. The results showed that the transgenic corn grain reduced the negative effects of drying and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: AG 1051; Herculex@ 30S31H; Water content; Temperature.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900847

Water relations in parsley plants cultivated in brackish nutrient solutions of different cationic natures
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Juliana B.; Santos Júnior,José A.; Bartusch,Victor P.; Gheyi,Hans R.; Bezerra Neto,Egídio; Silva,Manassés M. da.
ABSTRACT The analysis of plant response to the cationic variability of the waters, in addition to the osmotic component, is indispensable in the context of salt stress. Thus, between October 2017 and February 2018, in Recife, PE, Brazil (8° 1’ 7” S and 34° 56’ 53” W, and altitude of 6.5 m), the present study was carried out to evaluate the water relations of parsley plants (Petroselinum crispum), cv. Graúda Portuguesa, cultivated in brackish nutrient solutions (electrical conductivities of 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 and 6.7 dS m-1) prepared in waters with different cationic natures (NaCl, CaCl2, KCl and MgCl2). The experimental design was completely randomized, in a 6 x 4 factorial scheme, with five repetitions, and five plants per plot. Two experiments were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Petroselinum crispum; Soilless cultivation; Water content.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900662

Cana-de-açúcar: avaliação da taxa de aplicação e deposição do herbicida glifosato
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Euripedes B.; Abi Saab,Otavio J. G.; Gandolfo,Marco A.
No Brasil, o uso de agrotóxicos consumirá, anualmente, mais de seis milhões de m3 de água como veículo, na cultura da cana-de-açúcar. O menor volume de calda aumenta a autonomia e a capacidade operacional dos pulverizadores, diminuindo o risco de perdas por escorrimento. Este trabalho teve como objetivo comparar diferentes taxas de aplicação do glifosato quanto à eficiência no controle e à deposição da calda em plantas daninhas na operação de “repasse” ou “catação”. Foram executados oito tratamentos com quatro repetições distribuídos em blocos ao acaso. As taxas de aplicação avaliadas foram: 8,8, 73, 96,7, 190, 260, 380 e 467 L ha-1, aplicadas com equipamentos costal de acionamento manual, costal pressurizado e micronizador rotativo tipo CDA. Realizou-se a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Herbicidas; Saccharum spp.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100013

Cana-de-açúcar fertirrigada com vinhaça via irrigação por gotejamento subsuperficial em três ciclos de cana-soca
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Eduardo A. A.; Arruda,Flavio B.; Pires,Regina C. M; Silva,Tonny J. A. da; Sakai,Emilio.
Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar o efeito da irrigação, da fertigação mineral e da vinhaça, aplicadas via irrigação por gotejamento subsuperficial, no número de perfilhos, produção de colmos, qualidade tecnológica e rendimento de açúcar recuperável, nos três primeiros ciclos de cana-soca. Os tratamentos foram: T1NI - Cultivo não irrigado com adubação mineral; T2I - Cultivo irrigado e fertirrigado com fertilizantes minerais; T3Iv - Cultivo irrigado e fertirrigado com a vinhaça suprindo o K e complementação do NP via fertilizantes minerais e T4IV - Cultivo irrigado e fertirrigado, com a vinhaça suprindo o NPK. No ciclo da primeira cana-soca não houve efeito dos tratamentos sobre as variáveis; já nos ciclos subsequentes o T2I e o T3Iv exibiram maiores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Produção de colmos; Sacarose da cana-de-açúcar.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600003

Sources and doses of aluminum in experiments with rice in nutrient solution
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Lucas B. de; Fernandes,Dirceu M.; Maia,Suelen C. M.; Moniz,Arianne; Mazziero,Beatriz G.; Steiner,Fábio.
ABSTRACT The aluminum source to produce toxicity in upland rice in nutrient solution experiments is not yet well established, althought the aluminum potassium sulfate has been utilized source to produce aluminum toxicity. However, in recent studies have used aluminum chloride. The aim of this study was to evaluate the capacity of aluminum sources and doses to produce toxicity in upland rice plants grown in nutrient solution. The experiment was arranged in a block randomized design, in a 2 x 5 factorial scheme and four repetitions. The treatments were two aluminum sources (aluminum potassium sulfate - AlK(SO4)2.12H2O and aluminum chloride - AlCl3.6H2O) and five aluminum doses in nutrient solution (0, 370, 740, 1100 and 1480 μmol L-1). The experiment was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Ionic activity; Visual Minteq; Root length.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700511

Análise de distribuição de chuva para Santa Maria, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Joel C. da; Heldwein,Arno B.; Martins,Fabrina B.; Trentin,Gustavo; Grimm,Edenir L.
O estudo em pauta teve como objetivo analisar a distribuição da quantidade diária de precipitação e do número de dias com chuva e determinar a variação da probabilidade de ocorrência de precipitação diária, durante os meses do ano, em Santa Maria, RS. Os dados de precipitação utilizados foram obtidos durante 36 anos de observação, na Estação Climatológica do 8º Distrito de Meteorologia, localizada na Universidade Federal de Santa Maria (29º 43' 23" de latitude Sul e 53º 43' 15" de longitude Oeste, altitude 95 m). Analisaram-se as seguintes funções de distribuição de probabilidade: gama, Weibull, normal, log-normal e exponencial. As funções que melhor descreveram a distribuição das probabilidades foram gama e Weibull. O maior número de dias com chuva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Função de distribuição; Precipitação pluvial; Gama; Weibull.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100009

Spatial and multivariate analysis of soybean productivity and soil physical-chemical attributes
Provedor de dados: 91
Autores: Buss,Ricardo N.; Silva,Raimunda A.; Siqueira,Glécio M.; Leiva,Jairo O. R.; Oliveira,Osmann C. C.; França,Victor L.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the spatial variability of soybean yield, carbon stock, and soil physical attributes using multivariate and geostatistical techniques. The attributes were determined in Oxisols samples with clayey and cohesive textures collected from the municipality of Mata Roma, Maranhão state, Brazil. In the study area, 70 sampling points were demarcated, and soybean yield and soil attributes were evaluated at soil depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m. Data were analysed using multivariate analyses (principal component analysis, PCA) and geostatistical tools. The mean soybean yield was 3,370 kg ha-1. The semivariogram of productivity, organic carbon (OC), and carbon stock (Cst) at the 0-0.20 m layer were adjusted to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Management zones; Geostatistics; Principal components.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600446

Equipamento para determinação da erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento do solo em canais de estradas
Provedor de dados: 91
Autores: Griebeler,Nori P.; Pruski,Fernando F.; Mehl,Herony U.; Silva,Demetrius D. da; Oliveira,Luiz F. C. de.
A erosão provocada pela água no leito e nas margens de estradas não-pavimentadas, está intimamente relacionada à má drenagem. Para que o sistema de drenagem seja feito de forma adequada, o conhecimento da erodibilidade e da tensão crítica de cisalhamento do solo é essencial. Neste sentido, desenvolveu-se um equipamento que permite a simulação do escoamento superficial e o acompanhamento das perdas de solo diretamente no leito ou no canal da estrada, possibilitando a determinação da tensão crítica de cisalhamento e da erodibilidade do solo. O equipamento consiste em um conjunto composto por um reservatório de água, uma caixa de nível constante, uma calha para simulação do escoamento superficial e por um sistema de armazenamento da água escoada e filtragem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão em estradas; Escoamento superficial; Teste de erosão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200003

Efeito do lodo de esgoto e do nitrogênio nos fatores produtivos do girassol
Provedor de dados: 91
Autores: Lobo,Thomaz F.; Grassi Filho,Helio; Bull,Leonardo T.; Kummer,Ana C. B.
Dentre as diversas alternativas de disposição final de lodo de esgoto no Brasil, o uso agrícola se destaca por sua economicidade e adequação ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do lodo de esgoto compostado e do N nos parâmetros produtivos do girassol, após a sexta aplicação de lodo de esgoto em diferentes doses. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Manuel, SP, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP de Botucatu,SP. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados constituídos por 6 tratamentos e 4 repetições, assim definidos: T0 - sem adubação nitrogenada; T1 - adubação química nitrogenada de acordo com a recomendação da cultura; T2 - 50% adubação nitrogenada proveniente do lodo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade; Produtividade; Rendimento de óleo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500006

Deslocamento miscível de cátions provenientes da vinhaça em colunas de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Gariglio,Helder A. de A.; Lo Monaco,Paola A. V.
Com o objetivo de avaliar o fator de retardamento, o coeficiente de dispersão-difusão e as curvas de efluente dos íons cálcio, magnésio e potássio presentes na vinhaça, realizou-se um experimento em laboratório com colunas dos solos Latossolo Vermelho Distrófico (LVd), Latossolo Vermelho Eutroférrico (LVef) e Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LVAd). As colunas foram interligadas a frascos de Mariotte contendo água destilada e, em seguida, a frascos contendo água residuária. As concentrações relativas às amostras do efluente, correspondentes aos respectivos volumes de poros, foram utilizadas a fim de se obter as curvas experimentais de efluente para o potássio, cálcio e magnésio. Utilizou-se o programa Disp 1.1 para, a partir dos dados das curvas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Fator de retardamento; Coeficientes de dispersão-difusão.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700008

Doses de nitrogênio e fósforo para produção econômica de milho na Chapada do Apodi, RN
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gerônimo F. da; Oliveira,Fábio H. T. de; Pereira,Rodrigo G.; Silva,Paulo S. L. e; Diógenes,Talita B. A.; Silva,Antonia R. da C.
Este estudo foi realizado no município de Baraúna, RN, no ano agrícola de 2010, em um Cambissolo Háplico eutrófico e derivado de calcário objetivando definir a melhor combinação das doses de nitrogênio (N) e fósforo (P) associadas à máxima produção econômica de grãos de milho, assim como os níveis críticos de N na folha e de P no solo e na folha. Foram aplicados 17 tratamentos sendo 16 resultantes da combinação entre quatro doses de N (30, 60, 90 e 120 kg ha-1) e de quatro doses de P2O5 (30, 60, 90 e 120 kg ha-1) e um tratamento testemunha no qual não se aplicou nenhuma dose desses nutrientes. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. A melhor combinação das doses de N e de P2O5 recomendadas para a produção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Adubação nitrogenada; Adubação fosfatada; Nível crítico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200007

Copper translocation and tolerance in seedlings of tree species grown in contaminated soil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rodrigo F. da; Ros,Clovis O. Da; Scheid,Douglas L.; Grolli,André L.; Marco,Rudinei De; Missio,Evandro L.
ABSTRACTHigh concentrations of copper (Cu) may be toxic to plants, yet some species can be tolerant to soils contaminated by this metal. The study aimed to evaluate Cu translocation and tolerance in seedlings of ‘timbaúva’ (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong), ‘pata-de-vaca’ (Bauhinia forficata Link) and ‘amendoim-bravo’ (Pterogyne nitensTul) subjected to Cu-contaminated soil. The study was conducted in a greenhouse for 120 days, using as substrate a clayey Oxisol. The experiment was set in a completely randomized design, using a 3 x 6 factorial scheme, corresponding to three forest species (‘timbaúva’, ‘pata-de-vaca’ and ‘amendoim-bravo’) and six Cu doses in the soil (0, 60, 120, 180, 240 and 300 mg kg-1), with six replicates. The following...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Heavy metal; Phytoremediation; Reforestation; Soil cover.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101093

Características químicas de solo cultivado com soja e irrigado com água residuária da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Caovilla,Franciele A.; Sampaio,Silvio C.; Smanhotto,Adriana; Nóbrega,Lúcia H. P.; Queiroz,Manoel M. F. de; Gomes,Benedito M.
Neste trabalho se avaliou a distribuição "in situ" de fósforo (P), matéria orgânica (MO), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), capacidade de troca catiônica (T), alumínio (Al), soma de bases (S), saturação por bases (V) e do pH, em um solo cultivado com soja irrigada com água residuária proveniente da suinocultura (ARS), com níveis de concentração de 0, 25, 50 e 75%. Constituiu-se um esquema fatorial a partir dos quatros níveis de concentração da ARS, das profundidades de 20, 40 e 60 cm com cinco repetições. Os resultados encontrados demonstraram diferenças significativas apenas para P, K e T no perfil do solo. Para todas as características na profundidade de 60 cm, os respectivos níveis de concentração estiveram bastante próximos aos níveis iniciais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poluição; Lixiviação; Meio ambiente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700002

Fatores meteorológicos sobre a atividade reprodutiva de cabras leiteiras na época seca do semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Thiago V. C.; Oliveira,Fabiano A. de; Turco,Sílvia H. N.; Cordeiro,Mabel F.; Lopes Júnior,Edilson S.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito do estresse calórico sobre a atividade reprodutiva de cabras SPRD de aptidão leiteira, paridas no período seco no semiárido pernambucano. Foram utilizados 24 animais divididos em 4 tratamentos: grupo controle, formado por cabras que tiveram acesso apenas ao pasto e à palma in natura e 3 grupos com suplementação feita por concentrados isoproteicos (20% proteína bruta (PB), variando o teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) em 65, 75 e 85%. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão. Os fatores meteorológicos foram observados pelo índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) e os fisiológicos: frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR); temperaturas cutânea (TC) e retal (TR) analisados em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caprinos; Estresse calórico; Involução uterina; Retorno ao estro.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500011

Produção e qualidade da melancia submetida a adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Márcio M.; Araújo,Wellington F.; Neves,Leandro T. B. C.; Campos,André J. de; Tosin,Jéssica M.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de nitrogênio sobre a produção e qualidade de melancia 'Crimson Sweet'. Conduziu-se esta pesquisa na área experimental da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR, no período de janeiro a abril de 2010. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados, com 4 repetições. Os tratamentos consistiram de 5 níveis de nitrogênio (50, 100, 150, 200 e 250 kg ha-1 de N) aplicados na forma de ureia, de modo convencional. A produção comercial máxima obtida foi de 40.428 kg ha-1 com 144,76 kg ha-1 de N. Referente à qualidade dos frutos, o pH não foi influenciado pelos tratamentos, apresentando média de 5,34. A relação comprimento/diâmetro e a espessura da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Pós-colheita; Caracterização; Produtividade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000007

Efeitos do manejo do solo e da adubação orgânica no rendimento do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Lacerda,Nilda B. de; Silva,José R. C.
O presente trabalho teve como objetivo comparar a eficiência do plantio direto (PD), preparo convencional (PC) e os efeitos residuais de esterco bovino e de galinha na umidade do solo e no rendimento do algodão, em um Neossolo Flúvico. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da UFC, em Pentecoste, CE. Os tratamentos testados, foram: algodão cultivado em sistema de plantio direto, utilizando-se 50 e 100 t ha-1 de esterco bovino (EBPD e 2EBPD) e 14,3 t ha-1 de esterco de galinha (EGPD); algodão cultivado em sistema convencional, com as mesmas doses de esterco bovino (EBPC e 2EBPC) e de esterco de galinha (EGPC) adotados no plantio direto. Avaliaram-se: altura de plantas, número de maçãs por planta, matéria seca da parte aérea, massa de capulho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo; Esterco bovino; Esterco de galinha.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200006

Nitrogênio e água como fatores de produtividade do trigo no cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Trindade,Maria da G.; Stone,Luís F.; Heinemann,Alexandre B; Cánovas,Abelardo D.; Moreira,José A. A.
Visando avaliar os efeitos do manejo da irrigação e de doses de nitrogênio na produtividade de duas cultivares de trigo e seus componentes, conduziram-se dois experimentos na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, em plantio direto, na palhada da cultura da soja em um dos quais o reinício da irrigação se dava na tensão matricial de 40 kPa e, no outro, na de 60 kPa. O delineamento experimental em ambos os experimentos foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Nas parcelas foram estabelecidas cinco doses de nitrogênio em cobertura: 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 e, nas subparcelas, as cultivares EMBRAPA 22 e EMBRAPA 42. A tensão matricial de 60 kPa foi mais adequada para o manejo da irrigação no trigo, de vez que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Plantio direto; Adubação nitrogenada; Tensão da água do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100004

Germinação de sementes de Platypodium elegans Vog. submetidas a diferentes tratamentos prégerminativos e substratos
Provedor de dados: 91
Autores: Pacheco,Mauro V.; Matos,Valderez P.; Barbosa,Mozart D.; Ferreira,Rinaldo L. C.; Passos,Marco A. A.
Visando o efeito de tratamentos pré-germinativos (testemunha; imersão em ácido clorídrico por 3 min; cortes longitudinais sem e com embebição em água) e substratos (areia e pó de coco) na germinação de sementes de Platypodium elegans Vog avaliou-se, no presente estudo, a porcentagem total, a primeira contagem e a velocidade de germinação das sementes, o comprimento e a massa seca das plântulas. Não houve diferença significativa para a porcentagem de germinação (x = 51%), mas os cortes longitudinais proporcionaram maior velocidade de germinação (x = 0,95) e maior porcentagem na primeira contagem (x = 42%). O pó de coco e os cortes longitudinais promoveram maiores comprimento (x = 13,5 cm) e acumulação de massa seca (x = 50,0 mg) das plântulas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semente florestal; Qualidade fisiológica; Vigor.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500008

Comportamento de cultivares de mamona em níveis de irrigação por gotejamento em Pentecoste, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Cley A. S. de; Bezerra,Francisco M. L.; Silva,Alexandre R. A. da; Pereira Filho,João V.; Feitosa,Daniel R. C.
Com o objetivo de avaliar o desempenho das variáveis produtivas de três cultivares de mamoneira, a cinco níveis de irrigação por gotejamento, conduziu-se um experimento a campo, na Fazenda Experimental Vale do Curu, Pentecoste, CE. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3 com três repetições, sendo cinco lâminas de irrigação (25, 50, 75, 100 e 125% da evaporação do tanque Classe "A") e três cultivares de mamoneira (IAC Guarani, Mirante 10 e BRS Paraguaçu). A cultivar IAC Guarani produziu racemos de maior comprimento e número de frutos enquanto a Mirante 10 obteve maior rendimento de racemos por planta e teor de óleo; já a BRS Paraguaçu superou as demais cultivares quanto à massa de cem sementes e potencial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Semiárido; Tanque classe "A".
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000006

Intermittent drying of clove basil leaves: Process optimization and essential oil yield
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Raiane A. de; Melo,Evandro de C.; Ávila,Mariane B. R. de; Gonzaga,Diego A.; Sperotto,Naiara C. Z.; Carneiro,Antônio P. S.
ABSTRACT This study investigated the effect of a drying method with intermittent ratios on the effective drying time, specific energy consumption and essential oil yield of clove basil (Ocimum gratissimum L.) leaves. The drying tests were conducted at the Postharvest Laboratory of Medicinal, Aromatic and Condiment Plants, from the Departamento de Engenharia Agrícola of the Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brazil (20° 46’ 13.5” S; 42° 52’ 23.3” W, and altitude of 645 m) in October and November 2017. The experiment was conducted by using a 3 × 4 factorial scheme including three drying temperatures at 50, 60 and 70 °C, with four drying processes: continuous drying and the following three intermittent drying/tempering ratios in minutes: 10/20, 15/15...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ocimum gratissimum L.; Medicinal plant; Tempering time; Effective drying time; Specific energy consumption.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300209

A expressão dos componentes de produtividade do trigo pela classe tecnológica e aproveitamento do nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José A. G. da; Arenhardt,Emilio G.; Krüger3,Cleusa A. M. B.; Lucchese,Osório A.; Metz,Magda; Marolli,Anderson.
A expressão dos caracteres de produção do trigo depende de estímulos genéticos e ambientais. Portanto, objetivou-se avaliar, neste estudo, a expressão de caracteres de produção em trigos a partir de sua aptidão tecnológica para elucidar se cultivares com maior valor de alveografia também exigem maior fornecimento de N na elaboração dos componentes de produtividade de grãos em distintos sistemas de cultivo. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com quatro repetições no esquema fatorial 2 x 4, para as cultivar [BRS Guamirim (classe básico) e Fundacep Cristalino (classe melhorador)] e doses de nitrogênio [0, 60, 120, 180 kg ha-1(sistema milho/trigo) e 0, 40, 80, 120 kg ha-1 (sistema soja/trigo)]. O maior fornecimento de N-fertilizante na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Classe tecnológica; Nitrogênio; Relação C/N.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100027

Uso e qualidade da água subterrânea para irrigação no semi-árido piauiense
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Silva,Ênio F. de F. e; Bastos,Edson A.; Melo,Francisco de B.; Leal,Clarice M.
A região semi-árida do Estado do Piauí é caracterizada por baixa intensidade pluviométrica e elevadas taxas de evapotranspiração. Porém a reserva de água subterrânea torna possível o desenvolvimento de atividades antrópicas, potencializada, na maioria dos casos, pelas características hidrogeológicas do subsolo, que permitem explotações de alta vazão de água com boa qualidade; todavia, alguns poços atingem formações de baixa vazão e qualidade de água com concentração de sais elevada e que, se utilizada para irrigação, pode ocasionar a salinização e a sodificação dos solos. Dessa forma, objetivou-se caracterizar as formas de uso e a qualidade das águas subterrâneas em parte da região semi-árida do Piauí, visando ao seu uso para irrigação. Coletaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Qualidade de água; Hidrogeologia; Aqüífero Serra Grande.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400014

Drying kinetics of fermented grape pomace: Determination of moisture effective diffusivity
Provedor de dados: 91
Autores: Deamici,Kricelle M.; Oliveira,Lucas C. de; Rosa,Gabriela S. da; Oliveira,Elizangela G. de.
ABSTRACT The aim of this study was to obtain the equilibrium moisture content of grape (variety ‘Tannat’) pomace through desorption isotherms, to evaluate the drying kinetics, determine the coefficient of effective diffusivity and physico-chemically characterize the grape pomace and the product obtained after drying. The desorption isotherms were determined at 50, 60 and 70 ºC and the experimental data were fitted using the GAB model (Gugghenheim, Anderson and de Boer). Drying was evaluated using a 22 factorial experimental design with three center points and effective diffusivity was obtained through the diffusion model of Fick’s second law. The grape pomace was characterized regarding the contents of moisture, protein, carbohydrates, lipids, ash and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Byproducts; Isotherms; Proteins; Fibers.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800763

Simulação hidrológica em uma bacia hidrográfica representativa dos Latossolos na região Alto Rio Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Márcio A.; Mello,Carlos R. de; Beskow,Samuel.
A simulação hidrológica consiste de uma importante ferramenta para subsidiar a gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, sul do estado de Minas Gerais, drenando uma área de 32 kmÂ² diretamente para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/Cemig) conhecida como Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jaguara (BHRJ). Neste trabalho objetivou-se calibrar e validar o modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para a simulação do escoamento superficial na BHRJ. Para isto, o modelo requer mapas georreferenciados de uso atual do solo, unidades pedológicas e modelo digital de elevação, além de dados meteorológicos e hidrológicos. Para este estudo foi aplicada uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo hidrológico; SWAT; Escoamento superficial; Balanço hídrico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100010

Simulação da produtividade do milho pelo modelo CERES-Maize em função da lâmina e da uniformidade de aplicação de água
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Luiz C.
Com este trabalho, pretende-se comparar os dados simulados pelo modelo CERES-Maize, incorporado ao pacote DSSAT 3.5, com os dados do experimento instalado em campo, onde foi avaliada a influência da uniformidade de aplicação de água, por um sistema de aspersão convencional, na produção da cultura do milho. Os tratamentos consistiram de cinco lâminas d'água aplicadas com duas uniformidades: uma alta (&gt; 80%) e outra baixa (&lt; 70%). O modelo CERES-Maize simulou consistentemente a produtividade, o IAF e a matéria seca para a maioria dos tratamentos. O modelo subestima a produtividade da cultura nos tratamentos em que ocorreram déficit hídrico acentuado. Para os tratamentos em que há aplicação de uma lâmina d'água superior á adequada, o modelo simula...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Produtividade; Zea mays L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200010

Lisímetro de pesagem de grande porte.: desenvolvimento e calibração
Provedor de dados: 91
Autores: Campeche,Luiz F. M. de S.; Netto,Antenor O. Aguiar; Sousa,Inajá F.; Faccioli,Gregório G.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
A evapotranspiração de plantas frutíferas foi medida a partir da instalação e calibração de um lisímetro de pesagem de grande porte. O equipamento, composto por caçamba metálica em aço carbono, possui arquitetura circular com área de 5,72 m² e massa total de 10,5 toneladas. Uma muda de coqueiro anão-verde foi transplantada para o lisímetro e mantida sob as mesmas condições de solo e adubação do campo experimental. Na automação do processo foi utilizado o mecanismo de alívio de carga baseado em sistemas de alavancas e contrapesos, apoiado em uma célula de carga com capacidade de 200 kg e precisão de 0,02% de sua capacidade. Os dados de saída da célula de carga foram armazenados em um coletor automático de dados tipo data logger. A relação entre a variação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Célula de carga; Plantas frutíferas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500013

Rendimento e qualidade de melancia cultivada sob proteção de agrotêxtil combinado com mulching plástico
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Mara S. M.; Grangeiro,Leilson C.; Medeiros,José F. de; Cruz,Claudia A.; Cunha,Ana P. A. da.
A cobertura do solo é uma prática agrícola que visa controlar principalmente as plantas daninhas enquanto o agrotêxtil impede o ataque de pragas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento e a qualidade dos frutos da melancia cultivada sob proteção de agrotêxtil combinado com mulching plástico. O experimento foi realizado na empresa WG Fruticultura, Baraúna, RN. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso em esquema fatorial 3 x 3 + 1 com quatro repetições e 36 plantas por parcela sendo o primeiro fator composto por cores de mulching plástico (preto, prata e branco) e o segundo fator por agrotêxtil com diferentes tempos de uso (agrotêxtil de primeiro e terceiro cultivos e sem agrotêxtil) e testemunha absoluta (sem mulching e sem agrotêxtil)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus L.; Cobertura do solo; Cultivo protegido; Produção.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800004

Zoning of water requirement satisfaction index for common bean in Mato Grosso
Provedor de dados: 91
Autores: Fenner,William; Dallacort,Rivanildo; Dalchiavon,Flávio C.; Santi,Adalberto; Silva,Fabrício S. da; Barbieri,João D.
ABSTRACT The aim of this study was the agroclimatic zoning of common bean in the Mato Grosso state in the second harvest. Data from 38 meteorological stations in the state and in neighboring regions were used. The zoning was based on water requirement satisfaction index (WRSI) for the common bean crop, for the three levels of available water capacity of the soils of the state (30, 50 and 75 mm) in 12 sowing periods. After generating the indexes for the municipalities, the variograms of the data were fitted in order to enable interpolation of the data for the state. Data were entered into ArcGISTM 10.0 and the ordinary kriging interpolation method was used. After generating the maps, they were clipped to the Mato Grosso State and classified as the following...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Geotechnology; Geostatistics; Sowing dates.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700476

Maize: Key agricultural crop in food security and sovereignty in a future with water scarcity
Provedor de dados: 91
Autores: Langner,Josana A.; Zanon,Alencar J.; Streck,Nereu A.; Reiniger,Lia R. S.; Kaufmann,Marielen P.; Alves,Alexandre F.
ABSTRACT The objective in this review was to discuss the importance of maize currently and the crucial role it may play in the future for food production in scenarios of water shortage, as well as the importance of conserving its landrace cultivars, which have a considerable portion of the reserve of genetic variability. Maize plants, when exposed to water deficit, may develop physiological, morphological, biochemical and anatomical adaptation mechanisms. With the aid of genetic improvement, characteristics that impart tolerance are fixed in plants through conventional methods. In this context, ‘Tuxpeño Sequia’ cultivars were developed in Mexico, while in Africa, one of the most important strategies was the development of ‘DT’ (Drought-tolerant) cultivars....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Foods; Landrace cultivars; Climate change.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900648

Produtividade de alface com doses de esterco de frango, bovino e ovino em cultivos sucessivos
Provedor de dados: 91
Autores: Peixoto Filho,José U.; Freire,Maria B. G. dos S.; Freire,Fernando J.; Miranda,Márcio F. A.; Pessoa,Luiz G. M.; Kamimura,Karina M.
Com o objetivo de avaliar o uso de três tipos de esterco animal: de frango, de bovino e de ovino na produção de alface, um experimento de campo foi conduzido em um Latossolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia campus Crato, CE. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com arranjo fatorial [(3x5) + 2], ou seja, três estercos e cinco doses, com dois tratamentos adicionais, só fertilizante mineral e o controle (sem fertilização), com quatro repetições. Foram avaliadas as variáveis: matéria fresca e matéria seca por planta, produtividade e número de folhas por planta. O esterco de frango proporcionou maiores produtividades de alface no primeiro cultivo; contudo, a partir do segundo cultivo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Doses de N; Resíduos orgânicos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400010

Welfare and spatial distribution of noise levels in swine nursery
Provedor de dados: 91
Autores: Damasceno,Flavio A.; Oliveira,Carlos E. A.; Ferraz,Gabriel A. e S.; Nascimento,João A. C. do; Saraz,Jairo A. O.; Brandão,Leidimar F.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the welfare and spatial distribution of noise levels in a swine nursery during the first three weeks of animal’s life. The climatic conditions were evaluated through the dry-bulb temperature (Tdb), relative humidity (RH) and black globe temperature and humidity index (BGHI) and allowed us to observe that the heating system influenced the conditions in the environment, and the use of the air conditioning system did not guarantee animal’s comfort conditions. The analysis on the spatial distribution of noise levels was performed using geostatistics and demonstrated the occurrence of spatial variability inside the facilities. The highest frequencies of noise levels were concentrated between 60 and 70 dB, and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pig farming; Thermal comfort; Sound pressure; Spatial variability.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300196

S-index and soybean root growth in different soil textural classes
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Pedro D. de; Sato,Michel K.; Rodrigues,Sueli; Lima,Herdjania V. de.
ABSTRACT This study tested the hypothesis that the limiting values of S-index, proposed in the literature can not be used to determine the degradation condition of soils under soybean cultivation in the state of Pará, Brazil. The objective was to determine limiting values of S-index using soil physical attributes and validate it with soybean root growth, in soils with different textural classes. For the experimental design, the following treatments were established: five compaction levels for sandy loam and sandy clay loam soils and three levels for clayey and very clayey soils. The following physical parameters were analysed: particle-size distribution, soil bulk density, critical soil bulk density, degree of compaction, soil-water retention curve,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degree of compaction; Critical soil bulk density; Relative root length.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400329

Concentração de macronutrientes e metais pesados em maravalha de unidade de suínos em cama sobreposta
Provedor de dados: 91
Autores: Higarashi,Martha M.; Coldebella,Arlei; Oliveira,Paulo A. V. de; Kunz,Airton; Mattei,Rosemari M.; Silva,Virgínia S.; Amaral,Armando L. do.
O setor suinícola brasileiro vem sofrendo severas críticas em virtude da poluição, sobretudo hídrica, constatada nas regiões de maior concentração animal, colocando sob questionamento o modelo produtivo atualmente adotado. Dentro deste contexto, o sistema de criação em cama sobreposta surge como alternativa promissora, uma vez que reduz os riscos de contaminação pela conversão do manejo dos dejetos da fase líquida para a sólida, possibilitando a produção de um composto orgânico comercial que pode gerar renda extra ou viabilizar, na propriedade de origem, a consorciação com a agricultura orgânica. Neste trabalho se avaliou a concentração de macronutrientes (N, P, K), cobre e zinco, na maravalha de quatro baias em uma unidade de produção de cama sobreposta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Dejetos; Manejo alternativo; Composto orgânico.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300013

Qualidade física de um Latossolo Vermelho em recuperação há dezessete anos
Provedor de dados: 91
Autores: Bonini,Carolina S. B.; Alves,Marlene C.
Com o objetivo de avaliar a qualidade física de um Latossolo Vermelho em recuperação há 17 anos utilizando-se adubos verdes, gesso e pastagem, foram estudados a densidade do solo e resistência a penetração, como indicadores de sua recuperação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com nove tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: Solo mobilizado; mucuna-preta (MP); guandu (G) até 1994, após substituído por feijão-de-porco (FP); calcário + MP; Calcário + G até 1994, após substituído por FP; calcário + gesso + MP; calcário + gesso + G até 1994, após substituído por FP; os tratamentos foram instalados em 1992 e permaneceram por sete anos e em 1999 implantou-se a Brachiaria decumbens; também foram utilizadas duas testemunhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área de empréstimo; Degradação do solo; Adubação verde; Matéria orgânica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400001

Planejamento agroturístico de propriedade rural sob a perspectiva da conservação ambiental
Provedor de dados: 91
Autores: Pedreira,Bernadete da C. C. G.; Santos,Rozely F. dos; Rocha,Jansle V. da.
Apesar de recente no Brasil, o agroturismo se vem expandindo como um meio promotor de desenvolvimento rural, de aumento da renda dos pequenos produtores rurais e da conservação dos recursos naturais, culturais e paisagísticos de espaços agrários, mas há falta de planejamento adequado da atividade em relação ao meio ambiente e orientação aos proprietários rurais, que tem interesse em desenvolvê-lo. Neste estudo se propõe avaliar indicadores e apresentar uma estratégia metodológica que possa qualificar o potencial agroturístico de uma propriedade rural e impactos, pela integração de premissas de conservação e de planejamento ambiental. Como estudo de caso foi selecionada a Fazenda Fartura, em Socorro, SP, município situado em região turística mas que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroturismo; Indicadores; Potencialidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600012

Modelagem matemática da atividade de água em polpa cítrica peletizada
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Afonso Júnior,Paulo C.; Andrade,Ednilton T. de.
Considerando-se a importância na formulação de rações mais elaboradas e de elevada qualidade nutricional para alimentação de animais objetivou-se, através deste trabalho, determinar as curvas de atividade de água para polpa cítrica peletizada, a qual foi submetida à dessorção e adsorção sob quatro condições de temperatura (20, 25, 30 e 35 ºC) e quatro umidades relativas do ar (50, 60, 70 e 80%) com três repetições, até a umidade de equilíbrio. A temperatura e a umidade relativa do ar (atividade de água) foram controladas por meio de uma unidade condicionadora de ar "Aminco-Aire". O modelo de Chen-Clayton com suas constantes determinadas para descrever as curvas de equilíbrio higroscópico da polpa cítrica peletizada, apresentou ajuste satisfatório aos dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polpa cítrica peletizada; Equilíbrio higroscópico; Atividade de água.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200018

Repelência e toxicidade de Cyperus iria L., em início de florescimento, ao gorgulho Sitophilus oryzae
Provedor de dados: 91
Autores: Capps,Ana L. de A. P.; Novo,José P. S.; Novo,Maria do C. de S. S.
Visa-se, com este trabalho, avaliar a repelência e a toxicidade de Cyperus iria L., no estádio de início de florescimento, na Sitophilus oryzae (L.). Realizaram-se dois bioensaios, avaliando-se pós de raízes, partes aéreas e inflorescências de C. iria misturados a grãos de trigo, nas concentrações de 0, 1, 2 e 5%. Em um terceiro bioensaio, avaliou-se a repelência de extratos aquosos produzidos a partir dos pós de C. iria impregnando-se papel sulfite nas concentrações de 0, 0,1, 0,5 e 1,0 mg de planta cm-2. Os pós produzidos com qualquer uma das estruturas de C. iria, repeliram a S. oryzae. A repelência e a toxicidade foram dependentes da concentração e da estrutura da planta empregada. A repelência foi maior com 5% de raízes e menor quando se usou qualquer...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Insecta; Biologia; Inibição de crescimento; Análogos de hormônio juvenil.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200012

Avaliação da degradação das terras nas regiões oeste e norte da cidade de Campina Grande, PB: um estudo de caso
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes Neto,João M. de; Barbosa,Marx P.; Fernandes,Maria de F.; Silva,Miguel J. da.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a degradação das terras nas regiões oeste e norte da cidade de Campina Grande, PB, cuja metodologia incluiu: processamento digital de imagem, interpretação visual e correlação com os dados de campo. Na análise digital utilizou-se o método de classificação supervisionada por Maximoverossimilhança (Maxver), cujos resultados se mostraram satisfatórios permitindo, assim, o mapeamento das principais áreas degradadas da região de estudo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagem orbital; Processamento digital; Classificação supervisionada.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100032

Variação das dimensões características e da forma dos frutos de café durante o processo de secagem
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Afonso Júnior,Paulo C.; Queiroz,Daniel M. de; Sampaio,Cristiane P.; Cardoso,Janayna B.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da variação do teor de umidade nas dimensões e propriedades físicas-esfericidade e circularidade do fruto do café das espécies arabica e canephora, de diferentes variedades. Os resultados obtidos permitiram afirmar que a redução do teor de umidade afeta de forma acentuada as características físicas do fruto do cafeeiro das espécies e variedades estudadas, indicando que são importantes as variações das dimensões do fruto ao longo do processo de secagem e, ainda, que as expressões matemáticas ajustadas aos dados obtidos representaram de forma satisfatória os fenômenos estudados.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Teor de umidade; Propriedades físicas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300014

Modelagem matemática do processo de secagem da massa fibrosa de mandioca
Provedor de dados: 91
Autores: Castiglioni,Gabriel L.; Silva,Flávio A. da; Caliari,Márcio; Soares Júnior,Manoel S.
O presente trabalho teve por objetivo elaborar um modelo matemático para o processo de secagem da massa fibrosa de mandioca e compará-lo com modelos da literatura. O método dos mínimos quadrados foi usado para ajustar os valores experimentais a um modelo semi-empírico. Os resultados experimentais e preditos foram avaliados estatisticamente por análise de variância, para verificar diferenças significativas. As variáveis estudadas foram temperatura e fluxo de ar em secador de bandeja. O modelo construído e o de Page apresentaram valores de erro relativo médio inferiores a 6%, podendo ser utilizados para a predição da cinética de secagem nas condições.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; Resíduo; Subproduto; Cinética de secagem; Modelo matemático.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900012

Post-harvest of parsley leaves (Petroselinum crispum): Mathematical modelling of drying and sorption processes
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa Filho,Luiz C.; Martinazzo,Ana P.; Teodoro,Carlos E. de S.; Andrade,Ednilton T. de.
ABSTRACT Parsley is a species of wide production and trade in Brazil due to its high consumption as a condiment, fresh or dried. In the development of equipment used for drying, it is important to simulate and obtain theoretical information about the behavior of water loss for each product. Given the increasing use and potential commercialization of condimental plants, the objective of this work was to determine the isosteric heat of parsley leaves and fit mathematical models to the experimental data obtained in drying and desorption processes. The modified GAB and Midilli models were the most appropriate to describe the desorption isotherms and drying curves, respectively, for the studied temperatures. The isosteric heat varied from 3394.6 to 2830.0 kJ...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spice plant; Processing; Isosteric heat.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200131

Organic matter fractions in soil under coffee with split applications of phosphorus and water regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Larissa G.; Figueiredo,Cícero C. de; Borges,Inácio B.; Ramos,Maria L. G.; Rocha,Omar C.; Guerra,Antonio F.
Phosphorus fertilization and irrigation management are essential practices to increase coffee yields, though information is scarce about the effect of these practices on organic matter fractions of soils of the ‘Cerrado’ (savanna-like vegetation). The purpose of this study was to evaluate organic matter fractions of a clayey Oxisol under coffee with split applications of phosphorus (P) and water regimes. The experimental design was a randomized block with 3 x 2 factorial arrangement with three split applications of P (P1: 300 kg ha-1 P2O5 applied annually of which 2/3 applied in September and 1/3 in December; P2: 600 kg ha-1 P2O5 applied at planting and every two years, and P3: 1800 kg ha-1 of P2O5 applied only at planting, corresponding to a 6-year...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Labile carbon; Phosphate fertilizer; Humic substances.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000005

Avaliação de sistemas de irrigação por gotejamento, utilizados na cafeicultura
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Luís O. C. de; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antonio A.; Ramos,Márcio M.; Freitas,Paulo S. L. de.
Este trabalho foi conduzido no período de agosto a outubro de 1999, com o objetivo de avaliar os sistemas de irrigação por gotejamento utilizados na cafeicultura irrigada do norte do Espírito Santo e nas áreas de cerrado de Minas Gerais e caracterizar a porcentagem de área molhada (PAM) nesses sistemas de irrigação. Foram realizadas medidas das dimensões do bulbo molhado para determinação da porcentagem de área molhada. Pelos resultados obtidos verificou-se que, dos valores de coeficiente de uniformidade de distribuição determinados, apenas um sistema apresentou valor abaixo de 70%, refletindo uma uniformidade ruim. No que se refere aos demais resultados, dez sistemas indicaram valores de uniformidade de distribuição entre 70 e 80%, oito sistemas mostraram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Avaliação da irrigação; Porcentagem de área molhada.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300002

Caracterização hidrodinâmica de solos: aplicação do método Beerkan
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Netto,André Maciel.
O conhecimento das propriedades hidráulicas do solo, tais como as curvas de retenção da água no solo teta(h) e da condutividade hidráulica K(teta), é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Várias técnicas experimentais têm sido propostas para determinar essas características do solo diretamente no campo, porém a complexidade, os custos elevados e o tempo de execução dessas medidas, são fatores que limitam bastante a obtenção dessas informações em grande escala. Apresenta-se, no presente trabalho, uma metodologia conhecida como "Beerkan", com a qual se busca minimizar esses fatores utilizando-se dados experimentais de infiltração, da distribuição granulométrica e da massa específica do solo, para então se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros hidrodinâmicos; Solo não saturado; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200004

Spikelet sterility in rice genotypes affected by temperature at microsporogenesis
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Natalia M. de; Marschalek,Rubens; Sangoi,Luis; Weber,Francieli S.
ABSTRACT This study evaluated the effect of temperatures during the phase of microsporogenesis on spikelet sterility of paddy rice and identified genotypes tolerant to low temperatures at this growth stage. The inbreds SC681, SC491, and SC676 and the cultivars Epagri 109 and SCS116 Satoru were assessed. The genotypes were submitted for three days in a growth chamber to five temperatures at microsporogenesis: 9, 12, 15, 18, and 21 oC. For each tested temperature, a control was kept in the greenhouse under environmental conditions. After harvest, full and empty spikelets were counted and weighed and the percentage of spikelet sterility was determined. Data were evaluated by variance analysis using the F test. Averages were compared by Tukey’s test and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Booting; Cold; Controlled environment.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200817

Macronutrientes em caupi cultivado sob duas doses de fósforo em diferentes épocas de plantio
Provedor de dados: 91
Autores: Parry,Maurício M.; Kato,Maria do S. A.; Carvalho,Janice G. de.
Realizou-se o presente trabalho com o objetivo de aprimorar o efeito do sistema de preparo do solo sobre a nutrição do feijão caupi (Vigna unguiculata L.) diante de alterações ambientais causadas por diferentes épocas de semeadura. O estudo foi conduzido em campo experimental em Igarapé-Açu, PA, no qual se testaram quatro épocas de semeadura e duas adubações em blocos ao acaso e parcelas subdivididas. A avaliação do estado nutricional das plantas de caupi se deu na própria colheita, quando então se determinaram as concentrações de macronutrientes nas plantas (folhas e ramos), vagens e grãos; nas plantas e nas vagens, as maiores concentrações observadas foram de K, N e Ca e, nos grãos, de N, K e P; por outro lado, as concentrações dos nutrientes foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração de nutrientes; Manejo de solo; Feijão; Época de semeadura; Nutrição mineral de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300003

Estresse salino na germinação e formação de porta-enxerto de aceroleira
Provedor de dados: 91
Autores: Gurgel,Marcelo T.; Fernandes,Pedro D.; Santos,Francisco J. de S.; Gheyi,Hans R.; Bezerra,Idelfonso L.; Nobre,Reginaldo G.
A utilização de águas com problemas de salinidade é uma das principais causas do insucesso na produção de mudas de espécies frutíferas, principalmente daquelas sem qualquer estudo prévio de tolerância ao estresse salino, como é o caso da aceroleira. Considerando a importância dessa espécie, entre as fruteiras irrigadas no Nordeste brasileiro, realizou-se o presente trabalho, com o objetivo de se avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação (CEa), variando entre 0,5 e 5,5 dS m-1, sobre a fase de germinação e formação do porta-enxerto de aceroleira clone BV1. As águas foram preparadas mantendo-se a proporção de 7:2:1, entre Na:Ca:Mg. As variáveis foram afetadas pela salinidade, tanto na germinação quanto na fase de formação do porta-enxerto. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malpighia emaginata D.C; Condutividade elétrica; Estresse salino.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100006

Mortality of insects and quality of maize grains in hermetic and non-hermetic storage
Provedor de dados: 91
Autores: Viebrantz,Priscila C.; Radunz,Lauri L.; Dionello,Rafael G.
ABSTRACT Due to the need to improve the quality and safety of foods, chemical methods used to control grain pests have been replaced by alternative methods. For example, modified atmosphere within the storage units has been used. Therefore, the objective was to evaluate maize grain quality and mortality of insects of the species Sitophilus zeamais and Tribolium castaneum in hermetic and non-hermetic environments for 50 days of storage. The hermetic units consisted of polyethylene "bags" with capacity for 60 kg. A cage with 20 adults of each species and 200 g of maize was placed inside each unit. The oxygen level was quantified every five days. Evaluations of insect mortality and survival occurred at 10, 20, 30, 40 and 50 days of storage. At 0, 30 and 50...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grain storage; Modified atmosphere; Pest control; Fungal incidence; Density.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500487

Estudo exploratório do uso da vinhaça ao longo do tempo: I. Características do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Zolin,Cornélio A.; Paulino,Janaina; Bertonha,Altair; Freitas,Paulo S. L. de; Folegatti,Marcos V.
Objetivou-se, neste trabalho, a realização de um estudo exploratório da aplicação de vinhaça, ao longo dos anos, nas propriedades dos solos com cana-de-açúcar, através de uma análise comparativa e sistemática. O presente trabalho foi desenvolvido na empresa USACIGA - Açúcar, Álcool e Energia Elétrica S.A. localizada em Cidade Gaúcha, região noroeste do estado do Paraná cujos tratamentos foram constituídos de áreas cultivadas com cana-de-açúcar e submetidas a diferentes tempos de aplicação de vinhaça, respectivamente 1, 2, 3, 4, 12 e 20 anos, e uma área Testemunha, sem aplicação. Em todas as áreas estudadas foram abertas trincheiras de 1 m3, georreferenciadas em 340 m de altitude para realização da classificação dos solos e coleta de amostras. Realizaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Produtividade da cana-de-açúcar; Armazenamento de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100004

Indicadores ambientais para áreas de preservação permanente
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Eduardo P.; Moraes,Jener F. L. de; Peche Filho,Afonso; Storino,Moisés.
Apesar da conscientização pelas questões ambientais, existe uma crescente pressão sobre os recursos naturais. A análise do uso e da ocupação das terras é um ponto de partida para adequação do ambiente antrópico cuja capacidade de suporte é, portanto, fundamental para a criação de modelos de gestão. O trabalho trata de uma pesquisa que utiliza o geoprocessamento e a gestão de informações do uso e ocupação para estudos ambientais. O objetivo foi selecionar indicadores para gestão das Áreas de Preservação Permanente (APP) e aprimoramento do uso de informações para gestão ambiental. O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Jundiaí-Mirim, Jundiaí, SP; utilizaram-se os dados de um levantamento prévio das suas condições ambientais. A técnica empregada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso e ocupação das terras; Sustentabilidade; Sistemas de informação geográfica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400013

Manejo da água e nutrientes para o pepino em ambiente protegido sob fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A fertirrigação é uma prática bastante utilizada em áreas irrigadas por gotejamento e em ambiente protegido, além de indispensável para a maximização dos benefícios desse sistema de cultivo. Neste trabalho tem-se os resultados obtidos em um cultivo de pepino em ambiente protegido, seguindo-se um esquema preestabelecido de fertirrigação e manejo combinado da lâmina de irrigação. A produtividade comercial foi superior a 110 Mg ha-1 e a 76 frutos m-2, muito acima da média obtida pelos produtores do Estado de São Paulo e daquelas apresentadas em diversos trabalhos nacionais. O manejo da fertirrigação adotado pode ser utilizado como referência para futuros trabalhos com esta cultura, em ambiente protegido.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus; Produção; Potencial mátrico; Lâmina de irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200012

Mapping of sugarcane crop area in the Paraná State using Landsat/TM/OLI and IRS/LISS-3 images
Provedor de dados: 91
Autores: Cechim Junior,Clóvis; Johann,Jerry A.; Antunes,João F. G.
ABSTRACT The knowledge on reliable estimates of areas under sugarcane cultivation is essential for the Brazilian agribusiness, since it helps in the development of public policies, in determining prices by sugar mills to producers and allows establishing the logistics of production disposal. The objective of this work was to develop a methodology for mapping the sugarcane crop area in the state of Paraná, Brazil, using images from the Landsat/TM/OLI and IRS/LISS-3 satellites, for the crop years from 2010/2011 to 2013/2014. The mappings were conducted through the supervised Maximum likelihood classification (Maxver) achieving, on average, an overall accuracy of 94.13% and kappa index of 0.82. The correlation with the official data of the IBGE ranged from...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Remote sensing; Digital image processing; Supervised classification; Maxver; Agricultural statistic.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600427

Application methods of Azospirillum brasilense in first- and second-crop corn
Provedor de dados: 91
Autores: Alvarez,Rita de C. F.; Benetão,Jamile; Barzotto,Gustavo R.; Andrade,Maria G. de O.; Lima,Sebastião F. de.
ABSTRACT This study investigated whether inoculation of Azospirillum brasilense in the seeds or sowing furrow could reduce the need for nitrogen fertilizer application in the corn grown in the first and second crop harvest. The experiments were conducted, in the municipality of Chapadão do Sul, MS, Brazil, in the first crop harvest (2014/2015) and in the second crop harvest (2016). The early maturity hybrids CD 384 HX and P3132H were used in the first and in the second harvest corn, respectively. In both experiments, the experimental design was the randomized blocks with eight treatments and three repetitions. At the silking (R1 stage), the leaf N concentration, relative chlorophyll index and nitrate reductase activity were measured, at the physiological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Diazotrophic bacteria; Nitrogen concentration; Nitrate reductase activity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100840

Effective diffusivity in yacon potato cylinders during drying
Provedor de dados: 91
Autores: Lisboa,Cícera G. C. de; Gomes,Josivanda P.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Diógenes,Adelino de M. G.; Melo,João C. S. de.
ABSTRACT The aim of this study was to obtain the effective diffusivity of yacon potato in fixed-bed dryer at different temperatures (50, 60 and 70 ºC) and drying air velocities (1.0, 1.5 and 2.0 m s-1). Non-linear regression analysis was performed by the Quasi-Newton method using the program Statistica 7.0, where the parameters of the models were estimated as a function of the drying air temperature. Approximation of Diffusion, Two Terms, Henderson &amp; Pabis, and Page models fitted well the experimental data. Drying air temperature and speed influenced the drying time of the samples. The effective diffusivity increased with increasing temperature, ranging from 1.18 x 10-9 to 2.15 x 10-9 m2 s-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Smallanthus sonchifolia; Mathematical modelling; Diffusion.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800564

Tratamento de efluente de refinaria de óleo de soja por sistema de flotação por ar dissolvido
Provedor de dados: 91
Autores: Cecchet,Juliana; Gomes,Benedito M.; Costanzi,Ricardo N.; Gomes,Simone D.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar o desempenho de coagulantes combinados a três tipos de polieletrólitos (aniônico, catiônico e não iônico), através de Flotação por Ar Dissolvido (FAD), no tratamento de efluentes de refinaria de óleo de soja. O experimento, conduzido em escala de laboratório, ensejou não apenas encontrar, pelos diagramas de coagulação, a melhor faixa de pH e a melhor concentração de coagulante mas, também, as dosagens e os tipos de floculante, culminando em sua dosagem ótima. Para tanto, parâmetros, como tempo e gradiente de mistura rápida (1 min / 150 s-1), tempo e gradiente de mistura lenta (10 min / 40 s-1 - 5 min / 20 s-1), pressão na câmara de saturação (450 kPa) e velocidade ascensional (1,67 cm min-1) foram usados para a fase da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coagulação; Floculação; FAD; Polieletrólito.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100011

Modelagem do processo de desidratação de lodo anaeróbio em leitos de secagem simulados
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Sérgio R. A.; Matos,Zanna M. R. de; Bernardes,Ricardo S.
O emprego de leitos de secagem para a desidratação de lodo de descarte de reatores UASB, constitui excelente alternativa, face a sua simplicidade operacional e aos reduzidos custos de implantação. Este trabalho apresenta uma análise dos fenômenos que influenciam o processo de desidratação de lodo anaeróbio, a partir de simulação de leitos de secagem. Neste sentido, são feitas considerações sobre as características e o comportamento do lodo durante cada fase da secagem. Sugere-se também, um modelo matemático para representar o processo de secagem, obtido a partir dos dados experimentais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem de lodo; Leitos de secagem; Lodo anaeróbio; Modelagem.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200023

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Caracterização dos frutos de maracujá amarelo irrigados com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,José R.M.; Lima,Carlos A. de A.; Lima,Eliza D.P. de A.; Cavalcante,Lourival F.; Oliveira,Fernando K.D. de.
Com o objetivo de se caracterizar frutos de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg) irrigados com água salina, desenvolveu-se um experimento em Santa Cruz, RN, zona semi-árida do Brasil, cujos tratamentos foram distribuídos em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 5 x 2, correspondente ao sem revestimento (R0) e com revestimento das faces (R1; R2; R3; R4; respectivamente uma, duas, três e quatro faces) irrigadas diariamente com volumes de 5 e 10 L de água. A salinidade da água, superior a 3,0 dS m-1, não interferiu sobre a qualidade externa nem interna dos frutos. O aumento do volume de água resultou em maior massa média dos frutos. A proteção das covas não influenciou o comprimento, diâmetro e número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sólidos solúveis; Passiflora edulis.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100027

Bean grain hysteresis with induced mechanical damage
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Renata C.; Corrêa,Paulo C.; Fernandes,Lara S.; Baptestini,Fernanda M.; Costa,Cristian F.; Bustos-Vanegas,Jaime D.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of mechanical damage on the hysteresis of beans with induced mechanical damage under different conditions of temperature and relative humidity. Beans (Phaseolus vulgaris L.) harvested manually with 35% water content (w.b.) were used. Part of this product was subjected to induced mechanical damage by Stein Breakage Tester and controlled drying (damaged and control sample), for sorption processes. The sorption isotherms of water were analyzed for different temperature conditions: 20, 30, 40 and 50 oC; and relative humidity: 0.3; 0.4; 0.5; 0.7 and 0.9 (decimal). Equilibrium moisture content data were correlated with six mathematical models, and the Modified Oswin model was the one that best fitted to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical damage; Equilibrium moisture content; Sorption isotherms; Mathematical modeling; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000930

Critical levels for soil attributes in irrigated banana plantations in semiarid region
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Celsemy E.; Morais,Elis R. C. de.
ABSTRACTThis study aimed to estimate the critical levels for soil chemical attributes through the criterion of reduced continuous probability distribution (NCRIz) in areas under irrigated banana cultivation and evaluate soil fertility of low-yield areas in the Apodi Plateau. A dataset composed of analysis of 60 producing areas and their respective yields was used. It was concluded that the method can be used to obtain critical levels for soil chemical attributes and the critical levels obtained for the irrigated areas under banana cultivation corresponded to 7.2 for pH, 0.91 g kg-1 for N, 0.31, 6.34, 2.63, 1.42 and 25.76 mg kg-1 for Cu, Fe, Mn, Zn and P, respectively, and 6.43, 1.14, 0.24 and 0.36 cmolc kg-1 for Ca, Mg, Na and K, respectively. In the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil fertility; Modelling; Musa spp.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000926

Desempenho de cultivares de cenoura em função da água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Junior,Joaquim A.; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Silva,Wellington G. da; Vilas Boas,Renato C.; Souza,Rovilson J. de.
RESUMO Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de diferentes tensões da água no solo sobre a produção de duas cultivares de cenoura irrigadas por gotejamento. O experimento foi conduzido em Lavras, Minas Gerais (21º 14' S, 45º 00' W e 918,8 m), no período de julho a outubro de 2010. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 6, com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de duas cultivares de cenoura, cultivar não híbrida Nantes e cultivar hibrida Nayarit F1, além de seis níveis críticos de tensão da água no solo, 15, 25, 35, 45, 60 e 75 kPa. Com os resultados concluiu-se que o híbrido Nayarit F1 apresentou melhores respostas com relação às seguintes características analisadas: produtividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota L.; Irrigação localizada; Tensiômetro.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500007

Spatial variability of enthalpy in rabbit house with and without ridge vent
Provedor de dados: 91
Autores: Ferraz,Patrícia F. P.; Ferraz,Gabriel A. e S.; Damasceno,Flavio A.; Moura,Raquel S. de; Silva,Maria A. J. G.; Rodrigues,Rodrigo de L.
ABSTRACT The profitability of a rabbit farming system must consider the rabbit’s breed, nutrition, management, sanitation and mainly the thermal environment that the animal will be exposed during the productive period. The aim of this study was to compare the internal thermal environment of two rabbit houses, one with ridge vent and the other without ridge vent. Geostatistical technique was used to evaluate the spatial variability of enthalpy. Data were collected at 48 points in each house during eight days at the end of summer season 2016. Measurements of dry-bulb temperature, relative humidity and wind speed were made for 1 min at three times a day at 7:00 a.m., 12:00 a.m. and 5:00 p.m. In addition, the enthalpy was calculated and a data analysis was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Welfare; Rabbit breeding; Geostatistics; Mapping.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200126

Determining the deficit coefficient as a function of irrigation depth and distribution uniformity
Provedor de dados: 91
Autores: Mantovani,Everardo C.; Faccioli,Gregório G.; Leal,Brauliro G.; Costa,Luis C.; Soares,Antônio A.; Freitas,Paulo S. L.
The present study aimed at the development of the water deficit coefficient as a function of the Christiansen uniformity coefficient and relationship between the applied water depth and that required by a given crop, taking into account that the water distribution by the sprinkler follows a normal distribution. Another objective was to compare the experimental results to those obtained through simulation with the Mantovani model. For this, the water deficit coefficients developed in this work were used, as well as the simplified coefficient that takes into account the water distribution by the sprinkler following a uniform distribution, and finally the development of the production functions for the bean crop by using the Mantovani model. The production...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sprinkle; Simulation models; Bean crop.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300003

Fitotoxicidade e citogenotoxicidade da água e sedimento de córrego urbano em bioensaio com Lactuca sativa
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luiz C. de A.; Barbosa,Sandro; Pazin,Murilo; Maselli,Bianca de S.; Beijo,Luiz A.; Kummrow,Fábio.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência espacial e temporal da fitotoxicidade e da citogenotoxicidade da água e do sedimento de córrego urbano quanto às características germinativas e de crescimento inicial de Lactuca sativa. Amostras de água e de sedimento foram coletadas em 5 pontos do Córrego do Pântano (Alfenas, Minas Gerais), no período de outubro de 2010 a julho de 2011 e as concentrações dos metais Cd, Pb e Zn foram quantificadas. Os ensaios de fitotoxicidade e de citogenotoxicidade foram realizados com as amostras de água e extratos aquosos dos sedimentos. Os parâmetros avaliados foram taxa de germinação, comprimento de raízes, biomassa fresca e seca, índice mitótico e a frequência de anormalidades cromossômicas. Constataram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alface; Toxicidade; Sazonalidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000012

Desempenho de trator agrícola em três superfícies de solo e quatro velocidades de deslocamento
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kleber P.; Leite,Fabrício; Acosta,Juan J. B.; Jesuino,Paulo R.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de um trator em desenvolver força de tração ao tracionar uma carga de 25 kN em quatro velocidades de deslocamento e em três condições da superfície do solo: solo mobilizado, solo coberto com os restos da cultura do milho e braquiária e solo firme sem cobertura. O experimento foi realizado em três faixas representadas pelo tipo de superfície, sendo aplicados os quatro tratamentos determinados pela velocidade de deslocamento, obtidos pelas mudanças de marchas do trator. Utilizaram-se seis repetições em cada faixa, totalizando 72 unidades experimentais, monitorando-se a velocidade de deslocamento, a força de tração, a patinagem das rodas traseiras e dianteiras e o consumo horário de combustível. A análise dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina agrícola; Ensaio; Tração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300015

Produção de tomate hidropônico utilizando rejeito da dessalinização na solução nutritiva aplicados em diferentes épocas
Provedor de dados: 91
Autores: Cosme,Christiano R.; Dias,Nildo da S.; Oliveira,André M. de; Oliveira,Ermelinda M. M.; Sousa Neto,Osvaldo N. de.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a resposta do tomateiro (Lycopersicon esculentum) em cultivo hidropônico, adicionando água de rejeito da dessalinização na composição da solução nutritiva, obtendo-se três níveis de salinidade da solução nutritiva: 7,1; 8,7 e 10,1 dS m-1, além da testemunha (sem adição do rejeito: 2,1 dS m-1), iniciando-se sua aplicação em diferentes estágios de desenvolvimento da cultura: 7; 32 e 58 dias após o transplantio (DAT). O delineamento foi inteiramente casualizado, com 9 tratamentos e três repetições cada, arranjados em um esquema fatorial 3x3 (níveis de salinidade x época de início da aplicação da salinidade), mais a testemunha. A salinidade da solução nutritiva produzida pelo rejeito salino reduziu, de forma significativa,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Rejeito salino; Salinidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500010

Análise termográfica da temperatura superficial de telhas
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Paulo G. de; Abreu,Valéria M. N.; Coldebella,Arlei; Lopes,Letícia dos S.; Conceição,Vanessa da; Tomazelli,Inaiara L.
Neste trabalho objetivou-se realizar imagens termográficas da superfície de telhas visando avaliar sua temperatura superficial. Os tratamentos mensurados se constituíram de: T1 -Telha Coppo Venneto Ondulada Cinza; T2 - Telha Coppo Venneto Ondulada Marfim; T3 - Telha Plana Marfim; T4 - Telha Plana Cinza; T5 - Telha de Barro Colonial esmaltada; T6 - Telha Ondulada de Cimento Amianto e T7 - Telha de Barro Francesa. Cada unidade experimental foi composta de três telhas sobrepostas uma sobre a outra, exceto no tratamento de telha ondulada de cimento amianto. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com três repetições. Os dados coletados em cada horário foram analisados por meio do modelo de medidas repetidas, utilizando-se o procedimento MIXED do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência animal; Conforto térmico; Tipos de cobertura; Telhado.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100013

Nutrient allocation among stem, leaf and inflorescence of jatropha plants
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane L. S. de; Gheyi,Hans R.; Azevedo,Carlos A. V. de; Sofiatti,Valdinei; Carvalho,Genelicio S.; Cazetta,Jairo O.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: &lt; Italic&gt; Jatropha curcas&lt; /italic&gt; L. flowering nutrient translocation.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800760

Nutritional deficiency symptoms of young ‘cedro doce’ plants grown under macronutrient omission
Provedor de dados: 91
Autores: Aquino,Simone T. M. de; Santos,Reila F. dos; Batista,Karine D.
ABSTRACT ‘Cedro doce’ [Pochota fendleri (Seem) Alverson &amp; Duarte] is a native forest species in Amazon with great ecological and economic importance. Understanding nutritional requirements of the species allows cultivating Pochota fendleri with more efficient fertilization practices since its initial growth, as a seedling. Thus, this research aimed to evaluate the symptoms of nutritional deficiency of young ‘cedro doce’ plants. The experiment was carried out from September to December 2016, under greenhouse conditions, at Embrapa Roraima, in Boa Vista, RR, Brazil. The experiment was a randomized complete block design with seven treatments [complete solution and individual omission of the macronutrients (N, -P, -K, -Ca, -Mg, -S)] and three replications....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pochota fendleri; Native species; Missing nutrient.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400264

EFEITOS DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO SOBRE O COENTRO CULTIVADO EM SUBSTRATO INICIALMENTE SALINO
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,José Francismar de; Medeiros,Damião Santos de; Porto Filho,Francisco Queiroz; Nogueira,Iseni C. C.
RESUMO Com o objetivo de se estudar os efeitos da salinidade na produção de coentro cultivar aromática foram ensaiados, em canteiros adubados com esterco, três tipos de água (S1=0,56, S2=2,41 e S3=3,93 dS.m-1) e dois níveis de irrigação (N1=1,03ETo e N2=1,25ETo) em esquema fatorial 3 x 2, cujos resultados mostraram que a produção de folhas verdes de coentro, que está relacionada à altura, ao número de hastes por planta e ao stand final, foi afetada significativamente pela salinidade do solo resultante do esterco e dos tratamentos estudados e que a produção comercial de coentro só foi satisfatória para os tratamentos cuja salinidade do solo ficou abaixo de 5,1 dS.m-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum; Salinidade; Irrigação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100022

Metais pesados e patógenos em milho e feijão caupi consorciados, adubados com lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Nogueira,Thiago A. R.; Sampaio,Regynaldo A.; Fonseca,Ivana M.; Ferreira,Cleidson S.; Santos,Sandra E.; Ferreira,Luiz C.; Gomes,Eduardo; Fernandes,Luiz A.
Neste trabalho, buscou-se avaliar o efeito da adubação com lodo de esgoto submetido a diferentes processos de higienização, sobre os teores de metais pesados e densidade de patógenos no solo e em grãos de milho e feijão caupi consorciados. Os tratamentos no delineamento em blocos casualizados, com três repetições, corresponderam a: Solo sem adubação; Calagem e adubação química; Lodo não higienizado; Lodo higienizado com nim; Lodo higienizado com cal; Composto de lodo e ipomoea; Composto de lodo e ipomoea com fosfato; Lodo não higienizado e fosfato no solo; Lodo higienizado com nim e fosfato no solo; Lodo higienizado com cal e fosfato no solo; Composto de lodo e ipomoea e fosfato no solo. As densidades de patógenos no solo foram extremamente baixas e não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubo orgânico; Biossólido; Reciclagem de resíduos urbanos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300014

Fracionamento do fósforo e avaliação de extratores do P-disponível em solos da Ilha de Fernando de Noronha
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Alexandre T. da; Duda,Gustavo P.; Nascimento,Clístenes W. A.; Ribeiro,Mateus R.
Os solos de Fernando de Noronha, PE, possuem alta fertilidade natural e elevados teores de fósforo (P) em decorrência do material de origem vulcânica e da deposição de guano. Com este trabalho objetivou-se, mediante o fracionamento de P, avaliar a distribuição das frações orgânicas e inorgânicas em perfis de solo, auxiliando nos estudos pedogenéticos e na identificação das formas disponíveis do nutriente nesses solos; para isto, utilizam-se 24 amostras de solo provenientes de cinco perfis coletados em uma área agrícola com extensão de aproximadamente 16 ha, as quais foram submetidas aos fracionamentos de P orgânico e inorgânico. As frações obtidas foram correlacionadas entre si e com características químicas dos solos. Os resultados demonstram que os altos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Frações de P; Fósforo orgânico; Material de origem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200005

Características morfológicas e produtivas de feijão guandu anão cultivado em solo compactado
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Lorraine do N.; Bonfim-Silva,Edna M.; Pietro-Souza,William; Vilarinho,Marcella K. C.; Silva,Tonny J. A. da; Guimarães,Salomão L.
Aliado ao uso indiscriminado de maquinários agrícolas, o manejo inadequado altera a densidade natural do solo causando redução em sua qualidade física e, por conseguinte, implicando em efeitos negativos no desenvolvimento de culturas. Assim, objetivou-se avaliar a influência de compactação do solo nas características morfológicas e produtivas de feijão guandu anão (Cajanus cajan L. Mill sp.) cv. IAPAR 43 Aratã. O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário de Rondonópolis. Utilizou-se um Latossolo Vermelho coletado na profundidade de 0-20 cm. Os tratamentos foram cinco níveis de compactação (densidades do solo: 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,8 Mg m-3) e seis repetições em delineamento experimental...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cajanus cajan L. Mill sp.; Densidade do solo; Descompactação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500005

Produção de ovos de matrizes pesadas criadas sob estresse térmico
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Mota,Jeane K. M.; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da; Tota,Laura da C. A.
As condições de conforto térmico dentro das instalações afetam diretamente a produtividade dos animais, como é o caso das matrizes pesadas. Este trabalho objetiva avaliar os índices bioclimáticos de três aviários (G1, G2 e G3) de matrizes pesadas e os índices produtivos dessas instalações, que tinham lotes de aves com 35, 48 e 66 semanas, respectivamente, criadas na região semiárida paraibana, durante o período de estiagem. Nos horários considerados mais quentes do dia, os índices bioclimáticos ficaram elevados, causando situação de desconforto térmico para os animais, influenciando no desempenho das aves. O nível de pressão sonora ficou dentro do estabelecido pelas normas brasileiras. A idade das aves teve influência na produção total de ovos e as maiores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Incubação; Ovos; Postura.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700014

Crescimento da bananeira Grande Naine submetida a diferentes lâminas de irrigação em tabuleiro costeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Jadson M.; Coelho Filho,Mauricio A.; Coelho,Eugênio F.
Avaliou-se, com o presente trabalho, a influência de diferentes lâminas de irrigação sob o crescimento da cultura da bananeira Grande Naine. O experimento foi conduzido no campo experimental do Centro Nacional de Pesquisa Mandioca e Fruticultura. Utilizou-se delineamento experimental blocos casualizados com seis lâminas de irrigação e oito repetições. A lâmina de irrigação L1 correspondeu à chuva. A lâmina L6 foi determinada com o uso do Kc e ETo. As demais lâminas foram determinadas pela fórmula NH = K x AF x ETo, em que NH é a necessidade hídrica da cultura (L planta-1), K (coeficiente empírico de transpiração da planta) e AF - área foliar (m² planta-1) e ETo - evapotranspiração de referência (mm). Foram avaliados: altura da planta; circunferência do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Manejo de água; Transpiração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000003

Irrigação localizada subsuperfical: gotejador convencional e novo protótipo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Wanderley de J.; Botrel,Tarlei A.; Coelho,Rubens D.; Nova,Nilson A. V.
A irrigação por gotejamento subsuperficial, que utiliza um sistema protetor do emissor para evitar entupimento do mesmo por raiz e partículas sólida do solo, pode ser viável em relação a um sistema convencional. Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho de um sistema para proteção de emissor e comparar os resultados com um sistema que utiliza emissor convencional para irrigação por gotejamento subsuperficial. O sistema com protetor foi construído com materiais de baixo custo: mangueira de polietileno, microtubo, conector e um gotejador para controlar a vazão e no sistema convencional utilizou-se um emissor comercial. Após 12 meses de avaliação o sistema com protetor demonstrou bom desempenho com vazão relativa média de 0,97 e 0,98 em vasos com e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intrusão radicular; Entupimento; Sucção de partículas sólidas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800001

Uso da teoria de números índices para adequação de semeadoras-adubadoras de precisão
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Marcos R. da; Daniel,Luiz A.; Peche Filho,Afonso.
Com este trabalho, objetivou-se sistematizar dados contidos em um conjunto de catálogos tecnológicos referentes aos modelos de semeadoras-adubadoras de precisão disponíveis no mercado nacional, analisar as informações disponíveis, construir um banco de dados com as características técnicas e propor um índice classificatório para os modelos. Analisaram-se 93 catálogos fornecidos por fabricantes nacionais, possibilitando caracterizar 250 modelos de semeadoras-adubadoras de precisão. Com base em 31 características técnicas disponíveis nos catálogos, construiu-se um banco de dados utilizando-se nove dessas características, na formulação de um número índice denominado -Índice de Adequação- (IA). A aplicação do IA permitiu que se classificassem os 250 modelos em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Plantio direto; Tomada de decisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200014

Irrigation and lithothamnium fertilization in bell pepper cultivated in organic system
Provedor de dados: 91
Autores: Evangelista,Adão W. P.; Sá,André R. M. de; Alves Júnior,José; Casaroli,Derblai; Leandro,Wilson M.; Souza,Jorge L. M. de.
ABSTRACT For proper plant growth and achievement of satisfactory yield, it is essential to replenish water and nutrients, in the right amount and time. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of soil water potential and lithothamnium doses on the growth and yield of bell pepper fruits in an organic production system. The experimental design was randomized blocks in a 5 x 4 factorial scheme, with four replicates. The treatments were five lithothamnium doses (0, 0.5, 1, 2 and 4 g dm-3) and four soil water potentials (-6, -24, -42 and -60 kPa). Increasing lithothamnium doses and irrigations based on increasing soil water potentials produced linear increase in plant growth and fruit production. The maximum economic efficiency of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Marine input; Soil water potential.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900830

Manejo da matéria orgânica do solo e estoques de carbono em cultivos de frutas tropicais
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Danielle V.; Gonzaga,Maria I. S.; Melo Neto,José de O.
Com este trabalho objetivou investigar as mudanças na dinâmica e no estoque de carbono em solos agrícolas. Amostras de solo foram coletadas de 0-10 cm e 10-30 cm, em duas áreas agrícolas (cultivo de banana (Musa spp) e cultivo de citros (Citrus sinensis). Um solo em floresta nativa foi utilizado como referência e para determinação do Índice de Manejo de Carbono (IMC). A matéria orgânica do solo (MOS) foi fracionada fisicamente em particulada (MOP, &amp;gt; 53 Âµm) e complexada (MOC, &lt; 53 Âµm). O carbono orgânico total (COT) foi analisado para caracterizar a MOS. Comparando com o solo em mata nativa o cultivo da banana aumentou o teor de carbono orgânico do solo (TOC) em aproximadamente 14% enquanto o cultivo de citros reduziu o teor de TOC em cerca de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica particulada; Qualidade do solo; Sequestro de carbono; Solos tropicais.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300009

Necessidade de fertilizante e calcário em área sob sistema plantio direto considerando variabilidade espacial
Provedor de dados: 91
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Sverzut,Cláudio B.; Schimandeiro,Adriana.
A região dos Campos Gerais do Paraná é pioneira no sistema plantio direto, apresentando rendimentos elevados e alta tecnificação. Neste sentido, surgem técnicas para auxiliar na otimização desses processos, a exemplo da agricultura de precisão ou manejo localizado de solo e culturas. Com este trabalho, objetivou-se avaliar as necessidades localizadas de fertilizante e calcário em lavoura comercial sob sistema plantio direto e comparar os resultados com a recomendação tradicional. As amostras de solo foram coletadas em malha retangular, formada por quatro linhas de quinze pontos eqüidistantes 40 m, totalizando 60 pontos (9,6 ha). Os dados de capacidade de troca catiônica (CTC), saturação por bases (V%), fósforo (P) e potássio (K) foram analisados pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Taxa variável de reposição; Fertilidade do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200013

Non-destructive measurement of leaf area and leaf pigments in feijoa trees
Provedor de dados: 91
Autores: Sachet,Marcos R.; Citadin,Idemir; Guerrezi,Marieli T.; Pertille,Rafael H.; Donazzolo,Joel; Nodari,Rubens O.
ABSTRACT Leaf area (cm2 per leaf) and leaf pigment content are important traits that can be used to better understand a plants physiology. In this study, empirical non-destructive models for leaf area and leaf pigment based on the leaf dimensions, length (L) and width (W) in centimeters, and chlorophyll meter readings were developed for feijoa (Acca sellowiana). The experiment was carried out during January 2016 using five-year-old trees of 60 genotypes, grown under field conditions in the state of Paraná, Brazil. The proposed leaf area (LA) model was  L A  =  0 . 0022   L 3  +  0 . 1482   W 2  +  0 . 6159  L W  +  0 . 1076 (R2 = 0.99). Three current leaf area models found in the literature were also assessed. All of the already created models were less...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Indirect estimates; Pineapple guava; Acca sellowiana.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100016

Heterogeneous salinity in the root system of bell pepper in greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Alves,Rita de C.; Bezerra,Francisco M. S.; Lima,Luan A.; Medeiros,Ana S. de; Silva,Nicolly K. C.
ABSTRACT The split-root technique was used as a strategy to reduce saline stress on pepper. A completely randomized design with six treatments and four replicates was used. The treatments consisted of six saline water application strategies (T1 - salinized nutrient solution (S1 = 1.4 dS m-1) during the whole cycle; T2 - salinized nutrient solution (S2 = 4.5 dS m-1) throughout the cycle, T3 - S1 and S2 throughout the cycle, using two emitters and without splitting the root system, T4 - S1 and S2, using two emitters and splitting the root system by a plastic film, T5 - S1 and S2, using two emitters and splitting the root system, alternating the solutions every 15 days, T6 - S1 and S2, using two emitters and without splitting the root system, alternating the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Saline water; Fertigation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800519

Quantidade de chuva e lixiviação do herbicida metribuzin através de planta bioindicadora
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Junior,Antonio C. da; Queiroz,Juliana R. G.; Martins,Dagoberto.
RESUMO Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o potencial de lixiviação do herbicida metribuzin com precipitações pluviométricas naturais, em dois solos com texturas contrastantes, argiloso e médio arenoso, em condições de campo, através de planta bioindicadora. Colunas de PVC foram introduzidas nos dois solos. Manteve-se a integridade original do solo durante a coleta das amostras, que ocorreu após o acúmulo das precipitações em um intervalo estipulado ao ambiente entre 30-40, 60-80 e 100-120 mm de chuva. As colunas foram separadas com corte longitudinal para a semeadura da espécie bioindicadora (25 plantas). Após a semeadura avaliações de fitotoxicidade das plantas bioindicadoras foram realizadas aos 5, 7, 10 e 12 dias após a semeadura, através de uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mobilidade; Dinâmica; Cucumis sativus; Textura do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600592

Adubação nitrogenada e idade de corte na produção de matéria seca do capim-elefante no Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Flores,Rilner A.; Urquiaga,Segundo S.; Alves,Bruno J. R.; Collier,Leonardo S.; Morais,Rafael F. de; Prado,Renato de M.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de N e da idade de corte na produção de biomassa e acúmulo de nitrogênio pelo capim-elefante. O experimento foi realizado com o capim-elefante cv. Paraíso, cultivado em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, município de Gurupi, TO, safra 2008/2009. Foram testadas quatro doses de N-uréia (0, 50, 100 e 150 kg ha-1) e três idades de corte do capim (120, 150 e 180 dias após o brotamento). Avaliou-se, em cada idade de corte, a produção de matéria seca da parte aérea (folhas e colmos) e o acúmulo de N na planta. A produção de matéria seca do capim-elefante aumentou com a adição de N porém o efeito foi maior para as plantas cortadas com 180 dias de idade. Encontrou-se um incremento linear na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pennisetum purpureum; Biomassa; Bioenergia.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200004

Influência da direção de semeadura do milho nas variáveis reflectância e índice de vegetação verde normalizado
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G. de; Orlando,Gracielle A.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Silva,Edson A. da; Scharf,Peter.
Com este trabalho, objetivou-se estudar a influência da direção de semeadura do milho (Zea Mays L.) na sua reflectância na banda 550 nm (r550) e no Índice de Vegetação Verde da Diferença Normalizado - IVVDN, visando fornecer informações necessárias à viabilização de um sistema de aplicação localizada de nitrogênio (N) em tempo real. O sistema de semeadura utilizado foi o direto, administrando-se os nutrientes de acordo com análise do solo e com uma taxa de N de 160 kg ha-1. As linhas de semeadura foram localizadas na direção Norte-Sul e Leste-Oeste. Conclui-se que o milho semeado na direção Leste-Oeste apresentou valores para reflectância r550 e índice de vegetação IVVDN menores e menos dependente da hora do dia que o milho semeado na direção Norte-Sul. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; IVVDN; Sensoriamento remoto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100012

Potencialidades hídricas superficiais de Fernando de Noronha, PE, e alternativas para incremento da oferta
Provedor de dados: 91
Autores: Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Mateus R.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Corrêa,Marcus M.; Santos,Thais E. M.
A disponibilidade de recursos hídricos para usos múltiplos, com ênfase no abastecimento público, é questão da mais alta relevância e depende de aspectos edáficos, hidrológicos, ambientais e de gestão. Avaliou-se o potencial hídrico de bacias hidrográficas da Ilha de Fernando de Noronha, com vistas a dar suporte à gestão da água no arquipélago; para isto se delimitaram e caracterizaram cinco bacias representativas e se estimou a precipitação efetiva através do método da Curva Número. Adicionalmente, foram investigadas as características de infiltração dos principais solos do arquipélago. Verifica-se que, em geral, as bacias hidrográficas têm limitada infiltrabilidade e elevado potencial de escoamento, constatando-se o potencial de incremento de oferta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ilha oceânica; Método da curva-número; Escoamento superficial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700016

Lisímetro de pesagem de grande porte. parte II: consumo hídrico do coqueiro anão verde irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Inajá F.; Netto,Antenor O. A.; Campeche,Luiz F. M. S.; Barros,Allan C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
Este trabalho, como segunda parte de uma pesquisa realizada no Estado de Sergipe, objetiva determinar a evapotranspiração e o coeficiente de cultura na fase de crescimento do coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.), com base em medições lisimétricas e no modelo do balanço de energia, segundo a razão de Bowen. Obteve-se a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, na escala diária em todo o período experimental. O sistema de aquisição de dados foi programado para a automação da coleta de todos os sensores necessários à obtenção dos componentes do balanço de energia. O consumo hídrico do coqueiro durante a fase de crescimento é de 1.263,30 mm, com média diária de 3,90 mm d-1. O coeficiente de cultura nessa fase fenológica da palmeira...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Balanço de energia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500014

Hierarchical and optimization methods for the characterization of tomato genotypes
Provedor de dados: 91
Autores: Peixoto,Joicy V. M.; Almeida,Rafaela S. de; Rocha,Jaine P. R. da; Maciel,Gabriel M.; Santos,Nádya C.; Pereira,Lucas M.
ABSTRACT The correct characterization of germplasm banks is fundamental for breeders to succeed in breeding programs. Several studies have sought to obtain genotypes with resistance to pests. However, there is no consensus about which methodology is the most appropriate to characterize a germplasm bank of tomato with different levels of resistance to pests. The objective of this study was to compare methods of multivariate analysis for the evaluation of genetic diversity in tomato genotypes with different levels of resistance to pests. The experiments were conducted at the Vegetable Experimental Station of the Federal University of Uberlândia - Monte Carmelo campus (18º 42’ 43.19” South latitude and 47º 29’ 55.8” West longitude, 873 m altitude), in the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomato; Insect resistance; Multivariate analysis.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100027

Morphophysiology of guava under saline water irrigation and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Idelfonso L.; Nobre,Reginaldo G.; Gheyi,Hans R.; Souza,Leandro de P.; Pinheiro,Francisco W. A.; Lima,Geovani S. de.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the growth of grafted guava cv. ‘Paluma’ subjected to different concentrations of salts in irrigation water and nitrogen (N) fertilization. The plants were transplanted to 150 L lysimeters and under field conditions at the Science and Agri-food Technology Center of the Federal University of Campina Grande, in the municipality of Pombal - PB. The experiment was conducted in randomized block design in a 5 x 4 factorial scheme, with three replicates, and the treatments corresponded to five levels of electrical conductivity of irrigation water - ECw (0.3; 1.1; 1.9; 2.7 and 3.5 dS m-1) and four N doses (70, 100, 130 and 160% of the N dose recommended for the crop). The doses equivalent to 100% corresponded to 541.1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Electrical conductivity; Nitrogen.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100032

Chuvas intensas relacionadas à erosão hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Glenio G.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Luiz F. C. de.
As características das precipitações que mais interferem no processo de erosão do solo são a intensidade, a duração e a frequência da precipitação e a sua erosividade. Sendo o solo um recurso de renovação lenta e podendo ser rapidamente degradado pela ação da erosão, torna-se fundamental o conhecimento da forma como a precipitação atua no ambiente no qual esteja inserido. Desta forma se facilitam o desenvolvimento de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de ações para diagnosticar, avaliar e apresentar soluções aos problemas, tanto econômica como ambientalmente. Diversos trabalhos, incluindo resultados de pesquisas e desenvolvimento de modelos, têm correlacionado as características das precipitações no sentido de entender, prever e apresentar soluções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Intensidade-duração-frequência; Modelos hidrológicos; Perda de solo e água.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200001

No-tillage curly lettuce cultivated under different spacings
Provedor de dados: 91
Autores: Cecconello,Antonio M.; Trogello,Emerson; Ferro,Jolcemar; Rossato,Otavio B.
ABSTRACT The use of appropriate cultural practices is important for the sustainability of the production system. This study aims to evaluate the agronomic performance of lettuce cultivar ‘Mônica’, during two crop cycles, at the Instituto Federal Catarinense, Campus of Concórdia, SC, Brazil. Two experiments were conducted in the field, arranged in randomized block design, in a 3 x 2 factorial scheme, evaluating the effects of three spacings (0.20 × 0.20, 0.25 × 0.25 and 0.30 × 0.30 m), associated with two planting systems (conventional and no-tillage with millet), with four repetitions in the first cycle and five in the second. At 39 and 44 days after transplanting, six plants were harvested in the first and in the second cycles, respectively. Soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Millet; Weeds; Yield.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400231

Resposta da cana-de-açúcar, primeira soca, a níveis de irrigação e adubação de cobertura
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Figueredo,Jorge L. da C.; Farias,Carlos H. de A.; Azevedo,Hamilton M. de; Azevedo,Carlos A. V. de.
Esta pesquisa foi realizada na Fazenda Capim da Destilaria Miriri, situada no município de Capim na Paraíba, com o objetivo de se identificar o comportamento da cultura da cana-de-açúcar, primeira soca (segunda folha), diante de diferentes lâminas de irrigação e níveis de adubação de cobertura. Com este propósito, conduziu-se um experimento utilizando-se a variedade SP79-1011, em blocos casualizados num arranjo fatorial de 4 x 2 (quatro lâminas de irrigação e dois níveis de adubação de cobertura), com três repetições. O total de água aplicada nos respectivos tratamentos foi 807, 986, 1164 e 1343 mm e os níveis de adubação de cobertura utilizados foram 85 e 305 kg ha-1 da mistura, contendo N e K2O na proporção 1 para 0,94, respectivamente. Analisaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Rendimento de açúcar; Rendimento de álcool.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200006

Estresse salino em plântulas de milho: parte I análise do crescimento
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo Neto,André Dias de; Tabosa,José Nildo.
O trabalho foi conduzido em casa de vegetação, objetivando-se avaliar o efeito do estresse salino sobre o crescimento de cultivares de milho com tolerância diferenciada à salinidade. Foi utilizado um arranjo fatorial 2 x 5 com duas cultivares de milho (P-3051 e BR-5011) e cinco níveis de cloreto de sódio na solução nutritiva (0, 25, 50, 75 e 100 mol m-3). Avaliaram-se a matéria seca (MS) da parte aérea e raízes, razão parte aérea/raiz, área foliar (AF), taxas de crescimento absoluto (TCA), relativo (TCR) e de assimilação líquida (TAL) e razão de área foliar (RAF). Excetuando-se a RAF, o estresse salino afetou as demais variáveis estudadas. A MS da parte aérea e raízes, AF, TCA e TCR, sobressaíram-se como os indicadores que melhor representaram o efeito do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Área foliar; Taxa de crescimento relativo; Taxa de assimilação líquida.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200005

Efeito do nível e do tamanho de impurezas nas propriedades físicas da massa granular de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Guimarães,Warley T.; Afonso Júnior,Paulo C.
Objetivou-se, com o presente trabalho, determinar, experimentalmente, os valores de massa específica aparente e porosidade para grãos de feijão das variedades Carioquinha e Jalo, em função do nível e do tamanho de impureza na massa de produto, e ajustar equações matemáticas aos dados experimentais. Os resultados obtidos permitiram concluir-se que o aumento do nível de impurezas menores que os grãos provocou aumento da massa específica aparente e redução da porosidade e, com impurezas maiores que os grãos, ocasionou redução da massa específica aparente e aumento da porosidade da massa granular, para ambas as variedades estudadas. Os valores de massa específica aparente e porosidade da massa de grãos de feijão diferiram entre as variedades analisadas, sendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Feijão; Impureza; Massa específica aparente; Porosidade.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100017

Sensoriamento remoto multifonte aplicado na detecção do fitoplâncton em águas interiores
Provedor de dados: 91
Autores: Cicerelli,Rejane E.; Galo,Maria de L. B. T.
Florações de fitoplanctôn podem constituir em riscos à saúde humana e biota aquática, sendo necessários o monitoramento da comunidade fitoplanctônica e a adoção de mecanismos visando à prevenção de sua ocorrência. Neste contexto métodos tradicionais de monitoramento podem ser mais efetivos se complementados por abordagens que utilizam as propriedades ópticas dos pigmentos fitoplanctônicos por meio do Sensoriamento Remoto. Com o objetivo de avaliar o potencial de dados espectrais multifonte na detecção remota do fitoplâncton, foi selecionada uma área de estudo no reservatório de Nova Avanhandava, SP, caracterizada por intensa atividade agrícola no seu entorno. Para esta análise foram adquiridos dados hiperespectrais em campo e imagens multiespectrais Modis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto da água; Cianobactérias; Clorofila a; Ficocianina.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300259

Comportamento, produção e qualidade do leite de vacas Holandês-Gir com climatização no curral
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Barbosa,Severino B. P.; Pereira,Danilo F.; Guiselini,Cristiane; Almeida,Gleidiana A. P. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o tempo de exposição dos animais ao sistema de resfriamento adiabático evaporativo no curral de espera sobre as variáveis meteorológicas (temperatura e umidade relativa do ar), comportamento animal, produção e aspectos qualitativos do leite de vacas Girolando, utilizando-se 16 vacas multíparas de composição genética 7/8 Holandês-Gir em lactação, com produção média de 18 kg de leite animal-1 d-1. O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 4 à - 4. O experimento teve duração de 56 dias, realizado durante o período de verão. Os tratamentos corresponderam aos intervalos de 10, 20 e 30 min de exposição à climatização e controle, sendo que o tempo de 30 min de exposição ao sistema possibilitou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bem-estar animal; Bovinocultura de leite; Conforto térmico animal.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800014

Biomass accumulation-influencing factors in microalgae farms
Provedor de dados: 91
Autores: Pedruzi,Gerson O. L.; Amorim,Matheus L.; Santos,Raquel R.; Martins,Márcio A.; Vaz,Marcelo G. M. V.
ABSTRACT Due to the emergence of large microalgae farms and increased competition in this sector, the search for higher productivity is common. One way to achieve this goal in microalgae production is to optimize the factors that influence their growth during the cultivation stage to increase the accumulation of bio-compounds of interest. In this stage, the factors that most influence are: nutrition, gas diffusion, light intensity and quality and, finally, stirring, which directly affects all other factors. Thus, a review and an evaluation of the influence and importance of stirring were performed in the present study. The nutrients that most influence biomass accumulation are carbon, nitrogen and phosphorus, but their proportion is directly related to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrition; Stirring; Lighting; Productivity.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200134

Adaptação do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) à seca
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Brunini,Orivaldo.
Realizou-se este trabalho tendo em vista o propósito de se estudar a adaptação de genótipos de feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) à seca, como suporte a programas de melhoramento que visem à criação de cultivares para regiões sujeitas a deficiência hídrica, mediante a avaliação do potencial da água nas folhas e da resistência difusiva estomática. Adicionalmente avaliou-se a técnica de medição da temperatura do dossel pela termometria de infravermelho para inferir o estado hídrico da planta. Os genótipos Carioca e RAB 96 foram submetidos, dos 20 dias após a emergência até a colheita, a dois tratamentos hídricos: irrigação adequada e com deficiência hídrica. Em geral, a cultivar Carioca manteve potenciais de água na folha mais altos e também melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial da água na folha; Resistência difusiva estomática; Temperatura do dossel; Termômetro de infravermelho.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100011

ÍNDICES MORFO-FISIOLÓGICOS E RENDIMENTO DA ALFACE (Lactuca sativa L.) EM AMBIENTES NATURAL E PROTEGIDO
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Renilson Targino; Escobedo,João Francisco.
RESUMO Dois experimentos foram conduzidos para se avaliar e comparar o crescimento e rendimento da alface na área experimental do Departamento de Física e Biofísica do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu (22º54'S; 48º27'W; 850 m), no verão de 1995/96 e no inverno de 1996, consistindo de três parcelas com dimensões de 7m x 5m, sendo duas situadas em ambientes protegidos, tipo túnel, nas direções Leste-Oeste e Norte-Sul, e a outra parcela em condições naturais ou externas. A taxa de crescimento absoluto, no verão, foi de 5,22 g/semana nos ambientes protegidos, e de 3,97 g/semana na parcela externa, e no inverno esses valores foram de 3,02 e 2,85 g/semana. A taxa de assimilação líquida sofreu mais efeitos dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento; Massa seca; Área foliar; Casas de vegetação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100027

Propriedades físicas de um Nitossolo Vermelho em função dos sistemas de uso e manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Marasca,Indiamara; Gonçalves,Fernanda C.; Moraes,Maria H.; Ballarin,Adriano W.; Guerra,Saulo P. S.; Lanças,Kléber P.
O solo, um dos principais suportes da produção agrícola tem seu comportamento regido por um complexo conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos, razão pela qual o presente trabalho teve como objetivo avaliar as modificações dos atributos físicos de um Nitossolo Vermelho distroférrico com diferentes manejos, na Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP, Campus de Botucatu, São Paulo, Brasil. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado, com seis repetições em três diferentes áreas, sendo uma área de mata nativa, uma área com sistema de preparo convencional do solo e uma área com plantio direto. Foram determinados: matéria orgânica, argila natural, porosidade total, macroporosidade, densidade do solo, resistência à penetração e diâmetro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Matéria orgânica e resistência mecânica do solo a penetração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100005

Influência dos elementos meteorológicos na produção de adubos verdes, em diferentes épocas de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Vanderley S. dos; Campelo Júnior,José H.
Para se estudar a influência do saldo de radiação solar, temperatura do ar, precipitação e fotoperíodo no rendimento em fitomassa e na data de florescimento da Crotalaria juncea e da Mucuna aterrima, foi conduzido um experimento em São Vicente da Serra, MT, na área experimental da Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, em 1999 e 2000. O delineamento experimental usado foi o de blocos ao acaso, com três repetições. A mucuna apresentou maiores rendimentos em fitomassa; a relação ETr/ETp foi a variável que melhor se correlacionou com o rendimento da mucuna e, com a crotalária, foi o fotoperíodo. O florescimento da mucuna foi afetado pela temperatura e o da crotalária, pelo fotoperíodo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crotalaria juncea; Mucuna aterrima; Datas de plantio.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100015

Construção e avaliação do desempenho de três trilhadoras de arroz
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José G. da; Silveira,Pedro M. da; Barcellos,Luiz C.; Almeida,Rogério de A.
Das operações utilizadas no cultivo do arroz, a colheita é uma das mais importantes, seja por seu elevado custo operacional ou porque reflete na produção e na qualidade do produto. Esta operação demanda grande parte da mão-de-obra destinada à produção em pequenas lavouras nas quais, em geral, o trilhamento é realizado manualmente, batendo-se as plantas num anteparo rígido para o desprendimento dos grãos. Este trabalho teve como objetivo construir e avaliar o desempenho de três trilhadoras em cultivares de arroz de várzea e de terras altas. As trilhadoras são dotadas de fluxo intermitente de plantas, acionadas a pedal ou a motor, e de fluxo contínuo de plantas acionadas a motor. Foram trilhadas plantas compridas e curtas, com grãos com diferentes teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Colheita; Máquina; Época de colheita.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200026

Impacto do beneficiamento sobre o número de neps e quantidade de impurezas da fibra do algodão
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Odilon R. R. F. da; Sofiatti,Valdinei; Santana,João C. F. de; Wanderley,Maurício J. R.; Santos,José W. dos.
Objetivou-se, neste trabalho, estudar o efeito do beneficiamento sobre o conteúdo de impurezas, pó e o número de neps na pluma, em 12 algodoeiras do Estado de Mato Grosso. O experimento consistiu de uma combinação fatorial de cinco etapas de beneficiamento do algodão em 12 algodoeiras em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Amostras de algodão foram coletadas nas seguintes etapas: a) no desmanche do fardão; b) antes do descaroçamento; c) logo após o descaroçamento; d) na bica, sem o uso do limpador tipo serrilha; e) na bica, após a limpeza da pluma, utilizando-se o limpador tipo serrilha. Em todas as etapas se retiraram quatro amostras padrão de pluma com massa de 350 g a fim de serem analisadas mediante o instrumento AFIS (Advanced...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de fibra; Defeitos da fibra; Descaroçamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100015

Salicylic acid as attenuator of drought stress on germination and initial development of sesame
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Adriana C. da; Suassuna,Janivan F.; Melo,Alberto S. de; Costa,Rayssa R.; Andrade,Wellerson L. de; Silva,Duval C. da.
ABSTRACT Sesame is an important crop in Northeast Brazil, where climate conditions require adapted genotypes and alternatives for plant defense against drought. This study aimed to evaluate the salicylic acid as drought attenuator in sesame genotypes. The experiment evaluated six genotypes (BRS Seda, CNPA-G2, CNPA-G3, CNPA-G4, LAG-Branquinha and LAG-Pretinha), five osmotic potentials (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa) and three seed treatments (soaking in distilled water, in salicylic acid and no treatment). CNPA-G4 is tolerant to drought in the germination stage. Salicylic acid at 10-5 M induced tolerance to drought stress in sesame, but it is necessary to test other concentrations.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sesamum indicum L.; Drought; Tolerance promotion.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300156

Manejo da irrigação no feijoeiro cultivado em plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Paulo C. R. da; Silveira,Pedro M. da; Nascimento,Jorge L. do; Alves Júnior,José.
Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de se avaliar três formas de manejar a irrigação do feijoeiro. A cultivar de feijão preto BRS Supremo foi submetida ao manejo da irrigação por tensiometria, tanque Classe A e Penman-Monteith. Avaliaram-se a produtividade de grãos, número de vagens por planta, número de grãos por vagem, massa de 100 grãos, altura da planta, lâmina total e eficiência de uso da água. O método do tanque propiciou a maior lâmina acumulada e a maior frequência de irrigação. A lâmina total estimada por tensiometria foi 29,7 e 17,8% menor que a estimada pelos métodos do tanque e de Penman-Monteith, respectivamente. Houve diferenças significativas quanto à produtividade de grãos, número de grãos por vagem e altura da planta. O método do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Necessidades hídricas; Tanque Classe A; Penman-Monteith.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700007

Desenvolvimento de Heliconia psittacorum e Gladiolus hortulanus irrigados com águas residuárias tratadas
Provedor de dados: 91
Autores: Cerqueira,Lousane L.; Fadigas,Francisco de S.; Pereira,Francisco A.; Gloaguen,Thomas V.; Costa,João A.
O objetivo primordial com este trabalho é avaliar o impacto do uso de águas residuárias domésticas tratadas (ART) no desenvolvimento de espécies ornamentais, razão por que se instalou o ensaio no município de Simões Filho, BA, em delineamento experimental de blocos casualizados, com parcelas subdivididas, cultivadas com Heliconia psittacorum e Gladiolus hortulanus e irrigadas por gotejamento com ART e com água de riacho; avaliaram-se o comprimento das hastes, número de botões florais (helicônia e gladíolo), altura das plantas, número de perfilhos, diâmetro da touceira e nutrientes (somente helicônia). Dentre os fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, avaliaram-se a porosidade e a salinidade (condutividade elétrica - CE) do solo, de 0 a 0,3 m. Não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Helicônia; Gladíolo; Salinidade do solo; Porosidade do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600006

Senna multijuga and peat in phytostabilization of copper in contaminated soil
Provedor de dados: 91
Autores: Marco,Rudinei De; Silva,Rodrigo F. da; Ros,Clovis O. Da; Vanzam,Mateus; Boeno,Daniel.
ABSTRACT Phytoremediation is a technique that uses plants, whether associated or not to ameliorating agents, for phytostabilization of contaminated soil. The aim of this study was to evaluate the use of Senna multijuga associated with peat in the phytostabilization of copper contaminated soil. The experiment was carried out in a greenhouse for 120 days, using an entirely randomized design in a factorial arrangement (2 x 6), with and without peat (200 mL L-1 soil) and six doses of copper (0, 60, 120, 180, 240, 300 mg kg-1), with six repetitions of each treatment. At 120 days after seedling, the plants were evaluated for height, stem diameter, root and aerial dry matter, contents and accumulated amount of copper in the root system and aerial part. Also, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tree species; Heavy metal; Pau-cigarra; Soil decontamination.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600421

Análise de pressões em silo vertical de alvenaria de tijolos
Provedor de dados: 91
Autores: Diniz,Marineide J.; Nascimento,José W. B.
Objetiva-se com este trabalho, determinar as pressões verticais e horizontais nas paredes e no fundo de um silo cilíndrico, com altura/diâmetro igual a 1 e comparar as pressões teóricas obtidas através de normas internacionais. O silo foi construído em alvenaria de tijolos de 8 furos, fixando-lhe externamente nove cintas de aço. A metodologia e as técnicas aplicadas foram as indicadas pelas normas, com as devidas adaptações necessárias. Determinaram-se as propriedades de fluxo do produto na Máquina de Cisalhamento Direto Translacional (Jenike Shear Cell). Calcularam-se as pressões teóricas, de acordo com as recomendações das normas DIN 1055, ACI 313 e ISO 11697. O produto utilizado nos ensaios foi a areia, em razão da sua densidade ser aproximadamente duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas de armazenamento; Células de carga; Grãos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100031

Transporte do amônio em colunas com agregados de um latossolo vermelho distrófico
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Fábio Cunha; Ruiz,Hugo Alberto; Ferreira,Paulo Afonso; França,Gonçalo Evangelista de; Araújo,Cícero Antônio de Souza; Duarte,Marcelo Alírio.
Para descrever o transporte do íon amônio em diferentes classes de agregados de um Latossolo Vermelho distrófico realizou-se um experimento de laboratório cujos tratamentos corresponderam a um fatorial 3 x 5, sendo: três fontes de NH4+ [(NH4)2SO4, NH4Cl e NH4NO3] e cinco classes de agregados (2,0-1,0; 1,0-0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,105; e &lt;0,105 mm). A unidade experimental foi constituída de uma coluna de vidro saturada, sob vácuo, com uma solução de CaCl2 0,005 mol L-1. Aplicou-se, a seguir, a solução saturante até percolação constante, seguida de um pulso de sete volumes de poros da respectiva fonte a 0,01 mol L-1 de NH4+ (Co) para cada classe de agregados. Foram coletadas frações correspondentes a 0,3 volume de poros do efluente (p) determinando-se as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amônio; Transporte; Agregados; Latossolo Vermelho distrófico.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300010

Crescimento de meloeiro e acúmulo de nutrientes na planta sob irrigação com águas salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Michelangelo de O.; Freire,Maria B. G. dos S.; Mendes,Alessandra M. S.; Freire,Fernando J.; Sousa,Carlos E. S. de; Góes,Gleidson B. de.
Neste trabalho, utilizaram-se 4 tipos de solo da região de Mossoró, RN, tradicionalmente cultivados com meloeiro, irrigados com soluções preparadas para corresponderem a oito valores de condutividade elétrica (CE = 100, 250, 500, 750, 1250, 1750, 2250 e 3000 µS cm-1), e dois de relação de adsorção de sódio [RAS = 4 e 12 (mmol L-1)½], combinados como tratamentos de salinidade; assim, o experimento foi arranjo fatorial 4 x 8 x 2 (quatro solos, oito CE e duas RAS), em três repetições, contabilizando-se 192 unidades experimentais. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com uma repetição por bloco. Avaliaram-se variáveis de planta (produção de matéria fresca e seca da parte aérea e composição mineral). A produção de matéria fresca e seca de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; RAS; Cucumis melo L.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600005

Características agronômicas de seis cultivares de amendoim cultivadas em sistema convencional e de semeadura direta
Provedor de dados: 91
Autores: Fachin,Gabriel M.; Duarte Júnior,José B.; Glier,Cláudio A. da S.; Mrozinski,Chrismam R.; Costa,Antonio C. T. da; Guimarães,Vandeir F.
Objetivou-se no presente trabalho avaliar o desempenho agronômico de seis cultivares de amendoim em sistema convencional e de semeadura direta nos municípios de Marechal Cândido Rondon e Tupãssi, PR, na safra 2011/2012. O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso com quatro repetições num esquema de parcelas subdivididas. Foram utilizados, nas parcelas, dois sistemas de manejo de solo, o sistema convencional e sistema de semeadura direta e seis cultivares de amendoim de hábito de crescimento contrastante, um de porte ereto e cinco de porte rasteiro, nas subparcelas. Não houve diferença entre os sistemas de manejo conservacionista e convencional no rendimento de vagens e grãos, no número de estruturas reprodutivas nem no índice de rendimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; Manejo conservacionista de solo; Componentes de rendimento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200006

Pasture production under different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Antoniel,Laísa S.; Prado,Giuliani do; Tinos,Adriano C.; Beltrame,Gabriel A.; Almeida,João V. C. de; Cuco,Gustavo P.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the production of two pasture species, Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã and Panicum maximum cv. Mombaça, under different irrigation depths. The experiment was carried out from May to December 2014, at the State University of Maringá, in the municipality of Cidade Gaúcha-PR, Brazil. The experiment was set out in a strip-plot design, with four replicates, six irrigation depths in the plot and two pasture species in the subplot. Irrigation depths were represented by a percentage of reference evapotranspiration (ET0), which was estimated by the Penman-Monteith equation. Four pasture cuts were performed during the studied period and there were no differences between the yields of both evaluated pasture species; however,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria brizantha; Panicum maximum; Evapotranspiration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600539

Utilização da polpa de batata residual em snacks como perspectiva de redução do impacto ambiental
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Thays de L.; Oliveira,Tatianne F. de; Campos,Maria R. H.; Soares Júnior,Manoel S.
Neste trabalho se propôs caracterizar a polpa residual de lavagem de batatas desidratadas (PRLBD) e sua utilização em snacks fritos, visando à reutilização de resíduos gerados pelas agroindústrias. Amostras da água de lavagem de quatro cultivares de batata (Atlantic, Markies, Inovaiter e Asterix) foram coletadas e em seguida secadas. As características físicas e químicas das quatro PRLBD indicam que todas podem ser utilizadas como ingrediente na formulação de produtos alimentícios. Os snacks foram formulados com substituição parcial da farinha de trigo pela PRLBD (0, 10, 20 e 50%). Os resultados das análises microbiológicas realizadas com a PRLBD cultivar Atlantic, assim como os snacks, atendem aos requisitos da legislação brasileira não apresentando risco...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum L.; Resíduo industrial; Sustentabilidade agroindustrial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200014

Production and antioxidative metabolism in bell pepper grown with saline water in hydroponic system
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Nadielan da S.; Morais,Marciana B. de; Silva,Ênio F. de F. e; Camara,Terezinha R.; Willadino,Lilia.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of salt stress on production and antioxidative defense metabolism of two bell pepper cultivars (Capsicum annuum L.) grown hydroponically. The experimental design was in randomized blocks, with treatments arranged in a 5 x 2 factorial scheme with five replicates. The treatments consisted of five salinity levels of the nutrient solution (2.0, 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 dS m-1) with two bell pepper cultivars, ‘Bruno’ and ‘Rúbia’. Biomass and yield were reduced with increasing salinity. The contents of chlorophyll a, b and total decreased with increasing salinity. There was an increase in proline content and activity of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX), showing the activation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Photosynthetic pigment; Antioxidant enzymes.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000675

Procedures for calculation of the albedo with OLI-Landsat 8 images: Application to the Brazilian semi-arid
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Bernardo B. da; Braga,Alexandra C.; Braga,Célia C.; Oliveira,Leidjane M. M. de; Montenegro,Suzana M. G. L.; Barbosa Junior,Bernardo.
ABSTRACT The surface albedo plays an important role in the exchanges of energy and mass in the planetary boundary layer. Therefore, changes in albedo affect the balance of radiation and energy at the surface, which can be detected with its monitoring. Albedo determination has been performed through various sensors, but there is not yet any publication dealing with albedo calculation procedures using OLI (Operational Land Imager) - Landsat 8 images. The objective of the study is to present the procedures for computing the albedo with OLI images and map it in irrigated areas of the São Gonçalo Irrigated District, PB, Brazil. Images of the year 2013, path 215 and row 65, were selected. The data necessary for calculating the albedo were extracted from each...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiance; Spectral reflectance; Atmospheric transmittance; Net radiation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100003

Análise do Ciclo de Vida (ACV) aplicada ao agronegócio: uma revisão de literatura
Provedor de dados: 91
Autores: Claudino,Edison S.; Talamini,Edson.
A preocupação com a dimensão ambiental da sustentabilidade tem ganhado relevância em pesquisas científicas aplicadas no agronegócio. A necessidade de um framework robusto e confiável para mensuração dos impactos ambientais no agronegócio apresenta-se como tendência em países líderes na produção mundial de alimentos, como o Brasil. Neste contexto o presente artigo descreve uma revisão de literatura acerca do conceito de Análise de Ciclo de Vida - ACV, o qual está sendo amplamente utilizado e reconhecido por técnicos e pesquisadores mundiais para avaliação ambiental das cadeias de produção, permitindo várias aplicações nos sistemas produtivos. Este artigo foi elaborado a partir de uma pesquisa bibliográfica em artigos publicados em periódicos nacionais e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodiversidade; Água; Solo; Resíduos; Gestão ambiental.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100011

Crescimento de cultivares de girassol ornamental influenciado por doses de silício no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,João T. L.; Campos,Vinícius B.; Chaves,Lúcia H. G.; Guedes Filho,Doroteu H.
Poucos são os trabalhos experimentais através dos quais se analisou o crescimento do girassol ornamental em condições de ambiente protegido. Objetivou-se então, no presente trabalho, avaliar doses de silicato de cálcio e magnésio no crescimento de duas cultivares de girassol ornamental. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de setembro a dezembro de 2010. Os tratamentos foram dispostos no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, em um arranjo fatorial 5 x 2 referente às doses de 0; 2; 4; 6 e 8 g de Si por vaso e as cultivares de girassol ornamental Jardim Amarelo Alto e Sol Vermelho. As unidades experimentais foram constituídas de vasos plásticos com capacidade de 10 L, com 5,33 L de solo. Todas as unidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Nutrição mineral; Área foliar; Matéria seca.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200002

Irrigated wheat subjected to inoculation with Azospirillum brasilense and nitrogen doses as top-dressing
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Cleiton J.; Arf,Orivaldo; Ramos,Ane F.; Galindo,Fernando S.; Nogueira,Lais M.; Rodrigues,Ricardo A. F.
ABSTRACT The use of Azospirillum brasilense in the wheat crop still presents contradictory results; thus, it is necessary to identify ideal conditions to obtain satisfactory results. The objective of this study was to investigate the interaction between Azospirillum brasilense and nitrogen doses in a wheat cultivar, conducted with irrigation in the Cerrado region of Mato Grosso do Sul. The experimental design was randomized blocks with a 4 x 2 factorial scheme, four nitrogen doses (0, 40, 80 and 120 kg ha-1) applied as top-dressing, associated or not with inoculation of wheat seeds with Azospirillum brasilense. The results show that there was no interaction between N and inoculation. The isolated effect of Azospirillum brasilense promotes an increase in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Nitrogen fertilization; Plant growth-promoting bacteria; Cerrado.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800537

Adequação dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson em condições de campo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Montebeller,Claudinei A.
O modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) é um dos mais empregados na modelagem da infiltração; entretanto, alguns de seus parâmetros não condizem com a situação real do processo de infiltração da água no solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do modelo de GAML, testando diferentes combinações de metodologias de obtenção dos parâmetros de entrada. Os ensaios foram realizados em um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Podzólico, com utilização de simulador de chuvas, em solo com e sem cobertura. Realizaram-se simulações baseadas na combinação de duas metodologias para a determinação da umidade na zona de transmissão (θt); duas para condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) e três para o potencial matricial na frente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Simulação; Infiltração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000001

Produtividade da batata em função da irrigação e do controle químico da requeima
Provedor de dados: 91
Autores: Grimm,Edenir L; Heldwein,Arno B; Radons,Sidinei Z; Maldaner,Ivan C; Trentin,Gustavo; Bosco,Leosane C.
Objetivou-se com esse trabalho determinar o efeito de diferentes níveis de irrigação e controle químico na produtividade e ocorrência de requeima na cultura da batata, cultivar "Asterix", em Santa Maria, RS. Os experimentos foram realizados no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, o primeiro no verão de 2005/2006 e o segundo no outono de 2006. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. Utilizou-se o sistema Blitecast para determinar o momento da aplicação de fungicidas, através do acúmulo de valores de severidade (VS). A irrigação foi realizada por aspersão, utilizando-se a dotação de 1,0 ETm, 0,75 ETm, 0,50 ETm e sem irrigação (Test). Os resultados mostraram que em períodos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Níveis de irrigação; Solanum tuberosum; Blitecast; Produtividade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200003

Influência de um polímero hidroabsorvente sobre a retenção de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A. de; Rezende,Lucimar S.; Martinez,Mauro A.; Miranda,Glauco V.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar a influência da concentração de um polímero hidroabsorvente nas características de retenção de água de dois solos classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo, de textura franco-argilo-arenosa, e Argissolo Câmbico Vermelho-Amarelo, de textura argilosa. Os estudos consistiram na obtenção das curvas características de retenção de água desses solos misturados com o polímero hidroabsorvente Terracottem®, nas concentrações 0,01, 0,05, 0,10, 0,15 e 0,20 dag kg-1. A avaliação de alteração das características de retenção de água foi feita com base nos valores de disponibilidade total de água (DTA) no solo e nas umidades correspondentes à capacidade de campo e ao ponto de murchamento permanente. Verificou-se que, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polímero hidroabsorvente; Condicionador de solo; Retenção de água.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100023

Photo-selective nets and potassium concentrations on Costus lasius crop
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Pedro R. F.; Rodrigues,Paulo H. V.; Duarte,Sergio N.; Sousa Neto,Osvaldo N. de; Nascimento,Jéssica G.; Piedade,Sônia M. de S.
ABSTRACT The practice of using different photo-selective nets, associated with the technique of fertigation, represents a new agrotechnological concept that aims to promote specific physiological responses for growth and production, which are regulated by light. The aims of the study were to evaluate the effect of photo-selective nets and potassium concentrations in the fertigation solution on the horticultural performance of Costus lasius. The study was conducted at the Universidade de São Paulo, ESALQ, Piracicaba, SP, Brazil. Three experiments were carried out separately to evaluate five potassium concentrations in the fertigation solution (40, 80, 120, 160 and 200 mg L-1) under three colours of photo-selective nets (red, blue and black) in a randomized...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ornamental flowers; Potted flowers; Fertigation.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300143

Growth and production of dwarf coconut in saline-sodic soil under doses of potassium sulfate
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Tiago de A.; Souto,Lauter S.; Sá,Francisco V. da S.; Dutra Filho,João A.; Souza,Tarso M. A. de; Paiva,Emanoela P. de.
ABSTRACT The objective was to study the influence of potassium sulfate doses applied to the soil on the growth and production of green dwarf coconut (Cocos nucifera L.) grown in saline-sodic soil. The experiment was conducted from January 2013 to January 2016, in a commercial plantation in the Sector 7 of the ‘Várzeas de Sousa’ Irrigation District, PB, Brazil, in saline-sodic Ebanic Vertisol. The experiment used coconut plants belonging to green dwarf variety, arranged in a 7.0 x 7.0 m rectangular shape, starting the third year in the production stabilization stage. The adopted experimental design was randomized blocks, evaluating five doses of potassium sulfate (K2SO4) (0, 0.52, 1.04, 2.08 and 4.16 kg plant-1 year-1), with four replicates of four plants...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Potassium fertilization; Soil sodicity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700454

Isolation, bioprospecting and diversity of salt-tolerant bacteria associated with sugarcane in soils of Pernambuco, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Maria C. B. S.; Farias,Andreza R. B. de; Freire,Fernando J.; Andreote,Fernando D.; Kuklinsky-Sobral,Júlia; Freire,Maria B. G. S.
ABSTRACT The selection of salinity tolerant bacteria may provide greater promotion of plant growth in soils with salt stress. This study aimed to isolate and select bacterial isolates of sugarcane, tolerant to salinity and plant growth promoters, and assess genetic diversity. To do so, endophytic root and rhizosphere of sugarcane, were isolated in culture medium with and without NaCl. The bacterial population density, the potential for biological nitrogen fixation (BNF), production of indole acetic acid (IAA), inorganic phosphate solubilization and quorum sensing molecule production were evaluated. Furthermore, the genetic diversity was assessed by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) of nifH. Salinity tolerance tests were also conducted. There...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Endophytic; Genetic variability; Plant growth promotion.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300073

Desempenho agronômico do milho em diferentes cenários climáticos no Centro-Oeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Minuzzi,Rosandro B.; Lopes,Fábio Z.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquacrop; Produtividade; Irrigação; Índice de colheita; Fenologia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800734

Produtividade e qualidade da banana prata anã, influenciada por lâminas de água, cultivada no Norte de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Figueiredo,Flávio P. de; Mantovani,Everardo C.; Soares,Antonio A.; Costa,Luiz C.; Ramos,Márcio M.; Oliveira,Flávio G.
Estudaram-se, neste trabalho, os efeitos de diferentes lâminas de irrigação sobre o crescimento vegetativo, a produtividade e qualidade da bananeira na colheita, determinando-se as variáveis básicas do manejo da irrigação para a bananeira, nos primeiro e segundo ciclos da planta, na região Norte de Minas Gerais. Os tratamentos foram de 40, 60, 80, 100 e 120% da evapotranspiração de referência (ETo) que foi estimada pela equação de Penman-Monteith. Determinaram-se o índice de área foliar e os graus-dia acumulados para cada fase fenológica, além das porcentagens de sombreamento. O tratamento correspondente à lâmina de 120% da ETo proporcionou produtividade superior à dos demais tratamentos. As lâminas de irrigação foram determinantes na qualidade dos frutos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Irrigação; Manejo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400003

Redução assimilatória de NO-3 em plantas de cajueiros cultivados em meio salinizado
Provedor de dados: 91
Autores: Viégas,Ricardo A.; Silveira,Joaquim A. G. da; Silva,Lígia M. de M.; Viégas,Pedro R. A.; Queiroz,José E.; Rocha,Iza M. A.
Com o objetivo de se avaliar os efeitos e mecanismos iniciais da ação da salinidade sobre a redução de NO-3 e a acumulação de solutos nitrogenados, plantas de cajueiro (Anacardium occidentale L.), CCP - 1001, com 42 dias de idade foram cultivadas em solução nutritiva contendo 100 mmol L-1 de NaCl, durante 8 dias, em casa de vegetação. A transpiração foi o principal fator de regulação da atividade de redutase de NO-3 (RN) que foi fortemente reduzida nas folhas. Contrariamente, a atividade de glutamina sintetase (GS) aumentou nas folhas em resposta à salinidade. Esta tendência de aumento da atividade de GS nas folhas foi acompanhada pelas concentrações de aminoácidos solúveis totais, particularmente prolina e proteínas solúveis totais. Por outro lado, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse salino; Solutos compatíveis; Assimilação de N.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200005

Impactos da redução da pluviometria na biomassa aérea da Floresta Amazônica
Provedor de dados: 91
Autores: Chagas,Glayson F. B. das; Silva,Vicente de P. R. da; Costa,Antonio C. L. da; Dantas,Vanessa de A.
Este estudo foi desenvolvido na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará, Brasil, com o objetivo de se analisar os efeitos da redução da precipitação pluvial na biomassa aérea e a mortalidade das árvores na área basal de uma floresta tropical, dentro do Projeto ESECAFLOR (LBA). Utilizaram-se duas parcelas experimentais, cada uma medindo um hectare de floresta tropical, sendo a parcela A submetida às condições normais do clima e a parcela B com exclusão de aproximadamente 90% das chuvas. As análises dos parâmetros de crescimento da floresta apresentadas neste estudo, se referem aos dados mensais obtidos durante o período experimental de 2005 a 2009, nas duas parcelas experimentais. Os resultados desta pesquisa permitem concluir que a redução da precipitação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amazônia; LBA; Área basal; Mortalidade de árvores; Precipitação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100010

Current and future land use and land cover scenarios in the Arroio Marrecas watershed
Provedor de dados: 91
Autores: Tornquist,Carlos G.; Silva,Diego S. da.
ABSTRACT This study evaluated historic land use and land cover changes in the Arroio Marrecas watershed (Caxias do Sul, Rio Grande do Sul state of Brazil) and simulated future land use scenarios until 2034. Spatial and temporal simulations were conducted with the Conversion of Land Use and its Effects - Small Regional Extent (CLUE-S) model. Three land use scenarios were developed to include public policies and agricultural trends in the study region for 20 years (2015-2034). Geospatial analysis of different land uses showed that areas that were originally covered grasslands and forests decreased, which can be attributed to the expansion of intensive agricultural uses, such as fruit farming/forestry and urbanization. The reallocation dynamics of land use...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geospatial analysis; Environmental modeling; CLUE-S; Grasslands.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300215

Toposseqüência de solos fertigados com vinhaça: contribuição para a qualidade das águas do lençol freático
Provedor de dados: 91
Autores: Lyra,Marília R.C.C.; Rolim,Mário M.; Silva,José A. A da.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água do lençol freático de uma área cultivada com cana-de-açúcar que, ao longo do tempo, vem sendo fertirrigada com vinhaça. Para isto, trincheiras foram abertas para identificação e caracterização das classes de solos. O dispositivo experimental foi composto por uma malha referenciada de 19 poços de monitoramento, distribuídos em 12 ha, constituídos por duas áreas cultivadas. Os poços de monitoramento foram localizados em 6 transectos paralelos, dois dos quais na primeira área e os outros na seguinte, distanciados 100 m. Foram realizadas 3 coletas para avaliação da qualidade da água do lençol freático através da determinação da DQO, DBO5, CE e SDT, além da análise físico-química da vinhaça...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vinhaça; Solo; Fertigação; DBO5.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300020

Infiltração da água no solo: parte I infiltrômetro de anéis versus infiltrômetro de aspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Miranda,Jarbas Honorio de; Duarte,Sergio Nascimento.
O presente experimento teve como objetivo comparar valores de velocidade de infiltração de água no solo, determinados por duas metodologias distintas: infiltrômetro de anéis concêntricos (IANC) e infiltrômetro de aspersores (IAS). Em uma parcela de controle com dimensões de 12 x 12 m obtiveram-se, pela metodologia do IANC, 36 curvas de infiltração de água no solo e a velocidade básica de infiltração de água nesta área, através da metodologia do IAS. Comparando-se os resultados obtidos em ambas as metodologias, constatou-se que a média aritmética dos valores obtidos pela metodologia do IANC superestimou a velocidade de infiltração de água no solo, obtida pela metodologia do IAS, e que somente os valores da média geométrica e da moda obtidas com o IANC se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Infiltração; Velocidade básica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200001

Dependência do coeficiente de cultura no estádio inicial de desenvolvimento (Kc ini) à lâmina de irrigação e textura do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Wagner R.; Sediyama,Gilberto C.; Ribeiro,Aristides; Costa,José M.N. da.
Para este trabalho, analisou-se a dependência do coeficiente de cultura para o estádio de desenvolvimento inicial (Kc ini) à lâmina de irrigação e textura do solo; os Kc ini foram estimados por meio da relação entre a evaporação direta da água do solo (Es) avaliada pelo modelo de Ritchie, e a evapotranspiração de referência, pelo método de Penman-Monteith, padrão FAO - 1991. Os dados meteorológicos utilizados referentes ao ano de 1998, foram coletados na estação meteorológica do INMET, situada no Campus da Universidade Federal de Viçosa, em que o modelo de Ritchie possibilitou a estimativa da Es para nove valores de lâminas de irrigação aplicadas (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 mm) com o objetivo de se analisar a dependência de Kc ini à lâmina de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de cultura; Textura do solo; Lâmina de irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100005

DETERIORAÇÃO, ENDURECIMENTO E ANORMALIDADES EM SEMENTES E PLÂNTULAS DE ALGODOEIRO HERBÁCEO (Gossypium hirsutum L. r. latifolium H.) SOB ESTRESSE HÍDRICO
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,José Rodrigues; Fernandes,Pedro Dantas; Beltrão,Napoleão Esberard de Macêdo.
RESUMO Conduziu-se um experimento em laboratório, com o objetivo de se estudar o comportamento germinativo de sementes de 10 genótipos de algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium H.) de fibras médias, de promissora potencialidade produtiva e tecnológica, e identificar os mais e os menos sensíveis em baixos níveis de potencial osmótico (0.0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 e -1.0MPa), simulados por polietileno glicol-6000; foi utilizado papel Germitest, num delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 10 x 6, com 4 repetições, cada uma contendo 50 sementes. Foram verificadas diferenças de comportamento entre os genótipos de algodoeiro herbáceo estudados nos diversos níveis de estresse hídrico; a percentagem de sementes deterioradas e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial hídrico; Simulação de seca; PEG-6000; Germinação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200186

Potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar como material de substituição parcial de cimento Portland
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,Marcos O. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Rodrigues,Conrado de S.; Silva,Elizabeth N. da; Souza,Cecília de F.
Este trabalho, voltado para a avaliação do potencial da cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) como material de substituição parcial do cimento Portland em argamassa, objetivou apresentar opção viável para a destinação deste resíduo, cuja quantidade gerada aumentará significativamente nos próximos anos, em decorrência da ampliação do setor de produção de álcool combustível; além disso, o emprego da CBC como adição mineral, substituindo parte do cimento em argamassas e concretos, contribui para a redução do impacto ambiental desses materiais, em boa parte decorrente da produção do cimento. O procedimento experimental abordou não só caracterização da CBC mas também a avaliação, através de ensaios físicos e mecânicos, em que os resultados mostraram que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de resíduos; Materiais de construção; Desenvolvimento sustentável.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300019

MONITORAMENTO DE SAIS NA ÁGUA E NOS SOLOS IRRIGADOS DO PROJETO VEREDA GRANDE, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Ladilson de Souza; Menino,Ivonete Berto.
RESUMO Avaliaram-se a variabilidade temporal dos sais na água de irrigação e seus efeitos sobre os solos irrigados do Projeto Vereda Grande, em Boqueirão, PB, através de amostragem aleatória estratificada em três lotes de agricultores. Foram coletadas 66 amostras de solo e 33 de água, no período de janeiro de 1987 a dezembro de 1989, sendo que a água apresentou crescente risco de salinização ao longo do tempo, com elevados níveis de sódio e cloreto - 8,6 e 10,5 mmolc.L-1, respectivamente. A presença de solos Bruno Não Cálcico e Litólicos na área de captação do manancial impede a melhoria da qualidade da água, predispondo os solos irrigados à alcalinização. Dentre as lavouras exploradas pelos irrigantes, apenas as capineiras são moderadamente tolerantes à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sodificação; Bruno não cálcico; Aluviais.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100047

Crescimento e estado nutricional de helicônia irrigada com água residuária tratada em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Olívia S. N.; Paz,Vital P. da S.; Gloaguen,Thomas V.; Teixeira,Marcelo B.; Fadigas,Francisco de S.; Costa,João A.
Neste trabalho se estudaram o desenvolvimento e o estado nutricional de helicônias irrigadas com água residuária tratada de origem doméstica associada a fertilizantes químicos (NPK). O experimento foi conduzido em casa de vegetação na qual se utilizaram plantas de helicônia Golden Adrian. O experimento foi instalado no esquema fatorial 5 x 3 + 1 constituídos de cinco níveis de lâmina de água aplicada (equivalente a 60, 80, 100, 120 e 140% da evaporação do tanque classe A ECA), três tipos de água (água residuária (AR), água pluvial (AP) e mistura de 50% de AR + 50% de AP) e testemunha (solo sem adubação e recebendo 100% da ECA de água pluvial). O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com cinco repetições. A utilização de AR e as lâminas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Nutrientes; Lâmina de irrigação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800002

Cinética de remoção de matéria orgânica em sistemas alagados construídos cultivados com lírio amarelo
Provedor de dados: 91
Autores: Chagas,Renata C.; Matos,Antonio T. de; Cecon,Paulo R.; Monaco,Paola A. V. Lo; França,Luis G. F.
Objetivou-se, com a realização deste trabalho, obter o ajuste do modelo matemático adaptado de cinética de primeira ordem e os respectivos parâmetros cinéticos para descrição da degradação da matéria orgânica em SACs cultivados com lírio amarelo (Hemerocallis flava), no tratamento de esgoto doméstico. Os SACs foram cultivados com lírio amarelo e submetidos a diferentes taxas de carregamento orgânico superficial (TCOs) de esgoto doméstico: 44; 98; 230 e 395 kg ha-1 d-1 de DBO. O modelo matemático adaptado de decaimento do material orgânico apresentou bom ajuste e descreveu adequadamente a cinética de remoção de matéria orgânica (DQO) nos sistemas avaliados apresentando, geralmente, R² superior a 75%. Em ordem crescente de TCO valores de coeficientes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wetlands construídos; Plantas ornamentais; Cinética de degradação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100012

Production of Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke seedlings irrigated with fish farming wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,João P. N. de; Freitas,Rômulo M. O. de; Nogueira,Narjara W.; Oliveira,Francisco de A. de; Ferreira,Hugo; Leite,Moadir de S.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the growth of ‘jurema-branca’ seedlings (Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke.), irrigated with effluent from fish farming in order to meet the nutritional demand in the initial growth stage. The treatments consisted in the dilution of fish farming wastewater in different concentrations (0, 25, 50, 75 and 100%) with supply water. Seeds were sown in 0.9-L polyethylene bag containing a mixture of soil and manure. At 54 days after sowing the shoot length, stem diameter, height/diameter ratio, number of leaves, leaf area, unit leaf area, dry matter of stem, leaves, shoots, roots and total, chlorophyll content index and Dickson quality index were evaluated. The growth of ‘jurema-branca’ seedlings is favored...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ‘jurema-branca’; Water reuse; Propagation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600386

Verificação das relações de Rateaux pelo emprego de um inversor de freqüência
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Aylton J.; Oliveira,Luiz F. C. de; Oliveira,Antônio M. de.
Este trabalho teve como objetivo verificar a veracidade das relações de Rateaux e a redução no consumo da potência consumida no bombeamento, quando se emprega o inversor de freqüência, o qual permite a variação de rotação do conjunto motobomba. Empregando-se o inversor de freqüência, a redução média da potência consumida foi de 40,7 e 75,0% com a adoção da redução da rotação de 1800 para 1500 rotações min-1 e de 1800 para 1100 rotações min-1, respectivamente. Quando se avaliou a potência consumida usando-se essas mesmas relações, o erro médio na redução de potência foi de 1,33 e 2,00% para as rotações min-1 de 1500 e 1100, respectivamente, o que permite o emprego das relações para se estimar as grandezas altura manométrica, vazão e potência, a partir da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Instalação de bombeamento; Potência; Curva característica.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300024

Produção de beterraba fertilizada com jitirana em diferentes doses e tempos de incorporação ao solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Maiele L. da; Bezerra Neto,Francisco; Linhares,Paulo C. F.; Sá,José R. de; Lima,Jailma S. S. de; Barros Júnior,Aurélio P.
Este trabalho foi conduzido no período de julho a novembro de 2009, na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido UFERSA, Brasil, objetivando-se avaliar a produção da beterraba (Beta vulgaris L.) fertilizada com jitirana (Merremia aegyptia L.) sob diferentes doses e tempos de sua incorporação ao solo. O delineamento experimental adotado foi em blocos completamente casualizados e os tratamentos arranjados em esquema fatorial 4 x 4 + 1 com 3 repetições, com 72 plantas por parcela, sendo o primeiro fator constituído pelas doses de jitirana (5,4; 8,8; 12,2 e 15,6 t ha-1 em base seca), o segundo pelos tempos de sua incorporação ao solo (0, 10, 20 e 30 dias após a semeadura - DAS) e o tratamento adicional com adubação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Merremia aegyptia; Adubação verde; Eficiência produtiva.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800006

Estabilidade física e química de licores de graviola durante o armazenamento em condições ambientais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Emanuel N. A. de; Santos,Dyego da C.; Gomes,Josivanda P.; Rocha,Ana P. T.; Albuquerque,Esther M. B. de.
Objetivou-se, neste trabalho, desenvolver e avaliar a estabilidade de licores de graviola acondicionados em embalagens de polietileno durante o armazenamento por 240 dias em condições ambientais. Foram elaboradas 5 formulações de licores variando-se as concentrações de polpa (300, 400 e 500 g) e xarope de sacarose (50, 60 e 70 °Brix). As polpas foram maceradas em álcool comercial por 20 dias; em seguida, as misturas foram filtradas, adicionadas de xarope e submetidas a um envelhecimento acelerado em banho-maria, a 60 °C, pelo período de 2 h. Os licores foram acondicionados em embalagens de polietileno de baixa densidade e armazenados em temperatura e umidade relativa médias de 26 °C e 78%, respectivamente. No tempo inicial e a cada 60 dias de estocagem,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Exotic fruit; Alcoholic beverage; Storage.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300245

Avaliação do método Penman-Piche para a estimativa da evapotranspiração de referência em Uberaba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Fraga Júnior,Eusímio F.; Takay,Bruno Y.
Objetivou-se, no presente trabalho, realizar a comparação do método de determinação da evapotranspiração de referência, Penman-Monteith com o método de Penman-Piché, que utiliza medidas de evaporação pelo evaporímetro de piche. Analisou-se o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, trabalhando-se com dados diários de temperatura do ar, radiação solar, umidade relativa e velocidade do vento, coletados em uma estação meteorológica automatizada, localizada na Fazenda Experimental da Uniube, MG. Para a comparação dos métodos de estimativa de evapotranspiração de referência foram utilizados: coeficientes de correlação (r), índice de concordância de Willmott (d) e o índice de confiança (c), que é o produto entre "r" e "d". Concluiu-se, no trabalho, que é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporímetro; Irrigação; Atmômetro.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300008

Variabilidade espacial e temporal da seção transversal de escoamento superficial em sulcos de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Joaquim J. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Henrique,Jaqueline; Dantas Neto,José; Lima,Vera L. A. de; Pordeus,Roberto V.
Apesar do método de irrigação por superfície ser o mais antigo e mais usado no mundo, em virtude de suas vantagens em comparação ao método pressurizado, este tem apresentado baixos índices de desempenho devido ao seu manejo inadequado como conseqüência de dificuldades no monitoramento das variações espacial e temporal nos parâmetros de campo. Assim sendo, esta pesquisa teve o objetivo de estimar a variabilidade espacial e temporal da seção transversal de escoamento superficial em sulcos de irrigação, medindo-se seu perfil após cada evento de irrigação, ao longo da estação de cultivo (total de 12 eventos) em seis sulcos eqüidistantes, de forma a considerar as variações nesse parâmetro, no sentido transversal da área irrigada. As variações máximas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulco; Seção transversal; Variabilidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100001

INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM LISÍMETRO DE PESAGEM NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO CURU-PARAIPABA, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Fábio Rodrigues de; Yoder,Ronald E.; Souza,Francisco de.
RESUMO O presente trabalho descreve os procedimentos da construção, instalação e calibração de um lisímetro de pesagem, no Campo Experimental do Curu/Embrapa Agroindústria Tropical, em Paraipaba, CE. O lisímetro é do tipo caixa metálica sobre balança eletrônica de precisão, similar àquele desenvolvido por Kirkham e colaboradores. Possui área superficial de 2,2 m2, profundidade de 1,0 m e está instalado no centro de uma área gramada de 10.000 m2, com a finalidade de determinar a evapotranspiração potencial de referência da região e ajustar modelos de estimativa da evapotranspiração. Os resultados de sua calibração mostraram que a correlação entre massas-padrão aplicadas e as leituras da balança foi linear (r2 = 0,9994) com erro inferior a 1% em uma faixa de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Lisímetro; Calibração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100107

Influência de fatores bioclimáticos nos índices produtivos e fisiológicos de caprinos nativos confinados
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Jackson R. de S.; Furtado,Dermeval A.; Leal,Antônio F.; Souza,Bonifácio B.; Silva,Andrea S. da.
Objetivou-se neste trabalho determinar os fatores bioclimáticos e seus efeitos sobre os índices fisiológicos e produtivos de caprinos nativos confinados na região do Cariri paraibano. Utilizaram-se 36 animais, machos não-castrados, 12 por grupo genético, quais sejam: Moxotó, Azul e Graúna, com peso médio de 16,6 ± 1,7 kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 x 5 (três raças e cinco horários de observação). Os fatores ambientais foram coletados através de um sistema eletrônico de aquisição de dados modelo CR1000. Para avaliação dos parâmetros fisiológicos foram aferidas temperatura retal, frequência respiratória e a temperatura superficial, três dias por semana, das 6 às 18 h, com intervalo de três horas cada uma. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adaptabilidade; Bioclimatologia animal; Estresse térmico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400015

Do the application forms and doses of boron affect wheat crops?
Provedor de dados: 91
Autores: Galindo,Fernando S.; Teixeira Filho,Marcelo C. M.; Buzetti,Salatiér; Boleta,Eduardo H. M.; Rodrigues,Willian L.; Rosa,Alexandre R. M.
ABSTRACT Boron is one of the most limiting micronutrients in the grain production system in Brazil. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of the application forms and doses of boron on the concentration of this nutrient in the leaves, straw, and grains of wheat, as well as the production components and grain yield. The residual effect of boron in the soil was also evaluated. An experiment was conducted in a no-tillage system in Oxisol with clay texture in Selvíria, Mato Grosso do Sul. The experimental design was a randomized block design with four replicates arranged in a 4 x 3 factorial scheme. Four doses of boron (0, 1, 2, and 4 kg ha-1) were applied with a boric acid source (B = 17%) and three application forms: a) during the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Borated fertilization; Boron time application; Boron concentration in aerial part; Grain yield.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900597

Meteorological and hydrological variables on occurrence of riverbank erosion along lower São Francisco river
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Igor P. da; Holanda,Francisco S. R.; Araújo Filho,Renisson N.; Casado,Ana P. B.; Bandeira,Arilmara A.
The objectives of this paper were to analyze the seasonal distributions of climatic and hydrological variables along the Lower São Francisco River, Northeastern Brazil, between the States of Sergipe and Alagoas, and further, to verify their relationships with the erosion of the right margin in Sergipe State. The investigated area comprises the sedimentary portions of the Lower São Francisco River, located at the Cotinguiba-Pindoba Irrigated Perimeter. Historical records of variables such as rainfall, river streamflow velocity, river discharge, wind velocity and the predominant direction were collected from a climatological station as well as rain and streamflow gauges located in the municipality of Propriá. The rainfall that occurs in the region is...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: River discharge; Wind; Rainfall; Water resources.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200004

Movimento do herbicida tebutiuron em dois solos representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Marco A. F.; Spadotto,Cláudio A.; Pereira,Anderson S.; Matallo,Marcus B.; Luchini,Luis C.
O movimento do herbicida tebutiuron foi analisado em um Latossolo Vermelho Distrófico psamítico (LVdq) e um Neossolo Quartzarênico Órtico típico (RQo), representativos das áreas de recarga do aqüífero Guarani no Brasil, tendo como fatores influenciadores, a condutividade hidráulica (K), o teor de carbono orgânico (CO) e o teor de argila (TAr). O presente estudo foi realizado em colunas de solos indeformados, com aplicação do produto comercial contendo o herbicida em discussão. Esses parâmetros evidenciam certa influência na movimentação vertical do herbicida tebutiuron, particularmente no RQo, uma vez que esse herbicida é quimicamente neutro. Observou-se, por exemplo, uma diferença significativa entre os valores K dos dois solos, sendo superior no RQo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo Vermelho Distrófico; Neossolo Quartzarênico Órtico; Condutividade hidráulica; Água subterrânea.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200032

Modelagem dos efeitos do vento sobre as dimensões do alcance do jato de um canhão hidráulico
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Henrique F. E. de; Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.
A hipótese da existência de uma relação linear entre o raio de alcance de um canhão hidráulico e a velocidade do vento, que é assumida no modelo semi-empírico de Richards &amp;amp; Weatherhead, para simulação da distribuição de água de canhões hidráulicos operando sob condições de vento, foi avaliada neste trabalho. Na avaliação foram utilizadas distâncias observadas em ensaios de campo, entre o canhão Plona RL-250 e os limites da sua área molhada, tomadas nas seguintes direções: contrária, a favor e perpendicular ao sentido do vento. As retas ajustadas pelo método dos mínimos quadrados aos dados disponíveis, indicam que cada incremento de 1m s-1 na velocidade do vento provoca as seguintes alterações, expressas em relação ao valor do raio sem vento do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Modelo semi-empírico; Simulação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700002

Phytosanitary quality of Brachiaria brizantha ‘BRS Piatã’ seeds in function of climate conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Givanildo Z. da; Martins,Cibele C.; Nascimento,Luciana C. do; Barreto,Gabriel G.; Farias,Otília R. de.
ABSTRACT Infected seeds are one of the main pathogen transmission vehicles, and they are responsible for significant losses in production fields; phytosanitary defense depends on the inoculum and climatic factors. Thus, in this study, it was aimed to identify climatic variables of the regions that propitiate the production of Brachiaria brizantha ‘BRS Piatã’ seeds infected with phytopathogenic fungi. Temperature and rainfall data were obtained from 10 production fields, and phytosanitary quality of the seeds was evaluated with the filter paper method; the means were compared using the Kruskal–Wallis non-parametric analysis. Principal component analysis was performed to determine the relationship between the climatic variables and seed phytosanitary...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forage grasses; Piatã grass; Temperature; Humidity; Phytosanitary barrier.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400237

Compactação do solo na cultura do feijoeiro. I: efeitos nas propriedades físico-hídricas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Stone,Luís F.; Guimarães,Cleber M.; Moreira,José A. A.
O problema de compactação do solo vem aparecendo sistematicamente na região do Cerrado, onde os sistemas convencionais de manejo do solo têm causado desagregação excessiva da camada arável, o encrostamento superficial e a formação de camadas coesas ou compactadas (pé-de-grade ou pé-de-arado). Como alternativa, os agricultores adotaram o Sistema Plantio Direto; entretanto, em várias situações vêm sendo relatadas ocorrências de aumento da densidade do solo e diminuição da macroporosidade, o que tem sido diagnosticado como compactação, fazendo com que o agricultor seja obrigado a movimentar o solo. Este trabalho teve por objetivo verificar como a compactação do solo afeta as suas propriedades físicas e de transmissão de água. Para isto, utilizaram-se colunas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Infiltrômetro de tensão; Condutividade hidráulica; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200004

Escoamento uniforme em canais circulares lisos. Parte II: comparação entre o método de Kazemipour e a equação de Manning
Provedor de dados: 91
Autores: Goldfarb,Maurício C.; Silva,Tarciso C. da; Azevedo,Carlos A. V. de; Lima,Vera L. A. de.
A equação de Chezy-Manning e diversas outras utilizadas no cálculo do escoamento uniforme em canais, não representam satisfatoriamente o efeito da forma da seção transversal do escoamento, o que geralmente conduz a resultados de pouca precisão. Uma metodologia desenvolvida por Kazemipour &amp;amp; Apelt (1980) a partir da equação de von Karman Prandtl para tubos pressurizados, denominada método de Kazemipour, tem-se mostrado bastante eficiente no cálculo do escoamento em canais circulares lisos. Neste trabalho, o método de Kazemipour, ajustado numericamente, foi confrontado com a equação de Manning. Utilizaram-se, na análise, valores de vazão calculados pelas duas metodologias e dados experimentais de confiabilidade. De acordo com os parâmetros avaliados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Vazão; Hidráulica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200003

Modelo hidrológico para estimativa do escoamento superficial em áreas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodrigues,Lineu N.; Silva,Demetrius D. da.
Desenvolveu-se um modelo hidrológico para estimar o escoamento superficial em áreas sob condições agrícolas. O modelo é baseado na análise dos diversos processos associados ao balanço hídrico e nele se usa a equação de intensidade, duração e freqüência da precipitação para estimar a intensidade de precipitação e a equação de Green-Ampt modificada por Mein-Larson, para estimar a velocidade de infiltração permitindo, também, a consideração da interceptação pela cobertura vegetal e do armazenamento de água sobre a superfície do solo por meio de diferentes metodologias. O escoamento superficial começa após a capacidade de armazenamento sobre a superfície do solo ter sido preenchida, e é calculado subtraindo-se a velocidade de infiltração da água no solo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço da água no solo; Escoamento superficial; Modelo hidrológico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200021

Persistência de endossulfam e seu metabólito sulfato de endossulfam em condições de campo e laboratório
Provedor de dados: 91
Autores: Scorza Júnior,Rômulo P.; Franco,André A.; Moraes,Leila C. K.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a persistência e a lixiviação de endossulfam no campo e sua degradação e formação do metabólito sulfato de endossulfam em condições de laboratório. Visando ao experimento da persistência e à lixiviação no campo, amostras de solo até a profundidade de 100 cm foram coletadas aos 0, 41, 74 e 125 dias após aplicação. Em laboratório amostras de solo nas profundidades de 0-30 e 50-70 cm foram incubadas a 30 ± 2 ºC e 80% da capacidade de campo e os resíduos de endossulfam e sulfato de endossulfam foram quantificados em função do tempo para ajuste dos modelos de cinética de primeira ordem e do modelo bifásico. Observou-se, no campo, que o endossulfam não lixiviou para menos de 10 cm de profundidade e houve uma rápida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação; Meia-vida; Lixiviação; Dissipação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700010

Desenvolvimento e avaliação de descaroçador para o beneficiamento do algodão
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de A. C.; Araújo,Maria E. R.; Silva,Odilon R. R. F. da; Santos,João F. dos; Gomes,Josivanda P.
Desenvolveu-se, através deste trabalho, um descaroçador de 20 serras, visando ao beneficiamento de algodão. As partes constituintes deste descaroçador consistem essencialmente, dos seguintes dispositivos: armação estática (chassi), constituída de duas chapas de ferro de espessura de 6,35 mm, para sustentação dos demais componentes da máquina; uma caixa acumuladora de algodão; câmara de descaroçamento de massa de algodão; dispositivo para regulagem da quantidade de línter; um cilindro composto de 20 serras e um outro de escovas; um condensador; alavanca de deslocamento e acionamento do cilindro descaroçador de discos; um motor elétrico trifásico de 5 CV, 320-220 V para acionamento dos dispositivos de beneficiamento por meio de polias e correias, e chave de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descaroçadores; Desenvolvimento de máquinas; Fibras de algodão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600011

Metais pesados em girassol adubado com lodo de esgoto submetido a diferentes processos de estabilização
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Altina L.; Sampaio,Regynaldo A.; Cruz,Suely F.da; Zuba Junio,Geraldo R.; Barbosa,Cristiane F.; Fernandes,Luiz A.
O lodo de esgoto apresenta grande potencial para utilização agrícola; entretanto, esta forma de disposição final causa preocupação uma vez que existe a possibilidade de inserção de metais pesados na cadeia alimentar. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os teores de metais pesados no solo e na planta de girassol em resposta à adubação com lodo de esgoto submetido a diferentes processos de estabilização. O experimento foi desenvolvido em Cambissolo Háplico com os tratamentos: testemunha (sem adubação), adubação com lodo de esgoto solarizado, adubação com lodo de esgoto compostado, adubação com lodo de esgoto vermicompostado, adubação com lodo de esgoto caleado e adubação química recomendada para a cultura. Utilizou-se o delineamento experimental em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Biossólido; Compostagem; Vermicompostagem; Lodo caleado.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700004

Qualidade química de frutos do maracujazeiro-amarelo em solo com biofertilizante irrigado com águas salinas
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Thiago J.; Cavalcante,Lourival F.; Freire,José L. de O.; Nascimento,José A. M. do; Beckmann-Cavalcante,Márkilla Z.; Santos,Gaudêncio P. dos.
Um experimento foi desenvolvido para avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação e frequências de aplicação de biofertilizante bovino no solo sobre as qualidades químicas de frutos de maracujazeiro-amarelo. Os tratamentos foram distribuídos em arranjo fatorial 5 x 4, correspondendo aos valores de condutividade elétrica da água de irrigação: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1 e a quatro frequências de aplicação do biofertilizante: sem a aplicação do biofertilizante (SB); aplicação realizada uma semana antes do transplantio (1 SAT); a cada 90 dias a partir do transplantio (90 DAT); uma semana antes do transplantio e a cada 90 dias após o transplantio (1 SAT + 90 DAT). Pelos resultados se certifica de que o aumento da salinidade da água inibiu o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis L.; Caracterização; Salinidade; Efluente orgânico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300002

Efeitos da aplicação de efluente tratado no solo: pH, matéria orgânica, fósforo e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Anamaria S.; Airoldi,Rogério P. S.; Folegatti,Marcos V.; Botrel,Tarlei A.; Soares,Tales M.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da disposição do efluente doméstico tratado em algumas características químicas do solo, razão pela qual foram determinadas as características físicas e químicas do efluente tratado e da água de abastecimento público e as características químicas do solo cultivado. Esta pesquisa foi realizada no período de maio a setembro de 2005, com o cultivo de variedade matador de pimentão com delineamento experimental inteiramente casualisado em esquema fatorial 4 x 2, sendo quatro tipos de água e dois níveis de adubação e 12 repetições para cada tratamento. Concluiu-se ao término do experimento que o efluente utilizado mostrou qualidade física e química adequada para irrigação de plantas de pimentão e, com exceção da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Reuso; Fertilidade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300012

Carbon stock in the development of different designs of biodiverse agroforestry systems
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Cinira de A. F.; Matsumoto,Sylvana N.; Fernandes,Volney S.
ABSTRACT The objective of this study was to estimate the carbon stock in the different designs of biodiverse agroforestry systems (AFSs) in the region of the Environmental Protection Area (EPA) of Pratigi, Bahia, Brazil. Phytosociology aspects related to the potentiality of carbon stock of 10 farms were evaluated using plots of 10 x 50 m allocated in each AFS, inventorying 928 individuals of 17 families and 37 species, established in 2013. The biomass above and below the soil of the arboreal individuals were estimated by indirect method, using specific allometric equations for each species or group of species, with diameter above 1 cm. Carbon stock (CS) was estimated from the biomass. Cacao (Theobroma cacao) and rubber tree (Hevea brasiliensis) were the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroforestry; Theobroma cacao; Hevea brasiliensis; Biodiverse system.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000720

Path coefficient analysis, a different approach to identify soil quality indicators
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Júlio C.; Bertol,Ildegardis; Bandeira,Douglas H.; Barbosa,Fabrício T.; Zangiski,Fernanda.
ABSTRACT Soil quality indicators related to water erosion reduction can assist with correct soil management. The objective of this research was to identify some variables that could be used as soil quality indicators with the aid of path coefficient analysis in order to reduce water erosion. The research was carried out in the field between May 2011 and April 2013 in southern Brazil on an Inceptisol. The following treatments were studied under simulated rainfall conditions: 1) no-tilled, cultivated and covered by cultural residue of ryegrass (Lolium multiflorum) (HCR); 2) no-tilled, cultivated and covered by crop residue of vetch (Vicia sativa) (HCV); 3) cultivated and scarified soil containing ryegrass roots (HRR); 4) cultivated and scarified soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil cover; Surface roughness; Soil losses.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700545

Harvesting methods on physical and physiological quality of Panicum maximum seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Carla G.; Cruz,Simério C. S.; Silva,Givanildo Z.; Carneiro,Luciana C.; Silva,Ingrid M. H. de L.
ABSTRACT The quality of seeds of forage species can be influenced by the different harvesting methods used. The aim of this study was to evaluate the physical and physiological quality of seeds of Panicum maximum, cultivars ‘Massai’ and ‘Mombaça’, obtained by the methods of ground sweeping and direct heading (cutting of the panicles) of different farmers in the year 2014. The test consisted of three lots of each cultivar from seed farmers in the state of Goiás, Brazil. The experimental design was completely randomized, in 3 x 2 factorial scheme (farmer x harvesting methods) with four replicates. The following variables were analyzed: physical purity, 1000-seed weight; germination and first count of germination. At the end of the germination the percentage...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Forage grasses; Guineagrass; Physical purity; Ground sweeping.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400309

Estudo da utilização do efluente de biodigestor no cultivo hidropônico do meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Villela Junior,Luiz V. E.; Araújo,Jairo A. C. de; Factor,Thiago L.
Objetivando-se o aproveitamento do efluente de biodigestor no cultivo hidropônico do meloeiro, desenvolveu-se a presente pesquisa. O experimento foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, campus de Jaboticabal, cultivando-se o meloeiro (Cucumis melo L. cv. Bonus nº 2). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualisados, com 6 repetições, cujos tratamentos foram: 1) cultivo hidropônico em sistema fechado tipo NFT ("nutrient film technique") com uso de solução nutritiva organo-mineral (biofertilizante com complementação mineral); 2) cultivo hidropônico em sistema fechado tipo NFT, com uso de solução nutritiva 100% mineral; 3) cultivo hidropônico em sistema aberto, com substrato e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidroponia; Cucumis melo L; Biofertilizante; Substrato.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100012

Resistência ao cisalhamento de um Argissolo Vermelho-Amarelo submetido ao tráfego de um trator agrícola
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Jackson A.; Dias Junior,Moacir de S.; Vieira,Luciano B.; Dias,Gutemberg P.
A principal causa da compactação dos solos agrícolas é o tráfego de tratores e máquinas, em sua maioria montados sobre rodados pneumáticos. Quando um rodado se desloca sobre uma superfície são geradas tensões perpendiculares e tangenciais a ela, as quais, denominadas ainda tensões normal e cisalhante, são transmitidas à massa de solo, a partir da área de contato rodado-solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do tráfego de um trator agrícola, em diferentes condições operacionais, nos parâmetros curva tensão-deformação, tensão cisalhante máxima e deformação máxima de um Argissolo Vermelho-Amarelo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2x3, constituído por dois tipos de rodados pneumáticos agrícolas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação de solos agrícolas; Tráfego de tratores; Curvas tensão-deformação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200024

ESTUDO EXPERIMENTAL SOBRE PONTAS DE ASA PARA UMA AERONAVE AGRÍCOLA
Provedor de dados: 91
Autores: Coimbra,Rogério Frauendorf de Faria; Catalano,Fernando Martini.
RESUMO O arrasto induzido em uma aeronave pode ser reduzido modificando-se suas pontas de asa. Alguns modelos de pontas de asa deslocam os vórtices para fora, diminuindo o arrasto induzido. Tratando-se de aviões agrícolas, que efetuam a deposição de defensivos sobre plantações, em vôo rasante, deslocamentos do vórtice são fundamentais para o aumento na eficiência da pulverização. Neste trabalho, efetuaram-se ensaios em túnel de vento para o estudo da influência que alguns tipos de pontas de asa podem ocasionar no desempenho de um avião agrícola. As pontas de asa ensaiadas foram: 'delta tip', 'winglet' e 'curvada para baixo'. A 'delta tip' apresenta moderado benefício aerodinâmico e bom posicionamento do vórtice para aplicação agrícola, enquanto a 'winglet'...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arrasto induzido; Pontas de asa; Pulverização aérea.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100099

Viabilidade da equação do arco da parábola no cálculo do perímetro molhado na irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Pordeus,Roberto V.; Souza,Francisco de; Azevedo,Carlos A.V. de.
Neste trabalho, estudou-se a viabilidade da equação do arco da parábola no cálculo do perímetro molhado, para fins de avaliação do desempenho da irrigação por sulco. Os valores do perímetro molhado estimados pela equação proposta, foram avaliados mediante comparação com resultados obtidos a partir de outras equações apresentadas na literatura e com dados de campo. Os resultados mostraram que a equação do arco da parábola é viável no cálculo do perímetro molhado, na irrigação por sulco.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Sulco; Modelo matemático.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200003

Análise de métodos de estimativa de evapotranspiração na otimização de sistemas de drenagem
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Késia O. da; Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Folegatti,Marcos V.
Inúmeros são os métodos para se estimar a evapotranspiração potencial (ETP) em que os mais simplificados apresentam limitações quanto à precisão dos resultados obtidos e os mais complexos apontam a dificuldade de se dispor de todos os dados necessários ao cálculo. No presente trabalho, compararam-se os métodos de Thornthwaite e Camargo com o de Penman-Monteith, tomado como padrão, com o objetivo de se verificar qual a influência da utilização de cada método na estimativa da ETP diária sobre o dimensionamento econômico de um sistema de drenagem, utilizando-se o modelo SISDRENA. Pelos resultados obtidos concluiu-se que as diferenças entre os métodos não afetaram significativamente a obtenção do espaçamento econômico entre drenos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Dimensionamento econômico; Espaçamento entre drenos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200002

Resposta do arroz irrigado à adubação verde e química no Estado de Tocantins
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand K.; Santos,Alberto B. dos.
O arroz irrigado é uma cultura significativa para o País, do ponto de vista socioeconômico, em especial nas várzeas tropicais do Estado do Tocantins. Muitas vezes, devido ao uso de adubação inadequada, sua produtividade é limitada. Conduziram-se dois experimentos de campo, na Fazenda Xavante, município de Dueré, Estado do Tocantins, durante dois anos consecutivos, para se avaliar a resposta do arroz irrigado à adubação verde e química, cultivado em um Inceptissolo, cujos tratamentos consistiram de oito combinações de adubação: Adubo verde + N0P0K0; Adubo verde + N100P120K100; Adubo verde + N50P60K50; Adubo verde + N75P90K75; Adubo verde + N45P120K100 (aplicação de N, P e K no plantio); Adubo verde + N45P120K100 (aplicação de P e K no plantio e N em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo de várzea; Oryza sativa; Disponibilidade de nutrientes; Produtividade de grãos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400007

Indicadores da condição hídrica do solo com soja em plantio direto e preparo convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Martorano,Lucieta G.; Bergamaschi,Homero; Dalmago,Genei A.; Faria,Rogério T. de; Mielniczuk,João; Comiran,Flávia.
Indicadores da condição hídrica do solo foram avaliados em um experimento de campo, em Eldorado do Sul, RS, Brasil. Utilizou-se um Argissolo Vermelho Distrófico típico, utilizado durante oito anos em sistema plantio direto e preparo convencional. A cultivar de soja Fepagro Rs(-1)0, foi semeada em 20/11/2003, com 0,40 m entre fileiras e 300 mil plantas por hectare, em tratamentos irrigados e não irrigados. Variáveis do sistema solo-planta-atmosfera foram monitoradas e a ênfase neste trabalho visou aos períodos secos; monitoraram-se, também, variações no potencial matricial da água no solo, entre 0,075 e 1,20 m de profundidade. Verificou-se que o tempo de secagem do solo foi mais prolongado nas parcelas sob plantio direto indicando, em períodos de secagem,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Manejo do solo; Déficit hídrico; Potencial matricial; Temperatura do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400005

Resposta da goiabeira à lâmina de água e à adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Maciel,José L.; Dantas Neto,José; Fernandes,Pedro D.
Estudar os efeitos da irrigação e da adubação nitrogenada via irrigação na produtividade da goiabeira cultivar Paluma, com quatro anos de idade, sob sistema de microaspersão no espaçamento 6 x 5 m, foi o principal objetivo dos autores com este trabalho. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Veludo, município de Itaporanga, PB, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 4, cujos fatores foram: quatro lâminas de irrigação, L1 = 0,60 Lb, L2 = 1,00 Lb, L3 = 1,40 Lb e L4 = 1,80 Lb, sendo Lb a lâmina bruta de irrigação, e quatro níveis de nitrogênio, N1 = 50, N2 = 100, N3 = 150 e N4 = 200 kg ha-1. As irrigações foram realizadas diariamente durante o ciclo da cultura (198 dias) após poda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fruticultura; Manejo de irrigação; Análise econômica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600004

Portable meters for nutritional assessment in plants of gerbera fertigated with electrical conductivity levels
Provedor de dados: 91
Autores: Mota,Poliana R. D'A.; Villas Bôas,Roberto L.; Ludwig,Fernanda; Fernandes,Dirceu M.; Folegatti,Marcos V.
Rapid tests to assess the nutritional status of plants gerbera can make easier the decision of any adjustments in the fertilization of the substrate. The study was conducted to evaluate nutritionally fertigated gerbera plants with increasing levels of electrical conductivity (EC), using portable meters nitrate and potassium, and chlorophyll. For this, two experiments were conducted. A randomized block design with five levels of EC (0.5, 2.0, 3.5, 5.0 and 6.5 dS m-1) and four replications was used. Cherry cultivar was used in the first experiment. In the second experiment, two cultivars (Cherry and Salmon Rose) were used. In the first experiment, the sap of the leaves was subjected to rapid testing of N-NO3- (equipment Cardy Horiba C -141). N-NO3- and K+...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerbera jamesonii L.; Chlorophyll; Leaf sap; Solution of the substrate.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300003

Nitrogen and potassium fertigation in bell pepper cultivated in greenhouse using fertigation managements
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes Júnior,Edivan S.; Medeiros,José F. de; Oliveira,Francisco de A. de; Lima,Luan A.; Bezerra,Francisco M. S.; Alves,Rita de C.
ABSTRACT The objective of the study was to evaluate the effect of different managements of fertigation and NK doses on the production of bell pepper fruit in a protected environment. The experimental design was randomized blocks in 3 x 5 factorial. The treatments were formed by the combination of three managements of fertigation (M1 - Based on the rate of absorption; M2 - Monitoring the electrical conductivity of the soil solution; M3 - Monitoring concentrations of N and K ions in the soil solution), with five doses of NK (0, 50, 100, 150 and 200% of the recommended dose) and four replicates. Six samples were collected and the following variables were evaluated: number, length and diameter of fruit, pulp thickness and fruit production. Except for diameter,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Soil solution; Salinity; Ionic concentration.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300186

Danos mecânicos em sementes de feijão Vigna, causados pelas operações na unidade de beneficiamento
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de A. C.; Figueiredo Neto,Acácio; Costa,Rubens F. da; Gouveia,Josivanda P. G. de; Oliveira,Maria E. C. de.
Depois da colheita e debulha, as sementes de feijão são encaminhadas à usina de beneficiamento, de onde, por elevadores, são conduzidas às máquinas de pré-limpeza, limpeza, separação e classificação, tratamento e embalagem, para posterior armazenamento experimentando durante este percurso, impacto promovidos pela movimentação dos elevadores e das máquinas. Objetivando-se contribuir com o programa de controle de qualidade de sementes de feijão produzidas principalmente no estado da Paraíba, estudaram-se os impactos mecânicos sofrido pelas sementes de duas variedades de feijão Vigna com dois teores de umidade (13,5 e 7,3%) depois da colheita, debulha e da passagem pelas diferentes etapas na Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, localizada em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Impactos; Processamento; Controle de qualidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200014

Fertirrigação na cultura do melão em ambiente protegido, utilizando-se fertilizantes organominerais e químicos
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Testezlaf,Roberto.
Com este trabalho, objetivou-se monitorar a fertirrigação com biofertilizante, comparando-a com a fertirrigação química convencional, na cultura do melão variedade "Orange Flesh", cultivado em ambiente protegido. O experimento foi instalado no Campo Experimental da Universidade de Uberaba, num dos módulos de estufa plástica de 768 m², onde foram aplicados os tratamentos: fertirrigação convencional química e com biofertilizante. Também foram estudadas, dentro dos dois tratamentos, duas freqüências de fertirrigação: diária e semanal. As melhores produtividades foram obtidas com a aplicação diária de fertilizantes, com superioridade para os produtos organominerais, com produção total de 45,5 t ha-1 de frutos, superior estatisticamente às 42,4 t ha-1 obtidas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L. biofertilizante; Freqüência.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100009

Development, calibration and validation of weighing lysimeters for measurement of evapotranspiration of crops
Provedor de dados: 91
Autores: Fenner,William; Dallacort,Rivanildo; Faria Junior,Cleonir A.; Freitas,Paulo S. L. de; Queiroz,Tadeu M. de; Santi,Adalberto.
ABSTRACT The evapotranspiration process is critical to studies on the water balance and water demand of crops and can be determined by several methods. A widely-used method, despite its high installation costs, is weighing lysimeters, which consists of a box over a balance connected to a load cell that monitors variations in the soil-water-plant-atmosphere system. The aim of this study was to develop and calibrate six weighing lysimeters (with dimensions of 1.5 x 1.5 x 1.2 m each) by high precision load cells, testing their ability to measure water mass changes in field conditions and cultivated with common bean (Phaseolus vulgaris L.), in the city of Tangará da Serra, in the state of Mato Grosso, Brazil. All lysimeters showed coefficients of determination...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crop coefficient; Water balance; Lysimetry; Water soil engineering.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400297

Evapotranspiração máxima e coeficiente de cultura da berinjela cultivada em estufa plástica
Provedor de dados: 91
Autores: Loose,Luis H.; Maldaner,Ivan C.; Heldwein,Arno B.; Lucas,Dionéia D. P.; Righi,Evandro Z.
Apesar do cultivo da berinjela em estufa plástica ter aumentado no sul do Brasil, ainda é escasso o conhecimento sobre a evapotranspiração da cultura na condição de ambiente protegido para o manejo correto da irrigação. Objetivou-se determinar a evapotranspiração máxima e o coeficiente de cultura da berinjela cultivada em estufa plástica. Realizaram-se três experimentos em estufa plástica, dos quais dois na primavera dos anos de 2006 e 2007 e o outro no outono de 2007, na condição de clima subtropical úmido de Santa Maria, RS. As plantas foram cultivadas em camalhões de solo coberto por mulching plástico e irrigado por gotejamento. A evapotranspiração máxima da cultura foi medida em seis repetições de evapotranspirômetros de drenagem, contendo 20 L de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongena L.; Demanda hídrica; Cultivos protegidos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300002

Estratégias de irrigação com água salina no tomateiro cereja em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Rodolfo A. A.; Oliveira,Francisco de A. de; Alves,Rita de C.; Medeiros,Ana S. de; Gomes,Lucas P.; Costa,Luilson P.
RESUMOO uso de água salina na irrigação é um desafio para pesquisadores e produtores rurais, sendo fundamental o desenvolvimento de novas estratégias para manejo da irrigação utilizando essas águas. Os tratamentos foram constituídos por seis estratégias de aplicação de água salina (T1 - Água de baixa salinidade (S1-0,5 dS m-1) durante todo o ciclo; T2 - Água salina (S2-3,5 dS m-1) durante todo o ciclo; T3-S1 e S2 durante todo o ciclo; T4-S1 e S2, com divisão do sistema radicular por um filtro plástico; T5-S1 e S2, com divisão do sistema radicular alternando-se as águas a cada 15 dias; T6-S1e S2, sem divisão do sistema radicular alternando-se as águas a cada 15 dias). Foram realizadas cinco colheitas de frutos e as plantas foram coletadas aos 100 dias após...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum L.; Estresse salino; Divisão do sistema radicular.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000913

Enzymatic activity of three sugarcane varieties under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Mercia F.; Correa,Marcus M.; Carvalho,Gian C.; Rolim Neto,Fernando C.; Marinho,Gessica P. A.; Andrade,Sunamita B. de.
ABSTRACT Sugarcane is a species of great economic importance to Brazil. The study of enzymatic activity has helped to identify varieties of sugarcane tolerant to salt stress, for planting in Brazilian semiarid regions, where there is the occurrence of saline soils. The objective of this study was to evaluate the enzymatic activity of three varieties of sugarcane subjected to stress caused by salinity. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Rural University of Pernambuco, in a completely randomized design with four replicates. The leaf blade samples were collected for analysis of soluble proteins and determination of the activity of catalase and ascorbate peroxidase. The protein content was higher for RB962962 and lower for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Antioxidant enzymes; Resistance.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900806

Use of threshold electrolyte concentration analysis to determine salinity and sodicity limit of irrigation water
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Heitor R. de; Almeida,Brivaldo G. de; Almeida,Ceres D. G. C. de; Bennett,John M.; Silva,Emanuelle M. da; Freire,Maria B. G. dos S.
ABSTRACT This research studied threshold electrolyte concentration (TEC) of irrigation water and its effect on the infiltration rate of two contrasting soils from Pernambuco state, Brazil. The experiment was conducted in the Soil Chemistry and Salinity Laboratory of Federal Rural University of Pernambuco. Each soil was packed in five Buchner funnels, where one funnel from each soil was submitted to treatment with solution of electrical conductivity (EC) of 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 or 8.0 dS m-1. For each funnel containing soil, an increasing ratio of NaCl to CaCl2 was applied in a treatment solution to achieve 10 increasing values of sodium adsorption ratio (SAR) from 0 to 100. These solutions were applied through a Mariotte bottle, with a constant hydraulic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Saturated hydraulic conductivity; SAR.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300053

Umidade de equilíbrio de café cereja descascado baseadas em métodos estático e dinâmico
Provedor de dados: 91
Autores: Henao,José D.; Queiroz,Marlene R. de; Haj-Isa,Niurka M.A.
Construíram-se as isotermas de dessorção de grãos da espécie Café Arábica (Coffea arábica L.), da cultivar Novo Mundo-Acaiá, para as temperaturas de 50 e 73 °C e teores de mucilagem residual de 16,1 e 52,7%; posteriormente, oito modelos matemáticos de sorção de produtos higroscópicos foram ajustados aos dados experimentais (BET, BET Linear, GAB, Halsey, Halsey Modificado, Langmuir, Oswin e Peleg), com a finalidade de se obter seus coeficientes. A escolha do melhor ajuste se deu em função da avaliação do coeficiente de determinação (R²), do desvio relativo médio (DRM), da tendência de distribuição dos resíduos provenientes dos ajustes dos modelos e do desvio padrão da estimativa. As isotermas de dessorção para temperatura de 50°C e teores de mucilagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arábica L; Isotermas de sorção; Teor de mucilagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400015

Biossólido como substrato na produção de mudas de pinhão-manso
Provedor de dados: 91
Autores: Camargo,Reginaldo de; Maldonado,Alirio C. D.; Silva,Polianna A.; Costa,Thais R. da.
A utilização do lodo de esgoto na agricultura como adubo orgânico, é tida hoje, como a alternativa mais promissora para disposição final deste resíduo, em razão da sua sustentabilidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de mudas de pinhão manso (Jatropha curcas L.), a partir de substratos contendo esterco bovino e diferentes concentrações de biossólido, como fontes de matéria orgânica e de nutrientes e o tratamento das sementes com fungicida. As sementes tratadas receberam o fungicida Moncerem® PM. Todos os tubetes continham 40% de esterco bovino e as doses de biossólido foram crescentes (0, 10, 20, 30 e 40%), complementados com vermiculita. Foram avaliados: emergência aos 14 dias, altura de planta, diâmetro de caule, peso seco da parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Óleo; Jatropha curcas L.; Sustentabilidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200008

Quitosana e fitorreguladores na indução da organogênese direta em cultivar de algodão colorido
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Taiza da C.; Sales,Flávia M. S.; Santos,José W. dos; Carvalho,Julita M. F. C.
A quitosana, polímero β-1,4 - ligado de D-glucosamina, tem sido utilizada isoladamente ou associada a fitorreguladores nos protocolos de regeneração de plantas in vitro, como orquídeas e dendezeiro. Entretanto, a funcionalidade deste biopolímero na regeneração in vitro de espécies de algodoeiro ainda é desconhecida. Com intuito de testar a eficácia da quitosana na organogênese direta da cultivar de algodão colorido BRS Rubi, realizou-se experimento utilizando explantes oriundos de nós cotiledonares excisados de plantas matrizes in vitro os quais foram subcultivados em meio MS suplementado com 15,0 mg L-1 de quitosana isolada ou associada a 3,0 mg L-1 de 6-benzilaminopurina e distintas concentrações (0,0, 0,1, 0,5 e 1,0 mg L-1) de ácido indolbutírico, ácido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cv. BRS rubi; Cultivo in vitro; Superbrotamento; D-glucosamina; Reguladores de crescimento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800009

Componentes de produção do girassol Embrapa 122-V2000 sob salinidade da água e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Centeno,Cruz R. M.; Santos,João B. dos; Xavier,Diego A.; Azevedo,Carlos A. V. de; Gheyi,Hans R.
RESUMO O trabalho foi realizado com objetivo de avaliar os componentes de produção da cultura do girassol, submetida à irrigação com águas salinizadas e adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em ambiente protegido pertencente a Universidade Federal de Campina Grande, durante o período de abril a julho de 2012, em delineamento inteiramente casualizado usando o arranjo fatorial 5 x 5, referente aos níveis de salinidade da água de irrigação, expressas pelas condutividades elétricas: 0,7; 1,7; 2,7; 3,7 e 4,7 dS m-1 (25 oC) e as doses de nitrogênio: 50; 75; 100; 125 e 150 mg kg-1, com três repetições, totalizando 75 unidades experimentais. Avaliou-se o número total de aquênios, produção de aquênios, porcentagem de aquênios viáveis, porcentagem de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Hellianthus annus L.; Água de qualidade inferior.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300039

Qualidade de Organossolo sob diferentes usos antrópicos em áreas de preservação permanente no Distrito Federal
Provedor de dados: 91
Autores: Moura,Luciano N. de A. e; Lacerda,Marilusa P. C.; Ramos,Maria L. G.
O uso e a ocupação das terras devem ser planejados de forma racional a fim de evitar impactos ambientais negativos nos recursos naturais, particularmente em áreas ambientalmente protegidas por lei. O objetivo deste trabalho foi avaliar atributos de qualidade dos solos em áreas de preservação permanente da Microbacia do Ribeirão do Gama, Distrito Federal, Brasil, para verificar o efeito do uso antrópico. Foram avaliados atributos físicos, químicos e biológicos de qualidade de organossolos em cinco áreas de uso e ocupação diversificada das terras: três áreas cultivadas (hortaliças, eucalipto e mandioca) e duas áreas preservadas (pastagem nativa e mata de galeria). As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-10 e 10-20 cm. Os dados obtidos pelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Atributos físicos; Atributos químicos; Atributos biológicos; Ribeirão do Gama.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100005

AVALIAÇÃO DAS PERDAS DE NITRATO EM SOLO IRRIGADO À DIFERENTES QUANTIDADES DE RADIAÇÃO SOLAR
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mônica Sarolli; Costa,Luiz Antonio de Mendonça; Benincasa,Mario; Lucas Jr,Jorge de.
RESUMO Estudou-se o efeito da irrigação e da incidência diferenciada da radiação solar em uma bacia hidrográfica experimental, sobre um Latossolo Roxo distrófico, enriquecido com efluente de biodigestor anaeróbio, fonte de matéria orgânica, com o objetivo de acompanhar as perdas de nitrato causadas tanto pela lixiviação como pela diferentes microclimas no solo. Analisando-se os resultados obtidos, observou-se que a irrigação efetuada no período de 21 dias provocou uma grande perda de nitrato em todas as rampas estudadas. Com relação ao efeito da quantidade diferenciada de radiação solar incidente sobre a superfície do substrato (solo + efluente) observou-se que esta causou variações nos valores de temperatura e umidade do solo, a ponto de definir...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Efluente de biodigestor; Temperatura; Umidade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100082

Produtividade de duas cultivares de mamona submetidas a diferentes lâminas de irrigação suplementar
Provedor de dados: 91
Autores: Biscaro,Guilherme A.; Vaz,Marcos A. B.; Giacon,Graziane M.; Gomes,Eder P.; Silva,Silvana B. da; Motomiya,Anamari V. de A.
Objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade de grãos, os componentes da produção e a quantidade de óleo produzida por duas cultivares de mamona, irrigadas por gotejamento e submetidas a diferentes lâminas de água. O experimento foi conduzido no ano agrícola de 2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico, textura argilosa, em área experimental no município de Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, no esquema fatorial, com cinco lâminas de água (0, 25, 50, 100 e 150% da evapotranspiração para irrigação localizada) em duas cultivares de mamona (IAC 2028 e IAC 80), com quatro repetições. O turno de rega foi predeterminado em duas irrigações semanais, excetuando-se os dias em que ocorreu precipitação pluviométrica. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Componentes de produção; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900001

Efeitos da agitação mecânica e matéria orgânica na análise granulométrica do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Miyazawa,Mario; Barbosa,Graziela M. de C.
A parte mineral do solo é classificada conforme a granulometria das partículas em argila, silte e areia (fina e grossa) e sua matéria orgânica pode influir no tamanho e na estabilidade dos agregados. O objetivo deste trabalho foi avaliar os processos de agitação na eficiência de dispersão dos agregados do solo e a interferência da matéria orgânica na análise granulométrica do solo. Várias amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0 a 40 cm. Foram determinados: tempo de agitação da mesa agitadora reciprocante, tipo de agitador, diâmetro do recipiente para agitação reciprocante, efeito do abrasivo na agitação e oxidação da matéria orgânica com H2O2 30% na determinação do teor de argila. Agitação reciprocante com areia grossa foi eficiente na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Argila; Oxidação da matéria orgânica; Dispersão; Agregados.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700005

Extração de fósforo em solos cultivados com cana-de-açúcar e suas relações com a capacidade tampão
Provedor de dados: 91
Autores: Simões Neto,Djalma E.; Oliveira,Alexandre C. de; Freire,Fernando J.; Freire,Maria B. G. dos S.; Nascimento,Clístenes W. A. do; Rocha,Alexandre T. da.
Apesar da preocupação com a produtividade esperada, a recomendação de adubação fosfatada para o Estado de Pernambuco é omissa quanto à influência da capacidade tampão dos solos na disponibilidade de P. Objetivou-se, então, neste trabalho, avaliar métodos de extração para estimativa do P disponível considerando-se o teor e a qualidade da fração argila, além das características mineralógicas, químicas e físicas dos solos. Os experimentos foram conduzidos em condições de campo, na Zona da Mata de Pernambuco, em cinco solos: Argissolo Amarelo distrocoeso (PAdx); Latossolo Amarelo distrófico (LAd); Argissolo Amarelo distrófico (PAd); Gleissolo háplico eutrófico (GXve) e Espodossolo cárbico duripânico (EKo). Os tratamentos consistiram em sete doses de P,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Extratores de P; Capacidade tampão de P; Adsorção de P.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700005

Atributos químicos e físicos de um solo tratado com biossólido industrial e cultivado com milho
Provedor de dados: 91
Autores: Trannin,Isabel C. de B.; Siqueira,José O.; Moreira,Fatima M. S.
Avaliaram-se, neste trabalho, em experimento de campo, os efeitos da aplicação, durante dois anos consecutivos, de doses crescentes de um biossólido industrial (0, 6, 12, 18 e 24 Mg ha-1 base seca) e da adubação mineral no cultivo de milho sobre atributos químicos e físicos de um Cambissolo distrófico sob Brachiaria sp. A análise química mostrou que a aplicação do biossólido melhorou a fertilidade do solo, especialmente em doses superiores a 12 Mg ha-1, apresentando maiores teores de C orgânico, nutrientes, Na, CTC, soma de bases, porcentagem de saturação por bases e menor pH que o solo sem adubação, com adubação mineral e de área adjacente, até a profundidade de 0,6 m. Os teores de Cd e Pb não alteraram significativamente enquanto os de N-NO3- e Na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Fertilidade do solo; Porosidade do solo; Densidade do solo; Estabilidade de agregados.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300001

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

Viabilidade técnico-econômica do uso do sistema de irrigação por gotejamento na cultura do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Adriana L. da; Faria,Manoel A. de; Reis,Ricardo P.
O objetivo geral do presente trabalho foi o estudo técnico e econômico do uso do sistema de irrigação por gotejamento, na cultura do café na região de Lavras, MG. Os dados analisados foram provenientes de um experimento usando-se a cultivar "Acaiá Cerrado"(MG 1474) implantada num espaçamento de 3,0 x 0,6 m. O delineamento experimental usado foi o de blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas, em que os tratamentos de parcela correspondem a 5 lâminas de água (L0 - sem irrigação, L1 - 100%, L2 - 80%, L3 - 60% e L4 - 40% da Evaporação do Tanque Classe A - ECA) e o tratamento de subparcela, a 3 parcelamentos de N e K (3, 6 e 9 vezes) na época tradicional de aplicação de outubro a março dos anos avaliados (1998, 1999, 2000 e 2001). Para realização...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Irrigação; Análise econômica.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100007

Avaliação de modelos de estimativa do saldo de radiação e do método de Priestley-Taylor para a região de Dourados, MS
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos R.; Fisch,Gilberto F.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar modelos de estimativa da radiação líquida e o método de Priestley-Taylor para a região de Dourados. O ajuste dos parâmetros dos modelos foi realizado com base em uma série de 1.421 dados diários de radiação líquida, radiação solar global, radiação extraterrestre, temperaturas máxima e mínima. Uma segunda série de dados com 360 observações diárias foi utilizada para validar as equações geradas. A evapotranspiração de referência (ET0) foi estimada pela equação de Priestley-Taylor, como função da radiação solar global. Os valores de ET0 foram comparados com 218 medidas lisimétricas. As estimativas de radiação líquida geradas com base apenas nas temperaturas máximas e mínimas não foram satisfatórias, mas o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação líquida; Radiação solar global; Evapotranspiração de referência.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400012

Alterações físicas e químicas de um Argissolo amarelo sob diferentes sistemas de uso e manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.; Carvalho,Fabíola G. de; Lima,José F. W. F.
As alterações nas condições químicas do solo em virtude de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar podem causar modificações na dispersão de argila e no estado de agregação do solo. Estudaram-se os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas propriedades físicas e químicas de um Argissolo Amarelo Coeso, selecionando-se quatro sistemas de uso e manejo, constituídos de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e uma sob floresta nativa como condição original. Foram retiradas amostras de cada área a 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m de profundidade, para determinação das alterações nas propriedades físicas e químicas do solo. Os sistemas de manejo com cana-de-açúcar afetaram as propriedades químicas do solo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração crítica de floculação; Dispersão de argila; Agregação do solo; Matéria seca de raízes.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100012

Uso de imagens MODIS no monitoramento do fluxo de sedimentos no reservatório de Três Marias
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Carlos E. T.; Menezes,Paulo H. B. J.; Martinez,Jean-Michel; Roig,Henrique L.; Villar,Raúl A. E.
Objetivou-se, neste trabalho, monitorar o fluxo de entrada de sedimentos no braço do Rio Indaiá no reservatório de Três Marias, MG, com base em dados das imagens de satélites. Foram adquiridas séries temporais de 12 anos das imagens MODIS (Terra e Aqua), compostas de 8 dias. Estimativas de reflectância da superfície foram calculadas usando-se o algoritmo MOD3R. Dados hidrossedimentométricos da estação de monitoramento do Rio Indaiá foram integrados às análises para se entender a relação entre as respostas das imagens de satélites e as medições de campo. Os resultados apontaram uma forte relação entre os dados de reflectância e a descarga sólida calculada no Rio Indaiá; há, também, uma forte variação da reflectância ao longo do braço do reservatório no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Assoreamento; Cor das águas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500007

Physiological quality of soybean seeds under different yield environments and plant density
Provedor de dados: 91
Autores: Baron,Felipe A.; Corassa Junior,Geomar M.; Fioresi,Dejales; Santi,Antônio L.; Martini,Renan T.; Kulczynski,Stela M.
ABSTRACT Yield potential of agricultural fields associated with plant spatial arrangement could determine the physiological quality of soybean (Glycine max L.) seeds. Thus, this study aimed to evaluate the physiological quality of soybean seeds from different yield environments and plant densities. Experiments were carried out in Boa Vista das Missões-RS, Brazil, during the 2014/2015 growing season. Yield environments were delineated by overlapping yield maps from the 2008, 2009/2010 and 2011/2012 growing seasons. The experimental design was a randomized complete block in a 2 x 5 factorial arrangement with two yield environments (low and high) and five plant densities, with four replicates. Two varieties were tested: Brasmax Ativa RR (10, 15, 20, 25 and 30...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.); Seed vigor; Yield maps; Optimization.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400237

Adubação nitrogenada associada à inoculação com Azospirillum brasilense e Herbaspirillum seropedicae na cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Dartora,Janaína; Guimarães,Vandeir F.; Marini,Deniele; Sander,Gerson.
Bactérias dos gêneros Azospirillum e Herbaspirillum são fixadoras de nitrogênio (N) atmosférico e consideradas promotoras do crescimento vegetal. Desta forma, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o desenvolvimento e a produtividade do milho em resposta à inoculação de A. brasilense e H. seropedicae associada à adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em delineamento experimental de blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 5, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos da inoculação de sementes (testemunha, estirpe de A. brasilense - Ab-V5, estirpe de H. seropedicae - SmR1 e combinação Ab-V5 + SmR1) e doses de N (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 de N). Foram avaliados: diâmetro basal do colmo, altura de planta,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Bactérias diazotróficas; Fitohormônios.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000001

Produtividade de capim Tifton 85 sob irrigação e doses de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Eder P.; Rickli,Max E.; Cecato,Ulysses; Vieira,Camila V.; Sapia,Juliano G.; Sanches,Arthur C.
O trabalho foi conduzido em uma propriedade de atividade leiteirana município de Xambrê, região Noroeste do Paraná, no período de março de 2011 a fevereiro de 2012 com o objetivo de avaliar a produtividade e a composição botânica do capim Tifton 85 com e sem irrigação sob doses de nitrogênio. As parcelas experimentais foram implantadas com delineamento de blocos ao acaso com e sem irrigação e as subparcelas por meio de quatro doses de nitrogênio: 0, 20, 40 e 60 kg ha-1 ciclo de pastejo-1, com quatro repetições. A produtividade em matéria seca (MS) foi maior sob irrigaçãocrescendo de forma linear à adubação nitrogenada. Na dose de 60 kg N ha-1 foram obtidas produtividades iguais a 39279 e 27826 kg MS ha-1, com e sem irrigação, respectivamente. A relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Composição botânica; Matéria seca; Relação folha/colmo; Cynodon spp.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400317

Efeito da aplicação de silicato de cálcio no crescimento, no estado nutricional e na produção de matéria seca de mudas de maracujazeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Renato de M.; Natale,William.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os efeitos da aplicação de um resíduo industrial (silicato de cálcio) ao substrato de produção das mudas de maracujazeiro, como material corretivo, no desenvolvimento, na produção de matéria seca e no estado nutricional das plantas. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. As doses de silicato de cálcio foram aplicadas objetivando-se elevar a percentagem de saturação com bases 25, 50, 75 e 100%, correspondendo a 0,45; 0,90; 1,35 e 1,80 g por vaso, respectivamente, além da testemunha sem aplicação. A unidade experimental foi constituída por vasos com 2 dm³ de substrato de um Latossolo Vermelho distrófico. Após 80 dias da semeadura avaliaram-se: a altura, o número...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calagem; Acidez; Passiflora edulis.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200006

Cultivo do tomateiro em ambiente protegido sob diferentes taxas de reposição da evapotranspiração
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José M. da; Ferreira,Rosinaldo S.; Melo,Alberto S. de; Suassuna,Janivan F.; Dutra,Alexson F.; Gomes,Josivanda P.
O tomateiro é exigente em água, porém este é um recurso limitado na região semiárida necessitando de um manejo que resulte em maior produção e melhor aproveitamento dos recursos hídricos. Objetivou-se então, com esta pesquisa, avaliar o efeito de taxas de reposição da evapotranspiração da cultura sobre a produção do tomateiro 'Caline IPA 6' em ambiente protegido. O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente à Universidade Estadual da Paraíba e cinco taxas de reposição da evapotranspiração da cultura (33, 66, 100, 133 e 166%) foram estudadas em delineamento inteiramente casualizado, com oito repetições e duas plantas úteis por parcela. Avaliaram-se, nesta pesquisa, aspectos de produção e eficiência no uso da água pelo tomateiro. Os diâmetros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill.; Consumo hídrico; Eficiência no uso da água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100006

Crescimento de genótipos diplóides de bananeira submetidos ao estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: S. Junior,Gilberto de S. E.; Morais,Marciana B. de; Camara,Terezinha R.; Willadino,Lilia.
Neste trabalho foram avaliados dez genótipos diplóides de bananeira (Musa spp) quanto a tolerância à salinidade, estresse abiótico que limita a produtividade da cultura. As plantas foram cultivadas durante 21 dias, em solução acrescida ou não de 100 mol m-3 de NaCl e analisadas variáveis de crescimento que incluem área foliar, biomassa fresca e seca, alocação de biomassa e taxa de crescimento. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em fatorial 10 x 2 e três repetições. Na maioria dos genótipos estudados a salinidade provocou reduções em quase todas as variáveis analisadas. O genótipo Lidi destacou-se por apresentar melhor adaptação ao estresse salino, em todas as variáveis biométricas e capacidade de manutenção, sob estresse,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Área foliar; Biomassa seca; Taxa de crescimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100001

CONSUMO DE ÁGUA PELA CULTURA DO CRISÂNTEMO ENVASADO SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Furlan,Raquel Aparecida; Botrel,Tarlei Arriel; Paz,Vital Pedro da Silva.
RESUMO O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo de água pelo crisântemo (Dendrantema grandiflora cv. Puritan) cultivado em vasos sob condições de casa de vegetação. Buscando-se a melhor representatividade dos dados, o experimento foi conduzido na Granja Triângulo, localizada no município de Holambra, São Paulo, Brasil, empregando-se as práticas culturais tradicionais. O requerimento de água da cultura foi estimado comparando-se o peso dos vasos, durante cinco diferentes estágios de desenvolvimento da cultura, com a evaporação de um tanque classe A modificado (tanque reduzido) e de um atmômetro modificado, com a área foliar da planta. Em cada estágio (tratamento) foram avaliadas cinco plantas, resultando em cinco repetições por tratamento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dendrantema grandiflora; Evapotranspiração; Atmômetro; Tanque reduzido; Estufa.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100052

White lupine yield under different sowing densities and row spacings
Provedor de dados: 91
Autores: Santi,Antônio L.; Corassa,Geomar M.; Gaviraghi,Ronei; Martin,Thomas N.; Bisognin,Mateus B.; Flora,Lisandra P. D.
ABSTRACT The study aimed to evaluate different sowing densities and row spacings on grain yield and biomass in the white lupine crop, cv. ‘Comum’. The experimental design was a randomized block in a 4 x 4 factorial scheme, with four row spacings (20, 40, 60 and 80 cm) and four sowing densities in the row (10, 15, 20 and 25 plants m-1), with four replicates. The evaluated variables were: grain yield, hundred-grain weight, fresh and dry matter and the contents of nitrogen, phosphorus and potassium in the plant tissue. The highest grain yield was obtained with row spacing of 20 cm, regardless of plant density. The density of 25 plants m-1 and row spacing of 20 cm increased the fresh and dry matter yield. The adjustment of plant density and row spacing did not...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lupinus albus L.; Management; Fresh matter; Dry matter.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000903

Future irrigation water requirements in the Ijuí River basin, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Kayoma K. da; Siqueira,Tirzah M.; Adam,Katiucia N.; Castro,Andréa S.; Corrêa,Luciara B.; Leandro,Diuliana.
ABSTRACT Changes in temperature and precipitation intensity and frequency have influenced the water demand for irrigation. Regions that have agriculture-based economies, as in the Ijuí River basin, are often affected by periods of drought or excessive rainfall, which is harmful for agricultural productivity. This study aimed to evaluate future irrigation water demands of four crops in this basin (bean, corn, wheat and soybean), comparing them with a baseline period. Meteorological data forecasts were obtained from the regional climate model ETA 40 CTRL for the climatic scenario A1B, for the baseline (1961-1990) and future (2011-2100) periods. The one-dimensional SWAP model was used to estimate the water demand for irrigation. The results showed that, in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climate changes; Agriculture; SWAP model.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100057

Variabilidade espacial de atributos físico-químicos do solo e seus efeitos na produtividade do algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Sana,Ronei S.; Anghinoni,Ibanor; Brandão,Ziany N.; Holzschuh,Marquel J.
No Brasil, a utilização de sensores de produtividade no algodoeiro é recente. A variabilidade de atributos físicos e químicos de solo abre a possibilidade de delimitar zonas homogêneas dentro da lavoura. Relações entre esses atributos e a produtividade do algodoeiro podem ser obtidas indicando o potencial da cultura em cada condição de solo. O objetivo deste trabalho foi estabelecer relações entre atributos de solo que determinem sua variabilidade espacial e que interferem na produtividade do algodoeiro. Foi conduzido um experimento em área de 56,1 ha, em Cristalina, GO, com a cultura do algodão. Amostragens de solo foram realizadas em uma grade regular de 80 x 80 m para avaliação dos atributos químicos e físicos e leituras contínuas de condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sensores de produtividade; Condutividade elétrica aparente.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000002

Water use of cowpea under deficit irrigation and cultivation systems in semi-arid region
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Rômulo M. O. de; Dombroski,Jeferson L. D.; Freitas,Francisco C. L. de; Nogueira,Narjara W.; Leite,Tiago S.; Praxedes,Sidney C.
ABSTRACT The resilience of crops to drought depends heavily on the cultural practices adopted, which can have a direct effect on water use efficiency. The aim of this study was to assess the influence of irrigation intervals on the growth, water consumption and water use efficiency of cowpea crops (cv. BRS Guariba) under conventional and no-tillage systems. The experiment was carried out in the semi-arid region of Rio Grande do Norte, Brazil, using a split-plot in a randomised complete block design, with four replications. Treatments consisted of two cultivation systems in the whole plots (conventional and no-tillage) and six irrigation intervals in the subplots (2, 6, 10, 14, 18 and 22 days) which were applied at full bloom. The biomass of the different...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; No-tillage; Mulch; Water deficit.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400271

Geoestatística no estudo de modelagem temporal da precipitação
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,André Q. de; Ribeiro,Aristides; Paiva,Yhasmin G.; Rascon,Nilton Jr. L.; Lima,Evaldo P.
A análise geoestatística é uma poderosa ferramenta utilizada em estudos de dependência espacial. No que tange à dependência temporal, poucas são as análises realizadas com essa metodologia. Neste trabalho foi utilizada a técnica de geoestatística para ajustar um modelo de série temporal de precipitação, cujo poder é avaliado em predizer valores futuros. O estudo foi realizado na Bacia do Rio Itapemirim em uma série de precipitação mensal de 1940 a 2006. O modelo geoestatístico foi comparado com um modelo de séries temporais de Box e Jenkins. O modelo geoestatístico ajustado foi aquele com 96 vizinhos utilizados na previsão e erro relativo absoluto médio de 80,46. A metodologia de geoestatistica apresentou melhores resultados na estimação da precipitação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bacia do Rio Itapemirim Box &amp;amp; Jenkins series temporais.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400004

Comportamento de variáveis climáticas em sistemas de ventilação mínima para produção de pintos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Menegali,Irene; Tinoco,Ilda F. F.; Carvalho,Cinara da C. S.; Souza,Cecília de F.; Martins,José H.
Durante o processo de criação de frangos de corte a fase inicial ou fase de aquecimento se caracteriza por ser este o período mais delicado devido à imaturidade fisiológica das aves. Desta forma, os fatores ambientais se destacam por inferir, de forma direta, no crescimento, no desempenho zootécnico e na mantança da vida desses animais. Objetivou-se, com base nessas considerações estudar, com este trabalho, o efeito de três diferentes sistemas de ventilação mínima (por pressão positiva, negativa e natural) sobre as variáveis ambientais (temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do ar) de galpões de frangos de corte, durante a fase de aquecimento. De acordo com os resultados verificou-se que o sistema de aquecimento utilizado não foi satisfatório...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Sistemas de aquecimento; Renovação do ar; Pintinhos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100015

Sources and doses of nitrogen in the production of sunflower plants irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Nobre,Reginaldo G.; Sousa,Welligton B. da; Lima,Geovani S. de; Gheyi,Hans R.; Dias,Adaan S.; Pinheiro,Francisco W. A.
ABSTRACT The cultivation of sunflower allows its use as bio-fuel and alternative forage. It is a viable alternative in the semiarid regions. Current study evaluates the effect of saline water use, sources and doses of nitrogen fertilization on the production of sunflower in the experiment conducted in drainage lysimeters between May and August 2012, under protected conditions, at Pombal - PB Brazil. The experiment consisted of a randomized block design, with a 2 x 3 x 4 factorial arrangement and three replications. The treatments consisted of two levels of electrical conductivity of water - ECw (0.3 and 3.0 dS m-1), three sources of nitrogen (urea, ammonium sulfate and calcium nitrate) and four levels of N (40, 80, 120 and 160% of recommended dose - 100 mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Electrical conductivity of water; Mineral nutrition.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300059

Diagnose nutricional de variedades de cana-de-açúcar em argissolos
Provedor de dados: 91
Autores: Moura Filho,Gilson; Albuquerque,Abel W. de; Moura,Adriano B.; Santos,Alda C. I. dos; Oliveira Filho,Manoel dos S.; Silva,Leila C. da.
A diagnose foliar é um dos métodos mais utilizados para se avaliar a demanda de nutrientes na cultura da cana-de-açúcar, contribuindo para um manejo melhor de fertilizantes. Objetivou-se avaliar o estado nutricional de variedades de cana-de-açúcar através da análise foliar e a mensuração dos teores foliares de macro e micronutrientes. Foram avaliadas as seguintes variedades: RB92579, RB867515, SP81-3250, VAT90-212, VAT90-61, SP83-2847, RB863129, RB931011, RB931566 e RB855113, em dois tipos de solo: Argisssolo Amarelo Distrocoeso Fragipânico (PAdx1) e Argisssolo Amarelo Distrocoeso Abrúptico Fragipânico (PAdx2) na Usina Cansanção de Sinimbú, Jequia da Praia-AL. O delineamento foi o de blocos casualizados arranjado em um fatorial de 2 x 10 consistindo de 10...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrientes; Análise foliar; Estado nutricional.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100002

Deterioração físico-conservacionista da microbacia hidrográfica do riacho Paus Brancos, Campina Grande, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Baracuhy,José G. de V.; Kurtz,Silvia M. de J. M.; Kurtz,Fabio C.; Duarte,Simone M. A.; Lima,Vera L. A. de; Rocha,José S. M. da; Dantas Neto,José.
O presente trabalho foi realizado na microbacia do Riacho Paus Brancos, Campina Grande, PB, no semi-árido paraibano, e consistiu na realização do diagnóstico da deterioração físico-conservacionista. A microbacia, com uma área de 2.309,7 ha, foi dividida em 11 minibacias. A metodologia consistiu em determinar o coeficiente de rugosidade (RN) a partir das características físicas das minibacias e para a distribuição das classes de aptidão de uso da terra foi usado o coeficiente de rugosidade. Na microbacia estudada a deterioração físico-conservacionista é alta (34,91%) contribuindo, para este valor, a pequena cobertura vegetal, 232,15 ha (10,05%). Existem apenas 172,37 ha (7,48%) em conflitos; no entanto, para a microbacia atingir seu equilíbrio ambiental,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de rugosidade; Deterioração ambiental; Semi-árido.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100026

Performance of a seeder according to the displacement velocity and furrowing mechanism for fertilizer deposition
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Viviane C. dos; Santos,Paulo R. A. dos; Lima,Isabela O.; Pereira,Valberto R. F.; Gonçalves,Flávio R. F.; Chioderoli,Carlos A.
ABSTRACT Agribusiness daily increases the demand for machinery with better efficiency, seeking to reduce operating costs and improve the quality of the sowing process. The objective of present study was to evaluate the quality of the longitudinal seed distribution and the operating performance of a seeder-fertilizer according to displacement velocity and furrowing mechanism for fertilizer deposition. The assay was conducted in the experimental area of the Department of Agricultural Engineering of the Federal University of Ceará. The experimental design was randomized blocks, in a 2 x 3 factorial, with four replicates with two furrowing mechanisms for fertilizer deposition (double disc and shank) and three displacement velocities (4.7, 6.3 and 8.2 km h-1)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Seeding; Plow shank; Offset double disc; Longitudinal distribution; Specific consumption.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300286

Simulation of the internal environment of a post-harvest installation and a solar dryer of coffee
Provedor de dados: 91
Autores: Osorio H.,Robinson; Guerra G.,Lina M.; Tinôco,Ilda F. F.; Martins,José H.; Souza,Cecília de F.; Osorio S.,Jairo A.
ABSTRACT This study aimed to make a simulation of the internal environment of an installations for coffee post-harvest and a parabolic solar dryer, specifically analyzing the effect of natural ventilation on the temperature and relative humidity inside these buildings. The ventilated coffee-processing plant and the solar dryer with the largest natural ventilation area showed the best results to preserve the quality of coffee grain.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Bioclimatic; Coffee quality; Wet processing of the coffee bean.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200163

Parcelamento da adubação nitrogenada na cultura do milho irrigado em sistema plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Cruz,Simério C. S.; Pereira,Francisco R. da S.; Santos,José R.; Albuquerque,Abel W. de; Silva,Edson T. da.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a melhor época de aplicação do N em cobertura para a cultura do milho irrigado em sistema plantio direto, no Estado de Alagoas. Foram utilizados três híbridos de milho (TORK, FORT e BRS-3003) e quatro épocas (dias após a semeadura - DAS) para adubação nitrogenada de cobertura, compreendendo os seguintes tratamentos: 1) 120 kg ha-1 aos 15 DAS, 2) 60 kg ha-1 aos 15 DAS e 60 kg ha-1 aos 30 DAS, 3) 120 kg ha-1 aos 30 DAS, 4) 60 kg ha-1 aos 30 DAS e 60 kg ha-1 aos 45 DAS e 5) a testemunha sem adubação nitrogenada. O delineamento estatístico foi em blocos casualisados com quatro repetições em esquema de parcelas subdivididas. Os componentes da produção estudados foram: população final de plantas ha-1, número de espigas ha-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Componentes da produção; Épocas de aplicação de N; Manejo do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400006

Crescimento e produção de genótipos de gergelim em função de lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José C. A. da; Fernandes,Pedro D.; Bezerra,José R. C.; Arriel,Nair H. C.; Cardoso,Gleibson D.
Visando avaliar o crescimento e a capacidade produtiva de diferentes genótipos de gergelim em função de lâminas de irrigação, foi realizado um experimento na Estação Experimental da Embrapa, em Barbalha, CE, onde foram estudados cinco lâminas de irrigação e seus efeitos em três genótipos de gergelim. Esses fatores combinados resultaram em 15 tratamentos. O delineamento experimental foi em faixas, com quatro repetições, resultando em 60 unidades experimentais. Foi realizada análise de crescimento destrutiva com amostragens de 15 em 15 dias para avaliação de área foliar e fitomassa. As variáveis de crescimento foram estudadas em 10 plantas da área útil das parcelas. Ao final do ciclo foram avaliados a produção e seus componentes. Os maiores valores dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sesamum indicum L.; Rendimento de grãos; Nutrientes.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400008

Diseño de obras de control de aluviones basada en simulación de procesos hidrológicos torrenciales en cuencas de la Patagonia
Provedor de dados: 91
Autores: Dufilho,Ana Cecilia; Horne,Federico; Navedo,Rodrigo; Polla,Gabriela.
Fenómenos climáticos torrenciales que producen aluviones y grandes movimientos de sedimentos (bajo distintas formas) son muy frecuentes en la Patagonia Argentina. Los estudios para el diseño de obras de control se realizan en general, a través de fórmulas empíricas sin verificar su aptitud a las condiciones patagónicas. En el presente trabajo se utilizan modelos matemáticos sencillos para la simulación hidrológica de crecidas en cuencas con escasa información hidrometeorológica y nula instrumentación. Esta metodología requiere estimar la lluvia de diseño asumiendo un nivel de riesgo, evaluar la eficiencia de distintos planes de control mediante simulaciones de distintas alternativas de obras y seleccionar aquella de menor costo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/review
Palavras-chave: Control aluvional; Lluvia de diseño; Protección de áreas irrigadas.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200004

Growth and gas exchanges of arugula plants under silicon fertilization and water restriction
Provedor de dados: 91
Autores: Jesus,Edmar G. de; Fatima,Reynaldo T. de; Guerrero,Amaralina C.; Araújo,Josinaldo L. de; Brito,Marcos E. B.
ABSTRACT The objective of this article was to study the growth and gas exchange of arugula plants under silicon (Si) fertilization and water stress. The experiment was installed in a greenhouse, located in the municipality of Pombal, PB, Brazil, whose geographic coordinates are 6º 46 ‘S latitude and 37º 49’ W longitude and 178 m of altitude, situated in the 'Sertão Paraibano' micro-region. The experimental design was in randomized blocks, in 5 x 2 factorial scheme, corresponding to five Si doses (0, 50, 100, 150 and 200 mg L-1) and two irrigation depths [50 and 100% of real evapotranspiration (ETr) based on weighing lysimeter], with four replicates. Silicon application was performed as foliar spray, using a commercial product composed of 0.75% Si and 0.15%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eruca sativa Miller; Water use efficiency; Silicon.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200119

Equilíbrio higroscópico da palma forrageira: relação com a umidade ótima para fermentação sólida
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Lúcia de F.; Oliveira,Líbia de S. C.; Perazzo Neto,Américo; Alsina,Odelsia L.S. de; Silva,Flávio L.H. da.
No estudo do processo de enriquecimento protéico da palma forrageira (Opuntia ficus-indica Mill) através da levedura Saccharomyces cerevisiae em meio semi-sólido, a atividade de água é uma das variáveis que mais afetam não apenas o processo fermentativo mas, também, o armazenamento desse enriquecido; desta forma, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de se obter isotermas de dessorção da cactácea palma forrageira, nas temperaturas usuais dos processos das fermentações, 30, 35 e 40 oC, de modo a correlacionar atividade de água e umidade. As isotermas obtidas foram analisadas mediante os modelos de GAB e BET sendo que, em geral, o modelo de GAB foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais. A partir das isotermas obtidas, encontraram-se as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia ficus-indica Mill; Atividade de água; Modelo de GAB; Modelo de BET; Armazenamento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300013

Desidratação osmótica de pêssegos em função da temperatura e concentração do xarope de sacarose
Provedor de dados: 91
Autores: Germer,Sílvia P. M; Queiroz,Marlene R. de; Aguirre,José M; Berbari,Shirley A. G; Anjos,Valéria D.
A desidratação osmótica pela qual passa a produção de fruta, é uma alternativa para o aproveitamento dos excedentes da persicultura. Neste trabalho se avaliou a influência da temperatura e da concentração do xarope de sacarose na desidratação osmótica de pêssegos, e se investigaram variações de propriedades físicas, químicas e dos parâmetros da desidratação osmótica (perda de massa e de água; incorporação de sólidos). O delineamento central composto rotacional foi utilizado variando-se a temperatura (30 a 50 ºC) e a concentração (45 a 65 °Brix) da solução osmótica e se fixando a razão mássica xarope:fruta 4:1, tempo de processo 4 h, e formato dos pedaços (metades). Na análise sensorial empregou-se o método de aceitação avaliando-se os atributos aparência,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Prunus persica (L.) Batsch; Secagem; Análise sensorial; Metodologia de superfície de resposta.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200008

Origin and temperature on the germination of beggartick seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Renato T. de; Martins,Cibele C.; Silva,Givanildo Z. da; Martins,Dagoberto.
ABSTRACT The invasive behavior of beggarticks (Bidens pilosa L.) in cropped areas is due to its ecological adaptation and aggressive regeneration, which is dependent on seed germination. The objective of this research was to verify the effects of B. pilosa seed origin and temperature on seed germination. The seeds were collected in Entre Rios do Oeste, PR, Botucatu, SP, Capão Bonito, SP, São Joaquim da Barra, SP, Sertãozinho, SP, Selvíria, MS, Barra do Garças, MT, Areia, PB and Manaus, AM. The seeds were evaluated regarding moisture content, 1000-seed weight, germination speed index and germination at 60 days (normal seedlings, dormant seeds and dead seeds) at the temperatures of 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, and 45 ºC. The replicates were distributed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bidens pilosa; Weed; Production sites; Dormancy.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700448

Determinação do coeficiente cultural (Kc) do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,José C.; Sousa,Elias F. de; Bernardo,Salassier; Sugawara,Márcio T.; Peçanha,Anderson L.; Gottardo,Romildo D.
A evapotranspiração de uma cultura é uma das principais informações exigidas para o manejo de irrigação e para fins de planejamento do uso da água. Dentre as abordagens disponíveis para a estimativa do consumo de água pelas plantas, destaca-se o uso de coeficientes de cultura (Kc) associados a estimativas da evapotranspiração de referência (ETo). Buscou-se determinar, aqui, os valores de Kc para as diferentes fases fenológicas do feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.), cultivar em lançamento UENF-47, através da utilização de um lisímetro de pesagem e compará-los com os valores propostos pela FAO 56. Concluiu-se que as equações de ajustamento propostas por Allen et al. (1998) se mostraram eficientes para a correção e ajustamento dos coeficientes culturais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo hídrico das plantas; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500004

Metodologia para avaliação do desgaste em ferramentas simétricas de mobilização do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Antônio L. T.; Espírito Santo,Amauri C.; Batista,Vilson J.; Reis,Ângelo V. dos; Ferreira,Otoniel G. L.; Oldoni,André.
A correta avaliação e previsão do tempo de vida útil dos mecanismos que atuam no rompimento do solo, são importantes na análise de equipamentos. O desgaste deste tipo de ferramenta (ponteiras sulcadoras de semeadoras, de escarificadores e de subsoladores) depende de vários fatores, entre eles as condições do solo e características geométricas e construtivas das ferramentas. A taxa de desgaste das ferramentas de mobilização do solo, normalmente é determinada através da sua perda de massa. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma metodologia diferenciada, ágil e de fácil execução, para avaliação do desgaste de ferramentas simétricas que promovem a mobilização do solo. A análise da variação da configuração geométrica da ferramenta foi obtida por fotografia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rompimento do solo; Abrasão; Fotografia digital.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500019

Produção de girassol ornamental com uso de águas salobras em sistema hidropônico NFT
Provedor de dados: 91
Autores: Maciel,Marlo P; Soares,Tales M; Gheyi,Hans R; Rezende,Emerson P. L; Oliveira,Greice X. S.
Plantas de girassol ornamental 'Sol Vermelho' foram cultivadas em hidroponia com o objetivo de avaliar o uso de águas salobras sobre seu rendimento e qualidade da inflorescência. As águas salobras foram usadas para preparar a solução nutritiva e repor as perdas por evapotranspiração. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente aleatorizado com cinco níveis de salinidade da água: 1,51; 2,56; 3,86 e 6,19 dS m-1, obtidos pela adição de NaCl na água doce local (0,47 dS m-1) que também foi usada como testemunha. Cada tratamento foi repetido quatro vezes e cada parcela (com quatro plantas) foi construída para simular um sistema independente da técnica do fluxo laminar de nutrientes (NFT). Observou-se uma redução linear causada pelo aumento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L; Salinidade da água; Cultivo sem solo; Plantas ornamentais.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200006

Desenvolvimento de dosador de sementes com dupla saída para disco horizontal
Provedor de dados: 91
Autores: Vianna,Leonardo R.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.
Na intenção de fornecer uma alternativa tecnicamente adequada aos pequenos agricultores, foi projetado e construído um protótipo de dosador de sementes do tipo disco horizontal com duas saídas de sementes para as culturas de milho e feijão que, posteriormente, será incorporado a uma semeadora de pequeno porte que atenda às necessidades da agricultura familiar. O mecanismo dosador incorporou componentes disponíveis no mercado de peças de reposição para várias marcas de dosadores. Foram utilizados processos de fabricação usuais estabelecidos dentro de classes de tolerância, que permitem a fabricação por empresas metalúrgicas de pequeno porte. O protótipo finalizado foi testado quanto à dosagem e montagem/desmontagem, comparado com o desempenho de dosador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosagem de precisão; Mecanização; Agricultura familiar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000015

Potassium fertilization in the cultivation of colored cotton irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,André A. R. da; Lima,Geovani S. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Soares,Lauriane A. dos A.; Gheyi,Hans R.; Oliveira,Raucha C. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate growth, flowering and production components of the cotton cv. ‘BRS Topázio’ irrigated with water of different salinity levels and potassium (K) doses in the soil. The research was conducted in a greenhouse. The experiment was set in a randomized complete block design with four replicates, in 4 x 4 factorial arrangement with 4 levels of irrigation water salinity (1.5, 3.0, 4.5 and 6.0 dS m-1) and four K doses (50, 75, 100 and 125% of the recommendation); the dose of 100% corresponded to 150 mg K2O kg-1 of soil. Irrigation water salinity reduced stem diameter, plant height, number of leaves and leaf area of the cotton cv. ‘BRS Topázio’. Leaf area at 53 DAS was the most affected variable. The highest K dose...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; ‘BRS Topázio’; Salt stress; Potassium.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900628

Seed physiological quality and seedling growth of pea under water and salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Isabella C.; Catão,Hugo C. R. M.; Caixeta,Franciele.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate seed physiological quality and initial pea (Pisum sativum) seedling development at different water and salt potentials. Polyethylene glycol 6000, sodium chloride and potassium chloride solutions with different osmotic potentials (0; -0.2; -0.4; -0.6; -0.8; -1.0, and -1.2 MPa) were used, and the experiment had a 3 × 7 factorial arrangement. The physiological quality and initial seedling growth characteristics (first germination count, final germination count, strong normal seedlings, epicotyl and taproot lengths, epicotyl dry matter, and root dry matter) were evaluated in a completely randomized experimental design, with four repetitions. Decreases in the observed variables showed that the simulated stress...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pisum sativum; Vegetable; Polyethylene glycol; Osmotic potential.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200095

Análise da hidratação de grãos de alpiste
Provedor de dados: 91
Autores: Lisbôa,Jemima F.; Silva,José N.; Cavalcanti,Mônica T.; Silva,Emanuelle M. C. A.; Gonçalves,Mônica C.
Neste trabalho se objetivou estudar o fenômeno de hidratação em grãos de alpiste (Phalaris canariensis L.) em diferentes temperaturas. Foram utilizados grãos secos de alpiste, embebidos em água destilada, nas temperaturas de 10, 25 e 45 °C. O aumento da temperatura resultou em aumento da taxa de absorção de água e o modelo de Peleg se ajustou satisfatoriamente aos dados experimentais. O coeficiente efetivo de difusão aumentou com a variação crescente da temperatura, de 2,396 até 2,428×10-13 m2 s-1. A dependência do coeficiente efetivo de difusão com a temperatura pode ser descrita pela relação de Arrhenius apresentando, para a faixa de temperatura estudada, a magnitude da energia de ativação aparente para o processo de 39,239 ± 4,3463.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusão; Peleg; Phalaris canariensis L.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300218

Características físicas e fisiológicas na qualidade industrial de cultivares e linhagens de trigo e triticale
Provedor de dados: 91
Autores: Smanhotto,Adriana; Nóbrega,Lúcia H. P.; Opazo,Miguel A. U.; Prior,Maritane.
Estudaram-se as características físicas, fisiológicas e reológicas de cultivares e linhagens de trigo - cultivares CD (COODETEC) 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, linhagens CD 2017 e CDFAPA 2036 e triticale (EMBRAPA 53), para qualidade de farinha destinada à panificação. Foram analisados: peso do hectolitro (PH), peso de mil grãos (PMG), porcentagem de germinação, proteína total e farinografia, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, com exceção da farinografia, com duas repetições. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade. As cultivares diferiram entre si quanto aos parâmetros testados, atenderam ao valor de PH para comercialização mas nem sempre o maior PH...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade tecnológica; Panificação; Peso de mil grãos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400013

Retenção da água em solo sob diferentes usos no ecossistema tabuleiros costeiros
Provedor de dados: 91
Autores: Portela,Jeane C.; Libardi,Paulo L.; van Lier,Quirijn de J.
Avaliaram-se as alterações na quantidade e qualidade dos poros de um Latossolo-Amarelo álico coeso, do ecossistema Tabuleiros Costeiros, em função do uso (citros, mandioca e mata) com base nas curvas de retenção do solo, determinadas com 10 repetições em amostras de solo com estrutura indeformada, coletadas aleatoriamente na profundidade de 0,10 e 0,30 m, em cada tratamento. As tensões aplicadas foram de 0,5; 1; 2 e 5 kPa em funil de placa porosa e 30, 70, 100, 500 e 1500 kPa em câmara de pressão, também com placa porosa. Os resultados de cada tensão foram avaliados pelo teste de Tukey, a nível de 5% de probabilidade e, para fins de cálculo da condutividade hidráulica relativa, os valores de umidade versus tensão foram ajustados à equação de van Genuchten....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabuleiros costeiros; Curva de retenção; Condutividade hidráulica relativa.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100009

Irrigation and organic fertilization on the production of essential oil and flavonoid in chamomile
Provedor de dados: 91
Autores: Aleman,Catariny C.; Marques,Patricia A. A.
ABSTRACT The therapeutic efficacy of herbal medicines and pesticides has increased the need to define cultivation parameters for medicinal plants. The objective of this study was to evaluate the production of essential oil and flavonoids of chamomile under irrigation levels and organic fertilizer doses. The experiment was conducted in the experimental area of the Campus II of the University of Western São Paulo, in the city of Presidente Prudente, SP, Brazil. The experimental design was a randomized block in triple factorial (6 x 2 x 3), corresponding to irrigation depths (150, 100, 75, 50, 25 and 0% of the reference evapotranspiration (ETo)), organic fertilizers (poultry manure and cattle manure) and the fertilizer doses (0, 3 and 5 kg m-2), with four...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chamomilla recutita (L.) Rauschert; Medicinal plants; Water stress; Irrigation management; Organic production.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201045

Análise espacial da influência dos elementos meteorológicos sobre a evapotranspiração de referência em Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Lemos Filho,Luis C. A.; Carvalho,Luiz G.; Evangelista,Adão W. P.; Alves Júnior,José.
Comumente, as metodologias utilizadas e recomendadas para estimar o requerimento d’água pelas plantas são baseadas em elementos meteorológicos, razão por que o objetivo deste trabalho foi analisar a influência dos elementos meteorológicos na estimativa da evapotranspiração de referência (ET0) no estado de Minas Gerais. Os valores de ET0 foram estimados pelo método de Penman-Monteith-FAO, a partir de dados diários, referentes a um período de 17 anos. A influência de cada elemento meteorológico no valor da ET0 foi determinada por testes de sensibilidade e por análises em mapas interpolados para cada elemento. Observou-se nos resultados que, em geral, a ET0 foi bastante variável em Minas Gerais chegando a apresentar valores médios anuais de 2,51 mm d-1 até...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meteorologia; Variabilidade espaço-temporal; Necessidade hídrica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200007

New substrate containing agroindustrial carnauba residue for production of papaya under foliar fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Albano,Francisca G.; Cavalcante,Ítalo H. L.; Machado,Jailson S.; Lacerda,Claudivan F. de; Silva,Esdras R. da; Sousa,Humberto G. de.
ABSTRACT The use of organic waste in the composition of substrates for seedlings constitutes an alternative to the recycling of these materials. Thus, an experiment was conducted with the objective to evaluate the production of ‘Formosa’ papaya seedlings in substrate containing carnauba wax residue, under foliar fertilization. The experimental design was completely randomized with five replicates, with treatments distributed in a 5 x 2 factorial scheme, corresponding to five materials used as substrates, in the presence and absence of foliar fertilization. The materials used were: earthworm humus, carnauba residue + fresh rice husk; carnauba residue in powder; carnauba residue semi-decomposed and mixture of carnauba residues: carnauba residue + fresh rice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya; Quality seedlings; Mineral nutrition.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200128

Energy demand in soybean seeding on maize straw intercropped with forage
Provedor de dados: 91
Autores: Chioderoli,Carlos A.; Silva,Vicente F. A.; Furlani,Carlos E. A.; Bertonha,Rafael S.; Cavichioli,Fabio A.
The sustainability of no-tillage system is fully linked to the soil use and management, in order to use technologies that promote the accumulation of dry vegetation in the soil, but it may affect the performance of agricultural machinery. Therefore, the objective of this study was to evaluate in soybean seeding the operational performance of tractor-seeder on maize straws intercropped with Urochloas in different treatments. The study was conducted in a randomized block design in factorial scheme 2 x 4 + 1, with four replications, formed by two intercropped forage species and five cropping systems. The dry maize straw, Urochloas dry mass and total straw dry mass were determined in treatments to verify the operational performance of the machines. The results...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No tillage system; Slippage of wheels; Crop-livestock integration.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800015

Caracterização das águas subterrâneas usadas para irrigação na área produtora de melão da Chapada do Apodi
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,José F. de; Lisboa,Rodrigo de A.; Oliveira,Maurício de; Silva Júnior,Manoel J. da; Alves,Leonardo P.
Objetivando-se estudar a qualidade da água de irrigação, em especial do aqüífero situado no calcário da formação Jandaíra, na região produtora de melão localizada na Chapada do Apodi, realizou-se este trabalho utilizando-se resultados de 45 análises completas (CEa, pH e concentrações de Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, HCO3- e CO3(2-)) de amostras d’água de diversas localidades, inseridas nos municípios de Mossoró e Baraúna, e circunvizinhos, coletadas no período seco. As águas dos poços tubulares usadas para irrigação apresentaram níveis elevados de salinidade, CEa variando de 1,25 a 3,00 dS m-1. Existem diferentes regiões, cada uma com valores de salinidade, composição da água e riscos de obstrução específicos e diferenciados. Em algumas áreas, a salinidade e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Alcalinidade; Salinidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300010

Condições para desidratação osmótica de laranjas e as propriedades funcionais do produto
Provedor de dados: 91
Autores: Mendes,Gabriela R. L.; Freitas,Cristina H. de; Scaglioni,Priscila T.; Schmidt,Cristiano G.; Furlong,Eliana B.
Neste trabalho foram estudadas as melhores condições para a desidratação osmótica de laranjas, sendo verificadas as alterações nas características físico-químicas da fruta. Um planejamento experimental fatorial 2³ completo foi realizado, analisando-se a influência dos fatores tempo, da concentração da solução e proporção fruta:solução osmótica sobre o ganho de sólidos, a perda de água e redução de massa das laranjas desidratadas osmoticamente. Após desidratação, as frutas foram secas em secador de bandejas até umidade de 20%. Determinaram-se no produto, o pH, a acidez titulável, a vitamina C, os carotenoides, o conteúdo fenólico e a cor. Os melhores resultados de desidratação osmótica foram obtidos utilizando-se uma solução de sacarose de 60 ºBrix, na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus sinensis; Secagem; Vitamina C; Compostos fenólicos; Planejamento experimental.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100012

Operational performance of a tractor-seeder according to the velocity and working depth
Provedor de dados: 91
Autores: Macedo,Deivielison X. S.; Nicolau,Francisca E. de A.; Nascimento,Henryque C. F. do; Costa,Enio; Chioderoli,Carlos A.; Loureiro,Danilo R.
ABSTRACT The sowing process is one of the most important steps in agricultural production chain, requiring a good efficiency in order to avoid seed and plant population losses. In order to achieve a satisfactory performance of the seeder, the agricultural implement needs to be properly adjusted. Therefore, the present study aimed to verify both the operational performance and sowing quality of the agricultural equipment, depending on different working depths and different operating velocities. The experimental design was a factorial, with two theoretical velocities and three working depths. The velocity of 6.8 km h-1 achieved both a good operating consumption and a low fuel consumption per working area and when associated with working depth of 0.05 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mobilized área; Specific resistance; Operating consumption; Specific consumption.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300280

Composição quali-quantitativa da produção de 'Syrah' cultivada sob estresse hídrico transiente
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Kaye,Oren.
A produção de vinho de qualidade requer o cultivo de uvas de padrão superior, com características químicas e físicas favoráveis, resultantes das condições micrometeorológicas locais, da variedade e do manejo do solo e da cultura. A composição quantitativa e qualitativa do rendimento da videira pode ser responsiva à variação na lâmina de irrigação e ao sistema de poda utilizado. Doravante, a interação entre os dois fatores citados e o meio físico circundante foi mostrada ser influente na qualidade do vinho. Um experimento foi conduzido com uva vinífera nas estações de crescimento de 2003 a 2005; cujo objetivo foi determinar a melhor combinação entre sistemas de poda (manual e mecânica) e manejo da água, para a produção de vinho de 'Syrah' (Vitis vinifera...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinífera L.; Microclima; Irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300008

Estresse salino em plântulas de milho: parte II distribuição dos macronutrientes catiônicos e suas relações com sódio
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo Neto,André Dias de; Tabosa,José Nildo.
Este trabalho foi conduzido em casa de vegetação, com o objetivo de se avaliar o efeito do estresse salino sobre a distribuição de nutrientes em cultivares de milho com tolerância diferenciada à salinidade. Foi utilizado um arranjo fatorial 2 x 5 com duas cultivares de milho (P-3051 e BR-5011) e cinco níveis de NaCl na solução nutritiva (0, 25, 50, 75 e 100 mol m-3). O estresse salino elevou as concentrações de Na+ e reduziu as de K+ em todas as partes das plantas. Foi observada acumulação preferencial de Na+ nos tecidos do colmo e da bainha, em detrimento dos tecidos do limbo. Os teores de Ca++ foram diminuídos na raiz, no colmo e limbo das plantas, enquanto os de Mg++ só diminuíram na raiz e no colmo. No nível 100 mol m-3 de NaCl, os teores de Ca++ nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrição mineral; Potássio; Cálcio; Magnésio.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200006

Evolução e variabilidade espacial da salinidade em Neossolo Flúvico cultivado com cenoura sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Edivan R. de; Montenegro,Abelardo A. A.; Freire,Maria B. G. dos S.
Desenvolveu-se um experimento de campo com o intuito de verificar o efeito da irrigação por microaspersão, utilizando-se água de condutividade elétrica média de 1,42 dS m-1, sob as propriedades químicas de um Neossolo Flúvico cultivado com cenoura cv. Brasília. A área foi dividida em dois setores (S1 e S2), com 900 m² cada um (30 x 30 m) e texturas contrastantes; no S2 adicionou-se cobertura morta aos 23 dias após a semeadura (DAS) e se adotou uma fração de lixiviação de 0,20 para os dois setores. Realizaram-se duas amostragens de solo, antes da semeadura e a 96 DAS, nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, em 49 pontos no S1 e 52 pontos no S2, segundo uma malha de 5 x 5 m. No extrato da pasta saturada foram medidos o pH e a condutividade elétrica (CEes), e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Relação de adsorção de sódio; Percentagem de sódio trocável; Daucus carota L.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600004

Morphophysiology of Tahiti lime grafted onto Sunki mandarin hybrids under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luderlândio A.; Brito,Marcos E. B.; Fernandes,Pedro D.; Sá,Francisco V. da S.; Moreira,Rômulo C. L.; Almeida Neto,Isidro P. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the growth and physiology of citrus scion/rootstock combinations irrigated with saline water until the pre-flowering stage. The experiment was conducted in drainage lysimeters with capacity for 150 dm3, in randomized block design in a 2 x 10 factorial scheme, corresponding to two electrical conductivities of water (S1 = 0.3 and S2 = 3.0 dS m-1) and ten scion/rootstock combinations (nine hybrids and one commercial variety) grafted with Tahiti lime, in three repetitions and one plant per plot. Grafted seedlings were transplanted one year after sowing, subjected to salt stress from 15 days after transplanting until the pre-flowering period, and evaluated for gas exchanges and growth. The irrigation with 3.0 dS m-1 saline...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Poncirus trifoliata; Gas exchanges; Salinity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800598

Residual effect of imazapyr + imazapic on cotton grown in succession to soybean
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Samia R. de S.; Souza,Amanda dos S.; Leal,Jéssica F. L.; Borella,Junior; Araujo,André L. S.; Pinho,Camila F. de.
ABSTRACT The long residual period of pre-emergent herbicides can interfere with successor crops, causing a phenomenon named carryover. This study evaluated the residual effect of imazapyr + imazapic herbicides on cotton crop grown in succession to soybean. The experiment was conducted between September 2016 and March 2017, in a randomized block design with 4 replicates, where the treatments were four doses of imazapyr + imazapic, 75, 150, 225 and 300 g a.i. ha-1, and the control. The analyzed variables were chlorophyll a fluorescence, shoot height, root length and volume, dry shoot mass and root dry mass. The data were submitted to analysis of variance and Tukey’s test, at p ≤ 0.05. The reduction in photosynthetic performance indexes for treatments of 150,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Imidazolinones; Herbicides.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600400

Avaliação do desempenho do modelo CLIGEN em gerar dados climáticos para modelos hidrológicos e agronômicos
Provedor de dados: 91
Autores: Evangelista,Adão W. P.; Ferreira,Paulo A.; Pruski,Fernando F.; Sediyama,Gilberto C.
Tendo em vista o grande número de variáveis que envolvem e dificultam a avaliação de sistemas agronômicos e hidrológicos, a utilização de modelos torna-se desejável, pois proporciona rapidez para a análise dos resultados, além de permitir que um grande número de fatores e efeitos seja contabilizado. A utilização desses modelos requer, na maioria das vezes, uma base de dados climáticos onde alguns dos elementos não são registrados em muitas estações climáticas localizadas no território brasileiro e, normalmente, as séries históricas existentes são de curta duração sendo, portanto, pouco representativas. Desta forma, objetivou-se, com este trabalho, avaliar o desempenho do modelo CLIGEN, quanto a gerar os elementos climáticos normalmente utilizados como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Séries sintéticas; Gerador climático; Simulação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100018

Níveis de vibração e choques em diferentes estradas durante o transporte de ovos férteis
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Afrânio M. C.; Vieira,Frederico M. C.; Miranda,Késia O. S.
Os níveis de vibração e choques podem, devido ao transporte, afetar a qualidade dos ovos férteis. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar e avaliar a influência das estradas sobre os níveis de vibração e choques no transporte dos ovos férteis. A pesquisa foi conduzida na empresa integradora avícola no estado de São Paulo, por meio do acompanhamento de três carregamentos em diferentes estações do ano (primavera, verão e outono). Um caminhão climatizado do tipo baú foi utilizado, com capacidade para 592 caixas de ovos, totalizando em média 90.840 ovos. As avaliações dos níveis de vibração (m s-2) e choques nas estradas de terra e asfalto foram registradas por meio de quatro acelerômetros da marca Hobo. Para o nível de vibração o delineamento utilizado foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência; Transporte de ovos; Operações pré-porteira.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800015

Produção do capim Piatã submetido a diferentes fontes de fósforo
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Daniel G.; Pegoraro,Rodinei F.; Alves,Dorismar D.; Porto,Edson M. V.; Santos Neto,José A. dos; Aspiazú,Ignacio.
O fósforo é primordial para as plantas forrageiras enquanto a adubação combinada com fontes fosfatadas reativas e naturais podem aumentar a qualidade e a produção do capim Piatã. Objetivou-se avaliar a produção e a relação entre os componentes do capim Piatã submetido a diferentes combinações de fosfato reativo e natural. O experimento foi conduzido em casa de vegetação sob blocos casualizados, com sete repetições. Os tratamentos consistiram de quatro combinações de fontes de fosfato reativo e natural (equivalente a 70 kg ha-1 de P2O5): ausência de adubação fosfatada (controle); adubação com fosfato natural reativo Argélia; adubação com 50% de fosfato natural reativo Argélia e 50% de superfosfato simples e adubação com superfosfato simples. O capim Piatã...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rendimento; Urochloa brizantha; Matéria seca; Adubação fosfatada.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400330

Reflectometria no domínio do tempo na determinação do conteúdo de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Sidney; Oliveira Filho,Delly; Mantovani,Everardo C.; Ramos,Márcio M.; Martins,José H.
Teve-se como objetivo principal, neste estudo, determinar a correlação existente entre a constante dielétrica aparente e o conteúdo de água para um solo de textura argilosa e outro de textura arenosa, por meio de ajuste de modelo do tipo polinômio cúbico. Propõe-se um sistema TDR para medição da umidade do solo, formado por: osciloscópio; gerador de pulsos eletromagnéticos; cabo coaxial de 50 ômega; cabo de antena de TV; casador de impedâncias; sondas (hastes metálicas paralelas) com comprimentos de 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 e 0,35 m, com dois diâmetros de hastes (d1 = 3,2 e d2 = 6,5 mm). Para o solo arenoso, o melhor ajuste ocorreu para a sonda de 0,30 m de comprimento e diâmetro de hastes de 3,2 mm, obtendo-se um coeficiente de determinação ajustado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Sonda; Automação e irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200009

Desenvolvimento de um programa computacional para implantação econômica de lavouras canavieiras
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Tadeu A.; Serra,Gil E.; Marques,Patrícia A. A.
Desenvolveu-se um algoritmo para a implantação convencional de lavouras canavieiras e em adição, uma implantação diferenciada com a finalidade de proporcionar produções, em toneladas, iguais nos anos subseqüentes à implantação, visto que, com o passar dos anos, as produtividades da cana-de-açúcar são diferentes; contudo, a nova metodologia fica limitada à área máxima de plantio, sendo que, em alguns casos, a produção anual cai, devido à impossibilidade de aumento da área; ampliou-se então, uma terceira metodologia, na qual a área não se torna fator limitante e, portanto, as produções se mantêm constantes. Para avaliar a viabilidade dos métodos propostos, os cálculos dos custos de implantação da cultura, da manutenção da soqueira, de renda bruta anual e das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Modelo computacional; Dimensionamento; Instalação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200007

Variabilidade espacial de variáveis geobiofísicas nas nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Marcelo de C.; Botelho,Soraya A.; Pinto,Lilian V. A.; Pozza,Edson A.; Oliveira,Marcelo S. de; Ferreira,Elizabeth; Andrade,Hélcio.
Objetivou-se, em Lavras, MG, caracterizar a estrutura e a magnitude de dependência espacial de variáveis ambientais nas nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, por métodos de interpolação geoestatística. Os métodos de interpolação por krigagem ordinária e inverso da potência da distância (IPD) foram utilizados para representar altitude, vazão, áreas de recarga e de vegetação de 175 nascentes perenes em 86,99 km² de área. Observou-se melhor desempenho da estimação por krigagem quando comparado ao método IPD.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Krigagem ordinária; Inverso da potência da distância; Semivariograma.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500014

Consumo de energia e custo de secagem de café cereja em propriedades agrícolas do sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Reinato,Carlos H. R.; Borém,Flávio M.; Vilela,Evódio R.; Carvalho,Franscisval M.; Meireles,Eduardo de P.
Determinar o consumo de energia durante a secagem do café usando-se lenha e gás liquefeito de petróleo (GLP) como combustíveis em algumas propriedades, da região sul de Minas e avaliar as razões de possíveis variações existentes no custo entre produtores foi proposta deste trabalho. Vinte propriedades foram visitadas, mas apenas quatro selecionadas, com o objetivo de se padronizar a caracterização técnica e econômica da secagem; esta padronização incluiu: lavagem e separação do café, processamento separado do café bóia do verde-cereja, pré-secagem do café cereja em terreiro e complementação da secagem do café cereja em secador rotativo com capacidade de 15000 L, usando-se lenha ou GLP como combustíveis. Procedeu-se ao acompanhamento de três testes em duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Lenha; GLP; Secagem.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100020

Quality of second-crop corn according to the period between harvest and drying
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,José C. de; Goneli,André L. D.; Hartmann Filho,Cesar P.; Azambuja,Thalita M. S. de; Barboza,Valdenise C.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the quality of second-crop corn harvested with different moisture contents as a function of time before drying. The corn grains were harvested with moisture content of 28.5, 22.4, 21 and 19%, and submitted to a temporary storage for ten days, simulating the time between harvesting and drying. Quality was subsequently evaluated every two days, based on the commercial classification of the grains, sanity test and dry bulk density. The results showed that: the increase in moisture content at harvest affects the physical and sanitary quality of second-crop corn, and this effect is aggravated over time; the moisture content of 19% is the one that least affects grain quality during the ten days of temporary...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Physical and sanitary quality of grains; Post-harvest.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100803

Respostas hidrológicas em pequenas bacias na região semiárida em função do uso do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Joseilson O.; Andrade,Eunice M. de; Mendonça,Luiz A. R.; Araújo,José C. de; Palácio,Helba A. de Q.; Araújo,Efraim M.
Propôs-se, neste estudo, avaliar e comparar o comportamento hidrológico em pequenas bacias investigando a influência da ação antrópica sobre as respostas hidrológicas. O estudo foi conduzido em duas microbacias adjacentes e com distintos usos da terra, denominadas B1 e B2, no semiárido do nordeste do Brasil. Na microbacia B1 foi aplicado o manejo de raleamento eliminando-se as espécies vegetais com diâmetro inferior a 10 cm; na segunda (B2) se manteve a cobertura vegetal original, a qual não é explorada há mais de 30 anos. Nesta investigação foram considerados 24 eventos chuva-deflúvio, correspondendo a toda estação chuvosa de 2009, cujos resultados revelaram que a prática de raleamento da caatinga apresentou modificações no escoamento mas apenas nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microbacias; Escoamento superficial; Raleamento; Picos de descarga.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300010

Estacionariedade do conteúdo de água de um Espodossolo Humilúvico
Provedor de dados: 91
Autores: Siqueira,Glecio M.; Silva,Jucicléia S. da; Bezerra,Joel M.; Silva,Ênio F. de F. e; Dafonte,Jorge Dafonte; Melo,Ralini F. de.
A hipótese intrínseca é, normalmente, a mais utilizada por ser menos restritiva; quando comparada com as demais hipóteses da geoestatística exige apenas a existência de estacionariedade do semivariograma, sem nenhuma restrição quanto à existência de variância finita. O objetivo deste trabalho foi avaliar a estacionariedade de dados de umidade em um Espodossolo Humilúvico. Os dados foram coletados em um transeto contendo 128 pontos, espaçados a cada 3 m. O conteúdo de água no solo foi determinado nas camadas de 0,0-0,2 m, 0,2-0,4 m e 0,4-0,6 m. A análise estatística demonstrou que os dados apresentaram distribuição de frequência lognormal. Os valores de umidade variaram com as variações de relevo. Houve estacionariedade do semivariograma para as três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Física do solo; Amostragem do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500439

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ANEMÔMETRO DE FIO QUENTE OPERANDO À TEMPERATURA CONSTANTE
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Carlos Augusto de P.; Passos,Evandro Ferreira; Dias,Gutemberg Pereira; Correa,Paulo César.
RESUMO Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um anemômetro de fio quente para operar à temperatura constante usando-se, como elemento sensível, filamento de tungstênio de lâmpada incandescente, como braço da ponte de Wheatstone. Um circuito eletrônico foi construído e testado, permitindo controlar a tensão no sensor e restaurar o equilíbrio da ponte de Wheatstone em processos de troca de calor pelo sensor. Os resultados mostraram que a corrente elétrica e a temperatura de operação do sensor, mediante compromisso entre vida útil e sensibilidade, foram de 160mA e 140°C, respectivamente; a calibração com o sensor no circuito ponte de Wheatstone mostrou sensibilidade para medir a velocidade do ar no intervalo de 0,00 e 5,00m.s-1 e que o circuito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anemômetro de temperatura constante; Sensor de tungstênio; Ponte de Wheatstone.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200229

Atributos físicos do solo sob diferentes preparos e coberturas influenciados pela distribuição de poros
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Eurâimi de Q.; Stone,Luís F.; Moreira,José A. A.; Ferreira,Enderson P. de B.; Didonet,Agostinho D.
Com este trabalho se propõe avaliar a influência da distribuição de poros sobre alguns atributos físicos do solo sob semeadura direta (SD) e preparo convencional (PC), cultivado com diferentes culturas de cobertura, no sistema de produção orgânica de feijão e milho. O trabalho foi conduzido em Santo Antônio de Goiás, GO, em Latossolo Vermelho distrófico. Em novembro de 2003 foram instalados quatro experimentos, dois em SD e dois em PC, um em cada manejo com feijão e o outro com milho. Foram comparados em blocos ao acaso com quatro repetições, crotalária, guandu, mucuna-preta, sorgo e pousio. Amostragens de solo das parcelas e de uma mata próxima foram realizadas nas profundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m, em novembro de 2007, para determinação do teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Zea mays; Semeadura direta; Porosidade do solo; Capacidade de aeração do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100005

Biomassa e extração de nutrientes por plantas de cobertura
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante,Valéria S.; Santos,Valdevan R.; Santos Neto,Antônio L. dos; Santos,Márcio A. L. dos; Santos,Cícero G. dos; Costa,Leonardo C.
RESUMO Com o objetivo de avaliar a biomassa e a extração de nutrientes por plantas de cobertura no Agreste de Alagoas, implantou-se um experimento no campo experimental da Universidade Federal de Alagoas - Campus Arapiraca. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com oito tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis, Cajanus cajan (L.) Millsp., Cajanus cajan, Canavalia ensiforme, Dolichos lablab, Mucuna aterrima e a vegetação espontânea local (testemunha). A matéria verde foi avaliada em uma área de 1 m2 no florescimento de cada espécie sendo, em seguida, a biomassa secada em estufa a 65 ºC até atingir massa constante para obter a matéria seca, em que foram extraídos os teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação verde; Leguminosas; Macronutrientes; Micronutrientes.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500008

Germinação e formação de mudas de alface em diferentes níveis de salinidade de água
Provedor de dados: 91
Autores: Viana,Sergio B. A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.
Tendo em vista a magnitude dos problemas de salinidade na região Nordeste e a inexistência de indicativos de tolerância da cv. Elba de alface à salinidade, estudou-se, no delineamento inteiramente casualizado, os efeitos de 6 níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa), entre 0,3 e 3,8 dS m-1, sobre o vigor e a formação de mudas de alface. As águas foram preparadas mantendo-se proporção equivalente 7:2:1, respectivamente, entre Na:Ca:Mg. Todas as variáveis estudadas foram afetadas pela salinidade, tanto na germinação quanto em fase de muda, no entanto, CEa de 3,8 dS m-1, considerada como de elevada restrição agrícola, proporcionou 90% de germinação relativa, 61% de vigor de plântulas (média entre as variáveis avaliadas) e mudas com 50% de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigor; Velocidade de emergência; Fitomassa; Lactuca sativa L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200014

Efeito de épocas de semeadura e regimes hídricos em duas cultivares de arroz de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério T. de; Folegatti,Marcos V.
Áreas irrigadas requerem cultivo intensivo para maximizar o uso da terra e do sistema de irrigação. A cultura do arroz, devido a resposta à suplementação hídrica, elevado potencial produtivo e compatibilidade fitotécnica com outras culturas, tem elevado potencial para uso em sucessão de cultivos nas áreas irrigadas por aspersão no norte do Paraná. Com o objetivo de se determinar o potencial produtivo, o requerimento hídrico e a duração do ciclo fenológico do arroz, duas cultivares de sequeiro (IAPAR 9 e IAPAR 64) foram semeadas em duas épocas (5 de outubro e 1º de dezembro) e submetidas a três regimes hídricos (irrigação a tensões de 25 e 70 kPa e sem irrigação) em Londrina, PR. A produtividade foi elevada na semeadura de outubro (5400 a 6000 kg ha-1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Irrigação; Data de plantio.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100008

Avaliação de modelos digitais de elevação para aplicação em um mapeamento digital de solos
Provedor de dados: 91
Autores: Chagas,César S.; Fernandes Filho,Elpídio I.; Rocha,Márcio F.; Carvalho Júnior,Waldir de; Souza Neto,Nestor C.
No Brasil, normalmente os modelos digitais de elevação (MDEs) são produzidos pelos próprios usuários e pouca atenção tem sido dada às suas limitações, como fonte de informação espacial. Este estudo propôs avaliar diferentes MDEs para subsidiar a escolha do modelo apropriado para derivar atributos topográficos utilizados em um mapeamento digital de solos, por redes neurais artificiais. A avaliação constou da determinação da raiz quadrada do erro médio quadrático da elevação (RMSE); análise das depressões espúrias; comparação entre drenagem mapeada e drenagem numérica, curvas de nível derivadas e curvas de nível originais, e análise das bacias de contribuição derivadas. Os resultados obtidos demonstraram que apenas o RMSE não foi suficiente para avaliar a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TOPOGRID; ASTER; SRTM.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200014

Spatial variability of soil fertility and its relation with cocoa yield
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Railton O. dos; Franco,Laís B.; Silva,Samuel A.; Sodré,George A.; Menezes,Agna A.
ABSTRACT The knowledge on the spatial variability of soil properties and crops is important for decision-making on agricultural management. The objective of this study was to evaluate the spatial variability of soil fertility and its relation with cocoa yield. The study was conducted over 14 months in an area cultivated with cocoa. A sampling grid was created to study soil chemical properties and cocoa yield (stratified in season, off-season and annual). The data were analyzed using descriptive and exploratory statistics, and geostatistics. The chemical attributes were classified using fuzzy logic to generate a soil fertility map, which was correlated with maps of crop yield. The soil of the area, except for the western region, showed possibilities ranging...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Cocoa; Spatial variability; Fuzzy logic.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200088

Physical properties of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) grains during convective drying
Provedor de dados: 91
Autores: Quequeto,Wellytton D.; Siqueira,Valdiney C.; Schoeninger,Vanderleia; Martins,Elton A. S.; Isquierdo,Eder P.; Silva,Fernanda P. da.
ABSTRACT Buckwheat is a prominent crop in present-day agriculture due to its nutraceutical properties; however, information on this crop regarding the post-harvest process is scarce, as well as the characterization of its physical properties and such information is essential for the development and improvement of machinery used in post-harvest processes. Thus, the objective of this study was to determine the volumetric shrinkage, porosity, bulk density and true density of buckwheat grains throughout the drying process, as well as to fit mathematical models to the experimental values of true and bulk volumetric shrinkages. Buckwheat grains of the cultivar IPR 91 - Baili with an initial moisture content of 0.250 (decimal, dry basis.) were used. The samples...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Post-harvest; Moisture content; Volumetric shrinkage.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100793

Cultivo de beterraba em ambientes protegido e natural na época de verão
Provedor de dados: 91
Autores: Tullio,João A.; Otto,Rosana F.; Boer,Adriane; Ohse,Silvana.
Objetivou-se neste trabalho avaliar as respostas produtivas de beterraba cultivada em ambiente natural e sob túnel com malha de sombreamento durante a época de verão. O delineamento experimental foi blocos ao acaso com quatro repetições e os tratamentos arranjados em parcela sub-subdividida tendo, como fator primário, os ambientes de cultivo (protegido e natural), como fator secundário, as cultivares (Itapuã 202 e Tall Top Early Wonder) além das épocas de colheita (13, 26, 39, 52 e 65 dias após o transplante) como fator terciário. Foram avaliados número de folhas, fitomassas fresca e seca da parte aérea, fitomassa fresca da raiz tuberosa, índice de área foliar, altura da planta e presença ou não de aneis esbranquiçados na raiz tuberosa. Em cada ambiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Túnel; Sombrite; Radiação; Temperatura.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000008

Alocação de íons e crescimento de plantas de cajueiro anão-precoce irrigadas com água salina no campo
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Laíse F. de; Lima,Reivany E. M.; Costa,Léa de O. da; Silveira,Ênio M. de C.; Bezerra,Marlos A.
RESUMO São escassos estudos com salinidade em plantas adultas de cajueiro, dessa forma objetivou-se avaliar a acumulação de íons e o crescimento de plantas de cajueiro anão-precoce irrigadas com água salina. O experimento foi conduzido na Embrapa Agroindústria Tropical, em Pacajus, CE. Durante treze meses plantas do clone CCP 06 foram irrigadas com soluções salinas de diferentes condutividades elétricas (0,4; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m-1), com os tratamentos dispostos em blocos ao acaso com três repetições. A irrigação foi feita por microaspersores e ao final as plantas foram coletadas e fracionadas em raízes absorventes (finas) e de sustentação (grossas), caule + ramos e folhas, para determinação dos teores de Na e Cl nesses órgãos, da área foliar e da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale; Estresse salino; Tolerância.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300034

Modelo numérico do transporte de água e soluto no solo: I - simulação da distribuição de umidade
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Marcus M.; Martinez,Mauro A.; Costa,Luiz C.; Ruiz,Hugo A.; Corrêa,Marcelo M.; Sampaio,Silvio C.
As equações diferenciais do movimento de água e do transporte de soluto em solo não saturado, considerando-se a existência de extração pela planta, foram resolvidas utilizando a técnica diferenças finitas. Para a implementação do modelo desenvolveu-se um programa em linguagem Delphi, denominado SIMASS-C - SImulação do Movimento de Água e Soluto no Solo, considerando-se a presença de Cultura. O modelo fornece, em diferentes tempos, os valores de umidade, do potencial matricial, do fluxo da água e da concentração de soluto ao longo do perfil do solo. Obtém-se, ainda, como resultados de saída, o crescimento e a densidade das raízes, o índice de área foliar e a evapotranspiração da cultura. Para testar o modelo desenvolvido conduziu-se um experimento em casa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diferenças finitas; Método iterativo; SIMASS-C.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100003

Tolerance of upland rice genotypes to water deficit
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Rangel,Paulo H. N.; Silva,Ana C. de L.
Water deficit is one of the environmental factors that cause a great reduction in the upland rice grain yield. The objective of this study was to evaluate genotypes of upland rice with broad genetic diversity for tolerance to this stress and to identify secondary traits for evaluation of this tolerance. Sixty-four genotypes were evaluated during two years at the Experiment Station of EMATER, in Porangatu, GO, under well-watered and water deficit conditions. The genotypes showed differences in grain yield and were influenced differently by the water treatments, both under a mild water deficit in the first year and under a severe one in the second year. The genotype grain yield under water deficiency was significantly and positively correlated with tiller...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Irrigation; Grain yield; Leaf temperature.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800001

Estimativas do albedo em três ecossistemas da floresta amazônica
Provedor de dados: 91
Autores: Leitão,Mário de M. V. B. R.; Santos,Jesus M. dos; Oliveira,Gertrudes M. de.
Os albedos relativos às radiações de ondas curtas, infravermelho e fotossinteticamente ativa foram estimados para três ecossistemas da floresta amazônica. A pesquisa foi conduzida nas áreas de Campina e Campinarana, na Reserva Biológica de Campina, localizada no quilômetro 46 da rodovia BR-174 (2º 34'S; 60º 02'W), que liga Manaus a Caracaraí e na área de Mata Densa, na Reserva Florestal Ducke (2º 57'S; 59º 57'W). Para obtenção dos dados nos diferentes tipos de vegetação, foi instalado, numa torre metálica, um conjunto de sensores para medir radiações de ondas curtas, infravermelho e fotossinteticamente ativa, incidentes e refletidas sobre os dosséis vegetativos, além de sensores para medir radiações de ondas curtas incidente, de ondas curtas refletida e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mata Densa; Campina; Campinarana; Reflexão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200013

Desenvolvimento de um infiltrômetro de aspersão portátil
Provedor de dados: 91
Autores: Alves Sobrinho,Teodorico; Ferreira,Paulo A.; Pruski,Fernando F.
Desenvolveu-se, neste trabalho, um infiltrômetro de aspersão portátil, cujas características de precipitação relativas a diâmetro de gotas e energia cinética de impacto das gotas produzidas sobre solo, são semelhantes àquelas da chuva natural. Os resultados dos testes efetuados permitiram concluir-se que: o infiltrômetro desenvolvido permite aplicar-se água de forma não intermitente, numa área útil de 0,70 m²; a uniformidade de distribuição de água, expressa pelo coeficiente de uniformidade de Christiansen, apresentou valores entre 82 a 87%; a relação entre a energia cinética da chuva produzida pelo infiltrômetro e a energia cinética da chuva natural, situou-se acima de 90% para intensidades de precipitação de até 100 mm h-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de chuva; Energia cinética; Velocidade de infiltração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200025

Efeito de velocidades de rebaixamento do nível freático em diferentes períodos de desenvolvimento da cultura da alface
Provedor de dados: 91
Autores: Mingoti,Rafael; Flecha,Pablo A. N.; Duarte,Sérgio N.; Cruciani,Décio E.
Através deste trabalho objetivou-se determinar os efeitos do encharcamento do solo nas variáveis fenológicas e na produtividade da cultura da alface, identificar o estádio fenológico em que ocorre a maior diminuição da produtividade e obter uma relação entre a produtividade relativa da cultura e o índice diário de estresse. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, arranjado em esquema fatorial [(3x4)+1], com 3 repetições. Os tratamentos consistiram do período de inundação (12, 22 e 32 DAT), de velocidades de rebaixamento do nível freático (30 cm em 24, 48, 72 e 96 horas) e uma testemunha, na qual não foi aplicado estresse por elevação do lençol freático. A alface apresentou-se como cultura sensível ao encharcamento; entretanto, não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Inundação; Estresse hídrico.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100002

Nitrous oxide emission in response to N application in irrigated sugarcane
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Alzeneide da S.; Andrade Júnior,Aderson S. de; Bassoi,Luís H.; Silva,Josiane F.; Bastos,Edson A.; Paulo,Vitória de F.
ABSTRACT The objective of this study was to compare the emissions of nitrous oxide (N2O) resulting from the application of nitrogen (N) and potassium (K) doses in fertigated sugarcane, in comparison to emissions from conventional fertilizer application. The study was conducted in the experimental area of Embrapa Mid-North, Teresina, Piauí state, Brazil, from August 2014 to January 2015. The experimental design was in randomized blocks, analyzed in a (2 x 2) +1 factorial scheme, with four replicates. The treatments consisted of the combination of two doses of N and K2O (60-120 and 120-180 kg ha-1, respectively) and two methods of application (in soil and fertigation), and a control. The use of fertigation reduced the emissions of N2O in sugarcane compared...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Nitrogen; GHG.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100758

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO BARREIRAS
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,José Monteiro; Nascimento,Tarcízio.
RESUMO Este trabalho foi realizado no sistema de irrigação por aspersão do Perímetro Irrigado Barreiras, Petrolândia, PE. As avaliações compreenderam duas modalidades distintas, tendo a primeira abrangido três lotes convencionais em pontos distintos da tubulação principal e a segunda o uso de um aspersor adicional tipo "drag line". Na primeira modalidade, constatou-se que a pressão de serviço apresentou variação de 44,80% em relação à recomendada (250kPa). A velocidade média do vento foi da ordem de 1,88 + 1,31m.s-1, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen situou-se em torno de 86,0% e a eficiência média de irrigação foi de 54,27% + 18,23%, sendo o melhor resultado (68,68%) obtido sob pressão de 293kPa. Na segunda modalidade, constatou-se melhoria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação técnica; Sistemas de irrigação; Aspersão.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200136

Ocorrência de entupimento de origem biológica em sistema de irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo S.; Casarini,Edivaldo; Folegatti,Marcos V.; Coelho,Rubens D.
O trabalho consistiu de uma avaliação da uniformidade de distribuição de água em uma parcela de um sistema de irrigação por gotejamento para produção de flores em estufa, com 5 anos de uso, em uma propriedade no município de Atibaia, SP. Em uma amostra de 25 gotejadores retirados da parcela, determinou-se, em laboratório, a curva de vazão-pressão e o coeficiente de variação de fabricação, CV, para as pressões de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Análises química, física e de contagem bacteriológica da água foram realizadas em três pontos do sistema de irrigação: na fonte de água, após o sistema de filtragem e no final de uma linha de gotejadores no meio da parcela avaliada. O valor do CV foi de 8,2% e os valores de 73% para o coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Entupimento biológico; Avaliação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100030

Produção e componentes do algodoeiro herbáceo em função da aplicação de biossólidos
Provedor de dados: 91
Autores: Pedroza,Juarez P.; Haandel,Adrianus C. van; Beltrão,Napoleão E. de M.; Dionísio,Jair A.
Em condições de casa-de-vegetação do Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (EMBRAPA/CNPA), estudaram-se os efeitos de doses crescentes de lodo de esgoto (equivalentes a 0, 60, 100, 200, 250 e 300 kg N ha-1), caleado a 50%ST (biossólido), sobre variáveis de produção (peso do algodão em caroço, peso de 1 capulho, número de capulhos, porcentagem de fibra, peso de pluma) e componentes (fitomassa da parte aérea, fitomassa da raiz, fitomassa total e relação fitomassa da parte aérea/fitomassa da raiz) do algodoeiro herbáceo, variedade BRS 187 8H. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 6 tratamentos e 5 repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Cada unidade experimental constitui-se de vaso plástico de 90 dm³ que receberam 70...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Rendimento; Algodoeiro.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300013

Modificações na matriz de um Argissolo Amarelo Coeso sob diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.
Os sistemas de manejo com cana-de-açúcar em solos de tabuleiros costeiros podem causar alterações importantes na matriz do solo. Foram estudados os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar na organização da matriz de um Argissolo Amarelo Coeso, na usina Triunfo, Estado de Alagoas. Os sistemas de manejo consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e uma sob floresta nativa como condição original. Amostras foram retiradas de cada área a 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m de profundidade para determinar as alterações na estrutura do solo, no sistema de poros e no arranjamento de partículas dos solos cultivados com cana-de-açúcar, em relação ao solo da mata. Os solos cultivados apresentaram associação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Estrutura; Óxidos; Tabuleiros costeiros.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300004

Desenvolvimento e calibração de guias de onda para TDR
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Camilo de L. T. de; Costa,Édio L. da; Albuquerque,Paulo E. P. de.
A medição da umidade do solo é crucial para a pesquisa e o manejo de irrigação. Entre os métodos mais recentes de determinação da umidade está o da reflectometria no domínio do tempo (TDR) que se baseia na correlação entre a capacidade dielétrica do solo e a sua umidade. A obtenção do perfil de umidade do solo requer a utilização de um grande número de guias de onda, cujo custo ainda é elevado. Por outro lado, as curvas de calibração relacionando umidade com a capacidade dielétrica do solo foram desenvolvidas para outros meios porosos, solos desestruturados e solos de países com clima temperado. O objetivo deste trabalho foi construir uma guia de onda com materiais facilmente encontrados no mercado nacional e calibrá-la para solos tropicais. As curvas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Umidade do solo; Irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100028

PUMPCOM: um modelo para combinação de curvas e análise do desempenho de bombas
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Camilo de L. T. de; Allen,Richard G.; Wells,Robin D.
Um modelo de computador foi desenvolvido para combinar curvas de bombas em série e em paralelo e para determinar o desempenho da estação de bombeamento e das bombas que a compõem. Polinômios são ajustados aos dados das curvas de cada bomba e aos dados combinados da estação de bombeamento. A interpolação "spline" cúbica é utilizada para combinar curvas de bomba de capacidade diferente. Indicadores de desempenho da estação e de cada bomba, individualmente, são calculados para toda a faixa de vazão de operação do sistema. Uma interface gráfica permite ao usuário desenhar o croqui da estação de bombeamento e visualizar os dados de cada bomba e as equações ajustadas. Dados, gráficos e coeficientes de equações ajustadas podem ser impressos. Os cálculos do modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de bomba; Combinação de bombas; Desempenho de bombas; Windows.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300007

Potencial agroclimático para a Alpinia purpurata, no Estado de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Sérgio R. R.; Moura,Geber B. A.; Giongo,Pedro R.; Silva,Ana P. N.
Objetivou-se realizar o zoneamento agroclimático do Estado de Pernambuco, visando dar subsídios à seleção de locais para a implantação da flor tropical Alpinia purpurata. Dados climáticos de 123 localidades foram utilizados, dos quais 69 com uma série acima de 30 anos de observações e 54 abaixo de 30 anos de observações obtendo-se assim, melhor representatividade de dados no Estado. Dos dados climáticos de temperaturas médias do ar e precipitação pluviométrica, calcularam-se os balanços hídricos climatológicos. Escolheram-se os municípios de Igarassu, Primavera, Goiana e São Lourenço da Mata para serem representativos climatológicos, por serem produtores da espécie em Pernambuco. De posse dos dados dos balanços hídricos e das temperaturas mínima e máxima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zoneamento; Flor tropical; Índices térmico e hídrico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200009

Métodos de estimativa da evapotranspiração da cultura da cana-de-açúcar em condições de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Garcêz,Silvia L. A.; Silva,Bernardo B. da; Albuquerque,Monik F. de; Almeida,Rafaela S. R.
O principal objetivo neste trabalho foi encontrar um método eficiente na determinação da evapotranspiração da cana-de-açúcar com pouca exigência de medições ambientais. Os experimentos de campo foram realizados na Fazenda Capim II (UNIAGRO), localizada no município de Capim, PB, no período de outubro de 2009 a agosto de 2010. Os dados para determinação da evapotranspiração da cultura foram obtidos na parcela de sequeiro e os dados para a determinação da evapotranspiração de referência foram obtidos na Plataforma de Coleta de Dados do INPE. Os resultados da pesquisa permitem concluir que o método de Priestley-Taylor apresentou valores muito próximos daqueles da evapotranspiração de referência em todo o ciclo da cultura; além disto, o método de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Razão de Bowen; Balanço hídrico do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500411

Nutrient concentration and nutritional efficiency in ‘Gigante’ cactus pear submitted to different spacings and fertilizations
Provedor de dados: 91
Autores: Lédo,Alex A.; Donato,Sergio L. R.; Aspiazu,Ignácio; Silva,João A. da; Donato,Paulo E. R.; Carvalho,Abner J. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate nutrient concentration and nutritional efficiency in ‘Gigante’ cactus pear under different chemical, organic and organomineral fertilizations, planting configurations and spacings, during three production cycles. Seventy two treatments, involving two types of configuration in the plots, three spacings in the subplots and 12 types of fertilization in the sub-subplots were arranged in a split-split-plot scheme, in a randomized block design, with three repetitions. At the time of harvest of each production cycle, 40 cladode tissue samples were collected per treatment to determine dry matter mass and nutrient concentration, which were used to calculate the coefficients of biological utilization of nutrients....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia sp.; Biological utilization coefficient; Yield.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300154

Qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil Central
Provedor de dados: 91
Autores: Michelon,Cleudson J.; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta T.; Melo,Giane L.; Spohr,Renato B.; Andrade,Juliano G. de.
A intensa utilização do solo com mecanização pesada e, principalmente, em condições inadequadas de umidade do solo causa, muitas vezes, a degradação de sua estrutura, resultando no aumento da sua compactação. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade física dos solos irrigados de algumas regiões do Brasil. O estudo foi realizado em áreas irrigadas sob pivô central, nos Estados de Goiás, GO, Minas Gerais, MG, e São Paulo, SP. Os perfis dos solos foram divididos em três camadas: superficial, intermediária e inferior e se realizaram as seguintes determinações: textura do solo, densidade do solo e de partículas e porosidade. Os solos foram agrupados em faixas de teor de argila sendo que, para cada faixa de teor de argila se estabeleceu um valor crítico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Densidade do solo; Macroporosidade.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100006

Energy analysis of broiler chicken production system with darkhouse installation
Provedor de dados: 91
Autores: Mattioli,Matheus C.; Campos,Alessandro T.; Yanagi Junior,Tadayuki; Marin,Diego B.; Eugênio,Tony M. C.; Costa Junior,José E. V.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the sustainability of a broiler chicken production system, with confinement in Darkhouse sheds, by energetic analysis. Energy flows of a complete production cycle, 56 days, were considered, of which the energy inputs and outputs were computed in direct and indirect forms, by estimating the energy coming from the quantity of feed, water, machinery and equipment, human labor, sheds, silos, among other components of the productive system, multiplied by their respective energetic coefficients. The total energy demand of a system in a production cycle for the production of 1 kg of live chicken and its energy efficiency coefficient were determined. The studied system had energy conversion coefficient of 95%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustainability; Input-output analysis; Livestock buildings and environment; Aviculture; Broiler chicken facilities.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900648

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte I: modelo GAML para solos estratificados
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Neste trabalho a meta foi avaliar o modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) e GAML modificado por Moore (1981) na simulação da infiltração de água em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados em Cambissolo sem cobertura, com quatro perfis de precipitação aos quais foram aplicadas três precipitações sucessivas para cada perfil, espaçadas 24 h. Para a inclusão da camada de encrostamento superficial no modelo de GAML, o valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi igual à taxa de infiltração estável (Tie) obtida em solo nu; no modelo de GAML modificado por Moore (1981), foram propostas uma camada de crosta com espessura de 5 mm e condutividade hidráulica da crosta saturada (Kc) determinada a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica da crosta saturada; Espessura da crosta; Taxa de infiltração estável.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500001

Avaliação de cultivares de milho no agreste semi-árido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Marta M. A. do; Tabosa,José N.; Tavares Filho,José J.
Na localidade de São Bento do Una, Agreste Semi-árido de Pernambuco, foram avaliadas 12 cultivares de milho (híbridos e variedades) no triênio 1989/1991, com o objetivo de se identificar e avaliar o comportamento de cultivares de milho nessa região. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 12 tratamentos e três repetições. Avaliaram-se a produção de grãos, a altura da planta, o número de dias até a floração masculina, a altura de inserção da espiga e a população das plantas. Foi realizado um estudo de correlação entre os dados obtidos, cujos os resultados médios de produtividade de grãos variaram de 4.215 a 4.938 kg ha-1, nos híbridos duplos XL-678 e BR-201, respectivamente. Quanto às variedades, a oscilação foi de 3.777 a 4.412 kg ha-1, nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variedade; Híbrido; Produção de grãos; Zea mays L.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100009

Temperaturas elevadas afetam a distribuição de íons em plantas de feijão caupi pré-tratadas com NaCl1
Provedor de dados: 91
Autores: Dutra,Antonia T. B.; Silva,Evandro N.; Rodrigues,Cícera. R. F.; Vieira,Suyanne A.; Aragão,Rafael M.; Silveira,Joaquim A. G.
Objetivou-se com este trabalho caracterizar o efeito de diferentes temperaturas sobre a distribuição de Na+, Cl- e K+ em raízes, caules e folhas de feijão caupi pré-tratadas com NaCl. Após o período de aclimatação as plantas foram divididas em 2 grupos: 0 NaCl e 100 mM de NaCl por 2 dias. Posteriormente, as plantas foram divididas em 4 subgrupos e submetidas a temperaturas crescentes de 27, 32, 37 e 42 ºC, separadamente, por um fotoperíodo de 12 h para cada temperatura. O tratamento sem NaCl a 27 ºC foi adotado como referência. As concentrações de Na+ e Cl- nos diferentes órgãos foram aumentadas pelo pré-tratamento com NaCl e esta acumulação foi intensificada com a exposição a altas temperaturas. Nas raízes, por exemplo, observou-se que na temperatura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Estresse salino; Calor.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400012

Deposição de calda em folhas de cafeeiro e perdas para o solo com diferentes taxas de aplicação e pontas de pulverização
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,João E. R.; Cunha,João P. A. R. da; Nomelini,Quintiliano S. S.
O cafeeiro apresenta diversos desafios para a tecnologia de aplicação dos produtos fitossanitários, principalmente no que se refere à penetração da calda no dossel da cultura e à redução da deriva. Objetivou-se analisar a deposição de calda pulverizada na folhagem do cafeeiro e a perda para o solo, proporcionada pela aplicação com diferentes taxas e pontas de pulverização. O experimento foi conduzido no esquema fatorial 2 x 2 e oito repetições, sendo os fatores pontas de pulverização (jato cônico vazio - ATR e jato cônico vazio com indução de ar - TVI) e taxas de aplicação de calda (200 e 500 L ha-1). Em todos os tratamentos as aplicações foram realizadas utilizando-se um pulverizador hidropneaumático e o marcador Azul Brilhante, o qual foi quantificado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bico de pulverização; Coffea arabica; Turbo-atomizador; Volume de aplicação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200015

Desempenho do irrigâmetro na estimativa da evapotranspiração de referência
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A.; Tagliaferre,Cristiano; Sediyama,Gilberto C.; Materam,Franklin J. V.; Cecon,Paulo R.
Neste trabalho objetivou testar o Irrigâmetro para estimar a evapotranspiração de referência comparativamente com o método de Penman-Monteith - FAO 56, e confrontar o seu desempenho com os métodos Penman modificado - FAO 24, Radiação - FAO 24, tanque Classe A e Hargreaves-Samani (1985). O Irrigâmetro é um aparelho evapo-pluviométrico desenvolvido recentemente na Universidade Federal de Viçosa para ser utilizado no manejo da irrigação. Os dados de evapotranspiração de referência (ETo) obtidos no aparelho foram confrontados com os dados obtidos pelo método de Penman-Monteith, em intervalos de um, três, cinco e sete dias. Conforme os resultados, o Irrigâmetro apresentou desempenho satisfatório para estimar a ETo em todos os intervalos de tempo estudados. Este...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evaporação; Evaporímetro; Manejo da água de irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200009

Qualidade e vida útil pós-colheita de melancia Crimson Sweet, comercializada em Mossoró
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo Neto,Sebastião Elviro de; Hafle,Oscar Mariano; Gurgel,Fábio de Lima; Menezes,Josivan Barbosa; Silva,Geomar Galdino da.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade e a vida útil pós-colheita de melancia cv. Crimson Sweet, comercializada em Mossoró, RN. A qualidade dos frutos foi avaliada por local de venda e tamanho de fruto. As melancias de tamanho grande e médio apresentaram melhor aparência externa e maior conteúdo de sólidos solúveis que aquelas de tamanho pequeno, enquanto as comercializadas na ocasião do desembarque apresentaram melhor aparência e maior firmeza. A avaliação da vida útil pós-colheita foi feita com frutos provenientes de um plantio comercial instalado em Mossoró, RN. A perda de peso foi de apenas 3,79%, o pH da polpa aumentou de 4,89 para 5,20, a acidez total titulável decresceu durante o armazenamento e os conteúdos de sólidos solúveis e açúcares...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Qualidade; Conservação; Armazenamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200017

Crescimento e produtividade do pinhão-manso em função do espaçamento e irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Horschutz,Ana C. O.; Teixeira,Marconi B.; Alves,José M.; Silva,Fabiano G.; Silva,Nelmício F. da.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito do espaçamento e da complementação hídrica no crescimento e produtividade do pinhão-manso. O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde,GO, no período de 12/09/2009 a 30/04/2011, no delineamento de blocos casualizados com três repetições, os fatores foram sete espaçamentos e duas condições hídricas, cada parcela constituída de 16 plantas, sendo as quatro plantas centrais a área útil. Aos 60 dias após o transplantio das mudas foram feitas, bimensalmente, as avaliações dos parâmetros altura de planta, número de ramificações, área foliar e produtividade. O fator espaçamento não apresentou diferença significativa para os parâmetros altura, ramificação e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Biodiesel; Oleaginosa; Emissor.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000009

Nitrogen management, cultivars and growing environments on wheat grain quality
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Raphael R.; Zucareli,Claudemir; Fonseca,Inês C. de B.; Riede,Carlos R.; Gazola,Diego.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the influence of nitrogen (N) fertilization, environment and cultivars on the protein concentration, sodium dodecyl sulfate sedimentation test (SDSS) volume and falling number in wheat. The experimental design was a randomized blocks in split plot scheme with four repetions. Four wheat genotypes were evaluated under six N managements in four enviroment (subplots). The wheat genotypes evaluated were IPR Catuara TM, BRS Gaivota, Quartzo and CD 120. Protein concentration, SDS sedimentation test, falling number and grain yield were evaluated. Combined analysis of variance for the four environment was performed and means were compared by Tukey test at p ≤ 0.05. The environmental effect is greater than the genotype...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Grain yield; Urea; Ammonium sulfate.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100826

Weed interference in the initial growth of meristem-grown sugarcane plantlets
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,Ricardo J. de; Esposti,Clara D.; Toffoli,Carlos R. de; Ferreira,Phelippe S. H.
ABSTRACT The use of new systems of sugarcane planting such as PleneTM, Plene EvolveTM, Plene PBTM and AgMusaTM requires specific studies on the initial interference of weed in the sugarcane crop. The objective of this study was to evaluate initial weed interference in meristem-grown sugarcane plantlets (Plene EvolveTM). The weed species used were Brachiaria decumbens and Panicum maximum, at four different densities (1, 2, 3 and 4 weed plants pot-1), plus a control treatment free from weed interference. The statistical design was completely randomized with four replicates per treatment, with an individual study for each weed species. The evaluations performed were: plant height at 45, 60 and 90 days after emergence (DAE), number of sugarcane tillers at 30,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: One-eye set; Weed competition; Weed interference; Brachiaria decumbens; Panicum maximum.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900634

Módulo de elasticidade de grãos de milho submetidos a impactos mecânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Ruffato,Solenir; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
Neste trabalho investigou-se a viabilidade de se obter o módulo de compressão de grãos de milho, utilizando-se dados experimentais de força versus tempo, provenientes de testes de impacto, juntamente com uma análise estrutural elástica do processo. Os módulos de elasticidade foram determinados para grãos, a diferentes teores de umidade, submetidos a impactos de diferentes velocidades, e obtidos por um processo de otimização por meio da técnica de elementos finitos. Dois tipos de módulo foram avaliados: (a) um módulo efetivo para todo o grão e (b) um módulo para cada uma das três regiões, com diferentes características, segundo as quais o grão foi dividido. O teor de umidade e a velocidade de impacto influenciaram nos valores dos módulos. Módulos para grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Módulo de elasticidade; Otimização; Elementos finitos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100018

Compressibilidade de um Argissolo Amarelo distrocoeso submetido a diferentes manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Veronildo S.; Rolim,Mário M.; Costa,Yuri D. J.; Pedrosa,Elvira M. R.; Silva,Ênio F. de F. e.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a compressibilidade de um Argissolo Amarelo distrocoeso submetido a diferentes sistemas de manejo sob cultivo de cana-de-açúcar. O experimento foi realizado em áreas da Usina Triunfo Industrial, AL, onde se avaliaram os manejos: MA - mata nativa; MSI - manejo sem irrigação; MCI - manejo com irrigação e MCV - manejo com fertirrigação (vinhaça). Todas as áreas estudadas, exceto no MA, vêm utilizando o preparo convencional do solo com uso de grades pesadas. As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm. Trincheiras foram abertas nas quatro áreas de manejo em estudo, quando amostras de solo indeformadas foram retiradas com auxílio de aneis metálicos de 6,4 cm diâmetro e 2,5 cm de altura em cada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Solo; Tensão de preconsolidação; Aproveitamento de resíduos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500001

Atividade microbiana em solos, influenciada por resíduos de algodão e torta de mamona
Provedor de dados: 91
Autores: Capuani,Silvia; Rigon,João P. G.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Brito Neto,Jósé F. de.
A atividade microbiana não se constitui apenas como bom indicador da qualidade do solo, mas é influenciada pela adição de carbono no sistema, o qual serve como substrato aos micro-organismos que aumentam sua atividade e a liberação de CO2, compreendendo a respiração edáfica do solo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a atividade microbiana em diferentes tipos de solo com a adição de torta de mamona e resíduo têxtil de algodão. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na sede da Embrapa Algodão, em delineamento de blocos casualisados em esquema fatorial 4 x 3, com quatro repetições. A intervalos predeterminados de 4 dias os recipientes foram abertos e a solução de NaOH foi titulada com HCl 2 N na presença de indicador ácido/base fenolftaleína. Após...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Respiração edáfica; Coprodutos; Fertilização orgânica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200002

Adubação complementar para a mexeriqueira 'Rio' em sistema de cultivo orgânico
Provedor de dados: 91
Autores: Marini,Fillipe S.; Marinho,Cláudia S.
Objetivou-se com este trabalho avaliar os efeitos da adubação complementar com o biofertilizante Supermagro, a urina de vaca e a manipueira na produção e nos teores de nutrientes nas folhas da mexeriqueira (Citrus deliciosa Tenore cv. Rio) em sistema de cultivo orgânico. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com cinco repetições. Todas as plantas foram adubadas com esterco bovino e os tratamentos aplicados foram complementares a essa adubação. Foram constituídos dez tratamentos obtidos pelos tipos de adubo e por seu modo de aplicação (via solo, via pulverizações foliares ou ambos) e uma testemunha. A produção foi avaliada nas safras de 2006 e 2007 e os teores de nutrientes nas folhas, em 2005, 2006 e 2007. A adubação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus deliciosa Tenore; Biofertilizante; Supermagro; Urina de vaca; Manipueira.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600004

Yield of cotton cultivars under different irrigation depths in the Brazilian semi-arid region
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Bezerra,José R. C.; Sofiatti,Valdinei; Brandão,Ziany N.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: &lt; Italic&gt; Gossypium hirsutum&lt; /italic&gt; Evapotranspiration water deficit.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800748

Soil fertility beneath the crown of tree species submitted to planting densities
Provedor de dados: 91
Autores: Siqueira,Patrícia L. de O. F.; Silva,Paulo S. L. e; Silva,Kadson E. F.; Oliveira,Vianney R. de; Dantas,Iron M.; Oliveira,Fábio H. T. de.
The aim of this study was to evaluate the nutrient content of leaf litter and the soil beneath the crown of gliricidia (Gliricidia sepium) and sabiá (Mimosa caesalpiinifolia) under different planting densities (400, 600, 800, 1000 and 1200 plants ha-1). The experiment was carried out in a randomized block in split plot design, with three replications. The species were assigned to the plots and the densities to the subplots. Samples of litter and soil were collected three years after the trees were planted and submitted for chemical analysis. The Mg content in the litter from the gliricidia was higher than that from the sabiá. There was no difference between the species as to the other elements. The increase in planting density reduced the levels of N and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Litter; Mimosa caesalpiniifolia; Gliricidia sepium.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900006

Avaliação energética e de desempenho de frangos com aquecimento automático a gás e a lenha
Provedor de dados: 91
Autores: Funck,Sandro R.; Fonseca,Ricardo A.
Nesta pesquisa foram analisados aquecimento automático infravermelho a gás e aquecimento automático a lenha, com três linhagens de frango, criados no período de 01/05/2005 a 16/06/2005, em aviários de 1200 m² e abatidos com 45 dias de idade. Avaliaram-se o consumo e o custo energético de cada sistema e os seguintes índices zootécnicos: peso médio, mortalidade, conversão alimentar e consumo de ração. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em um modelo fatorial 2 x 3, constituído de dois sistemas de aquecimento e das três linhagens de frangos machos formando seis tratamentos com seis repetições, perfazendo o total de trinta e seis aviários com 13.300 aves cada um. Utilizou-se, para a análise estatística, o programa SISVAR 4.6 e se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo energético; Custo de energia; Índices zootécnicos; Ambiência; Aves.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100014

Fitodisponibilidade de metais utilizando ácidos orgânicos após sucessiva aplicação de resíduos no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Maria A. G. da; Büll,Leonardo T.; Miggiolaro,Alessandra E.; Antonangelo,João A.; Muniz,Antonio S.
Conduziu-se este estudo com o objetivo de avaliar a concentração de metais pesados no solo, provenientes de resíduos orgânicos, bem como a ocorrência de fitotoxicidade de metais em soja. Os metais no solo foram extraídos por ácidos orgânicos, comumente presentes na rizosfera das plantas. A soja foi cultivada sucessivamente, durante oito anos, e recebeu repetidamente, a aplicação dos resíduos de origem urbana, como lodo de esgoto biodigerido (LB) e lodo de esgoto centrifugado (LC), e de origem industrial, como escória de aciaria (E) e a lama cal (LCal). O experimento foi conduzido em Latossolo Vermelho distrófico (Oxisolo) na UNESP, Botucatu, SP, onde recebeu os resíduos nas doses de zero (controle) 2, 4, e 8 Mg ha-1, antes da semeadura da soja, de 2002 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Escória de aciaria; Lama cal; Glycine max.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200013

Sais fertilizantes e manejo da fertirrigação na produção de tomateiro cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Patrícia F. da; Lima,Carlos J. G. de S.; Barros,Allan C.; Silva,Everaldo M. da; Duarte,Sérgio N.
Avaliou-se o efeito da aplicação em excesso de fertilizantes via irrigação em solos com diferentes níveis de salinidade, sobre as variáveis produtivas do tomateiro em ambiente protegido localizado no Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. O delineamento estatístico foi o em blocos casualizados em esquema fatorial 6x2 com quatro repetições, em que os fatores consistiram em seis níveis iniciais de salinidade do solo (S1 = 1,62; S2 = 2,40; S3 = 2,98; S4 = 3,48; S5 = 4,63 e S6 = 5,82 dS m-1) e em dois manejos da fertirrigação (M1 - Adubos aplicados em fertirrigação obedecendo à curva de absorção de nutrientes da cultura e M2 - Cultivo sem aplicação de fertilizantes via água de irrigação). As variáveis fitomassa fresca de frutos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill; Condutividade elétrica do solo; Fertilizantes químicos; Solução no solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100007

Fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada e ureia na cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Frazão,Joaquim J.; Silva,Átila R. da; Silva,Vanderli L. da; Oliveira,Vinícius A.; Corrêa,Rubia S.
A ureia é o principal fertilizante nitrogenado utilizado na adubação de cobertura no milho; no entanto, apresenta elevada suscetibilidade às perdas de N por volatilização de amônia. Uma alternativa é o tratamento da ureia com inibidor de urease ou revestimento com camadas de polímeros, classificados como fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada. Neste contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o efeito da aplicação de doses de nitrogênio na forma de fertilizantes nitrogenados de eficiência aumentada e ureia em cobertura na cultura do milho. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 4 + 1. As fontes utilizadas foram: ureia comum; ureia tratada com inibidor de urease e ureia revestida com polímeros testados nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Volatilização de amônia; Inibidor de urease (NBPT); Fertilizante revestido por polímeros; Produtividade de grãos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200009

Organic solutes in coconut palm seedlings under water and salt stresses
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alexandre R. A. da; Bezerra,Francisco M. L.; Lacerda,Claudivan F. de; Miranda,Rafael de S.; Marques,Elton C.; Gomes-Filho,Enéas.
ABSTRACT The objective of this study was to investigate the biochemical mechanisms associated with isolated and/or concurrent actions of drought and soil salinity in seedlings of coconut tree, through the accumulation of organic solutes (soluble carbohydrates, soluble amino N and free proline) in leaves and roots. The experiment, conducted in a protected environment, in Fortaleza, Brazil, in a randomized block design, in a split-plot arrangement, evaluated the effects of different levels of water stress (plots) by imposing distinct percentages of replacement of water losses through crop potential evapotranspiration - ETpc (20, 40, 60, 80 and 100%), associated with subplots consisting of increasing levels of soil salinity in saturation extract (1.72, 6.25,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Multiple stresses; Biochemical mechanisms.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001101002

Efeito de formas de manejo em algumas propriedades físicas e químicas de um Latossolo Vermelho em diferentes agroecossistemas
Provedor de dados: 91
Autores: Centurion,José F.; Cardoso,Juliana P.; Natale,William.
Foram selecionadas, em 1998, quatro áreas de um Latossolo Vermelho Eutrófico típico muito argiloso, uma sob mata nativa (Floresta Latifoliada Tropical) e três sob cultivo de milho, cana-de-açúcar e pastagem, localizadas na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campus de Jaboticabal. Caracterizaram-se as seguintes propriedades físicas: resistência do solo à penetração, realizada com penetrômetro de impacto, até 40 cm de profundidade e velocidade de infiltração de água, realizada com o duplo cilindro concêntrico, nos quatro sistemas de uso do solo. Foram realizadas determinações analíticas de fósforo, matéria orgânica, pH, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio + alumínio e calculados a soma de bases, CTC e saturação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de uso do solo; Latossolo; Atributos físicos e químicos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200013

Estimativa do custo de implantação de sistema de terraceamento, utilizando-se o sistema de informações geográficas. estudo de caso: Bacia do Rio Caxangá, PR
Provedor de dados: 91
Autores: Griebeler,Nori Paulo; Carvalho,Daniel Fonseca de; Matos,Antonio Teixeira de.
O presente estudo foi realizado com o propósito de estimar o custo de implantação de sistema de terraceamento para a bacia hidrográfica do Rio Caxangá, localizada no noroeste dO Estado do Paraná utilizando-se, para isTo, um sistema de informações geográficas, SIG. O espaçamento entre terraços foi obtido considerando-se o tipo, uso e manejo do solo e a declividade do terreno. Para a estimativa do espaçamento entre terraços foram utilizadas as equações propostas por Bertoni, Bentley e Lombardi Neto. A bacia estudada apresentou 91,0% da área total com declividade menor que 8,0%, caracterizando uma região com pequeno risco de erosão. As equações propostas por Bertoni e por Lombardi Neto estimaram custos de implantação em torno de 10,8 e 35,0%, respectivamente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Terraceamento; Conservação do solo; SIG.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200029

Fluxo difusivo de potássio em solos sob diferentes níveis de umidade e de compactação
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,José P. V. da; Barros,Nairam F. de; Bastos,Adelmo L.; Albuquerque,Abel W. de.
O potássio, à semelhança do fósforo, é transportado por difusão até a zona de absorção. Oito níveis de umidade (10, 20, 40, 60, 70, 80, 90 e 100%), definidos em função da porosidade total, foram combinados com dois níveis de densidade do solo (natural e 30% deste valor) em três tipos de solo. Como unidade experimental se utilizaram anéis de PVC, que serviram como câmara de difusão, com 5 cm de altura e 10 cm de diâmetro interno. Para avaliação do fluxo difusivo do potássio no solo, lâminas de resina de troca catiônica foram colocadas horizontalmente na superfície das amostras de solo, nas câmaras de difusão. O trabalho foi conduzido em condições de laboratório com temperatura controlada a 25 ± 3 ºC durante 15 dias; após este período, as lâminas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água; Densidade do solo; Difusão de nutriente.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100008

Eficiência do uso da radiação em cultivos de milho em Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Junior,Ricardo A.; Souza,José L. de; Teodoro,Iêdo; Lyra,Gustavo B.; Souza,Renan C. de; Araújo Neto,Renato A. de.
O milho foi cultivado em três sistemas de manejo: i) cobertura de capim; ii) plástico na entrelinha e iii) cultivo tradicional (solo nu). Com o objetivo de determinar a eficiência do uso da radiação (EUR) mediram-se componentes da radiação solar (incidente e transmitida) em dossel de milho. A irradiação fotossintética (HF) incidente foi considerada equivalente a 44% da irradiação solar global. A HF transmitida (HFT) foi estimada utilizando-se a lei de Beer para radiação aplicada a um dossel vegetal (HFT = HF exp(-k IAF)), com coeficiente de extinção da luz (k) ajustado de uma função exponencial, que relacionou a fração da HFT (HFT/HF) e o índice de área foliar (IAF). A HF interceptada (HFI) foi calculada por diferença (HFI = HF - HFT). Estimou-se a EUR por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento de plantas; Radiação fotossintética; Índice de área foliar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300012

Tolerance of peanut (Arachis hypogea) genotypes to salt stress in the initial phase
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Santos,Manoel G. dos; Barros Júnior,Aurélio P.; Albuquerque,José R. T. de; Souza,Almir R. E. de; Ribeiro,Rayanne M. P.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the emergence, growth, biomass accumulation and tolerance of peanut genotypes under salt stress. The experiment was conducted in a protected environment (greenhouse), evaluating six peanut genotypes (Tatuí, L7151, Caiapó, IAC8112, IAC881 and Havana), which were subjected to two levels of irrigation water salinity (0.5 [control] and 3.5 dS m-1), arranged in a 6 x 2 factorial scheme, in a randomized block design, with five repetitions, with two plants per plot. Plants were cultivated for 30 days after sowing in lysimeters with capacity for 0.5 dm3, filled with a mixture of non-saline, non-sodic soil and commercial substrate in 1:1 proportion on volume basis. During this period, plants were evaluated for emergence,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Salinity; Genetic improvement.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100037

Fertilização silicatada na severidade de brusone e na incidência de insetos-praga em arroz irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Alberto B. dos; Prabhu,Anne S.; Ferreira,Evane; Fageria,Nand K.
A ocorrência de brusone e insetos-praga tem limitado a produtividade de arroz irrigado na região tropical, razão que este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos do serpentinito calcinado e da volastonita na severidade de brusone, na incidência de insetos-praga e na produtividade de arroz no cultivo principal e na soca. Em casa-de-vegetação foram avaliados os efeitos das doses 0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1 de serpentinito calcinado e volastonita na severidade de brusone nas folhas da cv. Metica 1. No campo, se conduziram dois experimentos em várzeas no município de Dueré, TO, e dois no Formoso do Araguaia, TO. Os tratamentos consistiram das doses 0, 2, 4, 6, 8 Mg ha-1 de serpentinito, com e sem aplicação de produtos fitossanitários e dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Pyricularia grisea; Oebalus spp.; Serpentinito; Volastonita.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500005

Contribuição ao estudo da desertificação na Bacia do Taperoá
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Bartolomeu I. de; Silans,Alain M. B. P. de; Santos,José B. dos.
O fenômeno da desertificação na região semi-árida do Nordeste do Brasil é estudado a partir da análise de variáveis representativas do clima, vegetação, solos e aspectos socioeconômicos na bacia hidrográfica do Taperoá, no Estado da Paraíba - Brasil. As séries temporais da precipitação anual de 32 pluviômetros foram examinadas e um mapa de tendência da pluviosidade anual foi traçado. As variáveis mencionadas acima são estimadas para os municípios de São João do Cariri e Cabaceiras, respectivamente. Os resultados mostram, de modo diferenciado para os dois municípios, a susceptibilidade à desertificação. No primeiro município, todas as variáveis analisadas contribuem para afirmar que um processo bastante significativo de desertificação está em curso,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semi-árido; Degradação; Tendência de chuvas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200019

Correlação entre produtividade do arroz no sistema semeadura direta e atributos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Godoy,Sinnara G. de; Stone,Luís F.; Ferreira,Enderson P. de B.; Cobucci,Tarcísio; Lacerda,Mábio C.
Objetivou-se, com este trabalho, identificar um conjunto de atributos do solo correlacionados com a produtividade do arroz de terras altas visando estabelecer as condições de solo mais adequadas ao cultivo deste cereal em semeadura direta. Em Santo Antônio de Goiás, GO, em áreas cultivadas, respectivamente por um, dois e três anos com arroz em semeadura direta, foi determinada a produtividade do arroz e retiradas amostras de solo na camada de 0,00-0,10 m de um Latossolo Vermelho ácrico, para determinação de atributos físicos, químicos e biológicos. A produtividade apresentou correlação positiva com os teores de nitrogênio total, cobre, ferro, manganês, carbono e nitrogênio da biomassa microbiana (NBM), atividade enzimática total e da fosfatase ácida,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Atributos físicos; Atributos químicos; Atributos biológicos; Qualidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200119

Produção e avaliação bromatológica de espécies forrageiras irrigadas com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho Júnior,Sebastião B. de; Furtado,Dermeval A.; Silva,Valneide R. da; Dantas,Renilson T.; Lima,Iracema da S. P.; Lima,Vera L. A. de.
Uma das alternativas para a destinação de rejeito de dessalinizadores é a utilização em tanques de piscicultura e carcinocultura e posterior reúso na irrigação de culturas tolerantes a salinidade. O trabalho foi conduzido no município de Barra de Santa Rosa, PB, objetivando verificar a taxa de germinação da semente, brotação das mudas e características bromatológicas de maniçoba (Manihot glaziovii Muell Arg), erva-sal (Atriplex nummularia), flor de seda (Calotropis procera) e jureminha (Desmanthus virgatus), cultivadas e irrigadas com água excedentes de tanques de piscicultura e carcinocultura, oriundos de rejeito de dessalinizadores, com condutividade elétrica de 5.800 e 5.200 μS cm-1, respectivamente. A flor de seda e erva-sal apresentam maiores taxas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Alimentação animal; Rejeito do dessalinizador.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000004

Redução do desprendimento das partículas do solo mediante uso de resíduos vegetais de origem urbana
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alexandre M. da; Schulz,Harry E.
O salpicamento, que constitui a primeira etapa do processo da erosão, é provocado pelo impacto das gotas de chuva sobre a superfície desprotegida do solo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o potencial de redução do salpicamento de partículas de solo através do uso do material originado de restos triturados de poda de jardins e praças públicas ("lixo verde") como cobertura morta sobre a superfície do solo, numa quantidade de cerca de 5,3 t ha-1. Para quantificar o salpicamento, utilizou-se um dispositivo de retenção de partículas salpicadas e comparou-se o peso total dessas partículas contra o dispositivo entre cada condição experimental estudada. Verificou-se redução média de 46,9% de solo salpicado da condição tratamento sobre a condição controle,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Lixo verde; Erosão; Salpicamento; Cobertura morta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300026

Estudo da variabilidade do NDVI sobre o Brasil, utilizando-se a análise de agrupamentos
Provedor de dados: 91
Autores: Gurgel,Helen da C.; Ferreira,Nelson J.; Luiz,Alfredo J. B.
Este trabalho analisa a variabilidade do NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) sobre o Brasil, utilizando-se a análise de agrupamentos. As análises foram feitas através de imagens do sensor Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) para o período de janeiro de 1982 a dezembro de 1993. Os resultados obtidos mostram que na região Amazônica o ciclo anual do NDVI não é bem definido, visto que o máximo tipicamente ocorre em junho, dois meses após o período chuvoso, enquanto o mínimo se dá em dois períodos distintos: entre fevereiro e março e setembro e novembro. Na região central do Brasil, o cerrado apresenta um ciclo anual definido, com valores máximos de NDVI entre março e maio, e mínimos em setembro, final do período seco. Por outro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura vegetal; El Niño; Clima.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100014

Propriedades físicas dos grãos de amendoim durante a secagem
Provedor de dados: 91
Autores: Araujo,Willian D.; Goneli,André L. D.; Souza,Cristiano M. A. de; Gonçalves,Alexandre A.; Vilhasanti,Henrique C. B.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar o efeito da secagem sobre as características físicas dos grãos de amendoim. Foram utilizados grãos de amendoim com teor inicial de água de aproximadamente 0,56 decimal (base seca) e submetidos à secagem com temperatura de 40 ºC. Foram determinadas as propriedades físicas: massa específica aparente, massa específica unitária, porosidade intergranular, massa de mil grãos, esfericidade, circularidade, área projetada, área superficial e a relação superfície/volume. Com base nos resultados obtidos conclui-se que a redução do teor de água proporcina redução em todas as propriedades físicas dos grãos de amendoim com exceção da porosidade e da relação superfície/volume que tiveram seus valores aumentados com a redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea L.; Massa específica aparente; Porosidade; Teor de água; Esfericidade.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300006

COMPOSTAGEM DE ALGUNS RESÍDUOS ORGÂNICOS, UTILIZANDO-SE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA SUINOCULTURA COMO FONTE DE NITROGÊNIO
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Vidigal,Sanzio M.; Sediyama,Maria Aparecida N.; Garcia,Neusa C.P.; Ribeiro,Marcelo F.
RESUMO O presente trabalho teve como objetivo estudar a variação do carbono, do nitrogênio, da relação C/N e da temperatura das medas na compostagem do bagaço de cana-de-açúcar (com adição ou não de gesso ou de superfosfato triplo), do capim napier picado e da palha de café, quando se utilizaram águas residuárias da suinocultura como fonte de nitrogênio. Curvas exponenciais, obtidas por análise de regressão, foram ajustadas aos dados de concentração de carbono e nitrogênio, relação C/N e temperatura, de forma a se obter as constantes de decomposição do material orgânico e de acúmulo de nitrogênio nas medas. A constante média de decomposição do material orgânico foi de 0,003673 d-1 e a taxa média de acúmulo de nitrogênio foi de 0,006014 d-1 e o período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compostagem; Resíduos orgânicos; Águas residuárias da suinocultura.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200199

Estimativa da resistência do solo à penetração baseada no índice S e no estresse efetivo
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Godoy,Sinnara G. de.
Objetivou-se, com este trabalho, verificar se a equação proposta por Dexter et al. (2007) para cálculo da resistência do solo à penetração com base na recíproca do índice S e no estresse efetivo, é aplicável aos solos do cerrado. Para tanto, correlações foram estabelecidas entre os valores calculados e os atributos do solo e comparados com valores críticos estabelecidos na literatura e dados de campo. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, densidade do solo e retenção da água do solo. Verificou-se que valores de resistência do solo à penetração iguais ou maiores que 1900 kPa, determinados no conteúdo de água do solo equivalente à capacidade de campo, podem ser considerados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Conteúdo de água do solo; Textura do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900004

Temperature and substrate on Plukenetia volubilis L. seed germination
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Givanildo Z. da; Vieira,Vanessa A. C.; Boneti,João E. B.; Melo,Lilian F.; Martins,Cibele C.
ABSTRACT The objective of this work was to evaluate the effect of temperature and substrate on the germination of P. volubilis seeds. Seeds harvested from 25 matrix plants were submitted, in two studies, to conditions of (i) sowing in rolled paper towel at the temperatures of 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, and 45 °C, for the evaluation of germination, first count of germination, germination speed index and mean time for germination, and (ii) sowing in the substrates paper towel, sand, Bioplant®, Bioplant® and micron, superfine, fine, medium and coarse vermiculite. The same evaluations mentioned in the first study were conducted at the temperature of 30 oC, as well as plant growth. The treatment replicates were distributed in a completely randomized block...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sacha inchi; Oil crop; Euphorbiaceae; Omega-3; Amazon plant.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001101031

Biossorção de cobre utilizando-se o mesocarpo e o endocarpo da macadâmia natural e quimicamente tratados
Provedor de dados: 91
Autores: Boas,Naiza V.; Casarin,Juliana; Caetano,Josiane; Gonçalves Junior,Affonso C.; Tarley,César R. T.; Dragunski,Douglas C.
Objetivou-se, neste trabalho, analisar a eficiência de resíduos de macadâmia (mesocarpo e endocarpo) com e sem modificações químicas na biossorção de íons cobre II. As modificações químicas no biossorvente foram realizadas com hidróxido de sódio (NaOH) e com NaOH mais ácido cítrico e comprovadas por espectroscopia na região do infravermelho, pela presença dos picos em 1710 e 1420 cm-1 como também pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) observando-se aumento da rugosidade na superfície. Os melhores resultados de biossorção foram para o mesocarpo modificado com NaOH, em pH igual a 5. O tempo de equilíbrio adsorvente-adsorbato foi de 140 min; além disto, o sistema seguiu um modelo cinético de pseudo-segunda ordem e a capacidade máxima de biossorção foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biossorção; Metais; Casca; Resíduo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200014

Comparação de métodos para ajuste de modelos de semivariograma da precipitação pluvial anual
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,José R. P. de; Vieira,Sidney R.; Grego,Célia R.
Comumente dados de precipitação pluvial apresentam variação e a obtenção da estimativa de sua distribuição espacial é primordial no planejamento agrícola e ambiental. O objetivo neste trabalho foi comparar o método de estimação dos mínimos quadrados ponderados para ajuste de modelos ao semivariograma com o método de tentativa e erro, através da técnica de auto-validação "jack-knifing", para dados de precipitação pluvial média anual do Estado de São Paulo. Observações de precipitação correspondentes ao período de 1957 a 1997 foram usadas para trezentos e setenta e nove (379) estações pluviométricas abrangendo todo o Estado de São Paulo, representando uma área de aproximadamente 248.808,8 km². A periodicidade exibida pelos semivariogramas foi ajustada pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Periodicidade; Modelo "hole effect"; Auto-validação; Jack-knifing.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400011

Metodologia para identificação e caracterização de erros em mapas de produtividade
Provedor de dados: 91
Autores: Menegatti,Leonardo A. Angeli; Molin,José P.
O mapa de produtividade é considerado, por muitos autores, o início da Agricultura de Precisão. A tecnologia para a coleta automatizada de pontos de produtividade proporciona intensa densidade amostral com a inevitável coleta de pontos que contêm erros na medição da produtividade e que podem interferir na análise e na tomada de decisão baseada no mapa. Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia para identificar e caracterizar erros em mapas de produtividade, e aplicá-la para seis diferentes monitores de produtividade comerciais. Nos dados analisados foram encontrados erros de posicionamento, pontos com produtividade nula ou extrema, ausência de medida de umidade dos grãos, largura de plataforma incorretamente registrada pelo operador, dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Filtragem; Monitor de produtividade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200031

Physical and chemical characteristics of melon in organic farming
Provedor de dados: 91
Autores: Kohn,Rosete A. G.; Mauch,Carlos R.; Morselli,Tânia B. G. A.; Rombaldi,Cesar V.; Barros,Willian S.; Sorato,V.
Melon farming is characterized as an important family agriculture activity and the organic production of fruits and vegetables has shown a large growth in terms of areas in Brazil and around the world. This work aimed to study the postharvest quality of melon cultivated in an organic system. The organic treatments constituted of base fertilizer with cattle manure vermicompost (recommended dose, ½ dose and double dose) plus the use of biofertilizer (sprayed or sprayed + irrigated), and an additional treatment with chemical fertilization. The postharvest quality was evaluated through physico-chemical and phytochemical attributes. The organic management with half the recommended dose of vermicompost plus the sprayed biofertilizer and the chemical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo var. inodorus; Organic fertilization; Postharvest; Quality; Phytochemicals.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700656

Quantitative and qualitative loss of tomato fruits during mechanized harvest
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Túlio de A.; Fernandes,Haroldo C.; Megguer,Clarice A.; Santos,Nerilson T.; Santos,Fabio L.
ABSTRACT The use of mechanization in the harvesting of industrial tomatoes provides greater yield and speed of this stage. However, mechanical intervention in this process may alter the physiology of harvested fruits. Therefore, the objective of this study was to measure the quantitative losses of tomato fruits and to verify the physico-chemical behavior of fruits harvested based on physicochemical analysis in harvesters with different hours of use. Three self-propelled harvesters of the same brand and model with different working hours were used. Manually selected or undamaged fruits were harvested; afterwards, mechanized harvesting was carried out. Firmness, titratable acidity, soluble solids content (°Brix), pH, weight loss and fruit status...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical damage; Postharvest; Solanum lycopersicum L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100799

Biofertilizers and performance of Paenibacillus in the absorption of macronutrients by cowpea bean and soil fertility
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Valéria N. da; Silva,Luiz E. de S. F. da; Silva,Apolino J. N. da; Macedo,Gorete R. de.
ABSTRACT The study was conducted in a greenhouse at the Agricultural Research Corporation of Rio Grande do Norte (EMPARN), in order to evaluate the effect of biofertilizers and potassium phosphate rocks, triple superphosphate (TSP) and potassium chloride (KCl), crushed rocks on the chemical properties of the soil and performance of the bacteria Paenibacillus polymyxa in the absorption of macronutrients by the cowpea bean crop. An Ultisol (10 kg per pot) was used with the addition of biofertilizers at levels 40, 70, 100 and 200% of recommendation for TSP and KCl, inoculated or not with bacteria. There was an effect of fertilization on the absorption of macronutrients, being the best results for P and K with TSP + KCL, and N, Ca and Mg for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PRPG; Rock powder; Phosphorus; Potassium.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201136

Qualidade fisiológica de sementes de feijão carioca armazenadas em diferentes ambientes
Provedor de dados: 91
Autores: Zucareli,Claudemir; Brzezinski,Cristian R.; Abati,Julia; Werner,Flávia; Ramos,Edison U.; Nakagawa,João.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: &lt; Italic&gt; Phaseolus vulgaris&lt; /italic&gt; L. germinação vigor câmara seca ambiente natural.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800803

Post-harvest quality model of pineapple guava fruit according to storage and weather conditions of cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Parra-Coronado,Alfonso; Fischer,Gerhard; Camacho-Tamayo,Jesús H.
ABSTRACT The post-harvest quality of pineapple guava fruit is determined by the storage and prevailing weather conditions during growth and development. This study proposes a model for post-harvest fruit quality according to the storage and weather conditions in the pineapple guava growing region. Physiologically ripe fruit were collected during two harvests from two locations within the Department of Cundinamarca (Colombia): Tenjo and San Francisco de Sales. The fruits were stored at 18 ± 1 °C (76 ± 5% relative humidity (RH), over 11 days) and at 5 ± 1 °C (87 ± 5% RH, over 31 days), and the quality attributes were evaluated every two days. Models of the most significant physio-chemical quality characteristics of the post-harvest fruit were developed by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acca sellowiana (O. Berg) Burret; Feijoa; Weight loss; Soluble solids; Firmness; Titratable acidity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900634

Gesso aplicado na superfície do solo no desenvolvimento do arroz de terras altas sob plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Arf,Orivaldo; Rodrigues,Ricardo A. F.; Nascente,Adriano S.; Lacerda,Mábio C.
A utilização de gesso agrícola no sistema plantio direto (SPD) pode ser alternativa para viabilizar o cultivo do arroz de terras altas por proporcionar o carreamento de nutrientes para as camadas mais profundas e estimular o crescimento radicular. Assim, o objetivo do trabalho foi determinar o efeito do gesso agrícola aplicado em superfície do solo sem revolvimento, na altura e no acamamento de plantas, nos componentes de produção, na produtividade e na qualidade industrial de grãos de arroz. O experimento foi desenvolvido durante três safras agrícolas em condições de campo, no município de Selvíria, MS. O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados no esquema fatorial 4 x 3, com cinco repetições. Os tratamentos constaram da combinação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Nutrição mineral; Gessagem; SPD; Cerrado.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100007

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE E NO PERFIL DO SOLO IRRIGADO COM O MICROASPERSOR RAIN-BIRD QN-14
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Tarcísio; Soares,José Monteiro; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de.
RESUMO Avaliando-se, o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) das lâminas de água aplicadas na superfície e de suas respectivas distribuições no perfil do solo, nas profundidades de 0 - 0,20, 0,20 - 0,40 e 0,40 - 0,60 m, para o microaspersor Rain-Bird QN-14, em condições de campo, constatou-se que os valores de CUC foram da ordem de 42,61, 64,90, 79,04 e 84,06%, respectivamente. Observou-se também, que os valores de CUC das lâminas de água redistribuídas no perfil do solo aumentou com a profundidade. O baixo valor de CUC para precipitação das lâminas de água na superfície do solo não exerceu influência nos coeficientes de uniformidade de distribuição da umidade no perfil do solo, exceto para a camada de 0 - 0,20 m.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Microaspersão; Coeficiente de uniformidade; Lâminas de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300304

Fatores relacionados à suscetibilidade da erosão em entressulcos sob condições de uso e manejo do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Flávio P. de; Buarque,Diogo C.; Viero,Ana C.; Merten,Gustavo H.; Cassol,Elemar A.; Minella,Jean P. G.
Neste trabalho foram avaliados fatores relacionados com a suscetibilidade a erosão em entressulcos de um Neossolo Litólico submetido a diferentes intensidades de uso e manejo do solo. O experimento foi realizado em condições de laboratório, utilizando-se amostras deformadas de solo colocadas em parcelas experimentais (0,23 m2) e declividade de 0,09 m m-1. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em que foram aplicadas chuvas simuladas com intensidade de 100 mm h-1 para os seguintes tratamentos: (I) solo cultivado com fumo sob preparo convencional (PC); (II) solo cultivado com fumo sob plantio direto (PD) e (III) solo sob mata nativa (MN). Para avaliar a suscetibilidade a erosão em entressulcos utilizaram-se índices referentes à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processos erosivos; Erosão hídrica do solo; Chuva simulada; Variáveis hidráulicas do escoamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400002

Respostas fisiológicas de caprinos nativos mantidos em temperatura termoneutra e em estresse térmico
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Luiz F. de A.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Medeiros,Ariosvaldo N. de; Souza,Bonifácio B. de.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar as respostas fisiológicas de duas raças de caprinos nativos do semiárido brasileiro submetidos a ambiente com temperatura e umidade relativa controladas; utilizaram-se 12 animais machos, 6 Canindés e 6 Moxotós, com pesos médios iniciais de 19,6 ± 1,9 kg e 20,4 ± 1,6 kg, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (2 x 4), duas raças e quatro níveis de temperatura (20,6, 24,8, 27,8 e 31,6°C), com 6 repetições, e umidade relativa média do ar de 60 ± 5% e velocidade do vento de 0,5m s-1. Na temperatura entre 20,6 e 27,8°C a média da frequência respiratória (25,7 mov min-1) e frequência cardíaca (76,7 mov min-1) dos animais ficaram dentro da normalidade, sendo que a 31,6°C ocorreu elevação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caprinocultura; Câmara climática; Fisiologia animal.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600014

Response of vegetation to sheep dung addition in a degraded Cerrado area
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Danilo S.; Rezende,Andreia A.; Lannes,Luciola S.
ABSTRACT Cerrado is the second largest biome in Brazil and is classified as a biodiversity hotspot. The establishment of hydroelectric power stations in Brazil originated degraded areas due to the removal of soil for construction of dams, in which native vegetation sometimes fails to reestablish due to the bad soil conditions. Sheep excrete most of the nutrients they ingest, such as phosphorus, calcium, potassium and nitrogen. This study aimed at investigating whether sheep dung contributes to the improvement of soil quality and stimulates the process of ecological succession in areas affected by the construction of the hydroelectric power station of Ilha Solteira. Four areas were selected, located at the Experimental Farm of Unesp Ilha Solteira/SP, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recuperation; Restoration; Nutrients.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100047

Hygroscopicity of baru (Dipteryx alata Vogel) fruit
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Costa,Lílian M.; Ferreira Júnior,Weder N.; Igor O. F.,Silva.
ABSTRACT With the knowledge on the hygroscopic equilibrium of the baru (Dipteryx alata Vogel) fruit, the product can be adequately handled to maintain the moisture content at the levels recommended for safe storage. Thus, this paper aimed to determine the water desorption isotherms of baru fruits at temperatures of 20, 25, 30 and 35 °C, and water activity between 0.14 and 0.80, and obtain the values of isosteric heat of desorption as a function of the equilibrium moisture content of the product. The equilibrium moisture content was obtained using the static-gravimetric method. Modified Halsey was the best model recommended to represent the hygroscopicity of baru fruits. The recommended moisture contents for safe storage of baru fruits are not more than...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equilibrium moisture content; Mathematical modeling; Desorption isotherms.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400279

Irrigação suplementar no ciclo do milho "safrinha" sob plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Pegorare,Alexander B.; Fedatto,Euclides; Pereira,Silvio B.; Souza,Luiz C. F.; Fietz,Carlos R.
Propõe-se, neste trabalho, avaliar diferentes lâminas de água aplicadas como irrigação suplementar no ciclo do milho safrinha, sob plantio direto, sua influência na fisiologia, produtividade e viabilidade econômica na região de Dourados, MS. O trabalho foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, no período de março a setembro de 2005. Para a análise dos dados foram determinadas as seguintes características fisiológicas: área foliar, altura de inserção de espiga, altura da planta, massa seca da espiga, massa seca total e massa de 100 grãos. A produtividade de grãos foi definida corrigindo-se a umidade para 13%. Os tratamentos com irrigação suplementar foram de 160, 360, 410 e 510 mm. No cálculo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deficiências hídricas; Cultura; Evapotranspiração.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300007

Growth and flowering inhibition of Paspalum notatum with application of trinexapac-ethyl and prohexadione-calcium
Provedor de dados: 91
Autores: Marchi,Sidnei R. de; Martins,Dagoberto; Costa,Neumárcio V.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of sequential applications of plant regulators on growth and seedhead emergence of Bahiagrass (Paspalum notatum). The study was carried out on a 15-month-old lawn, in a randomized block design, with four replicates. The treatments consisted of the following plant-growth regulators and dose: trinexapac-ethyl in sequential application of 113 + 113, 226 + 113, 226 + 226, 452 + 113, 452 + 226, 452 + 452 g a.i. ha-1; trinexapac-ethyl in single application of 678 and 904 g a.i. ha-1; and prohexadione-calcium in sequential application of 100 + 100 and 200 + 200 g a.i. ha-1, besides a control, with no application. The effects of treatments were evaluated based on visual injury, plant height, height and number of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bahiagrass; Growth inhibitors; Sequential application.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300202

Spatial variability of air temperature in a free-stall in the Northeastern semi-arid region of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Indira C. M.; Turco,Silvia H. N.; Ramos,Clóvis M. C.
ABSTRACT The knowledge on the spatial variability of climatic attributes and the building of Kriging maps can assist in the design and management of confined animal facilities, by allowing a spatial visualization that is helpful for the planning and control of information from the production environment. The study aimed to characterize the spatial variability of air temperature in a free-stall barn used for dairy cattle confinement located in Petrolina-PE, Brazil, in different seasons and at different times. The variable air temperature was recorded at 136 points distributed in the areas under the shed and the shade cloth for the study of spatial variability and the construction of maps by Kriging. Air temperature data was collected in the winter and in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dairy cattle; Thermal comfort; Geostatistics; Animal production systems; Precision animal production.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100067

Emissão/abscisão de estruturas reprodutivas do algodoeiro herbáceo, cv. CNPA 7H: efeito do estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Arruda,Francineuma P. de; Andrade,Alberício P. de; Silva,Ivandro de F. da; Pereira,Ivonete E.; Guimarães,Mário A. M.
O presente estudo foi conduzido no período de julho a dezembro de 1998, em galpão coberto, no DSER/CCA/UFPB, município de Areia, PB, com o objetivo de se avaliar o efeito dos níveis de água disponível no solo (AD) (20, 40, 60 e 80%) sobre a emissão/abscisão de estruturas reprodutivas do algodoeiro herbáceo, cv. CNPA 7H; utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e três repetições, em três épocas de amostragem. O crescimento vegetativo e o reprodutivo, aumentaram com os níveis de AD no solo, sendo a menor média de altura de plantas (34,5 cm), área foliar (633,05 cm²), acumulação de fitomassa da parte aérea (9,04 g), botões florais (4,67), flores (3,50), maçãs (2,33) e capulhos (1,33) por planta, observada no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Manejo de água; Crescimento; Botões florais.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100005

Trocas gasosas e fluorescência da clorofila em plantas de berinjela sob lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Flaviana G. da; Dutra,Wellison F.; Dutra,Alexson F.; Oliveira,Izaac M. de; Filgueiras,Luanna M. B.; Melo,Alberto S. de.
RESUMOA berinjela tem grande importância nutricional e socioeconômica, sendo cultivada e comercializada em vários países, principalmente em ambiente protegido; sua produção, assim como a de inúmeros cultivos agrícolas, é dependente de fatores como água, nutrientes e luz; propôs-se, assim, com este trabalho, avaliar as trocas gasosas, fluorescência da clorofila a e temperatura foliar de berinjela cultivada em ambiente protegido em diferentes lâminas de irrigação. O estudo foi realizado em casa de vegetação utilizando-se delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e oito repetições, totalizando 40 unidades experimentais. Os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação: 33, 66, 100, 133 e 166% da ETc, as quais corresponderam a 133, 266,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum melongena L.; Reposição hídrica; Fotossíntese; Eficiência fotoquímica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000946

Diferentes tecnologias de iluminação para produção de mudas de crisântemo
Provedor de dados: 91
Autores: David,Eduardo; Rossi,Luiz A.
A iluminação artificial usada para indução do efeito do fotoperíodo em mudas de crisântemos implica no consumo e no uso racional ou não da energia elétrica. Neste contexto, realizou-se experimento de pesquisa cujo objetivo foi analisar o uso da tecnologia de iluminação do tipo alta intensidade de descarga (HID - high intensity discharge) em substituição à de filamento incandescente na produção de mudas de crisântemos. O principal parâmetro de comparação de desempenho entre as variedades cultivadas foi a presença de botão floral, pois está diretamente ligada ao controle fotoperiódico. Os parâmetros de avaliação do uso de energia elétrica foram: consumo, demanda, fator de potência e o consumo específico. Os resultados da análise estatística demonstram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Iluminação artificial; Produção vegetal; Eficiência energética.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300004

Boundary line approach applied among crop emergence parameters and soil physical properties
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes Filho,Osvaldo; Silva,Alvaro P.; Giarola,Neyde F. B.; Tormena,Cássio A.; Mazzini-Guedes,Renata B.
ABSTRACT The boundary line technique has been proposed for interpreting biological data where one variable is a biological response and the other is an independent variable. The objective of this study was to correlate maize and soybean emergence parameters with soil seedbed physical properties using a boundary line approach. The study was performed at the experimental farm belonging to the Universidade Estadual de Ponta Grossa, in the municipality of Ponta Grossa, Paraná State, Brazil. The area has been managed under a no-tillage system for 18 years. The emergence percentage (EP) and emergence rate (ER) were determined for maize and soybean crops. Soil seedbed physical properties were evaluated for both crop species and included soil penetration...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Seeds; Biological data; Soil-plant relations.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600454

Transport coefficients for low and high-rate mass transfer along a biological horizontal cylinder
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Alberto A.; Fortes,Mauri; Ferreira,Wanyr R.; Crespo,Luiz C. A.
Knowledge of heat and mass transfer coefficients is essential for drying simulation studies or design of food and grain thermal processes, including drying. This work presents the full development of a segregated finite element method to solve convection-diffusion problems. The developed scheme allows solving the incompressible, steady-state Navier-Stokes equations and convective-diffusive problems with temperature and moisture dependent properties. The problem of simultaneous energy, momentum and species transfer along an infinite, horizontal cylinder under drying conditions in forced convection is presented, considering conditions normally found in biological material thermal treatment or drying. Numerical results for Nusselt and Sherwood numbers were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drying; Heat transfer; Convection; Diffusion.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200027

Technological quality and yield of sugarcane grown under nitrogen doses via subsurface drip fertigation
Provedor de dados: 91
Autores: Rhein,Andressa F. L.; Pincelli,Renata P.; Arantes,Marcel T.; Dellabiglia,William J.; Kölln,Oriel T.; Silva,Marcelo de A.
ABSTRACT This study characterized the technological quality and yield of sugarcane cv. SP80-3280 under nitrogen doses via subsurface drip fertigation. Five treatments were established using N-fertilizer in the form of urea (0, 50, 100, 150 and 200 kg N ha-1), with four replicates, applied via subsurface drip fertigation. The technological quality (fiber% cane; Brix% juice; pol% juice, pol% cane; juice purity and total recoverable sugar - TRS), as well as yield of stalks and sugar were determined 381 days after the third harvest. The technological variables Brix%, pol% juice, purity% and TRS of sugarcane, cultivar SP80-3280, were altered by the application of nitrogen doses via subsurface drip fertigation, with significant reductions at the dose of 200 kg N...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Nitrogen fertilization; Full irrigation; Pol% cane; Yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300209

Desprendimento e arraste do solo pelo escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Matos,Antonio T. de.
O presente trabalho teve como objetivo analisar o efeito de diferentes vazões de escoamento superficial e declividades nas perdas de solo resultantes. Na realização do experimento utilizou-se um canal, no qual foi colocada uma camada de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo) com espessura de 12 cm. Para a análise da capacidade de desprendimento e arraste de partículas de solo pelo escoamento superficial a aplicação de água foi feita de maneira uniforme ao longo de toda a largura do canal. Foram utilizadas as declividades de 2, 4, 6, 8 e 10%, e seis vazões distintas para cada uma destas declividades. Em cada teste foi determinada a perda de solo pelo método direto e, com base nos dados de taxas de perdas de solo obtidos a partir das diferentes declividades e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Erosão em sulcos; Perdas de solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300003

Physical properties of safflower grains. Part I: Geometric and gravimetric characteristics
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Elton A. S.; Goneli,André L. D.; Hartmann Filho,Cesar P.; Mauad,Munir; Siqueira,Valdiney C.; Gonçalves,Alexandre A.
ABSTRACT Safflower is an oil crop and its oil can be used for food and industrial purposes. However, there is little information about the physical properties of these grains, which is important for the planning and execution of post-harvest stages. Thus, this study was carried out with the aim of evaluating the effect of drying on the main physical properties of safflower grains. Safflower grains were harvested with an initial moisture content of approximately 0.445 decimal d.b. (dry basis) and subjected to drying in an oven with forced air circulation at 40 °C, until the grains reached a final moisture content of 0.073 ± 0.008 decimal d.b. During the drying, bulk density and true density, porosity, thousand-grain mass, circularity, sphericity, projected...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carthamus tinctorius L.; Bulk density; Shape of grains.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500344

Caracterização geomorfométrica e do uso do solo da Bacia Hidrográfica do Alto Meia Ponte, Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Calil,Pérola M.; Oliveira,Luiz F. C. de; Kliemann,Huberto J.; Oliveira,Virlei A. de.
A caracterização geomorfométrica da utilização dos solos predominantes de uma bacia hidrográfica é importante para o entendimento da dinâmica dos processos que envolvem o balaço hidrológico e o transporte de sedimentos. Objetivou-se, com este trabalho, a caracterização dos atributos morfométricos da Bacia Hidrográfica do Alto Meia Ponte, procurando associá-los com as classes de solos predominantes na área da bacia com a sua utilização e como analisar a semelhança geométrica entre as sub-bacias que a compõem. Em todas as etapas do trabalho se utilizaram de programas de SIG, carta topográfica do IBGE e imagens do satélite Landsat TM5 e de levantamentos de campo. Obtidos os resultados verificou-se que a Sub-Bacia Sb2, com predominância de Argissolos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morfologia; Semelhança geométrica; SIG.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400014

Yield of sugarcane submitted to nitrogen fertilization and water depths by subsurface drip irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Fernando N.; Silva,Nelmício F. da; Sousa,Antonio E. C.; Teixeira,Marconi B.; Soares,Frederico A. L.; Vidal,Vitor M.
ABSTRACT Water is limiting for growth and essential for photosynthesis. Crop yield depends on the available amount of this resource and on the efficiency of its use by the plant. This study aimed to evaluate the vegetative growth and the gross yield of sugar and ethanol from sugarcane along cane-plant and ratoon cane cultivation, under different irrigation depths for water replenishment, with and without nitrogen (N) application by subsurface drip irrigation. The experimental design was randomized blocks, analyzed in a split-plot scheme, with four replicates, in which the plots were represented by the interaction: irrigation depths (0, 25, 50, 75 and 100% water replenishment of the field capacity), with and without N fertigation, and subplots were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum L.; Water replenishment; Yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900841

Single and split nitrogen dose in wheat yield indicators
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Juliane S. P.; Mantai,Rubia D.; Silva,José A. G. da; Scremin,Osmar B.; Arenhardt,Emilio G.; Lima,Andressa R. C. de.
ABSTRACT Single or split nitrogen (N) supply can maximize the expression of wheat yield indicators. The objective of the study was to evaluate the greater N use efficiency on wheat yield indicators by the single and split N supply under favorable and unfavorable year conditions to the crop in succession system of high and reduced residual N release. The study was conducted in 2014 and 2015, in a randomized complete block design with four replicates in a 4 x 3 factorial, for N-fertilizer doses (0, 30, 60, 120 kg ha-1) and supply forms [full dose (100%) in the phenological stage V3 (third expanded leaf); split dose (70 and 30%) in the phenological stages V3/V6 (third and sixth expanded leaves, respectively) and; split dose (70 and 30%) in the phenological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Urea; Residual N; Temperature; Rainfall.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100016

Variabilidade espacial da textura e da densidade de partículas em um solo aluvial no Município de Lavras, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Eguchi,Edson S.; Silva,Elio L. da; Oliveira,Marcelo S. de.
Para se de identificar a variabilidade espacial da textura e da densidade de partículas em um solo hidromórfico, realizou-se uma amostragem sistemática ao longo de uma transeção de 100 m de comprimento, paralela a um curso d'água, com espaçamentos entre pontos variando de 0,25 a 20 m, totalizando 51 pontos amostrais. Utilizaram-se os métodos da estatística clássica e da geoestatística na identificação do tamanho e da estrutura da variabilidade. A percentagem de areia apresentou coeficiente de variação de 48,95%, caracterizando alta variabilidade. Semivariogramas experimentais foram ajustados aos modelos esférico, Gauss e exponencial, com alcances de 15,0, 49,5 e 14,5 m para areia, argila e silte, respectivamente. Não foi possível um ajuste de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semivariograma; Geoestatística; Atributos do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200010

Temperatura de degradação de resíduos em processo de compostagem e qualidade microbiológica do composto final
Provedor de dados: 91
Autores: Heck,Karina; De Marco,Évilin G.; Hahn,Ana B. B.; Kluge,Mariana; Spilki,Fernando R.; Van Der Sand,Sueli T.
A técnica da compostagem é um recurso empregado com o objetivo de reciclar resíduos orgânicos domésticos e sanitizar o lodo produzido nas estações de tratamento de efluentes de esgoto (ETE) podendo-se obter um composto com propriedades de fertilizante agrícola e/ou corretor de solos degradados. A alta temperatura atingida pelo sistema deve ser responsável pela redução de micro-organismos patogênicos presentes no início do processo assegurando, desta forma, a qualidade microbiológica do composto sem oferecer riscos de contaminação, conforme preconiza a Resolução 354/2006 do CONAMA. Objetivou-se, com o trabalho, avaliar a influência da temperatura sobre a redução de Escherichia coli, Salmonella sp., ovos de helmintos e vírus entéricos durante o processo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Coliformes; Matéria orgânica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100008

Produção de etanol a partir de lactossoro industrial
Provedor de dados: 91
Autores: Florêncio,Isanna M.; Florentino,Eliane R.; Silva,Flávio L. H. da; Martins,Ricardo S.; Cavalcanti,Mônica T.; Gomes,Josivanda P.
Entre os principais subprodutos do setor de laticínios se encontra o soro de queijo, obtido após precipitação da caseína do leite. Com o avanço da tecnologia a elaboração de queijos passou de um processo tradicional para um processo industrial no qual são produzidos diariamente milhares de litros de soro. A fermentação do soro do queijo objetivando a produção de etanol pode apresentar-se como alternativa tecnicamente viável pois, além de reduzir o potencial poluidor deste resíduo, ainda pode gerar um produto de maior valor agregado. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi a obtenção do etanol utilizando-se o soro de queijo "tipo coalho", desproteinizado, como substrato para a levedura Saccharomyces cerevisiae. Foram utilizadas a ferramenta de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soro de queijo; Fermentação alcoólica; Etanol.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000010

Stochastic simulations of calcium contents in sugarcane area
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Gener T.; Teixeira,Daniel D. B.; Souza,Zigomar M. de; Oliveira,Ismênia R. de; Marques,José.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geostatistics; Spatial interpolation; Sequential Gaussian simulation; Simulated annealing.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800767

CARACTERIZAÇÃO DA PERFORMANCE HIDRÁULICA DE DOIS EMISSORES TIPO MICROASPERSOR
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,José de Arimatea de; Ragoso,Carlos Renato Alves.
RESUMO Avaliaram-se as características hidráulicas de dois emissores de irrigação localizada, tipo micoraspersor Carborundum, modelo MSIII, tendo sido analisados o coeficiente de variação de fabricação e a equação característica da relação vazão-pressão. De acordo com a classificação da ASAE, quanto ao coeficiente de variação de fabricação os microaspersores avaliados são considerados médio. Com os dados obtidos da relação de vazão versus pressão encontrou-se a equação característica de cada microaspersor. O de bocal verde claro apresentou a quação q = 6,9235H0,3804, com coeficiente de determinação (R2) de 0,98 e regime de fluxo considerado plenamente turbulento. O de bocal rosa apresentou equação q = 28,78H0,0853, com um R2 igual a 0,80 e, de acordo com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Características hidráulicas; Irrigação localizada; Microaspersor.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100017

Correlação espacial do índice de vegetação (NDVI) de imagem Landsat/ETM+ com atributos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Zanzarini,Fabricio V.; Pissarra,Teresa C. T.; Brandão,Flavia J. C.; Teixeira,Daniel D. B.
As tecnologias de agricultura de precisão, como o uso da variabilidade espacial dos atributos do solo, vêm sendo muito estudadas para a cultura de cana-de-açúcar. Dentre essas tecnologias se destaca o uso de índices de vegetação derivados de produtos de sensoriamento remoto, como poderosas ferramentas indicadoras do desenvolvimento da vegetação. Objetivou-se, neste estudo, analisar a variabilidade espacial dos teores de argila, fósforo e o pH de um Latossolo Vermelho-amarelo em área com produção de cana-de-açúcar e correlacioná-los com o índice espectral de vegetação (NDVI). Foram estudados, a partir de uma malha georreferenciada, os atributos do solo (argila, fósforo e pH) e gerados mapas de variabilidade espacial. Para esses mesmos locais calculou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Variabilidade espacial; Argila; PH; Fósforo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600006

Solar drying of cowpea bean combined with drying in a heat accumulator dryer
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Ronaldo A.; Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Silva,Wilton P. da; Gomes,Josivanda P.
ABSTRACT As solar radiation is abundant in Brazil during most of the year and this source of energy is renewable and non-polluting par excellence, solar drying of agricultural products is a promising methodology. The objective of this study was to dry cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] bean grains using solar energy in different exposure times, adjusting the mathematical models and calculation of the effective diffusivity. Drying was performed during the day with samples exposed to the sun; during the night, half of the samples were put to dry in a heat accumulator dryer for nighttime drying and the other half was left on a laboratory bench as control. Cowpea bean grains had initial and final moisture contents of 65.42 and 6.73% d.b. (after drying in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Renewable energy; Mathematical models.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900709

Desenvolvimento de um sistema para o controle do pH da água para microirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F; Camargo,Antonio P; Almeida,Alexsandro C. S; Alves,Dinara G; Botrel,Tarlei A.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema eletrônico de controle do pH da água para microirrigação. O trabalho foi realizado no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia de Biossistemas (LEB) da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP). O sistema de controle consta de um sensor de pH, um circuito eletrônico programado para manter o pH da água em 5,5 e um dispositivo de injeção de ácido controlado por uma válvula solenóide comandada por pulsos elétricos enviados pelo circuito eletrônico. O sistema foi testado em águas de diferentes valores iniciais de pH (variando de 6,2 a 9,2) sob vazão constante (264 L h-1) e variável, sendo efetuada a medição do pH imediatamente à jusante do sistema e ao longo da linha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle de obstrução; Precipitação de íons; Tratamento de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200015

Evapotranspiração real em bacia hidrográfica do Nordeste brasileiro por meio do SEBAL e produtos MODIS
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Leidjane M. M. de; Montenegro,Suzana M. G. L.; Silva,Bernardo B. da; Antonino,Antonio C. D.; Moura,Albert E. S. S. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a evapotranspiração real diária - ETr por sensoriamento remoto e comparar os resultados com a ETr obtida segundo o balanço de energia com a técnica da razão de Bowen, na Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, Pernambuco, Brasil. Utilizaram-se o Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) e produtos do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) complementados com dados obtidos em campanha experimental conduzida na bacia no período de janeiro de 2010 a agosto de 2011. A ETr pelo SEBAL se situou entre 0 e 6 mm d-1, com maiores valores no reservatório do Tapacurá e os menores nas áreas urbanas. Em áreas de pastagem a ETr obtida pela razão de Bowen variou de 3,6 a 4,9 mm d-1. O SEBAL propiciou resultados da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Recurso hídrico; Razão de Bowen.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000008

Estimativa da produtividade de trigo em função da adubação nitrogenada utilizando modelagem neuro fuzzy
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Aldo A. V. da; Silva,Inara A. F.; Teixeira Filho,Marcelo C. M.; Buzetti,Salatiér; Teixeira,Marcelo C. M.
Atualmente, novas técnicas de processamento de dados, tais como redes neurais, lógica nebulosa (fuzzy) e sistemas híbridos, são utilizadas para elaborar modelos de predição em sistemas complexos e estimar parâmetros desejados. Neste artigo investigou-se a habilidade de se desenvolver um modelo de inferência adaptativo neuro fuzzy para estimação da produtividade de trigo utilizando-se uma base de dados da combinação dos seguintes tratamentos: cinco doses de N (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1); três fontes (Entec, sulfato de amônio e ureia); duas épocas de aplicação de N (na semeadura ou em cobertura) e dois cultivares de trigo (E21 e IAC 370), avaliados durante dois anos, em Selvíria, MS. Através dos dados de entrada e saída o sistema de inferência neuro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Nitrogênio; Redes neurais; ANFIS; Sistemas híbridos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200008

Canola response to nitrogen sources and split application
Provedor de dados: 91
Autores: Kaefer,João E.; Richart,Alfredo; Nozaki,Márcia de H.; Daga,Jacir; Campagnolo,Rodrigo; Follmann,Paulo E.
ABSTRACTThe aim of this study was to evaluate the response of the canola crop to nitrogen (N) sources and split application. The experiment was carried out in two agricultural years (2009 and 2010), at the experimental unit of the Pontifical Catholic University of Paraná - PUCPR, Campus of Toledo. A completely randomized design in 5 x 2 factorial scheme was adopted in the experiment. The treatments consisted of five split applications of N at sowing and/or as top dressing (0 and 0, 120 and 0, 0 and 120, 40 and 80, 80 and 40 kg of N ha-1) and two N sources (ammonium sulfate and urea), with four replicates. The canola genotype Hyola 61 was used in the experiment, which was evaluated for plant height, number of plants m-2, shoot dry matter, leaf area, mass of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Urea; Ammonium sulfate; Protein content; Oil content; Brassica napus L.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101042

Evapotranspiração de referência mensal para o Estado do Piauí
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Adriano A. N.; Andrade Júnior,Aderson S. de; Medeiros,Raimundo M. de.
O objetivo deste trabalho foi estimar a evapotranspiração de referência (ETo) mensal para o Estado do Piauí, pelo método empírico de Thornthwaite (1948), com base nas equações de estimativa da temperatura média do ar, propostas por Lima &amp;amp; Ribeiro (1998). Estimou-se a ETo para os 222 municípios do Estado, cujos valores foram geoespacializados e agrupados em classes de ETo, com intervalo de 25 mm, gerando-se mapas de ETo mensais. Os valores de ETo mensais variaram de 55,4 a 212,0 mm, evidenciando a variação na demanda evapotranspirativa das diversas regiões do Estado. O período de fevereiro a julho apresentou os menores valores mensais de ETo, enquanto de setembro a dezembro, os maiores valores. Esta tendência é um reflexo da variação espacial da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Planejamento agrícola; Balanço hídrico; Demanda hídrica; Irrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400019

Fiber-reinforced concrete for the flat bottom of silos
Provedor de dados: 91
Autores: Constantino,Rodrigo A.; Lopes Neto,José P.; Nóbrega,Marcilene V. da; Nascimento,José W. B. do; Silva,Jefferson H. G. da.
ABSTRACT The use of synthetic fibers as reinforcement for concrete replacing the steel reinforcement has been diffused worldwide in several applications, gaining prominence in the application for industrial floors, tunnel linings, road pavements, etc., i.e., continuous structures in contact with soil that require performance in the elastic medium. The present study investigated the applicability of concrete reinforced with synthetic fibers in the bottom slab of silos supported directly on the ground, being composed of an experimental study and a case study. The experimental study consisted of the analysis of the mechanical behavior of this concrete by testing three concentrations of synthetic fibers (3.0, 4.5 and 6.0 kg m-3) in a conventional simple...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical behavior; Design; Alternative materials.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400274

Armazenamento do crambe em diferentes embalagens e ambientes: Parte II - Qualidades química
Provedor de dados: 91
Autores: Donadon,Juliana R.; Bessa,Jaqueline F. V.; Resende,Osvaldo; Castro,Carlos F. de S.; Alves,Rosa M. V.; Silveira,Eduardo V.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito de diferentes embalagens, ambientes e do tempo de armazenamento na qualidade de sementes de crambe. O crambe, com teor de água de 4,63% (b.u.), foi embalado em garrafas de polietileno de alta densidade (PEAD), em garrafas reutilizadas de polietileno tereftalato (PET) e em embalagens laminadas as quais foram armazenadas nos ambientes: refrigerado a 10 ± 1,19 °C e 34,84 ± 4,09% de umidade relativa (UR) e natural a 24,81 ± 1,82 °C e 54,93 ± 12,77% de umidade relativa (AN). Avaliaram-se, durante nove meses, o teor de óleo e de proteína bruta, os índices de acidez, peróxido e iodo, pH e acidez em álcool solúvel. As sementes acondicionadas em embalagem laminada no AN apresentaram maior teor de proteína bruta no 3°...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da semente; Teor de óleo; Proteína bruta; Crambe abyssinica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300231

Biomassa, atividade microbiana e fungos micorrízicos em solo de "landfarming" de resíduos petroquímicos
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,Alessandra M. de; Soares,Cláudio R. F. S.; Siqueira,José O.
Avaliaram-se, no presente trabalho, a biomassa microbiana, atividade heterotrófica e a ocorrência de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) de um solo de área de "landfarming" de resíduo petroquímico durante 15 anos. Realizaram-se análises laboratoriais e ensaios em casa de vegetação para avaliar as condições biológicas do solo e o efeito da inoculação com FMAs (Glomus clarum e Paraglomus occultum) no crescimento de seis espécies vegetais com potencial para estabelecimento nesses solos. A biomassa microbiana e os indicadores de atividade bioquímica (respiração basal, respiração induzida por substrato e qCO2) apresentaram-se em valores típicos de solos não contaminados, exceto para o qCO2, que foram bem elevados. Esses resultados indicam a presença de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biorremediação; Enzimas; Heterotróficos; Micorrizas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200028

Modelo numérico do transporte de nitrogênio no solo. Parte I: Desenvolvimento e teste do modelo
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; Martinez,Mauro A.; Matos,Antônio T.; Cantarutti,Reinaldo B.; Silva,Joseane O. da.
Este trabalho visa realizar modificações no modelo de transporte de soluto no solo SIMASS-C, permitindo-lhe simular as concentrações do nitrato e amônio no solo, considerando-se as transformações biológicas e o efeito da temperatura e do teor de água do solo. A primeira etapa da pesquisa constou da formulação matemática e da elaboração da rotina computacional do modelo, em linguagem Delphi 7.0; na segunda etapa foram parametrizados os modelos de mineralização e nitrificação e testado o modelo SIMASS-C modificado, com base em coeficientes estatísticos pela comparação entre os dados observados e os simulados. O modelo exponencial apresentou bom ajuste aos dados de mineralização e nitrificação. A inclusão do processo de mineralização e nitrificação no modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimento; Nitrato; Amônio; Modelagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100007

Variabilidade espacial da fertirrigação em Latossolo Vermelho Amarelo cultivado com melão
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Neyton de O.; Oliveira,Teógenes S. de; Matos,José de A. de; Pinto,Ariana Carvalho.
Este trabalho, realizado em Mossoró, RN, investigou a variabilidade de parâmetros da fertirrigação por gotejamento, sua dependência espacial e correlação com a produtividade e qualidade de frutos de melão. Em uma malha de 20 por 20 m foram tomadas 75 amostras, para se determinar: produção de frutos tipo exportação (PEXP), mercado nacional (PNAC) e comerciável (PCOM), peso médio de frutos comerciáveis (PMCOM), teor de sólidos solúveis totais (SST), firmeza de polpa, espessura da polpa (ESPOLP), elevação, distância até a entrada de água, além da quantidade de adubo aplicada e vazão dos gotejadores com os respectivos coeficientes de uniformidade de emissão (CUE). A variabilidade foi determinada através da estatística descritiva e da geoestatística. A vazão e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Produtividade; Qualidade de frutos; Geoestatística.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200012

Índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Carlos M.; Baêta,Fernando da C.; Oliveira,Rita F. M. de; Tinôco,Ilda de F. F.; Albino,Luiz F. T.; Cecon,Paulo R.
Com o objetivo de desenvolver um índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte - IAPfc, que reúna, em um único valor, os efeitos da temperatura, umidade e velocidade do ar, conduziu-se um experimento com frangos Avian Farm, machos, criados de 1 a 21 dias de idade, em galpões convencionais com condições climáticas naturais e dos 22 aos 42 dias (abate) em câmaras climáticas. Os tratamentos compreenderam combinações de 16, 20, 26, 32 e 36 ºC de temperatura (t), com 20, 34, 55, 76 e 90% de umidade relativa (u) e 0; 0,6; 1,5; 2,4 e 3,0 m s-1 de velocidade do ar (v), sendo estas combinações feitas com base no delineamento composto central rotacional da metodologia de superfície de resposta. As dietas experimentais atenderam às exigências...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência avícola; Conforto térmico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400033

Perfil radial e uniformidade de precipitação do aspersor NaanDanJain 427, em função da regulagem do defletor
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Paulo E. S.; Zanini,José R.; Silva,Elcides R. da; Lemos Filho,Marco A. F.
Neste trabalho o objetivo foi avaliar o perfil radial e a uniformidade de distribuição de água do aspersor fabricado pela empresa NaanDanJain, modelo 427 1/2"M e bocal de 2,8 mm de diâmetro interno, operando com pressões de 150, 200, 300 e 400 kPa em cinco posições do defletor de ajuste (0, 20, 50, 80 e 100%). Para a determinação dos parâmetros avaliados utilizou-se o método da malha e, com o auxílio do aplicativo computacional CATCH 3D, calculou-se a sobreposição das lâminas de água com dez espaçamentos. Os resultados obtidos demonstram que o defletor de ajuste influencia o raio de molhamento e o perfil de distribuição enquanto a uniformidade de aplicação de água se mostrou como mecanismo importante, visto que permite comportamento diferenciado para o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade da irrigação; Perfil de distribuição de água; Desempenho hidráulico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100001

Composição granulométrica, densidade e porosidade de agregados de Latossolo Vermelho sob duas coberturas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Marco A. de; Ruiz,Hugo A.; Costa,Liovando M. da; Passos,Renato R.; Araujo,Cícero A. de S.
Em geral, os Latossolos sob cerrado apresentam distribuição equilibrada do tamanho de agregados podendo sofrer, quando cultivados, alterações com reflexos negativos para a produção agrícola. Com o objetivo de estudar a composição granulométrica, a densidade e a porosidade de agregados de diferentes tamanhos foram retiradas amostras de um Latossolo Vermelho textura argilosa, a duas profundidades (0-5 e 5-10 cm). Os fatores em estudo, analisados separadamente para cada profundidade, foram duas coberturas vegetais (vegetação de cerrado e milho cultivado durante trinta anos) e cinco classes de agregados (2,0-1,0, 1,0-0,5, 0,5-0,25, 0,25-0,105 e &lt; 0,105 mm). Nos materiais separados por via seca se determinaram a proporção, a composição granulométrica e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Textura; Microporosidade; Cerrado; Milho.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000004

Matéria orgânica e propriedades físicas de um Argissolo Amarelo Coeso sob sistemas de manejo com cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Apolino J. N. da; Cabeda,Mário S. V.; Carvalho,Fabíola G. de.
O cultivo contínuo da cana-de-açúcar por longo tempo sob diferentes manejos em solos de tabuleiros costeiros pode causar alterações na matéria orgânica e nas propriedades físicas do solo. Estudaram-se os efeitos de diferentes sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas propriedades de um Argissolo Amarelo Coeso, na usina Triunfo, Estado de Alagoas. Os sistemas de manejo consistiram de uma área não irrigada, uma área irrigada, uma com aplicação de vinhaça e outra sob floresta nativa, sob condição original. Amostras foram retiradas de cada área a 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,8 m de profundidade para determinar as alterações nos limites de consistência, parâmetros de compactação, estabilidade de agregados e frações físicas da matéria orgânica do solo. O cultivo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica particulada; Compactação do solo; Ensaio Proctor normal; Tabuleiros costeiros.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300007

Análise estatística das características de vazão do córrego Capetinga
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cícero L. da.
Em 1996 foram instalados, num dos córregos da Fazenda Experimental da Universidade de Brasília, um linígrafo e três pluviógrafos, iniciando-se, assim, a medição de algumas variáveis hidrometeorológicos referentes à bacia do córrego Capetinga. Conhecendo-se as médias mensais da vazão e as médias específicas, traçaram-se as respectivas curvas de permanência das vazões médias mensais desse córrego. Dessas curvas, extraíram-se os valores da vazão associada à permanência de 95% (Q95) e da vazão específica associada à permanência de 95% (q95). Não houve discrepância entre os valores de q95 e a razão entre Q95 e a área da bacia. Através da distribuição de valores extremos do tipo 1 ou de Gumbel, determinaram-se os períodos de retorno das vazões máximas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Máximos e mínimos anuais; Vazão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200021

Influência de fatores climáticos e operacionais sobre a uniformidade de distribuição de água, em um sistema de irrigação por aspersão de alta pressão
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Hamilton Jorge; Bernardo,Salassier; Ramos,Marcio Mota; Sediyama,Gilberto Chohaku; Cecon,Paulo Roberto.
Realizou-se um estudo para se avaliar a uniformidade de distribuição de água em um sistema de irrigação por aspersão de alta pressão, na região norte-fluminense, RJ. Por meio da metodologia descrita pela ASAE (1990) foi avaliada a uniformidade de distribuição de água utilizando-se, para isso, o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) com aspersores em disposição retangular e triangular. Para cada uma das situações, o CUC foi analisado em função das seguintes variáveis independentes: velocidade e direção do vento, pressão de operação do aspersor, espaçamento entre aspersores na linha lateral, espaçamento entre linhas laterais e velocidade de rotação do aspersor. A análise dos dados foi feita por meio de regressão múltipla, gerando-se modelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersão; Uniformidade; Vento; Clima.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200004

Remoção de fósforo em sistema de tratamento de esgoto doméstico, por escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Loures,Ana P. S.; Soares,Antônio A.; Matos,Antônio T. de; Cecon,Paulo R.; Pereira,Odilon G.
Com o objetivo de avaliar a remoção e a concentração de fósforo (P) no esgoto doméstico, conduziram-se ensaios de campo, utilizando-se o método de escoamento superficial, sob diferentes taxas de aplicação: 0,24; 0,36 e 0,48 m³ h-1 m-1. Nas amostras de esgoto verificou-se que a taxa de aplicação 0,24 m³ h-1 m-1 proporcionou as maiores taxas de remoção de P: 47,46% para P total; 47,45% para P total dissolvido; 42,60% para P inorgânico dissolvido e 85,12% para P orgânico dissolvido; entretanto, para P total no resíduo, a taxa de aplicação 0,36 m³ h-1 m-1 resultou na maior eficiência de remoção de P: 55,65%. Para avaliar o solo ao longo do seu perfil coletaram-se amostras antes e depois da aplicação do esgoto, em duas camadas: de 0 a 10 cm (C1) e de 50 a 60 cm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Capim-coastcross; Remoção de fósforo; Tratamento no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300025

Amostragem para avaliação da fertilidade do solo em função da variabilidade de suas características químicas
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Hemmannuella C.; Oliveira,Fábio H. T. de; Arruda,Jandeilson A. de; Lopes,Almir R. da S.; Souza Júnior,Reginaldo F. de; Farias,Daise R. de.
Visou-se, neste trabalho, avaliar a variabilidade de características químicas do solo, definir o número de amostras simples para formar uma amostra composta e avaliar se a média aritmética das amostras simples é igual ao resultado da análise química da amostra composta. Realizaram-se três séries de amostragens constituídas de 36 amostras simples por série, em um Latossolo Amarelo. Os locais de retirada das amostras da primeira série se distanciaram 15 m um do outro, os da segunda série, 2,5 m, e os da terceira série, 0,42 m. Com as amostras de solo da primeira série, foram formuladas amostras compostas mediante a mistura homogênea de 4, 8, 14, 20, 28 e 36 amostras simples, utilizando-se três repetições. A variabilidade das características químicas do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Amostra composta; Amostra simples; Análise de solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700006

Aplicações sucessivas de lodo de esgoto no girassol e efeito residual no trigo e triticale
Provedor de dados: 91
Autores: Lobo,Thomaz F.; Grassi Filho,Helio; Kummer,Ana C. B.
Neste trabalho se propôs avaliar o efeito da aplicação do lodo de esgoto durante dois anos sucessivos, na cultura do girassol e seu efeito residual na produtividade do trigo e triticale. Trabalhou-se durante dois anos consecutivos com a cultura do girassol semeando-se, após a colheita do segundo ano, o trigo e o triticale sem aplicação de lodo de esgoto. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados constituído por 6 tratamentos e 5 repetições: T0 - sem adubação com nitrogênio; T1 - adubação química nitrogenada de acordo com a necessidade de cultura; T2 - 50% adubação nitrogenada proveniente do lodo de esgoto e 50% na forma da adubação química, em cobertura; T3 - 100% da adubação nitrogenada do recomendado pela cultura, proveniente do lodo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade; Produtividade; Nitrogênio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900001

Resposta fenotípica de arroz de terras altas ao estresse de fósforo no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Neves,Péricles C. F.
Avaliaram-se, neste trabalho, em condições de baixo e alto teor de fósforo (P) no solo, 51 linhagens de arroz provenientes do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Arroz e Feijão, com o objetivo de identificar indicadores de eficiência no uso de P e linhagens com eficiência diferenciada no uso desse nutriente. O índice de eficiência do uso de fósforo mostrou ser mais adequado que a produtividade em baixo teor de fósforo no solo, na avaliação da eficiência diferenciada das linhagens no uso do P. Três linhagens, CNA 4634, CNA 4120 e CNA 3178, apresentam bom comportamento produtivo, tanto em alto como em baixo teor de P no solo e 22 mostraram bom comportamento produtivo em alto teor de P no solo; entretanto, não foram eficientes no aproveitamento de baixo P...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Índice de eficiência do uso de fósforo; Cultivares eficientes e não eficientes.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600005

Evapotranspiração e coeficiente de cultura do cafeeiro irrigado por pivô central
Provedor de dados: 91
Objetivou-se, neste trabalho, estimar a evapotranspiração e o coeficiente de cultivo (Kc) do cafeeiro "Rubi" irrigado por pivô central, através do método do balanço hídrico. O experimento foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Lavras e o delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com 6 tratamentos e 3 repetições. Os tratamentos corresponderam à lâmina de água aplicada em função de percentagens de valores de Kc, ou seja, 60, 80, 100, 120 e 140% do valor de Kc, além de um tratamento sem irrigação (testemunha), totalizando 18 parcelas; em cada parcela se consideraram 8 plantas úteis. Os valores de evapotranspiração da cultura (ETc) do café encontrados foram de 3,46, 7,14 e 5,41 mm, para os períodos de 01/04 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Café; Balanço hídrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200001

Soro ácido de leite como fonte de nutrientes para o milho
Provedor de dados: 91
Autores: Mantovani,José R.; Carrera,Marciza; Landgraf,Paulo R. C.; Miranda,José M.
Realizou-se este estudo com o objetivo de avaliar o efeito do soro ácido de leite em atributos químicos do solo, na produção de matéria seca e no acúmulo de nutrientes na parte aérea de milho. O experimento foi conduzido em vasos, em casa de vegetação, entre fevereiro e maio de 2012, e o delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram na combinação de cinco doses de soro ácido de leite equivalentes a 0, 50, 100, 150 e 200 m3 ha-1, na ausência e na presença de adubação mineral com NPK e micronutrientes. Porções de 6,4 dm3 de solo foram incubadas com calcário e 15 antes do término da incubação foram aplicadas as doses de soro. Nos tratamentos com adubação mineral parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo orgânico; Adubação orgânica; Adubação mineral; Potássio; Nitrogênio.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400324

Distribuição de agregados e carbono orgânico em um Argissolo Amarelo distrocoeso em diferentes manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Veronildo S.; Rolim,Mário M.; Vasconcelos,Romero F. B.; Pedrosa,Elvira M. R.
O objetivo principal deste estudo foi avaliar a estabilidade e a distribuição de agregados em um Argissolo Amarelo distrocoeso comparando-se os valores de uma área de mata nativa (MA), com três áreas cultivadas com cana-de-açúcar sendo uma sem irrigação (MSI), uma com irrigação (MCI) e outra sob fertirrigação com vinhaça (MCV). O solo das três áreas cultivadas foi submetido ao mesmo tipo de preparo: gradagem pesada, gradagem leve e subsolagem. Amostras de solo com estrutura indeformada na área de mata e de cada área cultivada foram coletadas para determinação da estabilidade de agregados, expressa pelo diâmetro médio ponderado (DMP), índice de estabilidade de agregados (IEA), módulo de finura (MF), porcentagem de agregados estáveis em água com diâmetros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Insumo orgânico; Vinhaça no solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900001

Comparação de metodologias de preenchimento de falhas de séries históricas de precipitação pluvial anual
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Fioreze,Ana P.; Medeiros,Antonio M. M.; Silva,Mellissa A. S.
A falta de registro de dados de precipitação em estações pluviométricas relativa a problemas com os aparelhos de coleta e a ausência do operador em determinadas épocas, comprometem a continuidade das informações. Para que se possa aplicar um tratamento estatístico em uma série histórica de precipitação deve-se proceder ao preenchimento das falhas existentes. Os métodos mais usuais nesta etapa são: ponderação regional (PR), regressões linear (RM) e potencial (RP) múltiplas, ponderação regional com base em regressões lineares (RS) e vetor regional (VR). Empregando-se séries históricas de precipitação total anual com 22 anos de observação para 6 estações pluviométricas localizadas no Estado de Goiás, fez-se uma análise comparativa entre os métodos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Vetor regional; Ponderação regional; Regressão múltipla.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100008

Germination test of Eucalyptus phaeotricha seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Affonso,Carlos E.; Silva,Givanildo Z. da; Jeromini,Tatiane S.; Martins,Cibele C.
ABSTRACT The rules for seed analysis do not have recommendations for conducting the germination test of Eucalyptus phaeotricha seeds. Thus, the aim of this study was to determine the best substrate, temperature, conduction time, and substrate moistening level for the germination test of E. phaeotricha seeds. First count of germination, germination, germination speed index and mean time of germination were evaluated. The first experiment was carried out in a completely randomized design, in a factorial scheme (6 x 2), corresponding to six temperature regimes (15, 20, 25, 30, 35 °C and 20-30 °C) and two substrates (paper and sand) with four replicates, and the means were compared by Tukey test at 0.05 probability level. In the second experiment, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperature; Substrate; Moistening; Eucalyptus tindaliae.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900653

Risco climático do feijão da seca no Estado de Goiás, sob preparo de solo convencional e plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Meireles,Elza J. L.; Stone,Luís F.; Xavier,Luciano de S.; Moreira,José A. A.
Na região dos Cerrados, os agricultores têm adotado o sistema plantio direto (SPD) como forma de proteger o ambiente e dar sustentabilidade à exploração agrícola. Neste sistema, a cobertura do solo pela palhada pode minimizar o risco climático das culturas de sequeiro, pela redução do déficit hídrico. O objetivo deste trabalho foi comparar o risco climático do feijão da "seca" no Estado de Goiás, sob preparo de solo convencional e plantio direto. Foram utilizados o modelo BIPZON para o cálculo do balanço hídrico e um sistema de informações geográficas para a espacialização dos resultados, além de identificadas as áreas de baixo, médio e alto risco climático para esta cultura, para o SPD, com 50 e 100% de cobertura do solo pela palhada e para o sistema...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Épocas de semeadura; Déficit hídrico; Palhada.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100019

Isotherms and isostatic heat of foam-mat dried yellow mombin pulp
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante,Maisa D.; Plácido,Geovana R.; Oliveira,Daniel E. C. de; Freitas,Bheatriz S. M. de; Cagnin,Caroline; Oliveira,Déborah de S.
ABSTRACT Yellow mombin has high nutritional value but is very perishable. Foam mat drying is a method that has been widely used to preserve liquid and semi-solid powdered foods. In this context, the aim of this study was to determine desorption isotherms and isosteric heat of yellow mombin (Spondias mombin L.) foam for different conditions of temperature and water activity. Powdered yellow mombin pulp was obtained by drying in forced-air oven regulated to 60 ° C. The indirect static method was used to determine the isotherms and isosteric heat, whereas water activity (aw) was determined using the Hygropalm-HP23AW-A analyzer. A B.O.D. incubator, set at 10, 20, 30 and 40 °C, was used to control the temperature, and the water activity for each temperature was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water activity; Isosteric heat; Hygroscopicity; Mathematical modeling; Spondias mombin L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600436

Relação entre as vazões médias mensais do rio Piancó e as anomalias de temperatura da superfície dos oceanos Atlântico e Pacífico tropical
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes Filho,Manoel F.; Sousa,Francisco de A. S.; Cavalcanti,Enilson P.
Apresenta-se, neste trabalho, uma análise estatística baseada em correlações entre as temperaturas globais da superfície do mar (TSM) e as descargas do Rio Piancó, no sertão da Paraíba, principal contribuinte do reservatório de Coremas, na região. Os coeficientes globais de correlação foram obtidos entre as temperaturas médias da superfície do mar, para os trimestres de novembro a janeiro e de fevereiro a abril, e as descargas do Rio Piancó no reservatório de Coremas, para cada mês de fevereiro até maio, que compreendem a estação chuvosa na bacia hidrográfica do reservatório. Os resultados mostram correlações significativas entre as TSM das regiões NINO1+2 e NINO3 no Oceano Pacífico. Na área do Atlântico não existe um padrão de correlações bem definido.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão; Temperatura da superfície do mar (TSM); Açudes; Correlação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200030

Response of eggplant crop fertigated with doses of nitrogen and potassium
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Álvaro H. C. de; Rezende,Roberto; Lorenzoni,Marcelo Z.; Seron,Cássio de C.; Hachmann,Tiago L.; Lozano,Cláudia S.
ABSTRACT The objective of the present study was to evaluate the response of eggplant, cv. ‘Ciça’, with respect to yield, number of fruits and dry matter (root and stem), when grown in a greenhouse and conducted under fertigation with nitrogen and potassium. The experiment was conducted in the Irrigation Technical Center of the State University of Maringá, between the months of February and August 2015. Four nitrogen doses (0.0; 6.43; 12.86 and 25.72 g of N plant-1) and four potassium doses (0.0; 5.18; 10.36 and 20.73 g of K plant-1) were tested, totaling 16 treatments in a 4 x 4 factorial scheme, arranged in a completely randomized design with four replicates, in a Red Latosol with sandy texture. The highest number of fruits per plant and yield were found...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vegetables; Yield; Greenhouse; Solanum melongena L.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100021

Adubação do algodão colorido BRS 200 em sistema orgânico no Seridó Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Melchior N. B. da; Beltrão,Napoleão E. de M.; Cardoso,Gleibson D.
É grande a potencialidade do algodão colorido para ser cultivado organicamente na região semi-árida, onde as condições edafoclimáticas possibilitam o cultivo sem defensivos agrícolas. Os adubos orgânicos têm sido utilizados para melhorar as propriedades físico-químicas do solo, o estabelecimento de microrganismos benéficos e o aumento da matéria orgânica, além de ser fonte de nutrientes. O objetivo deste trabalho foi determinar níveis e forma de aplicação do esterco bovino em algodoeiro colorido BRS 200-marrom, cultivado sob manejo orgânico nas condições edafoclimáticas do Seridó Paraibano. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso, com nove tratamentos e quatro repetições, nos anos 2000, 2001 e 2002. Os tratamentos se originaram de um fatorial (4 x...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Adubação orgânica; Agricultura orgânica; Esterco bovino.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200012

Modelagem agrometeorológica para estimação do desenvolvimento e da produção de jiló
Provedor de dados: 91
Autores: Rolim,Glauco de S.; Novo,Maria do Carmo de S. S.; Pantano,Angélica P.; Trani,Paulo E.
O jiloeiro é uma hortaliça tipicamente tropical, com grande exigência térmica e hídrica, representando importância econômica em diversas regiões no Brasil. Objetiva-se com esse trabalho desenvolver e testar modelos para previsão de características fenométricas vegetativas, como altura da planta, biomassa seca e fresca da parte aérea, número de folhas e área foliar por planta, além das relacionadas diretamente à produção, como o número acumulado de frutos (NFRUTOS) e produção acumulada por planta (PAP), em função de graus-dia, para quatro cultivares de jiló, sendo duas comerciais (Esmeralda e Verde Claro) e duas introduzidas pelo IAC (Cardoso e Bernacci). O índice térmico permitiu bons ajustes das regressões lineares apresentando elevados valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum gilo Raddi; Regressão; Temperatura; Graus-dia; Fenologia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800010

Drying and characterization of myrtle pulp
Provedor de dados: 91
Autores: Feitosa,Regilane M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Lima,Flávia C. dos S.; Oliveira,Emanuel N. A. de.
ABSTRACT The objective of this study was to develop formulations of myrtle pulp with emulsifier/stabilizer (Emustab® and Super Liga Neutra®) in different proportions; characterize the best foam, based on density and over-run; and determine drying kinetics at temperatures of 50, 60, 70, 80 and 90 oC and thicknesses of 0.5, 1.0 and 1.5 cm. Incorporation of 1.5% Emustab® and 0.5% Super Liga Neutra® to the myrtle pulp (F1) proved to be effective for foam-mat drying. The addition of additives influenced the physicochemical parameters of the whole myrtle pulp. The Midilli et al. model showed the best fit to the experimental data.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eugenia gracillima; Additives; Mathematical models; Foam mat.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200858

Cinética de secagem de farinha de grãos residuais de urucum
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Dyego da C.; Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Oliveira,Emanuel N. A. de.
O processo de extração do corante bixina produz enorme quantidade de grãos residuais de urucum que vem sendo descartada em grande parte pelas indústrias. Objetivou-se, neste trabalho, desidratar farinhas de grãos residuais de urucum, com e sem a camada de óleo proveniente do processo de extração dos pigmentos em estufa com circulação forçada de ar nas temperaturas de 40, 50, 60 e 70 ºC e ajustar os modelos matemáticos de Aproximação da Difusão, Dois Termos, Midilli, Page e Thompson aos dados experimentais. As farinhas de grãos residuais de urucum com teor de água inicial de aproximadamente 20% b.u. foram desidratadas até teor de água final de aproximadamente 5% b.u. Como critério de avaliação do ajuste dos modelos matemáticos utilizaram-se o coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bixa orellana L.; Subproduto; Desidratação; Modelagem matemática.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200014

Calibration of a soil moisture sensor with disturbed and undisturbed soil samples from Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,João G. A.; Oliveira,Aureo S. de; Souza,Luciano da S.; Silva,Neilon D. da; Viana,Paula C.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the models proposed by manufacturers and in the literature with respect to soil moisture measurement and to evaluate the performance of the CS616 sensor in the calibration of disturbed and undisturbed soil samples. These calibrations were performed using linear and quadratic models. Disturbed samples were collected in São Gabriel/BA, six samples placed in pots, whereas undisturbed samples were collected in Cruz das Almas/BA, three samples directly collected in the area and placed in a container. A calibration was performed between 21/12/2016 and 08/01/2017. The models proposed in the literature and by manufacturers differed in the estimation of volumetric soil moisture. Disturbed soil samples had higher...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil water content; Time domain reflectometry; Soil physics.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000696

Pig slurry in carpet grass pasture: Yield and plant-available nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Brustolin-Golin,Karen D.; Scheffer-Basso,Simone M.; Escosteguy,Pedro A. V.; Miranda,Mario; Travi,Magdalena R. L.; Zabot,Valdirene.
ABSTRACT This study evaluated the response of carpet grass to pig slurry fertilization in order to estimate the agronomic efficiency and the plant-available nitrogen (N) of such manure. A field test was conducted during two years, following a randomized block design with six replicates of the treatments: 0, 100, 200, 300, 400 and 500 kg N ha-1 year-1, which resulted in 0, 60, 120, 180, 240 and 300 m3 ha-1 (2008/09), and 0, 42, 84, 126, 168 and 210 m3 ha-1 (2009/10), according to the N content of the pig slurry used in each year. These treatments were compared with ammonium nitrate (200 kg N ha-1 year-1), in order to estimate the plant-available nitrogen of the manure for the pasture. Pig slurry doses increased linearly the dry matter yield. In 2008/2009,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Axonopus affinis; Agronomic nitrogen efficiency; Nitrogen efficiency index; Manure; Perennial pasture.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900795

Estratégias de manejo de água em caupi irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Rubens Sonsol; Aguiar,José Vanglésio de; Costa,Raimundo Nonato Távora.
Este trabalho foi conduzido no período de setembro a dezembro de 1997, numa área irrigada da Fazenda Experimental do Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará, no município de Pentecoste, CE, localizada a 100 km de Fortaleza. O objetivo do experimento foi avaliar a utilização do tensiômetro de mercúrio, do Tanque Classe A e da equação de Hargreaves, na determinação da lâmina de água a ser aplicada na irrigação. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e quatro repetições, enquanto os tratamentos foram representados pelos três diferentes métodos de estimação citados, de quando e quanto irrigar (Tratamento 1 - Tensiômetro; Tratamento 2 - Tanque Classe A e Tratamento 3 - equação de Hargreaves) e a cultura utilizada foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tensiômetro; Tanque classe A; Vigna unguiculata L. (Walp); Lâmina de água.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100003

Avaliação dos efeitos da acetilação nas propriedades das fibras de caroá
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T. de; Nascimento,José W. B. do; Vasconcelos,Robelsa F.; Dantas,Júlio M. E.
As fibras de vegetais são altamente higroscópicas, característica que se apresenta como um dos principais problemas em sua aplicabilidade na produção de fibrocimentos, induzindo a variações dimensionais sob a influência da umidade, deposição dos produtos da matriz em seus poros e a degradação. Visando encontrar alternativas para minimizar os impasses gerados nos compósitos cimentíceos com relação às fibras de caroá objetivou-se, neste trabalho, avaliar a aplicação do tratamento de acetilação em diferentes níveis. Sua eficiência foi determinada considerando-se a redução da hidrofilicidade, a manutenção do desempenho mecânico das fibras e as modificações na composição química, avaliadas por meio de ensaios de determinação das propriedades físicas, químicas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neoglaziovia variegata; Tratamento de fibras; Resistência.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100012

Microclima, idade das matrizes e tempo de estocagem influenciando nas respostas produtivas de ovos férteis
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Afrânio M. C.; Vieira,Frederico M. C.
Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar as condições microclimáticas da sala de ovos e sua influência na perda de água dos ovos férteis em função das diferentes idades de matrizes e tempos de estocagem. A sala de ovos apresentava as seguintes dimensões: 15 x 9,90 x 2,8 m, climatizada por quatro aparelhos de ar condicionados. Foram selecionadas três diferentes idades de matrizes e três intervalos de tempo de estocagem. Quando as aves atingiam as três idades eram coletados 1440 ovos, foram coletados a massa (kg) de 140 ovos individualizados de cada tratamento, durante sua entrada e saída da sala utilizando-se uma balança semianalítica para avaliação da perda de água dos ovos. A avaliação microclimática da sala foi realizada em intervalos de 10 min. por meio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência pré-porteira; Conforto térmico; Avicultura; Instalações; Perda de água dos ovos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100012

Efeito da estação do ano sobre o desempenho produtivo de codornas no semiárido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Mércia C. da C.; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Tota,Laura da C. A.; Silva,Claudete M. da; Lopes,Karoline B. de P.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito das estações chuvosa e seca no desempenho produtivo e na qualidade dos ovos de codorna no semiárido paraibano. Utilizaram-se 2.400 codornas das linhagens japonesa (Coturnix coturnix japonica) e europeia (Coturnix coturnix coturnix), com 60 dias de idade no início e 150 dias ao final. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, esquema fatorial 2 x 2 x 3 correspondendo às duas linhagens, duas estações e três meses, com 12 repetições. Mensurou-se a temperatura ambiente, umidade relativa do ar, velocidade do vento, carga térmica radiante e o índice de temperatura de globo negro e umidade, durante 24 h por dia e se avaliaram o consumo de ração, produção de ovos, conversão alimentar por massa e por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente térmico; Cotornicultura; Produção de ovos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200015

Distribuição probabilística do fator de escala de dois solos do Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Ruiz,Carlos F.; Souza,Eduardo S. de; Netto,André M.; Angulo-Jaramillo,Rafael.
A distribuição probabilística do fator de escala da camada superficial, considerando-se a teoria dos meios fractais auto-similares, foi determinada para dois solos do Estado da Paraíba. O estudo foi realizado em duas áreas experimentais, com distintas condições de clima e solo, de aproximadamente 4 ha. A primeira na Fazenda Várzea Grande, no município de São João do Cariri, PB (7º23'S e 36º31'O) com o solo classificado como Neossolo Flúvico enquanto a segunda, se localiza no Centro de Ciências Agrárias, da UFPB, no município de Areia, PB (6º58'S, 35º41'O), com o solo classificado como Latossolo Amarelo. Para estimar a condutividade hidráulica à saturação do solo, realizaram-se ensaios de infiltração com infiltrômetro de anel (15 cm de diâmetro) na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator de escala; Condutividade hidráulica; Dimensão fractal.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200009

Dimensionamento de terraços de infiltração pelo método do balanço volumétrico
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Silva,Késia O. da; van Lier,Quirijn de J.; Villa Nova,Nilson A.
As práticas de conservação de solo permitem o controle de perdas de solo e água em áreas agriculturáveis, objetivando assim a maximização do lucro sem provocar a redução da capacidade produtiva. Ante essa importância, há necessidade de se adotar procedimentos técnicos para o dimensionamento de estruturas conservacionistas. Assim, objetivou-se, com o presente trabalho, o desenvolvimento de um modelo computacional em linguagem Visual Basic 6.0, para dimensionamento de terraços em nível. O modelo foi aplicado para 3 localidades do Estado de São Paulo (Araçatuba, Piracicaba e Natividade da Serra). Pelos resultados obtidos, os valores da largura da seção parabólica de canais de terraço em nível de 0,5 m de profundidade para as 3 localidades, com período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação de solo e agua; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200001

Resposta de vetiver à aplicação de calcário e fósforo em três classes de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Paulo C.; Mesquita,Ivanilde L. de; Macedo,Sheron T. de; Teixeira,Wenceslau G.; Lima,Wanderlei A. A. de.
O vetiver tem sido bastante utilizado para controle de erosão, principalmente em áreas degradadas em que o horizonte superficial do solo foi removido. O manejo do solo pode influenciar a eficiência de absorção de nutrientes e o crescimento das plantas. Este trabalho objetivou avaliar a produção de matéria seca de vetiver em resposta à aplicação de calcário e fósforo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação utilizando-se amostras de horizontes subsuperficiais de um Cambissolo Háplico, um Latossolo Amarelo e um Argissolo Amarelo. O experimento foi instalado no delineamento em blocos ao acaso, com três repetições, em esquema fatorial 2 x 5 sendo duas doses de calcário (0 t ha-1 e dose para elevar a saturação por bases a 60%) e cinco doses de fósforo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chrysopogon zizanioides; Matéria seca; Calagem; Horizonte subsuperficial; Erosão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200099

Growth regulator on oat yield indicators
Provedor de dados: 91
Autores: Krysczun,Dionatan K.; Silva,José A. G. da; Marolli,Anderson; Trautmann,Ana P. B.; Lucio,Alessandro D.; Carbonera,Roberto.
ABSTRACT Growth regulator in oat can reduce lodging with effects on yield indicators. The objective of the study is to define the optimum dose of growth regulator to reduce lodging in oats under different conditions of nitrogen (N) fertilization (reduced, high and very high) and the effects on yield indicators in the succession systems. In each succession system (soybean/oats and corn/oats), two experiments were conducted, one to quantify biomass yield and the other to estimate grain yield and lodging. In the four experiments, the design was randomized blocks with four replicates in 3 x 4 factorial scheme, for N-fertilizer doses (30, 90 and 150 kg ha-1) and growth regulator doses (0, 200, 400 and 600 mL ha-1), respectively. Growth regulator reduces lodging...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa; Trinexapac-ethyl; Lodging; Nitrogen.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200828

Eficiência do uso da água pelo meloeiro sob diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Andrade Junior,Aderson Soares de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação por gotejamento, na maximização da produtividade e na eficiência do uso da água pelo meloeiro cultivado em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no município de Parnaíba, PI, latitude 3º5'S longitude 41º47'W e altitude de 46,8 m. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, em que os tratamentos foram: freqüências de irrigação de 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dias. Foram avaliadas as produtividades comercial e total e a eficiência do uso de água, constatando-se que a maior produtividade total (77.985 kg ha-1) e a máxima eficiência do uso da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Melão; Intervalo de irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200009

Impacto do aquecimento global no cultivo do feijão-caupi, no Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,João H. B. da C.; Silva,Madson T.; Silva,Vicente de P. R. da.
No presente estudo se avaliam os impactos da mudança do clima com base nos relatórios do Painel Intergovernamental em Mudanças do Clima (IPCC), no zoneamento agrícola de riscos climáticos para a cultura do feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) cultivado em sistema de sequeiro, no Estado da Paraíba. Utilizou-se o modelo do balanço hídrico associado a técnicas de geoprocessamento, e se objetivou a identificação das regiões do Estado em que a cultura do feijão-caupi sofrerá restrições em face das mudanças climáticas. As variáveis consideradas no modelo foram precipitação pluvial, coeficientes de cultura, evapotranspiração potencial e duração das fases fenológicas da cultura. Adotou-se, como limite para o índice de satisfação da necessidade de água para a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação pluvial; ISNA; Modelo do balanço hídrico.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400008

Convective drying kinetics of osmotically pretreated papaya cubes
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,João P. de L.; Castro,Deise S. de; Moreira,Inacia dos S.; Silva,Wilton P. da; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.
ABSTRACT This study assessed the fitting of mathematical models to the convective drying kinetics of osmotically pre-dehydrated papaya cubes. Papaya cubes were subjected to osmotic dehydration in sucrose solutions at 40 and 50 ºBrix, at temperatures of 50 and 60 ºC, followed by complementary convective drying in forced air circulation oven under three temperatures (50, 60 and 70 °C) and constant air velocity of 1.0 m s-1. Ten thin-layer drying mathematical models were fitted to the experimental data. The increase in air temperature and the decrease in osmotic solution concentration resulted in increased water removal rate. Based on the statistical indices, the Two Terms model was the one that best described the drying kinetics of the samples for all...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya; Osmotic dehydration; Effective diffusivity.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300200

Modelo para simulação da dinâmica de nitrato em colunas verticais de solo não saturado
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.
A agricultura intensiva está sempre em busca de incrementos de produtividade mas, em contrapartida, pouca atenção é dedicada a possíveis impactos ambientais. Portanto, o entendimento sobre processos de transporte de solutos no solo auxilia na redução da sua lixiviação para as camadas subsuperficiais. Neste sentido, objetivou-se, com o presente trabalho, desenvolver e avaliar um modelo computacional aplicado para simulação da dinâmica de solutos no solo por meio de soluções numéricas de equações diferenciais que descrevam esse transporte. Pelos resultados obtidos, o modelo apresentou bom ajuste das concentrações de nitrato e dos perfis de umidade, simulados com relação aos medidos em condições de laboratório em coluna vertical de solo não saturado.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de solutos; Modelagem; Simulação; Colunas de solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200009

Mapeamento de atributos químicos em diferentes densidades amostrais e influência na adubação e calagem
Provedor de dados: 91
Autores: Caon,Diovane; Genú,Aline M.
Como processo inicial de mapeamento a amostragem de solo,quando realizada de forma ineficiente, pode levar a um planejamento errôneo quanto à aplicação de corretivos e fertilizantes. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer uma densidade amostral que ofereça precisão nos mapas de atributos químicos gerados sobre diferentes densidades amostrais, em duas profundidades, e mensurar sua implicação prática na adubação e calagem para a cultura da soja, na região de Guarapuava. Foram comparados mapas para pH, H+Al, P, K, Ca, Mg, V% e necessidade de calagem, nas camadas 0-10 e 0-20 cm, nas densidades amostrais de ¼, ½, 1, 2 e 4 ha, sendo a primeira densidade tomada como referência de comparação. Os modos de comparação foram a exatidão global e o índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Kappa; Krigagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600009

Disponibilidade energética para a cultura da cana-de-açúcar nos tabuleiros costeiros do estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Pedro V. de; Saboya,Luciano M. F.; Dantas Neto,José; Oliveira,Fabricio da S.; Bezerra,José R. C.; Farias,Carlos H. de A.
Um experimento foi conduzido com a cultivar de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) RB92579, no período de 2010 a 2011 em Capim, PB, tendo como objetivo a análise dos componentes dos balanços de radiação e energia. Monitoraram-se as variáveis: radiação solar incidente e refletida; saldo de radiação; radiação atmosférica incidente à superfície, radiação efetiva emitida e o albedo da superfície vegetada. O balanço de energia, fundamentado na razão de Bowen, foi utilizado na determinação dos fluxos de calor latente e sensível para o ar e o solo. Para as fases de crescimento máximo e maturação observou-se que: a) não houve mudanças significativas no comportamento dos componentes do balanço de radiação; b) o albedo variou de 0,17 a 0,27 com média de 0,23; c) as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Albedo; Saldo de energia; Fluxos de calor latente e sensível; Fluxo de calor no solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000007

Análise de crescimento do feijoeiro submetido a quatro níveis de umidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Nóbrega,José Q.; Rao,Tantravahi V. R.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Fideles Filho,José.
A presente pesquisa foi desenvolvida na Estação Experimental de Lagoa Seca, da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, EMEPA-PB, tendo como objetivo identificar as conseqüências do conteúdo de umidade do solo, em algumas variáveis de crescimento, da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.). O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos basearam-se em diferentes lâminas de irrigação: 80, 160, 320 e 140,2 mm, distribuídas nas fases fenológicas da cultura e fundamentadas em estudos anteriormente desenvolvidos, e na umidade do solo. Os efeitos dos diferentes regimes de irrigação foram avaliados mediante as variáveis de crescimento, fitomassa total, área foliar,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Lâmina de irrigação; Variáveis de crescimento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300012

DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E DO COEFICIENTE DE CULTURA DA ABÓBORA NA REGIÃO DE BOTUCATU, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Klosowski,Elcio Silvério; Lunardi,Dalva Martinelli Cury; Sandanielo,Aquiles.
RESUMO O consumo de água pela cultura de abóbora italiana ( Cucurbita pepo L.) cultivar Caserta, foi avaliado através de um conjunto de lisímetros de nível de lençol freático na região de Botucatu, SP (latitude 22º51'S, longitude 48º27'W e altitude 786 m). A cultura apresentou maior consumo hídrico no tempo entre a floração e o desenvolvimento dos frutos. O consumo total de água para um ciclo de 70 dias foi de 231,52 mm. Os coeficientes de cultura (kc) obtidos variaram entre 0,68 e 1,96.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita pepo L; Coeficiente de cultura; Evapotranspiração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300409

Agrupamento de solos quanto à salinidade no Perímetro Irrigado de Custódia em função do tempo
Provedor de dados: 91
Autores: Freire,Maria B. G. S.; Miranda,Márcio F. A.; Oliveira,Emanoel E. M.; Silva,Luís E. da; Pessoa,Luiz G. M.; Almeida,Brivaldo G. de.
RESUMO Solos em perímetros irrigados sob clima semiárido são propensos ao acúmulo de sais e, no Brasil, este problema tem sido expressivo no semiárido do Nordeste, no entanto, poucos dados existem da real situação desta degradação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a salinidade e sodicidade no Perímetro Irrigado de Custódia em diferentes épocas e determinar grupos de solos por meio de variáveis associadas à salinidade e sodicidade. Foram feitas amostragens de solos nos 55 lotes nas camadas de 0-10, 10-30 e 30-60 cm em quatro épocas, duas ao final do período chuvoso e duas ao término da época seca. Os resultados de pH em água, condutividade elétrica do extrato de saturação (CE), relação de adsorção de sódio (RAS) e percentagem de sódio trocável (PST)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatística multivariada; Degradação; Qualidade do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300086

Modelos estatísticos para seleção de dosadores helicoidais com diferentes dispositivos de descarga de fertilizante
Provedor de dados: 91
Autores: Franck,Cristian J.; Alonço,Airton dos S.; Machado,Otávio D. da C.; Francetto,Tiago R.; Carpes,Dauto P.; Bellé,Mateus P.
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma ferramenta capaz de expressar matematicamente a taxa de aplicação de fertilizante em função do tipo de dosador, inclinação longitudinal, inclinação transversal e velocidade de acionamento do dosador. Foram utilizados três dosadores helicoidais com dispositivos de descarga por gravidade, transbordo transversal e transbordo lateral e adotado o delineamento composto central rotacional, com três variáveis independentes. A partir dos modelos ajustados constatou-se que os dispositivos de descarga apresentam diferentes implicações em relação aos efeitos de inclinações longitudinais e transversais de operação. O dosador com descarga por gravidade demonstrou maior sensibilidade quanto aos efeitos das inclinações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora adubadora; Taxa de aplicação de fertilizantes; Mecanização agrícola.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500512

Operação de transporte e tempo de descanso na incidência de carne PSE em suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Sivanilza T.; Santos,Rodrigo C.; Caldara,Fabiana R.; Gonçalves,Manoel C.; Jordan,Rodrigo A.; Reis,João G. M. dos.
Este estudo foi conduzido com o objetivo de investigar a incidência de carne PSE (pale, soft and exudative) em suínos abatidos em um abatedouro comercial, localizado em Mato Grosso do Sul, no período de maio de 2009 a julho de 2010. A partir do banco de dados (n = 854 carcaças), aplicou-se a regressão logística múltipla com a finalidade de desenvolver um modelo para constatar a influência das variáveis selecionadas na probabilidade de risco de incidência de carne PSE. Desta forma, a variável dependente foi construída pela identificação de carne PSE em carcaças de suínos com valores de pH45 inferior ou igual a 5,8. Para obtenção do modelo com maior capacidade de predição foram aplicados o método de máxima verossimilhança para estimação de parâmetros e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PSE; Manejo pré-abate; Ambiência; Regressão logística; Técnica stepwise.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000012

Diagnose nutricional com o uso de sensor óptico ativo em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. de A.; Molin,José P.; Motomiya,Wagner R.; Biscaro,Guilherme A.
Este trabalho objetivou avaliar a resposta espectral do dossel de plantas à variação de doses de nitrogênio (N) e sua relação com os teores foliares de N, índice de clorofila e produtividade na cultura do algodoeiro. O experimento foi conduzido em Chapadão do Sul, MS, no delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de cinco doses de N: 0, 30, 70, 110 e 150 kg ha-1, divididas em duas aplicações aos 28 e 41 dias após a emergência utilizando-se, como fonte, o fertilizante ureia. As maiores correlações dos índices de clorofila e do índice de vegetação por diferença normalizada com a produtividade foram observadas na quarta leitura, aos 56 dias após a emergência, indicando que neste período a produtividade já pode estar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação; Gossypium hirsutum; Sensoriamento remoto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100003

Método "fingerprinting" para identificação de fontes de sedimentos em bacia hidrográfica rural
Provedor de dados: 91
Autores: Minella,Jean P. G.; Merten,Gustavo H.; Clarke,Robin T.
Este trabalho se refere a um estudo de identificação de fontes de sedimentos, realizado em uma bacia rural localizada em uma região montanhosa, no sul do Brasil. A bacia representa um ecossistema típico de exploração agrícola, realizado por pequenos agricultores que cultivam fumo em áreas marginais, com conseqüências severas aos recursos naturais. A identificação das fontes de sedimentos, baseada na análise dos sedimentos transportados em suspensão, possibilita avaliar as áreas que contribuem para a sua produção e fazer inferências sobre o potencial poluidor desses sedimentos. A metodologia utilizada foi a técnica "fingerprinting", através da qual foram exploradas as principais limitações da metodologia e as potencialidades na identificação das fontes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de sedimentos; Aproximação "fingerprinting"; Monitoramento e modelagem de bacias hidrográficas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500017

Concentração de nutrientes na solução do solo, sob diferentes manejos do arroz irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Swarowsky,Alexandre; Righes,Afranio A.; Marchezan,Enio; Rhoden,Anderson C.; Gubiani,Ezio I.
Com vistas a viabilizar alternativas de manejo da cultura do arroz irrigado objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar diferentes sistemas de manejo da palha de azevém e da aplicação da adubação de base em relação à concentração de nutrientes na solução do solo em três locais. O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Santa Maria, Depressão Central do Rio Grande do Sul, no ano agrícola de 2000/01. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, em parcelas sub-subdivididas, com três fatores: a) manejo da resteva de azevém em três níveis (i) planta de azevém em pé, (ii) planta de azevém incorporada e (iii) sem a planta de azevém; b) épocas de aplicação da adubação para o arroz com fósforo e potássio em três níveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oriza sativa; Sistemas de cultivo; Adubação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200014

Estudo do comportamento hidrológico do Rio São Francisco e seus principais afluentes
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
A Bacia do São Francisco possui 36 afluentes mais importantes, dos quais 19 são perenes, cujas áreas de drenagem, com exceção do Rio Verde Grande, se situam na região da bacia não abrangida pelo Polígono das Secas, representando 50% da área total da bacia. Analisou-se, neste trabalho, o comportamento hidrológico do Velho Chico e seus principais afluentes pertinentes aos dados anuais de precipitação média, vazão específica média e coeficiente de deságüe. Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: as variáveis hidrológicas estudadas apresentaram valores médios no segundo período superiores aos do primeiro; os afluentes estudados, que representam 46,3% da área da bacia, contribuem com 81% da sua vazão, no período sem a influência dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação média; Vazão média; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600010

Qualidade do solo cultivado com banana irrigada e sua relação com áreas de caatinga
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Elis R. C. de; Oliveira,Arthur A. S.; Maia,Celsemy E.
Neste trabalho se observou, nos últimos anos, uma preocupação crescente com o uso sustentável além da qualidade dos recursos naturais, especialmente do solo e da água, em razão do aumento das atividades antrópicas, contexto no qual se propôs, no estudo, avaliar e comparar as alterações químicas em sete áreas com diferentes tempos de uso com bananeira, no Projeto de Irrigação do Baixo-Açu, RN, em relação à mata nativa da caatinga do entorno do projeto. Cada uma das áreas cultivadas possui 8 ha entre os quais foram coletadas, aleatoriamente, vinte amostras simples para formar uma amostra composta enquanto na área de mata nativa também se coletaram vinte amostras simples para estimar a média e o desvio. As características avaliadas foram cálcio, magnésio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo matemático; Índice de qualidade ambiental; Sustentabilidade ambiental.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900002

Nutrição e produtividade de plantas de pimentão colorido, adubadas com biofertilizante de suíno
Provedor de dados: 91
Autores: Sediyama,Maria A. N.; Santos,Marlei R. dos; Vidigal,Sanzio M.; Pinto,Cláudia L. de O.; Jacob,Luciano L.
O biofertilizante de suíno pode ser utilizado em cultivos agrícolas respeitando critérios de qualidade e quantidade necessárias ao solo e à planta. Com este trabalho objetivou-se avaliar a nutrição e a produtividade de frutos em duas cultivares de pimentão colorido, adubadas com biofertilizante de suíno utilizando-se de técnicas de cultivo orgânico. Duas cultivares híbridas foram avaliadas: Amanda (frutos amarelos) e Rubia (frutos vermelhos) e quatro doses de biofertilizante (0, 30, 60 e 120 m³ ha-1) aplicadas no solo antes do plantio e em cobertura, após o transplante das mudas. Observou-se resposta para doses de biofertilizante com efeitos positivos na nutrição das plantas e na produtividade de frutos. A cultivar Rubia apresentou maior índice SPAD e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Adubação orgânica; Dejeto de suíno; Fermentação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600004

Common bean yield under water suppression and application of osmoprotectants
Provedor de dados: 91
Autores: Bastos,Fabiano J. de C.; Soares,Frederico A. L.; Sousa,Camylla V.; Tavares,Cássio J.; Teixeira,Marconi B.; Sousa,Antonio E. C.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the performance of the common bean crop grown with application of osmoprotectants based on algae of the genus Durvillaea potatorum in the winter crop season, with occurrence or not of water suppression. The experiment used a randomized block design, in split plots, arranged in a 4x7 factorial scheme, in which the plots were composed of four treatments - periods of water suppression (7, 14, 21 days and the control treatment: 100% of field capacity throughout the crop cycle) and the subplots consisted of seven types of osmoprotectants. The treatments with osmoprotectants was applied during the full flowering of the common bean. Three days after application of osmoprotectants, the treatments with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Durvillaea potatorum; Water stress; Yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800697

Principais aspectos da poluição de rios brasileiros por pesticidas
Provedor de dados: 91
Autores: Dellamatrice,Priscila M.; Monteiro,Regina T. R.
Os pesticidas utilizados na agricultura para combater pragas e doenças têm causado contaminação dos recursos hídricos cujas consequências são alterações nos ecossistemas e prejuízos à saúde, sobretudo quando as águas são utilizadas para consumo humano. A contaminação ocorre principalmente em áreas próximas aos locais de aplicação por deflúvio superficial ou contaminação do lençol freático. Alguns fatores que afetam o transporte para o meio aquático são as propriedades do agente químico e variáveis ambientais, como tipo de solo, declividade, presença de cobertura vegetal e clima; alguns desses fatores, como relevo planáltico e solo quartzoso, estão presentes em grande parte do país fazendo com que a poluição do meio aquático seja acentuada. A adoção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura; Água; Agrotóxicos; Resíduos; Herbicidas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200014

Accumulation of macronutrients in different parts of sunflower fertilized with cassava wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Mara S. M.; Rolim,Mario M.; Pedrosa,Elvira M. R.; Bezerra Neto,Egídio; Silva,Gerônimo F. da; Silva,Ênio F. de F. e.
ABSTRACT The utilization of organic wastes in agriculture is an alternative that can reduce the amounts of mineral fertilizers applied to the soil. The aim of this study was to evaluate the accumulation of macronutrients in sunflower cv. 'Hélio 250' fertilized with cassava wastewater. The experiment was conducted in randomized block design, with six treatments (0; 8.5; 17; 34; 68 and 136 m3 ha-1 of cassava wastewater) and four replications. The accumulation of nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) and sulfur (S) were evaluated in leaves, stem, capitulum and achenes. The cassava wastewater dose of 136 m3 ha-1 promoted the greatest accumulation of all evaluated nutrients. The pattern of macronutrients accumulation occurred...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Nutrition; Fertilization; Residue; Manihot esculenta.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700630

Yield and quality of soybean seeds inoculated with Bacillus subtilis strains
Provedor de dados: 91
Autores: Tavanti,Tauan R.; Tavanti,Renan F. R.; Galindo,Fernando S.; Simões,Isadora; Dameto,Larissa S.; Sá,Marco E. de.
ABSTRACT The use of growth-promoting bacteria can increase the yield and quality of seeds of several annual crops, such as soybean. Based on that, the present study aimed to evaluate the effects of the inoculation of Bacillus subtilis strains on seed treatment, evaluating the yield and quality of seeds of two soybean cultivars. The experiment was conducted in a conventional system, in an Oxisol of clayey texture, in a crop under sprinkler irrigation. The experimental design was randomized blocks, arranged in split plots with four repetitions. Treatments were composed, in the plots, of two soybean cultivars: M7110 IPRO and Brasmax Desafio RR. Within the levels of subplots, the treatments consisted of inoculation and doses of inoculant: Bacillus subtilis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Plant growth-promoting bacteria; Tetrazolium; Storage proteins; Seed vigor.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100065

Irrigation management strategy for Prata-type banana
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Marcelo R. dos; Donato,Sérgio L. R.; Lourenço,Lilian L.; Silva,Tânia S.; Coelho Filho,Mauricio A.
ABSTRACT This study aimed to analyze different irrigation strategies in two cultivars of the banana crop. The study was conducted in four production cycles of ‘Prata-Anã’ and ‘BRS Platina’ bananas. The applied irrigation depths (ID) were obtained by the model ID = K x LA x ETo, where K is an empirical transpiration constant of 0.20; 0.35; 0.50 and 0.65 for the strategies 1, 2, 3 and 4, respectively; LA is the leaf area of mother and daughter plants of ‘Prata-Anã’ and ETo is the reference evapotranspiration. The strategy 5 was obtained according to the crop evapotranspiration, ETc = ETo x Kc, where Kc is the crop coefficient. Drip irrigation system was used, with two laterals per plant row and emitters with flow rate of 8 L h-1, spaced at 0.50 m. It was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Crop evapotranspiration; Leaf area.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900817

Estimativa da precipitação excedente em Ipojuca, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Francisco de A. S. de.
A infiltração é um dos processos do ciclo hidrológico que tem sido exaustivamente estudado e documentado. Geralmente, as teorias e modelos propostos para a descrição desse processo são aplicados a pequenos lotes de terra, sujeitos a intensidade de chuva maior que sua capacidade de infiltração. O objetivo deste trabalho foi estimar o excesso de chuva para dois eventos de precipitação pluvial, fornecendo-se o valor inicial do conteúdo de umidade da camada superior do solo e os parâmetros da taxa mínima de capacidade de infiltração, f c, e de capacidade de infiltração inicial, f o. O excesso de chuva produzida no período total no primeiro caso, foi de 15,2 mm e de 8,2 mm no segundo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de infiltração; Escoamento superficial; Precipitação efetiva.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600008

Nitrate: ammonium nutrition alleviates detrimental effects of salinity by enhancing photosystem II efficiency in sorghum plants
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Rafael de S.; Mesquita,Rosilene O.; Freitas,Natanael S.; Prisco,José T.; Gomes-Filho,Enéas.
ABSTRACT This study was carried out to evaluate if replacement of nitrate (NO3-) by ammonium (NH4+) in the growth medium prevents the damage in the photosystem II (PSII) efficiency and degradation of photosynthetic pigments caused by saline stress in sorghum plants. Sorghum bicolor plants were cultivated in nutrient solutions containing different NO3-:NH4+ ratios (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100) at a final concentration of 5.0 mM. Salinity was imposed by adding NaCl at 75 mM in the growth medium; and the analysis were performed after ten days of salt stress. The most striking effects of nitrogen regime were observed in plants supplied with equal amounts of NO3-: NH4+ (50:50). Under salt stress, 50:50-grown plants displayed an increase in the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salt stress; Sorghum bicolor; Nitrogen nutrition.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300008

Desempenho da modelagem cinemática do escoamento superficial para chuvas intermitentes em solos com cobertura morta
Provedor de dados: 91
Autores: Abrantes,João R. C. B.; Lima,João L. M. P. de; Montenegro,Abelardo A. A.
A cobertura morta é uma prática de manejo imprescindível para o controle do escoamento superficial. Condições antecedentes de umidade do solo, padrões de precipitação e cobertura do solo têm relevância no desprendimento, no transporte das partículas sólidas e na geração de escoamento superficial. Este estudo objetivou avaliar o desempenho do modelo da onda cinemática no escoamento superficial oriundo de eventos de chuvas intermitentes de múltiplos picos considerando-se diferentes densidades de cobertura. Ensaios de laboratório foram realizados em um canal de terra e com um simulador de chuva adotando-se três cenários de cobertura do solo: i) Solo nu; ii) Cobertura morta, com densidade de 2 t ha-1 e iii) Cobertura morta com densidade de 4 t ha-1. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de laboratório; Onda cinemática; Conservação do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200166

Duração do período de molhamento foliar: medição e estimativa em feijão sob diferentes tratamentos hídricos
Provedor de dados: 91
Autores: Durigon,Angelica; Lier,Quirijn de J. van.
A variável duração do período de molhamento foliar desempenha papel importante em sistemas de alerta fitossanitários e em estudos de trocas gasosas das plantas. Objetivou-se, neste estudo, estimar essa variável por modelos em um dossel de feijão (Phaseolus vulgaris L.) sob irrigação plena e deficitária e comparar tais estimativas com medidas feitas no dossel. Foram utilizados quatro modelos: (1) o do número de horas com umidade relativa superior a um limiar; (2) o da depressão do ponto de orvalho; (3) o da árvore de classificação e regressão e (4) o modelo físico de Penman-Monteith. Os dois primeiros modelos apresentaram os menores erros quando os limiares empíricos foram iguais a 83-84% e 2,6-2,7 ºC; os erros para o terceiro modelo foram da mesma ordem de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Orvalho; Modelos empíricos; Modelo físico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200011

Compósitos à base de cimento reforçados com polpa celulósica de bambu. Parte I: Determinação do teor de reforço ótimo
Provedor de dados: 91
Autores: Anjos,Marcos A. S. dos; Ghavami,Khosrow; Barbosa,Normando P.
Este trabalho apresenta os resultados experimentais de um estudo em que se procurou desenvolver compósitos de matriz cimentícia reforçada com polpa de bambu. Foram usados dois tipos de polpa: refinada e sem refino. Fez-se variar o teor de fibras de 0 a 16% em massa de cimento e se desenvolveu um processo com sucção, moldagem e prensagem para fabricação dos compósitos. As relações constitutivas dos compósitos foram definidas através de ensaio a compressão e tração de corpos-de-prova cilíndricos de 5x10 cm e do ensaio de flexão em três pontos. A partir delas, foi obtida a capacidade de absorção de energia. Determinaram-se, também, algumas propriedades físicas, como absorção, porosidade aparente, densidade seca e úmida dos compósitos. Os resultados mostraram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compósito; Fibra vegetal; Polpa de bambu.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200026

Uso de controlador PID como tecnologia eficiente em sistema de aquecimento de creche suína
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Juliana de S. G.; Rossi,Luiz A.; Sartor,Karina.
O uso racional de energia elétrica em creches suínas pode ser viabilizado sem afetar o desempenho produtivo dos animais visando à sustentabilidade do setor razão por que o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de duas tecnologias de controle de temperatura em sistema de aquecimento resistivo em creche suína, no uso de energia elétrica e no ganho de peso dos leitões. Os sistemas avaliados foram: resistências elétricas suspensas com controle PID (proporcional, integral e derivativo) e resistências elétricas suspensas com termostato. O experimento foi realizado durante o período de inverno, entre maio e setembro de 2013. Os critérios de comparação foram: consumo de energia elétrica (kWh), consumo específico (kWh kg-1), custo específico (R$ kg-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Economia; Energia elétrica; Leitões desmamados; Controle de temperatura.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500476

El Niño: ocorrência e duração dos veranicos do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Minuzzi,Rosandro B.; Sediyama,Gilberto C.; Ribeiro,Aristides; Costa,José M. N. da.
Com o objetivo de caracterizar o início do período chuvoso (IPC), a quantidade de chuvas durante o período chuvoso (PC) e a ocorrência e duração dos veranicos em anos de ocorrência da fase quente do fenômeno climático El Niño-Oscilação Sul (ENOS), analisaram-se dados de precipitação pluvial de 123 localidades do Estado de Minas Gerais e as relações entre a duração dos períodos chuvosos (DPC) e/ou os IPCs com os veranicos de duração de três a seis dias (A) e de sete a dez dias (B), e os IPCs com os totais pluviométricos durante os PCs com os veranicos de classes A e B, respectivamente. Os resultados indicaram uma característica marcante do El Niño em ocasionar chuvas abaixo da média no nordeste do Estado e chuvas acima da média climática no sudoeste de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Período chuvoso; Oceano Pacífico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300011

Growth analysis and yield of tomato crop under different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Monte,José A.; Carvalho,Daniel F. de; Medici,Leonardo O.; Silva,Leonardo D. B. da; Pimentel,Carlos.
The influence of irrigation depth was evaluated on tomato crop hybrid Debora plus for salad in a field experiment in split-block design with five treatments (irrigation depth of 40, 60, 80, 100 and 120% of crop evapotranspiration - ETc) and four replications. During the experiment, ten plant samples were collected to determine phytomass and leaf area to estimate plant growth parameters for different depths of irrigation. Results showed maximal growth between 70 and 80 days after transplanting in all treatments. Increase in irrigation depth above 80% of ETc increased crop growth rate (CGR), leaf area index (LAI) and total production of tomato fruits, although same commercial fruit yield was obtained with the lower depths. Therefore, an increase in depth of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum lycopersicon; Growth analysis; Drip irrigation.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900003

Thermodynamic and nutritional properties and drying kinetics of pequi (Caryocar brasiliense Cambess) mesocarp
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Jéssica L. F.; Oliveira,Daniel E. C.; Plácido,Geovana R.; Egea,Mariana B.; Caliari,Márcio; Silva,Marco A. P. da.
ABSTRACT The objectives of this study were to fit mathematical models to the experimental data of the drying of the pequi mesocarp, determine the effective diffusion coefficient, and to obtain activation energy and thermodynamic and nutritional properties in different drying conditions. The mesocarp of pequi fruits, with an initial moisture content of 5.05 (decimal, dry basis), was dried in a forced ventilation oven at temperatures of 40, 50, 60 and 70 °C until the final moisture content of 0.15 ± 0.01 (decimal, dry basis). The mathematical models were adjusted by non-linear regression analysis using the Gauss-Newton method, considering the magnitude of the coefficient of determination (R2), the mean relative error (P) and the estimated mean error (SE)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; Activation energy; Midilli model; By-product utilization.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900655

CURVAS DE DESSORÇÃO E CALOR LATENTE DE VAPORIZAÇÃO PARA AS SEMENTES DE MILHO PIPOCA (Zea mays)
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo César; Christ,Divair; Martins,José Helvecio; Mantovani,Bárbara Heliodora Machado.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi determinar as curvas de umidade de equilíbrio higroscópico e o calor latente de vaporização para as sementes de milho pipoca (Zea mays). O teor de umidade inicial das sementes era 23% b.u. As sementes foram submetidas a dessorção, sob diversas condições de temperatura (20, 30, 40 e 50°C) e umidade relativa do ar (30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90%) com três repetições, até atingirem a umidade de equilíbrio. A temperatura e a umidade relativa do ar foram controladas por meio de uma unidade condicionadora de ar "Aminco-Air". Os seguintes modelos matemáticos foram ajustados aos dados experimentais: Henderson, Henderson modificado, Chung-Pfost, Copace e Sigma-Copace; as constantes dessas equações foram obtidas por regressão,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho pipoca; Equilíbrio higroscópico; Calor latente de vaporização.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100075

DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DA VIDEIRA EM VERTISSOLO SOB IRRIGAÇÃO LOCALIZADA
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,José Monteiro; Nascimento,Tarcízio.
RESUMO A distribuição do sistema radicular de videiras ( Vitis vinifera L .) em um Vertissolo, em Juazeiro, BA, foi analisada em função do sistema de irrigação utilizado (microaspersão e gotejamento). Foram abertas trincheiras paralelas às linhas de plantas para amostragem de raízes por meio de monolitos; as plantas irrigadas por microaspersão apresentaram maior massa seca e melhor distribuição vertical de raízes até a profundidade de 120cm, em relação às videiras irrigadas por gotejamento que, por sua vez, mostraram concentração próxima aos emissores de água. A irrigação por microaspersão também condicionou melhor uniformidade de distribuição horizontal das raízes de videira, quando comparada com a irrigação por gotejamento.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Microaspersão; Gotejamento; Vertissolo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200142

Estudo dos efeitos da acetilação em fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T. de; Nascimento,José W. B. do; Gadelha,Tatiana S.; Silva,Valneide R. da.
O emprego de fibras vegetais na confecção de compósitos tem grande viabilidade, no que diz respeito ao uso de materiais oriundos de fontes renováveis, à biodegradabilidade e aos benefícios socioeconômicos gerados na produção de matéria-prima vegetal. As fibras de sisal são altamente higroscópicas e esta característica se apresenta como um dos principais problemas na produção de compósitos induzindo a variações dimensionais sob a influência da umidade, deposição dos produtos da matriz em seus poros e a degradação. Os tratamentos de acetilação nas fibras de sisal foram aplicados em diferentes temperaturas e tempos reacionais, e a eficiência desses tratamentos, considerando-se a redução da hidrofilicidade e a manutenção do desempenho mecânico das fibras, foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agave sisalana; Tratamento de fibras; Hidrofilicidade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700015

Simulação da distribuição de água em diferentes condições de vento e espaçamentos entre aspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C.; Prado,Giuliani do; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E. de; Beskow,Samuel.
Existem inúmeros fatores que afetam a uniformidade de distribuição de água pelos aspersores como, por exemplo, o tipo de aspersor e suas condições operacionais, o espaçamento e sua disposição no campo e a velocidade e direção do vento. Se os aspersores forem selecionados e utilizados adequadamente considerando-se os fatores supracitados, eles podem proporcionar maiores uniformidades de distribuição de água e menores custos do sistema de irrigação. Como a avaliação de todos esses fatores é uma tarefa complexa e morosa, a simulação computacional tem sido uma ferramenta útil no dimensionamento de sistemas de irrigação. Neste estudo objetivou-se determinar, com auxílio de simulação computacional, a uniformidade de distribuição de água do canhão hidráulico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Canhão hidráulico; Modelo semiempírico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900002

Sistemas de aplicação e inseticidas no controle de Anticarsia gemmatalis na soja
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Jerson V. C.; Fiorin,Rubens A.; Stürmer,Glauber R.; Dal Prá,Elder; Perini,Clérison R.; Bigolin,Mauricio.
Normalmente, a aplicação de inseticidas para o controle de Anticarsia gemmatalis na cultura da soja é realizada com bicos hidráulicos. Dentre outras possibilidades se destacam a assistência de ar junto à barra de pulverização e a aplicação de baixo volume oleoso por atomizadores rotativos de discos. Em um experimento realizado na cultura da soja, na safra 2009/10, avaliou-se a eficiência de controle de A. gemmatalis utilizando-se sistemas de aplicação e inseticidas. O delineamento utilizado foi bifatorial com o fator A constituído por sistemas de aplicação, sendo: A1 - pulverização com atomizadores rotativos de discos; A2 - pulverização com bicos hidráulicos; A3 - pulverização com assistência de ar e o fator D, constituído por inseticidas, sendo: D1 -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Controle químico; Baixo volume oleoso; Assistência de ar.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800014

ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, PARA SILOS QUADRADOS VERTICAIS, MODULARES, PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Eduardo Teixeira da; Freire,Wesley Jorge; Calil Júnior,Carlito.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para projetos de silos multicelulares em concreto armado, pré-moldados, com forma quadrada, para atender a pequenos e médios produtores, com capacidade de 60t, sendo 15t de milho por célula. Foram realizadas análises teóricas e experimentais em um modelo de elemento construtivo a fim de se avaliar o comportamento estrutural do elemento isolado e do encaixado, em escala natural, que formaram as paredes de silos quadrados modulares. Com base nas análises experimentais realizadas, concluiu-se que o modelo de encaixe utilizado entre dois elementos (tipo macho-fêmea) comportou-se de maneira positiva, conferindo maior rigidez à região entre os elementos. As tensões calculadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Construções rurais; Pré-moldados.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300325

Influência da granulometria da serragem de madeira como material filtrante no tratamento de águas residuárias
Provedor de dados: 91
Autores: Lo Monaco,Paola A.; Matos,Antonio T. de; Jordão,Cláudio P.; Cecon,Paulo R.; Martinez,Mauro A.
Com o presente trabalho, teve-se como meta principal avaliar a influência da granulometria da serragem de madeira, utilizada como material filtrante, na eficiência de tratamento de águas residuárias da suinocultura. Para isso, foram utlizadas colunas de filtragem contendo o material filtrante em três faixas granulométricas (0,84 a 1,19; 1,19 a 2,00 e 2,00 a 2,83 mm). Para a avaliação da eficiência do sistema, o afluente e o efluente foram caracterizados em relação aos seguintes parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais (ST), nitrogênio total (N-total), fósforo total (P-total), potássio total (K-total), sódio total (Na-total), cobre total (Cu-total) e zinco total (Zn-total). De posse dos resultados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtros orgânicos; Tratamento de água; Tamanho da particula.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100017

Remoção de carga orgânica e produtividade da aveia forrageira em cultivo hidropônico com águas residuárias da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes Filho,Raimundo R.; Matos,Antonio T.; Silva,Demetrius D.; Martinez,Hermínia E.P.
Um estudo para quantificar a produtividade de aveia forrageira e a eficiência na remoção da carga orgânica de águas residuárias da suinocultura, utilizadas em diferentes proporções para composição da solução nutritiva do cultivo hidropônico, foi realizado dentro de um galpão contendo sistemas individualizados de cultivo, constituídos por tanques de 3,20 x 0,80 m, equipados com sistemas de aeração. Foram utilizadas as proporções de 70, 50, 30 e 10% de águas residuárias da suinocultura no preparo da solução nutritiva, todas representadas por valores de condutividade elétrica inicial de 4,2, 2,8, 1,8 e 0,97 dS m-1, respectivamente, e a aveia semeada sobre tela plástica, dentro dos tanques de cultivo. Diariamente, determinou-se a concentração de oxigênio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidroponia; Tratamento de resíduos; Água residuária; Suinocultura.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100024

Estudos sobre fungos micorrízicos
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Vênia C. de; Silva,Ricardo A. da; Cardoso,Gleibson D.; Barreto,Artur F.
Este artigo faz uma abordagem sobre as interações micorrízicas, caracteriza os tipos de fungos micorrízicos, identifica os pontos importantes na utilização prática desses fungos e apresenta informações atualizadas sobre o assunto. As técnicas da ciência moderna formaram as bases da micorrizalogia, que se espalhou pelo mundo e representa, hoje importante ramo interdisciplinar das Ciências Biológicas, com grandes possibilidades para a exploração comercial, com o objetivo de aumentar a produção de madeira, fibras e alimentos e reduzir os custos e o impacto dos sistemas modernos de produção sobre o meio ambiente. O Brasil, em função de suas condições edafo-climáticas, aptidões agrossilvopastoril e a escassez de recursos financeiros, apresenta enorme potencial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Associação; Microorganismos; Colonização; Simbiose.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300011

Crescimento e rendimento do abacaxizeiro nas condições climáticas dos Tabuleiros Costeiros do Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cleber B. de; Silva,Bernardo B. da; Azevedo,Pedro V. de.
Um experimento de campo foi conduzido com a cultura do abacaxi, cv. Pérola, em Santa Rita, PB, durante o período março de 2001 a junho de 2002; na ocasião, avaliaram-se o desenvolvimento e o rendimento dessa cultivar, em condições de irrigação suplementar, visando obter informações que possam adequar o manejo da cultura à região. De forma geral, as variáveis de crescimento e rendimento foram compatíveis com o descrito na literatura, destacando-se que o índice de área foliar (IAF) alcançou o valor 12, aos 308 dias após plantio e os frutos com peso acima de 1,7 kg, representaram 60% do total colhido (57.000 kg). Os frutos de segunda compreenderam 30% dos frutos colhidos com peso variando de 1,3 a 1,7 kg e os frutos com peso inferior a 1,3 kg, correspondente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Análise de crescimento de plantas; Produtividade do abacaxizeiro.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200002

Eficiência energética de sistema de produção de suínos com tratamento dos resíduos em biodigestor
Provedor de dados: 91
Autores: Angonese,André R.; Campos,Alessandro T.; Zacarkim,Carlos E.; Matsuo,Melissa S.; Cunha,Francielly.
Visando avaliar a sustentabilidade em um sistema de produção de suínos em terminação, realizou-se estudo de eficiência energética, através do acompanhamento de um lote de 120 dias, em sistema comercial, em Ouro Verde do Oeste, PR. Quantificou-se o coeficiente energético de cada componente envolvido no processo de produção e tratamento dos resíduos, por meio de biodigestor (entradas e saídas) e se determinaram as matrizes de consumo energético nas formas de ração, energia elétrica, mão-de-obra, equipamentos, instalações, produção de suínos vivos, produção de biofertilizante e de biogás. Os resultados indicaram que a atividade se enquadrou nas características de um agroecossistema industrial, altamente especializado, importando grande parte da energia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Biodigestão anaeróbia; Construções rurais.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300030

Determinação da equação intensidade-duração-frequência para três estações meteorológicas do Estado de Mato Grosso
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Samantha S.; Amorim,Ricardo S. S.; Couto,Eduardo G.; Stopa,Werico H.
Objetivou-se, com este trabalho, determinar a equação intensidade-duração-frequência para três estações meteorológicas pertencentes à rede hidrometeorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Estado de Mato Grosso (Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis) utilizando-se as metodologias de análise de pluviogramas, desagregação de chuvas de 24 h e de Bell e comparar as estimativas da intensidade de precipitação aplicando-se as equações obtidas através dessas metodologias. Dados pluviográficos e pluviométricos foram utilizados para obtenção da equação de chuvas intensas. As séries históricas de intensidades máximas médias de precipitação, correspondentes às diversas durações, foram submetidas à análise estatística a fim de identificar o modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Desagregação de chuvas; Método de Bell.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600006

Retenção de poluentes em filtros orgânicos operando com águas residuárias da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Viviane dos S.; Matos,Antônio T. de; Fontes,Maurício P. F.; Martinez,Mauro A.
Para aproveitamento das águas residuárias da suinocultura na fertirrigação de culturas agrícolas, principalmente no caso do uso de irrigação localizada, torna-se necessária a remoção dos sólidos em suspensão e de parte dos dissolvidos. Como, para esse tipo de água o uso de filtros convencionais de areia não é possível, torna-se necessário o estudo de materiais alternativos para uso como filtros. Como materiais filtrantes foram avaliadas a casca de arroz, a casca de frutos do cafeeiro, o bagaço de cana-de-açúcar, o sabugo de milho triturado, a serragem de madeira e o fino de carvão vegetal. As colunas de filtragem foram constituídas de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro e comprimento de 600 mm, sendo preenchidas com o material até a altura de 500 mm e com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Águas residuárias da suinocultura; Filtros orgânicos; Tratamento de resíduos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200024

Atributos físicos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta
Provedor de dados: 91
Autores: Assis,Paula C. R.; Stone,Luís F.; Medeiros,João C.; Madari,Beata E.; Oliveira,Janína de M.; Wruck,Flávio J.
Propôs-se, neste trabalho, determinar alterações nos atributos físicos do solo como resultado da implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e identificar aqueles adequados para detecção na mudança da qualidade física do solo (QFS). Amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-0,10 e 0,10-0,20 m em Nova Canãa do Norte, MT, e em Cachoeira Dourada, GO, em áreas sob iLPF com 1 (iLPF1) ou 3 (iLPF3) linhas de eucalipto e em áreas de pastagem recuperada e degradada. No iLPF1 as amostragens foram feitas na linha de árvores e a 2,5; 5,0 e 10,0 m dessa linha. No iLPF3, em Nova Canãa, as amostragens foram feitas na linha central e a 3,0; 6,0; 9,0 e 12,0 m dessa linha e, em Cachoeira Dourada, na linha central e a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade física do solo; Manejo do solo; Pastagem degradada.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400309

Desorption isotherms of Lactuca sativa seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Zeymer,Juliana S.; Corrêa,Paulo C.; Oliveira,Gabriel H. H. de; Baptestini,Fernanda M.; Freitas,Rita C. P.
ABSTRACT Lactuca sativa seeds are highly sensitive to climate conditions; thus, they should be stored securely to maintain their qualitative and quantitative characteristics. Studies on hygroscopicity aim to decrease possible changes in agricultural products under specific environmental conditions. Accordingly, this study aims to develop an appropriate mathematical model to represent the desorption isotherms of Lactuca sativa seeds. The hygroscopic equilibrium was achieved using a static-gravimetric method at temperatures of 10, 20, 30, 40 and 50 °C and water activity in the range 0.11-0.96. Six mathematical models were fitted to the experimental data of the equilibrium moisture content of Lactuca sativa seeds. The best model was chosen based on the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; Hygroscopic equilibrium; Relative humidity; Temperature.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800568

Parallelism error in peanut sowing operation with auto-steer guidance
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Adão F. dos; Silva,Rouverson P. da; Tavares,Tiago O.; Ormond,Antonio T. S.; Rosalen,David L.; Assis,Leonardo C. de.
ABSTRACT GNSS positioning errors are certain, regardless of the adopted positioning method. In agriculture, these errors may represent higher or lower overlapping rates between passes of a mechanical assembly, affecting operation quality. Therefore, this study evaluated the main errors arising from peanut sowing operation performed with an auto-steer guidance system by an RTX signal, using the Statistical Process Control techniques. The errors evaluated were: in tractor lateral displacement, project execution, and parallelism between passes of tractor-seeder set. The average errors of project execution in all passes were within the range specified by the manufacturer, i.e. lower than 3.8 cm. The average error of tractor-seeder set was also within the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Autopilot; Precision agriculture; Electric auto-steering; RTX; GNSS.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000731

Entupimento de gotejadores e seu efeito na pressão da rede hidráulica de um sistema de microirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Luís F.; Coelho,Rubens D.; Flecha,Pablo A. N.; Robles,Walter G. R.; Vásquez,Manuel A. N.
Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar a sobreelevação de pressão na rede hidráulica de um sistema de irrigação por gotejamento, quando ocorre redução da vazão por entupimento dos emissores. A área avaliada foi de 280 ha, irrigando citrus através de gotejamento subsuperficial, com emissores autocompensantes. A metodologia consistiu num modelo matemático baseado na equação de Bernoulli, utilizando-se uma planilha eletrônica para simular os efeitos do entupimento dos emissores na malha hidráulica. Para estimar a variação de pressão no sistema, simulou-se obstrução dos emissores de 0 a 100%. Para a condição de 50% de entupimento, 80% do comprimento da malha hidráulica apresentaram pressão superior à da classe de pressão da tubulação. O modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Irrigação localizada; Gotejamento; Entupimento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200002

Eficiência de uso de nitrogênio em cobertura pelo feijoeiro irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Sant'Ana,Edvaldo V. P.; Santos,Alberto B. dos; Silveira,Pedro M. da.
Entre as técnicas de manejo necessárias para atingir alto potencial produtivo nos sistemas agrícolas irrigados, está a adubação nitrogenada. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses de nitrogênio aplicadas em cobertura sobre a fitomassa e a eficiência de uso do nutriente pela cultivar BRS Horizonte de feijoeiro. O experimento foi conduzido na Embrapa Arroz e Feijão, em um Latossolo Vermelho distrófico, em delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições e cinco doses de nitrogênio, 0, 30, 60, 120 e 240 kg ha-1, na forma de uréia, aplicadas em cobertura metade aos dez dias após a emergência (DAE) e a outra metade aos 17 DAE. A fitomassa no florescimento do feijoeiro relacionou-se linearmente com as doses de N aplicadas em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Matéria seca; Eficiência agronômica; Eficiência fisiológica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500004

Resposta do meloeiro à fertigação controlada através de íons da solução do solo: desenvolvimento vegetativo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Manoel J. da; Duarte,Sergio N.; Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Dutra,Indalécio.
O manejo da fertigação é feito mediante o uso de curvas de absorção de nutrientes; entretanto, o monitoramento dos nutrientes na solução do solo surge como técnica promissora. Objetivou-se estudar a resposta do meloeiro submetido a concentrações controladas de nitrogênio e potássio na solução do solo. Adotaram-se 13 tratamentos dispostos em delineamento inteiramente aleatorizado com 4 repetições. Os tratamentos resultaram do manejo controlado das concentrações de nitrogênio e potássio na solução do solo. A cultura foi irrigada por gotejamento e a fertigação realizada somente quando foi necessário. Avaliaram-se: comprimento da haste principal, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar, área foliar média e matéria seca e se realizou análise de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Concentração iônica; Extratores de cápsula porosa; Nitrogênio; Potássio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700005

Internal surface roughness of plastic pipes for irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Hermes S. da; Marques,Patricia A. A.; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.; Saretta,Ezequiel.
ABSTRACT Assuming that a roughness meter can be successfully employed to measure the roughness on the internal surface of irrigation pipes, this research had the purpose of defining parameters and procedures required to represent the internal surface roughness of plastic pipes used in irrigation. In 2013, the roughness parameter Ra, traditional for the representation of surface irregularities in most situations, and the parameters Rc, Rq, and Ry were estimated based on 350 samples of polyvinyl chloride (PVC) and low-density polyethylene (LDPE) pipes. Pressure losses were determined from experiments carried out in laboratory. Estimations of pressure loss varied significantly according to the roughness parameters (Ra, Rc, Rq, and Ry) and the corresponding...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Friction factor; Head loss; Roughness meter.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300143

Impacts of climate projections on water balance and implications on olive crop in Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Diego F. dos; Martins,Fabrina B.; Torres,Roger R.
ABSTRACT Minas Gerais is vulnerable to climate change, with negative impacts on water balance and changes in the cultivation of several crops. Currently, the olive crop has been an alternative source for farmers, especially those in the South of the state. However, there is no information on areas with climatic conditions suitable for olive cultivation, as well as the possible impacts of climate change. The aim of this study was to verify the impact of climate projections on water balance and agroclimatic zoning for olive cultivation in the Minas Gerais, based on current climate conditions (1980-2011), and different climate change projections for three future periods (2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100). For the current climate, Minas Gerais showed 37% of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Global warming; Olea europaea L.; Thornthwaite.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200077

Combinação de águas doce e salobra para produção de alface hidropônica
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Tales M.; Duarte,Sergio N.; Silva,Ênio F. F.; Jorge,Cristiano A.
Plantas de alface crespa cv. Verônica foram cultivadas em condição hidropônica objetivando-se avaliar dois tipos de emprego combinado de águas doce e salobras, quais sejam: usar as águas salobras para preparar a solução nutritiva (SN) e a água doce para repor a evapotranspiração da cultura (ETc) (Experimento I) e usar a água doce para preparar a SN e as salobras para a reposição da ETc (Experimento II). Uma estrutura de pesquisa com 40 parcelas que simulam a técnica do fluxo laminar de nutrientes (NFT) foi construída. Os níveis de salinidade da água testados foram: 0,585; 1,17; 1,755; 2,925 e 4,095 g L-1 de NaCl. A salinidade diminuiu a produtividade da alface (massa de matéria fresca da parte aérea) em 10,9 e 3,91% para cada acréscimo unitário na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Cultivo sem solo; Hortaliças; Águas subterrâneas; Irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700004

DÉFICIT HÍDRICO E OS PROCESSOS MORFOLÓGICO E FISIOLÓGICO DAS PLANTAS
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Reginaldo Ferreira; Carlesso,Reimar.
RESUMO Esta breve revisão de literatura tem como objetivo abordar alguns aspectos dos fatores morfológicos e fisiológicos que, direta ou indiretamente, influenciam na habilidade das plantas em adaptar-se a diferentes condições de déficit hídrico durante seu crescimento e desenvolvimento. A sensibilidade do desenvolvimento das folhas ao déficit hídrico pode mudar no transcorrer do dia ou nas diferentes estações do ano, porém a limitação de expansão na área foliar pode ser considerada como uma primeira reação das plantas a esse déficit. Plantas cultivadas sob condições adequadas de suprimento hídrico são, normalmente, menos resistentes ao déficit hídrico e, quando da ocorrência rápida do déficit hídrico, os mecanismos morfofisiológicos são severamente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Morfologia; Fisiologia.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300287

Quality evaluation of soil-cement-plant residue bricks by the combination of destructive and non-destructive tests
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Regis de C.; Cunha,Ananda H. N.
ABSTRACT Residues from agricultural activity can be used to improve the quality of soil-based bricks, constituting an interesting alternative for their destination. The technical quality of soil-cement-plant residue bricks was evaluated by the combination of non-destructive and destructive methods. A predominant clayey soil, Portland cement and residues of husks of both rice and Brachiaria brizantha cv. Marandu (0, 10, 20, 30 and 40%, in mass, in substitution to the 10% cement content) were used. The bricks were submitted to destructive (water absorption and compressive strength) and nondestructive (ultrasound) tests for their physical and mechanical characterization. Results from both destructive and non-destructive tests were combined to determine the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil stabilization; Rice husk; Anisotropic resistance.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800543

Chuvas intensas no Estado da Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Demetrius D. da; Gomes Filho,Raimundo R.; Pruski,Fernando F.; Pereira,Sílvio B.; Novaes,Luciano F. de.
Séries históricas de precipitação pluvial de 19 estações pluviográficas localizadas no Estado da Bahia e operadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram analisadas, objetivando-se ajustar modelos teóricos de distribuição de probabilidade aos dados de chuvas intensas e estabelecer a relação entre intensidade, duração e freqüência da precipitação pluvial. Para cada estação pluviográfica determinaram-se as séries de intensidade máxima anual das precipitações com durações de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 360, 720 e 1.440 min. Os modelos probabilísticos testados foram os de Gumbel, Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson e Log-Pearson III. As equações de intensidade-duração-freqüência da precipitação pluvial foram ajustadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidade-duração-freqüência; Estações pluviográficas; Modelos probabilísticos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200030

Seletividade do halosulfuron-methyl aplicado em pré-emergência da cultura da mamoneira
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Renata L. M. da; Costa,Augusto G. F; Sofiatti,Valdinei; Ribeiro,Valeria V.; Maciel,Cleber D. de G.; Monteiro,Danilo R.
A mamoneira é bastante sensível à competição, havendo necessidade de ampliar as alternativas de manejo de plantas daninhas, considerando-se principalmente as opções de herbicidas seletivos, visando favorecer a expansão das áreas de cultivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a seletividade do herbicida halosulfuron-methyl para a cultura da mamoneira aplicado em pré-emergência, antes da semeadura. Dois experimentos foram conduzidos em condições de casa-de-vegetação, um com solo arenoso e outro com franco-argilo-arenoso, em delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de cinco períodos entre a aplicação do herbicida e a semeadura (0, 7, 14, 21 e 28 dias) e uma testemunha sem aplicação. As avaliações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Herbicida; Tolerância; Ricinus communis L.; Plantio direto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700693

Estoque de carbono e atributos físicos de um Latossolo em cronossequência sob diferentes manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Rossetti,Karina de V.; Centurion,José F.
Propôs, neste trabalho, determinar o efeito do sistema plantio direto (SPD) sob diferentes anos de implantação e do preparo convencional (SPC) cultivados por dois anos agrícolas, com soja e milho, sobre os estoques de carbono e atributos físicos de um Latossolo Vermelho em comparação com a mata nativa. O delineamento foi inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas (cinco tratamentos e três camadas), com quatro repetições. Os tratamentos em 2008/09 foram: SPD com 5 (SPD5), SPD com 7 (SPD7), SPD com 9 (SPD9) anos de implantação, SPC e uma área de mata nativa (MN). Os tratamentos se estenderam para o ano de 2009/10, assim identificados: SPD6, SPD8, SPD10 e SPC e MN; as camadas de solo estudadas foram: 0-10, 10-20 e 20-30 cm. Os resultados obtidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; Plantio direto; Sistema convencional.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300252

INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE SECAGEM SOBRE A MASSA ESPECÍFICA APARENTE, MASSA ESPECÍFICA UNITÁRIA E POROSIDADE DE MILHO-PIPOCA
Provedor de dados: 91
Autores: Ruffato,Solenir; Corrêa,Paulo Cesar; Martins,José Helvecio; Mantovani,Bárbara Heliodora Machado; Silva,Jadir Nogueira da.
RESUMO Vários fatores afetam a qualidade do milho-pipoca, dentre os quais se encontram as propriedades físicas, como tamanho dos grãos e massa específica unitária e aparente e porosidade da massa granular. Para se avaliar a influência do processo de secagem sobre a massa específica e a porosidade da massa granular, teve-se por objetivo, com este trabalho, determinar as propriedades físicas para duas cultivares de milho-pipoca, em função do teor de umidade. Para obtenção dos resultados foram utilizados grãos de milho-pipoca das cultivares Zélia e CMS 43, submetidas ao processo de secagem a 40 °C; simultaneamente, determinou-se a massa específica aparente e real de ambas as cultivares, a vários níveis de teor de umidade. A faixa de teor de umidade utilizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho-pipoca; Secagem; Propriedades físicas; Teor de umidade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100045

Agronomic performance of Italian zucchini as a function of phosphate fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Francisco I. de; Grangeiro,Leilson C.; Souza,Valdívia de F. L. de; Gonçalvez,Francisco das C.; Oliveira,Fábio H. T. de; Jesus,Priscila M. M. de.
ABSTRACT The objective of this research was to evaluate the agronomic performance of Italian zucchini as a function of phosphate fertilization. The experiments were carried at the Rafael Fernandes Experimental Farm, Federal Rural University of the Semi-Arid Region, Mossoró, RN, Brazil, from August to November 2015 and from July to September 2016. The experimental design was randomized blocks in 2 x 5 factorial scheme, with four replicates. The treatments consisted of the combination of two cultivars (Caserta and Alícia) and five doses of phosphorus (0, 40, 78, 120 and 150 kg ha-1 of P2O5). Phosphorus doses associated with the maximum marketable yields estimated were smaller for Alícia than for Caserta in the period from August to November 2015. In the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita pepo L.; Plant nutrition; Yield.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300206

Inoculação de variedades locais de feijão macassar com estirpes selecionadas de rizóbio
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Carolina L.; Freitas,Ana D.; Silva,Acácia F.; Sampaio,Everardo V.; Araújo,Maria do S.
A combinação eficiente entre variedades e estirpes de rizóbio é importante para aumentar a produtividade do feijão macassar; entretanto, estirpes selecionadas não foram testadas com a maioria das variedades cultivadas na região semiárida do Nordeste do Brasil. Com o objetivo de avaliar a eficiência de quatro estirpes recomendadas de rizóbio em seis variedades de feijão macassar cultivadas no Agreste da Paraíba, conduziu-se um experimento fatorial em blocos casualizados com três repetições, em vasos de Leonard contendo substrato estéril. As variedades IPA 206, Sedinha, Corujinha, Canapu, Sempre Verde e Azul, receberam inoculação com as estirpes BR 3267, BR 2001, EI 6 e NFB 700, além dos tratamentos com e sem fertilização nitrogenada. As plantas foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: FBN; Feijão-caupi; Vigna unguiculata (L.) Walp; SEMIA 6462; SEMIA 6145.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100006

Modeling and thermodynamic properties of ‘bacaba’ pulp drying
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Maria F. de; Santos,José R. O. dos; Santos,Marisângela P. dos; Santos,Dyego da C.; Costa,Tiago N. da; Lima,Joel B.
ABSTRACT This study aimed to dry ‘bacaba’ (Oenocarpus bacaba Mart.) pulp under different thermal conditions, fit different mathematical models to the dehydration curves, and calculate the diffusion coefficients, activation energy and thermodynamic properties of the process. ‘Bacaba’ fruits were meshed to obtain the pulp, which was dried at temperatures of 40, 50 and 60 °C and with thickness of 1.0 cm. Increase in drying temperature reduced the dehydration times, as well as the equilibrium moisture contents, and drying rates of 0.65, 1.04 and 1.25 kg kg min-1 were recorded at the beginning of the process for temperatures of 40, 50 and 60 °C, respectively. The Midilli’s equation was selected as the most appropriate to predict the drying phenomenon, showing...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oenocarpus bacaba Mart.; Dehydration; Diffusivity.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900702

Essential oil production of lemongrass (Cymbopogon citratus) under organic compost containing sewage sludge
Provedor de dados: 91
Autores: d'Ávila,Júlia V.; Martinazzo,Ana P.; Santos,Fabiana S. dos; Teodoro,Carlos E. de S.; Portz,Adriano.
ABSTRACT One of the main urban polluting agents are the sewers, which even with proper treatment end up generating a polluting waste, the sewage sludge. One of the options for the disposal of this sludge is the use in agriculture, due to its high content of organic matter and nutrients. This study aimed to use urban sewage sludge for lemongrass cultivation and essential oil production. The plants were grown in soil containing different organic compost doses (0, 5, 10, 20, 40 and 60 t ha-1), formed from the sewage sludge composting process and waste of urban vegetation pruning. At harvest, plants were analyzed for the concentration of nutrients, chlorophyll content, number of tillers, biomass production, essential oil content and the microbiological quality...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solid waste; Medicinal plant; Composting; Mineral nutrition.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900811

Qualidade do fruto do coqueiro anão verde em função de nitrogênio e potássio na fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Neto,Miguel; Holanda,José S. de; Folegatti,Marcos V.; Gheyi,Hans R.; Pereira,Walter E.; Cavalcante,Lourival F.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar os efeitos de doses de N e K fornecidos via fertirrigação na qualidade de frutos de coco (Cocos nucifera L.) cultivar Anão Verde do Jiqui, com 7 anos de cultivo, em Neossolo Quartizarênico dos tabuleiros costeiros. O estudo foi conduzido no município de Parnamirim, RN, no período de abril de 2003 a março de 2004, em blocos ao acaso, com 4 repetições. Para composição dos tratamentos utilizou-se a matriz experimental Plan Puebla III, composta da combinação de doses de nitrogênio e de potássio, cujas fontes foram a uréia e o cloreto de potássio, respectivamente, obtendo-se 10 tratamentos no intervalo de 256 a 4874 g planta-1 ano-1 de N e de 258 a 4872 g planta-1 ano-1 de K2O aplicados via fertirrigação por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Irrigação; Água de coco; Nutrição mineral.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500001

Atributos físicos, químicos e biológicos do solo impactado por cultivos sucessivos de arroz
Provedor de dados: 91
Autores: Godoy,Sinnara G. de; Stone,Luís F.; Ferreira,Enderson P. de B.; Cobucci,Tarcísio; Lacerda,Mábio C.
A produtividade do arroz de terras altas sofre queda acentuada quando ele é cultivado durante dois ou mais anos, na mesma área. Este trabalho objetivou determinar quais atributos de um Latossolo Vermelho de Cerrado são mais impactados por cultivos sucessivos de arroz. Em fevereiro de 2011foram retiradas, em Santo Antônio de Goiás, GO, amostras de solo na camada de 0-0,10 m de três áreas cultivadas, respectivamente, por um, dois e três anos, com arroz em semeadura direta e de uma mata próxima para determinação de atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Aplicaram-se técnicas de análise multivariada aos dados obtidos. Os cultivos de arroz provocaram alterações em todos os atributos físicos e na maioria dos atributos químicos e biológicos do solo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Semeadura direta; Análise multivariada.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200005

Sampling grid density and lime recommendation in an Oxisol
Provedor de dados: 91
Autores: Bottega,Eduardo L.; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco A. C.; Oliveira Neto,Antonio M. de; Vilar,Cesar C.; Souza,Cristiano M. A. de.
The objective of this study was to evaluate the influence of different sampling grids density in the lime requirements in an Oxisol. The experiment was conducted at a rural property located in Sidrolândia city, Mato Grosso do Sul state, in the Brazilian ‘Cerrado’. In the soil attributes mapping, regular sampling grid was used consisting of 99 points, spread over an area of 90 ha. Other two grids (51 and 27 points) were derived by deleting lines or lines and points from the original one. Based on the results of soil analysis, the lime requirement at each sample point was calculated. Using geostatistical techniques the spatial variability of lime requirement was studied and grid configuration for each sample was tested. By kriging, maps were made. By...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Geostatistics; Spatial variability; Soil acidity correction.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100008

Relação entre qualidade e liberação de N por plantas do semiárido usadas como adubo verde
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Romildo N.; Menezes,Rômulo S. C.; Salcedo,Ignácio H.; Pereira,Walter E.
O uso de plantas como adubo verde pode ser uma alternativa para melhorar a fertilidade do solo porém a liberação de nutrientes desses adubos para o solo irá depender dos teores de lignina, polifenóis (PP) e N no material vegetal utilizado. Tais teores foram determinados em 24 espécies vegetais encontradas em propriedades rurais do semiárido e relacionados com a mineralização de N, quando incorporados ao solo. Os materiais apresentaram grande variação nos teores os quais, por sua vez, sinalizaram baixa correlação com as proporções do N mineralizado depois da incorporação. Utilizando os teores e suas relações, realizou-se análise de componentes principais agrupando os materiais de acordo com suas similaridades, visando verificar a existência de relações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrogênio; Polifenóis; Lignina; Mineralização; Imobilização.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100001

Distribuição espacial de pivôs centrais no Brasil: I - região sudeste
Provedor de dados: 91
Autores: Schmidt,Wulf; Coelho,Rubens D.; Jacomazzi,Marco A.; Antunes,Mauro A. H.
Quando se buscam, em literatura, dados sobre a irrigação no Brasil, o que se encontra disponível é a área irrigada por estado e por método de irrigação. A distribuição dentro dos estados, o número de equipamentos e seu tamanho são de difícil obtenção, mesmo junto às indústrias. No entanto, essas são informações fundamentais quando se pretende estudar a disponibilidade hídrica ou o potencial de crescimento da área irrigada de uma região, por exemplo, temas esses bastante atuais com a crescente demanda por água potável em nível mundial e nacional. Com o presente trabalho objetivou-se coletar essas informações utilizando-se de imagens do satélite Landsat com base na característica intrínseca do sistema de pivô central de marcar com um círculo o local onde...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pivô central; Mapas; Irrigação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200026

Zoneamento do potencial de uso de sistemas de resfriamento evaporativo no sudeste brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Valcimar F.; Yanagi Junior,Tadayuki; Ferreira,Leandro; Damasceno,Flávio A.; Silva,Mariano P.
O zoneamento do potencial de uso de sistemas de resfriamento evaporativo (SRE) acoplado a um sistema de ventilação em modo túnel (SVT) foi realizado no presente trabalho, com vistas à criação de frangos de corte na região Sudeste do Brasil. Quatro configurações do sistema foram testadas: a) SVT; b) SVT associado à SRE do tipo material poroso umedecido com 40% de eficiência (SVTPAD40); c) SVT associado à SRE do tipo material poroso umedecido com 70% de eficiência (SVT PAD70) e d) SVT PAD70 associado a sistema de nebulização (SVT PAD70+NEB). O ambiente térmico foi caracterizado por meio do índice de temperatura e umidade, enquanto o desempenho das aves foi determinado pelo consumo de ração diário, ganho de peso diário e conversão alimentar. Dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nebulização; Índice de conforto; Frango de corte.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300020

Avaliação do Kt para estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em Campos dos Goytacazes, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Esteves,Barbara dos S.; Mendonça,José C.; Sousa,Elias F.; Bernardo,Salassier.
Neste trabalho foram avaliados diferentes métodos de determinação do coeficiente do tanque (Kt), para a estimativa diária da evapotranspiração de referência (ETo) utilizando o método do tanque Classe A (TCA). Foram avaliadas as metodologias propostas por Allen et al. (1998), Bernardo et al., (1996), Cuenca (1989) e Snyder (1992); os valores da ETo diária estimados foram correlacionados com os estimados pelo método de Penman-Monteith parametrizado (FAO-56). Para a estimativa da ETo foi utilizado uma série histórica de 10 anos de dados coletados em uma estação automática, modelo Thies Clima, instalada na Estação Evapotranspirométrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Os resultados obtidos, considerando-se as diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Penman-Monteith; Agrometeorologia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300006

Cinza de palha de cana-de-açúcar como adição mineral em fibrocimento
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Michelle S.; Beraldo,Antonio L.; Savastano Júnior,Holmer; Santos,Sergio F.
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e sua indústria sucroalcooleira gera grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos, dentre eles a palha da cana-de-açúcar. Com o objetivo de agregar valor a este resíduo produziu-se, neste trabalho, cinza de palha de cana-de-açúcar por meio da queima controlada a 700 °C e se avaliou sua aplicação como adição mineral em compósitos de fibrocimento. A cinza foi caracterizada pelas técnicas de fluorescência de raios X, difração de raios X, granulometria a laser e superfície específica. Nos compósitos foram avaliadas as propriedades de absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente, módulo de ruptura, energia específica, módulo de elasticidade e limite de proporcionalidade. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pozolana; Resíduos agroindustriais; Porosidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200014

VARIABILIDADE ESPACIAL DA POROSIDADE DRENÁVEL DE UM SOLO DE VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, ESTADO DE SÃO PAULO
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,José Elenildo; Cruciani,Décio Eugênio; Libardi,Paulo Leonel.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se estudar a variabilidade espacial da porosidade drenável de um solo de várzea (Gleissolo Eutrófico, textura argilosa) empregando-se técnicas estatísticas descritivas e geoestatísticas na análise dos dados. Para tanto, numa área de 10 x 90 m definiu-se uma malha com espaçamento regular de 5,00 m entre linhas e 3,33 m entre colunas, da qual foram extraídas 84 amostras de solo com estrutura indeformada (profundidade média de 0,30 m) para determinação da porosidade drenável, usando-se uma mesa de tensão. As análises estatísticas mostraram que os dados se ajustaram a uma distribuição normal e apresentaram média variabilidade (CV = 43,8%) além de uma fraca dependência espacial entre as observações (efeito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem subterrânea; Porosidade drenável; Variabilidade espacial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200135

Content of inorganic solutes in lettuce grown with brackish water in different hydroponic systems
Provedor de dados: 91
Autores: Cova,Alide M. W.; Freitas,Fabio T. O. de; Viana,Paula C.; Rafael,Maria R. S.; Azevedo Neto,André D. de; Soares,Tales M.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the growth and accumulation of ions in lettuce grown in different hydroponic systems and recirculation frequencies. The experimental design was randomized blocks with 8 treatments and 4 replicates. The evaluated hydroponic systems were Nutrient Flow Technique (NFT) and an adapted Deep Flow Technique (DFT), the latter with recirculation frequencies of 0.25, 2 and 4 h. Both systems used fresh water and brackish water. Plant growth, accumulation of inorganic solutes (Na+, K+, Cl- and NO3-) and the correlation between dry matter production and Na+/K+ and Cl-/NO3- were evaluated. The salinity of the water used to prepare the nutrient solution caused decrease in growth and K+ and NO3- levels, and increased...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soilless cultivation; Lactuca sativa; Salinity; NFT and DFT systems.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300150

Estimation of elemental composition of agricultural soils from West Azerbaijan, Iran, using mid-infrared spectral models
Provedor de dados: 91
Autores: Goydaragh,Maryam Ghebleh; Jafarzadeh,Ali Asghar; Shahbazi,Farzin; Oustan,Shahin; Taghizadeh-Mehrjardi,Ruhollah; Lado,Marcos.
ABSTRACT Characterizing the elemental composition provides useful information about the weathering degree of soils. In Miandoab County, Northern Iran, this characterization was missing, and thus the objectives of this work were to evaluate the weathering degrees for the most typical soils in the area from their elemental compositions, and to estimate this elemental composition using Fourier transform infrared spectroscopy and Random Forest models. Five soil profiles, including Aridisols and Inceptisols, were selected as the most representative of the area. Major elemental oxides were determined in each genetic horizon by X-ray fluorescence, showing that these soils were at early developmental stages. Only Al2O3 and CaO were accurately estimated, with R2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: FTIR spectra; Random forest; Weathering.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600460

Estabilização de taludes marginais com técnicas de bioengenharia de solos no Baixo São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Holanda,Francisco S. R.; Rocha,Igor P. da; Oliveira,Vandemberg S.
Os taludes marginais no baixo curso do Rio São Francisco, dominados por solos de baixa coesão sofrem com o avanço da erosão que causa recuo da margem e assoreamento do canal. A proposta deste trabalho foi estudar a aplicação da bioengenharia de solos visando ao controle da erosão por meio da estabilização dos taludes marginais, para posterior recuperação da vegetação ciliar. A área experimental foi dividida em dois tratamentos com 3 repetições, sendo o tratamento sem uso de bioengenharia (testemunha) implantado à montante do fluxo da água e o tratamento com uso de bioengenharia, à jusante. A técnica de bioengenharia de solos foi caracterizada pela associação do geotêxtil Fibrax® 400 BF com gramínea Brachiaria decumbens, e retentores de sedimentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão marginal; Rio São Francisco; Geotêxtil.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600002

Histerese das isotermas de sorção da polpa de manga (Mangifera indica L.) variedade manteiga
Provedor de dados: 91
Autores: Paglarini,Camila de S.; Silva,Fabrício S. da; Porto,Alexandre G.; Piasson,Diego; Santos,Philipe dos.
As isotermas de sorção são de grande importância para predizer processos de secagem e armazenamento de um produto. A histerese é um fenômeno que ocorre devido à diferença entre as curvas de adsorção e dessorção. O presente trabalho teve o objetivo de analisar a influência da temperatura nas isotermas de sorção e na histerese da polpa de manga variedade manteiga. As isotermas foram determinadas pelo método gravimétrico estático, com a utilização de diferentes concentrações ácidas, nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C e atividade de água variando de 4,3 a 88,8% até atingir a umidade de equilíbrio. Foram analisados seis modelos matemáticos para isotermas de sorção (GAB, BET, Halsey, Henderson-Thompson, Oswin e Luikov) ajustados aos dados experimentais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adsorção; Dessorção; Temperatura; Modelo de GAB.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300008

Aplicação de SIG no uso do MUSAG visando a diminuição dos riscos na produção agrícola: bacia do Alto Rio Sucuru, Paraíba - um estudo de caso
Provedor de dados: 91
Autores: Silvino,Guttemberg da S.; Barbosa,Marx P.
O uso do Modelo de Umidade de Solos para Atividades Agrícolas (MUSAG) juntamente com um sistema de informações geográficas permitiu a criação de um banco de dados georreferenciado para gerar mapas temáticos, no auxílio à identificação da melhor data de plantio, em sequeiro, do milho e feijão, na região semi-árida paraibana. O resultado alcançado identificou o SIG como uma ferramenta importante para armazenar, recuperar e analisar mapas em ambiente computacional, com a inclusão de diferentes tipos de dados geográficos superpostos em forma digital, o que possibilitou a análise e mapeamento da umidade do solo visando auxiliar os tomadores de decisão no planejamento de programas de desenvolvimento socioeconômico para regiões semi-áridas, com base no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Umidade dos solos; MUSAG.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300031

QUALIDADE TECNOLÓGICA DO CAFÉ ( Coffea arabica L.) PRÉ-PROCESSADO POR "VIA SECA" E "VIA ÚMIDA" AVALIADA POR MÉTODO QUÍMICO
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Rildo Araujo; Corrêa,Paulo César; Oliveira,Maria Goreti de Almeida; Reis,Fernando Pinheiro; Oliveira,Tânia Toledo de.
RESUMO Este trabalho visou estudar métodos simples, objetivos e mensuráveis, para avaliação da qualidade do café. Avaliou-se o efeito do tempo de armazenamento da qualidade do café "coco", "descascado" e beneficiado e a atividade da enzima polifenoloxidase (PPO) medida em espectrofotômetro, como método objetivo para determinação da qualidade do café, comparando-o com o método sensorial clássico. A avaliação sensorial foi realizada na Cooperativa dos Produtores de Café de Guaxupé -MG, onde foram feitos os testes de classificação quanto ao tipo e à cor. Para a avaliação objetiva, foram feitos os testes químicos para determinação da atividade da polifenoloxidase, utilizando-se a metodologia descrita por Fujita et al. (1995). Com base nos resultados obtidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Bebida; Enzima; Espectrofotômetro.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300308

Cultivo hidropônico de alface com água salobra subterrânea e rejeito da dessalinização em Ibimirim, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Alexandre N.; Soares,Tales M.; Silva,Ênio F. F.; Silva,David J. R.; Montenegro,Abelardo A. A.
O Município de Ibimirim, em Pernambuco, está localizado no Semiárido e muitos de seus poços fornecem águas salobras, cujo uso tem sido evitado, em virtude de ensejar doenças humanas (como hipertensão e cálculos renais) e a redução da produtividade agrícola (com depreciação do solo). Propôs-se, no trabalho, avaliar o aproveitamento da água salobra subterrânea e do rejeito da sua dessalinização no cultivo hidropônico de duas variedades de alface (Vera e AF-1743). Avaliaram-se seis níveis de salinidade da água (CEa: 0.2; 1.2; 2.2; 3.2; 4.2 e 5.2 dS m-1). As águas foram usadas em todo o processo produtivo (preparo da solução nutritiva e reposição do consumo hídrico). O aumento da salinidade levou à redução linear do crescimento das plantas de alface. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Cultivo sem solo; Hortaliças; Osmose reversa; Irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900008

O relevo na interpretação da variabilidade espacial dos teores de nutrientes em folha de citros
Provedor de dados: 91
Autores: Leão,Marisol G. A. de; Marques Júnior,José; Souza,Zigomar M. de; Siqueira,Diego S.; Pereira,Gener T.
A diagnose foliar é um critério para avaliação do estado nutricional das culturas agrícolas, que auxilia na compreensão da fertilidade do solo e na aplicação racional de adubos, levando em conta aspectos econômicos e ambientais. O trabalho teve como objetivo utilizar as formas do relevo como regra para auxiliar na interpretação da variabilidade espacial dos teores de nutrientes da folha de citros. Coletas de folhas foram realizadas em intervalos regulares de 50 m, totalizando 332 pontos de amostragem. Os dados foram analisados pela estatística descritiva, geoestatística e indução da árvore de decisão. Com o auxílio do modelo digital de elevação (MDE) e do perfil planialtimétrico, a área foi dividida em diferentes formas do relevo e segmentos de vertente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Laranja; Krigagem; Mineração de dados; Relação solo-paisagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100004

Crescimento de plantas de cobertura sob diferentes níveis de compactação em um Latossolo Vermelho
Provedor de dados: 91
Autores: Jimenez,Rodrigo L.; Gonçalves,Wainer G.; Araújo Filho,Jerônimo V. de; Assis,Renato L. de; Pires,Fábio R.; Silva,Gilson P.
Com o objetivo de avaliar o crescimento de plantas de cobertura sob diferentes níveis de compactação do solo, instalou-se um experimento em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos constaram de um fatorial com quatro espécies de cobertura do solo: guandu (Cajanus cajan), gergelim (Sesamum indicum L.), milheto ADR 300 (Pennisetum glaucum L.) e quinoa (Chenopodium quinoa Willd), em quatro níveis de compactação em subsuperficie (densidade do solo: 1,18; 1,34; 1,51 e 1,60 Mg m-3) em um Latossolo Vermelho Distroférrico. A compactação do solo em subsuperficie foi restritiva ao crescimento de raízes das espécies estudadas, concentrando-as na camada superior. O milheto ADR 300...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Densidade de comprimento radicular; Raiz.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200002

Response of four woody species to salinity and water deficit in initial growth phase
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Alan D.; Bezerra,Francisco M. S.; Neves,Antônia L. R.; Sousa,Carlos H. C. de; Lacerda,Claudivan F. de; Bezerra,Antônio M. E.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the growth of forest species under conditions of salinity and water deficit. The experimental design was completely randomized in a triple factorial scheme with four forest species (Neem - Azadirachta indica A. Juss, ‘Aroeira’ - Myracrodruon urundeuva Fr Allemão, ‘Ipê’ - Tabebuia impetiginosa (Mart. ex. DC.) Standl and ‘Sabiá’ - Mimosa caesalpiniifoliaBenth), two salinity levels (1.2 and 8.6 dS m-1) and two water regimes (with and without water restriction). Plant height, stem diameter, number of leaves, shoot dry matter, root dry matter and total dry matter were measured. For all the studied variables, there was statistical significance for the factors species (A) and salinity (B), individually....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Native plants; Salt stress; Water stress.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100753

Sistema de suporte à decisão para alocação de água em projetos de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Mirléia A. de; Méllo Júnior,Arisvaldo V.; Schardong,André; Porto,Rubem L. L.
Neste artigo se apresenta um modelo visando analisar a alocação de água para irrigação, denominado IrrigaLS. Os volumes de água armazenados no solo e nos reservatórios superficiais constituem variáveis de decisão do modelo de rede de fluxo na análise de alocação. O IrrigaLS é um dos programas que integram a base de modelos do sistema de suporte à decisão AcquaNet. As avaliações indicaram que o IrrigaLS foi eficiente para simular sistemas complexos de recursos hídricos sob condição de múltiplos usos, calcular a necessidade hídrica real das culturas e informar garantias de um suprimento mínimo de água para as culturas em períodos de seca. O programa considera a precipitação no balanço hídrico do solo, possibilita variar os volumes meta para armazenamento de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de simulação; Modelo de otimização; Planejamento de recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100002

AJUSTE DA EQUAÇÃO DE HOLTAN MODIFICADA PARA UM SOLO BRUNO NÃO CÁLCICO DA REGIÃO SEMI-ÁRIDA
Provedor de dados: 91
Autores: Aguiar,José Vanglesio de; Libardi,Paulo Leonel; Saunders,Luis Carlos Uchôa; Paz,Vital Pedro da Silva.
RESUMO O estudo da infiltração da água no solo é de grande importância para o conhecimento da dinâmica da água no solo e a elaboração de modelos para o monitoramento da umidade no solo. O presente trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental do Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará, localizada em região semi-árida, e teve como objetivo estudar a infiltração da água em um solo Bruno Não-Cálcico, utilizando-se a equação de Holtan modificada, cujo estudo consistiu na realização de testes de infiltração para obtenção da capacidade máxima de infiltração, infiltração em regime estacionário utilizando cilindros infiltrômetros e porosidade total do solo; foi determinada, também a velocidade de infiltração da água em função do conteúdo de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Taxa de infiltração; Equação de infiltração.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300253

Avaliação de métodos automáticos de limiarização para imagens de plantas de milho atacadas por Spodoptera frugiperda
Provedor de dados: 91
Autores: Sena Júnior,Darly G. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Gomide,Reinaldo L.; Teixeira,Mauri M.
Um dos passos fundamentais no processamento de imagens para um sistema de visão artificial é a segmentação dos objetos de interesse na cena, e um dos métodos mais utilizados é a limiarização, em especial quando o objetivo é agrupar os pixels em duas classes. Neste método, o valor do limiar determina o número de pixels atribuídos a cada classe, além de influenciar a dimensão e a forma dos objetos nas imagens segmentadas. A utilização de métodos automáticos para definição do limiar, não só evitaria a influência de operadores mas, também, tornaria mais rápida a escolha dos limiares no campo, onde a variação da iluminação influencia os valores dos pixels. Este trabalho objetivou implementar e avaliar dois métodos automáticos de limiarização para identificação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processamento de imagens; Visão artificial; Agricultura de precisão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200030

Evaluation of evaporation-measuring equipments for estimating evapotranspiration within a greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
With the objective of evaluating the performance of simple evaporation measuring equipments in estimating the evapotranspiration in greenhouse, an experiment was conducted in Piracicaba, SP, during a tomato-growing season. Daily water evaporation rate from Piche atmometer, modified atmometer and a reduced evaporation pan installed inside the greenhouse and a Class A pan installed outside were compared to the evapotranspiration rates calculated with Penman-Monteith equation. Results showed that atmometers had the best performance in estimating the crop evapotranspiration in greenhouse and could be used advantageously in relation to the evaporation pans.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piche atmometer; Evaporation pan; Tomato; Penman-Monteith.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200004

Artificial intelligence in seeding density optimization and yield simulation for oat
Provedor de dados: 91
Autores: Dornelles,Eldair F.; Kraisig,Adriana R.; Silva,José A. G. da; Sawicki,Sandro; Roos-Frantz,Fabricia; Carbonera,Roberto.
ABSTRACT Artificial intelligence may represent an efficient strategy for simulation and optimization of important processes in agriculture. The main goal of the study is to propose the use of artificial intelligence, namely artificial neural networks and genetic algorithms, respectively, in the simulation of oat grain yield and optimization of seeding density, considering the main succession systems of southern Brazil. The study was conducted in a randomized complete block design with four replicates, following a 4 x 2 factorial scheme, for seeding densities (100, 300, 600 and 900 seeds m-2) and oat cultivars (Brisasul and URS Taura), in succession systems of corn/oats and soybean/oats. A multi-layered artificial neural network and a genetic algorithm were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa; Artificial neural networks; Genetic algorithms; Innovation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300183

Demanda de irrigação da cultura da uva na Bacia do Rio São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Wallisson da S.; Ramos,Márcio M.; Oliveira,Ângelo M. S.
Visando subsidiar o planejamento de projetos agrícolas para o dimensionamento de projetos de irrigação e a gestão de recursos hídricos, estimou-se e se espacializou a demanda de irrigação da videira (Vitis vinifera L.), cv. Itália, na bacia do Rio São Francisco. Utilizaram-se séries históricas de dados de 81 estações climáticas distribuídas na bacia. Para cada estação calculou-se os valores, máximos diários e o total anual, da evapotranspiração de referência (ETo), da evapotranspiração da cultura (ETc), da demanda suplementar da cultura e da demanda suplementar de irrigação (este com eficiência de 70%). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que: (a) a ETc máxima diária variou, em grande parte da bacia, de 4,5 a 5,7 mm d-1, tendo média anual de 943...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo hídrico; Vitis vinifera L.; Distribuição espacial.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300005

Estimativa do potencial de perda de fósforo através da metodologia "P Index"
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Mariana F. M. de; Favaretto,Nerilde; Roloff,Glaucio; Fernandes,Cristóvão V. S.
O fósforo (P) é considerado o elemento limitante da eutrofização, cuja perda, via escoamento superficial, pode comprometer a qualidade da água. O objetivo deste trabalho foi estimar o potencial de perda de P do solo para a água, por meio da metodologia "P index" (Índice de P - IP) utilizando-se dados experimentais brasileiros e comparar os dados estimados com os valores de P solúvel, P particulado e P total, determinados analiticamente. O IP foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, em 1993, e tem sido amplamente utilizado em várias versões. Neste artigo se analisaram quatro versões da metodologia IP, utilizando-se dados de publicações científicas desenvolvidas no sul do Brasil, a partir das quais o valor do IP foi obtido e correlacionado com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de fósforo; Conservação do solo e água; Eutrofização.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300005

Demanda de irrigação suplementar para a cultura do milho no estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Roberto Araújo de; Soares,Antônio Alves; Sediyama,Gilberto C.; Ribeiro,Carlos Antônio Álvares Soares.
Com o emprego de um modelo de balanço hídrico e de técnicas de sistema de informações geográficas, a demanda máxima diária de irrigação suplementar para a cultura do milho, no Estado de Minas Gerais, foi simulada e espacializada. Consideraram-se solos de textura grossa (disponibilidade total de água - DTA: 0,6 mm cm-1), média (DTA = 1,2 mm cm-1) e fina (DTA = 1,8 mm cm-1). As precipitações dependentes diárias foram estimadas em nível de 75% de probabilidade, utilizando-se a distribuição gama, enquanto a evapotranspiração diária foi em nível de 50% de probabilidade, utilizando-se o modelo proposto por Penman-Monteith (Smith, 1991). Identificou-se, espacialmente, a melhor época de plantio para o milho, considerando-se a menor demanda de irrigação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Irrigação suplementar; SIG.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100009

Estimativa da acidez potencial pelo método do pH SMP em solos da Microrregião Homogênea Brejo Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Lucia H. G.; Chaves,Iêde B.; Vasconcelos,Ana C. F.
A utilização do pH SMP na estimativa da acidez potencial apresenta vantagens em relação ao método do acetato de cálcio 0,5 mol L-1, pH 7, mas requer regionalização edafológica prévia para se estimar, com segurança, os valores de acidez potencial. Neste estudo se objetivou avaliar a relação solo-água-tampão que mais se adapte aos solos da Microrregião Homogênea Brejo Paraibano e ajustar uma equação de regressão que estime a acidez potencial desses solos por meio da obtenção do pH de equilíbrio da suspensão com a solução SMP. Cento e vinte amostras de solo daquela região, foram analisadas quanto à acidez potencial, pelo método usual; determinou-se, ainda, o pH SMP das suspensões solo-água-tampão 10:10:5, 10:20:10 e 10:25:5. Os resultados demonstraram que os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reação do solo; Acidez de reserva; Solução tampão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400009

Adsorção de cobre em amostras de Plintossolo do Estado do Piauí, com diferentes características
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Lúcia H. G.; Brito,Marcos E. B.; Carvalho,Aurean de P.; Daniel,Rossini; Ribeiro,Susane; Santos,Robi T. dos.
A capacidade de adsorção de cobre pelo solo é um dado importante em estudos de movimentação de solutos uma vez que, se a capacidade adsortiva de um solo for ultrapassada, o metal ficará potencialmente disponível para ser lixiviado. Neste trabalho se analisam o comportamento da adsorção de cobre face às diferentes características de amostras de Plintossolo e a influência da variação de pH na adsorção do cobre, verificando-se a adequação das equações de Langmuir e Freundlich para descrever a adsorção deste elemento. Soluções de cloreto de cobre foram utilizadas nas concentrações 6, 10, 20, 40, 60 e 80 mg L-1 ajustadas a pH 4,0, 5,0 e 6,0. Os teores de matéria orgânica e a capacidade de troca catiônica das amostras de solo compõem as propriedades que mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Micronutriente; Isotermas; Propriedades de solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300002

Índices de vegetação no milho em função da hora do dia e da taxa de nitrogênio aplicada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo G.; Rocha,Teoferson; Uribe-Opazo,Miguel A.; Nóbrega,Lúcia H. P.
Métodos têm sido propostos visando à melhoraria da administração de nitrogênio (N) e, simultaneamente, ao aumento de produtividade com a proteção do meio ambiente, diminuindo a concentração de nitratos no solo e na água, em que um deles, a agricultura de precisão, consiste na aplicação localizada dos insumos agrícolas em função da necessidade específica local. Neste contexto, a medição da reflectância espectral foliar da planta se apresenta como método promissor para o sensoriamento instantâneo da deficiência de N em milho, através do cálculo de índices de vegetação; entretanto, não são bem conhecidas as características da interação das plantas com a radiação solar. Avaliou-se, neste trabalho, o comportamento dos índices de vegetação em relação à hora do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Reflectância; Sensoriamento remoto; Zea mays L.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700008

Qualidade ambiental dos fragmentos florestais na Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim entre 1972 e 2013
Provedor de dados: 91
Autores: Fengler,Felipe H.; Moraes,Jener F. L. de; Ribeiro,Admilson I.; Peche Filho,Afonso; Storino,Moisés; Medeiros,Gerson A. de.
A localização da Bacia Hidrográfica do Rio Jundiaí-Mirim, próximo a grandes centros urbanos e parques industriais, tem contribuído para a valorização das suas terras; em consequência, a região apresenta intenso processo de urbanização, que resultou em um aumento crescente da perturbação ambiental nas áreas florestais. Dada à necessidade de manutenção da vegetação natural, visto que a bacia hidrográfica é a fonte da água utilizada no abastecimento de Jundiaí, SP, este trabalho avaliou as modificações na qualidade ambiental dos fragmentos florestais da bacia hidrográfica entre 1972 e 2013. A qualidade ambiental foi determinada por meio da avaliação de nove indicadores de perturbação ambiental obtidos através de técnicas de Geoprocessamento e integrados pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multicritério; Perturbação ambiental; Uso e ocupação do solo; Sensoriamento remoto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400402

Precipitação pluviométrica mensal provável em Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Wellington F.; Andrade Júnior,Aderson S. de; Medeiros,Roberto D. de; Sampaio,Regynaldo A.
O objetivo deste trabalho foi de estimar a precipitação mensal provável para o município de Boa Vista, RR (2º 49'17" N; 60º 39'45" W e 90 m). Foram utilizados dados de precipitação pluviométrica mensal de 48 anos da série histórica compreendida entre os anos de 1923 a 1997. A estimativa da precipitação mensal provável, em níveis de 10, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 75, 80 e 90% de probabilidade, foi obtida utilizando-se as funções de distribuição normal e gama mista. Verificou-se um bom ajuste dos valores mensais de precipitação pluviométrica principalmente à distribuição gama mista, exceto para os meses secos de janeiro e fevereiro. Ficou caracterizada estação chuvosa, compreendida entre os meses de abril e setembro, e seca, entre os meses de outubro e março.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Probabilidade; Chuva; Planejamento agrícola.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300032

Calidad del aire en galpón avícola con ventilación natural durante la fase de pollitos
Provedor de dados: 91
Autores: Osorio H.,Robinson; Tinoco,Ilda F. F.; Osorio S.,Jairo A.; Souza,Cecília de F.; Coelho,Diogo J. de R.; Sousa,Fernanda C. de.
RESUMEN Los pollos de engorde durante la primera fase deben estar protegidos del estrés por frio, especialmente en el inverno, noches y madrugadas frías. Para proteger a los animales, los avicultores han utilizado diferentes estrategias, entre ellas está el uso de varias capas de cortinas para aumentar el nivel de aislamiento térmico y disminuir las pérdidas de calor, disminuyendo también la permeabilidad con el aire externo. En este contexto, es importante dar especial atención a la calidad del aire interno de los galpones avícolas como parte de una producción bajo parámetros de bienestar animal. El presente estudio fue realizado en el municipio de Barbacena, MG, en Brasil, y tuvo como objetivo evaluar la calidad del aire al nivel de los pollos y los...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrés por frio; Bioclimatologia; Aislamiento térmico; Manejo de cortinas.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700660

Stability of ‘mangaba’ pulp powder obtained by freeze drying
Provedor de dados: 91
Autores: Conegero,Juliana; Ribeiro,Luciana C.; Costa,José M. C. da; Monteiro,Antonio R. G.
ABSTRACT This work examined the stability of lyophilized ‘mangaba’ pulp powder, rolled and packaged in plastic containers, with and without vacuum during 90 days of storage under room temperature, with evaluation of the parameters every 15 days. Analyses of ascorbic acid concentration, pH, color and water activity were carried out. It was found that ascorbic acid remained in accordance with the standards specified for daily consumption according to the Brazilian legislation in all analyzed packages, with preservation of stability in the laminated package with vacuum, which was also effective in maintaining water activity, which contributes to better stability of the product.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cold drying; Hancornia speciosa Gomes; Storage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900645

Qualidade da farinha obtida de grãos de trigo fumigados com dióxido de carbono e fosfina
Provedor de dados: 91
Autores: Faroni,Lêda R. D.; Berbert,Pedro A.; Martinazzo,Ana P.; Coelho,Enilce M.
Avaliar a qualidade da farinha obtida de grãos de trigo fumigados com atmosfera sintética (21% de CO2) associada a níveis reduzidos de fosfina (0,25, 0,50 e 0,75 g m-3) foi o que se objetivou através deste trabalho. Para posterior comparação dos resultados, realizaram-se dois tratamentos com ar ambiente associado às dosagens de zero e 1,0 g m-3 PH3, em três períodos de exposição (24, 72 e 120 h) e temperatura de 29 ºC e 60% de umidade relativa. A análise dos resultados permitiu concluir-se que, em geral, os tratamentos não influenciaram na qualidade da farinha para panificação obtida do trigo fumigado com fosfina associada à atmosfera sintética (21% de CO2) e ao ar ambiente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de grãos; Atmosfera controlada; Trigo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200028

Quantificação da erosão em pastagem com diferentes declives na microbacia do Ribeirão Salomea
Provedor de dados: 91
Autores: Inácio,Euzelina dos S. B.; Cantalice,José R. B.; Nacif,Paulo G. S.; Araujo,Quintino R. de; Barreto,Arlete C.
A erosão hídrica é uma das principais formas de degradação do solo e, dentre os diversos fatores que exercem influência sobre ela, dois se destacam: a cobertura do solo e a declividade do terreno. Com este trabalho, objetivou-se quantificar as perdas de solo por erosão hídrica sob chuva simulada em cobertura de pastagem comparando-as com solo descoberto em diferentes classes de declividade e avaliar a erodibilidade do solo estudado, visando avaliar a capacidade dessa cobertura vegetal em proteger o solo da erosão, bem como a influência da declividade da área nas perdas de solo, para as condições da microbacia do Ribeirão Salomea, sul da Bahia. Os tratamentos com quatro repetições foram: com e sem cobertura de pastagem em quatro classes de declive: &lt; 9,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Chuva simulada; Perda de solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400002

Nitrogen fertilization and glyphosate doses as growth regulators in Esmeralda grass
Provedor de dados: 91
Autores: Gazola,Raíssa P. D.; Buzetti,Salatiér; Gazola,Rodolfo de N.; Castilho,Regina M. M. de; Teixeira Filho,Marcelo C. M.; Celestrino,Thiago de S.
ABSTRACT Despite maintaining the green color in turfgrasses, nitrogen (N) fertilization affects shoot growth and, consequently, the frequency of cuts, the main factor in the costs of turfgrass maintenance. Therefore, this study aimed to evaluate N fertilization and the use of glyphosate as a growth regulator in Esmeralda grass (Zoysia japonica Steud.). The experiment was conducted in the field, from August 2014 to July 2015, using a randomized block design in a 5 x 4 factorial scheme with four repetitions and 20 treatments, namely: control (without N), 15 g m-2 of N in soil without foliar N; 30 g m-2 of N in soil without foliar N; 15 g m-2 of N in soil with foliar N (1% urea in 200 L ha-1) and 30 g m-2 of N in soil with foliar N combined with glyphosate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zoysia japonica Steud; Nutrient removal; Nutrition.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200930

Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: estudo das alterações químicas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ferreira,Paulo A.; Neves,Júlio C. L.; Matos,Antônio T. de; Souza,José A. A. de.
Neste trabalho, teve-se como objetivo principal investigar as alterações químicas do solo, em resposta à aplicação de água residuária filtrada de origem doméstica e comparar os resultados com aqueles obtidos com o manejo convencional. O experimento foi implantado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e Agricultura Irrigada, localizada na Universidade Federal de Viçosa - UFV. O delineamento experimental constituiu-se de 18 unidades experimentais, cada uma composta de oito plantas. O experimento foi montado segundo o esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas os tipos de manejo adotados (convencional - MC e com água residuária de origem doméstica - MR, com aplicação de cinco diferentes lâminas) e, nas subparcelas as faixas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esgoto; Fertirrigação; Café.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400026

Alterações físicas e químicas de um Argissolo pela aplicação de água residuária de bovinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Erthal,Virgílio J. T.; Ferreira,Paulo A.; Matos,Antônio T. de; Pereira,Odilon G.
Se bem planejada, a disposição de águas residuárias no sistema solo-planta poderá trazer benefícios, tais como fonte de nutrientes e água para as plantas, redução do uso de fertilizantes e de seu potencial poluidor. O solo apresenta grande capacidade de decompor ou inativar materiais potencialmente prejudiciais ao ambiente, através de reações químicas e por processos microbiológicos. Com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação da água residuária de bovinocultura (ARB) sobre as propriedades físicas e químicas de um Argissolo Vermelho Eutrófico, realizou-se um experimento utilizando-se quatro taxas de aplicação da ARB (25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de K), em condições de lisímetros de drenagem e em ambiente protegido. Avaliaram-se: condutividade elétrica da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disposição de águas residuárias no solo; Fertirrigação; Argila dispersa em água.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500003

Emergência e vigor de plântulas de genótipos de feijão-caupi sob estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Wener S. de; Fernandes,Francisco R. B.; Bertini,Cândida H. C. de M.; Pinheiro,Marcelo de S.; Teófilo,Elizita M.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da salinidade da água de irrigação no feijão-caupi e identificar genótipos tolerantes ao estresse salino nos estádios iniciais do seu desenvolvimento. Os níveis de condutividade elétrica da água foram: 0; 2,5; 5,0 e 7,5 dS m-1. A tolerância do feijão-caupi foi avaliada através da redução relativa de matéria seca da parte aérea de cada genótipo. Os resultados foram comparados e analisados pelo teste de Scott-Knott, a 0,05 de probabilidade. Todas as variáveis foram afetadas pelo aumento da salinidade da água de irrigação. O genótipo CE-182 mostrou-se mais tolerante nos níveis 2,5, 5,0 e 7,5 dS m-1 na água salinizada com solução de NaCl. No caso da solução salinizada pela mistura dos sais, os genótipos CE-9 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Salinidade; Tolerância.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000003

Diferencias de las condiciones mecánicas de un suelo arcilloso sometido a diferentes sistemas de labranza
Provedor de dados: 91
Autores: Draghi,Laura M.; Botta,Guido F.; Balbuena,Roberto H.; Claverie,Jorge A.; Rosatto,Héctor.
El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la reacción mecánica del suelo al tránsito, a través de la resistencia a la penetración y la densidad aparente para visualizar posibles diferencias debido al sistema de labranza utilizado. El ensayo se instaló sobre un suelo Argiudol típico, sobre dos lotes, provenientes cada uno de seis años de cultivo trigo-soja bajo dos formas de labranza: siembra directa (SD) y labranza convencional (LC). Se establecieron 4 tratamientos de tránsito, correspondientes a 6, 8, 10 y 12 pasadas de un tractor de diseño convencional (2WD) Massey Fergusson 1175 de 52,25 kW (71 CV) en el motor. Para determinar los efectos del tránsito sobre la compactación inducida, se determinaron la densidad global (DA) y la resistencia a la...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactación inducida; Siembra directa; Resistencia a la penetración.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100018

Soybean yield in the Matopiba region under climate changes
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Silva,Roberta A. e; Maciel,Girlene F.; Souza,Enio P. de; Braga,Célia C.; Holanda,Romildo M. de.
ABSTRACT The climatic conditions along the cycle are the main factors responsible for the final production of any crop. This study aimed to evaluate the current conditions and the effects of climate change scenarios on the yield of soybean grown in the Matopiba region, located between the states of Tocantins, south and northeast of Maranhão, south of Piauí and west of Bahia, Brazil. The AquaCrop model of FAO, version 5.0, was calibrated with data of 2014 and validated with those of 2016, using climate, soil and crop management parameters collected in two experimental campaigns conducted between June and October in 2014 and 2016 in Palmas, TO, Brazil. The performance of the model was evaluated using the following statistical indicators: prediction error...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Yield; AquaCrop model; Climate variability.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100008

A cana-de-açúcar em sistema de plantio direto comparado ao sistema convencional com e sem adubação
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte Júnior,José B.; Coelho,Fábio C.
O objetivo neste trabalho foi avaliar as características agronômicas da cana-de-açúcar em função do sistema de plantio direto (SPD) comparativamente ao convencional (PC) com e sem adubação. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 2. Os tratamentos foram: cana SPD sobre crotalária (Crotalaria juncea); cana SPD sobre feijão de porco (Canavalia ensiformis); cana SPD sobre mucuna preta (Mucuna aterrima) e cana PC com vegetação espontânea incorporada, sendo duplicados, pois cada um foi com e sem adubação. Em termos nutricionais, a cana SPD sobre leguminosas foi 43% superior em teores de K, e o destaque foi feijão de porco e mucuna que proporcionaram, em média, 26% a mais de N foliar em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum sp.; Sustentabilidade da agricultura; Adubo verde.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600003

Modelagem da hidrógrafa de cheia em uma bacia hidrográfica da região Alto Rio Grande
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Polyanna M. de O.; Mello,Carlos R. de; Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto.
O escoamento superficial não é apenas o principal componente do ciclo hidrológico associado à erosão hídrica, mas também é responsável pelo transporte dos sedimentos. Dada a sua importância, diversos modelos hidrológicos foram desenvolvidos para melhor se entender este processo e representar o comportamento das bacias hidrográficas; objetivou-se, assim, avaliar a aplicação do Modelo Conceitual de Nash para geração do Hidrograma Unitário Instantâneo (HUI), aos dados de escoamento superficial na sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela. O HUI, gerado pelo Modelo Conceitual de Nash, apresentou boa precisão para modelagem do escoamento superficial nesta sub-bacia hidrográfica.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de Nash; Deflúvio; Hidrograma unitário.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300006

Zoneamento agroecológico do município de Lagoa Seca, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Íris do S.; Andrade,Leonaldo A. de; Almeida,José A. P. de.
Visa-se, cinzelar, neste estudo um zoneamento em que se considerem os aspectos agrícolas, ecológicos e sociais inerentes ao município de Lagoa Seca, PB, elaborado através da análise dos vários cenários apresentados na área. O uso de um conjunto de recursos, como fotointerpretação, processamento de imagens georreferenciadas, posicionamento por satélites, associados à teoria sistêmica de Bertrand, possibilitou a identificação, delimitação e análise das áreas de uso antrópico, agrícola e das áreas com remanescentes vegetais significativos, que caracterizam o município. Foram elaborados para a área em estudo, arquivos digitais georreferenciados, relativos aos temas: limite municipal, áreas urbanizadas, infra-estrutura viária, rede de drenagem, altimetria,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapeamento; Paisagem.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500016

Hygroscopicity of ‘sucupira-branca’ (Pterodon emarginatus Vogel) fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Costa,Lílian M.; Silva,Glicélia P.; Sales,Juliana de F.
ABSTRACT ‘Sucupira-branca’ (Pterodon emarginatus Vogel) is a tree from ‘Cerrado’ and stands out mainly for its pharmacological properties; however, there are no technological information about its post-harvest operations. Thus, the aim of this study was to determine the sorption isotherms of ‘sucupira-branca’ fruits for different air conditions and obtain the values of desorption isosteric heat, depending on the equilibrium moisture content of the product. The equilibrium moisture content of ‘sucupira-branca’ fruits was determined by dynamic method for temperatures of 25, 30, 35 and 40 °C and water activities for each temperature between 0.270 and 0.775. The models Chung-Pfost, Copace, Modified Halsey, Oswin Modified and Sigma Copace obtained high...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Equilibrium moisture content; Isotherms; Water activity; Isosteric heat; Copace.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400285

Biossorção de azul de metileno utilizando resíduos agroindustriais
Provedor de dados: 91
Autores: Honorato,Andressa C.; Machado,Jocasta M.; Celante,Gizele; Borges,Weslley G. P.; Dragunski,Douglas C.; Caetano,Josiane.
O presente trabalho avaliou a capacidade de adsorção do corante azul de metileno nos resíduos da palha de milho e da bainha do palmito pupunha in natura. A caracterização dos resíduos foi determinada utilizando-se a microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia na região do infravermelho a qual indicou a presença de grupos carboxílicos, hidroxila e carbonila. O tempo necessário para que o sistema atingisse o equilíbrio para ambos os resíduos foi de 240 min, seguindo uma cinética descrita pelo modelo de pseudo-segunda ordem. A capacidade máxima de adsorção foi de 102,8 mg g-1 para o resíduo da palha de milho, seguindo o modelo de isoterma de Langmuir e 50,9 mg g-1 para o resíduo de palmito pupunha, sendo que o modelo que melhor se ajusta foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluente; Corante; Palha de milho; Palmito pupunha.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700705

Planos de amostragem no desenvolvimento inicial do cafeeiro sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Augusto R. de; Scalco,Myriane S.; Colombo,Alberto; Faria,Manoel A. de; Carvalho,Carlos H. M. de; Paiva,Leandro C.
Este trabalho teve por objetivo avaliar características de plantas de café cultivar Rubi-MG1192 e, através da variabilidade dessas características, estabelecer planos de amostragem para orientar projetos na cultura do café, em desenvolvimento inicial. O experimento está instalado na área experimental do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições, e os tratamentos constam das combinações de densidades de plantio definidas pelos espaçamentos 2500 (4,0 x 1,0 m), 3000 (3,0 x 1,0 m), 5000 (2,0 x 1,0 m), 10000 (2,0 x 0,5 m) e 20000 (1,0 x 0,5 m) e critérios para início das irrigações (-20, -80, -140 e -200 kPa, manejo SISDA 3-5ò e sem irrigação)....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diferença mínima significativa; Tamanho de amostra; Precisão experimental; Cafeeiro irrigado.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400011

Uso de manipueira no desenvolvimento vegetativo do milho em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Saraiva,Fernanda Z.; Sampaio,Silvio C.; Silvestre,Marciane G.; Queiroz,Manoel M. F. de; Nóbrega,Lúcia H. P.; Gomes,Benedito M.
Avaliaram-se efeitos da água residuária de fecularia tratada por sistema de lagoas, na cultura do milho. A irrigação com água residuária propiciou aumento de todos os parâmetros químicos do solo, proporcional aos respectivos tratamentos como segue: L1E (efluente da lagoa de decantação), L1ED (efluente da lagoa de decantação diluído em 50%), L2E (efluente da primeira lagoa anaeróbia), L2ED (efluente da primeira lagoa anaeróbia diluído em 50%), L3E (efluente da segunda lagoa anaeróbia), L3ED (efluente da segunda lagoa anaeróbia diluído em 50%) e T (testemunha sem adubação, irrigação com água) exceto para o tratamento TA (testemunha com adubação 85 kg ha-1 K2O; 60 kg ha-1 N; 100 kg ha-1 P2O5 e irrigação com água) que também mostrou altos teores dos elementos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Fecularia; Reúso; Zea mays L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100004

Sobrevivência e crescimento do pinhão-manso em função do método de aplicação e formulações de hidrogel
Provedor de dados: 91
Autores: Dranski,João A. L.; Pinto Junior,Artur S.; Campagnolo,Marcelo A.; Malavasi,Ubirajara C.; Malavasi,Marlene M.
O trabalho comparou o efeito de formulações e métodos de aplicação de hidrogel no plantio sobre a sobrevivência e crescimento inicial de mudas de pinhão-manso (Jatropha curcas L.). O ensaio foi conduzido em Pato Bragado, PR, durante os anos de 2009 e 2010. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em arranjo fatorial 5 x 2, compreendendo cinco formulações de hidrogel (0,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 g L-1) e dois métodos de aplicação (imersão do sistema radicular em hidrogel previamente hidratado e aplicação de 0,5 L diretamente na cova). As variáveis analisadas incluíram a porcentagem de sobrevivência, o incremento na altura e no diâmetro do coleto e o número de ramificações quantificadas aos três meses e dezoito meses do plantio. Após três meses...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Plantio; Hidroretentor; Dose.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500011

Componentes da radiação solar em cultivo de tomate sob condições de ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ligia S.; Souza,José L. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Lyra,Gustavo B.; Ferreira Junior,Ricardo A.; Lima,Vera L. A. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o saldo de radiação e a irradiação solar e fotossintética em condições de ambiente protegido cultivado com o tomateiro e suas relações com a irradiação solar do ambiente externo. O tomateiro foi cultivado em casa de vegetação não climatizada, com cobertura de polietileno de 0,12 mm de espessura. A irradiação solar (Rgi), o saldo de radiação (Rni) e a densidade de fluxo de fótons fotossintéticos foram obtidos por radiômetros ligados a um datalogger instalado no interior do ambiente protegido. Os dados externos (irradiância solar global, Rg) foram coletados na Estação Agrometeorológica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. O ambiente protegido promoveu redução na irradiação solar expressa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicum esculentum; Casa de vegetação; Transmitância.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700006

Sazonalidade e variabilidade espacial da qualidade da água na Lagoa do Apodi, RN
Provedor de dados: 91
Autores: Lemos,Marcírio de; Ferreira Neto,Miguel; Dias,Nildo da S.
Neste trabalho se propõe avaliar a qualidade da água da Lagoa do Apodi, RN, em pontos compreendidos em todo o seu espelho, com ênfase ao monitoramento da qualidade da água sob influência da bacia urbana da cidade de Apodi e do aporte de materiais trazidos pelas águas continentais que adentram e eutrofizam a lagoa, em períodos extremos de temperatura e de precipitação. Amostras sistemáticas no espelho da lagoa foram coletadas seguindo-se seu formato ou ao longo de seu leito. A condutividade elétrica da água da Lagoa varia em todo o seu espelho, principalmente nas extremidades oeste e sudeste, aumentando após o início do período seco e diminuindo após a chegada das chuvas. Há uma grande variabilidade espacial nas características físicas e químicas, sobretudo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Salinidade; Coliformes.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200006

Obtenção de suco de caju atomizado através do controle das condições de secagem
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Érica M. F. F.; Sousa,Sanyelle L.; Costa,Janaina de P. da; Rodrigues,Sueli; Afonso,Marcos R. A.; Costa,José M. C. da.
O suco de caju é um produto amplamente consumido no Brasil, sobretudo na região Nordeste. Sua desidratação pelo processo de spray-dryer se mostra como alternativa relevante para aproveitar o excedente de produção. Dentro deste contexto este trabalho tem, como objetivo, estabelecer a melhor condição operacional de secagem em spray-dryer visando à obtenção de suco de caju em pó através de um planejamento composto central rotacional. Também foi realizada a caracterização físico-química do suco integral quanto do suco em pó de caju obtido através da melhor condição operacional do planejamento. O planejamento experimental utilizado não apresentou diferença significativa ao nível de 0,05 de probabilidade revelando que o modelo não foi ajustado aos dados, porém é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spray-dryer; Condições operacionais; Qualidade.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600012

Salt accumulation and distribution in a greenhouse soil as affected by salinity of irrigation water and leaching management
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
The effects of irrigation water salinity, leaching fraction and its frequency of application on soil salinization were studied. Three water salinities (S1=1.54, S2=3.10 and S3=5.20 dS m-1) and two irrigation water depths associated with their application frequencies (W1=1.00 ETc; W2F1=1.25 ETc in all irrigations and W2F2=1.25 ETc when the irrigation water depth of W1 reached 100 mm where ETc is the crop evapotranspiration), were applied during the growing period of a grafted-cucumber crop in a greenhouse. The experimental design consisted of randomized blocks of 3 x 3 factorial scheme with 3 replications. Soil salinity at 0.1, 0.3 and 0.5 m depths increased linearly with salinity levels of water and the leaching fraction did not have any effect regardless...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinization; Leaching fraction; Leaching frequency.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300006

Comparação de métodos de extração da solução do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Edivan R. de; Melo,Hidelblandi F. de; Almeida,Brivaldo G. de; Melo,Diego V. M. de.
A composição iônica da solução do solo é de grande relevância para o monitoramento da disponibilidade de nutrientes e manejo da adubação tal como, também, processos de contaminação ambiental. Assim, métodos mais viáveis que estimem a composição iônica desta solução, são bem aceitos na literatura. Esta pesquisa objetiva avaliar o desempenho de métodos de extração da solução do solo como: via pasta de saturação, extratores munidos de cápsulas porosas e relações solo:água de 1:2; 1:5 e 1:10, com e sem processo de filtragem. Utilizaram-se amostras de Neossolo Flúvico em colunas de PVC e soluções saturantes correspondentes a 0; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 e 120 mmol c L-1 de NaCl, em delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial osmótico; Cápsulas extratoras porosas; Relações solo:água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500007

Cardinal temperatures and modeling of vegetative development in guava
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Mábele de C.; Martins,Fabrina B.; Florêncio,Gabriel W. L.; Pasin,Liliana A. A. P.
ABSTRACT The aim of this study was to estimate cardinal temperatures (base, optimum, and maximum), and simulate the vegetative development of guava crop through phyllochron (linear) and Wang and Engel (nonlinear) models at the seedling phase. The experiment was conducted in Itajubá, MG, Brazil (22° 24’ 46.43” S 45° 26’ 48.94” W), for two years in a completely randomized design with twelve sowing dates and five experimental units per treatment, totaling sixty experimental units. The cardinal temperatures were estimated using twelve methods described in the literature and the values were: base, 10.9 °C, optimum, 17.3 °C and maximum, 51.2 °C. The phyllochron model was superior to Wang and Engel’s model for simulation of vegetative growth of guava, with root...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Leaf appearance; Degree days.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100819

Water use efficiency and economic return of fresh vegetable in organic cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Pinto,Marinaldo F.; Monte,José A.; Mello,Gabriel A. B. de; Sousa,Camila P. de.
ABSTRACT The optimization in the use of irrigation is a necessity due to water scarcity and the increasing demand for food. The objective of this study was to evaluate the effect of different irrigation depths on the economic efficiency of lettuce, eggplant, beet and carrot, cultivated in an organic production system. The evaluations were performed based on production functions obtained in field experiments conducted from 2006 to 2011, and survey of prices of products and inputs, determining the irrigation depths corresponding to the maximum gross profit and the maximum water use efficiency. Additionally, the relative yield reduction was evaluated for different percent increments in the economically optimal irrigation depth. It was observed that the crops...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Economic analysis; Production functions; Analysis of costs; Irrigation depth.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700637

Physiological quality of seeds of crambe desiccated at pre-harvest with glyphosate
Provedor de dados: 91
Autores: Cangussú,Lucas V. de S.; David,Andréia M. S. de S.; Araújo,Eduardo F.; Alves,Rayane A.; Nunes,Rebeca A.; Amaro,Hugo T. R.
ABSTRACT Early harvest may decrease seed exposure in the field after physiological maturation. The objective of this study was to evaluate the effect of glyphosate desiccant at different plant desiccation times at pre-harvest on the physiological quality of crambe (Crambe abyssinica Hochst) seeds. The experimental design was completely randomized in a 2 x 4 factorial scheme, involving the application of glyphosate desiccant in the plants at pre-harvest and the control (without plant desiccation) and four desiccation times, with three replicates per treatment. The desiccation of crambe plants at pre-harvest with glyphosate was efficient, positively affecting seed germination and vigor. Application of the desiccant in the plants, with 90% of brown seeds, at...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crambe abyssinica; Brassicaceae; Maturation; Herbicide; Germination.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800577

Desempenho agronômico do milho sob adubação mineral e inoculação das sementes com rizobactérias
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Mariana A. de; Zucareli,Claudemir; Spolaor,Leandro T.; Domingues,Allan R.; Ferreira,André S.
Para avaliar o desempenho agronômico da cultura do milho (Zea mays) de segunda safra submetido à inoculação com Pseudomonas fluorescens sob níveis de adubação NPK, um experimento em campo foi conduzido utilizando-se a cultivar de milho híbrido 30F35 cultivada em Latossolo Vermelho eutroférrico. Foram testados seis tratamentos sob o delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 2, sendo três níveis de adubação química com NPK (0, 125 e 250 kg ha-1) e dois níveis de inoculante à base de P. fluorescens (com e sem), com quatro repetições. Foram avaliados as características fitométricas, os componentes de produção e a produtividade de grãos do milho. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Pseudomonas fluorescens; Componentes de produção; Produtividade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000002

Análise do conforto térmico em galpões avícolas com diferentes sistemas de acondicionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Azevedo,Pedro V. de; Tinôco,Ilda de F. F.
A base deste trabalho foi a análise da influência da tipologia e das condições de conforto térmico ambiental em sete sistemas de acondicionamento de aviários de frangos de corte, localizados na mesorregião do Agreste paraibano. Os sistemas foram os seguintes: telha de amianto sem ventilação artificial; telha de barro sem ventilação artificial; telha de amianto com ventilação artificial; telha de barro com ventilação artificial; telha de amianto com ventilação artificial e nebulização; telha de barro com ventilação artificial e nebulização e telha de amianto com ventilação artificial e aspersão sobre a cobertura. A avaliação foi feita com base na temperatura do ar (TA), na umidade relativa (UR), no índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU) e na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de cobertura; Ambiência; Conforto térmico; Avicultura.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300025

Cinética de secagem, contração volumétrica e análise da difusão líquida do figo (Ficus carica L.)
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Luiz C.; Andrade,Ednilton T. de; Martinazzo,Ana P.; D’Andrea,Elisabeth M.; Sousa,Felipe A. de; Figueira,Vitor G.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem matemática; Pós-colheita; Fruta.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800797

Demanda hídrica da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento nos tabuleiros costeiros de Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Samuel; Dantas Neto,José; Teodoro,Iêdo; Souza,José L. de; Lyra,Guilherme B.; Santos,Marcos A. L. dos.
RESUMOA água é um recurso natural que, nos últimos anos, tem sido alvo de inúmeras discussões quanto ao seu uso e disponibilidade. No setor agrícola o volume de água necessário à irrigação é calculado com base nas perdas ocorridas por evaporação e transpiração motivo por que este trabalho teve, como objetivo, determinar a evapotranspiração máxima e real da cana-de-açúcar irrigada por gotejamento. Os dados para esta pesquisa foram obtidos em um experimento conduzido na região de Rio Largo, AL, com sete tratamentos de irrigação (0; 25; 50; 75; 100; 125 e 150% da evapotranspiração de referência-ET0), em três ciclos de produção no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2012. A evapotranspiração real (ETr) foi estimada pelo Kc "dual". A ETr média na fase de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp; Armazenamento de água no solo; Déficit hídrico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900849

Electric signals for separation of earthworms (Eudrilus eugeniÃ¦)
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Maria J. de; Oliveira Filho,Delly; Martins,José H.; Santos,Luiz C.
The worm Eudrilus eugeniÃ¦ is a species adapted to tropical climates and is highly demanded as fishing bait, therefore possessing high economic value. Separation of worms from humus is typically performed by manual, mechanical, behavioral and electric methods. The objective of this study was to characterize electric pulses for separation of worms (Eudrilus eugeniÃ¦) from humus. To determine separation efficiency of worms from humus, a controlled pulse generator was used with frequencies of 1 and 5 Hz, voltages of 100 and 200Â V, peak widths of 2, 3 and 4 x 10-3 s and exposure times of 15 and 30 min. The electrical pulse characteristics which resulted in greatest separation efficiency were: 1 Hz, 2 x 10-3 s and 200Â V; and the maximum displacement index was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vermiculture; Vermicomposting; Electric stimulation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000015

Simulação do comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo F.; Queiroz,Daniel M. de; Fernandes,Haroldo C.; Miyagaki,Olímpio H.
No Brasil, a colheita mecanizada do feijão é realizada em duas etapas, em que na primeira, o produto é arrancado e enleirado manualmente e, na segunda etapa, ele é colhido, trilhado e limpo, usando-se uma colhedora de feijão, geralmente puxada por um trator. O aprimoramento do projeto dessas máquinas tem sido realizado por tentativa e erro. Neste trabalho, apresenta-se um modelo de simulação para analisar o comportamento dinâmico de um conjunto trator-colhedora de feijão, desenvolvido usando-se o programa de computador ADAMS, versão 10.0. Este modelo incluiu a simulação do trator, interação entre solo e pneu, simulação do sistema de transmissão de potência e dos sistemas de trilha e limpeza da colhedora de feijão. Finalmente, foram realizadas análises do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ADAMS; Colheita; Modelagem.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300026

Tratamento anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos com alta e baixa concentração de sólidos
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Silva,Salomão A.
A finalidade principal deste trabalho foi estudar o tratamento anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos com alta e baixa concentração de sólidos. O sistema experimental se compunha de dois reatores com capacidade unitária de 2.200 L, enquanto o substrato utilizado era composto de resíduos sólidos vegetais e lodo de esgotos sanitários, sendo um dos reatores alimentado com substrato contendo 20% de sólidos totais (80% de umidade) e o outro com apenas 5% de sólidos totais (95% de umidade). Verificou-se, quando da utilização de substrato contendo 5% (percentagem em peso) de sólidos totais, que o tempo de retenção de sólidos requerido para que fossem alcançados 80% de redução da massa de DQO aplicada, foi de 90 dias, propiciando uma taxa de produção de gás...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Resíduos vegetais; Reator em batelada; Reator compartimentado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200013

Armazenamento do crambe em diferentes embalagens e ambientes: Parte I - Qualidade fisiológica
Provedor de dados: 91
Autores: Bessa,Jaqueline F. V.; Donadon,Juliana R.; Resende,Osvaldo; Alves,Rosa M. V.; Sales,Juliana de F.; Costa,Lílian M.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade fisiológica das sementes de crambe em diferentes condições de armazenamento, durante nove meses. O crambe com teor de água de 4,63% base úmida foi acondicionado nas embalagens laminada, polietileno tereftalato (PET) e polietileno de alta densidade (PEAD), as quais foram armazenadas nos ambientes: refrigerado, a 10 ± 1,19 °C e 34,84 ± 4,09% UR e natural, a 24,81 ± 1,82 °C e 54,93 ± 12,77% UR. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial triplo (3 x 2 x 4) com três repetições. Os dados foram analisados por meio de análise de variância e regressão. O ambiente natural e a embalagem PET são os que melhor se apresentam para manter a qualidade fisiológica das sementes de crambe por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crambe abyssinica; Refrigerated environment; Natural environment.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300224

Índice de área foliar e produtividade do tomate sob condições de ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ligia S.; Azevedo,Carlos A. V. de; Albuquerque,Abel W.; S. Junior,Josué F.
O cultivo de tomate tem-se expandido nos últimos anos em ambiente protegido, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com o propósito de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas, em razão de oferecer regularidade na produção. Objetivou-se, com o presente trabalho, determinar, ao longo do ciclo da cultura, a relação entre o índice de área foliar e a produtividade e, ao final do ciclo, os componentes de produção do tomateiro, em ambiente protegido. Os modelos foram gerados por meio de equações polinomiais de 1ª e 2ª ordem tendo-se, como variável independente, o número de dias após o transplantio. Constatou-se ser possível determinar, em ambiente protegido e por meio de modelo matemático, o índice de área foliar dessa olerícola...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos; Variáveis climáticas; Manejo cultural; Lycopersicon esculentum.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400005

Fator de desacoplamento em um canavial irrigado no submédio do Vale do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Zolnier,Sérgio; Moura,Magna S. B. de; Carmo,José F. A. do; Ribeiro,Aristides.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a interação da cana-de-açúcar irrigada com a atmosfera circunvizinha, por meio do fator de desacoplamento (Ω), para cinco períodos distintos de crescimento e entre eventos de irrigação. O estudo foi conduzido na região do Submédio do Vale do São Francisco. Os dados utilizados para a estimativa de Ω foram obtidos de sensores acomodados em uma torre micrometeorológica, instalada numa área experimental de cana-de-açúcar, no ciclo de cana-soca. Observou-se que no início do ciclo da cultura (70 a 95 dias após o corte, DAC), o valor médio de Ω foi 0,74 em decorrência de baixos valores da altura das plantas e do índice de área foliar, devido aos altos valores de velocidade do vento, que reduziram a interação entre a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Interação planta-atmosfera; Semiárido.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800006

Trocas gasosas e teores de minerais no feijão-de-corda irrigado com água salina em diferentes estádios
Provedor de dados: 91
Autores: Neves,Antonia L. R.; Lacerda,Claudivan F. de; Guimarães,Francisco V. A.; Gomes Filho,Enéas; Feitosa,Daniel R. C.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de água salina nos diferentes estádios de desenvolvimento de plantas de feijão-de-corda sobre as trocas gasosas, o crescimento e os teores de minerais. O experimento foi conduzido no campo e obedeceu o delineamento em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos utilizados foram: T1 - água do poço (CEa de 0,8 dS m-1) durante todo o ciclo (controle); T2 - água salina (CEa de 5,0 dS m-1) durante todo o ciclo; T3, T4 e T5 - água salina de 0 a 22, de 23 a 42 e de 43 a 62 dias após o plantio (DAP), respectivamente. As plantas dos tratamentos T3, T4 e T5 foram irrigadas com água do poço nas demais fases do ciclo. Realizaram-se, ao longo do ciclo da cultura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Salinidade; Irrigação; Nutrição mineral.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700009

Demanda energética e distribuição de sementes de milho em função da velocidade de duas semeadoras
Provedor de dados: 91
Autores: Mercante,Erivelto; Silva,Suedêmio de L.; Modolo,Alcir J.; Silveira,João C. M. da.
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a uniformidade de distribuição de sementes de milho em duas velocidades de deslocamento de duas semeadoras-adubadoras de precisão, em experimento conduzido em um Latossolo Vermelho distroférrico, de relevo levemente inclinado e textura muito argilosa. O delineamento experimental constituiu-se de quatro tratamentos compostos de duas semeadoras (S1-PSE 8/Semeato, S2-PST 2/Super Tatu) e duas velocidades de deslocamento (V1 = 5,2 e V2 = 8,4 km h-1). O valor médio da força de tração na barra foi de 9,6 kN para S1 e 8,07 kN para S2, enquanto a patinagem foi de 5,83 e 4,26%, para S1 e S2, respectivamente. Os valores obtidos para o espaçamento entre sementes da semeadora S1 nas velocidades V1 e V2, foram 21,6 e 22,0 e,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Velocidade de deslocamento; Distribuição de sementes.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300020

Yield of green beans subjected to continuous and pulse drip irrigation with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Willian F. de; Paz,Vital P. da S.; Jesus,Ana P. C. de; Silva,Jucicléia S. da; Gonçalves,Karoline S.; Oliveira,Andressa S. de.
ABSTRACT In view of the imminent need for efficient water use and the search for adequate management techniques to reduce the effect of salinity on plants, a study was conducted to evaluate the effect of continuous and pulses drip irrigation with saline water on green bean yield and water use efficiency. The experiment was conducted in a greenhouse, in a completely randomized design, with treatments distributed in a 2 x 5 factorial arrangement. The first factor was type of drip irrigation, i.e., continuous or pulse, while the second factor was the levels of water salinity (electrical conductivity of 0.3, 1.5, 2.5, 3.5 and 4.5 dS m-1), with five replicates, and two plants per replicate, totaling 50 experimental units. The following variables were analysed:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Pot; Greenhouse; Water use efficiency.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700476

Characterization of venturi injector using dimensional analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Sobenko,Luiz R.; Frizzone,José A.; Camargo,Antonio P. de; Saretta,Ezequiel; Rocha,Hermes S. da.
ABSTRACT Venturi injectors are commonly employed for fertigation purposes in agriculture, in which they draw fertilizer from a tank into the irrigation pipeline. The knowledge of the amount of liquid injected by this device is used to ensure an adequate fertigation operation and management. The objectives of this research were (1) to carry out functional tests of Venturi injectors following requirements stated by ISO 15873; and (2) to model the injection rate using dimensional analysis by the Buckingham Pi theorem. Four models of Venturi injectors were submitted to functional tests using clean water as motive and injected fluid. A general model for predicting injection flow rate was proposed and validated. In this model, the injection flow rate depends on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Buckinghan Pi theorem; Irrigation equipment; Fertigation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700484

Resistência mecânica de compósitos cimentícios leves utilizando resíduos industriais e fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Arruda Filho,Nivaldo T. de; Dantas,Carolina P.; Leal,Antonio F.; Barbosa,Normando P.; Silva,Cibelle G.; Alexandre,Mavinieux V.
A valorização de materiais alternativos incorporados com resíduos como opção ao convencional deve possibilitar a geração de um produto com qualidade, estética, produtividade e com potencial de reduzir impactos da poluição ambiental. Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver elementos construtivos para forro e divisórias, a partir de matrizes cimentícias com incorporação de resíduos industriais (resíduo cerâmico, etil vinil acetato - EVA) e fibras de sisal. Desenvolveram-se técnicas de moldagem em matrizes cimentícias autoadensáveis e se avaliou a resistência mecânica dos novos compósitos. Uma placa com resíduos de EVA foi produzida e, através de trabalhos de reologia, encontrou-se a pasta matriz de revestimento desta placa, com teor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elementos construtivos; Flexão; Reologia; Fibras de sisal e resíduos industriais.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800012

Coeficientes de cultura da cenoura nas condições edafoclimáticas do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A.; Rocha,Ismael de B.; Sediyama,Gilberto C.; Puiatti,Mário; Cecon,Paulo R.; Silveira,Suely de F. R.
A quantidade de água requerida em cada irrigação e o momento de sua aplicação, dependem das características físico-hídricas do solo e das condições climáticas locais e da cultura, considerando-se o seu estádio de desenvolvimento e a configuração de plantio. Neste trabalho, obtiveram-se coeficientes de cultura (Kc) da cenoura, variedade Nantes, explorada nas condições edafoclimáticas da região do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, seguindo-se a metodologia proposta no Boletim FAO 56, objetivando-se o manejo racional da água em áreas irrigadas por pivô central. Os valores de Kc foram 1,15, 1,12, 1,12 e 1,10 para os estádios de desenvolvimento inicial, crescimento da cultura, intermediário e final, respectivamente. Nos estádios inicial e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota L.; Evapotranspiração; Manejo de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200016

Uso de sementes de Moringa oleifera para tratamento de águas superficiais
Provedor de dados: 91
Autores: Paterniani,José E. S.; Mantovani,Marcia C.; Sant'Anna,Marcia R.
Visou-se, no presente trabalho, estudar o uso de sementes de Moringa oleifera para tratamento de água superficiais por filtração lenta direta em mantas sintéticas não tecidas e por sedimentação simples. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as tecnologias para tratamento de água devem proporcionar às pessoas que habitam em regiões carentes de água potável, a possibilidade de sua clarificação, de maneira fácil, auto-sustentável e a baixo custo. Os estudos referidos no presente trabalho sugerem haver potencial de aplicação da Moringa oleifera. Utilizaram-se, no tratamento da água com Filtração Lenta Direta, um floculador constituído de garrafa Pet e três filtros, do mesmo material, com mantas sintéticas não tecidas, empregadas na filtração lenta, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coagulante natural; Filtração lenta; Sedimentação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600015

Productive and chemical characteristics of Marandu grass in response to poultry manure and soil chiseling
Provedor de dados: 91
Autores: Eguchi,Edson S.; Cecato,Ulysses; Muniz,Antonio S.; Oliveira,Carlos A. L. de; Murano,Raphael A. C.; Pierangeli,Maria A. P.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the productive and chemical characteristics of Marandu grass fertilized with poultry manure with or without the use of soil chiseling, during a period of 210 days. The experiment was conducted in a Dark-Red Latosol (Haplustox) of sandy texture, in a randomized block design with 4 replicates, in a 6 x 2 factorial scheme (0, 1.037, 2.074, 4.148, 6.222 t ha-1 of poultry manure and an additional treatment with chemical fertilizer based on 2.074 t ha-1, with and without soil chiseling). Grass-cutting management was performed between 95% of light interception by the canopy and the residual height of 0.15 m. The application of poultry manure resulted in an increase of forage production with higher number of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilization; Brachiaria; Nutrient; Sustainability.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600527

Produção de capim elefante e movimentação de cátions em função de gesso mineral
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Renato L. dos; Freire,Fernando J.; Azevedo,Vinícius M. de; Rocha,Alexandre T. da; Tavares,José A.
O uso de gesso na correção da acidez trocável em subsuperfície tem proporcionado melhoria do ambiente radicular, influenciando positivamente na produtividade das culturas. Portanto, o objetivo foi avaliar o potencial do gesso de origem mineral da região do Araripe, em Pernambuco, na elevação dos teores de Ca trocável e na redução dos teores de Al trocável em subsuperfície e no aumento da produção de biomassa de variedades de capim elefante. Para isto foram cultivadas em campo três variedades de capim elefante: Cameroon, Gramafante e Roxo, na presença e na ausência de gesso mineral em arranjo fatorial (3 x 2) com os tratamentos distribuídos casualmente em 4 blocos. Os teores de Ca2+, S-SO4(2-), Al3+ e sua saturação não foram influenciados pela aplicação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimentação de cátions; Acidez subsuperficial; Gipsita; Pennisetum purpureum Schum.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000002

DESUNIFORMIDADE ESPAÇO-TEMPORAL NO DESEMPENHO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR SULCO
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Joaquim José de; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Barreto,Aurelir Nobre; Henrique,Jacqueline; Azevedo,Hamilton Medeiros de.
RESUMO O objetivo desta pesquisa foi avaliar o grau de desuniformidade no desempenho de um sistema de irrigação por sulco do Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Sousa, PB, decorrente das variações espacial e temporal em parâmemtros de campo e operacionais. Para se quantificar essas variações, foram realizadas avaliações de campo em seis sulcos, escolhidos de forma a abranger ao máximo as variações no sentido transversal da área irrigada. Observou-se variações espaciais máximas, ao longo da estação de cultivo, iguais a 33,0, 162,0 e 140,5%, respectivamente, na eficiência de aplicação, na taxa de escoamento e na taxa de percolação; enquanto espacialmente, as variações temporais máximas para esses parâmemtros foram de 26,3, 78,4 e 233,3%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulcos; Manejo; Desempenho.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100018

Avaliação de materiais alternativos utilizados na confecção de placas porosas para sistemas de resfriamento adiabático evaporativo
Provedor de dados: 91
Autores: Tinôco,Ilda de F. F.; Figueiredo,José L. A.; Santos,Rodrigo C.; Paulo,Marcos O. de; Vigoderis,Ricardo B.; Pugliesi,Nelson L.
Objetivou-se, com este trabalho, a comparação entre a eficiência de alguns materiais porosos alternativos encontrados no Brasil: cinasita (argila expandida), serragem, fibra vegetal e carvão, para o Sistema de Resfriamento Adiabático Evaporativo (SRAE). O experimento se deu em condições de verão, em estufas situadas na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. O conforto térmico ambiente foi avaliado através do Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) e Umidade Relativa do ar (UR), medidos diariamente, a cada duas horas, das 8 às 18 h. Os resultados obtidos foram interpretados através da análise de variância. Com base neste estudo, é possível inferir que a confecção de placas porosas para resfriadores evaporativos, utilizando-se os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resfriamento adiabático evaporativo; Materiais porosos; Conforto térmico.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100026

Comportamento de genótipos de arroz de terras altas na Zona da Mata de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vaubam A. C. da; Silva,Edson F. da; Tabosa,Jose N.
Avaliou-se, neste estudo, o comportamento de 12 genótipos de arroz de terras altas na Zona da Mata de Pernambuco quanto a caracteres de importância agronômica. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições, parcelas constituídas de 5 linhas de 4 m e espaçamento de 0,50 m. Os experimentos foram conduzidos no ano agrícola de 2006, entre os meses de abril e agosto, nos municípios de Palmares e Vitória de Santo Antão. Dentre os caracteres avaliados verificaram-se diferenças significativas entre os genótipos para os caracteres: altura de planta, acamamento, ciclo de florescimento e de maturação, perfilhamento médio, comprimento de panículas, peso de mil grãos e rendimento de grãos inteiros. A interação genótipo x ambiente foi significativa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Produtividade; Interação genótipo ambiente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000002

Impact of pig slurry application on soil and water losses: Comparison with a historical series
Provedor de dados: 91
Autores: Bandeira,Douglas H.; Bertol,Ildegardis; Vázquez,Eva V.; Ramos,Júlio C.; Bertol,Camilo.
ABSTRACT Water erosion in soil is influenced by several factors, including rain, relief, cover, and management and conservation practices. Also, erosion is affected by pig slurry (PS) applied to the soil as a fertilizer. The objectives of this research were i): to evaluate water erosion in a Humic Cambisol cultivated with Zea mays L., Avena strigosa, Glycyne max L., and Raphanus sativus in rotation after PS dispersal under different tillage treatments, namely: no-tillage (NT), minimum tillage (MT), rotation tillage (RT) and conventional tillage (CT) , and ii): to compare erosion before and after PS application in a single dose of 50 m3 ha-1 in each crop, soon after the germination of the crops. NT had lower soil and water loss, which were reduced by 81 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservation tillage; Erosivity; Crop rotation; Organic fertilization.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600425

Urochloa ruziziensis responses to sources and doses of urea
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,João E. S.; Nascente,Adriano S.; Leandro,Wilson M.; Silveira,Pedro M. da.
ABSTRACT The use of products that promote reduction of nitrogen (N) losses from the urea fertilizer can contribute to increasing its use efficiency in forage grasses. This study aimed to evaluate the effects of N sources and doses on the growth of Urochloa ruziziensis. The experiment was carried out in the growing season of 2007/2008 in Santo Antônio de Goiás-GO, in a Brazilian Oxisol. A completely randomized block was used, with four replicates in a factorial scheme, corresponding to two N sources (conventional urea and urea with urease inhibitor) and five N doses (0, 50, 100, 200 and 300 kg ha-1), divided into equal applications in five periods (Nov 14 to Dec 13, Dec 14 to Jan 12, Jan 13 to Feb 11 - rainy season, Mar 24 to Apr 22 and Jul 10 to Aug 08 -...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chlorophyll contente; Forage; Nitrogen; Stabilized urea.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500401

Saline stress and temperatures on germination and vigor of Piptadenia moniliformis Benth. Seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Francisco E. C. B.; Medeiros Filho,Sebastião; Torres,Salvador B.; Martins,Cibele C.; Brito,Selma F. de.
ABSTRACT The knowledge concerning the physiology of germination in saline areas may contribute to the development of more efficient cultural practices and adequate choice of planting areas. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of saline and temperature stress on germination and vigor of Piptadenia moniliformis (a species known in Brazil as "catanduva") seeds. The treatments were distributed according to a completely randomized design in accordance with a 3 x 6 factorial arrangement (temperature x osmotic potential), with four replicates of 25 seeds each. The seeds were put to germinate at constant temperatures of 25, 30, and 35 °C on paper towel moistened in distilled water (0.0) and NaCl solutions at 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fabaceae; Catanduva; Forest seeds; Salinity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700649

Desempenho operacional de trator com tração dianteira auxiliar na subsolagem de um inceptisol
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,Neyton de Oliveira; Oliveira,Maurício de; Nunes,Ricardo Lordelo.
Na subsolagem de um solo da ordem dos Inceptisol (Cambissolos) usando um trator com tração dianteira auxiliar, foram comparados pneus de duas idades, duas rotações do motor e duas marchas, além do uso ou não do bloqueio do diferencial. Mediram-se velocidade de deslocamento, patinagem das rodas traseiras, tempo operacional teórico e consumo de combustível por hora e por área trabalhada. O uso do bloqueio do diferencial não influiu significativamente em nenhum parâmetro estudado e o de pneus novos resultou em desempenho do trator superior em relação aos pneus desgastados, para todos os parâmetros estudados. A rotação do motor de 1.800 rpm reduziu a patinagem e o consumo de combustível por hora e por área trabalhada em relação a 2.000 rpm, enquanto o uso da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bloqueio do diferencial; Desgaste dos pneus; Marcha; Preparo do solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100018

Altura de planta, diâmetro caulinar e produção do pinhão-manso irrigado sob diferentes níveis de salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Veras,Ricardo P.; Laime,Eduardo M. O.; Fernandes,Pedro D.; Soares,Frederico A. L.; Freire,Epitácio de A.
O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma planta oleaginosa, adaptada às condições do semiárido brasileiro, com potencialidades para a produção de biodiesel. Com o objetivo de se avaliar parâmetros de crescimento e produção de pinhão-manso, em lisímetros de drenagem, conduziu-se um experimento em lisímetros de drenagem, em ambiente aberto, entre janeiro/2009 e janeiro/2010, na área experimental da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola/CTRN/UFCG. Foram estudados os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre variáveis de crescimento e de produção do pinhão-manso. Os tratamentos consistiram de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa: 0,6; 1,8; 3,0; 4,2 e 5,4 dS m-1), distribuídos no delineamento experimental em blocos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Irrigação; Condutividade elétrica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600007

PERFORMANCE HIDRÁULICA E PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MICROASPERSOR NAAN 7110, SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE VENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Medeiros,Mônica Garcia Agra de; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Azevedo,Hamilton Medeiros de.
RESUMO A principal finalidade de ensaios de equipamentos utilizados em sistemas de irrigação localizada consiste na determinação das características hidráulicas e nas análises de seu desempenho. Com o objetivo de fornecer subsídios ao correto dimensionamento de sistemas de irrigação por microaspersão, desenvolveu-se uma pesquisa sob condições de laboratório e de campo, em área pertencente ao Laboratório de Engenharia de Irrigação e Drenagem da Universidade Federal da Paraíba, com o fim de se avaliar a performance do microaspersor NAAN 7110. Em campo, trabalhou-se com velocidade do vento nas faixas de 0-2, 2-4, 4-6 e 6-8 km/h. Os testes visaram à determinação dos seguintes parâmetros: coeficiente de variação de fabricação; equação característica da relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Características hidráulica; Diâmetro efetivo.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100057

Crop coefficient and water requirement of prickly pear in the Agreste region of Alagoas state, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Divincula,Jesiele S.; Silva,Cinara B. da; Santos,Marcio A. L. dos; Santos,Daniella P. dos; Santos,Luan W. dos.
ABSTRACT Prickly pear cultivation has played an important role in the Brazilian livestock farming, being used as forage for animals in the Northeast region, especially during the drying season, because it is an excellent source of water. Thus, the objective of this study was to estimate the crop coefficient and water requirement of prickly pear in the Agreste region of Alagoas state, Brazil. Prickly pear crop evapotranspiration (ETc) was determined using five drainage lysimeters, made of polyethylene with dimensions of 0.35 x 0.40 m (side and depth). Four soil layers were separated and put into the lysimeters in the opposite sequence, in order to maintain it as close as possible to the initial soil structure. The reference evapotranspiration (ETo) was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia ficus-indica L.; Evapotranspiration; Lysimeters.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200925

Qualidade do café natural e despolpado após diferentes tipos de secagem e armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Coradi,Paulo C.; Borém,Flávio M.; Oliveira,João A.
Para se comparar as alterações na qualidade do café natural e despolpado em condições de umidades relativas de 60 e 80% e temperatura controlada de 23 °C aos 90 e 180 dias de armazenamento, realizou-se este trabalho no Departamento de Engenharia e no Pólo de Tecnologia em Pós-Colheita do Café da Universidade Federal de Lavras. A colheita do café, variedade Topázio, foi seletiva, enquanto uma parte foi despolpada e a outra processada de forma natural; no entanto, uma parcela de cada tipo de café foi conduzida para a secagem em terreiro e a outra parcela para secagem com temperaturas de 40 e 60 °C; após a secagem, o café foi armazenado em ambiente hermético mantendo-se constantes as umidades relativas de 60 e 80%. Para avaliação da qualidade foram feitas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Topázio; Umidade; Temperatura; Terreiro.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200011

Desempenho de quatro sistemas para compostagem de carcaça de aves
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Pelá,Adilson; Silva,Cesar J. da; Decarli,Léo D.; Matter,Uilson F.
Objetivou-se avaliar o desempenho de quatro sistemas para compostagem de carcaça de aves pelo monitoramento diário da temperatura, análise da presença ou ausência de Salmonella sp., contagem de coliformes totais (CT) e fecais (CF) e reciclagem de nutrientes. Os sistemas avaliados foram: Leira com aeração (LCA), Leira sem aeração (LSA), Composteira com aeração (CCA) e Composteira sem aeração (CSA). O processo de compostagem foi conduzido em dois estágios. No primeiro, as carcaças foram intercaladas com cama de aviário, palha e água. No segundo estágio, a massa de compostagem foi transferida para um pátio onde o material foi revolvido e umedecido semanalmente até a estabilização. Detectou-se a presença de Salmonella sp nos sistemas LSA e CSA ao final do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura; Salmonella; Coliformes totais e fecais; Reciclagem de nutrientes.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300023

Balanço hídrico no solo para porta-enchertos de citros em ecossistema de tabuleiro costeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Cintra,Fernando Luis Dultra; Libardi,Paulo Leonel; Saad,Antonio Melhem.
A má distribuição das chuvas e a existência de camadas coesas em muitos solos dos tabuleiros promovem, muitas vezes, alterações importantes no regime hídrico do solo e nas taxas de evapotranspiração das culturas exploradas nesse ecossistema. Objetivou-se, com este trabalho, conhecer, através do balanço hídrico, como esses processos ocorrem e, também, contribuir para o estabelecimento de práticas de manejo visando ao melhor uso das reservas de água no solo. Todos os componentes do balanço foram medidos, à exceção da evapotranspiração, que foi calculada. Os resultados obtidos permitiram concluir que a maior demanda hídrica da laranjeira aconteceu nos meses de outubro e novembro e que, com base na taxa de evapotranspiração, a Tangerina Cleópatra (Citrus...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Citros; Porta-enxerto; Tabuleiro costeiro.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100005

Productive performance of cowpea-radish intercropping under different amounts of rooster tree biomass incorporated into the soil
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Maria F. S.; Bezerra Neto,Francisco; Pontes,Frederico S. T.; Linhares,Paulo C. F.; Silva,Maiele L. da; Silva,Ítalo N.
ABSTRACT Intercropping systems of cowpea with radish are beginning to be deployed in the semiarid region of Rio Grande do Norte state. The great challenge is to know whether or not there is productive efficiency in these systems when fertilized with organic matter produced by spontaneous species from the ‘Caatinga’ biome. Thus, the aim of this study was to evaluate the productive performance of cowpea-radish intercropping systems under different amounts of rooster tree biomass incorporated into the soil. The study was conducted at the experimental farm Rafael Fernandes, rural zone of Mossoró, RN, in the period from June to September 2013, in an experimental design of randomized blocks with four treatments and five replicates. The treatments consisted of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Raphanus sativu; Calotropis procera; Spontaneous species; Intercropping.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100965

Trace elements in Ultisol irrigated with landfill leachate and public-supply water
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela da C. L.; Batista,Rafael O.; Mesquita,Francisco O.; Silva,Ketson B. da; Alves,Sandra M. C.; Gurgel,Marcelo T.
ABSTRACT Landfill leachates have considerable amounts of organic matter and mineral nutrients and, when applied in environmentally adequate amounts, show fertilizing potential for the soil-plant system. This study aimed to analyze the effect of landfill leachate (LFL) and the public-supply water (PSW) depths on the contents of trace elements in an Ultisol. This work was carried out from April 21 to August 21, 2012, in split-split-plot scheme; LFL and PSW depths (T1 - 0 mm of LFL and 1067 mm of PSW; T2 – 60 mm of LFL and 1067 mm of PSW, T3 - 120 mm of LFL and 1067 of PSW, T4 - 180 mm of LFL and 1067 of PSW, and T5 - 240 mm of LFL and 1067 mm of PSW) in the plots, the analyzed layers (0-0.2 m and 0.2-0.4 m) in the subplots and the sampling times (0, 30, 60,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Liquid waste; Agricultural use; Heavy metals.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800769

Caracterização bioclimática de sistemas ao ar livre e confinado para a criação de matrizes suínas gestantes
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Nunes,Maria L. A.; Castro,Ariane C. de; Miranda,Késia O. S.; Trabachini,Aldie.
O confinamento de matrizes suínas foi criado com o intuito de maximizar a produtividade; entretanto, existem problemas relacionados ao bem-estar animal. Objetivou-se avaliar a criação de matrizes suínas gestantes no sistema de confinamento e ao ar livre, com relação ao ambiente térmico e às respostas fisiológicas. O experimento foi realizado em Monte Mor/SP. A avaliação fisiológica foi realizada por meio do registro das variáveis: frequência respiratória e temperatura de pele. Foram registradas as variáveis meteorológicas: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e temperatura de globo negro, caracterizando o ambiente por meio da entalpia e índice de temperatura de globo e umidade. Foram utilizados seis animais por tratamento. O delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suíno; Bem-estar animal; Conforto térmico; Sistemas de produção.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300013

Tolerance of guava rootstocks under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Nobre,Reginaldo G.; Silva,Luderlândio de A.; Moreira,Rômulo C. L.; Paiva,Emanoela P. de; Oliveira,Fernanda A. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the tolerance of guava rootstocks under salt stress in the initial development stage. The experiment was conducted in a greenhouse in a randomized block design in a 5 x 3 factorial, consisting of five levels of irrigation water salinity (0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 3.0 dS m-1) and three guava rootstocks (‘Crioula’, ‘Paluma’ and ‘Ogawa’), with four replicates and four plants per replicate. Emergence, growth and phytomass accumulation were evaluated 30 days after sowing. Increased salinity restricts guava emergence, growth and phytomass accumulation, and the most drastic effects occur at levels higher than 1.8 dS m-1. The cultivar ‘Crioula’ is more tolerant to salinity in relation to ‘Paluma’ and ‘Ogawa’, and can be indicated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava L.; Irrigation; Salinity; Propagation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201072

AVALIAÇÃO DO INCREMENTO DE AÇUDES E SUA RELAÇÃO COM O USO DO SOLO, ATRAVÉS DO USO DE IMAGENS TM/LANDSAT-5: ESTUDO DE CASO
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Joedla Rodrigues de; Barbosa,Marx Prestes; Dantas Neto,José.
RESUMO O presente trabalho teve o objetivo de estudar as bacias hidrográficas dos açudes Pilões e São Gonçalo, na região do semi-árido do Estado da Paraíba, Brasil, para avaliar o incremento de açudes e sua relação com o uso da terra para os anos de 1984 (precipitação 940mm) e 1990 (precipitação de 442mm). Nas imagens Landsat, ambas as bacias apresentam características fisico-hidrológicas semelhantes e apresentam a mesma quantidade de açudes com espelho d'água acima de 4,0ha. Devido ao tamanho diferenciado das bacias hidrográficas, elas possuem densidades diferentes de açudes. Este estudo verificou que o aumento no número de açudes não está diretamente relacionado com o uso agrícola intensivo do solo, os dois fatores corroboraram para este fato: o primeiro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Semi-árido; Bacia hidrográfica.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200243

Cinética de secagem do resíduo de abacaxi enriquecido
Provedor de dados: 91
Autores: Alexandre,Hofsky V.; Silva,Flávio L. H. da; Gomes,Josivanda P.; Silva,Osvaldo S. da; Carvalho,João P. D.; Lima,Ezenildo E. de.
O Brasil é um dos maiores produtores de abacaxi do mundo e o maior da América do Sul. O fruto é a parte comercializável da planta enquanto o restante é formado por caule, folha, casca, coroa e talos, considerado resíduo agrícola e não tem sido devidamente aproveitado, resultando em perdas econômicas. Caracterizar e avaliar a cinética de secagem do resíduo (casca) de abacaxi (Ananas comosus L.) enriquecido utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae em leito estático, em camada fina de secagem, utilizando-se de planejamento experimental fatorial, foi o objetivo deste estudo. A temperatura (40 a 60 ºC) e a velocidade do ar de secagem (0,8 a 1,3 m s-1) são as variáveis do processo. O resíduo enriquecido e caracterizado apresentou alto teor de matéria seca...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus L.; Saccharomyces cerevisiae; Secagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600010

Biostimulants on mineral nutrition and fiber quality of cotton crop
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Ricardo de A.; Santos,Jerffson L.; Oliveira,Luan S.; Soares,Mauricio R. S.; Santos,Saad M. S. dos.
ABSTRACT Biostimulants are used in cotton (Gossypium hirsutum L.) to balance vegetative and reproductive growth as well as to increase cotton seed yield and fiber quality. Therefore, in order to study the efficiency of seed treatment with biostimulants, nutrition, production and technological quality for the cotton fiber, a field experiment was installed. The study was conducted at the Alvorada farm research field, in Luis Eduardo Magalhães municipality - BA. The experiment was arranged in a completely randomized block design with four replicates and five treatments (control group, untreated group, Booster®, Stimulate®, Improver® and Biozyme®). Leaf contents of nutrients, yield and technological quality of the fiber were evaluated. The results showed that...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Growth regulators; Yield; Foliar nutrition; Gossypium hirsutum L.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201062

INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE TENSÃO DA MOLA NA PERCENTAGEM DE ÁGUA DESVIADA E DE ENERGIA ABSORVIDA EM UM ASPERSOR DE IMPACTO
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Folegatti,Marcus Vinicius.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi determinar a influência do nível de tensão da mola acoplada ao defletor-martelo de um emissor modelo Naan 233/92, no volume de água desviado do jato principal do aspersor e na quantidade de energia absorvida. Ressalta-se a importância desse estudo na elaboração de normas referentes aos ensaios de equipamentos de irrigação (ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas), assim como, fornecer parâmetros de entrada aos modelos matemáticos de trajetória balística para simulação de desempenho de aspersores em condições diversas de vento e declive na superfície do solo. A ação do defletor-martelo típico em aspersores de impacto, interfere constantemente no jato de água proveniente do bocal do aspersor. Até o presente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersores; Normas de ensaio; Irrigação; Testes de laboratório.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200170

Influence of concentration on the steady and oscillatory shear behavior of umbu pulp
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Edimir A.; Brandão,Edimir M.; Borges,Soraia V.; Maia,Maria C. A.
In this experimental work the rheological behavior of umbu pulp has been studied by shear flow (pseudoplasticity, apparent viscosity) and in oscillatory mode (dynamic modules) in the linear domain of viscoelasticity. The studies were carried out with the use of a controlled stress Rheometer Haake RS 100, at different soluble solid concentrations (10, 15, 20 and 25 °Brix), measured at 30 °C. Tests in steady shear were conducted over a shear rate range of 0.1 - 300 s-1 and oscillatory measurements over a frequency range of 0.01 - 100 Hz. The results indicated that umbu pulp behaves as a non-Newtonian fluid, with pseudoplastic characteristics and yield stress appearance and exhibits tixotropic properties. Rheograms were fitted to the Herschel-Bulkey model....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Viscosity; Viscoelasticity; Soluble solid content (°Brix).
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100013

Qualidade da água em uma microbacia hidrográfica do Rio Piracicaba, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Lucas,Ariovaldo A. T.; Folegatti,Marcos V.; Duarte,Sérgio N.
A microbacia do Ribeirão dos Marins, afluente do Rio Piracicaba, é importante ao município de Piracicaba, São Paulo, haja vista que concentra a maior área de produção de hortaliças, as quais são irrigadas com as águas do ribeirão. Com o objetivo de avaliar a qualidade da água, coletaram-se amostras de fevereiro a dezembro de 2005 em sete pontos ao longo do ribeirão, considerando-se o uso e ocupação do solo. As variáveis de qualidade de água analisadas foram: físicas e químicas: sedimentos em suspensão, pH, condutividade elétrica, alcalinidade, turbidez, potássio, cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, zinco, sódio, fósforo, sulfato, cloreto, nitrogênio amoniacal e nitrato. As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia do Instituto de Estudos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Irrigação; Hortaliças.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900005

Landfill leachate as nutritional source in castor bean cultivation under semi-arid conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Filho,Jerônimo; Dias,Nildo da S.; Batista,Rafael O.; Santos Júnior,José A.; Santos,Anne G. D.; Lima,Ana L. F.
ABSTRACT The relevance of using technology for the rational destination of waste from a wide range of human activities is imminently paramount. In this context, between September 2014 and January 2015, in Mossoró, RN, Brazil (5º 11' 31" S; 37º 20' 40" W), the present work was conducted to evaluate strategies for the utilization of landfill leachate as source of water and nutrients in agriculture. For this, castor bean plants (Ricinus communis L.), cv. BRS Energia, cultivated in eutrophic Red Yellow Argisol, were subjected to irrigation depth application strategies, namely: initial application of leachate corresponding to 20, 40, 60 and 80% of the irrigation depth and subsequent application of the remaining water depth percentage using public-supply water,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Waste disposal; Irrigation; Oilseed crops.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600378

UTILIZAÇÃO DE LODO ANAERÓBIO COMO FONTE EXTERNA DE CARBONO NO PROCESSO DE DESNITRIFICAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,José Tavares de; Foresti,Eugênio.
RESUMO O processo de desnitrificação reduz, de forma geral, nitrato a nitrogênio molecular; essa redução acontece associada ao ganho de elétrons. Na desnitrificação, as bactérias heterotróficas utilizam carbono orgânico como fonte doadora de elétrons. No caso de esgotos sanitários já tratados (tratamento secundário) e como estes não dispõem de carbono orgânico suficiente exigem, portanto, uma fonte externa de carbono orgânico. Assim sendo, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o potencial de desnitrificação de uma coluna preenchida com lodo anaeróbio sem o uso de outra fonte externa de carbono; esta coluna foi carregada pelo topo superior com lodo e, por meio de bomba peristáltica, o afluente nitrificado alimentava a coluna em fluxo ascendente. Durante 30...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desnitrificação; Lodo anaeróbio; Fonte de carbono.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100069

Mini tomato production in organic system under greenhouse with partial control of meteorological elements
Provedor de dados: 91
Autores: Araujo,Haroldo F. de; Leal,Paulo A. M.; Zorzeto,Thais Q.; Nunes,Eduardo F.; Betin,Pâmela S.
ABSTRACT The objective of this research was to evaluate the meteorological elements of the environments and the production components of mini tomato crop in organic system in different forms of cultivation, biofertilizer doses and technological levels of protected environments. The research was conducted in completely randomized design in a 3 x 2 x 5 factorial scheme, corresponding to three greenhouses (A - climatized, B - mobile screen and C - fixed screen), two forms of cultivation (pots and beds) and five doses of a commercial biofertilizer (0, 50, 100, 150 and 200% of dose indicated), with five replicates. The treatments affected the analyzed variables, except for biofertilizer doses and interaction of treatments. Air temperature was unchanged among...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum lycopersicum L.; Organic cultivation; Evaporative cooling; Forms of cultivation; Automated control.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900800

ANÁLISE DE TENSÕES NA FACA DE CORTE DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Ricardo Ferreira; Queiroz,Daniel M. de; Dias,Gutemberg Pereira.
RESUMO Com o objetivo de se avaliar a distribuição de tensões na faca de corte da colhedora de forragem, modelo JF 90 Z 10, desenvolveu-se um modelo matemático usando-se o programa computacional ANSYS, versão 5.3, que funciona baseado na técnica de elementos finitos e cuja verificação foi feita comparando-se os resultados obtidos pelo programa ANSYS com os obtidos por solução analítica para um problema formulado mais simples. Dos resultados, concluiu-se que o modelo desenvolvido usando o programa ANSYS apresentou resultados próximo aos da solução analítica. Para simular a aplicação das forças atuantes na faca de corte, foram consideradas uma rotação do rotor de corte de 1.450rpm e uma potência requerida para acioná-lo, de 29.000W. A tensão equivalente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colhedora de forragem; Elementos finitos; Simulação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200219

Requerimento de água para irrigação do milho em Santa Catarina durante eventos La Niña
Provedor de dados: 91
Autores: Minuzzi,Rosandro B.; Ribeiro,André Jr.
A irrigação fornece um importante grau de estabilidade para a produção de alimentos desde que o planejamento de irrigação seja bem elaborado. Estando o fenômeno climático La Niña associado às maiores ocorrências de secas no Sul do Brasil, este estudo teve como objetivo analisar o requerimento de água para a irrigação do milho (Zea mays L.) cultivado em Santa Catarina, durante eventos de La Niña. Dados diários de sete estações meteorológicas foram utilizados para determinar o requerimento de água para irrigação (evapotranspiração da cultura - precipitação efetiva) durante o ciclo e a fase fenológica de maior necessidade hídrica da cultura e a irrigação líquida total para o ciclo do milho em três datas de semeadura, com auxílio do software CROPWAT 8.0, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Variabilidade climática interanual; Zea mays L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200010

Physiological, biochemical and productive changes in sesame genotypes subjected to different rates of water replenishment
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Maria S. R.; Rocha,Maria do S.; Melo,Alberto S. de; Dutra,Wellison F.
ABSTRACT The sesame crop has stood out due to the high nutritional content of its seeds, in addition to being able to be cultivated in the tropical and subtropical regions such as Northeast Brazil. Thus, it is necessary to identify the physiological, biochemical and productive changes related to the tolerance to stress. Objective of this study was to evaluate the physiological, biochemical and productive aspects of sesame genotypes as a function of different rates of water replenishment. The experiment was carried out at the Embrapa Cotton Experimental Unit, located in the municipality of Barbalha-CE, Brazil, under field conditions. The experiment was carried out in a randomized complete block design, with treatments in a factorial scheme (4 × 6),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sesamum indicum L.; Evapotranspiration; Antioxidant enzymes.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300176

Intervalo hídrico ótimo e produtividade de cultivares de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Beutler,Amauri N.; Centurion,José F.; Silva,Alvaro P. da; Barbosa,José C.
Determinar o intervalo hídrico ótimo e sua relação com a produtividade de soja, foi o que se objetivou com o presente estudo, razão por que se conduziu um experimento em Jaboticabal, SP, em Latossolo Vermelho de textura média. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em parcelas subdivididas (seis níveis de compactação e quatro cultivares), com quatro repetições. Os níveis de compactação, foram: T0 = 0; T1* = 1; T1 = 1; T2 = 2; T4 = 4 e T6 = 6 passadas, no mesmo local, de um trator de 11 toneladas, perfazendo toda a superfície do solo. No tratamento T1* a compactação ocorreu quando o solo estava mais seco. Em dezembro de 2003 foram semeadas as cultivares de soja (Glycine max) IAC Foscarin 31, MG/BR 46 (Conquista), BRS/MG 68 (Vencedora) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos; Conteúdo de água; Glycine Max.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300015

Nutrient contents and growth of corn fertigated with human urine and cassava wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Narcísio C. de; Lima,Vera L. A. de; Lima,Geovani S. de; Andrade,Elysson M. G.; Ramos,Jailton G.; Oliveira,Suenildo J. C.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the contents of macronutrients (NPK and S) and the growth of ‘Potiguar’ corn fertigated with human urine, cassava wastewater and their associations with NPK. The experiment was set up in greenhouse located on Campus I of Universidade Federal de Campina Grande. A completely randomized experimental design was used, consisting of eight treatments, corresponding to fertigation with mineral fertilizer NPK formula; organic, composed of yellow water, cassava wastewater and human urine associated with cassava wastewater; organomineral, composed of human urine associated with phosphorus and potassium, cassava wastewater associated with nitrogen and phosphorus and human urine associated with cassava wastewater and phosphorus,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Agricultural use of waste; Eco-sanitation; Yellow waters.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000900681

Molybdenum supply and biological fixation of nitrogen by two Brazilian common bean cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alinne da; Franzini,Vinícius I.; Piccolla,Cristiano D.; Muraoka,Takashi.
ABSTRACT The common bean has been considered to have low biological nitrogen fixation capacity; however, this process can be made more effective with molybdenum (Mo) supplementation. The objective of this study was to evaluate the influence of Mo rates on the growth and biological nitrogen fixation by two Brazilian common bean cultivars using the 15N isotope dilution technique. The experiment was performed in 2014 in a completely randomized design arranged in a 5 x 3 factorial scheme, corresponding to 5 rates of Mo (control, 40, 80, 120 and 240 g ha-1), the common bean cultivars Aporé, Ouro Negro and NORH-54 (a non-nodulating common bean cultivar), and three replicates. The application of Mo and the inoculation with rhizobia strains contributed to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isotope dilution; Labeled fertilizer; Rhizobia.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200100

Fluxo de ração avícola em silos prismáticos com tremonha excêntrica
Provedor de dados: 91
Autores: Nóbrega,Marcilene V. da; Nascimento,José W. B. do.
Na avicultura atual, o uso de silos verticais para armazenagem de ração avícola nas fábricas e nas granjas, é fator fundamental, pois garantem produto de qualidade e rapidez no processo de descarga; entretanto, são detectados diversos problemas no armazenamento e no processo de escoamento da ração, devido às falhas no projeto dos silos, tendo em vista serem negligenciadas as propriedades de fluxo dos produtos, como conseqüência do não conhecimento da teoria de fluxo. Objetivou-se, com este trabalho, analisar o tipo de fluxo em silo prismático com descarga excêntrica para dois tipos de ração avícola. Determinaram-se as propriedades físicas (teor de gordura, teor de umidade e granulometria) e as de fluxo (ângulo de atrito interno, efetivo ângulo de atrito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descarga; Avicultura; Consolidação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300018

Seleção de modelos para o traçado de curvas granulométricas de sedimentos em suspensão em rios
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E. F. W.; Silva,Euzebio M. da.
O conhecimento da distribuição granulométrica dos sedimentos em suspensão em cursos d'água é fundamental para a realização de estudos hidrossedimentológicos. As técnicas geralmente utilizadas para a avaliação da distribuição granulométrica de amostras de sedimentos resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e para a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos; entretanto, são poucos os estudos desenvolvidos com a finalidade de determinar o melhor modelo para o ajuste de curvas granulométricas. Neste trabalho, objetivou-se a seleção de modelos para o traçado de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrossedimentologia; Hidrossedimentometria; Curvas de crescimento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100013

Análise de Fourier e Wavelets aplicada à temperatura do ar em diferentes tipologias de ocupação
Provedor de dados: 91
Autores: Vilani,Maricéia T.; Sanches,Luciana.
Comumente, séries temporais de temperatura do ar são usadas nos estudos de clima devido à natureza temporal de seus sinais, que requerem investigações baseadas no espaço tempo-frequência a fim de revelar características espectrais em função do tempo. A transformada Wavelet fornece a representação precisa de um sinal em função do tempo e da frequência, simultaneamente, além de permitir analisar qualquer tipo de sinal ao qual a Série de Fourier se limita em determinadas análises. Desta forma, o presente trabalho fez uma análise da série temporal da temperatura do ar utilizando a série de Fourier e a transformada de Wavelet em quatro pontos, três de área urbana e um de área rural, em 2007. A intensidade de energia na alta escala de frequência para a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microclima; Série temporal; Wavelet de Morlet.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200013

Avaliação de sondas de TDR multi-haste segmentadas para estimativa da umidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Claudinei F.; Matsura,Edson E.
O conhecimento da umidade do solo é de fundamental importância para a agricultura, sobretudo na determinação de sua variação, na otimização do manejo do solo e da água. Para medidas de umidade do solo existe tendência de utilização da técnica de TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) que, de certa forma, é nova no Brasil. Colaborando com a difusão da técnica, estudou-se a possibilidade de utilização de sondas multi-haste segmentadas em um equipamento de TDR. O trabalho foi dividido em duas partes, em que na primeira, as performances de duas configurações de sonda foram analisadas e, na segunda parte, as sondas foram avaliadas durante o monitoramento da umidade em condições de laboratório e de campo. Foi possível verificar-se a viabilidade do uso de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria no domínio do tempo; Guia de onda; Manejo da água.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100012

Determinação da eficiência de campo de conjuntos de máquinas convencionais de preparo do solo, semeadura e cultivo
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,Gastão M. da; Yanai,Kyoshi; Kurachi,Sergio A. H.
A lucratividade de qualquer propriedade agrícola ou de determinada cultura, depende de um gerenciamento correto dos trabalhos executados. Por isso, naquelas mecanizadas, a monitoração do trabalho realizado pelas máquinas e pelos implementos agrícolas sempre mereceu grande atenção. Neste trabalho, utilizou-se um sistema automático de aquisição de dados para o levantamento de informações de campo, com o objetivo de se determinar a capacidade de trabalho e eficiência de campo de máquinas e implementos usados nas operações convencionais de aração, gradeação, semeadura e cultivo da cultura de milho. Este sistema foi concebido para obtenção de dados da localização do trator no campo, através de sistema de posicionamento global (GPS), do consumo de combustível e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rendimento operacional; Operações agrícolas convencionais; Capacidade de trabalho.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100032

Chlorophyll a fluorescence in saccharine sorghum irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Monteiro,Danilo R.; Melo,Hidelblandi F. de; Lins,Cintia M. T.; Dourado,Pablo R. M.; Santos,Hugo R. B.; Souza,Edivan R. de.
ABSTRACT Soil salinity directly affects plants, interfering in the emission of fluorescence, and promoting the degradation of photosynthetic pigments. Thus, estimating the damage to the photosynthetic apparatus caused by saline water is an important tool to detect abiotic stresses. For this purpose, sorghum plants were cultivated in a greenhouse and irrigated with two water sources (NaCl and salt mixture) with six levels of electrical conductivity (EC) (0, 2.5, 5, 7.5, 10, and 12.5 dS m-1), forming a 6 × 2 factorial in randomized blocks with four repetitions. At 60 days after sowing, the photosynthetic pigments were quantified, the chlorophyll a fluorescence parameters (initial fluorescence [F0]; variable fluorescence [Fv]; maximum fluorescence [Fm];...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Photosynthetic pigments; Photochemical efficiency.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000673

Performance of different methods for reference evapotranspiration estimation in Jaíba, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gustavo H. da; Dias,Santos H. B.; Ferreira,Lucas B.; Santos,Jannaylton É. O.; Cunha,Fernando F. da.
ABSTRACT FAO Penman-Monteith (FO-PM) is considered the standard method for the estimation of reference evapotranspiration (ET0) but requires various meteorological data, which are often not available. The objective of this work was to evaluate the performance of the FAO-PM method with limited meteorological data and other methods as alternatives to estimate ET0 in Jaíba-MG. The study used daily meteorological data from 2007 to 2016 of the National Institute of Meteorology’s station. Daily ET0 values were randomized, and 70% of these were used to determine the calibration parameters of the ET0 for the equations of each method under study. The remaining data were used to test the calibration against the standard method. Performance evaluation was based on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Missing data; Modeling; Irrigation management; FAO-Penman-Monteith.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200083

Níveis adequados e tóxicos de boro na produção de arroz, feijão, milho, soja e trigo em solo cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand Kumar.
Foram conduzidos cinco experimentos em casa de vegetação, para determinação de teores adequados e tóxicos de B no solo e nas plantas de arroz, feijão, milho, soja e trigo, cultivados em vasos. Os tratamentos com B consistiram de 0, 1, 2, 3, 6, 12 e 24 mg kg-1 de solo aplicado para o arroz e milho, e de 0, 1, 2, 3, 6, e 12 mg kg-1 de solo para o feijão, soja e trigo. A produção máxima de matéria seca da parte aérea de arroz, feijão, milho, soja e trigo, foi obtida com a aplicação de 0,4, 2,0, 4,7, 3,4 e 0,4 mg kg-1 no solo, respectivamente, enquanto os níveis tóxicos de B aplicados com base na redução de 10% na produção, foram de 3, 4,4, 8,7, 6,9 e 7,4 mg kg-1 de solo, respectivamente, para as mesmas culturas. Conforme a análise do solo, os níveis adequados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção de matéria seca; Comprimento das raízes; Teor de B na planta; Teor de B no solo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100011

Efeito do manejo do lençol freático na adaptação fisiomorfológica de duas espécies de trigo ao encharcamento
Provedor de dados: 91
Autores: Calheiros,Rinaldo de O.; Cruciani,Décio E.; Arruda,Flávio B.; Voltan,Rachel B. Queiroz; Sakai,Emílio; Pires,Regina Célia de M.
Estudou-se o efeito de três manejos do lençol freático na indução de adaptações fisiomorfológicas dos trigos Triticum aestivum L. e Triticum durum L. à hipoxia, caracterizando e inferindo a influência relativa dos principais fatores físicos e biológicos interferentes. O experimento foi conduzido na ESALQ/USP, Piracicaba, SP, simulando-se ao máximo um meio físico/condição natural de uma várzea. Após a indução na fase vegetativa, através de períodos hipóxicos com duração progressiva, o grau de adaptação foi avaliado através de inundação permanente, incluindo o florescimento/formação de grãos. Observou-se: resposta diferenciada de exigência e/ou capacidade de extração de nutrientes entre as duas espécies; que a adubação foliar foi ineficiente para suprir as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Manejo; Hipoxia; Tolerância.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200011

Adaptação da função dielétrica {épsilon"/[épsilon'(a f épsilon' - épsilon"]} para determinação do teor de água em sementes de feijão por radiofreqüências
Provedor de dados: 91
Autores: Berbert,Pedro A.; Queiroz,Daniel M. de; Sousa,Elias F. de; Detmann,Edenio; Viana,Alexandre P.; Dionello,Rafael G.
O desenvolvimento de modelos dielétricos universais para se estimar o teor de água de grãos e sementes é, atualmente, uma das principais tendências da engenharia de desenvolvimento de protótipos de medidores on-line. Esses modelos permitem a utilização de um único algoritmo, construído a partir de um mesmo tipo de função de calibração, para se calcular o teor de água de grãos em movimento sem a influência do fluxo de massa. No presente trabalho avaliou-se o desempenho de um modelo dielétrico originalmente desenvolvido para freqüências de microondas para estimar o teor de água em sementes de feijão on-line e que foi derivado de uma função do tipo zeta = F{épsilon"/[épsilon'(a fépsilon'-épsilon"]}, em que épsilon' e épsilon" representam a permissividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Modelos dielétricos; Phaseolus vulgares.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200016

Bioconversion of hydrolyzed cashew peduncle bagasse for ethanol and xylitol production
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Lorena L. de; Silva,Flávio L. H. da; Santos,Sharline F. M.; Madruga,Marta S.; Melo,Débora J. N. de; Conrado,Líbia de S.
ABSTRACT The agro-industrial waste deposited in the environment causes problems in nature that can be solved with the use and generation of bioproducts. Thus, the objective was to study the lignocellulosic fraction of cashew (Anacardium occidentale L.) peduncle bagasse and fermentation on large scale (8-16 times) using the strain Candida guilliermondii CCT-3544 as production agent. According to the obtained results, it can be noted that the dry cashew peduncle bagasse has 21.45% of cellulose, 10.96% of hemicellulose and 35.39% of lignin. During fermentation, C. guilliermondii 3544-CAT was able to grow on medium containing hydrolysate, with maximum cell growth concentration of 3.5 g L-1. The behavior of the sugars in the fermentation process was similar in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Candida guilliermondii; Hemicellulose; Bioproduction.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700488

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO DESEMPENHO DE BIODIGESTORES COM ESTERCO BOVINO
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Larissa Rodrigues de; Cortez,Luís Augusto Barbosa.
RESUMO A presente pesquisa trata do estudo de biodigestores de batelada mantidos a diferentes temperaturas, visando analisar os níveis mais favoráveis à produção de biogás e à degradação de sólidos totais e voláteis de esterco bovino. A temperatura mais adequada obtida em laboratório (31ºC) foi aplicada em um biodigestor rural modelo indiano, com 10m3 de capacidade, a fim de se verificar seu desempenho.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodigestão; Biogás; Degradação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100097

Evaluation of a simplified model for estimating energy balance in broilers production housing
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Mariano P.; Baêta,Fernando C.; Tinôco,Ilda F. F.; Zolnier,Sérgio; Ribeiro,Aristides.
The simulation of poultry house thermal behavior with and without Adiabatic Evaporative Cooling (SRAE) allows the decision makers to evaluate the economical feasibility and the installation costs of a poultry production business. The first step in this research investigation was test the thermal behavior model developed by Gates et al. (1995) for broiler houses in the United States based on the hypothesis that this model, using climatized sheds, as proposed by the authors, could be used under Brazilian conditions. The model is suitable for the proposed objective in the form proposed by Gates et al. (1995) for poultry houses with an elevated mass air flow rate (120.8 kg air s-1 or higher). A correction factor referring to a series of heat sources not...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical models; Chicken production; Evaporative cooling.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500014

Viability of CLIGEN in the climatic conditions of Paraná state, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Caviglione,João H.; Fonseca,Ines C. de B.; Tavares Filho,João.
Studies on hydrology, agro-meteorology, soil loss and climate change scenarios depend on weather information, which may not be available. Weather generators, such as the CLIGEN, can synthesize daily climate series statistically similar to the observed data. The objective of this study was to evaluate the CLIGEN in generating series in the climatic conditions of Paraná, Brazil, which show transition between Cfa and Cfb climates. Observed data from 20 weather stations from 1975 to 2009 were compared with synthetic series generated with the same number of years. Mean and standard deviation of the number of wet days, daily precipitation, normalized storm peak intensity, solar radiation, maximum and minimum temperatures and dew point were analysed. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Weather generator; Erosion model; Intensive rainfall; Erodibility.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600012

Produção de matéria seca e trocas gasosas em cultivares de mamoneira sob níveis de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Cley A. S. de; Silva,Alexandre R. A. da; Bezerra,Francisco M. L.; Lacerda,Claudivan F. de; Pereira Filho,João V.; Sousa,Geocleber G. de.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos de cinco níveis de irrigação por gotejamento, em três cultivares de mamoneira (IAC Guarani, Mirante 10 e BRS Paraguaçu) mediante a quantificação da produção de matéria seca pelas diferentes partes da planta (limbo foliar, caule e pecíolo) e a mensuração das trocas gasosas (fotossíntese, condutância estomática e transpiração). O experimento foi conduzido no campo, na Fazenda Experimental Vale do Curu, Pentecoste, CE, sob delineamento experimental em blocos casualizados com parcelas subdivididas, em esquema fatorial 5 x 3 e com três repetições. Os tratamentos foram cinco lâminas de irrigação (25, 50, 75, 100 e 125% da evaporação do tanque Classe "A") e três cultivares. Os diferentes níveis de irrigação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis; Biomassa; Fotossíntese.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100009

Estimativa de carbonato de cálcio aplicado via água de irrigação nas regiões da Chapada do Apodi e Baixo Açu, RN
Provedor de dados: 91
Autores: Maia,Celsemy E.; Morais,Elis R.C. de; Oliveira,Maurício de.
A aplicação de água com elevados teores de carbonato e bicarbonato pela irrigação, pode contribuir para o aumento do pH dos solos após alguns anos de cultivo. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a água de irrigação quanto a seu teor de carbonato e bicarbonato, baseado no conceito do equivalente carbonato de cálcio (E CACO3) da água de irrigação nas regiões da Chapada do Apodi e Baixo Açu no Estado do Rio Grande do Norte. Considerando uma lâmina de irrigação de 400 mm, os resultados mostraram que as águas da região da Chapada do Apodi apresentaram maiores valores de E CACO3 quando comparadas com as água da região do Baixo Açu. Na região da Chapada do Apodi os maiores valores de E CACO3 independente da origem foram para as águas da região de Mossoró,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alcalinidade; Precipitação de carbonato; Deficiência nutricional; PH do solo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100013

Estudo da precipitação efetiva para o município de Lavras, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Silvio César; Corrêa,Marcus Metri; Vilas Bôas,Márcio Antônio; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
A determinação da precipitação efetiva apresenta grande relevância no estudo da precipitação com fins de aplicação na agricultura, visto que esta parcela da precipitação é realmente aquela que estará contribuindo com a água disponível do solo. Em conseqüência, sua quantificação é de grande utilidade nas irrigações suplementares, levando o irrigante a alcançar expressiva economia na condução da irrigação. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de chuva efetiva mensal, utilizando-se as precipitações prováveis mensais estimadas por meio da distribuição Log-Normal, com dados observados junto à estação climatológica da Universidade Federal de Lavras, no período de 1914 a 1991, para o município de Lavras, MG. Foram utilizados os seguintes métodos para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Chuva efetiva; Distribuição log-normal.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200013

Geração de zonas de manejo para cafeicultura empregando-se sensor SPAD e análise foliar
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues Junior,Francelino A.; Vieira,Luciano B.; Queiroz,Daniel M. de; Santos,Nerilson T.
Objetiva-se, com este trabalho, definir zonas de manejo para cafeicultura por meio dos métodos K-Means e Fuzzy C-Means, com base em determinações realizadas com sensor de clorofila e por análise foliar, e avaliar as zonas de manejo obtidas usando-se os dois métodos de agrupamento. O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Jatobá, localizada no município de Paula Cândido, MG, durante o mês de novembro de 2007, enquanto a lavoura se apresentava no estado "chumbinho". A área avaliada apresenta uma lavoura de Coffea arabica L. cv. Catuaí de 2,1 ha. Foram definidas, por meio dos dois métodos propostos, as zonas de manejo, com base nas seguintes análises: Valores de SPAD; concentrações foliares de N, P e K; concentrações foliares de N e Ca; concentrações foliares...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de agrupamento; Clorofilômetro; Nutrientes foliares.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800003

Growth and physiology of maize under water salinity and nitrogen fertilization in two soils
Provedor de dados: 91
Autores: Braz,Régis dos S.; Lacerda,Claudivan F. de; Assis Júnior,Raimundo N. de; Ferreira,Jorge F. da S.; Oliveira,Adriana C. de; Ribeiro,Aureliano de A.
ABSTRACT The nitrogen fertilization, in general, minimizes the effects of salinity on plants, but the mitigating action depends on plant species, cultivar, soil texture and plant age, among other factors. The objective of this study was to evaluate the effects of irrigation water salinity and nitrogen fertilization on maize physiology and growth (Zea mays) in soils with different textures. The experiment was carried out in a greenhouse in Fortaleza City, CE, Brazil, in PVC soil columns (100 x 20 cm). The design was completely randomized using the factorial 2 x 2 x 4, referring to two soils, an Ultisol and a Quartzipsamment, nitrogen doses of 105 and 210 kg ha-1, under irrigation with saline water of 0.5, 2.0, 4.0 and 6.0 dS m-1, with four repetitions. With...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Leaf gas exchange; Soil texture.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200907

Análise do desempenho reprodutivo e do uso de energia elétrica em instalações climatizadas de cachaços
Provedor de dados: 91
Autores: Rossi,Luiz A.; Velloso,Nina M.; Lima,Marcelo T. de; Sarubbi,Juliana; Vieira,Luciano H. S.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar e comparar dois sistemas de climatização do ambiente com dezoito machos da linhagem genética comercial AG337, provenientes da empresa AGROCERESâ€“PIC. Os animais do grupo A foram submetidos à climatização por meio de ventilação artificial e nebulização com acionamento automatizado enquanto os do grupo B foram submetidos apenas a ventilação, sendo o acionamento dos equipamentos feito de forma manual e de acordo com o manejo já praticado. Foram considerados aspectos de desempenho reprodutivo e conforto térmico dos animais, além das variáveis climáticas mensuradas no ambiente externo ao galpão e o uso de energia elétrica pelos equipamentos de climatização. Os principais resultados demonstraram que os animais do grupo A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suínos; Qualidade seminal; Conforto térmico; Construções rurais; Potência elétrica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000013

ANÁLISE ESTRUTURAL DE PAINÉIS METÁLICOS PARA SILOS PRISMÁTICOS
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,José Wallace Barbosa do; Calil Júnior,Carlito.
RESUMO Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para projeto e dimensionamento de silos prismáticos metálicos para uso industrial, mais especificamente para fábricas de ração e, também, para contribuir com o desenvolvimento da futura norma brasileira específica para projeto de ações e fluxo em silos. Para esta finalidade foram estudados os painéis de construção de silos prismáticos para fábrica de ração, com conformação ziguezague na horizontal e inclinação de 20° com o plano vertical, para aumentar a inércia das paredes. Foram realizados ensaios para se determinar a rigidez e a resistência dos painéis conformados em ziguezague, em escala natural, que formaram as paredes dos silos prismáticos para a construção modular....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silos; Metálico; Painel; Ração.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100063

MÉTODO "IAC" PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MÁQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS
Provedor de dados: 91
Autores: Peche Filho,Afonso; Coelho,José Luiz Duarte; Lino,Antônio Carlos Loureiro; Corrêa,Ila Maria; Maziero,José Valdemar Gonzalez; Yanai,Kiyoshi; Bernardi,José Augusto.
RESUMO Um método para avaliação do rendimento operacional de máquinas na construção de terraços, é apresentado e testado. Segundo este método, os perfis do canal, do camalhão e do original do terreno em cada seção considerada, são obtidos a partir de pontos na sua superfície, espaçados horizontalmente de 0,5m e cujas cotas correspondem à distância entre eles e uma linha horizontal de referência, representada por uma régua ou trena. Para levantamento dos perfis, duas estacas são cravadas a uma distância maior que a largura do terraço a ser construído entre elas. A evolução da construção do terraço a cada passada do equipamento é caracterizada pelas áreas das seções transversais do canal e do camalhão, obtidos graficamente. A metodologia apresentada, na qual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Terraceamento; Metodologia; Camalhão; Perfil da seção.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300335

Nitrogen efficiency in wheat yield through the biopolymer hydrogel
Provedor de dados: 91
Autores: Mamann,Ângela T. W De; Silva,José A. G. da; Scremin,Osmar B.; Mantai,Rubia D.; Scremin,Ari H.; Dornelles,Eldair F.
ABSTRACT Nitrogen use efficiency in wheat biomass and grain yields can be favored by the biopolymer hydrogel. The objective of the study was to analyze the use of the biopolymer hydrogel applied to the seed in the optimization of fertilizer-N on wheat biomass and grain yields, under different conditions of agricultural year and succession systems of high and reduced release of residual-N. In the study, two experiments were conducted, with different farming systems, soybean/wheat and maize/wheat, one to quantify the biomass yield rate and the other to determine grain yield. The experiments were conducted in the years 2014 and 2015, in a randomized block design with four replicates in a 4 x 4 factorial scheme, corresponding to hydrogel doses (0, 30, 60 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Simulation; Farming systems; Water stress.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000697

Modifications of phosphorus in Latosol as a function of humic acids and acidity
Provedor de dados: 91
Autores: Beck,Márcia H.; Escosteguy,Pedro A. V.; Dick,Deborah P.
ABSTRACT The effect of humic acids (HA) on phosphorus (P) availability is still contradictory; thus, it is necessary to identify the conditions that play a crucial role in this effect. The aim of this study was to investigate the effect of HA application, combined with doses of P, on the content of this nutrient in a Latosol with and without acidity correction. Two experiments were carried out, one with HA from peat and another with HA from mineral charcoal (leonardite). Doses of these acids (0; 1.12 and 5.62 mg C g-1 of soil) and P (26.2 and 104.7 mg P g-1 of soil, 1 and 4-fold higher than recommended, respectively) were tested at soil pH 4.5 and 7.0, in a three-factorial design. The soil was incubated for 20 days and the soil-P content was measured by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phosphate; Sorption; Humic substances.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700488

Monitoramento da salinidade de águas subterrâneas em várzea cultivada com cana-de-açúcar fertirrigada com vinhaça
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Wellington P. da; Almeida,Ceres D. G. C. de; Rolim,Mario M.; Silva,Ênio F. de F. e; Pedrosa,Elvira M. R.; Silva,Vamberto G. F.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar o risco potencial da vinhaça em proporcionar a salinidade e sodicidade das águas subterrâneas em área de várzea cultivada com cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido em uma Usina da Mata Sul de Pernambuco durante o período de dezembro de 2010 a setembro de 2011. O dispositivo experimental adotado foi composto de uma malha georreferenciada de 81 poços de monitoramento distribuídos ao longo de uma área de 7,5 ha constituindo três subáreas com 2,5 ha, todas cultivadas com cana-de-açúcar. Na área foram aplicadas doses equivalentes a 50, 60 e 65 m³ ha-1 de vinhaça de mosto de melaço. Para a avaliação da qualidade da água subterrânea foram realizadas seis amostragens e analisados os parâmetros CE, pH, Na+, Ca2+, Mg2+ e RAS....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Resíduo; Lençol freático; Doses; Precipitação pluviométrica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400006

Modelagem hidrológica em microbacia hidrográfica parte I: aprimoramento do modelo HidroBacia
Provedor de dados: 91
Autores: Zanetti,Sidney S.; Silva,José M. A. da; Sousa,Elias F.; Oliveira,Vicente de P. S. de; Almeida,Frederico T. de.
Testes preliminares realizados com o modelo hidrológico HidroBacia, indicaram desequilíbrio no seu balanço de massa, despertando a necessidade de estudos visando ao seu aperfeiçoamento; assim, o presente trabalho consistiu no aprimoramento do modelo HidroBacia a partir da localização e correção de falhas no código-fonte do seu programa computacional, essas falhas foram identificadas através da depuração do modelo durante simulações do hidrograma de escoamento superficial, utilizando-se dados de uma microbacia hidrográfica experimental. A principal causa relacionada com o desequilíbrio do balanço de massa do modelo, tinha referência com a solução das equações do modelo de ondas cinemáticas usado na propagação dos hidrogramas de escoamento superficial, cujo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Computação; Escoamento superficial; Hidrologia; Hidrogramas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400009

Arbuscular mycorrhizal fungi and auxin associated with microelements in the development of cuttings of Varronia leucocephala
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Mônica D. S. da S.; Morais,Marciana B. de; Mesquita-Oliveira,Francisco F.; Ulisses,Cláudia; Medeiros,José F. de; Albuquerque,Cynthia C. de.
ABSTRACT The plant Varronia leucocephala is widely used in Brazil for its therapeutic properties. However, a major problem for the seedlings is the low percentage of root formation. The objective of this study was to establish a rooting protocol for V. leucocephala cuttings, using phytoregulators and microelements associated with arbuscular mycorrhizal fungi. The auxin indole-3-butyric acid (IBA) concentration of 1500 mg L-1 showed the best rooting percentage, and it is proposed associating the microelements zinc and boron with the highest IBA doses. Although an increase in the rooting percentage was observed in the presence of zinc, it was not the most suitable for improving the percentage of propagation. Consequently, association of arbuscular...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Boron; Rooting; Zinc.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300167

Avaliação de genótipos de caupi sob salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,José P.; Marinho,Francisco J. L.; Ferreira,Magna M. M.; Amorim,Maria do S. N.; Andrade,Sílvia I. de O.; Sales,Adriana L. de.
Foram conduzidos ensaios em abrigo telado de vegetação com cobertura de telha de fibra de vidro com o objetivo de se avaliar a tolerância de 50 genótipos de caupi sob salinidade. Os tratamentos de salinidade aplicados no solo, em termos de condutividade elétrica do extrato de saturação (CE), foram: CE1 - 0,3, CE2 - 3,0, CE3 - 6,0, CE4 - 9,0 e CE5 - 12,0 dS m-1. Os genótipos foram classificados para tolerância à salinidade com base na redução percentual do peso de matéria seca da parte aérea. No tratamento CE2, 36 genótipos foram tolerantes (T), 12 moderadamente tolerantes (MT) e 2 moderadamente sensíveis (MS); no tratamento CE3, 3 foram T, 14 MT, 30 MS e 3 sensíveis (S); no tratamento CE4, um foi MS e 49 S e, no tratamento CE5, todos foram S. O teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Estresse salino; Proteína.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300008

Uso do rejeito da dessalinização de água salobra para irrigação da erva-sal (Atriplex nummularia)
Provedor de dados: 91
Autores: Porto,Everaldo R.; Amorim,Míriam C.C. de; Silva Júnior,Luis G. de A.
Com o objetivo de se reduzir os impactos causados pela dessalinização de água salobra proveniente do cristalino no trópico semi-árido brasileiro, a erva-sal (Atriplex nummularia) foi cultivada durante um ano, nos campos da Estação Experimental da Embrapa Semi-Árido. As plantas foram irrigadas com rejeito do processo de dessalinização, com concentração salina média de 11,38 dS m-1, e cada uma recebeu 75 L de água por semana, durante 48 semanas. A salinidade média do perfil de solo, da camada de 0 a 90 cm, era de 0,64 dS m-1 antes de se iniciar a irrigação das plantas; depois da colheita das plantas, a salinidade do mesmo perfil de solo foi de 12,74 dS m-1, enquanto a produtividade da erva-sal foi de 6.537,0 kg ha-1 de matéria seca, com teor de proteína...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Halófitas; Salinidade.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100020

Delimitação da aptidão agroclimática para videira sob irrigação no Nordeste Brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio H. de C.; Tonietto,Jorge; Pereira,Giuliano E.; Angelotti,Francislene.
Dados climáticos médios foram usados em conjunto com modelos simples de regressão que relacionam o coeficiente de cultura (Kc), a evapotranspiração de referência (ET0) e os graus dias acumulados (GDac) para quantificar o requerimento hídrico de videiras (RHV) para mesa e para vinho no Nordeste brasileiro. O RHV juntamente com dados de precipitação permitiu o desenvolvimento de um índice hídrico para videiras (IHV), o qual foi aplicado com dados médios de temperatura do ar para os ciclos produtivos na caracterização de diferentes graus de aptidão sob irrigação, variando-se as datas de poda. Para produção de uvas de mesa constatou-se que não há limitação térmica na região, entretanto maiores teores de açúcar, bem como maior produção, podem ser obtidos nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Graus-dias; Índices bioclimáticos.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400010

Water use efficiency of coriander produced in a low-cost hydroponic system
Provedor de dados: 91
Autores: Santos Júnior,José A.; Gheyi,Hans R.; Cavalcante,Antônio R.; Medeiros,Salomão de S.; Dias,Nildo da S.; Santos,Delfran B. dos.
ABSTRACT The increase of water use efficiency in crop production is a clear need in areas with restricted access to this resource and, in these cases, the adoption of forms of cultivation contextualized to local conditions are essential. Thus, the implications of the variation in the amount of seeds per cell (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 g) and spacing between cells (7.0, 10.0 and 15.0 cm) on variables related to consumption and water use efficiency for the production of coriander (cv. Tabocas) in a low-cost hydroponic system, an alternative for semiarid regions, were evaluated. A completely randomized experimental design, analysed in 4 x 3 factorial scheme with three replicates, was adopted, and the data were subjected to analysis of variance at 0.05 probability...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brazilian semiarid region; Coriandrum sativum L.; Prototype validation.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201152

Crescimento de leguminosas utilizadas na adubação verde em diferentes níveis de sais na água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Roseclênia A.; Carneiro,Paulo T.; Santos,Valdevan R.; Costa,Leonardo C.; Santos,Cícero G. dos; Santos Neto,Antônio L. dos.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência da salinidade no crescimento de espécies de leguminosas comumente utilizadas como adubação verde. Conduziu-se um experimento em ambiente protegido, no ano de 2010, em blocos ao acaso, no esquema fatorial 5 x 2. Os tratamentos foram cinco níveis de sais (0,8, 1,6, 2,4, 3,2 e 4,0 dS m-1 a 25 ºC) e duas leguminosas: Crotalaria juncea e Crotalaria spectabilis. A água de irrigação foi preparada com a adição de NaCl e as irrigações foram feitas manualmente, em dias alternados, com base no consumo de água das plantas na irrigação anterior. Avaliaram-se os componentes morfofisiológicos - altura de plantas, diâmetro do caule e número de folhas. Plantas de Crotalaria juncea não foram afetadas pelos níveis de sais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Plantas de cobertura; Biometria.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200008

Biomass and grain yield of oats by growth regulator
Provedor de dados: 91
Autores: Marolli,Anderson; Silva,José A. G. da; Romitti,Marcos V.; Mantai,Rubia D.; Hawerroth,Maraisa C.; Scremin,Osmar B.
ABSTRACT The use of growth regulator in oats can reduce plant lodging with reflections in biomass and grain yield. The objective of the study was to determine the feasibility and efficiency of using Trinexapac-Ethyl regulator in the growth of white oat under different conditions of N-fertilizer and years favorable and unfavorable for cultivation. In this study, two experiments were conducted in the years 2011, 2012 and 2013, one for quantifying biomass production rate and the other for the determination of grain yield and lodging. The experimental design was randomized blocks with four replicates, in a 4 x 3 factorial scheme, for growth regulator doses (0, 200, 400 and 600 mL ha-1) and nitrogen doses (30, 90 and 150 kg ha-1), respectively. There is a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa; Trinexapac-ethyl; Lodging; Nitrogen; Regression.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300163

Crescimento e produção de coqueiro Anão verde fertigado com nitrogênio e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Neto,Miguel; Holanda,José S. de; Dias,Nildo da S.; Gheyi,Hans R.; Folegatti,Marcos V.
Tal como ocorre em outras culturas, no cultivo de coco irrigado a utilização da técnica da fertigação também tende a aumentar. Objetivou-se com este trabalho estudar os efeitos de doses de N e K2O via fertigação no desenvolvimento vegetativo e na produção do coqueiro Anão verde. O ensaio foi conduzido no período de abril de 2002 a março de 2004, em campo experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, em Parnamirim, RN. O delineamento estatístico adotado foi em blocos inteiramente casualizados, com 4 repetições utilizando-se, para composição dos tratamentos, a matriz experimental Plan Puebla III, compostos da combinação de dois fatores: doses de nitrogênio e de potássio aplicados nas formas de uréia e cloreto de potássio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Manejo da fertigação; Nutrição de plantas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700002

Influência do tempo de aclimatação na resposta do cajueiro à salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Brilhante,Jean C. A.; Silveira,Joaquim A. G.; Rocha,Iza M. A.; Morais,Déborah L. de; Viégas,Ricardo A.
A resposta das plantas à salinidade depende de fatores fisiológicos, bioquímicos e genéticos. Com este trabalho, objetivou-se estudar o impacto do tempo de aclimatação à solução nutritiva sobre a resposta do cajueiro à salinidade. Plantas de Anarcadium occidentale L., CCP06, cultivadas em vermiculita durante 28 dias, foram transferidas para solução nutritiva de Hoagland com 1/10 de sua força iônica, onde permaneceram por 1 e 7 dias. Ao final dos dois tempos, a solução nutritiva foi suplementada com 200 mM de NaCl, condições em que as plantas foram cultivadas por 0, 12, 24, 48 e 72 h. As plantas aclimatadas por 7 dias á solução de Hoagland apresentaram sinais fisiológicos mais compatíveis com a tolerância ao NaCl, como menor acumulação de Na+ e, também,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anarcadium occidentale L.; Estresse salino; Na+; Prolina; Aminoácidos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200007

Performance hidráulica e perfil de distribuição de água de dois modelos do miniaspersor Supermamkad
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H. F.; Mello,Carlos R. de; Pereira,Geraldo M.
A principal finalidade de ensaios de equipamentos utilizados em sistemas de irrigação por aspersão, consiste na determinação das características hidráulicas e na análise de seu desempenho. O propósito deste trabalho foi avaliar o desempenho de dois modelos do miniaspersor supermamkad, modelo amarelo regulado e não-regulado e violeta não-regulado. Os testes visaram à determinação dos seguintes parâmetros: coeficiente de variação de fabricação (CVF), raio molhado, perfil de distribuição de água e relação vazão versus pressão. Simulou-se tambémo melhor espaçamento considerando-se as condições utilizadas para hortaliças. As análises mostraram que todos os modelos testados apresentaram o CVF inferior a 5%, o que os classifica como de categoria A. Constatou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Características hidráulicas; Coeficiente de variação de fabricação; Uniformidade de distribuição; Hydraulic characteristics; Manufacturing variation coefficient; Distribution uniformity.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300004

Relação entre potássio na solução do solo, umidade e condutividade elétrica aparente do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.
Através de modelos que relacionam umidade (teta), condutividade elétrica aparente do solo (CEa) e condutividade elétrica da solução do solo (CEw), objetivou-se avaliar, para condição de laboratório, a viabilidade de se estimar a concentração de potássio na solução do solo (K), para solos de classe textural franca (CTf) e franco-arenosa (CTfa). Cinco soluções de cloreto de potássio, referentes a cinco condutividades elétricas (1,0, 2,5, 4,0, 5,5 e 7,0 dS m-1), foram aplicadas sobre o solo acondicionado em colunas de PVC, de forma a se obter cinco teta do solo (17,0 ± 1,4, 19,0 ± 1,8, 21,4 ± 2,2, 23,4 ± 2,2 e 26,0 ± 3,0%, em volume). Efetuaram-se leituras de teta e CEa com um aparelho de reflectometria no domínio do tempo (TDR) e se extraiu solução do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração iônica; TDR; Manejo da fertirrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200003

Dual-stage sugar substitution in Tommy Atkins mango
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Rafael A. B. de; Barros,Zilmar M. P.; Carvalho,Carlos B. O. de; Coêlho,Antonio C. D.; Maciel,Maria I. S.; Azoubel,Patricia M.
ABSTRACT The dual-stage sugar substitution technique (D3S) was used to induce sugar replacement in mango. It involved two stages, in which high-calorie sugars were partially removed from the fruit samples in the first stage and, in the second one, low-calorie sugar was incorporated into the mango. Ultrasonic waves can be applied in one or both stages and their use was also evaluated in this study. Results showed that submitting samples to ultrasonic waves (25 kHz) in both stages and their immersion in Stevia-based solution (250 or 500 g kg-1) in the second stage for 10, 20 and 30 min of processing gave higher water loss during the process, while greater solids gain could be achieved by applying ultrasound only in the first stage. Samples were also...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carotenoids; Color; Mangifera indica; Phenolics; Preservation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100060

Influência de diferentes sistemas de preparo do solo nas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico
Provedor de dados: 91
Autores: Tormena,Cássio A.; Vidigal Filho,Pedro S.; Gonçalves,Antônio C. A.; Araújo,Marcelo A.; Pintro,José C.
Em geral, os sistemas de preparo do solo têm, como objetivo, oferecer condições físicas adequadas para a otimização do crescimento, desenvolvimento e produtividade das culturas. O propósito deste estudo foi avaliar o efeito dos sistemas de preparo do solo em algumas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico, no Estado do Paraná, cultivado com mandioca. Para isto, utilizaram-se, neste trabalho, os seguintes tratamentos: Plantio Direto - PD (sem revolvimento do solo ou revolvimento apenas ao longo das linhas de plantio); Preparo Mínimo - PM (escarificação a 0,30 m seguido de gradagem niveladora) e Preparo Convencional - PC (aração com arado de aiveca a 0,25-0,30 m de profundidade, seguido de gradagem niveladora). As avaliações feitas nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo convencional; Plantio direto; Resistência do solo á penetração.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100010

Vibração transversal: um método eficiente para classificação de peças estruturais de madeira
Provedor de dados: 91
Autores: Calil Júnior,Carlito; Miná,Alexandre J. S.
A classificação de peças estruturais de madeira é uma tendência mundial, mas ainda deficiente no Brasil. O uso de métodos não-destrutivos para classificação e, conseqüentemente, para racionalização do uso de madeira em estruturas, melhora a posição da madeira quando em competição com materiais estruturais mais uniformes. Este trabalho mostra a existência de forte correlação linear entre o módulo de elasticidade estático e o módulo de elasticidade dinâmico, obtidos a partir de testes de flexão estática e de vibração transversal, em 326 peças estruturais de madeira da espécie Southern Pine, e indica a eficiência do método de vibração transversal para determinação do módulo de elasticidade e para classificação de peças estruturais de madeira.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Madeira para estruturas; Vibração transversal; Classificação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200025

Aplicação de fertilizantes a taxa variável em agricultura de precisão variando a velocidade de deslocamento
Provedor de dados: 91
Autores: Werner,Valmir; Schlosser,José F.; Rozin,Dinorvan; Pinheiro,Eder D.; Dornelles,Marçal E. C.
O desempenho de um conjunto formado por um trator agrícola equipado para agricultura de precisão e um distribuidor centrífugo não adaptado para aplicações de fertilizantes em taxas variáveis, deve ser avaliado, sendo este o objetivo principal do presente estudo. As variações das taxas de aplicação de fertilizantes foram controladas variando-se a velocidade de deslocamento; para tanto, determinou-se largura de trabalho, uniformidade de distribuição transversal e longitudinal e a variação da taxa aplicada de fertilizante NPK. O trabalho foi realizado em uma lavoura comercial de soja, no município de Santa Rosa, RS. Para melhor representatividade dos testes, buscou-se uma condição de solo e relevo da lavoura que melhor representasse uma situação real de uso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuidor centrífugo; Taxas de aplicação; Distribuição longitudinal.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600016

Escoamento superficial em diferentes sistemas de manejo em um Nitossolo Háplico típico
Provedor de dados: 91
Autores: Bertol,Ildegardis; Barbosa,Fabricio T.; Fabian,Evandro L.; Pegoraro,Rafael; Zavaschi,Eduardo; González,Antonio P.; Vázquez,Eva V.
O preparo mecânico do solo influencia o seu manejo e danifica a estrutura, diminui a porosidade e a infiltração de água e aumenta o escoamento superficial. Utilizando-se simulador de chuvas, estudaram-se os tratamentos, preparo convencional (PC); semeadura direta em resíduo queimado (SQ); semeadura direta em resíduo dessecado (SD); e semeadura direta tradicional em resíduo dessecado (ST), cultivados, além de um preparo convencional sem cultivo do solo (SC - testemunha) e de um campo nativo (CN), em um Nitossolo Háplico no Planalto Sul Catarinense, entre março de 2001 e fevereiro de 2004, com o objetivo de quantificar o escoamento superficial. Ao milho e feijão se aplicaram três testes de chuva em cada um e à soja cinco testes. Quantificaram-se os tempos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Taxa de equilíbrio de enxurrada; Volume de enxurrada; Coeficiente C da Equação Racional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300004

Insecticidal and growth inhibiting action of the supercritical extracts of Melia azedarach on Spodoptera frugiperda
Provedor de dados: 91
Autores: Scapinello,Jaqueline; Oliveira,José V. de; Chiaradia,Luis A.; Tomazelli Junior,Osmar; Niero,Rivaldo; Dal Magro,Jacir.
This study evaluates the effects of supercritical carbon dioxide extracts obtained from the fruit of Melia azedarach L. (Meliaceae) on the development of Spodoptera frugiperda J.E. Smith, 1797 (Lepidoptera: Noctuidae), from the larval period until the insect adulthood. For this purpose, a laboratory-scale extraction unit was operated at 60 °C and 200 bar. Larval mortality increased by raising the extract concentration tested: the value of LC50 calculated by Probit analysis was 376.74 mg kg-1, and at a concentration of 5000 mg kg-1, the mortality was 100%. The extract exhibited insect growth inhibitory activity in the higher concentrations (500 mg kg-1, 1000 mg kg-1 and 5000 mg kg-1), due to antifeedant action, resulting in larvae and pupae with mass and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Supercritical extraction; Fall armyworm; Chinaberry.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800014

Matéria orgânica e infiltração da água em solo sob consórcio milho e forrageiras
Provedor de dados: 91
Autores: Sato,Juliana H; Figueiredo,Cícero C. de; Leão,Tairone P; Ramos,Maria L. G; Kato,Eiyti.
A infiltração é o processo pelo qual a água penetra no solo através de sua superfície e sua dinâmica pode ser condicionada por diversos fatores, dentre eles os sistemas de manejo do solo adotados. O objetivo deste trabalho foi estimar a velocidade de infiltração da água e os teores de matéria orgânica do solo em sistema de consórcio milho e forrageiras. O experimento foi realizado em delineamento de blocos casualizados, com três repetições. Foram estudados os efeitos de cinco tratamentos submetidos ao manejo de plantio direto: 1) Milho Solteiro (Zea mays L. ); 2) Braquiária Humidícola (Brachiaria humidicola); 3) Consórcio Milho e Braquiária Humidícola; 4) Capim Aruana (Panicum maximum cv. Aruana); 5) Consórcio Milho e Capim Aruana. Utilizou-se, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltrômetro; Plantio direto; Água no solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200009

Variabilidade interanual da profundidade óptica da atmosfera sobre Maceió, AL
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Edivania de A.; Molion,Luis C. B.; Gomes Filho,Manoel F.; Firmino,Janne L. da N.; Silva,Alcides O. da.
A radiação solar de ondas curtas (ROC) que penetra na atmosfera, depende principalmente da turbidez atmosférica e da cobertura de nuvens. Realizou-se um estudo sobre a variabilidade da profundidade óptica da atmosfera sobre Maceió, AL, utilizando-se dados de radiação solar incidente no topo da atmosfera e emitida na superfície, de onda longa (ROL), cobertura de nuvens, água precipitável e precipitação, retirados do conjunto de dados de Reanálise do NCAR/NCEP. O ciclo anual da profundidade óptica estimada com esses dados foi comparado com os dados de radiação global medidos no Departamento de Meteorologia da UFAL (1997-1999). Nos meses de janeiro a junho de 1997, Maceió teve cerca de 60 a 80% de cobertura por nebulosidade e durante os meses de abril a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Massa óptica; Nebulosidade; Turbidez.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500010

Deposição de esgoto doméstico para controle de poluição e revegetação induzida em área degradada
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rodrigo Studart; Melo Filho,Benício de; Bernardes,Ricardo S.
Este trabalho testa o comportamento ao longo de 2 anos de um Sistema de Infiltração Rápida-SIR, construído sobre uma área escavada em Latossolo Vermelho-escuro, na Bacia do Lago Paranoá, Distrito Federal-DF. Fósforo é atualmente o nutriente que mais contribui para o perigo de eutrofização desse reservatório. Por outro lado, os Latossolos do DF são deficientes desse nutriente, apresentam alta capacidade de fixação de fósforo e de infiltração de água. Os locais minerados no DF necessitam de grande aporte de matéria orgânica para sustentarem vegetação. O SIR permitiu o estabelecimento de diversas espécies das famílias Graminae, Melastomataceae e Compositae. A concentração de fósforo aumentou 84 vezes no solo entre 5-10 cm de profundidade. Mais de 10 t de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esgotos; Fósforo; Áreas degradadas; Revegetação; Recuperação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200020

Produtividade e qualidade pós-colheita de Helicônia Golden Torch submetida a fontes e doses de silício
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W. de; Santos,José M. dos; Farias,Alonso P. de.
A adubação com silício pode aumentar a produtividade pelo aumento da resistência ao acamamento, ao estresse hídrico e a desidratação após a colheita. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade e a qualidade pós-colheita de Helicônia Golden Torch sob fontes e doses de silício. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados em um esquema fatorial 3 x 4 utilizando-se três fontes de silício e quatro doses de Si. Avaliaram-se as seguintes variáveis: número de perfilhos, início de floração, comprimento da haste floral, diâmetro da haste floral, comprimento da bráctea, número de hastes florais, teor de silício nas folhas e queima da bráctea aos 5, 10 e 15 dias após a colheita. Os resultados obtidos demonstraram que a aplicação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação silicatada; Flores tropicais; Componentes de produção.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200007

Strategies for fertilization with pig and cattle slurry in wheat crop
Provedor de dados: 91
Autores: Damian,Júnior M.; Muraro,Dionei S.; Basso,Claudir J.; Silva,Alieze N. da; Pinto,Marlo A. B.; Santi,Antônio L.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of different managements with pig slurry (PS) and cattle slurry (CS) on wheat dry matter and grain yields, and the potential to estimate this variation with the NDVI (normalized difference vegetation index) and NDRE (normalized difference red edge index) vegetation indices. The experiment was conducted in Frederico Westphalen-RS, Brazil, in a randomized block experimental design, in a 2 x 7 factorial scheme with four replicates and seven forms of surface and subsurface application, with and without the use of the dicyandiamide (DCD) nitrification inhibitor, distributed as follows: control without application of slurry and DCD; control without application of slurry and DCD, but scarified only with the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum (L.); Organic waste; NDVI; NDRE.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400261

Necessidade hídrica da cultura do girassol irrigado na chapada do Apodi
Provedor de dados: 91
Autores: C. Junior,Edmilson G.; Medeiros,José F. de; Melo,Talyana K. de; Espinola Sobrinho,José; Bristot,Gilmar; Almeida,Bruno M. de.
A cultura do girassol vem sendo utilizada nos últimos anos pelos produtores do Rio Grande do Norte, após o aumento de demanda devido ao Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). De vez que se trata de uma cultura sem tradição na região não existem, para ela, estudos sobre o manejo de água; portanto, este trabalho teve por objetivo determinar a evapotranspiração da cultura e os coeficientes de cultivo para os diferentes estádios de desenvolvimento do girassol, cultivar Catissol I, na Chapada do Apodi, RN. A medição diária da evapotranspiração da cultura (ETc) foi realizada utilizando-se dois lisímetros de pesagem idênticos, com área útil de 2,7 m². A evapotranspiração de referência (ETo) foi estimada pelo método Penman-Monteith parametrizado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Lisímetro de pesagem; Evapotranspiração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300003

Critical nitrogen dilution curves and productivity assessments for plant cane
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Augusto C. de A.; Oliveira,Emídio C. A. de; Silva,Vinícius S. G. da; Santos,Renato L. dos; Silva,Magda A. da; Freire,Fernando J.
ABSTRACT Nitrogen is the most limiting nutrient for the development of sugarcane and particularly the use of more productive and demanding varieties, for which the doses of nitrogen fertilization necessary during the plant cane cycle may be underestimated and the critical levels of nitrogen in the leaf may be modified. The objective of this study was to determine the critical nitrogen dilution curve (CNDC) for leaves, evaluate the aboveground dry mass production (DM) and productivity of two varieties fertilized with N in the plant cane cycle. The study was conducted under field conditions, evaluating two sugarcane varieties RB92579 and RB867515, fertilized with seven doses of N (0, 30, 60, 90, 120, 150 and 200 kg ha-1). The varieties and doses were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Nitrogen fertilization; Aboveground dry matter; Variety.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400244

Validação de dados termopluviométricos obtidos via sensoriamento remoto para o Estado de São Paulo
Provedor de dados: 91
Autores: Camparotto,Ludmila B.; Blain,Gabriel C.; Giarolla,Angélica; Adami,Marcos; Camargo,Marcelo B. P. de.
Dados termopluviométricos são utilizados em diversos estudos. Contudo, a escassez de dados resultante da baixa densidade de estações meteorológicas é um problema frequentemente encontrado. Com isto, a utilização de dados estimados por satélites tem-se mostrado importante para regiões nas quais eles são escassos. Neste trabalho foram realizadas comparações entre dados mensais de precipitação pluvial estimados pelo satélite TRMM e de temperatura, estimados pelo satélite Aqua/MODIS aos dados observados por estações de superfície, para diferentes localidades do Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2010. Os resultados demonstraram que para os dados de precipitação pluvial os menores erros foram observados nos meses de inverno e os maiores nos meses de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TRMM; Aqua/MODIS; Temperatura do ar; Precipitação pluvial.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600013

Índices de sazonalidade para regionalização hidrológica de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Simões,Matheus C.; Caldeira,Tamara L.; Nunes,Gabriela S.
Informações sobre vazões de estiagem são cruciais no contexto da gestão de recursos hídricos; todavia, a rede de monitoramento fluviométrico atualmente existente no Brasil não supre as necessidades dos técnicos, caso em que a análise regional pode ser empregada para estimar vazões de estiagem em locais sem monitoramento ou com um curto período de monitoramento. O objetivo deste trabalho foi verificar o potencial de três métodos de sazonalidade aplicados à avaliação do regime temporal e espacial de vazões de estiagem no Rio Grande do Sul, de modo que possam ser usados como subsídio técnico para a regionalização em regiões hidrologicamente homogêneas. Aplicando os métodos Seasonality Ratio (SR), Seasonality Index (SI) e Seasonality Histogram (SH) com base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Bacias hidrográficas; Simulação hidrológica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700012

Caracterização microclimática em cultivo consorciado café/banana
Provedor de dados: 91
Autores: Pezzopane,José R. M.; Pedro Jr.,Mário J.; Gallo,Paulo B.
Medições de radiação solar global, velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar, foram realizadas em cafeeiros (Coffea arabica L.) cv. Icatu Vermelho IAC 4045, cultivados a pleno sol e consorciados com bananeira (MusaspAAB) 'Prata Anã', em Mococa, SP (21º 28' S, 47º 01' W, altitude 665 m), entre outubro de 2001 e setembro de 2002. Os elementos foram monitorados em um ponto do cultivo a pleno sol e em dois pontos do cultivo consorciado, sendo um próximo à planta de banana e outro situado em uma condição central, entre as plantas de banana. Os resultados obtidos mostraram que o cultivo consorciado de café promoveu atenuação dos valores médios da radiação solar global, tendo sido mais evidente no ponto amostral situado próximo às bananeiras....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microclima; Coffea arabica; Radiação solar global; Temperatura do ar; Consorciação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300003

Pressure and angle of the seed-fertilizer drill press wheel on corn emergence
Provedor de dados: 91
Autores: Dugato,Dailson; Palma,Marcos A. Z.
ABSTRACT In precision seed-fertilizer drills, the soil compaction mechanism is responsible for closing the furrow, pressing the soil over the seed. Among the available models, the most used is the V-type wheel system, with several options to regulate the wheel opening angle and pressure exerted on the soil. This study was carried out in the experimental area of the Federal University of Fronteira Sul - Campus Cerro Largo, in an clayey Red Latosol. Parameters related to corn emergence and the seedbed characteristics were evaluated at different regulations of opening angle and pressure of the compaction mechanism. The results indicate that mechanism regulations had no influence on emergence speed, emergence speed index and population of corn plants, under...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: No-till; Mobilized soil area; Seed furrow.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000726

Produção e qualidade do fruto da mamona em semeio e rebrote sob estresse hídrico fenológico
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José E. B. da; Guerra,Hugo O. C.; Lacerda,Rogério D. de; Barros Júnior,Genival; Formiga,Leoberto de A.
A mamona tem grande importância socioeconômica na região Nordeste, em virtude da inclusão social e da garantia de empregos. O estudo objetivou pesquisar a sensibilidade da mamona a vários níveis de água disponível no solo em diferentes estágios fenológicos avaliando-se os efeitos na produtividade e na qualidade dos frutos em condições de semeio e rebrote. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 x 4 (2 cultivares: BRS Paraguaçu e BRS Nordestina e 4 níveis de água no solo: 40, 60, 80 e 100% aplicados nas fases de crescimento e frutificação) com três blocos. Os resultados foram submetidos a análise de variância F, teste de Tukey, para comparação dos cultivares e análise de regressão para a água disponível. O aumento da água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L; Manejo da poda; Irrigação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100006

Preparo do solo e emissão de CO2, temperatura e umidade do solo em área canavieira
Provedor de dados: 91
Autores: Iamaguti,Juliano L.; Moitinho,Mara R.; Teixeira,Daniel D. B.; Bicalho,Elton da S.; Panosso,Alan R.; La Scala Junior,Newton.
O preparo mecânico do solo é uma das práticas agrícolas que contribuem para o aumento da perda de carbono via emissão de CO2 do solo (FCO2). Com este trabalho objetivou-se investigar o efeito de três sistemas de preparo do solo na FCO2, temperatura e umidade do solo em área de reforma da cultura de cana-de-açúcar. A área experimental foi constituída de três parcelas, cada uma recebendo um dos preparos do solo: preparo convencional (PC), subsolagem convencional (SC) e subsolagem localizada (SL). A FCO2, temperatura e a umidade do solo foram avaliadas durante o período total de 17 dias. A FCO2 foi maior no preparo PC (0,75 g CO2 m-2 h-1). A temperatura do solo não diferiu (p &gt; 0,05) entre as subsolagens: SL (26,2 ºC) e SC (25,9 ºC). A umidade do solo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Respiração do solo; Subsolagem; Cana-de-açúcar; Gases do efeito estufa.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500497

Ensaios estáticos e cinemáticos de receptores de GPS
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Molin,José P.
Os sistemas de navegação global por satélites, em especial o GPS, mais completo e conhecido, tem multiplicado suas aplicações no meio agrícola. O desempenho de receptores, no entanto, não é devidamente conhecido entre os usuários; assim, este trabalho visou avaliar receptores com distintas configurações e o uso de correções diferenciais por meio de ensaios estáticos e cinemáticos; no primeiro caso foram avaliados, concomitantemente, oito receptores ativando ou não as correções diferenciais WAAS e EGNOS, além de sinais privados específicos para alguns desses receptores; também se testaram intensidades de filtragem disponíveis em alguns dos receptores. No ensaio cinemático utilizaram-se dois receptores de navegação fixados sobre a cabine de um trator, tendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Correções diferenciais; RTK.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900015

Crescimento e nutrição mineral de milho forrageiro em cultivo hidropônico com soro de leite bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,Leila de; Rolim,Mário M.; Bezerra Neto,Egídio; Soares,Tales M.; Pedrosa,Elvira M. R.; Silva,Ênio F. de F. e.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a eficiência nutricional da forragem de milho e a utilização do soro de leite bovino em substituição à solução nutritiva no cultivo de forragem hidropônica de milho. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em delineamento experimental inteiramente casualizado, com seis tratamentos e cinco repetições, sendo o tratamento controle representado por solução nutritiva convencionalmente empregada nesse tipo de cultivo; os demais tratamentos foram distribuídos em diferentes níveis de diluição (20, 40, 60, 80 e 100%) do soro de leite em água potável. A colheita foi feita 15 dias após a germinação, separando-se a biomassa da parte aérea da biomassa do substrato com as raízes. Determinaram-se a massa fresca...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Hidroponia; Biofertilizante; Aproveitamento de resíduos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900009

Modelos matemáticos para a secagem intermitente de arroz em casca
Provedor de dados: 91
Autores: Meneghetti,Volnei L.; Aosani,Elvio; Rocha,Jeferson C. da; Oliveira,Maurício de; Elias,Moacir C.; Pohndorf,Ricardo S.
Propôs-se, com este trabalho, ajustar modelos matemáticos aos valores experimentais em função do teor de água e estudar os efeitos das relações de intermitência na secagem de grãos de arroz na eficiência da operação. Utilizaram-se grãos de arroz com casca produzidos na Região Sul do Rio Grande do Sul. As amostras com teor de água próximo a 20% b.u. foram secadas sob três condições de relação de intermitência: 1:1, 1:2 e 1:4; em todas as condições foram utilizados os mesmos manejos térmicos em temperaturas graduais crescentes do ar: 70, 90, 110 Â± 5 °C, respectivamente, na 1Âª e na 2Âª e a partir da 3Âª hora. Para os ajustes dos modelos matemáticos foi realizada análise de regressão não-linear pelo método Simplex e Quasi-Newton, cujos valores são os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secador; Oryza sativa; Curvas de secagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000012

Water stress and temperature on germination and vigor of Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC)
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Paulo C. S.; Benedito,Clarisse P.; Alves,Tatianne R. C.; Paiva,Emanoela P.; Sousa,Erivanessa C.; Freires,Afonso L. A.
ABSTRACT Water availability and temperature are among the main abiotic factors that influence seed germination and vigor, since they act directly on biochemical and physiological processes, which result in the production of the primary root. The objective of this study was to verify the effects of stress on germination and vigor of H. impetiginosus (‘ipê-roxo’) seeds under different temperatures and osmotic agents. The experimental design was completely randomized, in a 6 x 2 factorial scheme (osmotic potentials x temperatures) with four replicates of 25 seeds for each osmotic agent. In order to simulate water stress, polyethylene glycol (PEG 6000) and mannitol solutions were used and distilled water was used as control. Osmotic potentials of 0, -0.2,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bignoniaceae; Forest species; Abiotic stress.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500349

Qualidade dos grãos de soja armazenados em diferentes condições
Provedor de dados: 91
Autores: Alencar,Ernandes R. de; Faroni,Lêda R. D.; Lacerda Filho,Adilio F.; Peternelli,Luiz A.; Costa,André R.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar a qualidade dos grãos de soja armazenados em diferentes condições. Grãos de soja foram colhidos com aproximadamente 18,0% b.u. de teor de água e secados até 11,2, 12,8 e 14,8% b.u. Para que os teores de água fossem mantidos, a soja foi armazenada nas seguintes condições de temperatura e umidade relativa para 11,2%: 20 ºC e 61,7%; 30 ºC e 67,9%; 40 ºC e 69,4%; para 12,8%: 20 ºC e 73,7%; 30 ºC e 76,7%; 40 ºC e 80,8%; e para 14,8%: 20 ºC e 82,7%; 30 ºC e 83,9%; 40 ºC e 85,3%. A cada 45 dias até 180 dias de armazenamento, foram determinados teor de água, classificação dos grãos, massa específica aparente, coloração e teor de lipídios. Em geral, os grãos deterioraram ao longo do armazenamento e a perda de qualidade foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deterioração qualitativa; Coloração dos grãos; Teor de lipídios; Glycine max (L.) Merrill.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500014

Saline water irrigation managements on growth of ornamental plants
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco I. F.; Medeiros,Wiliana J. F. de; Lacerda,Claudivan F. de; Neves,Antônia L. R.; Oliveira,Davi R.
ABSTRACT Biosaline agriculture is an option for using waters with lower quality. Thus, the objective of this study was to evaluate the growth of ornamental species under irrigation with increasing water salinity levels in two methods of water application. The study was conducted in a greenhouse, in the municipality of Fortaleza, Ceará, Brazil. The treatments were distributed in randomized blocks in split plots, with six levels of water salinity in the plots (0.6 - control, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 and 3.6 dS m-1), two methods of water application in the subplots (localized and sprinkler irrigation) and four ornamental species in the sub-subplots (Catharanthus roseus, Allamanda cathartica, Ixora coccinea and Duranta erecta), with four replicates. Increase in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Salt stress; Salt tolerance; Ornamentals species.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100739

Sanitary landfill leachate as a source of nutrients on the initial growth of sunflower plants
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes Júnior,Francisco H.; Gondim,Franklin A.; Pereira,Magnum de S.; Braga,Brennda B.; Pontes Filho,Roberto A.; Barbosa,Francisca E. L.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the initial growth of sunflower seedlings under different concentrations of sanitary landfill leachate, considering the feasibility of its use as source of nutrients for agricultural production. Biometric and vigor variables were analyzed through the measurements of collar diameter, shoot height, number of leaves and shoot and root fresh and dry matters, from January to February 2015. The experimental design was completely randomized in a 5 x 4 factorial scheme: five leachate concentrations (0, 40, 60, 80 and 100 kg N ha-1) x four harvest periods (14, 21, 25 and 29 days after sowing), with five replicates each containing two plants. The data were subjected to analysis of variance and polynomial regression, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Urban waste; Helianthus annus L.; Growth analysis.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800746

Leaf area estimation of medium size plants using optical metrology
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Kleber M.; Braga,Roberto A.; Scalco,Myriane S.; Horgan,Graham W.
The total leaf area (TLA) estimation is an important feature of the crops and their assessment a challenge, since the direct methods of obtaining it are destructive and time consuming. Non-destructive methods have been explored to obtain the TLA by indirect approaches, in turn creating other features, as the leaf area index. The development of non-destructive technology to access the TLA of a plant has been the subject of much research, and the optical metrology is an promising approach. In this work, some indirect methods associated with optical approaches were evaluated as an alternative to obtain the TLA of the coffee plant. Commercial equipment were used, such as a camera with a fish eye lens and lux meters, associated to the sizes of the canopies were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Optics; Non-destructive technique; Coffee.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600004

Light intensity and type of container on producing Cassia grandis L. f. seedlings
Provedor de dados: 91
Autores: Leal,Caio C. P.; Torres,Salvador B.; Freitas,Rômulo M. O. de; Nogueira,Narjara W.; Farias,Raul M. de.
ABSTRACTThis study aimed to determine the effects of the luminosity and type of container on producing Cassia grandis seedlings. Thus, in a substrate composed by topsoil + wood powder (1:1) the seedlings were grown into plastic tubets containing 0.3 dm3 of such substrate, or into plastic pots containing 1.0 dm3 of the same substrate, and subjected to 50 and 25% shading or full sunlight. The assessments were performed every two weeks by measuring plant height and stem diameter, during eight weeks period. At the end of this period, the leaf area, dry mass of shoots and roots, the ratio between height of plant/diameter of stem, and the Dickson quality index were also assessed. The experiment was carried out in a completely randomized design with treatments...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pink shower cassia; Forest species; Forest species seeds; Seedling growth; Shading.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000939

Morphometric responses and tolerance of pomegranate seedlings irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,João P. N. de; Mendonça,Vander; Alves,Anderson A.; Cardoso Neto,Raulino; Costa,Luilson P.; Silva,Francisco S. O.
ABSTRACT Information on the production of seedlings and initial growth of pomegranate irrigated with saline water is scarce in the Brazilian semi-arid region. The objective of this study was to assess the effect of irrigation water salinity levels on the growth and tolerance of pomegranate seedlings. The experiment was conducted in a greenhouse, located at the Federal Rural University of the Semi-Arid Region, Mossoró, RN, Brazil. A randomized block design with five treatments [electrical conductivities of irrigation water (ECw) of 0.6, 3.0, 6.0, 9.0, 12.0 dS m-1] and five replicates, with three plants per plot, was used. At 120 days after sowing, the following characteristics were evaluated: shoot, root and total lengths (cm); stem diameter (mm), dry mass...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Punica granatum L.; Salinity; Propagation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500341

Forças de corte ortogonal 90-90 em três espécies de madeira de eucalipto do estado de São Paulo
Provedor de dados: 91
Autores: Néri,Antônio Carlos; Gonçalves,Raquel; Hernandez,Roger E.
No projeto de ferramentas de corte e potência de máquinas que compõem uma serraria, a força de corte ortogonal é o principal parâmetro utilizado. Estas forças variam em função da espécie, das condições da madeira a ser usinada (densidade, teor de umidade e orientação das fibras), da geometria da ferramenta (afiação, ângulo de cunha, espessura e largura da lâmina) e das condições de usinagem (ângulo de ataque, velocidade de avanço, velocidade de corte, espessura e largura de corte). O corte 90-90 é de extrema importância, pois é muito utilizado no processamento primário da madeira. As espécies de reflorestamento, em especial as de eucalipto, vêm assumindo, dia-a-dia, significativa importância no mercado nacional e de exportação. Este trabalho apresenta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus; Usinagem; Força de corte.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200024

Development of seedlings of watermelon cv. Crimson Sweet irrigated with biosaline water
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José E. S. B. da; Matias,Janete R.; Guirra,Keylan S.; Aragão,Carlos A.; Araujo,Gherman G. L. de; Dantas,Bárbara F.
ABSTRACTThe limited access and the scarcity of good quality water for agriculture are some of the major problems faced in agricultural areas, particularly in arid and semiarid regions. The aim of this study was to evaluate the quality of watermelon seedlings (cv. Crimson Sweet), irrigated with different concentrations of biosaline water of fish culture. The experimental design was completely randomized with five treatments, corresponding to biosaline water at different concentrations (0, 33, 50, 67 and 100%), and four replicates of 108 seedlings. Watermelon seeds were sown in plastic trays filled with commercial substrate and irrigated with different solutions of biosaline water. Seedlings were harvested for biometric analysis at 14, 21 and 28 days after...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Wastewater; Salinity; Germination.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900835

Balanço hídrico da cultura da mamona sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cícero de; Andrade,Alberício P. de; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Silva,Ivandro de F. da.
O estudo dos componentes do balanço de água no solo é essencial para se compreender sua dinâmica, fornecendo subsídios para o manejo agrícola e otimização do uso de água. O presente trabalho objetivou determinar os componentes do balanço de água em solo cultivado com mamona sob condições de sequeiro. Para tal foram instalados, numa área de 4 ha da Fazenda Experimental Chã do Jardim, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m) três sítios tensio-neutrônicos cada um contendo um tubo de acesso para a sonda de nêutrons até a profundidade de 1,60 m e oito tensiômetros nas profundidades de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,20 e 1,60 m, além de um pluviógrafo para medir a precipitação. Com vista à determinação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Evapotranspiração; Drenagem; Umidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100001

Growth of Hymenaea stigonocarpa as a function of the addition of residues in degraded soil
Provedor de dados: 91
Autores: Mizobata,Kellian K. G. S.; Santos,Cinthia M.; Maltoni,Kátia L.; Faria,Gláucia A.; Cassiolato,Ana M. R.
ABSTRACT In areas where soil surface horizons were removed, the main edaphic problems are reduced amounts of organic matter and nutrients. Revegetation, especially with native species, has been indicated to recover these areas. Under this perspective, the present research has been developed to evaluate the contribution of organic and agro-industrial residues, as conditioners of soil fertility and their effects on initial growth of 'Jatobá-do-cerrado' seedlings. The treatments consisted of 4 agro-industrial residue doses (0, 15, 30 and 45 Mg ha-1) and 4 organic residue doses (0, 8, 16 and 32 Mg ha-1), with 16 treatments and 10 replicates. After 8 months of development, the soil was evaluated for phosphorus, organic matter, hydrogen potential, potassium,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquatic macrophytes; Ash; Jatobá-do-cerrado; Exposed subsoil; Savannah.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300223

Melhorias nas propriedades químicas de um solo salino-sódico e rendimento de arroz, sob diferentes tratamentos
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Everaldo Mariano; Gheyi,Hans Raj; Silva,Ênio Farias de França e.
Instalou-se um experimento num solo salino-sódico no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, com o objetivo de se avaliar o efeito de diferentes produtos condicionadores nas propriedades químicas do solo e seus reflexos nos componentes de produção e rendimento de grãos na cultura de arroz irrigado (Oryza sativa L.). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos estudados foram: gesso (20 Mg ha-1); casca de arroz (15 Mg ha-1); testemunha; vinhaça (40 m³ ha-1) e esterco de curral (40 Mg ha-1). Após aplicação dos tratamentos, o solo foi lixiviado durante 40 dias, mantendo uma lâmina de 8 cm de água nas parcelas. Os tratamentos mostraram efeitos positivos nas propriedades químicas do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Salino-sódico; Condicionadores; Oryza sativa L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300009

Produtividade do milho em resposta à aplicação de nitrogênio e inoculação das sementes com Azospirillum spp
Provedor de dados: 91
Autores: Cavallet,Luiz Ermindo; Pessoa,Antonio Carlos dos Santos; Helmich,Jaime José; Helmich,Paulo Rogério; Ost,Charles Fabiano.
Em experimento de campo, nas condições de plantio direto em Latossolo Vermelho eutroférrico de fertilidade média a alta, foram testados para o milho (Zea mays, cv. G-159 S da Ciba Sementes) no período de outubro/1997 a março/1998, o aumento de produtividade de grãos, o comprimento de espiga, a altura de plantas e o número de linhas de grão por espiga, por conseqüência da inoculação das sementes com o produto biotecnológico comercial denominado "Graminante", à base de Azospirillum spp. Os tratamentos consistiram em ausência e presença de inoculação de "Graminante", com e sem aplicação de nitrogênio tanto, da semeadura (70 kg ha-1) como em cobertura (70 kg ha-1) consistindo, deste modo, numa distribuição fatorial 2 x 2 x 2, em quatro repetições. A inoculação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Inoculação; Zea mays; Nitrogênio; Azospirillum spp.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100024

Modelagem da qualidade das águas a partir de sensoriamento remoto hiperespectral
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernando B.; Barbosa,Cláudio C. F.; Novo,Evlyn M. L. de M.; Andrade,Eunice M. de; Chaves,Luiz C. G.
RESUMO Este estudo objetiva estimar as variáveis limnológicas a partir de dados de sensoriamento remoto. Os dados foram coletados em 20 pontos no reservatório Orós, Ceará, em março de 2011 e agosto de 2012. Foram analisados os atributos: transparência de Secchi, turbidez, sedimentos inorgânicos em suspensão (SIS), condutividade elétrica da água (CE) e dados radiométricos. Posteriormente, foram realizadas análises de correlação entre o fator de reflectância bidirecional - FR e os dados de SIS, CE, turbidez e transparência e gerados os modelos de regressão simples. Para o atributo SIS o modelo ajustado foi o potencial (SIS = 860,1679*FRλ7201/0,6427), com um coeficiente de determinação (R2) de 0,90. Para a variável turbidez, o modelo de regressão ajustado foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Região semiárida; Monitoramento da qualidade da água; Sensor hiperespectral.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300013

Swine farm wastewater and mineral fertilization in corn cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Pâmela A. M.; Sampaio,Silvio C.; Reis,Ralpho R. dos; Rosa,Danielle M.; Correa,Marcus M.
ABSTRACT In the long run, swine wastewater can provide benefits to the soil-plant relationship, when its use is planned and the potential environmental impacts are monitored. The objective of this study was to investigate the effects of continuous application of swine wastewater, associated with mineral fertilization, after six years of management in no-tillage and crop rotation (14 production cycles), on the chemical conditions of the soil and the corn crop. The doses of wastewater were 0, 100, 200, 300 m3 ha-1 during the cycle. The effects of the association between mineral fertilization at sowing and swine wastewater were evaluated simultaneously. Swine wastewater at the dose of 100 m3 ha-1 promoted availability and absorption of P, K+, Mg2+ and Zn2+...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertigation; Water reuse; Swine waste.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100049

Determinação da fragilidade ambiental utilizando técnicas de suporte à decisão e SIG
Provedor de dados: 91
Autores: Donha,Annelissa G.; Souza,Luiz C. de P.; Sugamosto,Maria L.
O trabalho objetivou determinar a fragilidade ambiental de uma área no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, utilizando-se a técnica de avaliação por múltiplos critérios, presente no SIG Idrisi 32. Depois de gerados os mapas de classes de declividade, distância a partir dos rios, distância a partir das nascentes, distância a partir da represa, solos e uso atual, foram atribuídos pesos de importância para cada um dos fatores e através de Combinação Linear Ponderada geradas imagens de fragilidade potencial e emergente. Os mapas gerados com valores entre 0 e 255, foram classificados em 5 intervalos, cada um representando uma classe de fragilidade, sendo elas: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. A avaliação dos resultados se deu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; Cruzamento de mapas; Vulnerabilidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100026

Fertilidade química de um substrato tratado com lodo de esgoto e composto de resíduos domésticos
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rodrigo S.; Silva,Lucas C. R.; Baptista,Gustavo M. M.; Santos,Perseu F. dos.
O aproveitamento de resíduos urbanos como fontes de matéria orgânica e nutrientes contribui para diminuir a pressão das sociedades modernas sobre o meio ambiente. Por outro lado, a incorporação de matéria orgânica é um meio de se criarem condições edáficas para o estabelecimento de plantas em solos degradados e substratos expostos. Este trabalho visou avaliar a fertilidade e a cobertura vegetal (Paspalum notatum var. saurae Parodi) de um substrato exposto à superfície, tratado com doses crescentes (0 - 76 Mg ha-1, base seca) de lodo de esgoto ou composto de resíduos domésticos. Os resultados indicam que o lodo de esgoto foi capaz de aumentar a CTC e as concentrações de N, P e Zn no substrato enquanto não houve incrementos significativos desses nutrientes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lixo; Biossólidos; Nutrição vegetal; Revegetação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500012

Crescimento e fotossíntese de plantas de pinhão-manso cultivadas em diferentes condições de luminosidade
Provedor de dados: 91
Autores: Schock,Anderson A.; Ramm,Aline; Martinazzo,Emanuela G.; Silva,Diolina M.; Bacarin,Marcos A.
O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) tem-se destacado, no cenário do biodiesel, em função da porcentagem de óleo contido nas sementes e de sua capacidade adaptativa. No País, a cultura do pinhão-manso tem, como proposta, o desenvolvimento agronômico, razão pela qual o uso consorciado pode ser importante aos pequenos produtores. Este trabalho teve como objetivo avaliar algumas características fenológicas de pinhão-manso cultivado em dois regimes de luminosidade (pleno sol e sombrite 50%) relacionando com a sazonalidade climática e se utilizando de parâmetros da fluorescência da clorofila e de trocas gasosas. As plantas apresentaram crescimento vegetativo com padrão sazonal, com pico de crescimento no início de março, quando iniciou a senescência foliar....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Fluorescência da clorofila a; Desenvolvimento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100001

Yield components and water use efficiency in coriander under irrigation and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Angeli,Karoline P.; Delazari,Fábio T.; Nick,Carlos; Ferreria,Mariane G.; Silva,Derly J. H. da.
ABSTRACT Among the determining factors of yield, nitrogen (N) fertilization and the correct supply of water play an important role in the quality and yield aspects of coriander. Therefore, the aim of this study was to evaluate the yield components and the water use efficiency (WUE) in coriander subjected to different depths and N doses. A completely randomized design in split plot was used. Water depths were applied in the plots at the rates of 25, 50, 75, 100 and 125% of the Required Real Irrigation (RRI). N doses were distributed within the subplots at the following proportions: 50, 100 and 150% of the recommendation for the crop (70 kg ha-1). The N dose of 94 kg ha-1 and irrigation depth of 115% of RRI promoted the greatest yield (29.0 t ha-1) and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; Irrigation management; Water saving; Nitrogen fertilization.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500415

UTILIZAÇÃO DA MADEIRA EM CONSTRUÇÕES RURAIS
Provedor de dados: 91
Autores: Calil Júnior,Carlito; Dias,Antonio Alves.
RESUMO Este trabalho apresenta algumas recomendações para o uso da madeira em construções rurais, com ênfase para pontes e coberturas. São apresentados sistemas estruturais e construtivos de pontes para pequenos e médios vãos utilizando postes roliços, que são os mais adequados para pontes de estradas vicinais. Uma introdução do sistema estrutural e construtivo de pontes com protensão transversal é também apresentada. As estruturas para cobertura são introduzidas com ênfase à industrialização do sistema construtivo, por ser tendência natural da construção civil, já consagrada no meio internacional; são apresentados, também, os aspectos principais da nova norma NBR7190 (1997) - Projeto de Estruturas de Madeira, relacionados à preservação da madeira para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pontes de madeira; Coberturas; Estruturas de madeira.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100071

Contaminação de águas superficiais por agrotóxicos em função do uso do solo numa microbacia hidrográfica de Agudo, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Bortoluzzi,Edson C.; Rheinheimer,Danilo dos S.; Gonçalves,Celso S.; Pellegrini,João B.R.; Zanella,Renato; Copetti,André C.C.
Realizou-se este trabalho com o intuito de quantificar a presença de moléculas de agrotóxicos em águas superficiais de três unidades paisagísticas (UP) com diferentes configurações de uso, numa microbacia hidrográfica de cabeceira em Agudo, RS. Dois coletores semi-automáticos de água foram instalados no córrego de cada UP, onde se coletaram amostras, por ocasião de chuvas, em três épocas da cultura do fumo: transplante, aterramento junto aos pés da cultura (planta com 6-10 folhas) e colheita. Os princípios ativos imidacloprid, atrazina, simazina e clomazone foram quantificados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção no Ultravioleta (HPLC-UV). Clorpirifós, flumetralin e iprodione foram analisados por Cromatografia Gasosa com Detecção por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SIG; Erosão; HPLC; Paisagem; Fumo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400015

Coeficiente de rugosidade de Manning para o rio Paracatu
Provedor de dados: 91
Autores: Lyra,Guilherme B.; Cecílio,Roberto A.; Zanetti,Sidney S.; Lyra,Gustavo B.
Pela teoria do escoamento em canais abertos, o coeficiente de rugosidade de Manning é um dos principais parâmetros para descrição da vazão sobre uma superfície. Uma das dificuldades da aplicação da equação de Manning é a definição do seu coeficiente de rugosidade em rios e canais, razão pela qual o presente estudo tem como objetivo, estimar o coeficiente de rugosidade de Manning para os períodos de vazão mínima e máxima média mensal, em alguns trechos do rio Paracatu, e propor um modelo baseado em redes neurais artificiais para estimar o coeficiente de rugosidade. O coeficiente foi determinado em função das características geométricas do canal (área molhada, raio hidráulico e declividade do canal) e das séries de vazão de seis postos fluviométricos do rio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão; Condutos livres; Redes neurais artificiais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400001

Relações entre a concentração de íons e a salinidade de águas subterrâneas e superficiais, visando à irrigação, no sertão de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes Filho,José; Sousa,Antonio Raimundo de; Sá,Vital Artur de Lima e; Lima,Berthyer Peixoto.
Objetivando-se verificar as relações entre a condutividade elétrica de águas subterrâneas e superficiais (CEa, em dS m-1 a 25ºC) e a concentração dos íons: Na+, Ca++ Mg2+ e Cl-, em mmol c L-1, procedeu-se à análise de regressão desses parâmetros em 175 amostras, sendo 75 de águas subterrâneas e 100 de águas superficiais, em 33 municípios do Sertão de Pernambuco. Os resultados evidenciam que os elementos: Na+, Ca2+ + Mg2+ e Cl-, podem ser estimados com bastante confiabilidade, através de equações do tipo: Y= a + bx, conforme discriminação a seguir: a) águas subterrâneas; (Na+) = - 0,710 + 4,765(CEa), R² = 0,91; (Ca2+ + Mg2+) = 0,287 + 4,673(CEa), R² = 0,83; (Cl-) = - 0,569 + 6,152(CEa), R²= 0,93 e b) águas superficiais; (Na+) = - 0,666 + 5,072(CEa), R² =...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Água; Irrigação; Relações.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200010

Economically optimal water depth and grain yield of common bean subjected to different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Conceição,Chaiane G. da; Robaina,Adroaldo D.; Peiter,Marcia X.; Parizi,Ana R. C.; Conceição,João A. da; Bruning,Jhosefe.
ABSTRACT Common bean crop plays an important role in the world, not only in economic aspects but also in social development. The objective of this study was to evaluate the grain yield and the economically optimal water depth which reflects the maximum technical efficiency of the common bean crop. The experiment was conducted in greenhouse, in Alegrete - RS, from February to May 2016. A completely randomized design was used, consisting of five water replacement treatments (25, 50, 75, 100 and 125% crop evapotranspiration - ETc) and four replicates. Based on the obtained results, both water deficit and water excess directly affected the final grain yield of the crop. Maximum grain yield was 3,554.1 kg ha-1, obtained by applying 492.72 mm (100% ETc). On the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Water management; Yield components.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700482

Erosividade e padrões hidrológicos de precipitação no Agreste Central pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A. A.
A principal forma de erosão nas condições brasileiras é a causada pela energia cinética do impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo, desencadeando o processo de erosão hídrica. Desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o índice de erosividade (EI30) e caracterizar o padrão hidrológico das chuvas do Agreste Central pernambucano, considerando-se uma série de 29 anos de dados, ficando patente que o primeiro semestre do ano é caracterizado pela ocorrência de chuvas de elevado potencial erosivo. O valor do fator "R" da equação universal de perda de solo para a região estudada é de 2.779,79 MJ mm ha-1 h-1. O padrão de chuva de maior ocorrência é o avançado, seguido do intermediário e atrasado, com 46,57; 36,38 e 17,19% dos totais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo das chuvas; Características hidrológicas da chuva; USLE.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800009

MODELO DE ONDAS CINEMÁTICAS NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO DA IRRIGAÇÃO POR SULCO EM TEMPO REAL
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Walker,Wynn R.; Merkley,Gary P.
RESUMO Um modelo matemático computacional de ondas cinemáticas foi desenvolvido para interagir num processo de otimização não-linear na solução do problema inverso da irrigação por sulco, que consiste na determinação das características de infiltração d'água no solo, a partir dos dados da medição da fase de avanço. O modelo simula a fase de avanço para diferentes combinações entre os parâmetros de Kostiakov-Lewis, buscando minimizar as discrepâncias entre os tempos de avanço simulado e medido, e faz parte de um programa computacional, denominado SIRTOM (Surface Irrigation Real-Time Optimization Model) desenvolvido para solucionar o problema inverso. Baseando-se na solução inversa encontrada, SIRTOM faz prognósticos do desempenho do sistema de irrigação em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sulco; Avanço; Desempenho; Manejo de irrigação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100035

Production of chili pepper under organic fertilization and irrigation with treated wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Viviane F.; Bezerra,Carlos V. C.; Nascimento,Elka C. S.; Ferreira,Tricia N. F.; Lima,Vera L. A.; Andrade,Leando O.
ABSTRACT With the occurrence of prolonged droughts in the Brazilian semi-arid region, water scarcity directly influences agriculture in this region, so that water reuse and bovine manure application become a viable alternative for pepper production. In this context, the present study aimed to evaluate the sustainable production of chili peppers (Capsicum frutescens) under levels of irrigation with treated wastewater and doses of bovine manure. The following bovine manure doses were considered: D1 (0% manure and 100% soil), D2 (10% manure and 90% soil), D3 (20% manure and 80% soil), D4 (30% manure and 70% soil), D5 (40% manure and 60% soil) and D6 (50% manure and 50% soil), based on volume. Three levels of irrigation were applied, based on the water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water reuse; Organic production; Organic substrate; Capsicum frutescens.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200084

Resposta do capim Tanzânia a aplicação do nitrogênio e de lâminas de irrigação. I: Produção de forragem
Provedor de dados: 91
Autores: Soria,Luís G. T.; Coelho,Rubens D.; Herling,Valdo R.; Pinheiro,Valter.
Com o objetivo de estudar o efeito da lâmina total de água aplicada, da adubação nitrogenada e da interação entre elas sobre os fatores de crescimento, de produção, de eficiência de uso e qualidade da forragem durante um ciclo de crescimento no capim Tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzania) e determinar funções de produção para massa seca total, foliar e de haste buscando-se encontrar o nível máximo de produção e econômico de cada fator de produção analisado, montou-se um experimento com delineamento estatístico de parcela sub-subdividida, em cuja parcelas foram distribuídas as diferentes lâminas de irrigação (0, 30, 70,100 e 150% de capacidade de campo (CC)), nas subparcelas as doses de nitrogênio (0, 100, 275, 756 e 2079 kg N ha-1 ano-1 e, nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lâmina de irrigação; Adubação nitrogenada; Panicum maximum; Capim Tanzânia; Estacionalidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300004

Efeito do cultivo in vitro na presença de NaCl em plantas de abacaxizeiro na fase de aclimatação
Provedor de dados: 91
Autores: Barroso,Paulo A. V.; Moura,Gioconda E. D. D.; Brito,Lucila K. F.; Martins,Camila P.; Macedo,Cristiane E. C.; Lopes,Daniela B.; Alloufa,Magdy A. I.
A cultura de tecidos tem sido utilizada como ferramenta para gerar e selecionar variabilidade genética que confira maior tolerância das espécies cultivadas à salinidade. Plantas de abacaxi das variedades Pérola e Smooth Cayenne foram micropropagadas em meio de cultura contendo zero, 12,5 e 25 mM de NaCl e avaliadas durante a fase de aclimatação quanto às alterações induzidas pelo NaCl durante o cultivo in vitro e para determinar o melhor parâmetro para quantificar estas alterações. Foram avaliados os caracteres altura das plantas, diâmetro da roseta foliar, número de folhas, comprimento e largura da folha ‘D’ aos 0, 15, 45, 75 e 105 dias após a instalação do experimento. Observou-se que as plantas micropropagadas em meio com NaCl e sem NaCl apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Cultura de tecidos; Salinidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300011

Leaching of cations in soil cultivated with sugarcane subjected to saline irrigation and leaching fractions
Provedor de dados: 91
Autores: Lira,Raquele M. de; Gordin,Leandro C.; Silva,Ênio F. de F. e; Silva,Gerônimo F. da; Dantas,Daniel da C.; Morais,José E. F. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the concentration of cations in the leachate of soil cultivated with sugarcane irrigated with brackish water. An experiment was carried out in drainage lysimeters at the Federal Rural University of Pernambuco, at the Recife campus. The experimental design was completely randomized in a 5 x 2 factorial scheme, with four replicates, corresponding to five levels of electrical conductivity of the irrigation water (ECw) (0.5, 2.0, 3.5, 5.0 and 6.5 dS m-1) and two leaching fractions (LF1 = 0 and LF2 = 0.17) corresponding to water depths equivalent to 100 and 120% of crop evapotranspiration (ETc), by which the irrigations were managed. Electrical conductivity of the drained water was daily monitored and Na, K,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Water salinity; Soluble ions.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900616

Força de tração e mobilização do solo por hastes sulcadoras de semadoras-adubadoras
Provedor de dados: 91
Autores: Cepik,Carla T. C.; Trein,Carlos R.; Levien,Renato; Conte,Osmar.
O desempenho de semeadoras-adubadoras pode ser influenciado pelos resíduos culturais sobre o solo em áreas com semeadura direta. Neste sistema, a utilização de hastes sulcadoras para distribuição de adubo pode minimizar possíveis zonas de compactação. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito das variáveis doses de resíduos de culturas de inverno uniformemente distribuídos no solo, profundidades de atuação do sulcador de adubo e número de linhas da semeadora sobre a demanda de tração medida nas hastes, mobilização do solo nos sulcos de semeadura e patinagem dos rodados do trator em Argissolo Vermelho distrófico típico. No inverno foram semeadas aveia preta e aveia preta + nabo forrageiro como culturas antecessoras às de milho e feijão, respectivamente. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Sulcadores; Doses de resíduos; Patinagem de rodados.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500015

Crambe dry matter and yield under doses of phosphorus and base saturation in the Cerrado of Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,José M.; Leandro,Wilson M.; Alves,Cassia C. F.; Carlos,Leandro; Ribon,Adriana A.; Fernandes,Kathleen L.
ABSTRACT Crambe has been studied as an option in crop rotation systems in order to provide raw material for biodiesel production. This study aimed to evaluate the effect of raising soil base saturation and addition of phosphorus (P) on the vegetative development, grain yield and oil content of crambe. The experiment was carried out in a Oxisol, arranged in factorial scheme (4 x 3), with 4 replicates (48 plots), in completely randomized blocks. Four base saturation levels (34 - natural of the soil, 40, 50 and 60%) and three P doses (0, 40 and 80 kg ha-1 of P2O5) were evaluated. The experimental plots formed a 9 m2 rectangle with 5 plant rows, spaced by 0.45 m, using the cultivar "Brilliant FMS". The evaluated variables were: dry matter of roots and shoots...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crambe abyssinica H.; Biodiesel; Limestone; Phosphate fertilization.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500421

Variabilidade espacial de parâmetros de crescimento da mamoneira e de atributos físico-químicos em Neossolo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Júlio J. N.; Montenegro,Abelardo A. A.; Silva,Ênio F. F.; Fontes Júnior,Robertson V. P.; Silva,Ana P. N.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a variabilidade espacial das variáveis de crescimento da cultura da mamoneira e sua relação com os atributos físicos e químicos em Neossolo flúvico, no Agreste de Pernambuco. Utilizou-se a cultivar BRS 188 - Paraguaçu que, segundo a literatura, se adequa às condições locais. O cultivo experimental foi conduzido na Fazenda Nossa Senhora do Rosário, Pesqueira, PE, em regime de sequeiro. Técnicas estatísticas e geoestatísticas foram utilizadas a fim de se observar o grau de dependência e a variabilidade espacial dos atributos de solo, granulometria, condutividade elétrica do extrato de saturação (CEes) e teor de sódio (Na), bem como as variáveis de crescimento da cultura, diâmetro caulinar e altura das plantas. Todas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vale aluvial; Geoestatística; Ricinus communis.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900003

PRODUTIVIDADE DO MELOEIRO SOB DIFERENTES INTERVALOS DE IRRIGAÇÃO E DISPOSIÇÕES DE LINHAS LATERAIS DE GOTEJAMENTO EM SOLO ARENOSO COESO
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio Ferreira; Sousa,Valdemicio Ferreira de; Rodrigues,Bráz Henrique Nunes; Souza,Valdomiro Aurélio Barbosa de; Andrade,Camilo de Lélis Texeira de.
RESUMO Este trabalho, objetiva oferecer alternativas de redução nos custos de sistemas de irrigação por gotejamento do meloeiro, sem afetar o manejo da irrigação e comparar o gotejamento enterrado, em termos de rendimento da cultura, ao gotejamento superficial. O trabalho foi desenvolvido em um solo arenoso coeso de tabuleiro costeiro, com o delineamento experimental em blocos ao acaso, em parcelas subsubdivididas, com cinco repetições. Os tratamentos consistiram da combinação de quatro intervalos de irrigação (1, 2, 3 e 4 dias) com as linhas laterais de gotejamento junto à fileira de plantas e entre fileiras alternadas de plantas, superficial e enterradas a profundidade de 0,25 m. O intervalo de irrigação e a disposição das linhas laterais não afetaram a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento superficial; Gotejamento subterrâneo; Manejo de irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300309

METODOLOGIA DE OTIMIZAÇÃO INTEGRADA PARA O DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Paulo da Costa; Gomes,Heber Pimentel.
RESUMO O uso da irrigação por gotejamento vem crescendo nos últimos anos, principalmente pela grande economia no consumo da água que a mesma proporciona, no entanto, por se tratar de um sistema fixo, os elevados custos de instalação tendem a inibir a utilização desta técnica. Buscando-se aproveitar as vantagens que a irrigação localizada oferece, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma adaptação no método de otimização econômica integrada (aplicada a sistemas de irrigação por aspersão convencional, desenvolvida por Gomes) à irrigação por gotejamento. Tal metodologia visa à minimização do custo-conjunto da rede de distribuição, energia de bombeamento e equipamentos das parcelas. Os resultados obtidos foram consistentes com a teoria da referida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas pressurizados; Redes de distribuição de água; Otimização econômica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300331

USO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA ESTIMAR O PADRÃO DE CULTURA DO PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Frizzone,José Antônio.
RESUMO Os administradores de perímetros irrigados devem planejar com antecedência como será utilizada a água disponível, dada a sua acentuada demanda. Sabe-se que existe uma interrelação entre a demanda e a disponibilidade de água, porque os padrões de cultivo tendem a se ajustar à disponibilidade. Esta pesquisa teve como objetivo estudar o padrão de cultivo do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, PE, utilizando um modelo de programação linear. A técnica de programação linear tem sido amplamente usada para representar esse tipo de sistema de produção, principalmente com fins de planejamento em áreas novas ou para melhorar projetos de irrigação já em operação. O modelo estudado é uma formulação-padrão de programação linear, cuja função-objetivo consistiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Perímetro irrigado; Padrão de cultura.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100009

Taxa de evaporação em função do processo de recobrimento de grânulos de quebra pedra
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Ana P. T.; Alsina,Odelsia L. S. de; Silva,Osvaldo S. da; Araújo,Gilmar T.; Gomes,Josivanda P.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito das variáveis do processo de recobrimento de grânulos de quebra-pedra (Phyllantus niruri L.) com suspensão polimérica em secador de leito de jorro convencional sobre a taxa de evaporação. Os grânulos foram obtidos a partir do processo de granulação por via úmida do extrato seco de quebra pedra e, como ligante, o PVP-K30. A suspensão polimérica à base de Eudragit® foi atomizada sobre o leito de partículas. Foi realizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) simétrico e de segunda ordem constituído de um fatorial 23, com 8 ensaios, 3 pontos centrais e 6 pontos axiais, totalizando 17 experimentos. Os resultados mostraram que a vazão de suspensão influencia positivamente a taxa de evaporação. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Leito de jorro; Suspensão polimérica.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000010

Spatial-temporal analysis of water requirements of coffee crop in Minas Gerais State, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Lemos Filho,Luis C. de A.; Mello,Carlos R. de; Faria,Manoel A. de; Carvalho,Luiz G. de.
Scientific investigations about crop water requirements are of fundamental importance to the irrigation process. The main objective of this paper is to analyze and to map water requirements of coffee crop in Minas Gerais State, Brazil. Potential evapotranspiration values (ET0) were estimated by the Penman-Monteith-FAO method, using daily data sets available for 42 National Meteorology Institute (INMET) stations for a period of 17 years. The crop coefficient values (kc) considered were extracted from literature. The results were analyzed by means of geostatistical tools. The theoretical semi-variograms were fitted by the Maximum Likelihood method, considering spherical, exponential and Gaussian models. The maps were created using the ordinary kriging...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Kriging; Evapotranspiration; Irrigation; Geostatistic.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200007

Physiological changes in Mimosa caesalpiniifolia Benth. seeds from different sources and submitted to abiotic stresses
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Eduardo C.; Silva,Daniel V.; Sousa,Danielle M. M.; Torres,Salvador B.; Oliveira,Renata R. T.
ABSTRACT Seed germination of species that develop in arid and semi-arid soils can be altered by water deficit and abundance of salts in the soil. Knowledge on tolerance limits is fundamental to understand the adaptive capacity of species under such conditions. The objective of this study was to evaluate the physiological changes (germination and vigor) of Mimosa caesalpiniifolia seeds from different regions and submitted to water and saline stresses. To simulate water stress, the osmotic agent polyethylene glycol (PEG 6000) was adjusted to the potentials of 0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa, whereas for the saline stress, NaCl solutions were adjusted to the potentials of 0, -0.1, -0.3, -0.5, -0.7; -0.9 and -1.1 MPa. The experimental design was completely...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fabaceae; ‘Sabiá’; PEG; NaCl; Abiotic stress.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600383

Relação entre a precipitação do leste do Nordeste do Brasil e a temperatura dos oceanos
Provedor de dados: 91
Autores: Moura,Geber B. de A.; Aragão,José O. R. de; Melo,José S. P. de; Silva,Ana P. N. da; Giongo,Pedro R.; Lacerda,Francinete F.
O objetivo deste trabalho foi correlacionar a precipitação (março a julho) de um grupo de postos homogêneos do setor leste do Nordeste do Brasil (NEB) com Anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (ATSM) e identificar áreas de influência deste parâmetro nas chuvas da região. O período de estudo foi de 1945 a 1985 e a análise mostrou influência do Atlântico e Pacífico sobre as chuvas do setor leste, sendo a correlação do Atlântico maior, principalmente na área do Dipolo (correlação maior que 0,6, significativa a p &lt; 0,05). Os modos zonal e meridional, descritos por Servain &amp;amp; Arnault (1995) foram detectados durante análises feitas com defasagem temporal ("lags"). No Oceano Pacífico Tropical Leste se encontrou correlações negativas indicando a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ZCIT; El Niño; Walker; Dipolo do atlântico; ENOS.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400014

Thermal environment in two broiler barns during the first three weeks of age
Provedor de dados: 91
Autores: H.,Robinson Osorio; Tinoco,Ilda F. F.; Osorio S,Jairo A.; Mendes,Luciano B.; Rocha,Keller S. O.; G.,Lina M. Guerra.
ABSTRACT The objective of this research was to evaluate the internal thermal environment of two broiler barns featuring different ventilation systems representative of Brazilian and South American poultry production industry: (a) a negative-pressure tunnel and (b) a positive-pressure lateral ventilation system. Environmental parameters such as dry bulb temperature, relative humidity and temperature-humidity index were assessed; temperature maps for day and night average conditions were determined for the first three weeks of life. Better uniformity of the thermal environment and comfort conditions inside the negative-pressure tunnel were found.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal comfort; Poultry production; Bioclimatic conditions.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300256

Coeficiente de cultura e produtividade da cebola submetida a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Gertrudes M. de; Leitão,Mário M. V. B. R.; Bispo,Regiane de C.; Santos,Irai M. S.; Lima,Caio B. de A.; Carvalho,Adheilton R. P. de.
O presente trabalho teve como objetivo determinar coeficientes de cultura e avaliar a produtividade da cebola submetida a diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi conduzido no campo experimental do DTCS/UNEB, em Juazeiro, no período de abril a setembro de 2011. Para determinação da ETc foram efetuadas medidas diárias em evapotranspirômetros. A ETo foi obtida através dos métodos do tanque classe A (TCA) e Penman-Monteith (PM) e o Kc pela relação: Kc = ETc/ETo. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e sete repetições. As variáveis analisadas foram: diâmetro transversal, peso médio de bulbos, produção total, produção comercial, teor de sólidos solúveis totais e acidez total titulável. Os Kc's encontrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração da cultura; Evapotranspiração de referência; Condições climáticas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900009

Growth and fiber quality of colored cotton under salinity management strategies
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Lauriane A. dos A.; Fernandes,Pedro D.; Lima,Geovani S. de; Suassuna,Janivan F.; Brito,Marcos E. B.; Sá,Francisco V. da S.
ABSTRACT Using saline water in the agricultural activity has become a reality in several regions of the world. Due to the increase in the demand for fresh water, it is necessary to use cultivation strategies and genotypes tolerant to saline stress to make the production viable. In this context, effects of irrigation management strategies with low-salinity water (0.8 dS m-1) and high-salinity water (9.0 dS m-1) were evaluated, varying the phenological stages of the plants, on the growth and fiber quality of colored cotton. Three cotton cultivars submitted to seven irrigation management strategies were used, constituting a 3 x 7 factorial scheme, in a randomized block design with three replicates, in plots and in protected environment. Saline water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Saline stress; Phenological stages.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500332

Índices de crescimento da cana-de-açúcar irrigada e de sequeiro no Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Carlos H. de A.; Fernandes,Pedro D.; Azevedo,Hamilton M.; Dantas Neto,José.
O experimento foi montado na Fazenda Capim II, situada na Cidade de Capim, PB, com o objetivo de se avaliar os índices de crescimento da parte aérea e do sistema radicular da variedade SP 79 1011 de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.), em regime irrigado e de sequeiro. O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 6, com três repetições, sendo realizadas seis amostragens de plantas e analisados os componentes da parte aérea e do sistema radicular. A taxa máxima de acúmulo de fitomassa foi de 0,7169 g dia-1 para a cana irrigada e de 0,6974 g dia-1 para a cana em regime de sequeiro. O máximo Índice de Área Foliar (IAF) foi 6,82, observado em torno dos 152 DAP em condições de irrigação; para a condição de sequeiro o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum L.; Fitomassa; Índice de área foliar; Sistema radicular.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400004

Estabilidade temporal da potenciometria e da salinidade em vale aluvial no semiárido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Fontes Júnior,Robertson V. de P.; Montenegro,Abelardo A. A.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Santos,Thais E. M. dos.
As restrições no uso e na disponibilidade das águas subterrâneas nos aluviões do semiárido nordestino estão diretamente ligadas à sazonalidade e à variabilidade espacial de seus níveis potenciométricos e salinidade. A estabilidade temporal é de grande interesse, por facilitar o monitoramento, possibilitando se obter locais representativos acerca da área em estudo, constituindo-se em uma importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Com isto, o objetivo deste trabalho foi identificar áreas com estabilidade temporal do nível potenciométrico e da salinidade, em aquífero aluvial do Agreste Pernambucano. Foram utilizados o método das diferenças relativas e a validação por correlação entre a média no tempo do piezômetro estável e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diferença relativa da média; Agricultura familiar; Condutividade elétrica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100007

Doses and application methods of Azospirillum brasilense in irrigated upland rice
Provedor de dados: 91
Autores: Garcia,Nayara F. S.; Arf,Orivaldo; Portugal,José R.; Peres,Amanda R.; Rodrigues,Mayara; Penteado,Mariele de S.
ABSTRACT The study was carried out in Selvíria-MS, in the 2011/12 and 2012/13 agricultural years, aiming to evaluate the efficiency of Azospirillum brasilense in nitrogen fixation in upland rice, as a function of doses and application methods of the inoculant containing this diazotrophic bacterium. The experimental design was randomized blocks, arranged in a 4 x 4 factorial scheme, with 4 doses of inoculant (control without inoculation, 100, 200 and 300 mL of the commercial product ha-1) and 4 application methods (seed inoculation, application in the sowing furrow, soil spraying after sowing, and foliar spraying at the beginning of plant tillering), with 4 replicates. During the experiment, the agronomic characteristics, production components and yield of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Diazotrophic; Cv. IAC 202; Nitrogen fixation; Grain yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100990

Condutividade hidráulica saturada em um solo aluvial do perímetro irrigado de São Gonçalo, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Aurelir N.; Oliveira,Gilvan R. de; Nogueira,Luís C.; Ivo,Walane M.P. de M.
Realizaram-se testes de campo, com o objetivo de se caracterizar a variabilidade espacial da condutividade hidráulica (K0) num solo aluvial, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em São Gonçalo, Paraíba, em 19 pontos de uma área de 18 ha. As profundidades do fundo dos poços situaram-se entre 1,0 e 1,65 m, considerando-se que a profundidade projetável do sistema drenante se situa nessa faixa da maioria das áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. A amplitude de variação obtida de K0 (0,02 a 1,71 m d-1) mostra-se como resultado comum da maioria dos solos aluviais, resultante de processos de evolução do solo estudado, da gênese e da complexidade geomorfológica.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Condutividade hidráulica; Solo aluvial.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100029

Avaliação do nível de ruído em marcenarias no Distrito Federal, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Venturoli,Fábio; Fiedler,Nilton C.; Minetti,Luciano J.; Martins,Ildeu S.
Esta pesquisa foi realizada em marcenarias no Distrito Federal, com o objetivo de se avaliar e comparar, estatisticamente, o nível de ruído emitido pelas máquinas utilizadas na fabricação de móveis em 4 empresas. A avaliação foi feita com auxílio de um decibelímetro posicionado próximo ao ouvido do trabalhador enquanto ele operava determinada máquina, conforme preceitua a NR15. Foram avaliadas 6 máquinas, serra circular, tupia, desempenadeira, desengrossadeira, furadeira horizontal e lixadeira de cinta. A análise estatística foi realizada com o uso de um modelo fatorial e teste de médias. Os resultados indicaram diferença significativa a 5% de probabilidade entre todas as máquinas, nessas empresas. O ruído médio encontrado foi de 92,16 dB(A) e o maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fatores ambientais; Ergonomia.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300023

Impacto da salinidade no desenvolvimento e crescimento de mudas de carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) H.E.Moore)
Provedor de dados: 91
Autores: Holanda,Samia J. R.; Araújo,Francisca S. de; Gallão,Maria I.; Medeiros Filho,Sebastião.
Identificar o impacto da salinidade no desenvolvimento e crescimento de espécies resistentes a altas concentrações salinas é de fundamental importância para a recuperação de áreas salinizadas do semiárido nordestino brasileiro. Visando contribuir para a resolução desta problemática, o presente trabalho avaliou o efeito de diferentes níveis de salinidade para o desenvolvimento e o crescimento da carnaúba, espécie nativa e de extremo valor econômico para a região. Os níveis analisados foram: 0, 25, 50, 100 mM de NaCl, correspondente a uma condutividade elétrica de 2.0, 4.6, 7.1, 9.6, 12 dS m-1, respectivamente. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualisado, com cinco tratamentos e quatro repetições, e se analisaram as variáveis altura da parte aérea,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Taxa de crescimento relativo; Estresse salino; Halófita.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100007

Acúmulo de NPK e sódio na mamoneira sob estresse salino e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Nobre,Reginaldo G.; Soares,Lauriane A. dos A.; Gheyi,Hans R.; Lima,Geovani S. de; Lourenço,Givanildo da S.; Soares,Saulo da S.
Objetivou-se, com esta pesquisa, avaliar os efeitos da irrigação com água de diferentes salinidades e doses de nitrogênio, sobre a acumulação de NPK e sódio na parte aérea da mamoneira, em experimento conduzido em lisímetros. Utilizou-se aleatorização em bloco em esquema fatorial 5 x 5, com três repetições, estudando-se os cinco níveis de condutividade elétrica da água (CEa), variando de 0,4 a 4,4 dS m-1, associados a cinco doses de nitrogênio (50 a 150% da recomendada). Os teores de NPK e de sódio na cv. BRS Energia foram maiores nas folhas que no caule e entre as épocas de avaliação, aos 120 dias após a semeadura (DAS) em relação aos 46 DAS. Nas folhas os teores acumulados aos 46 DAS, variou na sequência K &gt; Na &gt; N &gt; P e aos 120 DAS K &gt; N...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Nutrição mineral; Condutividade elétrica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000007

Alterações dos atributos físicos e químicos de um Neossolo após aplicação de doses de manipueira
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Anamaria de S.; Rolim,Mario M.; Silva,Ênio F. de F. e; Pedrosa,Elvira M. R.; Albuquerque,Francimar da S.; Magalhães,Adriana G.
O resíduo gerado no processamento industrial da mandioca (manipueira) apresenta alta carga orgânica e elevada concentração de nutrientes. Tal resíduo, se descartado indiscriminadamente no solo, pode trazer sérios riscos ao ambiente. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as alterações dos atributos físicos e químicos em um Neossolo Regolítico cultivado com alface e submetido às diferentes doses de manipueira. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e se utilizou um delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos compostos das seguintes doses: 0, 5, 15, 25, 45, 65 m³ ha-1 com cinco repetições. Para caracterização dos atributos do solo foram determinados parâmetros físicos (grau de floculação, argila dispersa em água) e químicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta; Fertilidade do solo; Aproveitamento de resíduo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900005

Yield and water use efficiency of cactus pear under arrangements, spacings and fertilizations
Provedor de dados: 91
Autores: Lédo,Alex A.; Donato,Sérgio L. R.; Aspiazú,Ignacio; Silva,João A. da; Donato,Paulo E. R.; Carvalho,Abner J. de.
ABSTRACT Cactus pear is adapted to semi-arid conditions. In this study, the objective was to evaluate the water use efficiency and green and dry mass yields of the cultivar Gigante under different fertilization rates and sources in three production cycles, spacing and planting arrangement. Seventy two treatments, involving two types of arrangements in the plots, three spacings in the subplots and 12 types of fertilization in the sub-subplots were arranged in a split-split-plot scheme, using randomized block design with three repetions. Dry mass content decreases while water use efficiency and green mass and dry mass yields increase from the first to the third cycle. It is feasible to use planting arrangements in triple or quadrupling rows which allow...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Organomineral fertilization; Bovine manure.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600413

Fuzzy modeling of the risk of cacao moniliasis occurrence in Bahia state, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Samira L. H. de; Silva,Samuel de A.; Lima,Julião S. de S.; Rosas,Jorge T. F.; Capelini,Vinicius A.
ABSTRACT This work aimed to determine potential areas for the establishment of cocoa moniliasis in Bahia state, Brazil, by means of fuzzy logic, based on historical datasets of temperature and air relative humidity, available for 519 measurement points distributed throughout the state of Bahia. The data were initially submitted to a descriptive statistical analysis. The spatial variability was determined through geostatistical analysis, followed by interpolation to map the spatial-temporal structure dependence of the phenomenon. Simulations of continuous pixel-to-pixel classification of variables were performed using fuzzy mapping to model the climatic risk of disease establishment. The exponential fuzzy model was applied to temperature data, while the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Moniliophthora roreri; Theobroma cacao; Climate change; Geostatistics; Precision phytopathology.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400225

Yield and quality of sunflower oil in Ultisol and Oxisol under water regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Loose,Luis H.; Heldwein,Arno B.; Silva,Jocélia R. da; Bortoluzzi,Mateus P.
ABSTRACT Extreme natural events influencing soil water availability are major factors limiting yield and oil quality in oilseed crops. The aim of the present study was to assess the effect of water deficit and surplus water on yield, oil content and on the fatty acid profile of sunflower plants sown in main and second crop seasons in two soil classes in Rio Grande do Sul State. The experiment was carried out in Santa Maria, RS (Ultisol) and Panambi, RS state, Brazil (Oxisol), Brazil, and comprised three water conditions (water deficit, water surplus and control) in a randomized block design. The hybrid Helio 250 was sown in early September (main crop season) and in early January (second crop season) in both soil classes. Yield, yield components, oil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Water stress; Fatty acids.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700532

Modelo numérico do transporte de nitrogênio no solo. Parte II: Reações biológicas durante a lixiviação
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; Martinez,Mauro A.; Matos,Antônio T.; Cantarutti,Reinaldo B.; Silva,Joseane O. da.
Analisar o efeito da temperatura e umidade do solo nos processos de mineralização e nitrificação do nitrogênio e comparar as concentrações de nitrato e amônio, simuladas pelo modelo SIMASS-C, com aquelas obtidas experimentalmente, foi o objetivo que norteou o presente trabalho, razão por que se conduziram dois experimentos, o primeiro em câmeras de incubação, variando temperatura e teor de água do solo, e um segundo, em colunas de lixiviação montadas em laboratório. A temperatura e a umidade afetaram as transformações de nitrogênio, cujos efeitos foram mais pronunciados a partir de 15 dias de incubação, sobretudo nas temperaturas acima de 25 °C e umidades superiores à capacidade de campo. Ao se estimular as reações biológicas sofridas pelo nitrogênio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de água e solutos; Simulação; Nitrato; Amônio.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100008

Erosão hídrica em um Argissolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes padrões de chuva simulada
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,João R. de; Pinto,Marinaldo F.; Souza,Wanderley de J.; Guerra,José G. M.; Carvalho,Daniel F. de.
Visou-se, neste trabalho, determinar as perdas de solo, água e nutrientes em um Argissolo Vermelho-Amarelo submetido a quatro diferentes padrões de chuva simulada. O estudo foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa-Agrobiologia, localizado no município de Seropédica, RJ, e consistiu na aplicação de chuvas simuladas com diferentes padrões caracterizados como avançado (AV), intermediário (IN), atrasado (AT) e constante (CT), em uma área amostral de 0,80 m de largura por 1,0 m de comprimento. As chuvas tiveram duração de 60 min com uma lâmina total aplicada de 30 mm e um pico de 110 mm h-1, para os padrões de intensidade variável. Os resultados obtidos possibilitaram concluir que após 60 min de chuva simulada as perdas de solo e água observadas para o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de solo; Escoamento superficial; Padrões de precipitação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200004

Desempenho de modelo climático aplicado à precipitação pluvial do Estado de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Bernardo B. da; Ferreira,Maria A. F.; Silva,Vicente de P. R. da; Ferreira,Rafael da C.
Nesta pesquisa se analisou o desempenho de um modelo probabilístico de previsão climática aplicado à pluviometria do Estado de Pernambuco. Definiram-se quatro estações chuvosas (EC), subpididas em dois períodos - inicial (X) e final (Y), para três mesorregiões do estado. A metodologia proposta consiste em ajustar as proporções Zi (razão entre o total pluviométrico do período inicial (Xi) de cada EC e o total pluviométrico (Xi + Yi) da correspondente EC), obtidas anualmente para séries temporais com 30 anos ou mais de duração à distribuição de probabilidade Beta, para prognosticar a precipitação pluviométrica mínima esperada a 80% de probabilidade para o período Yi da EC. Utilizou-se o teste paramétrico Lilliefors para avaliar o ajuste do modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição Beta; Prognóstico climático; Clima do Nordeste.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400007

Uso de diferentes doses de manipueira na cultura da alface em substituição à adubação mineral
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Anamaria de S.; Silva,Ênio F. de F. e; Rolim,Mario M.; Ferreira,Rafael F. de A.e L.; Malheiros,Samuel M. M.; Albuquerque,Francimar da S.
Objetivou-se, neste trabalho, verificar o efeito ocasionado pelo uso de diferentes doses de manipueira nas características agronômicas da alface em substituição à adubação mineral. O referido estudo foi desenvolvido em uma área pertencente ao Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, no período de maio a agosto de 2010. O experimento foi conduzido em ambiente protegido em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos compostos das seguintes doses: 0, 5, 15, 25, 45, 65 m³ ha-1 e cinco repetições. Utilizou-se a cultivar de alface Regina 2000, dispondo-se uma planta por vaso de 4 L. Foram avaliadas, em função das doses aplicadas, as seguintes características agronômicas da alface: área foliar,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta crantz; Lactuca sativa L.; Biofertilizante.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300005

Metodologia para determinação das necessidades nutricionais de melão e melancia
Provedor de dados: 91
Autores: Paula,José A. de A.; Medeiros,José F. de; Miranda,Neyton de O.; Oliveira,Francisco de A. de; Lima,Carlos J. G. de S.
Realizou-se este trabalho visando definir a necessidade nutricional de nitrogênio, fósforo e potássio de melão e melancia, em função da produtividade esperada, a partir de dados médios citados na literatura, e validá-los com dados obtidos em experimentos com melão e melancia, realizados no Agropolo Assu/Mossoró. O experimento com melão seguiu o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições, no esquema fatorial 3 x 3 + 3, que constou da combinação de três doses de N (N1 = 42, N2 = 84 e N3 = 126 kg ha-1) e de K (K1 = 106, K2 = 212 e K3 = 322 kg ha-1), mais três tratamentos adicionais (N0K0, N0K2 e N2K0), sendo que N0 e K0 não receberam N nem K. O experimento com melancia seguiu o mesmo delineamento experimental, modificando as doses de N (N1 = 45, N2...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Cucumis melo; Absorção de nutrientes; Modelagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900006

Remoção de sólidos suspensos na água de irrigação utilizando mantas sintéticas não tecidas
Provedor de dados: 91
Autores: Scatolini,Marcos E.; Paterniani,José E. S.
Com vistas à eficiência de remoção de sólidos em suspensão, quando utilizados em filtros para irrigação localizada, empregaram-se três tipos diferentes de manta sintética não tecida, além de elemento de tela e de disco. Como resultado, as mantas tiveram desempenho superior, ou seja, 27 a 29% de remoção de sólidos em suspensão, enquanto os elementos de tela e disco apresentaram apenas 19 a 20%; contudo, dentre as três mantas avaliadas não foram observadas diferenças significativas, o mesmo ocorrendo entre os elementos de tela e disco.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mantas sintéticas não tecidas; Irrigação localizada; Qualidade da água.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300003

Avaliação da contaminação do carbofuran nos solos do Distrito de Irrigação do Gorutuba
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Edson de O.; Prates,Hélio T.; Pereira,José R. B.; Silva,Gilson F. da; Duarte,Francinete V.; Neres,Patrícia M.
Este trabalho foi conduzido com o objetivo de verificar a ocorrência da associação da presença do carbofuran no perfil do solo com a forma e o tempo de aplicação do pesticida e, ainda, parâmetros de eficiência dos diversos sistemas de irrigação utilizados no Distrito de Irrigação do Gorutuba (DIG) em Janaúba, MG. Selecionaram-se 14 propriedades, que apresentaram grande variabilidade nos parâmetros de desempenho da irrigação e na distribuição do carbofuran no perfil do solo. Dos parâmetros analisados, o TAP (tempo de aplicação do produto), a QIAAP (quantidade do ingrediente ativo aplicado) e o Perc (Lâmina de irrigação percolada), apresentaram nítida associação com a distribuição do pesticida no perfil do solo. Esses parâmetros mostraram que produtores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de pesticidas-solo; Cultura da bananeira; Eficiência de irrigação; Contaminação-solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300005

Abrasive effects of sediments on impellers of pumps used for catching raw water
Provedor de dados: 91
Autores: Serrano,Rodrigo O. P.; Castro,Ana L. P. de; Rico,Edwin A. M.; Pinto,Maria A.; Viana,Edna M. de F.; Martinez,Carlos B.
ABSTRACT This study presents an analysis of the abrasive effects of sediments from the bed of the Acre River, Brazil, on the wear of three different ferrous materials employed in the manufacture of impellers of centrifuge pumps used to catch raw water. In order to evaluate the abrasive wear and specific wear coefficient (k) as a function of sediment concentration, tests were conducted in samples of SAE 8620 steel, nodular cast iron and gray cast iron by using a rotary-ball abrasion meter. These tests employed abrasive slurry with concentration of 1, 2, 3, 5 and 10 g L-1 of sediments in distilled water. The volume of worn material as a function of the relative velocity of water flow in relation to the impeller blades was mathematically estimated. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Abrasive wear; Micro abrasion; Sediment concentration.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900591

Effect of biofertilizer obtained by anaerobic digestion of cassava effluent on the development of crambe plants
Provedor de dados: 91
Autores: Neves,Andressa C.; Bergamini,Camila N.; Leonardo,Rafaela de O.; Gonçalves,Manoel P.; Zenatti,Dilcemara C.; Hermes,Eliane.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effect of applying increasing doses of biofertilizer obtained by the anaerobic digestion of cassava effluent on the development of crambe plants. The experiment was conducted in a protected environment at the Federal University of Paraná (UFPR), Palotina Sector, between April and August 2015. A completely randomized design was used, and five different treatments with the following doses were applied in five replicates: 0, 40, 80, 120, and 160 kg ha-1 of K2O. The following parameters related to plant development were evaluated: final height, stem diameter, number of branches, dry shoot and root biomass, mass of the grains, and oil content. The 160 kg K2O ha-1 dose was found to have the best influence on the plant...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilizer; Utilization of waste; Oil content.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000681

Salinização do solo e desenvolvimento de meloeiro com a aplicação de resíduo de caranguejo
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Francisco J.; Amorim,Aiala V.; Araújo,Francisco J. F. de; Lacerda,Claudivan F.; Aquino,Marisete D.
Os resíduos de caranguejo apresentam potencial como adubo orgânico. Buscou-se neste trabalho, avaliar os efeitos da aplicação de resíduo de caranguejo Uçá na salinização do solo, no crescimento e nos teores de clorofila e solutos orgânicos e inorgânicos de plantas de melão. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de maio a junho de 2010. Utilizaram-se oito tratamentos correspondendo às percentagens de 0, 1, 3, 5, 10, 20 e 30% de resíduo de caranguejo e um tratamento contendo adubação mineral (solução de Hoagland), todos com seis repetições. Trinta dias após o plantio foram avaliados em extrato solo : água (1:1) o pH, a condutividade elétrica (CE) e os teores de Na+ e K+. Nas plantas foram avaliados a produção de massa seca da parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação; Ucides cordatus; Cucumis melo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400005

Maize productivity in succession to cover crops, nitrogen fertilization and inoculation with Azospirillum brasilense
Provedor de dados: 91
Autores: Santos Júnior,Antônio C. dos; Carvalho,Marco A. C. de; Yamashita,Oscar M.; Tavanti,Tauan R.; Tavanti,Renan F. R.
ABSTRACT The use of microorganisms in agriculture such as Azospirillum brasilense and the cultivation of cover crops in the off season, together with nitrogen fertilization, may be interesting alternatives to increase crop yield. The objective of this study was to evaluate the growth, production and nitrogen concentration of maize grown in succession to cover crops and their interactions with A. brasilense inoculation and topdressing mineral N fertilization. The experiment was conducted on Oxisol, in randomized block design in split-split-plot scheme with four repetitions. The plots consisted of four cover crops: jackbean (Canavalia ensiformis), dwarf pigeon pea (Cajanus cajan), crotalaria (Crotalaria spectabilis) and spontaneous vegetation. In the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Diazotrophic bacteria; Plant nutrition.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200966

Parcelamento do fertilizante fosfatado no algodoeiro em sistema de cultivo irrigado e de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Aquino,Leonardo A.; Berger,Paulo G.; Oliveira,Rubens A.; Neves,Júlio C. L.; Lima,Tricia C.; Batista,Carlos H.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a aplicação parcelada de doses de fósforo na cultura do algodão nos sistemas de cultivo sob irrigação e de sequeiro, visando à maior eficiência da adubação fosfatada em comparação com a aplicação tradicional, apenas em semeadura. O experimento foi conduzido em Neossolo Quartzarênico, na região Norte de Minas Gerais. Adotou-se o delineamento blocos ao acaso, com três repetições. Os tratamentos consistiram das doses 50 e 120 kg ha-1 de P2O5 aplicadas parcelamente de quatro formas: PS, P1, P2 e P3 [100/0; 75/25; 50/50 e 25/75% da dose do fertilizante fosfatado aplicado, respectivamente, na semeadura e aos 35 dias após a emergência (DAE)], nos cultivos de sequeiro e irrigado. Dois tratamentos adicionais, sem P, nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neossolo quartzarênico; Eficiência; Gossypium hirsutum L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500005

Sistema de extração seqüencial da solução na macro e microporosidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Gloaguen,Thomas V.; Pereira,Francisco A. C.; Gonçalves,Roberta A. B.; Paz,Vital da S.
Existem várias técnicas de extração da solução no solo; entretanto, a proporção entre a água gravitacional e as retidas por forças capilares é geralmente desconhecida. Neste estudo se propôs desenvolver um sistema de extração seqüencial da solução no solo a fim de caracterizar a sua composição química em função da porosidade do solo. Construíram-se colunas com terra fina secada ao ar de um Cambissolo de textura argilo-siltosa. As colunas foram saturadas por 24 h com água destilada, logo após, a solução no solo foi coletada aplicando-se sucessivamente na base das colunas um vácuo de: 0; -13,3; -26,7; -40,0; -53,3; -66,6 kPa. Mediram-se o volume, o pH, a condutividade elétrica e as concentrações de Na+, K+ e NO3-. Houve boa correlação entre o vácuo aplicado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coluna de solo; Solução no solo; Porosidade; Sódio; Nitrato.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500006

Desenvolvimento e avaliação de um secador solar para grãos, associado a silo subterrâneo
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Carlos A. da S.; Moreira,Cláudio A .; Peche Filho,Afonso; Bernardi,José A.; Mello,Roberto da C.; Storino,Moises; Lino,Antonio C. L.
Um secador com aquecimento solar, tipo barcaça, com sistema mecânico de descarregamento, foi testado na secagem de grãos de feijão (Phaseolus vulgaris, L.). Em comparação com o sistema tradicional (secagem em terreiro), foram alcançadas reduções de: 83%, no tempo de secagem; 76% na área necessária à operação e 95% no tempo de descarregamento do secador e enchimento do silo respectivo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Feijão; Secador; Aquecimento solar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400034

Aplicação da lógica fuzzy na análise sensorial de pão de forma enriquecido
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Mônica T.; Silva,Flávio L. H. da; Cavalcanti,José H. F.; Florentino,Eliane R.; Florêncio,Isanna M.; Moreira,Ricardo T.
A lógica fuzzy vem sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento e nela cada variável possui um conjunto de funções de pertinência representadas em um universo X as quais geralmente exprimem o conjunto de variáveis linguísticas do sistema. Neste trabalho se propõe uma discussão sobre a utilização da lógica fuzzy na aceitação sensorial, a partir da opinião dos provadores quanto ao pão de forma enriquecido com amêndoas e proteínas de faveleira (Cnidosculus phyllacanthus (Mart.) Pax. et K. Hoffm.). Observou-se que o método fuzzy desenvolvido é de fácil utilização e o usuário do sistema só necessita encontrar a curva do centro de gravidade (CG) com maior valor final para indicar a amostra de maior aceitação, podendo utilizar as derivadas das curvas CG no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Faveleira; Aceitação global; Teste de aceitação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200012

Rainfall pattern and erosion potential in the physiographic regions of the state of Pernambuco, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Antonio G.; Souza,Thais E. M. dos S.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Guerra,Sérgio M. S.
ABSTRACT The objective of the present study was to characterize the spatial and temporal (2000-2015) rainfall pattern variability and erosive potential in the different physiographic regions of the state of Pernambuco, Brazil. Rainfall data series (3 to 12 years) from 25 weather stations of the state were analyzed. Erosive rainfall events (more than 10 mm depth) were considered to evaluate the annual erosivity index, monthly erosivity index (EI30), rainfall erosivity factor (R), and rainfall pattern. The inverse distance weighting (IDW) - inverse of the square of the distance - was used to create spatial interpolation and develop maps. The rainfall data from the weather stations showed average annual rainfall of 827 mm and average erosivity of 4,784 MJ mm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosivity; Mapping; Rainfall characterization; Precipitation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200849

Distribuição do fluxo de ar em silos com sistema de aeração: análise por elementos finitos
Provedor de dados: 91
Autores: Devilla,Ivano A.; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
A distribuição de ar em uma massa de grãos de milho submetida a um processo de aeração, foi obtida, neste trabalho, através de simulações em que se empregou a técnica de elementos finitos. O produto (13% b.u.) encontrava-se armazenado em silo metálico provido de dutos circulares para aeração. A massa de grãos foi considerada um conjunto de regiões (resistências distribuídas) que oferecem diferentes resistências ao escoamento de ar nas direções horizontal e vertical (anisotropia). O modelo para distribuição de ar no silo foi validado por meio de experimentos, usando-se condições idênticas às simuladas com um fluxo de ar de 0,0157 m³ s-1 m-2. A distribuição de ar proveniente das simulações, indicou a existência de zonas de baixa velocidade na massa de grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Elementos finitos; Fluxo de ar; Milho.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200017

Análise de coberturas com telhas de barro e alumínio, utilizadas em instalações animais para duas distintas alturas de pé-direito
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Rodrigo C.; Tinôco,Ilda de F. F.; Paulo,Marcos O. de; Cordeiro,Marcelo B.; Silva,Jadir N. da.
Este trabalho teve como objetivo a análise de coberturas com telhas de barro e alumínio, comumente utilizadas em instalações animais, para duas distintas alturas de pé-direito, em condições de inverno no Brasil. O experimento foi realizado com modelos reduzidos de galpões avícolas, escala 1:10, e a análise foi feita quantificando-se a Carga Térmica de Radiação (CTR) e o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) em diferentes horários, ao longo do período experimental. O experimento foi montado segundo um esquema de parcelas subdivididas, no delineamento em blocos casualizados. A interpretação estatística dos dados experimentais foi feita por meio da análise de variância e regressão. Para os fatores qualitativos (tipos de cobertura e pé-direito)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de cobertura; Ambiência animal; Conforto térmico.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100025

Impactos da construção da usina hidrelétrica de Sobradinho no regime de vazões no Baixo São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Dhiego de M. F; Chagas,Rogério M; Melo Neto,José de O; Méllo Júnior,Arisvaldo V.
A regularização das vazões no baixo Rio São Francisco é atribuída às barragens construídas ao longo do seu curso. Neste artigo é avaliada a magnitude das alterações no regime de vazões do rio, provocadas pela construção do reservatório de Sobradinho utilizando-se curvas de permanência de cotas e vazões como ferramenta de análise. O trecho estudado tem extensão de 197 km, desde a estação de Piranhas,AL, até a foz do rio no Oceano Atlântico. Foram utilizadas séries históricas de cotas e vazões de quatro estações fluviométricas que tiveram suas curvas-chave corrigidas com referência de nível IBGE. A construção de sobradinho causou uma redução percentual média de 6 a 12% nas cotas maiores (C5) e uma elevação de 20 a 32% nas cotas menores (C95). Houve redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de permanência; Regularização de vazões; Barragem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000010

Propriedades físico-hídricas em Latossolo do Cerrado sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Figueiredo,Cícero C. de; Santos,Glenio G.; Pereira,Sidney; Nascimento,Jorge L. do; Alves Júnior,José.
Visou-se, neste trabalho, avaliar as propriedades físico-hídricas do solo sob diferentes sistemas de manejo, em comparação com o Cerrado nativo, em Santo Antônio de Goiás, GO, em áreas cultivadas desde o ano de 1993. As propriedades físico-hídricas foram avaliadas nas profundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m do solo submetido aos sistemas de manejo: S1 (soja/feijão/arroz/milheto/feijão), S2 (soja/milheto/milho), S3 (milho + pastagem de braquiária - integração-lavoura-pecuária) e S4 (cerrado nativo). Utilizou-se, para comparar os resultados obtidos nos diversos sistemas de manejo do solo, o intervalo de confiança com nível de probabilidade de 5%. A área com pastagem de braquiária sob pastejo animal promoveu compactação do solo na camada superficial, verificada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rotação de culturas; Densidade do solo; Porosidade do solo; Retenção de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200006

Crescimento e produção do melão cultivado sob cobertura de solo e diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,José F. de; Silva,Marcelo C. de C.; Câmara Neto,Francisco G.; Almeida,Antônio H. B. de; Souza,Jean de O.; Negreiros,Maria Z. de; Soares,Silvana P. F.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar índices de crescimento, fisiológicos e de produção, de quatro híbridos de meloeiros cultivados com e sem cobertura do solo e três freqüências de irrigação. Utilizaram-se dois experimentos conduzidos no período de junho a setembro de 2001, em Mossoró, RN. Num se cultivou usando solo nu e noutro, usando cobertura com filme de polietileno. Adotou-se o delineamento experimental em blocos completos casualizados com duas repetições por bloco. Utilizaram-se três freqüências de irrigação, com cada uma aplicada num bloco experimental. Estudaram-se os híbridos de melão cantaloupe, denominados PX3912947 (H1), Vera cruz (H2), Trusty (H3) e Torreon (H4). Maior área foliar foi obtida nos híbridos H1 e H2, independente da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Desenvolvimento do melão; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400002

Estimativas de vazões mínimas mediante dados pluviométricos na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara, Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Fioreze,Ana P.
Com o objetivo de se ajustar um modelo chuva-vazão para a estimativa das vazões mínimas do Ribeirão Santa Bárbara procurou-se, pela análise da série histórica de vazão, a identificação da fase da recessão do escoamento subterrâneo. De posse das séries de dados pluviométricos das estações da rede da ANA da Fazenda Aliança, Joviânia, Ponte Sul Goiana, Maurilândia e Ponte Meia Ponte, com período de observações diárias, determinou-se a precipitação total acumulada nos cinco meses que antecedem o período de estiagem (P5), média para a Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Bárbara, empregando-se o método do polígono de Thiessen. Os resultados obtidos na simulação do modelo chuva-vazão para o Ribeirão Santa Bárbara apresentaram pequenos desvios com relação às...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vazão mínima; Escoamento subterrâneo; Recursos hídricos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100002

Class A pan coefficients (Kp) to estimate daily reference evapotranspiration (ETo)
Provedor de dados: 91
Autores: Sentelhas,Paulo C.; Folegatti,Marcos V.
The class A pan coefficient (Kp) has been used to convert pan evaporation (ECA) to grass-reference evapotranspiration (ETo), an important component in water management of irrigated crops. There are several methods to determine Kp values, using wind speed, relative humidity and fetch length and conditions. This paper analyses the following methods to estimate Kp values: Doorenbos &amp;amp; Pruitt (1977); Cuenca (1989); Snyder (1992); Pereira et al. (1995); Raghuwanshi &amp;amp; Wallender (1998); and FAO/56 (Allen et al., 1998). The estimated values of Kp and the observed Kp, obtained from the relationship between ETo measured in a weighing lysimeter and ECA measured in a class A pan, were compared by regression analysis. The same routine was adopted to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pan coefficient; Irrigation scheduling; Weighing lysimeter.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100018

Productivity of castor bean plants intercropped at different plant densities with Urochloa ruziziensis
Provedor de dados: 91
Autores: Cordeiro,Carlos F. dos S.; Echer,Fábio R.; Pires,Lucas H. T.; Creste,José E.
ABSTRACT Castor bean is an important raw material to produce biofuel in Brazil and can be grown in several regions of the country due to its good adaptation and tolerance to high temperatures and water deficit. The objective of this study was to evaluate the productivity of castor bean plants intercropped at different plant densities with Urochloa ruziziensis. The experiment was conducted in a randomized block design with four replications, using a 4 × 2 factorial arrangement, consisting of four plant densities (13,574, 24,512, 36,816, and 40,723 plants ha-1) of castor bean and two crop systems (single crop, and intercrop with Urochloa ruziziensis). The data were subjected to analyses of variance and regression, and means were compared by the Tukey’s test...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Crop system; Second crop; Soil conservation; Intercrop.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200109

Produção e qualidade dos frutos da limeira ácida 'Tahiti' submetida a diferentes porcentagens de área molhada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Maria J. H. de; Ramos,Márcio M.; Siqueira,Dalmo L. de; Costa,Luiz C.; Lhamas,Arnaldo J. M.; Mantovani,Everardo C.; Cecon,Paulo R.; Salomão,Luiz C. C.
Neste trabalho, avaliou-se a influência da porcentagem de área molhada (PW) sobre a produção de lima ácida 'Tahiti', no período de novembro de 2000 a novembro de 2001. O experimento foi conduzido com árvores de lima ácida 'Tahiti', em Visconde do Rio Branco, MG. Os tratamentos se constituíram de três porcentagens de área molhada (15, 31 e 46%), e de quatro períodos de estresse hídrico (sem estresse, estresse curto, médio e longo), além da testemunha (tratamento não-irrigado), totalizando 13 (12 + 1) tratamentos. As diferentes porcentagens foram obtidas utilizando-se de três microaspersores com bocais e características diferentes. As características físico-químicas dos frutos, isto é, peso, diâmetro, comprimento, espessura da casca, porcentagem de suco e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus latifolia Tanaka; Porcentagem de área molhada; Irrigação localizada.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200010

Evapotranspiration of rose cultivated in protected environment
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Eduardo C.; Carvalho,Jacinto de A.; Almeida,Elka F. A.; Rezende,Fátima C.; Santos,Bethania G. Dos; Mimura,Sônia N.
The objective of this study was to determine the evapotranspiration and crop coefficient for the cut rose (cv. Carola) cultivated in protected environment and the coefficient of small tank installed inside the greenhouse during the period of one year. Five rows of plants were planted with spacing of 1.20 m between rows and 0.20 m between plants. Each line consisted of five plots with five plants per plot. Plants of the second and fourth rows and of the second and fourth plots were installed in four drainage lysimeters with dimensions of 1.20 x 1.20 x 0.80 m. The plants of the remaining plots were considered as border plants. A drip irrigation system was used. An automatic weather station was installed in the greenhouse and the data were collected and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Floriculture; Irrigation; Lysimeters; Crop coefficient.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300011

Matéria orgânica e textura do solo em veredas conservadas e antropizadas no bioma Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Ricardo F. de; Nascimento,Jorge L. do; Fernandes,Eliana P.; Leandro,Wilson M.; Campos,Alfredo B. de.
As veredas são ecossistemas úmidos, geralmente associados a solos hidromórficos e ao afloramento do lençol freático, ocorrendo com frequência nas proximidades das nascentes e cursos d'água da região do Cerrado. Este trabalho objetivou estudar os solos de veredas situadas no bioma Cerrado, em ambientes conservados e antropizados (em áreas agrícolas e de pecuária), por meio da determinação da textura e da matéria orgânica do solo. Três veredas foram selecionadas para amostragem de solo, sendo: uma conservada, circundada por vegetação natural; uma área antropizada, com pastagem em seu entorno e uma outra, também antropizada, com culturas anuais (agricultura) em seu entorno. As amostras de solo foram coletadas em diferentes profundidades, ao longo de linhas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Áreas úmidas; Propriedades do solo; Solos hidromórficos; Uso da terra.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800014

Isotermas de dessorção de filé de bonito (Sarda sarda) desidratado osmoticamente e defumado
Provedor de dados: 91
Autores: Hubinger,Míriam D.; Vivanco-Pezantes,David; Kurozawa,Louise E.; Sobral,Paulo J. A.
O presente trabalho teve como objetivo a obtenção de isotermas de dessorção de filés de bonito (Sarda sarda), previamente salgados a vácuo e defumados com fumaça líquida. As isotermas foram obtidas a quatro temperaturas (5, 25, 40 e 60 ºC) em condições de dessorção, através do método gravimétrico estático, com soluções salinas saturadas. Os dados experimentais foram ajustados a quatro modelos da literatura (BET linearizado, GAB, Henderson e Oswin modificado). Os resultados mostraram que as isotermas tomaram forma sigmoidal de tipo II e que o modelo de Guggenheim-Anderson-deBoer (GAB) foi aceitável para modelar os dados experimentais. O calor isostérico de dessorção, um parâmetro necessário para simular e projetar adequadamente o secador, também foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salga; Desidratação; Defumação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300012

Hydraulic performance of drippers with different waters and lateral line slopes
Provedor de dados: 91
Autores: Szekut,Flavio D.; Azevedo,Carlos A. V. de; Boas,Marcio A. V.; Zuculotto,Thiago.
ABSTRACT The operation of drip lateral lines is affected by the topography of the irrigated area and represent, depending on the type of water applied, changes in the discharge characteristics of the emitters. The research had as objective to evaluate the hydraulic performance of built-in labyrinth drippers, non-pressure compensating, with different waters and slopes of the lateral lines. The experiment was carried out on a test bench and consisted of a randomized block design with split-plots: first factor with four types of water, representing the plots: clean water, water with fertilizers, cassava starch wastewater and poultry slaughterhouse wastewater; second factor with slopes of the lateral line, constituting the sub-plots: upslope, level and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertigation; Shewhart’s control charts; Labyrinth drippers.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200813

Tamanho da amostra foliar para avaliação do estado nutricional de goiabeiras com e sem irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Rozane,Danilo E.; Natale,William; Prado,Renato de M.; Barbosa,José C.
A precisão do tamanho ideal da amostra foliar determina a otimização de mão-de-obra, e diminui erros inerentes ao laudo de diagnose do estado nutricional. Com este trabalho se objetivou determinar, em pomares de goiabeira submetidos a dois regimes hídricos, o tamanho de amostras foliares e a variação do erro amostral para a diagnose do estado nutricional dessa frutífera. O respectivo trabalho contou com o emprego de dois estudos, ambos sob um delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo: Estudo 1: Realizado em pomar sob regime não irrigado, com quatro tratamentos e seis repetições, que constaram da coleta de folhas em 5, 10, 20 e 40 plantas. Estudo 2: Realizado em pomar sob regime irrigado, com cinco tratamentos e dez repetições, que constaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava; Diagnose foliar; Amostragem; Experimentação; Nutrição de plantas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300003

Flutuações de temperatura e umidade do solo em resposta à cobertura vegetal
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Milson L. de; Ruiz,Hugo A.; Costa,Liovando M. da; Schaefer,Carlos E. G. R.
Com o objetivo de verificar as flutuações de temperatura e umidade do solo em resposta à cobertura vegetal, realizou-se um experimento com sete diferentes situações de cobertura do solo, constituídas por solo sem cobertura, presença de vegetação espontânea, cultivo de mucuna e plantio de milho a 0, 30, 60 e 90º em relação ao eixo leste-oeste. Dois meses após a semeadura, em janeiro de 1999, por igual período determinou-se o sombreamento nas entrelinhas do milho, às 8:30, 12:30 e 16:30 h, como também, para todos os tratamentos, a temperatura e umidade do solo nas profundidades de 2,5, 5,0 e 7,5 cm; constatou-se diferença no sombreamento entre o cultivo de milho a 0º e os outros ângulos testados nas determinações matutina e vespertina, mas tais diferenças...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sombreamento; Cobertura do solo; Pedoclima; Manejo de solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400015

Tolerância da cultura do tomate à salinidade do solo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Pedro R. F.; Duarte,Sergio N.; Uyeda,Cláudio A.; Silva,Ênio F. F.; Medeiros,José F. de.
Com o intuito de contribuir com os dados disponíveis na literatura sobre tolerância das culturas à salinidade do solo oriunda de sais fertilizantes, o presente trabalho tem, como objetivo, determinar a tolerância da cultura do tomate a salinidade do solo, a partir de dois manejos de fertirrigação e seis níveis iniciais de salinidade (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0 dS m-1) a partir das variáveis produção e componentes de produção, em ambiente protegido com solo franco-argiloso. O experimento foi realizado no Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP, Piracicaba,SP. O delineamento estatístico foi aleatorizado em blocos, com 4 repetições, concluindo que a produção e os componentes de produção da cultura do tomate foram afetados estatisticamente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Fertilizantes; Produção relativa.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100007

Capacidade extratora de plantas em sistemas alagados utilizados no tratamento de águas residuárias de laticínios
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Abrahão,Sérgio S.; Monaco,Paola A. V. Lo; Sarmento,Antover P.; Matos,Mateus P. de.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a capacidade extratora de duas espécies vegetais quando cultivadas em sistemas alagados construídos (SAC) utilizados no tratamento de águas residuárias de laticínios (ARL). As unidades experimentais foram constituídas por cinco SAC cultivados com capim elefante (Pennisetum purpureum schum) e cinco SAC cultivados com capim tifton 85 (Cynodon spp.), com escoamento subsuperficial horizontal. A ARL foi aplicada numa vazão média de 60 L d-1 e tempo de residência hidráulica de 4,8 dias, sendo os SAC submetidos a Taxas de Carregamento Orgânico (TCO) de 66, 130, 190, 320 e 570 kg ha-1 d-1 de DBO. O capim tifton 85 extraiu mais nitrogênio e sódio enquanto o capim elefante extraiu maior quantidade de potássio da ARL, quando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento de resíduos; Sistemas wetlands; Processamento do leite.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200009

AEROFOTOGRAFIAS DE BAIXO CUSTO COMO INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
Provedor de dados: 91
Autores: Izola,Dawson Tadeu; Picollo,Paulo; Catalano,Fernando Martini.
RESUMO Atualmente, utilizam-se fotos aéreas obtidas de aviões equipados com câmaras especiais e "spots" conseguidos através de satélites de sensoriamento remoto. A proposta deste trabalho é utilizar-se um foguete de pequeno porte com alcance de 2.000m cuja carga útil é uma câmara fotográfica de 35mm com capacidade de 40 fotos. A câmara é abandonada no ponto mais alto da trajetória e retorna ao solo amparada por um pára-quedas, no período de queda, quando um circuito eletrônico dispara a câmara com intervalos controlados estabelecendo, assim, a escala da seqüência de fotos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Foto aérea; Foguete; Basic stamp.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200225

Growth of young Tabebuia aurea seedlings under irrigation with wastewater from fish farming
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,José R. de S.; Freitas,Rômulo M. O. de; Leite,Tiago de S.; Oliveira,Francisco de A. de; Ferreira,Hugo; Leite,Moadir de S.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the growth of young Tabebuia aurea seedlings irrigated with different concentrations of wastewater from fish farming. The experiment was conducted in a seedling nursery, from June to August 2013. The treatments consisted of five concentrations of wastewater from fish farming diluted in freshwater (0, 25, 50, 75 and 100% of wastewater). Plant height, stem diameter and plant height/stem diameter ratio were evaluated every 15 days to verify the effects of treatments on seedlings growth. At the end of the experiment, individual leaf area, leaf area, leaf dry matter, stem dry matter, root dry matter, total dry matter and Dickson quality index were also evaluated. The reuse of wastewater from fish farming diluted at...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water reuse; Seedling production; Salinization; Reforestation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600519

Produção da ervilha cultivada em ambiente protegido sob diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Aquino,Reinaldo F.; Freitas,Wellington A. de; Oliveira,Eduardo C.
Os efeitos de diferentes tensões de água no solo aplicadas em dois estádios fenológicos da cultura da ervilha (Pisum sativum L.) foram avaliados por meio de dois experimentos, ambos conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos se constituíram de quatro diferentes tensões de água no solo: 15, 30, 60 e 120 kPa. Os resultados permitiram concluir que diferenças significativas foram encontradas para produção total da planta, número de vagens por planta e para peso médio da vagem, independentemente da fase fenológica em que foi aplicado o tratamento de tensão de água no solo; maiores quedas de produção foram observadas na fase reprodutiva, demonstrando que esta fase é mais sensível à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Fase fenológica; Produtividade; Pisum sativum L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100006

Produtividade de grãos, óleo e massa seca de girassol sob diferentes lâminas de irrigação suplementar
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Eder P.; Fedri,Gregory; Ávila,Marizangela R.; Biscaro,Guilherme A.; Rezende,Rodrigo K. S.; Jordan,Rodrigo A.
Este trabalho foi realizado na Universidade Estadual de Maringá, Campus Regional de Umuarama, PR, no ano agrícola de 2008/2009, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento da cultura e a eficiência de uso da irrigação em produtividades de grãos, óleo e massa seca da cultura do girassol. Nos tratamentos irrigados (L1, L2, L3 e L4) foram adotados coeficientes de cultura (kc) iguais (L2), abaixo (L1) e acima dos propostos pela FAO (L3 e L4). A irrigação favoreceu o desenvolvimento da cultura e as maiores produtividades foram obtidas a partir de valores de kc 100% acima dos propostos pela FAO (L4). As maiores eficiências de uso de irrigação foram obtidas a partir de valores de kc propostos pela FAO (L2). A produtividade de grãos respondeu, de forma linear, à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Safra normal; Coeficientes de cultura; Lâminas de irrigação; Helianthus annuus L.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300001

Diferentes formas de aplicação da semente de Moringa oleifera no tratamento de água
Provedor de dados: 91
Autores: Arantes,Camila C.; Paterniani,José E. S.; Rodrigues,Danielle S.; Hatori,Patrícia S.; Pires,Marta S. G.
Coagulantes naturais e sistemas de filtração são tecnologias de tratamento de água, indicadas para comunidades rurais ou isoladas. Este estudo objetivou comparar duas formas de aplicação de coagulante extraído de sementes de Moringa oleifera. Utilizaram-se o coagulante líquido (10 mL L-1 a 20 g L-1) e sachê contendo 0,8 g de pó de sementes de Moringa oleifera. Após as etapas de dispersão da proteína presente nas sementes de Moringa oleifera, coagulação e floculação efetuaram-se pré-filtração ascendente e filtração lenta. Diferenças significativas foram observadas entre o uso do coagulante líquido e sachê na redução de turbidez e cor aparente. Com o uso dos sachês o pré-filtro foi menos eficiente notando-se reduções médias de turbidez igual 73 e 83% para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saneamento rural; Coagulante natural; Filtração lenta.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300266

Potencial erosivo e características das chuvas de São Gabriel, RS, de 1963 a 1993
Provedor de dados: 91
Autores: Eltz,Flávio L. F.; Cassol,Elemar A.; Pascotini,Pedro B.; Amorim,Ricardo S. S.
Conhecer a erosividade da chuva é fundamental para ações de controle da erosão em cada região, devido à sua alta variabilidade temporal e espacial. O objetivo deste trabalho foi determinar a erosividade, os padrões hidrológicos, o coeficiente de chuvas e o período de retorno das chuvas de São Gabriel, RS, com base nos dados de registro dos pluviogramas diários para o período de 1963 a 1993. Para cada chuva considerada erosiva foram anotados o tempo e a altura de cada segmento com mesma intensidade, sendo calculados a erosividade pelo parâmetro EI30, seus totais mensais e anuais e os padrões hidrológicos das chuvas, o coeficiente de chuvas, o período de retorno e a probabilidade de ocorrência. O período de outubro a maio concentra 75% da erosividade anual,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Padrões hidrológicos de chuva; Índice EI30; Erosividade; Fator R.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600011

MOBILIDADE DE NITRATO EM COLUNAS DE SOLO SOB CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO NÃO PERMANENTE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Matos,Antônio Teixeira de; Ramos,Victor Brasil Nunes.
RESUMO Um estudo de deslocamento de nitrato no solo, aplicado com a água de irrigação e em duas concentrações, sob condições de escoamento não permanente, foi realizado em colunas de lixiviação, preenchidas com terra fina seca ao ar, de um material de solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (LVa; horizonte B). Determinaram-se os perfis de umidade e de concentração de distribuição de nitrato em quatro diferentes tempos, ou seja, 4, 24, 72 e 168 h, após início da aplicação. Os resultados dos perfis de distribuição de umidade mostraram que o nitrato apresentou picos de concentração à frente de umedecimento do solo. A aplicação de nitrato em maiores concentrações proporcionou a obtenção de picos de maior magnitude; entretanto, pouco alterou o perfil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrato; Deslocamento miscível; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200190

Programa computacional para dimensionamento e avaliação de sistemas de irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Sousa,Valdemício F. de; Alencar,Cristina M.; Cardoso,Silvana da S.; Frizzone,José A.
Este trabalho apresenta o aplicativo denominado DimSulco, desenvolvido em linguagem Visual Basic 5, em ambiente Windows 95, que objetiva facilitar ao usuário o dimensionamento e a avaliação de sistemas de irrigação por sulco, a partir do conhecimento prévio de parâmetros básicos de projeto. O DimSulco foi estruturado em cinco módulos: I - Irrigação sem déficit hídrico e comprimento do sulco definido; II - Irrigação sem déficit hídrico e comprimento do sulco indefinido; III - Irrigação com déficit hídrico e comprimento do sulco definido; IV - Irrigação com déficit hídrico e comprimento do sulco indefinido e V - Sistema de reutilização de água. Os módulos I e III foram divididos em dois submódulos, que permitem o dimensionamento e a avaliação do sistema com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicativo agrícola; Sistema de reutilização da água; Irrigação com déficit.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200030

UTILIZAÇÃO DE FOSFINA NO CONTROLE DE PRAGAS DE MILHO E FEIJÃO ARMAZENADOS NA REGIÃO DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA
Provedor de dados: 91
Autores: Trovão,Dilma Maria de Brito Melo; Scaico,Marcos Antônio; Azevedo,Márcia Rejane Queiroz de Almeida.
RESUMO O presente trabalho teve por objetivo avaliar a forma de realização do expurgo com fosfina (PH3) em grãos de milho e feijão, armazenados na região polarizada por Campina Grande, Paraíba. Em feiras e mercados da região foram aplicados questionários a cem agricultores e/ou comerciantes, ficando evidenciado que o uso da fosfina é generalizado. Mesmo sem uma orientação técnica, o produto é utilizado de forma satisfatória com relação à época e periodicidade do expurgo, porém as dosagens empregadas são superiores às máximas recomendadas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Expurgo; Fosfina; Armazenamento.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100107

Assessment of the water quality in a large reservoir in semiarid region of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernando B.; Andrade,Eunice M. de; Meireles,Ana C. M.; Becker,Helena; Batista,Adriana A.
The aim of this study was to identify spatial and temporal variations in water quality of Orós reservoir, Ceará, Brazil, as well as the sources of contamination. To get this information the Principal Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis (CA) was used. Water samples were collected at seven (geo-referenced) points, from April 2008 to March 2011, totalling 4,032 samples. The following attributes of the waters were analysed: temperature, pH, CE, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3-, SO4--, turbidity, colour, Sechi transparency, TS, TVS, TFS, TSS, VSS, FSS, TDS, DO, BO5D, total phosphorus, soluble orthophosphate, EC, TTC, total ammonia, TKN, nitrate, SAR and chlorophyll-a. The PCA promoted the reduction from the 32 initial variables to 14, accounting for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Water pollution; Multivariate statistics.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400012

Potencial de girassol, mamona, trigo mourisco e vetiver como fitoacumuladoras de chumbo
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Jailson do C.; Souza,Adailson P. de; Pôrto,Mônica L. A.; Fontes,Renildes L. F.; Arruda,Jandeilson; Marques,Luciano F.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010400001

THE USE OF SISAL FIBRE AS REINFORCEMENT IN CEMENT BASED COMPOSITES
Provedor de dados: 91
Autores: Tolêdo Filho,Romildo Dias; Joseph,Kuruvilla; Ghavami,Khosrow; England,George Leslie.
ABSTRACT The inclusion of fibre reinforcement in concrete, mortar and cement paste can enhance many of the engineering properties of the basic materials, such as fracture toughness, flexural strength and resistance to fatigue, impact, thermal shock and spalling. In recent years, a great deal of interest has been created worldwide on the potential applications of natural fibre reinforced, cement based composites. Investigations have been carried out in many countries on various mechanical properties, physical performance and durability of cement based matrices reinforced with naturally occurring fibres including sisal, coconut, jute, bamboo and wood fibres. These fibres have always been considered promising as reinforcement of cement based matrices because...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Composite material; Natural fibres; Concrete; Mortar; Strength; Stiffness; Durability.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200245

Plot size and number of replicates in times of sowing and cuts of millet
Provedor de dados: 91
Autores: Burin,Cláudia; Cargnelutti Filho,Alberto; Alves,Bruna M.; Toebe,Marcos; Kleinpaul,Jéssica A.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the optimum plot size (Xo) and number of replicates to evaluate millet shoot fresh matter in times of sowing and cuts. Uniformity trials of 6 × 4 m (24 m2) were carried out in three sowing times, in the agricultural year of 2013-2014. Each uniformity trial was divided into 24 basic experimental units (BEU) of 1 × 1 m (1 m2) and the shoot fresh matter of plants in each BEU was weighed. The Xo was determined by the method of maximum curvature of the coefficient of variation model. The number of replicates for experiments in completely randomized and randomized block design, in scenarios of combinations of i treatments (i = 3, 4, ..., 50) and d minimal differences between treatment means, to be detected as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pennisetum glaucum (L.) R. Brown; Maximum curvature of the coefficientof variation model; Experiment planning.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200119

Monitoramento da operação de colheita mecanizada de sementes de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Cassia,Marcelo T.; Voltarelli,Murilo A.; Silva,Rouverson P. da; Zerbato,Cristiano; Lima,Pedro H. de.
RESUMO A operação de colheita mecanizada de sementes demanda que as regulagens das colhedoras sejam dinâmicas, fato que afeta diretamente a qualidade da operação e dos grãos colhidos. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi monitorar, em intervalos regulares de tempo, a qualidade da operação de colheita de sementes de soja realizada simultaneamente por duas colhedoras de grãos, com emprego do controle estatístico de qualidade (CEQ). O trabalho foi realizado em um campo de produção de sementes na região de Catalão, GO, onde foram monitorados o desempenho operacional das colhedoras, as perdas quantitativas na colheita e as perdas qualitativas das sementes. Observou-se que as colhedoras monitoradas operaram em condições semelhantes porém as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Colhedora de grãos; Perdas na colheita; Controle estatístico de qualidade (CEQ).
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201209

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE DESTRUIÇÃO DE RESTOS CULTURAIS DO ALGODOEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Odilon Reny R.F. da; Carvalho,Orozimbo Silveira; Vasconcelos,Osório Lima; Soares,José Janduí; Queiroz,José Carlos; Paula,Domingos F. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar, nas safras agrícolas de 1996/97 e 1997/98, diferentes métodos de destruição dos restos culturais do algodoeiro, em campo de produção de sementes e em condições de sequeiro, no município de Palmas de Monte Alto, BA. Foram determinados a eficiência de arranquio, o tempo operacional e os custos de diferentes métodos, como arranquio manual, arrancadores tratorizados, gradagem com grade aradora, aração com arado de disco e roço, de forma isolada e associados aos dois últimos métodos. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que, para as condições de cultivo do algodoeiro em sequeiro na região Sudoeste da Bahia, os métodos mais eficientes para a destruição dos restos culturais do algodoeiro foram: o arranquio manual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodão; Mecanização; Implementos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300391

Qualidade da água de córrego em função do lançamento de efluente de abate de bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Erlon A.; Sandri,Delvio; Boêno,Josianny A.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência do lançamento de efluente de um frigorífico de abate de bovinos sobre a qualidade da água do córrego Jurubatuba, Anápolis, GO. Analisaram-se: o efluente tratado antes do lançamento no córrego e a água do córrego 50 m à montante e 50 e 500 m à jusante do ponto de lançamento. Foram realizadas oito coletas no período seco (08/07 a 24/09/09) e oito no chuvoso (01/10 a 03/12/09) quantificando o pH, turbidez, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, carbono orgânico total, cloro, alumínio, amônia, cobre, manganês, ferro total, fósforo total, sulfeto, sódio, demanda biológica de oxigênio, demanda química de oxigênio, nitrogênio total, condutividade elétrica, nitrato e nitrito. Os valores de pH, NH3-, Zn+,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Tratamento de resíduos; DBO; Recursos hídricos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400011

Características de frutos de pimentão cultivado em ambiente protegido sob doses de nitrogênio via fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Jucilene S.; Andrade,Alberício P. de; Ramalho,Cícera I.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Este trabalho foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias-UFPB, de fevereiro a junho de 2004, com o objetivo de avaliar o efeito de doses de nitrogênio aplicadas via fertirrigação, sobre as características de frutos de pimentão cultivado em ambiente protegido. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, com cinco tratamentos (0, 100, 200, 300 e 400 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Avaliaram-se comprimento, diâmetro e peso médio de frutos e número de frutos por planta. Constataram-se efeitos significativos das doses de nitrogênio sobre o diâmetro, peso médio e número de frutos total, comercial e não-comercial do pimentão. O comprimento de frutos do pimentão não foi influenciado pelas doses de nitrogênio; no entanto, o valor médio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum; Adubação nitrogenada; Estufa.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200007

Jatropha press cake as organic fertilizer in lettuce cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Mantovani,José R.; Bernardes,Jéssica da S.; Landgraf,Paulo R. C.
ABSTRACT In biodiesel production, vegetable press cake is obtained as waste, and a suitable destination for jatropha press cake would be the use in agriculture as organic fertilizer. This study aimed to evaluate the effect of jatropha press cake on soil fertility attributes and on lettuce production and accumulation of nutrients in the shoots. The experiment was conducted in pots in a greenhouse, in a randomized block design with eight treatments and five replicates. The treatments consisted of doses of jatropha press cake equivalent to 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0 and 32.0 t ha-1. Portions of 5.5 dm3 of soil received limestone, phosphate fertilizer and the doses of jatropha press cake, and remained incubated for 30 days. After incubation, soil samples...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic waste; Organic fertilization; Nutrient; Electrical conductivity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201089

Tolerância da mamoneira ao herbicida trifluralin em solos com diferentes texturas
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Katty A. A. de L.; Sofiatti,Valdinei; Silva,Humberto; Zonta,João H.; Costa,Augusto G. F.; Silva,Joan B.
A escassez de herbicidas registrados para a cultura da mamoneira ainda é fator limitante para sua expansão. Objetivou-se então, com este trabalho, avaliar a tolerância da mamoneira ao herbicida trifluralin em solos com diferentes texturas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, em esquema fatorial com 8 doses do herbicida trifluralin aplicado em pré-emergência (0; 187,5; 375; 750; 1.500; 3.000; 6.000 e 12.000 g ha-1 i.a.) e quatro tipos de substrato (areia lavada; franco-arenoso; franco argiloso-arenoso e franco-argiloso). Aos 28 dias após a semeadura foram determinadas as variáveis: altura de plantas, área foliar, massa seca da parte aérea, volume e massa seca do sistema radicular....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Planta daninha; Seletividade; Ricinus communis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200012

Recursos hídricos, agricultura irrigada e meio ambiente
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital Pedro da Silva; Teodoro,Reges Eduardo Franco; Mendonça,Fernando Campos.
Reconhece-se cada vez mais a crescente falta de água para irrigação e outros usos. Também, está-se consciente de que, por sua irregular disponibilidade, a qual varia marcadamente ao longo do ano, de ano a ano e de região a região, o uso da água de forma contínua e indefinida, torna-se impossível. Portanto, uma das metas estratégicas para a preservação da disponibilidade e da qualidade dos recursos hídricos consiste em se estabelecer critérios de uso adequado em todas as atividades produtivas, razão pela qual este trabalho aborda a escassez de água, a agricultura irrigada e o meio ambiente, com base em informações e estudos que possam contribuir para o direcionamento de uma agricultura planejada, conservando e otimizando os recursos naturais. Os modelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Recursos naturais; Uso eficiente da água.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300025

Pinhão-manso: crescimento sob condições diferenciadas de irrigação e de adubação no semiárido nordestino
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Clayton M. de; Viana,Thales V. de A.; Marinho,Albanise B.; Lima Júnior,Luiz A. de; Valnir Júnior,Manoel.
Uma das alternativas para ocupação do espaço deixado pelo algodão no semiárido cearense é o cultivo do pinhão-manso (Jatropha curcas L.) visando à produção do biodiesel. Face ao exposto, realizou-se este trabalho de campo para avaliar os efeitos de diferentes lâminas aplicadas (735,53; 963,30; 1.191,03; 1.418,82 e 1.646,60 mm) e níveis de adubação nitrogenada (0; 25; 50 e 75 kg ha-1 de N) no crescimento da cultura do pinhão-manso. Os dados referentes ao crescimento da fitomassa fresca epígea foram obtidos em sete diferentes épocas do ciclo da cultura (30; 60; 90; 120; 150; 180 e 210 dias após poda). De acordo com os resultados, a altura caulinar e a taxa de crescimento relativo em altura caulinar obtiveram comportamento linear e crescente com o incremento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Irrigação localizada; Biodiesel.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500004

Utilização de redes neurais artificiais na classificação de níveis de degradação em pastagens
Provedor de dados: 91
Autores: Chagas,César S.; Vieira,Carlos A. O.; Fernandes Filho,Elpídio I.; C. Júnior,Waldir de.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência dos classificadores redes neurais artificiais (RNA) e o de máxima verossimilhança (Maxver) na classificação do uso da terra no município de Viçosa, MG, a partir de imagens do sensor ASTER, com ênfase nos níveis de degradação das pastagens. Neste estudo, foram identificados três níveis de degradação das pastagens (moderado, forte e muito forte) e avaliada uma composição da imagem do sensor ASTER contendo as 3 bandas do visível e infravermelho próximo, com resolução espacial de 15 m. O simulador de redes neurais empregado foi o "Java Neural Network Simulator" e o algoritmo de aprendizado, o backpropagation. Os resultados mostram que a classificação por redes neurais, embora apresente resultado ligeiramente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aster; Sensoriamento remoto; Classificação supervisionada.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300014

Germinação e crescimento inicial de genótipos de cajueiro anão-precoce em condições de salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Carneiro,Paulo T.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Soares,Frederico A.L.
Foram avaliados, em casa-de-vegetação, os efeitos de quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa: 0,7; 1,4; 2,1 e 2,8 dS m-1, a 25 ºC) contendo Na:Ca:Mg na proporção equivalente 7:2:1, sobre a germinação e o crescimento inicial, durante 50 dias, de cinco clones de cajueiro anão-precoce (Anacardium occidentale L.): CCP06, CCP09, CCP1001, EMBRAPA50 e EMBRAPA51. O experimento foi conduzido em blocos ao acaso e esquema fatorial 4 x 5, com 4 repetições. Avaliaram-se, também, as variáveis de germinação (dias e percentagens de plântulas emergidas) e de crescimento (altura de planta, número de folhas, área foliar e fitomassa de raízes, da parte aérea e total). A maioria das variáveis estudadas foi influenciada pela salinidade da água de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade elétrica; Fitomassa; Anacardium occidentale L.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200003

Série temporal de índice de vegetação sobre diferentes tipologias vegetais no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Kuplich,Tatiana M.; Moreira,Andreise; Fontana,Denise C.
Com este trabalho objetivou-se identificar a dinâmica fenológica das principais tipologias vegetais do Rio Grande do Sul, para o período de 2000 a 2010, utilizando-se dados de Enhanced Vegetation Index, através da transformada de ondaleta. A identificação da fenologia em ciclos ou padrões sazonais em séries temporais de índices de vegetação, obtidos por sensores orbitais, permite a observação de anomalias e os efeitos de mudanças climáticas ou ambientais. Um perfil temporal do Enhanced Vegetation Index foi construído para o Rio Grande do Sul e retiradas amostras para quatro tipologias vegetais: campo nativo, floresta ombrófila mista, cultivo de soja e de arroz. Essas amostras foram submetidas à transformada de ondaleta, que permitiu a decomposição da série...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de vegetação melhorado; Ondaleta; Fenologia; Sensoriamento remoto.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000014

Dinâmica da umidade de um solo da Caatinga em função de sua condutividade térmica
Provedor de dados: 91
Autores: Silans,Alain M. B. P. de; Werlang,Lovania M.
A elaboração de modelos SVATs (Soil Vegetation Atmosphere Transfer - Transporte no sistema solo-vegetação-atmosfera) apropriados, é de grande importância para a compreensão dos mecanismos de transferência de fluxos à superfície, com aplicações na modelagem da circulação atmosférica, na modelagem hidrológica e na modelagem ecodinâmica da vegetação. Neste trabalho se utiliza um modelo SVAT desenvolvido especificamente na região do Cariri, estado da Paraíba, para analisar o efeito dos gradientes de temperatura na camada superficial do solo sobre a dinâmica da umidade volumétrica e se mostra como a baixa difusividade térmica obsevada no solo do experimento provoca altos gradientes de temperatura que freiam, durante o dia, o processo de evaporação, resultando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo SVATs; Transferência de massa e calor; Difusividade térmica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900011

Uso de motores monofásicos acoplados mecanicamente em série, em irrigação por pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Ferenc,Carlos H. R.; Teixeira,Carlos A.; Dias,Gutemberg P.; Milagres,Roberto C.; Pontes,Carlos R.
A utilização de sistemas de irrigação por pivô central requer elevada potência elétrica, o que, em geral, implica em alto investimento inicial. No Brasil, a maioria das fazendas é eletrificada no sistema monofásico, devido ao fato de sua implantação requerer cerca de 40% do investimento inicial exigido pelo sistema trifásico. Salienta-se que a maior potência disponível no mercado de motores monofásicos no Brasil é de 9,2 kW (12,5 cv). Para suprir demanda de potência acima desta com sistema monofásico, propõe-se acoplar os motores monofásicos mecanicamente em série. Este trabalho teve como objetivo estimar o rendimento de um sistema de acoplamento e sua viabilidade técnico-econômica, comparado-o com outras formas de fornecimento de energia, diesel e sistema...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Racionalização de energia; Transmissão mecânica; Aspersores.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100022

Performance of methods for estimation of table beet water requirement in Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Daniella P. dos; Santos,Célia S. dos; Silva,Leiliane M. da; Santos,Márcio A. L. dos; Santos,Cícero G. dos.
ABSTRACT Optimization of water use in agriculture is fundamental, particularly in regions where water scarcity is intense, requiring the adoption of technologies that promote increased irrigation efficiency. The objective of this study was to evaluate evapotranspiration models and to estimate the crop coefficients of beet grown in a drainage lysimeter in the Agreste region of Alagoas. The experiment was conducted at the Campus of the Federal University of Alagoas - UFAL, in the municipality of Arapiraca, AL, between March and April 2014. Crop evapotranspiration (ETc) was estimated in drainage lysimeters and reference evapotranspiration (ETo) by Penman-Monteith-FAO 56 and Hargreaves-Samani methods. The Hargreaves-Samani method presented a good performance...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lysimetry; Irrigation management; Beta vulgaris L.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300189

Kinetics and thermodynamic properties related to the drying of 'Cabacinha' pepper fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Hellismar W. da; Rodovalho,Renato S.; Velasco,Marya F.; Silva,Camila F.; Vale,Luís S. R.
ABSTRACT The objective of this study was to determine and model the drying kinetics of 'Cabacinha' pepper fruits at different temperatures of the drying air, as well as obtain the thermodynamic properties involved in the drying process of the product. Drying was carried out under controlled conductions of temperature (60, 70, 80, 90 and 100 °C) using three samples of 130 g of fruit, which were weighed periodically until constant mass. The experimental data were adjusted to different mathematical models often used in the representation of fruit drying. Effective diffusion coefficients, calculated from the mathematical model of liquid diffusion, were used to obtain activation energy, enthalpy, entropy and Gibbs free energy. The Midilli model showed the best...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum chinense L.; Moisture ratio; Enthalpy; Activation energy.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200174

Substratos alternativos para produção de repolho e beterraba em consórcio e monocultivo
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Luiz A. de M.; Pereira,Dercio C.; Costa,Mônica S. S. de M.
Objetivou-se, com este trabalho, determinar o desempenho dos substratos alternativos no desenvolvimento radicular e na parte aérea da beterraba e do repolho, tal como no seu comportamento no campo em consórcio e monocultivo. Foram realizados dois experimentos em blocos casualizados cujos tratamentos foram: T0 (substrato Plantmax®); T1 (100% de composto); T2 (50% de composto, 20% de areia, 20% de casca de arroz carbonizada e 10% de pó de basalto); T3 (45% de composto, 20% de areia, 20% de casca de arroz carbonizada e 15% de pó de basalto); T4 (40% de composto, 5% de areia e 15% casca de arroz carbonizada e 20% de pó de basalto) e T5 (35% de composto, 5% de areia e 15% de casca de arroz carbonizada e 25% de pó de basalto). O primeiro experimento foi em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Brassica oleracea; Composto orgânico; Pó de basalto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200004

Otimização de sistema de autoaspiração de ar tipo Venturi para tratamento de água ferruginosa
Provedor de dados: 91
Autores: Piccin,Jeferson S.; Rissini,Alessander L.; Freddi,Jeferson J.; Koch,Marlo M.; Brião,Vandré B.; Hemkemeier,Marcelo.
Na confecção deste trabalho se utilizou a metodologia de superfície de resposta para otimizar o efeito do número de Reynolds, tempo de floculação e concentração de hipoclorito de sódio sobre a oxidação/floculação do ferro presente em águas subterrâneas em um sistema de aeração com autoaspiração de ar. O sistema se compunha de um vaso tipo Venturi, acoplado a um tubo de mistura para promover a oxigenação da água através da sucção do ar atmosférico. O mapeamento hidrodinâmico permitiu verificar as condições de operação no qual o sistema apresentou melhor eficiência de sucção de ar e menor consumo de energia, além de compará-las com as melhores condições a campo. Os resultados observados demonstraram que foi possível a remoção de 98,7% do ferro presente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Águas subterrâneas; Metodologia de superfície de resposta; Remoção de ferro.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500011

Photo-selective shade nets on the production and quality of sugarcane plantlets
Provedor de dados: 91
Autores: Cordeiro Júnior,José J. F.; Pandorfi,Héliton; Barbosa Filho,José A. D.; Moraes,Alex S.; Almeida Neto,Luiz A. de; Guiselini,Cristiane.
ABSTRACT Brazil is the world’s largest producer of sugarcane (Saccharum officinarum L.) and research aimed at propagation has promoted higher quality in production. The objective of this study was to investigate the effect of the variation of micrometeorological elements on the survival and quality of pre-sprouted sugarcane plantlets. The study was carried out in a protected environment (UFRPE). Plantlets of the cultivar RB92579 were obtained by the technique of production of pre-sprouted plantlets. The protected environments were divided into four modules covered with low-density polyethylene plastic + photo-selective shade nets and one module without shade net. Micrometeorological data of global and photosynthetically active solar radiation, air...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Protected environment; Solar radiation spectrum; Saccharum officinarum.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500366

Ajuste do modelo fototérmico de estimativa do desenvolvimento e do índice de área foliar de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Toledo,Neila T.; Muller,Artur G.; Berto,Jorge L.; Mallmann,Carise E. S.
Visou-se neste estudo, realizar o ajuste do modelo de estimativa do desenvolvimento de populações de soja e da variação do índice de área foliar para a variedade IAS 5. Como fonte de variação na velocidade de desenvolvimento, diferentes épocas de plantio foram utilizadas em experimentos nos anos agrícolas de 2004/2005 (três datas) e 2005/2006 (quatro datas) no IRDeR (Instituto Regional de Desenvolvimento Rural) localizado em Augusto Pestana, RS (28º 27' 17" S e 53º 54' 50" W), nos quais foram identificadas as datas em que ocorreram as principais fases do desenvolvimento da cultura da soja, seguindo a Escala Fenológica de Fehr &amp;amp; Caviness e estimados o índice de área foliar em quatro momentos: no final do período de instalação da população vegetal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem matemática; Constante fototérmica; Variáveis meteorológicas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300008

Fuel consumption of a sugarcane harvester in different operational settings
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Carlos R. G.; Lanças,Kléber P.; Lyra,Gabriel A. de; Sandi,Jefferson.
ABSTRACT The interventions performed during the mechanized harvesting are essential to improve the operational performance of sugarcane harvesters and reduce operational costs. The objective of the present study was to evaluate the fuel consumption of a sugarcane harvester in different forward speeds and engine rotations. Harvesting was conducted in a green cane plot, with the variety RB 855156. Flow meters were installed in the harvester's fuel supply system and an electronic device was used for data acquisition. The experiment was carried out in a completely randomized design in a factorial scheme (3 x 2), using three engine rotations and two forward speeds, with six replicates. Harvesting capacity and fuel consumption per hour, per area and per ton of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanized harvesting; Operational performance; Harvesting capacity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600588

Qualidade de grãos de milho armazenados em diferentes temperaturas
Provedor de dados: 91
Autores: Paraginski,Ricardo T.; Rockenbach,Bruno A.; Santos,Rodrigo F. dos; Elias,Moacir C.; Oliveira,Maurício de.
A temperatura de armazenamento é um dos principais fatores que interferem na qualidade de armazenamento e, considerando a pequena quantidade de trabalhos realizados com grãos de milho, este estudo objetivou avaliar a qualidade de grãos de milho armazenados nas temperaturas de 5, 15, 25 e 35 °C, durante 12 meses. Foram realizadas análises de classificação dos grãos, teor de água, peso de mil grãos, percentual de germinação, condutividade elétrica e teor de lipídios no início, aos 3, 6, 9 e 12 meses de armazenamento; a análise de perfil de ácidos graxos foi realizada no início e ao final dos 12 meses. Os grãos foram classificados como Tipo 1 até os 6 meses de armazenamento porém após este período ocorreu uma redução drástica na qualidade sendo enquadrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resfriamento; Umidade; Classificação; Óleo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400358

Efeito da cobertura de resíduo da cultura do milho na evaporação da água do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Luiz C.
No presente trabalho, analisou-se a influência do resíduo de cultura do milho na evaporação da água do solo. Os tratamentos constaram de três taxas de resíduo de culturas, 0, 50 e 100% da matéria seca produzida pela cultura em sistema irrigado, de três demandas evaporativas de 3, 6 e 8 mm d-1 e de duas classes texturais de solo, areia franca e muito argiloso, contendo 84% de areia e 76% de argila, respectivamente. O experimento foi conduzido em laboratório, com o solo acondicionado em colunas de PVC de 45 cm de altura e 20 cm de diâmetro. As demandas evaporativas de 3, 6 e 8 mm d-1 foram obtidas por meio de lâmpadas incandescentes, dispostas sobre as colunas de solo, a uma altura de 10 cm. A coleta de dados foi realizada diariamente, por meio da pesagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos culturais demanda evaporativa Zea mays; L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100013

Nutrition and yield of ‘Gigante’ cactus pear cultivated with different spacings and organic fertilizer
Provedor de dados: 91
Autores: Donato,Paulo E. R.; Donato,Sérgio L. R.; Silva,João A.; Pires,Aureliano J. V.; Rosa,Raul C. C.; Aquino,Aureluci A.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the levels of macronutrients in cladodes and yield of cactus pear, cv. ‘Gigante’, cultivated with different cattle manure doses and plant spacings. The experimental design was randomized blocks in 4 x 3 factorial, with three replicates. The treatments consisted of the combination of four doses of cattle manure (0, 30, 60 and 90 Mg ha-1 year-1) with three spacings (1.00 x 0.50, 2.00 x 0.25 and 3.00 x 1.00 x 0.25 m). The contents of macronutrients and dry matter production of cladodes were assessed 600 days after planting. The plant spacings influenced the contents of nitrogen, potassium, calcium and sulfur in the cladodes of ‘Gigante’ cactus pear and there was interaction between spacing and manure dose...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia; Plant arrangement; Natural fertilization; Nutrients.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201083

Crescimento e produção de bagas da mamoneira irrigada com água residuária doméstica
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Luis N.; Nery,Aparecida R.; Fernandes,Pedro D.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Gheyi,Hans R.
Objetivou-se avaliar os efeitos da irrigação com água de esgoto doméstico sobre o crescimento e a produção de bagas da mamoneira (Ricinus communis L), em ambiente protegido. A pesquisa foi desenvolvida entre novembro/2005 e maio/2006, no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) da UFCG-PB. Foram estudados 5 níveis de reposição da evapotranspiração da cultura - ETc, (0,60, 0,75, 0,90, 1,05 e 1,20) em duas cultivares de mamoneira (BRS Nordestina e BRS Paraguaçu), constituindo um fatorial 5 x 2, com três repetições, no delineamento estatístico de blocos ao acaso. Avaliaram-se altura de planta, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar aos 48, 90, 132 e 174 dias após a semeadura (DAS). A produção de sementes foi avaliada na última data. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Evapotranspiração; Esgoto doméstico; Ricinus communis.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700003

Secagem de café em combinação
Provedor de dados: 91
Autores: Lacerda Filho,Adilio F. de; Silva,Juarez de S. e.
Objetivou-se avaliar um sistema de secagem de café, com meia-seca em leito fixo e complementação da secagem em secador de lotes, intermitente, de fluxos concorrentes, em um experimento instalado na Área de Pré-processamento e Armazenamento de Produtos Vegetais, DEA-UFV. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado. Fez-se a colheita pelo método de derriça sobre o chão. Os frutos foram pré-processados por via seca, secando-se os frutos verdes, cerejas e passas. Na meia-seca, a umidade inicial dos frutos variou entre 68,9 e 71,3% b.u. e a final entre 44,0 e 47,5% b.u. Na complementação da secagem a umidade final variou entre 12,2 e 13,8% b.u. A temperatura do ar, no secador de leito fixo, variou entre 50,4 e 76 °C, e no de fluxos concorrentes, entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia; Leito fixo; Fluxos concorrentes; Qualidade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300020

Crescimento do pinhão-manso irrigado com águas salinas em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Nery,Aparecida R.; Rodrigues,Luis N.; Silva,Maria B. R.; Fernandes,Pedro D.; Chaves,Lúcia H. G.; Dantas Neto,José; Gheyi,Hans R.
Considerando as potencialidades de uso do pinhão manso (Jatropha curcas L.) como fonte energética e a carência de resultados de pesquisa relativos ao seu cultivo, realizou-se este trabalho com o fim primordial de se estudar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre o crescimento das plantas, em ambiente protegido. A pesquisa foi desenvolvida entre abril e outubro de 2007, no Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) da UFCG-PB. As plantas foram cultivadas em lisímetros de drenagem (200 L), contendo 230 kg de material de solo devidamente adubado, não-salino, não-sódico, classificado como Argissolo Acinzentado eutrófico. Os tratamentos consistiram de cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa (0,6; 1,2; 1,8; 2,4 e 3,0...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Irrigação; Condutividade elétrica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500007

Xylose production from sugarcane bagasse by surface response methodology
Provedor de dados: 91
Autores: Paiva,José E. de; Maldonade,Iriani R.; Scamparini,Adilma R. P.
The aim of this study was to optimize the production of xylose from sugarcane bagasse. The hydrolysis process was carried out to evaluate the effect of temperature and sulphuric acid concentration on the xylose production at 18, 30, and 50 min of hydrolysis. A Central Composite Rotatable Design (CCRD) was used to study two process variables, temperature (111.5; 114.0; 120.0; 126.0 and 128.5 ºC) and sulphuric acid concentration (0.20; 0.70; 1.90; 3.10 and 3.60% v v-1). Sulphuric acid had a greater influence on the hydrolysis process than temperature. At concentrations of sulphuric acid higher than 3.10% (v v-1), raising temperature had little influence on the yield of xylose production. The best condition to obtain xylose (266.73 mg g-1 of dry bagasse) was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hemicellulose; Hydrolysis; HPLC; Aldopentose; Renewable carbon source.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100011

Irrigation depths and yield response factor in zucchini cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Benito M. de; Fernandes,Carlos N. V.; Vasconcelos,Denise V.; Garcia,Amparo C.; Figueredo Júnior,Luis G. M. de; Viana,Thales V. de A.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the effect of different irrigation depths on productive performance and yield response of zucchini (Cucurbita pepo L.). A field trial was carried out in the experimental area of ​​the Meteorological Station of the Federal University of Ceará, CE, Brazil. The experimental design was randomized blocks, with six treatments and four replicates. The treatments adopted were: 30, 60, 90, 120, 150 and 180% of the reference evapotranspiration (ETo), estimated by Penman-Monteith (EToPM) and applied by drip irrigation. Fruit weight, number of fruits, fruit length, fruit diameter, pulp thickness, soluble solids and yield were analyzed, as well as water use efficiency (WUE). The methodology proposed by FAO Bulletin...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita pepo L.; Irrigation management; Reference evapotranspiration.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600401

Storage of ‘umbu-cajá’ pulp powder produced by lyophilization
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Dyego da C.; Rocha,Ana P. T.; Gomes,Josivanda P.; Oliveira,Emanuel N. A. de; Albuquerque,Esther M. B. de; Araujo,Gilmar T. de.
ABSTRACT This work aimed to study the chemical and physical stability of ‘umbu-cajá’ powders produced by lyophilization during storage. ‘Umbu-cajá’ pulps formulated with different concentrations of gum arabic (10, 20 and 30%), previously frozen, were dehydrated in benchtop lyophilizer at -40 °C for 48 h and disintegrated to obtain the powder, which was stored in laminated packages for 180 days at ambient conditions, with physical, chemical and physico-chemical analyzes performed at the beginning and every 30 days of storage. According to the results, all investigated parameters were significantly altered throughout the storage, yet with less intense variations for important variables, such as ascorbic acid, reducing sugars and titratable acidity. At the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spondias spp.; Dehydration; Conservation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201118

Avaliação da qualidade de tomate seco em conserva
Provedor de dados: 91
Autores: Camargo,Gisele A.; Haj-Isa,Niurka; Queiroz,Marlene R. de.
O tomate seco em conserva é alvo de crescente aceitação no mercado brasileiro; sua utilização é comum em aperitivos e na culinária como ingrediente de molhos e pizzas. Avaliou-se, neste trabalho o efeito dos seguintes fatores na qualidade do tomate seco: variedade de tomate (Rio Grande e Débora Plus), geometria de corte (pedaços de ½ e &amp;frac14; com relação ao eixo maior do fruto), presença ou ausência de sementes e teor de umidade final (25 e 35%), mediante análises instrumentais de cor e textura e testes sensoriais afetivos. Os resultados mostraram que a variedade Rio Grande apresentou melhor mastigabilidade e dureza, porém maior suscetibilidade ao escurecimento após o processo de secagem. De forma geral, a preferência dos consumidores foi por tomates...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variedades; Análise sensorial; Parâmetros de qualidade.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500012

Avaliação de diferentes materiais para recobrimento de camas em baias de galpão modelo free-stall
Provedor de dados: 91
Autores: Cecchin,Daiane; Campos,Alessandro T.; Pires,Maria de F. A.; Lima,Renato R. de; Yanagi Junior,Tadayuki; Souza,Myriam C. M.
Objetivou-se, com o presente trabalho, comparar o uso de cama de colchão de borracha e de areia no recobrimento da superfície de baias para confinamento tipo free-stall. Foram monitoradas 18 vacas holandesas confinadas em galpão modelo free-stall cujas baias foram recobertas com camas de areia e colchão de borracha (tratamentos). O delineamento experimental foi em blocos casualizados. Os parâmetros comportamentais estudados foram os tempos despendidos nas atividades: deitada em ócio e deitada ruminando, em pé em ócio sobre a cama, em pé ruminando sobre a cama, registrados a cada 10 min. As variáveis ambientais e temperatura da superfície das camas foram registradas a cada hora. Houve maior preferência dos animais pela cama de areia para os comportamentos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento; Conforto; Gado de leite; Confinamento; ConstruÃ§Ãµes rurais.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100014

Avaliação da eficiência do uso da energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ramos,Márcio M.; Mantovani,Everardo C.; Souza,José A. A. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, avaliar a eficiência de uso de energia elétrica no Perímetro Irrigado de Pirapora, no período de 1999 a 2000. A demanda anual de água de irrigação para o perímetro foi simulada com base no balanço de água no solo, para condições de um manejo de irrigação ideal. O índice médio anual de consumo de energia no perímetro foi determinado com base no volume de água aplicado e no consumo de energia das estações de bombeamento. Com o volume de água simulado e o índice médio anual de consumo de energia, estimou-se o consumo de energia necessário para a condição de manejo de irrigação ideal. O consumo de energia estimado foi comparado com o consumo real, permitindo concluir-se que: em razão da aplicação excessiva de água, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia elétrica; Eficiência; Perímetro.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200035

Spray volume distribution pattern and droplet size spectrum from ceramic nozzles
Provedor de dados: 91
Autores: Massola,Mateus P.; Holtz,Vandoir; Martins,Marcos P. de O.; Umbelino,Anderson da S.; Reis,Elton F. dos.
ABSTRACT Droplet size spectrum and uniformity of spray volume distribution are important parameters for selecting spray nozzles. The objective of this study was to evaluate the average spray volume distribution and droplet size spectrum from ceramic nozzles. The spray volume distribution pattern was evaluated on a test table for hydraulic spray nozzles using spray heights of 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, and 0.8 m, and working pressures of 500, 600, and 700 kPa. Computer simulations were used to analyze the spray volume distribution using arrangements of bar heights, working pressures, and spacing between spray nozzles in a bar of 12 m. The droplet size spectrum from the spray nozzles was evaluated using a randomized complete experimental design in a 2 × 3...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Homogeneous distribution; Volume median diameter; Hydraulic spraying.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100804

‘Jurema-de-embira’ seed germination under water stress and at different temperatures
Provedor de dados: 91
Autores: Nogueira,Narjara W.; Torres,Salvador B.; Freitas,Rômulo M. O. de; Castro,Thiago H. da S.; Sá,Francisco V. da S.
ABSTRACT The process of water imbibition by the seed depends on temperature and water availability, which according to the absorbed water retention capacity will determine the success of the germination process. Thus, this study aimed to investigate the effects of water stress on the germination and vigor of ‘jurema-de-embira’ seeds under different temperatures. The experimental design was completely randomized in a 7 x 4 factorial scheme (osmotic potential and temperature) with four replicates of 25 seeds each. The osmotic potentials of 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5 and -0.6 MPa at temperatures of 25, 30 and 35 °C and alternated of 20-30 °C, under photoperiod of 8 h, were evaluated. Germination percentage, germination speed index, shoot and root length,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mimosa ophthalmocentra Mart. ex; Benth; Fabaceae; Forest species; Caatinga; Osmotic potentials.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400244

Atividade pozolânica dos resíduos do beneficiamento do caulim para uso em argamassas para alvenaria
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Romualdo R.; Neves,Gelmires A.; Souza,Jozilene; Melo,Weyne A.; Ferreira,Heber S.; Ferreira,Heber C.
A indústria do beneficiamento do caulim gera enorme quantidade de resíduos, descartados indiscriminadamente no meio ambiente; assim, este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade técnica e a atividade pozolânica dos resíduos do beneficiamento do caulim para a produção de argamassas. Os resíduos foram caracterizados através da determinação de sua distribuição granulométrica e composição química, difração de raios X e análise térmica diferencial e gravimétrica; em seguida, determinou-se o índice de atividade pozolânica dos resíduos de caulim com a cal e o cimento Portland. Argamassas de cimento:cal:areia foram preparadas e o resíduo, na condição natural e após queima a 600 °C por 2 h, substituiu parcialmente o cimento nas proporções de 5, 10, 15 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Reação pozolânica; Caracterização.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600019

Processamento de sementes de Moringa oleifera utilizando-se diferentes equipamentos para obtenção de solução coagulante
Provedor de dados: 91
Autores: Arantes,Camila C.; Ribeiro,Tulio A. P.; Paterniani,José E. S.
Desenvolveu-se este trabalho para avaliar o uso de quatro equipamentos no processamento das sementes de Moringa oleifera, visando à produção de solução coagulante a ser empregada no tratamento de água com turbidez obtida sinteticamente. Seis soluções coagulantes com diferentes tipos de processamento foram utilizadas em ensaios de coagulação, floculação e sedimentação em equipamento Jar-Test. A dosagem da solução coagulante utilizada foi 500 mg L-1 e os parâmetros avaliados foram turbidez e cor aparente; verificou-se, após 30 min de sedimentação, que para redução de turbidez e cor aparente os melhores processamentos foram com pilão e máquina de moer, respectivamente, sendo que em ambos os casos o peneiramento do pó foi essencial para a redução dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento de água; Coagulantes naturais; Extração de óleo; Redução de turbidez; Redução de cor aparente.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600011

Zootecnia de precisão: análise de imagens no estudo do comportamento de frangos de corte em estresse térmico
Provedor de dados: 91
Autores: Sevegnani,Kelly B.; Caror,Ivan W.; Pandorfi,Heliton; Silva,Iran J. O. da; Moura,Daniella J. de.
A preocupação em se atingir níveis de bem-estar para que a produção avícola seja maximizada vem, ao longo desses últimos anos, ganhando maior importância pela complexidade com que os fatores de produção estão correlacionados. Há um número grande de variáveis influenciando o microclima dentro de uma instalação, e conhecer sua interferência na produtividade final é determinante para uma compreensão melhor dos fenômenos ambientais. A manutenção do conforto térmico dentro dos aviários é um dos problemas enfrentados pelos produtores avícolas. As aves respondem de maneira diferente, dependendo da condição de temperatura e umidade relativa internas. A ingestão de ração e água são influenciadas também pelas mesmas condições razão por que se fez, neste trabalho, a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de corte; Bioclimatologia; Conforto térmico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100017

Desenvolvimento e avaliação de um controlador eletrônico para equipamentos de aplicação de insumos
Provedor de dados: 91
Autores: Umezu,Claudio K.; Cappelli,Nelson L.
Com este trabalho, objetivou-se o desenvolvimento e avaliação de um sistema de controle para compensar a variação na rotação de acionamento dos dosadores de fertilizantes sólidos de um equipamento para formulação, dosagem e aplicação de fertilizantes sólidos no sulco, a taxas variáveis, em função da alteração da temperatura do óleo hidráulico. Desenvolveram-se controladores do tipo PID, para assegurar a manutenção precisa das rotações desejadas nos motores hidráulicos de acionamento dos dosadores de fertilizante. O equipamento foi testado em laboratório, utilizando-se sinais de testes padronizados, onde foi avaliado o seu comportamento em função do aquecimento do óleo hidráulico. Os testes realizados mostraram que o sistema de controle de rotação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Aplicação localizada; Controle hidráulico; VRT.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100033

Soil water energetic status and cowpea beans irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Wanderson J. de; Souza,Edivan R. de; Almeida,Brivaldo G. de; Silva,Ênio F. de F. e; Melo,Hidelblandi F. de; Leal,Lucas Y. C.
ABSTRACT The study of the water energetic status under saline condition and its impact on the development of cowpea is of extreme importance, since this crop is the food base in many parts of the world. An experiment was carried out in a greenhouse from March to May 2014 using the cultivar IPA 206 in Fluvisol collected in the municipality of Pesqueira, PE, Brazil. Waters with six levels of electrical conductivity (0; 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5 dS m-1) formulated with NaCl and a salt mixture were used. The experiment was conducted in randomized blocks in a 6 x 2 factorial arrangement with four replicates, forming 48 experimental plots. The matric, osmotic and total potential of water in the soil, the osmotic, and water potential in the plant and atmospheric...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water potential; Osmotic potential; Vigna unguiculata.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800685

Soil attributes and quality under treated domestic sewage irrigation in sugarcane
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Eduardo A. A.; Matsura,Edson E.; Santos,Leonardo N. S. dos; Nazário,Aline A.; Gonçalves,Ivo Z.; Feitosa,Daniel R. C.
ABSTRACT Using domestic sewage to irrigate and supply nutrients to plants is a sustainable practice; however, due to the physical and chemical properties of the domestic sewage, soil attributes and quality may be changed with its application. The aim of this study was to evaluate soil quality after two cycles of sugarcane irrigated with treated domestic sewage and surface reservoir water via subsurface drip irrigation, with and without nutritional supplementation by fertigation, and a non-irrigated control with top-dressing fertilization. Soil quality was established by applying the methodology proposed by Karlen &amp; Stott. Physical, chemical and microbiological indicators were selected to compose the basic soil functions used to determine the quality...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil functions; Water reuse; Subsurface drip; Fertigation; Soil acidification.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200137

Comportamento mecânico de frutos de café: módulo de deformidade
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Sandra M.; Batista,Claudia da S.; Peixoto,Abraão B.; Devilla,Ivano A.
Determinaram-se, neste trabalho, os módulos de deformidade de frutos de café em diferentes estádios de maturação, identificados pela coloração "verde", "verdoengo" e "cereja", obtidos para o produto comprimido em diferentes velocidades, segundo três orientações. A velocidade de compressão tem influência nos valores dos módulos dos frutos, a variação do valor do módulo do fruto com a velocidade de compressão é diferenciada de acordo com o estádio de maturação do produto e a orientação do fruto de café durante a compressão parece afetar muito pouco os valores dos módulos de deformidade do produto "verde"; entretanto, para frutos nos outros estádios de maturação, a posição de compressão é um parâmetro relevante. Para todas as posições de compressão, os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Deformidade; Elasticidade.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200018

Production of briquettes using coconut and eucalyptus wastes
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,Eduardo Z.; Andrade,Azarias M. de; Dias Júnior,Ananias F.
ABSTRACT This research analyzed the production and characteristics of briquettes composed of residues of Cocos nucifera and Eucalyptus pellita wood. A completely randomized design was used, having seven treatments and five repetitions per treatment. The treatments corresponded to waste percentages of coconut and eucalyptus residues as following: T1: 100% eucalyptus waste; T2: 20% coconut waste + 80% of eucalyptus waste; T3: 40% coconut waste + 60% of eucalyptus waste; T4: 50% coconut waste + 50% of eucalyptus waste; T5: 60% coconut waste + 40% of eucalyptus waste; T6: 80% coconut waste + 20% of eucalyptus waste; and, T7: 100% coconut waste. For the production of briquettes, 0.5% carboxymethylcellulose (CMC) was used as the binder. The mixtures were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bioproducts and bioenergy; Use of agroforestry residues; Compaction and densification of biomass; Biofuels.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100883

AVALIAÇÃO DO USO DE TÉCNICAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO NORDESTE BRASILEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Nilton de Brito; Oliveira,Carlos Alberto Vasconcelos de; Brito,Luiza Teixeira de Lima; Resende,Geraldo Milanez.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo fazer ura levantamento junto aos pequenos agricultores de cinco municípios da região semi-árida, quanto à utilização das técnicas voltadas para a captação e o armazenamento de água de chuva. O trabalho foi realizado nos municípios de Simplício Mendes, PI, Morada Nova, CE, Angicos, RN, Jeremoabo, BA, e Tnajá, PE, no período de 1996 a 1998. Em cada município foi aplicado um questionário junto aos agricultores selecionados por meio de uma amostra aleatória simples, no total de 179 agricultores, com as seguintes variáveis: 1) agricultores que utilizam a cisterna rural; 2) agricultores que utilizam o barreiro para irrigação suplementar; 3) agricultores que usam a barragem subterrânea; 4) agricultores que utilizam o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pequenos agricultores; Nordeste; Técnica; Semi-árido.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300403

Methanization potential of anaerobic biodigestion of solid food waste
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Laís R. G. de; Santos Filho,Derovil A. dos; Vasconcelos,Kaline C.; Lucena,Talita V. de; Jucá,José F. T.; Santos,André F. de M. S.
ABSTRACT Anaerobic biodigestion of solid and semi-solid wastes has been widely used for the treatment of these residues and methane production; however, during the process (more specifically in the acidogenic phase), there is a tendency of pH reduction, an unfavorable condition to methanogenic bacteria. Thus, the present work aims to evaluate the methanization potential of an agroindustrial anaerobic granular sludge (AIS) from UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactor, individually and biodigested with food waste (FW) from the University Restaurant of the Federal University of Pernambuco with buffering agent (AIS + FW + b) and without it (AIS + FW). After the laboratory tests, the AIS + FW + b configuration obtained a cumulative methane production...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodegradation; Methane; PH; Inoculum.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100069

ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR E ALTURA DE PLANTAS DE ARROZ SUBMETIDAS A DIFERENTES PRÁTICAS DE MANEJO
Provedor de dados: 91
Autores: Carlesso,Reimar; Hernandez,Marcos Gregório Ramos; Righes,Afranio Almir; Jadoski,Sidnei Osmar.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de manejo da água de irrigação, os sistemas de preparo do solo e herbicidas, no índice de área foliar e na altura de plantas do arroz irrigado por inundação. O experimento foi conduzido no ano agrícola 1993/1994, em área da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. A cultivar de arroz BR-IRGA-414 foi semeada em linha, em 22 de dezembro de 1993 e o delineamento experimental foi em blocos ao acaso, trifatorial (23) constituído de duas épocas de início da irrigação (15 e 30 dias após a emergência), dois sistemas de preparo do solo (convencional e mínimo) e dois níveis de controle de plantas invasoras (com e sem uso de herbicidas). As épocas de início da irrigação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L; Irrigação; Preparo do solo; Herbicida; Altura de plantas.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300268

Conforto térmico animal e humano em galpões de frangos de corte no semiárido mineiro
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Cinara da C. S.; Santos,Tatiany C. dos; Silva,Geruza C. da; Santos,Laize V.; Moreira,Sóstenes de J. M.; Botelho,Luiz F. R.
Com base na importância que o tema bem-estar tem atingido atualmente buscou-se, com este trabalho, avaliar a condição de conforto térmico para os animais e trabalhadores, durante os primeiros 21 dias de vida de pintos de corte criados em galpões na região do semiárido Mineiro, local onde a temperatura média anual é em torno de 27 ºC. O trabalho foi desenvolvido em duas fases distintas (inverno e verão) em uma granja avícola localizada na cidade de Nova Porteirinha (MG). Para avaliar o conforto térmico dos animais utilizou-se o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade (ITGU) e, para caracterizar o ambiente térmico para os trabalhadores, adotou-se o Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo Negro (IBUTG). De posse dos dados coletados observou-se que,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiente térmico; Ergonomia.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700015

Soil salinity and yield of mango fertigated with potassium sources
Provedor de dados: 91
Autores: Carneiro,Marcio A.; Lima,Augusto M. N.; Cavalcante,Ítalo H. L.; Cunha,Jailson C.; Rodrigues,Marcos S.; Lessa,Thiago B. da S.
ABSTRACT Irrigated fruit crops have an important role in the economic and social aspects in the region of the Sub-middle São Francisco River Valley. Thus, the aim of this study was to evaluate soil salinity and the productive aspects of the mango crop, cv. Tommy Atkins, fertigated with doses of potassium chloride (KCl) and potassium sulfate (K2SO4) during two crop cycles (from January to March 2014 and from January to March 2015). The experiment was carried out in a strip-split-plot design and five potassium doses (50, 75, 100, 125 and 150% of the recommended dose) as plots and two potassium sources (KCl and K2SO4) as subplots, with four replicates. Soil electrical conductivity (EC), exchangeable sodium (Na+) and potassium (K+) contents and pH were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Plant nutrition; Mangifera indica L.; Semi-arid region.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500310

Caracterização qualitativa e quantitativa de metais pesados em alface adubada com composto de lixo urbano
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Regynaldo A.; Silva,Leila G. da; Costa,Cândido A. da; Fernandes,Luiz A.; Guilherme,Denilson O.
Este trabalho avaliou o efeito de lixo urbano sobre a produção e teores de metais pesados em alface, em diferentes solos, acondicionados em vasos de 9 dm³. Os tratamentos, em arranjo fatorial 3 x 4, corresponderam a amostras de Latossolo Vermelho Amarelo (franco-argilo-arenoso), Latossolo Vermelho Amarelo (franco-arenoso) e Neossolo Quartzarênico (areia-franca), combinados com doses de composto de lixo de 0, 30, 60 e 90 t ha-1, em base seca. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 3 repetições. Determinaram-se o pH do solo, produções de matéria fresca e seca e teores de Zn, Cu, Cd, Pb e Ni no solo e na planta. A adição de doses de composto de lixo ao solo aumentou a produção de matéria seca e fresca de alface e as concentrações de metais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Resíduos orgânicos; Poluição do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700018

Fluxo de calor sensível em cultivo de feijão-caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,José R. de S; Antonino,Antonio C. D; Lira,Carlos A. B. de O; Soares,Willames de A; Souza,Eduardo S. de.
O presente trabalho objetivou comparar o fluxo de calor sensível obtido pelo método do balanço de energia-razão de Bowen (H_B) e pelo método aerodinâmico (H_A), em uma área de 4 ha cultivada com feijão-caupi em Areia-PB (6º 58' 12" S e 35º 42' 15" O, 620 m). Foram coletados dados de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, temperatura e umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento e precipitação pluvial, os quais eram lidos a cada minuto, e armazenados, em uma central de aquisição de dados, como médias a cada 30 min, com exceção da pluviometria, cujo valor foi totalizado no período. Obteve-se excelente concordância entre H_A e H_B, com um índice "d " de 0,980, um erro padrão (EP) de 14,88 W m-2, e sem diferença significativa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Razão de Bowen; Método aerodinâmico; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000007

Produção do girassol sob diferentes lâminas com efluentes domésticos e adubação orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Nobre,Reginaldo G.; Gheyi,Hans R.; Soares,Frederico A. L.; Andrade,Leandro O. de; Nascimento,Elka C. S.
O uso de água residuária na produção agrícola visa promover a sustentabilidade da agricultura irrigada, economizando águas superficiais não poluídas, mantendo a qualidade ambiental e servindo como fonte nutritiva às plantas. Deste modo, avaliaram-se a produção do girassol sob irrigação com efluente doméstico e doses de adubo orgânico, em pesquisa conduzida em casa de vegetação da UFCG, entre julho e outubro de 2008. Usou-se o delineamento de blocos ao acaso testando-se 5 níveis de reposições das necessidades hídricas da cultura obtidas mediante balanço hidrico: 40, 60, 80, 100 e 120% e 4 doses de adubação orgânica (controle - 0, 0,7, 1,4 e 2,1% do peso de solo), em esquema fatorial 5 x 4, com 3 repetições. A adubação orgânica até a dose de 1,4% reduziu o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Água residuária; Produtividade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700010

Desempenho da cultura do arroz irrigado com esgotos sanitários previamente tratados
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,José T. de; Leite,Valderi D.; Luna,João G. de.
Com o presente trabalho, objetiva-se avaliar o desempenho da cultura do arroz, irrigada com efluentes de esgoto sanitário provenientes de tanque séptico e de lagoa de estabilização, tomando-se como referencial comparativo a mesma cultura irrigada com água de abastecimento em solos fertilizados com adubos minerais e sem adubo mineral. No experimento foi utilizada a cultivar Diamante, originada da EMBRAPA Meio Norte, e o sistema experimental era constituído por 4 tabuleiros com 10 m² de área unitária, irrigados por inundação intermitente, procurando-se manter sempre uma média de 5 cm de lâmina líquida a cada dois dias, durante o período de 4 meses. A análise dos dados demonstra que a produtividade da cultivar Diamante, irrigada com efluente de tanque...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento anaeróbio; Lagoa de estabilização; Reúso de águas; Oryza sativa.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100019

Photosynthetic pigments, cell extrusion and relative leaf water content of the castor bean under silicon and salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Ferraz,Rener L. de S.; Magalhães,Ivomberg D.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Melo,Alberto S. de; Brito Neto,Jósé F. de; Rocha,Maria do S.
ABSTRACTThe castor bean crop plays an important social, environmental and economic role, especially due to possibility of its use as feedstock for the generation of clean energy. Thus, this study aimed to evaluate the contents of photosynthetic pigments, cell membrane extrusion and the relative water content in the leaves of the castor bean cultivar ‘BRS Energia’ under silicon and salinity levels. The experiment was carried out at Embrapa Cotton, in a completely randomized design, in a 4 x 4 factorial scheme, and the treatments consisted of four silicon levels (0, 100, 200 and 300 mg L-1) and four water salinity levels of (ECw 0, 2, 4 and 6 dS m-1), with three replicates. The gradual increase in salinity levels reduced the concentration of photosynthetic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Chlorophyll; Electrolyte leakage; Electrical conductivity; Leaf fertilization.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900841

Comparison of equipment for grain sampling
Provedor de dados: 91
Autores: Quirino,José R.; Resende,Osvaldo; Fonseca,Natalia N.; Oliveira,Daniel E. C. de; Rosa,Elivânio S.
ABSTRACT Grain sampling requires the use of appropriate and accurate equipment. This study aimed to compare grain samplers, manual and mechanical, used in the sampling of soybean loads, during their reception by storage units. The used devices were the manual sampler with 1.80 m length and three opening stages, 2.10 m length and three opening stages; and 2.10 m length and one opening stage, besides the mechanical sampler (pneumatic) and the pelican sampler. The analyzed parameters were the contents of impurity, broken grains, pods, immature grains, and moisture. The significance of effect of treatment was determined by F Test and the means were compared by Tukey test (p &lt; 0.05). The devices used for sampling of soybean grains in vehicles, during their...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classification; Grain samplers; Impurities; Pods.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300209

Níveis de irrigação na germinação das sementes de cenoura
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Francisco de Assis; Guerra,Hugo Orlando Carvallo; Metri,José Elias da Cunha.
Este trabalho foi desenvolvido na fazenda Cazuzinha, no Município de Sumé, Estado da Paraíba, com o propósito de se estudar o efeito de cinco níveis de água (irrigar diariamente com 20, 40, 60, 80 e 100% da evaporação medida no tanque "Classe A") durante o período de germinação das cultivares de cenoura Tropical e Brasília. As parcelas experimentais foram irrigadas com regadores comuns e o plantio realizado conforme as recomendações dos produtores locais. O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados com arranjo fatorial (5x2) e três repetições. O efeito dos níveis de irrigação foi estatisticamente significativo a nível de 1% de probabilidade e a curva que melhor ajustou sua regressão foi: y = -15,82 + 1,0542x - 0,00562x². Destacaram-se os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Evaporação; Germinação; Daucus carota L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300026

Local head loss caused in connections used in micro-irrigation systems
Provedor de dados: 91
Autores: Bombardelli,Wagner W. Á.; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.; Lavanholi,Rogério; Rocha,Hermes S. da.
ABSTRACT Information about local head loss caused by connections employed in micro-irrigation systems is hard to be found in literature. The objective of this research was to experimentally determine the local head losses in connections commonly used in micro-irrigation and propose mathematical models using the theorem of Buckingham. The methodology of tests was based on international standards. The tests were carried out under controlled inlet pressure, at 150 kPa, and five to ten units of each connection model were tested. The curves relating flow and head losses were drawn based on 15 flow conditions, obtained under increase and decrease of flow rate. For each condition, 30 points were collected resulting in a sample size of 900 points in each test. For...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydraulics; Dimensional analysis; Buckingham Pi theorem.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700492

Sistema de geoespacialização da demanda de irrigação suplementar para o Estado de Minas Gerais II: avaliação
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Marcos O.; Ribeiro,Aristides; Sediyama,Gilberto C.
O propósito primeiro deste trabalho foi avaliar o sistema de regionalização da demanda de irrigação suplementar das principais culturas irrigadas no Estado de Minas Gerais. A performance do sistema, denominado IRGNET, foi avaliada calculando-se a estimativa da demanda de irrigação suplementar acumulada para Minas Gerais, no ano de 1999, em duas épocas de plantio, para a cultura do feijoeiro. Calculou-se a demanda pelo sistema desenvolvido e por meio do método climatológico proposto por Camargo (1971) e se estimou o volume total de água utilizada na irrigação do feijoeiro em todos os municípios de Minas Gerais, nas duas épocas de plantio. Também, comparou-se a estimativa da evapotranspiração de referência para Viçosa, MG, no ano de 1999, calculada pelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação suplementar; Balanço hídrico; Sistema de informações geográficas; Internet.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100011

Relações entre uso do solo, relevo e fertilidade do solo em escala de microbacia
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio C. dos; Salcedo,Ignacio H.; Galvão,Sandra R. da S.
A produtividade em sistemas agrícolas de subsistência depende do nível de fertilidade natural do solo. Em condições de relevo forte ondulado, espera-se que a fertilidade do solo se modifique não apenas pelo tipo de uso mas, também, devido à sua posição no relevo. Para avaliar essas modificações, 260 amostras simples de solo (0-20 cm) da microbacia Vaca Brava, PB, representando combinações de três usos do solo, cinco posições no relevo e cinco classes texturais, foram analisadas quanto aos teores de P disponível, bases e acidez trocáveis. Ca e Mg compreenderam 75-80% dos cátions trocáveis, K e Na, de 10 a 15%, e H+Al, 10%; o valor de pH médio foi 5,5, enquanto P Mehlich-1 foi, em média, 3,8 mg kg-1 solo. Apesar dos efeitos significativos (p &lt; 0,05) de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capineiras; Agricultura de subsistência; Pastagens; Fósforo; Potássio.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500003

DIÓXIDO DE CARBONO ASSOCIADO À FOSFINA NO CONTROLE DO GORGULHO-DO-MILHO (Sitophilus zeamais)
Provedor de dados: 91
Autores: Casella,Talita Lacaze de Camargo; Faroni,Lêda Rita D'Antonino; Berbert,Pedro Amorim; Cecon,Paulo Roberto.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da utilização de fosfina, associada a atmosferas ricas em dióxido de carbono, no controle efetivo de Sitophilus zeamais, em todas as suas fases de desenvolvimento, em grãos de milho, a temperatura de 29°C e 65% de umidade relativa. Os tratamentos compreenderam a combinação de atmosfera controlada (21% de CO2 e 79% de N2) e três doses de fosfina (0,25, 0,50 e 0,75g.m-3) e atmosfera ambiente e duas doses de fosfina (0,0 e 1,0g.m-3) em três períodos de exposição (24, 72 e 120h) totalizando 15 tratamentos. Para o trabalho, construiu-se uma câmara hermética, à qual foram acoplados um sistema para injeção e exaustão do gás e um dispositivo para umidificação do gás in loco e para controle da temperatura. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atmosfera controlada; Sitophilus zeamais; Armazenamento.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200179

Phosphorus fertilization and growth of buffel grass (Cenchrus ciliares L.) cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Giongo,Vanderlise; Salviano,Alessandra M.; Santos,Betina R. C. dos; Leal,Emylly F.
Phosphorus (P) plays an important role in the growth of root system as well as the tillering grass, being fundamental to increase the productivity of these species. The aim of this study was to evaluate the development of buffel grass cultivars and establish critical values of P in plant and soil. The experimental set up was a 4 x 5 factorial scheme (four Cenchrus ciliaris cvs.: Biloela, Aridus, CPATSA 7754 and Pusa Giant, and five doses of P2O5 - 0, 30, 60, 90 and 120 kg ha-1) with four replications. After 90 days of cultivation, dry mass of shoot (DMS) and root (DMR) production and the P accumulation (Pacc) were determined. Soil samples to determine the P content and determination of the critical level (CriLev) were also collected. The cv. Biloela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Critical level; Root system; Pasture.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100034

A REVIEW ON SISAL FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES
Provedor de dados: 91
Autores: Joseph,Kuruvilla; Tolêdo Filho,Romildo Dias; James,Beena; Thomas,Sabu; Carvalho,Laura Hecker de.
ABSTRACT The global demand for wood as a building material is steadily growing, while the availability of this natural resource is diminishing. This situation has led to the development of alternative materials. Of the various synthetic materials that have been explored and advocated, polymer composites claim a major participation as building materials. There has been a growing interest in utilizing natural fibres as reinforcement in polymer composite for making low cost construction materials in recent years. Natural fibres are prospective reinforcing materials and their use until now has been more traditional than technical. They have long served many useful purposes but the application of the material technology for the utilization of natural fibres as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sisal fibre; Polymer; Composites; Structure; Properties.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300367

Lixiviação de nutrientes em solo cultivado com aplicação de água residuária de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Maggi,Cacea F; Freitas,Paulo S. L. de; Sampaio,Silvio C; Dieter,Jonathan.
Objetivou-se neste trabalho avaliar os impactos do percolado em lisímetros de drenagem com a aplicação de diferentes taxas de água residuária de suinocultura (ARS) durante o ciclo da cultura da soja. Conduziu-se o experimento no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola da UNIOESTE, em solo foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. A área dispunha 24 lisímetros de drenagem, na qual se semeou a cultura da soja, cultivar CD 214. Porém, sete dias antes da semeadura, em única aplicação foram aplicadas ao solo quatro taxas de ARS (0, 100, 200 e 300 m³ ha-1) sete dias antes da semeadura, em uma única aplicação, combinadas com duas adubações na semeadura (com adição e sem adição da adubação recomendada na semeadura) e três repetições por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetros; Efluente; Poluição do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200010

Avaliação dos componentes do balanço de energia durante o primeiro ano de cultura da banana
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio H. de C.
Dados de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, gradientes de temperatura e pressão do vapor, coletados no Campo Experimental da Embrapa Semi-Árido, em Petrolina, PE, foram utilizados na avaliação dos comportamentos diurno e sazonal dos componentes do balanço de energia, durante as fases fenológicas da cultura da banana, irrigada por microaspersão, no primeiro ano de produção. Em média, o saldo de radiação representou 63% da radiação solar global. A razão de Bowen foi utilizada na medição dos fluxos de calor latente e de calor sensível. A maior porção do saldo de radiação foi usada como fluxo de calor latente (87%) seguido pelo fluxo de calor no solo (11%) e pelo fluxo de calor sensível (2%). O baixo percentual do saldo de radiação usado como fluxo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa sp.; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Fluxo de calor no solo; Saldo de radiação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100006

Expression of NCED gene in colored cotton genotypes subjected to water stress
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Alexandre M. S. de; Batista,Vandré G. L.; Pinheiro,Morganna P. N.; Suassuna,Janivan F.; Lima,Liziane M. de; Fernandes,Pedro D.
ABSTRACT Considering that the NCED gene acts on the biosynthetic cascade of ABA, a hormone involved in the functioning of stomata and consequently in the regulation of transpiration, the aim of this research was to analyze the expression of this gene in colored cotton genotypes subjected to water stress at the beginning of plant growth. Four colored cotton genotypes were used, subjected to two managements, with and without water stress, beginning the treatments when the blade of the first true leaves reached an area that allowed the evaluation of gas exchange. For the studies of the expression of the NCED gene, via RT-qPCR, leaves were collected on three distinct dates: at 4 and 6 days of water stress, and after the plants regained their turgor. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Gas exchange; Semi-quantitative RT-PCR; QRT-PCR.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800692

Lodo de esgoto e adubação mineral na recuperação de atributos químicos de solo degradado
Provedor de dados: 91
Autores: Bonini,Carolina S. B.; Alves,Marlene C.; Montanari,Rafael.
Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência do lodo de esgoto e adubação mineral na recuperação de atributos químicos de um Latossolo Vermelho degradado, cultivado há quatro anos, com eucalipto e braquiária. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: T: testemunha (solo cultivado com eucalipto e braquiária sem uso do lodo de esgoto e adubação mineral); AM: solo cultivado com eucalipto e braquiária com adubação mineral; D30: solo cultivado com eucalipto e braquiária com 30 Mg ha-1 de lodo de esgoto; D60: solo cultivado com eucalipto e braquiária com 60 Mg ha-1 de lodo de esgoto e duas áreas foram utilizadas como testemunhas: VN: vegetação nativa do cerrado e SE:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo degradado; Eucalyptus citriodora; Brachiaria decumbens.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400388

Tolerance of castor bean cultivars under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Francisco V. da S.; Paiva,Emanoela P. de; Mesquita,Evandro F. de; Bertino,Antonio M. P.; Barbosa,Marcelo A.; Souto,Lauter S.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the tolerance of castor bean cultivars under salt stress during the initial growth stage. The experiment was set in randomized blocks, in a 5 x 4 factorial scheme, resulting in 20 treatments, 5 salinity levels (0.6-control, 1.2, 1.8, 2.4 and 3.0 dS m-1) and 4 castor bean cultivars (BRS Energy, LA Guarani, BRS Gabriela and IAC 028)] with 3 replicates. At 30 days after sowing, plants were evaluated for growth, dry matter accumulation and salt tolerance. Increased salinity levels in the water used for irrigation reduced the growth of all the studied cultivars. The salt tolerance of the studied castor bean cultivars follows the following order: BRS Energia &gt; BRS Gabriela = IAC 028 &gt; LA Guarani.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Growth; Selection germoplasm; Water quality.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600557

Caracterização pós-colheita de mamão armazenado em atmosfera modificada
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Jr.,Luiz F. G.; Coelho,Enilce M.; Coelho,Fábio C.
Através deste trabalho objetivou-se avaliar a vida pós-colheita de mamão, estudando-se o efeito da atmosfera modificada e absorvedor de etileno na qualidade dos frutos em três diferentes formas de armazenamento: frutos com embalagem de polietileno de baixa densidade (PEBD) e com absorvedor de etileno (CECA), frutos com embalagem de PEBD e sem absorvedor de etileno (CESA) e controle com frutos sem embalagem de PEBD e sem absorvedor de etileno (SE). Durante o período de armazenamento e a cada três dias, realizaram-se as seguintes análises: sólidos solúveis totais (SST), acidez titulável (AT), a razão entre SST e AT, firmeza da polpa (F) e análise sensorial, na qual foi avaliada a aceitação do produto para os atributos aroma, sabor, textura, cor da polpa e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Absorvedor de etileno; Filme de PEBD; Qualidade; Análise sensorial.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300018

Cinética de secagem de sementes de crambe
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rute Q. de; Teixeira,Itamar R.; Devilla,Ivano A.; Ascheri,Diego P. R.; Resende,Osvaldo.
RESUMO O estudo da cinética de secagem é de fundamental importância para a modelagem matemática, a qual tem sido muito usada no projeto e em análise dos processos de transferência de calor e de massa, durante a secagem. Buscou-se, então, avaliar a capacidade de ajuste de nove modelos matemáticos comumente utilizados para descrever o processo de secagem em sementes de crambe (Crambe abyssinica Horts), através de um delineamento inteiramente casualizado com três repetições, em que os tratamentos são constituídos de cinco teores de água (0,11; 0,13; 0,17; 0,25 e 0,28 decimal b.s) e cinco temperaturas do ar de secagem (30; 40; 50; 60 e 70 ºC). Para verificação do ajuste dos modelos estudados fez-se análise de regressão não-linear, pelo método Quasi-Newton. De...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Modelagem; Difusão; Crambe abyssinica Horts.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500014

Distribuição espacial de valores prováveis de precipitação pluvial para períodos quinzenais, em Guiné-Bissau
Provedor de dados: 91
Autores: Danfá,Sadjo; Silva,Antônio M. da; Mello,Carlos R. de; Coelho,Gilberto; Viola,Marcelo R.; Ávila,Léo F.
Neste trabalho se estimaram os valores prováveis de precipitação pluvial para períodos quinzenais e suas respectivas distribuições espaciais, em Guiné-Bissau. Utilizou-se a distribuição log-normal a dois parâmetros para estimar os valores prováveis de precipitação associados ao nível de probabilidade de 75%, entre os meses de junho a outubro. A variabilidade espacial foi estimada pela modelagem dos semivariogramas experimentais e expressa com o emprego do interpolador espacial krigagem. Em média pode-se esperar, para períodos quinzenais em 3 de cada 4 anos pelo menos 100mm de chuvas, excetuando-se a 1ª quinzena de junho e a 2ª quinzena de outubro, cujos valores estimados estão abaixo de 50mm. Essas duas quinzenas correspondem, respectivamente ao início e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial de precipitação; Mapeamento de chuvas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100010

AVALIAÇÃO DA PORCENTAGEM DE COBERTURA PELAS GOTAS DE APLICAÇÕES FITOSSANITÁRIAS EM VIDEIRAS
Provedor de dados: 91
Autores: Antuniassi,Ulisses Rocha; Saab,Otavio Jorge Grigoli Abi.
RESUMO Grande parte dos viticultores da região Norte do Paraná conduz a cultura da videira em caramanchão, o que dificulta as aplicações fitossanitárias. Muitos deles não têm condições econômicas para adquirir equipamentos tratorizados utilizando, assim, pulverizadores estacionários desenvolvidos pelos próprios viticultores. A aplicação é feita manualmente, de baixo para cima, sem auxílio de fluxo de ar, conferindo peculiaridades ao sistema. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características do sistema, através da análise da porcentagem de área coberta pelas gotas e foi desenvolvido utilizando-se 4 tratamentos e 4 repetições, em blocos casualizados, incluindo-se diferentes bicos, pressões, diâmetro de gotas e volumes totais de calda, aplicando-se uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pulverização; Cobertura; Videira.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200205

Crescimento vegetativo e produtividade do cafeeiro irrigado no sul do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Natalino M.; Lima,Luiz A.; Custódio,Anselmo A. de P.
O conhecimento e o manejo dos principais fatores relacionados à produção, dentre os quais a irrigação é de fundamental importância, razão por que se objetivou, com este trabalho, avaliar o efeito de diversas lâminas de irrigação no crescimento vegetativo, desenvolvimento e produtividade de cafeeiros, desde a fase inicial de formação até a quinta safra. As lâminas de água aplicadas em função da evaporação do tanque Classe "A" (ECA), foram: 60% (T2); 80% (T3); 100% (T4); 120% (T5); e 140% (T6) da ECA, além de tratamento testemunha não irrigado (T1). Avaliaram-se, a cada mudança de estação, variáveis vegetativas e, após as colheitas, a produtividade das parcelas experimentais para as safras 00/01, 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05; mesmo não havendo diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Café; Pivô central; Tanque classe A.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600003

Temperaturas cardeais e efeito da luz na germinação de sementes de mutamba
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo Neto,João C. de; Aguiar,Ivor B. de; Ferreira,Vilma M.; Rodrigues,Teresinha de J. D.
Guazuma ulmifolia Lam., conhecida como mutamba, é uma espécie arbórea característica dos estádios iniciais da sucessão secundária, com ampla ocorrência natural no Brasil. Possui grande potencial para recuperação ambiental de áreas degradadas. Neste trabalho, conduziram-se dois experimentos, nos quais as sementes foram extraídas e escarificadas antes da instalação dos testes de germinação. O primeiro experimento foi desenvolvido com sementes colhidas em outubro de 1995 e teve por objetivo definir as temperaturas cardeais para a germinação das sementes. Foram testadas as temperaturas de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 ºC, sob fotoperíodo de oito horas. Os resultados mostraram que a temperatura mínima é próxima de 10 ºC, a máxima se situa entre 35 e 40 ºC e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Guazuma ulmifolia; Semente florestal; Fotoblastismo; Qualidade fisiológica.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300013

Avaliação físico-mecânica de colmos de bambu tratados
Provedor de dados: 91
Autores: Espelho,Jean C. C.; Beraldo,Antonio L.
O bambu é um material renovável e de baixo custo, encontrado em abundância em regiões tropicais e subtropicais; no entanto, a maior parte das espécies de bambu é altamente suscetível ao ataque de fungos e insetos. Basicamente, pode-se aumentar a durabilidade dos colmos de bambu; de duas maneiras: por procedimentos culturais (naturais) e pelo tratamento dos colmos com produtos químicos. Neste trabalho, testou-se a eficiência da aplicação do Método de Boucherie Modificado, comparando-se o aumento na durabilidade das amostras tratadas (taliscas de bambu) com amostras não tratadas ou testemunhas. Para tal, avaliaram-se os efeitos de algumas variáveis, tais como: posição da amostra no colmo, tipos de preservativo e sua concentração, duração do tratamento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Material não convencional; Ultra-som; END; Tratamento químico.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600012

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo do algodoeiro BRS-200 Marrom, irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,José R. C.; Azevedo,Pedro V. de; Silva,Bernardo B. da; Dias,José M.
Experimento conduzido na Embrapa, em Barbalha, CE, nos anos de 2003 e 2005, objetivou a estimativa da evapotranspiração da cultura e do coeficiente de cultivo do algodoeiro BRS-200 Marrom. Sensores de radiação solar global; saldo de radiação; temperatura do ar (bulbos seco e úmido) e velocidade do vento nos níveis de 0,30 e 1,50 m acima da copa da cultura e fluxo de calor no solo foram instalados e os dados coletados por um sistema automático de aquisição de dados. A evapotranspiração da cultura (ETc) e a evapotranspiração de referência (ETo) foram estimadas pelos métodos da razão de Bowen e Penmam-Monteith, respectivamente, enquanto o coeficiente de cultivo (Kc) foi determinado pela razão ETc/ETo. A ETc da cultura variou em função de sua fenologia,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Irrigação; Consumo hídrico; Balanço de energia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600009

Penman-Monteith with missing data and Hargreaves-Samani for ETo estimation in Espírito Santo state, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Venancio,Luan P.; Cunha,Fernando F. da; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.; Eugenio,Fernando C.; Aleman,Catariny C.
ABSTRACT The Penman-Monteith method (PM-FAO) is recommended as standard for calculation of reference evapotranspiration (ETo). However, its use requires a series of meteorological variables that is not normally available, restricting its application in many locations. A solution to the problem of unavailability of meteorological data was presented in FAO Bulletin 56, which contains methodologies for estimating wind speed, solar radiation and relative humidity. The objective of the present study was to evaluate the performance of the PM-FAO methodologies for missing data and Hargreaves-Samani as alternatives to the PM-FAO standard method at different time scales and seasons for the municipalities of Linhares and São Mateus, located in the northern region of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Data scarcity; Time scale; Seasons.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300153

Adjustment of mathematical models and quality of soybean grains in the drying with high temperatures
Provedor de dados: 91
Autores: Coradi,Paulo C.; Fernandes,Carlos H. P.; Helmich,Jean C.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the influence of the initial moisture content of soybeans and the drying air temperatures on drying kinetics and grain quality, and find the best mathematical model that fit the experimental data of drying, effective diffusivity and isosteric heat of desorption. The experimental design was completely randomized (CRD), with a factorial scheme (4 x 2), four drying temperatures (75, 90, 105 and 120 ºC) and two initial moisture contents (25 and 19% d.b.), with three replicates. The initial moisture content of the product interferes with the drying time. The model of Wang and Singh proved to be more suitable to describe the drying of soybeans to temperature ranges of the drying air of 75, 90, 105 and 120 °C and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensioning; Optimization; Post-harvest.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400385

Modelos de Zolnier e Campbell-Norman para estimativa da temperatura do ar no Rio de Janeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira-Júnior,José F. de; Lyra,Gustavo B.; Mendes,Lislaine S.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Métodos empíricos; Regressão linear simples; Série temporal.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800727

Microclimate and thermal comfort indices in silvopastoral systems under different planting directions and seasons
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Rafael P. de; Heid,Debora M.; Davide,Livia M. C.; Piletti,Ligia M. M. da S.; Jesus,Fernanda L. F. de; Viegas Neto,Antonio L.
ABSTRACT The orientation of tree-rows in a silvopastoral system associated with different seasons of the year allows more or less sunlight penetration, resulting in deliberate modification of the microclimate composition and thermal conditions provided to animals. In this sense, the aims of this study were to evaluate microclimatic variables and thermal comfort indices for east-west and north-south oriented silvopastoral systems, compared to unshaded systems during summer and winter. The study was conducted at the Modelo II Farm (21° 08’ S 53° 17’ W) at an altitude of 354 m. A randomized block design in scheme of split-split plots with five repetitions was adopted. Two planting directions and a control treatment (unshaded) were evaluated in the plots....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal stress; Shading; Seasons; Eucalyptus.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400266

Tecnología de aplicación terrestre para el control de insectos en el cultivo de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Olivet,Juan J.; Picos,Carlos D.; Villalba,Juana; Zerbino,Stella.
Se realizaron dos ensayos para evaluar la eficiencia de deposición y el control de insectos con diferentes métodos de aplicación en el cultivo de soja en Uruguay. En el primer ensayo se estudió el efecto del tamaño de gotas, velocidad de aplicación y horario de aplicación en el control de epinotia (Epinotia aporemai W.) El segundo ensayo se dedicó al efecto del tamaño de gotas y la velocidad de aplicación en el control de chinches (Nezara viridula L. y Piezodorus guildinii W.). Se evaluó la distribución de un trazador fluorescente y conteo sobre el follaje. La densidad de impactos fue mayor con gotas finas y medias que con gotas muy gruesas en el haz en ambos estratos, en el envés la densidad de impactos fue similar entre tamaños de gota. En el estrato...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chinches; Lagartas; Tamaño de gota; Velocidad de aplicación.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400014

Atributos químicos do solo afetado pelo manejo da água e do fertilizante potássico na cultura de arroz irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Alberto B. dos; Fageria,Nand K.; Zimmermann,Francisco J. P.
O desenvolvimento das culturas nas várzeas é extremamente influenciado pelo manejo destas, devido aos atributos químicos e físico-hídricos que elas possuem. O decréscimo na produtividade, verificado no monocultivo contínuo de arroz (Oryza sativa L.) irrigado, pode estar relacionado à redução na fertilidade do solo, em decorrência da lixiviação de nutrientes. Com o objetivo de se avaliar os efeitos de manejo da água (MA1 - inundação contínua e MA2 - inundação intermitente seguida de contínua) e do fertilizante potássico (K1 - na semeadura; K2 - adubação parcelada e K3 - meia dosagem parcelada) na cultura de arroz irrigado sobre alguns atributos químicos de um solo Gley Pouco Húmico, foram conduzidos experimentos durante três anos consecutivos. Na inundação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrientes; PH; Saturação por alumínio; Soma de bases; Lixiviação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100003

Soil hydraulic conductivily measurement on a sloping field
Provedor de dados: 91
Autores: Timm,Luís Carlos; Oliveira,Julio Cesar Martins de; Tominaga,Tânia Toyomi; Cássaro,Fábio Augusto Meira; Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny Oliveira Santos.
A field methodology is presented for the measurement of the soil hydraulic conductivity in a sloping field, minimizing the leveling soil movement before water pounding and redistribution. The assurance of vertical flow only is performed through soil water potential isolines. The hydraulic conductivity was determined by the instantaneous profile method. Results for the nine neutron probe access tubes indicate that one single K(theta) relation is sufficient to represent the experimental site.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydraulic conductivity; Slope; Neutron probe.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300027

INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM E DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE GERGELIM
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Francisco de Assis Cardoso; Fonseca,Kátia Simone; Gouveia,Josivanda Palmeira Gomes de.
RESUMO O gergelim vem sendo cultivado comercialmente no Nordeste desde 1986, como alternativa para a redução da produção do algodão na região e, devido à escassez de informações sobre os problemas de conservação de sementes de gergelim da cultivar CNPA G , comercializada no estado da Paraíba, estudou-se a qualidade fisiológica das sementes desta cultivar acondicionadas em saco de papel e de pano e em recipiente metálico, armazenadas em condições de ambiente natural em duas microrregiões do estado da Paraíba (Patos e Campina Grande) e em ambiente controlado de câmara seca, durante 13 meses de armazenamento, por meio dos testes de germinação e vigor e da determinação do teor de umidade e matéria seca. Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sesamum indicum; Embalagem; Armazenamento; Qualidade fisiológica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200195

Avaliação da qualidade de diferentes marcas comerciais de milho-pipoca
Provedor de dados: 91
Autores: Nobre,Reginaldo Gomes; Liberalino Filho,João; Praça,Everardo Ferreira; Dias,Nildo da Silva; Ferreira Neto,Miguel.
Com o objetivo de avaliar a qualidade de diferentes marcas comerciais de milho-pipoca, desenvolveu-se um trabalho durante o período de setembro a dezembro de 1998. O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados, com dez tratamentos e três repetições, em que os tratamentos constaram das marcas do milho-pipoca: Yoki, Hikari, Sinhá, Maitá, Dona Clara, Zaeli, Super Grão, Poty, Kero-Kero 1 e Kero-Kero 2. As características avaliadas foram: índice de capacidade de expansão (ICE), peso de 100 grãos, teor de umidade (TU) e análise sensorial (AS). Os resultados mostram que as marcas Zaeli, Yoki, Maitá e Dona Clara apresentaram alto ICE e preferência na AS, enquanto a marca Kero-Kero 2 teve o maior percentual de umidade e, com relação ao peso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho-pipoca; Qualidade; Marcas do milho-pipoca.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100025

Cu e Zn na cultura do sorgo cultivado em três classes de solos: I. Crescimento vegetativo e produção
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Hemmannuella C.; Fraga,Vânia S.; Raposo,Roberto W. C.; Pereira,Walter E.
Os micronutrientes Cu e Zn são importantes para o bom desenvolvimento vegetativo e para a formação de grãos em cereais. Com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de Cu e Zn nos atributos de crescimento e na produção da cultura do sorgo realizou-se um experimento em ambiente protegido, no qual o delineamento foi em blocos casualizados, com a combinação de cinco doses de cobre (0, 0,26, 0,90, 1,54 e 1,80 mg kg-1) e cinco doses de zinco (0, 0,32, 1,1, 1,88 e 2,2 mg kg-1), combinadas na matriz Composto Central de Box, perfazendo 9 tratamentos, que foram aplicados em três classes de solo (Latossolo, Luvissolo e Neossolo), com 3 repetições. Avaliaram-se, aos 96 dias após a semeadura, os atributos de crescimento e a produção da cultura. A aplicação de cobre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Micronutrientes; Nutrição mineral.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200003

Mudas de oiticica irrigadas com águas salinas no solo com biofertilizante bovino e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Diniz Neto,Manoel A.; Silva,Ivandro de F. da; Cavalcante,Lourival F.; Diniz,Belísia L. M. T.; Silva,José C. A. da; Silva,Edcarlos C. da.
Um experimento foi conduzido entre março e junho de 2012 no Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, PB, para avaliar o crescimento inicial de plantas de oiticica (Licania rigida Benth), pela altura, diâmetro caulinar, área foliar, teor de clorofila total, biomassa das raízes e da parte aérea de plantas em função da salinidade da água, biofertilizante bovino e potássio no solo. Os tratamentos foram arranjados em delineamento inteiramente casualizado, com seis repetições, em esquema fatorial 5 x 2 x 2, correspondendo a cinco águas com condutividade elétrica de 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m-1, dois tratamentos sem e com 300 mL de biofertilizante bovino aplicado de uma só vez no solo e dois tratamentos sem e com 1,4 g de cloreto de potássio. O aumento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Licania rigida Benth; Salinidade; Insumo orgânico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100002

Nível de dano econômico de Sitophilus zeamais (M.) em trigo armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Anderson K.; Faroni,Lêda R. D'Antonino; Guedes,Raul N. C.; Santos,Jamilton P. dos; Rozazdo,Adriano F.
Calcular o nível de dano econômico (NDE) para o principal inseto-praga Sitophilus zeamais (Motschulsky, 1895) do trigo armazenado, foi o objetivo deste trabalho. Para o cálculo do NDE relacionaram-se o grau de infestação e as perdas qualitativa e quantitativa dos grãos, depois de três meses de armazenamento. Utilizaram-se potes de vidro transparente de 2,5 L, com 1,5 kg de grãos de trigo tipo durum, da safra de setembro/97, com teor de umidade de 12,5%. Os potes foram infestados com densidades populacionais de 0, 2, 10, 20, 30, 50, 100, 200 e 300 insetos da espécie S. zeamais, em três repetições, e então armazenados por um período de 90 d, em câmaras tipo BOD, com temperatura de 27 ºC e 65 ± 5% de umidade relativa. Logo depois do período de armazenamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de trigo; Perda de qualidade; Infestação de insetos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200016

Uso de água residuária da piscicultura no cultivo de alface
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Isaías P.; Oliveira,Francisco de A. de; Torres,Salvador B.; Pereira,Francisco E. C. B.; França,Francisco D. de; Oliveira,Mychelle K. T. de.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010900001

Estimativa de severidade do mofo-branco em lavouras de feijão utilizando-se sensores hiper e multiespectral
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Marley L.; Pinto,Francisco A. C.; Queiroz,Daniel M. de; Paula Júnior,Trazilbo J. de; Vieira,Rogério F.
Neste estudo objetivou-se identificar comprimentos de onda e faixas espectrais provenientes de reflectâncias hiper e multiespectrais utilizando regressão PLS e promover avaliação comparativa desses métodos e de dez índices de vegetação, para determinar aqueles que melhor estimam níveis de severidade de mofo-branco em feijão. Foram implantados experimentos nos municípios de Viçosa e de Oratórios, estado de Minas Gerais. Reflectâncias hiperespectrais foram obtidas com espectroradiômetro cuja faixa útil de leitura adotada foi entre 440 e 900 nm. Reflectâncias multiespectrais foram obtidas de imagens de câmara constituídas de cinco bandas (vermelho, verde, azul, Red-edge e infravermelho). Os índices de severidade da doença foram baixos; em Viçosa a média foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Regressão PLS; Índice de vegetação; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500426

Transpiração pelo método da sonda de dissipação térmica em floresta de transição Amazônica-Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto Jr.,Osvaldo B.; Vourlitis,George L.; Sanches,Luciana; Dalmagro,Higo J.; Lobo,Francisco de A.; Nogueira,José de S.
Com este trabalho objetivou-se analisar o comportamento do fluxo de seiva em espécies da floresta de transição Amazônia Cerrado e caracterizar a dependência do fluxo de seiva, em função do déficit de pressão de vapor da atmosfera (DPV). O fluxo de seiva foi medido utilizando-se sondas de dissipação térmica em 5 espécies diferentes. Os dados foram divididos em quatro estações. No período experimental as curvas de variação sazonal do fluxo de seiva evidenciam a ocorrência de picos no período úmido. Esta tendência sazonal do fluxo de seiva foi evidenciada pela relação entre valores diários de transpiração e do DPV. O valor limite do DPV nessas estações foi de 1 a 1,5 kPa. Com referência ao fluxo de seiva como representativo da taxa transpiratória das plantas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fluxo de seiva; Evapotranspiração; Armazenamento de água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300004

Relação entre uso do solo e comportamento hidrológico na Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Eduardo H. M. dos; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Luiz F. C. de.
O comportamento hidrológico de bacias hidrográficas decorre principalmente da variabilidade dos processos climáticos e do uso do solo. A Bacia do Ribeirão João Leite constitui-se no principal manancial de abastecimento de Goiânia e, recentemente, foram verificadas intensas modificações no uso do solo e disponibilidade de água. Neste contexto, teve-se como objetivo classificar o uso do solo entre 1979 e 2005 e realizar a associação do escoamento com o uso do solo e a variabilidade pluviométrica. Para isto, se utilizaram imagens Landsat dos anos de 1979, 1989, 1997 e 2005, além de dados fluviométricos e pluviométricos disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). O uso do solo foi marcado pelo desmatamento de 17,8% da vegetação nativa, expansão das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Vazão; Goiânia.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800006

Physiological and vegetative behavior of banana cultivars under irrigation water salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Santana Júnior,Edvaldo B.; Coelho,Eugênio F.; Gonçalves,Karoline S.; Cruz,Jailson L.
ABSTRACT The purpose of the study was to evaluate the effect of salinity levels of irrigation water on physiology and growth of banana cultivars during the vegetative stage. The experiment was carried out following a completely randomized design in split plots, with four levels of salinity in irrigation water (0.5, 2.0, 3.0 and 4.0 dS m-1) and four banana cultivars (Pacovan, Prata Anã, BRS Platina and Princesa) with three repetitions. Stomatal conductance, transpiration, relative water content, leaf water potential and proline concentration were evaluated at 150 days after transplanting (DAT), besides plant height, stem diameter and leaf area. All variables showed sensitivity to the increase of salinity level of irrigation water. The results of soil water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Relative transpiration; Electrical conductivity; Drip irrigation.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200082

Crescimento e produção de manjericão em sistema hidropônico NFT sob salinidade
Provedor de dados: 91
Autores: Bione,Maria A. A.; Paz,Vital P. da S.; Silva,Franceli da; Ribas,Rogerio F.; Soares,Tales M.
No semiárido brasileiro a falta de água de boa qualidade tem justificado o desenvolvimento de pesquisas científicas no aproveitamento de águas salobras. No presente trabalho avaliaram-se os efeitos de águas salobras em relação ao crescimento e à produção de plantas de manjericão em hidroponia, de outubro a novembro de 2012. Os tratamentos consistiram de quatro níveis de salinidade da água (1,45; 3,80; 6,08 e 8,48 dS m-1) obtidos pela adição de NaCl à água doce local, de um tratamento controle com essa água doce (0,29 dS m-1) e de um rejeito de osmose reversa (8,39 dS m-1) de um município do semiárido. Foram usadas 36 parcelas experimentais aleatorizadas em seis blocos. Os dados foram analisados mediante análise de variância e de regressão. Houve redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ocimum basilicum L.; Cultivo sem solo; Salinidade da água.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200004

APLICAÇÃO DE BENTONITA EM UM REGOSSOLO EUTRÓFICO II. EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise Alves; Chaves,Lúcia Helena Garófalo; Carvallo,Hugo Orlando; Azevedo,Norma César.
RESUMO O presente trabalho foi desenvolvido no período de 1995 a 1996, no Laboratório de Irrigação e Salinidade do Departamento de Engenharia Agrícola/CCT/UFPB. Os efeitos da bentonita Primavera, do município de Boa Vista, PB, sobre as propriedades químicas do solo, foram avaliados em amostras de regossolo eutrófico. As amostras de solo, após coletadas a profundidade de 0-20cm, foram incubadas por 120 dias com doses da bentonita equivalentes a 0, 30, 60 e 90 t ha-1. Após este período, foram feitas avaliações químicas nas amostras de terra. Os tratamentos não influenciaram nos teores de K e Al trocáveis e P assimilável, porém houve aumento nos valores de pH e nos teores de Ca, Mg e Na trocáveis e capacidade de troca catiônica. Os resultados demonstraram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bentonita; Regossolo eutrófico; Propriedades químicas.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100025

Water productivity with localized irrigation using groundwater and reuse water in the cultivation of plant species
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Antônia B. M.; Costa,Raimundo N. T.; Araújo,Danielle F. de; Nunes,Kenya G.
ABSTRACT This study aimed to analyze the water saving potential of replacing the traditional, furrow-irrigated banana crop in the Curu-Pentecoste Irrigated Perimeter with localized systems by inserting new cropping plans and sources of groundwater and reuse water. An analysis of the support capacity in shallow tube wells for irrigation was also performed, considering the scenario of full recharge and water scarcity. The economic analysis was performed using the profitability indicators of the investment analysis: benefit/cost ratio, net present value, internal rate of return and payback period. Water productivity data reveal that cropping plans associated with alternative sources of water from shallow tube wells and reuse of the excess surface irrigation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water saving; Underground water; Water sustainability.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400219

Agronomic performance of maize hybrids under supplemental irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Ben,Luis H. B.; Peiter,Marcia X.; Robaina,Adroaldo D.; Kirchner,Jardel H.; Mezzomo,Wellington; Pimenta,Bruna D.
ABSTRACT The choice of a maize hybrid, considering the technology level and irrigation management, contributes to the improvement of the plant productivity and water use efficiency (WUE). Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of irrigation depths on production components, grain yield, technical efficiency, and WUE in maize hybrids. The experiment was conducted in Santiago, RS state, Brazil, in the 2015/2016 and 2016/2017 crop seasons, using a randomized block design in factorial scheme, consisting of five irrigation depths (0, 50, 75, 100 and 125% of crop evapotranspiration - ETc) and four maize hybrids in crop season I (2015/2016), and six maize hybrids in crop season II (2016/2017). The number of ears per plant, number of grains...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water deficit; Zea mays L.; Water use efficiency; Genotypes; Grain yield.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700524

Balanço hídrico em solo com cultivos de subsistência no semi-árido do nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio Celso Dantas; Sampaio,Everardo V. S. B.; Dall'Olio,Attilio; Salcedo,Ignácio Hernan.
Tendo em vista ser a água limitante e haver poucos estudos sobre o balanço hídrico em cultivos do semi-árido nordestino, instalou-se um experimento em Coxixola, PB, com quatro tratamentos (plantios de milho e de feijão, solo nu e com cobertura morta), parcelas de 7,7 x 10 m e espaçamento de plantio de 1,1 x 1,0 m. Foram medidos chuva, evaporação (Tanque "classe A") e armazenamento de água no solo (sonda de nêutrons). A chuva pouca (212 mm) e mal distribuída causou restrição hídrica na parte final do experimento e foi responsável pelas baixas eficiências de uso de água e baixas produtividades do milho (grãos e biomassa total, 282 e 1141 kg ha-1) e do feijão (166 e 558 kg ha-1). Solo nu e com cobertura morta tiveram comportamento semelhante, com grandes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Feijão; Milho; Déficit hídrico; Cobertura morta.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100006

New agroclimatic approach for soybean sowing dates recommendation: A case study
Provedor de dados: 91
Autores: Battisti,Rafael; Sentelhas,Paulo C.
The objective of this study was to introduce a new approach to recommend sowing dates for soybean crop in Brazil, considering the climatic conditions and crop yield. The first step was to define the periods when air temperature is smaller than 40 °C and greater than 1 °C in at least 80% of the years, and with at least 60% of relative crop evapotranspiration during the establishment phase in more than 50% of the years. The actual yield of crop was estimated by FAO Agroecological zone model for the suitable sowing dates. Based on that, when actual yield overcome the production cost in more than 80% of years and mean air temperature along the cycle is between 20 and 30 °C, the sowing date is classified as suitable, but if actual yield overcome the production...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Climatic risk; Crop zoning; Agrometeorological model; Production cost.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100009

Yield and nutrition of sunflower fertilized with sewage sludge
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Hermann C. de; Zuba Junio,Geraldo R.; Sampaio,Regynaldo A.; Fernandes,Luiz A.; Zonta,Everaldo; Barbosa,Cristiane F.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the effect of thermally dried sewage sludge on soil fertility, growth and yield of sunflower. The experiment was conducted in a Nitosol area of the Institute of Agricultural Sciences of the Federal University of Minas Gerais, in Montes Claros-MG, Brazil. The treatments consisted of four doses of sewage sludge (0, 10, 20 or 30 t ha-1, dry weight basis), with six replicates in a randomized block design. The levels of nutrients in soil and plant, soil fertility indices, stem diameter, plant height, head diameter and grain yield were evaluated. Stem diameter, plant height, head diameter and grain yield increased with increasing doses of sewage sludge. The application of the residue increased linearly the contents...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Biosolid; Organic fertilization; Soil pollution.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600553

Aerial biomass allometric models for Prosopis affinis Spreng. in native Espinal forests of Argentina
Provedor de dados: 91
Autores: Sione,Silvana M. J.; Andrade-Castañeda,Hernán J.; Ledesma,Silvia G.; Rosenberger,Leandro J.; Oszust,José D.; Wilson,Marcelo G.
ABSTRACT Estimation of carbon stored in forest ecosystems requires accurate biomass prediction tools. The objective of this study was to determine the individual aerial biomass of Prosopis affinis and its distribution by component, to develop allometric models for the estimation of biomass and to estimate biomass expansion factors (BEF) in native forests of Entre Ríos (Argentina). Dendrometric variables on 30 individuals of different diameter classes were measured. Values of total aerial biomass and component biomass (trunk, branches larger than 5 cm in diameter and branches smaller than 5 cm + leaves, flowers and fruits) were determined using the destructive method. Different models were developed, and the best models were selected according to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbon reservoir; Ecosystems; Fabaceae.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600467

Growth, biomass production and ions accumulation in Atriplex nummularia Lindl grown under abiotic stress
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Hidelblandi F. de; Souza,Edivan R. de; Almeida,Brivaldo G. de; Freire,Maria B. G. dos S.; Maia,Fabíola E.
ABSTRACT Atriplex nummularia is a halophyte of great importance in the recovery of saline soils and is considered as a model plant to study biosaline scenarios. This study aimed to evaluate biometric parameters, biomass production and the accumulation of ions in A. nummularia grown under abiotic stresses. Cultivation was carried out in a Fluvic Neosol for 100 days, adopting two water regimes: 37 and 70% of field capacity. Plants were irrigated with saline solutions containing two types of salts (NaCl and a mixture of NaCl, KCl, MgCl2 and CaCl2) at six levels of electrical conductivity: 0, 5, 10, 20, 30 and 40 dS m-1, arranged in a 6 x 2 x 2 factorial with 4 replicates, forming 96 plots. At the end of the experiment, plants were divided into leaves, stem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salt extraction; Nutritional status; Halophytes; Brazilian semiarid.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200144

Modelos analíticos do crescimento populacional de Sitophilus zeamais em trigo armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Arienilmar A. L. da; Faroni,Lêda R. D'A.; Guedes,Raul N. C.; Martins,José H.; Pimentel,Marco A. G.
Para se atingir os objetivos propostos neste trabalho, desenvolveram-se modelos analíticos do crescimento populacional de S. zeamais em grãos de trigo armazenados com teor de umidade de 11,1%. O crescimento populacional foi avaliado durante 90 dias de armazenagem, nas temperaturas de 16, 20, 24, 28, 32 e 36 ºC, partindo-se de infestações iniciais que variaram de 1,3 a 9,3 insetos por kg de trigo. Os modelos explicaram de 93,9 a 98,9% da variação na densidade populacional. O crescimento populacional foi afetado pelo tamanho da população que iniciou a infestação, ou seja, quanto maior foi a infestação inicial maior também foi o crescimento populacional ao longo do tempo de armazenagem, que ocorreu na temperatura de 28 ºC e diminuiu drasticamente abaixo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grãos; Insetos; Infestação; Temperatura.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100023

Growth and yield of strawberry plants fertilized with nitrogen and phosphorus
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Reinaldo F.; Pereira,Walter E.; Rodrigues,Rummenigge de M.; Nascimento,Ronaldo do; Suassuna,Janivan F.; Dantas,Tony A. G.
ABSTRACTStrawberry (Fragaria x ananassa) is a crop that has rapid growth and is highly influenced by fertilization. Due to its development speed, the plant needs to absorb sufficient macronutrients in order to meet its demand. The objective of this research was to evaluate growth and yield of strawberry under different doses of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) fertilization. The treatments, using Box's central composite design, were distributed in randomized blocks with four replicates and consisted of five N doses (0.16, 0.37, 0.88, 1.4 and 1.6 g plant-1) and five P doses (0.3, 0.58, 1.2, 1.8 and 2.1 g plant-1), in the presence (1.67 g plant-1) and absence of K. Seedlings of the cultivar 'Oso Grande' were cultivated in 10-L pots. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fragaria x ananassa Duch.; Nitrogen; Phosphorus; Potassium.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900865

Comparison of methodologies for automatic generation of limits and drainage networks for hidrographic basins
Provedor de dados: 91
Autores: Alcaraz,Samantha A.; Sannier,Christophe; Vitorino,Antonio C. T.; Daniel,Omar.
The objective of this work was to compare methodologies for the automatic generation of limits and drainage networks, using a geographical information system for basins of low relief variation, such as the Dourados catchment area. Various data/processes were assessed, especially the ArcHydro and AVSWAT interfaces used to process 50 m resolution DTMs formed from the interpolation of digitalized contour lines using ArcInfo, ArcView and Spring GIS, and a 90 m resolution SRTM DTM acquired by interferometry radar. Their accuracy was estimated based upon the pre-processing of small basic sub-basin units of different relief variations, before applying the best combinations to the entire Dourados basin. The accuracy of the automatic stream network generation and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Watershed; Catchment; Geographic information systems.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400001

Sensor placement for soil water monitoring in lemon irrigated by micro sprinkler
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Santos,Delfran B. dos; Azevedo,Carlos A. V. de.
This research had as its objective the investigation of an alternative strategy for soil sensor placement to be used in citrus orchards irrigated by micro sprinkler. An experiment was carried out in a Tahiti lemon orchard under three irrigation intervals of 1, 2 and 3 days. Soil water potential, soil water content distribution and root water extraction were monitored by a time-domain-reflectometry (TDR) in several positions in soil profiles radial to the trees. Root length and root length density were determined from digital root images at the same positions in the soil profiles where water content was monitored. Results showed the importance of considering root water extraction in the definition of soil water sensor placement. The profile regions for soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tensiometer; Soil water content; Soil water potential; Irrigation management.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100006

Crescimento e rendimento do algodoeiro BRS-200 com aplicações de cloreto de mepiquat e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Cordão Sobrinho,Francisco P.; Fernandes,Pedro D.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Soares,Frederico A. L.; Terceiro Neto,Cícero P. C.
Visando contribuir para a melhoria do nível tecnológico da cotonicultura regional, conduziu-se um experimento na estação experimental da EMBRAPA Algodão, em Barbalha, CE, no período de agosto a novembro de 2003, com o objetivo de se estudar o crescimento e o rendimento do algodoeiro BRS 200 Marrom, submetido a quatro doses do regulador de crescimento cloreto de mepiquat (0, 50, 75 e 100 g i.a. ha-1) e cinco lâminas de irrigação (125,30, 298,35, 353,89, 521,86 e 741,64 mm); o delineamento estatístico foi em blocos ao acaso, com 4 repetições e arranjo fatorial 4 x 5. A aplicação de 741,64 mm resultou em aumento de 339% na produtividade do algodoeiro. Não se constatou efeito interativo entre lâminas de irrigação e doses de cloreto de mepiquat mas este, no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Regulador de crescimento; Produção de fibra.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300007

Surface sealing and water erosion of soils with mulching in the semi-arid region of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Fábio F. da; Souza,Thais E. M. dos S.; Souza,Edivan R. de; Correa,Marcelo M.; Rolim,Mário M.
ABSTRACT Evaluating soil sealing process of the semi-arid region of Brazil is important to describe this process and mitigate its effects. The objective of this work was to evaluate surface sealing and physical properties of the main soils of the Upper Ipanema watershed, in Pesqueira, Pernambuco state, Brazil, with the use of mulch. The experiment was conducted in a completely randomized design with three replications, using a 3 × 3 × 2 factorial arrangement consisted of three soil classes (abruptic Eutrophic Yellow Argissolo - AEYA, typical Eutrophic Fluvic Neossolo - TEFN, and typical Eutrophic Yellow Argissolo - TEYA), three application times of simulated rainfalls (at 0, 24, and 48 h), and two mulching conditions (with and without mulch), totaling 54...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil micromorphology; Simulated rainfall; Soil cover.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400277

Desenvolvimento inicial de variedades de cana-de-açúcar em Latossolo submetidas a níveis de compactação do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Fagundes,Eliane A. A.; Silva,Tonny J. A. da; Bonfim-Silva,Edna M.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desenvolvimento inicial de três variedades de cana-de-açúcar (RB002504, RB867515 e RB931011) em cinco níveis de densidade do solo (1,0; 1,2; 1,4; 1,6 e 1,8 Mg m-3). O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação, na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Rondonópolis, com delineamento de blocos casualizados composto de esquema fatorial 3 x 5 correspondente a 3 variedades e 5 níveis de compactação e quatro repetições. Foram avaliadas as variáveis: número de perfilhos, número de folhas, área foliar, massa seca das folhas, comprimento de colmos, massa seca de colmos e altura de planta. Os dados obtidos foram submetidos ao teste F para comparação das médias, ao teste de Tukey a 0,05 de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Saccharum officinarum L.; Desenvolvimento de plantas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200009

Ajuste dos simuladores de dados meteorológicos do modelo EPIC para diferentes locais do Estado de São Paulo
Provedor de dados: 91
Autores: Picini,Angélica G.; Valeriano,Márcio de M.; Lombardi Neto,Francisco; Zullo Júnior,Jurandir.
O modelo EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) foi desenvolvido para simular o efeito de estratégias de manejos agrícolas em recursos hídricos e produtividade de solos. No presente estudo, o desempenho dos simuladores de dados meteorológicos foi avaliado para localidades do Estado de São Paulo (Campinas, Jaú, Manduri, Mococa, Pindorama e Ubatuba), incluindo: a Cadeia de Markov para probabilidades de seqüências de dias úmidos e secos; a equação de temperatura máxima ajustada para dias úmidos e a equação de radiação solar, também ajustada para dias úmidos. A partir dos testes e ajustes dos modelos com os dados históricos, verificou-se o melhor desempenho para o modelo de probabilidade de seqüências de dias secos, considerando-se o dia anterior úmido...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Clima; Modelos de erosão; Probabilidade.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200015

Bioatividade do óleo de nim sobre Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) em sementes de amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Aderdilânia I. B. de; Lira,Amanda da S.; Cunha,Laís C. da; Almeida,Francisco de A. C.; Almeida,Raul P. de.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar a bioatividade do óleo de nim sobre Alphitobius diaperinus, em sementes armazenadas. Sementes de amendoim cultivar BRS Havana foram tratadas com óleo de nim nas concentrações de 0,0; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0% (volume/massa de sementes) e mantidas em bandejas durante 24 h. Cinquenta gramas de sementes foram colocados em recipientes plásticos e infestados com 20 insetos adultos de A. diaperinus. Avaliaram-se, aos 30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento, a mortalidade, o número de descendentes (larvas, pupas e adultos) e o número de sementes perfuradas. Para análise de variância dos dados utilizou-se o teste de Friedman (p £ 0,05), sendo a comparação das médias realizada pelo teste de Student Newman Keuls (p £ 0,05). Calculou-se,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de sementes; Insetos-praga; Azadirachta indica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300011

Mathematical modeling of the foam-mat drying curves of guava pulp
Provedor de dados: 91
Autores: Maciel,Roberta M. G.; Afonso,Marcos R. A.; Costa,José M. C. da; Severo,Leandro S.; Lima,Natália D. de.
ABSTRACT In foam-mat drying, the liquid food is foamed by the addition of a foaming agent, for example, albumin. The aim of this study was to evaluate the adjustment of mathematical models to foam mat drying curves of guava pulp. The fits were evaluated using samples with 4 and 8% albumin (m m-1) and drying temperatures of 75, 80 and 85 °C. The samples were placed on aluminum trays. Drying was carried out in a tray dryer. The Lewis, Page, Midilli and Logarithmic models were fitted to the experimental data and evaluated based on the coefficient of determination (R2), root-mean-square error (RMSE) and chi-square test. All models fitted well to experimental data and Midilli was the best. Albumin concentration and temperature influenced the drying rate; the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guajava; Tray dryer; Midilli.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000721

Estimation of total leaf area in perennial plants using image analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Marcon,Marlon; Mariano,Kleber; Braga,Roberto A.; Paglis,Carlos M.; Scalco,Myriane S.; Horgan,Graham W.
One feature of most horticultural crop plants that is biologically relevant to their yield and productivity is total leaf area. However, direct methods of estimation of the leaf area cause damage to the plants, whereas indirect methods such as based on light measurement, demand accuracy in the setup of the measurement procedure, which is specific to each crop. Coffee is one of the most important perennial plants related to worldwide trade, and this demands some ability to estimate the productivity of the crop, as well as all the perennial plants involved in production of agricultural products. This study aims to build a model based on indirect measures to estimate the leaf area in coffee plants using image analysis. Two models were evaluated, one based on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Non-destructive method; Coffee tree; Model.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100014

Determinação das propriedades geométricas, físicas e mecânicas do sistema fruto-pedúnculo-ramo do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Andre L. de F.; Santos,Fábio L.; Pinto,Francisco A. C.; Queiroz,Daniel M. de.
O método de elementos finitos tem sido empregado no projeto de máquinas e para o estudo do comportamento dinâmico do cafeeiro. Objetivou-se, neste trabalho, determinar as propriedades geométricas, físicas e mecânicas do sistema fruto-pedúnculo-ramo do cafeeiro. As dimensões foram determinadas por meio de processamento de imagens, as massas e os volumes mensurados utilizando-se balança e proveta, respectivamente. Os módulos de elasticidade foram determinados por meio de ensaios mecânicos de compressão, tração e flexão, para os frutos, pedúnculos e ramos, respectivamente. Os coeficientes de Poisson foram determinados a partir das deformações longitudinais e transversais dos frutos e pedúnculos. A razão de amortecimento foi determinada por meio das curvas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Catuaí Vermelho; Coeficiente de Poisson; Massa específica; Módulo de elasticidade; Razão de amortecimento.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300286

SIA: Modelo para simulação da irrigação por aspersão - Calibração e validação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Henrique F. E. de; Colombo,Alberto; Faria,Lessandro C.; Beskow,Samuel; Prado,Giuliani do.
A maioria dos modelos matemáticos de simulação da aplicação de água por aspersores requer trabalhos laboriosos de calibração e validação, além de exigir, dos computadores, elevada capacidade de processamento. Este estudo foi realizado com o objetivo de calibrar e validar o modelo Simulação da Irrigação por Aspersão (SIA) no que se refere à operação de canhões hidráulicos em condições reais de campo. O método de otimização global Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) foi implementado no SIA com o intuito de ajustar os parâmetros de calibração baseados no modelo semiempírico de Richards &amp;amp; Weatherhead utilizando-se ensaios de campo do canhão Plona - RL250. Os parâmetros obtidos na calibração para determinada configuração do aspersor, foram mantidos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Canhão hidráulico; Uniformidade; Modelo computacional; Vento.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300002

Alteração da cobertura vegetal na Sub-Bacia do Rio Espinharas de 2000 a 2010
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rosangela M. P.; Lima,Joedla R.; Mendonça,Izaque F. C. de.
No semiárido nordestino o aumento da área desflorestada e não recuperada da Caatinga degradada fragiliza seus solos e seu equilíbrio hidrológico. Este trabalho teve como objetivo mapear a alteração da cobertura vegetal na Sub-Bacia do Rio Espinharas no período 2000-2010. Os dados das imagens do sensor Thematic Mapper do satélite Landsat-5 foram processados no ambiente Spring. Para avaliação da cobertura vegetal utilizou-se o índice de vegetação por diferença normalizada. 65% da área apresentam alto grau de antropismo, vegetação rala e solos expostos. A imagem diferença foi analisada considerando-se os valores da média de distribuição dos níveis de cinza na imagem (Âµ) e do desvio padrão (Ïƒ), segundo os limiares [0, Î¼ - Ïƒ], [Î¼ - Ïƒ, Î¼ + Ïƒ] e [Î¼ + Ïƒ,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiárido nordestino; Caatinga; Índice de vegetação por diferença normalizada; Sistema de processamento de informações georreferenciadas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200011

Influência do tipo da cobertura vegetal sobre a erosão no semi-árido Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Celso Augusto Guimarães; Suzuki,Koichi; Watanabe,Masahiro; Srinivasan,Vajapeyam S.
O tipo de cobertura vegetal, presente numa área, tem grande influência sobre o escoamento superficial e a produção de sedimentos. O objetivo do presente trabalho é estabelecer uma relação entre o tipo da cobertura vegetal e a erosão do solo nu, mediante uma equação empírica da perda de solo. A equação proposta foi calibrada usando-se dados sintéticos gerados por um modelo físico hidrossedimentológico, cujos parâmetros de erosão foram determinados como valores representativos de uma área desmatada do semi-árido paraibano. Apresenta-se uma comparação entre os valores calculados pela equação e os dados observados em várias parcelas de erosão, as quais apresentavam condições de cobertura vegetal e declividade distintas, localizadas na Bacia Experimental de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura vegetal; Modelo de erosão; Semi-árido; Produção de sedimentos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100017

Avaliação da propagação de sinais de radiofrequência para tecnologia Zigbee em granja de frango de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,Eduardo F.; Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.
Visou-se, neste trabalho, realizar a predição de sinais de radiofrequência para a aplicação de Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) de monitoramento e controle em uma granja de frango de corte. A tecnologia de comunicação sem fio utilizada foi a Zigbee, com o padrão IEEE 802.15.4 compondo a camada física e de enlace. Desenvolveu-se, para automatizar a leitura de potências, um aplicativo em linguagem Delphi e, para a predição de sinais de RF (Radiofrequência), utilizou-se o modelo Shadowing adaptado. Todos os testes foram realizados em granja comercial, no Município de Tuiuti, estado de São Paulo, Brasil. Os resultados obtidos demonstraram boas condições de transmissão até 131 m, indicando que a tecnologia Zigbee é adequada, segundo a perspectiva de propagação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rede de sensores sem fio; Ieee 802.15.4; Comunicação sem fio; Modelo de shadowing.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100015

Macronutrients accumulation and growth of pineapple cultivars submitted to aluminum stress
Provedor de dados: 91
Autores: Mota,Mauro F. C.; Pegoraro,Rodinei F.; Batista,Paulo S. C.; Pinto,Valéria de O.; Maia,Victor M.; Silva,Deivisson F. da.
ABSTRACT The objective was to determine the growth and accumulation of macronutrients of two pineapple cultivars submitted to different concentrations of aluminum (Al). For this, a study was conducted in plastic pots containing 4 L of nutrient solution, in a randomized block design, in a 2 x 5 factorial scheme, corresponding to two pineapple cultivars (‘IAC Fantástico’ and ‘Vitória’) and five Al concentrations (0, 21.6, 43.2, 64.8 and 86.4 mg of Al plant-1), with four replicates. The following variables were evaluated: root length, dry matter of root, stem and leaf, stem diameter, number of leaves, chlorophyll content and accumulation of macronutrients at 60 days after treatment. The cv. ‘Vitória’ showed a linear decrease in chlorophyll content, root dry...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Al; Toxicity; Tolerance; Nutrient solution.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100978

Silicon fertilization and soil water tensions on rice development and yield
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Jakeline R. de; Koetz,Marcio; Bonfim-Silva,Edna M.; Silva,Tonny J. A. da.
ABSTRACT The cultivation of upland rice (Oryza sativa) in Brazil occurs mainly in the Cerrado, a region with adverse weather conditions. The use of silicon in its cultivation becomes important, since this nutrient provides higher rigidity, lower transpiration and higher resistance to dry spells in rice plants. The objective of the present study was to evaluate the effect of silicon fertilization and soil water tensions on upland rice development and yield in a Cerrado Oxisol. A 5 x 5 fractionated factorial with five soil water tensions (0, 15, 30, 45 and 60 kPa) and five silicon doses (0, 120, 240, 480 and 960 mg dm-3) was used, which were distributed in a randomized block design, with four replicates. Plant height, number of tillers, number of panicles,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Tensiometer; Silicon.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200138

Erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento no canal de drenagem de estrada rural não pavimentada
Provedor de dados: 91
Autores: Enriquez,Adriana G.; Silva,Danilo P. da; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Cecon,Paulo R.
A erosão em estradas não pavimentadas associada ao escoamento superficial gera grande impacto ambiental, sendo a principal causa de inundação, contaminação da água e alteração da fauna aquatica, entre outros, tornando-se necessário desenvolver estratégias de prevenção e controle. Para isto, a obtenção de valores confiáveis dos índices de resistência do solo ao processo erosivo é premente; sentido em que este trabalho teve, como objetivo, determinar os índices de erodibilidade e a tensão crítica de cisalhamento em canal de drenagem construído em uma estrada não pavimentada implantada em um Latossolo Vermelho-Amarelo. O estudo foi realizado em uma estrada não pavimentada do município de Viçosa, MG, que apresentava problemas de erosao utilizando-se um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Conservação de solo e água; Modelagem; Processo erosivo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200160

Prospecção de descritores para seleção de genótipos de amendoim tolerantes a pragas de grãos armazenados
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Roseane C.; Luz,Lucas N. da; Pinheiro,Morganna P. N.; Galvão Filho,Antonio L. de A.; Lima,Liziane M. de.
As inter-relações entre descritores bioquímicos e agronômicos foram investigadas em genótipos de amendoim visando identificar indicadores de seleção para tolerância a pragas de grãos armazenados, com base na capacidade inibitória para tripsina e quimotripsina. Dez genótipos foram cultivados em campo, em 2011/2012, e suas sementes utilizadas para os ensaios bioquímicos. Quatro descritores agronômicos foram utilizados para compor as análises de correlação. Sete genótipos revelaram alta capacidade inibitória para tripsina, com mais de 80% de inibição; contudo, para quimotripsina, observou-se baixa inibição em todos os genótipos, variando entre 4 e 12%. Nas análises de correlação não foram observadas inter-relações significativas entre os inibidores e as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea; Inibidor de tripsina e quimotripsina; Melhoramento genético; Controle de pragas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800011

ESTUDO DA FREQÜÊNCIA DE IRRIGAÇÃO, DENSIDADE DE PLANTAS E NÍVEIS DE NITROGÊNIO NA CULTURA DO INHAME
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Ladilson de Souza; Santos,Elson Soares dos.
RESUMO Estudaram-se os efeitos da irrigação, densidade de plantas e adubação nitrogenada sobre a produtividade, peso médio, comprimento e diâmetro de túberas de inhame ( Dioscorea cayennensis L.) num solo Podzólico Vermelho-Amarelo de textura arenosa, no município de João Pessoa, PB, nos anos de 1988/89 e 1989/90. Nos experimentos testaram-se três freqüências de irrigação (correspondentes a 40-60, 60-80 e 80-100% da água disponível para as plantas) duas densidades populacionais (10.417 e 15.625 plantas.ha-1) e quatro níveis de nitrogênio (0, 50, 100 e 150kg.ha-1) no arranjo de parcelas subsubdivididas; a irrigação foi aplicada do início da fase vegetativa (90 dias após o plantio) ao término da floração (210 dias após o plantio). A densidade populacional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dioscorea cayennensis; Água disponível; Lâmina de água; Espaçamento.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100037

Variação da temperatura e umidade de grãos armazenados em silos com aeração
Provedor de dados: 91
Autores: Devilla,Ivano A.; Couto,Sandra M.; Zolnier,Sérgio; Silva,Juarez de S. e.
Neste trabalho, estudou-se a variação de temperatura e de umidade em uma massa de grãos de milho armazenada em um silo, durante a aeração do produto, determinando-se o tempo de aeração requerido para se obter uma diferença de temperatura de 3 ºC entre a massa de grãos e o ambiente externo do silo. Inicialmente, os grãos de milho armazenados foram aquecidos utilizando-se equipamentos para aquecimento e umidificação do ar insuflado na massa. O processo de aeração foi realizado com fluxo de ar de 0,0157 m³ s-1 m-2 e, com o auxílio de um sistema de aquisição de dados e termopares, registraram-se as temperaturas em diversos pontos da massa de grãos, localizados radialmente a diferentes distâncias horizontais e verticais nas direções norte, sul, leste, oeste....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Milho; Teor de umidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200018

Productive performance and industrial quality of wheat genotypes grown in two environments
Provedor de dados: 91
Autores: Possatto Junior,Omar; Faria,Marcos V.; Mendes,Marcelo C.; Rossi,Evandrei S.; Oliboni,Rodrigo; Barcellos,Amarilis L.
ABSTRACT Wheat flour can be allocated for manufacturing various products, but each purpose requires specificities defined by the industrial quality. The objective of this study was to evaluate the performance of experimental lines and commercial cultivars of wheat, in South and Southeast of Brazil and to identify genotypes with favorable characteristics of industrial quality. Twenty lines in the stage of cultivation and use and three commercial cultivars were evaluated for grain yield components (hectoliter weight and thousand-grain weight) and features related to the industrial quality of the flour (protein, flour stability, sedimentation with sodium dodecyl sulfate and color). The genotypes CRX/CD104//ALC, LAJ96010/JSP//ALC and CRX/ALC//ALC showed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum L.; Wheat breeding; Flour quality.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900856

Salinization mechanisms of a small alluvial aquifer in the semiarid region of northeast Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,João R. F. de; Frischkorn,Horst.
The objective of this research was to identify and quantify the primary processes responsible for the increase in salinity observed in the alluvial aquifer during the dry season. Multivariate statistical analysis and inverse geochemical modeling were used to simulate possible salinization mechanisms in the alluvial aquifer. For this, by quantifying electrical conductivity and the concentrations of the ions Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, HCO3- and SO42- in waters from the crystalline basement near the study area, water reservoirs near the alluvial aquifer and the studied alluvial aquifer, groups were formed and discriminant analysis was applied. Significance tests showed that direct evaporation has not only an influence on the alluvial aquifer, but also a mean...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Discriminant analysis; Inverse geochemical modeling; Groundwater.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700643

Resistência do arroz de terras altas ao alumínio
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Neves,Péricles de C. F.; Stone,Luís F.; Zimmermann,Francisco J. P.
Objetivou-se, com este trabalho, identificar indicadores de resistência à toxicidade de alumínio em arroz de terras altas e linhagens com baixa susceptibilidade a esta toxicidade. Avaliaram-se 48 linhagens de arroz em solução nutritiva e dois níveis de estresse de alumínio: 0 e 40 mg dm-3 de Al; após 21 dias de teste, estimaram-se a massa da matéria seca das raízes e do dossel, o comprimento máximo das raízes e a altura das plantas e, também, índices de susceptibilidade à toxicidade de alumínio. Verificou-se que todos os indicadores de susceptibilidade ao alumínio, exceto aqueles relacionados à variabilidade do pH, se correlacionaram significativamente. O índice de susceptibilidade do crescimento radicular (S Rcm) por se considerar, no seu cálculo, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Índice de susceptibilidade; Raízes; Linhagens sensíveis e não sensíveis ao Al.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400011

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO EM TÚNEL E LATERAL NA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE COM ALTA DENSIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Zanolla,Neri; Tinôco,Ilda de Fátima Ferreira; Baêta,Fernando da Costa; Cecon,Paulo Roberto; Moraes,Sandra Regina Pires de.
RESUMO Considerando-se a necessidade de se oferecer às aves um ambiente adequado para que elas possam expressar seu máximo desempenho, especialmente nas criações em alta densidade objetivou-se, com este trabalho, comparar o efeito de dois diferentes sistemas ambientais de acondicionamento térmico (Sistema de Ventilação em Túnel - SVT e Sistema de Ventilação Lateral - SVL, ambos associados à nebulização interna) sobre o conforto térmico do galpão e, conseqüentemente, sobre o desempenho produtivo de frangos de corte, em condições de verão, na região de Governador Valadares, MG, cada sistema com densidade de 14 aves m-2, 40% superior à média da região. O experimento foi conduzido dos 15 aos 42 dias de idade das aves, utilizando-se dois galpões idênticos, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alta densidade; Conforto térmico; Ambiência avícola.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300361

Análise da equação de Swamee-Jain para cálculo do fator de atrito
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Leandro; Carvalho,Jacinto de A.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar o comportamento da equação de Swamee-Jain nas mais variadas situações de condução de água em sistemas pressurizados, para isto se desenvolveu um aplicativo computacional para realizar simulações variando o diâmetro interno do tubo, a velocidade de escoamento e a rugosidade absoluta das paredes da tubulação. A base de comparação do estudo se compunha das equações mais empregadas no cálculo do fator de atrito da equação universal de Darcy-Weissbach, respeitando-se seus respectivos regimes de escoamento e limitações. A partir de então, concluiu-se que, para o regime turbulento em conduto liso, a equação de Swamee-Jain apresentou diferenças de valores de f em relação às equações específicas requerendo, para melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidráulica; Perda de carga; Irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300030

Desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão, instalado a nível de campo
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto Filho,Antônio de Almeida; Dantas Neto,José; Matos,Jose Arimatéia de; Gomes,Everaldo Mariano.
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Agrotécnica Federal de Sousa, PB, com a finalidade de se avaliar o desempenho de um sistema de irrigação localizada tipo microaspersão. Avaliaram-se, em três subunidades deste projeto (A, B e C) a variação de pressão e de vazão, os coeficientes de uniformidade e a eficiência de aplicação. Foram observadas elevadas variações de vazão e de pressão em duas subunidades avaliadas. A uniformidade de irrigação apresentou resultados elevados, sendo classificado como excelente; por outro lado a eficiência de aplicação de água nas subunidades A e C foi aceitável, enquanto na subunidade B foi menor que o mínimo recomendável, que seria de 80,0%, para microaspersão, fato que pode ser atribuído as elevadas variações absolutas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão; Vazão; Uniformidade; Eficiência.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300001

Perda de carga contínua em tubulações conduzindo água residuária da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Silvio C.; Denículi,Wilson; Oliveira,Rubens A.; Silva,Demétrius D. da; Matos,Antônio T.; Martinez,Mauro A.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de definir e avaliar modelos matemáticos que estimem a perda de carga contínua em tubulações de aço zincado, ferro galvanizado e PVC, nos diâmetros comerciais 2 a 6 polegadas. Utilizou-se como fluido escoante a água e água residuária proveniente da suinocultura, nas concentrações de 0,98; 2,08; 4,73; 7,69 e 8,56%. Os resultados mostraram que os métodos que estimam a perda de carga baseados na equação Universal e relacionam o fator de atrito às características de escoamento, não apresentaram bons ajustes, principalmente quando se utilizou o Número de Reynolds Generalizado. As equações empíricas, propostas neste trabalho, em que se utilizam as metodologias de Duffy &amp;amp; Titchener e Hazen-Williams...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga; Fluido não newtoniano; Efluente.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300005

Simulação de aldicarb e tebuthiuron movimento em solos sob cultivos de banana e cana-de-açúcar no semi-árido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Pessoa,Maria C. P. Y.; Chaim,Aldemir; Gomes,Marco A. F.; Silva,Aderaldo de S.; Soares,José M.
Este trabalho apresenta resultados da tendência de movimento de tebuthiuron e aldicarb aplicados em cana-de-açúcar e banana respectivamente, no perfil vertical de solos de área da região Submédio São Francisco com lençóis subterrâneos encontrados a partir de 1,5 m de profundidade. Os solos analisados foram: Latossolo Amarelo Distrófico, Latossolo Amarelo Eutrófico, Latossolo Vermelho Eutrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, Argissolo Amarelo Álico, Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Amarelo Eutrófico, Argissolo Acinzentado Álico, Planossolo Eutrófico, Neossolo Quartzarênico Distrófico e Neossolo Quartzarênico Álico. A movimentação foi acompanhada por simulação de sistemas para um período de três anos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Qualidade da água; Potencial de contaminação; Impacto ambiental.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200019

Desempenho agronômico do feijoeiro com doses de nitrogênio em semeadura e cobertura
Provedor de dados: 91
Autores: Moreira,Guilherme B. L.; Pegoraro,Rodinei F.; Vieira,Neiva M. B.; Borges,Iran; Kondo,Marcos K.
Práticas de manejo adequadas e o aumento das doses de nitrogênio têm propiciado incrementos substanciais na produção de grãos do feijoeiro comum; no entanto, em cultivos de inverno e irrigado existem poucos estudos relatando a interferência do uso de doses de N em semeadura e cobertura na produção de grãos. O estudo teve o objetivo de avaliar o efeito da adição de doses crescentes de nitrogênio em semeadura e cobertura no desempenho agronômico do feijoeiro irrigado no período de inverno no Norte do Estado de Minas Gerais. Para tanto, utilizou-se o esquema fatorial 4 x 4 consistindo de quatro doses idênticas de nitrogênio em semeadura e cobertura (0, 40, 80 e 120 kg ha-1). O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados com três repetições....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Feijão comum; Componentes de produção; Rendimento de grãos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800003

Nitrogen and mepiquat chloride can affect fiber quality and cotton yield
Provedor de dados: 91
Autores: Leal,Aguinaldo J. F.; Piati,Gabriel L.; Leite,Rafael C.; Zanella,Mayara S.; Osorio,Christian R. W. S.; Lima,Sebastião F.
ABSTRACT The use of mepiquat chloride (MC) in cotton (Gossypium hirsutum L.) cultivation has increased significantly in recent years. The use of MC, a growth regulator, results in higher precocity and lower height and consequently increases yield and reduces crop costs. The objective of this study was to evaluate the effects of nitrogen (N) and MC doses on fiber quality and cotton yield. This study was conducted during the 2012/13 and 2013/14 harvests in the experimental area of the Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão, located in the municipality of Chapadão do Sul, MS, Brazil, at 18° 48’ 45.9” S, 52° 36’ 3” W, having an altitude of 820 m. The experimental design was a randomized blocks in a 5 × 4 factorial scheme comprised of five N...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Growth regulator; Cotton fertilization.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400238

Qualidade da semente e fibra de algodão na caracterização do descaroçador de 25 serras
Provedor de dados: 91
Autores: Jerônimo,Jeane F.; Almeida,Francisco de A. C.; Silva,Odilon R. R. F. da; Brandão,Ziany N.; Sofiatti,Valdinei; Gomes,Josivanda P.
O algodoeiro é uma das culturas mais importantes em valor econômico no grupo das fibras, por seu volume e valor de produção. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar um descaroçador quanto às qualidades física e fisiológica das sementes e tecnológica da fibra de algodão. O descaroçador foi construído com os seguintes componentes: limpador, cilindro de serras, cilindro de escovas, condensador e um motor elétrico trifásico de 3 CV para acionamento dos dispositivos de beneficiamento. O delineamento foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial (2 x 2 x 2 x 4), de duas cultivares de algodão (BRS 187 8H e BRS Safira), dois tipos de serra (11 ¾" e 12"), dois processos de limpeza (com e sem limpador) e quatro rotações (500, 550, 600 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beneficiamento; Qualidade de sementes; Qualidade de fibras.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600015

Crioconservação de sementes de algodão
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Maria do S.; Cavalcanti Mata,Mário E. R. M.; Carvalho,Julita M. F. C.; Lopes,Kilson P.
Neste trabalho se objetivou avaliar a crioconservação de sementes de algodão. Inicialmente se determinou o teor de água limite para a crioconservação (TALC); para esta determinação as sementes foram imersas em nitrogênio líquido durante cinco dias e, após este período, foram descongeladas e submetidas ao teste de germinação e vigor. O delineamento estatístico empregado foi o inteiramente casualizado com arranjo fatorial. Utilizou-se um lote de sementes com teor de água limite previamente determinado para as diferentes cultivares, a partir do qual se procedeu ao seu armazenamento em nitrogênio líquido e no vapor do nitrogênio. O delineamento experimental usado nesta etapa foi o inteiramente casualizado, em parcela subdividida no tempo. Em cada período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Germoplasma; Germinação; Vigor.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300013

Óleo de eucalipto e Pisolithus microcarpus no crescimento de bracatinga em solo contaminado por cobre
Provedor de dados: 91
Autores: Dellai,Alex; Silva,Rodrigo F. da; Perrando,Edison R.; Jacques,Rodrigo J. S.; Grolli,André L.; Marco,Rudinei D.
As áreas de mineração de cobre podem apresentar teores elevados disponíveis deste nutriente no solo afetando o desenvolvimento vegetal. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do óleo essencial de eucalipto na associação ectomicorrizica com o fungo Pisolithus microcarpus em mudas de bracatinga e seu comportamento em solo contaminado por cobre. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial (4 x 5) sendo quatro formas de inoculação (testemunha, óleo, fungo e óleo + fungo) e cinco doses de cobre (nível natural do solo, 60, 120, 180 e 240 mg de Cu kg-1 de solo) com cinco repetições. Avaliaram-se a altura de plantas (cm), diâmetro do colo (mm), massa seca da parte aérea e radicular (g), comprimento radicular (cm),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ectomicorriza; Arbórea nativa; Metal pesado; Mimosa scabrella.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900008

Classificação da capacidade de uso das terras da Microbacia do Riacho Una, Sapé, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,Izaque F. C.; Lombardi Neto,Francisco; Viégas,Ricardo A.
A crescente expansão das atividades agropecuárias sem a consideração das potencialidades e limitações das terras, constitui fonte potencial de degradação do meio ambiente. Neste trabalho, objetiva-se avaliar o meio físico das terras da microbacia hidrográfica do Riacho Una, Sapé, PB, a partir da classificação de capacidade de uso das terras. A área se localiza na porção leste do Estado da Paraíba, entre as coordenadas geográficas: 35º 08' 16" e 35º 15' 12" de longitude, a oeste de Greenwich e 06º 59' 18" e 07º 05' 42" de latitude sul. Utilizam-se, nos procedimentos adotados, técnicas de geoprocessamento, sendo a integração de informações realizada no Sistema de Informações Geográficas Idrisi Kilimanjaro versão 14.0. Para a avaliação das terras adotou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fatores de limitação; Sistemas de informações geográficas; Classes de capacidade de uso.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400016

Energy conversion efficiency in sugarcane under two row spacings in northeast of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Ricardo A.; Souza,José L. de; Lyra,Gustavo B.; Escobedo,João F.; Santos,Marshall V. C.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil cover; Specific heat of combustion; Radiation use efficiency.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800741

Atividade microbiana em um Latossolo degradado tratado com lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Colodro,Gilberto; Espíndola,Carlos R.; Cassiolato,Ana M. R.; Alves,Marlene C.
Em geral, os solos degradados se apresentam com fraca atividade biológica, tendo em vista suas características físicas, baixa fertilidade e teores de matéria orgânica, devido principalmente à remoção ou degradação de sua camada superficial. O elevado teor de matéria orgânica facilmente decomposta do lodo de esgoto, que é uma fonte alternativa de resíduos orgânicos, aliado à sua elevada taxa dos principais elementos nutrientes às plantas, pode ser um fator importante do retorno ou incremento da atividade biológica dos solos degradados. Com a finalidade de se estudar as ações do lodo de esgoto na recuperação de um Latossolo degradado, utilizaram-se, como indicadores dos efeitos, o carbono na biomassa microbiana (Cmic), o carbono do CO2 (C-CO2) liberado e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carbono do CO2 liberado; Carbono na biomassa microbiana; Biossólido.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200010

Avaliação do TOPMODEL na estimativa do escoamento superficial em microbacia hidrográfica em diferentes usos
Provedor de dados: 91
Autores: Hollanda,Maycon P.; Cecílio,Roberto A.; Campanharo,Wesley A.; Zanetti,Sidney S.; Andrade,Larice N. de; Garcia,Giovanni de O.
Avaliou-se a aplicabilidade do modelo hidrológico TOPMODEL em simular os hidrogramas de escoamento superficial gerado por eventos isolados de precipitação em uma microbacia hidrográfica sob manejo conservacionista. Utilizaram-se de características físicas, hidrológicas e edáficas da microbacia associadas a hidrogramas de escoamento superficial relativos a eventos de vazão e precipitação medidos entre 2009 e 2012. Observou-se que o TOPMODEL mostrou tendência em subestimar a vazão máxima e a lâmina total de escoamento superficial e se constatou, todavia, que o TOPMODEL é promissor na modelagem dos hidrogramas de escoamento superficial de eventos de chuva isolados na microbacia sob manejo conservacionista em estudos, embora tenda a subestimar os valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deflúvio; Modelagem hidrológica; Manejo de bacias hidrográficas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500489

Desempenho de semeadoras-adubadoras de soja em Latossolo Vermelho muito argiloso com palha intacta de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Aratani,Ricardo G.; Maria,Isabella C. de; Castro,Orlando M. de; Peche Filho,Afonso; Duarte,Aildson P.; Kanthack,Ricardo A. D.
Como a dificuldade da semeadura da soja sob grande quantidade de palha do milho safrinha intacta, sem a fragmentação ou incorporação dos resíduos, em solos muito argilosos, tem desmotivado a utilização do sistema plantio direto pelos agricultores da região paulista do Médio Paranapanema, objetivou-se, com este trabalho, comparar o desempenho quanto ao embuchamento, bem como avaliar a qualidade da semeadura entre semeadoras-adubadoras original e adaptada, na cultura da soja. O sistema modificado proporcionou menor número de paradas do conjunto trator-semeadora, em função de embuchamento. As freqüências de solo exposto e profundidades de deposição da semente e do sulco em ambas as semeadoras e, ainda, o número de plantas emergidas para a semeadora-adubadora...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Máquinas agrícolas; Haste sulcadora.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200037

Tolerância de mamoneira ao herbicida pendimethalin em solos com diferentes capacidades de adsorção
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Karoliny C.; Silva,Vivianny N. B.; Sofiatti,Valdinei; Zonta,João H.; Lima,Rosiane L. S. de; Silva,Humberto.
A mamoneira é uma espécie de crescimento inicial lento. A ausência de herbicidas registrados para esta cultura, ainda é fator limitante para sua expansão; assim, objetivou-se, com este trabalho, avaliar a tolerância da mamoneira ao herbicida pendimethalin em solos com diferentes capacidades de adsorção. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições e consistiu em uma combinação fatorial de oito doses do herbicida pendimethalin aplicado em pré-emergência (0; 187,5; 375; 750; 1.500; 3.000; 6.000 e 12.000 g ha-1 i.a.) e quatro tipos de substrato, sendo três solos de textura: franco-argilo-arenosa, franco-argilosa e franco-arenosa, além do substrato arenoso. Aos 22 dias após a semeadura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Competição; Controle químico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200006

Consumo hídrico e coeficiente de cultura da mamoneira na microrregião de Lavras, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Rios,Gervásio F. A.; Carvalho,Luiz G. de; Magina,Flávio de C.; Castro Neto,Pedro; Silva,Bruno M.; Fraga,Antônio C.
Realizou-se este trabalho visando avaliar a evapotranspiração da cultura (ETc) e o coeficiente de cultivo (Kc) da cultura da mamoneira irrigada por gotejamento, sob as condições climáticas de Lavras, Minas Gerais, Brasil, no período de 24/01 a 30/08/2008. A ETc foi determinada por meio do balanço de energia, de acordo com o método da razão de Bowen, e o Kc pelos métodos e recomendações do boletim FAO 56, no período de 14/02 a 03/06/2008, correspondendo às fases I (crescimento), II (vegetativa) e III (frutificação) e para a fase IV (maturação) o Kc foi estimado por estar além do período de 03/06/2008; para isto, um experimento foi instalado no centro da área cultivada com sensores de temperatura e umidade relativa do ar, em dois níveis no dossel da cultura;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Fluxo de calor latente; Irrigação localizada; Razão de Bowen; Balanço de energia.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200009

Relações hídricas em cultivares de beterraba em diferentes níveis de salinidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alexsandro O. da; Klar,Antonio E.; Silva,Ênio F. de F. e; Tanaka,Adriana A.; S. Junior,Josué F.
O excesso de sais no solo pode afetar diretamente o desenvolvimento e a produtividade das plantas, motivo pelo qual investigações sob as relações hídricas das culturas em tais condições se fazem necessárias para prevenir ou remediar tal problema. O estudo foi conduzido em casa de vegetação, na Universidade Estadual Paulista no Departamento de Engenharia Rural. O delineamento estatístico adotado foi o de blocos casualizados com 4 repetições, 5 níveis de salinidade no solo (1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 dS m-1), duas cultivares de beterraba (Early Wonder e Itapuã) e dois manejos de fertirrigação totalizando, assim, 80 parcelas experimentais. Foram realizados medidas do teor relativo de água nas folhas, resistência difusa ao vapor de água, transpiração, área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Consumo hídrico; Ambiente protegido.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100003

Operação de filtros orgânicos utilizados no tratamento de águas residuárias de suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Marcos A. de; Matos,Antonio T. de; Denículi,Wilson; Tinoco,Ilda de F. F.
Este trabalho consistiu no estudo da operação de filtros orgânicos, utilizando-se bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira, como materiais filtrantes. O experimento foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal de Viçosa. Colunas de 1,0; 1,3; 1,6; 1,9 e 2,0 m foram preenchidas com esses materiais, para filtragem de água residuária da suinocultura (ARS), o que foi realizado em três replicatas. Para monitoramento da perda de carga nos filtros, foram instalados piezômetros. O tempo de operação dos filtros, até que a taxa de filtração passasse a ser menor que 0,2 L m-2 s-1, foi de 100 a 150 min. As taxas de remoção de sólidos em suspensão (SS) e de sólidos totais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtragem; Materiais filtrantes; Tratamento de resíduos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200031

Micropropagação de abacaxizeiro cv. Emepa 1
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Ailton M. de; Almeida,Francisco de A. C.; Bruno,Riselane de L. A.; Cazé Filho,Jorge; Nunes,Shirley T.; Gomes,Josivanda P.
Realizou-se esse trabalho com o objetivo de desenvolver um protocolo de micropropagação para o abacaxizeiro cv. Emepa 1, contemplando as fases de estabelecimento de explantes (EE), multiplicação (UM) e enraizamento (EN). Como explantes se utilizaram gemas axilares, desinfestadas e inoculadas em meio MS sólido, contendo diferentes concentrações e combinações de 6-benzilaminopurina (BAP) e de ácido naftalenoacético (ANA). Todas as culturas foram mantidas em sala de crescimento com temperatura de 25 ± 5 °C e fotoperíodo de 16 h luz, a uma intensidade luminosa de 30 µmol m-2 s-1. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos na fase EE, oito na fase MU e quatro na fase EN, dez repetições, sendo a unidade experimental...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus; Gemas axilares; Reguladores de crescimento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900004

Avaliação do deslocamento de minhocas (Eudrilus Eugeniae) submetidas a pulsos elétricos controlados
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Ferraz,Isnard D.; Martins,José H.; Santos,Luiz C. dos; Ribeiro Filho,Osvaldo P.; Costa,Douglas R. da.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de determinar, em laboratório, os índices de deslocamento e de separação de minhocas gigante africana (Eudrilus eugeniae) do húmus, e definir as características elétricas dos pulsos elétricos que permitam melhor eficiência na separação de minhocas em escala piloto. Os testes realizados apresentavam as seguintes características: (i) tensão de 100 a 500 V; (ii) patamar de pulso de 2, 3 e 4 ms; (iii) freqüência de 1 e 5 Hz; e (iv) tempo de exposição de 1, 2, 3 e 4 h. Verificou-se que as minhocas submetidas aos pulsos elétricos se deslocam, preferencialmente, no sentido do cátodo. Nas situações estudadas o maior valor de índice de deslocamento obtido foi de 78,18% e o índice de separação, de 62,37%. A utilização de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Características elétricas; Separação de minhocas; Pulsos elétricos na minhocultura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300022

Rendimento do inhame adubado com esterco bovino e biofertilizante no solo e na folha
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Jandiê A. da; Oliveira,Ademar P. de; Alves,Gibran da S.; Cavalcante,Lourival F.; Oliveira,Arnaldo N.P. de; Araújo,Maria A. M.
Neste trabalho objetivou-se avaliar o rendimento do inhame, cultivar Da Costa, adubado com doses de esterco bovino e biofertilizante. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, 6 x 2 + 1 em três repetições. Nas parcelas foram testadas seis doses de esterco bovino (0; 6; 12; 18; 24 e 30 t ha-1), combinadas fatorialmente com a presença e ausência de biofertilizante e, nas subparcelas, duas formas de aplicação do biofertilizante no solo e na folha e um tratamento adicional com adubação convencional (esterco bovino e NPK). A dose de 30 t ha-1 de esterco bovino e o biofertilizante aplicado no solo e na folha produziram túberas de inhame com peso médio ideal para o comércio. O esterco bovino na dose de 19,2 t...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dioscorea cayennensis; Fertilização orgânica; Produção de túberas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300003

Tendências na variabilidade climática de Santa Catarina, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Minuzzi,Rosandro B.
O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade mensal da temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média e chuva em Santa Catarina, em três diferentes períodos entre 1955 e 2008, para: 1) identificar pontos de mudança no comportamento climático durante o período de estudo e 2) determinar as tendências climáticas nesses períodos. Na identificação do ponto de mudança das séries temporais, utilizou-se o Teste de Homogeneidade Normal Padrão (THNP). Os testes da Análise de Regressão e de Mann-Kendall foram utilizados para testar a tendência das variáveis meteorológicas em diferentes períodos divididos pelo ponto de descontinuidade. Identificou se mudança no comportamento da temperatura máxima (temperatura mínima) entre os anos de 1995 a 1997...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Climatologia; Temperatura do ar; Chuva.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200006

Crescimento do girassol adubado com resíduo líquido do processamento de mandioca
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas,Mara S. M.; Rolim,Mario M.; Duarte,Anamaria de S.; Pedrosa,Elvira M. R.; Tabosa,José N.; Dantas,Daniel da C.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o crescimento do girassol, Helio 250, fertilizado com manipueira. Para tanto, conduziu-se um experimento no Instituto Agronômico de Pernambuco, localizada em Vitória de Santo Antão, PE. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em parcelas subdivididas e representadas pelas doses (0; 8,5; 17; 34; 68 e 136 m3 ha-1) e as subparcelas pelas épocas de amostragens (15, 30, 45, 60, 75 e 90) dias após a semeadura. Foram determinados altura de plantas, número de folhas, massa fresca e seca de folhas, massa fresca e seca do caule, massa fresca e seca do capítulo. A dose de 136 m3 ha-1 de manipueira proporcionou um desenvolvimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Manihot esculenta crantz; Manipueira; Massa seca; Aquênios.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400350

Performance of drippers in two filtering systems using sewage treatment effluent
Provedor de dados: 91
Autores: Dalri,Alexandre B.; Santos,Gilmar O.; Dantas,Geffson de F.; Faria,Rogério T. de; Zanini,José R.; Palaretti,Luiz F.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the performance of three models of drippers using treated sewage effluent, pure and diluted, and two types of filters, screen and disc. The treated sewage effluent used in the experiment was collected from the city’s treatment plant. The experiment included 12 lateral lines with three types of emitters to apply pure (100%) and diluted (50%) effluent filtered by screen and disc filters. The combination of those factors set the treatments: T1 (50% effluent diluted in fresh water filtered by a screen filter); T2 (50% effluent diluted in fresh water filtered by a disc filter); T3 (pure effluent filtered by a screen filter); T4 (pure effluent filtered by a disc filter). The results showed that the flat type...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wastewater; Emitters; Filter; Reuse; Irrigation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600363

Effect of nutrient sources on bench scale vinegar production using response surface methodology
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Joelma M.; Swarnakar,Ramdayal; Silva,Flávio L. H. da.
The present work aims to evaluate on a bench scale, the effects of nitrogen and phosphorous nutrient source concentrations in vinegar production, a process that is used by small scale industries in the State of Paraiba. The response surface methodology has been utilized for modeling and optimization of the fermentation process. Initially a 2³ complete factorial design was used, where the effects of initial concentrations of ethyl alcohol, phosphorous and nitrogen sources were observed. After this analysis the concentration range of the nutrient variables were extended and a two level plus a star configuration factorial experimental design was performed. The experimental values are well represented by the linear and quadratic model equations obtained. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Factorial design; Acetic fermentation; Ethanol; Fermentation process.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100011

Intensidade-duração-frequência de chuvas para o Estado de Mato Grosso do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Glenio G.; Figueiredo,Cícero C. de; Oliveira,Luiz F. C. de; Griebeler,Nori P.
A ausência de equações de chuvas intensas para o Estado do Mato Grosso do Sul e a necessidade de maior segurança na elaboração de projetos e dimensionamento de obras hidráulicas, foram o alicerce para, com este estudo, se obtivessem e espacializassem as relações de intensidade, duração e frequência de precipitações para o Estado. Utilizou-se, então, da metodologia da desagregação da chuva de 24 h e se utilizaram dados pluviométricos consistidos de 109 estações disponíveis no banco de dados da Agência Nacional de Águas. As equações de chuvas intensas apresentaram bom ajuste, com coeficientes de determinação acima de 0,99 para todas as localidades estudadas. Os parâmetros ajustados apresentaram alta variabilidade resultando em grandes diferenças nos valores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Estação pluviométrica; Hidrologia; Precipitação pluvial.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700012

Maximização do teor de carbono fixo em biocarvão aplicado ao sequestro de carbono
Provedor de dados: 91
Autores: Róz,Alessandra L. da; Ricardo,José F. C.; Nakashima,Gabriela T.; Santos,Luis R. O.; Yamaji,Fabio M.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pirólise; Eucalyptus; Fator de rendimento gravimétrico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800810

Capacidade da Typha dominguensis na fitorremediação de efluentes de tanques de piscicultura na Bacia do Iraí - Paraná
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Ana P. L.; Reissmann,Carlos B.; Favaretto,Nerilde; Boeger,Maria R. T.; Oliveira,Edilson B. de.
A eutrofização é caracterizada por um processo no qual um corpo d'água adquire altos níveis de nutrientes, especialmente nitratos e fosfatos, provocando o posterior acúmulo de matéria orgânica e sua decomposição. Uma das alternativas para a descontaminação ambiental é o uso da fitorremediação. O objetivo principal do trabalho foi testar a capacidade da Typha dominguensis na minimização da eutrofização da água de tanques de piscicultura. A partir da água dos tanques da Estação Experimental do Canguiri - UFPR, instalou-se um experimento para cultivo da espécie Typha dominguensis sob diferentes níveis tróficos em sistema fechado. Os tratamentos são representados por cinco níveis de nitrogênio (N) e fósforo (P), arranjados em esquema fatorial em delineamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eutrofização; Nitrogênio; Fósforo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300013

Otimização da prensagem de grãos de girassol e sua caracterização
Provedor de dados: 91
Autores: Pighinelli,Anna L. M. T.; Park,Kil J.; Rauen,Ana M.; Oliveira,Rafael A. de.
A prensagem mecânica contínua de oleaginosas se destaca por sua rapidez, facilidade de manuseio e baixo custo de instalação e manutenção adequando-se perfeitamente à realidade das pequenas comunidades rurais; quanto à eficiência, a extração por solvente ainda é melhor. Para melhorar o desempenho, pesquisadores observaram a influência de variáveis no rendimento em óleo, como o teor de umidade e temperatura dos grãos e aspectos construtivos da prensa. Quanto ao preparo inicial da matéria-prima, estudos mostram que existe uma faixa ótima de teor de umidade, além de valores de temperatura que possam facilitar ou prejudicar a fluidez do óleo. Avaliou-se, no presente trabalho, a influência da temperatura e do teor de umidade dos grãos de girassol no rendimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Superfície de resposta; Teor de umidade; Temperatura; Rendimento em óleo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100009

Influência da densidade do solo infestado por nematoide no desenvolvimento inicial de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Carmem C. M. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Pereira Filho,João V.; Souza,Marcela A. L. M. de.
Em áreas cultivadas com cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil, a compactação do solo e a presença de altas densidades populacionais de nematoides, principalmente Meloidogyne spp. restringem severamente a produtividade agrícola. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de quatro níveis de densidade do solo infestado por nematoides da espécie M. incognita no desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar, variedade RB 863129, em condições de casa de vegetação. As avaliações, realizadas 90 dias após a infestação do solo, se fundamentaram na altura da planta, diâmetro do colmo, número de folhas, biomassa fresca das raízes, biomassa fresca e biomassa seca da parte aérea, número de ovos do nematoide por grama de raiz. O aumento dos níveis de compactação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Nematóide de galha; Densidade do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500002

Produtividade e exportação de nutrientes em beterraba cultivada com cobertura morta e adubação orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Sediyama,Maria A. N.; Santos,Marlei R.; Vidigal,Sanzio M.; Salgado,Luís T.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da cobertura do solo e doses de lodo de lagoa de decantação de água residuária de suinocultura na produtividade e na exportação de nutrientes pela beterraba, cultivar Early Wonder. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Vale do Piranga, pertencente à EPAMIG, Zona da Mata, em Oratórios, MG, no período de 07/08/08 a 09/11/08, no delineamento de blocos casualizados em parcelas subdivididas com quatro repetições. Nas parcelas foram dispostos três tipos de cobertura de solo: bagaço de cana-de-açúcar, palha de café e sem cobertura e, nas subparcelas, foram usadas cinco doses do lodo de lagoa: 0; 10; 20; 40 e 60 t ha-1. Aos 70 dias após o transplante das mudas realizou-se a colheita. A cobertura com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris; Cobertura do solo; Produtividade; Dejeto de suíno; Lodo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900002

Níveis de irrigação e doses de potássio sobre os teores foliares de nutrientes do maracujazeiro amarelo
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Foleggatti,Marcus V.; Frizzone,José A.; Dias,Thiago J.; Albuquerque Júnior,Boanerges S.; Batista,Erasmo C.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de níveis de irrigação e doses de potássio aplicadas via água de irrigação por gotejamento, sobre os teores foliares de nutrientes do maracujazeiro amarelo. O trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental da Fazenda Areão, da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP (22° 42' 30" S e 47° 38' 00" W); utilizou-se, com tal propósito, um delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repetições, cujos tratamentos foram arranjados no esquema de parcelas subdivididas e resultaram da combinação de quatro níveis de irrigação (L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L; L4 = 1,00 L) em que L é o volume de água médio medido em lisímetros, e cinco níveis de potássio (K0 = 0,000; K1 = 0,225; K2 = 0,450; K3 =...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Nutrição de planta; Passiflora edulis.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100006

Composto orgânico com altos teores de níquel e sua biodisponibilidade no sistema solo planta
Provedor de dados: 91
Autores: Roveda,Luís F.; Cuquel,Francine L.; Motta,Antônio C. V.; Melo,Vander de F.
A utilização de biossólidos industriais na agricultura pode proporcionar aumento de níquel no solo, porém sua biodisponibilidade é influenciada por diversos fatores e, muitas vezes, resíduos com elevados teores de níquel não estão associados à sua alta absorção pela planta. O objetivo foi avaliar a solubilidade do níquel no solo, sua biodisponibilidade e acumulação em plantas. O experimento foi conduzido em vasos em delineamento inteiramente casualizado com seis doses de níquel: 0, 9, 18, 36, 72 e 144 mg de níquel kg-1 de solo, via fonte orgânica (biossólido compostado) e mineral (cloreto de níquel) com 4 repetições. Utilizou-se um Cambissolo Háplico como substrato e o morangueiro como planta indicadora. Avaliaram-se os teores no solo pelos extratores:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Biossólido; Bioacumulação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800006

Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: estudo do estado nutricional do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ferreira,Paulo A.; Neves,Júlio C. L.; Souza,José A. de.
Neste trabalho o objetivo principal foi investigar o estado nutricional do cafeeiro em resposta à aplicação de água residuária filtrada de origem doméstica, como fonte de nutrientes e comparar os resultados com os obtidos com o manejo convencional. O experimento foi implantado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e Agricultura Irrigada, localizada na Universidade Federal de Viçosa - UFV. O delineamento experimental constituiu-se de 18 unidades experimentais, cada uma composta de oito plantas. O experimento foi montado no delineamento em blocos casualizados (linhas de plantio) com três repetições, cujo resultados permitiram concluir que a adoção do manejo com água residuária foi mais efetivo na melhoria do estado nutricional do cafeeiro que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Café; Reúso.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200001

Modelagem matemática da secagem convectiva com radiação infravermelha de grãos de Moringa oleifera
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Vânia R. G.; Biagi,João D.; Oliveira,Rafael A. de.
Os modelos matemáticos aplicados à secagem auxiliam no dimensionamento de secadores, na previsão da taxa de secagem, melhoram as condições de secagem e avaliam a qualidade do processo; assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o ajuste dos modelos de Page, Midilli, Newton e da segunda lei de Fick aos dados experimentais da secagem convectiva com aplicação de radiação infravermelha de grãos de Moringa oleifera L. Avaliaram-se, também, o efeito dos fatores temperatura do ar (30-60 ºC), a velocidade do ar (0,55-1,05 m s-1), o tempo de aplicação da radiação infravermelha (120-300 s) e a intensidade da radiação infravermelha (1500-4500 W) sobre a difusividade efetiva, teor de água, atividade de água e tempo de secagem. Os modelos explicaram mais de 98% do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusividade efetiva; Segunda lei de Fick de difusão; Modelo de Page; Modelo de Midilli; Modelo de Newton.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700686

Zona de manejo para preparo do solo na cultura da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Francisco X. de; Miranda,Neyton de O.; Medeiros,José F. de; Silva,Paulo C. M. da; Mesquita,Francisco O.; Costa,Thiago K. G.
A compactação do solo influencia todas as fases de desenvolvimento das culturas, porém, em muitas áreas com baixa produção de cana-de-açúcar são ignorados valores críticos e efeitos da compactação do solo, razão por que é importante conhecer a localização e a intensidade da compactação do solo, para descompactá-lo. Neste sentido o trabalho visou aplicar três critérios para delinear zonas de manejo da compactação do solo: camada onde se iniciam valores de resistência à penetração críticos para o crescimento da cana-de-açúcar; índice de cone da camada de 0-40 cm e profundidade na qual ocorre a máxima resistência à penetração. A amostragem foi realizada em malha com 113 pontos espaçados 100 m, georreferenciados por um Sistema de Posicionamento Global,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum ssp.; Resistência do solo à penetração; Geoestatística; Penetrômetro.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200186

Desempenho de trator-implemento na cana-de-açúcar em sistemas de plantio direto e convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte Júnior,José B.; Garcia,Ricardo F.; Coelho,Fábio C.; Amim,Reynaldo T.
Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho de conjuntos mecanizados, através da patinagem, da velocidade do trator e da viabilidade de operação de plantio da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) em sistema de plantio direto (SPD) e convencional (PC) sobre diferentes plantas de cobertura. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com três repetições, em esquema de faixas. Constituíram-se 24 tratamentos pelas combinações de parcelas: A1-PD da cana sobre crotalária; a²-PD da cana sobre feijão de porco; A3-PC da cana sobre mucuna preta incorporada; A4-PC da cana (testemunha); de subparcelas: B1-FORD 8430 DT + plantadora de duas linhas; B2-FORD 8430 DT + sulcador de três linhas; B3-FORD 5610 + sulcador de duas linhas; e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubos verdes; Conjuntos mecanizados; Patinagem.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600013

Water seasonality in granting permits and impact of irrigation in the Dourados River basin, MS, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Diovany D.; Pereira,Silvio B.; Arai,Fabiane K.; Santos,Felipe A. dos; Carnevali,Thiago de O.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate water seasonality in the process of granting permits and the impact of irrigation in the Dourados River basin. For that, the hydrological behavior of the basin was analyzed. The minimal streamflows (Q7,10 and Q95), irrigation withdrawal flow (Qr) and the percent variation of the grant flows relative to monthly seasonal period in relation to the monthly withdrawal flow were obtained. The results allowed to verify that using criteria based on the monthly streamflow allows for better management of water use, because it allows for greater utilization of this resource in times with high water availability and imposes a realistic restriction during critical periods. The average annual water withdrawal for...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water resources; Hydrological behavior; Water management.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700499

Comportamento da cultura do tomateiro sob diferentes tensões de água no solo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Sá,Nelson S. A. de; Pereira,Geraldo M.; Alvarenga,Marco A. R.; Mattioli,Wesley; Carvalho,Jacinto de A.
A cultura do tomateiro corresponde a uma atividade expressiva no Brasil, bastante exigente em água e, sob cultivo protegido, a irrigação deve ser usada para o suprimento hídrico total. O manejo adequado da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das plantas mas, também, por minimizar problemas com doenças e lixiviação de nutrientes, além de gastos desnecessários com água e energia. Visando definir critérios para o manejo da irrigação, avaliou-se, através deste trabalho, o efeito de diferentes tensões de água no solo sobre o comportamento produtivo do tomateiro de crescimento indeterminado, híbrido Raísa N, em ambiente protegido, na região de Lavras, MG. O experimento foi instalado em casa de vegetação com delineamento em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Irrigação por gotejamento; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300008

Aplicação de gesso e calcário na recuperação de solos salino-sódicos do Estado de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Maria de F. C.; Fontes,Maurício P. F.; Alvarez V.,Víctor H.; Ruiz,Hugo A.
Experimento em colunas de solo foi conduzido, objetivando-se avaliar o efeito da aplicação de gesso e gesso + calcário, na recuperação de solos salino-sódicos do Perímetro Irrigado de Custódia, PE. Os tratamentos foram dispostos em um delineamento em blocos casualizados, com arranjo fatorial de quatro solos, dois métodos de aplicação de gesso e gesso + calcário (aplicados na superfície e incorporados aos primeiros 5 cm da coluna de solo), duas combinações dos corretivos (100% de gesso + 0% de calcário e 80% de gesso + 20% de calcário), calculados com base na necessidade de gesso dos solos, e quatro faixas de granulometria de gesso (2,0-1,0, 1,0-0,5, 0,5-0,3 e &lt; 0,3 mm), com três repetições. A quantidade de gesso determinada em laboratório pelo método de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sódio trocável; Sodicidade; Necessidade de gesso.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300005

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE BATATA EM FUNÇÃO DA REGULAGEM DO ASPERSOR (SISTEMA PORTÁTIL)
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O presente trabalho diz respeito a um estudo realizado em laboratório, com modelo de aspersor rotativo de impacto de pequeno porte, visando quantificar a influência da pressão de operação, da velocidade de rotação e do período de oscilação do defletor-martelo, na uniformidade de distribuição de água, de maneira tal a simular, em computador, a produtividade da cultura da batata (função de produção) em diferentes pontos de regulagem do aspersor. Nos ensaios de distribuição espacial das lâminas d'água, utilizou-se a metodologia de distribuição radial de coletores, combinando-se três pressões de operação (200, 300 e 400kPa), cinco tempos de rotação do aspersor (7, 15, 30, 60 e 90 segundos) e quatro níveis de tensão da mola acoplada ao defletor-martelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersores; Espaçamentos; Regulagem.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300273

Humic substances, purified MAP and hydrogel in the development and survival of Eucalyptus urograndis
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rodrigo J. da; Ferreira Junior,José M.; Silva,Flavia A.; Santos,Antonio C. M. dos; Lima,Saulo de O.; Silva,Rubens R. da.
ABSTRACT The development and survival of Eucalyptus urograndis plants may be influenced by products based on humic fractions of the organic matter, purified MAP and soil conditioners, such as hydrogel. Thus, the present study aimed to evaluate the effect of the commercial products Fertiactyl®, based on humic substances, purified MAP and hydrogel on the post-planting development and survival of Eucalyptus urograndis. The experiment was conducted in a randomized block design, with 25 treatments and four replicates, each of which consisted of 6 plants. The immersion of the tubes in solution with doses of Fertiactyl® and purified MAP promoted the increase in the development and survival of the plants. In the preparation of the hydrogel, the use of solution...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Electrical conductivity; Hydration; Immersion.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700625

Necessidade de irrigação para o feijoeiro na região central do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Joel C. da; Heldwein,Arno B; Radons,Sidinei Z; Maldaner,Ivan C; Trentin,Gustavo; Grimm,Edenir L.
A falta de conhecimento da probabilidade de ocorrência de adversidades climáticas representa um problema para o planejamento da produção do feijoeiro. Este estudo objetivou determinar os valores de lâmina de irrigação e do número de irrigações necessários para o feijão semeado em diferentes épocas, considerandose a capacidade de armazenamento de água disponível (CAD) dos principais solos da região Central do Rio Grande do Sul. A simulação do ciclo foi realizada utilizando-se a soma térmica, em dez épocas de semeadura (ES) e em cada ano da série histórica de dados meteorológicos, para o período entre 1968 e 2006. A irrigação foi simulada para 13 solos da região de abrangência da estação meteorológica de Santa Maria, que foram reunidos em seis grupos. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L; Estresse hídrico; Capacidade de armazenamento de água disponível (CAD).
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000006

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SEMENTES DE TRIGO POR MEIO DA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS PARÂMETROS DIELÉTRICOS EM UMA ÚNICA FREQÜÊNCIA
Provedor de dados: 91
Autores: Berbert,Pedro Amorim; Stenning,Brian C.
RESUMO Em trabalhos anteriores, os autores avaliaram diversas metodologias que tinham como princípio básico a medição de parâmetros dielétricos para estimar a quantidade relativa de água presente em amostras de produtos granulares e que foram adaptadas para o cálculo do teor de umidade de sementes de trigo. Avaliou-se tanto a medição simultânea de um (ε') ou dois (ε' e ε") parâmetros dielétricos em duas freqüências de oscilação, quanto a medição desses dois parâmetros em uma única freqüência. Estas são as duas únicas alternativas, além da utilização da técnica de atenuação de raios-g atualmente conhecidas para eliminar ou reduzir a influência da massa específica aparente no valor calculado do teor de umidade, pré-requisito indispensável no desenvolvimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Radiofreqüência; Teor de umidade.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300329

Avaliação de vidro reciclado granulado como meio filtrante de herbicidas em meio aquoso
Provedor de dados: 91
Autores: Assis,Odilio B. G.; Vieira,Delia do C.
Neste trabalho resultados e considerações sobre o uso de vidro reciclado na forma de material granulado, como potencial meio filtrante para remoção de agrotóxicos diluídos em água são apresentados. Para esta avaliação garrafas e vasilhames de vidro transparente foram fragmentados e moídos até partículas com tamanhos inferiores a 1 mm e ensaios de filtração gravitacional realizados em colunas, em escala laboratorial. O herbicida atrazina foi escolhido como contaminante em virtude de ser um composto altamente tóxico e amplamente empregado no Brasil. Análises por cromatografia gasosa indicam a retenção de agrotóxicos pelo meio poroso, em todo o intervalo de concentrações avaliadas (0,5; 1,0; 3,0; 10 e 15 mg L-1). O vidro apresentou-se como material de fácil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Filtração; Meio poroso; Atrazina; Remediação ambiental.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300017

Exposição dérmica do aplicador de agrotóxicos na cultura da uva, com diferentes pulverizadores
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Hamilton H.; Maziero,José V. G.; Yanai,Kiyoshi; Corrêa,Ila M.; Severino,Francisco J.; Kanno,Oscar Y.; Martins,Paulo S.; Mura,Cláudio; Morgano,Marcelo A.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar a exposição do aplicador à calda de agrotóxico, durante pulverização na cultura da videira, com 4 diferentes pulverizadores. Os equipamentos avaliados foram um pulverizador semi-estacionário típico, um pulverizador de barras adaptado a uma barra semi-circular com os bicos voltados para cima, um turbopulverizador marca Hatsuta modelo café, com sistema de turbina adaptado para utilização na cultura da uva, e um turbo-pulverizador marca KO, modelo Jales, regulados pelos produtores. Para avaliação da exposição dérmica potencial (EDP) amostradores foram distribuídos sobre 22 partes do corpo do aplicador, que pulverizou uma calda contendo 3000 ppm do cátion Cu+2 durante 35 a 40 min. Em laboratório o Cu+2 foi recuperado e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxicos; Pulverizador; Exposição dérmica; Uva.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100031

Índice de uniformidade de distribuição do amônio, nitrato, potássio e fósforo, em Latossolos sob condições de fertigação
Provedor de dados: 91
Autores: Donagemma,Guilherme K.; Ruiz,Hugo A.; Alvarez V,Victor H.; Ferreira,Paulo A.; Cantarutti,Reinaldo B.; Silva,Agno T.; Figueiredo,Getúlio C.
Se realizada de forma inadequada, a fertigação pode levar à salinização do solo ou lixiviação dos nutrientes, com a consequente contaminação do lençol freático. Neste sentido, se propõe, no presente estudo, um índice para determinar a uniformidade de distribuição de amônio, nitrato, potássio e fósforo, ao longo de colunas de Latossolos fertigadas, com o objetivo de nortear o manejo adequado da fertigação. Este índice foi calculado a partir de dados coletados em um ensaio de laboratório, seguindo-se um fatorial 4 x (1 + 6), ou seja, quatro Latossolos de Minas Gerais (dois Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, um Latossolo Vermelho distroférrico e um Latossolo Vermelho distrófico), uma testemunha (aplicação de água deionizada) e seis formas de aplicação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de íons; Macronutrientes; Nitrogênio; Disponibilidade de nutrientes.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600002

Distribuição espacial das raízes de cafeeiro e dos poros de dois Latossolos sob manejo conservacionista
Provedor de dados: 91
Autores: Carducci,Carla E.; Oliveira,Geraldo C. de; Lima,José M.; Rossoni,Diogo F.; Costa,Alisson L. da; Oliveira,Larissa M.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do sistema de manejo que emprega práticas de conservação do solo na distribuição do sistema radicular de cafeeiros e na estrutura de dois Latossolos após seis anos de implantação da lavoura na região do Alto São Francisco, MG. Foram abertas três trincheiras aleatórias e longitudinais à linha de plantio (0,70 x 1,50 m) em um Latossolo gibbsítico e em um Latossolo caulinítico ambos sob sistema de manejo do solo que emprega práticas conservacionistas. A avaliação do sistema radicular foi feita pelo método do perfil cultural e análise digital de imagens 2D, com posterior confecção de mapas de superfície das variáveis radiculares analisadas por meio da krigagem. Amostras de solo com estrutura preservada foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morfologia radicular; Análise de imagem; Tomografia computada de raios-X; Krigagem; Coffea arabica L.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300005

Produtividade de linhagens avançadas de amendoim em condições de sequeiro no nordeste Brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Roseane C.; Rêgo,Gizelda M.; Silva,Astrogildo P. G. da; Vasconcelos,José O. L.; Coutinho,João L. B.; Melo Filho,Péricles de A.
Onze linhagens avançadas de amendoim, eretas e rasteiras, foram conduzidas em condições de sequeiro, em quatro estados nordestinos, visando-se avaliar a produtividade em vagens e sementes. Os ensaios foram conduzidos no período de 2005 a 2007, nos municípios de Araripina e Parnamirim, PE, Lagarto, SE, Cruz das Almas e Caetité, BA, Campina Grande e Itabaiana, PB. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com 13 tratamentos, constituídos de oito linhagens eretas e cinco rasteiros, com cinco repetições. As variáveis analisadas foram produtividades de vagens e de sementes. Em referência à análise estatística, realizaram-se análises de variância individual e conjunta e se adotou o teste de Tukey (p &lt; 0,05) para comparação das médias dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis hypogaea; Tolerância a seca; Melhoramento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600004

EFEITO DA VARIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO NA QUALIDADE DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Folegatti,Marcos Vinícius; Vieira,Sidney Rosa; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da variabilidade do armazenamento de água no solo, na qualidade da irrigação por aspersão. Com base em curvas características e lâminas de irrigação de 144 pontos amostrais de uma grade de 5 x 5 m, utilizando-se técnicas geoestatísticas, confeccionou- se uma malha 1 x 1 m de 3096 pontos. Com os valores de lâmina real necessária e de lâmina aplicada determinou-se, para cada ponto da malha, a eficiência de armazenamento, a drenagem profunda e o grau de adequação. Esses parâmetros também foram avaliados pelo modelo linear, que considera a lâmina necessária constante em toda a área. A variabilidade do armazenamento de água no solo não influenciou, de forma relevante, a eficiência de armazenamento nem os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da irrigação; Lâmina real necessária; Variabilidade espacial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200150

Changes in chemical attributes of a Fluvent cultivated with castor bean and irrigated with wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Barreto,Aurelir N.; Nascimento,Joab J. V. R. do; Medeiros,Everaldo P. de; Nóbrega,Janiny A. da; Bezerra,Jose R. C.
Agricultural use of wastewater is an alternative to increase water availability, especially in semiarid regions. However, it may cause undesirable chemical changes in the soil. The aim of this study was to evaluate the influence of wastewater irrigation and castor bean (Ricinus communis L.) cultivation on the chemical attributes of a Fluvic Neosol. The experimental design was in a randomized block, in split-plot scheme, where the main plots were represented by the treatments of irrigation water and castor bean cultivation, and the subplots were the soil layers, with three replications. The treatments were T1 - wastewater irrigation + castor bean cultivation ; T2 - mixture of supply water and wastewater (1:1 ratio) + castor bean cultivation; T3 - supply...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reuse; Nutrients; Effluent; Water management; Ricinus communis.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500003

Desempenho de estratégias de aeração de milho armazenado: Fungos e condutividade elétrica
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Vânia R. G.; Queiroz,Marlene R. de; Marchi,Vanessa C.; Aguiar,Rosa H.
Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar e comparar o desempenho de três estratégias de aeração de milho armazenado quanto à ocorrência de fungos e à condutividade elétrica dos grãos. As estratégias avaliadas foram: aeração contínua; aeração noturna e aeração em condições de umidade de equilíbrio entre os grãos e o ar ambiente. Realizaram-se dois ensaios de aeração com grãos de milho secos (11% b.u.) e úmidos (17% b.u.). Amostras de grãos foram retiradas durante os ensaios para contagem de fungos e medida da condutividade elétrica dos grãos. Grãos armazenados úmidos apresentaram maior ocorrência de fungos do que grãos armazenados secos. Observou-se que o Fusarium spp. apresentou contagens mais elevadas, o Penicillium spp. manifestou desenvolvimento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Aspergillus spp.; Penicillium spp.; Fusarium spp.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100015

Curvatura vertical de vertentes em microbacias pela análise de modelos digitais de elevação
Provedor de dados: 91
Autores: Valeriano,Márcio de M.
Este trabalho objetiva desenvolver e avaliar um procedimento simples para mapear a curvatura vertical de vertentes, a partir de Modelos Digitais de Elevação (MDE) com recursos básicos de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Este método se baseia em janelas móveis de 3x3 pixels e foi desenvolvido para fazer o cálculo geométrico da segunda derivada através do perfil de vertente. Os testes envolveram MDE de seis microbacias de diferentes tipos de relevo, krigados a partir de curvas de nível de diferentes especificações cartográficas. Para a programação de procedimentos universalmente adaptáveis, o cálculo de curvatura demandou a resolução espacial como uma das entradas, de modo a resultar em valores absolutos comparáveis, com diferença de declividade (em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessamento; MDE/MNT/MDT; Microbacias; Relevo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300022

Método Walkley-Black na determinação da matéria orgânica em solos contaminados por chorume
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Cibele M. B.; Bernardes,Ricardo S.; Oliveira,Sebastião A. de.
O presente trabalho enfatiza o estudo de verificação sobre a potencialidade do método titulação após oxirredução por via úmida (Walkley-Black) para determinação da matéria orgânica em amostras de solo contaminadas por chorume de resíduos sólidos domésticos. A contaminação das amostras de solo foi realizada em laboratório, utilizando-se chorume com elevada carga orgânica (DQO entre 36.000 a 110.000 mg L-1) e dois solos argilosos inorgânicos similares, caracterizados como Latossolo Vermelho (carbono orgânico inferior a 1,4%). Os resultados mostraram que o método Walkley-Black apresentou potencial para determinação da matéria orgânica proveniente da contaminação do solo com chorume. Para as amostras de solo estudadas, foram obtidos coeficientes de correlação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo; Carbono orgânica; Resíduos sólidos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100016

Estado nutricional e produção da pimenteira com uso de biofertilizantes líquidos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,José R. de; Gomes,Regina L. F.; Araújo,Ademir S. F.; Marini,Fillipe S.; Lopes,João B.; Araújo,Raul M.
Os biofertilizantes podem melhorar a sanidade das plantas e incrementar a produtividade das culturas, com baixo custo. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o estado nutricional e características relacionadas à produtividade do fruto de pimenteira em resposta à aplicação de biofertilizantes líquidos na variedade de pimenta Dedo de Moça (Capsicum baccatum var. pendulum L.). O trabalho foi realizado em campo, no município de Teresina, Piauí, Brasil, no período de dezembro de 2010 a setembro de 2011. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram os biofertilizantes "supermagro", "fermentado biológico" e "P + K", com aplicações via foliar e no solo, adubação NPK, conforme recomendação para a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fermentado biológico; Capsicum baccatum var.; Pendulum L.; Nutrição mineral.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200006

Redução da emissão de CO2, CH4 e H2S através da compostagem de dejetos suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Sardá,Luana G.; Higarashi,Martha M.; Muller,Susana; Oliveira,Paulo A.; Comin,Jucinei J.
Em conjunto com o crescente desenvolvimento da tecnologia para a produção de suínos ocorreu uma forte exploração e degradação do ambiente, razão pela qual a atividade se transformou em fonte poluidora das regiões produtoras. Buscam-se, então, alternativas que minimizem o potencial poluidor do atual sistema de produção. O trabalho proposto foi comparar o perfil de emissão de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e gás sulfídrico (H2S) do manejo de dejetos suínos nas formas sólida (compostagem) e líquida (esterqueira), e avaliar a eficiência do processo de compostagem através dos parâmetros físico-químicos. O ensaio foi implantado no campo experimental da EMBRAPA Suínos e Aves, localizada no município de Concórdia, SC. Contatou-se, na compostagem, uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dejetos suínos; Gases de efeito estufa; Tratamento de dejetos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900014

Desempenho dinâmico de um trator agrícola utilizando biodiesel destilado de óleo residual
Provedor de dados: 91
Autores: Soranso,Ana M.; Gabriel Filho,Antonio; Lopes,Afonso; Souza,Eduardo G. de; Dabdoub,Miguel J.; Furlani,Carlos E. A.; Camara,Felipe T. da.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho dinâmico de um trator agrícola funcionando com biodiesel destilado (50% etílico + 50% metílico) em função das proporções de biodiesel e diesel de petróleo (0 e 100%, 5 e 95%, 15 e 85%, 25 e 75%, 50 e 50%, 75 e 25% e 100 e 0%) respectivamente. O experimento foi realizado na área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, localizado na latitude 21º 14' 28" S e longitude 48º 17'12" W. Utilizou-se um trator 4 x 2 TDA com potência de 73,6 kW (100 cv) no motor e um trator de lastro. O biodiesel utilizado foi produzido à base de óleo residual de fritura de alimentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 7 tratamentos e 5...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Mistura de combustíveis; Consumo de combustível.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500018

Mapeamento do saldo de radiação com imagens Landsat 5 e modelo de elevação digital
Provedor de dados: 91
Autores: Di Pace,Frederico T.; Silva,Bernardo B. da; Silva,Vicente de P. R. da; Silva,Saulo T. A. da.
O saldo de radiação é um importante componente do balanço de energia e tem grande relevância em estudos de evapotranspiração em áreas irrigadas e em bacias hidrográficas. Obteve-se, através do estudo, a estimativa do saldo de radiação à superfície terrestre, mediante imagens multiespectrais do Mapeador Temático do satélite Landsat 5, utilizando-se o SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land) e o MED (Modelo de Elevação Digital). Os cálculos foram realizados com e sem utilização do MED, nos dias 04 de dezembro de 2000 e 04 de outubro de 2001. A temperatura da superfície (Ts) e os valores do albedo estimados com o MED em 04/12/2000, foram um pouco superiores aos valores de Ts estimados sem a utilização deste modelo. Os resultados demonstraram que na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiância; Albedo da superfície; Emissividade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400009

Arranjo espacial de plantas de milho em sistema plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Francisco R. da S.; Cruz,Simério C. S.; Albuquerque,Abel W. de; Santos,José R.; Silva,Edson T. da.
Práticas de manejo que aumentem a população de plantas e reduzam o espaçamento através de arrajamento espacial podem, desde que bem planejadas, podem ser uma excelente oportunidade para que o produtor aumente a sua rentabilidade. Neste trabalho, o objetivo primordial foi avaliar os efeitos da variação da distribuição espacial de plantas em dois híbridos de milho cultivados em Sistema Plantio Direto (SPD) sobre os componentes de produção. O estudo foi desenvolvido no CECA/UFAL. Os tratamentos consistiram no cultivo dos híbridos de milho FORT e AGN 30A00, nos espaçamentos 0,80 e 0,40 m e submetidos às populações de 60.000 e 70.000 plantas ha-1. O delineamento estatístico foi o de blocos casualisados em esquema fatorial (2 x 2 x 2), com três repetições. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivares; Espaçamento entre linhas; População de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100010

Cotton and fiber quality in function of picker harvest speed
Provedor de dados: 91
Autores: Kazama,Elizabeth H.; Silva,Rouverson P. da; Ormond,Antônio T. S.; Alcântara,Aline S.; Vale,Welington G. do.
ABSTRACT Cotton price is determined by the quality of the fiber, which can be damaged at the time of harvest, in addition to quantitative losses of non-harvested plume. Therefore, this study aimed to analyse soil and plant losses, and the quality of cotton fiber in relation to five harvest speeds (5, 6, 7, 8, and 9 km h-1) in the spindle system (picker). The experiment was conducted in Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brazil. A randomized complete block design was used on plots of 0.9 ha, with 20 plot, five speeds, and four blocks. The results showed that the studied speeds did not significantly influence losses on the soil and plant, or the quality of the cotton fiber; therefore, the highest speed may be recommended.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Picker; Spindles system; Fiber characteristics; Gossypium hirsutum.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800583

Fatores de retardamento e coeficientes de dispersão-difusão de fosfato, potássio e amônio em solos de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ermelinda M. M.; Ruiz,Hugo A.; Ferreira,Paulo A.; Alvarez V.,Víctor H.; Borges Júnior,João C. F.
Através deste estudo objetivou-se comparar os fatores de retardamento (R) e os coeficientes de dispersão-difusão (D) do fosfato, potássio e amônio, determinados em cinco solos de Minas Gerais (um Neossolo Quartzarênico órtico - RQo; três Latossolos Vermelhos distróficos - LVd1, LVd2 e LVd3; e um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico - LVAd). O experimento foi realizado utilizando-se colunas de percolação, que receberam aplicações de uma das soluções resultantes das oito possíveis combinações de duas concentrações de fosfato, potássio e amônio (15 e 60 mg L-1 de P, 75 e 300 mg L-1 de K e 15 e 60 mg L-1 de N). Valores menores de R para o potássio e o amônio, foram observados, quando comparados com os do fosfato. O R para fosfato foi menor no solo mais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de solutos; Fosforo; Nitrogênio; Latossolos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200006

Macronutrient and sodium content in maize plants under cassava wastewater fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Adriana G.; Rolim,Mario M.; Duarte,Anamaria de S.; Silva,Gerônimo F. da; Bezerra Neto,Egídio; Pedrosa,Elvira M. R.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the content of macronutrients and sodium in corn ( Zea mays) plants as a function of different doses of cassava wastewater and ages of the plants after emergence. The experiment was conducted in a greenhouse in pots with capacity for 25 dm3 of soil, using a 5 × 3 factorial design with four replicates. The studied factors were doses of cassava wastewater: 0; 12.6; 25.2; 50.4; 75.6 m3 ha-1, and plant age: 20, 40 and 52 days after emergence (DAE). Potassium, calcium, magnesium, nitrogen, phosphorus, sodium and sulfur contents were evaluated in leaves and stalks. Nutritional deficiency of calcium was visible at 20 DAE. The increment in cassava wastewater doses increased N, P and K contents in plant shoots, but decreased Ca...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Residue reuse; Mineral nutrition.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300215

Gas exchange of four woody species under salinity and soil waterlogging
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Alan D.; Sousa,Carlos H. C.; Lacerda,Claudivan F. de; Bezerra,Marlos A.; Silva,Evandro N.; Neves,Antônia L. R.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate gas exchanges in seedlings of forest species grown in saline soils and subjected to soil waterlogging cycles. The experimental design was completely randomized in a factorial arrangement, with four forest species: Myracrodruon urundeuva Fr Allemão, Mimosa caesalpiniifolia Benth, Tabebuia impetiginosa (Mart. ex. DC.) Standl and Azadirachta indica A. Juss, two soil salinity levels (1.2 and 8.6 dS m-1) and two water regimes (with and without waterlogging). Measurements of stomatal conductance, transpiration and CO2 assimilation rate were performed before and after each waterlogging period. The interaction of the highest saline level (8.6 dS m-1) and waterlogging caused greater reductions in leaf gas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Photosynthesis; Salt stress; Water excess; Caatinga.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000670

Modificação das propriedades das fibras de curauá por acetilação
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Fernanda F. M.; Araújo,Gilmar T.; Luna,Saionara; Nascimento,José W. B. do; Silva,Valneide R. da.
Nos compósitos cimentíceos as fibras vegetais podem sofrer vários graus de degradação quando expostas ao ambiente alcalino. O meio alcalino degrada os componentes macromoleculares das fibras, principalmente pela solubilização da lignina e a desfibrilação da celulose, comprometendo suas propriedades físicas e mecânicas. A resistência das fibras vegetais ao ataque alcalino pode ser aumentada por meio de tratamentos químicos superficiais como a acetilação que apresenta capacidade de reduzir a natureza higroscópica de compostos lignocelulósicos pela introdução de grupos funcionais hidrofóbicos em sua estrutura química. Objetivou-se, então neste trabalho, a aplicação do tratamento de acetilação em diferentes níveis, visando melhorias na durabilidade das fibras....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas erectipholius; Tratamento de fibras; Hidrofilicidade; Resistência.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300014

Influência de diferentes teores de sólidos insolúveis suspensos nas características reológicas de sucos de abacaxi naturais e despectinizados
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Alexandre José de Melo; Bezerra,José Raniere Mazile Vidal; Gasparetto,Carlos Alberto.
Estudou-se, neste trabalho, a influência dos sólidos insolúveis suspensos nas características reológicas de sucos de abacaxi in natura e sucos tratados com enzima pectinolítica. Cada um dos dois tipos de suco foi estudado através de seis frações, divididas em quatro peneiradas, uma centrifugada e uma integral, representando seis teores de sólidos insolúveis suspensos. Os dados reométricos foram coletados através de um reômetro Haake rotovisco e os dados experimentais ajustados pelo modelo de Mizrahi-Berk. Das seis frações in natura, quatro apresentaram comportamento pseudoplástico, uma caracterizou-se como newtoniana e outra como dilatante enquanto das seis frações tratadas enzimaticamente cinco apresentaram comportamento pseudoplástico e uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reologia; Suco; Sólidos suspensos; Pectina; Ananas comosus L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100014

Desenvolvimento e aplicação de metodologia para dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola
Provedor de dados: 91
Autores: Evangelista,Adão W. P.; Ferreira,Paulo A.; Pruski,Fernando F.; Sediyama,Gilberto C.
As condições climáticas dos trópicos vêm despertando a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias, que contribuam para o aprimoramento dos métodos até então empregados no dimensionamento e manejo de sistemas de drenagem agrícola. Tendo em vista que as regiões brasileiras de clima úmido e subúmido se incluem neste contexto, desenvolveu-se uma metodologia fundamentada no critério de drenagem SEW30, no balanço de água no solo e na equação de drenagem de Krayjenhoff van Leur-Maasland. O efeito do espaçamento e da profundidade dos drenos sobre a produtividade das culturas foi caracterizado com base nos valores do SEW30 calculado a partir do hidrograma freático, gerado durante o período de desenvolvimento da cultura. Numa segunda etapa, o valor de SEW30...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de simulação; Balanço hídrico; Critério de drenagem SEW30.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400001

Surface drainage in leveled land: Implication of slope
Provedor de dados: 91
Autores: Winkler,Antoniony S.; Silva,Jaqueline T. da; Parfitt,José M. B.; Teixeira-Gandra,Claudia F. A.; Conceço,Germani; Timm,Luis C.
ABSTRACT In the lowlands of Rio Grande do Sul, land leveling is mostly carried out with no slope for the purpose of rice production. In this environment, soils with a low hydraulic conductivity are predominant owing to the presence of a practically impermeable B-horizon near the surface. Land leveling leads to soil accommodation resulting in the formation of depressions where water accumulates after heavy rainfalls, subsequently leading to problems with crops implanted in succession to rice, such as soybeans. The objective of this research was to quantify the areas and volumes of water accumulation in soil as a function of the slope of land leveling. Five typical leveled lowland areas were studied as a part of this research. The original areas presented...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lowlands; Surface drainage; Water accumulation; Digital elevation models.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200077

Water productivity for sugar and biomass of sugarcane varieties
Provedor de dados: 91
Autores: Leal,Daniel P. V.; Coelho,Rubens D.; Barbosa,Fernando da S.; Fraga Júnior,Eusimio F.; Mauri,Robson; Santos,Lucas da C.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the water productivity into biomass and into sugar for 23 sugarcane varieties (second ratoon crop) under two levels of drip irrigation. Two experiments were conducted in a greenhouse. Experiment 1 comprised nine sugarcane varieties grown in a clay soil and Experiment 2 was composed of 14 varieties in a sandy-loam soil. Moreover, two irrigation treatments were adopted: T100 - full irrigation with 100% crop evapotranspiration replacement, maintaining soil moisture near field capacity for each variety; and T70 - irrigation with 70% T100 water depth. Water productivity was evaluated in terms of stem fresh biomass (WPFB) and sugar (WPGSY). The results showed that WPFB ranged from 11.45 to 18.45 kg m-3. The highest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deficit irrigation; Second ratoon; Evapotranspiration.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900618

Estudo da viabilidade da produção de água a partir do resfriamento do ar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Genival da; Sousa,Francisco de A. S. de.
Pesquisas realizadas nos municípios paraibanos de Campina Grande e São João do Cariri comprovam a viabilidade da produção de água potável a partir da formação do orvalho em superfícies refrigeradas por sistemas convencionais de refrigeração ou pelo uso de garrafas PET contendo gelo. Os resultados experimentais aqui apresentados mostram que o resfriamento do ar pode produzir quantidades suficientes de água para minimizar as conseqüências da escassez de água potável na região Semi-árida do Nordeste brasileiro. O experimento, baseado no contato direto do ar com a superfície fria do sistema de refrigeração, produziu orvalho a uma taxa de 1,23 L h-1 m-2. Para produzir um litro de orvalho, este sistema consome, em média, 0,75 kWh de energia elétrica. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água potável; Orvalho; Vapor d'água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500010

Qualidade física do solo sob diferentes sistemas de manejo e aplicação de dejeto líquido suíno
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Dener M. S.; Lima,Renato P. de; Verburg,Ernst E. Jan.
A aplicação em solos agrícolas tem sido a principal alternativa para destinar o grande volume de dejetos líquidos suínos (DLS) gerados nos ambientes de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar possíveis modificações nos atributos físicos do solo decorrentes do sistema de manejo e aplicação de DLS. O estudo foi desenvolvido no município de Arapoti, PR, em agosto de 2012. Foram amostradas cinco áreas: floresta nativa, pastagem com adubação química e aplicação de DLS, plantio convencional com adubação química e aplicação de DLS, plantio direto com adubação química, plantio direto com adubação química e aplicação de DLS. Os atributos físicos do solo avaliados foram: densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), macroporosidade (Ma), razão macro e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resíduos agrícolas; Resistência à penetração.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300280

Nitrogen fertilization to attenuate the damages caused by salinity on yellow passion fruit seedlings
Provedor de dados: 91
Autores: Wanderley,José A. C.; Azevedo,Carlos A. V. de; Brito,Marcos E. B.; Cordão,Mailson A.; Lima,Robson F. de; Ferreira,Fagner N.
ABSTRACT The study aimed to evaluate the mitigating effect of nitrogen (N) on the damages caused by irrigation water salinity, in the production of yellow passion fruit seedlings. A randomized block design in split plots was used, with five levels of irrigation water salinity (plot) (0.3, 1.0, 1.7, 2.4 and 3.1 dS m-1) and five doses of N fertilization (sub-plot) (180, 240, 300, 360 and 420 mg of N dm-3), with five replicates, totaling 125 experimental units, with one plant per plot. The seedlings were produced in 3.780 mL tubes, used as drainage lysimeter, which received a daily irrigation depth based on water balance. Growth and contents of chlorophyll and carotenoids were evaluated at 85 days after sowing. The increase in irrigation water salinity...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis f. flavicarpa; Chlorophyll a; Saline stress.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800541

Avaliação da concentração de metais pesados em áreas olerícolas no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Raphael B. A.; Luz,Walcrislei V.; Fontes,Maurício P. F.; Fontes,Luiz E. F.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença dos metais pesados Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn, em solos agrícolas, água de irrigação e alguns vegetais, provenientes de áreas olerícolas do estado de Minas Gerais. As amostras foram submetidas a digestão ácida e os teores de metais pesados determinados em um espectrofotômetro de emissão de plasma. A maior parte das amostras de solo apresentou baixos teores totais de metais pesados não indicando acumulação desses elementos, à exceção de Cr e Cd, que exibiram teores totais os quais justificam análises complementares; entretanto, para esses elementos, os dados de extração com DTPA foram próximos de zero indicando sua baixa disponibilidade. Nas amostras de água apenas os elementos Cd e Pb não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Contaminação ambiental; Elementos traços; Poluição.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100011

Fertigação do algodoeiro utilizando efluente doméstico tratado
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa Neto,Osvaldo N; Andrade Filho,Jerônimo; Dias,Nildo da S; Rebouças,Jonatas R. L; Oliveira,Francisco R. A de; Diniz,Adriana A.
Conduziu-se um experimento no Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido em Mossoró, RN, com o objetivo de avaliar o comportamento do algodoeiro (Gossypium hirsutum L. raça latifolium Hatch) cultivar 8H, quanto ao aspecto crescimento, quando irrigado com efluentes domésticos tratados. O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados com parcelas subdivididas e sendo testadas, nas parcelas, as diluições do efluente doméstico [25% - T1, 50% - T2, 75% - T3 e 100% de água residuária- T4 e água de abastecimento + adubação mineral do solo - T5] em dois solos de texturas contrastantes (Latossolo Vermelho Amarelo - S1 e Cambissolo - S2). A irrigação com água residuária influenciou significativamente o crescimento das plantas de algodoeiro,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L; Reúso; Biometria.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200011

Teor de carbono orgânico e a susceptibilidade à compactação de um Nitossolo e um Argissolo
Provedor de dados: 91
Autores: Braida,João A.; Reichert,José M.; Reinert,Dalvan J.; Veiga,Milton da.
O acúmulo de matéria orgânica pode aumentar a resistência do solo à compactação, diminuindo sua magnitude ou seus efeitos. O objetivo do presente trabalho foi estudar as implicações do acúmulo de matéria orgânica no solo sobre sua susceptibilidade à compactação medida pelo coeficiente de compressão. Buscou-se estabelecer relações entre o teor de carbono orgânico e o coeficiente de compressão do solo. Utilizaram-se amostras de solo coletadas em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico arênico e de um Nitossolo Vermelho distrófico latossólico, ambos contendo ampla variação do teor de carbono orgânico (CO). As amostras, com umidade equilibrada em quatro tensões de água, foram submetidas ao ensaio de adensamento uniaxial confinado, mediante cargas normais de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; Estrutura do solo; Coeficiente de compressão do solo; Mecânica do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200003

Investigação teórica do processo de redução de coliformes em leitos cultivados
Provedor de dados: 91
Autores: Amendola,Mariângela; Souza,Anderson L.
Este artigo mostra a continuidade da pesquisa sugerida por Amendola et al. (2003), para o caso em que se quer buscar maior precisão na investigação teórica do processo de redução de poluentes, em função do meio suporte usado em sistemas de leitos cultivados. Esta investigação se dá via modelagem matemática e simulação numérica do processo descrito por uma equação diferencial parcial de difusão-advecção, que envolve constantes que caracterizam o meio suporte (Moreno-Grau, 1996) e deve ser associada a condições iniciais e de contorno, estabelecidas de acordo com um procedimento experimental previamente realizado. Para resolução da equação implementa-se um algoritmo baseado no esquema implícito do método de diferenças finitas que, executado no MATLAB 6.1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação numérica; Esquema implícito; Redução de poluentes; Problemas inversos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600013

Avaliação preliminar das cargas difusas de origem rural, em uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Mansor,Maria T. C.; Teixeira Filho,José; Roston,Denis M.
Dados oficiais de concentração de nutrientes e vazão do Rio Jaguari, foram utilizados na avaliação das contribuições difusas, com origem rural, às águas superficiais de uma sub-bacia do Rio Jaguari, SP. Modelos de cargas médias diárias de Ntotal e Ptotal foram gerados a partir de regressão estatística aplicada a dados de campo obtidos entre 1999 e 2002. A validação dos modelos foi feita utilizando-se dados de campo obtidos entre 1996 e 1998. O modelo mostrou que, em média, 68,2% das cargas anuais de Ntotal e 77,3% das cargas anuais de Ptotal foram transportados pela sub-bacia no período chuvoso. Partindo-se de cargas de base diárias de 1706,5 kg Ntotal e de 165,7 kg Ptotal, determinou-se que 55,1 e 69,4% das cargas anuais totais de Ntotal e Ptotal,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Modelagem; Fósforo total; Nitrogênio total; Fontes não pontuais de poluição.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300026

Effect of different conductor tubes on the longitudinal distribution of corn seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Carpes,Dauto P.; Alonço,Airton dos S.; Rossato,Fernando P.; Veit,André A.; Souza,Lucas B. de; Francetto,Tiago R.
ABSTRACT The correct longitudinal distribution of seeds by the seeder machine is one of the features that most contributes to obtain an adequate plant stand and good crop yield. The objective of this study was to evaluate the longitudinal distribution of corn seeds by seed conductor tube types, combined with a horizontal perforated disc and a pneumatic meter, altering the seeding density rate. The experiment was conducted in a laboratory using a seed meter test bench. Treatments were a combination of two seed meters, six conductor tubes and four peripheral speeds for the meter disc, corresponding to densities of 60, 70, 80 and 90 thousand corn seeds per hectare and were organized in a three-factor scheme with four repetitions. By increasing the seeding...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural mechanization; Precision seeding; Precision agriculture; Row crop planter; Seed metering.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900657

Análise não destrutiva de pigmentos fotossintéticos em folhas de gergelim
Provedor de dados: 91
Autores: Rigon,João P. G.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Capuani,Silvia; Neto,Jósé F. de Brito; Silva,Fabíola V. de F.
Objetivou-se, com o presente trabalho, relacionar pigmentos fotossintéticos extraídos de modo clássico em laboratório com leituras obtidas pelo clorofilômetro portátil ClorofiLOG 1030, em folhas de gergelim, por meio de modelos matemáticos. O trabalho foi realizado em dezembro de 2010, na Embrapa Algodão, de onde foram retirados discos foliares de gergelim para serem mensurados os índices de clorofila por meio do clorofilômetro portátil. Os discos foliares foram submetidos à extração dos pigmentos fotossintéticos, utilizando-se 5 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) e mantidos em banho-maria a 70 ºC, durante 30 min; depois foram retirados 3 mL de alíquota para a leitura em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 470, 646 e 663 nm. Com base nos resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Clorofilômetro; Clorofila; Calibração.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300004

Estimativa da produtividade da cana-de-açúcar para as principais regiões produtoras de Minas Gerais usando-se o método ZAE I
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Robson A.; Santos,Roziane S. dos; Ribeiro,Aristides; Zolnier,Sérgio; Barbosa,Márcio H. P.
RESUMO Objetivou-se, com este trabalho, parametrizar, calibrar e testar o método da Zona Agroecológica (ZAE) para as principais regiões produtoras de cana-de-açúcar do Estado de Minas Gerais. Foram utilizados dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia e da Agência Nacional de Águas e dados de produtividade do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. O método ZAE apresentou bom ajuste, com R2 = 0,89; RMSE = 8,4 t ha-1; MAE = 6,7 t ha-1; MBE = 5,9 t ha-1 e índice de Wilmont (d) = 0,95. Na validação realizada mediante a utilização de uma série temporal de dados de produtividade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística das safras de 1989/90 a 2007/08, referente à região do Triângulo Mineiro, constatou-se um erro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Clima; Modelo agrometeorológico; Zona agroecológica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500011

Avaliação do vigor de sementes de carambola em função da secagem e do armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marcia T. R. de; Berbert,Pedro A.; Vieira,Henrique D.; Thiébaut,José T. L.; Carlesso,Vinicius de O.; Pereira,Rozimar de C.
Neste estudo se avaliaram os efeitos imediato e latente da temperatura do ar de secagem no vigor das sementes de carambola, em condições controladas de laboratório. O vigor foi estimado por meio do índice de velocidade de germinação (IVG) e do tempo médio de germinação (t médio). Os testes de secagem foram realizados em secador protótipo de camada delgada a 30, 34 e 38 °C, empregando-se fluxo tangencial de ar seco de 1,123 kg s-1 m-2. O efeito latente das condições de secagem sobre o vigor foi determinado armazenando-se as sementes durante 45, 60, 90, 180 e 270 dias, a 15 °C. Não se observou efeito imediato significativo da secagem para nenhuma das temperaturas avaliadas, sobre o vigor das sementes estimado, tanto pelo IVG quanto pelo t médio. Em relação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Averrhoa carambola; Qualidade fisiológica; Teor de água; Índice de velocidade de germinação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400016

Drying kinetics of yellow mombin (Spondias mombin L.) epicarp
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Gleyce K. I.; Oliveira,Daniel E. C. de; Ferreira Junior,Weder N.; Resende,Osvaldo.
ABSTRACT Yellow mombin (Spondias mombin L.) fruits have relevant characteristics for industrialization and exhibit a pleasant aroma and sour-sweet taste, with significant amounts of vitamin A and carotenoids in their epicarp. The objective was to fit different mathematical models to the experimental data, using as criteria to select the best model - the Akaike Information Criteria (AIC) and Schwarz’s Bayesian Information Criteria (BIC), as well as to evaluate the effective diffusion coefficient and to determine the activation energy for yellow mombin epicarp submitted to different drying conditions. The experiment was carried out at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Brazil The epicarp of yellow mombin fruits with initial...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; AIC; BIC; Midilli model.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200121

Methodology for classification of land use and vegetation cover using MODIS-EVI data
Provedor de dados: 91
Autores: Mengue,Vagner P.; Fontana,Denise C.; Silva,Tatiana S. da; Zanotta,Daniel; Scottá,Fernando C.
ABSTRACT This study aimed to verify the applicability of using MODIS-EVI sensor time series for land use and vegetation cover mapping in the Pampa biome, Rio Grande do Sul state, Brazil. The study period comprised the months from June 2013 to June 2014. The procedures included the use of MODIS Sensor images, altimetric data and nighttime images, associated with a hierarchical decision tree classifier, constructed using the C4.5 algorithm. The proposed approach stems from the consideration that the study area has varying characteristics and, therefore, should be treated simultaneously by different and intuitive classifiers, which justifies the choice of decision tree. To evaluate the results, reference data acquired from Landsat 8-OLI satellite images and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Decision tree; Soybean; Multitemporal.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100812

Pedotransfer functions of soil water properties to estimate the S-index
Provedor de dados: 91
Autores: Caviglione,João H.
ABSTRACT One big challenge for soil science is to translate existing data into data that is needed. Pedotransfer functions have been proposed for this purpose and they can be point or parametric when estimating the water retention characteristics. Many indicators of soil physical quality have been proposed, including the S-Index proposed by Dexter. The objective of this study was to assess the use of pedotransfer functions for soil water retention to estimate the S-index under field conditions in the diversity of soils of the Paraná state. Soil samples were collected from 36 sites with textures ranging from sandy to heavy clay in the layers of 0-0.10 and 0.10-0.20 m and under two conditions (native forest and cultivated soil). Water content at six matric...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil-water retention curve; Akaike information criterion; Soil structure; Van Genuchten-Mualem.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700465

Selección tecnico-economica de emisores
Provedor de dados: 91
Autores: Holzapfel,Eduardo A.; Abarca,Willams A.; Paz,Vital P. da S.; Arumi,José L.; Rodriguez,Antonieta; Orrego,Ximena; Lopez,Marco A.
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar los factores que intervienen en la selección técnico económico de goteros. En el estudio fueron utilizados emisores autocompensados y no autocompensados, considerando a los aspectos técnicos como porcentaje de suelo humedecido, número de emisores por planta y coeficiente de uniformidad y precio y la presión de operación del emisor como aspectos económicos. Los resultados muestran que la presión de operación de los emisores es el factor más importante a considerar en la selección, ya que para valores más bajos de presión de operación se obtuvieron menores valores de costo total anualizado, independiente del tipo de gotero. En general, los goteros no autocompesados presentaron valores de costo anualizado...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Micro irrigación; Selección de emisores; Economía.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600001

Indução de superbrotamento e regeneração de plantas in vitro, nas cultivares de algodão colorido
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Maria do S.; Carvalho,Julita M. F. C.; Mata,Mário E. R. M. Cavalcanti; Lopes,Kilson P.
A micropropagação in vitro tem-se apresentado como técnica que possibilita várias metodologias que, por sua vez, contribuem com a redução no tempo, para a obtenção de novas cultivares. Objetivou-se com esse trabalho avaliar o comportamento dos genótipos BRS-Verde, BRS-200-Marrom, 6M-Mocó-Branco e BRs(-1)87 8H Branco na indução do superbrotamento em diferentes combinações de reguladores de crescimento. As sementes, para obtenção do material de partida, foram desinfectadas em solução de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo por 20 min. Os brotos foram induzidos, a partir de explante de nós cotiledonares em meio básico MS, suplementado com 6-benzylaminopurine (BAP), Cinetina ( KIN) e Tiadiazuron (TDZ), isolados ou associados em diferentes concentrações. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sementes; Cultura de tecidos; Múltiplos brotos.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500010

Acumulação de íons e metabolismo de N em cajueiro anão em meio salino
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Déborah L. de; Viégas,Ricardo A.; Silva,Lígia M. M.; Lima Jr.,Adeildo R.; Costa,Roberto C. L. da; Rocha,Iza M. A.; Silveira,Joaquim A. G.
Com o presente estudo, visou-se identificar o impacto da salinidade sobre a acumulação de íons e solutos orgânicos relacionados com o metabolismo de N em cajueiro anão precoce (CCP06). Decorridos 22 dias da germinação, as plantas foram irrigadas com solução nutritiva contendo 0 (controle), 25, 50, 75 e 100 mM de NaCl, durante 30 dias. A salinidade reduziu a produção de massa seca total sem, no entanto, provocar alterações importantes no conteúdo de água foliar. As concentrações de Cl- e Na+ nos tecidos atingiram níveis tóxicos; as de K+ aumentaram na parte aérea e foram reduzidas nas raízes. A relação K+/Na+ decresceu na parte aérea e nas raízes, com o aumento da salinidade. Sintomas visuais de senescência precoce foram observados 10 dias após o início dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse osmótico; Toxicidade; Solutos orgânicos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200001

Crescimento e desenvolvimento da cultura do melão sob diferentes lâminas de irrigação e salinidade da água
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Carlos H. de A.; Espínola Sobrinho,José; Medeiros,José F. de; Costa,Maristélio da C.; Nascimento,Iarajane B. do; Silva,Marcelo C. de C.
Avaliar o crescimento, o desenvolvimento foliar e o acúmulo de matéria seca da cultura de melão ‘Gold mine’, submetido a diferentes lâminas de irrigação, utilizando-se água com dois níveis de salinidade, foi o objetivo deste trabalho. O experimento foi conduzido em condições de campo, na Fazenda São João, município de Mossoró, RN, cujo delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 6 x 2. Os tratamentos consistiram na introdução de seis lâminas de irrigação (0,55; 0,70; 0,85; 1,00; 1,15 e 1,30 da evapotranspiração máxima da cultura) e dois níveis de salinidade da água de irrigação 0,55 e 2,65 dS m-1. A falta de água no período crítico afetou significativamente o restante do ciclo da cultura, causando decréscimo, no peso...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meloeiro; Qualidade de água; Estresse hídrico; Cucumis melo L.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300006

Produtividade do quiabeiro adubado com esterco bovino e NPK
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Ademar P. de; Silva,Ovídio P. R. da; Silva,Juliete A.; Silva,Damiana F. da; Ferreira,Débora T. de A.; Pinheiro,Suany M. G.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o rendimento do quiabeiro em função do emprego de doses de esterco bovino na presença e ausência de NPK. O delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados cujos tratamentos foram distribuídos em arranjo fatorial 6 x 2, sendo seis doses de esterco bovino (0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha-1) com e sem NPK, com quatro repetições. Os números máximos de 37 e 26 frutos planta-1 foram obtidos nas doses estimadas de 20 e 26 t ha-1 de esterco bovino, respectivamente, com e sem NPK. As doses estimadas de 23 e 28 t ha-1 de esterco bovino foram responsáveis pelas máximas produtividades de frutos comerciais de 21 e 17 t ha-1, com e sem NPK, respectivamente. Os teores máximos de N foliar no quiabeiro foram de 36,9 e 33 g...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Abelmoschus esculentus; Orgânica e mineral; Rendimento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000001

Study of the drying of mesocarp of baru (Dipteryx alata Vogel) fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Pâmella M. de; Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Silva,Daiana V.
ABSTRACT Baru (Dipteryx alata Vogel) is a tree species that is part of the group of native species of the Cerrado and occurs mainly in Central Brazil, being valued for its various uses. Thus, the present work was carried out with the objective of studying the kinetics of drying of the mesocarp of baru fruits, performing the analysis of the thermodynamic properties, as well as evaluating the effect of drying on the color of the flour produced from the mesocarp. The mesocarp of baru fruits was placed in stainless steel trays, and dried at 40, 50, 60 and 70 ºC in a forced circulation oven until the moisture content of 0.12 dry basis (d.b.) was reached. Subsequently, the experimental data of the drying were adjusted with the mathematical models frequently...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Moisture content; Color analysis; Thermodynamic properties.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200872

Produtividade e potencial hídrico foliar do cafeeiro Catuaí, em função da época de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Antonio C.; Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto; Rezende,Fátima C.; Sato,Fabio A.
Avaliou-se o efeito de diferentes épocas de irrigação (A - entre 1 de junho a 30 de setembro; B - entre 1 a 30 de setembro, e, C (Testemunha) - sem irrigação), sobre a produtividade, o rendimento de grãos e o potencial hídrico foliar do cafeeiro (Coffea arabica L.), cultivar Catuaí Vermelho, IAC 44. O experimento foi instalado sobre uma cultura com 18 anos, com espaçamento de 3,5 m entre as linhas de planta por 0,8 m entre plantas. O potencial hídrico foliar foi monitorado, as 6 h e 12 h, no período de maio a outubro, nos anos de 2003 e 2004. Identificou-se elevada sensibilidade deste indicador fisiológico às épocas de irrigação sendo que a irrigação realizada no período de 01/06 a 30/09 (Tratamento A) mostrou sempre o melhor status hídrico, bem como maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de água; Cafeeiro irrigado; Indicador fisiológico.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100003

Determinação da lâmina ótima de água para cultura do milho doce na região de Sete Lagoas, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Heinemann,Alexandre B.; Sousa,Sérgio A.V. de; Frizzone,José A.
Com este trabalho, propõe-se determinar a lâmina de água que resulta na maior receita líquida para a cultura do milho doce (Zea mays, L.) na região de Sete Lagoas, MG, no período de dezembro a fevereiro (época das chuvas) utilizando-se análise de decisão. Quatro lâminas de irrigação (385, 289, 193 e 96 mm) foram utilizadas. A lâmina de 385 mm é a que fornece a máxima produtividade física, obtida através de uma função de produção. Os resultados indicaram, pela análise de sensibilidade que, para o preço da unidade de água até R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina de irrigação de 385 mm apresentou a maior receita líquida. Para um preço da unidade de água maior que R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina correspondente a 75% da lâmina máxima (289 mm) proporcionou a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de decisão; Simulação; Milho doce; Zea mays.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100028

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte II: condutividade hidráulica variando no tempo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Este trabalho objetivou avaliar o desempenho do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) na simulação do processo de infiltração em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados num Cambissolo com a utilização de simulador de chuvas, em solo nu. O valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi considerado igual a Kt* que, por sua vez, é igual à taxa de infiltração estável (Tie) multiplicada pelo fator f, que representa o decaimento da Tie em função da energia cinética acumulada da chuva (Ec), ou seja, o valor de Kt variando ao longo do tempo. O modelo GAML com o valor de Kt constante ao longo do tempo não obteve bom desempenho superestimando, na maioria dos casos, os valores da taxa de infiltração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GAML; Parâmetros; Energia cinética da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500002

Avaliação de um hidrociclone de Rietema para remoção de areia da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Soccol,Olívio J.; Botrel,Tarlei A.; Gervásio,Eliezer S.; Ullmann,Mario N.
Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar a capacidade de um hidrociclone tipo Rietema, com 50 mm de diâmetro, em reter areia suspensa na água de irrigação. O hidrociclone operou com diferenciais de pressão que variaram de 10 a 60 kPa e vazões entre 1.159,90 a 2.603,60 L h-1. A concentração de areia na suspensão variou de 2,81 a 7,01 g L-1. Os resultados mostraram que as melhores eficiências de remoção foram obtidas para os diferenciais de pressão de 10 e 20 kPa, com diâmetros de corte de 50 mm apresentando uma eficiência granulométrica de 70%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclone; Qualidade da água; Pré-filtragem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400004

Germination and initial growth of guava plants irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante,Lourival F.; Cavalcante,Ítalo H. L.; Pereira,Kátia S. N.; Oliveira,Francisco A. de; Gondim,Saulo C.; Araújo,Fernanda A. R. de.
The present study was carried in order to evaluate the effect of saline water irrigation with electrical conductivity (ECw) of 0.5; 1.5; 3.0; 4.5 and 6.0 dS m-1, on germination and some growth variables during the seedling formation process of four guava cultivars (Psidium guajava L.): Pentecoste, Paluma, Surubim and IPA B-38. Water salinity inhibited the germination process, plant height, stem diameter, leaf area and dry matter production of roots, stems and leaves, independently of cultivar. After germination, the seedlings did not survive due to saline water effects of ECw 4.5 and 6.0 dS m-1. After 180 days of sowing, the seedlings irrigated with ECw more than 1.5 dS m-1 did not present agronomic quality for planting. Dry matter production sequence of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Seedling production; Salinity; Psidium guajava.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400012

Using multi-parameters distributions to assess the probability of occurrence of extreme rainfall data
Provedor de dados: 91
Autores: Blain,Gabriel C.; Meschiatti,Monica C.
Soil erosion, soil saturation and floods are frequently associated with extreme rainfall events. Thus, the scientific literature agrees on the need to carry out studies that improve the assessment of the probability of occurrence of extreme rainfall values. The main goal of this study was to compare the performance of the multi-parameters distributions Wakeby, Kappa and Generalized Extreme Value in fitting the annual maximums of daily, 2-day and 3-day rainfall amounts obtained from the weather station of Campinas, located in the State of São Paulo, Brazil (1890-2012). As a secondary aim, the presence of climate trends and serial correlation in these series was also evaluated. The auto-correlation function and the Mann-Kendall tests have shown the presence...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wakeby; Kappa; Climate trend.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300010

Correlação entre a produtividade do feijoeiro no sistema de produção orgânica e atributos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Stone,Luís F.; Ferreira,Enderson P. de B.; Didonet,Agostinho D.; Heinemann,Alexandre B.; Oliveira,Jaison P. de.
Objetivou-se, com este trabalho, identificar um conjunto de atributos do solo, físicos (AF), químicos (AQ) e biológicos (AB) correlacionados com a produtividade do feijoeiro, visando estabelecer as condições de solo mais adequadas ao cultivo desta leguminosa no sistema de produção orgânica. Foram utilizados, conjuntamente, dados de dois experimentos instalados em novembro de 2003 com a cultivar Pérola, um em semeadura direta e outro em preparo convencional do solo, em Santo Antônio de Goiás, GO, em Latossolo Vermelho distrófico, no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram das plantas de cobertura crotalária, guandu, mucuna-preta, sorgo vassoura e pousio. Foram realizadas amostragens de solo na camada de 0,00-0,10...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Semeadura direta; Agregação do solo; Carbono da biomassa microbiana; Matéria orgânica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100003

Strategies of fertigation with saline water for growing cucumber in a greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Souza Neta,Maria L. de; Miranda,Neyton de O.; Souza,Antônia A. T.; Oliveira,Mychelle K. T. de; Silva,Dennis D. A. da.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the use of saline water to grow cucumbers cultivated in substrate composed of coconut fiber and washed fine sand (1:1) and submitted to split-root system. The experimental design was completely randomized, with eight treatments and four replicates. Treatments consisted of different fertigation managements, comprising two nutrient solutions of different electrical conductivities (1.65 and 6.25 dS m-1), applied in a continuous or alternated way, with splitting or not of the root system (S/S). Growth and yield variables were evaluated. The use of water with electrical conductivity of 6.25 dS m-1 to prepare the nutrient solution caused significant reduction in all variables of cucumber growth and production....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus; Salinity; Split root system.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900606

Termorregulação e desempenho de tourinhos Sindi e Guzerá, no agreste paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Peixoto,Adriana P.; Regis,Jonh E. F.; Nascimento,José W. B. do; Araujo,Tiago G. P.; Lisboa,Ana C. C.
Neste trabalho objetivou-se avaliar os índices bioclimáticos que influenciam as varáveis fisiológicas, desempenho e consumo de nutrientes de tourinhos das raças Gir e Guzerá. O estudo foi realizado na Estação Experimental de Alagoinha/EMEPA-PB, no município de Alagoinha, no agreste paraibano, Brasil, utilizando-se 16 tourinhos das raças Sindi e Guzerá (8 animais de cada raça), com média de 31,5 ± 1,5 meses de idade, mantidos confinados. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados, com 8 repetições, em parcelas subdivididas, com raça na parcela principal e horários (6, 12 e 16 h) na subparcela. A temperatura retal, frequência respiratória e temperatura superficial dos animais se mantiveram dentro da faixa considerada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adaptabilidade; Ambiência; Desempenho produtivo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900014

Fruit yield and root system distribution of 'Tommy Atkins' mango under different irrigation regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Marcelo R. dos; Martinez,Mauro A.; Donato,Sérgio L. R.; Coelho,Eugênio F.
This study aimed to evaluate the fruit yield and the distribution of 'Tommy Atkins' mango root system under different irrigation regimes in the semiarid region of Bahia. The experimental design was completely randomized with five treatments and three replicates: 1 - Irrigation supplying 100% of ETc in phases I, II and III; 2 - Regulated deficit irrigation (RDI) supplying 50% of ETc in phase I (beginning of flowering to early fruit growth); 3 - RDI supplying 50% ETc in phase II (start of expansion until the beginning of physiological maturity); 4 - RDI supplying 50% ETc in phase III (physiological mature fruits); 5 - No irrigation during all three phases. The regulated deficit irrigation supplying 50% of the ETc during phase I and II provided larger root...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Regulated deficit irrigation; Effective rooting depth; Irrigation management.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400002

Vermicompostagem de lodo de esgoto urbano e bagaço de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Carlos D. da; Costa,Liovando M. da; Matos,Antonio T. de; Cecon,Paulo R.; Silva,Dilma D.
Com o objetivo de se avaliar alterações químicas no substrato orgânico no decorrer do processo de vermicompostagem de diferentes combinações de lodo de esgoto urbano (LEU) com bagaço de cana-de-açúcar (BC), além de sua qualidade final como adubo orgânico, realizou-se um experimento em laboratório e campo. Os vermicompostos foram obtidos a partir dos tratamentos T1 = 150 kg de LEU; T2 = 121,6 kg de LEU + 97,30 kg de BC; T3 = 59 kg de LEU + 97,30 kg de BC; T4 = 35,5 kg de LEU + 97,30 kg de BC e T5 = 23,10 kg de LEU + 97,30 kg de BC. Para a realização do processo de vermicompostagem, foram utilizadas minhocas vermelhas-da-Califórnia (Eisenia fetida). As características químicas determinadas nos vermicompostos produzidos indicaram que os mesmos podem ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto urbano; Biossólidos; Vermicomposto; Minhocas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300018

Desempenho de cultivares de alface submetidas a diferentes níveis de salinidade da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Carrilho,Maria J. S. de O.; Medeiros,José F. de; Maracajá,Patrício B.; Oliveira,Mychelle K. T. de.
Este trabalho foi desenvolvido em ambiente protegido objetivando avaliar o desempenho de cultivares de alface em condições de salinidade. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, e os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 5 x 5, com cinco cultivares de alface (Mônica SF31, Grandes Lagos 659, Veneranda, Folha Roxa Quatro Estações e Stella) e cinco níveis de salinidade de água (0,5; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1) e três repetições. As plantas foram colhidas aos 35 dias após o transplantio e avaliados as principais características morfofisiológicas de crescimento: número de folhas, área foliar, comprimento do caule, massa fresca e massa seca das plantas. Verificou-se efeito significativo dos fatores isolados e da interação, para todas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Estresse salino; Recursos hídricos.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800002

Similaridade e fatores determinantes na salinidade das águas superficiais do Ceará, por técnicas multivariadas
Provedor de dados: 91
Autores: Palácio,Helba A. Q.; Araújo Neto,José R.; Meireles,Ana C. M.; Andrade,Eunice M.; Santos,Julio C. N.; Chaves,Luiz C. G.
Técnicas de estatística multivariada foram empregadas com o objetivo de identificar a similaridade dos reservatórios superficiais do Ceará, com relação à salinidade das águas e identificar os fatores determinantes da qualidade das águas. Os dados utilizados foram provenientes do banco de dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará, no período de 1998/2009, no total de 807 amostras de 48 reservatórios. Os parâmetros considerados foram: Cl-, Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3 -, CE e RAS. A análise de agrupamento hierárquico formou quatro grupos distintos, sendo determinantes os tipos e concentrações dos sais analisados. Nos grupos 1 e 2 a salinidade da água é definida principalmente pelas condições naturais de solo e clima da região e nos grupos 3 e 4,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Sais; Reservatórios; Semiárido.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400011

Forma e tamanho dos frutos de pinhão-manso durante a secagem em cinco condições de ar
Provedor de dados: 91
Autores: Siqueira,Valdiney C.; Resende,Osvaldo; Chaves,Tarcísio H.; Soares,Frederico A. L.
Com base na necessidade de combustíveis que substituam o petróleo, do destaque do pinhão-manso na produção de biodiesel e da necessidade de construção e aperfeiçoamento dos equipamentos utilizados nas fases de colheita e pós-colheita desta cultura objetivou-se, com o presente trabalho, determinar a forma e o tamanho dos frutos de pinhão-manso durante a secagem em cinco condições de ar. Os frutos colhidos manualmente com o teor de água de 4,40 (kg de água por kg de matéria seca) foram submetidos a secagem em estufa com circulação de ar forçada em cinco condições de temperatura, 45, 60, 75, 90 e 105 °C, e umidades relativas de 14,5; 7,4; 3,8; 2,2 e 1,4%, respectivamente, até atingir teor de água de 0,10 ± 0,007 (kg kg-1 de matéria seca). Foram determinados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biodiesel; Pós-colheita; Jatropha curcas L.; Teor de água.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800008

Influência do acúmulo e distribuição de íons sobre a aclimatação de plantas de sorgo e feijão-de-corda, ao estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Trindade,Aldo R.; Lacerda,Claudivan F. de; Gomes Filho,Enéas; Prisco,José T.; Bezerra,Marlos A.
Neste trabalho, estudou-se a influência do acúmulo e distribuição de íons na parte aérea de plantas de feijão-de-corda e de sorgo na aclimatação ao estresse. As plantas foram submetidas a dois tratamentos: ao controle (solução nutritiva sem a adição de NaCl ) e ao salino (solução nutritiva, contendo NaCl a 75 mM). O sorgo mostrou-se mais tolerante ao estresse salino que o feijão-de-corda, notadamente após o 10º dia de estresse. O feijão-de-corda apresentou maior acúmulo de íons na parte aérea que o sorgo, que se comportou como planta com boa capacidade de exclusão e retenção de íons. O maior acúmulo de íons potencialmente tóxicos nos limbos foliares das plantas de feijão-de-corda, contribuiu para o aumento da suculência. Embora a exclusão ou retenção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Vigna unguiculata; Sorghum bicolor; Tolerância ao estresse salino.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400004

QUALIDADE DE SEMENTES DE SORGO (Sorghum bicolor L.) CONFORME A SUA LOCALIZAÇÃO NO SECADOR DE LEITO FIXO COM DISTRIBUIÇÃO RADIAL DE AR
Provedor de dados: 91
Autores: Cardoso Sobrinho,José; Silva,Jadir Nogueira da; Corrêa,Paulo Cesar; Dias,Denise Cunha Fernandes dos Santos.
RESUMO Desenvolveu-se um estudo acerca da qualidade fisiológica de sementes de sorgo variedade BR 601 secadas, num secador estacionário, tipo "tubo central perfurado". Foram estudadas três alturas combinadas com quatro distâncias em relação ao duto central, perfazendo-se o total de 12 tratamentos. Observou-se que, em geral, as amostras de sementes situadas a 0,10m do duto de ar quente apresentavam teor de umidade inferior ao da amostra geral, a testemunha. Não se verificaram, nos testes de qualidade, diferenças significativas pelo teste F, a 5% de probabilidade, quando se comparou a qualidade das sementes coletadas em distintos locais com a amostra geral.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Qualidade; Sementes.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100089

Influência da declividade do solo e da energia cinética de chuvas simuladas no processo de erosão entre sulcos
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Ricardo S.S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antonio T. de.
Utilizou-se um simulador de chuvas e um canal de solo para se avaliar o efeito da declividade da superfície do solo e da energia cinética decorrente das chuvas simuladas nas perdas de solo em áreas entre sulcos. O experimento consistiu de um esquema fatorial, com cinco valores de energia cinética (495, 832, 1.151, 1.541 e 1.959 J m-2) correspondentes às intensidades de precipitação de 30, 46, 69, 88 e 107 mm h-1, respectivamente, e cinco declividades da superfície do solo (2, 6, 10, 14 e 18%). Nos testes foi utilizado o horizonte A de um Latossolo Vermelho-Amarelo. A perda de solo foi determinada pelo método direto e uma equação de regressão foi obtida, tendo-se como variável dependente a perda de solo e, como variáveis independentes, a declividade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia cinética; Declividade; Chuva simulada; Erosão entre sulcos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100023

Laser speckle techniques in quality evaluation of orange fruits
Provedor de dados: 91
Autores: Rabelo,Giovanni F.; Braga Júnior,Roberto A.; Fabbro,Inácio M. D.
This work presents a study of a new technology applied in quality tests of oranges. Evaluations were performed using a nondestructive and noninvasive method based on the interpretation of an optical phenomenon that occurs when the fruit is illuminated with coherent light, referred as biospeckle. The speckle patterns of laser light scattered in orange fruits have been measured through their quantification. For the quantification of the variation by biospeckle, the autocorrelation function and the modified occurrence matrix were used. From these functions, two parameters were obtained: the statistical cummulant and the moment of inertia, calculated from the modified occurrence matrix. These values were used as quality and senescence indicators for the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biological material; Senescence; Biospeckle.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400021

Hygroscopic trend of lyophilized ‘mangaba’ pulp powder
Provedor de dados: 91
Autores: Conegero,Juliana; Ribeiro,Luciana C.; Monteiro,Antonio R. G.; Costa,José M. C. da.
ABSTRACT Mangaba is a widely-consumed fruit in the Northeast of Brazil, which is usually exploited through extractivism. This fruit is rich in various nutrients, especially in vitamin C, with pleasant taste and aroma. The lyophilization process transforms these fruits into amorphous powders, which must be analyzed regarding their properties and hygroscopic trend. Thus, the objective of this study was to characterize and evaluate the physico-chemical properties of adsorption isotherms of the lyophilized ‘mangaba’ pulp powder, with addition of maltodextrin (DE 20). The pH, titratable acidity, soluble solids, ascorbic acid and water activity were analyzed. Regarding the isotherms, the mathematical models of GAB, BET, Oswin, and Henderson were used at...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hancornia speciosa Gomes; Sorption isotherm; Hygroscopicity; Dehydration.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500356

Crescimento inicial do cafeeiro irrigado com água salina e salinização do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Figueirêdo,Vladimir B.; Faria,Manoel A. de; Silva,Elio L. da.
A cultura do cafeeiro (Coffea arabica L.) vem-se expandindo para regiões ainda pouco exploradas, em que o uso da irrigação com água salina possa ser fator limitante. Nesse contexto, avaliou-se o crescimento inicial do cafeeiro, conduzido em casa de vegetação do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), submetendo-o a níveis crescentes de salinidade da água de irrigação. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos (S0 = 0,0 dS m-1, S1 = 0,6 dS m-1, S2 = 1,2 dS m-1, S3 = 1,8 dS m-1, S4 = 2,4 dS m-1 e S5 = 3,0 dS m-1) e 4 repetições. A reposição de água foi realizada com base na curva característica do solo, pela leitura da tensão de água por blocos de resistência, retornando o conteúdo de água à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade da água; Coffea arabica L.; Café; Solo salinizado.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100008

Salada em conserva elaborada com hortaliças regionais amazônicas
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Elizalane M. de; Chaar,Jose M.; Marques,Jean D. de O.
No Amazonas existe uma grande região produtora de hortaliças com alto potencial de industrialização a qual, devido a problemas na cadeia produtiva, tem sofrido perdas dessa matéria-prima, em grande escala. Objetivou-se, neste estudo, avaliar a qualidade, aceitabilidade e viabilidade de comercialização de um produto em conserva elaborado com hortaliças amazônicas. A salada em conserva foi elaborada com abóbora, feijão de praia, macaxeira, maxixe e palmito de pupunheira, procedendo-se às etapas de limpeza, sanitização, corte e descascamento. Realizaram-se análises químicas, peso bruto, líquido e drenado, pH, vácuo, avaliação microbiológica, avaliação sensorial quanto ao sabor, aparência, textura e aceitabilidade. A salada em conserva demonstrou ser um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtos hortícolas; Tratamento térmico; Conservação de alimentos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500009

Spatial variability of enthalpy in broiler house during the heating phase
Provedor de dados: 91
Autores: Ferraz,Patrícia F. P.; Yanagi Junior,Tadayuki; Ferraz,Gabriel A. e S.; Schiassi,Leonardo; Campos,Alessandro T.
ABSTRACT The thermal environment inside a broiler house has a great influence on animal welfare and productivity during the production phase. Enthalpy is a thermodynamic property that has been proposed to evaluate the internal broiler house environment, for being an indicator of the amount of energy contained in a mixture of water vapor and dry air. Therefore, this study aimed to characterize the spatial variability of enthalpy in a broiler house during the heating phase using geostatistics. The experiment was conducted in the spring season, in a commercial broiler house with heating system consisting of two furnaces that heat the air indirectly, in the first 14 days of the birds' life. It was possible to characterize enthalpy variability using...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poultry farming; Thermal comfort; Geostatistics; Kriging; Chicks.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600570

Temporal stability of soil moisture in banana cropping area in the Brazilian semiarid region
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Diego C. dos S.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Santos,Daniella P. dos; Rodrigues,Renato A. S.
ABSTRACT Soil moisture is essential for agricultural production. Knowledge on its spatial-temporal variability is indispensable to support agriculture, and it is strongly influenced by cultural practices, soil cover conditions and irrigation methods. Thus, this study aimed to evaluate the temporal stability and spatial distribution of soil moisture as a function of the use of banana leaves as soil cover in a plot under conventional sprinkler irrigation and cultivated with banana in the Brazilian semiarid region. The study area was divided in two sectors, with and without covering using banana leaves. Soil moisture was monitored before and after irrigation, at 16 times, using FALKER HidroFarm sensors installed on a transect with 11 units spaced by 8 m, in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Sprinkling; Relative difference technique; Soil mulching.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100852

Agronomic performance of beet cultivars as a function of phosphorus fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gerlani A.; Grangeiro,Leilson C.; Sousa,Valdivia de F. L.; Silva,Luiz R. R.; Jesus,Priscila M. M.; Silva,Jorge L. A.
ABSTRACT The lack of phosphorus in soil affects the development and productivity of plants; however, in order for them to express the full potential, it is necessary to supply this nutrient. The objective of this study was to define adequate doses of phosphorus, which maximize the productivity and quality of four beet cultivars, and to identify among them the most efficient use of phosphorus. The experiment was carried out at the Rafael Fernandes Experimental Farm, of the Federal Rural Semi-Arid University, Mossoró, RN state, Brazil, from July to October 2016. The experimental design was a randomized block in a 4 x 4 factorial scheme with four repetitions, corresponding to four beet cultivars (Early Wonder, Fortuna, Kestrel and Cabernet) and four doses of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Productivity; Mineral nutrition; Soluble solids.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700518

Estado nutricional de mangueiras determinado pelos métodos DRIS e CND
Provedor de dados: 91
Autores: Politi,Lucas S.; Flores,Rilner A.; Silva,Juliana A. S. da; Wadt,Paulo G. S.; Pinto,Paulo A. da C.; Prado,Renato de M.
Diferentes procedimentos referentes do método do sistema integrado de diagnose e recomendação podem influenciar a acurácia da diagnose foliar da mangueira. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar diagnósticos do estado nutricional da mangueira obtidos através de diferentes métodos de avaliação do estado nutricional, comparando-se relações multivariadas (método CND) com relações bivariadas (método DRIS), ou seja, com variações quanto ao uso de normas específicas ou preliminares e à transformação logarítmica dos dados. Foram utilizados resultados de análises de teores foliares de macro e micronutrientes de 63 pomares de mangueira do Vale do Submédio São Francisco. Para a interpretação dos índices nutricionais através do critério do Potencial de Resposta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica; Diagnose foliar; Equilíbrio nutricional.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100002

Produção de melão sob duas densidades de plantio, em diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nildo da Silva; Medeiros,José Francismar de; Sathler,Nilson de Sousa.
Com o objetivo de se avaliar o efeito de diferentes tipos e espaçamentos de gotejadores usados no cultivo de melão sob duas densidades de plantio, desenvolveu-se um experimento na Fazenda São João, Município de Mossoró, RN, durante o período de setembro a novembro de 1998. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados completos, em parcelas subdivididas, com três repetições. Nas parcelas experimentais foram instaladas as diferentes linhas de gotejadores (Katif 2,3 L h-1 a 0,40 e 0,60 m; Katif 3,75 L h-1 a 0,60 e 0,80 m; Hydrodrip II 2,3 L h-1 a 0,30 e 0,50 m; Netafim ST-125 1,65 L h-1 a 0,50 m; Chapin 15 Mil 1,12 L h-1 a 0,30 m e Queen gil 1,42 L h-1 a 0,30 m) e, nas subparcelas, as populações de 15.000 e 20.000 plantas ha-1. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Manejo de água; Cucumis melo L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300003

Desempenho de sistemas alagados no tratamento de águas residuárias do processamento dos frutos do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Fia,Ronaldo; Matos,Antonio T. de; Queiroz,Maria E. L. R. de; Cecon,Paulo R.; Fia,Fátima R. L.
Nove sistemas alagados (SACESHs) foram construídos em escala piloto (1,5 m de comprimento, 0,5 de largura e 0,4 m de profundidade), cultivados com Typha sp. e Alternanthera phyloxeroides, e operados sob diferentes taxas de aplicação orgânica, no tratamento da água residuária do processamento dos frutos do cafeeiro (ARC). Três sistemas receberam ARC sem nenhum pré-tratamento, em três foi aplicada ARC com correção de pH e correção nutricional e nos três últimos os efluentes de filtros anaeróbios utilizados no tratamento da ARC, que teve o pH e o teor de nutrientes corrigidos. Os resultados mostraram que o aumento nas taxas de carga superficial dos constituintes da ARC no sistema proporcionou decréscimo na eficiência de remoção de matéria orgânica e compostos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas alagados construídos; Água residuária agroindustrial; Café; Compostos fenólicos; Matéria orgânica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200011

Operational management of the cane infield wagon: Analysis of the cost of repair and maintenance
Provedor de dados: 91
Autores: Galvão,Cezario B.; Garcia,Angel P.; Albiero,Daneil; Ribeiro,Admilson Í.; Banchi,Ângelo D.
ABSTRACT In the mechanical harvesting of sugarcane, a self-propelled harvester is used in conjunction with an agricultural implement named infield wagon, which has the function of storing and transporting the harvested product. Much of the cost of sugarcane production comes from this operation (30 to 60%). Among the operational costs of agricultural machinery, the cost of repair and maintenance (CRM) is relevant. Therefore, the objective of this study was to determine the parameters of the CRM mathematical model based on the life (hours of use) for the infield wagon, using the method of the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). These CRM models were obtained for two sets of infield wagon from different manufacturers and their...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mechanical harvesting of sugarcane; Management of mechanization; Agricultural costs.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300218

Vigas de concreto reforçadas com bambu Dendrocalamus giganteus. II: modelagem e critérios de dimensionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Fabro,Gilmar.
Este trabalho corresponde à segunda parte de uma publicação sobre o comportamento estrutural de vigas de concreto reforçadas com bambu, na qual se apresenta e discute a modelagem dessas estruturas para, em seguida, serem apresentadas sugestões e hipóteses para o dimensionamento desses elementos estruturais. Para tanto, utilizou-se um modelo computacional baseado no Método dos Elementos Finitos, ao qual foram incorporadas sub-rotinas com as leis constitutivas do bambu e do concreto. Para calibração do modelo lançou-se mão dos dados experimentais de oito vigas de concreto reforçadas com bambu. Os resultados obtidos com o modelo computacional foram comparados com os experimentais, observando-se grande concordância. Finalmente, sugerem-se critérios de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reforço não metálico; Elemento estrutural; Material alternativo; Software.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400032

Quality of soybean seeds with high mechanical damage index after processing and storage
Provedor de dados: 91
Autores: Neve,José M. G.; Oliveira,João A.; Silva,Humberto P. da; Reis,Rodrigo de G. E.; Zuchi,Jacson; Vieira,Antônio R.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the quality of soybean seeds with high level of mechanical damages from different processing stages and stored with and without fungicide treatment. Collections of seed samples were performed during the processing at the following points: hopper, pre-cleaning, dryer, cleaning, spiral, sieve-classifier and the gravity table. The experimental design was completely randomized in a 9 x 2 factorial scheme, with 9 collection points and two seed treatments, in four replicates. The seeds were then evaluated immediately after processing and after six months of storage. The processing progressively improved the attributes of soybean seed quality throughout the different stages in which the gravity table plays an important role...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Seed processing; Vigor; Health.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001101025

Hydropriming as inducer of salinity tolerance in sunflower seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Matias,Janete R.; Torres,Salvador B.; Leal,Caio C. P.; Leite,Moadir de S.; Carvalho,Sara M. C.
ABSTRACT Sunflower is a species with multiple potentialities and its yield can be affected by the presence of soluble salts in the soil, which is common in arid, semi-arid and irrigated regions. The objective of this study was to evaluate the effect of hydropriming as inducer of salinity tolerance in seeds and seedlings of sunflower, hybrid MG305CP. The germination tests were set with four replicates of 50 seeds per treatment, maintained in germinator at 30 ºC for ten days. To simulate salinity, sodium chloride diluted in distilled water was used at electrical conductivities of 0 (control), 4, 8, 12 and 16 dS m-1. On the tenth day, the number of normal seedlings was counted and the length and dry matter of shoots and roots were determined. Seedling fresh...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Asteraceae; Physiological conditioning; Abiotic stress; Electrical conductivity.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400255

Comparação entre tecnologias de climatização para criação de frangos quanto a energia, ambiência e produtividade
Provedor de dados: 91
Autores: Bueno,Leda; Rossi,Luiz A.
Com o objetivo de comparar duas opções tecnológicas de climatização na produção de frangos de corte, foi realizado, na cidade de Rio Claro, SP, um experimento em dois galpões comerciais de uma granja, um com sistema de ventilação e nebulização e com 13 aves m-2 (G1) e o outro com sistema de ventilação tipo túnel, composto de exaustores e bomba de nebulização e com 18 aves m-2 (G2). A duração do experimento foi de 14 meses com análise completa de cinco lotes de criação em diferentes estações do ano, onde foram analisadas as variáveis relativas à eficiência energética, ao conforto térmico e índices produtivos. Observou-se que os dois galpões apresentaram valores semelhantes para o conforto térmico e para os índices de produtividade animal. Em relação ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Energia elétrica; Conforto térmico.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200035

Gerenciamento do lado da demanda no bombeamento de água para perímetro irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Maria J. de; Oliveira Filho,Delly; Vieira,Gustavo H. S.; Scarcelli,Ricardo de O. C.
Sistemas de irrigação demandam quantidades significativas de energia elétrica, o que aumenta consideravelmente o custo de produção. Simularam-se o gasto com energia elétrica e as lâminas de irrigação, para um perímetro irrigado hipotético na região do Jaíba, MG, para as culturas: abacaxi, banana, goiaba, limão, mamão, manga, maracujá, melão, pinha e uva. A partir de dados das necessidades hídricas das culturas, calcularam-se as lâminas de irrigação mensal e para cada um dos lotes, simularam-se as alturas manométricas, as demandas hidráulicas e elétricas e o consumo de energia, para diferentes combinações de culturas nos lotes e, para as combinações, simulou-se o uso do inversor de frequência com restrição do número de horas de funcionamento diário em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso racional de energia na irrigação; Variação de velocidade; Motor elétrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900001

MANEJO DA IRRIGAÇÃO, DENSIDADE POPULACIONAL E ADUBAÇÃO MINERAL PARA A CULTURA DO INHAME
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Elson Soares dos; Macêdo,Ladilson de Souza.
RESUMO Estudaram-se os efeitos da irrigação, densidade de plantas e adubação mineral sobre a produtividade, peso médio, comprimento e diâmetro de túberas de inhame (Dioscorea cayennensis L.). No Experimento 1 testaram-se três regimes de irrigação (lâminas equivalentes a 50, 75 e 100% de evaporação do tanque classe "A", a intervalos de 3, 4 e 5 dias, respectivamente), duas densidades de planta (13.889 e 10.417 plantas.ha-1) e quatro níveis de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 kg.ha-1), no arranjo parcelas subsubdivididas. No Experimento 2 testaram-se os mesmos regimes de irrigação, porém a intervalos de 3, 5 e 7 dias, e 10 formulações de NPK (50-60-60, 50-120-60, 50-180-60, 10060-60, 100-120-60, 100-180-60, 150-60-60, 150-120-60, 150-180-60 e 100-120-0 kg.ha-1),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dioscorea cayennensis; Densidade de plantas; Evaporação do tanque; Lâmina de água.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100032

Avaliação da degradação ambiental de parte do Seridó Paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Candido,Humberto G.; Barbosa,Marx P.; Silva,Miguel J. da.
O Seridó Oriental Paraibano tem se caracterizado, nos últimos anos, por uma intensa degradação de suas terras agrícolas como resultado dos efeitos do evento ENOS, refletidos em prolongados períodos de seca. A pesquisa em questão tratou da avaliação da degradação ambiental da região, estudando-se 947,81km² de seu território. Os parâmetros utilizados foram: vegetação, topografia, solo/geologia, ecologia, mecanização, área agrícola, densidade populacional (inclusive a migração) e pecuarização, que definiram quatro níveis de degradação ambiental: baixo, moderado, grave e muito grave, confirmando a gravidade da ocorrência dos processos de degradação/desertificação das terras, uma vez que 44,86% da área estudada foram classificados com o índice grave de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação ambiental; Desertificação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200031

Artificial neural network model for simulation of water distribution in sprinkle irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Paulo L. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Eyng,Eduardo; Dantas Neto,José; Lima,Vera L. A. de.
ABSTRACTDetermining uniformity coefficients of sprinkle irrigation systems, in general, depends on field trials, which require time and financial resources. One alternative to reduce time and expense is the use of simulations. The objective of this study was to develop an artificial neural network (ANN) to simulate sprinkler precipitation, using the values ​​of operating pressure, wind speed, wind direction and sprinkler nozzle diameter as the input parameters. Field trials were performed with one sprinkler operating in a grid of 16 x 16, collectors with spacing of 1.5 m and different combinations of nozzles, pressures, and wind conditions. The ANN model showed good results in the simulation of precipitation, with Spearman's correlation coefficient (rs)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sprinkler; Water distribution uniformity; Artificial intelligence; Computational model.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900817

Aclimatização de mudas de cana-de-açúcar em ambiente protegido sob dois tipos de malhas de sombreamento
Provedor de dados: 91
Autores: Guiselini,Cristiane; Pandorfi,Heliton; Barros,Andréa C. B.; Silva,Luzia F. da; Silva Neto,Sinval P. O. da.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar a radiação solar global, a temperatura do ar e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento de mudas de cana-de-açúcar em aclimatização sob dois tipos de cobertura em ambiente protegido. A pesquisa foi conduzida na área experimental do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, Igarassu, PE. O ambiente protegido foi coberto com plástico leitoso associado a dois tipos de malhas de sombreamento: malha termorrefletora e malha preta; as variáveis estudadas foram: meteorológicas (radiação solar, temperatura do ar) e biométricas (comprimento do colmo, diâmetro do colmo, comprimento da folha, número de folhas, altura da planta e área foliar). Utilizaram-se 12 bandejas sendo escolhidos, aleatoriamente, quatro tubetes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo protegido; Elementos meteorológicos; Microclima.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800012

Determinação de regiões homogêneas quanto à distribuição de freqüência de chuvas no leste do Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Melo Júnior,Júlio C. F. de; Sediyama,Gilberto C.; Ferreira,Paulo A.; Leal,Brauliro G.
Regiões hidroclimaticamente homogêneas em relação à distribuição de freqüência de chuvas diárias foram caracterizadas na região hidrográfica do Atlântico, trecho Leste, no estado de Minas Gerais e delimitadas através das metodologias de análises estatísticas multivariadas (análises dos componentes principais rotacionados e de agrupamentos). O método de agrupamento proposto por Ward e adotado por proporcionar a melhor distribuição espacial dos grupos, indicou cinco e três grupos para os critérios de classificação, respectivamente, de meso e macroescala hidroclimática, na região de estudo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação pluvial; Análise multivariada; Regiões homogêneas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200023

Caracterização do microclima dos diferentes layouts de caixas no transporte de ovos férteis
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Frederico M. C.; Camargo,Juliano R. de; Medeiros,Sérgio R. R. de.
Quando as condições microclimáticas e de transporte são combinadas inadequadamente, os componentes dos ovos férteis podem ser danificados. Objetivou-se, com este trabalho, caracterizar e analisar a dependência espacial dos perfis microclimáticos no transporte de ovos férteis em diferentes layouts de caixas. A pesquisa foi conduzida na empresa integradora avícola, em Mogi Mirim, SP, por meio do acompanhamento de cinco carregamentos. Utilizou-se um caminhão climatizado do tipo baú, com capacidade para 592 caixas de ovos e se avaliaram dois layouts da carga (caixas superiores e inferiores) de 9 pilhas com seis caixas de ovos férteis. Um microprocessador foi instalado dentro das caixas de ovos, totalizando 18 microprocessadores. As variáveis meteorológicas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência; Operações pré-porteira; Logística.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300012

Efeito da argila calcinada sobre a durabilidade de argamassas reforçadas com fibras curtas de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Farias Filho,João de; Toledo Filho,Romildo D.; Lima,Paulo R. L.
O interesse pelo uso de fibras vegetais como reforço de matrizes, à base de cimento, tem crescido em todo o mundo nos últimos anos, sendo limitado pela baixa durabilidade das fibras no meio alcalino. Com o tempo, as fibras podem mineralizar devido à migração de hidróxido de cálcio (CH) da matriz para o lúmen e paredes das fibro-células. Procurou-se consumir, no presente estudo, o CH livre utilizando-se resíduo de tijolo moído e metacaulinita em substituição parcial, de 20 e 40% em peso, do cimento portland. Compósitos com fibras de sisal e matrizes cimento-pozolana foram submetidos a ensaios de resistência a flexão, após 28 dias de cura em água, 135 e 180 dias de envelhecimento natural e após 94 ciclos de molhagem e secagem. Os resultados indicaram que é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fibra de sisal; Compósitos; Resíduo cerâmico; Flexão; Envelhecimento acelerado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000013

Inoculation with mycorrhizal fungi on the growth and tolerance to water deficit of coffee plants
Provedor de dados: 91
Autores: Moreira,Samuel D.; França,André C.; Rocha,Wellington W.; Tibães,Evandro S. R.; Neiva Júnior,Eudes.
ABSTRACT Water stress can be alleviated in plants inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi compared to that experienced by those without mycorrhizae. The objective of this study was to evaluate the growth of coffee plants colonized by arbuscular mycorrhizal fungi under different soil moisture conditions. Seeds of the coffee cultivar Catuaí Vermelho IAC 99 and three fungal inoculants (Rhizophagus clarus, Claroideoglomus etunicatum and Dentiscutata heterogama) were used in this study. The soil moisture contents tested were 40, 60, 80, and 100% of field capacity. Seedlings in the matchstick stage were inoculated with mycorrhizae, and then later planted in plastic pots when they developed four to five pairs of definitive leaves. Both the extent of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Rubiaceae; Field capacity; Arbuscular mycorrhiza.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100747

Racionalização energética de uma estação de pressurização de um perímetro irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Teixeira,Carlos A.; Ribeiro,Marcos C.
Dentre as formas de se diminuir os custos de energia elétrica dos irrigantes e seus custos de produção, listam-se: (i) a adequação do bombeamento de água; (ii) a adequação de força motriz, e (iii) o gerenciamento do uso da água. O experimento foi realizado no Perímetro Irrigado de Mirorós, localizado no município de Ibipeba, Bahia. O estudo foi feito para a estação de pressurização 1 e analisados dois, de seus quatro conjuntos de motobombas. O processo de otimização do uso de energia adotado envolveu a adequação da bomba, do motor elétrico e a avaliação do conjunto motobomba. O potencial de economia de energia global, com a adequação do conjunto motobomba 1, foi de cerca de 8,75% e, para o conjunto 2, de 31,6%. Observou-se também que, quanto maior for o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Racionalização do uso de energia; Irrigação; Conjunto motobomba.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100020

Redução da demanda bioquímica de oxigênio de águas residuárias da suinocultura com emprego da macrófita aquática
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens Alves de; Denículi,Wilson; Itaborahy,Cláudio Ritti; Cecon,Paulo Roberto.
O objetivo desta pesquisa foi analisar o desempenho de sistemas com aguapé (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), operando-se em condições estática e dinâmica, no tratamento de águas residuárias diluídas da suinocultura. Nos ensaios foram utilizadas soluções com concentrações de DBO entre 100 a 400 mg L-1, com monitoramento da concentração inicial, da concentração mínima e do seu dia de ocorrência, e da eficiência máxima de remoção, para avaliar o desempenho dos sistemas estático e dinâmico quanto à melhoria de qualidade das soluções submetidas a tratamento. Com base nas condições em que foram realizados os ensaios, concluiu-se que a utilização de aguapés resultou na redução significativa de DBO de soluções obtidas da diluição de águas residuárias da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Depuração; Aguapé; DBO.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100015

Isotermas de adsorção de cádmio em solos ácricos
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Nivea M.P.; Alleoni,Luís R.F.; Casagrande,José C.; Camargo,Otávio A.
O cádmio é um metal pesado que pode ser adicionado ao solo via resíduos de pneus, óleos, disposição de lixo urbano, lodo de esgoto e fertilizantes fosfatados; é facilmente absorvido e translocado nas plantas e tem potencial de entrar na cadeia alimentar humana, causando sérios problemas de saúde, razão por que se objetivou, com este trabalho, estudar a adequação dos modelos de Langmuir e de Freundlich para descrever a adsorção do cádmio em amostras superficiais (0 - 0,2 m) e subsuperficiais (horizonte B) de três solos do estado de São Paulo: Nitossolo Vermelho eutroférrico (NVef), Latossolo Vermelho acriférrico (LVwf) e Latossolo Amarelo ácrico (LAw). Para a determinação da quantidade de cádmio adsorvido, 20 mL de solução de Ca(NO3)2 0,0025 mol L-1 com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cádmio; Isotermas de adsorção; Langmuir; Freundlich.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200009

Motor gerador ciclo diesel sob cinco proporções de biodiesel com óleo diesel
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Marcelo J. da; Souza,Samuel N. M. de; Souza,Abel A.; Martins,Gislaine I.; Secco,Deonir.
O estudo de fontes alternativas de energia ao óleo diesel mineral, como o biodiesel, com origem renovável, é importante para o meio-ambiente e diversificação da matriz energética. Neste estudo foram levantados o consumo específico de combustível, o valor calórico do combustível e a eficiência do conjunto motor gerador da marca BRANCO em função de cargas resistivas, sob as seguintes proporções volumétricas entre o óleo diesel mineral com biodiesel: 0% (B0), 20% (B20), 40% (B40), 60% (B60) e 100% de biodiesel (B100). Para o ensaio utilizou-se motor de 7,36 kW, com gerador elétrico acoplado de 5,5 kW. As cargas utilizadas, 0,5 kW; 1,0 kW; 1,5 kW e 2,0 kW foram elevadas até 5,0 kW, oriundas de um dinamômetro de cargas resistentes. Assim, o desempenho do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo específico de combustível; Valor calórico; Eficiência do conjunto motor gerador.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300014

Spatial variability of soil properties and cotton yield in the Brazilian Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. A; Molin,José P; Motomiya,Wagner R; Vieira,Sidney R.
This research aimed at assessing the spatial variability and relationships between factors that affect cotton (Gossypium hirsutum L.) yield. Plant and soil data were collected by a 90 ha area divided in a regular grid of 100 m. In order to detect the variation at small scale, more intense samplings were made with spacing of 33 m, resulting in 5 "clusters" and totalizing 170 samples. Data were submitted to descriptive statistical analysis, geostatistic and interpolation through ordinary kriging. Variability expressed by the coefficient of variation was from low to moderate for all the variables except for retained bolls and soil P content. Geostatistical analysis indicated that most cotton yield factors presented spatial dependence and this should be...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geostatistics; Nutritional state; Spatial dependence.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000002

Determination of the hygroscopic equilibrium and isosteric heat of aji chili pepper
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Ednilton T.; Figueira,Vitor G.; Teixeira,Luciana P.; Taveira,José H. da S.; Borém,Flávio M.
ABSTRACT This study focuses on the determination of the hygroscopic equilibrium and isosteric heat of the aji chili pepper (Capsicum baccatum) under different controlled temperature and relative air humidity conditions. In addition, the objective was to adjust the model among the existing literature models that best represent the isothermal sorption behavior, as well as propose a new model to represent this phenomenon. Having obtained the mathematical models and experimental data, the best model and parameters that represent the hygroscopicity and the isosteric heat satisfactorily was determined. The temperatures used were 30, 55, and 70 °C, with water activity levels from 0.11 to 0.84. The model that best fit the data had a R2 value of 0.97. The integral...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum baccatum; Sorption isoterms; Thermal property.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200865

Diffusion and sorption of allyl isothiocyanate in the process of fumigation of maize
Provedor de dados: 91
Autores: Paes,Juliana L.; Faroni,Lêda R. A.; Martins,Marcio A.; Dhingra,Onkar D.; Silva,Tales A.
The purpose of this work was to evaluate the transport of allyl isothiocyanate (AITC) by means of the sorption mechanism and the diffusion of AITC through maize grains. The experimental procedure to study the sorption mechanism was conducted by injection of AITC in glass flasks containing the grains. Kinetic models of zero, first and second order were fitted to AITC concentration data, with the purpose of determining the sorption rate (k). For the study of diffusion, a prototype was utilized in which the components are a gas chamber and a cylindrical column in which the grains were stored. At the interval of 110 min, samples in the chamber and in the column were collected, which were immediately injected into the gas chromatograph. In order to determine...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fumigant; Effective diffusion coefficient; Sorption rate.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300011

Análise mecânica de pilares mistos bambu-concreto
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Fabro,Gilmar; Rosa,Maxer A.; Tanabe,Leandro; Sabino,René B. G.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de pilares de bambu da espécie Dendrocalamus giganteus com e sem o preenchimento interior de concreto. Foram ensaiados, a compressão axial, 18 pilares com comprimentos de 1, 1,5 e 2 m e, para cada comprimento, tal como 6 pilares, sendo 3 mistos de bambu-concreto e 3 formados apenas por colmos de bambu. Os resultados foram analisados através da teoria da instabilidade de casca cilíndrica e das propriedades mecânicas dos materiais. Curvas força vs. deformação, teóricas e experimentais, são apresentadas e a influência do comprimento dos pilares sobre as últimas forças resistentes foi avaliada por meio de análise de variância. Os pilares mistos bambu-concreto apresentaram comportamento não-linear e, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Elemento estrutural; Material alternativo; Reforço não metálico; Resistência a compressão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500013

Induced changes in the growth of four plant species due to lead toxicity
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Adriana A.; Santos,Jorge A. G.; Bomfim,Marcela R.; Moreira,Flávia M.; Leal,Emylly F.; Conceição,Joseane N. da.
ABSTRACT Lead is a toxic metal that affects plant growth and the ecosystem. This study evaluated the lead (Pb) bioaccumulation potential of vetiver (Vetiveria zizanioides L.), sunflower (Helianthus annuus L.), elephant ear (Alocasia macrorrhiza) and ‘embaúba’ (Cecropia sp.). The plant species were tested in a 50% nutrient solution - Hoagland and Arnon, constantly aerated, containing five Pb concentrations: 0, 50, 100, 200 and 400 mg L-1). The treatments were arranged in a completely randomized design in a 4 x 5 factorial scheme, with four replicates. The Pb contents in the plants increased linearly with the Pb exposure concentration. Vetiver was the species with the highest Pb content in the shoots (260.24 mg kg-1) and sunflower, in the roots (44925.20 mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trace metals; Remediation; Phytostabilization.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500327

Qualidade química da água residual da criação de peixes para cultivo de alface em hidroponia
Provedor de dados: 91
Autores: Cortez,Glauco E. P.; Araújo,Jairo A. C. de; Bellingieri,Paulo A.; Dalri,Alexandre B.
Com o objetivo de avaliar a associação do cultivo de alface em hidroponia com utilização dos resíduos do sistema de criação intensiva de peixe, desenvolveu-se um trabalho no Centro de Aqüicultura, na FCAV-UNESP, Campus de Jaboticabal, SP. A integração foi projetada para que a água circulasse de maneira fechada entre os sistemas, passando pelos tanques de criação de peixes, por um decantador, para remoção dos resíduos por um reservatório para conversão biológica da amônia em nitrato e pelo sistema hidropônico, retornando aos tanques de criação dos peixes. Foram avaliadas três cultivares de alface, que constituíram os tratamentos com quatro repetições. Os resultados da análise química da água residual da criação indicaram a presença da maioria dos nutrientes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Brycon cephalus; Sistema integrado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400019

Simulação na validação de sistemas computacionais para a agricultura de precisão
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Braulio A. de; Caimi,Luciano L.
Sistemas computacionais têm tido aplicação crescente na construção de sistemas para o setor agrícola; contudo, o trabalho de projeto desse tipo de sistemas tem-se tornado mais complexo devido à necessidade de se estabelecer cooperação entre componentes que não possuem uma interface comum e/ou construídos com tecnologias diferentes (heterogêneos); deste modo, os componentes são, geralmente, validados em separado e a observação do funcionamento do sistema completo ocorre somente nos testes com o uso de protótipos, retardando a identificação de problemas e gerando custos em tempo e recursos. O uso da simulação pode contribuir com a antecipação de experiências que permitam observar o comportamento da cooperação entre os componentes do sistema, com o objetivo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação heterogênea; Modelos de representação; Arquiteturas embarcadas; Processo de projeto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600015

Sistema computacional para a determinação da lâmina ótima econômica em irrigação pressurizada
Provedor de dados: 91
Autores: Castro,Marcelo C.; Faria,Manoel A. de; Silva,Antônio M. da.
O interesse do produtor rural é a rentabilidade de sua atividade, de tal maneira que possa obter o máximo benefício com os insumos empregados. Neste processo, a irrigação tem capital importância, uma vez que permite, genericamente, elevar significativamente a produtividade e, com ela, os ganhos. Entretanto, este recurso de produção muitas vezes não é bem empregado, por falta de conhecimentos e/ou ferramentas técnico-econômicas para sua utilização. Assim, este trabalho objetivou mostrar como o sistema computacional Tobruk pode ser utilizado para o planejamento da agricultura irrigada. Para isso, exemplos de determinação da lâmina econômica ótima de irrigação e sua forma de obtenção no campo, análise da viabilidade econômica do plantio irrigado, determinação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura irrigada; Irrigação localizada; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200032

Variabilidade espacial de atributos físicos do solo sob diferentes usos e manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcante,Eloiza G. S.; Alves,Marlene C.; Souza,Zigomar M. de; Pereira,Gener T.
O preparo de solo e as espécies vegetais têm expressivo efeito na variabilidade espacial do solo. Portanto, objetivou-se com este trabalho estudar a variabilidade espacial de alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho do cerrado do Mato Grosso do Sul, sob diferentes usos e manejos. O solo foi amostrado em uma malha, com intervalos regulares de 2,0 m, perfazendo o total de 64 pontos, nas profundidades de 0-0,10 m e 0,10-0,20 m para densidade do solo e nas profundidades de 0-0,15 m; 0,15-0,30 m; 0,30-0,45 m e 0,45-0,60 m para resistência do solo à penetração e teor de água no solo, em áreas com vegetação natural (cerrado), plantio direto, preparo convencional e pastagem. O maior coeficiente de variação e efeito pepita ocorreram para a resistência do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroecossistemas; Preparo do solo; Geoestatística; Dependência espacial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300003

Fiber quality of upland cotton under different irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Cordão Sobrinho,Francisco P.; Guerra,Hugo O. C.; Araújo,Whéllyson P.; Pereira,Jose R.; Zonta,João H.; Bezerra,José R. C.
ABSTRACTAiming to evaluate the effect of irrigation depths on fiber quality of upland cotton, an experiment was conducted from July to December 2010 in Barbalha-CE, Brazil. The treatments consisted of a factorial combination of two upland cotton cultivars (BRS Aroeira and BRS Araripe) and five irrigation depths (260.93, 418.93, 514.21, 711.81 and 894.68 mm), arranged in a split-plot design with four replicates. A line-source sprinkler irrigation system was used and irrigation depth in the control treatment was calculated according to the crop evapotranspiration. The analysed fiber quality variables were: fiber percentage, length, uniformity, short-fiber index, resistance, elongation at rupture, micronaire index, maturity, degree of yellowing, reflectance...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L. r. latifolium H.; Water deficit; Fiber intrinsic characteristics.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101057

Daily and seasonal patterns of CO2 fluxes and evapotranspiration in maize-grass intercropping
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Cássia B.; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Souza,Rodolfo M. S.; Alves,Edevaldo M.
ABSTRACT Studies that investigate the relationships between CO2 fluxes and evapotranspiration (ET) are important for predicting how agricultural ecosystems will respond to climate changes. However, none was made on the maize-grass intercropping system in Brazil. The aim of this study was to determine the ET and CO2 fluxes in a signal grass pasture intercropped with maize, in São João, Pernambuco, Brazil, in a drought year. Furthermore, the soil water storage (SWS) and leaf area index (LAI) were determined. The latent heat flux was the main consumer of the available energy and the daily and seasonal ET and CO2 variations were mainly controlled by rainfall, through the changes in soil water content and consequently in SWS. The agroecosystem acted as an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eddy covariance; Carbon; Climate change.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900777

Can combine headers and travel speeds affect the quality of soybean harvesting operations?
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Patricia C. de; Silva,Rouverson P. da; Carneiro,Franciele M.; Girio,Lucas A. da S.; Oliveira,Mailson F. de; Voltarelli,Murilo A.
ABSTRACT Assuring the quality of mechanical soybean harvesting is crucial to ensure that investment in other stages of crop production is converted into profit for the farmer. Because the quality of this operation is related to decreased losses, which may be affected by the combine header used and by the harvesting speed, the aim of the present study was to assess the quality of mechanical soybean harvesting in the Southern Cone of Rondônia, using harvesters with different combine headers and travel speeds via statistical process control. The experiment was performed during the 2015/16 harvest in an agricultural area of the municipality of Cabixi, RO, located at the geographical coordinates 13° 27’ S and 60° 41’ W. The study was designed based on the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Statistical process control; Harvester; Glycine max; Losses; Combine header.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000732

Deslocamento miscível de cátions básicos provenientes da água residuária de mandioca em colunas de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Ralini F. de; Ferreira,Paulo A.; Matos,Antônio T. de; Ruiz,Hugo A.; Oliveira,Lindomário B. de.
Objetivou-se, com este estudo, determinar os fatores de retardamento e os coeficientes de dispersão-difusão dos íons potássio, sódio, cálcio e magnésio, presentes na água residuária de fecularias ou manipueira, e simular as concentrações residentes em colunas de solos de 160 cm, pelo período de 5 h. Os ensaios foram realizados em laboratório utilizando-se colunas de percolação preenchidas com amostras de Neossolo Quartzarênico órtico espódico (RQo), Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd) e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico típico (LVAd). A concentração dos íons no efluente foram analisados empregando-se a metodologia de deslocamento de fluidos miscíveis. Os valores mais elevados dos fatores de retardamento ocorreram no LVAd, indicando maior retenção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária de fecularia; Fator de retardamento; Coeficiente de dispersão-difusão; Concentração residente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200029

Relações entre precipitações intensas de diferentes durações para desagregação da chuva diária em Santa Catarina
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.; Oliveira,José L. R.; Henn,Alan.
Com este trabalho objetivou-se determinar as relações entre precipitações de diferentes durações para o Estado de Santa Catarina. Foram estabelecidas as séries de máximas anuais de chuva com duração de 5 a 1440 min de treze estações pluviográficas de Santa Catarina. Para cada duração foram estimadas as precipitações máximas com período de retorno de 2 a 100 anos, com base na distribuição de Gumbel-Chow. A relação média entre a chuva de 24 h e a chuva de um dia independe do período de retorno, com média para o estado de 1,17. Ao se analisar o horário da leitura da precipitação diária verificou-se que esta relação varia de 1,12 a 1,20. Em referência à chuva de 1 h em relação à chuva de 24 h observam-se valores significativamente inferiores aos normalmente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva intensa; Hidrologia; Drenagem.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400009

Implementação e teste de um modelo mecanístico de simulação do crescimento e desenvolvimento de plantas de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Wolschick,Dolores; Martinez,Mauro A.; Fontes,Paulo C. R.; Matos,Antônio T. de.
A modelagem do sistema planta-solo-atmosfera serve de suporte não só para pesquisas de campo, mas, também, para o uso eficiente e sustentável da água, dos nutrientes e dos agrotóxicos no sistema produtivo. Assim, objetivou-se, com este trabalho, implementar um modelo mecanístico de simulação do crescimento e desenvolvimento para a cultura do milho (Zea mays L.) e testá-lo utilizando-se dados experimentais obtidos em lisímetros. O modelo foi testado com dados obtidos em experimento realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Agrícola/UFV. O híbrido de milho Agromen 2012 foi semeado em lisímetros de drenagem e conduzido para atingir a produção potencial, realizando-se determinações de área e senescência foliar, além de matéria seca dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotossíntese; Carboidrato; Matéria seca; Zea mays L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300005

Solo sódico tratado com gesso agrícola, composto de lixo urbano e vinhaça
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Maria de F. G. dos; Oliveira,Francisco A. de; Cavalcante,Lourival F.; Medeiros,José F. de; Souza,Carlos C. de.
O manejo inadequado da água de irrigação tem causado problemas de salinidade e sodicidade do solo nos perímetros irrigados com redução significativa na produtividade das culturas. Objetivando-se avaliar os efeitos da necessidade do gesso (NG): 0 e 40%, do composto de lixo urbano (CLU): 0 e 20 t ha-1 e do período de incubação com vinhaça: 15, 30, 45 e 60 dias, sobre a recuperação de um solo sódico do projeto de irrigação São Gonçalo, no Estado da Paraíba, conduziu-se um experimento em casa-de-vegetação, do CCA/UFPB. Usou-se o delineamento em blocos ao acaso em esquema fatorial: 2 x 2 x 4, com três repetições e o algodoeiro herbáceo, cultivar CNPA-7H, como cultura teste. O gesso + CLU aumentou a percentagem de emergência (%E), a biomassa seca (BS) e o Ca2+ e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sódio trocável; Manejo do solo; Recuperação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300003

Variabilidade dos ciclos anual e interanual da radiação de ondas longas emergentes sobre a América do Sul e vizinhanças
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Nelson J.; Gurgel,Helen da C.
Este trabalho analisa a variabilidade anual e interanual da radiação de ondas longas emergentes (ROL) derivadas do sensor "Advanced Very High Resolution Radiometer" (AVHRR) sobre a América do Sul e vizinhanças. As análises foram feitas utilizando-se médias mensais de ROL para o período de janeiro de 1982 a dezembro de 1993 e a técnica de estatística multivariada de análise por componentes principais (ACP). Os resultados obtidos possibilitaram a caracterização espacial dos padrões dos principais sistemas de tempo que atuam sobre o Brasil. Em relação à ACP, observou-se que a primeira componente representa o padrão médio da atividade convectiva; a segunda e quarta componentes estão associadas, respectivamente, aos modos verão/inverno e primavera/outono do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade convectiva; Componentes principais; Clima.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300012

Crescimento e acúmulo de matéria seca em variedades de cana-de-açúcar cultivadas sob irrigação plena
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Emídio C. A. de; Oliveira,Ruthanna I. de; Andrade,Bruna M. T. de; Freire,Fernando J.; Lira Júnior,Mario A.; Machado,Paulo R.
A análise de crescimento é considerada o método padrão para medir a produtividade biológica em espécies vegetais. Neste contexto objetivou-se avaliar, em onze variedades de cana-de-açúcar (SP79-1011, RB813804, RB863129, RB872552, RB943365, RB72454, RB763710, SP78-4764, SP81-3250, RB867515, RB92579) cultivadas sob irrigação plena, o crescimento e a produção de matéria seca no ciclo de cana planta. O experimento foi instalado em condições de campo no município de Carpina, PE. Utilizou-se o delineamento estatístico de blocos ao acaso, com quatro repetições. A análise de crescimento correspondeu à quantificação dos números de perfilhos e à, na mensuração da altura e diâmetro dos colmos, avaliados mensalmente em onze períodos de cultivo, os quais se estenderam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp; Perfilhamento; Altura; Diâmetro; Produção biológica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900007

Phosphorus fractions in the vineyard soil of the Serra Gaúcha of Rio Grande do Sul, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Schmitt,Djalma E.; Gatiboni,Luciano C.; Girotto,Eduardo; Lorensini,Felipe; Melo,George W. B.; Brunetto,Gustavo.
The study aimed to evaluate the accumulation of P fractions in a vineyard soil profile with successive applications of phosphate fertilizers. In January 2010 an area was selected of native forest and a vineyard at age 33 with a history of phosphate fertilizer application, in Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul state. Soil samples were collected from 0-5, 5-10 and 10-20 cm layers, prepared and submitted to chemical fractionation of P. The excessive application of phosphate fertilizers during 33 years in the vineyard soil increased the levels of organic and inorganic P until the 20 cm layer in all P fractions. The highest levels of P in the vineyard soil were found mainly in the labile fractions extracted with anion exchange resin and NaHCO3, which indicates...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phosphorus fertilization; Environmental contamination; Vitis vinifera.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200002

Análise de seis sistemas de recolhimento do palhiço na colheita mecânica da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Michelazzo,Marcio B.; Braunbeck,Oscar A.
A biomassa da cana-de-açúcar é uma das fontes de energia renovável mais disponível no Brasil, em virtude dos seus resíduos de colheita, como palhiço (pontas e folhas); todavia, o aproveitamento do palhiço em larga escala é dificultado pelo alto custo de sua recuperação, sobretudo no que diz respeito ao recolhimento, adensamento e transporte. Com o presente trabalho, apresenta-se uma análise dos processos envolvidos na recuperação do palhiço, como densidade final do palhiço e princípios operacionais das máquinas envolvidas, juntamente com uma análise econômica, através de um modelo de cálculo de custo, por meio de simulação de rendimentos e capacidades operacionais que compõem cada sistema de recuperação do palhiço. Seis sistemas foram avaliados, técnica e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Colheita; Enfardamento; Palha.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500017

Propriedades físicas e mecânicas do colmo inteiro do bambu da espécie Guadua angustifolia
Provedor de dados: 91
Autores: Ghavami,Khosrow; Marinho,Albanise B.
Este trabalho apresenta os resultados de recentes pesquisas sobre o bambu da espécie Guadua angustifolia, realizadas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no qual foram determinadas as propriedades físicas, mecânicas e meso-estruturais dos colmos inteiros. O principal objetivo deste estudo é apresentar, aos profissionais, a possibilidade de usarem o bambu como elemento estrutural. Os resultados apresentados permitirão aos engenheiros e arquitetos selecionar, em seus projetos, as dimensões requeridas, como diâmetro, espessura e distância internodal, tensões de flexão, tensões máximas de tração, compressão e cisalhamento. Estão apresentadas a variação da fração volumétrica ao longo da espessura do bambu e suas propriedades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades mecânicas; Propriedades físicas; Guadua angustifolia.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100016

Análise econômica e viabilidade energética da cultura do feijoeiro comum sob irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Eder P.; Jordan,Rodrigo A.; Motomiya,Anamari V. de A.; Padua,Juliana B.; Biscaro,Guilherme A.; Geisenhoff,Luciano O.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica e energética da cultura do feijoeiro comum de terceira safra com lâminas de irrigação na região Noroeste do Paraná. O experimento foi implantado com seis lâminas de irrigação e quatro repetições, em delineamento de blocos ao acaso. A cultura do feijoeiro não foi viável economicamente sem irrigação. Os lucros cresceram com o aumento das lâminas de irrigação atingindo um lucro operacional total de R$1.427,24 ha-1 na lâmina de 333 mm. O preço de equilíbrio sem irrigação foi de R$ 134,06 e R$ 152,65 a saca, em curto e longo prazos, respectivamente. A irrigação favoreceu o balanço energético (energia extraída/energia utilizada) de maneira linear atingindo 1,63 na aplicação da maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo operacional de produção; Manejo de irrigação; Terceira safra; Balanço de energia.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800006

Espacialização da umidade do solo por meio da temperatura da superfície e índice de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Helio L.; Accioly,Luciano J. de O.; Silva,Flávio H. B. B. da; Sobral,Maria do C. M.; Araújo Filho,José C. de; Candeias,Ana L. B.
O estudo da umidade do solo é fundamental não só para a determinação da resiliência de ecossistemas e sua recuperação, mas também na modelagem da relação água-vegetação-atmosfera. Na aquisição dessas informações o sensoriamento remoto perfaz uma ferramenta importante e de potencial adequado para monitoramento e mapeamento. Visando à espacialização de índices relacionados à umidade, vários métodos têm sido propostos, embora sua aplicação ainda seja limitada. Neste trabalho se aplicou o modelo de índice de umidade do solo (IUS) cujos objetivos foram: espacializar o IUS, estabelecer graus de desertificação, delimitar a área em processo de desertificação e verificar possíveis relações do IUS com parâmetros de água no solo. Na aplicação deste modelo se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de umidade do solo; NDVI; Seridó; Desertificação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900014

Nitrogênio disponível ao milho: crescimento, absorção e rendimento de grãos
Provedor de dados: 91
Autores: França,Solange; Mielniczuk,João; Rosa,Luís M. G.; Bergamaschi,Homero; Bergonci,João I.
Este trabalho visou quantificar o nitrogênio (N) disponível ao milho e avaliar seu efeito sobre o índice de área foliar (IAF), a produção de massa seca da parte aérea (MSPA), o N absorvido pela parte aérea e o rendimento de grãos. As avaliações foram realizadas aos 52, 65, 74, 82, 99 e 160 dias após a emergência (DAE) em um experimento de manejo de solo conduzido em plantio direto desde 1985, com os sistemas de culturas de aveia/milho (A/M), aveia + ervilhaca/milho + caupi (A+E/M+C) e ervilhaca/milho (E/M) e duas doses de N (0 N e 180 N - kg ha-1) aplicadas no milho, na forma de uréia. Na safra 2000/01 foram aplicadas doses de 0, 60, 120 e 180 kg ha-1 de N. O N estimado disponível ao milho e calculado a partir da contribuição do solo, plantas de cobertura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de cultura; Índice de área foliar; Matéria seca da parte aérea; Teor de nitrogênio; Zea mays L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100006

Production components of Jatropha under irrigation and nitrogen fertilization in the semiarid region of Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Clayton M. de; Marinho,Albanise B.; Viana,Thales V. de A.; Valnir Júnior,Manoel; Silva,Leonaria L.; Gomes Filho,Raimundo R.
ABSTRACTJatropha curcas L. proves to be a promising species, considering its inclusion in the National Program of Biodiesel Production and Use. However, since it has not been genetically improved, agronomic information is still scarce in the literature, especially under conditions of water and nutritional stress. Thus, this field study aimed to evaluate the effects of irrigation depths (735; 963; 1,191; 1,418 and 1,646 mm) and nitrogen fertilization (0; 25; 50 and 75 kg ha-1) on the production of Jatropha plants. Plants under the highest irrigation depth showed the highest values of number of fruits and productivity of fruits, seeds and albumen. Plants under the irrigation depth of 1,191 mm showed the highest values of mean mass of albumen and the ratios...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Irrigation; Biodiesel; Productivity.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900871

Flow rate dynamics of pressure-compensating drippers under clogging effect
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Molle,Bruno; Alves,Dinara G.; Ait-Mouheb,Nassim; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.
ABSTRACT The clogging dynamics of pressure-compensating drippers is still poorly addressed, and its understanding is quite important to control clogging. The aim of this study was to evaluate the flow performance of pressure-compensating drippers under clogging effect. Eight pressure-compensating emitters, model J-SC Jain PC-PLUS with nominal flow rate of 2.2 L h-1 were evaluated. The tests were run for 8 h d-1 for 4 weeks, a total of 160 h. Every 40 h, the concentration and granulometry of suspended particles were increased, by adding 125 mg L-1 of solids, composed of sand. The flow rate of the emitters was determined using a weight measurement system. Flow rate variations of the emitters did not follow a defined pattern. Clogging seems to occur randomly...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emitters; Trickle irrigation; Clogging.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500304

Distribuição espacial e lixiviação natural de sais em solos do Perímetro Irrigado Califórnia, em Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo S.; Amorim,Julio R. A.; Cruz,Marcus A. S.; Meneses,Thais N.
RESUMO Em regiões áridas e semiáridas do planeta, a elevada demanda evaporativa e as características pedogenéticas dos solos, associadas a deficiências no sistema de drenagem de alguns perímetros irrigados, contribuem para um elevado potencial de salinização desses solos. Assim, constituíram objetivos deste estudo determinar o grau de salinização na área irrigada e avaliar o processo de acumulação de sais no período seco e o potencial de lixiviação destes pela água das chuvas no Perímetro Irrigado Califórnia, em Sergipe. Medidas da condutividade elétrica do extrato de saturação do solo (CEes), em dS m-1 a 25 ºC, foram efetuadas no início e final do período chuvoso dos anos de 2008 e 2009. A densidade amostral foi igualmente distribuída em toda área do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Salinização do solo; Variação sazonal; Análise espacial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300046

Determinação da tensão de aderência do bambu-concreto
Provedor de dados: 91
Autores: Mesquita,Ligia P.; Czarnieski,Cleber J.; Braga Filho,Antônio C.; Willrich,Fábio L.; Lima Júnior,Humberto C.; Barbosa,Normando P.
Apresenta-se e se discute, neste trabalho, o estudo da aderência entre o bambu e o concreto; através de dois estudos baseados em uma programação estatística de experimento, em que no primeiro se investigaram as influências da dimensão da seção transversal das varetas de bambu e da resistência do concreto na aderência bambu-concreto e, no segundo, avaliou-se o efeito da colocação de pinos artificiais nas varetas de bambu. Em cada estudo realizaram-se 10 réplicas para cada combinação de fatores, resultando no total de 159 ensaios de arrancamento. Curvas tensão de aderência versus deslocamento relativo bambu-concreto, são apresentadas e discutidas, e a tensão de aderência de cálculo é calculada e comparada com os valores sugeridos por normas internacionais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensões da seção transversal; Resistência à compressão do concreto; Ancoragem mecânica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200036

Isotermas de adsorção e calor isostérico da palma forrageira enriquecida proteicamente
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Ana R. N.; Silva,Flávio L. H. da; Gomes,Josivanda P.; Oliveira,Líbia S. C.; Oliveira,Marinévea M.
O enriquecimento protéico da palma forrageira através de fermentação semissólida com a utilização de leveduras visou aumentar o valor nutricional dessa forragem a fim de que possa ser utilizada como suplemento protéico para ração animal, que poderá ser oferecida ainda úmida ou ser secada e armazenada sob condições adequadas. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de estudar as isotermas de adsorção da palma forrageira enriquecida proteicamente, nas temperaturas de 30, 35 e 40 °C, escolher o modelo matemático que melhor se ajusta aos dados experimentais e determinar o calor isostérico de adsorção, buscando-se parâmetros para o estudo do armazenamento deste material. A partir dos resultados obtidos verificou-se que o modelo de Henderson foi o que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atividade de água; Fermentação semissólida; Levedura; Opuntia ficus-indica Mill.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600011

Thermodynamic properties and drying kinetics of Bauhinia forficata Link leaves
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Fernanda P. da; Siqueira,Valdiney C.; Martins,Elton A. S.; Miranda,Fábio M. N.; Melo,Rogerio M.
ABSTRACT The aim of this study was to determine the effective diffusion coefficient and the thermodynamic properties of Bauhinia forficata Link leaves, considering two forms of thickness measurements and to describe the process by fitting mathematical models. The leaves were collected, taken to the laboratory and prepared to start the drying process in which four temperatures (40, 50, 60 and 70 °C) were applied. After the drying process, the effective diffusion coefficient was determined through the theory of diffusion in liquid, allowing to obtain the values of the activation energy, enthalpy, entropy and Gibbs free energy. The description of the drying process was performed by setting the thirteen mathematical models used to represent constant drying of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medicinal plants; Effective diffusion coefficient; Temperature.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100061

Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow, and interception loss in the Brazilian Northeastern Atlantic Forest
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro Filho,Jacques C.; Lemos Filho,Luis C. de A.; Santos,Julio C. N. dos; Brasil,José B.; Palácio,Helba A. de Q.
ABSTRACT Information on hydrology, and vegetation distribution is essential for the development of techniques and strategies to cope with droughts in semi-arid environments. The objective of this study was to evaluate the partitioning of gross rainfall into throughfall, stemflow, and interception loss in the Brazilian Northeastern Atlantic Forest, and its correlations with rainfall characteristics. The study was conducted in the Bica watershed, in Portalegre, state of Rio Grande do Norte, Brazil. The work was carried out in 2017, with monitoring of the throughfall, stemflow, and interception loss in an area ​​of 10 × 20 m. Total rainfall depths (TRD) and wind speed were measured, and the evapotranspiration (ET0) was estimated. Based on this information,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caatinga; Hydrology; Semi-arid; Principal component analysis.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100021

Sistema computacional aplicado ao cálculo da demanda hídrica georeferenciada para a cultura do feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,Francisco S.; Costa,José M. N. da; Soares,Antonio A.; Sediyama,Gilberto C.; Costa,Luiz C.
Para se determinar as demandas de irrigação e as melhores datas para o plantio da cultura do feijoeiro na bacia dos Rios do Leste, implementou-se um programa computacional, denominado DEMANDAsis, que se baseia no balanço de água no solo, consistindo de um sistema composto por programas e bancos de dados. Os resultados sobre datas propícias ao plantio do feijão na bacia dos Rios do Leste indicaram que o período entre 5 e 19 de outubro é o que assegura maior disponibilidade de água de origem pluvial durante o ciclo da cultura, em cerca de 53% da área da bacia. A aplicação de lâminas de irrigação suplementar de 4 a 5 mm d-1 foi considerada adequada em torno de 40% da área da bacia.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: DEMANDAsis; Balanço de água no solo; Datas de plantio do feijão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200011

Medidas do ambiente acústico em creche de suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Késia O. da; Nääs,Irenilza de A.; Tolon,Yamilia B.; Campos,Leonardo S. L.; Salgado,Douglas D.
Atualmente, não apenas os elementos do ambiente térmico influenciam a produtividade dos suínos, mas, também, a interação com o ambiente aéreo gerado na instalação, junto com o nível de ruídos. Estudou-se, neste trabalho, o perfil do ambiente acústico dentro de um galpão de creche de suínos usando-se mapas de distribuição da média dos níveis de ruído, em função da temperatura e umidade relativa do ar. O ambiente construído foi dividido em células/quadrantes de 2 m² e medidos, no centro geométrico no nível do leitão, o nível de ruído, a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar. Com os resultados mapeados, notou-se que o nível médio de ruído da creche foi de 12,49 dB mas não se encontraram correlações entre o ambiente térmico e o ambiente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de ruídos; Medida de bem-estar; Comportamento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300015

COMPARAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS PARA DESCRIÇÃO DA CINÉTICA DE SECAGEM EM CAMADA FINA DE SEMENTES DE FEIJÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Afonso Júnior,Paulo Cesar; Corrêa,Paulo Cesar.
RESUMO Para fornecer informações sobre o processo de secagem de sementes de feijão, este trabalho foi desenvolvido objetivando-se determinar as curvas de secagem em camada fina, para quatro níveis de temperatura do ar de secagem (35, 40, 45 e 50 ºC) e três níveis de teor de umidade inicial (0,206; 0,373 e 0,596 b.s.). Os testes de secagem foram realizados com três repetições, utilizando-se um secador experimental com fluxo de ar aproximadamente constante, de 10 m3 min-1 m-2 e os resultados da secagem foram avaliados ajustando-se os seguintes modelos matemáticos: Thompson, Exponencial, Page e Difusão. Os resultados obtidos, neste trabalho, permitiram concluir que a equação proposta por Page é a que melhor representa os dados experimentais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Secagem; Camada fina; Phaseolus vulgaris.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300349

Condutividade hidráulica de solos de Pernambuco em resposta à condutividade elétrica e RAS da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Freire,Maria B. G. dos S.; Ruiz,Hugo A.; Ribeiro,Mateus R.; Ferreira,Paulo A.; Alvarez V.,Victor H.; Freire,Fernando J.
Objetivando-se avaliar a condutividade hidráulica em solos irrigados com águas de diferentes condutividades elétricas (CE) e relações de adsorção de sódio (RAS) realizaram-se ensaios em permeâmetros de coluna vertical e carga constante. Os tratamentos corresponderam a nove solos, três CE (175, 500 e 1.500 miS cm-1) e seis RAS (de 0 a 30 para solos arenosos, de 0 a 25 para solos de textura média e de 0 a 15 para solos de textura argilosa). De início, realizou-se o ajuste da relação Na:Ca no complexo de troca catiônico dos solos, utilizando-se soluções na concentração de 50 mmol c L-1, nos níveis de RAS descritos; depois, determinou-se a condutividade hidráulica em meio saturado (K0) e se calculou a condutividade hidráulica relativa (K0R), atribuindo-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo sódico; Condutividade elétrica; Relação de adsorção de sódio.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100008

Estimation of precompression stress in an Ultisol cultivated with sugarcane
Provedor de dados: 91
Autores: Mendes,Pericles M. B.; Rolim,Mário M.; Lima,Renato P. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Tavares,Uilka E.; Simões Neto,Djalma E.
ABSTRACT Compressive soil properties are typically used for the understanding of compaction process. As an alternative to laboratory tests, pedo-transfer functions have been used to estimate the mechanical behaviour of soil as a function of soil physical parameters. The impact of soil bulk density (BD) and gravimetric water content (w) was examined on soil strength and pedo-transfer functions were proposed to predict the precompression stress (σp) in an Ultisol cultivated with sugarcane. Undisturbed soil cores were sampled at the depths of 0-0.20 and 0.20-0.40 m, subjected to different water contents, and subsequently, compression tests were performed to determine σp. The data were subjected to analysis of variance and regression analysis. Bulk density and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compaction; Soil compressibility; Coastal tablelands.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500336

Comportamento das isotermas de adsorção do pó da polpa de manga liofilizada
Provedor de dados: 91
Autores: Moreira,Teresinha B.; Rocha,Érica M. F. F.; Afonso,Marcos R. A.; Costa,José M. C. da.
A qualidade e a vida útil dos pós de frutas dependem de seus teores de água e da maneira como esta se encontra ligada ao alimento. O comportamento higroscópico de alimentos em pó pode ser avaliado através de suas isotermas de sorção. O objetivo deste trabalho foi avaliar modelos matemáticos para representação da isoterma de sorção do pó de manga liofilizada e avaliar as características físico-químicas da polpa de manga in natura e seu pó liofilizado. Foram feitas as análises de umidade, pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, ácido ascórbico e cor. Os modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais foram BET, GAB, Henderson e Oswin nas temperaturas de 25, 30 e 35 °C. O melhor ajuste aos dados experimentais foi obtido pelo modelo de GAB. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Higroscopicidade; Secagem; Pó de frutas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000011

Dry matter production and macronutrient leaf composition in lettuce under fertigation with nitrogen, potassium and silicon
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Renan S. de; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo S. L. de; Gonçalves,Antonio C. A.; Rezende,Graziela S.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate, in greenhouse, the response of the lettuce cultivar 'Vera', with respect to the marketable shoot dry matter production and macronutrient accumulation, as a function of the application of different doses of nitrogen (N) and a potassium silicate-based leaf fertilizer. The lettuce was cultivated from August 10, 2012 (sowing) to October 16, 2012 (harvest). The experimental design was completely randomized with three replicates, referring to nine treatments, resulting from the combination between top-dressing doses of N (9, 54, 90, 126 and 171 kg ha-1) and Si/K2O (1.15, 6.90, 11.50, 16.10 and 21.85 kg ha-1), using the Plan Puebla III experimental matrix, and a control treatment without fertigation. Drip...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Chemigation; Dry mass; Nutritional composition.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201166

Mapa digital de solos: uma proposta metodológica usando inferência fuzzy
Provedor de dados: 91
Autores: Nolasco-Carvalho,Claudia C.; Franca-Rocha,Washington; Ucha,José M.
Elaborou-se um mapa digital de solos de uma área na região de Mucugê, BA, com o objetivo de avaliar o uso de geotecnologias na cartografia de solos. A metodologia desenvolvida a partir do modelo de inferência para solos - SoLIM , requer o conhecimento prévio da área por um especialista em mapeamento e está alicerçada na equação dos fatores de formação do solo e no modelo de distribuição dos solos na paisagem. Os dados, advindos do Modelo Digital do Terreno - MDT, da vegetação e da geologia, foram associados ao conhecimento do pedólogo e integrados em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) sob inferência fuzzy. A modelagem por lógica fuzzy permitiu apontar as incertezas e transições da cobertura pedológica e gerou um mapa digital de solo que,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de informação geográfica; Geotecnologias; Mapeamento.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100007

Efeito da salinidade da água de irrigação na produção da alface americana
Provedor de dados: 91
Autores: Gervásio,Eliezer Santurbano; Carvalho,Jacinto de Assunção; Santana,Márcio José de.
Com o objetivo de se verificar o efeito de diferentes concentrações de sais da água de irrigação na produção da alface americana e sua acumulação no extrato saturado durante um ciclo de cultivo, instalou-se o presente experimento em casa de vegetação, no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, MG. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, sendo testados seis níveis de salinidade de água (condutividade elétrica de 0,18, 1,0, 1,5, 3,0, 4,5 e 6,0 dS m-1). Os resultados obtidos mostraram que o consumo de água pelas plantas, durante o ciclo de produção, diminuiu com níveis crescentes de salinidade da água de irrigação e que o aumento da salinidade proporcionou decréscimos em todas as variáveis vegetativas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Extrato saturado; Condutividade elétrica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100023

APLICAÇÃO DE BENTONITA EM UM REGOSSOLO EUTRÓFICO I. EFEITOS SOBRE AS PROPRIEDADES FÍSICO-HÍDRICAS DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise Alves; Chaves,Lúcia Helena Garófalo; Carvallo,Hugo Orlando; Azevedo,Norma César.
RESUMO O trabalho foi desenvolvido no período de 1995 a 1996, no Laboratório de Irrigação e Salinidade do Departamento de Engenharia Agrícola/CCT/UFPB. Os efeitos da aplicação de bentonita Primavera, nas propriedades físico- hídricas do solo foram avaliados em amostras de um regossolo eutrófico. As amostras de solo foram coletadas a uma profundidade de 0 - 20 cm e incubadas por 120 dias com doses de bentonita equivalentes a 0, 30, 60 e 90 t ha-1. Após esse período, determinou-se a condutividade hidráulica nas amostras de terra e, em seguida, suas características físico-hídricas. A retenção de água pelo solo aumentou com as doses de bentonita. Quando comparadas com a testemunha, a disponibilidade de água para as plantas aumentou enquanto a condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bentonita; Regossolo eutrófico; Retenção de água; Água disponível; Condutividade hidráulica; Propriedades físico-hídricas.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100021

Impacto de los sistemas de riego por goteo en arándanos
Provedor de dados: 91
Autores: Pannunzio,Alejandro; Vilella,Fernando; Texeira,Pamela; Premuzik,Zdenka.
El ensayo examinó los efectos de diferentes sistemas de riego por goteo en el rendimiento de la variedad O´Neal de arándano (Vaccinium corymbosum L). El estudio se realizó en Zarate (33º 41’ S y 59º 41’ W), provincia de Buenos Aires, Argentina. El cultivo se implantó en agosto de 2001, la primera cosecha se efectuó en octubre de 2003. El objetivo fue determinar cual era el sistema de riego por goteo que maximizaba el rendimiento, siendo los tratamientos, un lateral de tubería de goteo por fila de plantas con goteros a 40 cm (T1) y dos laterales de tubería de goteo con goteros a 20 cm por fila de plantas (T2). El porcentaje de suelo mojado por sistema se incrementa a medida que aumenta el número de emisores por metro lineal. El diseño experimental fue de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rendimiento; Volumen de suelo mojado; Vaccinium corymbosum L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100001

Model to estimate the sampling density for establishment of yield mapping
Provedor de dados: 91
Autores: Spezia,Graciele R.; Souza,Eduardo G. de; Nóbrega,Lúcia H. P.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Milan,Marcos; Bazzi,Claudio L.
Yield mapping represents the spatial variability concerning the features of a productive area and allows intervening on the next year production, for example, on a site-specific input application. The trial aimed at verifying the influence of a sampling density and the type of interpolator on yield mapping precision to be produced by a manual sampling of grains. This solution is usually adopted when a combine with yield monitor can not be used. An yield map was developed using data obtained from a combine equipped with yield monitor during corn harvesting. From this map, 84 sample grids were established and through three interpolators: inverse of square distance, inverse of distance and ordinary kriging, 252 yield maps were created. Then they were compared...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precision agriculture; Thematic map; Spatial variability.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400016

Performance of onion cultivars as a function of spacing between plants
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Jandeilson P. dos; Grangeiro,Leilson C.; Sousa,Valdívia de F. L. de; Gonçalves,Francisco das C.; Franca,Francisco D. de; Cordeiro,Carlos J. X.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the performance of onion cultivars as a function of the spacing between plants. The experimental design was a complete randomized block in a 3 x 4 factorial scheme, with four replicates. The treatments were composed of the combination between three onion cultivars (Vale Ouro IPA 11, Serena and Rio das Antas) and four plant spacings (3, 6, 8 and 10 cm). The evaluated characteristics were total, marketable and unmarketable yield of bulbs, percentages of bulbs in classes 1, 2, 3 and 4, bulb mean weight, bulb dry weight. In onion cultivation, the cultivars Rio das Antas and Serena are the most indicated, with the highest marketable yields at 6 and 3 cm spacings between plants, respectively. The cultivar Vale...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa L.; Planting density; Classification of bulbs; Yield.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300212

Forças verticais e de atrito em silos cilíndricos com fundo plano
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Nascimento,José W. B. do; Fank,Marivone Z.
A predição exata das forças que atuam no corpo de um silo é um dos principais problemas, no que tange ao quesito dimensionamento dessas estruturas. Com o objetivo de mensurar as forças atuantes no fundo e nas paredes dos silos durante o processo de descarregamento foram instrumentados, por meio de células de carga e células de pressão, a parede e o fundo de um silo piloto vertical cilíndrico com fundo plano. As leituras das células foram realizadas por sistema automático de aquisição de dados durante o carregamento e o descarregamento de areia seca. O silo foi carregado concentricamente e descarregado concêntrica e excentricamente, a partir de duas excentricidades. O experimento ocorreu no período de janeiro a abril de 2008, no Laboratório de Construções...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas de armazenamento; Instrumentação; Carregamento; Descarregamento.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600013

Erosão em sistema plantio direto: influência do comprimento de rampa e da direção de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Renato L. e; De Maria,Isabella C.
O sistema plantio direto (SPD) é considerado o mais eficiente para controle da erosão em áreas de culturas anuais; entretanto, problemas de erosão com a formação de sulcos e ravinas em áreas de SPD, vêm sendo observados, sugerindo que práticas mecânicas, como operações em contorno e terraceamento, são imprescindíveis para o controle da erosão. O objetivo deste estudo foi determinar se o SPD permite a semeadura no sentido do declive e espaçamentos entre terraços maiores que os atualmente recomendados. O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho Distroférrico típico, de textura argilosa, com 6% de declividade média, sob SPD há 6 anos, com as culturas de aveia preta e de milho, em parcelas com coletores de terra e de água perdidos por erosão, em dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Perdas de terra; Semeadura direta; Terraceamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600003

DISTRIBUIÇÃO E FREQÜÊNCIA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA DE CRUZ DAS ALMAS, BA
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Fabiano Chaves da; Fietz,Carlos Ricardo; Folegatti,Marcos Vinicius; Pereira,Francisco Adriano de Carvalho.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi estudar a distribuição de freqüência da evapotranspiração de referência na região de Cruz das Almas, BA, visando ao dimensionamento de sistemas de irrigação. Os valores máximos anuais acumulados em períodos consecutivos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias foram ajustados às distribuições Normal, Lognormal e Beta, as quais apresentaram ajuste para todos os períodos acumulados. Por meio da distribuição acumulada Normal foram gerados valores de evapotranspiração de referência com diferentes níveis de probabilidade para a região estudada.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; Probabilidade.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300284

Características agronômicas e o estado nutricional de cultivares de girassol irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Aquino,Leonardo A. de; Silva,Fred D. B. da; Berger,Paulo G.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o estado nutricional, caracteres agronômicos e a produtividade de cultivares de girassol sob irrigação. Os cultivares Embrapa 122 V-2000, Hélio 250, Hélio 251, Hélio 253, Hélio 358, Hélio 360, IAC Iarama, Dow Agroscience M 734 e MG 02, foram semeados em blocos ao acaso, com quatro repetições. O número de folhas por planta no florescimento foi maior nos híbridos Hélio 250, Hélio 251, Hélio 253, Hélio 358, Hélio 360, Dow Agroscience M 734 e MG 02, em relação aos cultivares de polinização aberta Embrapa 122 V-2000 e IAC Iarama. Os teores foliares de N, P, K, Ca, Mg e S foram 40,91; 3,51; 35,91; 33,91; 6,23 e 7,88 g kg-1, respectivamente. Os cultivares Embrapa 122 V-2000 e IAC-Iarama apresentaram teor de P na folha índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Nutrientes; Híbrido; Variedade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500013

Indicadores da qualidade química do solo em áreas cultivadas com mamoeiro irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,Elis R. C. de; Maia,Celsemy E.; Gaudêncio,Hiara R. S. C.; Sousa,Danielle M. M.
RESUMO Propôs, neste trabalho, avaliar e comparar alterações químicas em áreas com diferentes tempos de cultivo com mamão formosa no Projeto de Irrigação do Baixo-Açu, RN, em relação à mata nativa da Caatinga. Para a área de referência, mata nativa de Caatinga, foram retiradas vinte amostras simples e em cada uma das cinco áreas cultivadas, uma amostra composta, formada a partir de vinte amostras simples. As características avaliadas foram cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, pH e CE e os metais pesados chumbo, níquel, cádmio, cobre, zinco, manganês e ferro; desta forma, observou-se aumento do desvio em relação à área de referência para fósforo e pH em todas as áreas e que a utilização dos índices foi uma ferramenta bastante eficiente na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade do solo; Qualidade ambiental; Modelo matemático.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600587

Calibração e aplicação do modelo MUSLE em uma microbacia hidrográfica nos Tabuleiros Costeiros brasileiros
Provedor de dados: 91
Autores: Avanzi,Junior C.; Silva,Marx L. N.; Curi,Nilton; Mello,Carlos R. de; Fonseca,Sebastião.
A erosão hídrica é uma das principais preocupações relacionadas ao manejo de solos tropicais e o escoamento superficial o responsável pelo transporte e deposição desses sedimentos, razão por que se objetivou, com este estudo, ajustar um modelo semi-empírico às variáveis hidrológicas do escoamento superficial, aplicando-se a Equação Universal de Perdas de Solo Modificada - MUSLE, em uma microbacia hidrográfica ocupada por plantações de eucalipto e floresta nativa, na região dos Tabuleiros Costeiros, Aracruz, ES. As classes de solo ocorrentes na microbacia são o Argissolo Amarelo textura média/argilosa (PA1), Argissolo Amarelo moderadamente rochoso (PA8) e Plintossolo Háplico (FX). O trabalho foi conduzido no período de 1997 a 2004. Modelos para o deflúvio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Escoamento superficial; Vazão de pico; Perdas de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600001

Production and quality of okra produced with mineral and organic fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Hemmannuella C.; Pereira,Emmanuel M.; Medeiros,Rafael L. S. de; Costa,Paulo M. de A.; Pereira,Walter E.
ABSTRACT Okra, Abelmoschus esculentus (L.) Moench, is a vegetable with annual fruit native to hot regions of Africa, well adapted to the conditions of the Northeast and Southeast regions of Brazil, where it is widely used by small farmers. This study aimed to evaluate the effect of mineral and organic fertilization on the production and quality of okra fruits. The experiment was conducted in randomized block design, with three replicates and eleven treatments defined according to a Baconian matrix. Treatments consisted of doses of N (0, 100, 200 and 300 kg ha-1), P (0, 100, 200 and 300 kg ha-1) and K (0, 80, 160 and 240 kg ha-1), as well as absence and presence of organic compost (30 t ha-1). The following parameters were evaluated: plant height, stem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Abelmoschus esculentus (L.) Moench; Baconian matrix; Vegetable; Postharvest.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200097

Sorption isotherms of Brazil nuts
Provedor de dados: 91
Autores: Botelho,Fernando M.; Boschiroli Neto,Nilso J.; Botelho,Silvia de C. C.; Oliveira,Gabriel H. H. de; Hauth,Michele R.
ABSTRACT Knowledge of the water sorption phenomenon in Brazil nut seeds will allow proper handling of this product, especially with regard to adequate conditions for safe storage. Thus, the present study aimed to determine the sorption isotherms (desorption and adsorption) of Brazil nuts, fitting different mathematical models to the experimental data, as well as to examine the hysteresis effect. To obtain the sorption isotherms, the static method was employed at temperatures of 25, 35, 45 and 55 °C and air relative humidities varying from 10 to 80%. The psychrometric conditions of the air were acquired with the aid of acid solutions and specific saturated saline left inside desiccators with the samples. It was verified that for a given isotherm, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bertholletia excelsa; Moisture content; Hysteresis; Mathematical modeling.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000776

Concentração de nitrato no perfil do solo fertigado com diferentes concentrações de fontes nitrogenadas
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Costa,Flávio da S; Silva,Ana C. P. da; Carvalho,Gian C.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito da concentração de nitrato de potássio e ureia da água de irrigação no teor de nitrato da solução do solo e do extrato de saturação, em duas profundidades do sistema radicular da bananeira tipo Plátano, cultivar Terra Maranhão fertigada. O experimento conduzido entre janeiro e dezembro de 2008 seguiu um delineamento em blocos casualizados com três repetições em esquema fatorial 2 x 4, em que os tratamentos consistiram no uso de duas fontes de nitrogênio (ureia e nitrato de potássio) sob quatro concentrações (2,7; 4,0; 6,5 e 7,2 g L-1), aplicadas via gotejamento, com três emissores de 4 L h-1 por planta. Amostras de solo e de solução do solo foram colhidas mensalmente em todos os tratamentos nas profundidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solução do solo; Extrato de saturação; Ureia; Nitrato de potássio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300004

Phytomass of beans and grain production as affected by zinc, copper and cadmium doses and bentonite application
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise A.; Chaves,Lucia H. G.; Guerra,Hugo O. C.; Soares,Frederico A. L.
The objective of this study was to determine the effect of zinc, copper and cadmium on phytomass and grain production and to evaluate indirectly the adsorbent effect of bentonite clay by determining the accumulation of these heavy metals in bean plants. The study consisted of three separate experiments (one for each cation) with the application of three doses of bentonite (0, 30 and 60 t ha-1) in pots containing separately 50 mg of Zn; Cu and Cd kg-1 of soil, with three replicates. Thus, each experiment consisted of 9 experimental units. In each one, a bean plant was cultivated and after 65 days, samples of leaves, stems, roots and grains were collected. Afterwards, the samples were dried, weighed, grinded and the concentrations of Zn, Cu and Cd were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Heavy metal; Clay; Vigna unguiculata L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700003

Soil physical properties and yield of soybean and corn grown with wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. dos S.; Santos,Higor H. O.; Bortolo,Dhiego P.; Lourente,Elaine R. P.; Cortez,Jorge W.; Oliveira,Fabricio C. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate soybean and corn yields and soil physical attributes of a Dystrophic Red Latosol fertilized with swine wastewater (SW). Therefore, a field experiment was conducted in randomized blocks to evaluate five treatments of fertilization in the 2014/2015 season (soybean in the summer and corn in the second season). The treatments were: T1 - control (fertilized exclusively with chemical fertilizers); T2 - fertilized with 1270 m3 ha-1 of SW; T3 - fertilized with 170 m3 ha-1 of SW; T4 - fertilized with 50 m3 ha-1 of SW; and T5 - fertilized with 50 m3 ha-1 of SW + chemical fertilization. Soil samplings and soil physical analyses were performed before soybean cultivation and after corn harvest. No significant alteration was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilization; Soil physics; Waste treatment.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200843

Efluente de esgoto doméstico tratado e reutilizado como fonte hídrica alternativa para a produção de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Cley A. S. de; Silva,Alexandre R. A. da; Bezerra,Francisco M. L.; Mota,Francisco S. B.; Gonçalves,Luciana R. B.; Barros,Emanuel M.
Com base no consumo hídrico excessivo na produção agrícola e da expansão do cultivo da cana-de-açúcar impulsionada pela crescente demanda de etanol, tem-se questionado em relação a um uso mais racional da água de irrigação e ao reúso de água na produção agrícola. Desta forma objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar os efeitos do reúso de efluente de esgoto doméstico tratado na irrigação da cana-de-açúcar. O estudo foi conduzido no Centro de Pesquisa sobre Tratamento e Reúso de Águas Residuárias, em Aquiraz, CE. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, no esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas avaliaram-se os efeitos de dois tipos de água (água potável e esgoto doméstico tratado); e nas subparcelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Gotejamento; Saccharum officinarum L.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700006

Produção de biossólido agrícola por meio da compostagem e vermicompostagem de lodo de esgoto
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rodrigo S.; Fonseca,Yone M. F.; Corrêa,Anelisa S.
Normas recentes não permitem que biossólidos com significativas concentrações de patógenos humanos sejam usados na agricultura. Dessa forma, o trabalho visa avaliar a exeqüibilidade de se produzir biossólido isento de patógenos por meio da compostagem e vermicompostagem do lodo de esgoto de Brasília. Serragem e poda de árvores e de grama foram misturadas com lodo de esgoto, como fontes de carbono e material estruturante, em pilhas de compostagem. O composto maduro foi então inoculado com minhocas, para ser vermicompostado. As minhocas se desenvolveram bem e melhoraram as características físicas e sanitárias do biossólido compostado. O lodo de esgoto apresentava, originalmente, 4,7 ovos viáveis de helmintos por grama de matéria seca e o processo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helmintos; Patógenos; Estabilização; Higienização.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400012

Soil microbial biomass under different tillage and levels of applied pig slurry
Provedor de dados: 91
Autores: Balota,Elcio L.; Machineski,Oswaldo; Matos,Maria A.
ABSTRACT The objective of this work was to evaluate the changes in microbial biomass C, N and P due to the application of pig slurry under different soil tillage systems. The experiment was established in a clayey Oxisol, Eutrophic Red Latossol in Palotina, PR. Different quantities of pig slurry (0, 30, 60 and 120 m3 ha-1 year-1) were applied to the soil prior to the summer and winter crop season under conventional tillage (CT) and no tillage (NT), in three replicates. The area was cultivated with soybean (Glycine max L.) or maize (Zea mays L.) in the summer and wheat (Triticum sativum Lam.) or oat (Avena sativa L.) in the winter. The soil samples were collected in March and October of 1998 and 1999 at depths of 0-5, 5-10 and 10-20 cm. The soil tillage and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microbial activity; Swine manure; Soil management; Nutrient cycling.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500004

Estimativa da produção de sedimentos mediante uso de um modelo hidrossedimentológico acoplado a um SIG
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Richarde M. da; Santos,Celso A. G.
O Kineros é um modelo hidrossedimentológico usado para se estimar a vazão e a produção de sedimentos em bacias urbanas e rurais. No presente trabalho, o modelo foi aplicado à bacia do rio Pirapama, localizada na zona litorânea do Estado de Pernambuco, cujos resultados foram acoplados a um SIG com o objetivo de identificar, temporal e espacialmente, os principais locais em que o processo de erosão foi mais atuante na bacia do rio Pirapama. O modelo foi calibrado com dados diários de 1990 a 2001 de dois postos pluviométricos. Através do acoplamento dos resultados da modelagem no SIG, foi possível a identificação das principais áreas susceptíveis ao processo erosivo. Os resultados da produção de sedimentos na bacia mostraram que os planos com maior produção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Kineros; Modelo físico; Bacia Pirapama.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500013

Growth of pre-sprouted sugarcane seedlings submitted to supplementary lighting
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida Neto,Luiz A.; Guiselini,Cristiane; Menezes,Dimas; Cordeiro Júnior,José J. F.; Pandorfi,Héliton.
ABSTRACT Brazil is the largest producer and exporter of sugarcane in the world, and the sugar and ethanol sector has invested in the development of new technologies and methods of planting to meet the market demand. Thus, the aim of this study was to evaluate the performance of sugarcane at the acclimation phase and under field conditions, from pre-sprouted seedlings exposed to supplementary lighting, through light-emitting diode, in the period of acclimation in a greenhouse. The experiment was carried out in Carpina, PE, Brazil, from January to September 2017. The experimental plots were composed of pre-sprouted seedlings acclimated in greenhouse, exposed to the supplementary lighting systems, 90% Red + 10% Blue (R:B 90/10), 80% Red + 20% Blue (R:B...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sacharum officinarum; Light-emitting diode; Radiation quality.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300194

Atributos físicos, químicos e biológicos de solo sob produção orgânica impactados por sistemas de cultivo
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Eurâimi de Q.; Stone,Luís F.; Ferreira,Enderson P. de B.; Didonet,Agostinho D.; Moreira,José A. A.
Este trabalho objetivou determinar quais atributos de um Latossolo Vermelho de Cerrado sob produção orgânica são mais impactados por sistemas de cultivo compostos por feijão e milho, semeadura direta (SD) e preparo convencional (PC) do solo e plantas de cobertura. Aplicaram-se técnicas de análise multivariada nos dados de quatro experimentos, dois em SD e dois em PC, um com feijão e outro com milho em cada preparo, instalados desde novembro de 2003, em Santo Antônio de Goiás, GO, no delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Em setembro de 2003 foram retiradas amostras de solo na camada de 0 - 0,10 m para análise química inicial (referência química). Em novembro de 2007 foi feita nova amostragem nas parcelas e em uma mata próxima (referência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Zea mays; Semeadura direta; Preparo do solo; Qualidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100008

Crescimento e produtividade da mamoneira irrigada com diferentes diluições de esgoto doméstico tratado
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Mário C. de F.; Rocha,Felizardo A.; Santos,Adailton C. dos; Silva,Joseane O. da; Peixoto,Maria de F. S. P.; Paz,Vital P. da S.
Objetivou-se avaliar, neste trabalho, os efeitos da irrigação com água de esgoto doméstico sobre as variáveis de crescimento e produtividade da mamoneira, genótipo EBDA MPB 01, em condições de campo. A pesquisa foi realizada no período de dezembro de 2009 a junho 2010, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus de Cruz das Almas. Foram estudadas quatro diferentes proporções de diluição de esgoto doméstico tratado em comparação com o tratamento testemunha (adubação e irrigação convencional), da seguinte forma: T1 - 100% do efluente tratado; T2 - 75% do efluente tratado mais 25% de água de poço artesiano; T3 - 50% do efluente tratado mais 50% de água de poço artesiano; T4 - 25% do efluente tratado mais 75% de água de poço artesiano e T5 - manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Águas residuárias; Reúso; Ricinus communis; Produção.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600008

Variabilidade espacial de classes de textura, salinidade e condutividade hidráulica de solos em planície aluvial
Provedor de dados: 91
Autores: Montenegro,Abelardo A. A.; Montenegro,Suzana M. G. L.
Visando-se avaliar a distribuição de classes texturais e sua correlação espacial com a infiltrabilidade e salinidade de uma área aluvial, no Agreste de Pernambuco, utilizou-se a geoestatística indicadora segundo uma distribuição binária baseada na presença/ausência de solos francos. Considerando-se pontos de amostragem e de testes de infiltração dispostos ao longo do eixo principal do aluvião, e aleatoriamente distribuídos, analisou-se a variabilidade espacial das classes de solo predominantes, da velocidade de infiltração básica (condutividade hidráulica saturada) e da condutividade elétrica do extrato de saturação da camada subsuperficial, cujos alcances dos semi-variogramas ajustados foram de 333, 320 e 520 m, respectivamente. Verificou-se que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aluvião; Geoestatística indicadora; Infiltração.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100005

Substrate and seed sowing position on the production of Plukenetia volubilis L. seedlings
Provedor de dados: 91
Autores: Jeromini,Tatiane S.; Barbosa,Ana S. V.; Silva,Givanildo Z. da; Martins,Cibele C.
ABSTRACT Plukenetia volubilis is a species native to the Amazonia and has economic potential due to the high contents of polyunsaturated fatty acids and vitamins of the seeds; however, information about production of seedlings in nursery is scarce. Factors that contribute to fast emergence and generation of vigorous seedlings are desirable for plant production in the nursery. Therefore, this study aimed to identify the most favorable substrate and seed position for the production of P. volubilis seedlings. The seeds were sown in the following four positions: hilum facing up, hilum facing down, seed lying on its cotyledon suture, and seed lying flat on one of its cotyledon faces. The substrates were sand, vermiculite and commercial substrate. Treatments...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emergence; Sacha inchi; Seedlings; Vigor.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600396

Drying kinetics of blackberry leaves
Provedor de dados: 91
Autores: Martins,Elton A. S.; Goneli,André L. D.; Goncalves,Alexandre A.; Hartmann Filho,Cesar P.; Siqueira,Valdiney C.; Oba,Guilherme C.
ABSTRACT Blackberry leaves have some pharmacological properties and one of the most widespread and studied uses is to relieve symptoms of the climacteric and other symptoms during the premenstrual period. Thus, drying becomes important for the conservation and storage of the product until its use or processing. The present study aimed to evaluate the drying kinetics of blackberry leaves, as well as to determine the effective diffusion coefficient and the activation energy during the drying process. Blackberry leaves were dried in an experimental fixed-bed dryer under four controlled temperature conditions (40, 50, 60 and 70 °C) and two drying air speeds (0.4 and 0.8 m s-1). With the experimental data of moisture ratio, eight mathematical models were fitted...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morus nigra L.; Medicinal plant; Air speeds; Midilli model.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800570

Comportamento de atributos químicos de um solo salino-sódico tratado com gesso e fósforo
Provedor de dados: 91
Autores: Vital,Adriana de F. M.; Santos,Rivaldo V. dos; Cavalcante,Lourival F.; Souto,Jacob S.
Os solos degradados por sais e sódio, comuns nas áreas irrigadas da região semi-árida, apresentam atributos físicos e químicos desfavoráveis à agricultura. A baixa disponibilidade de nutrientes, como o fósforo, nesses solos é uma realidade. Desta forma o emprego de corretivos e o estudo da disponibilidade de fósforo nessas áreas constituem-se numa alternativa para reintegrar tais solos à produção agrícola. Conduziu-se um experimento para verificar o efeito da aplicação de quatro níveis de gesso (0, 50, 100 e 200% da necessidade do gesso) e quatro dosagens de fósforo (0, 150, 300 e 450 mg dm-3), em solo salino-sódico (Cambissolo - CE 4,2 dS m-1, PST 52, pH 6,3 e CaCO3 65 g kg-1) de textura franco-argilosa (areia 18,8%, silte 43,9% e argila 37,3%), do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gesso; Fósforo; Salinidade; Sodicidade.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100005

Curvas de nível obtidas de aerofotos verticais
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Zacarias Xavier de; Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Pollo,Ronaldo Alberto.
Objetiva-se, com este trabalho, obter curvas de nível a partir de fotografias aéreas verticais, utilizando-se de gráfico linear de correção, em áreas com diferentes classes de declividade. A análise estatística dos dados foi efetuada por meio de regressões múltiplas das variáveis, erro horizontal e erro vertical, em função das variáveis independentes: altitude; altitude e declividade. Os erros médios horizontais e verticais pouco dependem da altitude, bem como da altitude e declividade, induzindo à conclusão de que não há necessidade de se levar em conta compartimentos de relevo com declividades uniformes e constantes para o traçado das curvas de nível em aerofotos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotografias aéreas; Curvas de nível; Sensoriamento remoto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100020

Utilização do método TDR-tensiômetro na obtenção da curva de retenção de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Otto,Sérgio R. L.; Alcaide,Miguel.
O presente trabalho teve como objetivo testar a utilização conjunta do TDR (Reflectometria no Domínio do Tempo) e do tensiômetro, na determinação da curva de retenção de água no solo. Foram determinadas várias curvas de retenção de água de um solo franco-arenoso, em condições de laboratório e campo, em solo peneirado e em solo com estrutura indeformada, com a utilização dos métodos TDR-tensiômetro e placa de Richards. Os valores de umidade volumétrica do solo determinados com o método TDR-tensiômetro, foram menores que os obtidos com o método placa de Richards. As leituras de umidade volumétrica do solo franco-arenoso realizadas com o TDR, necessitam de correção.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Placa de Richards; Calibração do TDR.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200015

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO ENTRE ASPERSORES NA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACIMA E ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Rezende,Roberto; Frizzone,José Antonio; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de.
RESUMO A uniformidade de aplicação de água por um sistema de irrigação por aspersão convencional, foi estudada acima e abaixo da superfície do solo. Foram adotados dois espaçamentos entre aspersores e coeficientes estatísticos de uniformidade empregados para a realização de comparações quantitativas. Os resultados obtidos mostram que a redistribuição de água no solo promove uniformidade da umidade do solo maior que a identificada para a lâmina aplicada. O maior espaçamento entre aspersores promoveu menor uniformidade, acima e abaixo da superfície; no entanto, a uniformidade da umidade do solo foi alta o bastante para atender aos critérios usualmente adotados na irrigação por aspersão, ao contrário do identificado acima da superfície.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300257

Resíduos alimentares do lixo domiciliar: estudo do uso na alimentação de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Viana,Ednilson; Schulz,Harry E.; Albuquerque,Ricardo; Noronha,Adriana B.
O trabalho foi elaborado com o propósito de se avaliar o uso de resíduos alimentares na ração de frangos de corte, obtidos através de coleta seletiva em um bairro popular da cidade de São Carlos, SP, Brasil, triturados, esterilizados, secados e caracterizados química e microbiologicamente. O componente final obtido, denominado Ingrediente de Ração dos Resíduos Alimentares (IRRA), foi testado em frangos como ingrediente de ração, nas proporções de 5, 10, 15, 20 e 25%, em associação com o farelo de milho, farelo de soja e outros ingredientes. A caracterização do IRRA mostrou ausência de micotoxinas, metais pesados, pesticidas organoclorados e microrganismos patogênicos. Houve valor da energia metabolizável alto (3.483 kcal kg-1), bom valor proteico (12%) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reciclagem; Ração; Nutrição animal; Resíduos sólidos; Resíduos orgânicos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100030

Structural static and modal frequency simulations in a coffee harvester’s chassis
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Evandro P. da; Silva,Fábio M. da; Andrade,Ednilton T. de; Magalhães,Ricardo R.
ABSTRACT Coffee harvesters are subject to stresses and vibrations in their structure, originating from engines and harvesting system. These structures must be designed to avoid rupturing of the components due to fragility of the materials, inadequate geometries, or the phenomenon of resonance, which increases the displacements/deformations of the components. In this scenario, the main objective of this study is to analyse the results of stresses and displacements from two static simulations and to present results of natural vibration frequencies from two modal simulations in a self-propelled coffee harvester. For this purpose, 20 modal shapes were generated, considering coffee harvester reservoir as empty and full. The simulations were carried out using...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Design; Vibration; Resonance; Stresses; Displacements.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700511

Intensity-duration-frequency relationships of rainfall through the technique of disaggregation of daily rainfall
Provedor de dados: 91
Autores: Dorneles,Viviane R.; Damé,Rita de C. F.; Teixeira-Gandra,Claudia F. A.; Méllo,Letícia B.; Ramirez,Mario A. A.; Manke,Emanuele B.
ABSTRACT Rainfall intensity-duration-frequency (IDF) relationships are a tool that can be used in modeling the transformation of rainfall to runoff, required for the design of hydraulic works. The objective of this study was to verify if there is a significant difference between the intensity-duration-frequency relationships generated using pluviographic records and those determined from pluviometric data. Maximum annual rainfall intensity values were obtained from the disaggregation of maximum daily rainfall and rainfall records in the durations of 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 360, 720 and 1440 min and for the return periods of 2, 5, 10, 20, 25, 50 and 100 years, in the locality of Pelotas, Rio Grande do Sul state, Brazil (31° 46’ 34’’ S; 52° 21’ 34’’ W,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intense rains; Pluviometric data; Pluviographic records.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700506

Análise econômica do processo de recuperação de um solo sódico no Perímetro Irrigado Curu-Pentecoste, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Ana P. B. de; Costa,Raimundo N. T.; Lacerda,Claudivan F. de; Gheyi,Hans R.
A pesquisa teve como objetivo analisar, com base nos indicadores de rentabilidade da análise de investimento, a viabilidade econômica do processo de recuperação de um solo sódico no Perímetro Irrigado Curu-Pentecoste-CE. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos de recuperação foram: T0: testemunha; T1: 40 t ha-1 de matéria orgânica (M.O); T2: 20 t ha-1 de gesso; T3: 20 t ha-1 gesso + 40 t ha-1 M.O.; T4: 10 t ha-1 gesso + 20 t ha-1 M.O. A análise dos indicadores de rentabilidade foi realizada de forma "ex-ante" e "ex-post", considerando-se os custos e/ou investimentos na recuperação do solo sódico e instalação futura de um sistema de drenagem subterrânea. O cultivo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Feijão-de-corda; Relação custo benefício.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000400008

INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE COLHEITA NA INFESTAÇÃO DO MILHO (Zea mays L.) PELO BESOURO DA FARINHA (Tribolium castaneum Herbst) DURANTE O ARMAZENAMENTO
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Arienilmar Araújo Lopes da; Faroni,Lêda Rita D'Antonino; Martins,José Helvécio; Cecon,Paulo Roberto.
RESUMO Avaliou-se a influência dos danos físicos causados pelo processo de colheita sobre a infestação por Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) no grão de milho armazenado. Duas variedades de milho, de consistência semi-dura e dura, foram colhidas manual e mecanicamente, com teores de umidade de 20,5 e 15,5%; amostras desse material foram infestadas e, após, armazenadas. O desenvolvimento de T. castaneum foi avaliado por meio da taxa de crescimento populacional no período. Não houve diferenças significativas entre colheita manual e mecânica, entre as variedades semi-dura e dura; nem entre as umidades na colheita de 20,5 e 15,5%, exceto na colheita mecanizada da variedade semi-dura que, com 20,5% de umidade, apresentou maior percentual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Milho; Colheita; Armazenamento; Tribolium castaneum.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300312

DEFICIÊNCIA HÍDRICA EM VÁRIOS ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DA BATATA
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Francisco Marcus Lima; Angelocci,Luís Roberto; Minami,Keigo.
RESUMO O presente estudo objetivou avaliar o comportamento da cultivar de batata (Solanum tuberosum L.) Monalisa, submetida a déficit hídrico em diferentes estádios fenológicos. O experimento foi conduzido em condições de campo, no município de Piracicaba, SP. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com oito tratamentos e quatro repetições; os tratamentos consistiram na indução de déficit hídrico em um ou mais estádios fenológicos e foram iniciados 15 dias após a emergência da cultura. O estádio de tuberização foi o mais sensível ao déficit hídrico, ocorrido apenas neste, com redução da produtividade de 48,7% em relação à testemunha. A deficiência hídrica aplicada seqüencialmente nos estádios de tuberização e enchimento de tubérculos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum tuberosum; Evapotranspiração; Balanço hídrico.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200119

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DO TUBO PERFURADO SANTAPE
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Albanise Barbosa; Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Azevedo,Hamilton Medeiros de.
RESUMO Foram determinadas as características hidráulicas do Santape, que trata-se de um tubo perfurado flexível de polietileno linear de baixa densidade, com orifícios a raio laser. Avaliou-se a relação vazão-pressão, o coeficiente de variação de fabricação dos orifícios, o diâmetro interno do tubo e a ruptura de sua parede em função da variação de pressão, o alcance e a altura do jato da água, e a vazão em função do comprimento do tubo e da pressão. Os emissores apresentaram valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 4,10% e regime turbulento (x = 0,5646). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função de incrementos na pressão e a ruptura da parede do tubo ocorreu na pressão de 169,30 kPa. A vazão em função do comprimento variou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Vazão; Hidráulica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300316

Crescimento e rendimento de pimentão fertigado sob diferentes lâminas de irrigação e doses de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Francímar da S.; Silva,Ênio F. de F. e; Albuquerque Filho,João A. C. de; Nunes,Marcus F. F. N.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o crescimento e a produtividade da cultura do pimentão sob influência de lâminas de irrigação e doses de potássio. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições, sendo cinco lâminas de irrigação (80, 90, 100, 110 e 120% da ETc) e duas doses de potássio (80 e 120 kg ha-1 de K2O), aplicadas parceladamente, de acordo com a fase fenológica, por intermédio de sistema de irrigação por gotejamento, com emissores autocompensantes, instalado em uma bateria de 40 lisímetros de drenagem cultivados com pimentão (híbrido Maximos F1), localizada no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, PE. O ciclo da cultura durou 142 dias;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum; Ciclo fenológico; Lisímetros de drenagem.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700006

Evapotranspiration and crop coefficients of Moringa oleifera under semi-arid conditions in Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Célia S. dos; Montenegro,Abelardo A. de A.; Santos,Márcio A. L. dos; Pedrosa,Elvira M. R.
ABSTRACT Efficient water use in agriculture is fundamental, especially in semi-arid regions where water scarcity is intense. The aim of this study was to estimate water requirements and crop coefficients in the different phenological stages of Moringa oleifera. The experiment was carried out from February to April 2015 at the Experimental Unit for Reuse and Hydrological Management, located in Mutuca, PE (7º 15’ 18’’ S, 35º 52’’ 40’’ W, 550 m). A lysimeter was used to estimate crop evapotranspiration. Reference evapotranspiration (ETo) was estimated by indirect methods. In the lysimeter, soil salinity and leaf water potential of the crop were monitored. The direct and indirect methods presented an excellent performance compared with the standard...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation management; Water requirement; Perennial oilseed crop.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200840

Modelos univariados de séries temporais para previsão das temperaturas médias mensais de Erechim, RS
Provedor de dados: 91
Autores: Chechi,Leonardo; Bayer,Fábio M.
Este trabalho apresenta uma análise de séries temporais dos dados de temperatura mínima e temperatura máxima mensal da cidade de Erechim, RS; apresenta-se uma comparação de duas classes de modelos tradicionais de previsão, nomeadamente: modelos da classe ARIMA e modelos de alisamento exponencial. Na classe de modelos ARIMA foram selecionados, utilizando-se critérios de informação, modelos do tipo SARIMA, que consideram a característica sazonal da temperatura do ar; já para os modelos de alisamento exponencial utilizaram-se os modelos Holt-Winters aditivo, em que as constantes de alisamento são determinadas de forma a minimizar o erro quadrático médio entre valores previstos e observados; esta análise permitiu a identificação de componentes como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: ARIMA; Alisamento exponencial; Modelos de previsão; Sazonalidade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200009

Metais pesados no solo e mamoneira adubada com biossólido e silicato de cálcio e magnésio
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Altina L.; Junio,Geraldo R. Zuba; Sampaio,Regynaldo A.; Fernandes,Luiz A.; Carneiro,João P.; Barbosa,Cristiane F.
O biossólido é excelente fonte de nutrientes de plantas; entretanto, pode contaminar o solo. O trabalho teve por objetivo avaliar a influência da adubação com composto de lodo de esgoto e silicato de cálcio e magnésio, nos teores de metais pesados no solo e em plantas de mamona. O experimento foi conduzido no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG em Montes Claros, MG, no período de junho a dezembro de 2010. O cultivo foi realizado em área de Cambissolo Háplico utilizando-se a mamona (Ricinus communis L.) variedade BRS Energia. O delineamento foi em blocos casualizados em arranjo fatorial 2 x 4, com 3 repetições, sendo 2 doses de silicato de cálcio e magnésio (0 e 1 t ha-1) e 4 doses de composto de lodo de esgoto (0; 23,81; 47,62 e 71,43 t ha-1, em base...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Compostagem; Adubação orgânica; Resíduos de siderurgia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500505

Resposta de sementes de amendoim a diferentes doses de radiação gama (60Co)
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Tatiana da S.; Almeida,Francisco de A. C.; Suassuna,Taís de M. F.; Coutinho,Wirton M.; Almeida,Pollyne B. A.
A radiação gama, proveniente da fonte de 60Co, é bastante utilizada para esterilização, visando a prevenção da decomposição e a toxidez de origem microbiana em diversos produtos. O grau de radiossensibilidade de um embrião vegetal depende da espécie, do estágio de seu desenvolvimento durante a radiação, da dose empregada e do critério usado para medir o efeito biológico, sendo comumente utilizado o teste de germinação. Objetivou-se, com este trabalho, estudar a sensibilidade do amendoim a radiação gama e seus efeitos na germinação, no vigor e na micoflora das sementes da cultivar BRS Havana, irradiadas com uma fonte de 60Co, tipo gammacell, com taxa de dosagem de 12,5 kGy h-1. As doses testadas em kGy foram as seguintes: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigor; Germinação; Análise sanitária.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000008

Soil organic matter pools under management systems in Quilombola Territory in Brazilian Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Robervone S. de M. P. do; Ramos,Maria L. G.; Figueiredo,Cícero C. de; Silva,Antonio M. M.; Silva,Stefany B.; Batistella,Gilmar.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the stable and labile fractions of soil organic matter and carbon (C) management index in cultivated areas with conservation and conventional management used by Quilombola farmers in the Goiás state, Brazil. The management systems were studied in the areas of Cerradão: Native Cerrado; Pasture; Conventional grain cultivation; Conservation cultivation of perennial crop; and in the sensu stricto Cerrado: Native Cerrado; Natural pasture; Conventional grain cultivation; Conventional cultivation of perennial crop. The study was considered as observational, with five replicates. Total organic C, fractions of humic substances, labile C and C management index were determined. The Cerradão phytophysiognomy had the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Labile carbon; Humic substances; Carbon management index.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400254

S-Index as an indicator of physical quality in soils of the Paraná state
Provedor de dados: 91
Autores: Caviglione,João H.
ABSTRACT From the 1990s, the demand for soil quality indicators has increased with the agricultural sustainability approaches. The S-index was proposed as an indicator of soil physical quality. The objective was to evaluate the sensitivity of S-index as an indicator of soil physical quality and its correlation with bulk density, organic carbon content, macroporosity, microporosity, total porosity and clay, sand and silt contents, under field conditions in the diversity of the Paraná state. Samples were collected from 21 sites with textures from clay and heavy clay, in the layers of 0-0.1 and 0.1-0.2 m, in soil under native forest and in cultivated soil. Eight soil physical attributes were determined. A soil-water retention curve with six moisture points...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil-water retention curve; Soil structure; Soil porosity; Van Genuchten-Mualem.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700458

Qualidade fisiológica de sementes de araçazeiro durante o armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Cisneiros,Roberta A.; Matos,Valderez P.; Lemos,Margarida A.; Reis,Odemar V. dos; Queiroz,Rosilda de M.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes ambientes de armazenamento e embalagens quanto à eficiência na manutenção da qualidade das sementes de araçazeiro (Psidium guineenseSwartz) durante 180 dias. As sementes foram provenientes de frutos recém-colhidos completamente maduros e de oito acessos do banco ativo de germoplasma do araçazeiro localizado na Estação Experimental de Itapirema, da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária - IPA, Goiana, PE, assim denominados: IPA 4, IPA 6, IPA 7, IPA 9, IPA 10, IPA 11, IPA 15 e IPA 16. O experimento foi representado pelas combinações dos fatores: sementes de oito acessos do araçazeiro, acondicionadas nas embalagens saco de papel Kraft e vidro, armazenadas nos ambientes normal de laboratório e no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Psidium guineense; Germinação; Vigor; Conservação; Embalagem.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300018

Produção de alface em condições de salinidade a partir de mudas produzidas com e sem estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Viana,Sergio B.A.; Rodrigues,Luis N.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.
Objetivando-se estudar o efeito da salinidade da água de irrigação sobre a produção da alface cv. 'Elba', conduziu-se um experimento em ambiente protegido, no delineamento inteiramente casualizado, testando-se cinco níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa: 0,3, 1,0, 1,7, 2,4 e 3,1 dS m-1, a 25 ºC) e dois tipos de mudas (produzidas com água de 0,3 e 3,1 dS m-1). Foram avaliados os efeitos sobre as variáveis fitomassa verde e seca da parte aérea, número de folhas, diâmetro da cabeça e fitomassa seca de raízes. Concluiu-se que a maioria das variáveis estudadas foi influenciada tanto pelo efeito da concentração de sais na água de irrigação como pelo fator tipo de muda sem, entretanto, haver efeito interativo dos fatores. No trabalho são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente protegido; Fitomassa; Rendimento; Lactuca sativa L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100011

Modelamento da perda de qualidade de sementes de soja, em função das condições iniciais e da atmosfera no armazenamento
Provedor de dados: 91
Autores: Afonso Júnior,Paulo César; Corrêa,Paulo César; Queiroz,Daniel Marçal de.
Com o objetivo de se predizer o potencial germinativo de sementes de soja durante o armazenamento, foi conduzido um experimento com sementes da variedade Santa Rosa, com umidade inicial 0,333 (base seca), que passaram por um processo de secagem a temperatura de 30 °C e 40 % de umidade relativa, até atingirem os teores de umidade de 0,111, 0,176 e 0,250 base seca. As sementes foram acondicionadas em sacos de papel e mantidas em diferentes temperaturas de armazenagem (5, 10, 20 e 30 °C) e sua viabilidade foi avaliada depois da secagem e a cada 10 dias, durante 60 dias, empregando-se o teste-padrão de germinação. De maneira geral, para a maioria dos testes a temperatura e o teor de umidade afetaram a germinação das sementes de soja, durante o período de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soja; Germinação; Modelos matemáticos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300016

Qualidade da água subterrânea para irrigação na bacia hidrográfica do Rio Piauí, em Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Julio R. A. de; Cruz,Marcus A. S.; Resende,Ronaldo S.
O uso de água subterrânea para fins agrícolas tem-se intensificado no Estado de Sergipe, sobretudo na região de maior escassez de águas superficiais; no entanto, a irrigação ainda está restrita a pequenas áreas, como hortas familiares, justificado, em parte, pela ausência de estudos de caracterização hídrica, incluindo disponibilidade e qualidade das águas subterrâneas, que permitam o conhecimento da distribuição espacial das fontes de água viáveis para uso. Avaliaram-se os riscos potenciais relativos à salinização e sodificação de solos, à toxicidade de íons específicos às culturas e à obstrução em sistemas de irrigação localizada, a partir de dados secundários de 278 poços localizados na bacia hidrográfica do Rio Piauí, considerando-se os critérios de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos subterrâneos; Indicadores de qualidade da água; Análise espacial; Krigagem.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800003

Avaliação da acurácia de uma barra de luz utilizada na agricultura de precisão, em relação ao marcador de espuma
Provedor de dados: 91
Autores: Baio,Fábio H. R.; Balastreire,Luiz A.; Torres,Fábio; Ribeiro Filho,Affonso C.
Alguns equipamentos utilizados na agricultura de precisão têm, por finalidade, a melhoria das condições operacionais. A barra de luz é um equipamento utilizado para a orientação de um veículo em faixas adjacentes, diminuindo a sobreposição da operação agrícola entre passadas consecutivas e otimizando a eficiência da aplicação agrícola. O presente trabalho teve por objetivo a determinação da acurácia da barra de luz em relação ao marcador de espuma e a verificação da adaptação dos operadores à nova tecnologia. Para tanto, foram realizados dois ensaios em locais distintos, com operadores diferentes e foram comparados os erros de sobreposição e falhas nas passadas adjacentes de um pulverizador automotriz. Ocorreu alta adaptação dos operadores à nova...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Barra de luz; Marcador de espuma; Agricultura de precisão.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200031

Infecção de sementes e anormalidade de plântulas de feijão, em função do condicionamento osmótico induzido por polietileno glicol-6000
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Messias Firmino de; Fernandes,Pedro Dantas; Almeida,Francisco de Assis Cardoso.
Sementes de dez cultivares de feijão (Phaseolus vulgaris L.) foram submetidas a seis níveis de tensão osmótica (0, - 0,2, - 0,4, - 0,6, - 0,8 e - 1,0 MPa) induzidos por polietileno glicol-6000 (PEG-6000) com o objetivo de se estudar os seus efeitos sobre a percentagem de sementes infectadas e plântulas anormais, durante teste de germinação, identificando-se os genótipos mais tolerantes. O experimento foi conduzido em germinador com temperatura e umidade relativa controladas, utilizando-se como substrato o papel-toalha com pH neutro. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 10 x 6, com 4 repetições contendo, cada uma, cinqüenta sementes, para o teste de germinação. Segundo os resultados obtidos, a percentagem de sementes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PEG-6000; Tensão osmótica; Germinação; Genótipo; Tolerância.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300017

Definição da taxa de infiltração para dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Calheiros,Carlos B. M.; Tenório,Filipe J. C.; Cunha,Jorge L. X. L.; Silva,Edson T. da; Silva,Djair F. da; Silva,José A. C. da.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar, dentre as técnicas nele utilizadas, a mais adequada para a definição da taxa de infiltração visando ao dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão. Obtiveram-se os dados de infiltração de água no solo segundo uma malha com espaçamentos variáveis entre pontos de ensaios de infiltração de 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 e 96 m, totalizando 97 pontos de ensaio. As discussões relativas aos resultados obtidos pelas técnicas de definição - moda, média harmônica, mediana, média geométrica, média aritmética simples, média quadrática, média cúbica e média biquadrática, foram alicerçadas em um número maior de atributos, tais como: técnicas de análises estatísticas clássicas e geoestatísticas. O modelo de equação que descreve...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Cana-de-açúcar; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600001

Growth, production and water and nitrogen use efficiency of maize under water depths and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Campelo,David H.; Teixeira,Adunias dos S.; Moreira,Luis C. J.; Lacerda,Claudivan F. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the growth, the production components and the water (WUE) and nitrogen use efficiency (NUE) in maize (Zea mays L.), as function of water depths and nitrogen doses. The experimental design was randomized blocks in a split-plot scheme with four repetitions. The irrigation treatments applied in the plots were composed of four water depths: 80, 90, 100 and 110% of the water requirement, based on the soil field capacity, while the N doses, distributed in the subplots, were 0, 60, 120 and 180 kg ha-1. Increases in water depths and in N doses promote linear increases in plant height and leaf area index. For cycle I (2015) the maximum yield (16,778.3 kg ha-1) was reached with the irrigation depth of 538.1 mm and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Irrigation management; Mineral fertilization.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000747

Soybean development as a function of traffic of tractor with radial tires
Provedor de dados: 91
Autores: Espessato,Renan R.; Leite,Fabrício; Guerreiro,Julio C.; Quiqui,Erci M. Del; Azevedo,Ana P. de; Aleixo,Edward V.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the development of soybean as a function of traffic levels of an agricultural tractor equipped with radial tires in two collection areas. The experiment was conducted in an area located at the State University of Maringá, Campus of Umuarama-PR, Brazil, in a soil classified as Red Oxisol with sandy texture. The experiment was set in a 5 x 2 factorial arrangement, with five levels of traffic on the same track (T1 = 1, T2 = 6, T3 = 11, T4 = 16 and T5 = 21 tractor passes), two collection areas (A1 = on the track and A2 = off the track) and four replicates. Soil physical parameters and characteristics of the soybean plants were evaluated. Soybean yield on the track did not show significant difference up to 6 passes. It was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max L.; Compaction; Machine traffic.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001000726

Distribuição da pressão estática em uma coluna de canola: análise por elementos finitos
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Ednilton T. de; Couto,Sandra M.; Queiroz,Daniel M. de.
A passagem de um fluido através de um leito fixo de partículas encontra-se presente nos procedimentos de aeração e de secagem de uma massa de grãos, usados para a conservação da qualidade do produto. Neste trabalho, usando-se a técnica de elementos finitos, modelou-se a queda de pressão estática em um leito recheado de grãos de canola Iciola-41 (Brassica napus L. var. olifera) submetido a diferentes fluxos de ar. Utilizando-se um processo de otimização, determinou-se a permeabilidade do leito aos diferentes fluxos de ar. Os resultados de queda de pressão utilizando-se a técnica de elementos finitos, quando comparados com resultados provenientes de alguns modelos clássicos, foram os que apresentaram melhor desempenho. O erro relativo, usando-se a técnica de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Queda de pressão; Fluxo de ar; Elementos finitos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200019

Períodos de interferência das plantas daninhas na cultura do girassol em Rondônia
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Gibran da S.; Tartaglia,Francilene de L.; Rosa,Jhonatas C.; Lima,Pamela C. de; Cardoso,Gleibson D.; Beltrão,Napoleão E. de M.
Objetivou-se, neste trabalho, determinar os períodos de interferência das plantas daninhas na cultura do girassol e seus efeitos sobre o diâmetro do capítulo, teor de óleo, rendimento de óleo e produtividade. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições. Os tratamentos foram distribuídos em esquema fatorial 2 x 2 x 5, sendo os fatores: cultivares (Embrapa 122 e Hélio 358), modalidade de competição (na presença e na ausência de plantas daninhas) e períodos de convivência ou controle das plantas daninhas da emergência aos 15, 30, 45, 60 e 110 dias. As variáveis mensuradas foram diâmetro de capítulo, teor de óleo, rendimento de óleo e produtividade. As plantas daninhas interferem negativamente no diâmetro do capítulo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Competição interespecífica; Modelo sigmoidal de Boltzmann.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300005

Gas exchange and organic solutes in forage sorghum genotypes grown under different salinity levels
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela S.; Simões,Welson L.; Salviano,Alessandra M.; Mesquita,Alessandro C.; Alberto,Keila da C.
ABSTRACT Adaptation of plants to saline environments depends on the activation of mechanisms that minimize the effects of excess ions on vital processes, such as photosynthesis. The objective of this study was to evaluate the leaf gas exchange, chlorophyll, and organic solute in ten genotypes of forage sorghum irrigated with solutions of different salinity levels. The experiment was conducted in a randomized block design, in a 10 x 6 factorial arrangement, with three replications, using ten genotypes - F305, BRS-655, BRS-610, Volumax, 1.015.045, 1.016.005, 1.016.009, 1.016.013, 1.016.015 and 1.016.031 - and six saline solutions, with electrical conductivity (ECw) of 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10 and 12.5 dS m-1. The photosynthetic activity in forage sorghum plants...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salt stress; Photosynthesis; Chlorophyll; Sorghum bicolor (L.) Moench.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000400231

Modelagem Fuzzy aplicada na avaliação do desempenho de frangos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Schiassi,Leonardo; Yanagi Júnior,Tadayuki; Reis,Gregory M.; Abreu,Lucas H. P.; Campos,Alessandro T.; Castro,Jaqueline de O.
Com o objetivo de analisar o efeito da idade e a temperatura do ar nas respostas produtivas de frangos de corte, conduziu-se um experimento com animais criados de 1 a 21 dias de idade em túneis de vento climatizados cujos resultados observados foram utilizados no desenvolvimento e teste de um modelo matemático Fuzzy capaz de quantificar esta relação. O modelo desenvolvido tem, como variáveis de entrada: temperatura da primeira semana de vida (ºC), temperatura da segunda semana de vida (ºC) e a idade das aves (semanas), sendo que as variáveis de saída consideradas foram consumo de ração (CR, g), ganho de peso (GP, g) e conversão alimentar (CA, g g-1). O método de inferência de Mandani foi utilizado para elaboração de 36 regras e na defuzificação foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência animal; Modelagem matemática; Sistemas especialistas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200140

COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS DE DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DISPERSÃO PARA O CLORETO DE CÁLCIO EM UM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de; Carvalho,Daniel Fonseca de; Ferreira,Paulo Afonso.
RESUMO Com o objetivo de se comparar os métodos de ajuste gráfico e a regressão não-linear na determinação do coeficiente de dispersão, montaram-se três colunas de solo, através das quais se fez passar uma solução deslocadora de cloreto de cálcio (CaCl2), o que permitiu a obtenção dos pontos da curva de eluição. Para efeito de comparação das curvas de eluição ajustadas à experimental, empregaram-se as soluções analíticas das equações diferenciais para a dispersão longitudinal, dispersão para um pulso, difusivo-convectivo e geral do transporte de solutos. Os valores dos coeficientes de dispersão obtidos pelos métodos empregados mostraram que o ajuste gráfico, quando bem empregado, é uma alternativa quando não se dispõe de recursos computacionais para usar o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de soluto; Dispersão hidrodinâmica; Curva de eluição.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100007

Aspectos de crescimento e produção da mamoneira irrigada com águas salinas e adubação nitrogenada
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Geovani S. de; Nobre,Reginaldo G.; Gheyi,Hans R.; Soares,Lauriane A. dos A.; Lourenço,Givanildo da S.; Silva,Saulo S. da.
O trabalho foi desenvolvido objetivando avaliar o crescimento e a produção da mamoneira cv. BRS Energia cultivada em irrigação com água de diferentes níveis salinos e adubada com distintas doses de nitrogênio, em ensaio conduzido em lisímetros de drenagem sob condições de campo no CCTA/UFCG. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 5 x 4, com três repetições cujos tratamentos constaram de cinco níveis de condutividade elétrica da água - CEa (0,3; 1,2; 2,1; 3,0 e 3,9 dS m-1) e quatro doses de N (70; 100; 130 e 160 mg N kg-1). A irrigação com águas salinas reduziu o crescimento e a produção da mamoneira, observado pela diminuição na altura de planta, diâmetro caulinar, área foliar, fitomassa seca de folhas e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Salinidade; Nitrogênio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600008

Características químicas de substratos formulados com lodo de esgoto para produção de mudas florestais
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Fernando E. V.; Kunz,Sustanis H.; Caldeira,Marcos V. W.; Azevedo,Carlos H. S.; Rangel,Otacilio J. P.
Objetivou-se, com o trabalho, caracterizar as propriedades químicas e as composições dos substratos formulados à base de lodo de esgoto em diferentes combinações com resíduos orgânicos e vermiculita, a fim de se obter um meio de crescimento adequado para o crescimento de mudas florestais. Foi realizada análise de teores totais e disponíveis dos nutrientes dos 26 substratos formulados a partir da mistura de lodo de esgoto com vermiculita e os resíduos fibra de coco, palha de café in natura, composto orgânico, casca de arroz carbonizada e casca de arroz in natura, nas proporções de 100:0, 80:20, 60:40, 40:60 e 20:80 (lodo de esgoto:materiais) e uma testemunha, constituída por substrato comercial. O substrato comercial proporcionou as maiores médias para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilidade dos substratos; Nutrição para plantas; Biossólido; Resíduos orgânicos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900014

Comportamento mecânico dos grãos de feijão submetidos a compressão
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Osvaldo; Corrêa,Paulo C.; Ribeiro,Deise M.; Figueiredo Neto,Acácio.
Verificar a influência do teor de água nos valores da força máxima de compressão para deformações fixas e determinar o módulo proporcional de deformidade de grãos de feijão submetidos a compressão em três diferentes posições, foram os principais objetivos que estimularam o presente trabalho. Para isto, utilizaram-se grãos de feijão com teores de água variando de 0,13 a 0,45 (b.s.) comprimidos uniaxicialmente, entre duas placas paralelas, na direção de suas três dimensões essenciais. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a força de compressão necessária para deformar o feijão diminui com o aumento do teor de água, sendo maior para a direção perpendicular à divisão dos cotilédones (posição natural de repouso). O módulo proporcional de deformidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades reológicas; Módulo proporcional de deformidade; Teor de água.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400010

Análise comparativa do ambiente de aviários de postura com diferentes sistemas de acondicionamento
Provedor de dados: 91
Autores: Vitorasso,Guilherme; Pereira,Danilo F.
As tipologias dos galpões de galinhas poedeiras e os materiais utilizados principalmente na cobertura são determinantes para uma condição térmica apropriada com vistas à produção. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar diferenças no ambiente interno de dois galpões de poedeiras, utilizando monitoramento e posterior comparação estatística das variáveis do ambiente. A análise dos dados não evidenciou maior conforto térmico no galpão recoberto com telhas de barro, em razão da ausência de lanternim que dificultou a renovação do ar por "efeito chaminé". A concentração de amônia medida no interior de ambas as instalações ficou dentro do limite de conforto. O índice de temperatura e umidade do galpão recoberto com telhas de cerâmica apresentou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tipos de cobertura; Conforto térmico; Ambiência animal.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600018

Análise das condições ambientais em sistemas de alojamento 'freestall' para bovinos de leite
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Silvia R. L. de; Nääs,Irenilza A.; Marcheto,Francine G.; Salgado,Douglas D.
No Brasil, em algumas regiões, as condições climáticas são desfavoráveis às raças leiteiras européias, devido às dificuldades de adaptação, fato que afeta diretamente o setor produtivo de leite e, com o desenvolvimento de novas tecnologias, torna-se imprescindível que o potencial genético seja evidenciado nos animais. Desta forma, o conhecimento das respostas da exposição das vacas em produção ao ambiente adequado, pode ter reflexo na produtividade leiteira. O experimento foi realizado na Fazenda Paraíso no município de Santo Antônio do Jardim, SP, onde foram utilizadas 470 vacas em lactação distribuídas em 6 lotes e analisadas em dois períodos, que se estenderam de setembro a novembro de 2000 e de setembro a novembro de 2001, um sem climatização e outro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Índices do ambiente térmico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200020

Biomass of sugar-apple seedlings under saline water irrigation in substrate with polymer
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Aldeir R.; Bezerra,Francisco T. C.; Cavalcante,Lourival F.; Pereira,Walter E.; Araújo,Leandro M.; Bezerra,Marlene A. F.
ABSTRACT Application of saline water causes water and salt stress, changing the behavior of the plants. The aim of this work was to evaluate the accumulation and allocation of biomass in sugar-apple seedlings under frequencies of irrigation with saline water in a substrate with soil conditioner, as well as the effect of container volume. The treatments were obtained from the arrangement between polymer doses (0, 0.2, 0.6, 1.0 and 1.2 g dm-3) and electrical conductivity of irrigation water (0.3; 1.1; 2.7; 4.3 and 5.0 dS m-1), associated with irrigation frequencies (daily and alternated), plus two additional treatments to evaluate container volume (0.75 and 1.30 dm3), distributed in blocks. The evaluations were performed at 120 days after sowing. Irrigation...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona squamosa; Volume of containers; Saline stress; Irrigation interval.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900610

Stalk yield of sugarcane cultivars under different water regimes by subsurface drip irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Junior,Aderson S. de; Bastos,Edson A.; Ribeiro,Valdenir Q.; Athayde Sobrinho,Candido; Silva,Paulo H. S. da.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the stalk yield of ten sugarcane cultivars (RB962962, RB931011, RB931530, RB98710, RB92579, RB867515, RB863129, SP791011, RB72545 and VAT90212) subjected to water deficit, full irrigation and water surplus by subsurface drip irrigation, during three cropping seasons (2011-2014). The experiment was conducted at the Experimental Field of Embrapa Meio-Norte, Teresina, Piauí State, Brazil, in dystrophic Red Yellow Argisol. The cultivars RB962962 (162.3 Mg ha-1) and RB867515 (158.5 Mg ha-1) have better stalk yield compared with other cultivars in all water regimes and cropping seasons.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum L.; Irrigation management; Drip irrigation; Cultivar selection.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300169

Desempenho de telhas de escória de alto forno e fibras vegetais em protótipos de galpões
Provedor de dados: 91
Autores: Conceição,Maristela N. da; Alves,Sulivan P.; Telatin Júnior,Aurélio; Silva,Iran J. O. da; Piedade,Sônia M. S.; Savastano Júnior,Holmer; Tonoli,Gustavo.
Busca-se, em todo o mundo, a substituição do cimento amianto por alternativas seguras para o ambiente e para a saúde do trabalhador, além de econômicas, razão por que o uso de fibras vegetais como aglomerado em países tropicais onde estes resíduos são abundantes, tem-se mostrado bastante viável. No presente experimento foram comparadas telhas de cimento amianto pintadas com tinta reflexiva, telhas cerâmicas e telhas compostas de uma matriz à base de cimento Portland CPII 32Z (ABNT NBR-5735), escória de alto-forno (EAF) e sílica ativa, reforçadas com fibras de polpa celulósica de sisal (Agave sisalana). Utilizaram-se protótipos de galpões avícolas nos quais o calor produzido pelas aves foi simulado por lâmpadas incandescentes. Para caracterização do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Telhado; Conforto térmico; Cimento amianto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500015

AVALIAÇÃO DE DANO MECÂNICO EM SEMENTES DE FEIJÃO POR MEIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Ednilton Tavares de; Corrêa,Paulo Cesar; Martins,José Helvecio; Alvarenga,Eveline Mantovani.
RESUMO Este trabalho foi realizado com o intuito de se avaliar danos mecânicos em sementes de feijão ( Phaseolus vulgaris L.) variedade Ouro Negro 1992, por meio de condutividade elétrica da solução contendo as sementes danificadas devido ao choque mecânico controlado, com utilização de três níveis de velocidade de choque. Para se comparar a queda de qualidade devido ao choque mecânico, foram utilizados também o teste-padrão de germinação e a avaliação visual dos danos mecânicos, cujos resultados permitiram concluir que a utilização da condutividade elétrica da solução contendo as sementes pode ser correlacionada com o índice de danos mecânicos podendo, portanto, ser utilizada para avaliar danos mecânicos em sementes.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sementes de feijão; Dano mecânico; Condutividade elétrica.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100054

Propriedades de fluxo de produtos pulverulentos alimentícios
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes Neto,José P.; Silva,Valneide R. da; Nascimento,José W. B. do.
Visando fornecer maiores informações sobre o fluxo de produtos sólidos industriais, a presente pesquisa determinou as propriedades de fluxo de quatro produtos pulverulentos fabricados por indústrias de alimentos e analisou os seus níveis de escoabilidade, em função do tempo de consolidação. Na obtenção dos dados se utilizou o aparelho de cisalhamento direto de translação, com base na célula de cisalhamento de Jenike e bancada de consolidação. Para determinação do índice de fluxo (ffc) e, do diâmetro mínimo do orifício de descarga (D), adotou-se a metodologia de Jenike enquanto para o ângulo mínimo de inclinação da tremonha cônica lançou-se mão da metodologia de Enstad. Conclui-se que os tempos de consolidação estudados não afetaram as propriedades de fluxo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Descarga; Produtos industriais; Tremonha cônica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500018

Adubação potássica para o milho cultivado sob palhada de Capim Marandu
Provedor de dados: 91
Autores: Cruz,Simério C. S.; Machado,Carla G.; Sena Júnior,Darly G. de; Cruz,Sihélio J. S.
No Brasil, muitos trabalhos referentes à adubação potássica para a cultura do milho apontam para a ausência de resposta a este nutriente mesmo que a maioria dessas pesquisas seja desenvolvida em solos com teores de K de médio a alto; outro aspecto que deve ser levado em consideração é a presença de plantas de cobertura no sistema que podem influenciar a resposta a este nutriente. Objetivou-se avaliar o efeito de doses de K2O associadas à cobertura vegetal do solo com capim Marandu sobre a produtividade do milho e o teor de K no solo. O experimento consistiu de 8 tratamentos estabelecidos em delineamento de blocos casualisados com parcelas subdivididas. Cada dose de K2O (0, 75, 150, 225 kg ha-1) correspondeu a uma parcela sendo as subparcelas formadas pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Doses de K2O; Potássio trocável; Zea mays; Brachiaria brizantha.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600006

Consumo de combustível de um trator em função do tipo de pneu, da lastragem e da velocidade de trabalho
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Afonso; Lanças,Kléber P.; Furlani,Carlos E. A.; Nagaoka,Alberto K.; Castro Neto,Pedro; Grotta,Danilo Cesar C.
Com o presente trabalho, teve-se como objetivo comparar o consumo de combustível de um trator agrícola operando com pneus (radial, diagonal e de baixa pressão) em duas condições de lastragem (com e sem água nos pneus) e quatro velocidades de deslocamento. O experimento foi realizado na FCAV-UNESP, Jaboticabal, SP, em condição de preparo do solo com escarificador. Utilizou-se um trator 4x2 TDA, com potência de 89 kW (121 CV) no motor. Os pneus foram do tipo R1, com as seguintes características: radial (dianteiros: 14.9 R 26; traseiros: 620/75 R 30) diagonal (dianteiros: 14.9-26, traseiros: 23.1-30) e BPAF (dianteiros: 500/60-26.5; traseiros: 700/55-34). O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 3x2x4, com 24 tratamentos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trator agrícola; Pneu; Consumo de combustível.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200033

Green manure and spatial arrangement in the sustainability improvement of lettuce-beet intercrops
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Ítalo N.; Bezerra Neto,Francisco; Barros Júnior,Aurélio P.; Lima,Jailma S. S. de; Batista,Thaíza M. de V.; Lins,Hamurábi A.
ABSTRACT Beet and lettuce are industrial vegetable crops valued for their high mineral, vitamin and fiber contents and for their additional health benefits. These crops are usually grown in intercrops in family production systems in a sustainable manner in semi-arid regions. This work aimed to evaluate the effects of incorporating different levels of hairy woodrose, as a green manure, on the agro-economic sustainability indicators of lettuce-beet intercrops, planted in different spatial arrangements and involving two successive croppings. The experimental design was a randomized complete blocks with treatments arranged in a 4 x 3 factorial scheme, corresponding to four hairy woodrose levels incorporated into the soil (6, 19, 32 and 45 t ha-1, dry basis)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilization; Planting configuration; Tuberous-leafy vegetable intercropping; Agronomic performance and economic efficiency.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700451

ANÁLISE DE INTENSIDADE DE CHUVA PELA CURVA NORMALIZADA DA PRECIPITAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Francisco de Assis Salviano de; Silva,Vicente de Paulo Rodrigues da.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se apresentar um método analítico e alternativo para se estimar as intensidades máximas prováveis de precipitação, em mm.dia-1, in situ , a partir da Curva Normalizada da Precipitação (CNP) que considera a associação entre o percentual acumulado de chuva (x) e o número acumulado de dias com chuva (y) das séries. O método foi aplicado aos dados de precipitação diária de cinco localidades (João Pessoa, Areia, Campina Grande, Soledade e Sousa) do Estado da Paraíba e os resultados dos ajustes das CNP's, para cada uma dessas localidades, foram considerados ótimos, para todos os casos estudados, principalmente na porção final "cauda" de cada uma das curvas; em conseqüência, as estimativas das intensidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação diária; Curva normalizada; Representação analítica.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300319

Lixiviação de íons após a aplicação de resíduos orgânicos de uma indústria farmoquímica
Provedor de dados: 91
Autores: Luchese,Augusto V.; Costa,Antonio C. S. da; Souza Júnior,Ivan G.
Nas últimas décadas, quantidades crescentes de resíduo industrial têm sido depositadas sobre o solo, de forma planejada ou acidental, razão pela qual se objetiva avaliar neste trabalho, o impacto da aplicação de uma dose alta de resíduos orgânicos (Biossólido - Bs e Lodo - Lo), produzidos por indústria farmoquímica, na contaminação dos mananciais de água; para tanto, montou-se um experimento em coluna de PVC de 20 x 120 cm (diâmetro x altura) em um fatorial 2 x 2 x 2+ 2, sendo 2 solos (NVdf e PVd), 2 resíduos (Bs e Lo), 2 formas de aplicação de 1 milhão de L ha-1 (incorporado e em superfície) e 1 testemunha para cada solo; em cada coluna foram feitas 10 aplicações de água correspondentes a 120% da capacidade de retenção de água das colunas e coletados os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colunas de solo; Biossólido; Lodo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200012

Hemispherical photography to estimate biophysical variables of cotton
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Ziany N.; Zonta,João H.
ABSTRACT The Leaf Area Index (LAI) is a key parameter to evaluate the vegetation spectral response, estimating plant nutrition and water requirements. However, in large fields is difficult to obtain accurate data to LAI determination. Therefore, the objective of this study was the estimation of LAI, biomass and yield of irrigated cotton through digital hemispherical photography. The treatments consisted of four nitrogen doses (0, 90, 180 and 270 kg ha-1) and four phosphorus doses (0, 120, 240 and 360 kg ha-1). Digital hemispherical photographs were collected under similar sky brightness conditions at 60 and 75 days after emergence (DAE), performed by the Digital Plant Canopy Imager - CI-110® of CID Inc. Biomass and LAI measurements were made on the same...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leaf area index; Cotton biomass; Plant Canopy Imager CI-110.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900789

Fontes de fósforo aplicadas na cultura do melão via água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Luiza Teixeira de Lima; Soares,José Monteiro; Faria,Clementino Marcos Batista de; Costa,Nivaldo Duarte.
Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito de fontes de fósforo aplicadas via água de irrigação e, de modo convencional, na cultura do melão (Cucumis melo L.), híbrido AF-682, em um Latossolo Vermelho-Amarelo. As fontes analisadas foram superfosfato simples, fosfato monoamônico (MAP) e ácido fosfórico, aplicadas até 30 e 42 dias após o plantio. Todos os tratamentos receberam a mesma dosagem (120 kg ha-1 de P2O5), conforme recomendado pela análise do solo. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Constatou-se que as maiores produtividades de frutos comerciais foram obtidas com ácido fosfórico (32,20 e 28,90 t ha-1) aplicado via água de irrigação até 42 e 30 dias após a germinação, respectivamente, não diferindo das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Fertirrigação; Produtividade; Qualidade de fruto.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100004

Disponibilidade hídrica e distinção de ambientes para cultivo de cafeeiros
Provedor de dados: 91
Autores: Serafim,Milson E.; Oliveira,Geraldo C. de; Lima,José M. de; Silva,Bruno M.; Zeviani,Walmes M.; Lima,Vico M. P.
Este estudo foi realizado nos municípios de São Roque de Minas e Vargem Bonita, MG, com o objetivo de distinguir ambientes cultivados com cafeeiros quanto à disponibilidade hídrica para a cultura. A umidade de oito glebas de cafeeiro foi monitorada e em cinco delas determinadas a disponibilidade de água para as plantas e a densidade do solo. As glebas estão situadas em áreas de Latossolo e Cambissolo e em uma gleba de cada classe foi realizado estudo da distribuição do sistema radicular do café no perfil do solo. A umidade foi monitorada no período de abril de 2008 a fevereiro de 2009, com frequência de 30 a 40 dias, amostradas as profundidades de 0,2; 0,4; 0,8; 1,2 e 1,6 m nas posições linha e entrelinha da cultura. Observou-se que a umidade do solo é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perfil cultural; Disponibilidade hídrica; Sistema radicular; Manejo conservacionista.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400002

Água residuária de esgoto doméstico tratado na atividade microbiana do solo e crescimento da mamoneira
Provedor de dados: 91
Autores: Simões,Karine da S.; Peixoto,Maria de F. da S. P.; Almeida,Ademir T.; Ledo,Carlos A. da S.; Peixoto,Clóvis P.; Pereira,Francisco A. de C.
Os resíduos de esgoto doméstico apresentam teores de macro e micro nutrientes suficientes para atender a uma grande parte das culturas. Além de ser uma alternativa viável para aumentar a disponibilidade hídrica é uma forma efetiva de controle de poluição e preservação do meio ambiente. Neste contexto, realizou-se um experimento para avaliar a influência da aplicação de diferentes diluições de água residuária proveniente de esgoto doméstico tratado, na atividade microbiana de um Latossolo Amarelo Distrocoeso do Recôncavo Baiano e no crescimento inicial de plantas de mamoneira anã MPB 01. Avaliaram-se a atividade microbiana do solo e as características de crescimento da planta: altura, diâmetro do colo, biomassa seca da parte aérea, biomassa seca da raiz e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributo biológico; Efluente de esgoto doméstico; Ricinus communis L.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500008

Uso do solo e monitoramento dos recursos hídricos no córrego do Ipê, Ilha Solteira, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Gilmar O.; Hernandez,Fernando B. T.
O Brasil possui grande potencial hídrico porém com deficiência em termos de monitoramento qualitativo, quantitativo e conhecimento das influências do uso do solo. Assim, realizou-se trabalho com o propósito de apresentar o monitoramento qualitativo e quantitativo das águas para fins de irrigação e as influências ocasionadas pelo uso e ocupação do solo na microbacia do córrego do Ipê, município de Ilha Solteira, São Paulo. O monitoramento qualitativo foi realizado no período de 2006 a 2011 e o quantitativo de 2009 a 2011. Para se constatar as influências utilizou-se a análise de correlação de Pearson. Verificou-se que, em sua maior parte, a microbacia é composta pela cultura de cana-de-açúcar e o maior uso em conflito com as áreas de preservação permanente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ocupação do solo; Qualidade de água; Correlação estatística.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100009

Physical and physiological quality of soybean seeds at three speeds of the harvester
Provedor de dados: 91
Autores: Paixão,Carla S. S.; Chrispin,Camila P.; Silva,Rouverson P. da; Girio,Lucas A. S.; Voltarelli,Murilo A.
ABSTRACT The mechanized harvesting of soybean is a fundamental tool in the production process of this crop and, if not performed properly, it can result in severe mechanical damage to the seeds, causing significant losses at harvest, particularly due to reduced quality. Thus, this study aimed to evaluate the physical and physiological quality of soybean seeds at three speeds of the harvester, using statistical process control. The experiment was carried out in the municipality of Conceição das Alagoas, MG, Brazil, with three travel speeds: 4.5, 5.0 and 5.5 km h-1. The seed samples were collected at 20 min intervals for 3 h of operation, with a total of 9 samples for each speed. The evaluations were performed based on the following parameters: grain...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Mechanical damage; Vigor; Control charts.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300214

Qualidade tecnológica da cana-de-açúcar sob adubação com torta de filtro enriquecida com fosfato solúvel
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Diego H.; Silva,Marcelo de A.; Tiritan,Carlos S.; Foloni,José S. S.; Echer,Fábio R.
O trabalho teve por objetivo avaliar o rendimento de açúcar em função da adubação com torta de filtro enriquecida com fontes solúveis de fósforo. O experimento foi conduzido a campo, em Presidente Prudente, SP. Adotou-se o delineamento experimental em blocos completos ao acaso, no esquema fatorial 5 x 4, em que o primeiro fator constou de níveis de torta de filtro (0; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 t ha-1) e o segundo de níveis de fósforo (0, 50, 100, 200 kg ha-1 de P2O5), com 4 repetições, totalizando 80 parcelas. Os resultados indicaram que o fósforo aplicado no sulco de plantio melhora a qualidade da matéria-prima da cana-de-açúcar, por meio do aumento nos teores de sólidos solúveis, de açúcares redutores totais e de sacarose nos colmos; o fósforo também aumenta a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp; Adubação organomineral; Superfosfato triplo; Produtividade de açúcar.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500002

Organic compost and wastewater on the initial growth of oilseed plants
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Júlia S.; Guimarães,Jean P.; Lopes,Riuzuani M. B. P.; Farias,Maria S. S. de; Lima,Vera L. A. de; Azevedo,Carlos A. V. de.
ABSTRACT The study was conducted in two experiments in greenhouse of the CTRN/UFCG, aiming to evaluate the use of organic compost from household garbage and irrigation with treated domestic wastewater on the growth of castor bean 'BRS-188/Paraguaçu' and sunflower 'Embrapa 122-V2000'. Both experiments were conducted a randomized block design in 6 x 2 factorial scheme, with three replicates, which corresponded to six doses of organic compost (0, 1.2, 2.0, 2.8, 3.6 and 4.4 kg pot-1, equivalent to 0, 60, 100, 140, 180 and 220 kg N ha-1) and two types of water (freshwater and wastewater). It was found that the organic compost doses significantly influenced the growth of sunflower and castor bean in all evaluations, except for stem diameter. The maximum plant...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Castor bean; Sunflower; Solid waste.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600501

Lodo de esgoto e fertilizante mineral sobre parâmetros do solo e de plantas de trigo
Provedor de dados: 91
Autores: Chueiri,Wagner A.; Serrat,Beatriz M.; Biele,Jonathan; Favaretto,Nerilde.
Para avaliar o lodo de esgoto alcalinizado (LEA), como complemento da adubação mineral instalou-se, em junho de 1997, um experimento em vasos com a cultura do trigo, cultivar BR 35, em casa de vegetação no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, PR, no qual se empregou o fatorial 5 x 5, combinando 0, 25, 50, 75 e 100% da adubação mineral recomendada para a cultura, com 0, 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 Mg ha-1 do LEA em base seca. O LEA, aplicado ao solo vinte dias antes da semeadura e adubação mineral do trigo, elevou o pH acima da neutralidade. A saturação por bases, capacidade de troca de cátions e teores de P, K, Ca, Cu e Zn aumentaram, enquanto o Mn e H+Al diminuíram. O LEA afetou negativamente os parâmetros morfológicos e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biossólido alcalino; Fertilidade do solo; Micronutrientes; Nutrição de plantas; Triticum durum L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500009

O cultivo do algodão herbáceo no sistema de sequeiro no Nordeste do Brasil, no cenário de mudanças climática
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Madson T.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
O principal objetivo do estudo foi avaliar o impacto das mudanças climáticas no algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. latifolium Hutch) cultivado no Nordeste do Brasil a partir de estimativas da disponibilidade de terras aptas para a atividade agrícola de sequeiro. Essas informações, baseadas em cenários de aumento de temperatura e variabilidade da precipitação pluvial do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), alimentam um modelo inter-regional de balanço hídrico. Os dados utilizados no estudo foram séries climatológicas diárias de precipitação pluvial, maior que 30 anos, coeficientes da cultura, evapotranspiração potencial e a duração do ciclo. Os cenários denominados A, B e C correspondem, respectivamente, aos aumentos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação pluvial; Balance hídrico; Evapotranspiração potencial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100011

Cultivation of cherry tomato under irrigation with saline water and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Ianne G. S.; Nobre,Reginaldo G.; Dias,Adaan S.; Pinheiro,Francisco W. A.
ABSTRACT The study was carried out from August 2013 to January 2014 to evaluate growth and production of cherry tomato cultivated under irrigation with water of different salinity levels and fertilized with different nitrogen (N) doses, in experiment conducted in drainage lysimeters under greenhouse conditions, at the Center for Agrifood Science and Technology of the Federal University of Campina Grande. The statistical design was randomized blocks in a 5 x 4 factorial scheme, with three replicates, and the treatments consisted of five levels of electrical conductivity of water (0.3, 1.5, 2.5, 3.5 and 4.5 dS m-1) and four N doses (60, 100, 140 and 180 mg kg-1). Growth and production variables of cherry tomato decrease linearly from the irrigation water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum Mill.; Salt stress; Mineral nutrition; Growth.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100055

Resistência à penetração em Neossolo Quartzarênico submetido a diferentes formas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Idelfonso C. de; Santos,Felipe C. V. dos; Custódio Filho,Ronaldo de O.; Silva,Nelson R. da A; Correchel,Vladia.
A substituição das florestas nativas por agrossistemas provoca mudanças na estrutura do solo. O grau dessas alterações depende da intensidade do uso e do manejo do solo, condições climáticas locais e propriedades físicas e químicas do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade do solo, resistência do solo à penetração e a matéria orgânica de um Neossolo Quartzarênico órtico em quatro sistemas de manejo: floresta nativa, agrofloresta, pasto e outra área recentemente convertida para uso agrícola. Em cada sistema avaliado sete perfis de solo foram coletados em julho de 2010 e Janeiro de 2011. A resistência do solo foi determinada com um penetrômetro de impacto, modelo Planasucar Stolf IAA, de 00-40 cm de profundidade. O teor de água do solo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Compactação do solo; Indicadores de qualidade do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200003

Qualidade da água numa microbacia hidrográfica de cabeceira situada em região produtora de fumo
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Celso S.; Rheinheimer,Danilo dos S.; Pellegrini,João B. R.; Kist,Sinval L.
Sem respeitar sua capacidade de suporte aliado à utilização maciça de agroquímicos, o uso agrícola do solo vem comprometendo a qualidade da água superficial. Neste trabalho, teve-se por objetivo monitorar a qualidade da água do dreno principal de uma microbacia hidrográfica (MBH) de cabeceira, situada em área predominantemente produtora de fumo e que utiliza intensamente agroquímicos e manejo convencional. A MBH está localizada no distrito de Nova Boêmia, em Agudo, RS. Coletaram-se amostras para análise em quatro pontos representativos do arroio, nos primeiros oito meses de 2002 e se analisaram, nas amostras de água, parâmetros microbiológicos, físicos e químicos; em um dos pontos avaliou-se a vazão e o transporte de sedimentos durante um evento chuvoso....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poluição; Agroquímicos; Qualidade da água.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300015

Formation of ternary organic acids-Fe-P complexes on the growth of wheat (Triticum aestivum)
Provedor de dados: 91
Autores: Schmitt,Djalma E.; Gatiboni,Luciano C.; Orsoletta,Daniel J. D.; Brunetto,Gustavo.
ABSTRACT Phosphorus (P) reacts with chemical and mineralogical constituents in the soil, mainly in tropical and subtropical soils. Therefore, strategies have been used to reduce the adsorption of P to the soil, among them, the formation of complexes that could decrease P adsorption to the soil. Two experiments were carried out to evaluate the formation of organic acid-Fe-P complexes in the laboratory and the efficiency of these complexes on the growth of wheat plants (T. aestivum) grown under greenhouse conditions. In experiment 1, seven low-molecular-weight organic acids (OA) were selected and a protocol for the formation of complexes between organic acid and Fe3+ at pH 4.0 was performed. After stirring, P was added to the organic acid-Fe complex to form...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phosphate fertilization; Available P; Subtropical soils.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000702

EFEITO DO CONDICIONAMENTO OSMÓTICO NO VIGOR DE PLÂNTULAS DE FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.)
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Messias Firmino de; Almeida,Francisco de Assis Cardoso; Fernandes,Pedro Dantas.
RESUMO Estudou-se o efeito de seis níveis de potencial osmótico (0, -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 e -1,0MPa) induzidos por polietileno glicol-6000 (PEG-6000) sobre o vigor de sementes de dez cultivares de feijão (Phaseolus vulgaris , L.). O experimento foi conduzido em laboratório, em condições de temperatura e umidade controladas e substrato de papel-toalha e o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial de 10 x 6, com 4 repetições, cada uma com dez sementes. Houve avaliação do comprimento médio da radícula, do comprimento médio do hipocótilo e da relação radícula/hipocótilo. A medição das plântulas foi realizada em todas as cultivares, para cada nível de PEG-6000, no momento em que uma das dez cultivares atingia o nível de 80% de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PEG-6000; Potencial osmótico; Relação radícula/hipocótilo; Sementes.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200148

Phenological metrics of the grassland vegetation of Rio Grande do Sul, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Moreira,Andreise; Fontana,Denise C.; Kuplich,Tatiana M.; Guasselli,Laurindo A.
ABSTRACT Considering that plant phenology studies allow establishing relationships between phenological patterns of vegetation and changes caused by climate variability, the aim of this study was to obtain phenological metrics for the predominant grassland typologies in Rio Grande do Sul State, Brazil (latitudes 27º 05’ and 33º 45’ S and longitudes 49° 43’ and 57º 39’ W) and to evaluate the spatial-temporal distribution pattern of these metrics under the influence of the subtropical climate variability. The phenological metrics were obtained based on the time series of the EVI (Enhanced Vegetation Index), of the sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), for the period from 2001 to 2014, through the Timesat program. Eleven phenological...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: EVI; Timesat; Time series.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200899

Culturas de cobertura e qualidade física de um Latossolo em plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Silveira,Pedro M. da.
Com este trabalho se objetivou determinar o efeito de culturas de cobertura na qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico em plantio direto. O experimento foi irrigado por pivô central e conduzido na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, no delineamento de blocos ao acaso, com oito repetições. Os tratamentos consistiram de oito culturas de cobertura: braquiária; milho consorciado com braquiária; guandu anão; milheto; mombaça; sorgo; estilosantes e crotalária. As sete primeiras vêm sendo cultivadas no verão desde dezembro de 2001 e a crotalária a partir de novembro de 2003. No inverno de cada ano e após dessecação dessas culturas, foi implantado o feijoeiro irrigado e, em fevereiro de 2006, determinados o conteúdo de matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Atributos físicos; Índice S; Pivô central; Cerrado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400007

Influência da temperatura da massa de grãos sobre a toxicidade do ozônio a Tribolium castaneum
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Alexandre de M.; Faroni,Lêda R. D'A.; Sousa,Adalberto H. de; Urruchi,Wilfredo I.; Paes,Juliana L.
Considerando que a temperatura da massa de grãos pode influenciar o período de exposição dos fumigantes, desenvolveu-se este trabalho com o propósito de investigar a influência de temperaturas crescentes da massa de grãos (20, 30, 35 e 40 ºC) no período de exposição do ozônio necessário para matar 50 e 95% de insetos adultos de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae). Grãos de milho foram distribuídos em recipientes cilíndricos de PVC com conexões para injeção e exaustão de gás. Os insetos contidos em gaiolas foram colocados na camada mediana da massa de grãos em cada recipiente e estes, por sua vez foram fumigados com ozônio na concentração de 50 ppm. Os tempos letais (TL50 e TL95) para os insetos adultos de T. castaneum foram reduzidos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ozonização; Pragas de grãos; Armazenamento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500008

Viabilidade e micoflora de sementes de amendoim irradiadas com cobalto (60Co)
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Niédja M. C.; Almeida,Francisco de A. C.; Gomes,Josivanda P.; Leal,Artur S. C.; Silva,Manasses M. da.
Estudou-se o efeito de diferentes doses da irradiação gama na germinação e percentagem de infecção fúngica em sementes de amendoim cultivar BR1. Inicialmente, as sementes foram avaliadas quanto à micoflora, utilizando-se o método de papel de filtro umedecido, a germinação em substrato de papel germitest e determinação do teor de umidade em estufa, a 105 ± 2 ºC. Posteriormente, as sementes foram submetidas à irradiação com uma fonte de 60Co, tipo gammacell, onde se estudou o efeito de 8 doses de irradiação na micoflora e germinação das sementes acondicionadas em embalagem de PET e polietileno trançado durante 60 dias de armazenamento, sem controle de temperatura e umidade relativa do ar. Os fatores estudados (doses em kGy, embalagens e tempo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irradiação gama; Germinação; Armazenamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300010

Performance of a variable-rate distribution system for simultaneous fertilizer application
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Murilo M. de; Volpato,Carlos E. S.; Silva,Fabio M. da; Conceição,Fagner G. da; Corrêa Júnior,Delorme; Ribeiro,Luiz F.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the performance of a variable-rate fertilizer distribution system for coffee crop, simultaneously applying two products. Two types of tests were performed: transversal deposition and longitudinal deposition. The transversal deposition test, with tarps, aimed to quantify the variations between programmed and applied doses, using a completely randomized design (CRD), in a factorial scheme, and the Scott-Knott test at p &lt; 0.05. The longitudinal deposition test aimed to determine the distribution characteristics of the equipment along the displacement line, based on relative frequency values. In addition, the application rates on both sides of the distribution system were analysed using a CRD and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffee production; Precision agriculture; Application at variable doses.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200188

Agronomic yield and quality of industrial tomatoes under NPK doses
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida Neta,Maria N.; Mota,Wagner F. da; Pegoraro,Rodinei F.; Pacheco,Maricelia C.; Batista,Caik M.; Soares,Marcela de C.
ABSTRACT High doses of nitrogen, phosphorus and potassium in irrigated systems may lead to an increase in the productivity of industrial tomatoes, but may also alter the final quality of the fruits. The objective of this was to evaluate the agronomic yield and post-harvest quality of industrial tomatoes, under NPK doses for climatic conditions of Northern Minas Gerais state, Brazil. The study was conducted in the city of Jaíba, MG, Brazil, in randomized block design with four repetitions in a 3 x 3 factorial scheme, consisting of three doses of N (90, 135 and 180 kg ha-1), of P (270, 405 and 540 kg ha-1) and of K (225, 337 and 450 kg ha-1), corresponding to 50, 75 and 100% of the fertilization recommendation; and three tomato hybrids: BRS Sena, Heinz 9553...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum lycopersicum; Plant nutrition; Low-growing tomato; Pulp yield.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100059

Cenários de mudanças climáticas e seus impactos na produção leiteira em estados nordestinos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Sá,Ivan I. S.; Zolnier,Sérgio; Turco,Sílvia H. N.; Souza,Luciana S. B. de.
A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância no nordeste brasileiro, podendo ser afetada de forma direta e indireta, caso as atuais previsões climáticas sejam confirmadas até o final do século. O objetivo deste trabalho foi estimar os impactos das mudanças climáticas sobre a produção leiteira nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. Os valores do índice de temperatura e umidade (ITU), do declínio da produção de leite (DPL) e da redução do consumo alimentar (RCA) de vacas leiteiras foram calculados para os cenários climáticos B1 e A1F1 do IPCC. Utilizou-se um modelo multiplicativo para estimar o efeito das alterações de temperatura sobre os valores normais da umidade relativa do ar. Com base em ambos os cenários do IPCC, as regiões produtoras,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Gado leiteiro; ITU; Risco climático; SIG.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800011

Avaliação de índices de conforto térmico de instalações para poedeiras no nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Jácome,Iánglio M. T. D.; Furtado,Dermeval A.; Leal,Antonio F.; Silva,José H. V.; Moura,José F. P.
Neste trabalho foram analisados os índices de conforto térmico de poedeiras na fase de cria e recria, em galpões cobertos com diferentes tipos de materiais de cobertura, instalados no Nordeste do Brasil. Todos os galpões foram avaliados através do índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU), da carga térmica de radiação (CTR) e da umidade relativa do ar (UR). A análise das médias mostrou que o ambiente construído proporcionou índices ambientais desconfortáveis tanto na fase de cria, onde os índices ficaram abaixo da zona de conforto, como na fase final, quando os índices ficaram acima da zona de conforto. Nos horários mais quentes do dia o galpão com cobertura de telhas cerâmicas apresentou melhor resultado na CTR, em comparação com o galpão com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade dos ovos; Postura; Ambiência.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500013

Avaliação de três modelos dielétricos derivados da função [(épsilon'-1)/épsilon"] na estimativa do teor de água de sementes de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Berbert,Pedro A.; Queiroz,Daniel M. de; Sousa,Elias F. de; Viana,Alexandre P.; Detmann,Edenio; Carlesso,Vinícius de O.
Sensores capacitivos operando em radiofreqüências são considerados ferramentas mais adequadas para a estimativa on-line do teor de água de grãos por meio de sua utilização na medição da permissividade elétrica relativa (épsilon') e do fator de perda dielétrica (épsilon'') desses produtos. No entanto, devido à impossibilidade de controlar o fluxo de massa de grãos em movimento, há que se buscar soluções para a redução da influência da massa específica aparente (ro) nos resultados obtidos com esse tipo de sensor, em que a melhor alternativa tem sido a utilização de modelos dielétricos que correlacionem épsilon' e épsilon'' ao teor de água e que sejam independentes de ro. Sendo assim, o objetivo desse trabalho consistiu na avaliação do grau de acurácia dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Modelos dielétricos; Teor de água; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100014

Produção de helicônia Golden Torch influenciada pela adubação mineral e orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Abel W. de; Rocha,Ernestina S.; Costa,José P. V. da; Farias,Alonso P.; Bastos,Adelmo L.
A agrofloricultura alagoana demanda ações articuladas nos segmentos da cadeia produtiva, a fim de reduzir os custos com insumos como os adubos minerais, que representam um percentual significativo. Este trabalho objetivou avaliar os componentes de produção da Helicônia Golden Torch submetidos às adubações mineral, orgânica e organomineral. As variáveis analisada foram: número de perfilhos por touceira, número de haste floral, comprimento da haste floral, diâmetro da haste floral, comprimento da bráctea, número de folhas por haste floral e área foliar por haste floral. Os resultados obtidos mostraram que a adubação orgânica e a organomineral proporcionaram as maiores produtividade. A adubação orgânica promoveu maior produtividade dos componentes de produção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Floricultura; Flores; Bráctea.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000005

Produtividade do repolho utilizando cobertura morta e diferentes intervalos de irrigação com água moderadamente salina
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,José F. de; Montenegro,Abelardo A. A.; Soares,Tales M.; Silva,Ênio F. de F. e; Montenegro,Suzana M. G. L.
O manejo da irrigação em áreas sob escassez hídrica é imperativo para o incremento da eficiência do uso da água, particularmente em áreas susceptíveis a salinização e a elevadas demandas atmosféricas. Neste estudo avaliou-se o efeito da cobertura morta e de intervalos de irrigação utilizando-se água moderadamente salina sobre a produtividade do repolho e sobre suas variáveis relacionadas, em vale aluvial no semiárido. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 2, com 4 repetições, mediante a aplicação de intervalos de irrigação de 12, 24 e 48 h, com utilização de uma fração de lixiviação de 20%, e presença ou ausência de cobertura morta sobre o solo. Verificou-se que as produtividades foram afetadas pelos intervalos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiárido; Manejo da irrigação; Agricultura familiar; Brassica oleraceae.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300006

Variabilidade em Eremanthus erythropappus para resposta à inoculação micorrízica
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Ana C. da; Vieira,Cenir T.; Rosado,Sebastião C. da S.
Este estudo teve como objetivo avaliar a variação entre e dentro de procedências de candeia (Eremanthus erythropappus) para resposta à inoculação com fungos micorrízicos. Foram coletadas sementes de seis matrizes localizadas em duas procedências do sul do Estado de Minas Gerais (três de São Tomé das Letras e três de Carrancas) e, dessas, produzidas mudas que foram arranjadas em parcela subdividida com quatro blocos casualizados, cujas parcelas constituíram os tratamentos com e sem inoculação micorrízica, e a subparcela, o genótipo. Do primeiro ao oitavo mês após a repicagem para tubetes, foram coletados os dados de altura, diâmetro e taxa de sobrevivência das mudas no viveiro. Constatou-se que há variações para a característica altura entre as duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fungos micorrízicos; Candeia; Variação genética.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300016

Crescimento do melão Pele de Sapo, em níveis de salinidade e estágio de desenvolvimento da planta
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Damiana C. de; Medeiros,José F. de; Barbosa,Murillo A. G.; Queiroga,Roberto C. F.; Oliveira,Francisco de A.; Freitas,Wallace E. de S.
As áreas de cultivo com intensa evaporação, deficiência em drenagem e uso inadequado de fertilizantes, têm aumentado os problemas com a salinidade, prejudicando o rendimento das culturas. O experimento foi conduzido com o objetivo de se avaliar a alocação de massa seca do meloeiro, em função dos diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e estágios de desenvolvimento da planta, em Mossoró, RN. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas apresentando, nas parcelas, cinco níveis de salinidade da água de irrigação (0,54, 1,48, 2,02, 3,03 e 3,90 dS m-1) e, nas subparcelas, quatro épocas de coleta de plantas em função dos estágios de seu desenvolvimento (15, 30, 45 e 60 dias após o transplante - DAT)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Massa seca; Condutividade elétrica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600009

Avaliação do nível de chumbo, em solo de várzea, proveniente da reciclagem de baterias
Provedor de dados: 91
Autores: Wowk,Gisele I. T. H.; Melo,Vander de F.
Visando caracterizar e quantificar os minerais da fração argila e avaliar a contaminação por chumbo (Pb) ocasionada por efluentes de uma empresa recicladora de sucatas de baterias no município de Paula Freitas, PR, coletaram-se amostras de solo de várzea em cinco perfis. Além dos teores totais, as amostras de solo foram submetidas a análises químicas seqüenciais para determinação de diferentes formas de Pb: solúvel, trocável, ligado à matéria orgânica, ligado aos óxidos de alumínio e ferro e residual. A fração argila, estudada por difratometria de raios-X e análise termogravimétrica diferencial, apresentou altos teores de caulinita e menores de gibbsita, material amorfo e goethita. Todos os solos da várzea apresentaram teores de Pb superiores aos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caulinita; Óxidos de Fe e Al; Adsorção específica; Extração fracionada seqüencial.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400027

Qualidade de esterco de ave poedeira submetido a dois tipos de tratamentos de compostagem
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Fabiano G. dos; Escosteguy,Pedro A. V.; Rodrigues,Laura B.
Neste trabalho se avaliou a qualidade de compostos de esterco de ave poedeira produzidos em pilhas de compostagem e se testaram os seguintes tratamentos: 1) sem gesso e sem revolvimento; 2) com gesso e sem revolvimento; 3) sem gesso e com revolvimento e 4) com gesso e com revolvimento. Para avaliar a qualidade dos compostos foram considerados os padrões do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabelecidos para ovos e larvas de helmintos, Salmonella sp, coliformes totais e fecais, Cd, Cr, Ni, Pb, Se, C, N, umidade, relações C:N, C:CTC (Capacidade de troca de cátions) e pH. Os compostos obtidos nas pilhas revolvidas atenderam aos padrões de qualidade, exceto o teor de C, que foi menor. Nos compostos das pilhas com gesso e não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilizante orgânico; Enteropatogênicos; Parasitos; Metais tóxicos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000012

Spatial dependence of attributes of rainfed maize under distinct soil cover conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Ailton A. de; Montenegro,Abelardo A. de A.; Assis,Fred M. V. de; Tabosa,José N.; Cavalcanti,Roberta Q.; Almeida,Thayná A. B.
ABSTRACT Maize crop under rainfed conditions is widely grown in the Brazilian Northeast on community farms for human and animal consumption. The application of mulch could be adopted to enhance rainwater harvesting and soil moisture levels, although such practice is rarely applied in rainfed cultivation. This study aimed to evaluate the spatial variability of maize productivity, based on soil physical attributes and plant growth and yield, under a rainfed regime in the presence and absence of mulch in the Brazilian semi-arid region. The study was conducted from May to September 2016 in Pesqueira - PE (locality of the Semiarid of Pernambuco State, Northeast, Brazil), during which the development and production of maize in experimental plots were evaluated,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rainfed agriculture; Kriging; Coconut powder; Mulching; Cultivar São José.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000100033

Comportamento produtivo e econômico da alface americana em função de diferentes lâminas de água
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Joaquim A. de; Pereira,Geraldo M.; Geisenhoff,Luciano O.; Silva,Welligton G. da; Vilas-Boas,Renato C.; Lobato,Allan K. S.
Visando às dificuldades encontradas pelo produtor no cultivo da alface (Lactuta sativa L.) americana, cv. Laureau, especificamente quanto à falta de informações técnicas sobre quantidade de água a aplicar, objetivou-se estudar o efeito de diferentes lâminas de água sobre o comportamento produtivo e econômico da alface americana. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Lavras, no período de outubro a dezembro de 2008, em casa de vegetação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco fatores de evaporação, correspondentes a 0,30, 0,60, 0,90, 1,20 e 1,50 EVm, baseados na lâmina evaporada de um minitanque. Os resultados permitiram concluir que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuta sativa L.; Lâmina econômica; Casa de vegetação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100008

Design and implementation of an electronic architecture for an agricultural mobile robot
Provedor de dados: 91
Autores: Godoy,Eduardo P.; Tabile,Rubens A.; Pereira,Robson R. D.; Tangerino,Giovana T.; Porto,Arthur J. V.; Inamasu,Ricardo Y.
A current trend in the agricultural area is the development of mobile robots and autonomous vehicles for remote sensing. One of the major challenges in the design of these robots is the development of the electronic architecture for the integration and control of the devices. Recent applications of mobile robots have used distributed architectures based on communication networks. A technology that has been widely used as an embedded network is the CAN protocol. The implementation of the ISO11783 standard represents the standardization of the CAN for application in agricultural machinery. This work describes the design and implementation of an electronic architecture for a mobile agricultural robot. The discussions are focused on the developed architecture,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: CAN protocol; ISO11783 standard; Teleoperation; Distributed control.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100015

Perdas na colheita mecanizada de soja (Glycine max) no município de Maripá - PR
Provedor de dados: 91
Autores: Schanoski,Ricardo; Righi,Evandro Z.; Werner,Valmir.
Objetivou-se com o trabalho avaliar as perdas na plataforma de corte nos sistemas de trilha e de limpeza e as perdas totais na colheita mecanizada de soja, no município de Maripá, PR, sendo 39 máquinas em 25 propriedades do município. Observou-se que 79% das máquinas perderam mais de 60 kg ha-1. A umidade do ar, a falta de treinamento dos operadores e as deficiências na manutenção e em regulagens, foram os fatores mais importantes na definição das perdas. As máquinas com mais tempo de uso apresentaram tendência de maiores perdas de colheita.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Treinamento de operadores; Colhedoras; Condições meteorológicas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100015

Diagnose foliar em mudas de pinhão-manso (Jatropha Curcas L.) produzidas com biossólido
Provedor de dados: 91
Autores: Reginaldo de Camargo,Alirio C. D. Maldonado; Dias,Polianna A. S.; Souza,Monique F.; França,Marcelo S.
O uso do biossólido na agricultura tem-se mostrado a melhor alternativa ambiental e econômica para o destino do lodo de esgoto. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial nutricional do biossólido para produção de mudas de pinhão-manso em tubetes. O experimento foi realizado em casa de vegetação tendo, como substrato, esterco bovino, vermiculita e biossólido. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com três repetições em esquema fatorial 5 x 2, correspondendo às concentrações de biossólido no substrato (0, 10, 20, 30 e 40%) e ao tratamento ou não das sementes de pinhão-manso com fungicida. Aos 60 dias foi realizada análise foliar. Relativo às concentrações de biossólido verificou-se efeito significativo para os macronutrientes N, P,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrição mineral de plantas; Lodo de esgoto; Reciclagem de resíduos orgânicos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000300006

Sugarcane spatial-temporal monitoring and crop coefficient estimation through NDVI
Provedor de dados: 91
Autores: Alface,Angelo B.; Pereira,Silvio B.; Filgueiras,Roberto; Cunha,Fernando F.
ABSTRACT The use of satellite images as a complement in irrigation management constitutes a primordial basis in the decision-making process for irrigated agriculture. In this context, the present study aimed to monitor through Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) an irrigated sugarcane field belonging to the Mafambisse company, located at the District of Nhamatanda/Sofala, Republic of Mozambique, and establish its relationship with the crop coefficient established by FAO (kcFAO) and fit a regression model to estimate crop coefficient (kc) from the relationship between NDVI and kcFAO. The study was conducted using a series of Sentinel-2A/MSI images, relative to the period from October 2016 to October 2017. Based on the NDVI images generated, it was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigated agriculture; Geotechnology; GIS.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500330

Growth and yield of colored-fiber cotton grown under salt stress and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Geovani S. de; Dias,Adaan S.; Soares,Lauriane A. dos A.; Gheyi,Hans R.; Nobre,Reginaldo G.; Souza,Leandro de P.
ABSTRACT This research was conducted in order to evaluate the growth and production of colored-fiber cotton, cv. ‘BRS Rubi’, irrigated with water of different salinities and nitrogen (N) doses. The experiment was carried out in drainage lysimeters filled with soil material from an eutrophic Regolithic Neosol with sandy-loam texture under greenhouse conditions in Campina Grande, PB. The experiment was conducted in a randomized block design and the treatments consisted of five levels of irrigation water salinity with the following electrical conductivities - ECw (5.1, 6.1, 7.1, 8.1 and 9.1 dS m-1), combined with five N doses - ND (65; 100; 135; 170; 205 mg of N kg-1 of soil), distributed in a 5 x 5 factorial scheme with three replicates. The growth of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Saline water; Nitrogen; BRS Rubi.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600415

Performance of evaporation estimation methods compared with standard 20 m2 tank
Provedor de dados: 91
Autores: Cabrera,Manoel C. M.; Anache,Jamil A. A.; Youlton,Cristian; Wendland,Edson.
ABSTRACT The low reliability of evaporation estimates in reservoirs challenges the management of water resources, especially when drought occurs. The evaporation rates measured in buried tanks (20 m2 evaporimeters) are close to that of lakes. However, there are few studies in Brazil using long data sets with this type of tank. In this context, this study aimed to evaluate evaporation estimates of free water surface using the method of Penman (1948) and other five empirical equations in comparison with data from a 20 m2 tank observed during 10 years. The annual relationship between rainfall and evaporation was 1.0, showing variations in dry years (0.7) and rainy years (1.3). Among all evaluated methods, Linacre (1993) shows the best performance. Camargo et...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water resources; Evaporimeters; Free water surface; Penman.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000874

Análise de interações solo-planta-clima em zonas diferenciadas de área de cultivo de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Antonio O.; Prado,Hélio do.
A expressiva área de cultivo de milho no Brasil e a necessidade constante de aprimoramento do seu manejo, justificam o estudo sobre novas metodologias de tratamento dos recursos financeiros ou técnicos destinados à produção. A cultura do milho tem demonstrado significativa variabilidade espacial da produtividade em estudos sobre a questão e variabilidade temporal também pode ser esperada, ao longo das estações de crescimento. A observação do crescimento e do desenvolvimento de cultivos através de modelos de simulação, pode servir de apoio para o estudo das causas das variabilidades citadas, além de atuar como elemento de integração de dados de solo, planta e clima, principalmente em estudos sobre implementação do manejo localizado, onde se busca aproveitar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ceres-Maize; Agrometeorologia; Água e solo; Zea mays L.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100018

Avaliação de métodos de determinação de água disponível e manejo da irrigação em terra roxa sob cultivo de algodoeiro herbáceo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Carlos Cleide de; Oliveira,Francisco Assis de; Silva,Ivandro de França da; Amorim Neto,Malaquias da Silva.
Desenvolveu-se o presente trabalho em casa de vegetação do DSER/CCA/UFPB, município de Areia, PB, objetivando-se a avaliação de dois métodos de determinação da faixa de água disponível no solo (AD), sendo um direto (MD) e outro de laboratório (ML) e o efeito da utilização de três níveis de AD, a 10, 25 e 40%, como indicativo para o manejo da irrigação na cultura do algodoeiro herbáceo (Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com distribuição em esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Conforme a análise de variância, a faixa de água disponível no solo, para a cultura do algodoeiro, encontrada através da utilização do MD, supera significativamente (p &lt; 0,01) a obtida pelo ML. O manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Irrigação; Rendimento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300006

Retenção e disponibilidade de água às plantas, em solo sob plantio direto e preparo convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Dalmago,Genei A.; Bergamaschi,Homero; Bergonci,João I.; Krüger,Cleusa A. M. B.; Comiran,Flávia; Heckler,Bruna M. M.
Teve-se, neste trabalho, como função principal, avaliar a retenção de água no solo e sua disponibilidade às plantas, em plantio direto (PD) e preparo convencional (PC). O estudo foi conduzido em Eldorado do Sul, Brasil, em 2002. Densidade do solo, porosidade total, macroporosidade, mesoporosidade, microporosidade, distribuição do tamanho de mesoporos, curvas de retenção de água, capacidade de campo (CC) e ponto de murcha permanente (PMP) foram analisados em sete profundidades no perfil. As maiores diferenças ocorreram próximo à superfície. Na profundidade de 2,5 cm a densidade foi 7% menor e a porosidade total foi cerca de 15% maior em PD do que em PC. A mesoporosidade apresentou distribuição exponencial em PD, com valores mais elevados em tamanhos maiores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Manejo do solo; Armazenagem de água no solo; Propriedades físicas; Semeadura direta.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700007

Remediação de solos tratados com lodo rico em zinco
Provedor de dados: 91
Autores: Mesquita,Aline A.; Sobrinho,Nelson M. B. Amaral; Oliveira,Clarice de; Mazur,Nelson; Santos,Fabiana S. dos.
Esta pesquisa teve por objetivos: estudar as alterações na distribuição de Zn nas diferentes frações químicas de solos tratados com lodo de esgoto, provocadas pela aplicação de carbonatos, óxidos e fosfatos para determinar a eficiência desses produtos na contenção desse elemento, e avaliar a redução de solubilidade através do uso de planta hiperacumuladora. Utilizou-se lodo de esgoto de indústria aplicado em amostras da camada superficial de um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) e de um Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA). A adição de CaCO3 provocou imobilização química do Zn por sua associação às frações químicas mais estáveis. O FeCl3 + EDTA causou dissolução de compostos de Zn e dessorção desses elementos complexados por grupos funcionais de superfície. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metal pesado; Oryza sativa; Contaminação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300029

Variáveis climáticas e o desempenho de um pivô central, em Cristalina Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Evangelista,William; Oliveira,Carlos A. S.; Silva,Cícero L.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o desempenho de um pivô central em função da velocidade do vento (VV), umidade relativa do ar (UR) e temperatura média do ar (T) e estabelecer um modelo estatístico para estimativa da eficiência de aplicação da água em função dessas variáveis independentes. Dados foram coletados nos períodos da manhã e tarde, em três épocas do ano (12 e 13/08/05; 22 e 23/09/05 e 27 e 28/10/05), considerando-se duas velocidades de deslocamento do equipamento, 50 e 100%. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso para o fator velocidade do pivô com o fator época do ano em subparcelas e se considerando o período do dia como repetição. A pressão média no final da linha lateral foi de 137,3 kPa e próxima ao valor previsto pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Eficiência de distribuição; Eficiência de aplicação; Eficiência de irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300002

Rede neural artificial aplicada à previsão de vazão da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Wanderson dos S.; Sousa,Francisco de A. S. de.
A previsão de vazão em um sistema hídrico não é apenas uma das técnicas utilizadas para minimizar o impacto das incertezas do clima sobre o gerenciamento dos recursos hídricos mas, também, um dos principais desafios relacionados ao conhecimento integrado da climatologia e da hidrologia de uma bacia hidrográfica. O objetivo deste trabalho foi modelar a relação não-linear entre chuva e vazão na bacia hidrográfica do rio Piancó, no semiárido paraibano, através da técnica de Redes Neurais Artificiais (RNA). Aqui se avaliou a capacidade da RNA modelar o processo chuva-vazão em base mensal e se considerou, durante o seu treinamento, a influência da arquitetura da rede e da inicialização dos pesos. No final do treinamento foi escolhida a melhor arquitetura para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrometeorologia; Processo estocástico; Processo chuva-vazão.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200008

Preservation of roasted and ground coffee during storage. Part 2: Bulk density and intergranular porosity
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Paulo C.; Oliveira,Gabriel H. H. de; Vasconcelos,Wander L.; Vargas-Elías,Guillermo A.; Santos,Fábio L.; Nunes,Eduardo H. M.
ABSTRACT The determination of physical properties is an important factor in the design of machinery and the scaling of post-harvest operations. The present study evaluates the influence of the level of roasting and the size of grinding on the physical properties of coffee during storage. The following physical properties were evaluated: true and bulk density, and intergranular porosity. Raw coffee beans (Coffea canephora and Coffea arabica), hulled and dried, were roasted to two different levels: medium light (SCAA#65) and moderately dark (SCAA#45). The beans were then grinded into three different sizes: fine (0.59 mm), medium (0.84 mm) and coarse (1.19 mm). An additional coffee lot was kept whole. Following grinding, samples were stored at two different...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arábica; Coffea canéfora; Physical properties.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700666

Interação entre salinidade e bioestimulante no crescimento inicial de pinhão-manso
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco de A. de; Guedes,Rodolfo A. A.; Gomes,Lucas P.; Bezerra,Francisco M. S.; Lima,Luan A.; Oliveira,Mychelle K. T. de.
Objetivou-se avaliar a interação entre salinidade e o uso de bioestimulante sobre o crescimento inicial de pinhão-manso. O experimento foi desenvolvido nos meses de agosto a outubro de 2012, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, em Mossoró, RN, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4. Os tratamentos foram obtidos da combinação de dois níveis de sais da água de irrigação (0,5 e 5,0 dS m-1) e quatro intervalos de aplicação de bioestimulante (I1 – Ausência; I2 - 7 dias; I3 - 14 dias; I4 – 21 dias). Utilizou-se o fitorregulador comercial Stimulate® 10X, na concentração padrão de 18 mL L-1 de solução e se avaliaram as seguintes variáveis: altura, diâmetro do caule, comprimento da raiz principal, número de folhas,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Estresse salino; Fitorregulador.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300204

Potencial produtivo da cana-de-açúcar sob irrigação por gotejamento em função de variedades e ciclos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Marcelo de A.; Arantes,Marcel T.; Rhein,Andressa F. de L.; Gava,Glauber J. C.; Kolln,Oriel T.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o potencial produtivo de diferentes variedades de cana-de-açúcar irrigadas plenamente por gotejamento durante dois ciclos. O experimento foi instalado na região de Jaú, SP, em um Latossolo Vermelho eutrófico. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em arranjo fatorial 8 x 2 (variedades x ciclos), com seis repetições. Em cada ciclo foram avaliadas variáveis de qualidade do caldo, produtividade de açúcar e de colmos e eficiência de utilização de água em relação à produtividade de colmos. Observou-se que variedades de cana-de-açúcar respondem diferentemente à irrigação plena, sendo esta resposta influenciada pelas condições climáticas do ano agrícola. Nesta pesquisa apenas o primeiro ciclo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Eficiência do uso da água; Produtividade; Cultivares; Pol% cana.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300001

Potential of sunflower, castor bean, common buckwheat and vetiver as lead phytoaccumulators
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Jailson do C.; Souza,Adailson P. de; Pôrto,Mônica L. A.; Fontes,Renildes L. F.; Arruda,Jandeilson; Marques,Luciano F.
ABSTRACT Studies concerning the tolerance, absorption and distribution of heavy metals in plants are essential for the success of phytoremediation programs. The present study was carried out in order to evaluate the potential of the sunflower, castor bean, common buckwheat and vetiver as lead phytoaccumulators. The species were grown in nutrient solution containing increasing doses of Pb (0, 50, 100, 200 and 400 mg L-1) during a 30-day exposure period. A completely randomized split-plot design was used, with a 4 x 5 factorial and three replicates. Significant reductions of dry matter of the root, shoot and whole plant were found in the all species under study as a function of the increased Pb doses. Vetiver showed higher tolerance to Pb contamination;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pollution; Heavy metal; Phytotoxicity; Tolerance; Phytoremediation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300243

Physiological attributes of jatropha under different planting densities and nitrogen doses
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Allan R. F.; Lima,Rosiane L. S. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Nascimento,Ronaldo do; Silva,Sonivagno S.
ABSTRACT Nitrogen (N) fertilization associated with planting density is a practice that can improve the physiological aspects and consequently increase the yield of a crop. Thus, this study aimed to evaluate the effects of planting density and N levels on the physiological aspects of jatropha in the ‘Agreste’ region of Paraíba. Treatments consisted of four planting densities (833, 1,111, 1,666 and 2,500 plants ha-1) representing the plots and five N doses (0, 40, 80, 120 and 180 kg ha-1) corresponding the subplots. The effects of treatments on CO2 assimilation rate, internal CO2 concentration, transpiration, stomatal conductance, water use efficiency, instantaneous carboxylation efficiency and SPAD index were analysed. Except for stomatal conductance, the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Gas exchange; Nitrogen fertilizer; Water use efficiency.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201112

Análise da evapotranspiração por wavelet de Morlet em área de Vochysia divergens Pohl no Pantanal
Provedor de dados: 91
Autores: Goulart,Milena A.; Sanches,Luciana; Vilani,Maricéia T.; Pinto Júnior,Osvaldo B.
A variação tempo-espacial da evapotranspiração foi analisada por meio de wavelet de Morlet em uma floresta de Vochysia divergens Pohl (Vochysiaceae) localmente conhecida como Cambarazal no Pantantal, no estado do Mato Grosso, Brasil Esta área está inserida na planície fisiografia do Pantanal e é sazonalmente inundada. Foram coletadas variáveis micrometeológicas, como: saldo de radiação, radiação solar incidente, temperatura do ar e umidade relativa do ar. Com referencia à evapotranspiração a análise diária da série temporal por wavelet de Morlet foi satisfatória, possibilitando melhor compreensão na dinâmica da evapotranspiração em área alagável e sua relação com a temperatura do ar, umidade relativa do ar e radiação solar global. Conclui-se que ocorreram,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cambarazal; Ondaletas; Sazonalidade; Série temporal.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200093

Modelagem dos efeitos do vento na uniformidade da irrigação por aspersão: aspersores de tamanho médio
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C; Beskow,Samuel; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E de.
O vento afeta a distribuição de água aplicada por aspersores, podendo tornar um determinado sistema de irrigação ineficiente. Nestas condições, a modelagem pode facilitar as avaliações de sistemas convencionais de aspersão, antes mesmo de sua implantação no campo. Neste estudo foi avaliada a aplicabilidade do modelo semiempírico de Richards &amp;amp; Weatherhead para aspersores de tamanho médio, modelos Agropolo/NY e Naan/5024, em diferentes condições de vento. Os valores do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), obtidos com dados de ensaios de campo e em simulações computacionais, foram comparados por meio de diversos índices resultando em valores de R²=0,88, desvio absoluto médio (DAM) = 4,75% e índice de desempenho (c) = 0,91, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersão convencional; Modelo semiempírico; Ensaios de campo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000200002

Atributos físicos do solo e produtividade do milho sob sistemas de manejo e adubações
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Pivetta,Laércio A.; Costa,Luiz A. de M.; Pivetta,Laerte G.; Castoldi,Gustavo; Steiner,Fábio.
O sistema plantio direto (SPD) é uma técnica eficiente no controle da erosão do solo porém alguns estudos indicam a ocorrência de compactação, principalmente na camada superficial. Estratégias que elevem o teor de matéria orgânica, como a rotação de culturas e a adubação orgânica, podem ser utilizadas para resolver este problema. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de sistemas de manejo (rotação e sucessão de culturas) e adubações (mineral, orgânica e organomineral) sobre as propriedades físicas do solo e a produtividade do milho, de 2006 a 2008. As avaliações foram realizadas em fevereiro de 2007, após a colheita do milho de verão, e em setembro de 2008, após a colheita do milho safrinha. A rotação de culturas promoveu redução na densidade e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Rotação de culturas; Adubação orgânica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800007

Compostagem de resíduos sólidos de frigorífico
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Mônica S. S. de M.; Costa,Luiz A. de M.; Decarli,Léo D.; Pelá,Adilson; Silva,César J. da; Matter,Uilson F.; Olibone,Dácio.
Em virtude da compostagem ser uma alternativa viável e eficiente no tratamento de resíduos agroindustriais, objetivou-se avaliá-la em resíduos provenientes do abate de bovinos e suínos. Confeccionaram-se 12 leiras de compostagem utilizando-se resíduos de frigorífico, palha de trigo e serragem de madeira. O processo foi avaliado pelo monitoramento diário da temperatura, observação da ocorrência de parâmetros indesejáveis (presença de odores desagradáveis e/ou amoniacais, formação de chorume e presença de moscas e larvas) e pela capacidade de reciclagem de nutrientes. Os parâmetros indesejáveis foram observados, em média, nos primeiros cinco dias após a confecção das leiras; as temperaturas se elevaram, atingindo picos acima de 70 ºC; quanto à composição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros indesejáveis; Temperatura; Reciclagem de nutrientes.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100015

Plantas de cobertura no controle das perdas de solo, água e nutrientes por erosão hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Cardoso,Dione P.; Silva,Marx L. N.; Carvalho,Gabriel J. de; Freitas,Diego A. F. de; Avanzi,Junior C.
Plantas com alto índice de cobertura e elevada produtividade de fitomassa propiciam melhor proteção ao solo, amortecendo o impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo reduzindo, consequentemente, os processos erosivos. Objetivou-se avaliar a influência das plantas de cobertura e dos espaçamentos de plantio no controle das perdas de solo, água e nutrientes por erosão hídrica, visando à conservação do solo. O experimento foi conduzido em um Argissolo Vermelho-Amarelo, cujos tratamentos foram definidos por três espécies de plantas de cobertura: crotalária júncea, feijão-de-porco e milheto e com dois espaçamentos entrelinhas (0,25 e 0,50 m). Para a quantificação das perdas de solo, água e nutrientes, utilizaram-se parcelas de 4 x 12 m em que a maior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crotalária júncea; Feijão-de-porco e milheto.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600007

Características químicas do solo e produção de biomassa de alface adubada com compostos orgânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Leandra B. de; Accioly,Adriana M. A.; Santos,Carlos L. R. dos; Flores,Rilner A.; Barbosa,Flávia S.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as alterações das características químicas do solo e a resposta produtiva da alface adubada com compostos orgânicos confeccionados artesanalmente a partir de resíduos e/ou matérias-primas. Os tratamentos foram distribuídos no delineamento de blocos ao acaso no esquema fatorial 5 x 4, sendo cinco tipos e quatro doses de compostos orgânicos, com quatro repetições, aplicados em plantas crescidas em vasos por 35 dias, sob condições de casa de vegetação. No solo, as variáveis avaliadas foram: teor de matéria orgânica, teores dos nutrientes P, K+, Na+, Ca2+ e Mg2+, acidez potencial (H+ + Al3+), soma de bases (valor S), capacidade de troca de cátions (CTC), saturação por bases (V%) e pH. Avaliou-se, nas plantas, a biomassa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade de nutrientes; Fertilidade do solo; Nitrogênio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200005

Risco de deficiência hídrica decendial na metade sul do Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Leivas,Janice F.; Berlato,Moacir A.; Fontana,Denise C.
Conduziu-se o presente estudo com o objetivo de se avaliar o risco de ocorrência de deficiência hídrica decendial da metade sul do estado do Rio Grande do Sul; para tanto, obtiveram-se dados diários de temperatura máxima e mínima, insolação e precipitação pluvial de nove localidades, distribuídas nas cinco regiões ecoclimáticas (Campanha, Depressão Central, Grandes Lagoas, Litoral e Serra do Sudeste) da metade sul do Estado, do período 1961-1990. Realizaram-se balanços hídricos decendiais seriados pelo método de Thornthwaite-Mather com capacidade de armazenamento de água no solo de 50 e 125 mm. A partir daí, obteve-se o índice hídrico decendial (IH = ETR/ETo). Para analisar o risco de ocorrência de deficiência hídrica adotou-se o limite 0,6 como valor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Índice hídrico; Evapotranspiração real; Evapotranspiração potencial.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200022

Parâmetros biofísicos obtidos por sensoriamento remoto em região semiárida do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Joel M.; Moura,Geber B. de A.; Silva,Bernardo B. da; Lopes,Pabricio M. O.; Silva,Ênio F. de F. e.
Apesar de ser o único bioma brasileiro cujos limites estão restritos ao território nacional, pouca atenção tem sido dada à conservação da diversificada paisagem da Caatinga. Em virtude da carência de dados de campo para monitorar os parâmetros biofísicos da Caatinga em região semiárida do Nordeste brasileiro, este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica espaço-temporal por meio de técnicas e produtos de Sensoriamento Remoto. A área de estudo compreendeu a Unidade de Conservação do Parque Nacional da Furna Feia e suas adjacências, situada entre os municípios de Mossoró e Baraúna (RN, Brasil). Utilizaram-se seis imagens orbitais do TM LANDSAT 5, órbita 216 e ponto 63, no período de 2007 a 2010. Com auxílio da ferramenta Sistema de Informação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Landsat; Modelagem; Mudanças climáticas; Uso e ocupação do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100010

Modelagem hidrológica na bacia hidrográfica do Rio Aiuruoca, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Viola,Marcelo R.; Mello,Carlos R. de; Acerbi Jr.,Fausto W.; Silva,Antônio M. da.
A simulação do comportamento hidrológico de bacias hidrográficas consiste em uma das principais ferramentas na gestão dos recursos hídricos, devido à possibilidade de predição do regime fluvial. A bacia em estudo está localizada na região Alto Rio Grande, Sul de Minas Gerais, com área de drenagem de 2.094 km², constituindo uma das bacias fundamentais de drenagem para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Camargos (UHE - Camargos/CEMIG). Neste contexto se objetivou desenvolver e aplicar um modelo hidrológico semi-conceitual, na forma semi-distribuída, para simular o comportamento hidrológico da bacia do Rio Aiuruoca, com apoio dos SIGs e sensoriamento remoto, disponibilizando uma ferramenta útil para o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Escoamento; Modelos hidrológicos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500011

Estudo antropométrico de operadores de motosserra
Provedor de dados: 91
Autores: Minetti,Luciano J.; Souza,Amaury P. de; Alves,José U.; Fiedler,Nilton C.
Através deste trabalho, objetivou-se estudar, antropometricamente, os operadores de motosserra no corte florestal de Eucalyptus spp. Os objetivos específicos foram: conhecer os padrões antropométricos dos operadores de motosserra, determinar os limites mínimos e máximos das variáveis estudadas e selecionar variáveis correspondentes à dimensão da motosserra para o operador. A coleta de dados foi realizada na empresa de papel e celulose, localizada no Estado de São Paulo. Foram selecionadas 35 variáveis antropométricas para aplicação no estudo e avaliados 85 operadores de motosserra. Verificou-se que a massa média do operador foi de 67,9 kg. O percentil 50% apresenta o valor de 1,705 m para a variável altura do topo da cabeça. O espaço mínimo para introdução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Corte florestal; Ergonomia; Antropometria.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100029

Uso de propriedades físico-hídricas do solo na identificação de camadas adensadas nos Tabuleiros Costeiros, Sergipe
Provedor de dados: 91
Autores: Fonsêca,Marcos H. P.; Guerra,Hugo O. C.; Lacerda,Rogério D. de; Barreto,Aurelir N.
A presença de camadas subsuperficiais no solo fortemente adensadas, afeta a infiltração e o movimento de água dificultando o manejo da água durante a irrigação. Visando identificar e caracterizar essas camadas coesas nos tabuleiros do Platô de Neopolis de Sergipe se determinaram e se utilizaram as propriedades físico-hídricas do solo densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar. A Condutividade Capilar foi determinada através do método do perfil instantâneo empregando-se o modelo de Libardi. Os atributos físicos determinados (densidade, porosidade, retenção da água e condutividade capilar) mostraram-se adequados à identificação e caracterização do caráter coeso da camada quando presente no perfil do solo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adensamento; Irrigação; Condutividade capilar.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400004

Efeito do ângulo do jato nas características técnicas de um canhão hidráulico
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Giuliani do; Faria,Lessandro C.; Oliveira,Henrique F. E. de; Colombo,Alberto.
Avaliaram-se os efeitos de diferentes ângulos de saída do jato de água de um canhão hidráulico, combinados com diferentes diâmetros de bocais e pressões de serviço, sobre o raio de alcance e perfil radial de distribuição de água. A caracterização técnica do canhão hidráulico foi realizada em bancada de ensaios de aspersores da Universidade Federal de Lavras, em Lavras, MG, totalizando 24 diferentes condições operacionais. O raio de alcance do aspersor foi estimado pelo ajuste de uma equação potencial em função do diâmetro do bocal (18 e 22 mm), da pressão de serviço (294, 392, 490 e 588 kPa) e do ângulo de lançamento do jato de água (16, 22 e 28º). Além disto, foi realizada uma análise percentual da distribuição do volume de água aplicado ao longo do raio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diâmetro do bocal; Pressão de serviço; Perfil radial.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700001

Estimativa das temperaturas máximas e mínimas do ar para a região do Circuito das Frutas, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Bardin,Ludmila; Pedro Júnior,Mário J.; Moraes,Jener F. L. de.
Desenvolveram-se, neste trabalho modelos de estimativa da temperatura do ar com base em fatores geográficos, visando estimar os valores máximos e mínimos médios mensais e anuais na região compreendida pelos municípios que compõem o Polo Turístico do Circuito das Frutas do Estado de São Paulo. Obtiveram-se equações de regressão múltipla em função da altitude, latitude e longitude e simples em função da altitude, cujos coeficientes de determinação variam entre 0,91 a 0,96, para as temperaturas máximas e 0,71 a 0,94 para as mínimas e se apresentam as variações espaciais das temperaturas máximas e mínimas médias mensais e anuais da região de estudo na forma de mapas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Regressão; SIG; Mapa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600008

Espacialização do período de veranico para diferentes níveis de perda de produção na cultura do milho, na bacia do Rio Verde Grande, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Faria,Roberto Araújo de; Sousa,Sérgio Antônio Veronez de; Borges,Henrique Queiroz.
Realizou-se um estudo para estimar as perdas relativas na produção de milho, provocadas por deficiência hídrica na fase de floração, e espacializar os períodos de veranico, em dias, para perdas de 10, 20, 30 e 50%, na bacia do Rio Verde Grande, MG. A duração do veranico nessa bacia variou de 2 a 4 dias, de 3 a 7 dias, de 4 a 9 dias e de 5 a 11 dias, para perdas na produção de milho, na fase de floração em outubro, de 10, 20, 30 e 50%, respectivamente. A cultura demonstrou ser mais sensível ao veranico na região norte da bacia, para a época de semeadura estudada, merecendo uma análise criteriosa com relação ao cultivo desta cultura, em condições de sequeiro.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Veranico; Método Monte Carlo; Milho.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200007

Resposta do milho a diferentes dosagens de nitrogênio e fósforo aplicados ao solo
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Lúcia de Fátima Castro; Oliveira,Francisco Assis de; Silva,Ivandro de França da; Andrade,Alberício Pereira de.
O estudo foi conduzido no ano agrícola de 1996, em condições de sequeiro, em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LV) no município de Areia, PB, com o objetivo de se avaliar os efeitos das dosagens de nitrogênio (40, 80, 120 e 160 kg ha-1 de N) e de fósforo (60, 120, 180 e 240 kg ha-1 de P2O5) sobre algumas características da cultura do milho, cultivar BR 5033. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, em esquema fatorial 4² + 2 tratamentos adicionais (zero de N e zero de P2O5) com três repetições. Foram avaliados os dados referentes às variáveis: diâmetro caulinar, número de grãos/espiga, peso de espiga com e sem palha, e rendimento de grãos pela cultura. O rendimento da cultura respondeu positivamente ao N e P2O5, até as dosagens...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Rendimento; Adubação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300005

Water stress indices for the sugarcane crop on different irrigated surfaces
Provedor de dados: 91
Autores: Brunini,Rodrigo G.; Turco,José E. P.
ABSTRACT Sugarcane (Saccharum officinarum L.) is a crop of vital importance to Brazil, in the production of sugar and ethanol, power generation and raw materials for various purposes. Strategic information such as topography and canopy temperature can provide management technologies accessible to farmers. The objective of this study was to determine water stress indices for sugarcane in irrigated areas, with different exposures and slopes. The daily water stress index of the plants and the water potential in the soil were evaluated and the production system was analyzed. The experiment was carried out in an “Experimental Watershed”, using six surfaces, two horizontal and the other ones with 20 and 40% North and South exposure slopes. Water stress level was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water stress; Leaf temperature; Slope; Water and soil management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000925

Chemical attributes and microbial activity of soil cultivated with cassava under different cover crops
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Fernando S.; Barroso,Josué R.; Freitas,Lucas de O.; Teodoro,Mauro S.; Souza,Zigomar M. de; Torres,Jose L. R.
ABSTRACT Conservationist systems of crop management increases the amount of substrate, alters fertility and increases soil biological activity. The objective of this study was to evaluate the influence of soil management systems on the chemical attributes and microbial activity of soil under cassava crop. The experiment was set as completely randomized design in a factorial scheme of 2 x 3 x 2, being two systems of cultivation (minimum with only mown; minimum with mown and incorporation), three types of soil coverage (fallow; Crotalaria juncea L.; Canavalia ensiformis L.) and two soil depths (0-0.10 and 0.10-0.20 m), with four repetitions. The production of dry mass from cover crops, the soil chemical attributes and the soil microbial activity were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crotalaria juncea; Canavalia ensiformis; Manihot esculenta; Soil microbial biomass; Plant residues.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800614

Erosive rainfall in the Rio do Peixe Valley: Part III - Risk of extreme events
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.; Pola,Augusto C.; Ladwig,Nilzo I.; Schwalm,Hugo.
ABSTRACT Understanding the risks of extreme events related to soil erosion is important for adequate dimensioning of erosion and runoff control structures. The objective of this study was to determine the rainfall erosivity with different return periods for the Valley of the Rio do Peixe in Santa Catarina state, Brazil. Daily pluviographic data series from 1984 to 2014 from the Campos Novos, and Videira meteorological stations and from 1986 to 2014 from the Caçador station were used. The data series of maximum annual rainfall intensity in 30 min, maximum annual erosive rainfall, and total annual erosivity were analyzed for each station. The Gumbel-Chow distributions were adjusted and their adhesions were evaluated by the Kolmogorov-Smirnov test at a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil conservation; Water erosion; Precipitation; Probability.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100063

Evapotranspiration and water sensitivity of Amazonian yellow ipe seedlings under different shading conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Keffer,Josiane F.; Silva,Cátia C. da; Souza,Adilson P. de; Silva,Andréa C. da; Bouvié,Luana; Dias,Thaíse K. R.
ABSTRACT The scarcity of information on the agroclimatic and ecophysiological requirements of forest species, especially in the initial phase, limits the production of quality seedlings, the planning and optimization of nurseries. The potential evapotranspiration, crop coefficients (kc) and water sensitivity coefficients (ky) of Amazonian yellow ipe seedlings were determined under different shading conditions and levels of water replacement to the substrate, in the dry period (July to October 2016), in the Cerrado-Amazon Rainforest transition region of the Mato Grosso state, Brazil. The experiment evaluated the full sun and black polyester nets with 35, 50, 65 and 80% shading, and the levels of water replacement to the substrate of 25, 50, 75 and 100% ETc...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Handroanthus serratifolius; Crop coefficients; Water deficit; Irrigation management.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000733

Produção de pimentão em substratos e fertirrigação com efluente de biodigestor
Provedor de dados: 91
Autores: Factor,Thiago L.; Araújo,Jairo A. C. de; Vilella Júnior,Luiz V. E.
O aproveitamento do efluente de biodigestor em fertirrigação e a utilização do esterco de suínos seco como componente do substrato, ao mesmo tempo em que diminuiriam o custo de produção da cultura do pimentão, evitariam o descarte desses resíduos no meio ambiente. Neste trabalho se objetivou avaliar a produtividade e a qualidade de frutos de pimentão vermelho híbrido 'Margarita' adotando-se o delineamento experimental fatorial 4 x 3 em blocos casualizados, sendo 4 substratos (S1, S2, S3 e S4) e 3 soluções nutritivas: solução nutritiva mineral (SN1), solução nutritiva à base de efluente de biodigestor, complementada com fertilizantes minerais (SN2) e solução nutritiva à base de efluente de biodigestor (SN3). A utilização das diferentes misturas que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Cultivo sem solo; Dejeto de suínos; Biofertilizante.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200006

Análisis técnico-económico para selección de aspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Holzapfel,Eduardo A.; Pardo,Ximena M.; Paz,Vital P. da S.; Rodrigues,Antonieta; Orrego,Ximena C.; Lopez,Marco A.
El objetivo de este trabajo fue estudiar los antecedentes técnicos y económicos que deben ser considerados para la selección de aspersores. Para llevar a cabo el proceso se realizó el análisis de diversos factores tales como, velocidad de aplicación, tiempo de riego, velocidad del viento, patrón de distribución y presión de trabajo. Además los costos de adquisición, energía y operación del sistema. Tambien fueram considerados de los resultados se puede concluir que el patrón de distribución es el factor más importante en los costos fijos, debido a que está asociado al número de aspersores. En el caso de los costos variables el caudal y la presión de trabajo son los factores más importantes a considerar. El viento influye en el número de aspersores y por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Riego; Economía; Aspersión.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600002

Concentrações e cargas de nitrato e fosfato na Bacia do Ribeirão Concórdia, Lontras, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Adilson; Kaufmann,Vander; Schneiders,Danieli; Oliveira,Daniela A. de; Albano,Renata M. R.
Neste trabalho foram determinadas as concentrações e as cargas de nitrato e de fosfato inorgânico total, na água de escoamento superficial, de drenagem e subterrânea, na bacia do Ribeirão Concórdia, Lontras, SC. Foram coletadas 102 amostras durante 109 dias, em três seções fluviométricas, três lisímetros e três poços piezométricos, distribuídos no interior da bacia. As concentrações foram comparadas com os padrões estabelecidos nas Resoluções CONAMA no. 357/2005 e no. 420/2009. As concentrações de nitrato e de fosfato no escoamento e drenagem dos lisímetros foram maiores que aquelas das seções fluviométricas e dos poços piezométricas. Nas seções fluviométricas e no escoamento superficial do lisímetro com pastagem as concentrações de nitrato foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Monitoramento ambiental; Fluxo de nutrientes; Bacia agrícola.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100012

Structural behavior of load bearing brick walls of soil-cement with the addition of ground ceramic waste
Provedor de dados: 91
Autores: Lima Júnior,Humberto C.; Willrich,Fábio L.; Barbosa,Normando P.
An experimental study of three load bearing walls is presented and discussed in this paper. The walls were of soil-cement bricks made with three different material proportions, in which two of them had part of the cement amount replaced by crushed ceramic waste. The walls were 95.20 cm high, 75.32 cm wide and 12.56 cm thick and had their bricks layered with cement paste. The walls were tested under compression and their displacements were measured with 5 dial gages. The walls had satisfactory behaviour and their strengths were suitable as required by Brazilian popular houses. The differences between the brick strength and the wall strength were less than 20%. A finite element analysis (FEA) was performed and the uniformity of the compressive stress...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Load bearing wall; Ceramic waste; Soil-cement.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300024

Elaboração de um sistema de classificação da capacidade de suporte em ambiente semi-árido
Provedor de dados: 91
Autores: Francelino,Márcio R.; Fernandes Filho,Elpídio I.; Resende,Mauro.
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar a relação de colonos assentados em projetos de reforma agrária no Rio Grande do Norte, com os recursos naturais das suas respectivas áreas e, posteriormente, elaborar um sistema de classificação de suporte do meio físico. Para isto, foram selecionados dez projetos de assentamento na região oeste do estado, caracterizada por regime de semi-aridez, abrangendo uma área de cerca de 30.000 ha, em que se buscou identificar parâmetros qualitativos e quantitativos dos recursos edáficos, florestais e hídricos de cada área, sempre os relacionando com o seu tipo de uso. Verificou-se que todos os assentamentos apresentaram número de colonos superior ao limite que o ambiente poderia suportar, demonstrando a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Água; Inventário florestal; Conservação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100013

Physical-mechanical properties of multinutrient blocks with different binders for goats and sheep intake
Provedor de dados: 91
Autores: Furtado,Dermeval A.; Castro,Thiago B. de S.; Lopes Neto,Jose P.; Constantino,Rodrigo A.; Cunha,Maria das G. G.; Nascimento,José W. B. do.
ABSTRACT Feed supplementation with multinutrient blocks (MB) for sheep and goats can be a viable alternative in the Brazilian semiarid region, and it is necessary to set an ideal hardness to obtain maximum feed efficiency. Therefore, this study aimed to evaluate the manufacture of MB using five binders: Portland cement, lime, kaolin, Portland cement + kaolin and lime + bentonite, at two percentages (7.5 and 10%) and two healing times (72 and 96 h). The experimental design was completely randomized in a 5 x 2 x 2 factorial scheme (binders, percentages and healing times, respectively), with five repetitions. Using lime in the MBs led to greater resistance in the specimens (208.53 kPa), as well as the greater percentage of binders (10%), ensuring higher...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water absorption; Hardness; Resistance; Feed supplementation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000800558

Comparação de dispersantes químicos na análise granulométrica de solos do Estado de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,Jailson C.; Freire,Maria B. G. dos S.; Ruiz,Hugo A.; Fernandes,Raphael B. A.; Alvarez V.,Victor H.
Laboratórios de diferentes regiões do Brasil não utilizam procedimentos uniformes para a execução da análise granulométrica. Soluções de hidróxido de sódio (NaOH) ou de hexametafosfato de sódio e carbonato de sódio [(NaPO3)n + Na2CO3] são as mais utilizadas na dispersão química das partículas do solo. O elevado pH da solução de NaOH favorece a dispersão em solos com minerais de carga variável na fração argila, como os óxidos de ferro e alumínio presentes em solos de regiões tropicais. Com base nesta afirmativa, objetivou-se testar a eficiência de soluções NaOH (D1), [(NaPO3)n + NaOH] (D2) e [(NaPO3)n + Na2CO3] (D3) como dispersantes químicos na análise granulométrica de amostras de dois horizontes de 26 solos de referência do Estado de Pernambuco. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidróxido de sódio; Granulometria; Carga permanente; Carga variável; Textura do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800001

Distorção do vento na área molhada por canhões hidráulicos: extensão da modelagem para aspersores médios
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Lessandro C.; Colombo,Alberto; Oliveira,Henrique F. E. de; Beskow,Samuel; Prado,Giuliani do.
A hipótese da existência de uma relação linear entre o alcance de canhões hidráulicos e a velocidade do vento, descrita no modelo de Richards &amp;amp; Weatherhead e amplamente utilizada na simulação da distribuição de água de canhões hidráulicos em condições de vento, foi avaliada neste trabalho para aspersores de tamanho médio. Na avaliação foram consideradas distâncias de alcance entre os aspersores modelos Agropolo/NY e Naan/5024 e os limites de sua área molhada, observadas em ensaios de campo, medidos nas direções: contrária, a favor e perpendicular ao vento. As retas ajustadas pelo método dos mínimos quadrados indicaram, em relação ao alcance do aspersor quando da ausência de vento, que para cada incremento de 1 m s-1 na velocidade do vento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ensaios de uniformidade simulação modelo de Richard &amp;amp; Weatherhead.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700001

Residual effect of sewage sludge fertilization on sunflower yield and nutrition
Provedor de dados: 91
Autores: Albuquerque,Hermann C. de; Junio,Geraldo R. Zuba; Sampaio,Regynaldo A.; Fernandes,Luiz A.; Prates,Fabiano B. S.; Amaral Sobrinho,Nelson M. B. do.
ABSTRACTThis study aimed to evaluate the residual effect of sewage sludge fertilization on yield and nutrition of sunflower in its second cycle. The experiment was carried out from April to August 2012. The treatments consisted of four doses of sewage sludge (0, 10, 20 and 30 t ha-1, dry basis) applied in the first cycle of sunflower, distributed in a randomized block design, with six replicates. Sunflower stem diameter, plant height, capitulum diameter and yield increased with the increment in sewage sludge doses, with maximum values observed with the dose of 30 t ha-1. The contents of calcium and magnesium in the soil, pH, sum of bases, effective and potential cation exchange capacity and base saturation increased, while potential acidity and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oilseeds; Biosolid; Organic fertilization.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001001005

Proposta e seleção de uma função polinomial para a avaliação de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Euzebio M. da; Lima,Jorge E. F. W.; Azevedo,Juscelino A. de.
O uso de modelos matemáticos facilita o cálculo dos parâmetros de uniformidade e eficiência de sistemas de irrigação e, por isso, sua utilização deve ser incentivada. Com este trabalho se propõe o uso de uma função polinomial na avaliação de sistemas de irrigação e desenvolver as relações matemáticas para o cálculo dos principais indicadores de desempenho, utilizando-se esta função. Para definir o modelo a ser proposto e verificar sua aplicabilidade, realizaram-se comparações entre os resultados obtidos com funções polinomiais de vários graus e o modelo Potencial Silva, utilizando-se dados de 91 casos de avaliação de desempenho de diversos sistemas de irrigação. A seleção do modelo polinomial mais adequado foi efetuada por meio da comparação de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água aplicada; Uniformidade; Eficiência; Distribuição de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500001

Soybean agronomic performance in response to seeding rate and phosphate and potassium fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,André S.; Balbinot Junior,Alvadi A.; Werner,Flávia; Franchini,Júlio C.; Zucareli,Claudemir.
ABSTRACT Most studies that found soybean high phenotypic plasticity under different seeding rates adopted the same fertilization levels used for the recommended seeding rates. Therefore, the interaction between these factors is little known. This study aims to assess the interaction between seeding rate and levels of phosphorus and potassium fertilization on soybean growth, grain yield and contents of protein and oil in the grains. The experiment was carried out under a randomized complete block design, in a split-plot scheme, with six replicates. Four seeding rates (150, 300, 440 and 560 thousand viable seeds ha-1) were used in the plots, and two levels of phosphorus and potassium fertilizer were applied in the subplots to meet the export of 3 and 6 t...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Plant spatial arrangement; Fertilization; Plant density.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300151

Maize growth in response to Azospirillum brasilense, Rhizobium tropici, molybdenum and nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Picazevicz,Angelita A. C.; Kusdra,Jorge F.; Moreno,Andréia de L.
ABSTRACT The objective of this research was to evaluate the effect of Azospirillum brasilense, Rhizobium tropici, nitrogen (N) and molybdenum (Mo) fertilization on maize growth. The experiment was carried out in a greenhouse from October to November 2015, in a completely randomized design, in 2 x 2 x 2 x 5 factorial scheme, with 5 replicates, corresponding to the absence and presence of Azospirillum brasilense, Rhizobium tropici, N (30 kg ha-1) and five Mo doses (0, 7.5, 15.0, 22.5 and 30.0 g ha-1). The analyzed variables were: plant height, basal stem diameter, dry biomass of shoots, roots, total and N accumulated in the shoots. There was double or triple interaction between N fertilization, Azospirillum brasilense and Rhizobium tropici for the evaluated...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; PGPR; Diazotrophic microorganisms; Co-inoculation; BNF.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900623

Caracterização nutricional do nim em plantios no Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Neves,Edinelson J. M.; Reissmann,Carlos B.; Dedecek,Renato A.; Carpanezzi,Antônio A.
No Brasil são incipientes os estudos sobre os aspectos nutricionais do cultivo do nim. Propôs-se, neste trabalho, determinar os teores foliares de macronutrientes em plantios de nim estabelecidos em oito Estados do Brasil e correlacioná-los com os nutrientes disponíveis na camada de 0-20 cm de profundidade dos solos sob os plantios amostrados. De cada plantio foram coletadas folhas de nove árvores das partes média/superior e média/inferior da copa, as quais foram misturadas, formando duas amostras compostas denominadas folhas da copa média/superior (FCMS) e folhas da copa média/inferior (FCMI). Para análise de variância dos teores foliares de nutrientes utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com decomposição total dos graus de liberdade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Azadirachta indica A. Juss.; Macronutrientes da planta; Relação solo-planta.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100004

Physico-chemical characteristics of passion fruit flour under removal of flavedo and of maceration
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Elaine C. O. da; Silva,Wilton P. da; Gomes,Josivanda P.; Silva,Cleide D. P. da S. e; Souto,Leidjane M. de; Costa,Zanelli R. T.
ABSTRACT Passion fruit has the peel (albedo and flavedo) as its major component and it can be used in the production of flour as source of nutrients and enrichment of food products. Thus, this study aimed to evaluate the production of flours from passion fruit albedo and whole peel, verifying the influences of flavedo removal and maceration, as well as the variation in drying temperature (70 and 80 °C) on the physical and chemical characteristics of the flours. The flours has a light color with slight trend to red and stronger trend to yellow. Moisture content is within the limits established by the current norms of ANVISA (a maximum of 15%). The flavedo removal contributed to the increase of water, crude fiber, neutral detergent fiber and acid detergent...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Albedo; Waste management; Yellow passion fruit.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100869

Infiltração da água no solo: parte II acúmulo de água sobre a superfície do terreno
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Miranda,Jarbas Honorio de; Duarte,Sergio Nascimento.
O presente trabalho teve como objetivo básico o desenvolvimento de uma metodologia para a quantificação do acúmulo de água na superfície do solo, em função da intensidade de precipitação dos emissores de um infiltrômetro de aspersores (IAS). Em condições de intensidade de precipitação abaixo da velocidade básica do solo (VIB) o microrrelevo superficial comportou-se de maneira estável, apresentando uma superfície espelhada crescente (acúmulo de água) sobre o solo, ao longo dos primeiros 120 min de ensaio e, em condições de intensidade de precipitação acima da velocidade básica (VIB) observou-se que a superfície espelhada estabilizava-se em menos de 30 min, apresentando, posteriormente, a formação de canais preferenciais de escoamento de água sobre o solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Erosão; Escoamento superficial.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200002

Evolução da cobertura vegetal e uso agrícola do solo no município de Lagoa Seca, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Íris do S.; Andrade,Leonaldo A. de; Almeida,José A. P. de.
O presente estudo consiste no levantamento de informações relacionadas aos aspectos biofísicos, mapeamento e quantificação da vegetação natural e das áreas agricultáveis, mediante interpretação de fotos aéreas de 1984, análise visual de imagem digital do satélite Landsat, canais Tm³, TM4 e TM5, datada de 10 de julho de 1989 e no levantamento de coordenadas através do Sistema de Posicionamento Global (GPS), 2001. Foram elaborados, para a área em estudo, arquivos digitais georreferenciados, referentes aos temas limite municipal, cobertura vegetal natural e uso agrícola do solo, em ambos os períodos, 1984 e 2001, utilizados para a classificação da vegetação secundária dominante, na circunscrição das áreas de uso agrícola, de acordo com a prática agrícola...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Mapeamento; Vegetação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500015

Potassium fertilizer applied by different methods in the zucchini crop
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Carlos N. V.; Azevedo,Benito M. de; Camargo,Débora C.; Dias,Chrislene N.; Rebouças Neto,Mario de O.; Costa,Fellype R. B.
ABSTRACT Aiming to evaluate the effect of potassium (K) doses applied by the conventional method and fertigation in zucchini (Cucurbita pepo L.), a field experiment was conducted in Fortaleza, CE, Brazil. The statistical design was a randomized block, with four replicates, in a 4 x 2 factorial scheme, which corresponded to four doses of K (0, 75, 150 and 300 kg K2O ha-1) and two fertilization methods (conventional and fertigation). The analyzed variables were: fruit mass (FM), number of fruits (NF), fruit length (FL), fruit diameter (FD), pulp thickness (PT), soluble solids (SS), yield (Y), water use efficiency (WUE) and potassium use efficiency (KUE), besides an economic analysis using the net present value (NPV), internal rate of return (IRR) and payback...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucurbita pepo L.; KCl; Fertigation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700643

Caracterização física e hidráulica de solos em bacias experimentais do semiárido brasileiro, sob manejo conservacionista
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José Roberto L. da; Montenegro,Abelardo A. A.; Santos,Thais E. M. dos.
Para estudos de movimento da água no solo tornam-se imprescindíveis o conhecimento de suas propriedades físicas e hidráulicas e suas correlações. Ambas as propriedades têm importância fundamental no armazenamento e transporte de água, tal como, também, de nutrientes e no controle da infiltração, sendo influenciadas pelas condições de superfície do solo. Neste contexto buscou-se realizar, com o presente estudo, a caracterização físico-hídrica de solos de duas bacias experimentais (Jatobá e Mimoso/Pesqueira, PE) do semiárido brasileiro, em diferentes profundidades e distintas coberturas vegetais (cobertura natural, solo descoberto, cultivo morro abaixo, palma em curva de nível e barramento de pedra com cobertura morta). Observou-se alta variabilidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção de umidade; Permeâmetro de Guelph; Cobertura vegetal.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100004

Qualidade industrial de cana-de-açúcar sob irrigação e adubação com zinco, em Tabuleiro Costeiro paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Carlos H. de A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.; Dantas Neto,José.
Esta pesquisa foi conduzida em área experimental da Fazenda Capim II (latitude 6° 54' 59,88" S, longitude 35° 09' 17,86" O e altitude de 121,00 m), localizada no Município de Capim, PB. Objetivou-se avaliar os efeitos de lâminas de água de irrigação e níveis de adubação com zinco na cultura da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), cv. SP 79-1011. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial 5 x 5; as lâminas de irrigação, aplicadas por um pivô central fixo, se basearam em 25, 50, 75 e 100% da ETc, mais um tratamento testemunha, sob condições de sequeiro. Os níveis de zinco foram 0, 1, 2, 3 e 4 kg ha-1. A qualidade industrial da matéria-prima foi influenciada, diretamente, pela lâmina de água de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Açúcar; Pivô central; Manejo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400008

QUALIDADE FISICO-QUÍMICA DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO EM DIFERENTES AQUÍFEROS NA ÁREA SEDIMENTAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Maurício de; Maia,Celsemy Eleutério.
RESUMO Mais de 600 amostras de água de diferentes mananciais do semi-árido nordestino foram analisadas e estudadas a partir do banco de dados do Laboratório de Análises de Águas e Fertilidade do Solo, no Departamento de Solos e Geologia da Escola superior de Agricultura de Mossoró. As análises fisico-químicas permitiram avaliar a qualidade da água para irrigação, empregando-se índices clássicos da literatura, como Índice de Saturação de Langelier, CE, RAS, RASaj e RAScor. Na maioria das amostras estudadas observou-se que mais de 30% apresentam problemas devido ao risco de sodicidade (RAS elevada). A maior incidência de água com problemas de salinidade (elevada CE) e sódio ocorreu naquela proveniente de poços tubulares, que captam água de calcário ou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água; Fisico-química; Irrigação; Razão de adsorção de sódio.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100017

Evapotranspiration and grain yield of upland rice as affected by water deficit
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Cleber M.; Stone,Luís F.; Silva,Ana C. de L.
ABSTRACT To achieve an accurate phenotyping for drought tolerance, it is important to control water stress levels and timing. This study aimed to determine water use by upland rice plants during periods of irrigation withholding and its relationship with grain yield in order to increase the efficiency of this phenotyping. Two experiments were carried out in a randomized block design in which six water treatments (irrigation withholding for periods of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 days) were compared, with four replicates. In the first experiment, treatments were applied at the R3 stage (panicle exsertion) and, in the second, at the R5 stage (beginning of grain filling). The amount of water evapotranspired was determined by the difference between the soil water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Growth stages; Irrigation withholding.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500441

Água disponível em um Latossolo Vermelho argiloso e murcha fisiológica de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Klein,Vilson A.; Reichert,José M.; Reinert,Dalvan J.
Para a determinação do volume de água retido no solo e disponível às plantas, é imprescindível quantificar o teor de água do solo (TAS) na capacidade de campo (CC) e no ponto de murcha permanente (PMP). O objetivo deste trabalho foi comparar os valores do TAS na CC e no PMP determinados por distintos métodos. Utilizaram-se amostras de um Latossolo Vermelho. A CC foi obtida no campo com o método do perfil instantâneo e, no laboratório, com funis de placa porosa. O PMP foi determinado, em laboratório, como sendo o teor de água residual retida no potencial matricial de -1,5 MPa, em câmara de Richards e com medidor de potencial de ponto de orvalho WP4 PotentiaMeter. Para murcha das plantas, o TAS foi significativamente menor no método fisiológico que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Retenção de água no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300016

Crescimento de combinações copa - porta-enxerto de citros sob estresse hídrico em casa de vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Lauriane A. dos A.; Brito,Marcos E. B.; Fernandes,Pedro D.; Lima,Geovani S. de; Soares Filho,Walter dos S.; Oliveira Filho,Eliamara S. de.
Neste trabalho se propôs identificar combinações entre variedades copas e porta-enxertos que apresentem melhores respostas ao estresse hídrico, desde o crescimento inicial até o início da floração. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema fatorial (4 x 2 x 2), sendo quatro níveis de água [50, 75, 100 (testemunha) e 125% da evapotranspiração real aplicados em duas variedades copa de citros enxertadas em dois porta-enxertos: limoeiro 'Cravo Santa Cruz' (Citrus limonia Osbeck) e híbrido trifoliado HTR-069. A redução na lâmina de água aplicada comprometeu o crescimento em número de folhas, diâmetro de caule do porta-enxerto, diâmetro de caule na linha de enxertia e diâmetro de caule da copa tal como a fitomassa seca da parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Poncirus trifoliata; Déficit hídrico; Irrigação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300211

Estimativa da evapotranspiração de referência em Campina Grande, Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Henrique,Francisco de A. N.; Dantas,Renilson T.
Deste trabalho se objetivou estimar, através de uma fórmula empírica, a evapotranspiração de referência diária no município de Campina Grande, PB (EToT), utilizando-se a amplitude térmica diária. Estimou-se, também, a ETo diária usando-se os métodos de FAO-Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves (EToH) e Linacre (EToL), sendo depois correlacionados com a EToT proposta na pesquisa, por estação do ano; para isto foram coletados valores diários das temperaturas, umidade relativa do ar, radiação solar, precipitação, pressão atmosférica e velocidade do vento a 2 m da Estação Meteorológica Automática, instalada na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2004. Tais valores foram registrados no intervalo de 10 min....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Demanda climática; Amplitude térmica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600007

ENROLAMENTO E EXPANSÃO DAS FOLHAS DE MILHO SUBMETIDAS A DÉFICIT HÍDRICO EM DIFERENTES SOLOS
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Reginaldo Ferreira; Carlesso,Reimar.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do déficit hídrico no enrolamento e na expansão das folhas de milho cultivado em solos de diferentes classes texturais. O experimento foi instalado em área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Santa Maria. Utilizou-se um conjunto de 12 lisímetros de drenagem, com dimensões de 1,56 m de comprimento, 1,00 m de largura e 0,80 m de profundidade, protegidos das precipitações através de uma cobertura móvel de plástico transparente. Os tratamentos consistiram de dois níveis de manejo da água no solo (irrigado e aplicação de déficit hídrico durante a fase de crescimento vegetativo das plantas, aos 15 dias após a emergência (DAE) das plantas) e de três classes de textura de solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Morfologia; Textura de solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100001

Produção de alface americana em solo e em hidroponia, no inverno e verão, em Jaboticabal, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Feltrim,Anderson L.; Cecílio Filho,Arthur B.; Branco,Roberto B. F.; Barbosa,José C.; Salatiel,Luciana T.
Embora seja reconhecida como planta típica de clima temperado, a alface possui cultivares melhoradas geneticamente com maior tolerância às temperaturas elevadas, o que possibilita seu cultivo todo o ano. Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a produção de seis cultivares de alface do grupo americana, cultivadas no solo e em hidroponia, nas estações de inverno e verão. Os experimentos foram conduzidos em casa de vegetação, na UNESP, Jaboticabal, SP. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três repetições. A produção de massa fresca e seca da parte aérea das cultivares estudadas foi influenciada pela época (inverno ou verão) mas não o foi pelo sistema de cultivo (solo ou hidroponia). O cultivo de verão determinou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Cultivo protegido; Época de cultivo; Cultivar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400010

Dosador mecânico de precisão para sementes miúdas: Testes funcionais
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Forcellini,Fernando A.
Com a tecnologia atual, há uma limitação na quantidade mínima de sementes miúdas (trigo, arroz, aveia, colza) que pode ser distribuída em uma área, e com isto, um obstáculo à redução dos custos de produção; assim, o desenvolvimento de mecanismos dosadores de precisão para culturas de sementes miúdas já se iniciou. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos durante os testes de um protótipo de dosador mecânico tipo cilindro vertical de dupla face, no que se refere ao seu desempenho funcional na dosagem e deposição de sementes de arroz. Foram avaliadas, em laboratório, a porcentagem de enchimentos de células, a regularidade de distribuição longitudinal de sementes e a danificação mecânica de sementes. Conclui-se que a porcentagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosador de sementes; Semeadura de arroz; Cilindro vertical.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500020

Obstrução e uniformidade de aplicação em sistemas de irrigação por gotejamento aplicando-se efluente da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A.; Santos,Delfran B. dos; Oliveira,Adriana de F. M.; Azevedo,Carlos A. V. de; Medeiros,Salomão de S.
Neste trabalho buscou-se analisar o efeito de diferentes manejos de água residuária de suinocultura e de água de abastecimento na obstrução de emissores e na uniformidade de aplicação de sistemas de irrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e montado em esquema de parcelas subsubdivididas tendo, nas parcelas, os manejos (1E3A - uma hora de aplicação de efluente mais três horas de aplicação de água limpa, 2E2A - duas horas de aplicação de efluente mais duas horas de aplicação de água limpa, 3E1A - três horas de aplicação de efluente mais uma hora de aplicação de água limpa e 4E - quatro horas de aplicação de efluente), nas subparcelas os tipos de gotejador (G1, G2 e G3) e, nas subsubparcelas, os tempos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Desempenho; Gotejadores.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700002

Conforto térmico para matrizes suínas em fase de gestação, alojadas em baias individuais e coletivas
Provedor de dados: 91
Autores: Pandorfi,Héliton; Silva,Iran J. O. da; Piedade,Sonia M. S.
Este experimento foi realizado no período compreendido entre 04/01 e 11/03/2005, em uma propriedade de produção industrial de suínos, localizada no município de Elias Fausto, estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa consistiu na avaliação de diferentes sistemas de alojamento para matrizes gestantes, verificando-se as influências dos elementos meteorológicos e os aspectos relacionados à qualidade química do ar e seus reflexos no conforto animal na fase de gestação, determinando-se as condições favoráveis ao melhor desempenho animal, com base nas respostas ao ambiente de criação. O estudo foi desenvolvido no setor de gestação, com 24 matrizes primíparas, 12 fêmeas alojadas em baias individuais (T1) e 12 animais em baias coletivas (T2). O trabalho foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biometeorologia animal; Sistema de produção; Suinocultura.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300015

Modelo de regressão para a previsão de produdividade de cafeeiros no Estado de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Luiz G. de; Sediyama,Gilberto C.; Cecon,Paulo R.; Alves,Helena M. R.
Com este trabalho, objetivou-se parametrizar e testar um modelo de regressão linear múltipla aplicado sobre os componentes principais mais significativos obtidos de séries de produtividades da cultura do café, representativas de três municípios da região Sul do Estado de Minas Gerais, tomando-se por base o modelo de Stewart et al. (1976), porém se acrescentando novas variáveis representadas por elementos agrometeorológicos, além das penalizações hídricas para os quatro trimestres do ciclo agrícola (julho a junho) da cultura. Tendo em vista ser o número de observações inferior à quantidade de variáveis, recorreu-se à análise multivariada de componentes principais para reduzir a dimensão do conjunto dessas variáveis. A análise de regressão linear múltipla...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rendimentos; Modelagem agrometeorológica; Componentes principais; Café.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200007

Stability of cashew apple juice in powder dehydrated in spouted bed
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Sanyelle L.; Morais,Brena A. de; Ribeiro,Luciana C.; Costa,José M. C. da.
ABSTRACT This study evaluated the stability of cashew apple juice in powder, dehydrated in spouted bed and stored in two vacuum-sealed packages (laminated and plastic) for a period of 60 days. The parameters evaluated in this study were ascorbic acid, carotenoids, moisture, water activity, hygroscopicity, degree of caking, solubility and rehydration. Decreases in the contents of ascorbic acid and carotenoids were observed after 60 days. Moisture content remained practically unchanged during storage, and water activity showed a rising trend in the plastic package. In both packages, the powder showed low hygroscopicity and high caking formation. The solubility in both packages was higher than 90% and the time of rehydration of cashew apple juice in powder in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Fruit poder; Dehydration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700678

Influência das embalagens e condições de armazenamento no vigor de sementes de gergelim
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Márcia R. de Q. A.; Gouveia,Josivanda P. G. de; Trovão,Dilma M. de M.; Queiroga,Vicente de P.
No Brasil, os problemas de armazenamento são sérios e as perdas, nessa fase, consideráveis. A qualidade fisiológica das sementes enquanto armazenadas deve ser avaliada, sob pena de não se obter a produtividade desejada. O presente estudo foi desenvolvido tendo como objetivo a análise do vigor de sementes de gergelim (Sesamum indicum) depois de armazenado durante seis meses, em condições controladas (câmara seca) e condições ambientais de Campina Grande, PB, acondicionadas em embalagens de sacos de papel, sacos de plástico e recipientes metálicos. A pesquisa mostrou que o vigor não apresentou diferenças significativas para as duas condições de conservação estudadas. O maior vigor apresentado foi das sementes acondicionadas em embalagens impermeáveis.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Embalagem; Sesamum indicum; Vigor.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300019

Avaliação e análise da eficiência energética na irrigação em sistemas pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Aureo C. de; Guimarães Jr.,Sebastião C.; Fietz,Carlos R.; Camacho,José R.
Com uma área irrigada aproximada de 710.500 ha no Brasil, é possível estimar um consumo anual de 1928 GWh nos sistemas de irrigação por pivô central instalados. Considerando-se a necessidade de otimização da produção agrícola irrigada são analisadas, neste trabalho, as energias dissipadas nas tubulações de sucção, adutora, linha lateral, aspersão e proposta uma equação para determinar a potência útil de um sistema de irrigação por pivô central. Três sistemas pivô central do Assentamento Itamarati I, instalados em Ponta Porã, MS, foram avaliados e medidas de eficiência energética foram simuladas visando determinar uma configuração economicamente viável ao longo da vida útil do equipamento. Os sistemas foram caracterizados quanto ao aproveitamento da energia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potência dissipada; Ensaio; Consumo específico; Avaliação econômica; Caracterização energética.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400020

Radiação solar estimada com base na temperatura do ar para três regiões de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cláudio R. da; Silva,Valdiney J. da; Alves Júnior,José; Carvalho,Hudson de P.
A radiação solar incidente (Rs) é uma variável importante em estudos agrícolas, particularmente para a estimativa da evapotranspiração e em modelos para produtividade. Entretanto, sua medição não é, em geral, realizada em estações meteorológicas convencionais. O objetivo deste trabalho foi avaliar nove modelos empíricos de estimativa de Rs, a partir da temperatura, para as regiões Metropolitana, Vale do Rio Doce e Zona da Mata em Minas Gerais. Dados de Rs diários foram obtidos por estações meteorológicas automáticas instaladas nessas regiões e pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para todos os modelos foram gerados coeficientes locais de calibração. O desempenho de cada método foi avaliado através dos seguintes indicadores:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Equações empíricas; Hargreaves; Bristow-Campbell.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300008

Desenvolvimento da alface Elisa em diferentes sistemas de irrigação com água residuária
Provedor de dados: 91
Autores: Sandri,Delvio; Matsura,Edson E.; Testezlaf,Roberto.
Neste trabalho, teve-se como objetivo principal avaliar o uso de água residuária e água de um reservatório superficial, no desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.), cv "Elisa", durante dois ciclos de cultivo. Analisou-se o desenvolvimento da cultura aos 13, 25, 33, 40 e 45 dias após o transplantio no 1º ciclo e aos 14, 25, 33, 41 e 47 dias, no 2º ciclo, determinando-se a classificação comercial e eficiência do uso de água, ao final de cada ciclo, comparando-se os sistemas de irrigação por aspersão, gotejamento subterrâneo e superficial, concluindo-se que: os maiores valores de massa seca, massa fresca e área foliar, foram obtidos nos tratamentos com água residuária, enquanto a altura da planta e o número de folhas foram pouco influenciados pelo tipo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso; Aspersão; Classificação comercial; Eficiência do uso de água; Lactuca sativa L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100003

EFEITO DAS VARIAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS DOS PARÂMETROS DE KOSTIAKOV-LEWIS NA INFILTRAÇÃO ACUMULADA
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Joaquim José de; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Gomes,Everaldo Mariano; Henrique,Jacqueline; Dantas Neto,José.
RESUMO Avaliaram-se os efeitos das variações espacial e temporal dos parâmetros da equação de Kostiakov-Lewis, na estimativa da infiltração acumulada. Foram realizadas avaliações de campo num sistema de irrigação por sulco, para cada evento de irrigação ao longo da estação de cultivo, durante a qual foram observadas variações espaciais máximas de 94,7, 44,3 e 55,2% e, espacialmente, as variações temporais máximas foram 80,0, 42,5 e 43,8%, respectivamente, nos parâmetros fo, k e a. Constatou-se, que quando fo, k e a variaram, respectivamente, de 0,000033 a 0,000419 m3 min-1 m-1, de 0,00438 a 0,02497 m3 min-1 m-1 e de 0,000 a 0,419, os reflexos na infiltração acumulada, para um tempo de oportunidade de infiltração de 177 min, foram de 0,047 a 0,115 m3 m-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulco; Infiltração; Manejo de água para irrigação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300268

Análise de sensibilidade dos métodos de estimativa da evapotranspiração de referência e razão de Bowen em cultura da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Bruce K. N; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de; Farias,Carlos H. de A.
A técnica de análise de sensibilidade de modelos foi aplicada nos dados obtidos em experimento de campo conduzido no ano de 2009, na Destilaria Miriri, localizada no município de Capim, PB, e aos dados de evapotranspiração de referência (ETo), obtidos pela equação de Penman-Monteith (FAO/56), e da evapotranspiração da cultura da cana-de-açúcar (ETc), obtidos pelo balanço de energia com base na razão de Bowen. As análises de sensibilidade e de erros foram aplicadas ao método da razão de Bowen para os intervalos de medição de 15, 30, 60 e 120 minutos enquanto o método de Penman-Monteith foi aplicado para a escala diária durante o ano de 2009. Os resultados evidenciam que o saldo de radiação é a variável mais sensitiva no cálculo do balanço de energia,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Método de Penman-Monteith; Análise de erros.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000008

Compactação de um argissolo amarelo distrocoeso submetido a diferentes manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Veronildo S.; Rolim,Mário M.; Vasconcelos,Romero F. B.; Costa,Yuri D. J.; Pedrosa,Elvira M. R.
O objetivo deste trabalho foi de avaliar a susceptibilidade a influência do manejo da cana-de-açúcar sobre a compactação de um Argissolo Amarelo distrocoeso, através da densidade máxima (Dsmax) e umidade crítica (Uc) pelo ensaio de Proctor normal, e o grau de compactação em diferentes manejos e uso. O estudo foi realizado na Usina Triunfo Agroindustrial, Alagoas, em região composta de quatro subáreas, sendo: Área de mata (MA), Área de sequeiro (MSI), Área irrigada (MCI) e Área com vinhaça (MCV). Para a realização dos ensaios foram coletadas amostras indeformadas para densidade do solo e deformadas para matéria orgânica e ensaio de Proctor normal para obtenção da Dsmax e Uc e determinação do grau de compactação (GC) nos locais sorteados, 50 × 50 m, nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grau de compactação; Proctor normal; Vinhaça.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900002

Chemical characterization of vermicompost of sewage sludge with different proportions of diatomaceous material
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Fabíola M.; Cardoso,Paulo H. S.; Barbosa,Mário H. C.; Rodrigues,Márcio N.; Sampaio,Regynaldo A.; Fernandes,Luiz A.
ABSTRACT The pursuit for waste recovery has been the best way to contribute to environmental sustainability. The mix of sewage sludge (SS) from Sewage Treatment Plant with diatomaceous material containing oil (DE), used as a filter in biofuel production, can form a substrate rich in minerals and organic matter through vermicomposting. Therefore, this study aimed to produce vermicompost using worms, Eisenia foetida, from a pre-compost (PC) of sewage sludge and garden pruning residues mixed with different proportions of DE in relation to PC: 0; 7.53; 15.06; 22.59; and 30.12% v/v. The design was randomized complete blocks with five treatment replicates. The chemical characteristics of the vermicompost were analyzed after a period of four months. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biosolid; Eisenia foetida; Organic compost.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000800519

Relações de atributos do solo e estabilidade de agregados em canaviais com e sem vinhaça
Provedor de dados: 91
Autores: Vicente,Thais F. da S.; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Oliveira,Veronildo S.; Oliveira,Ana Karina S.; Souza,Anailda M. P. L.
Realizou-se este estudo com o objetivo de se avaliar o efeito da aplicação da vinhaça na estabilidade dos agregados e nos índices de agregação do solo e nas correlações das propriedades físicas do solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar no litoral sul do estado de Pernambuco. As amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-0,20 e 0,20-0,40 m, em 12 áreas com e sem aplicação de vinhaça. Análises foram realizadas para caracterização do solo e também para determinação da argila dispersa em água, grau de floculação das argilas, carbono orgânico total e matéria orgânica do solo. A estabilidade dos agregados estáveis em água foi calculada por meio dos índices de agregação: diâmetro médio ponderado (DMP), módulo de finura (MF) e percentagem de agregados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de agregação do solo; Carbono orgânico total; Qualidade de solo; Saccharum.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100010

Análise climática da Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Elydeise C. A. dos; Araújo,Lincoln E. de; Marcelino,Aliny dos S.
A precipitação no Nordeste brasileiro apresenta grande variabilidade, motivo pelo qual o monitoramento dos períodos secos e chuvosos se faz necessário, haja vista ser imprescindível para garantir o gerenciamento adequado dos recursos hídricos. Neste sentido foi utilizado o Índice de Anomalia de Chuva a fim de monitorar os períodos secos e chuvosos e suas intensidades. Utilizaram-se dados de 31 postos distribuídos ao longo da Bacia Hidrográfica do Rio Mamanguape com série histórica de 18 anos (de 1994 a 2011). Dentro de cada ano foram observados dois períodos distintos, um período úmido, que vai de março a agosto e um período seco, que se estende de setembro a fevereiro. Esta pesquisa apresenta a climatologia espacial da bacia, a qual evidenciou três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de anomalia de chuva; Período seco; Período chuvoso.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100009

Desempenho de cortadores de base para colhedoras de cana-de-açúcar com lâminas serrilhadas e inclinadas
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Roberto da C.; Harris,Harry.
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A mecanização da colheita tornou-se uma necessidade dos tempos modernos, mas perdas de 10 a 15% são freqüentes quando a cana é colhida crua. A deflexão e o corte de base são responsáveis por danos na cana colhida e na soqueira. As colhedoras cortam a cana em sua base pelo impacto, usando dois discos rotativos com múltiplas lâminas. A alternativa para o corte por impacto é o corte por deslizamento. Foram estudados a influência do tipo de lâmina (inclinada para frente e para trás) e o passo do perfil serrilhado (3 e 7 mm) na presença de um momento fletor causado pela ação do rolo defletor. Uma lâmina padrão foi utilizada como testemunha e feitas quatro repetições para cada tipo de corte. Foram comparados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cortador de base; Colhedora de cana-de-açúcar; Lâminas serrilhadas.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200029

Efeito do tamanho de séries históricas na demanda de irrigação do perímetro irrigado do Gorutuba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Marques,Débora Candeias; Ferreira,Expedito José; Oliveira,Luiz Fernando Coutinho de.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se estudar a influência do número de anos da série histórica de dados climáticos no volume de água para irrigação, no perímetro irrigado do Gorutuba. Utilizando-se um aplicativo desenvolvido em ambiente Windows 95, em linguagem DELPHI, foram estudadas três situações de séries históricas e, para cada uma, o volume de água estimado foi comparado com o volume derivado no perímetro para o ano de 1996, em que os resultados mostraram que: utilizando-se a série histórica de 1984-1994, os volumes de água estimados foram, em média, 16,2% por mês, inferiores àqueles estimados, empregando-os com a série 1984-1998, e de 53,8% por mês, inferiores aos volumes estimados utilizando-se os dados climáticos de 1996, e que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação dependente; Evapotranspiração; Demanda de irrigação; Perímetro irrigado.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300015

Germinação, formação de porta-enxertos e enxertia de cajueiro anão precoce, sob estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Idelfonso L.; Gheyi,Hans R.; Fernandes,Pedro D.; Santos,Francisco José de S.; Gurgel,Marcelo T.; Nobre,Reginaldo G.
Com o propósito de se avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação na germinação e no crescimento de dois porta-enxertos e no pegamento de enxertia de cajueiro Anão Precoce, conduziu-se um experimento no viveiro do Campo Experimental de Pacajus, pertencente à Embrapa Agroindústria Tropical, no Estado do Ceará. Os tratamentos, em blocos casualizados, consistiram de seis valores de condutividade elétrica da água (CEa: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 e 5,5 dS m-1) e de dois clones (CCP06 e CCP1001), com quatro repetições, 54 plantas por parcela. As águas de irrigação foram preparadas mantendo-se a proporção de 7:2:1 entre os íons Na:Ca:Mg, respectivamente. Foram avaliados, aos 25 e 40 dias após semeadura, os efeitos sobre as variáveis percentagem e número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Condutividade elétrica; Crescimento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300007

Organic fertilization to attenuate water salinity effect on papaya growth
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Mônica S. da S.; Lima,Vera L. A. de; Brito,Marcos E. B.; Silva,Luderlândio de A.; Moreira,Rômulo C. L.; Oliveira,Carlos J. A.
ABSTRACT The salinity of water and soil reduces the growth and production of crops, especially the fruit trees, such as papaya. Thus, it is necessary to obtain management alternatives for cultivation under these conditions. Therefore, the objective of this study was to evaluate the growth and phytomass of papaya cultivated under irrigation with saline water and organic fertilization. An experiment was set up using a randomized block design, with the treatments distributed in a 5 x 2 factorial scheme, consisting of five levels of salinity of irrigation water (0.6, 1.2, 1.8, 2.4 and 3.0 dS m-1) and two levels of organic fertilization (10 and 20 L of bovine manure per plant), with three replications, totaling thirty experimental plots. Growth variables of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya; Saline stress; Organic matter.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200079

Estrutura de um fragmento florestal no Engenho Humaitá, Catende, Pernambuco, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Francisco J. P.; Ferreira,Rinaldo L. C.; Marangon,Luiz C.; Silva,José A. A. da; Aparício,Perseu da S.; Alves Júnior,Francisco T.
Avaliou-se, neste trabalho, a estrutura de um fragmento florestal antropizado denominado Mata das Galinhas, Engenho Humaitá, Catende, Pernambuco, e se utilizaram, para avaliar a composição florística e a estrutura fitossociológica, 14 parcelas de 10 x 25 m a fim de amostrar os indivíduos arbóreos com circunferência a 1,30 m do solo (CAP) ≥ 10 cm. Foram estimados, então, densidade, frequência e dominância e valor de importância (VI) e o índice de Shannon, além de registrados 438 indivíduos pertencentes a 63 espécies, 45 gêneros e 29 famílias. As famílias de maior importância foram Mimosaceae, Moraceae, Anacardiaceae e Lecythidaceae e as espécies com maiores valores de VI, foram Brosimum discolor, Parkia pendula, Eschweilera ovata, Thyrsodium spruceanum,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comunidade arbórea; Distribuição diamétrica; Estrutura comunitária.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700017

Evolução da salinidade e pH de solo sob cultivo de melão irrigado com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Porto Filho,Francisco de Q.; Medeiros,José F. de; Gheyi,Hans R.; Dias,Nildo da S.; Sousa,Paulo S. de; Dantas,Daniel da C.
Com o presente trabalho objetivou-se estudar os efeitos da irrigação com águas salinas em um solo cultivado com melão a evolução da salinidade e reação do solo. O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Júlia, município de Mossoró, RN, em dois plantios consecutivos, no período de 2001 a 2002. As plantas de melão (Cucumis melo L. cv. AF646) foram irrigadas com água de salinidade 0,6 (testemunha); 1,9; 3,2 e 4,5 dS m-1 durante todo o ciclo (70 dias) e de forma incremental, em três fases de desenvolvimento do meloeiro (1-30, 31-50, 51-70 dias após a semeadura - DAS). O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com 15 tratamentos e quatro repetições. A salinidade e o pH do solo foram medidos no início e aos 30, 50 e 70 DAS, em amostras de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L; Condutividade elétrica; Manejo de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100004

Análise e descrição matemática da cinética de secagem de folhas de capim-limão
Provedor de dados: 91
Autores: Martinazzo,Ana P.; Corrêa,Paulo C.; Resende,Osvaldo; Melo,Evandro de C.
As características da secagem de folhas de Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf em camada delgada, foram estudadas para a faixa de temperatura de 30-60 ºC, utilizando-se modelos semi-teóricos e empíricos. O modelo de Midilli foi o que melhor descreveu as curvas de secagem. Os valores da difusividade efetiva variaram de 4 x 10-12a 3,9 x 10-11 m-2 s-1 para a faixa de temperatura avaliada. Os valores obtidos da difusividade efetiva mostraram uma dependência de Arrhenius. O valor da energia de ativação encontrado foi de 63,47 kJ mol- 1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf; Secagem em camada delgada; Modelagem matemática; Difusividade efetiva.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300009

Relações empíricas entre a estrutura da vegetação e dados do sensor TM/LANDSAT
Provedor de dados: 91
Autores: Accioly,Luciano J. de O.; Pachêco,Admilson; Costa,Thomaz C. e C. da; Lopes,Osvaldo F.; Oliveira,Maria A. J. de.
A utilização de dados espectrais, na estimativa de parâmetros estruturais da vegetação, constitui-se num dos mais importantes papéis do sensoriamento remoto dos ecossistemas naturais. Neste trabalho foram aplicadas transformações espectrais, como os índices de vegetação e a fração de vegetação obtida pelo modelo de análise de misturas em dados do sensor TM/LANDSAT, com o objetivo de se estimar parâmetros estruturais da Floresta Nacional do Araripe, no Ceará. As imagens foram calibradas para radiância, ao nível do solo, e antes do processamento foram removidos seus "outliers". Tanto a fração de vegetação verde quanto os índices de vegetação e as respostas de bandas individuais, apresentaram correlação positiva e significativa com as estimativas da altura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensoriamento remoto; Análise de misturas espectrais; Índices de vegetação; Variáveis estruturais; Tipologias de vegetação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300019

Características morfofisiológicas de sementes e produção de girassol em função de boro no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Bonacin,Gisele A.; Rodrigues,Teresinha de J. D.; Cruz,Mara C. P. da; Banzatto,David A.
Com o objetivo de se estudar o efeito de doses de boro sobre as características morfofisiológicas de sementes e a produção de girassol, cultivar Embrapa V122-2000, instalou-se um experimento em 17/11/2000, em área experimental da UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP, em Latossolo Vermelho eutrófico de textura média. O delineamento foi o de blocos casualizados, com cinco doses de boro (0, 1, 2, 3 e 4 kg ha-1) em quatro repetições. Após o florescimento pleno (80-90% de flores abertas) se avaliaram semanalmente, as características das sementes: comprimento, largura e espessura, massa seca, concentração e conteúdo de água, primeira contagem da germinação, germinação final e teor de óleo. Pelos resultados obtidos não se constatou efeito significativo da aplicação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus; Aquênios; Crescimento; Micronutriente.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200001

Modelo matemático para previsão da produtividade do cafeeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Miranda,José M.; Reinato,Rosicler A. O.; Silva,Adriano B. da.
Objetivou-se, com este trabalho, a criação de um modelo matemático, prático e eficiente para a previsão antecipada de safras com base em alguns atributos fenológicos da planta: altura, número de frutos no 4º e 5º internódios dos ramos plagiotrópicos, comprimento em metros das linhas de café e diâmetro medido na região inferior das plantas. O experimento foi montado nos cafezais do IFSULDEMINAS - Campus Machado, em que quatro cultivares de diferentes portes tiveram sua produtividade analisada durante a safra 2010/2011: Catucaí, Mundo Novo, Rubi e Topázio, cada uma se constituiu em unidade experimental na qual, por sua vez, foram amostradas 10 plantas aleatoriamente sendo 6 ramos amostrados em cada planta (três do lado do sol nascente e três do lado do sol...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice fenológico; Coffea arabica; Previsão de safra.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400001

Mathematical modeling of pequi pulp drying and effective diffusivity determination
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Elisabete P. de; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Gomes,Josivanda P.; Queiroz,Alexandre J. de M.; Castro,Deise S. de; Lemos,Danielle M.
ABSTRACT The aim of this work was to study the drying kinetics of pequi pulp by convective drying at different conditions of temperature (50, 60, 70 and 80 °C) and thickness (0.5, 1.0 and 1.5 cm) at the air speed of 1.0 m s-1, with no addition of adjuvant. The experimental data of pequi pulp drying kinetics were used to plot drying curves and fitted to the models: Midilli, Page, Henderson &amp; Pabis and Newton. Effective diffusivity was calculated using the Fick’s diffusion model for a flat plate. It was found that, with increasing thickness, the drying time increased and, with increasing temperature, the drying time was reduced. The Midilli model showed the best fit to the experimental data of pequi pulp drying at all temperatures and thicknesses,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caryocar coriaceum Wittm; Thickness; Convective drying.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000700493

Dependência espacial dos atributos físicos de três classes de solos cultivados com cana-de-açúcar sob colheita mecanizada
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Laércio A. de; Meurer,Ismael; Silva Junior,Carlos A. da; Cavalieri,Karina M. V.; Santos,Cristiane F. B.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as propriedades físicas de três classes de solo cultivadas com cana-de-açúcar em sistema de colheita mecanizada na região de Mato Grosso do Sul. O local de estudo pertence à Usina Eldorado, Grupo ETH Bioenergia S/A, localizada no município de Rio Brilhante, MS. A amostragem em cada área experimental foi realizada a partir de uma malha, com 180 m de comprimento e 145,6 m de largura, totalizando 90 pontos em forma de grade, com 9 colunas e 10 linhas, onde foram coletadas amostras de estrutura indeformada nas camadas de 0-0,2 m e 0,2-0,4 m de profundidade nas entrelinhas da cultura. Após coleta, as amostras foram processadas para determinação da densidade do solo (DS), porosidade total (PT) e umidade do solo (q) para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Densidade do solo; Geoestatística; Estabilidade de agregados.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900010

Beet cultivation with saline effluent from fish farming
Provedor de dados: 91
Autores: Simões,Welson L.; Yuri,Jony E.; Guimarães,Miguel J. M.; Santos,José E. dos; Araújo,Emanoel F. J.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the distribution of salts along the soil profile, the biometric parameters and the yield of beet cultivars under different leaching fractions using saline effluent from fish farming, under the conditions of the Sub-middle São Francisco Valley. An experiment was conducted at the Caatinga Experimental Field of the Embrapa Semi-Arid, in 2013. The treatments were arranged in split plots composed of four leaching fractions (0, 5, 10 and 15%) in the plots, with saline effluent from fish farming, and three table beet cultivars in the subplots: Scarlet Super, Early Wonder 200 and Fortuna. The analysed parameters were: salt distribution along the soil profile, number of leaves, length and width of leaves and petioles, total and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Salt distribution; Leaching fraction.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100062

Crescimento e produtividade do sorgo forrageiro BR 601 sob adubação verde
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Neto,Romeu C.; Miranda,Neyton O.; Duda,Gustavo P.; Góes,Glêidson B.; Lima,André S.
O efeito da adubação verde sobre o crescimento e a produtividade do sorgo forrageiro BR 601, foi estudado em experimento desenvolvido na UFERSA, em Mossoró, RN, no qual o delineamento utilizado foi em blocos casualizados completos, em esquema de parcelas subdivididas no tempo com três repetições. Testaram-se sete espécies de leguminosas, Mucuna aterrima, Canavalia ensiformis, Cajanus cajan, Dolichos lab-lab, Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis e Vigna unguiculata, uma mistura das leguminosas mais milho, sorgo e girassol, e a vegetação espontânea, como testemunha. Determinaram-se, para cada tratamento, a quantidade de massa verde, massa seca e teores de N, P, K, Na, Ca e Mg da parte aérea, a partir dos quais foi calculada a quantidade de nutrientes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorghum bicolor; Massa seca; Teor de nutrientes.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200002

COMPORTAMENTO OPERACIONAL DE UM ESCARIFICADOR DE HASTES PARABÓLICAS EM SOLO DE CERRADO
Provedor de dados: 91
Autores: Bianchini,Aloisio; Sabino,Marcos H. C.; Borges,Pedro H. M.; Sguarezzi,José Jonas.
RESUMO O escarificador é um importante implemento de preparo primário de solo, embora nem sempre utilizado nos cerrados de forma correta, em função do pouco conhecimento que se tem a respeito de seu comportamento. Assim, instalou-se, na Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, um experimento com o objetivo de se avaliar o desempenho de um escarificador de hastes parabólicas no preparo primário de um solo de cerrado e obter equações que possam prever a força de tração e a potência exigidas; a área constituía-se de um Latossolo Vermelho-Amarelo, com 14,3% de argila, de cobertura vegetal média de 9.975 kgha-1 de matéria seca e de um teor médio de umidade de 13%. Os resultados obtidos mostram que os parâmetros força de tração, área mobilizada e resistência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Força de tração; Potência; Área mobilizada; Eficiência.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300395

Análise da eficiência de terraços de retenção em sub-bacias hidrográficas do Rio São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Magalhães,Geraldo M. F.
Apesar de ser uma prática antiga, o terraceamento apresenta dificuldades relativas ao seu uso, sendo sua eficiência dependente do dimensionamento correto do espaço entre terraços, da lâmina de escoamento superficial, da sua seção transversal e da uniformidade construtiva. Foram estudados terraços de retenção, tipo Nichols, construídos em duas áreas distintas em sub-bacias hidrográficas do Norte de Minas nos municípios de Icaraí de Minas, Pintópolis e Ubaí, MG, no âmbito do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. Através da seção obtida na cota mais baixa da crista do camalhão, combinada com a cota mais baixa de sua extremidade, determinou-se seu volume de armazenamento efetivo. Através da relação entre o volume efetivo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Terraço; Eficiência; Conservação do solo e da água.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000013

CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DAS FEIÇÕES ASSOCIADAS AOS SOLOS LATERÍTICOS, ATRAVÉS DO SENSORIAMENTO REMOTO E DAS TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS APLICADAS ÀS IMAGENS DE SATÉLITE
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Edilberto Bezerra de; Candeias,Ana Lúcia Bezerra; Vertamatti,Eugênio.
RESUMO Este trabalho apresenta uma metodologia para a caracterização e extração das feições associ- adas aos solos lateríticos, baseada nos estudos de Sensoriamento Remoto e em técnicas de processamento de imagens. A área teste está localizada no Estado de São Paulo, próximo à cidade de Campinas, a qual possui várias classes de latossolo. Tem-se o mapa de solo (1:50.000) desta região e as imagens TM-LANDSAT de um período seco, quando a superfície do solo está quase totalmente exposta. Técnicas de processamento de imagens, tal como restauração linear de contraste, stretching, transformação IHS, atributo de cor e filtro de fechamento e abertura, foram aplicadas para auxiliar na caracterização e extração das feições de tais solos. O sistema de informação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos; Sensoriamento remoto; Processamento de imagem; Morfologia matemática.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100051

Acumulação e translocação de zinco em mudas de espécies do gênero Eucalyptus e Corymbia
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rodrigo F. da; Weirich,Sidinei W.; Ros,Clovis O. Da; Scheid,Douglas L.; Grolli,André L.; Viel,Patricia.
RESUMOO acúmulo e a compartimentalização de zinco são distintos entre as espécies florestais. O objetivo do trabalho foi, portanto, avaliar a capacidade de acumulação e de translocação de zinco em mudas de Eucalyptus e Corymbia em solo contaminado com zinco. O experimento foi conduzido no período de outubro de 2011 a março de 2012, em casa de vegetação, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com arranjo fatorial (4 x 8), com doze repetições. Foram utilizadas quatro espécies: Eucalyptus. grandis W. Hill ex Maid., Eucalyptus. salignaSmith, Eucalyptus. dunnii Maiden e Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill &amp; L.A.S. Johnson, e oito doses de zinco (0, 140, 280, 420, 560, 700, 840 e 980 mg kg-1 de solo). As mudas das espécies florestais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalipto; Solo contaminado; Absorção de zinco.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101114

Escória de siderurgia e seus efeitos nos teores de nutrientes e metais pesados em cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Sobral,Márcio F.; Nascimento,Clístenes W. A.do; Cunha,Karina P. V.da; Ferreira,Hailson A.; Silva,Airon J.; Silva,Fernando B.V.
Tipos de escórias se acumulam nos pátios das indústrias, tornando-se um problema ambiental, cuja disposição final em campos agrícolas é uma prática que pode minimizar a acumulação desses resíduos e, ao mesmo tempo, fornecer nutrientes às plantas e corrigir a acidez dos solos; apesar disto, há necessidade de se avaliar que riscos esses resíduos podem gerar ao ambiente. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a disposição final da escória de aciaria de forno elétrico e o fornecimento de silício, macronutrientes (Ca, Mg e P), micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni) e elementos tóxicos (Cd e Pb) para a cana-de-açúcar. O experimento foi realizado em solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo. Doses de escória de 0; 0,5; 1,0; 2,0 e 4,0 t ha-1 foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silício; Contaminação de solo; Micronutrientes; Disposição final.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800015

Systems and rates of aerial application of fungicides in irrigated rice
Provedor de dados: 91
Autores: Bayer,Tânia; Cabezas-Guerrero,Milton F.; Gadanha Junior,Casimiro D.; Loeck,Alci E.
ABSTRACT The present research studied the performance of flat-fan and hollow-cone nozzles, with application rates of 20 and 30 L ha-1, and rotary disc atomizer with application rates of 10 and 15 L ha-1. The test was conducted with a fungicide spray tank composed of Azoxystrobin + Difenoconazole, in which the density and penetration of droplets into the canopy were evaluated using a water-sensitive paper and the distribution of the active ingredients in the plant was evaluated through the chromatographic analysis. Higher application rates resulted in higher droplet density in the upper stratum of plants. In all treatments, the penetration of the droplets was 26% into the middle stratum and 23% into the lower stratum, in relation to the top of the crop,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Stol® nozzle; Travicar® nozzle; Aerial application.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200143

Measurement of volume of macaw palm fruit using traditional and the digital Moiré techniques
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Anderson G.; Ribeiro,Elisângela; Braga,Roberto A.; Pinto,Francisco A. C.
ABSTRACT The macaw palm crop has been studied because of its bioenergy potential due to the high oil yield, which is linked to fruit maturity stage. Digital images have been adopted as a contactless way to obtain information about fruit surface area and volume, acting as a sensor for quality control and the classification of fruits, based on physical aspects during the maturation stage. The aim of this study was to estimate the volume of macaw palm fruits from digital models obtained by the Moiré technique using only one camera, associated with digital image-processing tools to unwarp the images, allowing the comparison with conventional methods. The volumes obtained by the Moiré technique were compared with those obtained by water displacement method...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Profilometry analysis; Optical sensors; Maturity stage; Moiré technique.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200152

Armazenamento de grãos residuais de urucum sob atmosfera controlada
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Juliana G. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Oliveira,Arali da S.
RESUMO Neste trabalho avaliou-se a estabilidade de grãos residuais de urucum acondicionados em embalagens flexíveis laminadas durante 90 dias de armazenamento em condições controladas de temperatura (25 e 40 °C) e umidades relativas (55 e 83%). As amostras foram analisadas a cada 15 dias, por meio da análise do teor de água, atividade de água, pH, acidez titulável, cor (luminosidade, intensidade de vermelho e intensidade de amarelo) proteína bruta, amido e bixina. Observou-se, no decorrer dos tempos de armazenamento, que as embalagens não evitaram a absorção de água acarretando em aumentos do teor de água (42,62; 43,06; 41,78 e 42,90%), atividade de água (6,39; 6,94; 5,97 e 6,94%), acidez titulável (12,28; 13,79; 9,09 e 13,79%) e luminosidade (4,48; 12,18;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bixa orellana L.; Bixina; Embalagem laminada; Umidade relativa; Resíduos agroindustriais.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201185

Adubação da bananeira 'Prata Anã' com diferentes doses e fontes de nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José T. A. da; Pereira,Rosimeire D.; Rodrigues,Maria G. V.
Objetivou-se, com este trabalho, verificar qual fonte de N (sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrato de cálcio e uréia) é apropriada à bananeira e determinar a dose para se obter a máxima eficiência física e econômica. Os experimentos foram instalados na região semiárida do norte de Minas Gerais em Latossolo Vermelho argiloso e Latossolo Vermelho Amarelo textura média. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 20 tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em arranjo fatorial 4 x 5 correspondendo a quatro fontes de N (sulfato de amônio, nitrato de amônio, nitrato de cálcio e ureia) e a cinco doses de N (0, 100, 200, 400 e 800 kg ha-1 ano-1). O N elevou a produção no 1° ciclo da bananeira cultivada no Latossolo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nutrição; Musa sp.; Latossolo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200008

Modelagem da infiltração de água no solo sob condições de estratificação utilizando-se a equação de Green-Ampt
Provedor de dados: 91
Autores: Cecílio,Roberto A.; Silva,Demetrius D.; Pruski,Fernando F.; Martinez,Mauro A.
A infiltração de água no solo é um dos mais significantes processos do ciclo hidrológico. A equação de Green-Ampt (GA) é bastante utilizada na modelagem da infiltração; entretanto, diversos autores alertam para a necessidade de adequação de seus parâmetros de entrada (umidade de saturação (tetas); condutividade hidráulica do solo saturado (K0) e potencial matricial na frente de umedecimento (psi). Neste sentido, avaliou-se a aplicabilidade do modelo de GA, assim como as diversas proposições de adequação de K0 e psi, em um Latossolo Vermelho-Amarelo sob condições de estratificação. Determinaram-se a infiltração acumulada (I), a taxa de infiltração (Ti) e as características físicas do perfil necessárias para a aplicação do modelo. Foram feitas simulações com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação hidrológica; Infiltração; Green-Ampt.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300002

Estimation of sediment production in oil palm expansion areas in the Amazon
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Antonio K. L.; Sousa,Adriano M. L. de; Santos,Joyse T. S. dos; Villela,João M.; Martorano,Lucieta G.; Crestana,Silvio.
ABSTRACT Currently, an activity that has become strategic at a national level is the cultivation of oil palm (Elaeis guineensis) in the northeast region of the Pará State, in eastern Brazilian Amazon. However, the impacts of this crop expansion on the hydro-sedimentological cycle are still unknown. Therefore, this study estimated the impacts of oil palm crop expansion on sediment production in a sub-basin under consolidated use of this crop. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model was applied in the Mariquita sub-basin, calibrated by the flow regionalization technique, using data measured in the field with a current meter. Simulation results indicated an increase in sediment production between the years 2008 and 2013, which can be attributed to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SWAT; Ungauged river basin; Secondary forest; Northeastern Pará.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500344

Sistema automatizado de aquecimento solar para controle de fitopatógenos da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Braga,Carlos A. da S.; Armond,Geraldo; Maziero,José V.G.; Bernardi,José A.; Peche Filho,Afonso; Tanaka,Maria A. de S.; Ito,Margarida F.; Mesquita,Cezar M.
O sistema automatizado de aquecimento solar, baseou-se em um processo misto de aquecimento da água em circuito fechado, através de coletores planos e dois princípios integrados de transmissão de calor, um por convecção natural e o outro por convecção forçada. A automatização foi realizada por monitores termostáticos diferenciais. Os testes normativos abrangeram as temperaturas programadas de 50, 55 e 60 ºC, que contemplam a faixa de temperatura letal para a maioria dos fitopatógenos. Os resultados indicaram rendimentos térmicos da ordem de 63, 55 e 52%, superiores, quando comparados aos rendimentos médios de 50, 47 e 45% dos sistemas convencionais. Os resultados experimentais mostraram que o sistema é eficiente para a eliminação de patógenos da água de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aquecimento solar automatizado; Desinfestação solar da água.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200025

Atributos químicos de substrato de composto de lixo orgânico
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane L. S; Severino,Liv S; Sofiatti,Valdinei; Gheyi,Hans R; Arriel,Nair H. C.
O composto de lixo urbano é um material orgânico rico em alguns nutrientes, comumente utilizado na formulação de substratos para produção de mudas. Este trabalho objetivou avaliar os efeitos da aplicação de doses de composto de lixo em atributos químicos do solo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em Campina Grande, PB, utilizando-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, com quatro repetições e 10 tubetes por parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro doses de composto de lixo urbano (0, 10, 20 e 40% - v/v) adicionadas a um solo Neossolo Regolítico arenoso. Tubetes de 288 cm³ foram utilizados como recipiente de incubação. A mistura de solo e composto de lixo orgânico foi incubada durante 40 dias, em umidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes; Propriedades químicas do solo; Fertilidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200012

Growth and yield of sugarcane irrigated with brackish water and leaching fractions
Provedor de dados: 91
Autores: Lira,Raquele M. de; Silva,Ênio F. de F. e; Simões Neto,Djalma E.; Santos Júnior,José A.; Lima,Breno L. de C.; Silva,Jucicléia S. da.
ABSTRACT The objective was to evaluate the growth and yield of sugarcane irrigated with brackish water and leaching fractions. A completely randomized experimental design was used, in a 5 x 2 factorial scheme, with four replicates. The treatments consisted of five irrigation water salinity levels (0.5, 2.0, 3.5, 5.0 and 6.5 dS m-1) and two leaching fractions (0 and 0.17), corresponding to 100 and 120% of the crop evapotranspiration. The irrigation management was performed daily. Irrigation water salinity levels were obtained by adding NaCl and CaCl2 to the public-supply water, in order to obtain a molar ratio between Na:Ca of 1:1. The following measurements were taken: height and stem diameter; number of tillers; number of leaves and leaf area with monthly...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Salt management; Irrigation; Lysimeters.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300170

Variabilidade espacial de variáveis físico-hídricas do solo em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho Filho,Maurício A.; Coelho,Rubens D.; Gonçalves,Antônio C.A.
Este trabalho foi desenvolvido em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão, e teve como objetivo determinar a variabilidade espacial de variáveis do solo, utilizadas no manejo da irrigação. Amostras de solo foram coletadas a 0,20 m de profundidade, em pontos de amostragem definidos segundo uma malha com 126 amostras para determinação dos teores de areia, silte e argila, densidade do solo (Ds) e da água disponível (AD). O limite superior da faixa de água disponível foi a umidade na capacidade de campo (Ucc). O limite inferior foi tomado como a umidade no limite de funcionamento do tensiômetro (Uft) e na umidade no ponto de murcha permanente (Upmp). O coeficiente de variação (CV) foi baixo para as variáveis Ucc, Uft, Upmp e argila, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Água disponível; Geoestatística; Citros.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200011

Medidas morfológicas em função do peso e da idade da ave, por meio de imagens
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Paulo G. de; Abreu,Valéria M. N.; Coldebella,Arlei; Hassemer,Marla J.; Tomazelli,Inaiara L.
Neste estudo objetivou-se quantificar a distribuição da temperatura superficial do corpo da ave, determinar a relação de proporção da taxa de perda de calor (TPC) e de resfriamento (TR) em função do peso e da idade da ave, além de realizar avaliações morfológicas por meio de análise de imagens. Os pintos de um dia ROSS 508 foram acompanhados semanalmente, durante 42 dias de idade e distribuídos em dois grupos de 10 animais. Em período igual cada ave foi pesada, fotografada e coletada a temperatura de cada parte do corpo. Os dados da temperatura das partes do corpo da ave foram avaliados através do PROC MIXED do SAS. Em ambas as medidas da temperatura das partes da ave ocorreu variabilidade não apresentando, no entanto, um comportamento definido com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área ave; Modelo empírico; Perda de calor; Resfriamento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700014

Co-inoculation with Azospirillum brasilense in soybean cultivars subjected to water déficit
Provedor de dados: 91
Autores: Naoe,Alessandra M. de L.; Peluzio,Joênes M.; Campos,Leonardo J. M.; Naoe,Lucas K.; Silva,Roberta A. e.
ABSTRACT This study aimed to verify the effect of co-inoculation, association between Azospirillum brasilense and Bradyrhizobium japonicum bacteria, on soybean plants subjected to water deficit at two sowing dates. Two field experiments were conducted at the Universidade Federal de Tocantins, campus of Palmas, Brazil, in 2016. The experimental design was randomized blocks in a split-split-plot arrangement with four repetitions, where the plots consisted of two irrigation depths (100 and 25% of crop evapotranspiration - ETc), the subplots was composed of two methods of inoculant application (inoculation with Bradyrhizobium japonicum and co-inoculation with Azospirillum brasilense + Bradyrhizobium japonicum) and the sub-subplots comprised two soybean...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Rhizobacteria; Water stress; Irrigation.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200089

Carrot yield and water-use efficiency under different mulching, organic fertilization and irrigation levels
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Gomes,Daniela P.; Oliveira Neto,Dionizio H. de; Guerra,José G. M.; Rouws,Janaína R. C.; Oliveira,Fábio L. de.
ABSTRACT This study was carried out to evaluate the contributions to the optimization of water use in a carrot crop under different forms of mulch using Gliricidia sepium, fertilization with castor bean cakes and irrigation water depths. The experiment was conducted in Seropédica, RJ, Brazil (22º 46’ S and 43º 41’ W), from June to September 2010. The experiment was conducted using a split-split-plot scheme (5 x 3 x 2), with four replicates. The five plots had irrigation depths corresponding to 0, 43, 72, 100 and 120% of crop evapotranspiration (ETc); the three subplots contained the different forms of mulch (whole leaves (WL) and chopped leaves and branches (CLB)) and the absence of mulch (AM); and the two sub-subplots contained either the presence (PF) or...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation management; Gliricidia sepium; Castor bean cake; Daucus carota L.; Organic agriculture.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700445

Multifractal analysis of soil penetration resistance under sugarcane cultivation
Provedor de dados: 91
Autores: Leiva,Jairo O. R.; Silva,Raimunda A.; Buss,Ricardo N.; França,Victor L.; Souza,Anderson A.; Siqueira,Glécio M.
ABSTRACT Soil resistance to penetration (PR) is an indirect measure of the state of soil compaction. Thus, the objective of this study was to characterize PR in vertical profiles in an area cultivated with sugarcane using multifractal models for different relief units. The experiment was carried out in an Oxisol with a clay texture, with 6.85 ha in the municipality of Coelho Neto (Maranhão state, Brazil), where 60 sampling points were demarcated. The area was divided into four relief units (Type A &gt; 74 m, Type B from 71 to 74 m, Type C from 68 to 71 m and Type D from 65 to 68 m). The PR was measured at the 60 sampling points using an impact penetrometer, and the PR determined in the 0-0.60 m depth layer every 0.01 m. The multifractal analysis was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fractal geometry; Fractal dimension; Singularity spectrum; Geostatistics; Soil management.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700538

Annual cropland mapping using data mining and OLI Landsat-8
Provedor de dados: 91
Autores: Oldoni,Lucas V.; Cattani,Carlos E. V.; Mercante,Erivelto; Johann,Jerry A.; Antunes,João F. G.; Almeida,Luiz.
ABSTRACT In the state of Paraná, Brazil, there are no major changes in areas cultivated with annual crops, mainly due to environmental laws that do not allow expansions to new areas. There is a great contribution of the annual crops to the domestic demand of food and economic demand in the exports. Thus, the area and distribution of annual crops are information of great importance. New methodologies, such as data mining, are being tested with the objective of analyzing and improving their potential use for classification of land use and land cover. This study used the classifiers decision tree and random forest with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) temporal metrics on images from Operational Land Imager (OLI)/Landsat-8. The results were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Decision tree; Random forest; NDVI temporal metrics.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200952

Influência de doses de fósforo no fluxo difusivo em solos de Alagoas
Provedor de dados: 91
Autores: Bastos,Adelmo L.; Costa,José P. V. da; Silva,Ivandro de F. da; Raposo,Roberto W. C.; Souto,Jacob S.
Objetivando avaliar o efeito de diferentes doses de fósforo sobre o fluxo difusivo deste elemento em amostras de solos do Estado de Alagoas, conduziu-se um experimento em laboratório, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, município de Rio Largo, AL. Os solos utilizados foram classificados como Latossolo Amarelo coeso (LAx), Argissolo Acinzentado (PAC), Neossolo Flúvico (RU), Neossolo Quartzarênico RQ), Luvissolo Crômico órtico (TCo) e Luvissolo Crômico pálico (TCp). Realizaram-se análises químicas, físicas e mineralógicas. O P remanescente foi determinado na solução de equilíbrio e a CMAP o foi em função do fósforo remanescente, utilizando-se, como unidades experimentais, anéis de PVC, que serviram como câmara de difusão. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CMAP; FCP; Difusão.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200005

Resistência à compressão de argamassas em função da adição de fibra de coco
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Everton J. da; Silva,Paola D. da; Marques,Maria L.; Fornari Junior,Celso C. M.; Garcia,Fermin C.; Luzardo,Francisco H. M.
Neste trabalho se propôs analisar a influência que a variação do comprimento da fibra de coco exerce na resistência à compressão da argamassa, em busca de se determinar, experimentalmente, o comprimento mais próximo ao tamanho crítico. Foram confeccionadas argamassas com adição (0,3% em relação ao volume total da mistura) de 6 comprimentos diferentes de fibras de coco: 12,5; 25,0; 37,5; 50,0; 62,5 e 75,0 mm, além de uma argamassa de referência sem adição de fibra de coco. Para a avaliação do comportamento de cada um deles na argamassa foram efetuados ensaios de consistência no estado fresco e resistência à compressão axial no estado endurecido, realizado nas idades 7, 28 e 56 dias, ao longo do primeiro semestre de 2013. Foi observado que todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fibras naturais; Matriz cimentícia; Compósito.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200010

Identificação de mudanças florestais por 13C e 15N dos solos da Chapada do Araripe, Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Mendonça,Luiz A. R.; Frischkorn,Horst; Santiago,Marlúcia F.; Camargo,Plínio B. de; Lima,José O. G. de; Mendes Filho,Josué.
A matéria orgânica (MO) encontrada no solo pode ser uma ferramenta auxiliar na identificação de uma vegetação remota. Na Floresta Nacional do Araripe e circunvizinhança, na Chapada do Araripe, realizou-se o presente estudo, em que as medidas de d13C e d15N da MO dos solos foram utilizadas para: (i) avaliar os valores atuais desses parâmetros; (ii) analisar a variabilidade natural do d13C no solo de diferentes formações florestais e (iii) indicar o declínio de florestas. Verificou-se que os solos das áreas hoje preservadas e cuja MO na superfície mostra d13C tipo C3, da vegetação atual, e uma mistura C3-C4 em profundidade, correspondem a ecossistemas antropizados no passado por uso agrícola; já os solos que mantiveram o d13C tipo C3 em todo o perfil se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Floresta Nacional do Araripe; Caracterização isotópica de solos; Ciclo fotossintético; Empobrecimento florestal.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300012

Inoculação de Pseudomonas fluorescens e adubação NPK na composição química e contaminação fungo-fumonisina de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Bernd,Luciana P.; Souza,Thiago M.; Oliveira,Mariana A. de; Ono,Elisabete Y. S.; Zucareli,Claudemir; Hirooka,Elisa Y.
Propôs,neste trabalho, avaliar o efeito da inoculação de sementes com Pseudomonas fluorescens e adubação NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) na composição química e contaminação por fungo-fumonisina de grãos de milho. O delineamento experimental foi bloco casualizado em fatorial 2 x 3, correspondente à inoculação com P. fluorecens (não inoculada ou inoculada) e níveis de adubação NPK (0, 125 e 250 kg ha-1, formulados 08-28-16) com 4 repetições. Os parâmetros avaliados foram composição química (proteína e cinzas), contaminação fúngica (bolores e leveduras) e fumonisinas B1 (FB1) e B2 (FB2). Os dados foram submetidos à análise de variância, comparação de médias pelo teste de Tukey e correlação de Pearson, pelo teste-t (p &lt; 0,05). Inoculação com P....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Bactéria diazotrófica; Adubação mineral; Bromatologia; Micotoxina.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001200011

Mineralização e nitrificação do nitrogênio proveniente da cama de aves aplicada ao solo
Provedor de dados: 91
Autores: Rogeri,Douglas A.; Ernani,Paulo R.; Lourenço,Késia S.; Cassol,Paulo C.; Gatiboni,Luciano C.
RESUMO A eficiência fertilizante da cama de aves depende da capacidade de mineralização de seus nutrientes que se encontram na forma orgânica. O potencial poluente deste resíduo, por outro lado, depende, dentre outros fatores, da rapidez da nitrificação dos compostos nitrogenados. O presente estudo objetivou quantificar a mineralização líquida e a nitrificação do N presente na cama de aves após sua aplicação em um Cambissolo Húmico álico. Os tratamentos consistiram na incubação com o solo de doses de cama (equivalente a 0; 4; 8; 16 Mg ha-1) e uma dose de ureia (204 kg ha-1 de N), todas incorporadas ou aplicadas sobre a superfície do solo. Determinaram-se os teores de amônio e nitrato no solo aos 2, 6, 12, 19, 26, 32 e 48 dias após o início da incubação. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos animais; N orgânico; Método de aplicação de adubos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600534

Atributos físicos de solos sob diferentes usos com irrigação no semiárido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rossini M.; Freire,Maria B. G. dos S.; Ferreira,Rinaldo L. C.; Silva,José A. A. da; Pessoa,Luiz G. M.; Miranda,Marcelo A.; Melo,Diego V. M. de.
Solos sob clima semiárido têm sido degradados pela salinização, reduzindo a capacidade produtiva. Objetivou-se com este trabalho, avaliar atributos físicos dos solos de um perímetro irrigado no semiárido do Nordeste do Brasil e comparar diferentes usos utilizando-se esses atributos. O trabalho foi desenvolvido no perímetro irrigado Icó-Mandantes, entre Petrolândia e Floresta, sertão de Pernambuco, no qual as populações foram estratificadas de acordo com os usos em áreas com culturas de ciclo curto (C), fruticultura (F), pastagem (P), áreas descartadas (D) e com vegetação nativa (V). Coletaram-se amostras de solo deformadas e indeformadas nas camadas de 0-10, 10-30 e 30-60 cm, para determinação dos atributos físicos. Os indicadores foram submetidos à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade do solo; Manejo do solo; Vegetação nativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400003

Disponibilidade de sódio em solo com capim tifton e aplicação de percolado de resíduo sólido
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Denise de F.; Matos,Antonio T. de; Pereira,Odilon G.; Cecon,Paulo R.; Moreira,Débora A.
Avaliaram-se, com a realização deste trabalho, as alterações na concentração e na saturação do complexo de troca com sódio, em solo cultivado com capim-tifton 85 submetido à aplicação de percolado de resíduo sólido urbano (RSU) em diferentes taxas. Para o desenvolvimento desta pesquisa um reservatório de 5.000 L foi prenchido com RSU novo, visando-se à produção de percolado. O percolado foi aplicado nas taxas de 0 (testemunha), 250, 500, 750, 1000 kg ha-1 d-1 de DBO5. No tratamento testemunha, não receptor do percolado, aplicou-se água da rede de abastecimento público na mesma lâmina definida para aplicação no tratamento 500 kg ha-1 d-1 de DBO5. A aplicação da água e do percolado foi feita diariamente, durante oito meses. A aplicação de percolado de RSU...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chorume; Aterro sanitário; Fertirrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000011

Características físicas e químicas de grãos verdes de linhagens e cultivares de feijão caupi para processamento tipo conserva
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Eliza D. P. de A.; Jerônimo,Edlene de S.; Lima,Carlos A. de A.; Gondim,Perla J. de S.; Aldrigue,Mauro L.; Cavalcante,Lourival F.
O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade da introdução de dez linhagens e duas cultivares de feijão caupi verde para processamento tipo conserva. O processamento iniciou-se pelo debulhamento, branqueamento dos grãos e acondicionamento nos frascos de vidro. Para qualificar os doze lotes de grãos para conserva, foi verificado o grau de maturação de acordo com a coloração dos grãos, na sua totalidade verdes, obtidos com aproximadamente 30 a 40 dias após a floração. O tratamento térmico foi otimizado em 121 ºC com o tempo de esterilização de 6 min. Foram realizados estudos físicos e químicos dos grãos verdes e processados, ressaltando-se o valor médio de proteínas entre 23,30 a 31,30%, para grãos frescos, e 22,00 a 27,10% para grãos processados,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp.; Caracterização; Processamento.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100021

Estimativa da umidade na capacidade de campo em solos sob Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S; Stone,Luís F.
Objetivou-se, com este trabalho, estimar a umidade na capacidade de campo (θcc) a partir de equação baseada na curva de retenção de água do solo (CRA) e de correlações com atributos físico-hídricos e dados de textura e matéria orgânica, para solos muito-argilosos, argilosos, médios e arenosos. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do Cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, atributos físicos e retenção da água do solo. Para 745 amostras havia ainda informação sobre a condutividade hidráulica saturada (Ko) e, para 472, sobre teores de argila, silte, areia e matéria orgânica. Para as amostras com Ko medida, θcc foi determinada com base em parâmetros da equação de Genuchten (1980), assumindo-se que a taxa de drenagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água do solo; Taxa de drenagem; Atributos físicos; Textura do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200001

Teores foliares, acúmulo e partição de macronutrientes na cultura da abóbora irrigada com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Carmo,Gilcimar A. do; Oliveira,Francisco R. A. de; Medeiros,José F. de; Oliveira,Francisco de A. de; Campos,Marcos de S.; Freitas,Djanira C. de.
Na região de Mossoró a área cultivada com abóbora tem sofrido um aumento considerável, em virtude da demanda externa. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da salinidade da água de irrigação sobre os teores, o acúmulo e partição de macronutrientes no tecido vegetal da abóbora. O experimento foi desenvolvido no período de fevereiro a abril de 2008, em condições de campo, na Fazenda Experimental da UFERSA, Mossoró, RN. O delineamento experimental adotado foi o de blocos completos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos da aplicação de irrigação com cinco níveis de salinidade da água medida ao longo do ciclo (S1=0,66; S2=2,11; S3=3,29; S4=4,11 e S5=4,38 dS m-1). Os teores foliares de nitrogênio, fósforo, potássio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curcubita moscata; Nutrição de plantas; Condutividade elétrica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500012

Métodos geoestatísticos na modelagem espacial do diâmetro médio do cristal da goethita
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Junior,João F. da; Pereira,Gener T.; Camargo,Livia A.; Marques Júnior,José.
Uma das necessidades da agricultura de precisão é avaliar a qualidade dos mapas dos atributos dos solos. Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar o desempenho dos métodos geoestatísticos: krigagem ordinária e simulação sequencial gaussiana na predição espacial do diâmetro médio do cristal da goethita com 121 pontos amostrados em uma malha de 1 ha com espaçamentos regulares de 10 em 10 m. Após a análise textural e da concentração dos óxidos de ferro, calcularam-se os valores do diâmetro médio do cristal da goethita os quais foram analisados pela estatística descritiva e geoestatística; em seguida, foram utilizadas a krigagem ordinária e a simulação sequencial gaussiana. Com os resultados avaliou-se qual foi o método mais fiel para reproduzir as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Krigagem ordinária; Simulação sequencial gaussiana; Pedometria.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100001

Biodigestão anaeróbia de dejetos de caprinos e ovinos em reator contínuo de PVC flexível
Provedor de dados: 91
Autores: Quadros,Danilo G. de; Oliver,André de P. M.; Regis,Ueliton; Valladares,Renata; Souza,Pedro H. F. de; Ferreira,Edivaldo de J.
A escassez de fontes energéticas e as altas taxas de mortalidade do rebanho são dois grandes problemas para os agricultores familiares no semiárido brasileiro. De setembro de 2006 a abril de 2007 um reator contínuo com gasômetro em PVC flexível, com 33 m³ de volume, instalado na Estação Experimental da EBDA, Jaguarari, Estado da Bahia, foi monitorado quanto aos parâmetros bioquímicos, microbiológicos e parasitários do afluente e efluente, sendo avaliadas a produção e a composição do biogás, além da utilização do biofertilizante em capim-elefante. Com o manejo adequado, o poder poluente dos dejetos foi reduzido significativamente. Microbiologicamente, a eficiência de remoção de coliformes totais e fecais se manteve acima de 98% enquanto os ovos dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biofertilizante; Biogás; Energia renovável; Esterco.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300014

Características da atmosfera superior, a partir de dados de alta resolução obtidos à superfície
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Enio P.; Leitão,Mário M. V. B. R.; Barbosa,Tatiane F.
Alguns parâmetros da atmosfera superior são calculados a partir de dados meteorológicos de superfície, coletados em alta resolução na cidade de Campina Grande, PB. Verificando-se, a cada dez minutos, os valores médios de temperatura, umidade e saldo de radiação, é possível ter-se uma idéia, nessa resolução temporal, de parâmetros importantes, tais como efeitos da cobertura de nuvem, altura da base das nuvens, energia potencial convectiva disponível e energia de inibição de convecção. Foi mostrado como a evolução desses parâmetros pode ser usada como ferramenta de análise meteorológica. A presença de nuvens altera bastante o valor dos parâmetros que podem ser estimados com dados de superfície.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dados da superfície; CAPE; Tempo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300016

Mathematical methodologies for calculating the mass diffusion coefficient of bananas during drying
Provedor de dados: 91
Autores: Amendola,Mariângela; Queiroz,Marlene R.
In this work two mathematical methodologies to solve the diffusion differential equation related to the banana drying process were used in order to obtain the mass diffusion coefficient value. A simplified mathematical model was considered that was based on Fick's Law, with initial and boundary conditions according to the experimental procedure carried out for banana drying. The first methodology was performed by using an approximation of the analytical solution and the second by using the numerical simulation according to the implicit scheme of the finite difference method. The calculation was carried out by looking for the minimal value of the norm calculated between the experimental data and the theoretical results obtained using different values of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Finite differences method; Implicit scheme; Analytical solution; Bananas; Mass diffusion coefficient.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600011

Gas exchange and leaf contents in bell pepper under energized water and biofertilizer doses
Provedor de dados: 91
Autores: Borges,Francisca R. M.; Viana,Thales V. de A.; Marinho,Albanise B.; Pinheiro Neto,Luis G.; Azevedo,Benito M. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the effect of energized water and bovine biofertilizer doses on the gas exchange and NPK contents in leaves of yellow bell pepper plants. The experiment was conducted at the experimental area of the Federal University of Ceará, in Fortaleza-CE, Brazil, from June to November 2011. The experiment was set in a randomized block design, in a split-plot scheme; the plots were composed of treatments with energized and non-energized water and the subplots of five doses of liquid biofertilizer (0, 250, 500, 750 and 1000 mL plant-1 week-1). The following variables were analyzed: transpiration, stomatal conductance, photosynthesis and leaf contents of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). Water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Organic fertilization; Photosynthesis.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600533

Emergência e crescimento inicial de plântulas de albízia submetidas à irrigação com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Mayky F. P. de; Porto,Maria A. F.; Torres,Salvador B.; Freitas,Rômulo M. O. de; Nogueira,Narjara W.; Carvalho,Donato R. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes concentrações de sais na água de irrigação sob a emergência e o crescimento inicial de plântulas de albízia (Albizia lebbeck (L.) Benth.). O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação do departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, RN, usando-se o delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro repetições, com 24 sementes em cada parcela. Os tratamentos foram constituídos das concentrações salinas 0,68 (água de abastecimento); 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 e 7,5 dS m-1, obtidas através da adição de NaCl em água. As variáveis avaliadas foram: porcentagem de emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência, comprimento da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Albizia lebbeck; Estresse salino; Tolerância; Desenvolvimento.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200106

Uso da regressão linear para estimativa da relação entre a condutividade elétrica e a composição iônica da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Giorgio M.; Maia,Celsemy E.; Medeiros,José F. de.
Vários estudos vêm sendo realizados ultimamente, com o propósito de se avaliar a qualidade de água de irrigação na região semi-árida do Nordeste brasileiro. Em alguns desses estudos, os autores têm ajustado diversas características químicas, como cálcio, magnésio, sódio e cloreto e soma de cátions, em função da condutividade elétrica (CE) através de equações empíricas; porém atenção deve ser dada às variações temporal e espacial dessas variáveis. Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a influência da fonte, da época e do tipo de solo sobre a condutividade elétrica, em função dos íons da água de irrigação, utilizando-se a regressão linear. Foi utilizado um banco de dados composto por 562 análises, oriundas de 55 propriedades rurais. As determinações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade de água; Salinidade; Teste de identidade de modelo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100003

Uso e manejo do solo e seus impactos sobre a qualidade física
Provedor de dados: 91
Autores: Stefanoski,Diane C.; Santos,Glenio G.; Marchão,Robélio L.; Petter,Fabiano A.; Pacheco,Leandro P.
O uso racional do solo tem sido objeto de estudo e discussões em função da busca de alternativas tecnológicas que possibilitem o manejo correto do solo e, consequentemente, uma agricultura sustentável. Objetivou-se, com este trabalho, levantar dados sobre a qualidade físico-hídrica e sua relação com os impactos gerados pelo manejo do solo por meio de uma revisão bibliográfica, contribuindo para melhor conhecimento das informações disponíveis na literatura. O uso de indicadores de qualidade física do solo permite designar práticas adequadas de manejo do solo. Uma análise crítica dos indicadores de qualidade física do solo revela que o índice proposto por Reynolds et al. (2002) possui limitações quanto ao uso, o intervalo hídrico ótimo apresenta bons...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de manejo; Compactação; Estrutura do solo; Indicadores de qualidade física.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200008

Avaliação do conforto térmico e desempenho de frangos de corte sob regime de criação diferenciado
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Pandorfi,Héliton; Almeida,Gledson L. P.; Giongo,Pedro R.; Pedrosa,Elvira M. R.; Guiselini,Cristiane.
Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar três sistemas de criação para frangos de corte industrial, visando caracterizar o ambiente térmico e o desempenho animal. O experimento foi realizado no decorrer de 42 dias, desenvolvido em módulos de produção, divididos em 15 boxes com 10 aves por box, submetidas a três sistemas de criação: semi-confinado com 3 m² por ave de área de piquete (SC 3), semi-confinado com 6 m² por ave de área de piquete (SC 6) e confinamento total (CONF). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) em parcelas subdivididas e médias comparadas pelo teste Tukey (P &lt; 0,05). As variáveis meteorológicas e os índices de conforto apontam o sistema de criação SC 3 como o que permitiu melhor condicionamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência; Confinamento; Instalações agrícolas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600020

Comportamento de mudas de nim à salinidade da água em solo não salino com biofertilizante
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,Járisson C.; Cavalcante,Lourival F.; Lima Neto,Antonio J. de; Rebequi,Alex M.; Diniz,Belísia L. M. T.; Gheyi,Hans R.
Um experimento foi desenvolvido em ambiente telado do Departamento de Solos e Engenharia Rural da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, no período de janeiro a abril de 2010. O substrato constou de material de um Neossolo Quartzarênico não salino, coletado na camada de 0-20 cm. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 2, referente aos níveis de salinidade da água de irrigação de 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 dS m-1, no solo sem e com biofertilizante comum, aplicado ao solo uma única vez, após diluição em água, na proporção de 1:1, um dia antes da semeadura, em volume correspondente a 10% do volume do substrato. Aos 86 dias após a emergência das plântulas normais avaliaram-se o crescimento em altura e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Azadirachta indica; Estresse salino; Insumo orgânico.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100002

Water distribution from medium-size sprinkler in solid set sprinkler systems
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Giuliani do.
ABSTRACT The study aimed to evaluate the water distribution from a medium-size sprinkler working in solid set sprinkler systems. Water distribution radial curves from the sprinkler operating under four nozzle diameter combinations (4.0 x 4.6; 5.0 x 4.6; 6.2 x 4.6 and; 7.1 x 4.6 mm) and four working pressures (196; 245; 294 and 343 kPa) were evaluated on the sprinkler test bench of the State University of Maringá, in Cidade Gaúcha, Paraná, Brazil. The sixteen water distribution curves were normalized and subjected to clustering analysis (K-Means algorithm), identifying the occurrence of normalized distribution curves with three different geometric shapes. A computer algorithm, in Visual Basic for Applications in Excel spreadsheet, was developed to simulate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribution curve; Simulation; Distribution uniformity.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300195

Dinâmica sazonal da produção e decomposição de serrapilheira em floresta tropical de transição
Provedor de dados: 91
Autores: Sanches,Luciana; Valentini,Carla M. A.; Biudes,Marcelo S.; Nogueira,José de S.
Em função de se analisar a produção, dinâmica e decomposição de serrapilheira em busca da sazonalidade do microclima em uma floresta tropical de transição Amazônia Cerrado, propõe-se estimar a produção de serrapilheira, por meio de caixas de coleta de 1 m² e o acúmulo de serrapilheira sobre o solo por meio de quadrantes de 25 x 25 cm, distribuídos aleatoriamente. Determinaram-se a constante de decaimento (K), o coeficiente de retorno de serrapilheira (K L) e a constante de decomposição (K'). Com o emprego de bolsas de nylon preenchidas com folhas de espécies de relevância na floresta (Tovomita schomburgkki e Brosimium lactescens) estudou-se a decomposição de folhas e se monitaram os fatores ambientais por meio de equipamentos instalados em uma torre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acúmulo de serrapilheira no solo; Amazônica; Decomposição de folhas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200012

Growth of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit favored by organic waste in the Brazilian semiarid region
Provedor de dados: 91
Autores: Amaral,Francisco H. C.; Nóbrega,Júlio C. A.; Nóbrega,Rafaela S. A.; Filho,José F. Lustosa; Amorim,Sarah P. do N.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the effect of sources and rates of organic waste and their interaction on the growth of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, in the Southeast region of Piauí State. The treatments consisted of two sources (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. palm residue and plant compound) and six organic waste rates. The study was conducted in the period of March-June 2011 and the following parameters were evaluated: stem diameter, height, number of leaves, shoot dry weight, root dry weight, total dry matter, root volume, shoot dry weight/root dry weight ratio, height/stem diameter ratio and the Dickson Quality Index. The Copernicia prunifera (Mill.) H.E. palm residue and plant compound showed a great potential to be used in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Substrates; Seedling quality; Recovery of degraded áreas.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700612

Impactos das mudanças climáticas na demanda de irrigação da bananeira na Bacia do Jaguaribe
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Rubens S.; Castro,Marco A. H. de; Teixeira,Adunias dos S.; Evangelista,Sílvio R. de M.
As mudanças climáticas têm potencial de alterar os processos do ciclo hidrológico, tais como precipitação, que afeta o escoamento superficial, temperatura e umidade relativa do ar devido à sua estreita relação com evaporação e vazão em corpos hídricos e evapotranspiração das plantas. O objetivo do presente trabalho foi analisar os impactos das mudanças climáticas na necessidade hídrica da cultura da bananeira, considerando-se cenários de mudanças climáticas em escala local, em nível de bacia hidrográfica (rio Jaguaribe, no trecho compreendido entre as barragens do Castanhão e de Itaiçaba). Um conjunto composto de uma baseline (climatologia de base) do modelo de 1961-1990 e de projeções climáticas, foi processado. Os dados foram então extraídos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Irrigação; SIG.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600009

Yield and quality of densely cultivated onion cultivars as function of nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Francisco das C.; Grangeiro,Leilson C.; Sousa,Valdivia de F. L. de; Santos,Jandeilson P. dos; Souza,Francisco I. de; Silva,Luiz R. R. da.
ABSTRACT Nitrogen exerts a marked influence on the yield and quality of the onion. The present work was developed from June to October 2016, aiming to evaluate the yield and quality of two cultivars of onion under a system densified as a function of nitrogen doses in Mossoró, RN, Brazil. A randomized block design was used in a 2 x 7 factorial scheme, with four repetitions, corresponding to two cultivars (IPA 11 and Rio das Antas) and seven nitrogen doses (0, 45, 90, 135, 180, 225 and 270 kg ha-1 of N), provided by fertigation, with four repetitions. The dose of 92 kg ha-1 of N provides the highest total and marketable yields of bulbs. Nitrogen fertilization increases the concentrations of N, chlorophyll a, b and total in the leaves of the onion, as well as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa; Classification of bulbs; Plant nutrition; Economic indicators.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001100847

Produtividade da Heliconia psittacorum x Heliconia pathocircinada cv. Golden Torch sob diferentes fontes de adubação orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Farias,Alonso P. de; Albuquerque,Abel W. de; Moura Filho,Gilson; Reis,Ligia S.
Este estudo foi realizado com o objetivo de se avaliar a produtividade da Heliconia psittacorum x Heliconia spathocircinada cv. Golden Torch, quando submetida a diferentes fontes de adubação orgânica. O experimento foi conduzido na Escola Agrotécnica Federal, no município de Satuba, AL. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 5 repetições e 10 tratamentos ficando os tratamentos assim definidos: T1) Testemunha, sem adubação; T2) Adubo mineral; T3) Esterco de gado; T4) Cama de frango; T5) Torta de filtro; T6) Composto de lixo urbano; T7) Esterco de gado + adubo mineral; T8) Cama de frango + adubo mineral; T9) Torta de filtro + adubo mineral e T10) Composto de lixo urbano + adubo mineral. Avaliaram-se as seguintes variáveis: número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Flores tropicais; Fertilidade; Perfilhamento; Haste floral.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700004

Mecanismos fisiológicos em híbridos de citros sob estresse salino em cultivo hidropônico
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Luderlândio de A.; Brito,Marcos E. B.; Sá,Francisco V. da S.; Moreira,Rômulo C. L.; Soares Filho,Walter dos S.; Fernandes,Pedro D.
RESUMO Objetivou-se estudar os mecanismos fisiológicos de percepção e tolerância ao estresse salino de híbridos de citros em cultivo hidropônico. O experimento foi realizado em ambiente protegido do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Pombal, PB. Foram avaliados, em blocos casualizados, em esquema fatorial (2x5), dois níveis de salinidade da água de irrigação (0,3 e 4,0 dS m-1) e cinco híbridos recomendados para uso como porta-enxerto [HTR - 069, HTR - 116, HTR - 127, LCR x TR - 001 e TSKC x (LCR x TR) - 040)], com três repetições. Os genótipos foram cultivados em sistema hidropônico adaptado em vasos de Leonard, utilizando solução de Hoagland. O início da aplicação da solução nutritiva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Poncirus; Solução de Hoagland; Trocas gasosas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300001

Physalis peruviana seed storage
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cíntia L. M. de; Souza,Manuela O. de; Oliveira,Ronaldo S.; Pelacani,Claudineia R.
ABSTRACT Physalis peruviana belongs to Solanaceae family and has a high nutritional and nutraceutical potential. The production is intended for fruit consumption and the propagation is mainly by seeds. This study aimed to evaluate the influence of priming on the kinetics of germination of P. peruviana seeds stored at different temperatures. The seeds were stored at 5 and 25 °C in a chamber saturated with zinc chloride solution and in liquid nitrogen (-196 °C). Every 4 months, the seeds were removed from storage for evaluation of germination and moisture content in the laboratory and emergence and development of seedlings in greenhouse. During the last evaluation at 16 months, the seeds under the same conditions were subjected to salt stress. The moisture...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Priming; Cryopreservation; Salt solution; Viability.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300263

Estado nutricional e produção do mamoeiro Formosa em função da aplicação de ureia protegida e convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Gabriel B. da; Santos,Eduardo M. dos; Silva,Roberto L.; Cavalcante,Ítalo H. L.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010500001

Aptidão agroclimática da cultura da videira no Estado da Bahia, Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio H. de C.; Souza,Renival A. de; Ribeiro,Paulo H. B.; Reis,Valdecira C. da S.; Santos,Maria das G. L. dos.
Para delimitação das áreas com diferentes aptidões agroclimáticas para o cultivo da videira (Vitis vinifera L.) no Estado da Bahia, Brasil, foram utilizados índices baseados no balanço hídrico climático e nas temperaturas médias do ar. Inicialmente calcularam-se os balanços hídricos pelo método de "Thornthwaite &amp;amp; Mather-1955", utilizando-se 120 mm de retenção de água no solo, com dados climatológicos das regiões de dispersão natural e de cultivo comercial da espécie. Com os dados desses balanços, determinou-se o índice hídrico anual de Thornthwaite (Ih), caracterizando-se o grau de umidade ideal do clima para a cultura. Posteriormente, utilizando-se os valores de temperatura do ar e de precipitação pluvial mensais de 408 localidades do Estado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera L.; Zoneamento agroclimático; Temperatura do ar.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100019

Production and economic viability of banana managed with cover crops
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Francisca E. L.; Lacerda,Claudivan F. de; Amorim,Aiala V.; Costa,Raimundo N. T.; Silva,José A. da; Hernandez,Fernando F. F.
ABSTRACT This research aimed to evaluate the yield and economic viability of three crop cycles of the banana cv. ‘Prata Anã’ in association with perennial herbaceous legumes, natural vegetation, or compared with the conventional management. The research was conducted using a complete randomized block design with split-split plots and four replicates. The plots were formed by four irrigation depths: 50, 75, 100 and 125% of crop evapotranspiration, and the subplots by cover crops (Calopogonium muconoides, Pueraria phaseoloides, and natural cover without N addition) or no cover crops with addition of N fertilization (conventional management). The subsubplots were formed by the second, third and fourth banana production cycles. Yield and economic viability of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perennial legumes; Musa spp.; Nitrogen.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001201078

Avaliação do desempenho hidráulico da bomba injetora Indek, para fertigação
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Coelho,Rubens D.; Botrel,Tarlei A.
Para que se possa obter bom rendimento das culturas, torna-se necessário o fornecimento de água e nutrientes às plantas. A prática que faz a aplicação simultânea de água e nutrientes ou defensivos, é denominada quimigação e, para sua utilização racional, é essencial o conhecimento das características dos equipamentos utilizados. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho hidráulico da bomba injetora de fertilizantes da marca Indek, visando ao desenvolvimento e a calibração de um modelo matemático que relacionasse as condições de operação (regulagens do curso do êmbolo da bomba, pressão na linha de injeção e pressão de sucção) com a vazão de injeção de fertilizantes no sistema de irrigação. Através de ensaios em laboratório, simulando condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Injetores; Modelo matemático.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300001

Modelagem da precipitação pluvial diária intra-anual da Bacia Hidrográfica Paraná III associada aos eventos ENOS
Provedor de dados: 91
Autores: Baú,Antonio L.; Azevedo,Carlos A. V. de; Bresolin,Adriano de A.
A região oeste do estado do Paraná, que abrange a Bacia Hidrográfica Paraná III, possui um sistema agrícola ainda muito dependente das condições climáticas. Diante disto, os aspectos que envolvem a construção de modelos probabilísticos, capazes de determinar parâmetros de ocorrência e quantificação da precipitação pluvial diária, têm-se destacado como fator necessário e fundamental para consecução dos projetos regionais, em todas as áreas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar a construção dos referidos modelos considerando-se a ocorrência dos fenômenos ENOS e se utilizando, para tal, os dados de 34 estações meteorológicas com séries superiores a 21 anos de registros diários, obtidos junto à Agência Nacional de Água. A modelagem da ocorrência da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Séries sintéticas; Distribuição gama de probabilidade.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000800013

Biochar: Agronomic and environmental potential in Brazilian savannah soils
Provedor de dados: 91
Autores: Petter,Fabiano A.; Madari,Beata E.
Due to the high activity of microorganisms, the loss of soil organic matter is high in tropical regions. This loss becomes even greater if the soil is managed improperly or when there is no technology that leverages the permanence of the soil carbon by maintaining appropriate levels of organic matter, providing chemical, physical and biological soil improvements and contributing to reduce CO2 emissions to the atmosphere. Due to its aromatic structure, biochar is a highly stable form of carbon in the soil that may contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, such as CO2, N2O and CH4, and act as a soil conditioner, improving the physical and chemical properties of the soil. Biochar may also result in increased productivity due to the improvement...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pyrogenic carbon; Fertility; Yield; Greenhouse gas emission.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000700009

Água salina nos atributos químicos do solo e no estado nutricional da mandioqueira
Provedor de dados: 91
Autores: Holanda Filho,Roberto S. F. de; Santos,Delfran B. dos; Azevedo,Carlos A. V. de; Coelho,Eugênio F.; Lima,Vera L. A. de.
O objetivo do presente trabalho foi verificar a influência do uso de água salina nos atributos químicos do solo e no estado nutricional da mandioqueira. O trabalho foi conduzido na área experimental de Irrigação e Drenagem do IF Baiano, Campus de Senhor do Bonfim, BA (10o 28’S, 40o 11’W e 550 m). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado constando de sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram de uma testemunha (sequeiro), um tratamento irrigado com água potável (100% da ETc) e cinco tratamentos irrigados com água salina com CE de 3 dS m-1 variando as lâminas aplicadas: 110, 120, 130, 140 e 150% da ETc. O uso de água salina aumentou a percentagem de sódio trocável, a razão de adsorção de sódio e a condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta; Lisímetro; Salinidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100009

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte I- espacialização não tendenciosa dos dados hidrológicos
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Neste estudo a aplicação da primeira parte da proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas teve, por objetivo, a espacialização não tendenciosa dos dados hidrométricos das redes fluviométrica e pluviométrica existentes na bacia hidrográfica do rio Doce (BHRD) a partir da análise estatística descritiva e da análise geoestatística. Utilizaram-se, neste estudo, as variáveis vazão específica mínima média de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos (q7,10) além da precipitação total do semestre mais seco (Pss). Observou-se, aplicando a metodologia desenvolvida que, de forma geral, os valores de q7,10 na BHRD diminuem de oeste para leste com variação de 0,51 a 8,47 L s-1 km-2 enquanto a variável Pss apresentou maiores valores na região...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Análise hidrológica; Monitoramento hidrométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900015

Push cone eletrônico de baixo custo para estudo da resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das plantas
Provedor de dados: 91
Autores: Cappelli,Nelson L.; Umezu,Claudio K.; Campos,Rodrigo F. de.
Este trabalho descreve a construção, a calibração e os testes de um Push Cone Eletrônico de baixo custo, para utilização em estudos da resistência mecânica à emergência e ao desenvolvimento das raízes das plantas. O equipamento pode ser usado para determinar Índice de Cone até 40 mm de profundidade. O push cone desenvolvido é constituído de três partes: dispositivo mecânico, circuito eletrônico e software. A parte mecânica é composta, basicamente, de um corpo confeccionado em alumínio, que abriga um cone cuja força para penetração no solo é suprida por uma mola de característica linear; a parte eletrônica é formada por um sensor de deslocamento, utilizado para medir a deflexão da mola, além de um circuito eletrônico, que faz o interfaceamento do sinal do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrômetro de cone; Resistência do solo; Resistência a emergência.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300026

Caracterização físico-química de méis produzidos no Estado do Piauí para diferentes floradas
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Claudécia L. da; Queiroz,Alexandre J. de M.; Figueirêdo,Rossana M. F. de.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de se caracterizar físico-químicamente méis de Apis mellifera L. produzidos no Estado do Piauí, a partir de floradas típicas da região semi-árida do Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, avaliar a qualidade desses produtos. Analisaram-se os méis produzidos a partir das floradas de marmeleiro (Croton sonderianus Müll. Arg.), jitirana (Hyptis suaveolens), camaratuba (Cratylia mollis Mart. ex Benth), silvestre (Serjania glabrata) e angico de bezerro (Piptadenia moniliformis), seguindo-se as metodologias recomendadas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, através de Instrução Normativa de outubro/2000. Foram realizadas as seguintes análises: umidade, hidroximetilfurfural (HMF), açúcares redutores,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Apis mellifera L.; Mel floral; Controle de qualidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200015

Irrigation levels and use of hydro retainer polymer in greenhouse lettuce production
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Welcio R. da; Salomão,Leandro C.; Pereira,Débora R. M.; Oliveira,Henrique F. E. de; Pereira,Alexandre I. de A.; Cantuario,Fernando S.
ABSTRACT One of the potential alternatives to improve the use of water resources is the use of hydro retainer polymer applied to the soil. The objective of this study was to evaluate how irrigation levels and doses of hydro retainer polymer interfere in the production of ’Vanda’ lettuce. The experiment was carried out from December 2017 to January 2018 under protected environment in the Instituto Federal Goiano, Urutaí Campus, Goiás State, GO, Brazil (17º 29’ 10” S of latitude, 48º 12’ 38” W of longitude and 697 m of altitude). The work tested four irrigation levels of 50, 75, 100 and 125% of the evaporation obtained daily by the hook micrometer and five doses of hydrogel polymer (0, 50, 100, 150 and 200 g plant-1). The experimental design was a randomized...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrogel; Lactuca sativa L.; Water resources.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000600406

Atributos químicos do solo e produtividade do milho afetados por corretivos e manejo do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,José R.; Bicudo,Silvio J.; Nakagawa,João; Albuquerque,Abel W. de; Cardoso,Celso L.
Este trabalho foi realizado na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Universidade Estadual Paulista-UNESP, Campus de Botucatu, SP, em um Nitossolo distrófico, na safra de 1997/98. Avaliaram-se os efeitos da aplicação de termofosfato magnesiano; termofosfato + calcário e termofosfato + gesso + vinhaça, nas propriedades químicas do solo e na produtividade do milho (Zea mays L.) cultivar XL-345 da Braskalb, cultivado nos sistemas plantio direto e preparo convencional. Foi utilizada a Crotalaria juncea como planta de cobertura sobre a qual foram estabelecidos os sistemas de preparo. As principais alterações na fertilidade do solo ocorreram devido à adubação corretiva com o termofosfato magnesiano. As produtividades da cultura do milho apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Preparo convencional; Calagem; Vinhaça; Termofosfato magnesiano.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200011

Tratamento biológico do bagaço de maçã e adição em dietas para alevinos
Provedor de dados: 91
Autores: Vendruscolo,Francielo; Ribeiro,Cristiéle S.; Espósito,Elisa; Ninow,Jorge L.
O tratamento biológico do bagaço de maçã pelo fungo Gongronella butleri, através do processo de fermentação em estado sólido e adição deste material na alimentação de tilápias do nilo, é parte fundamental do estudo ora apresentado, razão pela qual se avaliaram a fonte de nitrogênio, a umidade inicial e a granulometria no tratamento biológico do bagaço de maçã, obtendo-se as melhores condições com uréia como fonte de nitrogênio, umidade inicial de 70% e granulometria na faixa de 0,85 a 1,68 mm, produzindo 19,63% de proteína solúvel. Os peixes submetidos a dieta contendo 30% (p p-1) do material tratado biologicamente na ração convencional, apresentaram aumento de 44% na massa corporal com diferenças significativas a nível de 0,05 quando comparados com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos agroindustriais; Fermentação em estado sólido; Oreochromis niloticus; Gongronella butleri.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000400018

Plant growth, accumulation and solute partitioning of four forest species under salt stress
Provedor de dados: 91
Autores: Viégas,Ricardo A.; Queiroz,José E.; Silva,Lígia M. de M.; Silveira,Joaquim A. G.; Rocha,Iza M. A.; Viégas,Pedro R. A.
Under NaCl-salinity Na+ and Cl- accumulation of shoot and root vary greatly among glycophyte plants; this is mostly due to genetic diversity and has been utilized to distinguish between plant responses to salinity. The current study aimed to evaluate the accumulation and Na+ and Cl- tissue partitioning and its effect on dry mass gain and K+ accumulation in one-month-old Prosopis juliflora, Leucaena leucocephala, Piptadenia macrocarpa and Mimosa hostilis seedlings grown for 30 days, in sand watered with nutrient solution loading 100 mol m-3 of NaCl, in greenhouse. The Na+ and Cl- accumulation, but not partitioning between shoot and root, depended on plant species. All the plants accumulated Cl- over Na+ both in shoot and root. The K+ content of plants did...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinity; Potassium; Sodium; Chloride.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200012

Desempenho de forrageiras em sistemas alagados de tratamento de águas residuárias do processamento do café
Provedor de dados: 91
Autores: Fia,Ronaldo; Matos,Antonio T. de; Fia,Fátima R. L.; Matos,Mateus P. de; Lambert,Túlio F.; Nascimento,Felipe S.
Duas gramíneas forrageiras de inverno, azevém (Lolium multiflorum) e aveia preta (Avena strigosa Schreb), foram cultivadas em sistemas alagados construídos (SACs) utilizados no tratamento das águas residuárias do processamento dos frutos do cafeeiro (ARC) com o objetivo de se avaliar seu desempenho agronômico. Essas forrageiras foram submetidas a diferentes cargas orgânicas (650 a 1.500 kg ha-1 d-1 de DQO), proporcionadas pela aplicação dos efluentes de filtros anaeróbios, utilizados no tratamento da ARC. Como tratamento testemunha, as mesmas espécies vegetais foram cultivadas em solução de Hoagland. A matéria seca produzida pelas forrageiras ao longo dos 53 dias de monitoramento dos SACs variou de 7,4 a 14,0 e 0,5 a 2,7 t ha-1, e os rendimentos acumulados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tratamento de efluentes; Água residuária agroindustrial; Café; Lolium multiflorum; Avena strigosa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000800008

Relação entre disponibilidade hídrica e produtividade do eucalipto em diferentes idades, em Guanhães, Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Maria J. H. de; Ribeiro,Aristides; Leite,Hélio G.; Leite,Fernando P.; Minuzzi,Rosandro B.
Para realização deste trabalho, estudou-se a produtividade de povoamentos de eucalipto e a disponibilidade hídrica do solo na região de Guanhães, Minas Gerais. Para tal, avaliaram-se as precipitações ocorridas nas estações chuvosas (PEC), os componentes do balanço hídrico, os índices anuais de aridez (Ia), hídrico (Ih) e de umidade (Im) do solo e o incremento periódico mensal (IPM), médio anual, durante o período de 1985 a 1998. A produtividade de madeira foi influenciada pela PEC, em que os menores valores de IPM foram observados nos anos precedidos de estação chuvosa seca ou muito seca, e os maiores nos anos precedidos de estação chuvosa, classificada como chuvosa ou muito chuvosa. Para os períodos de aumento e de diminuição na PEC verificou-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade florestal; Balanço hídrico seqüencial; Estação chuvosa; Índices de umidade do solo; Taxa de crescimento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300014

Effect of main stem pruning and fruit thinning on the postharvest conservation of melon
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Rafaella M. de A.; Aroucha,Edna M. M.; Medeiros,José F. de; Nascimento,Iarajane B. do; Paiva,Cristiane A. de.
ABSTRACT Main stem pruning and fruit thinning are cultivation practices that can influence the yield and quality of the fruit. This study aimed to evaluate the effects of main stem pruning and fruit thinning on the postharvest conservation of Charentais Banzai melons. In the field, the plants were subjected to main stem pruning and fruit thinning, with harvesting done 74 days after sowing (DAS). The fruits were transported to the laboratory where they were cleaned, characterized, and stored in a cold chamber (5 °C and 90 ± 2% RH). In the field, the experiment was designed as a split-plot using a 2 × 4 + 1 factorial design, with two levels of main stem pruning (pruned and unpruned), four levels of thinning times (42, 45, 48, and 51 DAS), and a control...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Source-sink relationship; Storage.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500355

Crescimento e qualidade de mudas de pinhão-manso produzidas em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Paulino,Janaina; Folegatti,Marcos V.; Flumignan,Danilton L.; Zolin,Cornélio A.; Barboza Júnior,Cícero R. A.; Piedade,Sônia M. de S.
Devido ao recente Programa de Produção de Biocombustíveis do Brasil, o interesse comercial tem crescido em relação à produção de pinhão-manso (Jatropha curcas L.). Informações sobre esta cultura ainda são escassas, o que remete a necessidade de mais pesquisas que possam estabelecer condições de adaptabilidade desta cultura em diferentes condições. Neste contexto, realizou-se um experimento para estudar o crescimento e a qualidade das mudas de pinhão-manso, produzidas em ambiente protegido; as mudas foram monitoradas até o momento de serem transplantadas para o campo. Foi analisada a influência dos tipos e volumes de recipientes, juntamente com diferentes substratos e formas de adubação; o consumo de água também foi analisado durante o experimento. De...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo em ambiente protegido; Recipiente; Substrato; Jatropha curcas L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100006

Efeitos de sistemas de colheita e de aplicação de fungicidas no desempenho da soca do arroz irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Alberto B. dos; Prabhu,Anne S.
O cultivo da soca de arroz pode constituir-se em uma fonte de renda significativa; entretanto, para o seu êxito é necessário um sistema de colheita adequado da cultura principal. Com o objetivo de se avaliar a resposta da soca da cultivar Epagri 108 de arroz irrigado aos equipamentos da colhedora, alturas de corte, manejos da palhada após a colheita mecanizada e fungicidas, conduziram-se experimentos por dois anos consecutivos. No primeiro ano, foram avaliados três equipamentos de colhedoras: picador de palha, espalhador de palha e sem picador e espalhador de palha; duas alturas de corte e quatro tratamentos fungicidas e, no segundo ano, além dos equipamentos de colheita foram avaliados também três manejos da palhada: passada de rolo compactador; passada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Equipamento de colhedora; Manejo da palhada; Produtividade de grãos; Rendimento industrial de grãos; Qualidade tecnológica dos grãos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300027

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIÁRIOS NO ESTADO DA PARAÍBA
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Marluce Araújo de; Nascimento,José Wallace Barbosa do.
RESUMO Este trabalho apresenta o cálculo estrutural de cobertura com treliça do tipo "Howe", utilizando-se as madeiras roxinho ( Peltogyne sp., Leguminosae ) e maçaranduba ( Manilkara sp., Sapotaceae ) disponíveis no mercado de Campina Grande, Paraíba, e visa a execução de projeto de estrutura para aviário, considerando-se as recomendações da norma técnica brasileira NBR 7190/1997 e duas situações de galpão: aviário com oitões em alvenaria e ventilação artificial e aviário com oitões abertos e túnel de vento no sentido longitudinal, ambas com 12 m de vão e 125 m de comprimento. Devido à globalização da economia, a escolha do projeto arquitetônico se deu em função do tipo de exploração, dos parâmetros de conforto térmico, manejo, custo e uso racional da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura; Estrutura de madeira; Aviário.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300385

Variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho sob cultivo de cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Zigomar M.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.; Bento,Marcello J. C.
O uso intensivo dos Latossolos no nordeste do Estado de São Paulo com a cana-de-açúcar, com preparo superficial excessivo e queima dos resíduos, modifica significativamente as propriedades físicas do solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial de atributos físicos de um Latossolo Vermelho eutroférrico sob cultivo de cana-de-açúcar, através da geoestatística. Os solos foram amostrados nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos regulares de 10 m, nas profundidades de 0 - 0,2; 0,2 - 0,4 e 0,4 - 0,6 m, totalizando 100 pontos; em cada amostra foram determinadas porosidade total, macroporosidade, microporosidade e densidade do solo. O coeficiente de variação indicou variabilidade baixa para porosidade total nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Paisagem; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100008

Evapotranspiration and crop coefficients in two irrigated wheat cultivars
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Tonny J. A. da; Bonfim-Silva,Edna M.; Fenner,William; Duarte,Thiago F.; José,Jefferson V.; Castañon,Thiago H. F. M.
ABSTRACT In the state of Mato Grosso, Brazil, wheat is an alternative to the current production system, mainly in irrigated crops, with new cultivars improved for this environment and system. The objective was to determine the evapotranspiration of the irrigated wheat crop and the dual coefficients of cultivars for the Brazilian Midwest. The experiment was conducted in the field using 12 weighing lysimeters and mini-lysimeters, filled by soil monoliths. The wheat cultivars BRS-254 and BRS-394 were used in the first and second years, respectively. Reference evapotranspiration was obtained by the Penman-Monteith equation and crop evapotranspiration by the mass difference in the lysimeters. Basal crop coefficient and soil water evaporation coefficient were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Irrigation; Soil water management; Tropical climate.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000400252

Cultivation of vetiver in saline tailings contaminated with arsenic under phosphorus doses
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Lorena A. de O. P.; Dias,Luiz E.; Assis,Igor R. de; Cordeiro,Amanda L.
ABSTRACT The processing of gold ores exploited in Paracatu, MG, generates tailings that are challenging for revegetation, mainly because of the high content of arsenic and salinity. Aiming at the revegetation of the area of disposal of these tailings, the objective of this study was to evaluate the effects of phosphorus doses on vetiver plants (Chrysopogon zizanioides) and on the planting substrate, which consisted of tailings from the processing of ore named B1, exploited in Paracatu, with water restriction. Vetiver was grown for four months in the substrate under doses of 0, 140, 280, 560 and 1280 mg kg-1 of P2O5. Increasing doses of phosphorus improved the chemical characteristics of the substrate. However, the highest dose (1280 mg kg-1 P2O5) resulted...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sulfide substrate; Gold mining; Environmental reclamation; Chrysopogon zizanioides.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000891

Initial physic nut nutrition and potassium balance in the soil-plant system
Provedor de dados: 91
Autores: Freiberger,Mariângela B.; Guerrini,Iraê A.; Castoldi,Gustavo; Steiner,Fábio; Büll,Leonardo T.
The objectives of this study were to evaluate the mineral nutrition and the response of physic nut to potassium fertilization as well as to assess whether the species can absorb K from the non-exchangeable soil fraction. The study was conducted in a greenhouse, in randomized blocks, and with four repetitions. Physic nut plants were cultivated in plastic recipients filled with 50 dm³ of a Dark Red Latosol fertilized with rates of 0, 40, 80, 120 and 160 mg K dm-3 of soil. One hundred and fifty days after planting, the height, stem diameter and leaf area of the plants were measured, and the dry mass, concentration in leaf and total accumulation of macro and micronutrients were determined, as well as the soil contents of exchangeable and non-exchangeable K....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Dynamic of nutrient uptake; Non-exchangeable K.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500005

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SOMBREAMENTO ARBÓREO NO MEIO RURAL
Provedor de dados: 91
Autores: Guiselini,Cristiane; Silva,Iran José Oliveira da; Piedade,Sonia Maria.
RESUMO Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a qualidade das sombras proporcionadas por algumas espécies arbóreas, de forma a quantificar e estabelecer um critério para indicação aos produtores rurais e paisagistas. Foram avaliadas as sombras das espécies: Melia azedarach (Santa Babara), Leucaena leucocephala (Leucena), Terminalia catappa (Chapéu de Sol) e Bambusa vulgaris (Bambu) cujos dados foram colhidos de hora em hora; no período entre as 9:00 até as 17:00 h, registrou-se: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade relativa, temperatura de globo negro e velocidade do vento, com instrumentos localizados debaixo da sombra respectiva e, a partir dos dados coletados, obtiveram-se os índices de conforto térmico: carga térmica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sombreamento a pasto; Qualidade de sombra; Índices de conforto térmico.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300380

Eficiência da cloração da água de irrigação no tratamento de gotejadores com entupimento de causa biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Com o propósito de se avaliar a eficiência de diferentes dosagens de cloro na desobstrução por tratamento de choque de gotejadores, conduziu-se um experimento no Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ/USP, no qual foram utilizados os seguintes tipos de gotejador Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20, e avaliadas as dosagens de cloro de 150, 300, 450 e 600 mg L-1. A água utilizada no ensaio foi proveniente de fonte hídrica superficial, aproveitada para irrigação. Para os tratamentos de recuperação dos emissores, utilizou-se o hipoclorito de sódio comercial (12%) como fonte de cloro, aplicado continuamente por 60 min, e logo após, deixou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hipoclorito de sódio; Desobstrução; Irrigação localizada.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300013

Residual effect of mixture of glyphosate and 2,4-D in winter maize in different soil textures
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Schaianne A.; Arantes,Sayonara A. do C. M.; Andrade,Ednaldo A. de; Arantes,Kelte R.; Viana,Daniela N.; Pereira Junior,Cezar da C.
ABSTRACT To increase the efficiency in the control of weeds, it is common the use of a mixture of the herbicides glyphosate and 2,4-D in the desiccation. This paper aimed to evaluate the residual effect of these two herbicides on the development of maize plants, in soils of different textures. The experiment was conducted in a greenhouse, in 2015, in a completely randomized design in a 2 x 2 x 7 factorial scheme, corresponding to two soils (Red Yellow Latosol and Quartzarenic Neosol), two herbicide application times (5 and 10 days before maize sowing) and seven doses of herbicides (recommended dose of glyphosate, recommended dose of 2,4-D; mixing the recommended doses of glyphosate and 2,4-D; two, ten and fifty times the recommended doses in admixture; and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phytotoxicity; Herbicides; Red Yellow Latosol; Quartzarenic Neosol.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500317

SIMULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ÁGUA EM IRRIGAÇÃO LOCALIZADA SUBSUPERFICIAL
Provedor de dados: 91
Autores: Moura,Maria Vilma Tavares de; Marques Júnior,Sérgio; Leopoldo,Paulo Rodolfo.
RESUMO O presente trabalho teve como finalidade o estudo da dinâmica da água no solo, através da irrigação localizada subsuperficial, utilizando-se procedimentos de simulação numérica, com o desenvolvimento de um modelo iterativo computacional, procurando-se estimar, com base em dados de características de retenção de água no solo (teor de água inicial, parâmetros da curva de retenção da água no solo e condutividade hidráulica saturada) e características do emissor (vazão) a distribuição do teor de água no meio após determinado intervalo de tempo. Para validação do modelo foram realizados ensaios em condição de campo em um solo classificado como Terra Roxa Estruturada, "intergrade" para Latossolo Vermelho-Escuro, textura média/argilosa. Foram realizados 4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água; Simulação; Irrigação localizada subsuperficial.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200158

Variação sazonal do fluxo de calor no solo dentro de um manguezal tropical
Provedor de dados: 91
Autores: Moura,Marcos A. L.; Querino,Carlos A. S.
Os manguezais são ecossistemas de grande importância em virtude da sua biodiversidade, embora ainda pouco estudados. O fluxo de calor no solo (FCS) é uma propriedade que interfere no microclima de um ecossistema e depende de vários fatores. Um estudo experimental foi realizado em um manguezal no município de Marechal Deodoro, Alagoas, no período de outubro/2004 a outubro/2005, com o objetivo de caracterizar a variação sazonal do FCS; para isto, uma estação meteorológica automática foi montada em uma torre micrometeorológica para registrar diferentes elementos do tempo e clima, de forma contínua. Especificamente, para medição do FCS a 10 cm de profundidade utilizou-se uma bateria de três fluxímetros modelo HFT3 (Campbell Scientific, EUA) no sentido de que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Complexo lagunar; Solo; Maré; Radiação solar.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300009

Aplicação de vinhaça na cultura da cana-de-açúcar: Efeito no solo e na produtividade de colmos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Aletéia P. M. da; Bono,José A. M.; Pereira,Francisco de A. R.
No Brasil, o setor sucroalcooleiro está em expansão tendo, como consequência, a geração de resíduos e/ou subprodutos, entre eles a vinhaça. As usinas têm utilizado a vinhaça em áreas agrícolas, através da fertirrigação. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da aplicação de vinhaça em alguns atributos químicos do solo e na produtividade de colmos de cana, pelo período de três anos. O ensaio foi conduzido em solo classificado como Neossolo Quartzarênico órtico localizado em Campo Grande, MS, de novembro de 2008 a setembro de 2011. As parcelas experimentais foram de 4,2 x 10,0 m (42 m²) e os tratamentos constituídos por doses de vinhaça (0, 100, 200, 400 e 800 m³ ha-1), distribuídos no campo em delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum spp.; Atributos químicos do solo; Vinhoto; Cana soca.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100006

Comprimento das estacas e parte do ramo para formação de mudas de pinhão-manso
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane L. S. de; Severino,Liv S.; Pereira,Walter E.; Lucena,Amanda M. A. de; Gheyi,Hans R.; Arriel,Nair H. C.
Tradicionalmente, a propagação do pinhão-manso (Jatropha curcas) é realizada através de sementes; e em muitas situações a propagação vegetativa é uma importante alternativa para a propagação desta espécie. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar como o comprimento e a parte do ramo de onde se extraem as estacas influenciam a capacidade de enraizamento adventício e de crescimento de mudas de pinhão-manso. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 3 x 4, sendo os fatores três posições da estaca no ramo (apical, mediana e basal) e quatro comprimentos de estaca (10, 15, 20 e 25 cm). Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições e dez estacas por parcela. Aos 70 dias após o estaqueamento foi avaliado o número de brotações e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Estaquia; Propagação vegetativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100014

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: I. Concentração de nutrientes no solo e na planta
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.; Henriques Neto,Diolino.
Em geral, culturas tolerantes à salinidade geralmente apresentam maiores teores foliares de certos nutrientes, sugerindo que a adubação em culturas sensíveis poderia elevar os teores desses nutrientes nas folhas, aumentando sua tolerância aos sais. Este trabalho teve o objetivo de estudar os efeitos do N e do K na condutividade elétrica, pH e concentração de nutrientes da solução do solo e nos teores de nutrientes e prolina nas folhas do tomateiro irrigado com água salina. Os tratamentos foram compostos da combinação de três níveis de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta) e de K (8, 16 e 24 gK2O por planta) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições, sendo que à água de irrigação foram adicionados os sais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Prolina; Nutrição de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100004

Propriedades físicas de painéis aglomerados de madeira produzidos com adição de película de polipropileno biorientado
Provedor de dados: 91
Autores: Macedo,Laurenn B. de; Ferro,Fabiane S.; Varanda,Luciano D.; Cavalheiro,Raquel S.; Christoforo,André L.; Lahr,Francisco A. Rocco.
No Brasil, as últimas décadas foram marcadas pela crescente produção de paineis de madeira seguida pelo aumento do consumo nacional; isto descreve o quão promissora é a área devido à sua grande potencialidade quanto ao desenvolvimento de novos produtos e tecnologias; como exemplo disto existe a possibilidade de mistura entre materiais lignocelulósicos e os diversos resíduos produzidos pela sociedade. Entre tais resíduos o plástico é o que apresenta maior abundância nos descartes domésticos. Neste contexto, o presente trabalho objetivou determinar propriedades físicas de paineis aglomerados homogêneos confeccionados com partículas de madeira de Eucalyptus sp e Pinus sp e de embalagens de película de polipropileno biorientado tendo, como adesivo, a resina...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compósito de madeira; Inchamento em espessura; Absorção de água; Massa específica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700674

Spatial variability of soil attributes in an experimental basin in the semi-arid region of Pernambuco, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Diego C. dos S.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Silva Junior,Valdemir de P. e; Santos,Sylvana M. dos.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the spatial patterns of physical and chemical properties of a soil in an experimental basin with an area of 149 km2, located in the municipality of Pesqueira, in the semi-arid region of Pernambuco state (Brazil). Samples were taken in the layers of 0-0.10 and 0.10-0.20 m, at 35 monitoring points distributed in an irregular grid, encompassing the three soil classes present in the basin and commonly found in the semi-arid region. For the attributes of soil texture, organic carbon and bulk density in the layer of 0.10-0.20 m, spatial dependence from medium to strong was detected, ranging from 0.03 to 49.98%. Bulk density in the layer 0-0.10 m, as well as the electrical conductivity, in both layers, showed pure nugget...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Kriging; Geostatistics; Caatinga.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100038

Sowing operation direction and population densities in corn growing
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Rafael D. G.; Furlani,Carlos E. A.; Zerbato,Cristiano; Oliveira,Danilo T. de; Noronha,Rafael H. de F.; Warikoda,Newton K.
ABSTRACT Among the factors that may influence corn yield are sowing operation direction and plant population, since they alter the shade index between crop rows, and consequently the efficiency of interception of the photosynthetically active radiation by the leaves of plants. The aim of this study was to evaluate the influence of sowing direction and plant populations on P2830VYH hybrid corn yield. The experiment was conducted at the facilities of FCAV-UNESP, latitude 21º 14’ S and longitude 48º 16’ W in Jaboticabal (SP). The treatments were composed of three sowing directions (North-South, Northeast-Southwest, and East-West) and three population densities (40,000, 60,000 and 80,000 plants ha-1). The treatment with 80,000 plants ha-1 had the lowest cost...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Sowing configuration; Plant population; Grain yield.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300183

Sampling strategies to estimate suspended sediment concentration for turbidimeter calibration
Provedor de dados: 91
Autores: Dalbianco,Leandro; Ramon,Rafael; Barros,Claudia A. P. de; Minella,Jean P. G.; Merten,Gustavo H.; Didoné,Elizeu J.
ABSTRACT The influx of sediments carried by rivers can be measured continuously using a turbidimeter through the indirect relationship between turbidity and suspended sediment concentration (SSC). However, this process is dependent on obtaining water samples with suspended sediments to calibrate the turbidimeter. Sampling can be carried out through different methods, resulting in errors and uncertainties in estimating the SSC. Four different possibilities for the composition of the calibration curve were tested in order to evaluate the effectiveness of the turbidimeter calibration for different sampling strategies. The study was conducted in 2012 and 2013 in two catchments in southern Brazil that had a strong sediment yield impact. The results indicate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Turbidity; Rainfall event; Sampling; Automatic sensors.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200884

Avaliação de perdas em uma colhedora de fluxo axial para feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cristiano M. A. de; Queiroz,Daniel M. de; Cecon,Paulo R.; Mantovani,Evandro C.
Na avaliação de máquinas de colheita é importante a determinação da capacidade de processamento e das perdas ocorridas no processo, razão pela qual este trabalho teve por objetivo avaliar as perdas e a capacidade de colheita de uma colhedora de arrasto de fluxo axial, na colheita de feijão. Testes de campo foram realizados sob diferentes condições de trabalho. A partir dos dados obtidos, pode-se concluir que a maior perda ocorreu na plataforma de recolhimento, representando 49,30% da perda total da colhedora, enquanto as perdas no sistema de trilha e separação e de limpeza foram de 43,61 e 7,09%, respectivamente. A capacidade de colheita máxima atingida pela máquina foi de 6,56 t h-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita; Desempenho; Colhedora de arrasto.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300027

Production and quality of mini watermelon cv. Smile irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Alan B. O. de; Duarte,Sérgio N.; Sousa Neto,Osvaldo N. de; Souza,Ana C. M.; Sampaio,Pedro R. F.; Dias,Carlos T. dos S.
ABSTRACT The purpose of this study was to evaluate the salt tolerance of mini watermelon (cv. Smile). The experiment was carried out in the greenhouse of the Department of Biosystems Engineering of ESALQ/USP. The experimental design was randomized blocks. The plants were irrigated with five levels of salinity (S1 = 1.0; S2 = 2.0; S3 = 3.0; S4 = 4.0 and S5 = 5.0 dS m-1). At 85 days after the beginning of the experiment, the plants and the physical and chemical variables of the fruit were evaluated. Salinity negatively affected the variables: length of the main stem, stem diameter, number of leaves, number of branches, leaf area, fresh and dry matter. Regarding the physical and chemical characteristics of fruits, salinity reduced the mass, diameter and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salt stress; Electrical conductivity; Cucurbitaceae.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000897

Ambiente acústico e aéreo em galpão comercial para poedeiras Dekalb Brown cercados por tela PEAD
Provedor de dados: 91
Autores: Lourençoni,Dian; Yanagi Junior,Tadayuki; Campos,Alessandro T.; Oliveira,Daniela D.; Lima,Renato R. de.
RESUMODevido às ocorrências dos vírus de influenza aviária (H5N1 e H7N2), estudos relacionados à biosseguridade têm sido intensificados em que uma das soluções discutidas é o uso de tela para cercar a área dos galpões evitando o contato das galinhas poedeiras alojadas com outras aves. Neste contexto objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar e comparar a utilização de tela para cercar o perímetro de um galpão visando à criação de galinhas poedeiras, sobre o ambiente acústico e aéreo no interior da instalação. Esta pesquisa foi realizada em um galpão comercial do tipo californiano para criação de galinhas poedeiras da linhagem Dekalb Brown. Metade da área do galpão foi cercada por tela de polietileno de alta densidade (PEAD) e a outra metade foi mantida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biosseguridade; Ruído; Amônia; Dióxido de carbono.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900882

Cassava wastewater as organic fertilizer in ‘Marandu’ grass pasture
Provedor de dados: 91
Autores: Bezerra,Márcio G. S.; Silva,Gualter G. C. da; Difante,Gelson dos S.; Emerenciano Neto,João V.; Oliveira,Ermelinda M. M.; Oliveira,Luiz E. C. de.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the use of wastewater from the cassava processing as organic fertilizer on pastures of Brachiaria brizantha cv. ‘Marandu’. The treatments were wastewater doses (0, 15, 30, 60 and 120 m3 ha-1), in a randomized block design with four replicates. The structural characteristics and morphological composition of the pastures were evaluated, from July 2013 to January 2014. The addition of wastewater promoted a positive linear increase in the three cuts for the canopy height, light interception and leaf area index. The maximum dry matter (DM) production was obtained with 120 m3 ha-1 of wastewater (2796 kg ha-1 of DM in the second cut). The mass of senescent material in the second and third cuts fitted to positive linear...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria brizantha; Manihot esculenta; Manipueira; Environmental impacts.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600404

Uso de bentonita na remediação de solos contaminados com zinco: efeito na produção de feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Tito,Gilvanise A.; Chaves,Lucia H. G.; Guerra,Hugo O. C.; Soares,Frederico A. L.
Diversos procedimentos têm sido propostos para reduzir a concentração de metais pesados nos solos, e, conseqüentemente, seus efeitos poluidores. Dentre eles destacam-se a aplicação de materiais, como a bentonita, capazes de adsorver estes elementos, tornando-os menos disponíveis para as plantas. Objetivou-se com este trabalho avaliar a capacidade da bentonita na remediação de solos contaminados com zinco. Conduziu-se experimento em condições de casa de vegetação com delineamento inteiramente casualizado com três repetições e uma planta por parcela, utilizando-se como planta indicadora o feijão caupi (Vigna unguiculata L.). Os tratamentos consistiram de uma combinação fatorial 3 x 3, sendo o primeiro fator composto por três doses de Zn (50, 250 e 450 mg...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metal pesado; Argila; Vigna unguiculata L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900007

Interação urina e efluente doméstico na produção do milheto cultivado em solos do semiárido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Santos Júnior,José A.; Souza,Cassiana F. de; Pérez-Marin,Aldrin M.; Cavalcante,Antônio R.; Medeiros,Salomão de S.
A necessidade precípua de estudos que abordem o aproveitamento de resíduos líquidos na irrigação de culturas em condições semiáridas, é evidente. Buscou-se, com o presente trabalho, analisar a viabilidade do aproveitamento da urina humana diluída em efluente doméstico (0; 1,5; 3,0 e 4,5%) na irrigação de plantas de milheto cultivadas em três solos (Luvissolo, Neossolo e Planossolo) oriundos de áreas degradadas do Núcleo de Desertificação dos Cariris, PB. Esses tratamentos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, analisado em esquema fatorial 4 x 3 + 6, ou seja, quatro diluições de urina em efluente doméstico, três tipos de solo e seis testemunhas (utilizando-se água de abastecimento municipal na irrigação das plantas com e sem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso; Irrigação; Desertificação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500456

Avaliação da cinética de secagem de caju mediante um planejamento experimental
Provedor de dados: 91
Autores: Gouveia,Josivanda P. G. de; Moura,Rodrigo S. F. de; Almeida,Francisco de A. C.; Oliveira,Alexsandra M. de V.; Silva,Manassés M. da.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar a cinética de secagem de caju em um secador de leito fixo, utilizando-se um planejamento experimental. A temperatura, variando de 35 a 65 ºC e a velocidade do ar de 0,9 a 1,9 m s-1, formaram as variáveis do processo. Os pseudofrutos foram fatiados em pedaços circulares de aproximadamente 0,5 cm de espessura. Mediante análise de regressão, verificou-se efeito significativo da temperatura sobre a redução da razão de umidade do caju e, ainda, que o modelo quadrático foi o que melhor representou os dados experimentais, sendo a temperatura o fator controlador do processo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale L.; Secador; Planejamento fatorial.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300015

Determinação do coeficiente de cultura (Kc) e eficiência do uso de água do alecrim-pimenta irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Otávio D.; Kobayashi,Mauro K.; Oliveira,Flávio G.; Alvarenga,Ivan C. A.; Martins,Ernane R.; Corsato,Carlos E.
Objetivou-se com este estudo determinar os coeficientes de cultura (Kc), a eficiência do uso de água (EUA) do alecrim-pimenta contemplando a produção de biomassa e óleo essencial. O experimento foi conduzido em lisímetro de drenagem, no Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, em Montes Claros, MG. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, cujos tratamentos correspondiam a sete lâminas de água (0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,4; 1,65 e 1,9 ETo), e três repetições. A evapotranspiração potencial de referência utilizada no cálculo das lâminas de irrigação foi obtida pelo método de Penman-Monteith. Os tratamentos foram submetidos à análise de regressão. Os resultados indicam que o alecrim-pimenta apresenta resposta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de água; Evapotranspiração; Biomassa; Óleo essencial.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600002

Coeficientes da equação de Angström-Prescott e sua influência na evapotranspiração de referência em Seropédica, RJ
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel F. de; Silva,Dione G. da; Souza,Adilson P. de; Gomes,Daniela P.; Rocha,Hermes S. da.
A evapotranspiração de referência (ETo) é dependente da quantidade de energia disponível no ambiente e a radiação solar (Rs) é uma variável importante na sua estimativa. Mediante o exposto, o presente trabalho teve como objetivo determinar os coeficientes "a" e "b" da equação de Angströn-Prescott para Seropédica, RJ, e avaliar seus efeitos na estimativa da Rs e da ETo. Utilizaram-se medidas da radiação solar global e número efetivo de horas de brilho solar da estação Ecologia Agrícola (83741 -INMET) do período de 2000 a 2007. Os coeficientes foram determinados por análise de regressão linear, para todo o período e para períodos mensais e anuais. Utilizando-se os coeficientes calculados e os propostos pela FAO (0,25 e 0,50) estimaram-se Rs e ETo, e se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Brilho solar; Estação meteorológica; Penman-Monteith.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800011

Multivariate analysis of the behavior and physiology of Girolando heifers in pasture
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Pedro H. D.; Almeida,Gledson L. P. de; Pandorfi,Héliton; Melo,Airon A. S. de; Moraes,Alex S.; Guiselini,Cristiane.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the thermal effect on the behavioral and physiological changes of Girolando heifers by means of principal components analysis. The research was conducted in the Agreste region of the state of Pernambuco, Brazil. Three heifers submitted to the continuous grazing system were used. For the determination of the thermal effect on the animals, the variables dry bulb temperature and relative air humidity were recorded, which allowed to determine the temperature and humidity index and the specific enthalpy. The physiological variables monitored were the respiratory rate, rectal temperature and skin temperature. The quantified behavioral indicators were walking, drinking, eating, ruminating and leisure, to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Principal components; Animal thermal comfort; Animal adaptability.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400303

Metodologia para avaliação do desgaste por abrasão de bocais de aspersores rotativos
Provedor de dados: 91
Autores: Sandri,Delvio; Matsura,Edson E.; Testezlaf,Roberto.
As técnicas de manejo de irrigação, as condições hidráulicas e a durabilidade dos equipamentos diante das diferentes condições de uso, são fatores importantes a serem considerados no desempenho de sistemas de irrigação e que devem ser avaliados permanentemente. Diante disto, este trabalho teve como objetivo analisar uma metodologia de quantificação de desgaste de bocais de aspersores rotativos, utilizando-se uma mistura sólido-líquida (areia-água) avaliando-se a variação da vazão, da massa do bocal, do coeficiente de descarga, das dimensões dos bocais e comportamento do módulo hidráulico. Foram ensaiados aspersores com bocais de latão, plástico e bronze, submetidos às concentrações de sólidos de 140 mg L-1± 10% (C1) e 230 mg L-1± 10% (C2) operando a uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Material de fabricação; Durabilidade; Metodologia de desgaste de bocais.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100002

Estatísticas sobre irrigação no Brasil segundo o Censo Agropecuário 1995-1996
Provedor de dados: 91
Autores: Loiol,Mardônio L.; Souza,Francisco de.
Neste trabalho utilizam-se dados do Censo Agropecuário 1995-1996, para se avaliar a irrigação no país, com relação à área irrigada, aos métodos utilizados e aos grupos de área, por região e por estado. A área irrigada no Brasil, de acordo com o Censo Agropecuário 1995-1996, é de 3,1 milhões de hectares, representando apenas 2,1% dos 146,8 milhões de hectares cultivados com lavouras permanentes, temporárias, pastagens e florestas. A região Sul apresenta a maior área irrigada, 1,1 milhão de ha, equivalente a 35% da área total irrigada. Em segundo lugar vem a região Sudeste com, aproximadamente, 30%; com 24% de toda a área irrigada no Brasil, o Nordeste ocupa a terceira posição seguido das regiões Centro-Oeste e Norte, que têm pouca expressão e, juntas, somam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Estatística; Censo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100033

Dimensionamento de sistema de microirrigação através de programação não linear considerando-se diferentes demandas hídricas
Provedor de dados: 91
Autores: Lucena,Kennedy F. M.; Galvão,Carlos de O.; Gomes,Heber P.
Neste trabalho é analisado o dimensionamento ótimo de sistemas de microaspersão, através de um modelo de otimização utilizando-se programação não linear, com o objetivo de minimizar os custos de investimento e operacional, para três cenários de demandas hídricas obtidas em duas localidades da Região Nordeste do Brasil: Iguatu, CE, com os balanços hídricos anual e mensal, e João Pessoa, PB, com balanço hídrico mensal. O modelo tem como variáveis de decisão: os comprimentos dos trechos de tubos com seus respectivos diâmetros, o tempo total diário de irrigação, a uniformidade de emissão, a freqüência de irrigação e a pressão média de operação do emissor. Os resultados evidenciaram que em regiões de clima semi-árido, como Iguatu, não há diferenças importantes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Microaspersão; Modelo de otimização; Custos; Hidráulica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200002

Perda de carga em tubos de PVC conduzindo água residuária do processamento de café
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Aquino,Reinaldo F.; Pereira,Geraldo M.; Rodrigues,Reginaldo C.; Campos,Thiago B.
Visando determinar a perda de carga distribuída e avaliar a variação dos coeficientes de atrito das equações Universal e de Hazen-Williams em tubulações comerciais de PVC, conduzindo águas residuárias do processamento do café (descascamento e demucilagem), ensaios foram conduzidos no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, em que os resultados apontaram aumento do fator de atrito "f" e, conseqüentemente, da perda de carga, de 5 a 35% para águas residuárias da demucilagem e de 2 a 11% para água de descascamento, em relação à água pura, para tubulações de 75 e 25 mm, respectivamente. Ocorreu redução na perda de carga com a diluição das águas residuárias. O coeficiente "C", da equação de Hazen-Williams,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de atrito; Irrigação pressurizada; Hidráulica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700001

Spectral-temporal characterization of wheat cultivars through NDVI obtained by terrestrial sensors
Provedor de dados: 91
Autores: Cattani,Carlos E. V.; Garcia,Murilo R.; Mercante,Erivelto; Johann,Jerry A.; Correa,Marcus M.; Oldoni,Lucas V.
ABSTRACT Remote sensing applications in agriculture are presented as a very promising reality, but research is still needed for the correct use of spectral data. The objective of this study was to evaluate the spectral-temporal patterns of eleven wheat cultivars (Triticum aestivum L.). The experiment was conducted in Cascavel, PR, in the year 2014. With the help of the GreenSeeker and FieldSpec 4 terrestrial sensors, spectral signatures were determined and the temporal profiles of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were created. Statistical differences between wheat cultivars were analysed using analysis of variance (ANOVA) and Scott-Knott test. Grain yields obtained with INSEY (In-Season Estimate of Yield) factors were correlated. NDVI...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vegetation index; Remote sensing; Growth stage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100769

Utilização de sensor óptico ativo para detectar deficiência foliar de nitrogênio em algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Motomiya,Anamari V. de A.; Molin,José P.; Chiavegato,Ederaldo J.
Visou-se com este trabalho, avaliar, em condições de campo, o efeito da variação de doses de nitrogênio na detecção do teor de nitrogênio foliar do algodoeiro (Gossypium hirsutum L. var. latifolium Hutch), utilizando-se propriedades de reflectância obtidas por um sensor óptico ativo. O delineamento experimental foi o aleatorizado em blocos, com cinco tratamentos (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de N) e quatro repetições. Os dados do Índice de Vegetação Diferença Normalizada (NDVI) e da razão simples vermelho/infravermelho próximo (V/IVP) foram coletados no período de 23 a 92 dias após a emergência (DAE) totalizando nove datas de coleta; coletaram-se também dados referentes ao índice de clorofila, índice de área foliar (IAF) e altura de plantas. Os valores do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; NDVI; Estado nutricional.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200005

Análise técnica e econômica da colheita florestal mecanizada em Niquelândia, Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Minette,Luciano J.; Silva,Elizabeth N. da; Freitas,Karla E. de; Souza,Amaury P. de; Silva,Emilia P.
O objetivo deste trabalho foi analisar técnica e economicamente as etapas da colheita mecanizada de madeira de eucalipto correspondentes ao corte, extração, processamento e transporte. Na análise técnica, comparou-se diferentes modos de produção em termos de produtividade por hora efetiva e observou-se os tempos dos elementos do ciclo operacional de cada máquina estudada. Economicamente, determinou-se os custos de produção de cada máquina que atuam nestas etapas. Concluiu-se que o maior custo de produção foi o da máquina Feller-Buncher, que atua na etapa de corte. Os diferentes modos de produção não se diferenciaram estatisticamente dos modos para o Feller-Buncher e para o Traçador florestal. Entretanto, para o Carregador florestal obteve diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização florestal; Custo; Produtividade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600014

Índices diagnósticos para interpretação de análise foliar do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Gott,Roney M.; Aquino,Leonardo A. de; Carvalho,André M. X. de; Santos,Luiz P. D. dos; Nunes,Pedro H. M. P.; Coelho,Bruna S.
A diagnose foliar é o método de maior relevância na definição e na interpretação do estado nutricional das plantas. A interpretação correta sobre o estado nutricional da cultura só é possível quando se regionalizam os valores de referência. Objetivou-se, com este trabalho, determinar índices diagnósticos para interpretação de resultados de análise foliar de milho mediante o uso dos métodos de interpretação: Nível crítico (NC), Faixa de suficiência (FS) e Índices Balanceados de Kenworthy (IBK). Amostraram-se solos, folhas e produtividade em 120 lavouras de milho, nas safras agrícolas 2010/2011 e 2011/2012, na região do Alto Paranaíba, MG. Para gerar os índices diagnósticos pelos métodos FS e IBK a população foi dividida em duas subpopulações, com base na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Nível crítico; Equilíbrio nutricional.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100003

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS NO CONTROLE DE PRAGAS E NA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE FEIJÃO MACASSAR ARMAZENADAS
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Hosaneide Farias; Bruno,Riselane de Lucena Alcântara; Bruno,Genildo Bandeira; Bandeira,Ivanoska Salgado de Assis.
RESUMO Avaliou-se a eficiência de produtos naturais e do produto químico fosfeto de alumínio, na qualidade fisiológica e sanitária das sementes de feijão macassar (Vigna unguiculata L. Walp.) variedade Cariri, no município de Solânea, PB, durante seis meses de armazenamento. Empregou-se o delineamento estatístico inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 9 x 7, representado por nove tratamentos e sete períodos de armazenamento, com quatro repetições. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada no início e a cada 30 dias de armazenamento, através dos parâmetros: teor de umidade, índice de infestação, germinação e vigor (emergência em campo). Os resultados permitiram concluir que houve redução na qualidade fisiológica das sementes de feijão, ao...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Vigna unguiculata L.; Controle de pragas.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100049

Emergence and biomass accumulation in seedlings of rice cultivars irrigated with saline water
Provedor de dados: 91
Autores: Freire,Márcio H. da C.; Sousa,Geocleber G. de; Souza,Maria V. P. de; Ceita,Emanuel D. R. de; Fiusa,Jamili N.; Leite,Kelly N.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the performance of three rice cultivars under saline water irrigation. The experiment was carried out in full sun at the Experimental Farm of the Unilab, in Redenção, Ceará, Brazil, in January 2016. The experimental design was completely randomized (CRD), in a 5 x 3 factorial scheme [irrigation water electrical conductivity (ECw: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 dS m-1) versus three rice cultivars (C1 - Ligeirinho, C2 - Casado and C3 - Meruinho)], totaling 15 treatments, with 4 replicates of 30 seeds per cultivar. After 21 days, the following variables were evaluated: emergence percentage (EP), emergence speed index (ESI), mean time of emergence (MTE), mean speed of emergence (MSE), shoot dry matter (SDM),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L.; Emergence; Salt stress.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700471

Regionalização da lâmina suplementar de irrigação e época de plantio da cultura de feijão, no Estado de Goiás
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz F. C. de; Carvalho,Daniel F. de.
Objetivou-se, através deste trabalho, a estimativa e a regionalização da lâmina suplementar de irrigação e definição da melhor época de plantio para a cultura de feijão de verão, safrinha e de inverno, no Estado de Goiás; para tal, empregou-se o software DEMANDA e uma série histórica dos elementos do clima de estações meteorológicas cadastradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, para o Estado de Goiás e estados limítrofes. A adoção da irrigação suplementar e a definição da melhor época de plantio para a cultura de feijão, permitiram uma redução média na demanda total da quantidade de água a ser aplicada na irrigação, nos plantios de verão, safrinha e inverno, de 446,1; 235,7 e 66,0%, respectivamente. Os resultados obtido neste trabalho permitiu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uso consuntivo; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100017

Qualidade fisiológica de sementes de sorgo coletadas em diferentes pontos de um secador
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Jadir N. da; Cardoso Sobrinho,José; Carvalho,Jairo A. de; Dias,Denise C. F. dos S.; Reis,Fernando P.
Neste trabalho, avaliou-se a qualidade fisiológica e se quantificaram os possíveis gradientes de umidade de sementes de sorgo BR 601, durante o armazenamento. Utilizaram-se amostras coletadas em secador de camada fixa vertical, com duto central perfurado e distribuição radial de ar. Os pontos amostrais no secador se distanciavam 0,10; 0,30 e 0,50 m em relação à lateral do duto central de ar e nas alturas de 0,85; 2,02 e 3,64 m da base do secador, com capacidade de 8 t, além de uma amostra média (M) que representou os três pontos radiais, respectivamente. Armazenou-se o sorgo durante nove meses e se avaliou a germinação, vigor e umidade do produto no terceiro, sexto e nono meses de armazenamento. Não houve diferença na qualidade fisiológica das sementes nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Qualidade; Sementes; Sorghum bicolor L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300020

Bulk density and water tensions in the soil on corn root production
Provedor de dados: 91
Autores: Nunes,João A. S.; Bonfim-Silva,Edna M.; Silva,Tonny J. A. da.
ABSTRACT Inadequate management of soil and water can cause changes in soil physical characteristics, resulting in lower root development. Thus the objective of the present study was to evaluate the dry matter production of corn roots under combinations of levels of bulk density and water tension in the soil. The experiment was conducted in a greenhouse in a randomized block design, based on a modified central composite design of a 52 fractional factorial scheme, of combinations of bulk densities (1.0, 1.2, 1.4, 1.6 and 1.8 Mg m-3) and water tensions in the soil (10, 20, 30 40 and 50 kPa), resulting in 13 treatments with four replicates. An Oxisol collected in the layer of 0-0.2 m was used. The pots were made of PVC (polyvinyl chloride) tube with compacted...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Soil compaction; Soil management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400357

Changes in chemical properties of distrophic Red Latosol as result of swine wastewater application
Provedor de dados: 91
Autores: Cabral,Juarez R.; Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Muniz,Antonio S.; Bertonha,Altair.
Swine wastewater (SW) has characteristics that allow its disposal in the soil as a fertilizer. This is an alternative in order not to accumulate this material in the farm as well as it provides savings with mineral fertilizers. The aim of this study was to evaluate the effect of applying swine wastewater on the chemical properties of a distrophic Red Latosol for two seasons. The experiment was carried out under field conditions with treatments defined as T0 = 0 (control), T1 = 150, T2 = 300, T3 = 450, T4 = 600, T5 = 750 m3 ha-1 of SW applied during the crop cycle of elephant grass. SW application contributed to the increase of magnesium and phosphorus and the reduction of soil aluminum in the first season. As for the second season when compared to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Effluent; Environmental impact; Leaching.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200012

Yield and water use efficiency of cowpea under water deficit
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Paulo J. O. P.; Ramos,Thaynara F.; Fiel,Lucilene de C. S.; Farias,Vivian D. da S.; Sousa,Denis de P.; Nunes,Hildo G. G. C.
ABSTRACT The state of Pará is the main regional producer of cowpea, but its yield is still low compared to other states of the Northern region such as Amazonas and Tocantins, due to the management adopted and the water regime during the cycle, since its cultivation is conducted on a rainfed basis. The objective of this study was to evaluate how water deficit imposed during reproductive stage interferes in the yield of cowpea and in its water use efficiency under the climatic conditions of Castanhal, Pará, Brazil, for agricultural planning purposes. The experiment was carried out in Castanhal, northeastern region of the Pará state during the dry season of 2014, 2015 and 2016. The experimental design was randomized blocks with six blocks and four treatments,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water deficit; Water demand; Irrigation management.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000200119

Production of cuttings and nutrient export by Coffea canéfora in different periods in the Southwestern Amazon
Provedor de dados: 91
Autores: Bazoni,Patrícia A.; Espindula,Marcelo C.; Araújo,Larissa F. B. de; Vasconcelos,Jaqueline M.; Campanharo,Marcela.
ABSTRACT Cutting is the main vegetative propagation method used for the production of Coffea canephora plantlets. In this method, parent plants are conducted in a specific field, called clonal garden, which must be managed to produce clonal cuttings. The objective of this study was to evaluate the production of cuttings and the export of nutrients by Coffea canephora in different periods in the Southwestern Amazon. The experiment was carried out in a 6 × 3 split-plot scheme (repeated measures in time), consisting of the combination of six clonal Coffea canephora genotypes (plot) and three cutting collection periods (subplots). The genotypes were: C-057, C-088, C-089, C-125, C-130 and C-160; and the evaluation sampling times were January/2017, May/2017 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conilon coffee; Clonal genotypes; Vegetative propagules.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000300162

Estimativa e espacialização das temperaturas do ar mínimas, médias e máximas na Região Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Cecílio,Roberto A.; Melo Júnior,Júlio C. F. de; Silva Junior,José L. C. da.
Neste trabalho teve-se como objetivo principal, gerar equações de regressão múltiplas com ajuste de superfície quadrática para estimativa das normais das temperaturas do ar mínimas, médias e máximas mensais e anual, para o Nordeste brasileiro, a fim de fornecer subsídios para o planejamento agroclimático em regiões onde não há disponibilidade desses dados. Obtiveram-se os dados de temperatura do ar utilizados para a determinação dos coeficientes das equações, de 74 estações meteorológicas listadas nas normais climatológicas dos Estados da região Nordeste, fornecidas pelo INMET. A partir das equações ajustadas, foram gerados mapas temáticos das normais das temperaturas do ar mínimas, médias e máximas mensais e anual. As equações obtidas apresentaram bons...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Temperatura; Equações de regressão; Planejamento agroclimático.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200016

Nitrogênio e promotor de crescimento: efeitos no crescimento e desenvolvimento do algodão colorido verde
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Maria M. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Beltrão,Napoleão E. de M.; Dantas Neto,José; Gonçalves,Cira B.; Santos,Claudia G. da F.
Objetivou-se, com este trabalho, quantificar os efeitos dos fatores adubação nitrogenada e promotor de crescimento aplicado nas sementes sobre o crescimento e desenvolvimento do algodão colorido verde. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação pertencente ao Centro Nacional de Pesquisa do Algodão (Embrapa-CNPA), onde o promotor de crescimento Stimulate® foi aplicado nas doses de 10 e 17 mL por 0,5 kg de sementes e o N em cobertura nas doses de 0, 80, 160 e 240 kg ha-1. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com nove tratamentos e três repetições em esquema fatorial 2 x 4 + 1. Estimaram-se as variáveis relativas ao crescimento (altura de planta, diâmetro do caule e área foliar) e ao desenvolvimento (aparecimento do primeiro botão floral,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Algodoeiro herbáceo; Precocidade; Adubação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300013

Energia de briquetes produzidos com rejeitos de resíduos sólidos urbanos e madeira de Eucalyptus grandis
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,José E.; Sartori,Maria M. P.; Leão,Alcides L.
O incentivo ao consumo e à produção em grande quantidade na sociedade atual gera, exageros de resíduos sólidos urbanos que, em alguns casos, podem ser utilizados para a geração de energia. Neste sentido e visando reduzir os resíduos dos aterros municipais e gerar energia, buscou-se produzir briquetes com mistura de rejeitos de resíduos sólidos urbanos (RRSU) e resíduos de madeira de Eucalyptus grandis. Os briquetes foram fabricados com 0, 5, 10, 15, 20 e 25% de RRSU na mistura com resíduos madeireiros contendo 12% de umidade. Os parâmetros analisados para a escolha da melhor mistura, foram: análise de combustibilidade x cinzas, resistência e energia utilizável. Os briquetes com até 10% de RRSU se mostraram com baixa resistência e os acima de 15%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Lixo; Poder calorífico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500021

Parâmetros fisiológicos de ovinos Santa Inês submetidos a sombreamento com tela de polipropileno
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Fabiano A. de; Turco,Sílvia H. N.; Borges,Iran; Clemente,Carlos A. A.; Nascimento,Thiago V. C.; Loiola Filho,João B.
Neste trabalho objetivou-se verificar a influência do uso de tela de polipropileno com 80% de retenção luminosa nas respostas fisiológicas de ovinos da raça Santa Inês submetidos a pastejo; para isto, um experimento foi montado em Petrolina, PE, no período de junho a novembro de 2010 e adotados dois tratamentos (com sombreamento e sem sombreamento) com 20 animais em cada um. Aferiu-se a temperatura retal, a temperatura da superfície cutânea e a frequência respiratória, às 7 h e 15 h, duas vezes por semana. Foram medidos dados meteorológicos visando à determinação do índice de temperatura de globo negro e umidade, a cada 2 h, por 24 h durante todo o experimento. Verificou-se, após análise dos dados, que os ovinos do tratamento com sombreamento sofreram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Fisiologia; Radiação; Temperatura retal; Termorregulação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900015

Produção de fitomassa em genótipos de citros submetidos a estresse hídrico na formação do porta-enxerto
Provedor de dados: 91
Autores: Suassuna,Janivan F.; Fernandes,Pedro D.; Nascimento,Ronaldo do; Oliveira,Ana C. M. de; Brito,Kalyne S. A. de; Melo,Alberto S. de.
Devido à importância dos porta-enxertos no sucesso da citricultura e sua influência na tolerância a fatores de estresse, desenvolveu-se este estudo com o objetivo de avaliar a tolerância de porta-enxertos de citros ao estresse hídrico. Estudaram-se dois fatores: manejo hídrico ('sem estresse' e 'com estresse', neste último caso, com irrigação baseada em 50 e 25% da capacidade de campo) e porta-enxerto (10 genótipos de citros fornecidos pelo Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical). Adotou-se o delineamento em blocos casualizados com três repetições e 15 plantas por parcela; avaliaram-se as fitomassas da parte aérea, das folhas, do caule, da raiz e total, além da relação raiz/parte aérea, razão de peso foliar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp; Híbridos; Deficiência hídrica; Tolerância.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200007

Cultivo mínimo: efeito da compactação e deformação abaixo da atuação da ponteira do subsolador
Provedor de dados: 91
Autores: Rosa,David P. da; Reichert,José M.; Mentges,Marcelo I.; Barros,Claudia A. P.; Reinert,Dalvan J.; Vieira,Davi A.
A compactação na soleira de implementos de mobilização de solo é passível de ocorrência em determinadas condições do solo. O objetivo deste estudo foi avaliar se há compactação abaixo da profundidade de trabalho de um subsolador e verificar o efeito deste implemento em solo com níveis diferenciados de compactação. Os tratamentos em estudo foram semeadura direta há 13 anos e semeadura direta com compactação adicional. Coletaram-se dados de esforço horizontal (F H), esforço de tração, (F T) esforço vertical (F V) e o momento associado (M O) à haste subsoladora, resistência específica operacional, área mobilizada, área de elevação, empolamento e resistência mecânica do solo à penetração, bem como parâmetros de descrição física do solo. A compactação adicional...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esforços; Resistência mecânica à penetração; Mobilização de solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100014

Efeito de uso de águas residuárias sobre a vazão de microaspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Cláudia G. da F.; Lima,Vera L. A . de; Matos,José de A. de; Haandel,Adrianus C. van; Azevedo,Carlos A. V.
Este trabalho serviu de base para se avaliar as características hidráulicas de microaspersores após o uso com águas residuárias tratadas por um reator anaeróbio de manta de lodo UASB (upflow anaerobic sludge blanket) e por uma Lagoa de Polimento, durante o período equivalente a dois anos. Para os microaspersores novos e usados determinou-se, em laboratório, o coeficiente de variação de fabricação, o coeficiente de uso e a curva de vazão versus pressão. O resultado dos testes hidráulicos mostrou que a vazão média dos emissores depois de 750 h de uso com água residuária para a pressão nominal, foi reduzida em 4,97%, em relação ao novo. Não ocorreram grandes variações após o uso com água residuária. O regime de fluxo não mudou, o coeficiente de variação,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Águas residuárias; Irrigação localizada; Vazão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300028

Crescimento e produção do meloeiro cultivado sob diferentes níveis de salinidade e nitrogênio
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Ludimilla D. A.; Figueirêdo,Vladimir B.; Porto Filho,Francisco de Q.; Costa,Jessyka C. da; Cunha,Emanoela M. da.
RESUMO Com o objetivo de analisar o crescimento e a produção do melão Orange Flesh cultivado sob diferentes níveis de salinidade e nitrogênio, foi realizado um experimento na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (5o03’37” S e 37o23’50” W Gr), Mossoró-RN. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os tratamentos foram cinco níveis de salinidade da água de irrigação e três níveis de nitrogênio. O crescimento do meloeiro foi analisado aos 23, 31, 41, 50, e 64 dias após o transplantio (DAT), através da área foliar (AF), massa seca das folhas (MSF), do caule (MSC) e dos frutos (MSFR), número de folhas (NF) e massa seca total (MST). A produção do meloeiro foi analisada pelo peso médio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Água salina; Adubação nitrogenada.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001300020

Mineralização de N após incorporação de adubos orgânicos em um Neossolo Regolítico cultivado com milho
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Rômulo S. C.; Salcedo,Ignácio H.
Normalmente, o esterco disponível nas propriedades no Agreste paraibano é insuficiente para a manutenção da fertilidade do solo enquanto a adubação verde com Gliricidia sepium é uma alternativa para aumentar a disponibilidade de nutrientes. Objetivou-se, no presente trabalho, comparar a dinâmica de mineralização de N após a incorporação de esterco bovino ou de ramas de gliricídia a um Neossolo Regolítico em condições de campo e laboratório. O experimento de campo constou de três tratamentos: incorporação de 20 t ha-1 de esterco bovino, de 15 t ha-1de ramas frescas de gliricídia e testemunha sem adições. Logo após as adições semeou-se milho e se acompanhou o N mineralizado in situ no campo, durante 120 dias, na camada de 0-15 cm e o N absorvido pelo milho....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esterco bovino; Gliricidia sepium; Incubação de solo; Região semi-árida; Agreste paraibano.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400003

Regimes pluviais, estação chuvosa e probabilidade de ocorrência de veranicos no Estado do Ceará
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Francisco de A. S. e; Rao,Tantravahi V. R.
Um método de regionalização pluvial proposto foi aplicado a dados pluviais mensais de 175 postos do Estado do Ceará e identificou três grupos pluvialmente homogêneos: grupo 1 (105 postos) predominantemente semi-árido, grupo 2 (56 postos) e grupo 3 (14 postos). Compararam-se esses grupos com as sete regiões climáticas reconhecidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e constatou-se que o método foi capaz de identificar as regiões Ibiapaba e Cariri, bem como a área composta pelas regiões Centro-Leste e Centro-Oeste e a área formada pelas regiões Litoral Norte e Litoral Sul. Identificou-se também, a estação chuvosa (EC) em cada posto do Estado do Ceará, mediante a utilização do método de Frère &amp;amp; Popov (1979), e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grupos homogêneos; Regionalização; Precipitação pluvial; Semi-árido.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300010

Water relations of chives in function of salinity and circulation frequency of nutrient solutions
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Fernando J. da; Santos Júnior,José A.; Silva,Manassés M. da; Silva,Ênio F. de F. e; Souza,Edivan R. de.
ABSTRACT Hydroponic cultivation using saline waters is an alternative for agricultural production, especially in the cultivation of vegetables. Therefore, the present work was conducted with the objective of evaluating the water consumption, water use efficiency and water content, as well as dry matter partitioning of chives (Allium schoenoprasum), cv. Todo Ano Evergreen – Nebuka exposed to six levels of nutrient solution salinity (1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5 and 9.0 dS m-1), applied at two circulation frequencies (twice a day at 8 and 16 h; and three times a day - at 8, 12 and 16 h). The level in the nutrient solution reservoir, which decreased according to the water consumption by plants, was replaced with the respective saline water (Experiment I) and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium schoenoprasum; Cultivation of vegetables; Soilless cultivation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500359

Incorporação de gesso para correção da salinidade e sodicidade de solos salino-sódicos
Provedor de dados: 91
Autores: Tavares Filho,Antonio N.; Barros,Maria de F. C.; Rolim,Mario M.; Silva,Ênio F. de F. e.
Com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação do gesso nas características químicas de solos salino-sódicos coletados no Perímetro Irrigado do Moxotó, localizado no município de Ibimirim, PE, um experimento foi realizado em colunas de solo instaladas no Laboratório de Mecânica do Solo e Aproveitamento de Resíduo da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em um delineamento inteiramente casualizado com esquema fatorial de dois solos (S1 e S2) e sete níveis da necessidade de gesso (50, 75, 100, 125, 150, 175 e 200%) determinado pelo Método de Laboratório Schoonover-M1. O gesso foi incorporado aos solos, em três repetições, totalizando 42 unidades experimentais. As variáveis avaliadas foram: i) condutividade elétrica (CE),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relação de adsorção de sódio; Lâmina de lixiviação; Necessidade de gesso.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300002

ANÁLISE DE TENDÊNCIA DAS SÉRIES DE PRECIPITAÇÃO PLUVIAL DO NORDESTE DO BRASIL
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de Paulo Rodrigues da; Correia,Adelmo Antonio; Coelho,Micheline de Sousa.
RESUMO O conhecimento da tendência temporal das séries de precipitação pluvial do Nordeste do Brasil constitui uma importante informação para o planejamento agrícola e de recursos hídricos da região. O principal objetivo do presente trabalho foi, através da análise da tendência temporal da precipitação pluvial, delimitar regiões do semi-árido nordestino, vocacionadas para os processos de semidesertificação. Foram analisadas 88 séries históricas de chuva, compreendidas no período de 1911 a 1996, mediante a técnica dos mínimos quadrados. Os resultados mostram núcleos com fortes tendências crescente e decrescente de chuva localizados, respectivamente, nos Estados do Rio Grande do Norte e Alagoas; as demais tendências observadas nas séries decorrem,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Semidesertificação; Tendência temporal; Chuva.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100111

Cultivo hidropônico de tomate cereja utilizando-se efluente tratado de uma indústria de sorvete
Provedor de dados: 91
Autores: Malheiros,Samuel M. M.; Silva,Ênio F. de F. e; Medeiros,Pedro R. F. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Santos,Alexandre N.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de doses de efluente oriundo de indústria de sorvete, na cultura do tomate cereja em relação ao consumo hídrico e no desenvolvimento vegetativo em sistema hidropônico. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pelo uso de doses de efluente (0, 25, 50, 75 e 100%) com complementação de nutrientes e com o uso de 100% de efluente sem complementação nutriente. O aumento das doses de efluente na solução nutritiva proporcionou redução linear no consumo hídrico. O efluente com 25% proporcionou a melhor produtividade. A adição de até 50% de efluente de sorvete à solução nutritiva permitiu o cultivo de tomate cereja sem redução na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Reúso de água; Solução nutritiva; Consumo hídrico; Biometria.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000008

Variabilidade espacial de perdas de solo, do potencial natural e risco de erosão em áreas intensamente cultivadas
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Gláucia de; Bueno,Célia R. P.; Pereira,Gener T.
O objetivo desta pesquisa foi identificar a variabilidade espacial do potencial natural de erosão, das perdas de solo e do risco de erosão em duas áreas intensamente cultivadas, com o intuito de fornecer subsídios na descrição de padrões de ocorrência de erosão. O solo da área, localizado em Monte Alto, SP, foi classificado como Argissolo Vermelho Amarelo (PVA), relevo ondulado e sob diferentes manejos. O solo da área localizado em Jaboticabal, SP, foi classificado como Latossolo Vermelho (LV), relevo suave, cultivado com cana-de-açúcar. O esquema de amostragem constituiu em uma malha irregular. Amostras de solo foram obtidas na profundidade de 0-0,2 m, para cada malha: 88 amostras para a área de Monte Alto (1465 ha) e 128 amostras para a área de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; EUPS/Equação Universal de Perdas de Solo; Conservação do solo; Mapeamento do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200010

COMPORTAMENTO DOS SÓLIDOS TOTAIS NO PROCESSO DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIAIS
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi Duarte; Povinelli,Jurandyr.
RESUMO O processo de digestão anaeróbia pode ser aplicado para bioestabilizar uma grande variedade de substratos. Neste trabalho, empregou-se o processo de digestão anaeróbia à fração orgânica putrescível dos resíduos sólidos urbanos, tomando-se como parâmetros avaliativos os sólidos totais e os sólidos totais voláteis. O trabalho foi realizado em quatro reatores anaeróbios de batelada, com capacidade unitária de 50 L e a análise dos seus dados mostra que é possível se empregar o processo de digestão anaeróbia a esse tipo de substrato que, além de bioestabilizar a matéria orgânica putrescível, produz gás metano, que pode ser utilizado como fonte alternativa de energia para fins domésticos e industriais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sólidos totais; Anaeróbio; Resíduos sólidos urbanos.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200229

Nutrition of Tithonia diversifolia and attributes of the soil fertilized with biofertilizer in irrigated system
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Matheus M.; Santos,Leonardo D. T.; Pegoraro,Rodinei F.; Colen,Fernando; Rocha,Leonardo M.; Ferreira,Guilherme A. de P.
ABSTRACT The fertilization with biofertilizer associated with the use of irrigation favors nutrient uptake by plants and soil chemical properties; however, these effects are little studied in Tithonia diversifolia in semiarid regions. This study evaluated the effect of doses of bovine biofertilizer and irrigation on accumulation of nutrients in the leaves of Tithonia diversifolia plants and on soil chemical attributes. The study was carried out from December 3, 2014 to November 28, 2015, and arranged in a 2 x 5 factorial scheme, consisting of five doses of bovine biofertilizer (0, 40, 80, 120 and 160 m3 ha-1), combined with and without irrigation. The experiment was set in a randomized block design, using three replicates. Irrigation promoted increased...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilizer; Tithonia; Nutrient content; Rainfed crop; Forage.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001101008

CRESCIMENTO DE ESPÉCIES ARBÓREAS EM SOLO SALINO-SÓDICO TRATADO COM ÁCIDO SULFÚRICO
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Rivaldo Vital dos; Tertuliano,Sylvia Sátyro Xavier.
RESUMO O trabalho foi conduzido em casa-de-vegetação, com o objetivo de se avaliar a tolerância de mudas de espécies arbóreas cultivadas em solo salino-sódico. O solo, após seco, destorroado, peneirado e homogeneizado, foi colocado em vasos com capacidade para 2U. O experimento envolveu 5 espécies, 2 tratamentos de corretivo e 3 repetições, totalizando 30 vasos e os tratamentos corresponderam à omissão e presença de ácido sulfúrico (2,4ml.vaso-1). As espécies cultivadas foram: algaroba (Prosopis juliflora), leucena (Leucaena leucocephala), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia), jucá (Caesalpinia ferrea) e tamboril (Enterolobium contorsiliquum). Após 50 dias da germinação constatou-se que a algaroba e o tamboril apresentaram maior crescimento da parte aérea e que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo salino-sódico; Ácido sulfúrico; Mudas.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200239

Water quality index using multivariate factorial analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Coletti,Christiane; Testezlaf,Roberto; Ribeiro,Túlio A. P.; Souza,Renata T. G. de; Pereira,Daniela de A.
The evaluation of environmental effects generated by agricultural production on water quality became essential in Brazil after the creation of policies for the use and conservation of water resources. For such, water quality indices have been considered with the purpose of showing the spatial and temporal variation of water quality in a watershed. The objective of this study was to develop a water quality index (WQI) applying the Multivariate Factorial Analysis (MFA) statistical technique, which could indicate the influence of agricultural activities in the quality of water resources. Water in a predominantly farm watershed was monitored from Sept. 2003 to Sept. 2004. Monthly water collections were carried out at six sample points, and eight parameters...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural contamination; Water resources; Watershed.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500009

Determinacion de las características fisicas y propiedades mecanicas de papa cultivada en Colombia
Provedor de dados: 91
Autores: Buitrago,Germán V.; López,Alonso P.; Coronado,Alfonso P.; Osorno,Fernando L.
El objetivo del proyecto es determinar las propiedades físico-mecánicas de tres variedades de papa (criolla, pastusa y capiro), necesarias para el diseño y operación de maquinaria para siembra, cosecha, postcosecha y para el adecuado almacenamiento del producto. Se midieron propiedades físicas como: dimensiones axiales, esfericidad, redondez, ángulo de reposo, densidad real, densidad aparente y porosidad. Igualmente se determinaron propiedades mecánicas tales como: resistencia a la compresión, al corte, al punzonamiento y coeficiente de fricción. Se tomaron como factores de variación para cada variedad, el tamaño y el tiempo de toma de las observaciones (cada 15 días durante 90 días), utilizando el método por bloques completamente aleatorios. Los datos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propiedades físico-mecánicas; Solanum tuberosum; Parámetros de diseño; Manejo postcosecha.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100015

Thermodynamic properties and drying kinetics of ‘okara’
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Rafaiane M.; Oliveira,Daniel E. C. de; Resende,Osvaldo; Silva,Jhessika de S.; Rezende,Thaisa A. M. de; Egea,Mariana B.
ABSTRACT ‘Okara’ is the insoluble part obtained after the aqueous extraction of soybeans, generated in large quantities as a by-product of the ‘tofu’ industry or soybean water-soluble extract. This work aimed to study ‘okara’ convective drying kinetics, determine the effective diffusion coefficient, and obtain activation energy and thermodynamic properties under different drying conditions. The by-product ‘okara’ was obtained from the processing of BRS 257 soybean water-soluble extract, homogenized and dried in a forced-air oven at temperatures of 40, 50, 60 and 70 °C until constant weight. Among the analysed models, Wang &amp; Singh was selected to represent the drying phenomenon. Effective diffusion coefficient increased with the temperature rise, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mathematical modeling; Activation energy; Diffusion coefficient.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600418

Physical performance of particleboards using Castor oil-based adhesive
Provedor de dados: 91
Autores: Varanda,Luciano D.; Yamaji,Fábio M.; Santos,Luís R. O.; Silva,Diogo A. L.; Christoforo,André L.; Lahr,Francisco A. R.
ABSTRACT Reconstituted wood panels are widely used in various branches of the wood industry, such as in the furniture sectors and various segments of urban and rural construction. In Brazil, agricultural and forestry residues are abundantly generated, making feasible the study, development and application of alternative and sustainable materials, produced from the use of these wastes. The aim of this study was to produce high-density homogenous panels with wood residues of Pinus elliottii and oat hulls (Avena sativa), pressed with two types of adhesive, castor oil-based polyurethane and melamine formaldehyde, and to evaluate the physical performance of these panels. The physical performance of the panels was evaluated based on the ABNT NBR 14810: 2006,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Particleboards; Pinus elliottii; Oat hulls; Analysis of variance (ANOVA); Wastes.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001000707

EVOLUÇÃO DO USO DA TERRA NA BACIA DO RIO LAVAPÉS (BOTUCATU, SP) POR UM PERÍODO DE 27 ANOS
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Sérgio; Cardoso,Lincoln Gehring; Barros,Zacarias Xavier de; Araújo Júnior,Armindo Alves de; Ribeiro,Fernanda Leite; Castro,Tarcísio Mauro R. de.
RESUMO O presente trabalho objetivou avaliar a evolução do uso da terra da bacia do Rio Lavapés, Botucatu, SP, no período de 27 anos, considerando-se cinco tipos de cobertura vegetal (mata, cerrado, café, cana-de-açúcar e reflorestamento) e tendo-se como base as fotografias aéreas verticais de 1962, em escala nominal aproximada de 1:25.000 e a imagem de satélite do LANDSAT-5 de 1989, em escala 1:50.000. Os resultados permitiram constatar que a cana-de-açúcar foi a única cobertura vegetal que apresentou expansão de área, sendo este domínio processado notadamente às expensas da redução de áreas com cerrado, mata, café e reflorestamento, refletindo o alto retorno econômico na implantação dos programas governamentais para o Proálcool, no período. O cerrado e o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura vegetal; Fotointerpretação; Ocupação do solo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100103

Compactação do solo: efeitos nas características produtivas e morfológicas dos capins Piatã e Mombaça
Provedor de dados: 91
Autores: Bonelli,Emerson A.; Bonfim-Silva,Edna M.; Cabral,Carlos E. A.; Campos,Jader J.; Scaramuzza,Walcylene L. M. P.; Polizel,Analy C.
As gramíneas dos gêneros Panicum e Brachiaria, possuem participação expressiva nas pastagens da região do Cerrado, mas poucos trabalhos se referem aos seus comportamentos em condição de compactação do solo. Objetivou-se, então, avaliar o desenvolvimento das gramíneas forrageiras Brachiaria brizantha cv. Piatã e Panicum maximum cv. Mombaça sob níveis de compactação do solo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal de Mato Grosso. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos e três repetições, arranjados em esquema fatorial que envolveu duas gramíneas forrageiras e quatro níveis de compactação, 1,0; 1,2; 1,4 e 1,6 Mg m-3. Foram realizados dois cortes e as variáveis avaliadas foram:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Gramínea; Manejo do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300007

Efeito de sistemas de preparo do solo e métodos de irrigação sobre a cultura do caupi em várzeas em Roraima
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Roberto D. de; Araújo,Wellington F.; Costa,Maristélio C.
Dois experimentos foram conduzidos no Campo Experimental Bom Intento em Boa Vista, RR, de dezembro a março de 1995/96 e 1996/97, com o objetivo de se avaliar os diferentes sistemas de preparo do solo e de irrigação sobre a densidade do solo, e a cultura do feijão caupi cultivado em áreas de várzea. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, no esquema de parcelas subdivididas com quatro repetições. O feijão cv. Sempre Verde foi testado sob os sistemas de irrigação por sulcos e aspersão convencional, em dois sistemas de preparo do solo: grade aradora + grade niveladora, grade aradora + arado de aiveca + grade niveladora. Não houve diferenças significativas nos componentes de produção nem na produtividade do feijão caupi irrigado, obtendo-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Aspersão; Sulcos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200009

Disponibilidade de zinco para milho em resposta à localização de fósforo no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Muner,Lúcio H. De; Ruiz,Hugo A.; Venegas,Victor H. A.; Neves,Júlio C. L.; Freire,Fernando J.; Freire,Maria B. G. dos S.
A aplicação de P no solo pode afetar a disponibilidade de Zn para as plantas, dependendo de sua localização. Com o objetivo de avaliar a resposta de milho à adição de Zn no solo e determinar seu nível crítico no solo e na planta, em relação à localização de P, em amostras de dois solos de Minas Gerais, realizou-se um ensaio em casa de vegetação. O experimento consistiu em um arranjo fatorial (2 x 3 x 6), correspondendo a dois solos (Latossolo Vermelho Amarelo variação Una e Argissolo Vermelho Amarelo, doravante denominados LU e PVA, respectivamente); três modos de localização de P (5, 10 e 30% do volume total do solo na dose de 200 mg dm-3) e seis doses de Zn (0, 1, 2, 4, 6 e 8 mg dm-3). Determinaram-se a produção de matéria seca e os teores de Zn na parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nível crítico de Zn; Forma de aplicação de P; Interação Zn/P.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100005

Dessorção e calor isostérico em polpa de manga
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Manassés M. da; Gouveia,Josivanda P. G. de; Almeida,Francisco de A. C.
A polpa da manga (Mangifera indica L.) foi submetida ao processo de dessorção, sob condições de temperatura a 20, 40 e 60 ºC e umidade relativa do ar variando de 29,3 a 82,3%, até atingir a umidade de equilíbrio. Posteriormente, cinco modelos matemáticos de sorção (BET, GAB, Halsey, Oswin e Smith) foram ajustados aos dados experimentais com a finalidade de se obter os parâmetros desses modelos e escolher aquele que melhor representasse as isotermas, para o cálculo do calor isostérico de sorção. A escolha do melhor ajuste deu-se em função do coeficiente de determinação (R²) e do desvio médio relativo (P). De acordo com os resultados o modelo de GAB foi o que melhor se ajustou às isotermas de dessorção e os demais modelos também se ajustaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isotermas; Equilíbrio higroscópico; Mangifera indica L.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100022

Crescimento inicial de Acácia em condicionador formado de fibra de coco e resíduo agregante
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Rômulo F.; Sampaio,Regynaldo A.; Brandão Júnior,Delacyr da S.; Fernandes,Luiz A.; Silva,Humberto P. da.
Propôs-se, neste trabalho, avaliar manta (condicionador do solo) formada de fibra de coco e resíduo agregante com diferentes substratos no crescimento inicial de plantas de Acacia mangium Willd. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com 13 tratamentos e três repetições, distribuídos em esquema fatorial (6 x 2 + 1), sendo 6 proporções de fibra de coco e resíduo agregante (100 e 0%, 90 e 10%, 80 e 20%, 70 e 30%, 60 e 40%, 50 e 50%), 2 substratos contendo lodo de esgoto (terra de subsolo de Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) + lodo de esgoto na proporção 2:1) e esterco bovino (terra de subsolo de Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) + esterco bovino curtido na relação 3:1), e a testemunha como tratamento adicional, terra de subsolo de Latossolo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acacia mangium; Esterco bovino; Lodo de esgoto; Substratos para produção de mudas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100007

Reabilitação de redes coletivas de sistemas pressurizados de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Gomes,Heber P.; Bezerra,Saulo de T. M.
Apresenta-se, neste trabalho, um método de otimização econômica para a reabilitação de redes ramificadas pressurizadas de distribuição de água para projetos de irrigação que se encontram com deficiência de vazão e pressão nos pontos de consumo. O método poderá ser aplicado a redes malhadas de abastecimento urbano, desde que sejam transformadas em ramificadas, através do método do seccionamento fictício. A metodologia empregada se baseia no método Granados, de otimização econômica de redes pressurizadas; trata-se de um processo iterativo que seleciona, a cada passo, as possibilidades de modificação dos diâmetros das tubulações da rede, de forma a minimizar o custo de investimento da reabilitação do sistema. O método foi testado para uma rede de distribuição...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Otimização; Irrigação pressurizada; Rede de abastecimento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400003

Influência do conteúdo de umidade de colheita e temperatura de secagem na qualidade do feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Faroni,Lêda R. A.; Cordeiro,Izabel C.; Alencar,Ernandes R. de; Rozado,Adriano F.; Alves,Wederson M.
Apesar dos avanços, a produção brasileira de feijão sofre perdas consideráveis, até chegar ao consumidor, razão por que se objetivou, com este trabalho, avaliar a qualidade do feijão colhido com diferentes conteúdos de água e secados em diferentes temperaturas do ar, em um secador de camada delgada. Após a limpeza e secagem, os grãos foram expurgados e, em seguida, acondicionados em recipientes metálicos e mantidos em condições de laboratório, durante o período de 90 dias. A avaliação da qualidade foi realizada pela classificação do feijão, pela condutividade elétrica e pela coloração dos grãos, em intervalos de 30 dias. Concluiu-se, daí, que os grãos colhidos com conteúdo de água de 18,7% apresentaram a melhor classificação por tipo, enquanto os grãos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento; Coloração; Classificação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100022

Diatomaceous earth effects on weevils with different susceptibility standard to phosphine
Provedor de dados: 91
Autores: Conceição,Patrícia M. da; Faroni,Lêda R. A.; Sousa,Adalberto H.; Pimentel,Marco A. G.; Freitas,Romenique S.
The aim of this study was to evaluate the insecticide activity of diatomaceous earth (DE), at different temperatures, on two populations of Tribolium castaneum and Rhyzopertha dominica previously diagnosed as resistant and susceptible to phosphine. The efficiency of DE in the control of the insects was evaluated at temperatures of 20, 25, 30, 35 and 40 ± 2 ºC. The experiments were accomplished in Petri dishes containing 35 g of whole-wheat grain treated with DE in the dose of 1.0 kg t-1. The control was constituted by untreated wheat grain. Each Petri dish was infested with 30 adult insects. Insect mortality was registered seven days after the beginning of the bioassays. The experiment was conducted in a completely randomized design with three...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tribolium castaneum; Rhyzopertha dominica; Alternative control.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300012

Demanda de irrigação da cultura da banana na bacia do Rio São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Wallisson da S.; Ramos,Márcio M.; Costa,Sidnei L. da.
Visando subsidiar o planejamento de projetos agrícolas para o dimensionamento e gestão de recursos hídricos, estimou-se e se espacializou a demanda de irrigação da cultura da banana (Musa spp.), na bacia do Rio São Francisco. Utilizaram-se séries históricas de dados de 81 estações climáticas distribuídas na bacia e se calcularam, para cada estação, os valores máximos diários e o total anual da evapotranspiração de referência (ETo), da evapotranspiração da cultura (ETc), da demanda suplementar da cultura e da demanda suplementar de irrigação (este com eficiência de 77,2%). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que: (a) a ETc máxima diária variou em 51% da bacia, de 6,6 a 7,6 mm apresentando média anual de 1.884 mm; (b) em média, a demanda suplementar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo hídrico; Projetos agrícolas; SIG.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400002

Produção e fisiologia de plantas de cajueiro anão precoce sob condições de sequeiro e irrigado
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Aiala V; Gomes-Filho,Enéas; Bezerra,Marios A; Prisco,José T; Lacerda,Claudivan F. de.
A exploração do cajueiro sob condições de irrigação tem-se mostrado bastante promissora, especialmente no estado do Ceará, porém a resposta dessa cultura ao regime hídrico depende do genótipo. Objetivouse, com este trabalho, comparar respostas fisiológicas e bioquímicas (teores de solutos orgânicos e inorgânicos e trocas gasosas), tal como a produtividade de plantas de cajueiro anão precoce (Anacardium occidentale L.) sob dois regimes hídricos (sequeiro e irrigado). O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Agroindústria Tropical, em Pacajus CE, no período de agosto de 2006 a janeiro de 2007. As plantas foram submetidas a dois tratamentos: um sem irrigação e outro com água de poço com condutividade elétrica (CEa) de 0,5 dS m-1. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardium occidentale; Estresse hídrico; Produtividade; Trocas gasosas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001000004

EFEITOS DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL EM CULTIVARES DE MELÃO SOB CONDIÇÕES DE CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Jairo Augusto Campos de; Guerra,Amilton Gurgel; Durigan,José Fernando.
RESUMO Com o objetivo de se determinar o efeito da adubação orgânica e mineral na qualidade e conservação pós-colheita de melão ( Cucumis melo L.) realizou-se um experimento em condições de casa de vegetação, no Departamento de Engenharia Rural-UNESP/Campus de Jaboticabal. O experimento constou dos seguintes tratamentos: T1-Cultivar AF-522 e adubação orgânica; T2-Cultivar Amarelo CAC e adubação orgânica; T3-Cultivar AF-522 e adubação mineral e T4-Cultivar Amarelo CAC e adubação mineral. Utilizou-se o esquema fatorial 2x2 e o delineamento inteiramente casualizado, com 9 repetições. Após análise estatística dos dados levantados, constatou-se que os melões cultivados sob adubação mineral foram superiores aos cultivados sob adubação orgânica, quanto à produção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Casa de vegetação; Qualidade pós-colheita; Cucumis melo L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100026

USO DE AREIA GROSSA E MANTA DE POLIÉSTER COMO MATERIAIS-ENVELOPE NUM SISTEMA DE DRENAGEM
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio Ferreira; Oliveira,Francisco das Chagas; Nascimento,Carlos José Araújo; Lopes,Lúcio Flavo Vasconcelos; Araújo,Eugênio Celso Emérito.
RESUMO Este trabalho foi conduzido num sistema de drenagem em área da empresa Mangal, cultivada com manga variedade Tommy Atkins, na zona rural do município de Teresina, PI, durante os períodos chuvosos de 1997 e 1998. Foram avaliados os efeitos de dois materiais-envelope, areia grossa e manta de poliéster, na eficiência de um sistema de drenagem com linhas de drenos de 120 m de comprimento, 0,10 m de diâmetro e espaçamento de 35 m; por outro lado, a avaliação teve, como base, a profundidade do lençol freático durante o período chuvoso, a taxa de rebaixamento do lençol freático e a capacidade de escoamento dos drenos. O monitoramento do lençol freático na área foi realizado em quatro baterias de poços de observação instalados em uma linha ortogonal na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Filtro; Lençol freático.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300293

ADUBAÇÃO FOSFATADA PARA O FEIJOEIRO EM SOLO DE VÁRZEA
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand Kumar; Santos,Alberto Baêta dos.
RESUMO O fósforo é um dos nutrientes limitantes na produção de feijão, em solos de várzea do Brasil. Foi conduzido um experimento de campo, em 1995 e 1996, para calibrar a análise de solo de várzea (Inceptissolo) em relação ao fósforo, na produção de feijão ( Phaseolus vulgaris L.). No primeiro ano, as doses de fósforo corresponderam a 0, 200, 400, 600, 800 e 1000kg.ha-1 de P2O5, aplicadas a lanço; no segundo ano, cada tratamento de fósforo recebeu, em subparcelas, 0, 50, 100 e 150kg.ha -1 de P2O5 aplicados no sulco. A interpretação dos teores de P no solo extraído pelo extrator Mehlich 1 e as recomendações de adubação de P para a cultura do feijoeiro, baseiaram-se na produção relativa de grãos. O teor muito baixo de P correspondeu a até 5,3mg P.kg-1, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Produção de grãos; Teor de P no solo; Acumulação de nutrientes.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200124

Desenvolvimento e produção de duas cultivares de mamoneira sob estresse salino
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Sérvulo M. S.; Alves,Allan N.; Gheyi,Hans R.; Beltrão,Napoleão E. de M.; Severino,Liv S.; Soares,Frederico A. L.
Visando estudar o comportamento de duas cultivares BRS Paraguaçu e BRS Energia de mamoneira (Ricinus communis L.), irrigadas com quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (CEa: 0,7; 2,7; 4,7 e 6,7 dS m-1, a 25 °C), conduziu-se um experimento no delineamento inteiramente casualizado, com 3 repetições, em esquema fatorial 4 x 2. As variáveis avaliadas foram altura de planta, diâmetro de caule, número de folhas, área foliar e consumo diário de água pela planta aos 80 e 100 dias após semeadura, número de dias para 1ª inflorescência, altura do 1º racemo aos 100 dias após semeadura, dias para colheita, número de frutos no 1º cacho, peso dos frutos, das sementes e de 10 sementes aos 150 DAS. A salinidade da água de irrigação interferiu na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis; Sais; Tolerância; Casa de vegetação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400001

Maize response to inoculation with strains of plant growth-promoting bactéria
Provedor de dados: 91
Autores: Dartora,Janaína; Guimarães,Vandeir F.; Menezes,Cid R. J.; Freiberger,Mariângela B.; Castoldi,Gustavo; Gonçalves,Edilaine. D. V.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the response of maize to inoculation with strains of plant growth-promoting bacteria (PGPB) in two cultivation years. The experiment was set in a randomized block design with four replicates in two cultivation years (2012/13 and 2013/14). The treatments consisted of PGPB inoculation: control (without N and without inoculation); 30 kg of N ha-1 at sowing (N1); 160 kg of N ha-1 (N1 + 130 kg of N ha-1 as top-dressing); N1 + A. brasilense, Ab-V5; N1 + A. brasilense, HM053; N1 + Azospirillum sp. L26; N1 + Azospirillum sp. L27; N1 + Enhydrobacter sp. 4331; N1 + Rhizobium sp. 8121. Basal stem diameter, plant height, leaf area, shoot dry matter and yield were evaluated. The strain of Rhizobium sp. 8121and the isolate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Azospirillum sp.; Rhizobium sp.; Phytohormones.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700606

OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS EM TEMPO REAL
Provedor de dados: 91
Autores: Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Merkley,Gary P.; Walker,Wynn R.
RESUMO Um modelo matemático computacional de otimização não-linear foi desenvolvido para interagir com um modelo hidráulico de ondas cinemáticas, na obtenção dos parâmetros de Kostiakov-Lewis, a partir do avanço medido (problema inverso da irrigação por sulcos). Este modelo faz parte de um programa computacional, denominado SIRTOM (Surface Irrigation Real-Time Optimization Model), desenvolvido por Azevedo (1992) para solucionar o problema inverso. O modelo foi testado para diferentes condições de campo e as análises demonstraram que, mesmo na presença de vales estreitos e profundos, formados por mínimos locais, o modelo de otimização mostrou-se capaz de sair desses vales e alcançar as regiões mais baixas, onde se encontrava o mínimo global. O modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Avanço; Desempenho; Manejo de irrigação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100043

MODELO MATEMÁTICO PARA SIMULAÇÃO DA FASE DE AVANÇO NA IRRIGAÇÃO POR SULCOS
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Dirceu Vilela de; Botrel,Tarlei Arriel; Paz,Vital Pedro da Silva; Frizzone,José Antonio.
RESUMO Os modelos matemáticos para previsão da irrigação superficial constituem recursos valiosos capazes de levar em consideração inúmeras alternativas de dimensionamento, a um custo e tempo reduzidos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver, na linguagem Pascal, um modelo matemático computacional simplificado para a simulação da fase de avanço da água na irrigação por sulcos, baseado na equação de Manning para movimento uniforme de água em canais e na equação de infiltração de Kostiakov-Lewis. O sulco é hipoteticamente dividido em pequenas células de espaços fixos, nas quais são assumidos o movimento como uniforme e o coeficiente de rugosidade "n" de Manning, variável. É feito um balanço da água que flui pelo sulco considerando-se a água infiltrada e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulcos; Fase de avanço; Simulação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100056

Identificação das áreas potenciais de produção de sedimentos com o modelo AGNPS e técnicas de SIG em uma microbacia hidrográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Souto,Adriano Rausch; Crestana,Silvio.
O planejamento de uso do solo em bacias hidrográficas deveria ter, como base, a identificação de áreas agrícolas suscetíveis aos processos erosivos, visto que a avaliação de sistemas integrados de manejo de solo e culturas em microbacias é campo ideal para esta investigação, uma vez que a qualidade final das águas dos rios é o reflexo das atividades ali desenvolvidas. Objetivou-se determinar áreas potenciais de poluição não pontual e avaliar práticas conservacionistas de solo, empregando-se o modelo matemático AGNPS, associado a técnicas de SIG. O estudo foi conduzido na microbacia hidrográfica córrego Água Grande e Ribeirão Pensamento, no município de Mamborê, PR, sobre as reais condições de produção agrícola. A estimativa da produção de sedimentos foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Microbacia; Modelo AGNPS.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300020

Zoneamento ambiental em Pantanais (Banhados)
Provedor de dados: 91
Autores: Kurtz,Fabio C.; Rocha,José S. M. da; Kurtz,Silvia M. de J. M.
O zoneamento ambiental em pantanais (Banhados) permitiu avaliar a deterioração ambiental dos ecossistemas existentes na Estação Ecológica do Taim (ESEC/TAIM) municípios de Rio Grande, RS, e Santa Vitória do Palmar, RS. Considerou-se dois tipos distintos de ecossistemas: o do Banhado (ECO1 = Ecossistema Límnico) e o da Planície Marítima (ECO2 = Ecossistema Planície Marítima). A ECO TOTAL (ECO1 + ECO2) apresentou 64% da classe APP (Área de Preservação Permanente), 27,6% de ACP (Área de Conservação Permanente), e 5,6% de AUO (Área de Uso e Ocupação), enquanto em menor porcentagem se encontra a classe AR (Área de Restauração) com 2,8%. A deterioração ambiental da ESEC/TAIM (ECO TOTAL) ficou em 13,65%. Com relação à análise fatorial, conclui-se que esta técnica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zoneamento ambiental; Pântanos; Estação ecológica.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200022

Growth of seedlings and young plants of coffee in composts of textile industry residues
Provedor de dados: 91
Autores: Neiva Júnior,Eudes; França,André C.; Grazziotti,Paulo H.; Porto,Douglas W. B.; Araújo,Fausto H. V.; Leal,Felipe D. S.
ABSTRACT The final destination of solid industrial waste is one of the main environmental problems currently facing, due to its potential for contamination. With the evolution of environmental policy and awareness, the proper destination of these wastes is stimulated, seeking new technologies to fulfil the demand for the products generated. One of the solutions to this environmental problem is to use these residues as fertilizers in agriculture. The objective of this study was to evaluate the use of toxic textile residues as a substrate component of coffee seedlings and as fertilizer in the initial growth of coffee plants. The study was divided into three experiments: production of seedlings, initial growth of potted plants and in the field. In the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Organic fertilization; Coffea arabica; Composting.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300188

Alterações nos atributos de um Latossolo Vermelho-amarelo irrigado com água de reúso
Provedor de dados: 91
Autores: Varallo,Antonio C. T.; Carvalho,Letícia; Santoro,Bruno L.; Souza,Claudinei F.
A reutilização do efluente de esgoto tratado para suprir a falta de fontes d'água para irrigação tem sido de grande interesse para a agricultura e o uso desta prática, se não regulamentado, pode acarretar em mudanças no comportamento físico e químico do solo. Objetivou-se, neste trabalho, a avaliação das alterações dos atributos físico-químicos de um Latossolo Vermelho amarelo, após a aplicação da água de reúso proveniente de uma estação de tratamento de efluentes por leitos cultivados. Um experimento em coluna de solo foi realizado em laboratório; 15 L de água destilada lhe foram aplicados e, logo após, mais 15 L de água de reúso e, a cada 5 L, foi coletada amostra da água lixiviada para análises. Os resultados mostraram, após a aplicação no solo, da água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Salinidade; Sódio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400005

Alocação de reserva legal em propriedades rurais: do cartesiano ao holístico
Provedor de dados: 91
Autores: Delalibera,Hevandro C.; Weirich Neto,Pedro H.; Lopes,Angelo R. C.; Rocha,Carlos H.
Ao exigir áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) em todos os imóveis rurais do Brasil, o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 4771/1965) se reverte em um dos instrumentos mais importantes com o propósito de mitigar impactos ambientais das atividades agrícolas. Como em outros estados, no Paraná esta legislação também foi ignorada; para cumprir o disposto no Código Florestal e estipular prazo para as adequações necessárias, foi instituído o Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente - SISLEG (Decreto Estadual 387/1999). Com o objetivo de se analisar essas normativas, elaborou-se um estudo de imóvel rural típico dos Campos Gerais do Paraná e, com base em técnicas de sensoriamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Código florestal; Área de preservação permanente; SISLEG; Geoprocessamento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300010

Resposta do meloeiro à fertigação controlada através de íons da solução do solo: parâmetros produtivos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Manoel J. da; Duarte,Sergio N.; Oliveira,Francisco de A. de; Medeiros,José F. de; Dutra,Indalécio.
A fertigação tem-se desenvolvido muito e seu manejo que, é feito através do uso de curvas de absorção de nutrientes, começa a mudar para o monitoramento dos nutrientes na solução do solo. Buscou-se estudar, aqui, a resposta do meloeiro submetido a concentrações controladas de nitrogênio e potássio na solução do solo, através da adoção de 13 tratamentos dispostos em delineamento inteiramente aleatorizado com 4 repetições em que cada um foi aplicado através do manejo controlado das concentrações de nitrogênio e potássio na solução do solo. A cultura foi irrigada por gotejamento e a fertigação realizada somente quando necessário. Avaliaram-se o número de frutos, a produção, o peso médio dos frutos, a porcentagem de rendilhamento da superfície dos frutos, o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Concentração iônica; Extratores de cápsula porosa; Nitrogênio; Potássio.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700006

Níveis de irrigação na cultura do feijão caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Rodrigues,Braz H. N.; Frizzone,José A.; Cardoso,Milton J.; Bastos,Edson A.; Melo,Francisco de B.
Conduziu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os efeitos da aplicação de lâminas de irrigação sobre a produção de grãos e seus componentes em cultivares de feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) nas condições edafoclimáticas dos Tabuleiros Costeiros do Piauí. O ensaio foi executado na área experimental da Embrapa Meio-Norte, em Parnaíba, PI, em Neossolo Quartzarênico Órtico Típico, durante o período de agosto a outubro de 1998. As lâminas de irrigação foram aplicadas através de um sistema de irrigação por "aspersão em linha". Os tratamentos consistiram na combinação de quatro lâminas de irrigação (449,1; 428,6; 317,1 e 194,4 mm) e duas cultivares de caupi (BR 17 Gurguéia e BR 14 Mulato) dispostos em um delineamento experimental de blocos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Feijão-de-corda; Manejo da irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100004

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte II - exclusão, rearranjo e inclusão de estações
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Este artigo apresenta a segunda parte da metodologia desenvolvida para projeto de redes hidrométricas de monitoramento quantitativo em bacias hidrográficas, com ênfase na exclusão, rearranjo e inclusão de estações de monitoramento. A proposta metodológica apresentada tem, como área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD) e se baseia na análise espacial dos mapas gerados pela krigagem para as variáveis regionalizadas: vazão específica mínima com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos (q7,10) e precipitação do semestre mais seco (Pss). Aplicando-se a metodologia desenvolvida para a BHRD, verificaram-se melhorias significativas nos desvios padrão percentuais das estimativas de vazão para seis das nove ottobacias estudadas, culminando com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Rede de monitoramento fluviométrico; Rede de monitoramento pluviométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000006

Desempenho de cultivares e híbridos de milheto em solo submetido a compactação
Provedor de dados: 91
Autores: Guimarães,Christianne V.; Assis,Renato L. de; Simon,Gustavo A.; Pires,Fábio R.; Ferreira,Rodrigo L.; Santos,Danilo C. dos.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o crescimento aéreo e radicular de cultivares e híbridos de milheto em solo submetido a quatro níveis de compactação do solo. Foram utilizados sete híbridos de milheto - Pennisetum glaucum L. (40425, 40853, 41312, 51499, 60018, 60019 e ADR7010) e as variedades ADR300 e ADR500; aos 30 dias após o plantio determinaram-se as massas da matéria seca da parte aérea e das raízes, a densidade do comprimento radicular e o diâmetro médio radicular. Na densidade de 1,74 Mg m-3 as cultivares e híbridos de milheto apresentaram uma redução elevada da massa verde da parte aérea, massa seca da parte aérea, altura de plantas e área foliar. Os híbridos 40853 e 60019 apresentaram comportamento inferior aos demais híbridos e cultivares na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Sistema radicular; Plantas de cobertura.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100009

DERIVAÇÃO DE UMA EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DO TEOR DE UMIDADE DE SEMENTES DE TRIGO UTILIZANDO-SE O FATOR DE QUALIDADE Q
Provedor de dados: 91
Autores: Berbert,Pedro Amorim; Stenning,Brian Christopher; Silva,Juarez de Sousa e; Queiroz,Daniel Marçal de; Melo,Evandro de Castro.
RESUMO Objetivou-se, com este trabalho, obter um modelo para o cálculo do teor de umidade do trigo, independentemente de sua massa específica aparente, ρ, a partir da medição simultânea da permissividade elétrica relativa, ε', do produto, em duas freqüências, utilizando-se um medidor do fator de qualidade Q. Avaliaram-se as possíveis fontes de erro durante a medição, em função das diferenças entre os valores experimental e calculado da capacitância do sensor. Verificou-se, também, o efeito causado pela utilização de grânulos de poliestireno expandido para redução artificial do valor da massa específica aparente dos grãos de trigo. O modelo obtido permitiu estimar-se o teor de umidade do trigo, variedade Estica, no intervalo entre 12 e 18% b.u., com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instrumentação; Teor de umidade; Trigo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200202

Influência de diferentes níveis de salinidade nas características sensoriais do tomate
Provedor de dados: 91
Autores: Eloi,Waleska M.; Duarte,Sergio N.; Soares,Tales M.; Silva,Ênio F. de F. e.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade no solo provocados pelo uso da fertirrigação, nas características sensoriais de frutos do tomateiro. O experimento foi conduzido em duas etapas, a primeira desenvolvida em laboratório e a segunda realizada em estufa plástica. A primeira etapa consistiu de testes preliminares que possibilitaram a construção de curvas artificiais de salinização, visando à realização do processo de salinização artificial do solo; na segunda etapa estudou-se a evolução dos diferentes níveis iniciais de salinidade do solo, implementados por meio da aplicação de fertilizantes, de acordo com a marcha de absorção de nutrientes pela cultura. Os níveis iniciais de salinidade utilizados foram: 1,5;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente protegido; Índices de aceitabilidade; Lycopersicum esculentum Mill.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100003

Teores de Cu e Zn em perfis de solos de diferentes litologias em Santa Catarina
Provedor de dados: 91
Autores: Hugen,Camila; Miquelluti,David J.; Campos,Mari L.; Almeida,Jaime A. de; Ferreira,Élen R. N. C.; Pozzan,Marluci.
Os metais pesados têm origem principalmente no solo, por meio do intemperismo de rochas ricas nesses elementos. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar os teores de Cu e Zn em 58 perfis modais das principais classes de solo do Estado de Santa Catarina, coletados em ambientes naturais não antropizados e derivados de diferentes litologias. Foram utilizadas 111 amostras de solo considerando-se horizontes A e B. Os teores de Cu e Zn foram extraídos com água régia e quantificados em absorção atômica. Para a análise dos resultados os dados foram categorizados utilizando-se, como variáveis, os teores de Cu e Zn; avaliaram-se o efeito de horizonte genético, perfil e o material de origem na distribuição desses metais através das técnicas de análise univariada. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perfis modais; Material de origem; Metais pesados.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600008

Morfologia e fitomassa do girassol cultivado com déficits hidricos em diferentes estádios de desenvolvimento
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Alexandre R. A. da; Bezerra,Francisco M. L.; Freitas,Cley A. S. de; Pereira Filho,João V.; Andrade,Ricardo R. de; Feitosa,Daniel R. C.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a morfologia, a produção e a partição de fitomassa do girassol cv. Multissol quando submetido a déficits de irrigação em Pentecoste, CE. Utilizou-se o delineamento estatístico em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas no tempo (8 x 3), com quatro repetições, sendo os tratamentos definidos em função da época de indução do déficit de irrigação nos estádios vegetativo, floração e formação da produção, correspondendo à ocorrência de déficit hídrico em 1, 2 ou 3 estádios e três épocas de avaliação (aos 52, 68 e 110º dia após a semeadura). A altura da planta, o número de folhas e o diâmetro do caule foram negativamente afetados pelos efeitos isolados dos déficits de irrigação e das épocas de avaliação. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Estresse hídrico; Análise de crescimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900006

Microclima de abrigos escamoteadores para leitões submetidos a diferentes sistemas de aquecimento no período de inverno
Provedor de dados: 91
Autores: Pandorfi,Héliton; Silva,Iran J. O. da; Moura,Daniella J. de; Sevegnani,Kelly B.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficiência dos diferentes sistemas de aquecimento em abrigos escamoteadores para leitões. Foi desenvolvida na sala da maternidade, com 80 animais entre o nascimento e o desmame, adotando-se 4 diferentes sistemas de aquecimento: piso térmico, lâmpada incandescente, resistência elétrica e lâmpada infravermelha. As variáveis ambientais foram registradas no ambiente externo, sala da maternidade e no interior de cada abrigo escamoteador avaliado, ao longo de 18 dias. Para avaliação zootécnica foram registrados ganho de peso diário (GPD) e mortalidade. A análise técnico-econômica foi feita considerando-se o consumo de energia elétrica e o GPD dos animais. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conforto térmico; Produção animal; Suinocultura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100015

Dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Geraldo C.; Severiano,Eduardo C.; Mello,Carlos R.
O objetivo principal deste estudo é avaliar o efeito da umidade e da densidade do solo na dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO. Foram amostradas: área sob pastejo rotacionado, na 1) Touceira e 2) Entre touceira; 3) Barreirão (área de renovação de pastagem); 4) Área sob Pivô Central; 5) Área sob Plantio Direto; 6) Mata. Realizaram-se, em cada área, testes de penetrometria em três diferentes teores de umidade no solo e se coletaram seis amostras não deformadas, nas profundidades de 0-5 e 20-30 cm em anéis volumétricos, para determinação da densidade do solo, capacidade de campo, volume total de poros, microporosidade e macroporosidade do solo. Os tratamentos afetaram, de forma diferenciada todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo; Degradação estrutural; Manejo de solos do cerrado; Água no solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300004

MANEJO DA IRRIGAÇÃO E DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO ALGODOEIRO HERBÁCEO
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Carlos Cleide de; Oliveira,Francisco Assis de; Silva,Ivandro de França da; Andrade,Alberício Pereira de.
RESUMO O estudo foi conduzido de maio a outubro de 1996, em galpão coberto, no CCA/UFPB; no município de Areia, PB, com o objetivo de se avaliar o efeito dos níveis de água disponível no solo (AD), 75, 50 e 25%, e de nitrogênio, 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 de N, sobre algumas características do algodoeiro herbáceo, cv. CNPA-7H. Para tanto, utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 5 x 3, com 3 repetições. Houve efeito linear significativo (p ? 0,01) positivo do N sobre a área foliar, rendimento de algodão e evapotranspiração e efeito quadrático sobre a produção de matéria seca. O nível de 25% da AD causou efeito depressivo (p ? 0,01) sobre o diâmetro de caule, altura de plantas, área foliar, evapotranspiração e matéria seca. Não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum; Manejo de água; Fertilidade; Rendimento.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200125

Caracterização hidráulica do tubo gotejador Hidrodrip II
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Allison Magno de Sousa; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Costa,Maristélio da Cruz.
O objetivo, com este trabalho realizado em laboratório, foi estudar as características hidráulicas do tubo gotejador Hidrodrip II, 2,3 L h-1, cujos emissores, inseridos nos tubos durante o processo de fabricação e espaçados a 0,3 m, apresentam formato tipo labirinto. Submeteram-se os tubos a diferentes pressões, para determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores e coeficiente de variação de fabricação; também, avaliou-se o efeito da temperatura na vazão dos gotejadores. Os emissores apresentaram regime de fluxo turbulento (x = 0,51) e valor médio de 1,49% para o coeficiente de variação de fabricação, enquanto a variação de temperatura, de 30 a 60 ºC, reduziu a vazão dos gotejadores, em aproximadamente 1,75%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Temperatura.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300028

Avaliação econômico-financeira da microgeração de energia elétrica proveniente de biogás da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Avaci,Angelica B.; Souza,Samuel N. M. de; Chaves,Luiz I.; Nogueira,Carlos E. C.; Niedzialkoski,Rosana K.; Secco,Deonir.
Uma das maiores fontes de energia disponíveis nas áreas rurais e agroindustriais é a biomassa, que aparece na forma de resíduos vegetais e animais, tais como resto de colheita, esterco animal, plantações energéticas e efluentes agroindustriais. Esses resíduos podem ser utilizados pelo produtor rural ou na agroindústria para a queima direta, visando à produção de calor ou à produção de biogás em biodigestores. A produção de suínos gera grande quantidade de dejetos causando problemas ao meio ambiente, que quando não tratados possuem quantidade relevante de metano. Objetivou-se com este trabalho avaliar, economicamente, a produção de energia elétrica via biogás da suinocultura. Constatou-se que a melhor opção para o produtor é a venda de crédito carbono...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suínos; Eletricidade; Biomassa.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400015

Phosphorus availability as a function of its time of contact with different soils
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Hemmannuella C.; Oliveira,Fábio H. T. de; Souza,Adailson P. de; Salcedo,Ignácio H.; Silva,Valério D. M.
ABSTRACT Phosphorus (P) availability is related to soil sorption capacity and is relevant to planning P fertilization and evaluating its residual effect. The aim of this work was to evaluate the P availability to maize plants after different incubation times of six soils from Paraíba state. For this, four doses of P (0, 100, 200 and 300 mg dm-3) were applied in samples of six soils for 0, 30, 60, 90, 180, 240 and 360 days. After the incubation time, the soil samples received fertilization with macro and micronutrients and were cultivated with maize for 35 days, when they were harvested and analyzed to verify dry matter and P content in soil. The increase in the time of contact of P with the soil decreased P availability to plants; however, the formation of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Residual effect; Phosphate; Tropical soils.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001100996

DESLOCAMENTO MISCÍVEL DE SULFONA DE ALDICARBE EM COLUNAS DE SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Marcus Metri; Lima,Luiz Antônio; Martinez,Mauro Aparecido; Rigitano,Renê Luíz de Oliveira; Sampaio,Sílvio Cesar.
RESUMO Com o intuito de se avaliar o deslocamento miscível do inseticida sulfona de aldicarbe e obter os parâmetros da equação do modelo dispersivo-convectivo que descreve a mobilidade de pesticidas, colunas de solo foram confeccionadas com amostras de solo deformado, das principais regiões produtoras de batata de Minas Gerais. Os ensaios basearam-se no movimento de soluções aquosas do produto, em condições de solo saturado e regime permanente, nas faixas de concentração recomendadas pelo fabricante e os resíduos observados nos efluentes, analisados por cromatografia gasosa, permitiram verificar a eficiência do modelo dispersivo-convectivo em descrever a mobilidade do produto no solo, além de constatar a baixa sorção deste composto, o qual apresentou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pesticida; Translocação; Modelo dispersivo-convectivo; Aldicarbe.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200217

Impacto das vazões demandadas pela irrigação e pelos abastecimentos animal e humano, na bacia do Paracatu
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodriguez,Renata del G.; Novaes,Luciano F. de; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.; Teixeira,Alessandro de F.
O rio Paracatu é o afluente com maior contribuição para o rio São Francisco. Como conseqüência da grande expansão da agricultura irrigada na bacia do Paracatu, a partir da década de 70 sérios conflitos pelo uso da água surgiram em várias partes da bacia. Tendo em vista esses conflitos objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar, ao longo da bacia do Paracatu, a proporção do consumo representado pela irrigação e pelos abastecimentos animal e humano e o impacto das vazões demandadas pela irrigação. A vazão média anual de longa duração, a vazão mínima de sete dias de duração e o período de retorno de 10 anos (Q7,10) e a vazão associada à permanência de 95% (Q95) foram estimados utilizando-se o período de 1970 a 1996 em 18 seções correspondentes a estações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Usos da água; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200011

Monochromatic light-emitting diode (LED) source in layers hens during the second production cycle
Provedor de dados: 91
Autores: Borille,Rodrigo; Garcia,Rodrigo G.; Nääs,Irenilza A.; Caldara,Fabiana R.; Santana,Mayara R.
ABSTRACTLight is an important environmental factor for birds, allowing not only their vision, but also influencing their physiological responses, such as behavioral and reproductive activity. The objective of this experiment was to evaluate the impact of different colors of monochromatic light (LED) sources in laying hens production during the second laying cycle. The study was conducted in an experimental laying house during 70 days. A total of 300 laying hens Isa Brown® genetic strain, aged 95 weeks, in the second laying cycle were used in the study. The artificial light sources used were blue, yellow, green, red and white. The light regimen was continuous illumination of 17 h per day (12 h natural and 5 h artificial) in a daily light regimen of 17L:5D...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Artificial lighting; Egg production; Color of light source.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900877

Variação do balanço de radiação e de energia da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M; Souza,Luciana S. B. de; Brandão,Elieth O.
O objetivo deste trabalho foi analisar as variações nas magnitudes e nas partições dos componentes do balanço de radiação e de energia, obtidos durante o período de crescimento da cana-de-açúcar irrigada (variedade RB92579). O experimento foi conduzido em Juazeiro, BA, localizado na região do Semiárido brasileiro. Os fluxos de calor sensível (H) e calor latente (LE) no ar foram estimados por meio do balanço de energia, com base na razão de Bowen (BERB). Concomitantemente, o crescimento da cultura também foi monitorado. Em análise preliminar deste método, constatou-se que 62,7% dos dados coletados apresentaram consistência física para serem utilizados nas estimativas dos componentes H e LE. Observou-se que o valor médio da relação Rn/Rg foi igual a 59±5%,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transferência de vapor d'água; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Razão de Bowen; Evapotranspiração.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200005

Quantum efficiency of photosystem II and production of orange under salt stress and nitrogen fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Jônatas R. M. de; Gheyi,Hans R.; Brito,Marcos E. B.; Lacerda,Claudivan F. de; Silva,Francisco V. da; Soares,Frederico A. L.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the salt tolerance of 'Mimo do Céu' orange grafted onto three rootstocks using physiological parameters such as maximum quantum efficiency of photosystem II (PSII) and the production of fruits. It also evaluated the effectiveness of increased nitrogen (N) fertilization in reducing the effects of salt stress. Two concomitant experiments were carried out under controlled conditions, using drainage lysimeters. The Experiment I evaluated the effects of the application of five levels of saline water on three combinations of scion-rootstocks grafted with 'Mimo de Ceu' orange, in a randomized block design with three replicates in a 5 x 3 factorial scheme. The Experiment II evaluated the application of two N levels (100 and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Physiology; Salt stress.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500434

Teor de zinco, cádmio e chumbo em plantas de arroz em solos incubados com resíduo siderúrgico
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,André F. M. de; Amaral Sobrinho,Nelson M. B. do; Mazur,Nelson.
Os efeitos da aplicação de resíduo siderúrgico, proveniente da concentração de Zn em lama de altos fornos siderúrgicos, como fonte de Zn às plantas de arroz e a toxicidade de Cd e Pb no resíduo, foram avaliados em experimento. O material de solo usado proveio do horizonte superficial dos solos Latossolo Vermelho Amarelo (LVA); Neossolo Flúvico (RU) e Argissolo Vermelho Amarelo (PVA), coletados no município de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro; utilizou se a variedade de arroz (Oryza sativa L.) BRS Curinga. As plantas foram coletadas aos 145 dias após a semeadura; aquelas crescidas no Neossolo Flúvico apresentaram a maior produção de matéria seca e a maior acumulação de zinco, mas a menor de cádmio, enquanto as desenvolvidas no Argissolo Vermelho Amarelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Poluição; Reciclagem; Oryza sativa L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000010

Microcapsules of ‘jabuticaba’ byproduct: Storage stability and application in gelatin
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Leticia M.; Januário,Jaqueline G. B.; Santos,Suelen S. dos; Bergamasco,Rita; Madrona,Grasiele S.
ABSTRACT This study aimed to produce microcapsules using ‘jabuticaba’ byproduct through lyophilization, and evaluate the stability of the powder, intended for use in gelatin. Three formulations were prepared, including the pure lyophilized extract (E), capsule with maltodextrin (CapM), and capsule with maltodextrin and xanthan gum (CapMG). The storage stability was evaluated at 4 and 25 ºC, and in the presence and absence of light, regarding color parameters, phenolic compounds and monomeric anthocyanins. The microencapsulated powders were applied in gelatin and analyzed for sensorial acceptance. Following an investigation of the storage stability of the three powders at 4 °C for 60 days, the sample that presented the best result was then analyzed at 25 ºC...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Myrtaceae; Bioactive compounds; Lyophilization; Maltodextrin; Xanthan gum.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600424

Características construtivas de um carneiro hidraúlico com materiais alternativos
Provedor de dados: 91
Autores: Cararo,Denis C.; Damasceno,Flavio A.; Griffante,Greta; Alvarenga,Lívia A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar um carneiro hidráulico construído com conexões roscáveis de PVC roscáveis e metálicas e garrafa de polietileno tereftálico (PET). O estudo foi realizado no Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Lavras, MG. Testaram-se tamanhos de câmaras de ar (0,6 e 2,5L), diâmetros de furos da tampa da garrafa (5, 15 e 25mm), tipos de garrafa plástica (descartável de guaraná e descartável e retornável de refrigerante de cola), e posições da válvula de escape (vertical e horizontal), a diferentes pressões de recalque (48,39 a 483,92kPa), a cada 48,39 kPa. O desnível do reservatório de alimentação ao carneiro hidráulico foi mantido constante a 4,36m. Os resultados indicaram que a combinação de características...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação hidráulica; Golpe de aríete; Garrafa descartável.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400001

Reator compartimentado anaeróbio/aeróbio: sistema de baixo custo para tratamento de esgotos de pequenas comunidades
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gustavo H. R. da; Nour,Edson A. A.
No Brasil são conhecidas e usadas várias técnicas de tratamento de esgoto, desde os mais sofisticados sistemas de tratamento aos mais simples processos. Uma alternativa economicamente viável aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários é o processo anaeróbio, o qual tem recebido especial atenção nas pesquisas desenvolvidas no País, notadamente os reatores anaeróbios de alta taxa, unidades compactas e com boa eficiência de tratamento. Dentre as alternativas tecnológicas capazes de proporcionar as referidas variações das condições ambientais necessárias à ocorrência dos processos, está o uso de reatores compartimentados anaeróbio/aeróbio. Este trabalho apresenta, como alternativa, um reator compartimentado anaeróbio/aeróbio, tratando esgoto sanitário,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reator compartimentado; Processo anaeróbio/aeróbio; Sistema de baixo custo; Comunidades rurais.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200019

Adubação potássica aplicada por fertirrigação e pelo método convencional na cultura do amendoim
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Geocleber G. de; Azevedo,Benito M. de; Oliveira,Jamille R. R. de; Mesquita,Thiago de O.; Viana,Thales V. de A.; Ó,Laís M. G. do.
Com este trabalho objetivou-se avaliar doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento e de forma convencional sobre a produtividade do amendoim. O experimento foi conduzido em campo, em Argissolo Vermelho Amarelo, em Fortaleza, Ceará. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema fatorial com tratamento adicional [(3 x 2) + 1] e quatro repetições, sendo estudados os fatores doses de K (D1 - 25, D2 - 50 e D3 - 100 kg ha-1) e duas formas de aplicação (F1 - Fertirrigada e F2 - Convencional) e um tratamento adicional (controle). Aos 90 dias após a semeadura foi realizada a colheita retirando-se, ao acaso, 5 plantas úteis da linha central de cada tratamento, em cada bloco. As plantas foram separadas por tratamento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arachis ypogea L.; Quimigação; Oleaginosa.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000005

Aplicação de água salina no desenvolvimento e comportamento fisiológico do coqueiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Carlos D. da; Passos,Edson E. M.; Gheyi,Hans R.
Avaliou-se o efeito do déficit hídrico e da irrigação com água de diferentes níveis de salinidade, no desenvolvimento do coqueiro (Cocos nucifera L.) "Gigante do Brasil", com cinco anos de idade e cultivado em condições de campo. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Tabuleiros Costeiros, localizado no município de Itaporanga D'Ajuda, SE. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições. Cada parcela foi constituída de 12 plantas úteis. Os tratamentos foram: plantas sem irrigação (T0), aplicação de 40 L de água doce por planta em intervalos de 3 dias (T1), aplicação de água contendo 7,5 e 15,0 g L-1 de sais totais (T2 e T3). Analisaram-se as seguintes variáveis: número de folhas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Salinidade; Condutância estomática; Déficit hídrico; Relações hídricas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100008

Suavização da declividade em função da resolução da imagem em sistema de informação geográfica
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalli,Antonio Carlos; Valeriano,Márcio de Morisson.
No presente estudo, encontra-se uma metodologia trabalhada para diminuir a suavização da declividade causada pela variação no tamanho dos pixels utilizados na interpolação de Modelos Digitais de Elevação (MDE) em Sistemas de Informações Geográficas. Para salientar os aspectos de alta variabilidade das classes de declividade da região escolheu-se, como área de estudo, uma parcela da bacia do Rio Piracicaba, ao norte do município de São Pedro, SP, com parte da cuesta basáltica. Mapas de declividade com pixels de 100, 125, 200 e 250 m foram gerados e, sobre eles, foram superpostos transectos que forneceram os dados para a análise de correlação, cujo método permitiu a constatação da variabilidade entre os mapas e apresentou alternativas para evitar o efeito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Declividade; Imagem; Sistema de informação geográfica; Bacia hidrográfica; Precisão.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200028

Removal of chlorpyrifos insecticide in constructed wetlands with different plant species
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Tamara D. de; Borges,Alisson C.; Matos,Antonio T. de; Mounteer,Ann H.; Queiroz,Maria E. L. R. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the remediation of water containing the insecticide chlorpyrifos by using constructed wetlands (CW) cultivated with Polygonum punctatum, Cynodon spp. and Mentha aquatica, operated under different hydraulic retention times: 24, 48, 96, 144 and 192 h. The system efficiency was based on reduction of the initial concentration of chlorpyrifos and toxicity of the contaminated water. The results showed that constructed wetlands are an excellent alternative for remediation of the insecticide chlorpyrifos in aqueous medium. It was observed that the average overall removal efficiency of the insecticide was 98.6%, and in the first hydraulic retention time, 24 h, chlorpyrifos was removed to levels below the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bioremediation; Phytoremediation; Organophosphate; Pesticides; Toxicity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200878

Impacto del tráfico de equipos durante la cosecha de caña de azúcar (Saccharum officinarum)
Provedor de dados: 91
Autores: Rodríguez,Luís A.; Valencia,Jhon J.
Para determinar el impacto del tráfico sobre el suelo, el cultivo y el consumo energético durante la cosecha de caña de azúcar en el valle del río Cauca (Colombia), se establecieron experimentos de cuatro repeticiones con diferentes sistemas de cosecha. En cada sitio se cosecharon mecánicamente parcelas con vagones de auto volteo, HD8000, HD12000 y HD20000, se evaluaron por la intensidad de tráfico (IT), el pisoteo directo sobre la cepa, la resistencia a la penetración y el consumo energético. Vagones grandes y pesados causaron mayor IT y mayor efecto por compactación y pisoteo. La IT varió entre 241 y 317 Mg km ha-1. El pisoteo en la cabecera varió de 8 a 18 m por surco y sobre la cepa los vagones pisaron entre 5 y 24% de su ancho. Hubo diferencias no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidad de tráfico; Pisoteo; Vagón; Consumo de combustible.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000014

Relação entre a produtividade do mamoeiro e o déficit hídrico (ky) na região Norte Fluminense
Provedor de dados: 91
Autores: Posse,Robson P.; Bernardo,Salassier; Sousa,Elias F. de; Pereira,Messias G.; Monnerat,Pedro H.; Gottardo,Romildo D.
Teve-se como objetivo neste trabalho, determinar o coeficiente de resposta ao déficit hídrico na produção de frutos comerciais e totais do mamoeiro, cultivado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro. O experimento foi realizado na área de convênio UENF/PESAGRO-RIO, no município de Campos dos Goytacazes, RJ, no período de 25/04/2006 a 18/05/2007, utilizando-se o mamoeiro cultivar Híbrido UENF/CALIMAN01 e um delineamento em blocos casualizados, com cinco tratamentos, correspondendo às reposições de 50% (T1), 75% (T2), 100% (T3), 125% (T4) e 150% (T5) da evapotranspiração de referência (ETo), com quatro repetições. A máxima produção comercial real da cultura, aos 13 meses de cultivo e com quatro meses de colheita, foi de 38,78 t ha-1 (T3) e a máxima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L.; Coeficientes de sensibilidade; Deficiência hídrica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200008

Rendimento do tomate cereja em função da salinidade da água e do turno de rega
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Alexandre N.; Silva,Enio F. de F. e; Silva,Gerônimo F. da; Barnabé,Janice M. C.; Rolim,Mario M.; Dantas,Daniel da C.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Ano: 2023
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016010300001

Produção e biometria do milho verde irrigado com água salina sob frações de lixiviação
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,José F. de; Tsimpho,Celestino J.; Silva,Ênio F. de F. e; Medeiros,Pedro R. F. de; Santos,Max H. Vieira dos; Santos,Alexandre N. dos.
O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da cultura do milho em relação a produção e biometria, irrigado por gotejamento com água salina e sob diferentes frações de lixiviação em estação lisímetrica de drenagem. Os tratamentos consistiram de dois níveis de salinidade da água (CEa- 1,2 e 3,3 dS m-1) e cinco frações de lixiviação (FL- 0, 5, 10, 15 e 20%) em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5. O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE. Foram avaliados a produtividade de polpa hidratada e desidratada e de espiga com e sem palha, matéria fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule e altura de planta. As variáveis produção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Irrigação; Salinidade; Estresse salino.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400006

Sorção, degradação e lixiviação do inseticida tiametoxam em dois solos de Mato Grosso do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Scorza Júnior,Rômulo P.; Rigitano,Renê L. O.
RESUMO Informações sobre o comportamento ambiental de agrotóxicos são necessárias para a avaliação de sua periculosidade ambiental. Objetivou-se, neste trabalho, determinar a sorção e a degradação do inseticida tiametoxam em duas profundidades (0-30 e 50-70 cm) de dois solos agrícolas do Mato Grosso do Sul, e avaliar sua lixiviação e dissipação no campo. Perfis de concentração do tiametoxam foram determinados até 100 cm de profundidade durante o período de 2007, 2008 e 2009. Os baixos valores da constante de equilíbrio de Freundlich obtidos para o tiametoxam mostram, em ambos os solos e profundidades, sua baixa afinidade pela fase sólida dos solos. A degradação do tiametoxam revelou-se bastante lenta, nos dois solos e profundidades, com valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento ambiental; Agrotóxicos; Dissipação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500013

Sprouting of pre-sprouted sugarcane seedlings and micrometeorological variables under photo-selective nets
Provedor de dados: 91
Autores: Cordeiro Júnior,José J. F.; Guiselini,Cristiane; Pandorfi,Héliton; Moraes,Alex S.; Menezes,Dimas; Almeida Neto,Luiz A. de.
ABSTRACT Sugarcane is a grass species that stands out worldwide in the production of ethanol. Brazil is the world’s largest producer and leader in exports, responsible for more than 50% of the products that are marketed worldwide. The objective of this study was to investigate the effect of photo-selective nets on micrometeorological variables and on sprouting of pre-sprouted sugarcane seedlings. The experiment was carried out in a protected environment at Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, in a completely randomized design. Seedlings of cultivar RB92579 were obtained by the technique of production of pre-sprouted seedlings. The protected environment was divided into four modules corresponding to the treatments: covered with anti-UV...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum officinarum; Protected environment; Shade net; Propagation of seedlings.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800625

Área irrigada e métodos de irrigação no Estado do Ceará, segundo o Censo Agropecuário de 1995-1996
Provedor de dados: 91
Autores: Girão,Adalberto R.; Dutra,Indalécio; Souza,Francisco de.
Com este estudo, objetivou-se analisar estatísticas sobre a área irrigada total no Estado do Ceará, em função dos grupos de área total e dos Agropólos, além do método de irrigação utilizado pelos estabelecimentos informantes, de acordo com o Censo Agropecuário de 1995-96. Observa-se que o método de irrigação por superfície é o mais utilizado, equivalendo a 61,2% dos estabelecimentos agrícolas do estado, seguido pela aspersão (37,2%) e pelos demais métodos (12,6%). O maior percentual de área irrigada se encontra nos estabelecimentos com área menor que 100 ha, representando 53,9% da área total irrigada do Estado, e aqueles com mais de 10.000 ha apresentam o menor percentual, equivalendo a apenas 1,3%. Nos Agropólos encontram-se 61,7% (68.753 ha) da área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Estado do Ceará; Área irrigada; Agropólos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100031

Estimativas de evapotranspiração e as conseqüências devido aos erros na determinação de saldo de radiação e efeitos advectivos
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Gertrudes Macario de; Leitão,Mário de Miranda Vilas Boas Ramos.
Objetivou-se com esse estudo, analisar as conseqüências nas estimativas da evapotranspiração (ET) durante o ciclo de desenvolvimento de uma cultura de amendoim, devido aos erros cometidos na determinação do saldo de radiação (Rn) e àqueles causados pelos efeitos advectivos. Esta pesquisa foi conduzida no perímetro irrigado da Estação Experimental da CODEVASF, na cidade de Rodelas, BA, no período de setembro a dezembro de 1996. Os resultados mostraram que erros no cálculo de Rn de até 2,2 MJ m-2 d-1 e, conseqüentemente, na estimativa da ET, podem ser cometidos dependendo do tempo considerado na totalização diária de Rn. Verificou-se, ainda, que tanto as áreas circunvizinhas próximas ao campo experimental, como as áreas de solos expostos entre fileiras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saldo de radiação; Advecção; Evapotranspiração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300007

Análise da precipitação mensal provável para o município de Lages, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Soccol,Olívio J.; Cardoso,Célio O.; Miquelluti,David J.
Visou-se, neste trabalho, determinar a precipitação pluviométrica mensal provável para Lages, SC. A análise consistiu do ajuste da distribuição de probabilidade teórica a uma série de dados de 80 anos de precipitação pluviométrica mensal. Em todos os meses a distribuição gama ajustou-se aos dados observados (p &lt; 0,05). Para a estimação dos parâmetros α e &amp;#946; da referida distribuição utilizaram-se o método da máxima verossimilhança e o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar a aderência do modelo aos dados. A partir da distribuição ajustada obteve-se a estimativa da precipitação mensal para os níveis de probabilidade de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 e 95%, correspondentes à ocorrência da precipitação mínima provável P(X...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Irrigação; Precipitação dependente; Distribuição gama.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600001

Influência da competição catiônica nos valores de fator de retardamento e coeficiente de dispersão-difusão de zinco e cobre no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Martinez,Mauro A.; Ramos,Victor B.N.; Matos,Antônio T. de; Oliveira,Rubens A. de; Costa,Silvana N. da.
Objetivando-se avaliar os efeitos da competição catiônica nos valores do fator de retardamento (f r) e do coeficiente de dispersão-difusão (D) realizaram-se ensaios de mobilidade de metais em colunas de lixiviação submetidas a escoamento permanente e saturado. Foram aplicadas soluções de zinco (700 mg L-1), cobre (200 mg L-1) e de zinco mais cobre, nas mesmas concentrações, para obtenção das respectivas curvas de eluição. Os materiais de solo utilizados foram retirados dos horizontes A, B e C de um Latossolo Vermelho-Amarelo, álico (LVa) e de um Podzólico Vermelho-Amarelo, câmbico fase terraço (PVc) coletados no município de Viçosa, MG. Nos solos estudados em todos os horizontes, o cobre apresentou maiores valores de fator de retardamento que o zinco,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Deslocamento miscível; Dispersão de poluentes.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200006

Physiological responses of lima bean subjected to salt and water stresses
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira Filho,João V.; Viana,Thales V. de A.; Sousa,Geocleber G. de; Chagas,Keivia L.; Azevedo,Benito M. de; Pereira,Carmem C. M. de S.
ABSTRACT Under water deficit and/or salt stress conditions, crops suffer from several physiological disturbances, which lead to the reduction in growth and, consequently, decreases in their yields. Thus, the objective of this study was to evaluate the physiological responses of lima bean, cultivar Espírito Santo, under different irrigation water salinity associated to two water regimes. The experiment was carried out in the experimental area of ​​the Universidade Federal do Ceará, Brazil, from September to November 2017, and it was carried out in pots in full sun, under a completely randomized design in split plots, where water salinities (1.1, 2.1, 3.1, 4.1 and 5.1 dS m-1) were considered as the plots, and the treatments of water regime (50 and 100% of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus lunatus L.; Photosynthesis; Water quality; Water deficit.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001200959

Variabilidade espacial das propriedades físicas e químicas do solo em áreas intensamente cultivadas
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Gláucia de; Bueno,Célia R. P.; Pereira,Gener T.
Neste trabalho, avaliou-se a variabilidade espacial das propriedades físicas e químicas do solo, visando fornecer subsídios ao manejo localizado de insumos. Foram analisadas as variáveis químicas: P, MO, K, Ca, Mg, pH, CTC e V(%) e físicas: areia e argila. Coletaram-se amostras de solo em duas profundidades (0-0,2 e 0,6-0,8 m) situadas em malha irregular de amostragem na região de Monte Alto, num Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA), sob diferentes manejos, perfazendo 88 pontos em área total de 1465 ha; e na região de Jaboticabal, em Latossolo Vermelho (LV) cultivado com cana-de-açúcar, perfazendo 128 pontos, em área total de 2597 ha. As propriedades químicas e físicas dos solos estudados apresentaram dependência espacial, com exceção da CTC na profundidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Fertilidade do solo; Granulometria.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200008

Nutritional status and fruit production of Carica papaya as a function of coated and conventional urea
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Júnior,Gabriel B. da; Santos,Eduardo M. dos; Silva,Roberto L.; Cavalcante,Ítalo H. L.
ABSTRACT As a strategy to minimize N losses in the soil, mineral N sources, such as polymer-coated urea, have been studied as possibility to increase the synchronization of N release by the fertilizer and its absorption by plants. Thus, this study aimed to evaluate the contents of macronutrients and the production of Formosa papaya as a function of sources and doses of N fertilizer applied as top-dressing in the region of Bom Jesus-PI, Brazil. The treatments were arranged in a 2 x 4 factorial scheme corresponding to N sources (coated urea and conventional urea) and N doses (350, 440, 530 and 620 g plant-1 of N), with four replicates and four plants per plot. The contents of macronutrients in the leaf dry matter and fruit production were evaluated. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica papaya L.; Controlled release fertilizer; Plant nutrition; Fruit yield.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400322

Fitorremediação de solo contaminado com o herbicida picloram por plantas de capim pé de galinha gigante
Provedor de dados: 91
Autores: Assis,Renato L. de; Procópio,Sérgio de O.; Carmo,Marcos L. do; Pires,Fábio R.; Cargnelutti Filho,Alberto; Braz,Guilherme B. P.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência de diferentes lâminas de água no solo sobre a fitorremediação de solo contaminado com o herbicida picloram por plantas de capim pé de galinha gigante (Eleusine coracana). O experimento foi conduzido em casa de vegetação com a utilização de amostras de solo de um Latossolo Vermelho distroférrico. Os tratamentos foram compostos pela combinação de quatro níveis diários de reposição da água, através das lâminas de água evaporada (80, 90, 100 e 110% da lâmina de água evaporada) e de três doses do picloram (0, 80 e 160 g ha-1), com quatro repetições. Após 48 h da aplicação do herbicida foi realizada a semeadura do capim pé de galinha gigante. Decorridos 90 dias da emergência, ocorreram a dessecação das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Residual de herbicidas; Mimetizadores de auxinas; Soja; Evaporação de água; Eleusine coracana.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100001

Aplicação do fósforo e da irrigação na absorção e exportação de nutrientes pelo algodoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Aquino,Leonardo A. de; Aquino,Rosiane F. B. A.; Silva,Tatiane C.; Santos,Dayanne F. dos; Berger,Paulo G.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de doses de fósforo em cultivos de sequeiro e irrigado, sobre a biomassa seca da parte aérea, o conteúdo e a exportação de nutrientes e a produtividade do algodoeiro. O experimento foi conduzido em Neossolo Quartzarênico, na região Norte de Minas Gerais. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com quatro repetições, num arranjo fatorial de duas doses de P2O5 x dois sistemas de cultivo. Dois tratamentos adicionais, sem aplicação do fósforo em cada sistema, completaram os seis tratamentos estudados. Avaliaram-se o acúmulo de biomassa seca, o conteúdo e a exportação de nutrientes e a produtividade do algodoeiro. Os níveis de fósforo estudados não influenciaram o acúmulo de biomassa seca de parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Neossolo quartzarênico; Gossypium hirsutum L.; Conteúdo mineral.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400004

Capacidade de produção e consumo específico de energia em picadoras forrageiras tipo desintegrador/picador/moedor
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Luiz H. de; Vieira,Luciano B.; Dias,Gutemberg P.; Regazzi,Adair J.
Avaliaram-se a capacidade de produção e o consumo específico de energia em picadoras de forragem tipo Desintegrador/Picador/Moedor no processamento de capim-elefante considerando-se, como tratamentos, três picadoras (DPM-1, DPm-2 e DPM-4), cinco diferentes rotações, três ângulos oblíquos das facas e dois ângulos do gume das facas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com duas repetições e os resultados avaliados por meio da análise de regressão. O ângulo oblíquo de 10º propiciou, aos três DPMs, maior eficiência e, em algumas situações o ângulo oblíquo de 38º proporcionou melhor desempenho aos DPMs 1 e 2; enquanto em outras, o ângulo de 30º proporcionou ao DPM-4, melhor desempenho. É possível baixar o custo de produção quando se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Demanda energética; Eficiência energética.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100013

Deposição e deriva de calda fungicida aplicada em feijoeiro, em função de bico de pulverização e de volume de calda
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,João P. A. R. da; Teixeira,Mauri M.; Vieira,Rogério F.; Fernandes,Haroldo C.
A tecnologia de aplicação de agrotóxicos visa à colocação uniforme do produto no alvo, com mínima perda por escorrimento e deriva. Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição e a deriva de calda fungicida pulverizada em feijoeiro com diferentes bicos e volumes de aplicação. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial (2 x 2): dois tipos de bico de pulverização (jato plano standard e jato cônico vazio) e dois volumes de aplicação (125 e 250 L ha-1). O estudo de deposição foi realizado analisando-se a distribuição de um traçador nas posições superior e inferior da planta, pela técnica da espectrofotometria, enquanto a deriva foi avaliada utilizando-se de alvos artificiais, posicionados fora da área-alvo....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Agrotóxicos; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100021

Manejo de irrigação para o feijão-de-metro, nas fases vegetativa e produtiva, em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Wellington G. da; Carvalho,Jacinto de A.; Oliveira,Eduardo C.; Rezende,Fátima C.; Lima Junior,Joaquim A. de; Rios,Gervásio F. A.
O manejo adequado da irrigação é uma prática agrícola que requer informações para cada cultura explorada, em particular nas fases fenológicas do ciclo produtivo pois muitas espécies possuem períodos críticos durante os quais o estresse hídrico causa sérias reduções na produção. Este trabalho teve, como objetivo, avaliar o efeito de cinco níveis de potencial matricial de água no solo sobre o crescimento e produção do feijão-de-metro. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na área experimental pertencente ao Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco potenciais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata spp. sesquipedalis; Potencial matricial; Crescimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900008

Initial development and chemical components of sugarcane under water stress associated with arbuscular mycorrhizal fungi
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Carmem C. M. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Cavalcante,Uided M. T.; Monte Júnior,Inácio P.; Pereira Filho,João V.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the effects of water stress levels in the soil and a mix (or: a mixed inoculum of four species: Claroideoglomus etunicatum, Gigasporas rosea, Acaulospora longula, Fuscutata heterogama) of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on initial vegetative growth, fresh and dry biomass production, root colonization, phosphorus, proteins, enzymes and amino acid of the sugarcane variety RB 857515 under greenhouse conditions. The experiment was set in a randomized block design in a 2 x 2 factorial scheme with four treatments (T1 - 50% PC - pot capacity, with AMF; T2 - 100% PC with AMF; T3 - 50% PC without AMF; T4 - 100% PC without AMF) with 16 replicates. The water stress level of 50% PC decreased stem diameter and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mycorrhizal colonization; Protein; Proline.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600548

Termohigrometria no transporte e na qualidade de ovos destinados ao consumo humano
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Rafael C.; Nascimento,José W. B. do; Oliveira,Daniele L. de; Furtado,Dermeval A.
A produção de ovos de galinha acompanhando a evolução de pesquisas e o desenvolvimento de projetos inovadores vem ganhando espaço expressivo a cada ano, nos mercados nacional e internacional. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a influência da temperatura do ar e da umidade relativa na qualidade dos ovos de galinha para consumo humano durante o seu transporte entre a granja e o entreposto final. A pesquisa foi conduzida em uma granja de galinhas de postura em Esperança, PB, e foram realizados seis carregamentos. Utilizou-se um caminhão modelo F-4000, sem controle da climatização. Foram utilizados ovos de coloração vermelha de poedeiras semipesadas da linhagem Lohmann (Brown) e avaliados os seguintes parâmetros de qualidade: massa do ovo, gravidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de postura; Microclima do caminhão; Unidade Haugh.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700668

Equações e programa computacional para cálculo do transporte de solutos do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Borges Júnior,João C. F.; Ferreira,Paulo A.
Em função deste trabalho, objetivou-se desenvolver e testar um programa computacional para calcular os parâmetros das equações de transporte de solutos no solo, com base no ajustamento de modelos teóricos a dados observados, e executar simulações para a variação espacial e temporal da concentração e do balanço de massa de solutos no perfil do solo. Utilizou-se o método dos mínimos quadrados (Levenberg-Marquardt) para obtenção dos estimadores dos parâmetros coeficiente dispersivo-difusivo e fator de retardamento. O programa desenvolvido, denominado Disp, possui interface gráfica que torna simples o seu uso quanto aos procedimentos de entrada de dados, execução dos cálculos e acesso aos resultados. Nos formulários de resultados, gráficos e tabelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deslocamento miscível; Fator de retardamento; Coeficiente dispersivo-difusivo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300010

Blocos de concreto para construção modular de silos cilíndricos
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,José W. B. do; Maciel,Kuelson R. D.; Silva,Valneide R. da; Lopes,Fernanda F. de M.; Lopes Neto,José P.
Estima-se que, atualmente, 25% da produção de grãos produzidos no Brasil são perdidos nas fases de colheita e pós-colheita, mas esta realidade pode ser minimizada caso o País estimule a estocagem da produção. Com o intuito de promover, de forma economicamente viável, a armazenagem da produção nas fazendas, objetivou-se estudar blocos de concreto para utilizá-los na construção de silos cilíndricos de alvenaria. Desenvolveram-se blocos com geometria especial, moldados nos traços (cimento: areia) de 1:3, 1:4 e 1:6, os quais foram analisados pelos testes de absorção de água, resistência á compressão e ao cisalhamento, submetidos a dois tipos de cura: natural e submersa. Dentre os traços estudados os que atingiram a resistência á compressão exigida pela ABNT...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Técnica construtiva; Resistência; Armazenamento de grãos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700023

DESENVOLVIMENTO INICIAL DO ABACAXIZEIRO, CV. SMOOTH CAYENNE, SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE SALINIDADE DA ÁGUA
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Francisco José Loureiro; Fernandes,Pedro Dantas; Gheyi,Hans Raj.
RESUMO Foram estudados, em casa-de-vegetação, os efeitos de diferentes níveis de salinidade na água de irrigação sobre o desenvolvimento do abacaxizeiro, cv. 'Smooth Cayenne', durante os primeiros 140 dias, em um Regossolo. Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com 4 repetições, sendo testados 8 níveis de salinidade de água (condutividade elétrica de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dS.m-1 a 25ºC), preparados com a adição de NaCl e CaCl2, mantendo a proporção de 7:3 entre Na e Ca, respectivamente. Com a elevação dos níveis de salinidade da água de irrigação ocorreram reduções significativas nas variáveis estudadas (índice de enraizamento das plantas, emissão de folhas, área foliar, fitomassa das partes aérea e raiz da planta) sendo os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento tolerância a salinidade qualidade de água Ananas comosus; L.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100001

Desempenho operacional de derriçadores mecânicos portáteis, em diferentes condições de lavouras cafeeiras
Provedor de dados: 91
Autores: Barbosa,Jackson A.; Salvador,Nilson; Silva,Fábio M. da.
Dentre as operações realizadas na colheita do café, a de derriça é considerada a mais complexa, por sua grande influência no custo de colheita, sendo que a mecanização da operação de derriça do café pode ter efeito significativo em redução do custo final da saca de café colhido, além de ser na região do sul de Minas Gerais, um dos sistemas mais utilizados por produtores de pequeno e médio portes, que utilizam, nesta operação, o sistema de derriçadores mecânicos portáteis, o qual pode apresentar rendimento até oito vezes superior ao da colheita manual. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional de derriçadores mecânicos portáteis utilizados na colheita de café e avaliar o custo operacional do sistema de colheita semi-mecanizado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Colheita de café; Derriçadores mecânicos portáteis.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100020

Eficácia biológica de bifentrina aplicado em milho armazenado sob diferentes temperaturas
Provedor de dados: 91
Autores: Pimentel,Marco A. G.; Faroni,Lêda R. D'Antonino; Guedes,Raul N. C.; Gonçalves,José R.; Oliveira,Carlos R. F. de.
Considerando-se as altas temperaturas nos graneleiros junto à esteira transportadora de grãos objetivou-se, neste trabalho, avaliar a influência da temperatura no momento da pulverização, sobre a eficácia biológica do bifentrina. Para isso, pulverizou-se o inseticida sobre grãos de milho dentro de uma câmara climática nas temperaturas de 25, 30, 35, 40, 45 e 50 ºC, com umidade relativa em torno de 55%. Após a pulverização e a cada 15 dias, até completar 90 dias, foram feitas as análises da eficácia biológica utilizando-se os insetos Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae), Rhyzopertha dominica (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae) e Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Observou-se tendência decrescente da eficácia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pragas de armazenamento; Controle químico; Bifentrina.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200018

Development and evaluation of an automated system for testing current meters
Provedor de dados: 91
Autores: Saretta,Ezequiel; Camargo,Antonio P. de; Botrel,Tarlei A.; Pinto,Marinaldo F.; Katsurayama,Geancarlo T.; Frizone,José A.
ABSTRACT Current meters are equipment widely used for estimating flow velocity in rivers and streams. Periodic calibrations of current meters are important to ensure the quality of measurements, but the required testing facilities are complex and only available in a few institutions. However, advances in electronics and automation may contribute to developing simple and reliable calibration systems. Thus, this study aimed to develop an automated system for testing current meters, which consisted of a trapezoidal channel, a step motor, a tow car and a management system, composed of a supervisory application and microprocessed modules to control the motor and the data acquisition. Evaluations of the displacement velocity showed that it matched the reference...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrometry; Electronics; Automation; Calibration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200181

Hydrodynamic changes of the soil-cactus interface, effective actual evapotranspiration and its water efficiency under irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Morais,José E. F. de; Silva,Thieres G. F. da; Queiroz,Maria G. de; Araújo,Gherman G. L. de; Moura,Magna S. B.; Araújo Júnior,George do N.
ABSTRACT The knowledge on soil water dynamics is the basis of crop water management. The soil water balance (SWB) method is used for this purpose. However, its application in cactus may lead to misinterpretation in water efficiency analysis, since it does not consider the amount of water retained in the plant (WRP). This study aimed to evaluate SWB applicability, hydrodynamic changes and water efficiency of forage cactus clones under irrigation. The clones ‘Orelha de Elefante Mexicana’ (OEM), ‘IPA Sertânia’ (IPA) and ‘Miúda’ (MIU) were submitted to irrigation depths (2.5, 5.0 and 7.5 mm) and frequencies (7, 14 and 28 days), in Serra Talhada, PE, Brazil, between March 2012 and August 2013. The SWB was applied, by adding the WRP in the estimate of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water retained in the plant; Soil water balance; Cactus; Modelling.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400273

Construção e avaliação do desempenho de três abanadoras de sementes
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José G. da; Soares,Dino M.
Os métodos de trilhamento das plantas não proporcionam grãos limpos, em condições de serem comercializados, semeados ou armazenados. É necessário que passem por um processo de limpeza com o fim de eliminar os fragmentos dos próprios grãos, detritos vegetais, folhas e pedaços de hastes. Os processos comuns de limpeza são pouco eficientes e os mais sofisticados podem não estar ao alcance de pequenos produtores. Objetivou-se, com este trabalho, construir três abanadoras e avaliar seu desempenho em sementes de arroz. Uma abanadora é provida de ventilador acionado a pedal; a outra possui ventilador acionado por motor elétrico e a terceira possui ventilador e peneiras movimentados por motor elétrico. Foram abanadas sementes com diferentes teores de impureza e em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Limpeza de sementes; Máquina.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100034

Non-destructive models for leaf area determination in canola
Provedor de dados: 91
Autores: Tartaglia,Francilene de L.; Righi,Evandro Z.; Rocha,Leidiana da; Loose,Luis H.; Maldaner,Ivan C.; Heldwein,Arno B.
ABSTRACT The leaf is a very important structure of the plants, since it allows gas exchanges and the transformation of light energy into chemical energy. This study aimed to generate and test mathematical models for leaf area estimation in canola based on leaf dimensions. Two experiments were conducted with canola in 2014, in which leaves were collected in different phenological stages with different sizes and shapes. Subsequently, leaf length, width and area were measured (with automatic meter) in 606 leaves, which included 371 ovate and 235 lanceolate leaves. The models were generated using length, width and length versus width as independent variables and leaf area as dependent variable. The models were validated using a group of leaves different from...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica napus; Ovate leaves; Lanceolate leaves; Modeling.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600551

Análise produtiva e econômica do pepino japonês submetido a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Eduardo C.; Carvalho,Jacinto de A.; Silva,Wellington G. da; Rezende,Fátima C.; Gomes,Luiz A. A.; Jesus,Maria C. N. de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produtividade do pepino japonês (Cucumis sativus L.) em função de diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em casa de vegetação, utilizando-se de um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e seis repetições. Os resultados permitiram concluir que, de maneira geral, o número e o peso dos frutos da cultura foram afetados pelo déficit e excesso hídrico, aplicados pelos tratamentos. A máxima produtividade obtida foi igual a 45.944 kg ha-1 com aplicação de 320 mm e a lâmina ótima econômica foi estimada em 319,5 mm, concluindose que, para o pepino japonês, maiores retornos econômicos são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Manejo de irrigação; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700008

Características agronômicas e químicas das variedades de cana-de-açúcar RB83-5486 e RB86-7515 sob irrigação e sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Geraldo A. R.; Costa,Édio L. da; Viana,Maria C. M.; Ferreira,José J.; Pires,Jamile F.; Freire,Francisco M.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar as características agronômicas e a composição química de variedades de cana-de-açúcar sob irrigação e sequeiro colhidas em final de safra. O delineamento experimental foi bloco ao acaso, com seis repetições, duas variedades (RB83-5486 e RB86-7515), em dois ambientes: irrigado e sequeiro. As produções de colmo e matéria seca foram favorecidas pela irrigação, com destaque para a RB86-7515. Maiores teores de proteína bruta, fibra em detergente ácido, celulose e menores teores de matéria seca, Brix, carboidratos não fibrosos (CNF) e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) foram registrados nas variedades sob irrigação. A fibra em detergente neutro (FDN) e a relação FDN por Brix foram mais elevadas em condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção; Teor de sólidos solúveis; Valor nutritivo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600002

Technical and economic viability of co-inoculation with Azospirillum brasilense in soybean cultivars in the Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Galindo,Fernando S.; Teixeira Filho,Marcelo C. M.; Buzetti,Salatier; Ludkiewicz,Mariana G. Z.; Rosa,Poliana A. L.; Tritapepe,Caio A.
ABSTRACT Biological nitrogen fixation (BNF) efficiency can be increased by co-inoculation with bradyrhizobia and Azospirillum brasilense, allowing even greater uptake of water and nutrients, leading to higher yields. Thus, this study aimed to evaluate the technical and economic viability of soybean in the Cerrado, according to the cultivars and co-inoculation with Azospirillum brasilense. The experiment was conducted in Selvíria, MS, in no-tillage system, in Oxisol, arranged in a randomized block design in a 2 x 2 factorial scheme with two cultivars (‘Potência’ and ‘Valiosa’), with and without co-inoculation with Azospirillum brasilense in the seed. Co-inoculation with A. brasilense increases grain yield in the cultivars ‘Potência’ and ‘Valiosa’, being...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biological nitrogen fixation; Total operating cost; Glycine max; Technical performance; Economic performance.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100051

Atributos químicos e estoques de carbono em Latossolo sob plantio direto no cerrado do Piauí
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Luiz F. C.; Galvão,Sandra R. S.; Holanda Neto,Manoel R.; Araújo,Fernando S.; Iwata,Bruna F.
O sistema de plantio direto é uma alternativa viável para o uso sustentável dos solos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência do sistema plantio direto com diferentes tempos de implantação e do plantio convencional sobre os atributos químicos e os estoques de C de um Latossolo Vermelho-Amarelo do cerrado piauiense. Amostras de solo foram coletadas nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm em sistema de plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 2 (PD2), 4 (PD4) e 6 (PD6) anos de implantação, além de uma área sob floresta nativa de cerrado (FNC). Foram determinados o pH em água, P extraível (Pext), bases trocáveis, Al, acidez potencial (H+Al), carbono orgânico total (COT) e carbono da biomassa microbiana (Cmic). A adoção do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de preparo do solo; Fertilidade do solo; Carbono da biomassa microbiana; Glycine max L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200004

Vibrações e choques mecânicos em pintos de um dia transportados em diferentes estradas
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Donofre,Ana C.; Vieira,Frederico M. C.; Castro,Ariane C. de.
As vibrações e os choques mecânicos que ocorrem durante o transporte de pintos, podem atuar como agente estressor, afetando a vida das aves. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o transporte de pintos de um dia em diferentes estradas por meio dos níveis de vibração e choques ocorrentes nos caminhões. A pesquisa foi conduzida na empresa integradora avícola no estado de São Paulo, com o acompanhamento de 11 carregamentos de pintos. Um caminhão climatizado do tipo contêiner foi utilizado, com capacidade para 630 caixas de pintos totalizando em média 63.000 pintos. As avaliações dos níveis de vibração (m s-2) e choques nas estradas de terra e asfalto foram registradas por meio de três acelerômetros triaxiais. Para o nível de vibração e o número de choques o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura de corte; Ambiência; Carga viva; Operações pré-porteira; Tipos de rodovias.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000700680

Germination and initial development of Simira gardneriana seedling under water stress and at different temperatures
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Fabrícia N. de; Oliveira,Jessica R. de; Torres,Salvador B.; Freitas,Rômulo M. O. de; Nogueira,Narjara W.
ABSTRACT The germination of seeds is affected by many factors, including water availability and temperature. This study aimed to evaluate the effects of water stress and different temperatures on germination and initial development of S. gardneriana M. R. Barbosa &amp; Peixoto seedlings. The experiment was carried out in a completely randomized design, in a 7 x 4 factorial scheme, with seven potentials (0; -0.1; -0.2; -0.3; -0.4; -0.5 and - 0.6 MPa) and four temperatures (25, 30, 35 and 20-30 °C), with four replicates of 25 seeds. The analyzed variables were germination, percentage of normal seedlings, germination speed index, seedling length (shoot and root) and dry weight (shoot and root). There is a decrease in the germination and vigor of the seeds as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rubiaceae; Caatinga; Osmotic potential; Forest species.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500333

Initial growth of Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc. plants under different nutritional conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Domingos,Vanessa D.; Martins,Dagoberto; Costa,Neumarcio V.; Costa,Andreia C. P. R. da; Marchi,Sidnei R. de.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate the initial growth of emergent plants of Brachiaria subquadripara under different conditions of availability levels of the nutrients nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) provided to the plants via nutrient solution in a greenhouse. The treatments consisted of five concentrations of N (0, 42.0, 84.0, 126.0, and 168.0 mg L-1), five concentrations of P (0, 6.2, 12.4, 18.6, and 24.8 mg L-1) and five concentrations of K (0, 46.8, 93.6, 140.4, and 187.2 mg L-1) which were adapted from a base solution. The results showed that the initial growth of plants was slow up to 21 days after transplantation (DAT) and it increased in accordance with increments in N, P, and K concentrations in the nutrient...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Urochloa subquadripara; Urochloa arrecta; Aquatic plant; Weed; Eutrophication; Water reservoir.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600560

DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÁXIMA E REAL E DO FATOR DE SENSIBILIDADE AO DÉFICIT HÍDRICO DA MELANCIA EM CANINDÉ, CE
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Alexandre Aires de; Bezerra,Francisco Marcus Lima; Fontenele,Francisco das Chagas Barros.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido sob condições de campo e teve como objetivo determinar a evapotranspiração máxima (ETm) e real (ETr) e o fator de sensibilidade da cultura (ky) da melancia ( Citrullus lanatus Thumb. Mansf.) cultivar "Crimson Sweet"; para tal, foi conduzido um experimento no município de Canindé, CE. Utilizaram-se oito tratamentos com quatro repetições cada um, adotando-se o delineamento experimental de blocos ao acaso. Os tratamentos foram definidos em função da época de aplicação do déficit hídrico e o ky foi obtido através da relação entre a queda de rendimento relativo (1 - yr / ym) e o déficit de evapotranspiração relativa (1 - ETr / ETm). As evapotranspirações máxima e real da melancia foram calculadas pelo método do balanço...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Balanço hídrico; Evapotranspiração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300298

Obtenção e caracterização físico-química de concentrado protéico de folhas de mandioca
Provedor de dados: 91
Autores: Teo,Carla R. P. A.; Prudencio,Sandra H.; Coelho,Silvia R. M.; Teo,Mauro S.
Este trabalho tem, como objetivo, comparar concentrados protéicos de folhas de mandioca produzidos por diferentes métodos e propor procedimento de obtenção com maior rendimento, conteúdo e recuperação protéica, menor teor de taninos e cor mais clara. Concentrados protéicos foram obtidos por coagulação ácida (pH = 5), termocoagulação ácida (pH = 4 e a temepratura 85 e 50 °C), coagulação em 30% etanol e termocoagulação (60 °C). Foram determinados nos concentrados protéicos e nas folhas umidade, proteína, taninos, luminosidade e tonalidade cromática. Os concentrados de maior rendimento, conteúdo protéico e cor mais clara (termocoagulação ácida pH 4 a 50 °C e coagulação 30% etanol) foram modificados. Após as modificações o concentrado obtido por coagulação em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ângulo hue; Cor; Imagens digitais; Ingrediente alimentar; Taninos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900012

Different harvest times and physiological quality of coriander seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Alkimim,Emilly R.; David,Andréia M. S. de S.; Sousa,Tiago V.; Rodrigues,Cleiton G.; Amaro,Hugo T. R.
ABSTRACT The season of harvest is one of the most important factors influencing seed quality. This study evaluated the effect of different harvesting times on the physiological quality of Coriandrum sativum L. seeds, cv. Palmeira. The experimental design was completely randomized, with six treatments (harvest times) and four replications. The experiment was conducted during the months of April to October 2010. The first moment to harvest seeds was carried out 15 days after full bloom, when approximately 50% of plants were in flowering phase. Other harvests (22, 29, 36, 43 and, 50 days after bloom) were carried out at 7 days intervals until the seeds reached 16.0% of moisture, which occurred in the 6th harvest. Immediately after each harvest, the seeds were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coriandrum sativum L.; Germination; Vigor; Water content.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200133

Avaliação do ambiente de trabalho na propagação de Eucalyptus spp.
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,José U.; Minetti,Luciano J.; Souza,Amaury P. de; Silva,Kátia R.; Gomes,José M.; Fiedler,Nilton C.
Nesta pesquisa, desenvolvida a partir de dados coletados em viveiro florestal no Vale do Rio Doce, MG, objetivou-se estudar os fatores ergonômicos relacionados às atividades exercidas nesses ambientes, visando à melhoria da saúde, do bem-estar, da segurança, do conforto e da produtividade dos trabalhadores. O objetivo específico foi a caracterização do ambiente de trabalho em relação ao conforto térmico, luminosidade e ruído. Os dados foram coletados através de medições do clima do local de trabalho, da luminosidade e do ruído. Os resultados indicaram que o ambiente de trabalho apresentou valores do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, nas casas-de-vegetação, acima dos limites. A luminosidade encontrada foi considerada insuficiente nos postos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propagação de planta; Ergonomia; Fatores ambientais.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300017

Métodos de estimativa da evapotranspiração de referência diária para a microrregião de Garanhuns, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Borges Júnior,João C. F.; Anjos,Raimundo J.; Silva,Tonny J. A.; Lima,José R. S.; Andrade,Camilo L. T.
Para o manejo da irrigação com alta frequência e com base em dados climáticos, é desejável que a estimava da evapotranspiração de referência seja feita para pequenos intervalos de tempo. Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o desempenho dos métodos FAO-24 Radiação, Priestley-Taylor, Hargreaves-Samani, Camargo-71 e Blaney-Criddle, para estimativa da evapotranspiração de referência em base diária na microrregião de Garanhuns, PE, por meio de comparações com o método padrão FAO Penman-Monteith. Com suporte no erro absoluto médio (EAM), verificou-se, dentre outros indicadores, que o melhor desempenho foi obtido com o método de Priestley-Taylor. Em relação aos métodos aplicáveis quando apenas dados de temperatura foram disponíveis, o de Hargreaves-Samani foi o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação de modelos; Erro absoluto médio; Índice de confiança.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400008

Desenvolvimento de um sistema de pulverização acoplável a pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Vilela,Luis A. A.; Dourado Neto,Durval; Botrel,Tarlei A.
Com o objetivo de se aplicar produtos químicos às culturas, desenvolveu-se um sistema de pulverização acoplável a pivô central e também um protótipo do equipamento. Durante a aplicação, a estrutura aérea do pivô central se desloca sem irrigar, apenas transportando o sistema de pulverização sobre a área. O sistema é composto de duas barras de pulverização instaladas em cada vão do pivô. O regime intermitente da pulverização, responsável pela redução da calda aplicada, foi feito por meio de um circuito eletrônico, sincronizado ao acionamento dos motorredutores, que aciona uma válvula solenóide localizada na entrada da barra de pulverização. O sistema desenvolvido possibilita aplicar-se volume de pulverização de até 246 L ha-1. Os diâmetros de gotas atenderam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produto químico; Pesticida.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200022

Cultivo in vitro de somaclones de abacaxizeiro na presença de NaCl
Provedor de dados: 91
Autores: Brito,Lucila K. F. L. de; Moura,Gioconda E. D. D.; Martins,Camila P.; Aloufa,Magdi A. I.; Macedo,Cristiane E. C.; Lopes,Daniela B.; Barroso,Paulo A. V.
Neste trabalho foi avaliado o cultivo in vitro de somaclones de abacaxizeiro, na presença de elevadas concentrações de NaCl. Propágulos de abacaxizeiro foram submetidos a um período de cultivo in vitro em diferentes concentrações de NaCl (0, 12,5, 25 e 50 mM). Em seguida, foram cultivados na ausência do sal e, por fim, foram submetidos a um outro período de cultivo in vitro em 0 e 100 mM de NaCl. Não se observou interação entre as concentrações empregadas nos dois períodos de exposição ao NaCl, de modo que propágulos provenientes de tratamentos com concentrações mais elevadas não apresentaram melhor desempenho durante o segundo período de exposição; no entanto, constatou-se alteração negativa para os valores referentes à maioria das variáveis avaliadas em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ananas comosus; Estresse salino; Crescimento; Variação somaclonal.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300006

CFD simulation on centrifugal pump impeller with splitter blades
Provedor de dados: 91
Autores: Rosa,Henrique M. P.; Emerick,Bruno S.
ABSTRACT The present paper aims to present the analysis and comparison of results of computational simulations using Computational Fluids Dynamics (CFD) in impellers of centrifugal pump. Three impellers were simulated: 1) original impeller, 2) original impeller with splitter blades at outlet; 3) original impeller with splitter blades at inlet. The splitters occupied 30% of the length of the main blades. They were simulated using the ANSYS-CFX software system in 1500 rpm rotational speed and at different flow rates. The turbulence model assumed was the Shear Stress Transport (SST). The results were used to build impeller blade head curves, besides the presentation of pressure distribution and streamline behaviour inside the impeller. It was verified that...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Turbomachinery design; Flow modeling; Pressure distribution; Streamline behavior.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100003

Geostatistics applied to swine facilities equipped with evaporative cooling system
Provedor de dados: 91
Autores: Abreu,Paulo G. de; Dalla Costa,Osmar A.; Feddern,Vivian; Morés,Nelson; Coldebella,Arlei; Ramos,Clóvis M. C.
ABSTRACT The purpose of this study was to evaluate the spatial variation of temperature, relative humidity and black globe humidity temperature (BGHT) index in growing-finishing swine facilities, with and without evaporative air cooler. The experiment was conducted in a 60 x 9 m facility containing 32 pens of 3.20 x 4.00 m each, divided into two sectors. The treatments were without evaporative air cooler (control) and with evaporative air cooler. Temperature and relative humidity data were collected weekly in two periods (morning and afternoon) at 32 different sampling points, encompassing the center of each pen and the outer perimeter of the facility. Animal performance variables were: feed intake, feed conversion, weight out of the nursery, slaughter...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Animal welfare; Spatial analyses; Environment conditions; Semivariogram.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001101014

Potencial eólico na direção predominante do vento no Nordeste brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Bernardo B. da; Alves,Jakson J. A.; Cavalcanti,Enilson P.; Dantas,Renilson T.
Neste trabalho, foram utilizados dados horários de velocidade e direção do vento, provenientes de registros de anemógrafo Universal Fuess, a 10 m de altura, de 77 estações climatológicas pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período de janeiro de 1977 a dezembro de 1981. O objetivo da pesquisa foi a determinação da potência eólica média horária da direção predominante do vento em todas as estações selecionadas. Para tanto, identificou-se a direção predominante do vento de cada localidade e se estimaram os parâmetros da distribuição de Weibull, através dos quais se calculou a potência eólica média horária. Em função dos resultados apresentados neste trabalho, constatou-se que a direção predominante do vento no Nordeste do Brasil é...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição de Weibull; Potência eólica; Climatologia do Nordeste.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300009

Avaliação do nível de ruído em instalações para suínos
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Carlos A. de P.; Nääs,Irenilza de A.; Salgado,Douglas D.; Queirós,Marcos P. G.
Esta pesquisa foi realizada em instalações para suínos nas fases de creche e terminação, com o objetivo de se avaliar e comparar o nível de ruído emitido pelos animais principalmente nos horários de arraçoamento e ruídos provenientes de outras fontes, estimando-se os riscos de exposição ocupacional. A avaliação se deu com auxílio de um medidor de nível de pressão sonora posicionado na altura de 1,50 m, considerada altura média do ouvido humano, conforme preceitua a NR-15. Avaliaram-se quatro instalações, sendo duas para creche e duas para terminação de suínos. A análise estatística foi feita pelo modelo fatorial e teste de médias. Os resultados indicaram diferença significativa a 1% de probabilidade entre as instalações. O ruído médio encontrado foi de 65...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fatores ambientais; Produção animal; Salubridade; Suíno.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400014

Variabilidade espacial de propriedades de Latossolo e da produção de café em diferentes superfícies geomórficas
Provedor de dados: 91
Autores: Sanchez,Rodrigo B.; Marques Júnior,José; Pereira,Gener T.; Souza,Zigomar M. de.
Com o objetivo de avaliar a variabilidade espacial de propriedades do solo e produção de café em diferentes Superfícies Geomórficas (SG) na região do Alto Paranaíba, MG, instalaram-se duas malhas de 200 x 850 m com intervalos regulares de 50 m, com 68 pontos amostrais cada uma, sob cultivo de café. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-0,20 m, nos pontos de intercessão dessas malhas. A produção de café foi avaliada em duas colheitas de grãos em coco das plantas mais próximas da intercessão de linhas das malhas. Calcularam-se as estatísticas descritivas e realizou-se a análise geoestatística de propriedades do solo e produção da cultura de café. As propriedades químicas e granulométricas de solos intensamente manejados, possuem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Cafeicultura; Agricultura de precisão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400008

Kinetics of drying of basil leaves (Ocimum basilicum L.) in the infrared
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Renata C. dos; Devilla,Ivano A.; Ascheri,Diego P. R.; Servulo,Ana C. O.; Souza,Athina B. M.
The objective of this paper was to model the drying curves of the leaves of basil (Ocimum basilicum L.) in the infrared at temperatures of 50, 60, 70 and 80 ºC and to evaluate the influence of drying temperature on the color of dried leaves. Drying was conducted in infrared dryer with temperature and greenhouse air circulation. Experimental data were fitted to eight mathematical models. The magnitude of the coefficient of determination (R²), the mean relative error (P), the estimated mean error (SE) and chisquare test (χ2) were used to verify the degree of fitness of the models. From the study it was concluded that: a) the behavior of the drying curves of basil leaves was similar to most agricultural products, the drying times in the infrared were less...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medicinal plants; Dehydration; Temperature; Chlorophyll.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200012

Response of bell pepper crop subjected to irrigation depths calculated by different methodologies
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gustavo H. da; Ferreira,Mariane G.; Pereira,Silvio B.; Delazari,Fábio T.; Silva,Derly J. H. da.
ABSTRACT Water must be supplied to a crop in the proper amount and in a timely manner. Vegetables require a good water availability in soil during their entire cycle. Thus, it is very important the implementation of an irrigation management and accurate estimation of water requirement. The objective of this work was to evaluate the effect of five irrigation depths estimated by the dual-Kc and single-Kc methodologies on the characteristics of growth, production and water use efficiency in the pepper crop. A randomized block design was adopted in a split plot arrangement. The effect of five irrigation depths (50, 75, 100, 125 and 150% of crop evapotranspiration - ETc) was evaluated in the plots, and the methodologies were evaluated in the subplots. It was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Evapotranspiration; Dual Kc; Single Kc.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000100045

Infrared radiation drying of Moringa oleifera grains for use in water treatment
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Vânia R. G.; Biagi,João D.; Oliveira,Rafael A. de; Arantes,Camila C.; Rossi,Luiz A.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the effects of using infrared radiation in the hot-air drying of Moringa oleifera grains on the inner dryer and grain temperatures, energy consumption, and grain quality. An experiment was conducted in a factorial scheme in 2013 to identify the optimum values of the air temperature (30 to 58 ºC) and infrared radiation application time (2.0 to 4.8 min) on moisture content, drying time, drying rate, inner dryer air temperature, grain temperature, energy consumption and quality of grains used as a natural coagulant for water treatment. The results obtained were moisture content from 4.40 to 4.76% wet basis; drying time from 0.50 to 2.00 h; drying rates from 0.70 × 10-3 to 2.05 × 10-3 kgwater kg-1 dry matter min-1; inner...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Convective drying; Energy consumption; Water turbidity; Natural coagulant.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000768

Discriminação de áreas de soja por meio de imagens EVI/MODIS e análise baseada em geo-objeto
Provedor de dados: 91
Autores: Silva Junior,Carlos A. da; Frank,Thiago; Rodrigues,Taíssa C. S.
Neste trabalho objetivou-se estimar e mapear áreas plantadas com soja [Glycine max (L.) Merr.] por meio de imagens multitemporais EVI/MODIS e classificação de imagens baseada em geo-objeto. A área de estudo compreendeu o Sul do estado do Maranhão. Para o mapeamento das lavouras de soja foram utilizados o índice de vegetação realçado (EVI) e o índice de valorização das culturas (CEI) para a classificação das imagens do sistema-sensor Terra/MODIS. Para tal cálculo foram utilizadas doze imagens compreendendo entressafra e safra da cultura, conforme calendário agrícola do Estado. Além disto, foi empregada a segmentação utilizando-se parâmetros de escala 250, os algoritmos "classification" e "merge region" e extração de atributos para classificação baseada em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação digital de imagens; Estimativa de área agrícola; Segmentação de imagens; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100007

Morphophysiological responses of Ilex paraguariensis seedlings to different substrates and fertilizations
Provedor de dados: 91
Autores: Zavistanovicz,Thairini C.; Araujo,Maristela M.; Aimi,Suelen C.; Flores,Rejane; Berghetti,Álvaro L. P.; Deponti,Gilmar.
ABSTRACT The increasing demand for Ilex paraguariensis St. Hill (yerba mate) by-products generated the need for producing a greater quantity of seedlings and improve their quality. Thus, the objective of this work was to evaluate the efficiency of different substrates combined with base fertilization for Ilex paraguariensis seedlings, through morphophysiological parameters. The experiment was conducted in a completely randomized design, in a 5 x 3 factorial arrangement, and the treatments consisted of five substrate formulations combined with two fertilizers, and a control without fertilization, in November 2013. The I. paraguariensis seedlings produced in the substrate consisted of subsurface soil, cattle manure and charred rice hulls (2:2:1) presented...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Yerba mate; Organic compounds; Forest species.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000200111

Energia da biomassa de cana-de-açúcar sob influência de hidrogel, cobertura vegetal e profundidade de plantio
Provedor de dados: 91
Autores: Marques,Tadeu A.; Pinto,Luis E. V.
A colheita mecanizada é melhor executada em sulcos rasos. O palhiço promove maior retenção hídrica, diminui a evaporação superficial mas compromete a brotação. Polímeros alteram a fisiologia disponibilizando água e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi compreender a relação da forma de plantio, do uso de palhiço em cobertura e do uso de polímeros condicionadores, com a produção de bioenergia (do colmo, do palhiço e do sistema), com a produtividade (de colmo, do palhiço e de biomassa), com a fibra e com o açúcar total (ATR). Utilizou-se a soqueira de cana-de-açúcar em parcelas subdividas (2 x 4), ou seja, duas profundidades e quatro doses do polímero. As parcelas foram subdivididas em tratamentos com quatro quantidades de matéria seca com três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Bioenergia; Poder calorífico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000600015

Otimização do uso da água no perímetro irrigado do Gorutuba, utilizando-se a técnica da programação linear
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Soares,Antônio Alves; Ribeiro,Carlos Antônio Alvares Soares; Sediyama,Gilberto C.; Pruski,Fernando Falco.
Com este trabalho, objetivou-se selecionar as culturas e os meses de plantio que proporcionem a maximização da renda do agricultor e da utilização de recursos hídricos no Perímetro Irrigado do Gorutuba, utilizando-se um modelo de programação linear cuja função-objetivo visa maximizar as receitas líquidas mensais em função da área cultivada com as culturas normalmente utilizadas na região, tendo-se como restrição a área irrigável do lote e a quantidade de água disponível. A diferença observada entre as receitas líquidas obtidas na otimização, com e sem restrição de área por cultura, foi de 15,2% nos lotes empresariais e de 10,2% nos demais lotes. O sistema de distribuição de água não limita a escolha das culturas a serem implantadas no projeto Gorutuba, mas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Otimização; Irrigação; Programação linear.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200012

AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DOS SOLOS DAS VÁRZEAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Lúcia Helena Garófalo; Menino,Ivonete Berto; Araújo,Ivaldo Antonio de; Chaves,Iêde de Brito.
RESUMO Em face da importância dos Vertissolos, dos solos Aluviais eutróficos e dos Podzólicos Vermelho-Amarelo eutrófico, das áreas circunvizinhas do canal Coremas/Sousa, Estado da Paraíba, Brasil, nas atividades agrícolas a serem desenvolvidas nesta região com o uso da irrigação, este trabalho teve como objetivo avaliar a fertilidade desses solos. Foram analisadas, quimicamente, amostras de terra dos horizontes superficiais e subsuperficiais de sessenta e seis perfis. Em geral, essas amostras de terra apresentaram valores de pH variando entre moderadamente ácido e alcalino, altos teores de Ca++Mg++, teores de K+ e P variando entre baixo e alto, CTC variando de moderada a muito alta e baixos teores de matéria orgânica. O estudo mostrou que ocorrem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos de várzea; Fertilidade; Salinidade.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300262

Variabilidade espaço-temporal da condutividade elétrica da água subterrânea na região semiárida de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Tafnes S.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Montenegro,Abelardo A. A.; Rodrigues,Diogo F. B.
RESUMO Quando mal-conduzida, a irrigação pode causar degradação dos solos e da água subterrânea, por potencializar o risco de salinização. Este problema é mais evidente em regiões semiáridas, nas quais as características físico-climáticas contribuem para seu agravamento. Uma das variáveis mais utilizadas para avaliar a concentração de sais solúveis na água de irrigação e no solo, é a condutividade elétrica. Neste trabalho, buscou-se avaliar a variabilidade espacial e temporal da condutividade elétrica da água subterrânea utilizada para irrigação em um assentamento rural, no semiárido pernambucano. Técnicas estatísticas descritivas e geoestatísticas foram aplicadas para identificação dos padrões de variabilidade e dependência espacial da condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dependência espacial; Salinidade; Aquífero aluvial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500005

COMPORTAMENTO EM COMPRESSÃO DE ARGAMASSAS REFORÇADAS COM FIBRAS NATURAIS. I RELAÇÃO TENSÃO-DEFORMAÇÃO EXPERIMENTAL E PROCESSO DE FRATURA
Provedor de dados: 91
Autores: Toledo Filho,Romildo Dias; England,George Leslie; Ghavami,Khosrow.
RESUMO Esta é a primeira parte de um artigo dividido em duas partes e visa avaliar, analítica e experimentalmente, o comportamento em compressão de argamassas reforçadas com fibras naturais. No presente artigo pretende-se mostrar, de forma experimental, como a adição de fibras de sisal e coco afeta, em várias frações volumétricas e comprimentos, o comportamento tensão-deformação, em compressão, de duas matrizes de argamassa. A influência dessas fibras no processo de fratura das argamassas é também avaliada. O efeito da substituição parcial do cimento Portland (OPC) por micro- sílica e escória de alto forno no comportamento dos compósitos é também discutido. Os resultados indicam que a adição de fibras naturais reduziu a resistência a compressão das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Materiais compósitos; Resistência à compressão; Argamassa; Fibras de sisal; Fibras de coco; Curvas tensão-deformação.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100079

Mudanças na fertilidade de um Neossolo Regolítico após seis anos de adubação orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Menezes,Rômulo S. C.; Silva,Tácio O. da.
Visou-se, com o presente estudo, avaliar os efeitos de seis anos de adubação orgânica sobre as características químicas de um Neossolo Regolítico cultivado com batata. Os tratamentos de adubação orgânica foram: 1) esterco (15 t ha-1); 2) cultivo e incorporação da Crotalaria juncea L.; 3) combinação de metade da dose de esterco (7,5 t ha-1) com o cultivo e incorporação da Crotalaria juncea L. e 4) testemunha, sem fertilização. Os ensaios de adubação orgânica e cultivo da batata foram realizados no período de 1996 a 2003, com exceção de 1998 e 1999, devido à escassez de chuvas. Ao final de 2003 amostras de solo coletadas nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade foram analisadas. A aplicação anual de esterco, combinado ou não com a crotalária, elevou os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esterco; Crotalaria juncea L.; Adubação verde; Região semi-árida; Micronutrientes.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300005

CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA A GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE CANDIÚBA (Trema micrantha (L.) Blume.)
Provedor de dados: 91
Autores: Castellani,Estela Dalpim; Aguiar,Ivor Bergemann de.
RESUMO Trema micrantha (candiúba) - Ulmaceae - é uma espécie arbórea pioneira de ampla ocorrência natural no Brasil e muito utilizada no Estado de São Paulo para a recuperação ambiental de áreas degradadas. Este experimento teve por objetivo definir, preliminarmente, algumas condições que favorecem a germinação das sementes de candiúba. Os frutos foram colhidos no Campus da UNESP, em Jaboticabal, SP, e separados em dois estádios de maturação: de coloração verde e de coloração avermelhada (verde-vermelho e vermelha). Os testes de germinação foram conduzidos com frutos (sem despolpamento) e com sementes (frutos despolpados) em dois substratos (sobre areia e sobre papel de filtro) nas temperaturas constante de 25°C e alternada de 20-30°C. O fotoperíodo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semente florestal; Maturação; Despolpamento; Substrato; Temperatura.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100080

Atributos químicos e estabilidade de agregados sob diferentes culturas de cobertura em Latossolo do cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Glenio G.; Silveira,Pedro M. da; Marchão,Robélio L.; Petter,Fabiano A.; Becquer,Thierry.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de diferentes culturas de cobertura sobre os atributos químicos e a estabilidade de agregados de um Latossolo do cerrado, sob plantio direto. O estudo foi conduzido em área experimental na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO. As culturas de cobertura avaliadas foram: braquiária, milho em consórcio com braquiária (integração lavoura-pecuária), guandu anão, milheto, capim mombaça, sorgo granífero, estilosantes e crotalária. As amostras foram coletadas em abril de 2005 e 2006. O delineamento experimental foi o de blocos completos ao acaso com quatro repetições e os tratamentos arranjados em esquema fatorial 8 x 2, sendo oito culturas de cobertura e duas profundidades de amostragem do solo:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gramíneas tropicais; Leguminosas; Manejo do solo; Plantio direto; Rotação de culturas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100005

Projeto de aterramento para sistema monofilar com retorno pelo terra
Provedor de dados: 91
Autores: Bertolo,Humberto C; Oliveira Filho,Delly; Pizziolo,Tarcísio A; Rodrigues,Denilson E; Monteiro,Paulo M. B; Xavier,Gustavo A.
Este trabalho apresenta o projeto de aterramento elétrico para Sistema Monofilar com Retorno pela Terra (MRT), em solicitações de baixas frequências, utilizando-se o método das imagens e considerando a simplificação do método dos potenciais constantes. Simulou-se o comportamento de três diferentes configurações de aterramento: hastes em triângulo, em quadrado vazio e para nove hastes, formando uma malha com quatro quadrados. A partir da simulação obtiveram-se o valor da resistência de aterramento para cada configuração e os potenciais gerados na superfície do solo. Com base nesses resultados foi possível comparar os valores tabelados para resistências mínimas, em função da potência do transformador, aplicados para diferentes concessionárias de energia que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: MRT; Eletrificação rural; Comportamento do aterramento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200014

Programa computacional para a estimativa da temperatura do ar para a região Nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti,Enilson P.; Silva,Vicente de P. R.; Sousa,Francisco de A. S. de.
A meta principal através desta pesquisa foi estabelecer modelo de estimativa de temperatura do ar (Estima_T) em função das coordenadas geográficas e das Anomalias de Temperaturas da Superfície do Mar (ATSM). Neste estudo foram utilizadas as séries temporais das médias mensais de temperatura do ar (média diária, mínima e máxima) de 69 estações meteorológicas do Nordeste do Brasil (NEB) e ATSM do oceano Atlântico Tropical. O modelo Estima_T mostrou-se capaz de reconstruir séries temporais de temperatura do ar com razoável precisão para todo o NEB. Os resultados mostraram correlações estatisticamente significantes ao nível de 1% de probabilidade entre as temperaturas do ar observada e estimada pelo modelo, em toda a região de estudo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atlântico tropical; Estima_T; ATSM; El Niño e La Niña.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100021

Tifton grass yield on constructed wetland used for swine wastewater treatment
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T.; Freitas,Wallisson S.; Martinez,Mauro A.; Tótola,Marcos R.; Azevedo,Aristéa A.
It is the purpose of this study to evaluate the agronomic behavior and yield of the Tifton 85 grass (Cynodon dactylon Pers), when used in the treatment of swine wastewater (SW) with constructed wetland systems (CWs). For this purpose, five tanks were built measuring 24 x 1.1 x 0.7 m, damp-sealed with PVC canvas and filled with 0.4 m crushed stone. In two of these tanks, Tifton grass was cultivated: one of the tanks (CW 3) contained the grass, and in the other (CW4) the grass was only cultivated in the final third part of the tanks, being preceded by Alternanthera (Althernanthera philoxeroides) and cattail (Thypha latifolia L.). The SW was previously treated by means of a filtration process that consists of 0.7 m - high organic filters; the filtering beds...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cynodon dactylon Pers; Wetland systems; Animal feed.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500008

Transporte de ovos férteis: Influência das idades das matrizes, tempos de estocagem e das estradas
Provedor de dados: 91
Autores: Nazareno,Aérica C.; Silva,Iran J. O. da; Vieira,Afrânio M. C.; Vieira,Frederico M. C.; Miranda,Késia O. S.
Propôs-se, com esta pesquisa, avaliar a influência de diferentes idades das matrizes e tempos de estocagem no número de ovos trincados durante a operação de transporte em diferentes estradas. A pesquisa foi conduzida na empresa integradora avícola em Mogi-Mirim - SP, por meio do acompanhamento de três carregamentos em diferentes estações do ano (primavera, verão e outono). Foi utilizado um caminhão climatizado do tipo baú com capacidade para 592 caixas de ovos. Foram registrados, por meio de quatro acelerômetros, os níveis de vibração (m s-2) e choques em percursos realizados nas estradas de terra e asfalto. O número de ovos trincados foi obtido por meio da contabilização de 18 caixas de ovos transportadas que apresentavam três idades de matrizes e três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avicultura; Ambiência; Caminhão de ovos; Operações pré-porteira.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300014

CONSUMO HÍDRICO E COEFICIENTE DE CULTURA DA VIDEIRA NA REGIÃO DE PETROLINA, PE
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Antônio Heriberto de Castro; Azevedo,Pedro Vieira de; Silva,Bernardo Barbosa da; Soares,José Monteiro.
RESUMO Medidas do saldo de radiação, fluxo de calor no solo, gradientes de temperatura e de pressão do vapor, obtidas em experimento de campo conduzido no Campo Experimental de Bebedouro, pertencente à Embrapa Semi-árido, em Petrolina, PE, no período de 03/06 a 11/09/94, foram utilizadas no cálculo da evapotranspiração da cultura da videira (ETc) pelo método do balanço de energia baseado na Razão de Bowen. Para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo) utilizaram-se os métodos de Penman-Monteith e do Tanque Classe A. Com base nos valores de ETc e de ETo, determinou-se o coeficiente de cultura (kc) ao longo dos subperíodos de brotação das gemas, floração, chumbinho e maturação dos frutos. Os resultados indicam que, nas condições de clima e solo do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Balanço de energia; Coeficiente de cultura; Vitis vinifera L.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300413

Simulação da precipitação diária para Parnaíba e Teresina, PI, em planilha eletrônica
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Frizzone,José A.; Sentelhas,Paulo C.
Os estudos envolvendo precipitação pluviométrica são bastante dificultados devido ao fato das séries históricas disponíveis serem, na maioria dos casos, muito pequenas para efetuá-los. Desta forma, faz-se necessário dispor de uma técnica de simulação estocástica que possibilite a geração de valores diários de precipitação, utilizando-se uma planilha eletrônica. No Estado do Piauí, estudos com esse objetivo são inexistentes, razão por que este trabalho tem o objetivo de simular a precipitação pluviométrica diária para as regiões de Parnaíba e Teresina, PI, através de uma planilha eletrônica. O processo de simulação se baseou no método de Monte Carlo. A ocorrência da precipitação foi determinada através da cadeia de Markov, enquanto a sua magnitude foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cadeia de Markov; Método de Monte Carlo; Distribuição gama.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200016

Irrigação, matéria orgânica e cobertura morta na produção de mudas de cumaru (Amburana cearensis)
Provedor de dados: 91
Autores: Pimentel,João V. F.; Guerra,Hugo O. C.
Conduziu-se um experimento em um viveiro visando estudar os efeitos da irrigação, da adubação orgânica e da cobertura morta no solo, sobre o crescimento das mudas de cumaru (Amburana cearensis), planta nativa de múltiplas utilidades. Cinco quantidades de água foram aplicadas no solo, determinadas em função da evapotranspiração (0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 ET); três níveis de esterco de boi no solo, como fração do volume total do solo (0,25; 0,50; 0,75) e presença e ausência de cobertura morta. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Aos 147 dias após a semeadura, observou-se que, com exceção da altura das plantas, afetada pela cobertura do solo, nenhuma das variáveis estudadas foi afetada significativamente pelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Caatinga; Água do solo; Planta nativa; Esterco.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900004

Estimativa de risco de contaminação de mananciais por agrotóxicos utilizados em culturas de café
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Alexandra F. S.; Leão,Mônica M. D.; Vianna Neto,Márcio R.; Oliveira,Sílvia M. A. C.
Um estudo foi realizado no município de Manhuaçu, Minas Gerais, objetivando estudar os efeitos dos agrotóxicos utilizados nas culturas de café em águas superficiais e subterrâneas. Manhuaçu está localizada em uma região brasileira importante em termos de produção agrícola. Além disso, a cidade possui vários mananciais destinados ao abastecimento público e 13 pontos de captação de águas superficiais e subterrâneas. Houve várias ocorrências de câncer na população local. Um levantamento realizado em municípios de Minas Gerais identificou 122 cidades com altas ocorrências de câncer na população, entre essas constava Manhuaçu. As propriedades físico-químicas e as massas aplicadas de cada ingrediente ativo dos agrotóxicos estudados foram levantadas. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxicos; Contaminação de águas; Índice GUS; Algoritmo de Goss.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000400013

Equações de chuvas intensas para o estado do Pará
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodrigo O. R. de M.; Scaramussa,Paulo H. M.; Amaral,Marcos A. C. M. do; Pereira Neto,J. A.; Pantoja,Alexandre V.; Sadeck,Luis W. R.
As equações de chuvas intensas têm sido usadas como ferramenta importante para o dimensionamento de obras hidráulicas. Devido à grande carência de informações relativas às equações de chuvas intensas, o presente trabalho teve como objetivo a obtenção das relações de intensidade, duração e frequência de precipitação pluvial para o Estado do Pará, utilizando-se a metodologia da desagregação da chuva de 24 h. Foram utilizadas séries históricas de dados pluviométricos de 74 cidades do Estado do Pará, obtidas no Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas-ANA. As equações de intensidade-duração-frequência foram devidamente ajustadas e apresentaram bom ajuste, com coeficientes de determinação acima de 0,99. A maioria das estações (51,4%)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação; Desagregação da chuva de 24 h; Intensidade-duração-frequência; Hidrologia.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900011

Contribution of non-exchangeable potassium forms and its accumulation in corn plants
Provedor de dados: 91
Autores: Vieira,Montesquieu da S.; Oliveira,Fábio H. T. de; Santos,Hemmannuella C.; Medeiros,Jailma dos S. de.
ABSTRACT The state of Paraíba, Brazil, has soils from well- to poorly-developed, in which potassium (K) is found in different levels, forms and, consequently, with varying availability to plants. The objective of this study was to evaluate the contribution of non-exchangeable K forms to corn plants in 12 soils from Paraíba state, along four successive cycles. The experimental design was completely randomized block with three replicates and the 24 treatments consisted of the combination between two K levels (0 and 100 mg dm-3) ​​and 12 soils. Before and after each cycle, subsamples of 0.2 dm3 were collected in each pot for the determination of non-exchangeable K (Kne), exchangeable K (Ke) and soluble K (Ks). For each cycle, dry matter production, dry matter...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Northeastern soils; Mineralogy; K forms; K availability.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000100009

Condições de drenagem relacionadas ao trânsito de máquinas em solo de várzea (RS-Brasil)
Provedor de dados: 91
Autores: Louzada,José A.; Caicedo,Nelson; Helfer,Fernanda.
A exploração dos solos de várzeas do Rio Grande do Sul, Brasil, tem sido historicamente restrita ao binômio arroz irrigado-pecuária extensiva. Dentre os diversos fatores que contribuem para este quadro, as más condições de drenagem são dos mais restritivos, haja vista que, especificamente em relação ao arroz irrigado, tal situação acarreta atraso no plantio com conseqüente queda da produtividade. Como objetivo inicial, o modelo SWAP foi validado com dados de um solo típico das várzeas do Rio Grande do Sul, para posteriormente se empregá-lo na simulação de diversos cenários sob diferentes condições de drenagem e os resultados dessas simulações foram confrontados com critérios que avaliam a possibilidade de preparo do solo, com base em sua umidade. Este...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Manejo do solo; Arroz irrigado.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100015

Leaf development of cultivated rice and weedy red rice under elevated temperature scenarios
Provedor de dados: 91
Autores: Streck,Nereu A.; Uhlmann,Lilian O.; Gabriel,Luana F.
The objective of this study was to simulate leaf development of cultivated rice genotypes and weedy red rice biotypes in climate change scenarios at Santa Maria, RS, Brazil. A leaf appearance (LAR) model adapted for rice was used to simulate the accumulated leaf number, represented by the Haun Stage, from crop emergence to flag leaf appearance (EM-FL). Three cultivated rice genotypes and two weedy red rice biotypes in six emergence dates were used. The LAR model was run for each emergence date using 100 years of synthetic daily weather data and six climate scenarios, including current, +1, +2, +3, +4 and +5 ºC increase in mean air temperature, with symmetric and asymmetric increase in daily minimum and maximum temperature. The increase in air temperature...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Global warming; Plant competition; Climate change; Nitrogen management.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200010

Características produtivas do tomateiro submetido a diferentes níveis de sais, na água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Bernardete C.; Cardoso,Maria A. A.; Oliveira,Juliana C. de; Oliveira,Francisco A. de; Cavalcante,Lourival F.
No período de junho a novembro de 1999, conduziu-se este trabalho em casa-de-vegetação do DSER/CCA/UFPB, no município de Areia, PB, com o objetivo de se avaliar os efeitos de sais na água de irrigação em relação a algumas características do desenvolvimento da cultura do tomateiro (Lycopersicum esculentum sp), cultivar Santa Rosa. Utilizou-se água proveniente do açude de Jacaré, no município de Remígio, PB, com condutividade elétrica de 24,5 dS m-1. Os tratamentos se constituíram de: água de chuva (T1 - 0,01 dS m-1) e diluições da água do açude com água de chuva, nas proporções de 1:4 (T2 - 5,7 dS m-1), 1:3 (T3 - 6,8 dS m-1), 1:2 (T4 - 8,3 dS m-1),1:1 (T5 - 12,7 dS m-1) e 1:0 (T6 - 24,5 dS m-1). Adotou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicum esculentum sp.; Salinidade; Tolerância; Desenvolvimento; Evapotranspiração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100002

Sampling plan for using a motorized penetrometer in soil compaction evaluation
Provedor de dados: 91
Autores: Storck,Lindolfo; Kobata,Sarha G. K.; Brum,Betania; Soares,André B.; Modolo,Alcir J.; Assmann,Tangriani S.
ABSTRACT This study aimed to estimate the size of blocks of observations of resistance to penetration, obtained by a motorized digital penetrometer, and the number of blocks with semi-amplitude of the confidence interval between 5 and 20% of the mean penetration resistance, for different soil depth ranges and cone diameters. Data were collected in two contrasting plots of a crop-livestock integration experiment, located in Abelardo Luz, SC, Brazil. Ten blocks were delimited and the resistance to penetration was determined in 20 points spaced by 20 cm, using a motorized digital soil penetrometer. To estimate the mean of resistance to penetration, 12 blocks of four points per experimental plot should be used for a semi-amplitude of the confidence interval...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sample size; Penetration resistance; Grazing pressure; Soil management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000300250

Caracterização física em duas bacias hidrográficas do Alto Juruá, Acre
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Eth R. da; Delgado,Rafael C.; Souza,Leonardo P. de; Silva,Ismael S. da.
Objetivou-se, neste trabalho, realizar a caracterização física das Bacias Hidrográficas do Igarapé Canela Fina e Igarapé Preto, ambas localizadas no município de Cruzeiro do Sul, AC. Para a classificação não supervisionada empregou-se o ISODATA através dos produtos do sensor TM, a bordo do satélite Landsat-5 fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O período avaliado se estende entre os anos de 2005 a 2010. Os resultados mostram um aumento médio de 48,11% em áreas desflorestadas para essas bacias e redução média em áreas florestadas de 50,58%, em consequência de intervenções antrópicas ocorridas ao longo dos últimos anos. As características físicas calculadas demonstraram similaridade entre as bacias hidrográficas, ambas respondem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação de imagens digitais; Morfometria; Vetorização de mapas.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700007

Produtividade e qualidade do morangueiro sob dois ambientes e doses de biofertilizante
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Chrislene N.; Marinho,Albanise B.; Arruda,Rafaela da S.; Silva,Marcio J. P. e; Pereira,Ednângelo D.; Fernandes,Carlos N. V.
RESUMOO cultivo em ambiente protegido desponta como importante na criação de um microclima mais favorável à produção. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade e a qualidade do morango submetido a dois ambientes de cultivo e doses de biofertilizante misto. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), no Maciço de Baturité, CE, com cultivar Oso Grande, no período de setembro de 2013 a janeiro de 2014. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com parcelas subdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas avaliou-se o efeito de dois ambientes de cultivo e nas subparcelas o efeito de cinco doses de biofertilizante. A partir de 37 dias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Casa de vegetação; Fragaria x ananassa Duch; Insumo orgânico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001000961

Seleção de fungicidas visando à preservação de fungos micorrízicos arbusculares nativos no cultivo do feijoeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Amália A. B.; Scotton,Juliana C.; Costa,Wesley L. F.; Giassi,Valdionei; Pinto,Diego F. P.; Homma,Sergio K.
RESUMOObjetivou-se indicar, neste trabalho, dentre alguns fungicidas químicos recomendados para o controle das doenças em feijoeiro, quais seriam mais adequados considerando-se os fungos micorrízicos arbusculares nativos como bioindicadores. O experimento foi conduzido em casa de vegetação sob condições controladas com sete tratamentos e cinco repetições, sendo água, azoxistrobina, piraclostrobina, tebuconazol + trifloxistrobina, trifloxistrobina, óxido cuproso e mancozebe. Os parâmetros avaliados foram colonização micorrízica, número de esporos viáveis, teores foliares de N, P e K, massa seca da raiz e da parte aérea e massa fresca de vagem. Azoxistrobina, tebuconazol + trifloxistrobina e trifloxistrobina não causaram diferença significativa na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Fungos simbiontes; Controle químico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900898

Evaporação líquida no lago de Sobradinho e impactos no escoamento devido à construção do reservatório
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
Um dos problemas que dificultam a gestão de recursos hídricos, são as perdas de água por evaporação nos reservatórios de regularização, fazendo com que estimativas confiáveis de evaporação nos reservatórios sejam essenciais, tanto no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, quanto em estudos de impacto ambiental. Com base neste enfoque objetivou-se, através do trabalho ora apresentado, estimar a evaporação líquida no lago de Sobradinho por meio da metodologia do tanque Classe A e dos modelos Linacre (1993), Kohler et al. (1955) e CRLE, além dos impactos ocorridos nas condições de escoamento devido à construção do reservatório. Os resultados permitiram concluir que: a construção do reservatório de sobradinho alterou sensivelmente o comportamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento hidrelétrico; Evaporação em lagos; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300018

Efeito da época do ano e período do dia sobre os parâmetros fisiológicos de reprodutores caprinos no semi-árido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Gustavo de A.; Souza,Bonifácio B. de; Alfaro,Carlos E. P.; Silva,Elisângela M. N. da; Azevedo,Solange A.; Azevedo Neto,Jéferson; Silva,Rosangela M. N. da.
Objetivou-se, com este trabalho, verificar o efeito da época do ano e período do dia sobre os parâmetros fisiológicos de reprodutores caprinos mestiços de Anglo-Nubiana com caprinos sem padrão racial definido, no Semi-árido paraibano. Utilizaram-se 20 caprinos machos, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 2 x 2, duas épocas: E1, maio a agosto e E2, setembro a dezembro, e dois turnos, manhã e tarde, repetidos no tempo, totalizando 80 parcelas. Para os parâmetros hematológicos estudou-se apenas o efeito da época do ano. Os parâmetros fisiológicos, temperatura retal e freqüência respiratória, foram influenciados (P &lt; 0,01) pelo turno, enquanto a temperatura superficial sofreu influência (P &lt; 0,01) de ambos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência animal; Temperatura retal; Freqüência respiratória; Bioclimatologia animal.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400018

O USO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NA DETERMINAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DE PARTE DO SETOR LESTE DA BACIA DO RIO SERIDÓ, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Maria de Fátima; Barbosa,Marx Prestes; Silva,Miguel José da.
RESUMO Com esta pesquisa, desenvolveu-se uma metodologia baseada em técnicas de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas, com o objetivo de gerar um banco de dados que permita a determinação da aptidão agrícola das terras de parte do setor leste da bacia do Rio Seridó, no Estado da Paraíba. Utilizando-se o sistema de informações geográficas, SGI versão 2.5E, foi criada a estruturação de uma base de dados georreferenciada. Conforme o mapa de aptidão obtido, três classes foram definidas como: 3(bc) - aptidão restrita para lavouras com os níveis de manejo B e C; 5(n) - restrita para pastagem natural e sem aptidão para silvicultura; e 6 - sem aptidão para uso agrícola, exceto em casos especiais, e recomendada para a preservação da flora e da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Sensoriamento remoto; Aptidão agrícola.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200195

Análise de diferentes sistemas de iluminação para aviários de produção de ovos férteis
Provedor de dados: 91
Autores: Jordan,Rodrigo A.; Tavares,Maria H. F.
Excluindo-se a ração, o insumo mais utilizado na cadeia produtiva da avicultura é a energia elétrica, principalmente na produção de pintinhos de um dia, ocorrendo consumo em todas as fases, desde a obtenção do ovo até a incubação. Para a produção do ovo consome-se grande quantidade de energia elétrica nos sistemas de iluminação dos aviários, devido à necessidade de exposição da poedeira à luz no comprimento de cor amarela. A redução dos gastos com energia elétrica está ligada à melhoria dos sistemas de iluminação, já que o sistema usual é formado por lâmpadas incandescentes de grande potência, baixa eficiência e vida útil curta. Assim, através deste trabalho, desenvolvido em uma granja do Sudoeste do Paraná, objetivou-se desenvolver um sistema de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produção avícola; Programa de luz; Iluminância; Energia elétrica; Cálculo luminotécnico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300019

Fluxo difusivo de fósforo em função de doses e da umidade do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,José P. V. da; Barros,Nairam F. de; Albuquerque,Abel W. de; Moura Filho,Gilson; Santos,José R.
A difusão é o mecanismo mais expressivo do transporte do fósforo no solo e depende de vários fatores, como o conteúdo volumétrico de água, a interação fósforo-colóide do solo, a distância da fonte às raízes, o teor e a temperatura do solo. Avaliaram-se os efeitos do conteúdo volumétrico de água e de doses de fósforo no seu fluxo difusivo no solo, em amostras da camada superficial de cinco solos. O experimento consistiu do arranjo fatorial 5 x 8 x 5, referente a cinco materiais de solo, oito níveis de umidade e cinco doses de fósforo, dispostos em blocos ao acaso, com quatro repetições. Como unidade experimental foram utilizados anéis de PVC com volume útil de 360 cm³, que serviram como câmara de difusão. Para avaliação do fluxo difusivo de fósforo nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água; Mobilidade de nutriente; Difusão de nutriente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400007

Head loss in laser-perforated thin-walled polyethylene pipes for irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Verônica G. M. L. de; Frizzone,José A.; Camargo,Antonio P. de; Bombardelli,Wagner W. Á.
ABSTRACT For reducing fixed and operational costs in pressurized irrigation systems, thin-walled polyethylene pipes with laser-perforated orifices are manufactured to operate under low pressure (up to 100 kPa). Hydraulic characterization of these materials is essential for designing irrigation systems. Considering the material elasticity and the thin wall thickness (about 200 μm), the internal diameter of these pipes may vary according to the operating pressure, resulting in changes of head losses. The purpose of this study was to analyze the head loss in flexible pipes with laser-perforated orifices, and to estimate the maximum length of laterals based on criteria of water distribution uniformity. Non-perforated pipe samples were tested to obtain...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Operating pressure; Diameter change; Design; Lateral line.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500317

Parâmetros relevantes na determinação da velocidade terminal de frutos de café
Provedor de dados: 91
Autores: Couto,Sandra M.; Magalhães,Anderson C.; Queiroz,Daniel M. de; Bastos,Itaciane T.
No desenvolvimento de máquinas de separação movidas a fluxos de ar, o conhecimento da velocidade terminal de um produto e das impurezas associadas é de importância fundamental. Neste trabalho, investigou-se o comportamento dos valores da velocidade terminal de frutos de café (variedades Catuaí e Híbrido Timor) em função dos parâmetros (a) estádio de maturação do produto na colheita ("verde" e "cereja"); (b) época de colheita; (c) variedade; (d) teor de umidade dos frutos e (e) número de frutos contidos na amostra usada para as determinações da velocidade. A análise dos resultados mostrou que os valores das velocidades terminais foram influenciados, significativamente, pelo teor de umidade do produto, estádio de maturação dos frutos e tamanho das amostras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arábica L.; Velocidade terminal; Teor de umidade; Estádio de maturação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100023

Recuperação de um solo salinizado após cultivo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
O excesso de fertilizantes e o manejo inadequado da irrigação nos cultivos em ambiente protegido, têm levado à salinização dos solos, o que resulta na redução da produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes lâminas de lavagem e métodos de aplicação na recuperação de um solo salinizado em ambiente protegido. Foram utilizadas três diferentes frações (2/3, 1 e 3/2) da lâmina calculada, aplicadas por gotejamento e inundação, resultando em um esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Pelos resultados obtidos, concluiu-se que a aplicação por gotejamento foi mais eficiente na lixiviação dos sais acumulados no solo, devendo-se utilizar lâmina relativa de lavagem e coeficiente k de 0,9 e 0,1 para gotejamento e de 1,3 e 0,2 para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Lixiviação; Eficiência de lavagem.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100014

Uma medida de sustentabilidade ambiental: pegada hídrica
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Vicente de P. R. da; Aleixo,Danilo de O.; Dantas Neto,José; Maracajá,Kettrin F. B.; Araújo,Lincoln E. de.
Recentemente, o conceito da pegada hídrica foi introduzido como um indicador importante de consumo de água para a humanidade. A pegada hídrica é definida como o volume total de água utilizado durante a produção de bens e serviços, bem como o consumo direto de água pelos seres humanos. A água não é consumida só diretamente mas também indiretamente, nos processos de produção. Portanto, o cálculo da pegada hídrica permite quantificar o total de água consumida ao longo da cadeia de fornecimento global. Esta revisão de literatura analisa o estado da arte da pegada hídrica desde a sua criação, no encontro internacional de especialista em comércio de água virtual realizado em dezembro de 2002 na Holanda, até os dias atuais. Os principais resultados encontrados na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água virtual; Evaporação; Recursos hídricos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100014

Water requirements and crop coefficients of tropical forest seedlings in different shading conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Monteiro,Emanoeli B.; Silva,Andréa C. da; Souza,Adilson P.; Tanaka,Adriana A.; Ferneda,Brena G.; Martim,Charles C.
ABSTRACT The objective was to determine the crop evapotranspiration (ETc) and crop coefficients (Kc) of tropical forest seedlings over a 135-day cycle, in the climatic conditions of the Cerrado-Amazon transitional region (11º 51’ 08 “S; 55º 30’ 56” W; altitude of 371 m). Five native species (Tabebuia impetiginosa, Tabebuia roseoalba, Handroanthus chrysotrichus, Parkia pendula and Parkia platycephala) and one exotic species (Adenanthera pavonina) were evaluated in seven shading conditions: 35, 50 and 80% black nets (Polyolefin); green Frontinet®, red ChromatiNet® and blue ChromatiNet® of 50% shading; and full sun. Reference evapotranspiration (ETo) was obtained by the Penman-Monteith FAO-56 method and the crop evapotranspiration of the seedlings (ETc) was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Irrigation management; Leaf area; Solar radiation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800709

Modelo computacional para suporte à decisão em áreas irrigadas. Parte II: testes e aplicação
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Paulo A.; Borges Júnior,João C. F.; Hedden-Dunkhorst,Bettina; Andrade,Camilo de L. T. de.
Apresentou-se, na Parte I desta pesquisa, o desenvolvimento de um modelo computacional denominado MCID, para suporte à tomada de decisão quanto ao planejamento e manejo de projetos de irrigação e/ou drenagem. Objetivou-se, na Parte II, testar e aplicar o MCID. No teste comparativo com o programa DRAINMOD, espaçamentos entre drenos, obtidos com o MCID, foram ligeiramente maiores ou idênticos. Os espaçamentos advindos com o MCID e o DRAINMOD foram consideravelmente maiores que os obtidos por meio de metodologias tradicionais de dimensionamento de sistemas de drenagem. A produtividade relativa total, YRT, obtida com o MCID foi, em geral, inferior à conseguida com o DRAINMOD, devido a diferenças de metodologia ao se estimar a produtividade da cultura em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo solo-água-planta-salinidade; Produtividade relativa; Análise financeira.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400001

Gas exchanges and photochemical efficiency of West Indian cherry cultivated with saline water and potassium fertilization
Provedor de dados: 91
Autores: Dias,Adaan S.; Lima,Geovani S. de; Sá,Francisco V. da S.; Gheyi,Hans R.; Soares,Lauriane A. dos A.; Fernandes,Pedro D.
ABSTRACT The problem of the lack of adequate water resources for agriculture has intensified in recent years, making it necessary to use waters with relatively high concentration of salts for the irrigation of crops all over the world. The objective of this study was to evaluate the influence of potassium (K) fertilization as a salt stress attenuator on gas exchanges and photochemical efficiency of West Indian cherry. The crop was cultivated under greenhouse conditions in the municipality of Campina Grande, PB, in lysimeters filled with 250 kg of sandy loam soil. Treatments were distributed in randomized blocks, in a 2 x 4 factorial scheme, with two levels of electrical conductivity of irrigation water - ECw (0.8 and 3.8 dS m-1) and four K doses (50, 75,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Malpighia emarginata; Saline stress; Physiology; Fruit crops.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000900628

Sistema de suporte à decisão para recomendação de uso e manejo da terra
Provedor de dados: 91
Autores: Giboshi,Monica L.; Rodrigues,Luiz H. A.; Lombardi Neto,Francisco.
Objetivou-se, com este trabalho, o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão para a recomendação de uso e manejo da terra, integrando Sistema Especialista, Sistema de Informações Geográficas, uma base de dados e uma interface para interpretar a entrada de dados do usuário e as mensagens passadas entre os subsistemas. O sistema desenvolvido determina a capacidade de uso da terra; recomenda usos adequados para cada classe de capacidade de uso como também práticas de conservação e manejo do solo e identifica áreas de conflito comparando os mapas de uso da terra com o mapa de capacidade de uso. Todos os resultados podem ser visualizados em janelas do programa, gravados ou impressos em forma de relatório. A área utilizada para testar o sistema é o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas especialistas; Sistema de informações geográficas; Capacidade de uso da terra; Conservação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400012

Manejo da água disponível no solo e adubação fosfatada: efeito sobre a cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Wagner W. de A.; Albuquerque,João H. de; Oliveira,Francisco A. de; Cavalcante,Lourival F.; Souza,Carlos C. de.
Para o presente estudo conduziu-se um ensaio em casa-de-vegetação, no Departamento de Solo e Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB, com o propósito de se avaliar quatro doses de fósforo (0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de P2O5) e quatro níveis de água no solo (20, 40, 60 e 80% da água disponível) sobre algumas características da cultura do milho (Zea mays L.). Usou-se o delineamento blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 4, com três repetições. A unidade experimental foi representada por um vaso plástico com 9 kg de solo coletado na profundidade de 0 a 20 cm do perfil de um Latossolo Amarelo e, segundo a análise de variância, ocorreu efeito altamente significativo (p &lt; 0,01) tanto para os tratamentos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Biomassa; Curva de resposta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200011

Viabilidade do aproveitamento agrícola de percolados de resíduos sólidos urbanos
Provedor de dados: 91
Autores: Matos,Antonio T. de; Carvalho,André L. de; Azevedo,Izabel C. D. d'A.
Com a realização deste trabalho, avaliou-se a qualidade física, química e bioquímica do percolado produzido em colunas de resíduo sólido urbano recém-coletado (RSU), contendo ou não camada de resíduo de construção civil (RCC), com fins de aproveitamento agrícola; para isso, o RSU foi colocado, de forma seqüencial em camadas de 0,15 m de espessura e peso específico de 7 kN m-3, obtidas por compressão do material acondicionado, formando-se ao final duas colunas com 2,47 m de altura. Em uma das colunas, antes do acondicionamento do RSU, foi disposta uma camada de 0,30 m de RCC, como base para a coluna. Amostras do percolado lixiviado das colunas foram coletadas quinzenalmente para a realização das seguintes caracterizações: CE, pH, ST, SST, DQO, DBO, N total,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aterro sanitário; Chorume; Lixo urbano.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000400015

Fertilidade do solo em pastagens cultivadas sob diferentes manejos, no noroeste do Rio de Janeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Pimenta,Leonardo M. M.; Zonta,Everaldo; Brasil,Felipe C.; Anjos,Lucia H. C. dos; Pereira,Marcos G.; Stafanato,Juliano B.
Com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes espécies forrageiras e práticas de manejo sobre a variação da fertilidade do solo conduziu-se um experimento no município de Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Três piquetes de 2 ha foram divididos em um Argissolo Vermelho-Amarelo em relevo forte ondulado, cultivado inicialmente com Brachiaria brizantha. Além da manutenção desta espécie foram implantadas as espécies Tifton 85 (Cynodon spp.) e Suázi (Digitaria swazilandensis) perfazendo três tratamentos que receberam adubação anual a partir da instalação do experimento (2001). Realizaram-se nove coletas de solo em três terços de cada piquete (médio, inferior e superior) entre os meses de abril de 2002 e maio de 2006 e se coletaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Manejo rotacionado; Recuperação de pastagens degradadas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100002

Stability of cactus-pear powder during storage
Provedor de dados: 91
Autores: Galdino,Plúvia O.; Figueirêdo,Rossana M. F. de; Queiroz,Alexandre J. de M.; Galdino,Pablícia O.; Fernandes,Tâmila K. da S.
ABSTRACT The stability of cactus-pear powder, obtained by the process of spray drying for 40 days, was evaluated under controlled conditions of relative air humidity (83%) and temperature (25 and 40 °C). The whole pulp was characterized with regard to its physico-chemical parameters: pH, total titratable acidity, soluble solids, water content, total solids, ashes, reducing sugars, total sugars, non-reducing sugars, luminosity, redness, yellowness and water activity. The stored samples in powder were evaluated every 10 days for water content, water activity, total titratable acidity and color (luminosity, redness and yellowness). The whole pulp was slightly acidic and perishable, due to the high water content. During storage, the packages did not prevent...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Opuntia ficus indica Mill.; Dehydration; Conservation.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200169

Crescimento do cafeeiro sob diferentes lâminas de irrigação e fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Maria Emilia Borges; Faria,Manoel Alves de; Guimarães,Rubens José; Muniz,Joel Augusto; Silva,Elio Lemos da.
Com o objetivo de se avaliar os efeitos de diferentes lâminas de irrigação e parcelamentos para aplicação de fertilizantes via água de irrigação no crescimento do cafeeiro instalou-se, em uma área da UFLA, um experimento com cafeeiro Acaiá MG-1474, no qual foram testadas cinco diferentes lâminas de irrigação e três parcelamentos de adubação. As lâminas aplicadas correspondiam a percentuais da evaporação do tanque Classe A (ECA) representados por 0, 100, 80, 60 e 40%, enquanto a adubação foi realizada em 3, 6 e 9 parcelamentos, no período tradicional de adubação do cafeeiro. Foram avaliados parâmetros de crescimento da planta, dentre os quais somente os diâmetros do caule e da copa, comprimento do primeiro ramo plagiotrópico, e número de ramificações no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Fertirrigação; Coffea arabica L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200015

Avaliação de solos sob diferentes períodos de aplicação com vinhaça
Provedor de dados: 91
Autores: Bebé,Felizarda V.; Rolim,Mário M.; Pedrosa,Elvira M. R.; Silva,George B.; Oliveira,Veronildo S.
O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações físico-químicas associadas à profundidade e respectivas correlações em solos sob diferentes períodos de fertirrigação com vinhaça. Para isto foram selecionadas na Usina Santa Tereza, PE, quatro áreas: Área 1, com 3 anos sob fertigação com vinhaça; Área 2, com 7 anos; Área 3, com 15 anos e Área 4, sem aplicação de vinhaça. Em cada uma das áreas foram marcados 20 pontos com distância de 10 m, georreferenciados, formando uma malha e coletadas amostras de solo nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. Após a amostragem o solo foi secado ao ar, destorroado e peneirado para realização de análises granulométricas: areia, silte e argila e físico-químicas: Ca, Mg, K, Na, trocável, pH (1:2,5 solo:água) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Fertilidade do solo; Aproveitamento de resíduos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600017

Ponto de murcha permanente fisiológico e potencial osmótico de feijão caupi cultivado em solos salinizados
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,José B. M.; Barros,Maria de F. C.; Bezerra Neto,Egídio; Souza,Edivan R. de.
Com o objetivo de avaliar o ponto de murcha permanente fisiológico, a umidade foliar e o potencial osmótico no feijoeiro caupi, sob duas condições de estresses (salino e salino + hídrico), foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação na Universidade Federal Rural de Pernambuco (Recife, PE, Brasil). O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 4, sendo duas classes texturais de solos (franco-arenoso e franco-argiloso) e quatro níveis de salinidade do solo, equivalentes às condutividades elétricas do extrato de saturação do solo 4, 8 e 12 dS m-1, mais testemunha, com cinco repetições. A cultura teste utilizada foi o feijoeiro caupi [Vigna unguiculata L. (Walp.)], cultivar Pele de Moça. O ponto de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Estresse salino; Umidade foliar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000700006

Nutrição mineral e extração de nutrientes de planta de milho irrigada com água salina
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Geocleber G. de; Lacerda,Claudivan F. de; Cavalcante,Lourival F.; Guimarães,Francisco V. A.; Bezerra,Maria E. de J.; Silva,Giovana L. da.
A utilização de água salina na agricultura irrigada pode causar desequilíbrio nutricional e inibição competitiva na absorção de nutrientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da salinidade da água de irrigação sobre o acúmulo, os totais extraídos e a distribuição de nutrientes em plantas de milho. O estudo foi conduzido em condições de campo em um Argissolo Vermelho Amarelo na estação seca, no delineamento em blocos ao acaso, com cinco repetições, de setembro a dezembro de 2007, em Fortaleza, CE. As plantas de milho foram coletadas aos 90 dias após a semeadura e realizadas as seguintes avaliações: teores, extração e distribuição de elementos minerais nas diferentes partes da planta (folha, colmo, grão e sabugo). O aumento da salinidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Estresse salino; Zea mays; Irrigação; Elementos minerais.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001100003

Mapeamento da precipitação mínima provável para o sul de Minas Gerais
Provedor de dados: 91
Autores: Ávila,Léo F.; Mello,Carlos R. de; Viola,Marcelo R.
O mapeamento da precipitação mínima provável associada a um período, local e freqüência de ocorrência, consiste em importante ferramenta para subsídios de práticas agrícolas. O objetivo neste trabalho foi mapear a precipitação provável mínima mensal e quinzenal para o Sul do Estado de Minas Gerais, por meio de técnicas geoestatísticas. O nível de probabilidade considerado foi de 75% e o período analisado foi a estação chuvosa (outubro a março). Os valores de precipitação provável foram estimados pela distribuição de probabilidade Log-Normal, após teste de sua adequação, por Kolmogorov-Smirnov, a partir de séries históricas de dados totais diários de precipitação referentes a 69 estações pluviométricas da região e arredores. Os modelos de semivariograma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoestatística; Continuidade espacial; Planejamento da irrigação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700013

Changes in osmoregulatory metabolism of cotton genotypes during water deficit and recovery period
Provedor de dados: 91
Autores: Macêdo,Érika C. F. de; Zonta,João H.; Melo,Yuri L.; Melo,Alberto S. de; Silva,Duval C. da; Andrade,Wellerson L. de.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the changes in osmoregulatory metabolism of cotton genotypes subjected to water deficit and recovery period. In a greenhouse, six cotton genotypes and two water managements were combined in a 6 x 2 factorial scheme, in a completely randomized design, evaluated after 14 and 22 days under water stress and recovery conditions, respectively. The water status, growth indicators and compatible solutes in the leaves were evaluated. The genotypes BRS Seridó, BRS Aroeira and BRS 7MH withstand better the stress condition because they had lower variations in their water potentials due to the osmotic adjustment and maintained their growth under water deficit conditions. The BRS 286 is the most sensitive genotype to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gossypium hirsutum L.; Osmotic adjustment; Compatible osmolytes; Drought.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800607

Radiation balance of coffee hedgerows
Provedor de dados: 91
Autores: Angelocci,Luiz R.; Marin,Fábio R.; Pilau,Felipe G.; Righi,Evandro Z.; Favarin,José L.
The radiation balance of hedgerows is an important variable in studies of mass and energy exchanges between parcial ground cover crops and the atmosphere. This paper describes a device with eight net radiometers encompassing the plants of a hedgerow. The radiometers were moved along a length of hedgerow, in a continuous and reversible movement. The canopy net radiation in this length (Rnc) was found by integration of the measurements over the notional cylinder formed. The device showed good performance and provided reliable measurements of Rnc of coffee hedgerows, showing itselfto be an useful technique of measurement in field conditions. Good correlations between Rnc and global solar radiation, turfgrass and coffee crop net radiation were found in 15-min,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correlation; Instrumentation; Solar radiation; Net radiation.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300008

Agro-economic performance of the association of beet with green cowpea in different amounts of hairy woodrose
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Daciano M. de; Bezerra Neto,Francisco; Lima,Jailma S. S. de; Lima,Grace K. L. de; Chaves,Aridênia P.; Silva,Josimar N. da.
ABSTRACT Intercropping systems of beet and green cowpea are beginning to be implemented in the northeastern semi-arid region in Brazil. The great challenge is to know if there is agro-economic efficiency in these systems when fertilized with organic matter produced by spontaneous species of the Caatinga biome. Thus, the objective of this research was to evaluate the effect of green manuring using different amounts of hairy woodrose (Merremia aegyptia) in the association of beet with green cowpea under the semi-arid conditions. The experiment was carried out at the Rafael Fernandes Experimental Farm, rural area of Mossoró, RN, Brazil, in the period of September-December 2015, in a randomized complete block design with four treatments and five replicates....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Vigna unguiculata L.; Merremia aegyptia L.; Intercropping.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000300194

Interpolação de perfis radiais de distribuição de água de aspersores
Provedor de dados: 91
Autores: Prado,Giuliani do; Colombo,Alberto.
Neste estudo é apresentado e avaliado um procedimento para determinar perfis radiais de distribuição de água em condições operacionais intermediárias àquelas dos ensaios. Utilizaram-se 40 perfis radiais do aspersor PLONA-RL250 obtidos com diferentes combinações de 8 diâmetros do bocal principal e 5 pressões de serviço. Perfis radiais medidos nas pressões de 294, 490 e 686 kPa foram utilizados para reproduzir perfis nas pressões de 392 e 588 kPa. Perfis obtidos com bocais de 14 x 6, 18 x 6, 22 x 6 e 26 x 6 mm foram utilizados para reproduzir os perfis com bocais de 16 x 6, 20 x 6 e 24 x 6 mm. Os perfis radiais gerados para pressão de serviço e bocais, comparados aos perfis observados, respectivamente, apresentaram valores médios de: i) coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de irrigação; Diâmetro de bocal; Pressão de trabalho.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000400001

Oat yield through panicle components and growth regulator
Provedor de dados: 91
Autores: Marolli,Anderson; Silva,José A. G. da; Mantai,Rubia D.; Brezolin,Ana P.; Gzergorczick,Maria E.; Lambrecht,Darlei M.
ABSTRACT The growth regulator modifies the expression of lodging and panicle components in oat plants, with reflexes in yield. The objective of this study was to define the optimal dose of growth regulator in oat for a maximum lodging of 5%. In addition, this study aimed to identify potential variables of the panicle to compose the multiple linear regression model and the simulation of grain yield in conditions of use of the regulator under low, high and very high fertilization with nitrogen. The study was conducted in 2011, 2012 and 2013 in a randomized block design with four replicates in a 4 x 3 factorial scheme, for growth regulator doses (0, 200, 400 and 600 mL ha-1) and N-fertilizer doses (30, 90 and 150 kg ha-1), respectively. The growth regulator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa; Nitrogen; Trinexapac-ethyl; Multiple linear regression.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000400261

Absorção de água pelas raízes do limoeiro sob distintas freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Delfran B. dos; Coelho,Eugênio F.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Objetivou-se, nesse trabalho, caracterizar a absorção de água pelas raízes do limoeiro 'Taiti' (Citrus latifolia Tanaka) no perfil de solo sob diferentes intervalos de irrigação por microaspersão. O estudo foi realizado em condições semi-áridas, em solo franco arenoso, cuja absorção de água pelas raízes das plantas foi determinada a partir da umidade em diversas posições no perfil do solo entre duas irrigações, por meio de sondas de TDR. A distribuição radicular foi avaliada a partir de dados de comprimento e diâmetro das raízes nas mesmas posições das sondas de TDR. Conforme os resultados, verificou-se que: (i) à medida que as raízes se afastam do microaspersor, a extração de água pelas raízes do limoeiro é reduzida; (ii) o limoeiro extrai mais água do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microaspersão; Sistema radicular; Lima ácida Taiti.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300006

Cinética de congelamento do feijão (Phaseolus vulgaris L.) a baixas temperaturas
Provedor de dados: 91
Autores: Cavalcanti-Mata,Mario E. R. M.; Morais,José O. de; Duarte,Maria E. M.; Farias,Paulo de A.; Queiroz,Alexandre J. de M.
O objetivo neste trabalho foi obter as curvas de congelamento do feijão, cultivar 'gordo', nas temperaturas de -25, -50, -170 e -196 ºC e determinar sua difusividade térmica efetiva. Com vista à obtenção das curvas de congelamento das sementes nas temperaturas de -25 e -50 ºC utilizou-se um freezer criogênico horizontal; para a temperatura de -170 ºC, o vapor de nitrogênio e, para a temperatura de -196 ºC, as sementes foram submersas no nitrogênio líquido. Afim de expressar o comportamento cinético do congelamento das sementes de feijão, foi usado o modelo de Fourier levando-se em consideração o primeiro termo da série, além dos Modelos I e II de Cavalcanti-Mata &amp;amp; Duarte. Os resultados obtidos indicam que os três modelos representam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Criogenia; Sementes; Difusividade térmica; Energia de ativação.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600012

Dinâmica da cobertura vegetal para a Bacia de São João do Rio do Peixe, PB, utilizando-se sensoriamento remoto
Provedor de dados: 91
Autores: Cunha,John E. de B. L.; Rufino,Iana A. A.; Silva,Bernardo B. da; Chaves,Iêde de B.
RESUMO De modo geral, a cobertura vegetal do semiárido paraibano se encontra bastante antropizada; exemplo disto é a bacia hidrográfica do Rio do Peixe, totalmente inserida na região semiárida do Nordeste brasileiro a qual tem sofrido, ao longo dos anos, as consequências da ocupação humana. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise multitemporal de variáveis biofísicas derivadas de imagens do satélite Landsat 5 e técnicas de processamento digital de imagens e geoprocessamento, para o período de 23 anos. Os resultados apontam para uma recuperação da cobertura vegetal, mais evidente nos trechos mais declivosos da bacia hidrográfica, fato relacionado ao êxodo da população rural ocorrido no período de estudo. Ficou patente,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens de satélite; Cobertura vegetal; Processamento digital de imagens.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500010

Use of classifier to determine coffee harvest time by detachment force
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Murilo M. de; Silva,Fábio M. da; Costa,Anderson G.; Ferraz,Gabriel A. e S.; Silva,Flávio C. da.
ABSTRACT Coffee quality is an essential aspect to increase its commercial value and for the Brazilian coffee business to remain prominent in the world market. Fruit maturity stage at harvest is an important factor that affects the quality and commercial value of the product. Therefore, the objective of this study was to develop a classifier using neural networks to distinguish green coffee fruits from mature coffee fruits, based on the detachment force. Fruit detachment force and the percentage value of the maturity stage were measured during a 75-day harvest window. Collections were carried out biweekly, resulting in five different moments within the harvest period. A classifier was developed using neural networks to distinguish green fruits from mature...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffee cultivation; Management; Maturation; Supervised classifiers.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000500366

Physico-chemical characterization and biometry of fruits of ‘pequi’ in Western Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Nascimento,Roxana S. M.; Cocozza,Fabio D. M.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cerrado postharvest native fruit tree &lt; Italic&gt; Caryocar brasiliense&lt; /italic&gt; Camb.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000800791

Curvas de compactação de um Latossolo Vermelho-Amarelo: com e sem reúso de amostras
Provedor de dados: 91
Autores: Ramos,Fabricio T.; Ramos,Denis T.; Maia,João C. de S.; Serafim,Milson E.; Azevedo,Emilio C. de; Roque,Márcio W.
A curva de compactação do solo é determinada pelo ensaio de Proctor, normal ou modificado, amplamente empregado na engenharia civil; entretanto, seu uso agronômico apresenta limitações já que a configuração da curva parte do reúso de uma única amostra, desconsiderando a estrutura original do solo. Diante disto, objetivou-se avaliar a configuração da curva de compactação a partir do reúso e não reúso de amostras de um Latossolo Vermelho-Amarelo considerando-se diferentes sistemas de manejo. Verificou-se, ao comparar o procedimento com e sem reúso da amostra que, independentemente dos manejos e camadas avaliadas, foram obtidas diferentes curvas de compactação do solo. Por outro lado, o procedimento com reúso aumenta os valores de densidade do solo pela...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade ótima de compactação; Densidade máxima de compactação; Proctor normal; Estabilidade de agregados; Matéria orgânica do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000200003

Mudas de Jasminum mesnyi Hance produzidas com substratos à base de lodo de esgoto compostado
Provedor de dados: 91
Autores: Scheer,Maurício B.; Carneiro,Charles; Bressan,Otávio A.; Santos,Kaline G. dos.
Entre as alternativas de disposição de resíduos urbanos está o reaproveitamento do lodo de esgoto no cultivo de plantas ornamentais e florestais. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o crescimento de Jasminum mesnyi (jasmim amarelo) em substratos à base de lodo de esgoto aeróbio compostado com resíduos de podas de árvores trituradas, com diferentes níveis de fertilizante e comparar o desempenho em relação às mudas produzidas em substrato comercial à base de casca de Pinus compostada e vermiculita. Três níveis de fertilizante foram testados (0; 2,7 e 4 g dm-3) em três tipos de substrato: comercial e compostos à base de podas e lodo nas proporções 3:1 (v/v) e 2:1 (v/v). Foram mensuradas as seguintes variáveis: somatória do comprimento dos ramos, altura e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Viveiro florestal; Biossólido; Crescimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900002

AVALIAÇÃO SANITÁRIA E FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS PARA IRRIGAÇÃO DE HORTALIÇAS NO AGRESTE E BREJO PARAIBANOS
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Aldre Jorge Morais; Ceballos,Beatriz Susana Ovruski de; König,Annemarie; Gheyi,Hans Raj.
RESUMO Foi avaliada a qualidade sanitária e físico-química das águas utilizadas na irrigação de hortaliças em cinco hortas localizadas em dois municípios paraibanos. As águas de irrigação apresentaram elevada contaminação fecal (CF: 104 UFC 100 mL-1) infectando os vegetais; esta contaminação teve como origem as descargas de esgotos domésticos nos córregos e açudes utilizados na irrigação, resultando no reúso indireto de esgotos na agricultura. As alfaces (Lactuca sativa L.) irrigadas com tais águas apresentaram concentrações de coliformes fecais entre 1,0 x 103 e 1,6 x 106 e de E. coli entre 2,5 x 102 e 2,5 x 104 NMP g-1, indicando riscos para a saúde dos consumidores, porém as alfaces provenientes dos mercados públicos apresentaram carga fecal entre 7,5 x...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da água; Lactuca sativa L; Contaminação fecal; Salinização.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300355

Characterization of noise emitted by a power tiller through geostatistics
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Luana M.; Ferraz,Gabriel A. e S.; Oliveira,Marcelo S. de; Barbosa,Brenon D. S.; Silva,Carlos J. da; Ferraz,Patrícia F. P.
ABSTRACT Noise is one of the harmful and stressful physical agents present in the workplace. Research performed with geostatistics to adjust the semivariogram of tractor noise were performed using the Gaussian and spherical model. In this way, the aim was to map the spatial variability of the noise emitted by a power tiller through the sine wave model, besides testing other fitting methods, in order to identify health zones for the workers. The experiment was performed with an agricultural power tiller (10.3 kW) placed in a working regime (1500 rpm), coupled to a brushcutter, and a digital sound level meter to collect noises in points distributed along a regular grid sampling of 2.0 × 2.0 m around the tractor. The spatial dependence of noise was analyzed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Acoustic comfort; Agricultural mechanization; Spatial variability; Ergonomics; Sine wave model.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000300223

Dispersão de argilas em solos afetados por sais
Provedor de dados: 91
Autores: Paes,Jefferson L. de A.; Ruiz,Hugo A.; Fernandes,Raphael B. A.; Freire,Maria B. G. dos S.; Barros,Maria de F. C.; Rocha,Genelício C.
Para estimar a dispersão de argilas determina-se, em laboratório, a argila dispersa em água. Esta análise pode não corresponder à realidade em solos salinos e salino-sódicos com concentrações elevadas de sais na sua solução. Neste contexto determinou-se a argila dispersa utilizando soluções de diferentes condutividades elétricas (0; 0,3; 0,6, 0,9 e 1,2 dS m-1) em sete solos representativos do Estado de Pernambuco com percentagem de saturação de sódio ajustada no intervalo de 5-30%. Os resultados evidenciaram que houve incremento nos valores da argila dispersa diretamente relacionado com o aumento da percentagem de saturação de sódio e com a diminuição da condutividade elétrica na solução de trabalho. A resposta aos tratamentos foi mais acentuada nos solos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solos salinos; Solos salino-sódicos; Percentagem de sódio trocável; Condutividade elétrica da solução do solo; Extrato da pasta de saturação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001100002

Avaliação e variabilidade espacial de fósforo, potássio e matéria orgânica em Alissolos
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Paulo C. M. da; Chaves,Lúcia H. G.
Este experimento foi conduzido no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em uma área de 200 ha, correspondente à Extensão Maria Tereza, Petrolina, PE, com o objetivo de se avaliar os teores de fósforo, potássio e matéria orgânica do solo da referida área e as suas variabilidades espaciais. Foram amostrados 71 pontos com espaçamento irregular, em duas profundidades, de 0 - 0,3 e de 0,3 - 0,6 m. As propriedades químicas avaliadas foram matéria orgânica, fósforo e potássio e os dados analisados através da estatística descritiva e da geoestatística. Pela análise descritiva constatou-se que os dados de pH foram os que menos variaram (CV = 10,81 e 9,84% nas profundidades de 0 - 0,3 e de 0,3 - 0,6 m, respectivamente) e os correspondentes ao fósforo apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilidade; Variabilidade espacial; Geoestatística.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300011

OTIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA NUTRICIONAL NA PRODUÇÃO DAS CULTURAS
Provedor de dados: 91
Autores: Fageria,Nand Kumar.
RESUMO O fornecimento adequado de nutrientes contribui, de forma significativa, tanto no aumento da produtividade como no aumento do custo da produção. Nesta situação, a otimização de eficiência nutricional é fundamental para ampliar a produtividade e reduzir o custo de produção. Vários fatores, como clima, solo, planta e suas interações, afetam a absorção e a utilização de nutrientes pelas plantas. Para a eficiência máxima de nutrientes, esses fatores devem estar no nível ótimo durante o desenvolvimento da cultura e a revisão de literatura mostra que existe grande potencial de se aumentar a eficiência nutricional através do manejo adequado dos componentes do sistema de produção.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anuais; Absorção e utilização de nutrientes; Comprimento das raízes; Variabilidade genética.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100006

Operational and energy performance of the tractor-scarifier assembly: Tires, ballasting and soil cover
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,José E. L.; Chioderoli,Carlos A.; Monteiro,Leonardo de A.; Santos,Mara A. M. dos; Cleef,Eric H. C. B. van; Nascimento,Elivânia M. S.
ABSTRACT The heights of tire claws, tractor ballasting and soil cover can influence the operational and energy performance of the tractor-scarifier assembly. The objective of this study was to analyze the operational and energy performance of the tractor-scarifier assembly as a function of the heights of the tire claws, ballasting and rolling surface. The experiment was conducted at the experimental area of ​​the Fazenda Experimental do Vale do Curu of the Universidade Federal do Ceará in Pentecoste municipality, CE, Brazil. The experiment was carried out in a randomized block in a 2 × 2 × 2 factorial arrangement with four repetitions. The treatments comprised two tire claw heights (T1-28% and T2-100%), two ballasts (B1-100% of solid and 75% liquid weights...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Slipping wheel; Power in the drawbar; Rolling surface.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000800

Simulation of wheat yield by nitrogen and nonlinearity of environmental conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Trautmann,Ana P. B.; Silva,José A. G. da; Binelo,Manuel O.; Valdiero,Antonio C.; Henrichsen,Luana; Basso,Natiane C. F.
ABSTRACT Fuzzy logic can simulate wheat productivity by assisting crop predictability. The objective of the study is the use of fuzzy logic to simulate wheat yield in the conditions of nitrogen use, together with the effects of air temperature and rainfall, in the main cereal succession systems in Southern Brazil. The study was conducted in the years 2014, 2015 and 2016, in Augusto Pestana, RS, Brazil. The experimental design was a randomized block design with four repetitions in a 4 x 3 factorial scheme for N-fertilizer doses (0, 30, 60, 120 kg ha-1) and nutrient supply forms [100% in phenological stage V3 (third expanded leaf); (70%/30%) in the phenological stage V3/V6 (third and sixth expanded leaf) and; fractionated (70%/30%) at the phenological stage...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; Temperature; Precipitation; Fuzzy logic; Modeling.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000100044

Crescimento e produção da mamoneira BRS Paraguaçu sob irrigação, cobertura do solo e adubação orgânica
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira,Nubia M.; Mesquita,Evandro F. de; Sá,Francisco V. da S.; Bertino,Antonio M. P.; Paiva,Emanoela P. de; Farias,Soahd A. R.
RESUMOObjetivou-se, neste trabalho, avaliar o crescimento e produção da mamona cv. BRS-188 Paraguaçu que tem sido recomendada para a região Nordeste do Brasil em relação à adubação orgânica, cobertura morta e níveis de reposição de água. Para isto foi desenvolvido o experimento em condições de campo, na cidade de Catolé do Rocha, PB, usando-se um delineamento experimental em blocos casualizados com fatorial 2 x 2 x 4, constituído de dois níveis de reposição de água em função da evapotranspiração da cultura - ETc de 100 e 50% no solo sem e com cobertura morta (Cenchrus ciliares L) e quatro níveis de biofertilizante bovino (0; 1,2; 2,4 e 3,6 L planta-1), aplicados ao solo totalizando 16 tratamentos com três repetições e dez plantas por tratamento totalizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Sistema de cultivo; Manejo de água.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900857

Transporte de NO3- e NH4+ em agregados de Latossolo Vermelho com e sem atividade biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Fábio C.; Ruiz,Hugo A.; Cantarutti,Reinaldo B.; França,Gonçalo E.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a influência do tamanho dos agregados de um Latossolo Vermelho distrófico sobre as transformações e transporte do amônio e do nitrato em condições de presença e ausência de atividade biológica. Utilizou-se o fatorial 2³ x 4, com fatores e níveis: vegetação de cobertura do solo (cerrado e milho ); atividade biológica (com e sem esterilização do solo); fontes de N da solução com 10 mimol L-1 de N, para saturação das colunas (Ca(NO3)2 e NH4CI) e classes de agregados (2,0 a 1,0; 1,0 a 0,5; 0,5 a 0,25 e 0,25 a 0,105 mm). Na primeira eluição, o efluente das colunas contendo microbiota ativa e saturação com Ca(NO3)2 apresentou teor de NO3- menor no efluente dos agregados de 0,25 a 0,105 mm; já em condições de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrato; Amônio; Solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000400006

Uso de imagens TM/Landsat-5 e termometria na identificação e mapeamento de solos afetados por sais na região de Sousa, PB
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Cícero O.; Barbosa,Marx P.; Lima,Vera L. A. de; Silva,Miguel J. da.
A região de São Gonçalo/Baixada de Sousa é um dos principais centros agrícolas do Estado da Paraíba. O manejo inadequado das terras e da irrigação tem sido responsável pela redução do rendimento das culturas e pela degradação dos solos, por salinização. Na mitigação das vulnerabilidades agrícolas, o geoprocessamento está consolidado como ferramenta poderosa no estudo e monitoramento do meio ambiente, visando ao desenvolvimento sustentável, com diminuição dos riscos a desastres. O objetivo deste trabalho foi o uso de imagens TM/Landsat-5 (análise visual e processamento digital), de medidas superficiais de temperatura e de um SIG na identificação e mapeamento de solos afetados por sais. Os resultados mostraram que, ao longo dos últimos anos, houve incremento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sensoriamento remoto; Termometria; SIG.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200032

Growth and gas exchanges in soursop under irrigation with saline water and nitrogen sources
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Evandro M. da; Lima,Geovani S. de; Gheyi,Hans R.; Nobre,Reginaldo G.; Sá,Francisco V. da S.; Souza,Leandro de P.
ABSTRACT Nitrogen (N) fertilization has been tested for the mitigation of salt stress in some species including fruit crops. However, special attention should be paid to the source of N, due to the different compositions and saline indices of the fertilizers, particularly when irrigation is conducted using waters with salinity levels that are restrictive to agriculture. Thus, this study evaluated the effect of fertilization with N sources on the growth and gas exchanges of soursop irrigated with saline water after transplanting. The experiment was carried out in greenhouse at the Center of Technology and Natural Resources of the Federal University of Campina Grande, and treatments were arranged in randomized blocks, in 4 x 4 factorial scheme, corresponding...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona muricata L.; Salinity; Nitrogen; Photosynthesis.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001100776

Atividade repelente e inseticida do óleo essencial de carqueja doce sobre o caruncho do feijão
Provedor de dados: 91
Autores: Campos,Ahlana C. T. de; Radunz,Lauri L.; Radünz,André L.; Mossi,Altemir J.; Dionello,Rafael G.; Ecker,Scheila L.
Com este trabalho se avaliaram o índice de preferência e o efeito inseticida do óleo de carqueja doce (Baccharis Articulata) sobre o caruncho do feijão (Acanthoscelides obtectus). Para a realização do experimento foram utilizados insetos não sexados, com idade entre 20 e 50 dias. O óleo essencial foi extraido da parte aérea da planta pelo método de hidrodestilação. O experimento foi conduzido conforme o delineamneto inteiramente casualizado, com 6 repetições, em esquema fatorial 6 x 3 e 6 x 7 (dose x tempo), respetivamente, para repelência e para atividade inseticida. Os testes de repelência e da atividade inseticida foram realizados com as doses de 0, 10, 20, 30, 50 e 100 µL de óleo essencial em 20 g de grãos de feijão sendo a avaliação realizada depois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenagem; Bioinseticida; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800013

Efeito da frequência e amplitude de vibração sobre a derriça de frutos de café
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Fábio L.; Queiroz,Daniel M. de; Pinto,Francisco de A. de C.; Resende,Ricardo C. de.
Parâmetros de qualidade podem alterar significativamente o preço do café; entretanto, a colheita seletiva dos frutos é frequentemente associada à boa qualidade do produto, procedimento que pode ser realizado por meio de vibrações mecânicas. Desta forma, o estudo e a avaliação do efeito localizado de fatores como frequência, amplitude e grau de maturação dos frutos, são fundamentais para construção de máquinas adequadas a este tipo de prática. O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar os fatores frequência, amplitude, grau de maturação, direção de excitação e número de frutos por pedúnculo, na eficiência de derriça. Para a realização dos ensaios de vibração em laboratório utilizou-se uma máquina vibradora eletromagnética. Amplitudes na faixa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vibrações mecânicas; Mecanização; Colheita; Grau de maturação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400012

Atributos físicos de dois Latossolos afetados pela compactação do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Sérgio R.; Barros,Nairam F.; Costa,Liovando M.
Um experimento foi realizado para avaliar os efeitos da compactação sobre os atributos físicos de dois solos: um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) oxídico-gibbsítico, e um Latossolo Amarelo (LA) caulinítico. O ensaio consistiu de oito pressões de compactação (0, 60, 120, 240, 360, 540, 720 e 900 kPa). Cada unidade experimental se compunha de anel de PVC com 6 cm de altura e 4,55 cm de diâmetro interno, na qual foram avaliadas: condutividade hidráulica, microporosidade, macroporosidade, porosidade total, resistência do solo à penetração e agregados estáveis em água. A retenção de água a 0,01 e 1,5 MPa, foi avaliada em amostras de solos compactados em anéis de PVC com 1,9 cm de altura e 4,55 cm de diâmetro interno. O solo caulinítico foi mais sensível à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Porosidade do solo; Resistência à penetração; Retenção de água no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400009

Esquema de discretização Flux-Spline aplicado à secagem, em meio poroso capilar
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Paulo C.; Lima,José L.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se apresentar a aplicação de um esquema de discretização mais eficiente para volumes finitos, denominado Flux-Spline utilizando-se, para tal, de dois casos de transporte difusivo de umidade e calor, através de um meio poroso capilar. Os resultados da solução numérica do sistema de equações formado pelas equações de Luikov mostram desempenho adequado do esquema para este tipo de problema, quando comparado ao tradicional esquema de diferença central e ao método da transformada integral.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusão; Equações de Luikov; Volumes finitos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100022

Impacto da água residuária de suinocultura no solo e na produção de capim-elefante
Provedor de dados: 91
Autores: Cabral,Juarez R.; Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Muniz,Antonio S.; Bertonha,Altair.
A água residuária de suinocultura (ARS) possui características que possibilitam sua disposição no solo como fertilizante. Esta é uma alternativa para o não acúmulo desse material na propriedade, além de proporcionar redução de custos com fertilizantes químicos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de água residuária de suinocultura sobre as propriedades químicas de um Latossolo Vermelho distrófico e sobre a produção do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum). O experimento foi realizado em condições de campo, com os tratamentos definidos como segue: T0 = 0 (testemunha), T1 = 150, T2 = 300, T3 = 450, T4 = 600 e T5 = 750 m3 ha-1 de ARS, aplicada durante o ciclo da cultura do capim elefante. A aplicação de ARS contribuiu para o aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluente; Impacto ambiental; Lixiviação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800009

Influência do uso e ocupação do solo nos recursos hídricos do Córrego Três Barras, Marinópolis
Provedor de dados: 91
Autores: Vanzela,Luiz. S.; Hernandez,Fernando B. T.; Franco,Renato A. M.
O uso e a ocupação dos solos exercem influência marcante no escoamento superficial e aporte de sedimentos no leito dos mananciais, podendo alterar a qualidade e a disponibilidade da água. Com isto se objetivou com o presente trabalho, verificar a influência do uso e ocupação dos solos sobre os recursos hídricos do córrego Três Barras, município de Marinópolis, SP. Para constatar esta influência, realizou-se uma análise de correlação de Pearson entre os parâmetros de qualidade e disponibilidade de água e o uso e ocupação dos solos, cujos dados foram coletados entre 18/01/2006 a 10/12/2007. Concluiu-se que as áreas ocupadas por matas e pastagens (com menor intensidade) favoreceram a disponibilidade e a qualidade da água na Sub-Bacia. De maneira geral, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correlação estatística; Qualidade de água; Aporte de sedimentos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100008

Calibração de um modelo de umidade para um solo aluvial sem cobertura vegetal
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Eduardo C. B. de; Aguiar,José V. de; Costa,Raimundo N. T.
O presente trabalho foi conduzido na região semi-árida em solo aluvial eutrófico, em área irrigada da Fazenda Experimental Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará. O experimento se desenvolveu no período de 4/10/99 a 10/3/00, mantendo-se o solo sem vegetação, com objetivo de calibrar o modelo de umidade do solo para atividades agrícolas (MUSAG) e determinar os parâmetros associados às funções que compõem o modelo (infiltração, percolação e evaporação). A calibração consistiu em se medir a umidade no solo, na profundidade de 0 a 0,30 m, com uma sonda de nêutrons, e comparar essas medidas com a umidade no solo estimada pelo modelo parametrizado. O MUSAG permitiu valores estimados de armazenamento hídrico, estatisticamente não diferentes dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo; Umidade do solo; Sonda de nêutrons.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300013

Desempenho e emissões de um motor-gerador ciclo diesel sob diferentes concentrações de biodiesel de soja
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Elton F. dos; Cunha,João P. B.; Mateus,Diego L. S.; Delmond,Josué G.; Couto,Ródney F.
No cenário atual brasileiro de constantes quedas de energia e iminência de uma crise no setor elétrico, a utilização de grupos geradores tem sido bastante comum no meio rural e os bicombustíveis, como o biodiesel, representam uma opção para diversificação da matriz energética. Este trabalho objetivou avaliar o uso do biodiesel de soja em diferentes concentrações em um motor de ciclo diesel sob diferentes demandas de cargas do motor. Foram utilizadas as concentrações: 5% (B5), 10% (B10), 20% (B20), 50% (B50), 75% (B75) e 100% de biodiesel (B100) em um grupo gerador a diesel, com motor de 5 Hp de quatro tempos, em diferentes condições de operação do motor, por meio de demandas de cargas elétricas: 500, 1.000, 1.500, 2.000 W e desligadas conectadas ao grupo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustíveis; Geração de energia; Eficiência energética; Gases estufa.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500015

Salt balance in substrate cultivated with ‘Sunki’ mandarin x ‘Swingle’ citrumelo hybrids
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Juliana F.; Sales,Giuliana N. B.; Brito,Marcos E. B.; Fernandes,Pedro D.; Soares Filho,Walter S.; Almeida Neto,Isidro P.
ABSTRACT During initial plant development stage, an experiment was conducted to evaluate the balance of salts in the substrate used for the production of 10 hybrids from the cross between ‘Sunki’ mandarin (TSKC) and ‘Swingle’ citrumelo (CTSW), all with potential to be used as rootstock. ‘Rangpur Santa Cruz’ lime, ‘Sunki Tropical’ mandarin and the hybrid LVK (‘Volkamer’ lemon) x LCR (‘Rangpur’ lime) - 038 were included as controls, totaling 13 genotypes. Substrate samples were collected in the experiment conducted in a greenhouse at the Federal University of Campina Grande, Campus of Pombal, from December 2015 to June 2016. Two levels of irrigation water salinity were tested, using a 2 x 13 factorial scheme, with 4 replicates. The substrate was a mixture of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp.; Rootstocks; Tolerance; Salinity.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000700493

Frequency of irrigation with saline water in sugar-apple seedlings produced on substrate with polymer
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Aldeir R.; Bezerra,Francisco T. C.; Cavalcante,Lourival F.; Pereira,Walter E.; Araújo,Leandro M.; Bezerra,Marlene A. F.
ABSTRACT The objective of this work was to evaluate the growth of sugar-apple seedlings under irrigation management with saline water in a substrate with soil amendment. Treatments were obtained from the arrangement between polymer doses (0, 0.2, 0.6, 1.0 and 1.2 g dm-3) and levels of irrigation water electrical conductivity (0.3, 1.1, 2.7, 4.3 and 5.0 dS m-1), associated with irrigation frequencies (daily and every alternate day), and two additional treatments to evaluate container volume (1.30 and 0.75 dm3), using a randomized complete block design, with four replicates. At 120 days after sowing, the variables substrate salinity, stem diameter, plant height, number of leaves and Dickson quality index were determined. Data were submitted to analyses of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona squamosa; Soil amendment; Container volume; Seedling quality.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018001200825

Eluição de fósforo em relação ao tempo de difusão em colunas com agregados de um Latossolo Vermelho distrófico
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Cícero A. de S.; Ruiz,Hugo A.; Silva,Davi J.; Ferreira,Paulo A.; Alvarez V.,Víctor H.; Bahia Filho,Antonio F. de C.
Com o objetivo de se quantificar o teor de fósforo no efluente de colunas com agregados de um Latossolo Vermelho distrófico em resposta ao tempo de difusão, realizou-se um experimento utilizando-se água destilada, extrator Mehlich-1 (HCl 0,05 mol -1 + H2SO4 0,0125 mol L-1) e solução de acetato de amônio 0,1 mol L-1, a pH 7, como eluentes. Os tratamentos corresponderam a um arranjo fatorial 4 x 5, sendo quatro classes de agregados (2,0-1,0; 1,0-0,5; 0,5-0,25 e 0,25-0,105 mm) e cinco tempos de difusão (0, 1, 2, 4 e 6 dias). As colunas receberam um volume de eluente igual a dez vezes o seu volume de poros, recolhendo-se cinco frações de efluente, cada uma de dois volumes de poros. Nas unidades experimentais correspondentes ao tempo de difusão zero, o volume...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de soluto; Lixiviação; Oxissolos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100005

Crescimento inicial da parte aérea e do sistema radicular de três cultivares de alfafa
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,Adriano C.; Rodrigues,Teresinha de J. D.; Malheiros,Euclides B.; Rodrigues,Luis R. de A.
Esta pesquisa foi realizada com o intuito de se avaliar o sistema radicular em diferentes profundidades e o crescimento da parte aérea de três cultivares de alfafa (Medicago sativa L.), cultivadas em tubos preenchidos com areia, em casa-de-vegetação. Na semeadura, utilizaram-se sementes inoculadas com rizóbio específico. Os tubos foram irrigados com água e/ou solução de Hoagland 50% (uma vez por semana). Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com três cultivares e cinco repetições para as variáveis referentes à parte aérea, e em parcelas subdivididas para as variáveis relativas ao sistema radicular. As plantas foram avaliadas aos 70 e 124 dias após a semeadura (DAS). Constataram-se diferenças significativas na altura das plantas das cultivares...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medicago sativa L; Leguminosa forrageira; Razão parte aérea/raiz.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100008

Demanda hídrica e eficiência do uso de água da cana-de-açúcar irrigada no semiárido brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Thieres G. F. da; Moura,Magna S. B. de; Zolnier,Sérgio; Soares,José M.; Vieira,Vinícius J. de S.; Gomes Júnior,Walter F.
Este trabalho objetivou realizar uma análise da eficiência do uso de água em um sistema de produção de cana-de-açúcar irrigada no Submédio do Vale do São Francisco, Brasil. Indicadores que consideram a resposta produtiva da cultura e o desempenho de aplicação de água no sistema de produção foram utilizados e calculados por meio de dados de biomassa seca acumulada, rendimento industrial e a partir dos valores de evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração da cultura (ETc) e do volume de água que entrou no sistema de produção por precipitação e irrigação (P + I). Verificou-se que a maior eficiência do uso de água pela cultura ocorreu entre o sétimo e o oitavo meses produtivos em virtude do aumento da partição de biomassa para os colmos e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Evapotranspiração máxima; Submédio do Vale do São Francisco.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001200007

Relações da anatomia radicular na absorção, no acúmulo e na tolerância ao chumbo em Echinodorus grandiflorus
Provedor de dados: 91
Autores: Ribeiro,Estefânia S.; Pereira,Marcio P.; Castro,Evaristo M. de; Baroni,Gabriel de R.; Corrêa,Felipe F.; Pereira,Fabricio J.
RESUMO A contaminação por chumbo (Pb) é uma preocupação crescente em todo o mundo uma vez que os ambientes aquáticos são sujeitos sobretudo a inúmeras fontes de poluição. Este trabalho teve, como objetivo, avaliar a tolerância de E. grandiflorus ao Pb e sua capacidade de acumular e alocar o poluente e a relação dessas características com a anatomia radicular. Foram montados experimentos com plantas de E. grandiflorus expostas às seguintes concentrações de Pb em solução nutritiva: [0; 0,75; 1,5; 3,0 e 9,0 μM de Pb(NO3)2]. As plantas foram mantidas nessas condições, durante 60 dias. Avaliaram-se, ao final do experimento, a concentração de chumbo na biomassa das plantas e as modificações na anatomia radicular. As plantas de E. grandiflorus acumularam 113,74...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chapéu-de-couro; Macrófitas aquáticas; Fitorremediação; Metais pesados; Anatomia vegetal.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600605

Mapping and characterization of intensity in land use by pasture using remote sensing
Provedor de dados: 91
Autores: Calegario,Arthur T.; Pereira,Luis F.; Pereira,Silvio B.; Silva,Laksme N. O. da; Araújo,Uriel L. de; Fernandes Filho,Elpídio I.
ABSTRACT The current demand for food has been met through the exploitation of natural reserves. Brazil has 26% of its extension occupied by agricultural uses, 62% of which are pastures. Degraded pastures have greater land use intensity than well-managed pastures, leading to greater degradation of the environment. Land use classification systems consider that pastures are well managed, a misconception for the Brazilian reality. Based on this approach, it was aimed to develop a methodology for mapping the intensity of land use by pasture via remote sensing. The method of mapping was developed and validated in basins with different soil and climatic characteristics. Three calibrations were performed based on NDVI values to ascertain the influence on the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil and water conservation; GIS; Kappa and weighted kappa indices.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500352

Rendimento comercial do tomateiro em resposta à salinização ocasionada pela fertigação em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Eloi,Waleska M.; Duarte,Sergio N.; Soares,Tales M.; Silva,Enio F. de F.; Miranda,Jarbas H.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento comercial da cultura do tomate em resposta a diferentes níveis de salinidade e manejo da fertigação sob ambiente protegido. O experimento foi conduzido em duas etapas, sendo a primeira desenvolvida no Laboratório de Solos e a segunda realizada em ambiente protegido, ambos localizados no Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USP, em Piracicaba. A primeira etapa consistiu de testes preliminares que possibilitaram a construção de curvas de salinização artificial, visando a salinização artificial do solo; na segunda etapa, conduziu-se a cultura utilizando-se seis níveis de salinidade inicial do solo e dois tipos de manejo. Observou-se que o aumento da salinidade do solo reduziu o rendimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de nutrientes; Salinidade limiar; Lycopersicum esculentum Mill.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500006

Difusividade e condutividade hidráulica não saturada de substratos
Provedor de dados: 91
Autores: Conceição,Beatriz S.; Lima,Luiz A.; Sant'Ana,José A. do V.; Silva,Elio L. da; Andrade,Rafaella R.
A quantificação dos processos hidráulicos que ocorrem dentro do recipiente durante e entre irrigações, é essencial para a gestão eficaz da irrigação e adubação em substratos. Os testes foram feitos no laboratório de hidráulica da Universidade Federal de Lavras com o objetivo de determinar a condutividade hidráulica não saturada de substratos usando-se o método proposto por Bruce &amp;amp; Klute (1956) em seis substratos (S1, S2, S3, S4, S5 e S6) com quatro repetições. Foram realizados ensaios de fluxo horizontal visando estimar a difusividade e, por seu meio, a condutividade hidráulica não saturada (K(θ)). A taxa com que a umidade avança no espaço e no tempo ocorre de maneira diferenciada entre os substratos avaliados destacando-se os substratos S5 (casca...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Processos hidráulicos; Fluxo; Movimento de água.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000600007

Alterações fisiológicas no amendoim submetido ao estresse hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Nogueira,Rejane Jurema Mansur Custódio; Santos,Roseane Cavalcanti dos.
Analisaram-se os efeitos da deficiência hídrica sobre o comportamento estomático de quatro cultivares de amendoim (BR 1, BRS 151 L 7, Senegal e CNPA Havana) em casa de vegetação. As plantas foram cultivadas em potes com suprimento hídrico normal, até os 15 dias após o plantio, quando houve diferenciação do tratamento hídrico. Para um grupo de plantas, as regas continuaram normalmente, enquanto para outro foram suspensas por 45 dias e, após este período, procedeu-se à reirrigação. A cada 15 dias e após 48 h da irrigação, foram avaliados o potencial da água da folha (ψw), a transpiração (E) e a resistência difusiva (Rs) em folhas adultas completamente expandidas, situadas no terço superior da haste principal. Observaram-se diferenças entre as cultivares nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transpiração; Resistência difusiva; Potencial hídrico foliar; Arachis hypogaea L.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100008

Pesticidas no perfil de solos em áreas de plantação de cebolas em Ituporanga, SC
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Adilson; Moraes,João C. S; Silva,Marcos R. da.
Objetivou-se com este trabalho avaliar as concentrações de resíduos de pesticidas no perfil do solo sob cultura de cebola, no município de Ituporanga, em Santa Catarina. Coletas de amostras foram realizadas nas profundidades de 0 a 20, 40 a 60 e 80 a 100 cm, em três áreas com plantação de cebola. Nestas áreas são realizadas rotações de cultura, abrangendo o milho, cebola, batata, feijão e beterraba. Três séries de amostragens foram realizadas nos períodos de 2006 e 2007, sendo coletadas, em um ano, amostras simples e, no outro, uma amostra composta. Para cada amostra foram determinadas as concentrações dos herbicidas: 2,4-D, alacloro, atrazina, diurom, dos fungicidas: azoxistrobina, metalaxil, metconazol, tebuconazol e do inseticida: lambda-cialotrina. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lixiviação; Resíduos de pesticidas no solo; Herbicida; Inseticida; Fungicida.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500015

Características agronômicas e teor de óleo da canola em função da época de semeadura
Provedor de dados: 91
Autores: Melgarejo. A.,Milciades A.; Duarte Júnior,José B.; Costa,Antonio C. T. da; Mezzalira,Éder J.; Piva,Andre L.; Santin,Anderson.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar a influência das diferentes épocas de semeadura sobre a população de plantas, produtividade e teor de óleo da canola (Brassica napus L.) na safra de 2012. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas 7 x 2, sendo sete épocas de semeadura: 24/03/12; 07/04/12; 21/04/12; 05/05/12; 19/05/12; 02/06/12 e 16/06/12 e dois híbridos: Hyola 61 e Hyola 433. As produtividades e os teores de óleo foram semelhantes entre os híbridos, com médias de 1058 kg ha-1 e 38.2%, respectivamente. O avanço nas épocas de semeadura reduziu a produtividade e o teor de óleo. Para obtenção de maiores rendimentos de grãos com maior conteúdo de óleo nos grãos, recomenda-se a semeadura dos híbridos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brassica napus L. var oleifera; Produtividade; População.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900009

Determinação do ponto de colheita de diferentes cultivares de maracujá
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Juliana L. V. dos; Resende,Eder D. de; Martins,Derliane R.; Gravina,Geraldo de A.; Cenci,Sergio A.; Maldonado,José F. M.
Neste trabalho caracterizou-se a qualidade dos frutos em diferentes pontos de colheita para armazenamento das cultivares de maracujá: BRS Gigante Amarelo, BRS Ouro Vermelho e BRS Sol do Cerrado. Foram avaliados as características físicas dos frutos (aparência, perda de massa, coloração da casca) e os parâmetros químicos do suco (conteúdo de acidez, pH, ácido ascórbico, sólidos solúveis totais, açúcares solúveis totais e açúcares redutores). Utilizou-se uma Amostragem Simples ao Acaso (ASA), com 0,05 de significância e as médias foram comparadas pelo Teste "t" por Intervalo de Confiança. Os frutos colhidos nos estádios iniciais de amadurecimento apresentaram maior perda de massa e alteração da qualidade do suco. Conclui-se que os frutos das diferentes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Estádios de maturação; BRS Gigante Amarelo; BRS Ouro Vermelho; BRS Sol do Cerrado.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700009

Características físicas de solos salino-sódicos do semiárido pernambucano em função de diferentes níveis de gesso
Provedor de dados: 91
Autores: Vasconcelos,Ricardo R. A. de; Barros,Maria de F. C.; Silva,Ênio F. de F. e; Graciano,Erika S. A.; Fontenele,Angela J. P. B.; Silva,Núbia M. L. da.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a eficiência da aplicação de diferentes níveis de necessidade de gesso sobre as características físicas de solos salino-sódicos da região semiárida de Pernambuco. O experimento foi realizado no Laboratório de Mecânica do Solo e Aproveitamento de Resíduos da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Os tratamentos foram dispostos em delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial de dois solos (S1 e S2) e cinco níveis da necessidade de gesso (50, 100, 150, 200 e 250%) determinada pelo método de Schoonover M-1, incorporados aos primeiros 12,5 cm da coluna de solo, com cinco repetições. A utilização de níveis crescentes de gesso para a correção de solos salino-sódicos proporcionou maior taxa de infiltração de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sodicidade; Estabilidade de agregados; Taxa de infiltração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001200010

Caracterização mecânica de laminados cimentíceos esbeltos reforçados com fibras de sisal
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Paulo R. L.; Toledo Filho,Romildo D.; Nagahama,Koji J.; Fairbairn,Eduardo M.
Com a proibição progressiva do uso de fibras de asbesto na fabricação de laminados à base de cimento, novos produtos têm sido desenvolvidos para suprir esta demanda do setor construtivo. A utilização de fibras de sisal como substituto ao asbesto, além de ser uma proposta ecológica tem grande importância socioeconômica, pois agregará valor a um produto cultivado com sucesso no semi-árido nordestino. Produziram-se, neste trabalho, placas laminadas com matriz de argamassa reforçadas com fibras longas de sisal. Ensaios de flexão em três pontos foram realizados com o objetivo de se estudar a influência da adição de fibras (3%), do número de camadas (2 e 3), da orientação das camadas (0 e 90°) e da pressão de moldagem (0 e 2 MPa) sobre o comportamento à flexão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Argamassa de cimento; Compósitos; Resistência a flexão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600014

Análise espacial das condições térmicas do ambiente pré-ordenha de bovinos leiteiros sob regimes de climatização
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Irenilson M. da; Pandorfi,Heliton; Almeida,Gledson L. P. de; Guiselini,Cristiane; Caldas,Anildo M.; Jacob,Arthur L.
Propõe-se, com este trabalho, caracterizar a variabilidade espacial da temperatura do ar na sala de pré-ordenha a partir de diferentes tempos de operação do sistema de resfriamento adiabático evaporativo automatizado. A variável temperatura do ar foi registrada em 35 pontos equidistantes 1 m, na forma de malha, para o estudo da variabilidade espacial e a construção de mapas por krigagem. Foram considerados diferentes tempos de exposição dos animais a climatização no curral de espera, 20, 30, 40 min e controle (0 min). Por meio dos resultados obtidos foi possível verificar que o uso da geoestatística possibilitou definir áreas com diferentes variabilidades espaciais para temperatura do ar, definindo áreas específicas na sala de pré-ordenha que apresentaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Bem-estar; Conforto térmico; Variabilidade espacial.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800013

Erosive rainfall in the Rio do Peixe Valley in Santa Catarina, Brazil: Part II - Characteristics and temporal distribution pattern
Provedor de dados: 91
Autores: Back,Álvaro J.; Pola,Augusto C.; Ladwig,Nilzo I.; Schwalm,Hugo.
ABSTRACT Exploring the characteristics of erosive rain is an important aspect of studying erosive processes, and it allows researchers to create more natural and realistic hydrological simulations. The objective of this study was to analyse the characteristics of erosive rain and to determine the temporal distribution pattern of erosive rainfall in the Valley of Rio do Peixe in the state of Santa Catarina, Brazil. Daily pluviograms from the meteorological stations located in the cities Campos Novos, Videira, and Caçador in Santa Catarina from 1984 to 2014 were utilized for this study. By studying rainfall that is classified as erosive, the values of kinetic energy, maximum intensity in thirty minutes, and the value of EI30 erosivity index were determined....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil conservation; Water erosion; Minimum tillage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100780

Eficácia da mistura dióxido de carbono-fosfina no controle de Sitophilus zeamais em função do período de exposição
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Enilce Maria; Faroni,Lêda Rita D' Antonino; Berbert,Pedro Amorim; Martins,José Helvecio.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da atmosfera modificada (100% CO2) associada a doses de fosfina no controle de Sitophilus zeamais (Motschulsky). Concluiu-se que: o aumento do período de exposição resultou no aumento da eficácia dos tratamentos; as pupas de S. zeamais foram mais tolerantes aos tratamentos, enquanto os ovos e as larvas de primeiro ínstar foram mais sensíveis e que a concentração de 0,75 g m-3 de fosfina, associada à atmosfera contendo 100% de CO2, no período de 120 h de exposição, é a mínima necessária para o controle efetivo de todas as fases de desenvolvimento do S. zeamais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de grãos; Atmosfera modificada; Dióxido de carbono; Fosfina; Sitophilus zeamais.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200016

Regionalização do cafeeiro e mudança da composição agrícola do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Melo Júnior,Júlio C. F. de; Faria,Roberto A. de; Sediyama,Gilberto C.; Ribeiro,Carlos A. Á. S.; Santos,Fernando A. A.
Utilizando-se ferramentas de análise espacial, com o presente trabalho objetivou-se investigar a evolução da lavoura de café no espaço geográfico, em importante região do estado de Minas Gerais, verificando-se a sustentabilidade da produção em diferentes zonas climáticas. Neste sentido, buscou-se uma regionalização do cafeeiro (Coffea arabica L.) para a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, MG, comparando-a com os resultados de um modelo econômico de decomposição da variação da área nos efeitos escala e substituição, considerando-se o período 1985 a 1995/96. Observou-se que a tendência crescente da expansão cafeícola do noroeste para o nordeste acompanha a disposição das classes aptas apresentadas pela regionalização e, também, que a fraca expressão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica L.; Análise espacial; Modelo econômico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300024

Gas exchange alteration caused by water deficit during the bean reproductive stage
Provedor de dados: 91
Autores: Endres,Lauricio; Souza,José L. de; Teodoro,Iedo; Marroquim,Paula M. G.; Santos,Claudiana M. dos; Brito,José E. D. de.
The purpose of the present study was to analyze gas exchanges in leaves and the parameters of productivity of beans (Phaseolus vulgaris, L.) submitted to two water deficiency periods during which three water regimes were employed: W1 (1,0 ETo during the entire plant cycle); W2 (1,0 ETo up to the flowering period and irrigation interruption from the 37 to the 51st day following sowing, and W3 (in addition to the reproductive phase, water deficit was also applied during the vegetative stage). Photosynthesis was one of the main physiological factors affected by water deficit. This was not only caused by the stomata closure, but also by carboxilation reduction due to metabolic damage. This effect was, however, offset 24 h after rehydration. During flowering,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Photosynthesis; Transpiration; Phaseolus vulgaris L.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000100002

Alterações de atributos químicos do solo e do crescimento de plantas de milho pela aplicação de xisto
Provedor de dados: 91
Autores: Chaves,Lucia H. G.; Vasconcelos,Ana C. F.
Este trabalho foi o ponto-chave para se avaliar os efeitos de resíduo xisto retortado nos atributos químicos do solo e no crescimento vegetativo do milho em um experimento conduzido em Neossolo Regolítico Ta Eutrófico, em casa de vegetação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três repetições, sendo cinco os tratamentos com xisto retortado (0, 3, 6, 9 e 12 t ha-1). O xisto foi incorporado ao solo em cada unidade experimental, que se compunha de vasos com 2 dm³ de solo, as quais permaneceram incubadas durante 10 dias. Após este período, semeou-se o milho e, depois de 60 dias, foram avaliados: a altura da planta, o diâmetro do caule e a matéria verde e seca das plantas. Amostras de solo das unidades experimentais coletadas antes e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silício; Resíduo industrial; Correção do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100013

Rice grain yield as affected by subsoiling, compaction on sowing furrow and seed treatment
Provedor de dados: 91
Autores: Pinheiro,Veneraldo; Stone,Luís F.; Barrigossi,José A. F.
ABSTRACT This study aimed to determine the effects of subsoiling, compaction on sowing furrow and seed treatments with insecticides on the grain yield of upland rice cultivated under no-tillage. Two experiments were carried out, one in an area with and the other in an area without subsoiling, in which five seed treatments combined with five compaction pressures on the sowing furrow were compared in a randomized block design, in a factorial scheme, with three replicates. The seed treatments were: T0 - without treatment, T1 - imidacloprid + thiodicarb, T2 - thiamethoxam, T3 - carbofuran, and T4 - fipronil + pyraclostrobin + thiophanate methyl. The compaction pressures were: 25, 42, 126, 268 and 366 kPa. Subsoiling positively affected rice yield in the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa L; No-tillage; Compaction pressure; Térmite.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000500395

Identificação da dinâmica espaço-temporal para estimar área cultivada de soja a partir de imagens MODIS no Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Juliana S. dos; Fontana,Denise C.; Silva,Thiago S. F.; Rudorff,Bernardo F. T.
Com este trabalho propõe-se definir um método para estimar a área cultivada de soja na região norte do Rio Grande do Sul. Foram propostos seis métodos baseados no perfil espectro-temporal e de valores mínimos e máximos de imagens NDVI/MODIS referentes às etapas de semeadura, máximo desenvolvimento e colheita das áreas de soja. As estimativas obtidas foram comparadas com dados oficiais do IBGE a partir de análises estatísticas e da análise espacial fuzzy. Os resultados indicaram que estimativas agrícolas satisfatórias são dependentes de características como o tamanho, o tipo de manejo e a época de plantio e de colheita das lavouras. Para todos os métodos avaliados foram obtidos valores de coeficientes de determinação e da análise fuzzy superiores a 0,8 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Imagens multitemporais; Fenologia; Previsão de safras; Sensoriamento remoto.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100008

Quality of ‘Valencia Delta’ orange after degreening and coating with wax
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Gerlândia da S.; Machado,Francisca L. de C.; Costa,José M. C. da.
ABSTRACT In this study, oranges of the cultivar ‘Valencia Delta’ were degreened, coated with carnaúba-based wax and stored under refrigeration. The influence of the application of exogenous ethylene and coating was observed on physical and physico-chemical properties of the fruits. After the application of the treatments, the fruits were refrigerated (7 ± 2 oC) for a period of 35 days. The analyzed variables included weight loss, peel color, titratable acidity, ascorbic acid, total soluble sugars, reducing sugars, total polyphenols and total chlorophyll of the peel. The coated fruits showed significant reduction in weight loss when compared with the uncoated fruits, which lost about 3.0% of moisture at the end of the experiment. Significant reduction in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Postharvest; Exogenous ethylene; Coating; Storage.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000936

Modeling of probability in obtaining intensity-duration-frequency relationships of rainfall occurrence for Pelotas, RS, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Dorneles,Viviane R.; Damé,Rita de C. F.; Teixeira-Gandra,Claudia F. A.; Veber,Patrick M.; Klumb,Gustavo B.; Ramirez,Mario A. A.
ABSTRACT Based on historical series, for each locality, equations can characterize the relationship between intensity, duration and frequency of rainfall occurrence. The objective of this study was to present two equations that can describe the occurrence of intense rainfall in Pelotas, RS state, over the period 1982-2015. The two equations were denominated conventional and hybrid, depending on the probabilistic model used. Following the conventional methodology, the parameters of Normal, Log-Normal, Gumbel and Gamma probability distributions were adjusted by the maximum likelihood method for return periods of 2, 5, 10, 20, 25, 50 and 100 years. The maximum intensity values for the hybrid equation were obtained using the empirical model of Weibull,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rainfall records; Intense rainfalls; Maximum rainfall intensities.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700499

Efeito do sistema de preparo do solo sobre características agronômicas da mandioca (Manihot esculenta Crantz)
Provedor de dados: 91
Autores: Pequeno,Manoel G.; Vidigal Filho,Pedro S.; Tormena,Cássio; Kvitschal,Marcus V.; Manzotti,Marcelo.
Neste trabalho se propôs avaliar o efeito de sistemas de preparo de um Latossolo Vermelho distrófico sobre as características agronômicas da mandioca durante quatro anos agrícolas de 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, em Araruna, Noroeste do Estado do Paraná. O delineamento experimental foi o de blocos completos casualizados com oito repetições. Os tratamentos se constituíram de três sistemas de preparo do solo: plantio direto; preparo mínimo (escarificador com rolo nivelador) e preparo convencional (arado de aivecas + grade niveladora). O sistema de preparo convencional do solo propiciou maior altura de plantas e maior produção de parte aérea e de raízes tuberosas em relação ao preparo mínimo e ao plantio direto. O teor de massa seca nas raízes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mandioca; Preparo convencional; Preparo mínimo; Plantio direto.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500005

INFLUÊNCIA DO RESFRIAMENTO DO AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO E DA EMBALAGEM SOBRE O COMPORTAMENTO PÓS-COLHEITA DO MILHO VERDE
Provedor de dados: 91
Autores: Marcos,Sissi Kawai; Honório,Sylvio Luiz; Jorge,José Tadeu; Avelar,José Antônio Alves.
RESUMO O presente trabalho avaliou o comportamento do milho verde armazenado em condições ambiente e refrigerada, submetido ou não a resfriamento anterior, usando-se dois tipos de filme plástico como embalagem. Foi instalado um experimento fatorial 2x2x2, com delineamento inteiramente casualizado. A avaliação da atividade metabólica foi efetuada pela determinação do teor de amido na instalação do experimento, a 24 e 48 horas de armazenamento. Para 24 horas de armazenamento houve diferença significativa a nível de 5% com o uso de pré-resfriamento e a 48 horas de armazenamento os tratamentos armazenados em condições ambientais, a temperatura média de 27°C, elevaram a teores de amido significativamente que aqueles armazenados sob refrigeração (10°C) a nível...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays L.; Pós-colheita; Embalagem; Armazenamento.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100041

Risco de geada e duração dos subperíodos fenológicos da 'Cabernet Sauvignon' na região da Campanha
Provedor de dados: 91
Autores: Brixner,Gabriel F.; Schöffel,Edgar R.; Lago,Isabel; Radünz,André L.; Krüger,Alexandra P.
Objetivou-se, neste trabalho, identificar os períodos com maior risco de formação de geada e avaliar as alterações quanto à duração do ciclo fenológico da videira 'Cabernet Sauvignon', estimados com base na disponibilidade térmica de Alegrete, Bagé, Quaraí, São Gabriel, Santana do Livramento e Uruguaiana, localizados na região da Campanha do Rio Grande do Sul. Foram utilizados dados meteorológicos, como temperatura máxima e mínima do ar para o período de 1961 a 2010. Para determinar o risco de formação de geada foi considerada condição favorável a formação quando a temperatura mínima fosse menor ou igual a 3 Â°C. Para determinar o comportamento fenológico da cultivar Cabernet Sauvignon foi realizado o somatório de graus-dia abrangendo o período de 1/agosto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fenologia; Graus-dia (GD) necessidade térmica probabilidade Vitis vinifera.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200013

Evapotranspiration and crop coefficients of corn in monoculture and intercropped with jack bean
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Mário S. P. de; Sousa,Elias F. de; Pereira,Vinícius R.; Ferreira,Fernando H. A.; Carvalho,Daniel F. de.
ABSTRACT This study was carried out to determine the evapotranspiration (ETc) and crop coefficients (Kc) for four stages of “Caatingueiro” corn under the climate condition of Seropédica, RJ, Brazil, using weighing lysimeters. The field trial occurred in 2015, from March 18 to June 25, in two areas cultivated with “Caatingueiro’ corn intercropped with jack bean and in monoculture. The reference evapotranspiration (ETo) was estimated by the FAO-56 Penman-Monteith model and the Kc values were determined by the ratio between ETc and ETo. The Kc values obtained for the intercropping and monoculture systems, were respectively: 0.78 (I); 1.01 (II); 1.10 (III) and 1.01 (IV), and 0.62 (I); 0.92 (II); 1.27 (III) and 0.81 (IV), and they were different from the values...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water requirement; Weighing lysimeter; Irrigation; Organic cultivation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100027

Salt stress and exogenous application of hydrogen peroxide on photosynthetic parameters of soursop
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,André A. R. da; Lima,Geovani S. de; Azevedo,Carlos A. V. de; Veloso,Luana L. de S. A.; Gheyi,Hans R.; Soares,Lauriane A. dos A.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the gas exchanges and photosynthetic pigments of soursop seedlings cv. ‘Morada Nova’ irrigated with saline waters and subjected to exogenous application of hydrogen peroxide by seed soaking and foliar spraying. The study was carried out using plastic bags under greenhouse conditions at the Center of Technology and Natural Resources of the Federal University of Campina Grande, PB, Brazil, using a eutrophic Regolithic Neosol of sandy loam texture. Treatments were arranged in a randomized block design, in 5 x 5 factorial scheme, which consisted of five levels of electrical conductivity – ECw (0.7; 1.4; 2.1; 2.8 and 3.5 dS m-1) of irrigation water and five concentrations of hydrogen peroxide - H2O2 (0, 25, 50, 75 and 100...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Annona muricata L.; Saline waters; Physiology.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000400257

Potential for wind energy generation in Piracicaba, SP, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Grah,Vanessa de F.; Ponciano,Isaac de M.; Botrel,Tarlei A.
Wind power has gained space in Brazil's energy matrix, being a clean source and inexhaustible. Therefore, it becomes important to characterize the wind potential of a given location, for future applications. The main objective of the present study was to estimate the wind energy potential in Piracicaba, SP, Brazil. The wind speed data were collected by an anemometer installed at the Meteorological Station Luiz de Queiroz College of Agriculture, Piracicaba-SP. The wind speed variability was represented by the Weibull frequency distribution, a probability density function of two parameters (k and c). The parameters k and c were used to correlate the Gamma function with the annual average wind speed, the variance and power mean density. A wind profile was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alternative energy; Power density of wind; Weibull distribution function.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500014

Atributos químicos do solo e lixiviação de compostos fenólicos após adição de resíduo sólido alcalino
Provedor de dados: 91
Autores: Branco,Sabrina B.; Silveira,Cristian B. da; Campos,Mari L.; Gatiboni,Luciano C.; Miquelluti,David J.
A utilização de resíduos alcalinos da indústria de papel e celulose (DREGS) na agricultura como corretivo de acidez do solo, vem sendo amplamente empregada como alternativa de descarte no solo de forma a reduzir o impacto ambiental. Objetivou-se, com este trabalho, determinar a influência da aplicação do dregs, rejeito da indústria de papel e celulose, nos atributos químicos do solo e na lixiviação de compostos fenólicos. As unidades experimentais foram constituídas por colunas de lixiviação preenchidas com solo incorporado com dregs nas doses de 0,0; 2,5; 5,0 e 10,0 g kg-1. Foram realizadas análises químicas nos solos estudados, um Camibissolo Húmico e um Neossolo Quartzarênico, testes de solubilização dos compostos fenólicos e ensaios de lixiviação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo; Dregs; Compostos fenólicos; Cambissolo Húmico; Neossolo Quartzarênico.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500012

Atributos químicos da solução e do solo após aplicação de resíduo da extração de celulose
Provedor de dados: 91
Autores: Maciel,Thais M. S.; Alves,Marlene C.; Silva,Flavia C.
Este trabalho objetivou avaliar, em casa de vegetação e usando colunas de solo e ciclos de umedecimento, o efeito da aplicação de resíduos da extração de celulose sobre a composição química do solo e da solução extraída de dois Latossolos Vermelhos. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Os tratamentos utilizados foram: T1 - Sem adição de calcário e resíduo (testemunha); T2 - 1,0 t ha-1 de calcário calcítico; T3 - 1,2 t ha-1 de dregs/grits; T4 - 0,8 t ha-1 de lama de cal; T5 - 2,4 t ha-1 de cinza; T6 - 1,8 t ha-1 de dregs/grits + lama de cal + cinza na proporção 1:3:6; T7 - 1,0 t ha-1 de dregs/grits + lama de cal na proporção 1:3. A avaliação da composição química da solução extraída de cada solo estudado, foi realizada durante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Latossolo; Sódio; Cinzas; Dregs/grits; Potássio.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100084

Fitomassa e produção do girassol cultivado sob diferentes níveis de reposição hídrica e adubação potássica
Provedor de dados: 91
Autores: Soares,Lauriane A. dos A.; Lima,Geovani S. de; Chaves,Lucia H. G.; Xavier,Diego A.; Fernandes,Pedro D.; Gheyi,Hans R.
Na região semiárida do Nordeste do Brasil a reduzida disponibilidade hídrica e a ocorrência de solos pouco férteis, principalmente em potássio, estão entre os fatores que mais têm limitado a produção agrícola. Neste sentido objetivou-se, com este trabalho, avaliar a fitomassa e a produção do girassol cv. ‘Hélio 251’ em função da irrigação com diferentes níveis de reposição hídrica e adubação potássica sob condições de ambiente protegido do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais da UFCG, Campina Grande, PB. Usou-se o delineamento estatístico de blocos casualizados estudando-se cinco níveis de reposição hídrica (40, 60, 80 100 (testemunha) e 120% da evapotranspiração real-ETr) associada a doses de adubação potássica (50; 75; 100; 125 e 150% da recomendação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Lâminas de irrigação; Potássio.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000400336

Organic compounds with high Ni content: Effects on soil and strawberry production
Provedor de dados: 91
Autores: Roveda,Luís F.; Cuquel,Francine L.; Motta,Antônio C. V.; Melo,Vander de F.
ABSTRACT The use of organic residues can improve soil chemical and physical conditions and plant growth. However, these residues often contain heavy metals that can interfere with growth. Here, a pot experiment was performed to compare the effects of organic compound (OC) containing a high nickel (Ni) load with those of a mineral Ni source (NiCl2, a soluble salt) on the production, quality and nutritional status of strawberry and on soil chemistry. Six dosages of Ni (0, 9, 18, 36, 72 and 144 mg kg-1) were added to the soil using both OC and NiCl2. The use of high-Ni OC resulted in increased productivity and fruit weight, whereas the soluble NiCl2 salt caused reduction in fruit weight. Application of NiCl2 at concentrations &gt;18 mg kg-1 also caused...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Heavy metals; Phytotoxicity; Biosolids; Residues.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800722

Qualidade da água de um córrego sob influência de efluente tratado de abate bovino
Provedor de dados: 91
Autores: Thebaldi,Michael S.; Sandri,Delvio; Felisberto,Alberto B.; Rocha,Marco S. da; A. Neto,Sebastião.
As agroindústrias figuram entre as maiores fontes poluidoras das águas no Brasil, em função da grande quantidade de resíduos produzidos, contendo substâncias orgânicas, nutrientes, sólidos, óleos e graxas. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito do lançamento de efluente de abate de bovinos sobre a qualidade da água do Córrego Jurubatuba, em Anápolis, GO. As amostras de efluente e a água foram obtidas em seis diferentes dias e em quatro posições, em relação ao ponto de lançamento: P1 - na saída do efluente tratado, antes do lançamento no córrego; P2 - 50 m à montante do ponto de descarga; P3 - 50 m à jusante do ponto de descarga e P4 - 120 m à jusante do ponto de descarga. Analisaram-se as concentrações de OD, DBO, DQO, amônia, nitrito e nitrato....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: DBO; Autodepuração; Corpo hídrico receptor.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300012

ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA E DA DEMANDA SUPLEMENTAR DE IRRIGAÇÃO PARA O MILHO ( Zea mays L.) EM SEROPÉDICA E CAMPOS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Marcos Alexandre Amaral de; Carvalho,Daniel Fonseca de.
RESUMO Realizou-se um estudo com o objetivo de se avaliar a correlação entre diferentes métodos utilizados na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) e seu efeito na demanda de irrigação suplementar para a cultura do milho, nos municípios de Seropédica e Campos, RJ. Foram ajustadas equações de regressão linear, tendo como variável dependente, a ETo obtida pelo método de Penman-Monteith, considerado padrão e, como variável independente, a ETo obtida pelos outros métodos estudados, obtendo-se coeficientes de correlação iguais ou maiores que 95%. Os resultados mostraram um bom ajuste nos métodos de FAO-Penman, FAO-Radiação e Hargreaves, comparando-os com o método de Penman-Monteith; além do mais, o ajuste da equação de Penman-Monteith com os dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Penman-Monteith; Irrigação suplementar.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200132

Difusividade térmica aparente de sementes de cajá em temperaturas acima do congelamento até ultrabaixas temperaturas
Provedor de dados: 91
Autores: Gama,Marcos J. de A.; Mata,Mario E. R. M. Cavalcanti; Duarte,Maria E. M.; Aragão,Renato F.; Farias,Paulo de A.
O objetivo do trabalho foi determinar a difusividade térmica aparente de sementes de cajá avaliando o efeito da variação do teor de água e da temperatura e ajustar diferentes modelos matemáticos aos valores experimentais. Sementes com a faixa de teor de água de 6,05 a 61,84% (b.u.) foram submetidas a secagem e à temperatura de 40 ºC. A redução do teor de água ao longo da secagem foi acompanhada pelo método gravimétrico (perda de massa) enquanto a difusividade térmica aparente da semente de cajá foi determinada pelo método de Dickerson. Concluiu-se que a difusividade térmica aparente, em temperatura acima do congelamento e em ultrabaixas temperaturas em função do teor de água (b.u), podem ser representados satisfatoriamente por um modelo de regressão linear...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Spondias lutea; Propriedade termofísica; Teor de água; Modelo matemático.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000300011

Índices bioclimáticos e produtivos em diferentes galpões avícolas no semiárido paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Herlúcio P. da; Furtado,Dermeval A.; Nascimento,José W. B. do; Silva,José H. V.
Objetivou-se, com este trabalho, analisar os efeitos ambientais sobre o desempenho produtivo de frangos de corte comerciais, criados em dois aviários, localizados na região semiárida paraibana, em condições de verão, sendo um com cobertura de telha de cerâmica e outro coberto com telha de fibrocimento. Não houve diferença significativa entre os galpões (P &gt; 0,05) para temperatura e umidade relativa do ar, índice de temperatura de globo negro e umidade, carga térmica de radiação e a velocidade do vento e os galpões proporcionaram, nos horários considerados mais quentes do dia (10 às 16 h), valores médios considerados acima da zona de conforto, causando situação de desconforto para as aves, mas não influenciaram no seu desempenho produtivo. A temperatura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condições climáticas; Pressão sonora; Produtividade.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001200012

El cultivo de alfalfa utilizando agua de perforación, agua residual urbana y precipitaciones
Provedor de dados: 91
Autores: Plevich,José O.; Delgado,Angel R. S.; Saroff,Cecilia; Tarico,Juan C.; Crespi,R. J.; Barotto,Omar M.
El objetivo de este trabajo fue analizar la producción de biomasa aérea, la eficiencia del uso de agua y el valor nutritivo de alfalfa cultivada aplicando riego con agua residual urbana, agua de perforación y un testigo (precipitaciones), en el Campus de la Universidad Nacional de Rio Cuarto (Córdoba-Argentina). Los tratamientos de riego tuvieron un efecto positivo sobre la producción de biomasa aérea obteniéndose un 24% más de producción de biomasa que en la situación de secano (precipitaciones). Entre los tratamientos con riego también se manifestaron diferencias estadísticamente significativas. La alfalfa regada con aguas residuales urbana supero en un 19% a la cultivada con agua de perforación. La eficiencia del uso del agua por parte del cultivo se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medicago sativa L; Tratamiento de agua; Filtros verdes; Biomasa; Calidad ambiental.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200013

ESTUDO DA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DE UM SOLO ALUVIAL EM LISÍMETROS
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Manoel Moises Ferreira de; Rusteberg,Bernd; Gheyi,Hans Raj; Guerra,Hugo Orlando Carvallo.
RESUMO A condutividade hidráulica num solo Aluvial eutrófico, de textura franco arenosa, foi estudada em lisímetros (1,25 x 1,25 x 1,25 m) equipados com tensiômetros e tubos de acesso para sonda de neutrons, no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Sousa, PB. Após saturação do solo, os lisímetros foram cobertos com lona plástica para o ensaio de drenagem interna durante 15 dias, utilizando-se o método do perfil instantâneo. O ensaio teve continuidade por mais 13 dias, sem a lona plástica, aplicando-se o método do balanço hídrico com base no plano de fluxo nulo. Os resultados de K(θ) obtidos foram submetidos a ajustes matemáticos baseados na minimização do somatório dos desvios quadrados, através das funções exponencial, polinomial e da soma de duas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimento de água; Drenagem interna; Balanço hídrico; Perfil instantâneo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200161

Análise espacial de atributos do solo e cobertura vegetal em diferentes condições de pastagem
Provedor de dados: 91
Autores: Neves Neto,Durval N.; Santos,Antonio C. dos; Santos,Perlon M.; Melo,Jonahtan C.; Santos,Josemara S.
As áreas destinadas à pecuária têm-se expandido sobre áreas de vegetação nativa promovendo transformações na qualidade do solo. O objetivo foi avaliar os atributos de um Neossolo Quartzarênico sob diferentes coberturas vegetais para saber se a degradação do pasto representa a degradação do solo. As áreas avaliadas foram: floresta nativa; capoeira; pastagem sem controle de lotação animal; pastagem em pousio; pastagem com invasoras; pastagem degradada com solo descoberto e invasoras, pastagem degradada com invasoras e espécies arbóreas e pastagem com baixa produção de forragem. Todas as pastagens eram formadas pela gramínea Brachiaria brizantha cv. Marandu. Realizaram-se 128 amostras de solo nas profundidades de 0-5 e 5-10 cm, dentro de cada área de manejo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação ambiental; Geoestatística; Interface solo-planta; Manejo de pastagem.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900013

Simulation of wheat biomass yield by thermal time, rainfall and nitrogen
Provedor de dados: 91
Autores: Trautmann,Ana P. B.; Silva,José A. G. da; Binelo,Manuel O.; Scremin,Osmar B.; Mamann,Ângela T. W De; Bandeira,Luiz M.
ABSTRACT Wheat biomass yield focused on the production of quality silage is dependent on rainfall, temperature and nitrogen (N). The objective of the study was to validate the use of rainfall, thermal time and N as potential variables for the composition of the multiple linear regression model and simulation of wheat biomass yield for silage production under N supply conditions during the cycle, in the systems of succession. The study was conducted in 2012, 2013 and 2014, in randomized blocks with four replicates in 4 x 3 factorial, for N-fertilizer doses (0, 30, 60, 120 kg ha-1) and forms of N supply [single application (100%) in the stage V3 (third expanded leaf); split application (70%/30%) in the stages V3/V6 (third and sixth expanded leaves); split...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Triticum aestivum; N dose; Split N application; Residual N; Silage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100763

Considerações da análise exergética em tarifas de energia elétrica
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Tanabe,Celso Shiguetoshi; Costa,José Márcio.
É importante que o projeto de sistemas de energia seja concebido de modo que a qualidade da energia para uso final seja a melhor possível, evitando situações em que um suprimento de alta qualidade seja usado em um uso final de baixa qualidade como é, por exemplo, o aquecimento de água via energia elétrica. Na elaboração de tarifas de energia elétrica, vários parâmetros são considerados, dentre eles os sociais, políticos, estratégicos e de engenharia. Dentre os critérios da engenharia, a eficiência do sistema pode ser considerada uma das mais importantes - utilizações racionais de energia. Iluminação, aquecimento e força motriz, por exemplo, podem ser incentivados ou não pelos critérios de eficiência adotados. A eficiência de um sistema pode ser medida de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tarifas; Exergia; Energia elétrica.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100021

Análise da frequência anual das condições de céu em Botucatu, São Paulo
Provedor de dados: 91
Autores: Teramoto,Érico T.; Escobedo,João F.
Este trabalho apresenta uma análise da frequência das condições de céu em Botucatu. A classificação das condições de céu foi feita com base no índice de claridade (K T), calculado a partir de uma base de dados de 10 anos de radiação global diária. Em Botucatu há, ao longo do ano, predominância de dias com condição de céu claro, em média 114 dias. Para a condição de céu nebuloso a frequência média é de 61 dias e, em referência às duas condições de céu intermediárias, a frequência de céu parcialmente nebuloso com dominância para o difuso, é de 94 dias e a com dominância para o claro é de 96 dias. Os principais fatores influentes sobre as condições de céu em Botucatu são as entradas de frentes frias e a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação solar; Nebulosidade; Índice de claridade.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900009

Estudo comparativo de métodos para estimativa do carregamento e rendimento de motores elétricos para auditoria energética
Provedor de dados: 91
Autores: Campana,Saulo; Oliveira Filho,Delly; Soares,Antônio Alves; Oliveira,Rubens Alves de.
Este artigo investiga a precisão de três métodos indiretos para a determinação do índice de carregamento e rendimento de motores elétricos. Determinou-se o erro da estimativa do índice de carregamento e rendimento de motores elétricos pela média aritmética e geométrica das correntes e pela média aritmética dos fatores de potência. Mostrou-se, também, a importância da determinação do decréscimo do rendimento de motores elétricos, decorrente da variação de tensão da rede elétrica. Verificou-se que a estimativa do índice de carregamento e do rendimento dos motores elétricos por meio da medição do fator de potência médio aritmético apresentou resultados com maiores erros percentuais, 24,5% e 2%, respectivamente; já estas estimativas apresentaram, pelos métodos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Auditoria energética; Rendimento; Índice de carregamento e motores elétricos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200018

Movimento de água e resistência à penetração em um Latossolo Vermelho distrófico de cerrado, sob diferentes usos e manejos
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Zigomar M. de; Alves,Marlene C.
Na Fazenda Experimental da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP, no Estado do Mato Grosso do Sul, conduziu-se um estudo com o objetivo de se avaliar as modificações do movimento de água de um Latossolo Vermelho distrófico sob vegetação de cerrado, para diferentes condições de uso e manejo do solo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 10 repetições, constando dos seguintes usos e manejos: plantio direto com culturas anuais; preparo convencional com culturas anuais; cultivo mínimo com culturas anuais; vegetação natural (cerrado); área com pastagem e área com cultura de seringueira. Foram avaliados o movimento da água no solo através da infiltração na superfície, condutividade hidráulica do solo saturado e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo do solo; Condutividade hidráulica do solo saturado; Infiltração de água no solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100004

Variação temporal dos elementos climáticos e da ETo em Catalão, Goiás, no período de 1961-2011
Provedor de dados: 91
Autores: Alencar,Leonidas P. de; Mantovani,Everardo C.; Bufon,Vinicius B.; Sediyama,Gilberto C.; Silva,Thieres G. F. da.
Neste trabalho se avaliou a existência de tendência na distribuição temporal dos elementos do clima e da evapotranspiração de referência para a localidade de Catalão, no estado de Goiás. Para o período de 1961 a 2011 um conjunto de dados diários de temperatura máxima e mínima do ar, insolação, velocidade do vento e umidade relativa, para o período de 1961 a 2011 foi utilizado para o cálculo da evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith. Buscou-se identificar a presença de tendência para as séries de dados mensais através da aplicação dos testes estatísticos de Mann-Kendall, do estimador da inclinação de Sen e da regressão linear com o teste de Student, para o coeficiente angular da reta. Devido ao aumento das temperaturas máxima e mínima e à redução...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mann-Kendall; Tendência; Alteração climática.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000800007

Épocas de irrigação e parcelamento de adubação sobre a produtividade do cafeeiro, em quatro safras
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Antônio M. da; Coelho,Gilberto; Silva,Ricardo A. da.
Desenvolveu-se o presente trabalho, objetivando-se avaliar o efeito de diferentes épocas de irrigação e de parcelamentos de adubação na produtividade do cafeeiro em quatro safras consecutivas. Realizou-se um experimento em faixas, em que, nas parcelas foram avaliados diferentes parcelamentos de adubação: parcela 1 recebeu 12 aplicações de fertilizantes, de forma manual; parcelas 2, 3 e 4 receberam, respectivamente, 12, 24 e 36 aplicações de fertilizantes via água de irrigação. Nas faixas (subparcelas) foram avaliadas três épocas de irrigação, de 1/6 a 30/9 (subparcela A), de 15/7 a 30/9 (subparcela B), de 1/9 a 30/9 (subparcela C) e um tratamento testemunha sem irrigação (subparcela D), com 3 repetições, em blocos. Os resultados de produtividade total de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo de irrigação; Fertirrigação; Ciclo bienal.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300004