Consulta: "Capacidade de campo"
Registros recuperados: 210
Data/hora: 29/05/2024 05:44:48

Disponibilidade de água no solo e crescimento de artemísia
Provedor de dados: 75
Autores: Carvalho,Luciana M. de; Casali,Vicente Wagner D.; Souza,Márcio A. de; Cecon,Paulo R.
Plantas de artemísia (Tanacetum parthenium L. Schultz-Bip.), cultivadas em vasos com substrato mantido na capacidade de campo, a 90%, a 70% e a 50% da capacidade de campo foram comparadas quanto à altura, acúmulo de massa fresca na parte aérea, teor relativo de clorofila e teor de prolina. O teor relativo de clorofila foi estimado por meio do clorofilômetro SPAD-502, enquanto o teor de prolina foi determinado por colorimetria. Verificou-se reduções de 16% na altura e de 22,5% no acúmulo de massa fresca nas plantas crescidas a 50% da capacidade de campo, em relação àquelas crescidas a 90% da capacidade de campo. O teor relativo de clorofila nas folhas, em quaisquer dos níveis hídricos, decresceu com o tempo, indicando tendência à senescência. Apesar da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tanacetum parthenium; Planta medicinal; Estresse hídrico; Deficiência hídrica.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362003000400032

Variabilidade espacial do intervalo hídrico ótimo de solos cultivados em sistema plantio direto
Provedor de dados: 86
Autores: Klein,Vilson Antonio; Graebin,Gilvan Jaciel; Bortolanza,Delcio Rudinei; Daubermann,André Guilherme.
Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar a acurácia das regressões que definem os limites do intervalo hídrico ótimo e a validade do uso deste indicador ao se considerar a variabilidade espacial de lavouras sob sistema plantio direto. Foram coletadas 100 amostras de solo com estrutura preservada, em áreas com dimensões de 10x10 m, em Latossolo Vermelho distrófico, Nitossolo Vermelho distroférrico e Latossolo Vermelho aluminoférrico, manejados sob sistema plantio direto. Determinaram-se porosidade de aeração (0,10 m3 m-3), capacidade de campo (potencial de -0,006 MPa), ponto de murcha permanente (potencial de -1,5 MPa) e resistência mecânica do solo à penetração crítica (2 MPa). As regressões que descreveram a capacidade de campo tiveram os menores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Porosidade de aeração; Resistência mecânica do solo à penetração.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016001101890

EFEITO DOS NÍVEIS DE REPOSIÇÃO E FREQÜÊNCIA DE IRRIGAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO E QUALIDADE DO RABANETE
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Ademir José; Blank,Arie Fitzgerald; Souza,Rovilson José de; Oliveira,Paulo Marinho de; Lima,Luiz Antônio.
RESUMO O intuito deste trabalho foi testar efeitos de diferentes níveis de reposição da capacidade de campo e freqüência de irrigação em rabanete (Raphanus sativus). Os tratamentos consistiram de três níveis de reposição da capacidade de campo da água consumida diariamente (100%, 80% e 60%) com base no peso dos vasos, e duas freqüências de irrigação (uma vez e duas vezes ao dia). Observou-se que houve diferença significativa para os parâmetros estudados. Com base nos resultados apresentados, conclui-se que as melhores produções médias de raízes e parte aérea foram obtidas quando se aplicou o maior nível de reposição da capacidade de campo, independentemente da freqüência de irrigação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de água; Capacidade de campo; Raphanus sativus.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100117

Estimativa da capacidade de campo pela curva de retenção e pela densidade de fluxo da água
Provedor de dados: 90
Autores: Brito,Alexsandro dos Santos; Libardi,Paulo Leonel; Mota,Jaedson Cláudio Anunciato; Moraes,Sergio Oliveira.
A capacidade de campo é um parâmetro de inegável relevância para o manejo adequado da irrigação. A partir da determinação confiável do conteúdo de água no solo na capacidade de campo, pode-se otimizar a produtividade das culturas agrícolas, maximizando a eficiência do uso da água pelas plantas e evitando a contaminação do lençol freático por lixiviação de fertilizantes e agroquímicos. Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de campo (a) pelo cálculo da densidade de fluxo da água durante o processo de redistribuição no experimento clássico de determinação desse parâmetro e (b) a partir de uma dada tensão da água na curva de retenção, em um Latossolo Vermelho-Amarelo textura média, localizado em área experimental da Escola Superior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem interna; Potencial mátrico do solo; Redistribuição de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600010

Decomposição de culturas de cobertura no sistema plantio direto, manejadas mecânica e quimicamente
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Gustavo N. dos; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P. da; Gerlach,Juliano R.; Cortez,Jorge W.; Grotta,Danilo C. C.
O sistema plantio direto preconiza o uso de culturas de cobertura para produção de massa seca sobre o solo. O presente trabalho teve por objetivo estudar a produção e a taxa de decomposição de duas coberturas vegetais - crotalária juncea (Crotalária juncea L.) e mucuna-cinza (Stilozobium niveum L) - em três sistemas de manejo (rolo-faca, triturador de palhas e herbicida), e a capacidade de campo efetiva dos manejos. O experimento foi realizado na área do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola (LAMMA), do Departamento de Engenharia Rural, UNESP, Jaboticabal - SP, com delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x2, originando seis tratamentos, com quatro repetições. Foram analisadas as produções de massa seca das culturas de cobertura antes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mucuna-cinza; Crotalária juncea; Capacidade de campo efetiva.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100013

Avaliação do conceito de capacidade de campo para um latossolo amarelo coeso do estado da Bahia
Provedor de dados: 90
Autores: Aguiar Netto,A. O.; Nacif,P. G. S.; Rezende,J. O.
Por meio da morfologia do perfil e de análises físicas, tais como textura, densidade de partículas e do solo, distribuição do tamanho dos poros, retenção e armazenamento de água e capacidade de campo determinada "in situ", avaliou-se o comportamento de um Latossolo Amarelo, localizado em Cruz das Almas (BA), submetido à prática da irrigação. Os resultados obtidos evidenciaram que os horizontes AB e BA são bastante coesos, principalmente quando secos, e constituem forte impedimento mecânico ao crescimento radicular e à livre movimentação do ar e da água. Tendo em vista a presença de camadas coesas, o conceito clássico de capacidade de campo não se aplica ao solo em questão e, além disso, verificou-se que os teores de água no solo em equilíbrio com os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físico-hídricas; Coesão; Tabuleiros costeiros.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300020

Variação da regulagem no perfil transversal de aplicação com distribuidores centrífugos
Provedor de dados: 65
Autores: Farret,Isaias Salim; Schlosser,José Fernando; Durigon,Reges; Werner,Valmir; Knob,Marcelino.
Os distribuidores centrífugos revolucionaram a tecnologia de aplicação de produtos sólidos na agricultura por apresentarem grande capacidade de campo operacional e pela grande amplitude de dosagens que consegue aplicar. No entanto, este equipamento apresenta alguns inconvenientes, como a dificuldade em aplicar homogeneamente o material na largura de trabalho utilizada, mesmo com uma aparente facilidade de regulagem. O objetivo deste trabalho foi comparar tratamentos relacionados a regulagens operacionais buscando equilibrar e uniformizar o perfil transversal de distribuição, com a maior capacidade de campo operacional, para os diferentes produtos sólidos. A máquina avaliada foi um distribuidor centrífugo de produtos sólidos bidisco. Os resultados nos levam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuidor a lanço; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000700013

Uma classificação físico-hídrica dos solos
Provedor de dados: 90
Autores: Ottoni Filho,T. B.
É proposto um sistema de classificação de solos baseado na capacidade de aeração e de hidratação dos perfis. A hidratação é medida pela água disponível (capacidade de campo menos ponto de murcha), enquanto a aeração é avaliada pela conjugação dos valores de ar disponível (porosidade total menos capacidade de campo) e de velocidade de infiltração básica. A partir desses pressupostos, são definidas 10 ordens e 28 classes de solos. As variáveis de entrada são: densidade das partículas, densidade do solo, porosidade total, capacidade de campo, ponto de murcha e velocidade de infiltração básica. A classificação é baseada em critérios estritamente numéricos e inexistem componentes subjetivos de avaliação. As nove ordens principais, cada uma com três classes,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Classificação de solo; Água disponível; Aeração do solo; Velocidade de infiltração básica.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000200001

Água disponível em um Neossolo Quartzarênico após adição de um condicionador mineral do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Cicero S.; Rodrigues,José J. V.; Cavalcanti,Antônio C.; Marinho,Ligia B.; Almeida Neto,Luiz A.; Silva,Tonny J. A.
Objetivou-se, com o estudo, avaliar a adição do estéril resultante da extração da gipsita, como condicionante do solo, sobre a disponibilidade de água em um Neossolo Quartzarênico coletado no Município de Petrolina, PE. A capacidade de campo (CC) foi obtida pela saturação e subseqüente drenagem de um perfil simulado de solo em uma coluna de cilindros de PVC com 100 cm de altura, nas proporções de 0, 20, 40, 60 e 80 g kg-1 do estéril, incorporadas nos 40 cm superiores. O ponto de murcha permanente (PMP) foi determinado pelo método fisiológico; adicionalmente, a CC e o PMP o foram pela metodologia usual utilizando-se o extrator de Richards com uma pressão de 10 e 1500 kPa, respectivamente. A incorporação de doses crescentes do estéril aumentou a água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção e disponibilidade de água; Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500003

Comportamento físico-hídrico de solos da Bacia do Tucano-BA.
Provedor de dados: 14
Autores: PARAHYBA, R. da B. V.; LEITE, A. P.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; SANTOS, J. C. P. dos; ARAUJO FILHO, J. C. de.
bitstream/CNPS-2010/14943/1/comtec34-2006-bacia-tucano.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Infiltração de água no solo; Capacidade de campo "IN SITU"; Perfis de umedecimento do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856045

Propriedades físico-hídricas de solos de uma área na Bacia do Jatobá - PE
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, F. H. B. B. da; ARAUJO FILHO, J. C. de; LUZ, L. R. Q. P. da.
bitstream/CNPS-2010/14938/1/comtec37-2006-jatoba.pdf
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Infiltração de água no solo; Água disponível no perfil do solo; Capacidade de campo "IN SITU".
Ano: 2006
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/856036

Desempenho do trator agrícola no manejo da cultura de cobertura e pressão de inflação do pneu da semeadora
Provedor de dados: 70
Autores: Cortez,Jorge W.; Furlani,Carlos E. A.; Vigna,Gustavo P.; Borsatto,Edinan A.; Silva,Rouverson P. Da.
O adequado manejo de culturas de cobertura no plantio direto tem-se mostrado excelente alternativa para melhorar as condições de semeadura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho do trator agrícola no manejo dos restos culturais do sorgo (rolo-faca e triturador de palhas) e a pressão de inflação (525 e 385 kPa) do pneu da semeadora-adubadora, no estabelecimento da cultura do milho em plantio direto. O experimento foi conduzido na UNESP - Jaboticabal, em delineamento de blocos ao acaso, com parcela subdividida, e os tratamentos consistiram nos manejos da cultura de cobertura do solo e pressões de inflação do pneu da semeadora, com quatro repetições. Foram mensurados nas máquinas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo, consumo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Patinhagem; Plantio direto; Zea mays.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100008

Desempenho operacional de semeadura-adubadora em diferentes manejos da cobertura e da velocidade
Provedor de dados: 70
Autores: Furlani,Carlos E. A.; Pavan Júnior,Álvaro; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P.; Grotta,Danilo C.C.; Cortez,Jorge W.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora no sistema plantio direto. Os fatores estudados foram três manejos das culturas de cobertura, selecionados em função do tamanho de fragmentos da vegetação, triturador de palhas (palha totalmente triturada), roçadora (palha parcialmente picada) e rolo-facas (palha acamada), combinados com três velocidades do conjunto trator-semeadora-adubadora, sendo 4,0; 5,0 e 6,0 km h-1. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 3, com nove tratamentos e oito repetições, totalizando 72 observações. Para comparar os tratamentos, avaliaram-se a capacidade de campo operacional, a força de tração e a potência na barra, o consumo horário e por área, e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Força de tração; Consumo de combustível; Plantio direto.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300014

Desempenho de uma semeadora-adubadora direta, em função da velocidade de eslocamento e do tipo de manejo da biomassa da cultura de cobertura do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Branquinho,Klinger B.; Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P. da; Grotta,Danilo C.C.; Borsatto,Edinan A.
O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora, operando em duas velocidades sobre a palhada da cultura do milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown), após diferentes manejos, na semeadura direta da cultura da soja (Glycine Max L.). O experimento foi realizado com seis tratamentos, em esquema fatorial, delineados em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos combinaram três manejos (triturador de palhas tratorizado, rolo- faca e herbicida) com duas velocidades de deslocamento da semeadora-adubadora (5,2 e 7,3 km h-1). Foram analisadas as seguintes variáveis: acúmulo e decomposição de massa seca do milheto, índice de emergência da cultura da soja, uniformidade de distribuição longitudinal de sementes,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição longitudinal; Velocidade de decomposição; Plantio direto.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200016

Desempenho de dois equipamentos na colheita semimecanizada da cultura da mandioca
Provedor de dados: 70
Autores: Scalon Filho,Homero; Alves Sobrinho,Teodorico; Souza,Cristiano M. A. de.
Estudou-se o desempenho operacional de dois equipamentos na colheita da mandioca. Um afofador do solo e um arrancador de mandioca foram avaliados. Analisaram-se a patinagem das rodas motoras, as perdas de produto, os danos mecânicos provocados às raízes e a capacidade de campo dos conjuntos trator-equipamento. Depois da passagem dos conjuntos, as raízes inteiras colhidas e que permaneceram no solo e com danos mecânicos, foram separadas e pesadas. O conjunto trator-arrancador apresentou melhor dinâmica de corte, penetração no solo e menor patinagem das rodas. Não foram observadas perdas de raízes para os conjuntos avaliados. Os equipamentos apresentaram semelhantes danos mecânicos às raízes. O conjunto trator-afofador apresentou capacidade de campo 25%...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Arrancador de mandioca; Afofador de solo; Perdas.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200030

Potencial da água na folha como um indicador de déficit hídrico em milho
Provedor de dados: 86
Autores: BERGONCI,JOÃO ITO; BERGAMASCHI,HOMERO; BERLATO,MOACIR ANTONIO; SANTOS,ANTÔNIO ODAIR.
Este trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, localizada no município de Eldorado do Sul, nos anos agrícolas de 1993/94 e 1994/95. O objetivo foi avaliar o potencial da água na folha como indicador do déficit hídrico, em milho (Zea mays L.), relacionando-o ao potencial da água no solo. O experimento constou de três níveis de irrigação, desde a capacidade de campo até a ausência de irrigação. Os valores do potencial mínimo da água na folha foram desde -1,2 a -1,5 MPa em plantas irrigadas (na capacidade de campo) e de -1,6 a -2,0 MPa em plantas não irrigadas. O potencial mínimo da água na folha correlacionou-se com o potencial matricial da água no solo a 45 cm de profundidade (r² = 0,73), e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Relação planta-água; Potencial hídrico do solo; Índices de irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000800005

Eficiência da irrigação em rendimento de grãos e matéria seca de milho
Provedor de dados: 86
Autores: Bergonci,João Ito; Bergamaschi,Homero; Santos,Antonio Odair; França,Solange; Radin,Bernadete.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da irrigação e o efeito do déficit hídrico sobre o rendimento de grãos e o acúmulo de matéria seca da parte aérea de uma cultura de milho. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, RS, durante quatro anos agrícolas, de 1993/94 a 1996/97. Utilizando um delineamento experimental em faixas com aspersores em linha, foram aplicados cinco níveis de irrigação, da capacidade de campo à ausência de irrigação. Os rendimentos de grãos foram crescentes com aumentos no nível de irrigação até 80% da dose necessária para a capacidade de campo; a máxima eficiência da irrigação foi obtida entre 60 e 80% e esteve associada a déficits hídricos durante o período crítico da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Déficit hídrico do solo; Componentes de rendimento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000700004

Determinação de capacidade de campo in situ ou através de equações de regressão
Provedor de dados: 86
Autores: FABIAN,ADELAR JOSÉ; OTTONI FILHO,THEOPHILO BENEDICTO.
Este trabalho foi desenvolvido com os objetivos de testar as equações globais obtidas por Macedo para determinar a capacidade de campo (CC) in situ em um solo Podzólico Vermelho-Amarelo; avaliar a câmara de fluxo desenvolvida por Fabian &amp;amp; Ottoni Filho; e verificar se os valores de CC obtidos com esse equipamento se comparam aos determinados pelo método da Embrapa. Os testes foram realizados em 1994, num Podzólico Vermelho-Amarelo, em Itaguaí, RJ. A motivação desta comparação é o fato de o movimento lateral da água ser praticamente eliminado dentro da câmara. Confirmou-se que os valores medidos de CC em tal equipamento reproduziram as determinações de CC obtidas pelo método da Embrapa. Como a área da câmara é de 0,50 m², o resultado sugere a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água no solo; Umidade do solo; Equipamento de drenagem; Drenagem interna; Medição de pedofunções.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000500022

Respostas morfológicas em Guibourtia hymenifolia (Moric.) J. Leonard (Fabaceae) e Genipa americana L. (Rubiaceae), submetidas ao estresse por deficiência nutricional e alagamento do substrato
Provedor de dados: 88
Autores: Santiago,Etenaldo F.; Paoli,Adelita A.S.
Foram estudadas as respostas plásticas em duas espécies nativas. Em G. hymenifolia, não foram verificadas modificações morfológicas significativas, exceto quanto ao conteúdo de amido de reserva, que foram menores nos lotes capacidade de campo desnutrido (CCD) e alagamento desnutrido (ALD). Em Genipa americana os indivíduos do lote (CCN - capacidade de campo nutrido) exibiram raízes adventícias com aerênquima distinto, mais freqüentes nas plantas do lote controle submetidas ao alagamento (ALN - alagado nutrido). Nessa última espécie, nos lotes ALN, verificou-se o surgimento de aerênquima lisógeno no caule, além da hipertrofia lenticelar. A diversidade de respostas às condições de alagamento, aliada à uma larga ocorrência de populações de Genipa americana em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aerênquima; Biomassa; Estresse; Raíz adventícia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84042007000100013

Estimativa da capacidade de campo de Latossolos e Neossolos Quartzarênicos pela determinação do equivalente de umidade
Provedor de dados: 90
Autores: Ruiz,H. A.; Ferreira,G. B.; Pereira,J. B. M.
A quantidade de água retida no solo determinada pelo equivalente de umidade (EU) aproxima-se da umidade na capacidade de campo (CC), em solos de regiões temperadas, com presença predominante de argilas de atividade alta. Nos solos característicos das regiões tropicais e úmidas, esse critério, que fixa o potencial matricial da CC em -33 kPa, deve ser alterado para potenciais maiores, da ordem de -10 a -6 kPa. O objetivo deste trabalho foi verificar a possibilidade de estimar a CC em Latossolos e Neossolos Quartzarênicos por meio da determinação do EU. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico em teses defendidas na Universidade Federal de Viçosa a partir de 1968, considerando adequados os dados que incluíam classificação do solo, teor de argila,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água do solo; Disponibilidade máxima de água.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000200019

Efeito da qualidade da água de irrigação sobre atributos hídricos de um Neossolo
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Edison Fernandes da; Assis Júnior,Raimundo Nonato de; Sousa,José Ivo Gonçalves.
Duas fontes de água (rio e poço raso) foram testadas quanto à ação de seus sais sobre atributos hídricos de um Neossolo Flúvico textura franco-argilosa, durante o biênio 2000/2001. O experimento foi realizado numa área de 5.000 m² cultivada com a bananeira Musa sp cultivar pacovan, num esquema fatorial 2 x 3, com duas fontes d'água e três lâminas de irrigação (L1, L2 e L3), via microaspersão. Os resultados mostraram que as lâminas e a qualidade da água não tiveram efeitos significativos sobre a condutividade hidráulica. As curvas de retenção de água apresentaram variações nos valores de umidade retida abaixo da capacidade de campo durante o período de estiagem; no período chuvoso, foram observadas diferenças nas tensões acima da capacidade de campo. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Sodicidade; Condutividade hidráulica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300009

Variabilidade e correlação espacial de propriedades físicas de solo sob plantio direto e preparo convencional
Provedor de dados: 90
Autores: Schaffrath,Valter Roberto; Tormena,Cássio Antônio; Fidalski,Jonez; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade.
Os sistemas de manejo do solo influenciam a distribuição espacial das propriedades físicas do solo. Os objetivos deste estudo foram verificar a dependência e a correlação espacial de algumas propriedades físicas do solo por meio do ajuste de dados aos semivariogramas simples e cruzados num Latossolo Vermelho distroférrico, sob plantio direto e preparo convencional, no município de Campo Mourão, Estado do Paraná. Em abril de 2004, realizou-se a amostragem de solo e retiraram-se 128 amostras de solo indeformadas, em malha de 3,0 x 5,0 m, no terço médio da camada de 0-0,15 m de profundidade. Foram determinadas as seguintes propriedades físicas do solo: densidade do solo, macroporosidade, microporosidade, porosidade total, e o conteúdo de água do solo na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Porosidade do solo; Variabilidade espacial; Semivariograma cruzado; Plantio direto.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000400001

Água disponível em um Latossolo Vermelho argiloso e murcha fisiológica de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Klein,Vilson A.; Reichert,José M.; Reinert,Dalvan J.
Para a determinação do volume de água retido no solo e disponível às plantas, é imprescindível quantificar o teor de água do solo (TAS) na capacidade de campo (CC) e no ponto de murcha permanente (PMP). O objetivo deste trabalho foi comparar os valores do TAS na CC e no PMP determinados por distintos métodos. Utilizaram-se amostras de um Latossolo Vermelho. A CC foi obtida no campo com o método do perfil instantâneo e, no laboratório, com funis de placa porosa. O PMP foi determinado, em laboratório, como sendo o teor de água residual retida no potencial matricial de -1,5 MPa, em câmara de Richards e com medidor de potencial de ponto de orvalho WP4 PotentiaMeter. Para murcha das plantas, o TAS foi significativamente menor no método fisiológico que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Retenção de água no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300016

Teor de água do solo na extração de fósforo por papel de filtro impregnado com óxido de ferro
Provedor de dados: 65
Autores: Miola,Gerson Luiz; Tedesco,Marino José; Gianello,Clesio; Camargo,Flávio Anastácio de Oliveira.
O presente estudo objetivou avaliar o efeito do teor de água do solo sobre a quantidade de fósforo extraída por papéis de filtro impregnados com óxido de ferro (P,). Usaram-se seis solos do Estado do Rio Grande do Sul, previamente incuba- dos com três doses de fósforo. A extraçâo de fósforo foi feita com 75% do teor de água retido à capacidade de campo, e em fluxo saturado. Em solo saturado, o fósforo extraído foi, em média, aproximadamente 20 vezes maior que o determinado em umidade equivalente a 75% da capacidade de campo. A extraçâo de fósforo foi linear com o tempo de contato entre o solo e o papel de filtro, no período estudado de 24 horas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusão de fósforo; Óxido de ferro.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000400028

Exigências de uma semeadora-adubadora de precisão variando a velocidade e a condição da superfície do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson Pereira da; Reis,Gustavo Naves dos.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um conjunto trator-semeadora-adubadora de quatro linhas, variando as marchas do trator e preparo do solo. A semeadura foi realizada em Latossolo Vermelho Eutroférrico. Os tratamentos foram: preparo do solo (convencional, reduzido e plantio direto) e marchas do trator (5,9km h-1 e 7,0km h-1), em delineamento de blocos casualizados em fatorial 3 x 2 com quatro repetições. Foram analisadas: velocidade de deslocamento, capacidade de campo operacional, consumo de combustível horário e por área, patinagem, força de tração e potência na barra. A velocidade, a patinagem e os consumos de combustível horário e por área foram maiores para a marcha M2 (7,0km h-1) e o conjunto trabalhando em área cujo preparo do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de campo; Desempenho; Consumo de combustível.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000400027

Lixiviação de imidazolinonas em resposta a diferentes manejos de irrigação em solo de cultivo de arroz irrigado
Provedor de dados: 65
Autores: Bundt,Angela Da Cas; Avila,Luis Antonio de; Agostinetto,Dirceu; Refatti,João Paulo; Cassol,Luciano; Rockemback,Fernanda Costa.
Os herbicidas utilizados no Sistema Clearfield(r) de produção de arroz irrigado caracterizam-se por serem móveis no solo. Tal mobilidade contribui para a contaminação ambiental e intensificação do residual no solo. A irrigação por inundação utilizada na lavoura arrozeira é uma das principais causas de livixiação de imidazolinonas, contudo, manejos alternativos de irrigação podem contribuir para sua diminuição. Assim, o objetivo do trabalho foi estimar, através de bioensaio, a lixiviação de imidazolinonas frente a diferentes manejos de irrigação. Para isso, foram conduzidos dois experimentos em casa de vegetação e em colunas de solo. Em ambos, foram testados três manejos de irrigação, sendo eles: contínuo, intermitente e capacidade de campo. Os herbicidas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Contaminação do solo; Herbicida; Oryza sativa; Transporte.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014001101943

EFEITO DA TRIFLURALINA SOBRE A ATIVIDADE BIOLÓGICA EM DOIS SOLOS
Provedor de dados: 65
Autores: Giracca,Ecila Maria Nunes; Antoniolli,Zaida Inês; Pasqualetto,Antonio; Hoff,Flávio; Miotti,Jorge.
A influência da Trifluralina 600 CE sobre a atividade microbiana e taxa de liberação de CO2 foi estudada com amostras de solos da Unidade de Mapeamento São Pedro e Cruz Alta, incubados a 80% da capacidade de campo ou saturados, com tratamentos equivalendo a 2 e 4 litros por hectare, com cinco repetições, durante 140 dias. A cada sete dias foram efetuadas titulações de CO2 liberado. Posteriormente foi executado bioensaio com Sorghum bicolor L. Moench para análise da persistência do produto no solo. O herbicida nas dosagens usadas não afetou a atividade microbiana. A persistência do herbicida mostrou diferença significativa entre plântulas anormais para os dois solos em capacidade de campo, o mesmo não ocorrendo quando a germinação foi em solos saturados.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trifluralina 600 CE; Atividade microbiana; CO2 evoluído.
Ano: 1991
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781991000300005

Ctenarytaina spatulata, Taylor: soil water, mineral nutrients and their relations to eucalyptus dieback
Provedor de dados: 190
Autores: Santana, Dalva Luiz de Queiroz; Bellote, Antonio Francisco Jurado; Dedecek, Renato Antonio.
To develop this study it was used Eucalyptus grandis seedlings planted in three-liter pots, filled with soil collected on areas where dieback occurred (Arapoti, PR). The experiment consisted of six soil water level treatments, with and without insects. The experimental design was randomized blocks with 6 replications, arranged in six cages inside a green house. Three cages received insects and other three, not. The experiment consisted of the following treatments: 1. Sat. - soil water content maintained on the saturated conditions; 2. CC – soil water content maintained on field capacity; 3. 60 - humidity of the soil to 60% of the field capacity; 4. 30 - humidity of the soil to 30% of the field capacity; 5. A7 – soil water content maintained 7 days on the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water stress; Dieback; Eucalyptus pests; Psyllidae Estresse hídrico; Pragas do eucalipto; Psyllidae; Entomologia.
Ano: 2003
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1618

Determinação da respiração basal (RBS) e quociente metabólico do solo (qCO2).
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, E. E. da; AZEVEDO, P. H. S. de; DE-POLLI, H.
Materiais e equipamentos necessários; Amostra; Limitações do método; Procedimento; Preparação da amostra; Determinação da umidade relativa frente à capacidade de campo do solo; Procedimento analítico; Incubação; Quantificação do CO2 respirado; Determinação da molaridade exata do ácido clorídrico; Cálculo da respiração basal do solo; Quociente metabólico do solo (qCO2).
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/627577

Determinação do nitrogênio da biomassa microbiana do solo (BMS-N).
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, E. E.; AZEVEDO, P. H. S. de; DE-POLLI, H.
Materiais e equipamentos necessários; Para fumigação; Para extração; Para determinação do nitrogênio microbiano; Amsotra; Limitações do método; Procedimento; Preparação da amostra; Determinação da umidade na capacidade de campo do solo; Procedimento analítico; Determinação da umidade do solo; Fumigação; Extração; Determinação do nitrogênio microbiano; Cálculo da molaridade exata da solução de ácido sulfúrico (H2S04) 0,015M; Cálculo do teor de N nos extratos (Equação 4); Cálculo da BMS-N; Equação 5.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biomassa microbiana do solo.; Nitrogênio.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/597310

Caracteristicas fisico-hidricas de tres latossolos irrigados do Projeto Bebedouro.
Provedor de dados: 14
Autores: CHOUDHURY, E. N.; MILLAR, A. A.
Sao apresentadas as caracteristicas fisico-hidricas das tres unidades de solo mais representativas dos latossolos do Projeto de Irrigacao de Bebedouro. Estudou-se os seguintes itens: solos; coleta de amostras; analises fisico-hidricas: densidade aparente, densidade real, analise glanulometrica, classificacao textual, capacidade de campo, umidade a 15 atmosferas e agua disponivel.
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Pernambuco; Petrolina; Natural resource; Recurso natural; Bebedouro; Irrigação; Solo; Irrigation; Soil.
Ano: 1981
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131776

Determinação do carbono da biomassa microbiana do solo (BMS-C).
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, E. E. da; AZEVEDO, P. H. S. de; DE-POLLI, H.
Materiais e equipamentos necessários; Para fumigação; Para extração; Para determinação do carbono microbiano; Amostra; Limitações do método; Procedimento; Preparação da amostra; Determinação da umidade na capacidade de campo do solo; Procedimento analítico; Determinação da umidade do solo; Fumigação; Extração; Determinação do carbono microbiano; Cálculo da molaridade exata da solução de sulfato ferroso amoniacal [(NH4)2Fe(S04)2.6H2O]0,033M; Cálculo do teor de C nos extratos (Equação 4); Cálculo da BMS-C.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/625010

Problemática sobre o manejo dos vertissolos irrigados do Submédio São Francisco.
Provedor de dados: 14
Autores: ARAGAO, O. P.
Distribuicao de umidade no perfil do solo e determinacoes da agua disponivel usada pelas plantas e restricoes no uso dos tradicionais termos de capacidade de campo e ponto de murchamento. Eficiencia de aplicacao de agua na parcela referente a imensuravel e neglegivel percolacao. Viabilidade e precisao das determinacoes da evapotranspiracao e mensuracao das agua para irrigacao.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Recursos naturais; Submedio Sao Francisco.; Solo; Água; Clima; Irrigação; Manejo; Planta.; Soil.
Ano: 1976
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/127257

Regime hídrico de alguns solos de Jaboticabal
Provedor de dados: 90
Autores: Centurion,J. F.; Andrioli,I.
Na caracterização hídrica dos solos do Campus da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal (SP), verificou-se que o Latossolo Vermelho eutroférrico típico apresentou maior capacidade de água disponível. A retenção da água, na capacidade de campo (0,01 MPa) e ponto de murcha permanente (1,5 MPa), correlacionou-se melhor com as frações argila e silte, em relação ao teor de matéria orgânica e densidade do solo. Utilizando características hídricas, como a capacidade de água disponível, foi estabelecido por meio do balanço hídrico de Thornthwaite o regime hídrico para os solos. Verificou-se a predominância do regime hídrico ústico em todos os solos (Latossolo Vermelho Nitossolo).
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capacidade de água disponível; Classificação do solo; Propriedades físico-hídricas.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832000000400002

A irrigação por gotejamento I parte: influência sobre as relações solo-água
Provedor de dados: 43
Autores: Manfrinato,Hélio A.
Por meio de colunas de terra, convenientemente preparadas em laboratório, em tubos cilíndricos, estudou-se a distribuição da umidade no momento da infiltração, aplicando-se água em forma de gotas, simulando chuva, a oito diferentes intensidades, com duas repetições para cada tratamento. Verificou-se que quando se reduzia a intensidade de aplicação da água, a intervalos mais ou menos constantes, aquele teor de umidade também decrescia, e vice-versa. Constatou-se também que, quando as intensidades de gotejamento eram muito pequenas, o teor de umidade se reduzia com menor intensidade, caminhando para um limite, ao qual se atribuia com lógica e senso, ser a capacidade de campo do solo.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1974
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761974000100003

Compressibilidade de um Latossolo Vermelho argiloso de acordo com a tensão de água no solo, uso e manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,G. C.; Dias Junior,M. S.; Curi,N.; Resck,D. V. S.
Uma das principais conseqüências do manejo inadequado do solo é a sua compactação, que leva à perda da sustentabilidade agrícola. O objetivo deste trabalho foi o de estudar o comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho argiloso, sob quatro tensões de água no solo, sob cerrado, sob plantio direto e cultivo convencional, utilizando-se o arado de discos, após duas décadas de uso. Amostras não deformadas foram utilizadas na caracterização da porosidade do solo e nos ensaios de compressão uniaxial. As pressões de preconsolidação e os índices de compressão foram obtidos das curvas de compressão do solo. A densidade do solo foi também avaliada. Amostras deformadas foram utilizadas nas análises físicas e químicas do solo. As tensões de água no solo dentro...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Sistemas de manejo; Compactação do solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000500001

PROPRIEDADES MECÂNICAS E PERMEABILIDADE AO AR EM TOPOSSEQUÊNCIA ARGISSOLO-GLEISSOLO: VARIAÇÃO NO PERFIL E EFEITO DE COMPRESSÃO
Provedor de dados: 90
Autores: Braga,Fabiano de Vargas Arigony; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Vogelmann,Eduardo Saldanha; Padrón,Richard Alberto Rodríguez.
Uma topossequência apresenta solos com características estruturais e morfológicas distintas que podem alterar a susceptibilidade à deformação estrutural em curtas distâncias espaciais. Os objetivos deste estudo foram avaliar a capacidade de suporte de carga e a suscetibilidade à compactação e mensurar o efeito que cargas acima e abaixo da pressão de preconsolidação causam na permeabilidade ao ar de solos numa topossequência da Depressão Central do Rio Grande do Sul, Brasil. Amostras indeformadas foram coletadas nos horizontes de três perfis de Argissolos (Ap, A1, AB, BA, Bt1 e Bt2; Ap, A1, A2, AB, BA, Bt1 e Bt2; e Ap, A1, BA, Bt1 e Bt2) e dois de Gleissolos (A1, A2, Bg; A, Bg e Cg), no longo de uma topossequência. Essas amostras foram submetidas ao teste...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas; Compressibilidade; Fluxo de ar; Porosidade; Umidade do solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000401025

Fitoextração de sais pela Atriplex nummularia lindl. sob estresse hídrico em solo salino sódico
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Edivan R. de; Freire,Maria B. G. dos S.; Nascimento,Clístenes W. A. do; Montenegro,Abelardo A. de A.; Freire,Fernando J.; Melo,Hidelblandi F. de.
Objetivou-se avaliar a extração de sais pela Atriplex cultivada em solo salino sódico sob condições de estresse hídrico e comparar propriedades do solo antes e após seu cultivo. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação durante 134 dias, com cultivo em vasos com 20 kg de solo salino sódico em quatro níveis de umidade (35, 55, 75 e 95% da capacidade de campo), com um tratamento controle (sem cultivo), montado em blocos casualizados, com oito repetições. As altas concentrações de Ca2+, Mg2+, K+ e, especialmente Na+ e Cl- nas folhas de Atriplex nummularia, associadas à elevada produção de massa seca, caracterizam esta espécie como planta fitoextratora de sais, chegando a extrair, nas folhas e caule, o equivalente a: 644,25; 757,81; 1.058,55 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitorremediação; Halófitas; Solos afetados por sais.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500007

Estimativa da umidade na capacidade de campo em solos sob Cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S; Stone,Luís F.
Objetivou-se, com este trabalho, estimar a umidade na capacidade de campo (θcc) a partir de equação baseada na curva de retenção de água do solo (CRA) e de correlações com atributos físico-hídricos e dados de textura e matéria orgânica, para solos muito-argilosos, argilosos, médios e arenosos. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do Cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, atributos físicos e retenção da água do solo. Para 745 amostras havia ainda informação sobre a condutividade hidráulica saturada (Ko) e, para 472, sobre teores de argila, silte, areia e matéria orgânica. Para as amostras com Ko medida, θcc foi determinada com base em parâmetros da equação de Genuchten (1980), assumindo-se que a taxa de drenagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água do solo; Taxa de drenagem; Atributos físicos; Textura do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200001

Efeito de déficit hídrico transiente e doses crescentes de boro sobre a fertilidade de gemas de videira cv. Itália
Provedor de dados: 94
Autores: Melo,Jorbas Sampaio de; Ribeiro,Valtemir Gonçalves.
O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de diferentes tensões de água no solo e diferentes concentrações de boro, na fertilidade de gemas de videira cv. Itália, manejada sob o sistema de poda mista. O experimento foi conduzido em pomar comercial, no município de Petrolina-PE. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x3: três tensões indicativas para a recarga hídrica por irrigação (-30 kPa, -50 kPa e -70 kPa) e três concentrações de boro (3%, 6% e 9%), com três repetições e duas plantas por parcela. A testemunha não recebeu aplicações com boro e o solo foi mantido com umidade na capacidade de campo (-10 kPa). As variáveis analisadas foram fertilidade de gemas, índice relativo de clorofila (IRC) e área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera (L.); Sistemas de produção; Otencial mátrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452011000200019

Maturação tecnológica e qualidade da uva ‘Itália’ em cultivo protegido sob distintos manejos hídricos
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Leonardo Cury da; Santos,Henrique Pessoa dos; Fialho,Flávio Bello; Marodin,Gilmar Arduino Bettio; Bergamaschi,Homero; Flores,Carlos Alberto.
Este trabalho teve como objetivos avaliar a maturação tecnológica e as dimensões (diâmetro, comprimento e volume) das bagas de videiras cultivadas em ambiente protegido, submetidas a diferentes condições de disponibilidade hídrica no solo e consumo de água. Utilizaram-se plantas de Vitis vinifera L., cv. 'Itália', enxertadas sobre '420A', conduzidas em latada descontínua e cobertas com lonas plásticas de polipropileno trançado impermeabilizado com polietileno (160μm). Os tratamentos constituíram-se de distintos conteúdos de água disponível no solo, com o tratamento controle (T1) sob condição de capacidade de campo e potencial matricial da água no solo (ψm) ao redor de -33,34kPa. Os demais tratamentos tiveram limites inferiores de -42,12kPa (T2), -76,28kPa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera; Maturação tecnológica; Baga; Estresse hídrico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000200252

Atributos físicos de um Latossolo Vermelho e produtividade de culturas cultivadas em sucessão e rotação
Provedor de dados: 65
Autores: Genro Junior,Silvio Aymone; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Albuquerque,Jackson Adriano.
Este estudo objetivou avaliar os efeitos da sucessão e rotação de culturas nos atributos físicos e na produtividade dos cultivos agrícolas de um Latossolo Vermelho sob plantio direto, localizado no Estado do Rio Grande do Sul. Os tratamentos contaram de quatro seqüências de culturas cultivadas de 1998 a 2001: 1) sucessão trigo / soja; 2) rotação milho / aveia / milho+guandu anão / trigo / soja / trigo; 3) rotação guandu anão / trigo / soja / trigo / soja / aveia; e 4) rotação Crotalária / trigo / soja / aveia / milho / trigo. Em outubro de 2000 e de 2001, foram coletadas amostras de solo para determinar os atributos físicos do solo. Em todas as safras foi medida a produtividade das culturas. O Latossolo Vermelho cultivado com plantio direto apresenta um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estrutura do solo; Compactação do solo; Curva de retenção de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000100011

Efeito da profundidade de trabalho das hastes sulcadoras de uma semeadora-adubadora na patinagem, na força de tração e no consumo de combustível de um trator agrícola
Provedor de dados: 64
Autores: Palma,Marcos Antonio Zambillo; Volpato,Carlos Eduardo Silva; Barbosa,Jackson Antonio; Spagnolo,Roger Toscan; Barros,Murilo Machado de; Vilas Boas,Lidiane do Amaral.
A consolidação do sistema de semeadura direta trás grandes benefícios ao meio ambiente e, também, é notável a redução dos custos de produção devido a desnecessidade das operações como aração, subsolagem, escarificação e gradagem. Porém, nesse sistema se têm muitos problemas relacionados a compactação das camadas superficiais em função do tráfego de máquinas e a consorciação lavoura-pecuária. A solução encontrada pelos agricultores tem sido a substituição, na semeadora-adubadora, do sulcador disco duplo pela haste sulcadora que atua em profundidades superiores. O presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes profundidades de trabalho da haste sulcadora, analisando o consumo de combustível, força de tração, índice de patinagem, potência na barra de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho operacional; Integração lavoura-pecuária; Compactação do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000500034

Crescimento inicial de mudas de pau ferro (Caesalpinia ferreaMart. ex Tul. var. leiostachya Benth.) sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: 64
Autores: Lenhard,Nádia Regina; Scalon,Silvana de Paula Quintão; Novelino,José Oscar.
Objetivou-se, com este estudo avaliar o crescimento inicial de mudas de pau-ferro (Caesalpinia ferrea Mart. ex. Tul. var. leiostachya Benth -Fabaceae-Caesalpinioideae) sob quatro regimes hídricos (alagamento, 70%, 40% e 12,5% de capacidade de campo). As mudas foram submetidas aos tratamentos aos 60 dias de idade. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de oito mudas por tratamento. Após 7 dias de permanência sob tratamento, iniciaram-se as avaliações. O diâmetro (6,5 mm), teor relativo de água (52,45%), área foliar específica (174,58 g cm²), taxa de crescimento relativo (0,0160 g g-1), taxa assimilatória líquida (0,0004 g dm-2 dias-1) e peso específico de folha (0,0062 g cm²) não variaram estatisticamente entre os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse; Produção de mudas; Espécies nativas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000400011

Subsolador: avaliação do desempenho em função da velocidade de trabalho e espaçamento entre hastes - DOI: 10.4025/actasciagron.v26i1.1951
Provedor de dados: 1
Autores: Grotta, Danilo Cesar Checchio; UNESP; Lopes, Afonso; UNESP; Furlani, Carlos Eduardo Angeli; UNESP; Branquinho, Klinger Brentini; UNESP; Reis, Gustavo Naves dos; UNESP; Silva, Rouverson Pereira da; UNESP.
O presente trabalho teve por objetivo estudar o desempenho de um subsolador em função da velocidade de trabalho e de espaçamento entre hastes. O experimento foi realizado na FCAV-Unesp, Câmpus de Jaboticabal. Utilizaram-se um subsolador de três hastes e um trator de 110,4 kW, combinando-se três velocidades de deslocamento (2, 4 e 6km h-1) e três espaçamentos entre hastes (50, 60 e 70cm). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com esquema fatorial 3x3, 9 tratamentos e três repetições. Mediram-se e analisaram-se os seguintes parâmetros: velocidade real de deslocamento, área mobilizada, capacidade de campo efetiva, rendimento efetivo, área de elevação de solo e incorporação de resíduos vegetais. Ao analisar os valores obtidos,...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias subsolador; Compactação; Área mobilizada 5.00.00.00-4    Ciências Agrárias.
Ano: 2004
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1951

Average Soil Particles Diameter to Predict some Soil Physical Properties
Provedor de dados: 190
Autores: Milde, Gilson Antonio; Dedecek, Renato Antonio; Gava, José Luiz.
The main purpose of this work was to estimate soil physical characteristics that are time consuming, developing mathematical models based on others characteristics obtained routinely on soil laboratories. Thirteen soils were selected varying from 40 to 590 g  kg-1 of clay content. From these soils, undisturbed and bulk samples were obtained at 5 cm to 15 cm soil layer, and determined in laboratory, chemical (sorptive complex, pH and potential acidity) and physical (bulk density, dessorption curve and porosities)  characteristics. Correlation was established among optimum soil water  content and soil water at field capacity and the chemical and physical  soil characteristics obtained. The soil characteristic that showed the  highest correlation coefficient...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água; Função de pedotransferência; Umidade ótima para compactação soil moisture retention curve  pedotransfer function  optimum soil water content to compaction.
Ano: 2010
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/69

INTERVALO HÍDRICO ÓTIMO EM SOLO CONSTRUÍDO APÓS MINERAÇÃO DE CARVÃO EM DIFERENTES LIMITES CRÍTICOS DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO E UMIDADE
Provedor de dados: 90
Autores: Miola,Ezequiel Cesar Carvalho; Pauletto,Eloy Antonio; Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Pinto,Luiz Fernando Spinelli; Timm,Luis Carlos.
Na quantificação do intervalo hídrico ótimo (IHO), são utilizados diferentes limites críticos de resistência à penetração (RP) e umidade na capacidade de campo (θCC). Para solos agrícolas, esses valores estão sendo documentados na literatura. Entretanto, para solos construídos após mineração de carvão, constata-se grande lacuna de informações. O objetivo deste trabalho foi quantificar a faixa de variação do intervalo hídrico ótimo de um solo construído sob diferentes plantas de cobertura na área de mineração de carvão de Candiota, sul do Brasil, considerando diferentes limites críticos de umidade do solo na capacidade de campo e de resistência à penetração. Foram avaliadas no experimento, em blocos casualizados com quatro repetições, as seguintes plantas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade crítica; Plantas de cobertura; Qualidade do solo; Solos construídos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000200563

Viabilidade da inoculação de soja com estirpes de Bradyrhizobium em solo inundado
Provedor de dados: 90
Autores: Scholles,D.; Vargas,L. K.
A soja pode ser considerada uma alternativa viável para cultivo em solos hidromórficos. O sucesso da cultura, porém, depende do funcionamento do processo de fixação biológica do N2. Sabe-se que a fixação biológica de N2 é, geralmente, prejudicada pela inundação do solo, dependendo do genótipo do macrossimbionte. Não se conhece, no entanto, o comportamento, em solo inundado, das diferentes estirpes de Bradyrhizobium elkanii e Bradyrhizobium japonicum recomendadas para a soja. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência das estirpes recomendadas para a cultura da soja, em solo submetido à inundação, em comparação com a adubação nitrogenada. O experimento em casa de vegetação foi realizado em vasos com solo, nos quais se fez a semeadura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nodulação; Fixação biológica de nitrogênio; Várzea.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000600005

CRESCIMENTO E RENDIMENTO PRODUTIVO DO FEIJOEIRO SUBMETIDO À RESTRIÇÃO HÍDRICA
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; UFV; Kelly Juliane Telles Nascimento; UFV; Gustavo Adolfo Bevitori Kling Moraes; UFV; Anelisa Figueiredo Peloso; UFV.
A cultura do feijoeiro é afetada pelas condições climáticas, sendo o desenvolvimento das plantas influenciado pelo estresse hídrico. Um dos modos de se suprir as necessidades das plantas é por meio da irrigação. Dessa forma, buscou-se investigar neste trabalho o crescimento vegetativo e o rendimento produtivo do feijoeiro submetido à restrição hídrica durante o seu ciclo. Para esta finalidade, plantas de feijoeiro cultivar Manteiga foram cultivadas em vasos de 5 dm3 e submetidas aos tratamentos de 50 e 100% da capacidade de campo. Os parâmetros analisados foram: altura da planta, área foliar, número de nódulos do sistema radicular, matéria seca da parte aérea, da raiz e total, massa seca de grãos e número de grãos e de vagens. De acordo com os dados...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Fitotecnia; Irrigação. Phaseolus vulgaris; Déficit hídrico; Análises de crescimento; Produção.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/416

DESEMPENHO DE UM CONJUNTO TRATOR-ESCARIFICADOR EM DOIS TEORES DE ÁGUA DO SOLO E DUAS PROFUNDIDADES DE TRABALHO
Provedor de dados: 107
Autores: Ariel Muncio Compagnon; FCAV/UNESP; Carlos Eduardo Angeli Furlani; FCAV/UNESP; Kauê Alves Oshiro; FCAV/UNESP; Rouverson Pereira da Silva; FCAV/UNESP; Marcelo Tufaile Cassia; FCAV/UNESP.
O dimensionamento do conjunto trator-implemento relaciona-se com o desempenho operacional. A demanda energética na operação agrícola é importante para o planejamento e estimativa dos custos de produção da cultura. Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-escarificador de 7 hastes, em função do teor de água do solo e profundidade de trabalho, em um Latossolo Vermelho. Foi utilizado um esquema fatorial inteiramente casualizado (2 x 2) com 5 repetições, em que o teor de água do solo define o tratamento principal (26,2 e 21,9%), e a profundidade de escarificação define o tratamento secundário (0,20 e 0,30 m). A área útil de cada parcela foi de 200 m2 (40 x 5 m). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Mecanização Agrícola consumo de combustível; Força de tração; Mecanização agrícola; Preparo do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/384

Desenvolvimento de equipamento motorizado para aplicação líquida de produtos fitossanitários na cultura do café
Provedor de dados: 70
Autores: Matuo,Tomás K.; Raetano,Carlos G.; Matuo,Tomomassa; Martinelli,Nilza M.; Leite,Gilson J.
O trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo aplicador de líquidos na superfície do solo para cafezais localizados em regiões de topografia acidentada ou cultivados em sistema de plantio adensado. O protótipo do aplicador construído é um trator de rabiças acionado por um motor de dois tempos a gasolina, de 2,61 kW (3,5 cv), com duas rodas motrizes com bitola de 0,60 m e uma terceira roda direcional, equipado com sistema de pulverização dotado de depósito de 40 L, bomba centrífuga, filtros de linha, regulador de pressão, manômetro, mangueiras, válvulas e suporte de bicos. Para avaliar a eficiência do protótipo, foram instalados dois experimentos de campo em São Sebastião do Paraíso - MG (2003 e 2004), onde foram aplicados inseticidas sistêmicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Equipamento aplicador; Quesada gigas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300015

Caracterização da pulverização de fungicida na cultura do trigo com pontas hidráulicas e atomizadores rotativos de discos
Provedor de dados: 70
Autores: Stefanelo,Maurício S.; Sari,Bruno G.; Lenz,Giuvan; Arrué,Adriano; Pes,Maiquel Pizzuti; Costa,Ivan F. D. da.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características de pulverização de pontas hidráulicas e atomizadores rotativos de discos, utilizando diferentes volumes de calda, na cultura do trigo, bem como seus rendimentos operacionais. Foram realizados dois experimentos, nas safras agrícolas de 2009 e 2010. No primeiro ano, utilizou-se da cultivar Fundacep 30, e no segundo das cultivares Pampeano e Nova Era. As pontas testadas foram do tipo leque e cone vazio, ambas com volume de calda de 120 L ha-1, e atomizadores rotativos de discos utilizando baixo volume oleoso (BVO®), com volumes de calda de 24 e 34 L ha-1. Os parâmetros avaliados foram densidade de gotas (DG) e diâmetro mediano volumétrico (DMV) nos terços superior, médio e inferior, através da análise...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Densidade de gotas; Diâmetro mediano volumétrico; Capacidade operacional.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500020

Desempenho operacional de uma semeadora-adubadora de precisão, em função do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno
Provedor de dados: 70
Autores: Furlani,Carlos E. A.; Gamero,Carlos A.; Levien,Renato; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P. da.
Avaliou-se o desempenho operacional de campo de uma semeadora-adubadora de precisão, equipada com seis linhas espaçadas de 550 mm, em um solo muito argiloso, classificado como Nitossolo Vermelho Distrófico Latossólico, na semeadura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Os tratamentos consistiram de três métodos de preparo do solo: a) convencional (uma aração com arado de discos e duas gradagens niveladoras); b) escarificação (uma passagem de escarificador conjugado com rolo destorroador), e c) semeadura direta. Esses procedimentos foram combinados com quatro condições de cobertura do solo no inverno (consórcio aveia-preta + nabo forrageiro manejados com rolo-faca, triturador de palhas, herbicida e solo em pousio). Os métodos de preparo do solo e os manejos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Força de tração; Consumo de combustível; Feijão.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200018

Avaliação da acurácia no direcionamento com piloto automático e contraste da capacidade de campo operacional no plantio mecanizado da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Baio,Fábio H. R.; Moratelli,Rodrigo F.
Com o crescimento da mecanização da cana-de-açúcar, é necessária uma dinamização dos processos, como no uso de técnicas de agricultura de precisão para uma diminuição do custo de produção. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de contrastar a acurácia nas passadas orientadas por dois sistemas de direcionamento, autodirecionamento via satélite versus manual, assim como comparar as capacidades de campo e a eficiência operacional envolvidos no plantio mecanizado da cana-de-açúcar. Foram analisados dois tratamentos: com e sem o auxílio do piloto automático por GPS RTK na operação de plantio mecanizado. As avaliações foram realizadas em condições de campo, na Usina IACO Agrícola S.A., em Chapadão do Sul - MS. De acordo com os resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piloto automático; Direcionamento; GPS.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200017

Comportamento espacial da demanda energética em semeadura de amendoim em latossolo sob preparo convencional
Provedor de dados: 70
Autores: Toledo,Anderson de; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Rouverson P. da; Lopes,Afonso; Dabdoub,Miguel J.
A mecanização desempenha papel fundamental na produção agrícola e, consequentemente, na composição dos custos. Os adequados planejamento e gerenciamento dos sistemas mecanizados contribuem para a racionalização e redução dos gastos e melhoria do produto final. O objetivo deste trabalho foi estudar e caracterizar a variabilidade espacial da resistência mecânica do solo à penetração, da demanda energética e do desempenho operacional do conjunto trator-semeadora-adubadora em semeadura de amendoim, atuando com 5% de biodiesel etílico destilado de amendoim, em solo sob preparo convencional. As variáveis avaliadas neste estudo foram: força e potência requeridas na barra de tração, capacidade de campo efetiva, consumo de combustível, consumo de energia,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Consumo de combustível; Geoestatística; Desempenho operacional; Penetrógrafo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300010

Avaliação de semeadora-adubadora de precisão trabalhando em três sistemas de preparo do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Furlani,Carlos E. A.; Lopes,Afonso; Silva,Rouverson P. da.
Avaliou-se uma semeadora-adubadora de precisão com quatro linhas, na cultura do milho (Zea mays L.), trabalhando em Latossolo Vermelho-Escuro eutrófico, A moderado, textura argilosa. As parcelas experimentais foram dispostas em blocos casualizados, com quatro repetições, em esquema fatorial 3 x 3, totalizando 36 observações. Os fatores foram dados pelos sistemas de preparo do solo (convencional, plantio direto e reduzido) e pelas marchas do trator (3ª reduzida alta, 4ª reduzida baixa e 4ª reduzida alta). Foram analisadas as variáveis velocidade de deslocamento, queda de velocidade, força de tração e potência na barra, consumo de combustível, rotação do motor e patinagem média dos rodados do trator. Os resultados mostraram que a operação de semeadura em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Velocidade; Combustível.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200019

Viabilidade técnica e econômica da produção de ervilha (Pisum sativum L.) cultivada sob diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Eduardo C.; Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Freitas,Wellington A. de.
Realizou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produção de ervilha (Pisum satiums L.) em função de lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em casa de vegetação, com delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50; 75; 100; 125 e 150% da capacidade de campo) e quatro repetições. O momento de irrigar foi definido quando a tensão média da água no solo, obtida nos tensiômetros instalados na parcela com 100% de reposição de água, atingiu 15 kPa. Concluiu-se que a produção da cultura e o número de vagens por planta foram afetados pelo déficit e pelo excesso hídrico aplicados pelos tratamentos. A máxima produtividade obtida foi igual a 4.197 kg ha-1 com a aplicação de 188,4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pisum sativum L.; Casa de vegetação; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200012

Comparação de métodos para a determinação da biomassa microbiana do solo com diferentes cultivos no Submédio do Vale do São Francisco.
Provedor de dados: 14
Autores: GAVA, C. A. T.; FERNANDES JUNIOR, P. I.
A biomassa microbiana do solo (BMS) é a variável que mais rapidamente responde às alterações do uso do solo ou mudanças de condições ambientais. Desde os estudos iniciais, vários métodos foram desenvolvidos buscando-se aumentar a reprodutibilidade e produtividade da análise. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da correção da umidade do solo, como pré-tratamento das amostras, e a eficiência de três diferentes métodos de fumigação sobre a liberação do carbono da biomassa e a eficiência da determinação do teor de carbono microbiano do solo. As amostras de solo foram coletadas em um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico em áreas com o cultivo de culturas anuais (melão e melancia), perenes (uva e manga) e um fragmento de Caatinga localizado em área...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Biomassa do solo; Measurement of microbial biomass.; Microbiologia do solo; Fumigação do Solo; Matéria Orgânica; Umidade do Solo.; Soil; Soil organic matter.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1041815

Caracterização do sistema radicular e dos componentes da produtividade em quatro genótipos de milho cultivados sob déficit hídrico.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, P. C.; LAVINSKY, A. O.; AVILA, R. G.; ALVES, J. C.; MELO, M. D.; GOMES JUNIOR, C. C.; MELO, H. F.
Nesse trabalho foram combinadas avaliações de parâmetros agronômicos com morfometria de raízes usando o programa WinRhizo, a fim de detectar características no sistema radicular que permitam a manutenção da produtividade em quatro materiais genéticos de milho (BRS1010, 2B710, DKB390 e BRS1055), cultivados em dois níveis de água no solo (CC- capacidade de campo, e DH- déficit hídrico). Plantas oriundas dos genótipos DKB390 e BRS1055 sob DH mantiveram valores de produção de grão similares aos de seus respectivos controles, sob CC. Por sua vez, plantas oriundas dos genótipos 2B710 e BRS1010 apresentaram perdas substanciais na produção de grãos com a imposição do DH. Cabe ressaltar que plantas oriundas do genótipo BRS 1055 apresentaram estratégia abaixo do...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: WinRhizo; Fenotipagem; Fotoassimilado; Índice de colheita; Zea mays; Raiz; Deficiência hídrica.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1012076

Relação solo-água-planta.
Provedor de dados: 14
Autores: BASSOI, L. H.; SOARES, J. M.
O que é textura de um solo? O que é estrutura de um solo? O que é aeração ou porosidade de um solo? O que é densidade de um solo?; Qual a influência da textura, da estrutura, da poros idade e da densidade do solo, no manejo de irrigação?; O que é superfície específica das partículas de um solo?; O que é capacidade de campo e ponto de murcha permanente?; O que é solo saturado e solo não saturado?; O que é água disponível de um solo?; o que é potencial matricial ou força de retenção da água no solo?; O que são infiltração, velocidade de infiltração e redistribuição da água no solo?; O que é Tanque Classe "A" e para que serve?; O que é evapotranspiração de referência (ETo)?; O que é evapotranspiração de uma cultura (ETc)?; O que são evapotranspiração maxnna...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Perguntas; Respostas; Solo; Planta; Água; Irrigação; Irrigation.
Ano: 2011
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/896999

Efeito da radiação solar no controle do tombamento no tomateiro causado por Pythium aphanidermatum.
Provedor de dados: 14
Autores: CHOUDHURY, M. M.; CHOUDHURY, E. N.; AMORIM NETO, M. da S.
Influencia da radiação solar no controle do tombamento no tomateiro, causado por Phytium aphanidermatum) no Campo Experimental de Bebedouro em Petrolina, PE. O inoculo do referido fungo foi incorporado nas parcelas ate a profundidade de 10 cm. O plastico usado no revestimento das parcelas foi do tipo transparente e de espessura de 0,08 a 0.09 mm. As parcelas foram mantidas com umidade proxima a capacidade de campo atraves de irrigacao com intervalo de tres dias. Os dados obtidos indicam que a radiação solar pode ser utilizada no controle do tombamento do tomateiro na região semiárida do Nordeste brasileiro.
Tipo: Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Controle; Lycopersicum esculentum; Tomato; Desease; Control; Cultivo; Tomateiro.; Tomate; Doença; Pythium Aphanidermatum; Radiação Solar; Tombamento.; Solar radiation.
Ano: 1983
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/131798

Potencial de uso agrícola do sedimento salino proveniente de viveiro de tilápias.
Provedor de dados: 14
Autores: SILVA, C. M. M. S.; GUERRERO LOPES, F.; BOEIRA, R. C.
Resumo: O objetivo deste trabalho é verificar a potencialidade do uso agrícola do sedimento salino oriundo dos viveiros de cultivo de tilápia rosa. Alíquotas de Argissolo Amarelo foram misturadas ao sedimento, em diferentes doses (10, 20 e 40 t ha-1). As misturas foram transferidas para frascos de respira- ção (500 mL), e a umidade foi ajustada para 70% da capacidade de campo. Os frascos foram incubados por 38 dias. Foram avaliados os efeitos dos tratamentos sobre a respiração microbiana e sobre as propriedades químicas e físicas do solo, antes e após o período de incubação. O sedimento, oriundo dos viveiros de cultivo de peixes mantidos com água proveniente dos dessalinizadores mostrou potencial para ser utilizado em solos ácidos, pois elevou o pH, não...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Sedimento salino; Uso agrícola; Decomposição de carbono; Respirometria; Aqüicultura.
Ano: 2009
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/513275

Tolerância de plântulas de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) ao estresse hídrico.
Provedor de dados: 14
Autores: OLIVEIRA, A. R. de; DANTAS, B. F.; BRAGA, M. B.; SANTOS, B. L. S.
O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa que apresenta grande potencial produtivo para a região semiárida, podendo ser cultivado para a produção de óleo biodiesel. Contudo, seu cultivo necessita de estudos para se estabelecer e validar práticas adequadas de manejo. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento de plântulas de pinhão-manso submetidas a diferentes condições de estresse hídrico na região semiárida. O estudo foi desenvolvido em área experimental da Embrapa Semiárido, em Petrolina, PE. Sementes de pinhão-manso foram plantadas em vasos de polietileno contendo 8 L de solo e submetidas a diferentes níveis de reposição hídrica (100%, 75%, 50% e 25%) baseados na capacidade de campo (CC do solo). Quanto maior o estresse, menores...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Estresse hídrico; Pinhão manso.; Planta oleaginosa; Germinação; Jatropha Curcas; Semente.; Oilseeds.
Ano: 2013
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981643

Estabelecimento do momento de irrigação da palma de óleo, cultivada sob condições de clima tropical de savana.
Provedor de dados: 14
Autores: ANTONINI, J. C. dos A.; MALAQUIAS, J. V.
Resumo ? Neste trabalho, objetivou-se determinar o momento de irrigação da palma de óleo (Elaeis gineenses Jacq.), com base no fator de disponibilidade de água no solo (f). O experimento foi implantado no Distrito Federal, utilizando o cultivar BRS C2501, plantado na densidade de 180 plantas por hectare, irrigado por microaspersão. O delineamento estatístico foi de blocos casualizados, três repetições e nove plantas por parcela. Os tratamentos foram representados pelo momento de irrigação, indicado pelos valores de f = 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8. A lâmina de água, aplicada em cada irrigação, foi calculada para umidade do solo retornar à capacidade de campo até a profundidade de 0,40 m. O desenvolvimento vegetativo foi acompanhado com medições do diâmetro do colo,...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Palma oleaginosa; Óleo de palma; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Cerrado.
Ano: 2019
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1113703

Efeitos de materiais orgânicos e da umidade do solo na patogenicidade de Rhizoctonia solani Kühn GA-4 HGI ao feijoeiro
Provedor de dados: 86
Autores: Fenille,Roseli Chela; Souza,Nilton Luiz de.
Foram avaliados, em casa de vegetação, os efeitos das seguintes variáveis sobre a patogenicidade de Rhizoctonia solani GA-4 HGI a plantas de feijão (Phaseolus vulgaris L.), em solo artificialmente infestado: presença de materiais orgânicos com diferentes relações C:N (torta de mamona e bagaço de cana); níveis de decomposição da matéria orgânica, e condições de umidade do solo incorporado. A umidade do solo até o momento da semeadura foi mantida sob duas condições: 20% ou acima de 80% da capacidade de campo. Foram realizadas semeaduras aos 0, 7, 14, 21, 28 e 35 dias após inoculação e incorporação. As avaliações foram realizadas 14 dias após cada semeadura. O material com baixa relação C:N propiciou o aumento da incidência de R. solani no feijoeiro, enquanto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999001000024

Ajuste osmótico em milho cultivado em diferentes sistemas de manejo de solo e disponibilidade hídrica
Provedor de dados: 86
Autores: Bianchi,Cleusa Adriane Menegassi; Bergonci,João Ito; Bergamaschi,Homero; Dalmago,Genei Antonio.
A cultura do milho é sensível ao déficit hídrico, e esta é uma causa freqüente de redução na produção de grãos. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de ajuste osmótico em milho, cultivado em dois sistemas de manejo do solo, com diferentes disponibilidades hídricas. Os tratamentos consistiram do cultivo do milho em semeadura direta (SD) e convencional (SC), com irrigação de forma a manter a umidade do solo próxima à capacidade de campo, e sem irrigação. O ajuste osmótico foi obtido pela diferença do potencial osmótico hidratado entre as plantas irrigadas e sem irrigação. Os maiores valores de potencial mínimo de água na folha ocorreram em plantas cultivadas sob SD, em razão do maior potencial matricial da água no solo nesse sistema. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Potencial de água na folha; Déficit hídrico; Plantio direto.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2005000700004

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo de cafeeiros adultos
Provedor de dados: 86
Autores: Lena,Bruno Patias; Flumignan,Danilton Luiz; Faria,Rogério Teixeira de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração (ET) de cafeeiros adultos, irrigados por aspersão e gotejamento, e não irrigados, bem como os coeficientes de cultivo (Kc) de cafeeiros sob os dois regimes hídricos. O experimento foi realizado em Londrina, PR, com cafeeiros da cultivar Iapar 59, com cinco e seis anos de idade, de setembro de 2006 a agosto de 2008. A evapotranspiração foi medida por cinco lisímetros de pesagem, dos quais dois irrigados por aspersão, um por gotejamento e os outros dois sem irrigação. A irrigação foi aplicada, em média, duas vezes por semana, para manter o solo com umidade próxima à de capacidade de campo. O coeficiente de cultivo foi determinado pela razão entre a ET das plantas dos tratamentos irrigados e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Demanda hídrica; Lisímetros; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000800017

Suscetibilidade à contaminação da água subterrânea em função de propriedades dos solos no Cerrado brasileiro
Provedor de dados: 86
Autores: Mingoti,Rafael; Spadotto,Claudio Aparecido; Moraes,Diego Augusto de Campos.
Resumo O objetivo deste trabalho foi apresentar um índice para caracterização da suscetibilidade dos solos à contaminação do lençol freático, bem como realizar um estudo de caso exploratório para os solos do bioma Cerrado. O índice de tempo de retenção (TR) de água nos solo foi determinado a partir de valores médios, obtidos por meio de uma metodologia de filtragem, em bases de dados das seguintes propriedades do solo: espessura de horizontes; granulometria; teor de carbono orgânico; densidades global e de partículas; e umidade na capacidade de campo. A profundidade do lençol freático foi estimada com uso do modelo Hand. As distribuições espaciais dos dados de entrada e dos resultados do índice TR foram obtidas com uso de um aplicativo de sistema de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão territorial; Ocupação do solo; Poluição do solo; Recursos hídricos; Serviço ecossistêmico; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000901252

Avaliação da disponibilidade de fósforo no solo para a cultura do milho
Provedor de dados: 86
Autores: Miola,Gerson Roberto; Tedesco,Marino José; Bissani,Carlos Alberto; Gianello,Clesio; Camargo,Flávio A. de Oliveira.
Conduziu-se um experimento, em 1994, em casa de vegetação com seis solos do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar a disponibilidade de fósforo no solo extraído pelos métodos duplo ácido (Mehlich-1), resinas em esferas (RE), em cápsulas (RC) e em membrana (RM) e papéis de filtro impregnados com óxido de ferro em solo umedecido a 75% da capacidade de campo (D1) e solo saturado (D2). Os solos foram previamente incubados com quatro doses de fósforo, e cultivados com milho durante 28 dias. Os coeficientes de determinação obtidos entre o fósforo absorvido pelas plantas de milho e o fósforo extraído foram: 0,85 para o Mehlich-1; 0,82 para o RE; 0,84 para o RC; 0,89 para o RM; 0,75 para o D1 e 0,70 para o D2. As quantidades de fósforo extraídas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resina; Membrana papéis de filtro métodos de análise do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000500012

Deficit hídrico e produtividade na cultura do milho
Provedor de dados: 86
Autores: Bergamaschi,Homero; Dalmago,Genei Antonio; Comiran,Flávia; Bergonci,João Ito; Müller,Artur Gustavo; França,Solange; Santos,Antonio Odair; Radin,Bernadete; Bianchi,Cleusa Adriane Menegassi; Pereira,Pedro Gabert.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do deficit hídrico, no rendimento de grãos de milho, e a eficácia da irrigação em todo ciclo e, especificamente, no florescimento. Os dados foram obtidos em dez anos de experimentação, durante os quais doses variáveis de irrigação foram aplicadas por um sistema de aspersão, localizado no centro da área experimental. Foram calculados balanços hídricos, tendo como variáveis a água precipitada (chuva e irrigação) e a evapotranspiração máxima do milho. Foram ajustados modelos de regressão para 27 condições hídricas, relacionando-se rendimento de grãos com deficit hídrico e razão evapotranspiração real sobre evapotranspiração máxima (ETr/ETm). A maior redução na produção ocorre em conseqüência do deficit hídrico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Período crítico; Eficiência de uso.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000200008

Atividade dos herbicidas flumioxazin e metribuzin em diferentes solos
Provedor de dados: 87
Autores: Oliveira,Maurílio F. de; Silva,Antônio A. da; Ferreira,Francisco A.; Gomes,Jorge M.
A atividade dos herbicidas flumioxazin e metribuzin foi avaliada, em casa-de-vegetação, em quatro tipos de solos usando areia lavada como controle. Os solos, coletados em diferentes regiões agrícolas, foram classificados como: PVc coletado em Viçosa-MG, LRd coletado em Dourados-MS, LVh em Realeza-MG e LVm em Três Marias-MG. Em vasos com capaciade de 430 cm3 foram avaliadas, para cada tipo de solo, por meio de bioensaio com pepino, dez doses de cada herbicida, com cinco repetições. O nível de umidade nos vasos foi mantido constante, próximo à capacidade de campo, durante todo o ensaio. As doses aplicadas e a quantidade de solo nos vasos variaram em função do tipo de solo. O tipo de solo, suas características físico-químicas, especialmente o teor de carbono...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adsorção; Bioensaio; Carbono orgânico.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581998000100004

Crescimento inicial de Piptadenia gonoacantha (Leguminosae, Mimosoideae) sob inundação em diferentes níveis de luminosidade
Provedor de dados: 88
Autores: FERREIRA,JOICE NUNES; RIBEIRO,JOSÉ FELIPE; FONSECA,CARLOS EDUARDO LAZARINI DA.
Este estudo aborda aspectos ecológicos da inundação em plântulas de Piptadenia gonoacantha, uma espécie ocorrente em Matas de Galeria. O crescimento de plântulas com cinco meses de idade foi avaliado em duas condições de solo (capacidade de campo e inundado) combinados com três níveis de luz solar (100%, 70% e 40%). A inundação reduziu o crescimento aéreo e radicial das plântulas. Não houve interação entre luz e inundação, exceto para massa seca foliar aos 60 dias e razão parte aérea/raiz aos 20 dias. Plântulas inundadas a pleno sol apresentaram massa seca foliar aos 60 dias cerca de 67% menor que aquelas inundadas sombreadas. A razão parte aérea/raiz de plântulas inundadas foi significativamente maior aos 60 dias. Plântulas inundadas produziram lenticelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gallery Forest; Flooding tolerance; Irradiance; Piptadenia gonoacantha.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84042001000500011

Anatomia ecológica de Sebastiania commersoniana (Baillon) Smith &amp;amp; Downs (Euphorbiaceae) submetida ao alagamento
Provedor de dados: 88
Autores: KOLB,ROSANA M.; MEDRI,MOACYR E.; BIANCHINI,EDMILSON; PIMENTA,JOSÉ A.; GILONI,PATRICIA C.; CORREA,GERALDO T.
Em matas ciliares da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, nas áreas sujeitas a inundações periódicas, é comum a ocorrência de S. commersoniana onde, geralmente, se torna a espécie dominante. A fim de elucidar alguns aspectos de tolerância ao alagamento, plantas dessa espécie foram mantidas na capacidade de campo e em solo alagado por dois meses. Após esse período, algumas plantas foram desalagadas para verificar o comportamento da espécie no período de reaeração. O alagamento induziu, em raízes, aumento de espaços intercelulares, redução na espessura do cilindro central e aumento na espessura do córtex. Plantas alagadas cresceram menos que as controle e desenvolveram lenticelas hipertróficas caulinares e algumas raízes adventícias. Plantas reaeradas retomaram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ecological anatomy; Hypoxia; Sebastiania commersoniana.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84041998000300010

Amostragem e variabilidade espacial de atributos físicos de um latossolo vermelho em Mossoró, RN
Provedor de dados: 90
Autores: Amaro Filho,Joaquim; Negreiros,Ronnie Fábio Delmiro de; Assis Júnior,Raimundo Nonato de; Mota,Jaedson Cláudio Anunciato.
Os solos, mesmo aqueles considerados homogêneos, exibem alguma variabilidade espacial e temporal em seus atributos físicos, químicos e biológicos. A definição dessa variabilidade é muito importante para um eficiente manejo do solo. Este trabalho objetivou estudar a variabilidade espacial de alguns atributos físicos de um Latossolo Vermelho, em Mossoró-RN, a fim de estabelecer o melhor procedimento na coleta de amostras de solo. Em uma área com dimensões de 100 x 100 m, marcada a cada 10 m em duas direções perpendiculares entre si, fez-se a coleta de amostras de solo na camada de 0,0-0,2 m de profundidade, totalizando 100 amostras. As análises compreenderam granulometria, densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total e retenção de água nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo; Geoestatística; Krigagem; Agricultura de precisão.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300001

Critérios para determinação da capacidade de vaso
Provedor de dados: 90
Autores: Casaroli,Derblai; Jong van Lier,Quirijn de.
A capacidade de campo ou seu equivalente para culturas em vaso, a "capacidade de vaso", é um dado importante para o manejo da irrigação. O objetivo deste trabalho foi determinar, em vasos preenchidos com material de dois solos diferentes (um argiloso e um de textura média), o teor de água e a taxa de perda de água em função do tempo e, a partir dessas determinações, estabelecer valores para a capacidade de vaso a partir de diferentes critérios. Conclui-se que o teor de água final extrapolado da curva observada teta-t é um bom estimador da capacidade de vaso, especialmente para os casos em que a tolerância de perda de água é pequena. Não é recomendável estimar a capacidade de vaso com base em valores "tradicionais" de potencial matricial ou de tempo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Cultivo em vasos; Manejo da irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100007

Caracterização físico-hídrica de um perfil de terra roxa estruturada latossólica pelo método do perfil instantâneo
Provedor de dados: 90
Autores: Costa,A. C. S. da; Libardi,P. L.
Em Terra Roxa Estruturada Latossólica do município de Piracicaba (SP), foram instalados tensiômetros a cada 15 cm, em triplicata, a partir de 30 cm até à profundidade de 240 cm, numa área de 25 m², para medida do potencial mátrico (φm) e, indiretamente, por meio da curva de retenção de água, a umidade volumétrica (θ). O método da umidade (Libardi et al., 1980) ajustou os dados de redistribuição de água (θ vs t) com coeficientes de determinação (R²) maiores que 0,98. A hipótese de gradiente do potencial hidráulico (δφh δz-1) unitário foi verificada somente no horizonte Bw. No horizonte Bt, o gradiente do potencial hidráulico variou de 1 a 3,89 m m-1, o que determinou valores de condutividade hidráulica maiores que os obtidos pelo método de Hillel et al....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Morfologia; Estrutura; Porosidade; Condutividade hidráulica; Bt; Bw.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300021

Relações entre propriedades físicas e características de solos da região sul do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Giarola,N. F. B.; Silva,A. P.; Imhoff,S.
Relações funcionais entre atributos dos solos podem ser utilizadas para associar certas propriedades físicas com características desses solos. Este trabalho teve como objetivo determinar as relações entre algumas propriedades físicas dos solos, especificamente densidade do solo (Ds), densidade de partículas (Dp) e capacidade de campo (θCC), ponto de murcha permanente (θPMP) e água disponível (θAD) e atributos rotineiramente determinados em levantamentos pedológicos. No estudo, foram utilizados 18 perfis representativos dos solos ocorrentes nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, região Sul do Brasil. Foram coletadas amostras deformadas e indeformadas nos horizontes A e B para a determinação de Ds, Dp, θCC, θPMP e θAD, granulometria, matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos do solo; Atributos químicos do solo; Análise de regressão múltipla.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000400005

Atributos Físicos, Macro e Micromorfológicos de Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Alison Van Der Linden de; Corrêa,Marcelo Metri; Lima,José Romualdo de Sousa; Souza,Eduardo Soares de; Santoro,Kleber Régis; Antonino,Antonio Celso Dantas.
RESUMO Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco são utilizados para diversas atividades agrícolas, com destaque para a produção de feijão. Há uma variação expressiva na produção dessa cultura, possivelmente associada à presença de lamelas, que conferem comportamento hídrico distinto entre esses solos. Objetivou-se analisar as características macromorfológicas, micromorfológicas e físicas de Neossolos Regolíticos localizados no Agreste Meridional de Pernambuco, com a finalidade de se entender o comportamento hídrico desses solos. Foram coletados e analisados dois perfis de solos localizados nos municípios de Paranatama (P1 - sem lamela) e de São João (P2 - com lamela). Os resultados mostraram que nos atributos morfológicos (cor, textura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lamelas; Solos arenosos; Micromorfologia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000501235

Rochas silicáticas portadoras de potássio como fontes do nutriente para as plantas solo
Provedor de dados: 90
Autores: Ribeiro,Luciano da Silva; Santos,Anacleto Ranulfo dos; Souza,Luiz Francisco da Silva; Souza,Jamile Santana.
O objetivo deste trabalho foi avaliar, em casa de vegetação, o efeito da aplicação de pó de rochas silicáticas portadoras de K (ultramáfica alcalina, brecha piroclástica e flogopitito) na liberação de K e sobre outros atributos químicos do solo. Foi utilizado um Latossolo Amarelo distrófico coeso com teor de K de 0,03 cmol c dm-3 de solo. As rochas foram testadas sem e com correção da acidez do solo - neste caso, elevando o valor da saturação por bases para 70 %. Inicialmente, as rochas e o corretivo de acidez foram aplicados e incorporados aos solos de cada vaso com 3 kg de solo, deixando-os em incubação por um período de 45 dias, com a umidade em torno de 80 % da capacidade de campo. Foram testadas as doses equivalentes a 75, 150, 225 e 300 kg ha-1 K2O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pó de rocha; Fertilizantes naturais; Fertilizantes potássicos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300030

Semeadora-adubadora: exigências em função do preparo do solo, da pressão de inflação do pneu e da velocidade
Provedor de dados: 90
Autores: Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Carvalho Filho,Alberto; Cortez,Jorge Wilson; Grotta,Danilo Cesar Checchio.
As semeadoras-adubadoras, responsáveis pela correta adição de semente e adubo ao solo, possuem mecanismos dosadores acionados por suas rodas motrizes, que giram em função do contato com a superfície do solo. Esse contato é influenciado, entre outros fatores, pela pressão de inflação dos pneus. O objetivo do presente trabalho foi estudar o desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão em função do preparo do solo (preparo convencional e plantio direto), das velocidades de deslocamento e da pressão de inflação do seu pneu. O trabalho foi realizado na UNESP de Jaboticabal (SP) no ano de 2006. Foram avaliadas as seguintes variáveis: força de tração e potência na barra, consumo de combustível (horário, ponderal, operacional e específico), capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Pressão de inflação; Distribuição longitudinal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100032

Parametrização do método do perfil instantâneo para a determinação da condutividade hidráulica do solo em experimentos com evaporação
Provedor de dados: 90
Autores: Hurtado,Ana Lúcia Berretta; Cichota,Rogerio; Van Lier,Quirijn de Jong.
A condutividade hidráulica do solo é uma propriedade cuja quantificação é essencial para qualquer estudo que envolva o movimento da água no solo. Os métodos para sua determinação baseados na drenagem interna, como o do perfil instantâneo - MPI, são os mais empregados, restringindo-se à determinação da condutividade hidráulica entre a condição de solo saturado e a umidade na capacidade de campo. Com a finalidade de obter a condutividade hidráulica para menores valores de umidade, propôs-se um método de emprego do MPI com evaporação, apresentando-se o procedimento para a determinação do plano de fluxo zero e estimativa da densidade de fluxo. Demonstrou-se a aplicação do método, obtendo-se resultados de condutividade hidráulica para a camada superficial de um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Plano de fluxo zero; Drenagem; Ascersão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000200016

Rendimento da soja e intervalo hídrico ótimo em latossolo vermelho sob plantio direto escarificado
Provedor de dados: 90
Autores: Klein,Vilson Antonio; Camara,Rodrigo Kurylo.
O intervalo hídrico ótimo (IHO) é um método que integra vários fatores que afetam o desenvolvimento das plantas, e corresponde ao intervalo de umidade do solo no qual não ocorre restrição de aeração (porosidade de aeração mínima de 0,10 m³ m-3) nem de resistência mecânica à penetração das raízes (RP) dentro da faixa de água disponível às plantas, isto é, entre a capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha permanente (PMP). O objetivo deste trabalho foi determinar o IHO em um Latossolo Vermelho sob plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE), bem como o rendimento de grãos de soja. Avaliou-se a densidade do solo, o IHO, a variação da umidade do solo durante o ciclo da soja e o rendimento de grãos. Os resultados indicaram que a densidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intervalo hídrico ótimo; Plantio direto; Escarificação; Compactação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000200004

Crescimento e respostas enzimáticas do feijoeiro caupi sob estresse hídrico e nematoide de galhas
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Carmem C. M. de; Pedrosa,Elvira M. R.; Rolim,Mario M.; Oliveira Filho,Ronaldo A. de; Souza,Marcela A. L. M. de; Pereira Filho,João V.
Considerando a importância do feijoeiro caupi no Nordeste brasileiro, o presente estudo teve, por objetivo, avaliar o crescimento e os aspectos bioquímicos do cultivar EPACE-10 submetido a estresse hídrico e parasitismo de Meloidogyne incognita em condições de casa de vegetação. O delineamento adotado foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 2 (com e sem nematoide) × 2 (com e sem estresse hídrico), com seis repetições. O nível de estresse hídrico aplicado (50% da capacidade do campo) diminuiu a reprodução do nematoide; entretanto, o desenvolvimento das plantas aferido pelas biomassas frescas e secas do caule e folhas, número de folhas, índice de área foliar, altura da planta e pela biomassa fresca da raiz, não foi afetado pelo estresse hídrico aplicado....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Meloidogyne incognita; Enzimas oxidativas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200113

Resíduos de serragem de mármores como corretivo da acidez de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Raymundo,Valério; Neves,Mirna A.; Cardoso,Marcos S. N.; Bregonci,Izaias S.; Lima,Julião S. S.; Fonseca,Arthur B.
O grande volume de resíduos gerados pela indústria de rochas ornamentais e sua composição com elementos essenciais à produção vegetal, indicam possibilidades de aproveitamento como corretivo de acidez de solos. Este estudo teve como objetivo a comparação em relação à capacidade de neutralização de acidez de solo, entre um resíduo de mármore serrado em tear diamantado, outro serrado em tear convencional e um calcário comercial. No experimento utilizaram-se, como substrato, amostras de solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e trÄ™s materiais testados em quatro diferentes níveis (75, 100, 150, 300% e testemunha) de uma recomendação padrão de correção de solo. As unidades experimentais foram acondicionadas em sacos de polietileno...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rochas ornamentais; Calagem; Agrominerais.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100007

Análise produtiva e econômica do pimentão-vermelho irrigado com diferentes lâminas, cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Jacinto de A.; Rezende,Fátima C.; Aquino,Reinaldo F.; Freitas,Wellington A. de; Oliveira,Eduardo C.
O manejo da irrigação é importante não apenas por suprir as necessidades hídricas das culturas mas, também, por minimizar os problemas de doenças, lixiviação de nutrientes e gastos com consumo de água e energia. Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produção do pimentão-vermelho em função de lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em ambiente protegido, com delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e quatro repetições. Os resultados permitiram concluir que o número de frutos por planta, o peso médio dos frutos e, consequentemente, a produção por planta, foram afetados pelos níveis de reposição de água no solo. A máxima...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Função de produção; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600005

Modelos para determinação dos parâmetros da equação de van Genuchten para um Cambissolo
Provedor de dados: 91
Autores: Mello,Carlos R. de; Oliveira,Geraldo C. de; Ferreira,Daniel F.; Lima,José M. de; Lopes,Diego.
Com este trabalho, objetiva-se a geração de modelos matemáticos para predição dos 4 parâmetros da equação de van Genuchten (tetaR, tetaS, alfa e n) e para a umidade correspondente à capacidade de campo em função dos atributos areia, argila, matéria orgânica e densidade do solo, ambas de fácil e rotineira determinação em laboratório, além da profundidade. Coletaram-se 36 amostras não deformadas e deformadas nas profundidades de 0 a 30, 30 a 60 e 60 a 90 cm, em Cambissolo originado de gnaisse, determinando-se as umidades correspondentes às tensões de 2, 6 e 10 kPa em mesa de tensão e as referentes a 33, 100, 500 e 1500 kPa, em câmara de Richards. Para ajuste dos modelos, trabalhou-se com o programa SAS for Windows, com a rotina Proc Reg, e procedimento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Umidade do solo; Curva característica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100004

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM SOLO, DETERMINADA POR SIMULADOR DE CHUVAS E PELO MÉTODO DOS ANÉIS
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Édio Luiz da; Silva,Antônio Marciano da; Colombo,Alberto; Abreu,Agostinho R. de.
RESUMO Devido à grande variabilidade que ocorre no processo de obtenção da capacidade de infiltração do solo, o método a ser adotado na sua obtenção deve ser o mais coerente possível com o sistema de irrigação a ser utilizado fornecendo, assim, dados confiáveis ao projeto. Avaliaram-se, neste trabalho, dois métodos de determinação da capacidade de infiltração, usando-se um infiltrômetro de anéis concêntricos e um de aspersão tipo simulador de chuvas, com o solo na capacidade de campo até a profundidade de 40 cm, cujos resultados mostraram que a capacidade de infiltração determinada pelos anéis, que é o método mais usado, resulta em valores maiores que os determinados pelo simulador de chuvas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulador de chuvas; Infiltração; Velocidade de infiltração.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200131

Influência de um polímero hidroabsorvente sobre a retenção de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens A. de; Rezende,Lucimar S.; Martinez,Mauro A.; Miranda,Glauco V.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar a influência da concentração de um polímero hidroabsorvente nas características de retenção de água de dois solos classificados como Latossolo Vermelho-Amarelo, de textura franco-argilo-arenosa, e Argissolo Câmbico Vermelho-Amarelo, de textura argilosa. Os estudos consistiram na obtenção das curvas características de retenção de água desses solos misturados com o polímero hidroabsorvente Terracottem®, nas concentrações 0,01, 0,05, 0,10, 0,15 e 0,20 dag kg-1. A avaliação de alteração das características de retenção de água foi feita com base nos valores de disponibilidade total de água (DTA) no solo e nas umidades correspondentes à capacidade de campo e ao ponto de murchamento permanente. Verificou-se que, para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Polímero hidroabsorvente; Condicionador de solo; Retenção de água.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100023

Persistência de endossulfam e seu metabólito sulfato de endossulfam em condições de campo e laboratório
Provedor de dados: 91
Autores: Scorza Júnior,Rômulo P.; Franco,André A.; Moraes,Leila C. K.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a persistência e a lixiviação de endossulfam no campo e sua degradação e formação do metabólito sulfato de endossulfam em condições de laboratório. Visando ao experimento da persistência e à lixiviação no campo, amostras de solo até a profundidade de 100 cm foram coletadas aos 0, 41, 74 e 125 dias após aplicação. Em laboratório amostras de solo nas profundidades de 0-30 e 50-70 cm foram incubadas a 30 ± 2 ºC e 80% da capacidade de campo e os resíduos de endossulfam e sulfato de endossulfam foram quantificados em função do tempo para ajuste dos modelos de cinética de primeira ordem e do modelo bifásico. Observou-se, no campo, que o endossulfam não lixiviou para menos de 10 cm de profundidade e houve uma rápida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação; Meia-vida; Lixiviação; Dissipação.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700010

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

Estimativa da resistência do solo à penetração baseada no índice S e no estresse efetivo
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Rui da S.; Stone,Luís F.; Godoy,Sinnara G. de.
Objetivou-se, com este trabalho, verificar se a equação proposta por Dexter et al. (2007) para cálculo da resistência do solo à penetração com base na recíproca do índice S e no estresse efetivo, é aplicável aos solos do cerrado. Para tanto, correlações foram estabelecidas entre os valores calculados e os atributos do solo e comparados com valores críticos estabelecidos na literatura e dados de campo. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, densidade do solo e retenção da água do solo. Verificou-se que valores de resistência do solo à penetração iguais ou maiores que 1900 kPa, determinados no conteúdo de água do solo equivalente à capacidade de campo, podem ser considerados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Densidade do solo; Conteúdo de água do solo; Textura do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900004

Modelo numérico do transporte de nitrogênio no solo. Parte II: Reações biológicas durante a lixiviação
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Felizardo A.; Martinez,Mauro A.; Matos,Antônio T.; Cantarutti,Reinaldo B.; Silva,Joseane O. da.
Analisar o efeito da temperatura e umidade do solo nos processos de mineralização e nitrificação do nitrogênio e comparar as concentrações de nitrato e amônio, simuladas pelo modelo SIMASS-C, com aquelas obtidas experimentalmente, foi o objetivo que norteou o presente trabalho, razão por que se conduziram dois experimentos, o primeiro em câmeras de incubação, variando temperatura e teor de água do solo, e um segundo, em colunas de lixiviação montadas em laboratório. A temperatura e a umidade afetaram as transformações de nitrogênio, cujos efeitos foram mais pronunciados a partir de 15 dias de incubação, sobretudo nas temperaturas acima de 25 °C e umidades superiores à capacidade de campo. Ao se estimular as reações biológicas sofridas pelo nitrogênio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de água e solutos; Simulação; Nitrato; Amônio.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100008

Atributos químicos de substrato de composto de lixo orgânico
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Rosiane L. S; Severino,Liv S; Sofiatti,Valdinei; Gheyi,Hans R; Arriel,Nair H. C.
O composto de lixo urbano é um material orgânico rico em alguns nutrientes, comumente utilizado na formulação de substratos para produção de mudas. Este trabalho objetivou avaliar os efeitos da aplicação de doses de composto de lixo em atributos químicos do solo. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em Campina Grande, PB, utilizando-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, com quatro repetições e 10 tubetes por parcela. Os tratamentos corresponderam a quatro doses de composto de lixo urbano (0, 10, 20 e 40% - v/v) adicionadas a um solo Neossolo Regolítico arenoso. Tubetes de 288 cm³ foram utilizados como recipiente de incubação. A mistura de solo e composto de lixo orgânico foi incubada durante 40 dias, em umidade do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes; Propriedades químicas do solo; Fertilidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200012

Variabilidade espacial de variáveis físico-hídricas do solo em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho Filho,Maurício A.; Coelho,Rubens D.; Gonçalves,Antônio C.A.
Este trabalho foi desenvolvido em um pomar de lima ácida Tahiti, irrigado por microaspersão, e teve como objetivo determinar a variabilidade espacial de variáveis do solo, utilizadas no manejo da irrigação. Amostras de solo foram coletadas a 0,20 m de profundidade, em pontos de amostragem definidos segundo uma malha com 126 amostras para determinação dos teores de areia, silte e argila, densidade do solo (Ds) e da água disponível (AD). O limite superior da faixa de água disponível foi a umidade na capacidade de campo (Ucc). O limite inferior foi tomado como a umidade no limite de funcionamento do tensiômetro (Uft) e na umidade no ponto de murcha permanente (Upmp). O coeficiente de variação (CV) foi baixo para as variáveis Ucc, Uft, Upmp e argila, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade espacial; Água disponível; Geoestatística; Citros.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200011

Produção de fitomassa em genótipos de citros submetidos a estresse hídrico na formação do porta-enxerto
Provedor de dados: 91
Autores: Suassuna,Janivan F.; Fernandes,Pedro D.; Nascimento,Ronaldo do; Oliveira,Ana C. M. de; Brito,Kalyne S. A. de; Melo,Alberto S. de.
Devido à importância dos porta-enxertos no sucesso da citricultura e sua influência na tolerância a fatores de estresse, desenvolveu-se este estudo com o objetivo de avaliar a tolerância de porta-enxertos de citros ao estresse hídrico. Estudaram-se dois fatores: manejo hídrico ('sem estresse' e 'com estresse', neste último caso, com irrigação baseada em 50 e 25% da capacidade de campo) e porta-enxerto (10 genótipos de citros fornecidos pelo Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical). Adotou-se o delineamento em blocos casualizados com três repetições e 15 plantas por parcela; avaliaram-se as fitomassas da parte aérea, das folhas, do caule, da raiz e total, além da relação raiz/parte aérea, razão de peso foliar...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus spp; Híbridos; Deficiência hídrica; Tolerância.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001200007

Dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Geraldo C.; Severiano,Eduardo C.; Mello,Carlos R.
O objetivo principal deste estudo é avaliar o efeito da umidade e da densidade do solo na dinâmica da resistência à penetração de um Latossolo Vermelho da Microrregião de Goiânia, GO. Foram amostradas: área sob pastejo rotacionado, na 1) Touceira e 2) Entre touceira; 3) Barreirão (área de renovação de pastagem); 4) Área sob Pivô Central; 5) Área sob Plantio Direto; 6) Mata. Realizaram-se, em cada área, testes de penetrometria em três diferentes teores de umidade no solo e se coletaram seis amostras não deformadas, nas profundidades de 0-5 e 20-30 cm em anéis volumétricos, para determinação da densidade do solo, capacidade de campo, volume total de poros, microporosidade e macroporosidade do solo. Os tratamentos afetaram, de forma diferenciada todos os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resistência do solo; Degradação estrutural; Manejo de solos do cerrado; Água no solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300004

Análise produtiva e econômica do pepino japonês submetido a diferentes lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Eduardo C.; Carvalho,Jacinto de A.; Silva,Wellington G. da; Rezende,Fátima C.; Gomes,Luiz A. A.; Jesus,Maria C. N. de.
Objetivou-se, com o presente trabalho, uma avaliação técnica e econômica da produtividade do pepino japonês (Cucumis sativus L.) em função de diferentes lâminas de irrigação. O experimento foi instalado em casa de vegetação, utilizando-se de um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos de reposição de água no solo (50, 75, 100, 125 e 150%) e seis repetições. Os resultados permitiram concluir que, de maneira geral, o número e o peso dos frutos da cultura foram afetados pelo déficit e excesso hídrico, aplicados pelos tratamentos. A máxima produtividade obtida foi igual a 45.944 kg ha-1 com aplicação de 320 mm e a lâmina ótima econômica foi estimada em 319,5 mm, concluindose que, para o pepino japonês, maiores retornos econômicos são...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produtividade; Manejo de irrigação; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700008

Produção de cebola em solo salinizado
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Maria D. B.; Bull,Leonardo T.
O uso de águas ou solos com elevada concentração de sais é uma das principais causas de insucesso na produção de muitas culturas razão por que se objetivou, com este trabalho, avaliar os efeitos de diferentes níveis de salinidade e de umidade do solo sobre a produção da cebola (cultivar Baia periforme). Para isto, conduziu-se um experimento em casa de vegetação do Departamento de Ciências do Solo da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP - Botucatu, SP, em vasos de 10 L. O solo foi salinizado com NaCl, a fim de elevar o nível de condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, de 0,13 para 2; 4; 6 e 8 dS m-1. A cada unidade experimental foram incorporados 15,2 g de termofosfato enriquecido com micronutrientes e, ainda, 1,5 L de matéria orgânica....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium cepa; Salinidade; Água no solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300002

Degradação do herbicida sulfentrazone em dois solos de Mato Grosso do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Brum,Camila S.; Franco,André A.; Scorza Júnior,Rômulo P.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a degradação do herbicida sulfentrazone em dois solos (Latossolo Vermelho Distroférrico típico e Neossolo Quartzarênico Órtico típico) utilizados na cultura da cana-de-açúcar, em Mato Grosso do Sul, e avaliar também a influência da temperatura, umidade e profundidade na taxa de degradação. Os experimentos de degradação foram realizados utilizando-se solos incubados em diferentes condições de umidade (50 e 80% da capacidade de campo - CC), temperatura (30 e 40 ºC) e profundidade (0-30 e 50-70 cm). Os resultados das concentrações remanescentes do sulfentrazone no solo foram, em função do tempo, ajustados aos modelos de cinética de primeira ordem (SFO) e ao de cinética de primeira ordem para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Meia-vida; Persistência; Cana-de-açúcar; Agrotóxicos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000500014

Crescimento de bananeiras sob diferentes níveis de salinidade da água de irrigação
Provedor de dados: 94
Autores: Carmo,Gilcimar Alves do; Medeiros,José Francismar de; Tavares,José Celesmário; Gheyi,Hans Raj; Souza,Ana Maria de; Palácio,Elba Araújo de Queiroz.
Avaliaram-se os efeitos do uso de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação (S1 = 0,55 dS/m, S2 = 1,70 dS/m, S3 = 2,85 dS/m e S1 = 4,00 dS/m) no crescimento vegetativo de bananeiras Pacovan (AAB) e Marmelo (ABB), utilizando-se um solo Argissolo Crômico, textura franco-argilo-arenosa e adotando-se um delineamento experimental em blocos completos casualizados, com parcelas subdivididas e quatro repetições. As parcelas experimentais foram compostas de uma fileira com 10 plantas, sendo cinco de cada cultivar, com as três plantas centrais de cada sub-parcela consideradas úteis. As irrigações foram feitas diariamente ou a cada dois dias de modo a proporcionar uma fração de lixiviação ao redor de 0,15%, colocando-se volumes aproximados de água para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bananeira; Salinidade; Irrigação; Sodicidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452003000300038

OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DE UM TRATOR AGRÍCOLA UTILIZANDO NORMAS TÉCNICAS EM OPERAÇÕES DE GRADAGEM
Provedor de dados: 107
Autores: Martins, Murilo Battistuzzi; Sandi, Jefferson; Souza, Fábio Lopes de; Santos, Ronilson de Souza; Lanças, Kléber Pereira.
A operação de gradagem é uma técnica bastante utilizada no preparo do solo, devido ao rendimento operacional e à otimização do consumo de combustível durante a atividade, a mesma gera redução nos custos operacionais. Este trabalho teve por objetivo a otimização energética de um trator agrícola, utilizando normas técnicas em operações de gradagem. O experimento foi realizado na área experimental da Fazenda Lageado da Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA da Universidade Estadual Paulista - UNESP, localizada no município de Botucatu-SP. Para tracionar as grades, foi utilizado um trator agrícola 4X2 TDA com potência de 143,4 kw no motor. Os tratamentos foram 3 operações de campo (gradagem pesada, intermediária e leve) e 2 rotações do motor (2200 rpm e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização agrícola; Energia na Agricultura desempenho; Mecanização agrícola; Preparo solo.
Ano: 2018
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/852

Variabilidade da água disponível de uma terra roxa estruturada latossólica
Provedor de dados: 63
Autores: Moraes,S.O.; Libardi,P.L.
A partir de 250 curvas de retenção da água no solo, elaboradas com amostras indeformadas coletadas de uma área de 6250 m² de uma Terra Roxa Estruturada Latossólica de Piracicaba,SP, foram calculados quatro conjuntos de valores de água disponível assumindo-se -1x10³, -6x10³, -1x10(4) e -3x10(4) Pa como possíveis valores de potencial mátrico correspondentes à capacidade de campo e -1,5x10³ Pa um possível valor correspondente ao ponto de murchamento permanente. Foram feitas medidas de posição (média), variabilidade (coeficiente de variação, assimetria e curtose) e numero necessário de amostras para estimar a média a um dado nível de probabilidade a fim de quantificar a variabilidade e a sensibilidade dos resultados em cada conjunto e entre conjuntos de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção da água no solo; Variabilidade; Água disponível; Terra roxa estruturada latossólica.
Ano: 1993
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161993000300012

INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR NA DEGRADAÇÃO DE  14C-AMETRINA EM SOLO AREIA QUARTZOSA
Provedor de dados: 63
Autores: COSTA,M.A.; MONTEIRO,R.T.R.; TORNISIELO,V.L.
A degradabilidade do herbicida ametrina foi determinada em solo Areia Quartzosa com e sem adição de folhas secas de cana-de-açúcar, cultivada em campo, tratada ou não tratada com herbicida ametrina e em solo esterilizado. Amostras de 10g de solo com umidade ajustada à 70% da capacidade de campo e tratadas com 1ml de 14C-ametrina, na concentração de 8mg/ml e atividade específica de 800Bq/mg, foram distribuídas em frascos com tampa e incubadas em ambiente escuro, a 23oC, por 63 dias. Comparando a mineralização da ametrina em solo sem adição e com adição de folhas de cana-de-açúcar tratada ou não tratadas, observou-se 12 a 13 vezes mais 14CO2 desprendido em solos com a adição de palha. Nestes tratamentos foi observado, após 63 dias de incubação, maior número...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação; Ametrina; Cana-de-açúcar; Herbicida; Solo areia quartzoa.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161997000200001

Efeito da profundidade de semeadura na emergência de plântulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.)
Provedor de dados: 63
Autores: Tillmann,M.A.A.; Piana,Z.; Cavariani,C.; Minami,K.
Com o objetivo de avaliar o efeito da profundidade de semeadura na emergência de plântulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), utilizou-se sementes da cultivar Tropic à profundidade de 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4.5 e 5,5 cm em substrato solo e areia na proporção de 3:1, mantendo-se constante o teor de água do mesmo em 70% da capacidade de campo. O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado com quatro repetições de 50 sementes por tratamento, quantificando-se os efeitos das profundidades através das determinações de índice e velocidade de emergência e estande final em porcentagem. Os resultados revelaram que a profundidade de semeadura de 1,5 cm proporcionou índice de velocidade de emergência e estande final, significativamente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomate; Lycopersicon esculentum Mill.; Profundidade; Emergência.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000200010

Crescimento de plantas jovens de Myracrodruon urundeuva Allemão (Anacardiaceae) sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: 39
Autores: Figueirôa,Joselma Maria de; Barbosa,Dilosa Carvalho de Alencar; Simabukuro,Eliana Akie.
Objetivou-se avaliar o crescimento das plantas jovens cultivadas em casa de vegetação submetidas a três regimes hídricos: 25, 50 e 75% da capacidade de campo (cc) em duas épocas de avaliação (30 e 60 dias). As variáveis observadas foram: altura de planta, massa seca, alocação de biomassa e densidade estomática. Os três regimes hídricos não exerceram influência no comprimento da raiz. A razão de comprimento (cm) raiz/parte aérea a 25% cc, foi aproximadamente de 2:1 e sob 50 e 75% cc manteve-se na ordem de 1:1. O déficit hídrico reduziu a altura das plantas sob 25% cc aos 30 dias. Aos 60 dias os valores variaram de 22, 60; 22,70 e 28,76cm em 25%, 50% e 75% cc, respectivamente. Houve redução significativa na área foliar, produção da massa seca sob o regime...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aroeira; Estresse hídrico; Crescimento; Alocação de biomassa; Caatinga.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062004000300015

Desempenho e dimensionamento amostral para avaliação de uma semeadora-adubadora em plantio direto e convencional - DOI: 10.4025/actasciagron.v30i4.5295
Provedor de dados: 1
Autores: Vale, Welington Gonzaga do; UENF; Garcia, Ricardo Ferreira; UENF; Thiebaut, José Tarcísio Lima; UENF; Amim, Reynaldo Tancredo; UENF; Tourino, Maria Cristina Cavalheiro; UFV.
O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho e o tamanho amostral ideal (n) da patinagem e a capacidade de campo de uma semeadora em plantio direto (PD) e convencional (PC). Foi utilizado o método de amostragem ao acaso para determinação de n, considerando populações infinitas. Para estimar a patinagem no PC, com α = 5% e precisão igual a 5, 10, 15 e 20%, é necessário um número de repetição igual a 115, 29, 13 e 8, respectivamente. Já no PD, observou-se 422, 106, 47 e 27, respectivamente. Para a capacidade de campo teórica (Ct) no PC, é necessário um número de repetição igual a 27, 7, 3 e 2, respectivamente. Já no PD, observou-se 45, 12, 5 e 3, respectivamente. Para a capacidade de campo efetiva (Ce) da semeadora no PC, é necessário um número de...
Palavras-chave: 5.01.00.00-9    Agronomia amostragem; Capacidade de campo; Patinagem. sampling; Field capacity; Slip.
Ano: 2008
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/5295

Eficiência do uso da água na produção de matéria seca e de grãos de feijoeiro (Phaseolus vulgaris)
Provedor de dados: 43
Autores: Primavesi,O.; Mello,F.A.F. de; Muraoka,T.
Foram realizados experimentos em casa de vegetação, na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP, em Piracicaba, SP, com amostras de terra do horizonte A e B2 de um Oxisol (LR) e um Alfisol (PVp), sem e com calagem e adubação mineral, para verificar a influência da variação da porosidade de aeração (5,1 a 28,7%) sobre o comportamento do feijoeiro Aroana 80. O conteúdo de água dos 2,5 litros de terra por vaso foi mantido entre 100 e 70% da capacidade de campo. Foi constatado que a porosidade de aeração afeta a produção de grãos (1,5 a 20,8/planta), além da matéria seca radicular, da parte aérea, da matéria seca total e a relação parte aérea/raízes (3,1 a 12,7). Não influenciou o peso de mil grãos (135 a 254 g), o índice de colheita (0,18 a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1987
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761987000100039

Efeitos da porosidade de aeração na nutrição mineral do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L: )
Provedor de dados: 43
Autores: Primavesi,O.; Mello,F.A.F. de; Muraoka,T.
Foram realizados experimentos em casa de vegetação, na ESALQ-USP, em Piracicaba, SP, com amostras de terra do horizonte A e B2 de um Oxisol (LR) e um Alfisol(PVp) sem e com adubação mineral e calagem, para verificar a influência da variação na porosidade de aeração (de 24 a 3%) sobre parâmetros nutricionais do feijoeiro Aroana 80, conduzido até o final do ciclo. Procurou-se alcançar a saturação do complexo de troca em 80% com bases, numa relação Ca:Mg:K de 16:4:1, e um nível de P disponível de 15 ppm. 0 conteúdo de água dos 2,5 litros de terra por vaso foi mantido entre 100 e 70% da capacidade de campo. A redução na porosidade de aeração afetou genericamente o teor absoluto e relativo de P e a relação N/P. Alterou a eficiência nutricional do N no horizonte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 1986
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-12761986000200017

Variação espectral e eficiência de uso da radiação fotossinteticamente ativa em ensaio com genótipos de trigo
Provedor de dados: 53
Autores: Moreira,Mauricio Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Felício,João Carlos; Freitas,José Guilherme de; Targa,Marcelo dos Santos.
Medidas de radiometria de campo são utilizadas para quantificar a variação espectral e a eficiência de uso da radiação solar na produção de fitomassa (épsilonF), em um experimento com 20 genótipos de trigo, cultivado na área experimental da Universidade de Taubaté, Taubaté, SP, durante o período de maio a outubro de 1999. A cultura foi irrigada em intervalos semanais, visando manter o solo próximo à capacidade de campo. Foram obtidas oito medidas do fator de refletância da cultura do trigo, entre a emergência das plântulas e a maturação fisiológica dos grãos com o radiômetro Spectron SE-590. Essas medidas foram transformadas no índice de vegetação com diferença normalizada (IVDN) e, juntamente com dados de radiação fotossinteticamente ativa (RFA), foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Sensoriamento remoto; Eficiência de uso da radiação; Produção de biomassa.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000300003

Agregação e resistência à penetração de um Latossolo Vermelho sob sistema de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 53
Autores: Schiavo,Jolimar Antonio; Colodro,Gilberto.
Objetivou-se neste trabalho avaliar alterações nos atributos físicos do solo, especificamente na agregação e resistência do solo à penetração, e carbono orgânico total (COT) de um Latossolo Vermelho sob sistema de integração lavoura-pecuária com as coberturas: milho, braquiária, Tanzânia e Cerrado. O solo sob cobertura de Tanzânia revelou menor porcentagem de poros totais (49%); maior densidade do solo (Ds) na camada superficial de 0-5 cm (1,60 g kg-1); e semelhante ao solo cultivado com braquiária, menores porcentagens de macroporos (6,6% a 9,4%) e maiores valores de resistência à penetração do solo na capacidade de campo (1,3 a 4,08 MPa). Nas três profundidades, os teores de COT foram maiores na vegetação de Cerrado; especificamente na profundidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Atributos físicos do solo; Plantio direto; Qualidade física do solo; Manejo do solo.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000300014

Lâmina adicional de irrigação
Provedor de dados: 53
Autores: Pires,Regina Célia de Matos; Arruda,Flávio Bussmeyer.
Um dos critérios que podem ser utilizados no manejo das irrigações consiste na aplicação de água sempre que for consumida uma lâmina líquida (h1) prefixada. Dessa forma, a lâmina de irrigação realmente necessária (h1n) para repor a umidade do solo à capacidade de campo será sempre maior ou igual à lâmina h1 inicialmente projetada. Para quantificar esse valor adicional, simularam-se irrigações por meio de balanço hídrico diário, em duas diferentes épocas do ano, com vários valores de h1 para Ribeirão Preto (SP). Analisaram-se as freqüências relativas de h1n comparadas à h1 e calcularam-se as porcentagens adicionais de água (%h a). Os resultados mostraram que à %h a mais importante correspondem a h1 pequena e os valores elevados de evapotranspiração e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Lâmina e projeto; Balanço hídrico.
Ano: 1995
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051995000100023

Dessorção do herbicida atrazina e atividade microbiana em duas classes de solos do Estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Kleinschmitt,Adriana Regina Bohn; Dick,Deborah Pinheiro; Selbach,Pedro Alberto; Santos,Marlon dos.
O objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre a atividade microbiana e o tipo de solo com a degradação e a dessorção de atrazina em Argissolo Vermelho Distrófico típico (PV) e Vertissolo Ebânico Órtico chernossólico (VE), sob campo nativo, no Rio Grande do Sul. A quantidade de 15kg ha-1 de princípio ativo de atrazina foi aplicada a duas camadas de solo com diferentes teores de matéria orgânica e com umidade de 75% da capacidade de campo. A atividade microbiana foi monitorada pela evolução de CO2 e a determinação da atrazina em extratos de dessorção em metanol por cromatografia gasosa. A atividade microbiana não foi afetada pela aplicação do herbicida, sendo favorecida pelo maior teor de matéria orgânica nos solos. Aproximadamente 70% da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sorção; Mineralização; Degradação; Respiração.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600019

Condutância da folha em milho cultivado em plantio direto e convencional em diferentes disponibilidades hídricas
Provedor de dados: 65
Autores: Bianchi,Cleusa Adriane Menegassi; Bergonci,João Ito; Bergamaschi,Homero; Dalmago,Genei Antonio; Heckler,Bruna Maria Machado; Comiran,Flávia.
A ocorrência de déficit hídrico durante o desenvolvimento da cultura do milho pode causar alterações nos processos fisiológicos da cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar alterações na condutância foliar da cultura do milho, cultivado em dois sistemas de manejo do solo, com diferentes disponibilidades hídricas. O milho foi cultivado em plantio direto (PD) e convencional (PC) com irrigação (I2) de forma a manter a umidade do solo próxima à capacidade de campo, irrigação parcial (I1) correspondente a 41% da água aplicada em I2, e sem irrigação (I0). As medições de condutância foliar foram realizadas às 10 e 13 horas (hora local), sendo denominadas de condutância foliar máxima e mínima, respectivamente. Durante o crescimento vegetativo, os menores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zea mays; Plantio direto; Déficit hídrico; Potencial da água na folha.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000200004

A temperatura e umidade na degradação de fipronil em dois solos de Mato Grosso do Sul
Provedor de dados: 65
Autores: Scorza Júnior,Rômulo Penna; Franco,André Andrade.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da temperatura e umidade na degradação de fipronil, em condições de laboratório, em dois solos de Mato Grosso do Sul. Os solos (0-30 e 50-70cm) foram incubados nas temperaturas de 30 e 40°C e umidades de 50 e 80% da capacidade de campo. Amostras para análise dos resíduos de fipronil foram retiradas aos 0, 3, 10, 17, 24, 34 e 44 dias, sendo os dados das quantidades remanescentes em função do tempo ajustados aos modelos de cinética de primeira ordem e bifásico. O aumento da umidade e temperatura favoreceu a degradação do fipronil em ambos os solos. O modelo de cinética de primeira ordem mostrou-se superior ao bifásico para descrever a degradação do fipronil com valores de meia-vida entre 19 e 74 dias.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agrotóxico; Persistência; Meia-vida.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000700010

Manejo da irrigação e fertirrigação com nitrogênio sobre as características químicas da videira 'Niágara Rosada'
Provedor de dados: 65
Autores: Busato,Cristiani Campos Martins; Soares,Antonio Alves; Sediyama,Gilberto Chohaku; Motoike,Sérgio Yoshimitsu; Reis,Edvaldo Fialho dos.
A qualidade da uva pode responder ao manejo da irrigação e ao ajuste da adubação nitrogenada. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar o efeito do manejo de irrigação e doses de nitrogênio sobre a qualidade da uva 'Niagara Rosada' no município de Colatina-ES. Foram avaliadas três doses de nitrogênio, aplicadas via fertirrigação: 35, 70 e 140g planta-1 e quatro estratégias de manejo de irrigação. No início do experimento até a fase de maturação das bagas, todos os tratamentos receberam a mesma lâmina de irrigação, elevando-se a umidade do solo à capacidade de campo (M1=100%). Após este período, foram avaliados mais três estratégias de manejo de irrigação: m²=67%, M3=33% e M4=0% da lâmina correspondente ao tratamento M1. Foram avaliados os teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis; Nutrição mineral; Estresse hídrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000700013

EFEITO DE FONTES E DOSES DE NITROGÊNIO NA REAÇÃO DA CULTIVAR DE TRIGO BR 14 À Septoria nodorum
Provedor de dados: 65
Autores: Ugalde,Eduardo Dânia; Balardin,Ricardo Silveiro; Magalhães,José Ronaldo; Reis,Erlei Mello.
O experimento foi conduzido em casa de vegetação da UFSM no período de maio a outubro de 1989. Três plantas de trigo, cultivar BR 14, foram cultivadas em cada vaso (6 litros) com Solo Podzólico Vermelho Amarelo (Unidade de Mapeamento São Pedro), com 70% da capacidade de campo, constituindo a unidade experimental. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo que os tratamentos foram fontes e doses de N, e inoculação das plantas com Septoria nodorum, constituindo um trifatorial com três repetições. As fontes de nitrogênio utilizadas foram uréia e salitre do Chile nas doses de 30, 60, 90 e 120kg/ha de N, sendo parte aplicado na semeadura (30%) e o restante (70%) no estádio 2 (início do afilhamento) da escala proposta por LARGE (1956). Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Trigo; Predisposição; Septoriose; Nutrição.
Ano: 1993
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781993000100003

Consumo de água e produção de grãos do feijoeiro irrigado em sistemas plantio direto e convencional
Provedor de dados: 65
Autores: Bizari,Douglas Roberto; Matsura,Edson Eiji; Roque,Marcio William; Souza,Anderson Luiz de.
O uso inadequado dos recursos hídricos na agricultura, em busca de elevadas produtividades, tem causado impactos negativos nas reservas de água, diminuindo a eficiência dos sistemas produtivos irrigados. O objetivo deste trabalho foi determinar o consumo de água por meio dos coeficientes de cultura para o feijoeiro irrigado por aspersão, nos diversos estádios de seu desenvolvimento, mais a produção de grãos e seus componentes, em sistema plantio direto e convencional. O manejo da irrigação foi realizado por tensiômetros, para manter o conteúdo de água no solo entre 28 (momento de irrigar) e 31% (capacidade de campo). A evapotranspiração da cultura (ETc) foi determinada pelo balanço hídrico a campo, e a evapotranspiração de referência foi (ETo) calculada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; Sistemas de manejo do solo; Coeficiente de cultura; Eficiência no uso da água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000700018

Persistência de inseticidas e parâmetros microbiológicos em solo sob sistemas de manejo
Provedor de dados: 65
Autores: Portilho,Irzo Isaac Rosa; Scorza Júnior,Rômulo Penna; Salton,Júlio Cesar; Mendes,Ieda de Carvalho; Mercante,Fábio Martins.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradação dos inseticidas bifentrina, permetrina e tiametoxam em um solo sob sistemas de integração lavoura-pecuária (SILP), plantio direto (SPD) e convencional (SC), e sua relação com atributos microbiológicos (carbono da biomassa microbiana, respiração basal e atividade das enzimas -glucosidase e fosfatase ácida). O experimento foi realizado utilizando solos incubados (0-10cm) com umidade a 75% da capacidade de campo e 28ºC por 51 dias. Além de aumentos de matéria orgânica, biomassa e atividade microbiana, o sistema SILP também favoreceu a degradação mais rápida dos três inseticidas no solo, em comparação aos outros sistemas avaliados. Dentre os inseticidas avaliados, o tiametoxam apresentou degradação lenta no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação; Meia-vida; Integração lavoura-pecuária; Plantio direto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000100022

Continuidade espacial de atributos físico-hídricos do solo em sub-bacia hidrográfica de cabeceira
Provedor de dados: 64
Autores: Junqueira Júnior,José Alves; Silva,Antonio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Pinto,Daniel Brasil Ferreira.
O conhecimento da estrutura de continuidade espacial dos atributos fisico-hídricos de solos é uma importante ferramenta para o manejo solo em sub-bacias hidrográficas. No entanto, o mapeamento produzido não pode apresentar-se enviesado, com tendências, como acontece com aqueles puramente geométricos. Desta forma, neste trabalho, objetivou-se avaliar modelos de semivariogramas, bem como, métodos de ajuste, para volume total de poros (VTP), condutividade hidráulica do solo saturado (k o), porosidade drenável (m), umidade volumétrica na capacidade de campo (qcc), umidade volumétrica no ponto de murcha permanente (qpmp) e capacidade total de armazenamento de água (CTA), em uma sub-bacia hidrográfica na cabeceira do Rio Grande, na Serra da Mantiqueira. Para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Validação cruzada; Mínimos quadrados ponderados; Máxima verossimilhança.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300032

Crescimento e produção de hastes florais de gladíolo cultivado sob diferentes tensões de água no solo
Provedor de dados: 64
Autores: Pereira,Joelma Rezende Durão; Carvalho,Jacinto de Assunção; Paiva,Patrícia Duarte de Oliveira; Silva,Douglas José da; Souza,Alexandre Márcio Gomes de; Souza,Kleber Junio de.
As plantas ornamentais, em geral, e o gladíolo, em particular, são bastante suscetíveis às variações do nível de água no solo. No presente estudo foram avaliados os efeitos de diferentes níveis de tensão de água no solo sobre o crescimento e produção do gladíolo, em experimento realizado em casa-de-vegetação em Lavras, Minas Gerais. Esses efeitos foram caracterizados nas fases de crescimento vegetativo, espigamento e floração, por análises das seguintes medidas de crescimento: altura da planta, tamanho da haste floral e número de flores. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema de faixas, avaliando-se quatro níveis de tensão de água no solo (15, 25, 40 e 60 kPa) em cada uma das três fases fenológicas da cultura, totalizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gladiolus x grandiflorus; Irrigação; Análise de crescimento.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000400004

Desempenho de sementes de soja peliculizadas em solo com diferentes teores de água
Provedor de dados: 64
Autores: Evangelista,José Renato Emiliorelli; Oliveira,João Almir; Botelho,Frederico José Evangelista; Oliveira,Roseane Maria Evangelista; Pereira,Carlos Eduardo.
O uso de polímeros hidrofóbicos, tem sido recomendado para tratamento de sementes de espécies que absorvem água rapidamente, causando danos por embebição, como é o caso da soja. Quando a semeadura é realizada em solos com baixa capacidade de infiltração, pode ocorrer redução significativa do estande caso a semeadura coincida com alto índice pluviométrico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de sementes de soja peliculizadas em solos com diferentes teores de água. As sementes foram tratadas com o fungicida Tegram (thiabendazole + thiram) na dosagem de 200 mL/100 kg de sementes associadas aos polímeros. Para peliculização das sementes foram utilizados os polímeros L201 e L204, os quais foram aplicados nas dosagens de 0 mL, 200 mL...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Embebição; Polímeros; Germinação; Emergência.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000400008

EFEITO DE FERTILIZANTE FOLIAR SOBRE ISOLADOS DE Sclerotinia sclerotiorum
Provedor de dados: 196
Autores: Putrick, Thayla Christiane; Costa, Maria Luiza Nunes; Theodoro, Gustavo de Faria.
O mofo branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum, é uma doença muito importante para muitas culturas agrícolas e seu controle tem sido feito por meio da adoção de medidas de forma integrada. Foi avaliada a ação antifúngica de um fertilizante foliar preparado com óleo essencial da casca de laranja (Orobor N1®: nitrogênio 1%, boro 0,22 %) sobre o crescimento micelial e germinação carpogênica de S. sclerotiorum. Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizados, em esquema fatorial, utilizando-se cinco isolados do patógeno e seis concentrações do fertilizante foliar. Na avaliação do crescimento micelial, discos de BDA (6 mm) com micélio fúngico, foram depositados em placas de Petri contendo a mistura de BDA com o produto nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 2018
URL: http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/1453

CALCÁRIO LÍQUIDO E CALCÁRIO CONVENCIONAL NA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO
Provedor de dados: 196
Autores: Bambolim, Amauri; Caione, Gustavo; Souza, Naiara Fernanda; Seben Junior, Getulio de Freitas; Ferbonink, Guilherme Ferreira.
A acidez pode alterar a disponibilidade dos nutrientes no solo. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da aplicação de calcário líquido e calcário convencional na correção da acidez de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico do Cerrado. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com três repetições. As doses de calcário líquido aplicadas foram equivalentes a 5; 10; 15 e 20 L ha-1 e as doses de calcário convencional utilizadas foram equivalentes a 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 t ha-1. Após a aplicação dos corretivos de acidez, o solo foi acondicionado em recipientes com capacidade para 0,4 dm3 com umidade próxima a capacidade de campo. Aos 70 dias após a aplicação dos corretivos foram mensurados o pH do solo, teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Ano: 2015
URL: http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo/article/view/277

Umidade do solo na zona radicular do maracujazeiro cultivado sob irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Sousa,Valdemício F.; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. L.; Viana,Thales V. A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de níveis de irrigação aplicados por gotejamento no perfil de umidade do solo na zona de concentração radicular do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg). O experimento foi realizado no período de julho de 1999 a janeiro de 2000, no Campo Experimental da Fazenda Areão, em Piracicaba - SP (22º42'30"S e 47º38'00"W). Os níveis de irrigação, aplicados por um sistema de irrigação por gotejamento, foram: L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L, e L4 = 1,00 L, em que L é a lâmina de água média medida em lisímetros. Os níveis de irrigação influenciaram nos perfis de distribuição temporal do potencial matricial, apresentando comportamento diferenciado na oscilação e na manutenção dos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial matricial; Irrigação por gotejamento; Manejo de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200004

Uso de piloto automático na implantação de pomares de citros
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Tiago C. A.; Molin,José P.
Sistemas de piloto automático vêm sendo utilizados com relativa frequência na agricultura brasileira. Na citricultura, o uso dessa tecnologia vem difundindo-se na operação de abertura de sulcos para o transplantio de mudas. O presente trabalho teve como objetivos avaliar a acurácia de um piloto automático e avaliar possíveis ganhos gerados pela utilização dessa tecnologia de orientação automática em relação ao sistema convencional de abertura de sulcos na implantação de lavoura de citros. A primeira etapa consistiu em georreferenciar as plantas no campo, três meses após o transplantio, com sulcos feitos com as duas tecnologias. Na segunda etapa do trabalho, foi conduzida a avaliação da capacidade operacional da operação de abertura de sulcos, com e sem a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Sistemas guia; GNSS.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200013

Demanda energética e eficiência da distribuição de sementes de milho sob variação de velocidade e condição de solo
Provedor de dados: 70
Autores: Mahl,Denise; Gamero,Carlos A.; Benez,Sérgio H.; Furlani,Carlos E. A.; Silva,Antônio R. B.
O trabalho teve o objetivo de avaliar a demanda energética e a eficiência da distribuição de sementes de uma semeadora-adubadora para semeadura direta, submetida à variação de velocidade e condições de solo, na semeadura da cultura do milho. O estudo foi desenvolvido em um Nitossolo Vermelho distrófico, na Fazenda Experimental Lageado, no município de Botucatu - SP. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com oito repetições, combinando-se três velocidades de deslocamento (4,4; 6,1 e 8,1 km h-1) e duas condições de solo (solo manejado sob sistema de plantio direto há cinco anos e solo preparado com escarificador há 18 meses). Avaliaram-se a força de tração, a potência na barra de tração, o consumo de combustível, a capacidade de campo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadura direta; Demanda energética; Distribuição de sementes.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100017

Utilização de lisímetros de pesagem para a determinação dos coeficientes de cultura do meloeiro (Cucumis melo L.) para cultivo em estufa agrícola na região de Araras - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Peres,José G.; Marcussi,Leandro; Souza,Claudinei F.; Brugnaro,Caetano.
Esta pesquisa foi conduzida em uma estufa agrícola instalada na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, localizado em Araras - SP. O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho-Escuro, distrófico, de horizonte A moderado e textura argilosa. Os meloeiros estudados foram os híbridos Louis e HD 90. O experimento foi irrigado por gotejamento, e o controle da irrigação, realizado por meio de dois lisímetros de pesagem instalados dentro da estufa. A umidade do solo foi monitorada com uma sonda de TDR e mantida próxima de sua capacidade de campo. As informações climatológicas relevantes ao projeto foram coletadas em estações meteorológicas automáticas, instaladas dentro e fora da estufa. A evapotranspiração de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Melão; Cultivo protegido; Célula de carga.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300005

Análise integrada de sistemas de produção de tomateiro com base em indicadores edafobiológicos
Provedor de dados: 75
Autores: Valarini,Pedro José; Frighetto,Rosa Toyoko Shiraishi; Schiavinato,Ricardo José; Campanhola,Clayton; Sena,Marcelo Martins de; Balbinot,Leoberto; Poppi,Ronei Jesus.
A análise integrada de indicadores edafobiológicos ligados ao manejo do solo constitui uma ferramenta importante para estimar níveis de sustentabilidade do agroecossistema, detectando-se pontos críticos para a devida correção de manejo. Essa ferramenta foi empregada na avaliação de sistemas de produção orgânica e convencional de tomate, em cultivo protegido e a campo aberto, no estado de São Paulo. Tomaram-se como referência solos de mata nativa e/ou pastagem natural, dependendo do local de estudo. Em Serra Negra, o solo sob sistema orgânico apresentou maior capacidade de campo e teor de argila dispersa mais baixo, indicativos da estabilidade dos agregados. No sistema convencional observou-se uma elevada condutividade elétrica, evidenciando a alta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade do solo; Análise de componentes principais; Sustentabilidade; Agroecossistema.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362007000100012

Relação entre óxido nítrico, sistema antioxidante enzimático e ABA em milho sob déficit hídrico severo.
Provedor de dados: 14
Autores: MAGALHAES, P. C.; LAVINSKY, A. O.; MELO, H. F.; ALVES, J. C.; BARBOSA, A. P.; RIBEIRO, C.
Avaliou-se a relação entre óxido nítrico (NO) e aumento na atividade de enzimas do sistema antioxidante induzido por ácido abscísico (ABA) em milho sob déficit hídrico severo. Para tanto, dois genótipos de milho contrastantes para tolerância à seca (BRS1010-sensível e DKB390-tolerante) foram cultivados sob irrigação, e ao atingirem o pré-florescimento foram expostos a dois níveis de água no solo (CC- capacidade de campo, e DH- déficit hídrico). Após 12 dias nessas condições, a irrigação foi restabelecida de modo a manter o nível de água no solo sob CC até a colheita. Plantas do BRS1010 sob DH tiveram a atividade da enzima catalase e os níveis de NO diminuídos, enquanto os níveis de ABA e de malonaldeído (MDA) foram aumentados em relação às suas respectivas...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Zea mays; Deficiência hídrica; Ácido abscísico.
Ano: 2015
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1019692

Crescimento de mudas de Astronium flaxinifolium (goncalo-alves) em substratos com composto organico.
Provedor de dados: 14
Autores: PARRON, L. M.; CAUS, J. F.
Visando a producao de mudas de qualidade para recuperacao de Matas de Galeria do Cerrado, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de mudas da especie nativa Astronium fraxinifolium (goncalo-alves), em diferentes substratos com composto organico. Um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8x2, foi conduzido com oito substratos:[1) composto; 2) composto + terra (1:1); 3) composto + terra (2:1); 4) composto + terra + vermiculita (2:1:1); 5) composto + terra + vermiculita + carvao (2:1:1:1) 6) composto + terra + carvao + areia (1:1:1:1); 7) composto + terra + vermiculita + carvao + areia+ casca (2:2:2:1:1:1); 8) composto + terra + casca (2:1:1)] e presenca e ausencia de adubacao com p205 e CaCO3, em viveiro com 12 plantas por...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Astronium flaxinifolium; Substrato; Cuttings; Growth; Riparian vegetation.; Composto Orgânico; Crescimento; Cerrado; Mata Ciliar; Muda.; Organic compounds.
Ano: 1999
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/546465

Caracteristicas de uma pastagem nativa de cerrado em Demerval Lobao, PI.
Provedor de dados: 14
Autores: NASCIMENTO, H. T. S. do; NASCIMENTO, M. do P. S. C. B. do; RAMOS, G. M.; CARVALHO, J. H. de.
Em regiao de cerrado localmente conhecida como "agreste", situada no municipio de Demerval Lobao, PI, observou-se o comportamento de pastagem nativa no periodo de 05.l2.78 a 28.08.79. Apos a uniformizacao, atraves de queima no final da epoca seca, foram coletadas amostras, ao acaso, a cada l4 dias, utilizando-se um retangulo com as dimensoes de 1,00m x 0,50m. As coletas constavam de 20 amostragens, avaliando-se a cobertura do solo, producao de materia parcialmente seca (em estufa a 70 C), composicao botanica e o conteudo de umidade do solo a duas profundidades (0-15 e 15-30cm). A cobertura do solo foi maxima (em torno de 30 a 40%) dos 9l aos 245 dias de idade das plantas. A producao de materia seca descreveu um curva sigmoide, atingindo producoes maximas...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Demerval Lobao; Piaui.; Cerrado; Pastagem Nativa.
Ano: 1989
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/53018

Análise integrada de sistemas de produção de tomateiro com base em indicadores edafobiológicos.
Provedor de dados: 21
Autores: Valarini, Pedro José; Frighetto, Rosa Toyoko Shiraishi; Schiavinato, Ricardo José; Campanhola, Clayton; Sena, Marcelo Martins de; Balbinot, Leoberto; Poppi, Ronei Jesus.
A análise integrada de indicadores edafobiológicos ligados ao manejo do solo constitui uma ferramenta importante para estimar níveis de sustentabilidade do agroecossistema, detectando-se pontos críticos para a devida correção de manejo. Essa ferramenta foi empregada na avaliação de sistemas de produção orgânica e convencional de tomate, em cultivo protegido e a campo aberto, no estado de São Paulo. Tomaram-se como referência solos de mata nativa e/ou pastagem natural, dependendo do local de estudo. Em Serra Negra, o solo sob sistema orgânico apresentou maior capacidade de campo e teor de argila dispersa mais baixo, indicativos da estabilidade dos agregados. No sistema convencional observou-se uma elevada condutividade elétrica, evidenciando a alta...
Tipo: Journal paper
Palavras-chave: Farming Systems; Vegetables.
Ano: 2007
URL: http://orgprints.org/22641/1/Valarini_An%C3%A1lise.pdf

Indicadores fisiológicos da interação entre deficit hídrico e acidez do solo em cana-de-açúcar
Provedor de dados: 86
Autores: Carlin,Samira Domingues; Santos,Durvalina Maria Mathias dos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar os indicadores fisiológicos da interação entre deficit hídrico e acidez do solo em plantas jovens de cana-de-açúcar. As plantas foram submetidas a três tratamentos de disponibilidade hídrica, medidos em percentagem de capacidade de campo (CC) - sem estresse (70% CC), estresse moderado (55% CC) e estresse severo (40% CC); e três tratamentos de acidez no solo, medidos em termos de saturação por bases (V) - baixa acidez (V = 55%), média acidez (V = 33%) e alta acidez (V = 23%). O experimento foi realizado em casa de vegetação a 29,7±4,3ºC e 75±10% UR. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3x3, com quatro repetições. Após 60 dias, foram determinados os teores de solutos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Saccharum; Glicina betaína; Prolina; Solutos compatíveis; Toxicidade do alumínio; Trealose.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2009000900006

Respostas fisiológicas de cultivares de soja à adubação potássica sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: 86
Autores: Catuchi,Tiago Aranda; Guidorizzi,Fernando Vieira Costa; Guidorizi,Kezia Aparecida; Barbosa,Alexandrius de Moraes; Souza,Gustavo Maia.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a interferência da adubação potássica em parâmetros fisiológicos de duas cultivares de soja, sob diferentes regimes hídricos. O experimento foi realizado em condições de casa de vegetação, em Presidente Prudente, SP. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x2x3, com as cultivares BR‑16 (tolerante ao estresse hídrico) e Embrapa 48 (suscetível), regimes hídricos com reposição diária de água de 100% (controle) e de 40% da capacidade de campo, e três níveis de suplementação com K (0, 90 e 180 mg dm‑3). Duas semanas após a imposição da restrição hídrica, foram avaliados: conteúdo relativo de água, potencial fotossintético e rendimento de biomassa. As plantas que se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Biomassa; Deficit hídrico; Fotossíntese; Nutrição.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000400007

Adaptações morfofisiológicas da soja em solo inundado
Provedor de dados: 86
Autores: Pires,João Leonardo Fernandes; Soprano,Eliséo; Cassol,Bibiana.
Há restrições ao crescimento de plantas em condições de inundação do solo, o que limita a sua exploração agrícola a poucas espécies. A soja pode ser uma alternativa, pela alta capacidade adaptativa a estas condições. O objetivo deste trabalho foi identificar as formas de adaptação da soja à inundação do solo, e estabelecer a melhor estratégia para fornecimento de N em solos inundados. Foi conduzido um experimento em casa de vegetação, na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de setembro a novembro de 1998. Foram testadas duas cultivares de soja (FT-Abyara e BR 4) cultivadas sob dois regimes hídricos (inundação e capacidade de campo) e duas estratégias de fornecimento de N (inoculação e N mineral). Manteve-se a soja...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Caule; Raízes adventícias; Anoxia; Regime hídrico do solo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002000100006

Rendimento de grãos de soja em função de sistemas de plantio e irrigação por superfície em Planossolos
Provedor de dados: 86
Autores: Sartori,Gerson Meneghetti Sarzi; Marchesan,Enio; David,Ricardo De; Carlesso,Reimar; Petry,Mirta Teresinha; Donato,Gabriel; Cargnelutti Filho,Alberto; Silva,Marília Ferreira da.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de sistemas de plantio e irrigação suplementar em faixas sobre o rendimento de grãos de soja, em áreas com presença de camada compactada próxima à superfície do solo. Dois experimentos foram realizados em blocos ao acaso, em faixas, com quatro repetições, no Estado do Rio Grande do Sul. O experimento 1 foi realizado em Santa Maria, correspondente às safras de 2013/2014 e 2014/2015; e o experimento 2, em Formigueiro, na safra 2013/2014. Os tratamentos consistiram dos fatores A e D. O fator A considerou os seguintes sistemas de plantio: A1, semeadura com discos duplos desencontrados; A2, semeadura com disco ondulado de 12 ondas; A3, semeadura com haste sulcadora; A4, semeadura com haste sulcadora e um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Áreas de várzea; Camada compactada do solo; Mecanismos da semeadora; Nodulação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015001201139

Trocas gasosas e conteúdo de carboidratos e compostos nitrogenados em pinhão-manso irrigado com águas residuária e salina
Provedor de dados: 86
Autores: Sousa,Antonio Evami Cavalcante; Silveira,Joaquim Albenisio Gomes; Gheyi,Hans Raj; Lima Neto,Milton Costa; Lacerda,Claudivan Feitosa de; Soares,Frederico Antonio Loureiro.
O objetivo deste trabalho foi avaliar alterações nas trocas gasosas e nos conteúdos de carboidratos e compostos nitrogenados, em pinhão-manso (Jatropha curcas) irrigado com águas residuária e salina. Empregou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro tratamentos e quatro repetições: irrigação plena com água de abastecimento a 0,6 dS m-1 (controle); irrigação plena com água salinizada a 2,4 dS m-1 (SAL); e irrigação com água residuária de esgoto, plena (R100) e a 50% da capacidade de campo (R50). O tratamento R50 reduziu fortemente as trocas gasosas e a área foliar, comparado ao controle, seguido pelos tratamentos SAL e R100. A redução na fotossíntese diminuiu o nível de sacarose nas folhas, nos quatro tratamentos. Os teores de açúcares solúveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Jatropha curcas; Estresse salino; Glicina betaína; Prolina; Salinização do solo; Trocas gasosas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012001000003

Degradação de 14C-atrazina em solo sob condições semicontroladas
Provedor de dados: 86
Autores: QUEIROZ,BRIGIDA PIMENTEL VILLAR DE; MONTEIRO,REGINA TERESA ROSIM.
Objetivou-se neste trabalho, avaliar a mineralização e a formação de resíduos extraível e não-extraível de 14C-atrazina em um solo intensivamente utilizado para fins agrícolas no Estado de São Paulo. Atrazina radiomarcada foi aplicada (5 L ha-1 ou 2 mg kg-1 de i.a.) em um Latossolo Vermelho-Escuro, álico, A moderado, textura média. Frascos erlenmeyer contendo 200 g (peso seco) do solo assim preparado e com umidade ajustada para 2/3 da capacidade de campo foram enterrados na Estação Experimental de Lisímetros do CENA-USP, onde se iniciou, ao mesmo tempo, uma plantação de milho. O 14CO2 desprendido foi avaliado a cada 15 dias, durante 150 dias, e atingiu, no final desse período de incubação, 36% da atividade total aplicada, e meia-vida de 168 dias. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mineralização; Resíduos; Herbicidas; Triazinas; Composto orgânico de nitrogênio; Adsorção; Dessorção.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000400024

Efeitos de dejeto de suínos na forma líquida e de composto orgânico na atividade do metribuzin
Provedor de dados: 87
Autores: Freitas,Silvério de P.; Sediyama,Tocio; Silva,Antônio A. da; Ferreira,Francisco A.; Sediyama,Carlos S.
Este trabalho objetivou avaliar a atividade do metribuzin em função da adição de doses de dejeto de suínos na forma líquida e de composto orgânico. Foram conduzidos dez experimentos utilizando delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições, em condições de casa-de-vegetação do Departamento de Fitotecnia da UFV. Foram avaliados cinco substratos: areia lavada, solo Podzólico Vermelho-Amarelo argilo arenoso, da região de Ponte Nova-MG misturado com doses correspondentes a 0, 20, 40 e 60 m3 ha-1 de dejeto líquido e 0, 30, 60 e 90 t ha-1 de composto orgânico associados a 10 doses de metribuzin. A aplicação do metribuzin foi feita com pulverizador costal pressurizado a CO2, após a semeadura de cinco sementes/vaso da planta indicadora...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adsorção; Herbicida; Resíduos; Planta indicadora.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83581999000100010

Ponto de murcha permanente de soja, feijão e plantas daninhas
Provedor de dados: 87
Autores: Procópio,S.O.; Santos,J.B.; Silva,A.A.; Donagemma,G.K.; Mendonça,E.S.
Objetivou-se neste trabalho determinar o ponto de murcha permanente das culturas da soja e do feijão e de plantas daninhas de grande ocorrência nas áreas agrícolas do Brasil. Os tratamentos foram constituídos por seis espécies, sendo duas cultivadas, Glycine max e Phaseolus vulgaris, e quatro de plantas daninhas - Euphorbia heterophylla (plantas suscetíveis e resistentes a herbicidas inibidores de ALS), Bidens pilosa e Desmodium tortuosum -, com duas épocas de indução de estresse hídrico (pré-florescimento e início do enchimento de grãos). Os solos contidos nos vasos foram mantidos próximos a 80% da capacidade de campo até as épocas predeterminadas para o início do estresse hídrico. A partir desta etapa não foram mais molhadas e, ao primeiro sinal de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Phaseolus vulgaris; Competição; Água; Déficit hídrico.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582004000100005

Atividade microbiana do solo após aplicação de herbicidas em sistemas de plantio direto e convencional
Provedor de dados: 87
Autores: Santos,J.B.; Jakelaitis,A.; Silva,A.A.; Vivian,R.; Costa,M.D.; Silva,A.F.
Avaliaram-se neste trabalho os efeitos de cinco concentrações (0,0; 1,05; 2,10; 4,20; e 8,40 µg g-1) dos herbicidas fluazifop-p-butil e fomesafen e da mistura comercial destes (Robust®) sobre a atividade microbiana de um solo submetido aos sistemas de plantio direto (SPD) e convencional (SPC). Amostras do solo coletadas em SPD e SPC foram colocadas em erlenmeyer de 250 mL, tratadas com as diferentes concentrações dos herbicidas e umedecidas próximo à capacidade de campo. A cada intervalo de quatro dias fez-se a quantificação da respiração microbiana, por meio da captura do CO2 liberado do solo. Aos 20 dias após o início da incubação determinou-se o carbono da biomassa microbiana (CBM) e o quociente metabólico (qCO2). No solo proveniente do SPD, a atividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa microbiana; Fluazifop-p-butil; Fomesafen; Quociente metabólico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000400017

Emergência de plântulas de Anacardium humile A. St.-Hil. (Anacardiaceae) avaliada por meio de amostras pequenas
Provedor de dados: 88
Autores: Carvalho,Maristela P.; Santana,Denise G.; Ranal,Marli A.
Anacardium humile possui baixa capacidade de produção de frutos, o que limita a aplicação de técnicas experimentais, amplamente utilizadas na análise da germinação. Assim, o objetivo do trabalho foi introduzir a teoria estatística de amostras pequenas ao estudo da emergência de plântulas da espécie. Núculas foram aleatoriamente coletadas de diferentes indivíduos, sendo submetidas à escarificação por abrasão do pericarpo na região junto ao pedicelo; escarificação na mesma região, seguida de lavagem em água corrente por 24 horas e núculas intactas como controle. As núculas (50 por tratamento) foram semeadas a 1 cm de profundidade, em vermiculita umedecida com água destilada à capacidade de campo, contida em bandejas de plástico. O teste de emergência foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cajuí; Distribuição normal; Medidas de emergência; Teste t de "Student".
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-84042005000300018

Fósforo disponível determinado por lâmina de resina enterrada
Provedor de dados: 90
Autores: Schlindwein,Jairo André; Gianello,Clesio.
O uso de lâminas de resina de troca aniônica enterradas no solo permite simular, em parte, o comportamento das raízes das plantas em relação à absorção de P. Essa técnica, utilizada diretamente no solo nas mesmas condições que se cultivam as plantas, sem a necessidade de amostragem do solo, poderia ser uma metodologia promissora de determinação da disponibilidade de P para as culturas. Para testar a validade da técnica, foi realizado um experimento em casa de vegetação, com cinco solos e dois teores de P em que as lâminas de resina foram enterradas no solo na instalação do mesmo (dia zero) e retiradas aos 2, 5, 10, 20 e 40 dias depois, para avaliar a extração de P em diferentes solos mantidos com umidade próxima da capacidade de campo, cultivados com milho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Métodos de análise de solo; Difusão de P; Solos saturados; Lâmina de resina de troca aniônica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000100008

Qualidade física e intervalo hídrico ótimo em latossolo e cambissolo, cultivados com cafeeiro, sob manejo conservacionista do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Serafim,Milson Evaldo; Oliveira,Geraldo César de; Vitorino,Antonio Carlos Tadeu; Silva,Bruno Montoani; Carducci,Carla Eloize.
Cafeicultores da região fisiográfica do Alto São Francisco, MG, Brasil, vêm adotando novo sistema de cultivo, considerado conservacionista do solo, cujos efeitos na qualidade física do solo precisam ser avaliados. Este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a qualidade física de um Latossolo e um Cambissolo, localizados em áreas contíguas, sob cultivo comercial de café. A área localizada no topo da paisagem é recoberta por Cambissolo Háplico Tb distrófico latossólico; a outra, no terço médio, é recoberta por Latossolo Vermelho distrófico. Em cada área foram amostradas as profundidades de 0-0,05 e 0,75-0,80 m, nas posições linha e entrelinha do cafeeiro, totalizando quatro situações em cada solo. Para cada situação, foram coletadas 21 amostras com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: IHO; Cafeicultura; Sistema conservacionista; Qualidade física do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000300020

Métodos de ajuste e modelos de semivariograma aplicados ao estudo da variabilidade espacial de atributos físico-hídricos do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Gomes,Natalino Martins; Silva,Antônio Marciano da; Mello,Carlos Rogério de; Faria,Manoel Alves de; Oliveira,Polyanna Mara de.
Avaliou-se a variabilidade e a estrutura de dependência espacial de atributos físico-hídricos do solo (volume total de poros - VTP, condutividade hidráulica saturada - k0, porosidade drenável - PD e conteúdo de água volumétrico na capacidade de campo - tetacc), na bacia hidrográfica do Ribeirão Marcela, representativa do domínio dos Latossolos na Região Alto Rio Grande, ajustando-se semivariogramas do tipo esférico e exponencial pelos métodos dos Quadrados Mínimos Ponderados (QMP) e Máxima Verossimilhança (MV). As amostras para caracterização físico-hídrica foram coletadas na camada de 0 a 0,15 m de profundidade, obedecendo a grids de 240 x 240 m e 60 x 60 m, totalizando 165 pontos amostrais. Os atributos VTP e tetacc apresentaram baixa variabilidade, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Física do solo; Geoestatística; Bacia hidrográfica autovalidação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300003

Crescimento da parte aérea de plantas cultivadas em vaso, submetidas à irrigação subsuperficial e a diferentes graus de compactação de um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico
Provedor de dados: 90
Autores: Silva,Geovani José; Maia,João Carlos de Souza; Bianchini,Aloísio.
A compactação é um processo que pode ocorrer em solos manejados inadequadamente, afetando, direta ou indiretamente, o crescimento e a produção das culturas. Com o objetivo de avaliar o crescimento da parte aérea de plantas, considerando os diferentes graus de compactação subsuperficial, plantas de soja, milho, algodão e Brachiaria brizantha foram cultivadas em vasos com material de um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, sob condição de fornecimento subsuperficial de água. O experimento foi realizado, sob telado, na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UFMT, em vasos de PVC rígido de 195 mm de diâmetro interno, adotando-se delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 4 x 5 (quatro espécies, densidades do solo de 1,0; 1,2; 1,4...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Área foliar; Crescimento de plantas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100004

Reatividade de uma escória de siderurgia em um latossolo vermelho distrófico
Provedor de dados: 90
Autores: Prado,R. M.; Natale,W.; Feernandes,F. M.; Corrêa,M. C. M.
O presente trabalho objetivou estudar a reatividade de uma escória de siderurgia de aciaria, em diferentes frações granulométricas, aplicada em uma amostra de um Latossolo Vermelho distrófico, ácido, em condições de laboratório. Utilizou-se um fatorial 4 x 3 + 2 com quatro repetições, sendo quatro granulometrias (material retido entre as peneiras ABNT 5-10; 10-20; 20-50 e &lt; 50), três doses de escória, correspondentes a 0,00, 5,04 e 10,08 t ha-1, ou seja, 0,00, 1,01 e 2,02 g por copo com 0,40 dm³ de solo e duas testemunhas (escória e calcário dolomítico, na dose correspondente a V = 70 %, ou seja, 1,01 e 0,60 g por copo, respectivamente). Para definir as doses, adotou-se o método da saturação por bases, considerando-se o valor do PRNT da escória e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calagem; Reação do solo; Resíduo siderúrgico; Granulometria; Legislação de corretivos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000100019

Efeito do manejo da irrigação por aspersão sobre a emergência de milho em diferentes solos
Provedor de dados: 90
Autores: Albuquerque,P. E. P.; Resende,M.; Santos,N.C.
Uma das limitações no estabelecimento do estande inicial da cultura do milho irrigado tem sido a aplicação de água de forma inadequada nesse período. Em determinados solos, esse problema é mais grave, principalmente naqueles que têm tendência a formar crosta superficial, em razão do impacto das gotas da água de irrigação ou de chuva. Foram avaliados diferentes critérios de manejo de irrigação por aspersão sobre a emergência de plântulas de milho em três solos: Latossolo Vermelho-Escuro (LE), de Sete Lagoas (MG); Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e solo Aluvial, ambos de Janaúba (MG). Os tratamentos basearam-se em diferentes critérios de reposição de água ao solo: (a) segundo a evaporação da água do solo (em freqüências de um, dois, três, seis ou 12 dias);...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estande inicial; Latossolo; Solo Aluvial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400022

Características estruturais de ácidos húmicos isolados de solos com adição de resíduos orgânicos de origem urbana: composição elementar, análise de RMN 13C e Pi-CG/EM
Provedor de dados: 90
Autores: Canellas,L. P.; Moraes,A. A.; Rumjanek,V. M.; Garcia,M. R.; Guridi,F.; Santos,G. A.; Velloso,A. C. X.; Braz-Filho,R.
Foram avaliadas as alterações nas características estruturais de ácidos húmicos (AH) decorrentes da adição de matéria orgânica de resíduos urbanos. Os AH foram extraídos da camada superficial (0-20 cm) de um Argissolo Vermelho-Amarelo (Seropédica, RJ) e de um Latossolo Vermelho Amarelo (Piraí, RJ), ambos tratados com o equivalente a 80 t ha-1 (em base seca) de composto de lixo urbano e lodo de estação de tratamento de esgotos. O tempo de incubação em laboratório foi de 24 semanas à temperatura ambiente e umidade mantida na capacidade de campo. Para caracterizar os AH, foram utilizadas a análise elementar, a ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C e Pirólise acoplada à cromatografia gasosa e a espectrometria de massas (Pi-CG/EM). A análise de RMN 13C...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Substâncias húmicas; Qualidade do solo; Métodos espectroscópicos; Composto de lixo; Lodo de esgoto.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200006

Quantificação da degradação física do solo por meio da curva de resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 90
Autores: Blainski,Éverton; Tormena,Cássio Antonio; Fidalski,Jonez; Guimarães,Rachel Muylaert Locks.
A resistência do solo à penetração (RP) é uma das propriedades físicas que freqüentemente impõe restrições ao crescimento das raízes das plantas. A RP varia positivamente com a densidade do solo (Ds) e negativamente com o conteúdo de água do solo (θ), e a descrição matemática das relações da RP com Ds e θ estabelece a curva de resistência do solo à penetração (CRS). O objetivo deste trabalho foi quantificar a CRS em um Latossolo Vermelho distrófico sob diferentes sistemas de uso e manejo do solo e utilizá-la na descrição da degradação física do solo. Foram selecionadas quatro áreas: (a) solo sob mata nativa; (b) solo sob pastagem cultivada com Brachiaria humidicola por mais de 20 anos; (c) solo de uma área cultivada com citros por mais de 10 anos, e (d)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Compactação; Qualidade física; Conteúdo de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000300007

Propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico cultivado e sob mata nativa
Provedor de dados: 90
Autores: Araujo,M. A.; Tormena,C. A.; Silva,A. P.
A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo na qualidade física dos solos são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar algumas propriedades indicadoras da qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico da região Noroeste do Paraná, cultivado e sob mata nativa. Foram coletadas 24 amostras de solo com estrutura não deformada, na profundidade de 0-0,20 m, em duas áreas contíguas, sob mata nativa e cultivado, localizadas na Fazenda Experimental da Universidade Estadual de Maringá, município de Maringá, PR. A área cultivada tem sido utilizada com culturas anuais, com preparo convencional do solo (arado de discos e grade niveladora). A área sob mata nativa é classificada como...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Degradação do solo; Porosidade do solo; Resistência do solo à penetração; Intervalo hídrico ótimo.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000200012

Propriedades físicas e químicas do solo em áreas com sistemas produtivos e mata na região da Zona da Mata mineira
Provedor de dados: 90
Autores: Portugal,Arley Figueiredo; Costa,Oldair Del'Arco Vinhas; Costa,Liovando Marciano da.
Tendo em vista o potencial de produção e a extensão de área que ocupam os Latossolos, é de grande interesse estabelecer sistemas de manejo que não modifiquem o solo de forma a comprometer sua sustentabilidade. Nesse sentido, avaliaram-se as alterações em propriedades físicas e químicas de um Latossolo sob diferentes sistemas agrícolas na Zona da Mata mineira. Foram avaliadas áreas sob laranja, cana, pastagem e mata: as de laranja e pastagem têm mais de 20 anos de uso; a de cana é anterior (100 anos). A cana é remanescente de uso histórico por aproximadamente 120 anos. A amostragem foi realizada em trincheiras, nas profundidades de 0,0 a 0,2 e 0,2 a 0,4 m. Foram analisadas as características químicas: matéria orgânica do solo (MOS), pH em H2O, P disponível,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Latossolo; Uso e manejo do solo; Degradação do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200032

Funções de pedotransferência para predição da umidade retida a potenciais específicos em solos do estado de Pernambuco
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,L. B.; Ribeiro,M. R.; Jacomine,P. K. T.; Rodrigues,J. J. V.; Marques,F. A.
Funções de pedotransferência são equações usadas para estimar características edáficas de difícil determinação a partir de outras mais facilmente obtidas. Apesar do bom número de equações disponíveis para estimativa da umidade retida a potenciais matriciais específicos, elas não devem ser usadas indiscriminadamente, pois, em sua maioria, foram desenvolvidas com solos de clima temperado e a partir de dados gerados por métodos diversos dos em uso nos laboratórios brasileiros. O presente trabalho teve por objetivos: (a) elaborar funções de pedotransferência para estimar o conteúdo de água nos potenciais de -33 e -1.500 kPa e a água disponível, a partir de dados granulométricos e de densidade do solo, para solos do estado de Pernambuco e (b) comparar a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedofunções; Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Água disponível; Conteúdo de água.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832002000200004

Fluxo difusivo de zinco em amostras de solo influenciado por textura, íon acompanhante e pH do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Oliveira,M. F. G.; Novais,R. F.; Neves,J. C. L.; Alves,V. M. C.; Vasconcellos,C. A.
O fluxo difusivo (difusão) é a forma mais importante de transporte de zinco no solo, dada sua baixa concentração na solução. Este trabalho teve como objetivo avaliar o fluxo difusivo de Zn em amostras de um solo de textura argilosa (Latossolo Vermelho-Escuro - LE), outro de textura média (Podzólico Vermelho-Amarelo - PV) e um terceiro de textura arenosa (Latossolo Vermelho-Amarelo - LV), submetidos a níveis de pH: pH natural (4,38) e 5,40, para o LE; natural (4,87) e 6,00, para o PV, e somente pH natural (4,64), para o LV, e a três fontes de Zn (ZnCl2, ZnEDTA e ZnSO4) nas doses de 0, 20 e 40 mg dm-3 de Zn. As unidades experimentais constituíram-se de 400 cm³ de amostras de solo, colocadas em câmaras feitas de tubos de PVC, com 10 cm de diâmetro e 5 cm de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Difusão; Fontes de zinco; Acidez; Resina.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000300014

INTERVALO ÓTIMO DE POTENCIAL DA ÁGUA NO SOLO: UM CONCEITO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO E MANEJO DA ÁGUA NA AGRICULTURA IRRIGADA
Provedor de dados: 91
Autores: Tormena,Cássio Antônio; Silva,Álvaro Pires da; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO O manejo de irrigação tem sido estabelecido considerando-se apenas o potencial da água no solo, como fator limitante para o crescimento das plantas. O conteúdo de água do solo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, foi definido como água disponível para as plantas; entretanto, a resistência à penetração e a aeração do solo também podem limitar o crescimento de plantas, mesmo com o potencial da água no solo estando dentro do intervalo correspondente à água disponível. O Intervalo Ótimo do Potencial da Água no Solo (IOP) é um conceito que incorpora os potenciais da água do solo associados à água disponível e, também, os potenciais da água do solo, nos quais há uma limitação para o crescimento de plantas associada a resistência à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Densidade global; Manejo de irrigação; Qualidade física do solo.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300286

VARIABILIDADE ESPACIAL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-HÍDRICAS E DE ÁGUA DISPONÍVEL EM UM SOLO ALUVIAL NO SEMI-ÁRIDO PARAIBANO
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,João Rodrigues de; Queiroz,José Elenildo; Gheyi,Hans Raj.
RESUMO Este trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial de características físico-hídricas e de água disponível de um solo aluvial para fins de manejo adequado da irrigação. Amostras de solo com estrutura deformada foram coletadas (profundidades de 0 - 0,20 e 0,20 - 0,40 m) numa área do Projeto Capoeira, Município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, através de uma amostragem sistemática (malha regular de 10 x 15 m), totalizando 90 pontos; foi realizada uma análise descritiva geral e identificada a estrutura espacial de variância das seguintes variáveis: porcentagens de areia, silte e argila, capacidade de campo (CC), ponto de murcha permanente (PMP) e porcentagem de água disponível (AD). Constatou-se variabilidade média para as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade; Água disponível; Dependência espacial; Geoestatística.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200140

Cultivares de Brachiaria brizantha sob diferentes disponibilidades hídricas em Neossolo Flúvico
Provedor de dados: 91
Autores: Kroth,Bruna E.; Bonfim-Silva,Edna M.; Silva,Tonny J. A. da; Koetz,Marcio; Schlichting,Alessana F.
Propôs-se, com este trabalho, estabelecer a tolerância ao déficit hídrico e ao alagamento do solo na produção de folhas e colmos de três cultivares de Brachiaria brizantha cultivadas em Neossolo Flúvico. O experimento foi realizado em casa de vegetação cujas unidades experimentais foram vasos plásticos com capacidade de solo de 4,2 dm3. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 3, com três cultivares de Brachiaria brizantha (Marandu, Piatã e Xaraés) e três disponibilidades hídricas, sendo solo alagado (0 kPa), capacidade de campo (10 kPa, tratamento controle) e déficit hídrico (50 kPa), em 5 repetições. O solo utilizado foi o Neossolo Flúvico. Para avaliação foram realizados três cortes nos quais foram avaliadas massa...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estresse hídrico; Marandu; Piatã; Solo alagado; Xaraés.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500464

Resposta do capim Tanzânia a aplicação do nitrogênio e de lâminas de irrigação. I: Produção de forragem
Provedor de dados: 91
Autores: Soria,Luís G. T.; Coelho,Rubens D.; Herling,Valdo R.; Pinheiro,Valter.
Com o objetivo de estudar o efeito da lâmina total de água aplicada, da adubação nitrogenada e da interação entre elas sobre os fatores de crescimento, de produção, de eficiência de uso e qualidade da forragem durante um ciclo de crescimento no capim Tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzania) e determinar funções de produção para massa seca total, foliar e de haste buscando-se encontrar o nível máximo de produção e econômico de cada fator de produção analisado, montou-se um experimento com delineamento estatístico de parcela sub-subdividida, em cuja parcelas foram distribuídas as diferentes lâminas de irrigação (0, 30, 70,100 e 150% de capacidade de campo (CC)), nas subparcelas as doses de nitrogênio (0, 100, 275, 756 e 2079 kg N ha-1 ano-1 e, nas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lâmina de irrigação; Adubação nitrogenada; Panicum maximum; Capim Tanzânia; Estacionalidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300004

Crescimento inicial do cafeeiro irrigado com água salina e salinização do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Figueirêdo,Vladimir B.; Faria,Manoel A. de; Silva,Elio L. da.
A cultura do cafeeiro (Coffea arabica L.) vem-se expandindo para regiões ainda pouco exploradas, em que o uso da irrigação com água salina possa ser fator limitante. Nesse contexto, avaliou-se o crescimento inicial do cafeeiro, conduzido em casa de vegetação do Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), submetendo-o a níveis crescentes de salinidade da água de irrigação. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos (S0 = 0,0 dS m-1, S1 = 0,6 dS m-1, S2 = 1,2 dS m-1, S3 = 1,8 dS m-1, S4 = 2,4 dS m-1 e S5 = 3,0 dS m-1) e 4 repetições. A reposição de água foi realizada com base na curva característica do solo, pela leitura da tensão de água por blocos de resistência, retornando o conteúdo de água à...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade da água; Coffea arabica L.; Café; Solo salinizado.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100008

Retenção e disponibilidade de água às plantas, em solo sob plantio direto e preparo convencional
Provedor de dados: 91
Autores: Dalmago,Genei A.; Bergamaschi,Homero; Bergonci,João I.; Krüger,Cleusa A. M. B.; Comiran,Flávia; Heckler,Bruna M. M.
Teve-se, neste trabalho, como função principal, avaliar a retenção de água no solo e sua disponibilidade às plantas, em plantio direto (PD) e preparo convencional (PC). O estudo foi conduzido em Eldorado do Sul, Brasil, em 2002. Densidade do solo, porosidade total, macroporosidade, mesoporosidade, microporosidade, distribuição do tamanho de mesoporos, curvas de retenção de água, capacidade de campo (CC) e ponto de murcha permanente (PMP) foram analisados em sete profundidades no perfil. As maiores diferenças ocorreram próximo à superfície. Na profundidade de 2,5 cm a densidade foi 7% menor e a porosidade total foi cerca de 15% maior em PD do que em PC. A mesoporosidade apresentou distribuição exponencial em PD, com valores mais elevados em tamanhos maiores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água disponível; Manejo do solo; Armazenagem de água no solo; Propriedades físicas; Semeadura direta.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700007

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE DUAS CULTIVARES DE ALGODOEIRO HERBÁCEO EM BAIXOS NÍVEIS DE UMIDADE NO SOLO, EM CASA DE VEGETAÇÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Manoel do Nascimento Batista; Azevedo,Norma César de; Fernandes,Pedro Dantas; Amorim Neto,Malaquias da Silva.
RESUMO Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar, comparativamente, a sensibilidade de duas cultivares de algodoeiro herbáceo, CNPA Precoce 1 e CNPA 7H, em baixo conteúdo de água no solo (3%, 23%, 43% e 63% de água disponível) estudando-se os seus efeitos até a fase de frutificação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4, com três repetições. O trabalho foi conduzido em casa-de-vegetação, em vasos de PVC, contendo 10kg de solo seco ao ar, textura areia-franca. Todos os vasos tiveram a umidade no nível de capacidade de campo, no momento da semeadura; a partir daí, esperou-se que o conteúdo de água disponível do solo atingisse os níveis dos tratamentos estudados, passando a haver monitoramento e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Água disponível; Estresse hídrico; Fitomassa.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100001

Crescimento de espécies do gênero Brachiaria sob alagamento em casa de vegetação
Provedor de dados: 96
Autores: Mattos,Jorge Luiz Schirmer de; Gomide,José Alberto; Martinez y Huaman,Carlos Alberto.
Objetivou-se avaliar a tolerância ao alagameto de quatro espécies de Brachiaria (B. decumbens,B. brizantha, B. humidicola e B. mutica), a partir de suas características morfogênicas, fisiológicas e produtivas. Os tratamentos foram arranjados segundo esquema fatorial 4 x 3 quatro espécies de Brachiaria e três níveis de disponibilidade de água no solo (capacidade de campo, lâmina d'água de 1 e 10 cm acima do solo). O delineamento experimental foi de blocos completos ao acaso, com três repetições. O experimento foi instalado em casa de vegetação, utilizando-se colunas de PVC com 60 cm de altura x 30 cm de diâmetro. Os níveis de alagamento foram impostos a partir do 22º dia de rebrota após corte de uniformização. O acréscimo de água aos vasos, necessário para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biomassa; Condutância estomática; Fotossíntese; Índices morfogênicos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982005000300007

Irrigação de pastagem: atualidade e recomendações para uso e manejo
Provedor de dados: 96
Autores: Alencar,Carlos Augusto Brasileiro de; Cunha,Fernando França da; Martins,Carlos Eugênio; Cóser,Antônio Carlos; Rocha,Wadson Sebastião Duarte da; Araújo,Rodrigo Antônio Silva.
Nos últimos anos tem sido grande o interesse pela irrigação de pastagens e pelos temas engenharia, custo de equipamento, custo de manutenção de energia elétrica, demanda de água e de energia elétrica, manejo da irrigação e fertirrigação. Tal interesse tem aumentado a demanda por informações e recomendações práticas que ajudem a esclarecer os aspectos importantes como a escolha do sistema de irrigação, a evapotranspiração potencial (ETo), o coeficiente da cultura (Kc); a evapotranspiração da cultura (ETc), o turno de rega (TR), a escolha de aspersores, a vazão (m³/h.ha), a potência (cv/ha) e os parâmetros referentes à estimativa de lâmina de irrigação tais como: capacidade de campo (Cc), ponto de murcha permanente (Pm), densidade do solo (Ds), profundidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aspersão; Coeficiente da cultura; Evapotranspiração; Fertirrigação; Lâmina de irrigação; Sistema radicular.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982009001300012

Cargas no depósito de fertilizante de uma semeadora-adubadora e desempenho operacional
Provedor de dados: 124
Autores: Queiroz,Renata Fernandes de; Mota,Wesley Araújo da; Macedo,Deivielison Ximenes Siqueira; Costa,Enio; Chioderoli,Carlos Alessandro.
RESUMO O desempenho operacional de máquinas agrícolas está sujeito a alterações devido a fatores como carga a ser tracionada e a velocidade de trabalho, podendo interferir diretamente nos processos agrícolas mecanizados. A melhor forma de obter essas respostas é por meio de ensaios de desempenho operacional. Objetivou-se com o trabalho determinar o desempenho operacional do conjunto mecanizado trator-semeadora com diferentes cargas no depósito de adubo e regime de marcha do trator. O delineamento constitui-se de blocos casualizados, em esquema fatorial 3 x 2 com 4 repetições, sendo dois regimes de marcha (3 L e 4 L com velocidades médias de 1,25 e 1,80 m s-1) e três cargas de fertilizantes no depósito da semeadora-adubadora de fluxo contínuo (100; 75 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Patinagem; Potência; Consumo de combustível.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902017000200271

Efeito de manejos do solo no déficit hídrico, trocas gasosas e rendimento do feijão-de-corda no semiárido
Provedor de dados: 124
Autores: Fernandes,Francisco Bergson Parente; Lacerda,Claudivan Feitosa de; Andrade,Eunice Maia de; Neves,Antônia Leila Rocha; Sousa,Carlos Henrique Carvalho de.
RESUMOA variabilidade das chuvas no semiárido ocasiona, frequentemente, insuficiências hídricas durante o ciclo do feijão-de-corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.), afetando o seu rendimento. Objetivou-se investigar o efeito de diferentes manejos do solo no déficit hídrico do solo, nas trocas gasosas foliares e no rendimento do feijão-de-corda, em regime de sequeiro no semiárido. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com cinco sistemas de manejo (tratamentos), duas camadas de solo (0,15 e 0,30 m) e quatro repetições. Os manejos investigados foram: T-P, solo mobilizado somente pela enxada; T-ESC, solo escarificado a 0,30 m; T-CS, solo com subsolagem e captação in situ; o T-CCM, subsolagem, captação in situ e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Solos-manejo; Plantio de sequeiro; Estresse hídrico.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000300506

DESEMPENHO DE TRATOR AGRÍCOLA ATUANDO COM 5% DE BIODIESEL EM OPERAÇÃO DE SEMEADURA
Provedor de dados: 107
Autores: Anderson Toledo; Rubens Andre Tabile; USP; Danilo Cesar Checchio Grotta; Jorge Wilson Cortez; Univasf; Carlos Eduardo Angeli Furlani; Unesp.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho operacional de um trator agrícola atuando com 5% de biodiesel etílico destilado de amendoim, na semeadura de amendoim (Arachis hypogaea) em preparo convencional. Dois testes foram realizados, o primeiro variando a velocidade de deslocamento, mantendo constante a força de tração, e o segundo alterando a força exigida na barra de tração, sem variar a velocidade. Foram tomadas como variáveis para representar o desempenho operacional, a patinagem dos rodados do trator, capacidade de campo efetiva, consumo horário volumétrico e ponderal, consumo específico de combustível e consumo de energia por área. Tanto a alteração da velocidade como da força de tração, influenciaram o consumo de combustível. Os dois testes...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/135

AVALIAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA NO SOLO EM CONDIÇÕES DE CAMPO
Provedor de dados: 107
Autores: Aloísio Bianchini; UFMT; Pedro Hurtado de Mendoza Borges; UFMT; João Carlos de Souza Maia; UFMT; Geison Nicareta.
Neste trabalho, foram avaliados três equipamentos para determinar o teor de água no solo em condições de campo, a saber: o speedy, o theta probe e o pulso de calor. O solo foi identificado como LATOSSOLO VERMELHOAMARELO distrófico. A área experimental foi saturada até a profundidade de 0,20 m por meio de chuva artificial de 0,04 m, administrada por um aspersor. A secagem gradual do terreno possibilitou obter naturalmente quatro níveis do teor de água no solo, compreendidos entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Os dados foram coletados em 16 pontos de amostragem para cada nível de umidade. Logo, os três equipamentos foram calibrados em função do método termogravimétrico. Os valores do teor de água no solo, estimados pelos três...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Irrigação; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/121

INFLUÊNCIA DO MANEJO DA COBERTURA VEGETAL E DA VELOCIDADE DE SEMEADURA NO ESTABELECIMENTO DA SOJA
Provedor de dados: 107
Autores: Carlos Eduardo Angeli Furlani; UNESP; Alvaro Pavan Júnior; UNESP; Jorge Wilson Cortez; Universidade Federal do Vale do São Francisco; Rouverson Pereira da Silva; UNESP; Danilo César Checchio Grotta; UNIFEB.
O sistema plantio direto depende diretamente da eficiência dos componentes das semeadoras-adubadoras. Com este trabalho objetivou-se avaliar o manejo da cobertura vegetal do milheto e as diferentes velocidades de deslocamento do conjunto mecanizado na cultura da soja. O experimento foi realizado na UNESP de Jaboticabal, em esquema fatorial em blocos, totalizando oito repetições. Os fatores estudados foram os manejos das culturas de cobertura utilizando triturador de palhas, roçadora e rolo-faca, combinados com três velocidades de semeadura, 4,0; 5,0 e 6,0 km h-1. Foram avaliadas as variáveis estande inicial e final, distribuição longitudinal de plântulas, produtividade de grãos e capacidade de campo do trator-semeadora-adubadora. As características da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola; Mecanização Agrícola.
Ano: 2010
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/53

Qualidade da irrigação controlada por tensiômetros em pivô central
Provedor de dados: 63
Autores: Saad,A.M.; Libardi,P.L.
A qualidade da irrigação foi avaliada durante a safra de inverno do ano de 1988 na cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.), irrigado por pivô central, em área de ocorrência de Latossolo Roxo (A moderado, textura argilosa a muito argilosa, distrófico), em Guaíra, SP. Os critérios utilizados para esta avaliação foram a eficiência do uso da água pela cultura e a efetividade da irrigação, esta última representada pela eficiência de aplicação da água, a uniformidade de distribuição da água sobre o solo e a eficiência de armazenagem da água no solo. O monitoramento das irrigações foi realizado através da instalação de 20 baterias de tensiômetros e 60 coletores de água de chuva e irrigação ao longo de uma transeção de 300 metros na direção radial do pivô. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efetividade da irrigação; Tensiômetro; Pivô central; Feijão.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161994000300029

Crescimento de plantas jovens de Tabebuia aurea (Manso) Benth. &amp;amp; Hook. f. ex S. Moore submetidas a estresse hídrico
Provedor de dados: 39
Autores: Cabral,Edna Lopes; Barbosa,Dilosa Carvalho de Alencar; Simabukuro,Eliana Akie.
Tabebuia aurea (Manso) Benth. &amp;amp; Hook. f. ex S. Moore pertence à família Bignoniaceae e ocorre nas margens dos rios temporários do Nordeste semi-árido. O crescimento das plantas jovens foi acompanhado em casa de vegetação por quatro meses e foi analisado em função do alongamento (cm), massa da matéria seca (g) e densidade estomática (mm²). Trinta dias após a semeadura, as plantas foram submetidas a três tratamentos hídricos: 100, 50 e 25% da capacidade de campo (cc). A densidade estomática foi verificada mensalmente nas regiões apical, mediana e basal da folha. Utilizou-se impressão em esmalte e a contagem foi efetuada em área de 1mm². O tratamento de 25%cc propiciou maior redução do crescimento. Nesse tratamento, a razão de crescimento (cm) parte...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tabebuia aurea; Crescimento; Área foliar; Alocação de biomassa; Densidade estomática.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-33062004000200004

CONDUTÂNCIA ESTOMÁTICA DE EUCALYPTUS CITRIODORA E E. GRANDIS, EM RESPOSTA A DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA NO SOLO E DE CONVIVÊNCIA COM BRACHIARIA BRIZANTHA STAPF
Provedor de dados: 53
Autores: SILVA,WILSON DA; SEDIYAMA,TOCIO; SILVA,ANTÔNIO ALBERTO DA; FERREIRA,FRANCISCO AFFONSO.
Objetivou-se avaliar os efeitos da interferência de Brachiaria brizantha sobre a condutância estomática (gs) de mudas de Eucalyptus citriodora e E. grandis, cultivadas em solos com diferentes níveis de água, em condições de casa de vegetação, entre dezembro de 1995 e fevereiro de 1996. O delineamento foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, em arranjo fatorial (2 x 3 x 4): duas espécies de eucalipto (E. citriodora e E. grandis), três níveis de água (20, 23 e 26%) e quatro populações de B. brizantha (zero, uma, duas e três plantas por vaso). O nível de água nos vasos foi mantido praticamente constante, até a última avaliação do experimento, aos 70 dias após o transplante das mudas, por microtensiômetro e pesagens diárias, com reposições de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalipto; Brachiaria brizantha; Água no solo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051998000200015

Solubilidade do silício em solos: influência do calcário e ácido silícico aplicados
Provedor de dados: 53
Autores: Camargo,Mônica Sartori de; Korndörfer,Gaspar Henrique; Pereira,Hamilton Seron.
O silício tem sido muito utilizado na agricultura brasileira, especialmente após sua inclusão na legislação de fertilizantes e corretivos. Poucos são os estudos, no entanto, sobre sua solubilidade em solos tropicais, que é importante para sua utilização. Foi avaliado silício solúvel de solos de cerrado muito argilosos (LVd, LVAd, NVef), de textura média (PVAe, LVd, LVAd) e arenoso (RQo) incubados com calcário (0, 2, 4 e 6 Mg ha-1) e ácido silícico (0 e 400 mg kg-1Si) e quatro repetições. As amostras dos solos foram secas, passadas em peneira ABNT 50 (0.297 mm) acondicionadas em potes (250 g) com os tratamentos e incubados por 90 dias (80 % da capacidade de campo). O ácido acético 0,5 mol L-1(AA) extraiu mais silício em relação à água (A) e CaCl2 0,01 mol...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Extratores; PH; Ácido acético; Cloreto de cálcio.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052007000400014

Faixa de umidade menos limitante ao crescimento vegetal e sua relação com a densidade do solo ao longo do perfil de um latossolo roxo
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Libardi,Paulo Leonel.
Quando um solo sofre qualquer tipo de manejo, sua estrutura é afetada, acarretando, normalmente, aumento na sua densidade com conseqüente diminuição da sua porosidade e alteração na distribuição do diâmetro dos seus poros. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da densidade do solo sobre a disponibilidade de água às plantas. As atividades de campo foram realizadas em uma área localizada no município de Guaíra - SP em um Latossolo roxo ácrico de textura argilosa. Para avaliação, três áreas adjacentes com os seguintes usos e manejos foram selecionadas: mata, plantio direto sequeiro e plantio direto irrigado. Coletaram-se amostras de 0,1 em 0,1m até 1,0m de profundidade. Essas amostras foram submetidas a diferentes tensões para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Água disponível; Resistência à penetração.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600006

Características morfofisiológicas associadas à tolerância à seca em sete genótipos da coleção nuclear de trevo branco
Provedor de dados: 65
Autores: Bortolini,Fernanda; Dall'Agnol,Miguel; Bissani,Carlos Alberto.
O trevo branco é uma leguminosa forrageira muito importante para utilização em pastagens temperadas no Rio Grande do Sul. Entretanto, ele é mais sensível ao déficit de água no solo do que as outras leguminosas perenes, apresentando problemas de persistência no verão. Com o objetivo de determinar características morfofisiológicas relacionadas à resposta ao déficit hídrico dessa espécie, foi realizado um experimento em casa-de-vegetação, o qual avaliou o efeito da disponibilidade hídrica (90 e 40% da umidade de capacidade de campo do solo) sobre sete acessos pertencentes à Coleção Nuclear de Trevo Branco do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro repetições,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Estresse hídrico; Leguminosas forrageiras; Melhoramento vegetal.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782011000900024

Atributos mecânicos e erosão por salpicamento em amostras de latossolo vermelho-amarelo sob efeito de vinhaça
Provedor de dados: 64
Autores: Julião,Luiz Gustavo Fernandes; Lima,José Maria de; Dias Júnior,Moacir de Souza; Oliveira,Geraldo César de; Ribeiro,Bruno Teixeira; Magalhães,Ciro Augusto de Souza.
Objetivou-se, neste trabalho, quantificar o efeito da vinhaça no comportamento compressivo e nos atributos mecânicos, como consistência, umidade ótima de compactação e densidade máxima, de um Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA); avaliar o efeito da vinhaça e do estado de compactação no salpicamento de partículas, da região de Lavras, MG. A vinhaça foi proveniente de um alambique de cachaça artesanal. Foram coletadas amostras deformadas e indeformadas nas profundidades de 0 a 3 cm e 60 a 63 cm. As amostras deformadas destinaram-se à caracterização do solo, determinação dos limites de consistência e realização do ensaio de Proctor Normal, após a incubação do material com vinhaça. As amostras indeformadas foram saturadas com vinhaça ou água destilada (controle),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compressibilidade; Capacidade suporte de carga; Estrutura do solo; Salpicamento; Proctor Normal.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542011000100002

Desempenho de três semeadoras-adubadoras de plantio direto para a cultura do milho
Provedor de dados: 64
Autores: Santos,Ariston Pinto; Volpato,Carlos Eduardo Silva; Tourino,Maria Cristina Cavalheiro.
Objetivou-se avaliar tecnicamente três semeadoras para plantio direto de milho, montou-se um experimento em área do Departamento de Engenharia Agrícola da UFLA, sob Latossolo Vermelho Distroférrico argiloso (LVdf), utilizando-se as seguintes semeadoras: S1 - Semeato SHM 11/13; S2 - John Deere RT 907 e S3 - John Deere RT 907, com diferentes sistemas de abertura de sulcos para deposição de adubo, deslocando-se a três velocidades distintas, de V1 (1,38 m.s-1), V2 (1,8 m.s-1) e V3 (2,22 m.s-1). As variáveis quantificadas foram: patinagem, força média na barra de tração, potência média por mecanismo de semeadura, consumo horário e específico de combustível e capacidade de campo teórica. Adotou-se um delineamento estatístico em blocos casualizados, com parcelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Desempenho operacional; Deposição de adubo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200030

Viabilidade técnica e econômica da aplicação de água na cultura do feijoeiro comum (Phaseolus Vulgaris L.)
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Andrade,Messias José Bastos de; Gervásio,Gilson Gerson; Braga,José Carlos; Lepri,Eduardo Branquinho.
Este experimento foi conduzido no campus II do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) em Patos de Minas, MG, durante o ano de 2005, e objetivou-se avaliar o rendimento do feijoeiro comum-cultivar Talismã submetida a diferentes níveis de reposição da água de irrigação, determinar a lâmina ótima econômica e a época de suspensão da irrigação para a cultura. Os tratamentos constaram de 5 níveis de reposição de água no solo (40%, 70%, 100%, 130% e 160%), em função da lâmina para elevá-lo diariamente à capacidade de campo e 3 épocas de suspensão da irrigação (0, 7 e 14 dias após atingir o estádio R9 do ciclo cultural - modificação da cor das vagens, maturidade fisiológica das plantas). Utilizou-se para a irrigação um sistema por microaspersão. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da irrigação; Função de produção; Lâmina ótima econômica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000200027

Produção do pimentão (Capsicum annuum L.) irrigado sob diferentes tensões de água no solo e doses de cálcio
Provedor de dados: 64
Autores: Santana,Márcio José de; Carvalho,Jacinto de Assunção; Faquin,Valdemar; Queiroz,Tadeu Miranda de.
Com o objetivo de avaliar os efeitos de tensões de água no solo e doses de cálcio sobre a produção do pimentão (Capsicum annuum L.), instalou-se o presente experimento em casa-de-vegetação, no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras - MG. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, em um esquema fatorial com seis repetições, sendo testados 4 doses de cálcio no solo (0, 200, 400 e 600 mg dm-3) e 4 tensões de água no solo (10 kPa, 30 kPa, 50 kPa e 60 kPa). Cultivou-se uma planta de pimentão por vaso com 13 dm³ de um Latossolo Vermelho distroférrico. Durante o período experimental, foram obtidos dados de altura e diâmetro do caule das plantas e produção de frutos. Pelos resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da irrigação; Estresse hídrico; Capsicum annuum.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000600022

Produção de alho em função de diferentes níveis de água e esterco bovino no solo
Provedor de dados: 75
Autores: Melo,João Paulo L.; Oliveira,Ademar P. de.
O alho é cultivado no período do frio, o que coincide com a época seca do ano nas regiões produtoras brasileiras. Portanto, são necessárias irrigações frequentes para suprir a necessidade hídrica da lavoura. Além da irrigação, a adubação orgânica no alho é prática rotineira, não sendo poucos os que dela fazem a única fonte de nutrientes. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de água e de matéria orgânica no solo sobre a produção e qualidade do alho. O experimento foi conduzido no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, em Areia, em casa-de-vegetação entre maio a outubro de 1995, época fria e seca. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, com os tratamentos distribuídos em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium sativum L.; Altura de plantas; Peso médio de bulbos; Produtividade.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05361999000100004

Morfofisiologia do milho inoculado com Azospirillum brasilense submetido à restrição hídrica e adubação nitrogenada.
Provedor de dados: 14
Autores: JALES, H. F.; MAGALHAES, P. C.; RONCHI, C. P.; PAIVA, A. P. L. de; CARVALHO, L. P. de; GOMES JÚNIOR, C. C.
A disponibilidade de água e nitrogênio nos solos de cultivo brasileiros é vital ao metabolismo das plantas. Na busca por recursos que mitiguem o efeito da seca e da disponibilidade de nitrogênio (N), destacase o uso de bactérias diazotróficas. Nesse sentido, objetivou-se avaliar o crescimento do milho inoculado com estirpes de Azospirillum brasilense, submetido a dois níveis de N e a duas condições hídricas. O ensaio foi conduzido em vasos, mantidos em casa de vegetação, no qual foram testados os inoculantes Az1, Az2, Az3, e Az4 (mistura do inoculante Az1 com Az2 ), além de um tratamento sem inoculação, submetido a dois níveis de N (N1 - 156 kg ha-1 e N2 - 312 kg ha-1) aplicados em cobertura e a duas condições hídricas [irrigado ? solo na capacidade de...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Déficit hídrico; Water deficit; Zea Mays; Inoculação; Bactéria; Fertilizante Nitrogenado; Deficiência Hídrica; Nitrogênio; Nitrogen.
Ano: 2021
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1133168

Compactação do solo e produtividade da cultura da soja em área irrigada no Cerrado.
Provedor de dados: 14
Autores: SÁ, M. A. C. de; SHIRATSUCHI, L. S.; FRANZ, C. A. B.; SANTOS JÚNIOR, J. de D. G. dos.
RESUMO: A compactação do solo foi avaliada e correlacionada com a produtividade de soja irrigada (safra 2006) sob plantio direto em dois solos: Latossolo Vermelho Amarelo textura média (LV) e Neossolo Quartzarênico (RQ) na região de Luis Eduardo Magalhães, Bahia, Brasil. Ensaios de campo e laboratório para determinação do Índice de Cone (IC) foram conduzidos, sendo ajustados modelos de IC em função de (conteúdo de água volumétrico), Ds (densidade do solo) e argila. Ensaios de laboratório proporcionaram modelos com R2 mais elevados. Para caracterização da compactação do solo com base no IC, é importante estabelecer as relações matemáticas entre IC e atributos do solo, como Ds e teor de argila. Tanto o LV quanto o RQ sob Cerrado apresentaram valores mais...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Índice de cone; Soil mechanical resistance; Soil mapping.; Agricultura de Precisão; Compactação do Solo; Glycine Max; Manejo do Solo; Mapa; Soja.; Precision agriculture; Soil management; Soybeans.
Ano: 2007
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/572302

Comportamento ambiental de dois inseticidas em um solo de Mato Grosso do Sul: experimentação e modelagem matemática.
Provedor de dados: 14
Autores: SCORZA JUNIOR, R. P.; RIGITANO, R. L. de O.; FRANCO, A. A.
Informações sobre o comportamento de pesticidas são importantes para o conhecimento do seu destino ambiental e, consequentemente, para a avaliação da sustentabilidade dos sistemas de produção agrícolas. Este trabalho teve os seguintes objetivos: (i) quantificar a lixiviação de dois inseticidas (endossulfam e tiametoxam) em uma área de plantio de soja na região de Ponta Porã, MS; (ii) avaliar a degradação e sorção dos dois inseticidas no solo em estudo; e (iii) testar e calibrar os simuladores MACRO e PEARL para descrever os dados observados da lixiviação dos dois inseticidas nas condições consideradas. Amostras de solo para quantificação da lixiviação dos pesticidas foram coletadas nas profundidades de 0-10 cm, 10-30 cm, 30-50 cm, 50-70 cm e 70-100 cm aos...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Degradação do solo.; Lixiviação.; Degradation; Leaching; Soil.
Ano: 2010
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/880300

Produtividade e qualidade de raízes de mandioca em resposta ao regime hídrico e a densidade de plantio.
Provedor de dados: 14
Autores: GUERRA, A. F.; FIALHO, J. de F.; ROCHA, O. C.; EVANGELISTA, W.
RESUMO: Este trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes espaçamentos de plantas, em duas variedades de mandioca, sobre a produtividade e a qualidade do produto quando submetidos a quatro regimes de irrigação. Os espaçamentos de plantas utilizados foram 60*60;100*60*120*60 cm, e os valores de tensão de agua no solo, usados nos quatro ensaios, foram 33,60,100 e 500 kPa medidos a 10 cm de profundidade. Sempre que a tensão de agua no solo atingia os valores predeterminados, procedia-se à irrigação para elevar o conteúdo de agua na camada superficial de 35 cm até a capacidade de campo. As tenções de 33 e 60 kPa foram monitoradas por tensiômetros e as de 100 e de 500 kPa, por blocos de gesso. Verificou ? se redução linear da produtividade com o aumento da...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Maninhot esculenta; Tensao; Productivity; Quality; Drought stress; Irrigation equipment.; Água; Deficiência Hídrica; Irrigação; Manejo de Água; Mandioca; Produtividade; Qualidade; Solo; Tensiômetro.; Cassava; Irrigation; Soil water potential; Water management.
Ano: 2003
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/568048

Aspectos de manejo de solos frágeis em perímetros irrigados da região Nordeste: ênfase em Neossolo Quartzarênico.
Provedor de dados: 14
Autores: AMARAL, A. J. do; HERNANI, L. C.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; CUNHA, T. J. F. da; MACEDO, J. R. de; ACCIOLY, L. J. de O.; MELO, A. da S.
Os solos arenosos apresentam fragilidade estrutural e textural. Atualmente, esses solos vêm sendo amplamente cultivados, com destaque para as culturas de mangueira e videira, em perímetros irrigados da região Nordeste. O objetivo deste trabalho foi avaliar alguns atributos físicos e químicos de um Neossolo Quartzarênico em área cultivada com a cultura da mangueira sob irrigação de longo prazo e uma área de referência (vegetação de caatinga). O estudo foi realizado, em área comercial em Petrolina-PE, Brasil. Foram coletadas amostras de solo em: 1) sob caatinga; 2) sob cultivo de mangueira (Mangifera indica L.), dispostas de forma pareada, em transecto contendo 10 pontos distanciados de 30 m entre si. Amostras compostas foram coletadas nas profundidades (m):...
Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Solos frágeis; Solo; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1045941

Aplicação de silicatos de cálcio e de potássio e o crescimento de mudas de Eucalyptus grandis
Provedor de dados: 190
Autores: Bognola, Itamar Antonio; Clasen, Lina Avila; Franciscon, Luziane; Gava, Jose Luiz; Dedecek, Renato Antonio; Silva, Fernando Márcio da.
O uso de silicato é uma prática que vem sendo adotada com frequência em culturas anuais, muito embora poucos trabalhos tenham sido realizados com intuito de verificar sua eficiência em espécies florestais arbóreas. O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar o efeito da aplicação de silicatos de cálcio e de potássio no crescimento de mudas de Eucalyptus grandis. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Município de Alambari, SP. O delineamento usado foi inteiramente ao acaso, com oito tratamentos, três repetições e 25 plantas por parcela, sendo mantidas na umidade de capacidade de campo. As mudas foram plantadas em tubetes de plástico, utilizando substrato local, com adubação básica e silicatos. Diâmetro de colo, altura e biomassa verde e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Silício; Adubação; Nutrição florestal Silicon; Fertilization; Forest nutrition.
Ano: 2011
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/150

Influência de diferentes doses de fósforo no crescimento de plantas de Peltophorum dubium (Sprengel) Taubert
Provedor de dados: 190
Autores: Schumacher, Mauro Valdir; Ceconi, Denise Ester; Santana, Cedinara Arruda.
Este experimento foi realizado com o objetivo de estudar os efeitos de diferentes doses de fósforo no crescimento de plantas de Canafístula (Peltophorum dubium). O substrato utilizado foi do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo coletado na camada superficial (0-20 cm), o qual foi destorroado, homogeneizado, seco ao ar, passado em peneira de 2 mm e, posteriormente, analisado quimicamente. Como adubação complementar foram adicionados 10 mg kg-1 de N e 12,5 kg-1 de K, as fontes foram (NH4)2SO4 e KCl. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 8 tratamentos e 8 repetições, totalizando 64 parcelas. Os tratamentos foram constituídos por: testemunha (solo sem adição de fósforo), 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 mg kg-1, de P (utilizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fósforo; Peltophorum dubium; Crescimento; Nutrição Phosphorus; Peltophorum dubium; Growth; Nutrition.
Ano: 2003
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1611

Influência de chuva simulada após aplicação de herbicidas em pós-emergência, sobre o controle de plantas daninhas, em solo com dois níveis de umidade
Provedor de dados: 87
Autores: Bastiani,Marcos L.R.; Silva,Antônio A.; Ferreira,Francisco A.; Cardoso,Antônio A.
Dois experimentos foram conduzidos em 1995, em casa-de-vegetação do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal Viçosa, Viçosa-MG, com o objetivo de avaliar a influência da chuva após a aplicação de herbicidas, no controle de capim-marmelada (Brachiaria plantaginea L.) e picão-preto (Bidens pilosa L.), na cultura do milho (Zea mays L.), em solo com dois níveis de umidade. Foram aplicados o nicosulfuron em duas formulações (SC e WDG) e as misturas nicosulfuron + atrazine e atrazine + óleo, com intervalos de 0, 15, 30, 60 e 120 min entre a aplicação do herbicida e a ocorrência de 30 mm de chuva simulada. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro repetições, dispostos em arranjo fatorial 5x5, sendo o primeiro fator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria plantaginea; Bidens pilosa; Zea mays; Atrazine; Nicosulfuron.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582000000100006

Intervalo hídrico ótimo de um latossolo vermelho distrófico, após o primeiro período de pastejo contínuo de brachiaria ruziziensis, em sistema integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Alves,Sérgio José.
O intervalo hídrico ótimo (IHO) destaca-se como um dos melhores indicadores da qualidade física do solo, sob sistemas intensivos de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico típico por meio do IHO, após três safras agrícolas de lavoura e o primeiro ano de sistema integração lavoura-pecuária, em Xambrê, noroeste do Paraná. O experimento foi implantado em blocos casualizados, com três repetições. Os tratamentos consistiram de quatro alturas de pastejo (0,10; 0,20; 0,30; e 0,40 m) e um tratamento testemunha sem pastejo. A braquiária (BRACHIARIA RUZIZIENSIS) foi semeada em março de 2010 e o pastejo contínuo de bovinos foi realizado durante 110 dias (março-setembro). Em outubro desse ano, coletaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Arenito Caiuá; Curva de retenção de água; Densidade do solo; Manejo do solo; Qualidade do solo; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000300024

Atributos químicos e físicos de um cambissolo háplico Tb distrófico sob diferentes usos na Zona da Mata Mineira
Provedor de dados: 90
Autores: Portugal,Arley Figueiredo; Costa,Oldair Del'Arco Vinhas; Costa,Liovando Marciano da; Santos,Bruno Costa Moreira dos.
O conhecimento de atributos químicos e físicos de solos nos mares de morros pode fornecer importantes subsídios ao planejamento sustentável dos seus recursos naturais. Nesse sentido, realizou-se a caracterização química e física de um Cambissolo Háplico Tb distrófico sob diferentes usos, no município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Foram avaliadas áreas com seringueira, laranja, cana, pastagem e mata. Seringueira, laranja e pastagem estão instaladas há 15 anos, e a cana, há 1,5 ano, sendo antes pastagem. Todos os usos agrícolas tiveram histórico com cana por aproximadamente 100 anos. A amostragem foi realizada em trincheiras, com três repetições, nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. Foram analisados as seguintes propriedades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mar de morros; Manejo do solo; Química e física do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000100024

Caracterização do intervalo hídrico ótimo de um latossolo roxo sob plantio direto
Provedor de dados: 90
Autores: Tormena,C. A.; Silva,A. P.; Libardi,P. L.
O crescimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas é influenciado por vários atributos físicos do solo, com complexas interações que envolvem o potencial da água no solo, o teor de oxigênio e a resistência do solo à penetração das raízes. O Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) é um parâmetro físico do solo que incorpora os efeitos do conteúdo de água no solo sobre as variações do potencial mátrico, aeração e resistência mecânica do solo. O IHO não tem sido avaliado em solos tropicais, razão por que o objetivo deste trabalho é o de caracterizá-lo num Latossolo Roxo (Typic Hapludox), cultivado com milho no sistema de plantio direto. Para este fim, foram obtidas, nas posições linha e entrelinha da cultura do milho, 72 amostras de solo com estrutura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades físicas do solo; Resistência à penetração; Densidade do solo; Latossolo Roxo.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831998000400002

Intervalo hídrico ótimo em um Latossolo vermelho cultivado em sistema semeadura direta por 25 anos
Provedor de dados: 90
Autores: Moreira,Fernando Rodrigues; Dechen,Sonia Carmela Falci; Silva,Álvaro Pires da; Figueiredo,Getulio Coutinho; Maria,Isabella Clerici De; Pessoni,Patrícia Terezinha.
O Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) integra atributos físicos do solo relacionados ao crescimento das culturas e corresponde ao intervalo entre os limites superior e inferior do conteúdo de água no solo, no qual são mínimas as limitações para o crescimento radicular. Em áreas agrícolas, o manejo do solo pode alterar sua estrutura, de forma que, principalmente em razão da compactação, a densidade do solo (Ds) poderá ficar fora desses limites em que as condições são ideais para o crescimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi utilizar o IHO para avaliação da qualidade física do solo e identificação de áreas com restrição para crescimento de plantas, visando ao manejo localizado. O estudo foi realizado em um Latossolo Vermelho argiloso sob sistema...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água no solo; Plantio direto; Qualidade física do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000100011

Disponibilidade de zinco para milho pelos extratores Mehlich-1, Mehlich-3 e DPTA em solos de Minas Gerais, na presença e ausência de calagem
Provedor de dados: 90
Autores: Menezes,Agna Almeida; Dias,Luiz Eduardo; Neves,Julio César Lima; Silva,Joelson Virginio Orrico da.
No Brasil, diversos extratores químicos são utilizados na determinação de Zn disponível para as plantas, destacando-se Mehlich-1 e DTPA. Este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a disponibilidade de Zn em solos de Minas Gerais em função de doses de Zn e de calcário e extratores químicos, utilizando-se milho como planta indicadora. Os extratores estudados foram: (a) Mehlich-1 com filtragem lenta após a extração (M-1f); (b) Mehlich-1 com retirada do sobrenadante após 16 h de repouco (M-1s); (c) Mehlich-3 (M-3); e (d) DTPA. As amostras receberam adubação básica com macro e micronutrientes (-Zn) e cinco doses de Zn na forma de ZnSO4 (0, 2, 4 6 e 8 mg dm-3 de Zn) na ausência ou presença de calagem. Quinze dias após a fertilização, subamostras foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Micronutrientes; Extrator; Correlação; Teor.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200015

Compressibilidade, resistência a penetração e intervalo hídrico ótimo de um Argissolo Amarelo cultivado com cana-de-açúcar nos Tabuleiros Costeiros de Alagoas
Provedor de dados: 90
Autores: Pacheco,Edson Patto; Cantalice,José Ramon Barros.
O tráfego intenso de máquinas agrícolas para colheita e tratos culturais em plantações de cana-de-açúcar pode causar a compactação do solo e comprometer a produtividade e longevidade da lavoura. Uma das formas de avaliar e monitorar a degradação devido à compactação causada pelo trânsito das máquinas é por meio da análise da compressibilidade e comportamento hídrico do solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do trânsito de máquinas para o cultivo da cana-de-açúcar sobre a pressão de pré-compactação (σp), resistência à penetração em laboratório (RPL) e intervalo hídrico ótimo (IHO) de um Argissolo Amarelo distrocoeso dos Tabuleiros Costeiros do Estado de Alagoas. O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Progresso, de propriedade da Usina...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Pressão de pré-compactação; Comportamento hídrico.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000200010

Efeito da adubação alternativa do maracujazeiro-amarelo nas características químicas e físicas do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Pires,André Assis; Monnerat,Pedro Henrique; Marciano,Cláudio Roberto; Pinho,Leandro Glaydson da Rocha; Zampirolli,Poliana Daré; Rosa,Raul Castro Carriello; Muniz,Rodrigo Almeida.
Adubações minerais e orgânicas promovem alterações nas condições físicas e químicas do solo, com conseqüente efeito na produtividade das culturas. Um experimento foi realizado no Município de Campos dos Goytacazes, RJ, de fevereiro de 2005 a julho de 2006, para comparar diferentes adubos orgânicos com a adubação mineral do maracujazeiro-amarelo quanto aos efeitos sobre as características químicas e físicas do solo adubado. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições e seis tratamentos, correspondentes às seguintes adubações por planta: (AM) adubação mineral = 100 g da fórmula NPK 20-5-20 + cobertura morta (CM); EB = 5 L de esterco bovino + CM; FOC = 500 g de farinha de ossos e carne + CM; RM = 5 L de raspa de mandioca +...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Adubação orgânica; Adubação mineral; Fertilidade do solo; Passiflora edulis.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500021

Qualidade física do solo em pomar de laranjeira no noroeste do paraná com manejo da cobertura permanente na entrelinha
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Tormena,Cássio Antonio; Silva,Álvaro Pires da.
O tráfego de máquinas e a compactação do solo ocorrem próximo à copa das plantas de citros, aumentando as restrições físicas do solo ao crescimento das raízes. Estratégias de manejo incluem o uso de coberturas permanentes do solo nas entrelinhas de pomares de laranjeira, mas são desconhecidos os seus efeitos na qualidade física do solo. O objetivo deste estudo foi quantificar o impacto de sistemas de manejo com cobertura permanente do solo em alguns indicadores de qualidade física do solo em um pomar de laranjeira. O estudo foi realizado em um experimento de longa duração de laranjeira 'Pêra' sobre limoeiro 'Cravo' com sistemas de cobertura permanente do solo nas entrelinhas, no município de Alto Paraná, noroeste do Paraná, em um Argissolo Vermelho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Porosidade do solo; Aeração do solo; Retenção de água; Propriedades físicas; Matéria orgânica do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300002

DESEMPENHO DE CLONES DE EUCALIPTO EM RESPOSTA A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA NO SUBSTRATO
Provedor de dados: 107
Autores: Sandro Dan Tatagiba; Plantar S.A; José Eduardo Macedo Pezzopane; UFES; Edvaldo Fialho dos Reis; UFES; Ricardo Miguel Penchel; Aracruz.
A água é fundamental no metabolismo das plantas, sendo que uma pequena redução em sua disponibilidade pode afetar o crescimento, desenvolvimento e a produtividade da cultura. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de seis clones de eucalipto (1, 2, 3, 4, 5 e 6), crescendo em vasos plásticos, de modo a subsidiar a seleção precoce desses materiais genéticos para estabelecimento em áreas com disponibilidade diferenciada de água no solo. As plantas dos seis clones foram submetidas a três diferentes níveis de manejos hídricos: sem déficit, com a manutenção da umidade próxima à capacidade de campo ao longo de todo o período experimental; déficit com a suspensão da irrigação aos 150 dias de experimentação, durante 45 dias e posterior retomada da...
Tipo: Artigo Avaliado por Pares
Palavras-chave: Engenharia Agrícola Recursos hídricos; Irrigação; Hidrologia.
Ano: 2009
URL: http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/134

Soil waterlogging: effect on the initial growth of oat (Avena sativa L.)
Provedor de dados: 22
Autores: Rosa, Thais D'Avila; Pedó, Tiago; Martinazzo, Emanuela Garbin; Gehling, Vânia Marques; Aisenberg, Geison Rodrigo; Aumonde, Tiago Zanatta; Villela, Francisco Amaral.
The soil waterlogging reduces oxygen content near the roots, affecting energy metabolism and absorption of water and nutrients. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of different periods of soil waterlogging on physiological characteristics of initial growth in oat plants. The treatments consisted of soil in field capacity and soil flooding for 72 and 120 hours, with six replications. To analyze the initial growth were observed the number of leaves, leaf area, leaf area ratio and leaf weight, specific leaf area, dry weight of leaf, stem and roots, length of shoot and primary root. The increasing of the period of flooding reduced the accumulation of root dry matter, the leaf area and the specific leaf area. However, the length of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área foliar; Avena sativa L.; Estresse hídrico; Matéria seca.
Ano: 2015
URL: http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria/article/view/10101

APLICAÇÃO FOLIAR DE CÁLCIO E BORO E COMPONENTES DE RENDIMENTO E QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA
Provedor de dados: 65
Autores: Bevilaqua,Gilberto Antonio Peripolli; Silva Filho,Pedro Moreira; Possenti,Jean Carlo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cálcio (Ca) e boro (B), aplicados em pulverização foliar, nas fases vegetativa e reprodutiva da cultura de soja (Glycine max L. Merril), cvs. FT Cometa e BR 16, nos componentes de rendimento e na qualidade fisiológica de sementes. O trabalho foi conduzido em casa-de-vegetação. O solo usado foi um Planossolo, com as seguintes caracteristicas físico-químicas: K: 1,67 mmo&lt;IMG SRC="http:/img/fbpe/cr/v32n1/a06img01.gif"&gt;c dm-3, P: 3,5mg dm-3, matéria orgânica: 16,6g dm-3; teores de Ca+Mg: 18mmo&lt;IMG SRC="http:/img/fbpe/cr/v32n1/a06img01.gif"&gt;c dm-3 de solo, pH: 4,7 e argila: 11%. As unidades experimentais foram bandejas com capacidade para 20kg de solo, mantidas com umidade próxima da capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Peso de grãos; Emergência; Vigor.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000100006

Atributos físicos do solo relacionados ao armazenamento de água em um Argissolo Vermelho sob diferentes sistemas de preparo
Provedor de dados: 65
Autores: Silva,Mellissa Ananias Soler da; Mafra,Álvaro Luiz; Albuquerque,Jackson Adriano; Bayer,Cimélio; Mielniczuk,João.
Os sistemas de preparo afetam a estrutura do solo e podem influenciar o armazenamento de água disponível para as plantas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de longo prazo (17 anos) dos sistemas de preparo convencional (PC), preparo reduzido (PR) e semeadura direta (SD) sobre os atributos físicos relacionados ao armazenamento e disponibilidade de água de um Argissolo Vermelho com textura média, em Eldorado do Sul, RS. Amostras de solo (0-2,5, 2,5-7,5, 7,5-12,5, 12,5-17,5cm) foram coletadas numa seqüência ervilhaca/milho. Adicionalmente, amostrou-se uma área sob campo nativo (CN), adjacente à área experimental, como referência à condição natural do solo. O solo em SD apresentou maiores teores de carbono orgânico (CO) na camada superficial e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Curva de retenção de água; Condutividade hidráulica saturada; Densidade do solo; Porosidade; Resistência ao penetrômetro.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782005000300009

Produção e composição química da forragem de alfafa (Medicago sativa L cv. Crioula) em função do teor de umidade do solo - DOI: 10.4025/actasciagron.v25i1.2674
Provedor de dados: 1
Autores: Costa, Cirino; UNESP; Vieira, Márcio Piedade; UNESP; Venégas, Fábio; UNESP; Saad, João Carlos Cury; UNESP; Cruz, Raimundo Leite; UNESP.
O trabalho foi conduzido no período de 17/03/1997 a 20/04/1998 com o objetivo de avaliar o efeito de lâminas de água de irrigação na produção, distribuição e composição química da alfafa (Medicago sativa L cv. Crioula) em ensaio de campo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos: ausência de irrigação (T 0), irrigado a 50 (T 50), 75 (T 75) e 100 (T 100), como porcentagem da capacidade de campo, com 5 repetições. Para produção da matéria seca houve diferença significativa (p &lt; 0,05) entre os tratamentos irrigado e não irrigado, e efeito de estação do ano (p &lt; 0,05), sendo o verão superior ao inverno. Os cortes nas estações do ano não diferiram quanto aos teores de PB, FDN e FDA nos tratamentos. Entretanto, a alfafa...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias irrigação; PB; FDN; FDA 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias.
Ano: 2003
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2674

Manejo do consórcio com culturas de adubação verde em sistema plantio direto - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i5.816
Provedor de dados: 1
Autores: Reis, Gustavo Naves dos; Universidade Estadual Paulista; Silva, Rouverson Pereira da; Universidade Estadual Paulista; Furlani, Carlos Eduardo Angeli; Universidade Estadual Paulista; Neto, Júlio Cavalin; Universidade Estadual Paulista; Grotta, Danilo César Checchio; Universidade Estadual Paulista; Cortez, Jorge Wilson.
Este trabalho objetivou estudar a influência de três manejos na produção de massa seca de dois consórcios de coberturas vegetais, em experimento realizado em área experimental do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola (LAMMA), do Departamento de Engenharia Rural, FCAV/Unesp, Jaboticabal, Estado de São Paulo. Os consórcios de coberturas vegetais utilizados foram: Crotalaria + Guandu e Mucuna + Guandu, manejados sob três diferentes sistemas: Triturador de palhas; Roçadora e Herbicida, em delineamento em blocos ao acaso e esquema fatorial 2x3, com 4 repetições, totalizando 24 parcelas. Foram avaliados os seguintes parâmetros: massa seca dos consórcios, aos 30, 60, 97 e 125 dias após a semeadura das espécies, a massa seca após o manejo, aos 30, 51 e 71...
Palavras-chave: 5.01.03.00-8 Crotalaria juncea; Stilozobium niveum; Cajanus cajan Fitotecnia.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/816

Influência da velocidade de deslocamento no desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão no Norte Fluminense - doi: 10.4025/actasciagron.v33i3.6085
Provedor de dados: 1
Autores: Garcia, Ricardo Ferreira; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Vale, Welington Gonzaga do; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Oliveira, Márcia Teresinha Ramos de; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Pereira, Érica Mirre; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Amim, Reynaldo Tancredo; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; Braga, Thiago Costa; Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da velocidade de deslocamento no desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão. Os ensaios foram realizados em área experimental da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizada em Campos dos Goytacazes, RJ. O experimento foi montado em delineamento em blocos casualizados, utilizando duas velocidades de deslocamento, de 2,5 e 4,4 km h-1, com 16 repetições. Na semeadura, utilizou-se o milho híbrido UENF 506-8, com espaçamento entre linhas de 0,9 m e espaçamento teórico entre sementes de 11 cm. Com o aumento da velocidade de deslocamento, houve aumento na patinagem dos rodados da semeadora, na capacidade de campo efetiva, na profundidade de plantio, na velocidade periférica do disco...
Tipo: Mensurações
Palavras-chave: 5.01.03.02-4 danos mecânicos; Patinagem; Profundidade de semeadura; Capacidade de campo Mecanização Agrícola mechanical damage; Slippage; Seeding depth; Field capacity.
Ano: 2011
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/6085

Respostas fisiológicas de plantas jovens de macaúba a condições de seca cíclica
Provedor de dados: 190
Autores: Mota, Clenilso Sehnen; Oliva Cano, Marco Antonio.
O objetivo do presente estudo foi avaliar os impactos de três ciclos de seca/ reirrigação sobre os rendimentos quânticos da fluorescência da clorofila a, acúmulo de prolina e ajustamento osmótico. Dez plantas cultivadas em vasos com capacidade de 150 L de solo foram submetidas a três ciclos sucessivos de seca/reirrigação (S/R) e outras dez foram mantidas irrigadas em capacidade de campo. Os ciclos S/R não promoveram ajustamento osmótico nas plantas mantidas com suspensão da irrigação (CSI), apesar do acúmulo de prolina. A fluorescência mínima adaptada ao escuro aumentou e a eficiência quântica máxima do PSII teve redução nas plantas CSI. O rendimento quântico de conversão de energia fotoquímica do fotossistema II (PSII) e a taxa aparente de transporte de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Botânica Acrocomia aculeata; Balanço energético; Osmólitos Acrocomia aculeata; Energy balance; Osmolytes.
Ano: 2016
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1061

Penalização da produtividade da cultura do milho imposta pelo modelo CERES-Maize - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i1.2125
Provedor de dados: 1
Autores: Freitas, Paulo Sergio Lourenço de; UEM - Maringá; Mantovani, Everardo Chartuni; UFV; Sediyama, Gilberto Chohaku; UFV; Costa, Luiz Cláudio; UFV.
O presente trabalho foi realizado com o objetivo analisar a penalização imposta pelo modelo CERES-Maize as variáveis de produção da cultura do milho.  Também foram analisadas a evaporação da água do solo e a evapotranspiração da cultura, calculadas pela metodologia utilizada pelo CERES-Maize e pela metodologia utilizada pelo SISDA 3.0, que utiliza o coeficiente de cultura para calcular a evapotranspiração da cultura e o coeficiente de penalização para umidades do solo abaixo da capacidade de campo. Com o objetivo de comparar os dados simulados com os experimentais, foi instalado, em campo, um experimento com a cultura do milho, com os seguintes tratamentos: cinco lâminas de água e dois coeficientes de uniformidade de aplicação de água. A partir dos...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola CERES-Maize; Evapotranspiração; Evaporação; Irrigação; Lâmina de água 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2125

Crescimento, teor de partenolídeo e de prolina em plantas de tanacetum parthenium (l.) Schultz-Bip crescidas em substrato com diferentes teores de umidade - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i1.2137
Provedor de dados: 1
Autores: Carvalho, Luciana Marques de; EMPBRAPA; Casali, Vicente Wagner Dias; UFV; Souza, Márcio A. de; UFV; Barbosa, Luiz Cláudio de Almeida; UFV; Cecon, Paulo Roberto; UFV.
Com o objetivo de determinar o efeito do teor de umidade do substrato sobre o teor de partenolídeo na parte aérea das plantas, cultivou-se a artemísia [Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.] em vasos de 5 L com substrato mantido a 100%, 90%, 70% ou 50% da capacidade de campo. Nos níveis de maior disponibilidade hídrica no substrato, verificou-se maior altura, número de folhas, área foliar total e teor de partenolídeo. No menor nível de disponibilidade de água no solo verificou-se redução de 16% na altura das plantas, de 13% no número de folhas, de 14% na área foliar total e de 28% no teor de partenolídeo, além de aumento no teor de prolina. Conclui-se que os maiores teores de umidade no substrato são mais indicados à produção de plantas com maior teor de...
Palavras-chave: 5.01.00.00-9    Agronomia planta medicinal; Deficiência hídrica; Princípio ativo 5.01.00.00-9    Agronomia.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2137

Caracterização estatística de variáveis usadas para ensaiar uma semeadora-adubadora em semeadura direta e convencional - DOI: 10.4025/actasciagron.v31i4.951
Provedor de dados: 1
Autores: Vale, Welington Gonzaga do; UENF; Garcia, Ricardo Ferreira; UENF; Thiebaut, Jose Tarcísio Lima; UENF; Gravina, Geraldo de Amaral; UENF.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar, estatisticamente, as variáveis patinagem dos rodados,  espaço percorrido por parcela, área da parcela trabalhada, capacidade de campo teórica e efetiva de uma semeadora em sistema de semeadura direta (SD) e convencional (SC), com base na verificação do ajuste de uma série de dados a uma distribuição estatística, visando indicar a melhor forma de representação e valores a serem adotados para que estas variáveis sejam utilizadas em operações de práticas agrícolas. O experimento na SC foi realizado com velocidade de 1,5 m s-1, com 190 repetições, durante a semeadura de milho em solo classificado como Cambissolo; o experimento na SD, com 1,8 m s-1 e 58 repetições, durante a semeadura de sorgo em solo classificado...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola mecanização agrícola; Variabilidade; Número de amostras Mecanização agrícola agricultural mechanization; Variability; Number of samples.
Ano: 2009
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/951

Resistência do solo à penetração e porosidade de aeração de um latossolo vermelho distrófico sob plantio direto por dois anos
Provedor de dados: 1
Autores: Watanabe, Sergio Hitoshi; UEM; Tormena, Cássio Antonio; UEM; Araujo, Marcelo Alessandro; UEM; Gonçalves, Antonio Carlos Andrade; UEM; Silva, Alvaro Pires da; USP; Pintro, Jose Carlos; UEM; Costa, Antonio Carlos Saraiva da; UEM; Vidigal Filho, Pedro Soares; UEM.
A degradação do solo provoca modificações nas suas propriedades com reflexos na sua qualidade para a produção agrícola. Este estudo foi desenvolvido para quantificar as alterações no comportamento físico de um Latossolo Vermelho Distrófico, textura média, sob plantio direto, desenvolvido sobre o Arenito Caiuá. Quarenta amostras de solo indeformadas foram coletadas aleatoriamente, na profundidade de 0-20 cm. As amostras foram utilizadas para determinação da porosidade de aeração e da curva de resistência do solo à penetração. Os resultados indicaram que na tensão de 0,01 MPa (capacidade de campo), 25% das amostras apresentam valores de porosidade de aeração abaixo do valor de 10%. A curva de resistência do solo à penetração indicou que na umidade...
Palavras-chave: 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias resistência à penetração; Porosidade de aeração; Propriedades físicas do solo; Plantio direto; Latossolo Vermelho Distrófico 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias.
Ano: 2000
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/2847

Relações entre o potencial e a temperatura da folha de plantas de milho e sorgo submetidas a estresse hídrico - DOI: 10.4025/actasciagron.v29i4.426
Provedor de dados: 1
Autores: Júnior, Pedro Abel Vieira; USP; Neto, Durval Dourado; USP; Oliveira, Ricardo Ferraz de; USP; Peres, Lázaro Eustáquio Pereira; USP; Martin, Thomas Newton; USP; Manfron, Paulo Augusto; UFSM; Bonnecarrère, Reinaldo Antônio Garcia; USP.
Para avaliar o comportamento diário do potencial hídrico em plantas de milho e de sorgo submetidas a estresse hídrico, relacionandestádio e até próximo ao ponto de murcha a irrigação foi suspensa e foram monitoradas diariamente a temperatura ambiente (Tam), o poteo com as temperaturas foliar e ambiente, foram cultivadas, em vasos individuais em estufa, cinco plantas de cada espécie. Até o estádio fenológico de quatro folhas, o solo nos vasos foi mantido em capacidade de campo. Entre esse ncial hídrico da folha (Ψ folha) e a temperatura sobre a lâmina foliar (Tfoext). Nas plantas que apresentavam enrolamento das folhas, foram registradas as temperaturas (Tfoint) da face interna do limbo enrolado. Também foram calculadas as médias horárias dos Ψ folha para...
Palavras-chave: 5.01.03.00-8    Fitotecnia água; Anisohídrico; Isohídrico; Zea mays L.; Sorghum bicolor L.
Ano: 2007
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/426

Utilização do modelo Cropgro-drybean na determinação das melhores épocas de semeadura da cultura do feijão para a região de Maringá, Estado do Paraná, Brasil - DOI: 10.4025/actasciagron.v27i2.1855
Provedor de dados: 1
Autores: Dallacort, Rivanildo; UNEMAT; Rezende, Roberto; UEM; Freitas, Paulo Sérgio Lourenço de; UEM; Faria, Rogério Teixeira de; IAPAR; Azevedo, Tedson Luis de Freitas; UEM; Tolentino Júnior, João Batista; UEM.
O presente estudo foi realizado para o município de Maringá, Estado do Paraná, (latitude de 23º27'S, longitude de 51º57' e altitude de 542 metros). Nele, utilizou-se o modelo de simulação de crescimento e desenvolvimento da cultura do feijão, Cropgro-Drybean. Esse modelo simula o desenvolvimento fenológico e crescimento da cultura, considerando o balanço de água no solo. As simulações foram realizadas durante o período de 1980 a 2000, em um total de vinte safras, considerando-se a semeadura da cultivar Iapar 57, nas seguintes datas: 1, 10 e 20 de março, 1 de abril, 20 e 30 de julho, 10 e 30 de agosto e 1 de setembro. Os dados de entrada para as simulações foram dados meteorológicos diários de temperaturas máxima e mínima, precipitação e radiação solar...
Palavras-chave: 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola Cropgro-drybean; Feijão; Simulação 5.03.00.00-8    Engenharia Agrícola.
Ano: 2005
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1855

Adsorção de fósforo em dez solos do Estado de Pernambuco e suas relações com parâmetros físicos e químicos - doi: 10.4025/actasciagron.v33i1.3129
Provedor de dados: 1
Autores: Corrêa, Rossini Mattos; Programa de Pós Graduação em Ciência do Solo, Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.; Nascimento, Clístenes Williams Araújo do; Programa de Pós Graduação em Ciência do Solo, Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.; Rocha, Alexandre Tavares da; Programa de Pós Graduação em Ciência do Solo, Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
Um experimento foi conduzido para estudar a adsorção de fósforo (P) em amostras de dez solos do Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. As relações entre atributos físicos e químicos do solo e as isotermas de adsorção de P foram também avaliadas. Os resultados mostraram que a capacidade máxima de adsorção de fosfato (CMAP), o P-remanescente (P-rem) e a constante k de da equação Freundlich são variáveis confiáveis para se caracterizar a adsorção de P pelos solos. Pela sua praticidade de determinação, o P-rem é a variável mais indicada. Os parâmetros de adsorção de P CMAP, P-rem e constante k de Freundlich apresentaram correlação (p &lt; 0,01) com os atributos químicos acidez potencial (H+Al), alumínio trocável (Al), capacidade de troca catiônica (CTC) e...
Palavras-chave: 5.01.01.05-6 fixação de fósforo; Langmuir; Freundlich Fertilidade do Solo e Adubação phosphorus fixation; Langmuir; Freundlich.
Ano: 2011
URL: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/3129