Data/hora: 27/07/2024 02:56:07

Provedor de dados: 	Engenharia Agrícola	
País: 	Brazil	
Título: 	Fatores qualitativos da ponta de energia hidráulica ADGA 110015 para pulverização agrícola	
Autores: 	Ferreira,Marcelo C.; Costa,Glauberto M.; Silva,Adriana R.; Tagliari,Sônia R. A.	
Data: 	2007-08-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Bico; Padrão de deposição; Tamanho de gotas.	
Resumo: 	Este trabalho teve o objetivo de caracterizar o diâmetro e a uniformidade das gotas e o perfil de distribuição volumétrica da ponta denominada antideriva de grande ângulo (ADGA) 110015, nas pressões de 207 e 310 kPa, para determinar o seu espaçamento na barra de pulverização. Os perfis de distribuição volumétrica para a altura de 50 cm foram avaliados em mesa de deposição. A partir dos perfis de distribuição, simulou-se o padrão de deposição ao longo da barra de pulverização. O espectro do diâmetro de gotas foi determinado em analisador de tamanho de partículas por difração laser. Pode-se concluir que a ponta ADGA 110015 apresentou perfil de distribuição do jato simétrico nas pressões de trabalho de 207 e 310 kPa. Na maior pressão, pode-se operar com menor altura da barra ou com as pontas mais espaçadas entre si, pois o maior ângulo de aspersão do jato resultou em diminuição do coeficiente de variação. Entretanto, o aumento da pressão proporcionou redução significativa no diâmetro das gotas, aumentando o potencial de cobertura do alvo, a suscetibilidade à deriva e à evaporação.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300016	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162007000300016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.27 n.2 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess