Data/hora: 26/07/2024 22:50:53

Provedor de dados: 	Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)	
País: 	France	
Título: 	Modélisation du fonctionnement HYdro-MOrpho-SEDimentaire de l’estuaire de la Seine [HYMOSED] - Volet « Mesures»	
Autores: 	Grasso, Florent; Verney, Romaric.	
Data: 	2017-03-31	
Ano: 	2017	
Resumo: 	Le volet Mesures du projet SA5 HYMOSED se décompose en deux axes distincts : le suivi des évolutions morphodynamiques des vasières latérales intertidales et la quantification des matières en suspension (MES) de surface par télédétection couleur de l’eau. L’objectif du premier axe est d’évaluer notre capacité à observer les modifications morphodynamiques des vasières en comparant et combinant trois approches complémentaires (altimétrie ponctuelle ALTUS, topographie TLS (scanner laser terrestre), topographie par drone). Un suivi ALTUS sur 2 ans de trois vasières intertidales à l’aval de Tancarville (Tancarville, Pointe de la Roque, Vasière Nord) a été réalisé, permettant de quantifier l’influence des forçages hydrodynamiques et hydrologiques sur les phases de dépôt et d’érosion. En parallèle de ce suivi continu haute fréquence, les techniques de mesures par TLS et Drone ont été mises en oeuvre ponctuellement au cours d’un cycle hydrologique. Les performances (résolution et précision) et limites (importance du géoréférencement fixe) de chacune des techniques ont été quantifiées, et comparées au suivi ALTUS. Les résultats ont montré la parfaite complémentarité des mesures hautes fréquences ponctuelles et basse fréquence spatialisée, ces dernières permettant une estimation des volumes érodés/déposés mais également de suivre les structures micro et moyennes échelles telles que les réseaux de drainage en haut de vasières et les filandres. Le second axe du volet Mesures est de poursuivre le travail engagé dans SA4 MODEL sur l’analyse des images satellites couleur de l’eau pour la compréhension des processus hydrosédimentaires à l’embouchure de l’estuaire. Des mesures complémentaires de réflectance et de concentrations en MES dans des zones fortement turbides ont permis de proposer une amélioration de l’algorithme de traitement des données. Ces données satellites ont été analysées par régime de forçages, de façon à caractériser par une métrique simple, la surface cumulée de concentrations supérieure à un seuil, les structures turbides de surface. L’influence du débit, de la marée et des vagues peut ainsi être quantifié. Ces métriques servent également de validation du modèle hydrosédimentaire, via leur calcul à partir des concentrations en MES de surface simulées.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00414/52523/53292.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00414/52523/53293.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00414/52523/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use