Consulta: subjectFacets:"Estuaire de Seine"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 27/07/2024 02:04:52

Etude d’outils d’évaluation de la contamination ChimiqUe dans les eaux de la ManchE - ECUME
Provedor de dados: 5
Autores: Menet-nedelec, Florence; Halm-lemeille, Marie-pierre; Maheux, Frank; Pierre-duplessix, Olivier; Simon, Benjamin; Gonzalez, Jean-louis; Repecaud, Michel; Facq, Jean-valery.
L’étude ECUME était une opération destinée à tester localement dans les eaux côtières du littoral normand, des outils développés nationalement lors de nombreux travaux, et pressentis pour être utilisés lors des prochaines campagnes d’évaluation de la qualité chimique des masses d’eau littorales pour la DCE.  Ceci afin de déterminer la méthode la plus adaptée et opérationnelle de les déployer, et comparer leurs résultats entre eux et par rapport aux connaissances actuelles des niveaux de contamination. Trois sites ont été choisis : Chausey, baie des Veys et estuaire de Seine. Les résultats des analyses chimiques dans l’eau de mer grâce aux DGT, POCIS, SBSE, et dans les moules ont permis de confirmer le contraste du niveau de contamination en éléments traces...
Tipo: Text
Palavras-chave: Contamination chimique; Chausey; Baie des Veys; Estuaire de Seine; DGT; POCIS; SBSE; Biomarqueurs; Stabilité lysosomale; Micronoyaux; Activité catalase; Métaux; Pesticides; Substances pharmaceutiques; HAP; PCB; Phtalates; Alkylphénols.
Ano: 2018
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00434/54582/55966.pdf

Incertitudes des méthodes d’évaluation « eaux littorales » : utilisation de modèles linéaires dynamiques pour l’évaluation des incertitudes des paramètres contaminants chimiques dans le biote
Provedor de dados: 5
Autores: Soudant, Dominique; Bouchoucha, Marc; Gouriou, Laure; Menet-nedelec, Florence; Trut, Gilles.
L’incertitude associée à une mesure a pour origine d’une part la variabilité environnementale et d’autre part l’ensemble du processus d’acquisition depuis le prélèvement jusqu’à la saisie de la donnée dans une base. L’estimation de l’ensemble de cette variabilité est un exercice complexe à réaliser dans le cadre d’un plan d’expérience. En revanche, les longues séries temporelles de données présentent la caractéristique d’intégrer toutes les variabilités. L’analyse de ces séries en termes de signal et bruit doit permettre de quantifier l’amplitude des incertitudes. Toutefois, les séries temporelles d’observation présentent un ensemble de caractéristiques les rendant difficiles à analyser. Les modèles linaires dynamiques constituent une approche adaptée à...
Tipo: Text
Palavras-chave: Incertitude; Cadmium; Cuivre; CB153; Fluoranthène; Mercure; Plomb; Modèle linaire dynamique; Estuaire de Seine; Bassin d’Arcachon; Méditerranée; ROCCH.
Ano: 2020
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00660/77172/78551.pdf

Influence des conditions hydrométéorologiques sur les flux et bilans sédimentaires en estuaire de Seine
Provedor de dados: 5
Autores: Grasso, Florent; Schulz, Elisabeth; Le Hir, Pierre; Verney, Romaric; Thouvenin, Benedicte.
La dynamique sédimentaire à l’embouchure de l’estuaire de Seine est principalement contrôlée par les forçages hydrométéorologiques (débit, vent, vagues, marée) et les fortes pressions anthropiques (endiguement, dragage, clapage). La compréhension et la quantification de la dynamique des flux sédimentaires en suspension (sable/vase) est un enjeu majeur, autant d’un point vu écologique (ex. turbidité, envasement) que financier (ex. gestion des chenaux de navigation). La mise en place de réseaux de mesure in situ permet une meilleure compréhension de la dynamique sédimentaire de l’estuaire, mais leur caractère local rend difficile toute estimation des flux et bilans sédimentaires. Pour répondre à ces questions, cette étude s’appuie sur la modélisation...
Tipo: Text
Palavras-chave: Dynamique hydro-sédimentaire; Sable/vase; Estuaire de Seine; Modélisation numérique; Mesures in situ; Dragage; Flux résiduels et bilans; Année/trimestres.
Ano: 2016
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00348/45928/45621.pdf