Data/hora: 26/07/2024 22:52:35

Provedor de dados: 	Ciência Rural	
País: 	Brazil	
Título: 	Modificações em propriedades físicas com a compactação do solo causada pelo tráfego induzido de um trator em plantio direto	
Autores: 	Streck,Carlos Arnoldo; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Kaiser,Douglas Rodrigo.	
Data: 	2004-06-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Densidade; Porosidade; Resistência à penetração.	
Resumo: 	Com a intensa utilização de tecnologias voltadas à motomecanização das operações agrícolas, o processo de compactação do solo, causado pelo tráfego, é um fator limitante à obtenção de maior produtividade agrícola. Com o objetivo de avaliar o efeito do tráfego de máquinas na alteração das propriedades físicas do solo sob plantio direto, conduziu-se um experimento no ano de 2001, na UFSM (RS), aplicando-se níveis de tráfego na superfície de um Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico arênico. Para isso, foi utilizada uma carregadora com massa de 10Mg, munida de pneus radiais com pressão interna de 0,35MPa e pressão de contato pneu/solo de 0,11MPa. Os tratamentos constaram de: T0 - sem compactação adicional; T1 - compactação adicional por tráfego em duas vezes de máquina com massa de 10Mg; T2 - compactação adicional por tráfego em quatro vezes de máquina com massa de 10Mg. Com os diferentes níveis de tráfego aplicados, observou-se redução na macroporosidade e porosidade total sem aumento para microporosidade. A densidade e a resistência à penetração se elevaram para os tratamentos com tráfego. A resistência à penetração foi o parâmetro físico que melhor evidenciou o efeito do número de passadas do rodado da máquina sobre o solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000300016	
Editor: 	Universidade Federal de Santa Maria	
Relação: 	10.1590/S0103-84782004000300016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência Rural  v.34 n.3 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess