Data/hora: 11/06/2024 13:37:29

Provedor de dados: | 106
País: | Thailand

Título:

อิทธิพลของการกลึงหินขัดขาวที่มีต่ออัตราการแตกหักของข้าว และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอกตั้ง

Influence of grinding abrasive surface stone on broken rice ratio and energy consumption in vertical abrasive whitener

Autores: | Chanu Photiphitak; Chantarat Wutisatwongsakul; Apichart Artnaseaw.
Data: | 2013-11-26
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Grinding; Broken rice; Whitener; Rice mill; Milling; Milling quality; ข้าว; อัตราการแตกหักของข้าว; เครื่องขัดขาว; โรงสีข้าว; การสีข้าว; คุณภาพการสีข้าว; การกลึงหินขัดขาว; พลังงานไฟฟ้า.
Resumo: | Vertical abrasive whitener of the rice mill, capacity of 500 ton paddy rice per day, in the northeastern of Thailand was used to study influence of grinding abrasive surface stone on broken rice ratio and energy consumption in vertical abrasive whitener. The results showed that when abrasive surface stone was grinded, the surface structure of stone was smoother and broken rice ratio could be reduced from 30% to 26% as well as energy consumption of abrasive whitener could be reduced 6%.
Tipo: | PhysicalObject
Idioma: | Thailandês

Identificador:

Extended abstracts of the 2nd national rice research conference, Bangkok (Thailand), p. 551-554

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5423

บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ, หน้า 551-554

Formato: | 694 p.

Fonte:

ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้