Data/hora: 05/06/2024 09:02:04

Provedor de dados: | 106
País: | Thailand

Título:

การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

Process design of quick cooking rice (KDML 105) by microwave

Autores: | Sirichai Songsermpong; ฺBenjawan Sanitmacharo; Pornpicha Petchkaewkul.
Data: | 2013-09-04
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Process; Quick cooking; White rice; Microwave; Quality; KDML 105; ข้าว; พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105; การหุงสุก; ไมโครเวฟ; กระบวนการผลิต; การทำแห้ง; ลักษณะทางกายภาพ; คุณภาพ.
Resumo: | Process design of quick cooking rice by using microwave has not been studied before. This project used microwave cooking and microwave drying in the process of quick cooking rice production. The white rice (KDML 105) was soaked in water for 1 hour until the moisture content of 30% was reached and then cooked by microwave at 800 Watt for 10 minutes using the rice and water ratio 1:9 until the moisture content was 63%. The cooked rice is dried by a continuous microwave of 1000 Watt, belt speed 6.72*10-3 m/s for 10 rounds. The total time of drying was 14.1 minutes. The final moisture content of quick cooking rice was 12%. The quick cooking rice was  rehydrated by soaking in boiling water for 9 minutes or soaking in tap water at room temperature (28 ºC) in 30 minutes. The quality of rehydrated rice was acceptable and was similar to the normal cooked rice.
Tipo: | Collection
Idioma: | Thailandês

Identificador:

Extended abstracts of the 2nd national rice research conference, Bangkok (Thailand), p. 149-151

http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5381

บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ, หน้า 149-151

Formato: | 694 p.

Fonte:

ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้