Data/hora: 10/06/2024 18:22:47

Provedor de dados: 	106	
País: 	Thailand	
Título: 	อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

Effect of modified corn grit flour by extrusion process on physical properties of extruded snack	
Autores: 	Nipat Limsangouan; Sunaree Thamkrasae; Chulaluck Charunuch; Pisut Butsuwan; Phisamai Srichayet; Kassamaporn Puntaburt.	
Data: 	2012-12-13	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Modified corn grit flour; Extrusion process; Physical properties; Extruded snack; แป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร; กระบวนการเอกซ์ทรูชัน; คุณลักษณะทางกายภาพ; ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว.	
Resumo: 	To solve the non-acceptance from producer and customer (dense texture and low expansion) for high fiber extruded snack production, the modified corn grit flour by extrusion process were used.  The effect of modified corn grit flour on physical properties (expansion ratio, bulk density and texture profile) of extruded snack foods was studied with two factors of modified conditions (feed moisture at 2 levels: 14 and 18%; screw speed at 2 levels: 300 and 400 rpm) and %substitute of modified corn grit flour (5 levels: 0, 25, 50, 75 and 100%).  The results found that, the higher level of %substitute of modified corn grit flour and screw speed will make a good quality in high expansion ratio (2.73 ±  0.11) and crispness (38.27 ± 8.38), but low bulk density (5.15 ±  0.15 g/100 ml) and hardness (1,530 ±  355 g).  The high ratio of %substitute will decrease the stickiness problem of snack, also.	
Tipo: 	PhysicalObject	
Idioma: 	Thailandês	
Identificador: 	http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5249	
Formato: 	1 l.	
Fonte: 	ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้