Data/hora: 02/06/2024 09:34:33

Provedor de dados: 	106	
País: 	Thailand	
Título: 	การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Study of physical and chemical properties of modified corn grit flour by extrusion process	
Autores: 	Nipat Limsangouan; Chulaluck Charunuch; Vayuh Sonted; Phisamai Srichayet; Kassmaporn Puntaburt.	
Data: 	2012-12-12	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Corn grit; Modified starch; Extrusion; Physical property; Chemical property; ข้าวโพดบดหยาบ; แป้งดัดแปร; กระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น; คุณสมบัติทางกายภาพ; คุณสมบัติทางเคมี.	
Resumo: 	Effect of particle size, feed moisture content and screw speed with different levels (250, 500 and 600 μm; 14, 16 and 18%; 300, 350 and 400 rpm) using a co-rotating twin screw extruder on physical and chemical properties (color, expansion ratio, bulk density, water absorption index (WAI), water solubility index (WSI), rheological and amylose/amylopectin content) of modified extruded products was investigated. Increasing feed moisture content results in extrudates with a higher bulk density, WAI and cold paste viscosity, but reduced the expansion ratio and WSI. Increasing particle size caused with a brighter color and higher amylose content.  In case of higher  screw speed increased the expansion ratio, WSI and amylopectin content.	
Tipo: 	PhysicalObject	
Idioma: 	Thailandês	
Identificador: 	http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/5244	
Formato: 	2 l.	
Fonte: 	ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้