Data/hora: 13/06/2024 02:43:01

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PIVÔ CENTRAL
Autores: | Fernando França da Cunha; UFMS; Gustavo Haddad Souza Vieira; IFES; José Antônio Rodrigues de Souza; IFGO; Rafael Oliveira Batista; UFERSA; Marcelo Rossi Vicente; IFNMG.
Data: | 2012-04-27
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Recursos Hídricos e Ambientais área adequadamente irrigada; Coeficientes de uniformidade; Eficiência de irrigação; Irrigação por aspersão.
Resumo: | Dentre os sistemas de irrigação existentes, o pivô central merece destaque por ocupar grandes áreas e consumir um grande volume de água. Diante disso, a utilização de equipamentos mais eficientes é uma busca constante, havendo necessidade de melhoria das metodologias existentes para sua avaliação. A presente pesquisa busca propor uma nova metodologia para determinar a uniformidade de distribuição de água por pivôs centrais. Foram utilizadas áreas irrigadas de 40, 60, 80, 100 e 120 ha, e em cada uma delas, avaliados dez pivôs centrais. Os tratamentos foram compostos de: pluviômetros equidistantes com o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) calculado conforme Christiansen (1942), modificado por Heermann e Hein (1968) (Método 1); pluviômetros instalados de forma que cada um representasse uma área amostral de 0,5 ha com o CUC calculado conforme Christiansen (1942) (Método 2); e (Métodos 3, 4, 5, 6 e 7): idem método 2, porém com coletores instalados, de forma que cada um representasse área amostral de 1, 2, 3, 4 e 5 ha, respectivamente. Obteve-se a área adequadamente irrigada (AAI) para obtenção do coeficiente de regressão da reta para cada avaliação. A determinação da uniformidade de pivôs centrais pelo método 2 foi a metodologia que mais se relacionou com o conceito de AAI, seguida das metodologias 1 e 3. Para pivôs centrais de tamanhos de 40, 60, 80, 100 e 120 ha, recomendam-se testes de uniformidade com coletores representando áreas amostrais máximas de até 1,0; 1,1; 1,3; 1,4 e 1,6 ha, respectivamente.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/279
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 20, No 2 (2012); 151-162
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.