Data/hora: 10/06/2024 16:03:34

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DO HARVESTER OPERANDO EM DOIS SUBSISTEMAS DE COLHEITA DE MADEIRA

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF HARVESTER OPERATING IN TWO WOOD HARVESTING SUBSYSTEMS	
Autores: 	Ferreira do Nascimento, Diego Weslly; Magalhães Valente, Domingos Sárvio; Fernandes, Haroldo Carlos; Forastiere, Paulo Roberto; Macieira Figueiredo Silva, Remo.	
Data: 	2017-03-17	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Máquinas florestais; Mecanização agrícola mecanização ﬂorestal  máquinas ﬂorestais  otimização ﬂorestal.	
Resumo: 	Apresar da evolução da colheita de madeira nos últimos anos, o Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior custo de produção, sendo necessária a busca de alternativas, a exemplo de novos subsistemas, que visem o aumento da produtividade e redução dos custos. Objetivou-se com esta pesquisa realizar uma análise técnica e econômica de um harvester operando em dois subsistemas de colheita de madeira de toras curtas. O estudo foi conduzido em uma área de colheita ﬂorestal situada no município de Eunápolis – BA. No subsistema 1, o harvester realizava o corte e processamento das árvores. Já no subsistema 2, o corte era realizado por um feller-buncher, o harvester realizava apenas o processamento das toras. A análise técnica compreendeu o estudo de tempos e movimentos, produtividade, disponibilidade mecânica e eficiência operacional. A análise econômica baseou-se na determinação do custo operacional e de produção, análise de sensibilidade e taxa interna de retorno. Os tempos totais dos ciclos operacionais e as produtividades do harvester no subsistema 1 e 2 não diferiram estatisticamente. Obteve-se um custo operacional para o harvester 1 e 2 de US$ 80,86 he-1 e US$ 79,15 he-1, respectivamente. O harvester apresentou o menor custo de produção médio, US$ 2,27 m-3, no subsistema 1. Os resultados do harvester trabalhando no subsistema 2 não são satisfatórios, mediante isso a utilização do subsistema não é viável devido a necessidade de introdução de uma máquina para realizar o corte.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/725	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Relação: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/725/458	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; v. 24, n. 6 (2016): Novembro/Dezembro; 484-490

2175-6813

1414-3984