Data/hora: 17/06/2024 15:02:46

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil
Título: | ATRIBUTOS FÍSICOS DE UM NITOSSOLO VERMELHO CULTIVADO COM TRIGO, EM SISTEMA PLANTIO DIRETO, SUBMETIDO À COMPACTAÇÃO E ESCARIFICAÇÃO - DOI: 10.13083/1414-3984/reveng.v23n1p19-28
Autores: | Sonia Toigo; UTFPR-PB; João Alfredo Braida; Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó; Jean Carlo Possenti; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Evandro Martin Brandelero; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Murilo Mesquita Baesso; Universidade de São Paulo (USP).
Data: | 2015-02-23
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Mecanização Agrícola; Manejo do solo; Compactação triticum aestivum  sistemas de manejo  porosidade do solo.
Resumo: | A compactação do solo é comumente observada em solos cultivados no sistema plantio direto, podendo causar reduções na produtividade das culturas devido às limitações no crescimento radicular. O estudo objetivou avaliar a influência de níveis de compactação do solo, na produtividade de trigo cultivado em um Nitossolo Vermelho distroférrico úmbrico. O experimento foi realizado na Estação Experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois Vizinhos, PR, Brasil. Os tratamentos consistiram: sistema do plantio direto (PD), plantio direto com compactação adicional (PDA) e plantio direto com escarificação mecânica (PDE). Avaliou-se a densidade, a porosidade e a resistência do solo a penetração a cada 0,05 m até a profundidade de 0,25 m, bem como a produtividade do trigo, a massa de grãos e o peso hectolitro. Constatou-se que na camada superficial do solo ocorreram as menores densidades de solo (Ds), maior macroporosidade e porosidade total nas três situações, sendo que nas camadas inferiores a 0,05 m os tratamentos PD e PDA, superaram o valor crítico 1,30 kg dm-3 para solos muito argilosos. A compactação adicional ao sistema plantio direto afetou negativamente as propriedades físicas do solo, na sua camada superficial, acima de 0,05 m, sendo observados incrementos de densidade do solo, na resistência à penetração e redução da macroporosidade e porosidade total. A escarificação mecânica melhorou as propriedades físicas do solo até a profundidade de 0,1 m, após treze meses de intervenção, superando os demais sistemas avaliados. Entretanto, o uso do implemento subsolador, como forma de reduzir a compactação do solo, não contribuiu para o aumento da produtividade e a qualidade dos grãos de trigo.
Tipo: | Artigo Avaliado por Pares
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/516
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Formato: | application/pdf
Fonte: | ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 23, No 1 (2015); 19-28
Fonte: | Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.