Data/hora: 11/06/2024 06:37:56

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	DESEMPENHO DE UM CONJUNTO TRATOR-ESCARIFICADOR EM DOIS TEORES DE ÁGUA DO SOLO E DUAS PROFUNDIDADES DE TRABALHO	
Autores: 	Ariel Muncio Compagnon; FCAV/UNESP; Carlos Eduardo Angeli Furlani; FCAV/UNESP; Kauê Alves Oshiro; FCAV/UNESP; Rouverson Pereira da Silva; FCAV/UNESP; Marcelo Tufaile Cassia; FCAV/UNESP.	
Data: 	2013-03-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Mecanização Agrícola consumo de combustível; Força de tração; Mecanização agrícola; Preparo do solo.	
Resumo: 	O dimensionamento do conjunto trator-implemento relaciona-se com o desempenho operacional. A demanda energética na operação agrícola é importante para o planejamento e estimativa dos custos de produção da cultura. Com este trabalho objetivou-se avaliar o desempenho operacional do conjunto trator-escarificador de 7 hastes, em função do teor de água do solo e profundidade de trabalho, em um Latossolo Vermelho. Foi utilizado um esquema fatorial inteiramente casualizado (2 x 2) com 5 repetições, em que o teor de água do solo define o tratamento principal (26,2 e 21,9%), e a profundidade de escarificação define o tratamento secundário (0,20 e 0,30 m). A área útil de cada parcela foi de 200 m2 (40 x 5 m). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias de Tukey, a 5% de probabilidade. As variáveis analisadas foram: velocidade de trabalho; consumo horário e operacional de combustível, capacidade de campo operacional; força e potência na barra de tração; e patinagem dos rodados traseiros e dianteiros. A velocidade de trabalho foi afetada pela interação teor de água do solo e profundidade de trabalho. As variáveis relacionadas ao consumo de combustível e a patinagem dos rodados dianteiros foram influenciadas pelo teor de água do solo e profundidade de trabalho. A força e a potência na barra de tração aumentaram com a profundidade, enquanto que a capacidade de campo operacional aumentou no menor teor de água do solo.	
Tipo: 	Artigo Avaliado por Pares	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/384	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; Vol. 21, No 1 (2013); 52-58	
Fonte: 	Os artigos submetidos e publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Comitê Editorial. A revista se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da revista Engenharia na Agricultura, ficando sua reimpressão total ou parcial, sujeita a autorização expressa da direção da REVENG. Deve ser consignada a fonte de publicação original. Os originais não serão devolvidos aos autores. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.