Data/hora: 11/06/2024 06:59:42

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil

Título:

QUALIDADE DO PROCESSO DE SEMEADURA DA CULTURA DO MILHO DE SEGUNDA SAFRA

QUALITY PROCESS OF SEEDING OF CULTURE OF THE SECOND CORN CROP

Autores: | Arcoverde, Sálvio Napoleão Soares; de Souza, Cristiano Márcio Alves; Cortez, Jorge Wilson; Guazina, Renato Anastácio; Maciak, Paulo Alexandre Graciano.
Data: | 2017-01-26
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Mecanização Agrícola controle estatístico do processo; Distribuição longitudinal de sementes; Plantio direto.
Resumo: | A semeadura do milho está sujeita a fatores que podem interferir na qualidade da operação. O uso de métodos estatísticos de controle de qualidade em processos agrícolas tem-se mostrado eficiente para detecção de variabilidade no decorrer da operação. Objetivou-se avaliar a qualidade e capabilidade da semeadura do milho de segunda safra por semeadora-adubadora pneumática. A coleta de dados ocorreu no município de Dourados (MS) em área de aproximadamente 30 ha, utilizando-se malha amostral composta de 60 pontos distribuídos na área com uma amostra a cada 0,5 ha. Determinaram-se a quantidade de plântulas emergidas e a distância entre plantas em dois metros consecutivos, a fm de calcular o estande de plantas por metro e a porcentagem de espaçamentos normais, falhos e duplos. Realizou-se, inicialmente, análise descritiva e controle estatístico do processo (CEP) para caracterizar os dados e averiguar a estabilidade da semeadura do milho, que serviram como pressupostos para realizar análise de capabilidade do processo. O estande e a distribuição longitudinal de plantas em espaçamentos normais foram satisfatórios, embora abaixo da capacidade da semeadora-adubadora pneumática. O CEP permitiu avaliar a qualidade das variáveis durante o processo de semeadura, demostrando instabilidade para porcentagem de espaçamentos normais e controle dos demais indicadores de qualidade de semeadura. A análise de capabilidade indicou que a semeadora pneumática não atingiu as metas estabelecidas para estande de plantas (5 plantas m-1) e espaçamentos falhos e duplos (10%), sugerindo necessidade de monitoramento da operação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/709
Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Relação: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/709/448
Formato: | application/pdf

Fonte:

ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; v. 24, n. 5 (2016): Setembro/Outubro; 383-392

2175-6813

1414-3984