Data/hora: 17/06/2024 15:05:45

Provedor de dados: | 107
País: | Brazil

Título:

ESPECTRO DAS GOTAS PRODUZIDAS POR PONTAS DE JATO PLANO DUPLO DEFASADO COM INDUÇÃO DE AR

DROPLETS SPECTRUM PRODUCED BY AIR INDUCTION DUAL PATTERN FLAT SPRAY NOZZLES

Autores: | Sasaki, Robson Shigueaki; Teixeira, Mauri Martins; Maciel, Christiam Felipe Silva; Alvarenga, Cleyton Batista; Forastiere, Paulo Roberto.
Data: | 2016-08-25
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Mecanização Agrícola AI3070; Pulverização hidráulica; Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários.
Resumo: | Os fabricantes de pontas de pulverização constantemente disponibilizam novos modelos no mercado na tentativa de aumentar a eficiência das aplicações, entretanto muitas vezes seu comportamento é desconhecido em relação ao espectro das gotas produzidas. Sendo assim, este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o espectro de gotas proporcionado pelas pontas AI3070-015VP e AI3070-02VP. Estas apresentam dois jorros de pulverização defasados em relação à vertical (30 e 70°), ambos com indução de ar. Na análise do espectro, utilizou-se um analisador de partículas a laser (Spraytec, Malvern Instruments Co.) dotado de lente focal de 750 mm. Construiu-se um sistema para analisar individualmente os jorros produzidos pelas pontas. Realizaram-se as análises dos parâmetros técnicos da pulverização (DV0,1, DV0,5, DV0,9, Índice Span, %V &lt; 100 μm e %V &gt; 650 μm) empregando-se quatro pressões de trabalho (200, 300, 400 e 500 kPa). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, em esquema fatorial (2 x 2 x 4), sendo dois modelos de pontas hidráulicas dois leques e quatro pressões de trabalho. Para a ponta AI3070-015VP o jorro produzido com ângulo de 70° produziu gotas com maior diâmetro da mediana volumétrica (DMV) em relação ao de 30° ao passo que, para a ponta AI3070-02VP, o comportamento foi o inverso. As pontas testadas apresentaram gotas com baixo potencial de deriva, com %V
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português

Identificador:

http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/618

10.13083/reveng.v24i3.618

Editor: | Universidade Federal de Viçosa - UFV
Relação: | http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/618/433
Formato: | application/pdf

Fonte:

REVISTA ENGENHARIA NA AGRICULTURA - REVENG; v. 24, n. 3 (2016): Maio/Junho; 211-218

2175-6813

1414-3984