Data/hora: 12/06/2024 03:04:36

Provedor de dados: 	107	
País: 	Brazil	
Título: 	ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MATERIAL ORGÂNICO SUBMETIDO AO PROCESSO DE COMPOSTAGEM

CHANGES IN PHYSICAL CHARACTERISTICS OF ORGANIC MATERIAL SUBMITTED TO THE COMPOSTING PROCESS	
Autores: 	Teixeira, Denis Leocádio; Matos, Antonio Teixeira de; Melo, Evandro de Castro.	
Data: 	2016-05-04	
Ano: 	2016	
Palavras-chave: 	Recursos Hídricos e Ambientais resíduos sólidos; Leiras estáticas aeradas; Demanda de potência.	
Resumo: 	Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar as alterações físicas do material orgânico proporcionadas pelo processo de compostagem por leiras estáticas aeradas. Os resíduos utilizados foram constituídos pelas misturas dos agentes estruturantes bagaço de cana-de-açúcar e palha de café com cama de frango, com o objetivo de obter relações C/N iniciais de 25/1. O material foi compostado, utilizando-se o sistema de leiras estáticas aeradas, por 30 dias, período de tempo em que se observou o final da fase termofílica. O processo de compostagem contribui para aumento da massa específica seca dos materiais em, aproximadamente, 12 e 13%, respectivamente nos compostos que tinham o bagaço de cana-de-açúcar e a palha de café como agentes estruturantes. O volume inicial do material decresceu 60% na mistura cujo agente estruturante era o bagaço de cana-de-açúcar e 36% quando utilizado a palha de café. A potência demandada pelo ventilador para superar a queda na pressão estática do ar ao atravessar a camada de material diminuiu com a compostagem, em decorrência da maior granulação do material.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/616	
Editor: 	Universidade Federal de Viçosa - UFV	
Relação: 	http://www.seer.ufv.br/seer/index.php/reveng/article/view/616/418	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	ENGENHARIA NA AGRICULTURA / Engineering in Agriculture; v. 24, n. 1 (2016): Janeiro/Fevereiro; 41-49

2175-6813

1414-3984