Data/hora: 11/06/2024 07:03:29

Provedor de dados: 	109	
País: 	Colombia	
Título: 	Respuesta fisiológica de cilantro (Coriandrum sativum L.) a la disponibilidad de agua en el suelo	
Autores: 	Mejía de Tafur,María Sara; Marín Pimentel,Gilberto Eduardo; Menjivar Flores,Juan Carlos.	
Data: 	2014-09-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Agua del suelo; Absorción de agua; Requerimientos hídricos; Uso eficiente del agua; Kc; Deterioro en poscosecha; Cilantro Unapal Precoso.	
Resumo: 	En casa de malla de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (3° 30' 45.6" N y 76° 18' 29.911" O, 1050 m.s.n.m., 23.5 °C y 77% de HR) se midieron los requerimientos hídricos del cilantro (Coriandrum sativum L.) variedad Unapal Precoso y se relacionaron con el rendimiento de follaje fresco y materia seca. Las plantas fueron sembradas en macetas con 6 kg de suelo y por ciclo de cultivo se aplicaron láminas de agua de 140, 160, 200 (testigo propuesta por Vallejo y Estrada, 2004), 240 y 280 mm. Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco tratamientos, cuatro repeticiones y 36 plantas por unidad experimental. Cada día, durante la fase experimental, se realizaron mediciones de evapotranspiración y cada 35 días después de la siembra se midieron las producciones de follaje y biomasa. La mayor producción de follaje se obtuvo con 200 mm de agua, valor asociado con la mayor eficiencia en el uso de ésta, medida como producción de MS, (0.64 g/lt de agua aplicado). En la etapa de germinación el coeficiente Kc del cultivo (relación evaporación real/evaporación de referencia) fue de 0.83, 1.12 en la etapa de crecimiento lineal y 1.40 en la etapa de formación de tallo floral y cosecha.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122014000300007	
Editor: 	Universidad Nacional de Colombia	
Relação: 	10.15446/acag.v63n3.39826	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Acta Agronómica  v.63 n.3 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess