Data/hora: 11/06/2024 12:34:30

Provedor de dados: | 109
País: | Colombia
Título: | Respuesta fisiológica de cilantro (Coriandrum sativum L.) a la disponibilidad de agua en el suelo
Autores: | Mejía de Tafur,María Sara; Marín Pimentel,Gilberto Eduardo; Menjivar Flores,Juan Carlos.
Data: | 2014-09-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Agua del suelo; Absorción de agua; Requerimientos hídricos; Uso eficiente del agua; Kc; Deterioro en poscosecha; Cilantro Unapal Precoso.
Resumo: | En casa de malla de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira (3° 30' 45.6" N y 76° 18' 29.911" O, 1050 m.s.n.m., 23.5 °C y 77% de HR) se midieron los requerimientos hídricos del cilantro (Coriandrum sativum L.) variedad Unapal Precoso y se relacionaron con el rendimiento de follaje fresco y materia seca. Las plantas fueron sembradas en macetas con 6 kg de suelo y por ciclo de cultivo se aplicaron láminas de agua de 140, 160, 200 (testigo propuesta por Vallejo y Estrada, 2004), 240 y 280 mm. Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco tratamientos, cuatro repeticiones y 36 plantas por unidad experimental. Cada día, durante la fase experimental, se realizaron mediciones de evapotranspiración y cada 35 días después de la siembra se midieron las producciones de follaje y biomasa. La mayor producción de follaje se obtuvo con 200 mm de agua, valor asociado con la mayor eficiencia en el uso de ésta, medida como producción de MS, (0.64 g/lt de agua aplicado). En la etapa de germinación el coeficiente Kc del cultivo (relación evaporación real/evaporación de referencia) fue de 0.83, 1.12 en la etapa de crecimiento lineal y 1.40 en la etapa de formación de tallo floral y cosecha.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-28122014000300007
Editor: | Universidad Nacional de Colombia
Relação: | 10.15446/acag.v63n3.39826
Formato: | text/html
Fonte: | Acta Agronómica  v.63 n.3 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess