Data/hora: 11/06/2024 08:47:15

Provedor de dados: 	113	
País: 	Chile	
Título: 	INFLUENCIA DE LAS REJAS ALADAS DE UN SUBSOLADOR COMBINADO SOBRE EL RENDIMIENTO DE LA LABOR	
Autores: 	Di Prinzio,A.P.; Behmer,S.N.; Striebeck,G.L.; Irisarri,J.A.	
Data: 	2001-04-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Fruticultura; Suelo; Subsolador; Consumo de combustible.	
Resumo: 	Frente a la renovación de huertos frutales y previo a la plantación, es necesario restablecer la porosidad del suelo para favorecer el rápido crecimiento del sistema radical de todas las plantas. Esta condición se obtiene con herramientas que permiten realizar una labor significativa, en ancho y profundidad, en la futura línea de plantación. El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia sobre el rendimiento de la labor de las rejas aladas ubicadas en la parte inferior de un subsolador combinado. Se utilizó un subsolador combinado con cinceles de labor superficial y con dos diseños de reja: a) reja sin ala, y b) reja alada, ambos de 55 mm de ancho y un ángulo de incidencia de 25º; con envergadura alar de 350 mm. Los tratamientos fueron: 1. Subsolado combinado sin alas y 2. Subsolado combinado con alas. Las variables determinadas fueron: área disturbada y consumo de combustible. El diseño estadístico fue completamente aleatorizado con tres repeticiones. Los resultados indican que la incorporación de rejas aladas en la parte inferior de un subsolador combinado aumenta la área disturbada y el rendimiento de la labor.	
Tipo: 	Journal article	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000200014	
Editor: 	Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Agricultura Técnica  v.61 n.2 2001