Data/hora: 11/06/2024 12:40:57

Provedor de dados: | 115
País: | Mexico
Título: | Condiciones para modelar el riego por gravedad con propiedades hidrodinámicas equivalentes del suelo
Autores: | Zataráin,Felipe; Fuentes,Carlos; Rendón,Luis.
Data: | 2017-05-01
Ano: | 2017
Palavras-chave: | Infiltración; Variabilidad espacial; Campos correlacionados.
Resumo: | Resumen Para diseñar el riego por gravedad es común hacer mediciones durante un evento de riego y deducir valores promedio o efectivos de la infiltración. Pero, la variabilidad espacial de los suelos puede ser de tal magnitud que la representatividad de estos valores puede cuestionarse. La hipótesis de este estudio fue que utilizar los valores efectivos de las propiedades hidrodinámicas del suelo es válido en ciertas condiciones de riego por gravedad. El objetivo fue analizar esas propiedades, con base en información experimental de infiltración y avance del riego en melgas, a través de la generación de campos correlacionados de la conductividad hidráulica con un método fundamentado en el análisis espectral. El análisis se complementó con la modelación de la fase de avance con valores de las propiedades hidrodinámicas del suelo generados aleatoriamente a partir de su distribución de probabilidad. A pesar de que los campos correlacionados presentaron variabilidad espacial amplia, según el perfil de las láminas infiltradas, el avance en las simulaciones mostró comportamiento similar. Los métodos inversos son válidos para determinar valores medios de las propiedades hidrodinámicas en el riego por gravedad cuando la distribución de la probabilidad es única en el espacio.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952017000300245
Editor: | Colegio de Postgraduados
Formato: | text/html
Fonte: | Agrociencia  v.51 n.3 2017
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess