Data/hora: 12/06/2024 00:37:11

Provedor de dados: | 115
País: | Mexico
Título: | Aplicación de la teoría de la onda cinemática al estudio de hidrogramas generados mediante simulador de lluvia sobre suelos permeables
Autores: | Zapata-Sierra,Antonio; Manzano-Agugliaro,Francisco.
Data: | 2010-12-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Infiltración; Escorrentía; Factor de fricción.
Resumo: | Para el estudio de los hidrogramas generados mediante simulador de lluvia y cuando el suelo presenta una capacidad de infiltración alta el método original de Singh no funciona bien. Para ello se propone un método basado en la superposición de soluciones parciales, generadas a partir de la teoría de la onda cinemática para obtener un hidrograma combinado. En este estudio se fabricó un simulador de lluvia donde se realizaron 16 ensayos de escorrentía sobre un suelo permeable. Al comparar los resultados obtenidos entre el método original y el propuesto, se mostró que se puede aplicar con buenos resultados la metodología de la onda cinemática para generar la respuesta a la lluvia en este tipo de sistemas. Además se mostró la influencia de la intensidad de la precipitación en el movimiento del agua sobre el suelo y se propone una actualización de los parámetros de la ecuación original de Chow.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952010000800001
Editor: | Colegio de Postgraduados
Formato: | text/html
Fonte: | Agrociencia  v.44 n.8 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess