Data/hora: 09/06/2024 12:45:56

Provedor de dados: 	124	
País: 	Brazil	
Título: 	Teste de condutividade elétrica na avaliação da qualidade fisiológica de sementes de coentro	
Autores: 	Torres,Salvador Barros; Paiva,Emanoela Pereira de; Almeida,João Paulo Nobre de; Benedito,Clarisse Pereira; Carvalho,Sara Monaliza Costa.	
Data: 	2015-09-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Coriandrum sativum; Hortaliça; Temperatura; Embebição; Vigor.	
Resumo: 	RESUMOOs testes de germinação e de vigor são componentes essenciais do processo de controle de qualidade das empresas produtoras de sementes. Diante disso, nesta pesquisa o objetivo foi estudar a metodologia do teste de condutividade elétrica, verificando sua eficiência na identificação de diferentes níveis de vigor de lotes de sementes de coentro. Para tanto, utilizaram-se quatro cultivares (Português, Super Verdão, Tabocas e Verdão), cada uma representada por quatro lotes de sementes, que inicialmente foram submetidas às avaliações do grau de umidade, germinação, primeira contagem de germinação e emergência de plântulas. O teste de condutividade elétrica foi realizado com 25 e 50 sementes embebidas em 50 e 75 mL de água destilada, a 25 ºC, por 2, 8 e 24 horas. O teste de condutividade elétrica é eficiente para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de coentro quando conduzido com 50 sementes imersas em 50 mL de água destilada, a 25 ºC, após duas horas de embebição.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000300622	
Editor: 	Universidade Federal do Ceará	
Relação: 	10.5935/1806-6690.20150046	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Ciência Agronômica  v.46 n.3 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess