Data/hora: 18/06/2024 14:19:21

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Determinação da demanda hídrica do quiabeiro em Campos dos Goytacazes, RJ
Autores: | Paes,Herval Martinho Ferreira; Esteves,Barbara dos Santos; Sousa,Elias Fernandes de.
Data: | 2012-06-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Manejo de irrigação; Evapotranspiração real; Kc; Tensão de água no solo.
Resumo: | O objetivo deste estudo foi descrever as necessidades hídricas do quiabeiro em cada estádio do seu desenvolvimento, por meio da determinação da evapotranspiração da cultura e dos coeficientes de cultivo (Kc). O experimento foi conduzido na Estação Evapotranspirométrica da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, no município de Campos dos Goytacazes, RJ. A cultivar utilizada foi a Santa Cruz 47, plantada no espaçamento 0,25 m x 1,00 m, em uma área de 1024 m², irrigada por aspersão convencional. Na área foram feitas as determinações da evapotranspiração da cultura e do coeficiente cultural, utilizando-se um lisímetro de 6 m² com balança eletrônica com variação de peso de 0,58 kg. Os resultados obtidos permitiram quantificar a evapotranspiração da cultura no período em 314 mm. O Kc do quiabeiro no primeiro estádio de desenvolvimento variou entre os valores de 0,8 e 0,5, obtendo o valor médio de 0,68; no segundo estádio variou de 0,5 a 1,0, sendo a média de 0,79; e no terceiro estádio o Kc variou de 1,0 a 0,3, sendo a média de 0,54.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902012000200007
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.1590/S1806-66902012000200007
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.43 n.2 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess