Data/hora: 02/06/2024 18:39:03

Provedor de dados: | 124
País: | Brazil
Título: | Demanda energética de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento e rotações do motor
Autores: | Silveira,João Cleber Modernel da; Fernandes,Haroldo Carlos; Modolo,Alcir José; Silva,Suedêmio de Lima; Trogello,Emerson.
Data: | 2013-03-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Desempenho operacional; Mecanização; Plantio direto.
Resumo: | A velocidade de operação do trator influencia diversos aspectos, entre eles o consumo de combustível, a capacidade operacional e a qualidade de semeadura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema plantio direto, em função das velocidades de deslocamento e rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. Os 12 tratamentos foram constituídos de quatro velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de três rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitoraram-se a velocidade de operação, a rotação do motor, a força de tração e o consumo horário de combustível. Os resultados mostraram que o requerimento de potência na barra de tração, média, por linha de semeadura, por profundidade do sulco e por área mobilizada aumentou com o aumento da velocidade de operação do conjunto mecanizado. O consumo horário de combustível foi elevado com o aumento da velocidade de operação e da rotação do motor, sendo menor na rotação do motor de 1.500 rpm.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902013000100006
Editor: | Universidade Federal do Ceará
Relação: | 10.1590/S1806-66902013000100006
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Ciência Agronômica  v.44 n.1 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess